前  言

海城华宇矿产品有限公司华子峪菱镁矿位于海城市八里镇华子峪村，隶属于海城市八里镇管辖，距海城市区约18km，北距鞍山市区约55km，有铁路专用线经大石桥与长大线铁路相接，矿区至海城市和大石桥市均有县级以上柏油路相通，交通较为方便。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX为新建项目。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。我公司接受委托后，成立了安全评价项目组，对该矿安全设施进行了现场调查，收集、查阅了相关资料，反复与企业沟通，提出了整改意见，并对整改结果进行了现场复核确认，并编制了《海城华宇矿产品有限公司华子峪菱镁矿系统二地下开采建设项目安全设施验收评价报告》。

验收报告按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）、国家安监总局下发《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）等文件和规范的要求进行编制。
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1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围

1.1.1评价对象

本次安全设施验收评价对象为 “海城华宇矿产品有限公司华子峪菱镁矿系统二地下开采建设项目”。本XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
1.1.2评价范围

本次安全验收评价的范围包括：海城华宇矿产品有限公司华子峪菱镁矿系统二地下开采建设项目的开拓系统、采掘系统、运输系统、通风系统、排水系统、供配电系统、井下供水和消防系统、总平面布置、安全避险“六大系统”等、所涉及的基本安全设施和专用安全设施以及安全管理情况。
（1）本次安全验收评价的平面位置拐点坐标及开采标高

①矿区范围

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。矿区各拐点坐标及高程详见下表1.1-1：

表1.1-1    矿区范围拐点坐标表
②设计范围

设计开采对象为海城华宇矿产品有限公司菱镁矿系统二。XXXXXXXXXXXXXXXXX；设计开采范围各拐点坐标详见表1.1-2。

表1.1-2设计开采范围拐点坐标表
③验收评价范围

本次验收的平面范围与设计范围一致，本次验收为一期工程，标高程为+160m~+40m，具体验收范围见表1.1-3。
表1.1-3    验收范围拐点坐标表
（2）本次安全验收评价包含的主要工程

XXXXXXXXXXXXXXXXX
（3）本次安全设施验收评价包含的安全设施

本次安全设施验收评价的安全设施包括基本安全设施和专用安全设施，基本安全设施主要包括安全出口、运输系统、排水系统、通风系统、供配电系统，专用安全设施主要包括采场、人行天井、供配电设施、通风设施、安全避险“六大系统”设施、消防系统、矿山应急救援器材及设备、个人安全防护用品和矿山、电气安全标志等。

说明：
 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月29日修正）中的第十七条规定，新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，建设单位应当向卫生行政部门提交职业病危害评价报告，因此，本评价不对该项目的职业危害因素进行评价，建议建设单位委托具有相应资质的评价单位进行评价。
②井下不设爆破器材分库，地表未设置爆破器材库，本次不对爆破器材的储存、运输进行评价，只对井下使用过程评价。

1.2评价依据

1.2.1法律法规及规范性文件
（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国防震减灾法》（1997年中华人民共和国主席令第九十四号公布，2008年第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2008年12月27日施行）；

（3）《中华人民共和国矿山安全法》（1992年中华人民共和国主席令第六十五号公布，2009年中华人民共和国主席令第十八号令修正，2009年8月27日施行）；

（4）《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令第七十四号，2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订，2025年7月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年中华人民共和国主席令第四号公布，2014年1月1日施行）；

（6）《中华人民共和国劳动法》（1994年中华人民共和国主席令第二十八号公布，2018年第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正，2018年12月29日施行）；

（7）《中华人民共和国消防法》（1998年中华人民共和国主席令第四号公布，2021年第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议第二次修正，2021年4月29日施行）；

（8）《中华人民共和国安全生产法》（2002年中华人民共和国主席令第七十号公布，2021年第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修正，2021年9月1日施行）；
（9）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，于1996年10月11日经国务院批准，10月30日发布，自发布之日起施行）；

（10）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993年8月1日中华人民共和国国务院令第120号，2011年01月08日根据《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）；

（11）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，自2004年2月1日起施行）；

（12）《地质灾害防治管理条例》（中华人民共和国国务院令第394号公布，自2004年3月1日起施行）；

（13）《民用爆炸物品安全管理条例》（国国务院令第466号，2006年9月1日，2014年7月29日国务院令第653号）；

（14）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）；

（15）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号，自2009年5月1日起施行）；

（16）《工伤保险条例》（2010年12月20日中华人民共和国国务院令第586号，自2011年1月1日起施行） ；

（17）《安全生产许可证条例 》（2004年01月13日中华人民共和国国务院令第397号公布，根据2013年07月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订，根据2014年07月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2015年03月25日起施行）；

（18）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号， 2019年4月1日起实施）。
（19）《地质灾害防治管理条例》（中华人民共和国国务院令第394号公布，自2004年3月1日起施行）；

（20）《民用爆炸物品安全管理条例》（国国务院令第466号，2006年9月1日，2014年7月29日国务院令第653号）；

（21）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）；

（22）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号，自2009年5月1日起施行）；

（23）《工伤保险条例》（2010年12月20日中华人民共和国国务院令第586号，自2011年1月1日起施行） ；

（24）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理局局长令[2009]20号，自2009年6月8日起施行，国家安全生产监督管理总局78号令修改，自2015年7月1日起施行）；

（25）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日实施）；

（26）《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局34号令，2010年11月15日实施）；

（27）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）；

（28）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录》（国家安全生产监督管理总局令第75号，2015年7月1日实施）；

（29）《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号，2019年9月1日实施）；

（30）《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第45号，2018年12月22日实施）；

（31）《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第45号，2018年12月22日实施）；

（32）《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日施行）；

（33）《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号，2013年9月6日实施）；
（34）《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日实施）；
（35）《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号，2016年2月5日实施）；
（36）《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号，2016年5月30日实施）；

（37）《国家安全监管总局 、保监会、财政部关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（安监总办〔2017〕140号，2017年12月12日）；

（38）《国家矿山安全监察局关于<严格非煤地下矿山建设项目施工安全管理>的通知》（矿安[2021]7号，2021年1月24日）；

（39）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定>的通知》（矿安[2021]55号，2021年7月5日）；

（40）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日）；

（41）《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日发布）；

（42）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，2022年9月1日起施行）；
（43）《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年12月10日施行）；
（44）《国家矿山安全监察局关于印发<地下矿山动火作业安全管理规定>的通知》（矿安[2023]149号，2023年11月29日发布）；        
（45）《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日施行）；
（46）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；
（47）《国家矿山监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日施行）；
（48）《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科’相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综[2025]12号，2025年7月1日发布实施）。
（49）《辽宁省安全生产条例》（2017年1月10日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改〈辽宁省食品安全条例〉等10件地方性法规的决定》第二次修正，2025年5月28日，辽宁省第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议决定）；

（50）《辽宁省民用爆炸物品安全管理办法》（辽宁省人民政府令第294号修订，2015年06月14日施行）；

（51）《关于印发辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则的通知》（辽安监应急〔2017〕5号，2017年9月13日施行）；
（52）《关于进一步加强非煤矿山企业特种作业人员管理的通知》（辽安监管一〔2016〕29号）；
（53）《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤〔2018〕29号，2018年7月19日发布实施）；
（54）《关于进一步做好非煤矿山隐蔽致灾因素普查报告审查工作的通知》（辽矿安监三〔2025〕7号，2025年1月24日发布实施）；  
1.2.2标准规范

（1）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）；

（2）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）；

（3）《MP型平板防水闸门》（MT/T 788-1998）；

（4）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

（5）《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（KA 23-2025）；

（6）《矿用产品安全标志标识》（AQ1043-2007）；

（7）《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）；

（8）《安全评价通则》（AQ8001-2007）；

（9）《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）；

（10）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；

（11）《矿山安全标志》（GB/T 14161-2008）；

（12）《安全色》（GB2893－2008）；

（13）《用电安全导则》（GB/T13869-2017）；

（14）《金属非金属地下矿山通风安全技术规范》（AQ2013-2008）；

（15）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（16）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）；

（17）《供配电系统设计规范》（GB50052－2009）；

（18）《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T 23821-2022）；

（19）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

（20）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（21）《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ 2031—2011）；

（22）《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》（AQ 2032—2011）；

（23）《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（KA/T 2033-2023）；

（24）《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》（KA/T 2034-2023）；

（25）《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》（KA/T 2035-2023）；

（26）《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》（AQ 2036—2011）；

（27）《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；

（28）《建筑设计防火规范[2018版]》（GB50016-2014）；

（29）《压缩空气站设计规范》（GB50029-2014）；

（30）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（31）《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015）；

（32）《金属非金属地下矿山通信联络系统通用技术要求》（KA/T2052-2016）；

（33）《金属非金属地下矿山监测监控系统通用技术要求》（KA/T2053-2016）

（34）《爆破安全规程》（GB 6722-2014/XG1-2016）；

（35）《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》（AQ 2054-2016）；

（36）《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》（AQ 2055-2016）；

（37）《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）；

（38）《金属非金属地下矿山防治水安全技术规范》（AQ 2061-2018）；

（39）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（40）《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》（GB/T 29328-2018）；

（41）《机械安全防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）；

（42）《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》（AQ 9010-2019 ）；
（43）《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2019）；

（44）《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T9007-2019）；
（45）《金属非金属地下矿山无轨运人车辆安全技术要求》（AQ 2070-2019）；
（46）《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（YJ/T 9011-2019）；

（47）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

（48）《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016/XG1-2020）；

（49）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）；

（50）《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）；

（51）《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）；

（52）《机械安全 防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T 12265-2021）；

（53）《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021）；（54）《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）；

（55）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）；
（56）《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》（KA/T 22.1-2024）；

（57）《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024）。
1.2.3建设项目合法证明文件

（1）《营业执照》统一社会信用代码：91210381241525414Q，海城市市场监督管理局，2022年6月20日；

（2）《采矿许可证》证号：C2100002010066220067830，辽宁省自然资源厅，2023年10月15日至2025年12月15日；

（3）《关于海城市华宇矿产品有限公司菱镁矿系统二地下开采建设项目<安全设施重大变更设计>审查的批复》（鞍应急矿设复[2025]1号），鞍山市应急管理局，2025年1月24日。
1.2.4建设项目技术资料

（1）《辽宁省海城市华子峪菱镁矿西段资源储量核实报告》，辽宁省第五地质大队有限责任公司，2022年1月；

（2）《海城华宇矿产品有限公司（菱镁矿、滑石矿）矿产资源开发利用方案》，沈阳远鹏矿业咨询有限公司，2022年6月；

（3）《海城华宇矿产品有限公司华子峪菱镁矿系统二地下开采建设项目重大变更可行性研究报告》，海城华宇矿产品有限公司，2024年10月；
（4）《海城华宇矿产品有限公司华子峪菱镁矿系统二地下开采建设项目重大变更安全预评价报告》，沈阳万益安全科技有限公司，2025年1月；
（5）《海城华宇矿产品有限公司华子峪菱镁矿系统二地下开采建设项目初步设计重大变更》，中国冶金矿业鞍山冶金设计研究院有限责任公司，2025年1月；

（6）《海城华宇矿产品有限公司华子峪菱镁矿系统二地下开采建设项目安全设施重大变更设计》，中国冶金矿业鞍山冶金设计研究院有限责任公司，2025年1月；

（7）《海城华宇矿产品有限公司（系统二地下开采）隐蔽致灾因素普查报告》，中裕工程集团有限公司，2025年6月；
（8）《海城华宇矿产品有限公司华子峪菱镁矿系统二地下开采建设项目监理总结报告》，河南中升工程管理有限公司，2025年9月；

（9）《海城华宇矿产品有限公司华子峪菱镁矿系统二地下开采建设项目竣工报告》，海城市聚威爆破有限公司，2025年9月；
（10）特种设备检测报告；

（11）试运行报告；

（12）其他相关技术资料。

1.2.5其他评价依据

（1）《安全验收评价合同》。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况

（1）基本情况

2008年8月，辽宁省冶金地质勘查局地质勘查研究院对该区进行储量核实工作，提交了《辽宁省海城华宇矿产品有限公司菱镁矿储量核实报告》，并经辽宁富源矿产资源储量评估有限公司评审进行了备案。

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
（2）地理位置及交通

海城华宇矿产品有限公司矿区位于海城市八里镇华子峪村，行政区划隶属于海城市八里镇管辖。

矿区地理坐标：

东经：122°42′30.46″～122°43′23.78″；

北纬：40°42′19.17″～40°42′48.14″。

[image: image1.png]


矿区位于海城市南东，距海城市区约18km，北距鞍山市区约55km，有铁路专用线经大石桥与长大线铁路相接，矿区至海城市和大石桥市均有县级以上柏油路相通，交通较为方便（详见交通位置图）。
图2.1-1  交通位置图

（3）周边环境

XXXXXXXXXXXXXXXXX
除上述描述之外，矿区附近无其他采矿权，矿界外300m范围内再无村庄、居民、学校、医院、文物古迹、旅游风景区、饮用水源保护区、基本农田等需要保护的重要公共设施；500m范围内无高压线等电力设施、名胜古迹等；1km范围内无铁路。
图2.1-2  周边环境卫星图
2.2自然环境概况

矿区地貌属中、低山丘陵类型，东北部高，西南部低，东北侧最高山脊标高660m，西南部最低沟谷标高355m，矿区开采的主要部位位于山谷的东侧。矿区植被比较发育。矿区海拔高度在410m～440m，下部坡度较为平缓，上部较陡。场地土类别，除表面土层为耕土外，以下均为碎石土、岩石层等，属中硬和坚硬场地土。

当地处于中温带湿润季风气候区，季风气候显著，气温变化大，四季分明。全年风向以东风、西南风为多，其主导风向为西南风，风速：最大风速21m/s，平均风速2.7m/s，基本风压0.45kN/㎡，地面粗糙度类别B，海拔高度415m～438m。基本雪压0.55kN/㎡。大气压强：985.5mbar。矿区冬夏两季较长，年最高气温为34℃，最热月平均气温28.7℃，年最低气温为-30℃，最冷月平均气温-17.5℃，年平均气温8～9℃，全年冻结期为150天左右，冻结深度为1.49m，无霜期165天。全年平均降雨量为800mm左右，全年最大降雨量为1147mm，日最大降水量228.6mm，小时最大降水量56.5mm。

根据八里水利服务站出具的《证明》，当地历史最高洪水位为65m。

通过查阅《建筑抗震设计标准》，海城市地区抗震设防烈度为Ⅶ度，基本地震加速度值为0.10g。

2.3地质概况

2.3.1矿区地质概况

（1）地层
矿区内出露的地层有古元古界辽河群大石桥岩组及第四系地层。
1） 古元古界辽河群大石桥岩组

矿区内仅出露大石桥岩组二岩段、三岩段。总体产状倾向157°，倾角45～85°。区内构造较简单，褶皱和断裂构造均不发育。

1、二岩段（pt1lhd2）

本区为中上部黑云母片岩千枚岩（sph）段。

2、三岩段（pt1lhd3）

在矿区范围内出露的岩层主要为下部白云岩～菱镁矿段和中部白云岩夹千枚岩段。

①下部白云岩～菱镁矿段

本次工作区所辖范围为Ⅹ+125线至ⅩⅤ线，属于华子峪镁矿西段之东部，其地层层序可与东段类比。矿区第1～第6层菱镁矿赋存层位，可分三个亚段十层，其中第3层优质菱镁矿赋存于菱镁矿亚段之中。三个亚段十层的层序自下而上分别为：

A 菱镁矿与绢云母片岩～千枚岩亚段

a 第1层（Mg1）菱镁矿

b 绢云母片岩

c 第2层（Mg2）菱镁矿与千枚岩互层

B 菱镁矿亚段

d 第3层（Mg3）厚层状菱镁矿

c 白云岩与菱镁矿互层亚段

e 石棉透闪石白云岩夹滑石片岩

f 第4层（Mg4）菱镁矿

g石英透闪石白云岩夹滑石片岩

h 第5层（Mg5）菱镁矿

i 透闪石白云岩夹滑石片岩

j 第6层（Mg6）菱镁矿

②中部白云岩夹千枚岩段

2） 第四系（Q）

矿区仅见山坡残坡积层，由残坡积物及黄土层组成。残坡积物主要由白云岩、菱镁矿及千枚岩、黑云母片岩等碎块及腐植土组成；黄土层结构致密，胶结性强，一般厚4～6m。
（2）构造
本矿床属轴向NE的复背斜之南翼中的宋家堡子～水泉扭转单斜，该扭转单斜其扭转中心在Ⅷ剖面附近，该单斜内岩层走向60°～70°，在Ⅷ剖面以东岩层扭转，倾向NW，倾角自西向东逐渐变缓，自80°～50°；Ⅷ剖面以西倾向SE，倾角自东向西逐渐变缓。

在该扭转单斜中还发育着纵正断层及横正断层两组断层，纵正断层F1规模较大，自东段向西沿至ⅩⅨ剖面 ，其东半部分（F6横正断层以东）顺地层产出，西半部分（F6横正断层以西）斜切菱镁矿体，Ⅺ剖面以西其走向40°～80°，倾向南东，倾角42°～68°。横正断层有F6和F7，其中F6位于Ⅻ～ⅩⅢ剖面之间，走向355°～0°，倾向北东，倾角85°；F7位于ⅩⅣ～ⅩⅤ剖面之间，走向335°，横正断层均切割菱镁矿层，且多被煌斑岩脉充填。
（3）岩浆岩

矿床内未见大规模岩浆岩出露，仅见有中酸性的正长斑岩和基性浅成的煌斑岩脉，前者生成时代晚于辽河群，因其受横正断层切割而又早于横正断层；后者一般受NNW向和近SN向的横正断层控制，主要岩性为闪斜煌斑岩和云斜煌斑岩。

2.3.2矿床地质特征

（1）矿体特征

华宇菱镁矿矿床全长5000m以上，该矿段西段自Ⅺ剖面至ⅩⅫ剖面，全长约2750m以上。共分6层矿体：第1层（Mg1）矿层厚12m，第2层（Mg2）矿层厚65m，第3层（Mg3）矿层厚123m，第4层（Mg4）矿层厚54m，第5层（Mg5）矿层厚58m，第6层（Mg6）矿层厚103m。合计总厚度415m。其中以第3层矿体质量最好，矿体规模最大，平均厚123m，呈层状、似层状产出；以第1层矿体质量最差，皆为级外品,且矿体规模很小；其它各层矿体多呈似层状、扁豆状产出，规模中等，质量都不及第3层矿体。

各层矿体产状基本一致，走向 60～70°，矿体在Ⅷ剖面以西倾向SE， 倾角59～80°；在Ⅷ剖面以东倾向NW，倾角58～80°。

海城华宇矿产品有限公司菱镁矿位于华宇菱镁矿床西矿段的东部，Ⅹ线～ⅩⅤ线之间。矿界内矿体最大延长1130m。第1层（Mg1）菱镁矿位于矿界外，其它各矿层（体）特征分述于后：

1） 第2层（Mg2）菱镁矿

本层菱镁矿可分为上、下二层，中夹一层千枚岩，千枚岩夹层平均厚16m。此外，还夹有薄层透镜状千枚岩、滑石片岩夹层及白云岩包体等。本层菱镁矿自Ⅺ剖面以西，矿石质量变好，大部分为优质矿体。下层矿体由三个似层状、扁豆状优质矿体组成。该矿层产状为走向61～70°，倾向南东，倾角38～65°。

矿界内F1下盘出露，受F6、 F7横向断层控制，出露延长410m。本层平均水平厚度33.7m。

2） 第3层（Mg3）菱镁矿

该层菱镁矿为本矿床内主矿层。其资源/储量占矿区总量的70.28%，是矿山主要的开采对象。

矿界内Mg3矿层延长1090m。F7断层以东矿体出露地表，F7与F6断层之间由于受F1断层的切错，矿层重复出露。F7断层以西矿层呈隐伏状态，埋深约90m。矿层厚度比较稳定，F1断层上盘矿层平均水平厚度106.3m，F1下盘矿层平均水平厚度85m。该层矿体走向67°，倾向南东，F1断层上盘倾角较缓，F1下盘倾角较陡，一般在45-75°之间。

本层矿体下部常含有千枚岩及滑石片岩夹层，厚度不大，一般1-4m。矿体上部常含有白云岩夹层或包体，多呈扁豆、透镜状分布。

根据原勘查报告，该层矿石质量优良，以一级品和特级品为主。特级品占总矿量的14.07%，一级品占42.87%，二级品占18.64%，三级品占22.63%，四级品占1.79%。

3） 第4层（Mg4）菱镁矿

本层菱镁矿在Ⅺ剖面以西，地表出露水平厚8－16m，平均水平厚12.5m。本层向西与第3、5层菱镁矿合而为一。在矿体中常夹有白云岩夹层或包体。矿体中含有呈扁豆体、透镜体的优质矿体。地表多以三级品为主，深部矿石质量变好，优质矿体增厚。矿层走向65°，倾向南东，倾角50～65°。

矿界内F1下盘出露，受F7横向断层控制，出露延长150m；F1上盘出露较为连续，控制延长近1000m。

4） 第5层（Mg5）菱镁矿

本层菱镁矿在Ⅺ剖面以西，地表出露上盘水平厚8－18m，平均厚12m。下盘出露水平厚8m，平均厚8m。本层向西与第4、6层菱镁矿合而为一。在ⅩⅤ剖面以西矿层受F1纵正断层切割地表矿体重复,在矿体中夹有白云岩包体。矿体中夹有扁豆体、透镜体优质矿体。深部矿石质量较地表为好。该矿层产状为走向65°，倾向南东，倾角52～69°。

矿界内F1下盘出露，受F7横向断层控制，出露延长150m；F1上盘出露较为连续，F7横向断层以西130m，ⅩⅢ线以东延长近490m。

5） 第6层（Mg6）菱镁矿

本层菱镁矿在Ⅺ剖面以西，地表上盘出露水平厚10－38m，平均厚24.8m。本层厚度自东向西有加厚趋势。本层矿体自Ⅺ－ⅩⅧ剖面间，白云岩夹层及包体普遍发育，另外在Ⅻ剖面夹有三层千枚岩夹层。

矿界内F1下盘未出露，受F7横向断层错断，以西出露延长100m；F1上盘出露较为连续，F7横向断层以西800m。 

本层菱镁矿赋存有优质矿体，其规模仅次于第3层菱镁矿，但质量不如第3层好。以Ⅲ级品为主，Ⅰ级品次之。矿体多呈似层状及扁豆状产出，局部呈透镜状。
（2）矿石矿物
矿床内矿石矿物成分主要为菱镁矿，次为透闪石、滑石、斜绿泥石、石英、白云石等伴生矿物，此外还有黄铁矿、黄铜矿、赤铁矿等后生矿物。其中有益矿物成分为菱镁矿，其它皆为有害矿物，其中以透闪石、滑石最为发育，斜绿泥石、石英、白云石等次之。
（3）矿石结构、构造
矿床内矿石都为结晶质菱镁矿，按其结晶程度可分为特粗粒（＞50mm）、粗粒（5-50mm）、中粒（2-5mm）、细粒（＜2mm）结构。以中、粗粒结构为主，特粗粒、细粒次之。

矿石构造主要有：

①薄层状构造—单层厚1－5cm，层理面上往往有滑石薄膜和碳质薄膜，菱镁矿结晶受层理控制。

②放射状构造—大部为特粗粒及粗粒菱镁矿组成，菱镁矿自一个中心向四周放射。

③菱镁片岩状构造—多由中、粗粒菱镁矿组成，菱镁矿菱面体解理特别发育，呈薄菱镁片状。

④块状结构—主要由中、细粒结晶菱镁矿组成，致密坚硬。

⑤花斑状构造—白色菱镁矿中夹有青灰色菱镁矿，呈花斑状。

⑥条带状构造—其条带由白色－淡灰色或肉红色菱镁矿组成不同条带，一般由中、粗粒菱镁矿组成。

其中以前四种矿石构造发育，后两种矿石构造不甚发育。
（4）矿石的化学成分

矿石主要化学组成为MgO、CaO、SiO2及少量Al2O3、Fe2O3 。主要有用、有益组分为MgO，其主要赋存于菱镁矿和白云石中；主要有害组分为CaO、SiO2，其主要赋存于白云石和蛇纹石、透闪石、滑石中。一般矿石中MgO与CaO和SiO2含量表现为消长关系，即当MgO含量增加时CaO和SiO2含量减少，反之亦然。
（5）矿石氧化特征
本区矿石仅地表和横正断层F6、F7附近见少量风化成砂状菱镁矿石。一般不影响矿石化学组分。
（6）矿石品级及类型
根据DZ/T0348-2020《矿产地质勘查规范 菱镁矿、白云岩》中的菱镁矿的一般工业要求，矿区矿石品级划分为特级品、一级品、二级品、三级品、四级品共五个品级。

矿区现有矿石以一级品、二级品、三级品矿石为主，其次为特级品矿石，少量为四级品矿石。其中一级品占总资源量的28.54%；二级品占总资源量的20.12%；三级品占总资源量的39.93%；特级品占总资源量的8.75%；四级品占总资源量的2.65%。

依据以滑石含量为工业指标的矿石工业品级划分，区内矿石主要为一、三级品矿石。区内滑石主要以条带状滑石、团块状滑石、柔皱状滑石类型为主，块状滑石、片状滑石类型极少。

区内主要以菱镁矿—滑石型为主。矿石平均品位：滑石59.03-86.26%，CaO 0.80-2.61%，Fe2O3 0.06-0.21%，白度91.84-95.94%。
（7）矿床围岩及夹石

矿体围岩上盘为白云大理岩夹千枚岩，下盘为黑云母片岩。夹石有滑石片岩、绢云母片岩、千枚岩、透闪白云岩及菱镁大理岩等，对于菱镁矿的分级开采有一定影响，但对于该矿床厚大菱镁矿层影响不大。
（8）矿床共生矿产
本矿床主要共生矿产为滑石矿，呈隐覆状产出，分布在矿体上盘3、4、5层矿之间的为白和粉红色，质量一般；分布在矿体下盘的为灰或灰黑色，局部质量稍好。
2.3.3水文地质概况

矿区地形地貌、地质构造条件有利于地下水补给，但区内无大河流，构造比较简单，地下水埋藏较浅，补给来源主要为大气降水，排泄条件良好，在冲沟切割出泉水较为发育。水质良好，适于饮用。矿床岩石的富水性、透水性很不均匀，与裂隙发育程度有密切关系。

矿床附近无常年性地表水体，地形有利于自然排水。基岩裂隙水赋存于浅层风化裂隙和深部构造裂隙带中，主要受大气降水补给，富水性不强。

露天采场的充水来源主要为大气降水和岩石本身的裂隙水。随着开采深度的不同，充水因素也不同。对于开采基准面以上的矿体，水文地质条件比较有利，通过标高100m以上计算第三段（XI-XV）总涌水量为17314.83m3/7d。完全可以采取自然坡度排水的方法排除地下水。但在开采过程中应避免大气降水流入矿山，在其边缘设排水沟。对于开采深部矿体时，根据标高35m以上计算第三段总涌水量为18711.87 m3/7d。由于该露天采场已生产多年，实践证明现有的坑内排水设施满足排水的需要。

本设计参考现有露天采场的主要充水因素为大气降水和岩石本身的裂隙水。而《储量核实报告》确定的矿井正常涌水量为350m3/d、最大涌水量为750m3/d，没有考虑大气降水的渗入量对地下开采的影响，对大气降水的渗入量进行估算：

汇水面积的圈定：在比例尺1∶2000的矿区地形图上圈定系统二地表岩石移动范围的汇水面积为0.35km2。经圈定斜坡道系统的汇水面积为0.15km2。

正常降雨入渗量：计算公式为Q正常=F×H×a

式中：Q正常—正常降雨量入渗量（m3/d）

F—汇水面积（0.15km2）

H—正常降雨量（6.874mm）

a—正常降雨入渗系数（0.1）

计算结果：Q正常=103m3/d

暴雨降雨渗入量：按暴雨频率为50年一遇考虑。

计算公式为Q暴雨=F×Hp×a1×a2
式中：Q暴雨——设计暴雨降雨量入渗量（m3/d）

F——汇水面积（0.15km2）

Hp——设计频率暴雨降雨量（228.6mm）

a1——暴雨入渗系数（0.2）

a2——暴雨径流系数（0.05）

计算结果：Q暴雨=343m3/d

大气降水的入渗量：上述公式中入渗系数a1与地表汇水量全部渗入到井下的时间有关，并且当采区地表发生塌陷后的初期，整个上部岩层的渗透系数会增加很大，随着渗透的进行，渗透系数又会逐渐变小，其原因是一些水力联系通道会被水中的细小颗粒阻塞，随着岩层的下一次塌落，渗透系数又会变大，因此入渗系数a1实际是个变数。不采用崩落法，地表岩石移动范围80m～115m的原始地层可在矿山服务期内做为良好的覆盖层，汇水渗入到井下渗入量很小且时间很长，根据这部分覆盖层的岩石性质和目前现场的实际排水经验，同时充分考虑井下生产的安全，确定暴雨入渗系数为0.2。

矿坑涌水量预测汇总：
矿坑涌水量预测汇总表
	降雨径流渗入量（m3/d）
	地下涌水量（m3/d）
	涌水总量（m3/d）

	正常
	最大
	正常
	最大
	正常
	最大

	103
	342
	350
	750
	453
	1092


因大气降水渗入量较少，矿井正常涌水量为453m3/d，最大涌水量为1093m3/d。

辽宁省地质矿产调查院有限责任公司承担辽宁省海城市华子峪矿区西段菱镁矿勘探工作，明确海城市华子峪矿区西段菱镁矿矿床为以岩溶裂隙含水层充水为主的水文地质条件中等型矿床，能够达到《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021）矿区水文地质勘探阶段的要求，可以达到勘探工作程度。

综上所述，矿区水文地质条件属中等类型。

2.3.4工程地质概况

（1）顶底板围岩

本矿床共有6层菱镁矿，菱镁矿体变晶结构，块状构造，节理裂隙不发育，岩石质量好，力学试验抗压强度67.2～68.7Mpa，属坚硬岩石。本矿床矿体赋存于辽河群大石桥组地层中，顶、底板围岩为菱镁大理岩、白云石大理岩，属坚硬岩石，岩体完整，岩石质量好。

第四系残坡积层：岩性为砂土、碎石及粘性土,一般厚4～6m，最厚可达14m左右，在天然状态下多数地段边坡稳定性较好。根据物理力学测试资料，土层属软塑状态，孔隙比0.76～0.91，塑性指数7～8，压缩系数0.21～0.26，内聚力15.8～24.3kPa。

片岩、千枚岩：岩体较破碎，节理裂隙较发育，岩石质量较差，属软弱岩石。开采过程中易发生掉块、垮塌，应加强支护。单轴饱和抗压强度6.32～9.84MPa，饱和轴向内聚力14.2～14.7MPa，饱和轴向抗拉强度2.6～3.5MPa，属软弱岩石。

（2）矿体物理力学性质

白云大理岩、菱镁大理岩、菱镁矿：岩石节理裂隙发育差，岩石质量好。单轴饱和抗压强度65.5～68.7MPa，饱和轴向内聚力15.6～16.4MPa，饱和轴向抗拉强度5.59～-6.21MPa，岩体完整性、稳定性较好，属坚硬岩石。

辽宁省地质矿产调查院有限责任公司承担辽宁省海城市华子峪矿区西段菱镁矿勘探工作，能够达到《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021）矿区工程地质勘探阶段的要求，可以达到勘探工作程度。

综上所述，矿区工程地质条件属中等类型。
2.4建设项目原有工程情况概述及设计概况

2.4.1建设项目原有工程情况
（1）原有井巷

XXXXXXXXXXXXXXXXX
（2）采空区

XXXXXXXXXXXXXXXXX
1）采空区探查结果
XXXXXXXXXXXXXXXXX
表2.4-1 各采空区相关参数表

	编号
	长（m）
	宽（m）
	高（m）
	顶板标高（m）
	底板标高（m）
	暴露面积（m2）
	采空区状态

	1#
	178
	5～20
	6～8
	141
	135
	10904
	矿柱保存完好，无积水，后期已回填，回填率70%。

	2#
	93
	16
	6
	172
	166
	1433
	矿柱保存完好，无积水，后期已回填，回填率80%。


2）废弃矿井(井筒)
XXXXXXXXXXXXXXXXX
有记录的井筒的详细参数见下表。
表2.4-2 废弃探矿平硐相关参数表

	编号
	工程名称
	中心坐标
	工程概况
	用途
	备注

	1
	探矿平硐PD1
	X＝4508580.8000，Y＝41476493.53，Z＝+149m，长148m。
	2.5m×2m三心拱形断面。
	原有探矿平硐，位于本次设计80m回风水平以上，巷道内部无积水。
	废弃

	2
	探矿平硐PD2
	X＝4508570.4500，Y＝41476511.4300，Z＝+150m，长118m。
	2.5m×2m三心拱形断面。
	原有探矿平硐，位于本次设计80m回风水平以上，巷道内部无积水。
	废弃

	3
	探矿平硐PD3
	X＝4508604.2400，Y＝41476530.35，Z＝+160.3m，长120m。
	2.5m×2m三心拱形断面。
	原有探矿平硐，位于本次设计80m回风水平以上，巷道内部无积水。
	废弃

	4
	探矿平硐PD4
	X＝4508669.4600，Y＝41476618.5300，Z＝+106m，长83m。
	2.5m×2m三心拱形断面。
	原有探矿平硐，位于矿区范围以外。
	废弃

	5
	探矿平硐PD5
	X＝4508588.9200，Y＝41476643.8800，Z＝+106m，长235m。
	2.5m×2m三心拱形断面。
	原有探矿平硐，位于本次设计80m回风水平以上，巷道内部无积水。
	废弃

	6
	K140平硐
	X＝4508471.8400，Y＝41476114.1200，Z＝+140m，长200m。
	2.5m×2m三心拱形断面。
	原有探矿平硐，位于本次设计80m回风水平以上，巷道内部无积水。
	废弃

	7
	K166平硐
	X＝4508518.0700，Y＝41476163.0900，Z＝+166m，长235m。
	2.5m×2m三心拱形断面。
	原有探矿平硐，位于本次设计80m回风水平以上，巷道内部无积水。
	废弃


3）矿山水源及通道
XXXXXXXXXXXXXXXXX
2.4.2《安全设施设计》概述

本章节引用的设计内容为河北新烨工程技术有限公司于2020年6月编制的《海城华宇矿产品有限公司菱镁矿、滑石矿系统二地下开采建设项目安全设施设计》，以下简称及“原设计”。

2.4.2.1矿床开拓
《原设计》确定主斜坡道XPD和回风竖井FSJ均通往地表，共有2个安全出口，主斜坡道XPD和回风竖井FSJ井口直线间距为404m。

本项目共开拓+45m、10m、-25m和-55m共4个生产水平，每个中段都与主斜坡道XPD和回风竖井FSJ联通，保证各中段都至少有两个安全出口。在矿房中布置有人行通风天井贯通上下两个中段，保证矿房内有两个安全出口。

主斜坡道XPD水沟布置在斜坡道巷道右侧(进硐方向)，水沟采用梯形断面，每300m设置一处长×宽=20m×3m的缓坡段做为错车道。

回风竖井FSJ井深220m，井筒内应设置梯子间及照明。
2.4.2.2采矿方法
（1）采矿方法确定

设计开采的3条菱镁矿体倾角及厚度变化较大，因此设计开采菱镁矿体时采用分段空场采矿法和平底结构浅孔留矿采矿法；开采滑石矿体时采用分层崩落采矿法。

根据工程地质条件，本项目围岩均属稳固岩石，参照采矿设计手册，一般稳固岩石上盘允许暴露面积为1500m2～2000m2，顶板允许暴露面积为800m2，根据采场参数，矿块上盘岩石最大暴露面积约为800m2，分段空场采矿法顶板最大暴露面积为800m2，平底结构浅孔留矿采矿法顶板最大暴露面积为200m2，分层崩落采矿法顶板最大暴露面积为800m2，可以满足安全生产。

（2）采场安全出口

采场内设置有两个安全出口，一个安全出口是采场附近通风行人天井，一个安全出口是通往中段运输巷道，使开采矿房具备上、下两个安全出口。

（3）采场支护

在回采过程中，主要依靠采场顶柱和间柱来支撑围岩，当上盘围岩不够稳固时，可采用锚杆、锚喷、锚网喷或钢支架支护，以确保采场的稳固和安全。

（4）矿柱回采

本次设计矿房内间柱、顶柱暂不进行回收，待矿房全部回采结束后，首先对隔离带进行回收，同时制定矿柱专项回收方案，隔离带回收完，再进行矿柱回收。

（5）未来采空区的处理办法和步骤

矿柱回采后的采空区下部留设泄水孔，防止空区积水，并设置专人对泄水孔进行日常检查、管理，保证泄水孔畅通。在移动带地面周边设置标桩等明显的安全警示标志。

2.4.2.3斜坡道运输系统

设计选用UQ-25型带有安全标志的地下矿用自卸汽车，该自卸汽车配备有水过滤尾气净化装置。经计算，在册台数为12台，每班出勤10台，备用1台。

设计采用3台RU-8K型井下专用运人车辆运送人员（2工1备）。

设计采用3台WJ-3型电动铲运机（2工1备）。

井下各中段运输巷道断面与主斜坡道一致，设备相同。

2.4.2.4井下防治水与排水系统
（1）井下防治水
井下防治水的主要措施包括探放水、疏放降压开采、注浆堵水和矿井防排水系统等。
（2）井下排水
矿井正常涌水量为350m3/d，最大涌水量为750m3/d。

设计采用直接排水方式，初期由45m水泵房沿回风竖井FSJ直接排至地表高位水池，后期由-55m水泵房沿回风竖井FSJ直接排至地表高位水池，-55m水平以上各中段涌水通过泄水孔直接排至-55m水平水仓内，45m水平水泵房不再使用。

井底主要泵房的出口应不少于两个，其中一个通往中段巷道，其出口应装设防水门；另一个用斜巷与主斜坡道连通，斜巷上口应高出泵房地面标高7m以上。泵房地面标高，应高出其人口处巷道底板标高0.5m。

初期采用3台D16-60/3型水泵。Q=20m3/h，H=177m，配套电机功率22kW，380V，2950r/min。最大排水时，2台工作，1台备用。后期采用3台D25-50×7型水泵，Q=25m3/h，H=350m，配套电机功率55kW，380V，2950r/min。最大排水时，2台工作，1台备用。

排水管选择φ74×3.5mm无缝钢管2条，1条工作，1条备用。正常排水时1条工作，当最大涌水量时2条同时工作。

设计排泥系统为人力清掏，每15天清掏一次，清掏后的淤泥通过矿用运输车排至地表，确保水仓有效容积。

本节专用安全设施主要包括：探水孔、放水孔、探放水设备、涌水量监测设备、水泵房盖板、安全门等。
2.4.2.5通风系统

（1）矿井通风
1）通风方式和通风系统的选择

采用主斜坡道XPD进风，回风竖井FSJ回风的对角抽出式通风方式。

通风网络：新鲜风流→主斜坡道XPD→各水平运输巷道→通风行人天井和风井联络道→采矿工作面→通风行人天井→回风竖井FSJ→地表。

2）矿井通风阻力

总需风量为：66.3m3/s，最长的通风线路长3239m。容易时期摩擦阻力为710.66Pa，困难时期摩擦阻力为1659.09Pa。
（2）通风设备及通风构筑物
在回风竖井FSJ出口处安装1台FBCDZ-8-№20A型通风机，矿井正常生产时所需风量为69.6m3/s，风机风量为42~90m3/s，风机全压为700~2260Pa，功率2×110kW，电机型号YBF2315L2-8。该风机可反转反风，反风率大于60%。配备一台同型号的备用电机。

在矿井生产期间，使用局扇加强和辅助通风地点有：开拓、探矿、巷道掘进工作面、采准切割工作面以及其他需要临时加强通风的地点。当与采矿工作面距离较长时，采用1台DJK50-№6.5型对旋局部通风机加强通风，电机功率2×11kW，风量范围7.9～9.5m³/s，风压范围719～1651Pa，；当与采矿工作面距离较短时，采用5台JK58-1№4型局扇（3工2备），电机功率5.5kW，风量范围2.2～3.5m³/s，风压范围1020～1648Pa，用于加强辅助通风，配阻燃型胶皮风筒。

设计在井下80m回风水平靠近采场侧、45m运输水平靠近回风竖井FSJ侧设置双道风门，双道风门之间距离应不小于10m；45m运输水平入风天井靠近80m回风水平处设置单道风门。在实际生产过程中，若测风点风量大于4.36m/s时，需要设置调节风窗，若测风点风量小于4.36m/s时，需要开设局部通风机加强通风。井下风筒均采用阻燃风筒，风机进风口设置安全护栏和防护网，风井井口要用风门封闭，行人时打开风门通过梯子间行人。
2.4.2.6充填系统

本项目采矿方法不使用充填采矿法。
2.4.2.7供配电系统

（1）供电电源
设计利用矿山原有供电线路，采用双电源双回路供电，一路电源引自附近6kV架空线路，另一路采用400kW柴油发电机。
（2）供配电系统
1）地表用电负荷

利用地表原有2台S9-400/6/0.4型变压器，其中1台变压器为主通风机供电，另1台变压器为空压机及地表其它用电单位供电。

2）井下用电负荷

在地表选择1台KS11-500/6/0.4型变压器为井下排水泵、局扇、照明等用电设备供电。

3）一级负荷

一级负荷用电设备有：主通风机（220kW）、排水泵（37kW），选择一台400kW柴油发电机。

4）电压等级

地面动力用电电压380V，地面照明用电采用220V，地面变压器中性点接地，接地电阻4Ω，地面设备外壳接地，接地电阻4Ω；井下照明采用专用变压器，设备外壳接地，电源电压为380V。井下用电设备安装可靠性强、灵敏度高的漏电保护设备。

5）供电电缆

①地表高压电缆采用聚氯乙烯阻燃电力电缆：YJV—8.7/10型和YJV22—8.7/10型。通过回风竖井FSJ进入井下的电缆均采用ZR-MYJV32—8.7/10型钢丝铠装阻燃电力电缆。移动设备采用矿用橡皮绝缘铜芯软电缆。控制电缆一般选择KVV、KVV22。

②矿用橡胶电缆导电芯线最高允许温度为65℃；油浸纸绝缘铠装电缆芯线最高允许温度1～3kW为80℃，6kW为65℃，10kW为60℃。
2.4.2.8井下供水和消防系统
设计在回风竖井FSJ附近新建一座200m3的高位水池，用管道分别输送到各用水点。消防水管与供水管合用一条管路。本项目冬季严寒，气温很低，矿山针对高位水池要采取专门的保暖措施。

井下生产用水是由地表高位水池提供，通过无缝钢管经回风竖井FSJ将坑内用水送到井下各中段，在各水平入口处设置减压阀，降低供水压力，减压后经DN100的无缝钢管将水沿人行通风井送到中段各分层，并在各分层沿走向敷设，供凿岩设备用水。
为防止井下火灾，在各水平巷道与回风竖井FSJ连接处、井下易燃地点设置消火栓，在供水管道上每隔50～100m安装 DG60的消防支管接头，以备消防用水。地表生产水池作为消防供水水池，位于回风竖井FSJ井口附近。

设计在井下45m水平巷道处设置干粉灭火器、泡沫灭火器、砂子、黄土、消防墙、消防锹、消防软管等。
2.4.2.9总平面布置

各井口及地表建筑物均位于矿体开采移动范围20m之外。地表岩石移动界线300m以内无需要保护的建（构）筑物等敏感目标。
工业场地及各建筑物均布置在岩石移动范围20m之外，该处不易发生泥石流，地质条件较好。
2.4.2.10废石场

设计不单独设置废石场。
2.4.3 重大变更及一般变更内容

2.4.3.1重大变更内容

（一）开拓系统

XXXXXXXXXXXXXXXXX
（二）采矿方法

XXXXXXXXXXXXXXXXX
2.4.3.2一般变更内容
（一）生产规模及开采范围

XXXXXXXXXXXXXXXXX
（二）排水系统

XXXXXXXXXXXXXXXXX。

（三）通风系统

XXXXXXXXXXXXXXXXX。
2.4.4《安全设施重大变更设计》概述

本章节引用的设计内容为中国冶金矿业鞍山冶金设计研究院有限责任公司于2025年1月编制的《海城华宇矿产品有限公司华子峪菱镁矿系统二地下开采建设项目安全设施重大变更设计》，以下简称及“安全设施重大变更设计”。

2.4.4.1设计开采方式、开采对象及回采顺序

《安全设施重大变更设计》明确采用地下开采方式，开采对象为+80m～-55m标高之间Mg2号、Mg3号和Mg4号菱镁矿体，矿体开采顺序依次为Mg4号、Mg3号、Mg2号矿体；中段竖向开采顺序：先采上中段，再采下中段；矿体间先开采上盘矿体，再开采下盘矿体。
2.4.4.2矿山生产能力及服务年限

矿山采用连续工作制，年工作330天，每天工作3班，每班工作8小时。矿山开采服务年限为25.8a，其中一期服务年限为6a，二期服务年限为19.8a，一期基建时间9个月，二期基建时间25个月，矿山总服务年限为28.6a（含基建期）。

2.4.4.3开拓系统

根据矿体的赋存条件和矿山生产现状，采用地下开采，斜坡道开拓、汽车运输。本着节省投资，减少基建时间的原则，采用斜坡道入风，回风井回风的对角抽出式通风系统。

新建主斜坡道XPD位于矿区北侧、Ⅻ线以西93m、矿体下盘、地表移动界线以外58m，井口中心坐标：X＝4508731.0100，Y＝41476068.8400，Z＝+115m，井底标高-55m，井巷断面规格为宽×高=4.5m×4.0m，整体坡比10%，倾角6°，斜长1780m，路面为平整的底板，局部采用级配碎石平整加固，每300m设置一处长×宽=20m×3m的缓坡段，并在缓坡段内设错车道。主斜坡道为单车道，人行道和排水沟位于左侧，人行道有效宽度×高度=1.2m×2.8m，右侧排水沟净断面尺寸为 310mm、下宽280mm、深500mm的倒梯形结构，沟底坡度3‰。主斜坡道XPD主要担负矿岩、人员、设备及材料等运输任务，做为主要安全出口兼入风井，井口设置门禁系统。

回风竖井FSJ位于矿区东北侧、Ⅺ线以东33m，留设保安矿柱后位于地表移动界线以外20m，井口中心坐标：X＝4508808.6200，Y＝41476445.4700，Z＝+160m，井底标高-60m（含5m深水窝），井深220m，井巷断面为φ4.5m，内设行人梯子间及管缆间，担负矿井回风任务及应急安全出口。

主斜坡道XPD井口标高为+115m，回风竖井FSJ井口标高为+160m，以上各井口均高于当地历史最高洪水位（+65m）1m以上。
矿山井下共设4个中段，开采上限+80m，开采下限-55m，中段高度为：(+80m~+45m) 中段高度35m；(+45m~+10m) 中段高度35m；(+10m~-25m) 中段高度35m；(-25m~-55m) 中段高度30m。中段巷道规格宽×高=4.5m×4.0m，净断面积15.2m²。
2.4.4.4运输系统

矿井运输采用无轨运输方案，UQ-25型带有矿用安全标志的矿用自卸汽车，采用湿式制动并配有尾气净化装置。车身尺寸6200mm×2400mm×2450mm
设计采用4台CY-3型柴油铲运机装载工作（3工1备），铲斗容积3m3，最大举升高度4m，功率136kW，外形尺寸长×宽×高=8128mm×1956mm×2250mm，最小离地间隙≥280mm，自重6t。
设计采用3台RU-10A型井下专用运人车辆运送人员（2工1备），采用四轮驱动、MICO型多盘全封闭湿式制动器，发动机功率55kW，额定载客数量10人，爬坡能力为15%，采用5速前进档和1速倒档变速箱，外形尺寸长×宽×高=4200mm×1600mm×2070mm，最小离地间隙≥160mm，自重3.27t。
2.4.4.5通风系统

设计采用机械式通风方式。

矿山通风采用主斜坡道XPD进风，回风竖井FSJ回风的对角抽出式通风方式，新鲜风流→主斜坡道XPD→各水平运输巷道→通风行人天井和风井联络道→采矿工作面→通风行人天井→回风竖井FSJ→地表。
矿井需风量为59m3/s。

容易时期摩擦阻力为719Pa，困难时期摩擦阻力为1190Pa。

回风竖井采用1台FBCDZ-8-№20A型通风机，风量为42~90m3/s，风机全压为700~2260Pa，功率2×110kW，电机型号YBF2315L2-8。该风机可反转反风，反风率大于60%，主扇配置一台备用电机。

当与采矿工作面距离较长时，采用2台DJK50-№6.5型对旋局部通风机加强通风，电机功率2×11kW，风量范围7.9～9.5m³/s，风压范围719～1651Pa；当与采矿工作面距离较短时，采用8台JK58-1№4型局扇（6工2备），电机功率5.5kW，风量范围2.2～3.5m³/s，风压范围1020～1648Pa，用于加强辅助通风。所选局部风机均采用压入式通风，局部通风机安装在离工作面回风巷道口或掘进巷道口10m的进风侧，新风沿巷道流入，污风通过地表主通风机抽出，可以有效排除采矿工作面或掘进工作面粉尘。
2.4.4.6排水系统

矿坑总涌水量主要为地下水涌水量和地表大气降雨渗入量之和，经计算，地下水涌水量和地表大气降雨渗入量的正常涌水量为453m3/d，最大涌水量为1093m3/d。

设计采用直接排水方式，一期由45m水泵房沿回风竖井FSJ直接排至地表高位水池（标高210m），二期由-55m水泵房沿回风竖井FSJ直接排至地表高位水池，-55m水平以上各中段涌水通过泄水孔直接排至-55m水平水仓内，45m水平水泵房不再利用。

排水系统由水沟、清理斜巷、水仓、配水井、吸水井、排水泵硐室等组成。

水泵房的出口均为两个，其中一个出口通往中段巷道，另一出口采用斜巷与回风竖井FSJ连通，斜巷上口高出泵房地面标高7m。泵房地面标高，应高出其人口处巷道底板标高0.5m。水仓由两个独立的巷道组成。水仓顶板标高应低于水泵硐室地面标高1m以上，且不高于水仓入口处水沟底板标高。水仓与中段巷道采取平通道连接。水仓巷内设有与水流方向反向坡、水阀闸门、沉淀池等措施。
设计水仓均由两个独立的巷道系统组成，主水仓容积200m3，副水仓容积100m3。
一期采用3台D25-30×7型水泵，水泵流量Q=25m3/h，扬程H=210m，配套电机功率30kW，380V，2950r/min。正常涌水量排水时，1台水泵工作可在18.12h排出一昼夜正常涌水量，另外2台备用；最大涌水量排水时，3台水泵同时工作可在14.5h排出一昼夜的设计最大涌水量。
排水管路各选择φ75.5×3.5mm无缝钢管2条，正常排水时1条工作、1条备用，最大涌水时2条同时工作。
2.4.4.7压风及供水系统

（1）压风系统

《安全设施重大变更设计》明确：采用2台LGFD-40/7型水冷双螺杆固定式空压机，电机功率220kW/台。单台排气量40m3/min，排气压力0.7MPa，1工1备。
主干管路选择φ133×4mm无缝钢管1条，中段主干管路选择φ108×4mm无缝钢管1条，支管选择φ74×4mm无缝钢管1条。
（2）供水系统

设计在地表回风竖井FSJ井口西侧210m标高处新建一座200m3的高位水池，用管道分别输送到各用水点。消防水管与生产供水管合用一条管路，主管径为DN100mm。

坑内积水经各水平泄水孔自流至井底水仓，用水泵直接排至地表高位水池，经沉淀后供凿岩和喷雾洒水之用，多余部分用于绿化或达标排放。

生活用水取自矿山附近民用供水管道，对水质要求应符合卫生与清洁标准，水中固体悬浮物不大于150mg/L，PH值6.5~8.5之间，水中大肠杆菌不大于100个/L。凿岩用水压力不低于0.4MPa。采用DN100mm供水管道，供水管道经主斜坡道引至井下，用支管引至各用水点。
2.4.4.8供电系统

（1）电源

设计利用矿山原有供电线路，采用单电源供电，一回路引自峪华线10kV供电线路，该供电线路引自3km以外的华子峪66kV变电所，采用 240mm2铝包钢芯铝绞线，另一回路为500kW柴油发电机做为备用电源。

（2）地面供配电

二期地表用电设备视在功率相对较大，以二期地表用电设备视在功率3034.38kVA作为计算依据，利用地表原有2台S13-400/10/0.4型变压器，其中1台变压器为主通风机供电，另1台变压器为空压机及地表其他低压负荷供电，可满足一期、二期的生产和生活需要。

设计热风机组采用2台柴油发电机分别为热负机组供电，柴油发电机功率为1200kW/台，可满足用电需。

（3）井下供配电

二期井下用电设备视在功率相对较大，以二期井下用电设备视在功率229kVA作为计算依据，因此利用矿山地表现有1台S13-500/10/0.4型变压器为井下排水泵、局扇、潜水泵、混凝土喷射机、凿岩台车、照明等用电设备供电。
矿区地表供电引自地表变压器，地表低压配电电压采用380/220V，地表照明采用220V，中性点接地型式为TN-S系统，接地电阻4Ω，地面设备外壳接地。

井下低压配电电压采用380V；井下照明采用专用变压器，设备外壳接地；主要运输巷道及硐室采用220V，天井及天井至回采工作面之间采用36V，采、掘工作面采用36V，行灯电压为36V。井下用电设备安装可靠性强、灵敏度高的漏电保护设备。井下供电电源引自地表变压器，采用中性点不接地的IT系统。
电缆及导线的选择

1）地面部分：

高压电缆采用聚氯乙烯阻燃电力电缆：YJV—8.7/10型和YJV22—8.7/10型。

低压电缆采用VV—0.6/1.0型和VV22—0.6/1.0型阻燃电力电缆。

2）井下部分：

设计入井电缆均需具有矿用产品安全标志。在水平巷道或倾角小于45°的井巷内动力电缆选择WDZ-YJY33（3×150+1×75）型交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套无卤低烟阻燃铜芯电缆；在竖井井筒或倾角45°及以上的井巷内动力电缆选择WDZ-YJY43（3×150+1×75）型交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套无卤低烟阻燃铜芯电缆。电力电缆铺设至井下低压开关柜。控制电缆选用KYJY22-450/750型电缆，电缆从低压开关柜铺设至各用电设备。井下电缆采用沿井壁或巷道壁采用卡、挂方式敷设。
2.4.4.9采矿方法

根据开采矿体的赋存条件和开采技术条件，开采菱镁矿体时采用阶段矿房嗣后干式充填采矿法和平底结构浅孔留矿嗣后干式充填采矿法。其中阶段矿房嗣后干式充填采矿法约占78%，平底结构浅孔留矿嗣后充填采矿法约占22%。
（1）阶段矿房嗣后干式充填采矿法
1）矿块布置及构成要素

矿体厚度小于20m时矿块沿走向布置，沿走向布置的矿房长度为20～50m，间柱宽8m，宽为矿体水平厚度；矿体厚度大于20m时矿块垂直走向布置，矿房长度40m，矿房宽度20m，矿房高35m，间柱宽8m，顶柱厚5m，不留底柱，采用中深孔落矿，装矿进路间距为10m。参考当地类似矿山的顶板最大暴露面积为1000m2，顶板最大暴露面积取800m2。

2）采准、切割工作

采用铲运机出矿，采准工程有上下盘沿脉巷、凿岩联络平巷、凿岩硐室等。

通过切割横巷、切割天井形成切割立槽，切割立槽宽度大于3m，切割立槽与矿房的长度方向垂直，布置在矿房中央的矿体厚大部位。在切割巷中打上向中深孔，以切割天井为自由面爆破后形成立槽。
3）矿房回采

沿矿房长度方向从矿房中央向两翼后退式回采。自下而上分层落矿。每分层自矿房中间向两帮依次微差爆破。每爆破一次，从下部放出30～50%的崩落矿石。矿房全部崩落后，放出全部崩落的矿石。

采用CYTC76型液压凿岩台车在凿岩巷道内打上向扇形中深孔落矿。CYTC76型液压凿岩台车尺寸规格为长×宽×高=6350×1900×3200（mm），钻孔直径45～76mm，最大钻深42m。矿块生产能力300t/d。
4）采场通风

在矿房一侧设有人行通风天井，采场内采用局扇进行辅助通风。

5）矿柱回采
设计矿房内顶柱、间柱为永久损失，不进行回采。
6）采空区处理
设计矿房开采结束后，不进行矿柱回收，立即对采空区进行干式充填。充填材料选用生产掘进废石和露天采场剥离废石，待采场大量放矿结束后，封闭出矿穿，从上中段出矿穿向采空区掘进充填井，充填井规格为1.5×2.5m，废石通过矿用无轨运输车辆运输，将废石通过充填井卸至采空矿区内。设计参考《采矿设计手册》和相邻矿山的充填实例，要求采场充填率不小于65%。废石回填采空区后，可以消除大规模采空区，虽然废石回填无法进行有效的充填接顶，但是采空区被废石充填后可杜绝顶板垮落因巨大高差发生冲击地压的可能性。

基建废石和生产废石全部用于充填采空区，充填料不足时利用露天采场的剥离废石，废石粒径≤350mm，全部在露天采场破碎后再运至采空区充填。

（2）平底结构浅孔留矿嗣后干式充填采矿法
1）采场结构参数
矿体倾角： 60°以上

矿块长度： 50m(矿块走向长)

矿块宽度：矿体厚度

矿块高度：即为中段高(30～35m)

间柱宽度： 6m（设有行人通风天井）

顶柱高度： 4m。

2）采准切割工作

沿走向布置一条距离矿体底盘约20m的脉外运输巷道，沿脉外运输巷道每隔6m掘一条出矿进路，出矿进路穿透矿体，并将其外扩，使其成为沿脉的切割巷。矿块的两端布置2m×2m的回风天井，天井采用YSP-45型凿岩机，在天井中每隔5m布置断面为2m×2m的人行联络道，人员、材料、设备等由此联络道进入采场。掘进及回采凿岩采用YT-28型凿岩机。
3）回采工作

采切工程结束后即进入矿房回采，采场自下而上分层回采，分层高度2m～2.5m。在每一个分层中进行凿岩、爆破、通风、局部放矿、松石处理及平场等作业。矿块生产能力80t/d。
4）落矿及出矿
采用浅孔落矿，使用YT-28型凿岩机在采场内打水平炮孔(每个矿房1台凿岩机)，水平孔上仰5°～8°。炮孔直径35～42mm，最小抵抗线0.95m，孔距0.95m，孔深1.6～1.8m，一次采幅高度2.0m。使用2#岩石乳化炸药、电子数码雷管爆破。爆破后矿体直接落在留矿堆上，在出矿进路出矿，并留矿堆至工作面的空间高度保持在1.8～2.5m之间，为下次回采创造条件。局部放矿时要特别注意矿堆中是否出现空洞，如发现出矿量与爆堆下降量不符时，应及时处理。对局部不稳固部位，可采用锚杆、锚网或钢支架支护，确认安全之后，再进行作业，直至采到矿房顶柱，最后进行大量放矿。大量放矿时，为减少矿石损失和贫化，必须加强放矿管理。采场在放矿过程中，人员不准进入采场作业，以保证安全。

每次局部放矿后应检查顶板浮石，平整场地，做好准备后再开始下一个作业循环作业。对局部不稳固部位，采用木柱或木垛进行临时支护。

矿块回采完后，应封闭通向采场的各种通道。
5）矿柱回采

设计矿房内顶柱、间柱为永久损失，不进行回采。
6）采场通风

采场通风采用抽出式，由地表主扇从工作面抽出污风，污风经通风天井进入回风竖井FSJ，最后经地表主扇排出地表。

7）空区处理

设计矿房开采结束后，不进行矿柱回收，立即对采空区进行干式充填。充填材料选用生产掘进废石和露天采场剥离废石，待采场大量放矿结束后，封闭出矿穿，从上中段出矿穿向采空区掘进充填井，充填井规格为1.5×2.5m，废石通过矿用无轨运输车辆运输，将废石通过充填井卸至采空矿区内。设计参考《采矿设计手册》和相邻矿山的充填实例，要求采场充填率不小于65%。废石回填采空区后，可以消除大规模采空区，虽然废石回填无法进行有效的充填接顶，但是采空区被废石充填后可杜绝顶板垮落因巨大高差发生冲击地压的可能性。

基建废石和生产废石全部用于充填采空区，充填料不足时利用露天采场的剥离废石，废石粒径≤350mm，全部在露天采场破碎后再运至采空区充填。
2.4.4.10总平面布置
主斜坡道XPD位于地表移动界线以外58m。回风竖井FSJ布置在矿区东北侧、地表岩石移动范围22m以外，井口设有通风机房，通风机房标高160m。

主斜坡道工业场地主要设有办公室（内设调度室）、废石临时堆场、机修间和柴油发电机房等地表建（构）筑物。

回风竖井工业场地主要设有通风机房、空压机房、变压器、高位水池等，新建高位水池位于回风竖井FSJ井口西侧210m标高处。

工业场地通过公路与外部相通，主要采用汽车与外部往来。

矿山开采时使用的爆破器材均来自于民爆公司。
2.4.4.11废石场
设计采用嗣后干式充填采矿法，矿山产生的废石除用于道路铺设外，其余全部用于回填采空区，因此在主斜坡道上口附近缓坡地段设置一处废石临时堆场，主要用于一期基建废石的临时堆存，二期基建废石可直接回填至采空区不出井。矿山一期基建工程已产出废石58424m3，一期基建废石剩余30525.8m3，废石总量88949.8m3（合25.8万t）。生产期间第一年需要废石充填总量为33万t，一期基建废石可全部回填至采空区，该废石临时堆场经平整后不再使用。

矿山基建废石采用UQ-25自卸汽车运至废石临时堆场翻卸，平均运距1.5km，采用自下而上堆置工艺，利用矿山已有1.5m3挖掘机和装载机堆排作业，单台阶堆置，台阶顶标高130m，底标高120m，边坡角为废石自然安息角，总容积约为10万m3，容积满足要求。

设计废石临时堆场堆存料全部为基建废石，无其他堆存料，大块废石孔隙率较大，原始地形有较缓坡度，经测算，上方汇水面积约14500m2，大气降水可自流排出，因此大气降水对废石临时堆场稳定性产生的影响较小，本次不再单独设置防排洪设施。

设计该废石临时堆场堆东侧边坡可做为安全挡墙，可有效防止大块废石滚落对主斜坡道的安全产生影响。

设计在废石临时堆场内设置临时破碎场地，格筛网度为350mm，对不合格大块废石采用1.5m3挖掘机配破碎锤进行二次破碎，对块度合格的废石装入UQ-25自卸汽车后直接运至井下采空区进行充填。
2.4.4.12安全避险“六大系统”
（一）监测监控系统

（1）监测监控系统
主要监测监控系统有两部分组成：现场监测预警系统、视频监控系统。

系统主机安装在调度室内并双机热备份，且在生产调度室设置显示终端，负责全矿实时监控信息的管理及历史数据的查询。设计监测监控中心设备设可靠的防雷和接地保护装置。

该系统由井上设备和井下设备两部分组成。
1、便携式气体检测报警仪
本项目采用单中段作业，设计共配备3个便携式气体检测报警仪，主要用于爆破作业后采掘工作面有毒有害气体检测。CO报警浓度设置为24ppm，NO2报警浓度设置为2.5ppm。
2、现场监测预警系统
一氧化碳、风速和风压监测：矿井1个中段生产、1个中段准备，按照《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》要求，在井下各巷道（含独头巷道）共设2个一氧化碳浓度检测装置和1个风速检测装置。
1）一氧化碳传感器设置

①采场：在45m生产中段新风侧靠近采场的位置设置1台一氧化碳传感器。安装位置距离巷道顶板高度300mm。

②一氧化碳传感器报警浓度设定为0.0024%。

2）二氧化氮传感器设置

①采场：在45m水平采场附近设置1个NO2传感器。

②二氧化氮传感器报警浓度设定为0.00025%。

③传感器应垂直悬挂，距顶板不得大于0.3m，距巷壁不得小于0.2m，混合风流处的传感器设有防止爆破冲击的外壳。

④传感器的安装应作到维护方便和不影响行人行车。

3）风速传感器设置

在45m生产中段新风侧靠近采场的位置、80m回风侧靠近采场的位置设置各设置1台风速传感器。安装位置距离巷道顶板高度300mm。

4）风压监测装置设置

回风竖井FSJ的通风机房设置1台风压传感器，风压传感器安装在距风井出口2m的风道上。

5）通风机开停传感器设置

主通风机设置GKT5L型开停传感器1个，在负荷电缆上卡固好传感器即可正常工作。

6）地压监测系统

在地表移动范围内合适位置设置一处位移观测桩，利用经纬仪、全站仪定等设备定期观测并记录归档。
（2）视频监控系统
主斜坡道XPD井口、水泵房、45m斜坡道联络道、-55m斜坡道联络道和井下各中段采场附近各设置1处视频监控摄像头。
（二）人员定位系统
设计在主斜坡道上口安装一套KT132型人员定位系统。读卡器到监控分站采用MHYV1×4×7/0.43信号电缆连接。人员定位分站到矿用一般型信号转换器采用阻燃主通信电缆MHYV1×2×7/0.43连接。矿山入井总人数为87人，定位卡一人一张，考虑10%备用，本次设计定位卡共计96张。
（三）紧急避险系统
本项目矿区水文地质条件中等，生产中段在地面最低安全出口以下垂直距离为165m不超过500m，因此井下不需要设置紧急避险设施，本次紧急避险系统设计只选用自救器。
为了确保井下各作业人员在发生矿难时能安全顺利的到达避难场所，矿山应为入井人员配备额定防护时间不低于30min的自救器，入井人员应随身携带。设计选用ZY45型隔绝式压缩氧自救器，该设备按全矿最大避难人数（87人）的1.2倍进行选取，取105台。
（四）压风自救系统
在矿山发生灾变时向井下各中段提供风源，经计算井下最大班人员数量按29人考虑，上述供风量满足要求。
设计压风自救系统与生产压风系统共用。采用2台LGFD-40/7型水冷双螺杆固定式空压机，电机功率220kW/台。单台排气量40m3/min，排气压力0.7MPa，1工1备。压风管道选用ф133×4mm无缝钢管。井下各中段巷道的压风管道上每隔200m安设一组三通及阀门。独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的压风管道上应安设一组三通及阀门，相邻两组供气阀门安设间距应不大于200m。
（五）供水施救系统
设计供水施救系统用水水源取自矿山附近民用供水管道，采用恒压供水至高位水池，再从高位水池接配水管网。采用DN80钢管接到作业场所，采用静压供水至作业场所。各主要生产中段和分段进风巷道的供水管道上每隔200m应安设一组三通及阀门。独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的供水管道上应安设一组三通及阀门，相邻两组供水阀门安设间距应不大于200m。
（六）通讯联络系统
本项目在主运输巷道、水泵房、通风机房、爆破时撤离人员集中地点、装矿点等地点安装通信联络终端设备。

通信线缆应分设两条，分别从主斜坡道XPD和回风竖井FSJ进入井下配线设备，两路通信电缆的规格型号一致，选用WDZ-MHYA32型矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层铠装聚氯乙烯护套阻燃通信电缆，一条工作、一条备用。其中任何一条通信电缆发生故障，另一条阻燃通信电缆的容量应能担负井下各通信终端的通信能力。
矿山通信联络系统设置有线通信终端（矿山已有的电话机）如下：

①在井下45m斜坡道联络道、45m水平采场附近、45m水泵房各设置电话机1门，共3门矿用具有防水、防尘、防腐、阻燃本质的安全型电话机。

②地表调度电话：地表矿长办公室、值班室、空压机房、主通风机房各设置1门调度电话，共计4门调度电话机。

③地表行政电话：矿长办公室、其他行政办公室、值班室各设置1门电话机。共计3门矿山组织机构设置、配置的行政电话。
井下建立应急广播系统，应急广播系统主要由地面播放设备及井下音箱组成。地面播放设备安装于调度室，井下防爆音箱一般安装于井下大巷、停车场、休息室、采掘工作面等场所，通过应急广播发布风险预警预报信息，为井下工作人员及时做好灾害防范应对准备，提高职工的安全生产意识。确保应急指令能够传达至影响范围内的所有人员。最主要是在矿井安全出现紧急情况下，可以在调度指挥中心，通过广播系统向井下覆盖地点下达安全指令，从而有效的指导人员的安全撤离。
2.4.4.13基建工程
《安全设施重大变更设计》明确矿山一期基建工程主要包括主斜坡道、回风竖井、80m水平巷道、45m水平巷道、45m井底水仓、水泵房、采切工程及对原有采空区废石充填和废弃平硐封闭工程，以及相关地面配套设施的建设，设备的安全、调试等。
2.5建设概况

企业已按照《安全设施重大变更设计》要求完成一期基建工程：主斜坡道至40m、回风竖井、80m水平巷道、45m水平巷道、45m井底水仓、水泵房、采切工程及对原有采空区废石充填和废弃平硐封闭工程，以及相关地面配套设施的建设，设备的安全、调试等。

2.5.1开采对象及开采顺序

XXXXXXXXXXXXXXXXX。

2.5.2生产规模及工作制度

XXXXXXXXXXXXXXXXX。

2.5.3采矿方法

XXXXXXXXXXXXXXXXX
2.5.4开拓系统

XXXXXXXXXXXXXXXXXm。
2.5.5运输系统

XXXXXXXXXXXXXXXXX
2.5.6通风系统

XXXXXXXXXXXXXXXXX
2.5.7排水系统

XXXXXXXXXXXXXXXXX
2.5.8井下供水及消防

XXXXXXXXXXXXXXXX
2.5.9供配电及供风

XXXXXXXXXXXXXXXXX
2.5.10安全避险“六大系统”

（1）监测监控系统

系统主机安装在调度室内并双机热备份。
在45m生产中段新风侧靠近采场的位置设置1台一氧化碳传感器；在45m水平采场附近设置1个NO2传感器；在45m生产中段新风侧靠近采场的位置、80m回风侧靠近采场的位置各设置1台风速传感器；回风竖井FSJ的通风机房设置1台风压传感器。
视频监控系统在主斜坡道XPD井口、水泵房、45m斜坡道联络道、和井下45m采场附近各设置1处视频监控摄像头。并在采场附件设置了可移动摄像头。
（2）人员定位系统

主斜坡道上口安装一套KT132型人员定位系统，采用的定位分站、读卡器、识别卡均为取得矿安安全标志型产品。读卡器到监控分站采用MHYV1×4×7/0.43信号电缆连接。人员定位分站到矿用一般型信号转换器采用阻燃主通信电缆MHYV1×2×7/0.43连接。
矿山入井总人数为87人，定位卡一人一张，考虑10%备用，定位卡共计96张。
（3）紧急避险系统

矿山在斜坡道硐口、井下各中段设置了避灾路线图，选用ZY45型隔绝式压缩氧自救器，该设备按全矿最大避难人数（87人）的1.2倍进行选取，取105台。共配备3个便携式气体检测报警仪，主要用于爆破作业后采掘工作面有毒有害气体检测。
井巷的所有分道口要有醒目的路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向，并定期检查维护避灾路线，保持其通畅。

（4）压风自救系统

压风自救系统利用生产所选用的空压机供风，在矿山灾变期间供压风自救系统的使用。

现有2台ZLS275-2iC/7型螺杆式空压机工作；单台排气量40m3/min，排气压力0.7MPa，1工1备。主干管路选择φ133×4mm无缝钢管1条，中段主干管路选择φ108×4mm无缝钢管1条，支管选择φ74×4mm无缝钢管1条。空气压缩机站位于回风竖井FSJ井口附近，主供风管从空压机站接出沿回风竖井FSJ敷设至各开采水平，再由支管接进各采场。
井下各中段巷道的压风管道上每隔200m安设一组三通及阀门。独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的压风管道上安设一组三通及阀门，相邻两组供气阀门安设间距不大于200m。
（5）供水施救系统

供水施救系统是指在矿山发生灾变时，为井下提供生活饮用水的系统，包括水源、过滤装置、供水管路、三通及阀门等。金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要，建设完善供水施救系统。本矿根据安全避险的实际需要，建设供水施救系统，供水施救系统与生产供水系统共用。

矿山在地表回风竖井FSJ井口西侧210m标高处新建一座200m3的高位水池，用管道分别输送到各用水点。消防水管与生产供水管合用一条管路，主管径为DN100mm。供水管道经主斜坡道引至井下，用支管引至各用水点。各主要生产中段和分段进风巷道的供水管道上每隔200m应安设一组三通及阀门。
（6）通信联络系统

通信线缆分设两条，分别从主斜坡道XPD和回风竖井FSJ进入井下配线设备，两路通信电缆的规格型号一致，选用WDZ-MHYA32型矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层铠装聚氯乙烯护套阻燃通信电缆，一条工作、一条备用。其中任何一条通信电缆发生故障，另一条阻燃通信电缆的容量担负井下各通信终端的通信能力。
矿山通信联络系统设置有线通信终端在井下45m斜坡道联络道、45m水平采场附近、45m水泵房各设置电话机1门，共3门矿用具有防水、防尘、防腐、阻燃本质的安全型电话机。

地表调度电话：地表矿长办公室、值班室、空压机房、主通风机房各设置1门调度电话，共计4门调度电话机。

地表行政电话：矿长办公室、其他行政办公室、值班室各设置1门电话机。共计3门矿山组织机构设置、配置的行政电话。
（7）井下应急广播
井下布置一套KT890矿用广播通信系统，应急广播系统主要由地面播放设备及井下音箱组成。地面播放设备安装于调度室，井下防爆音箱一般安装于井下大巷、停车场、休息室、采掘工作面等场所。在井下80m回风水平设置了2处应急广播分站，在45m水平设置了6处应急广播分站，通过试验，能覆盖井下。通过应急广播发布风险预警预报信息，为井下工作人员及时做好灾害防范应对准备，提高职工的安全生产意识。
图2.5-23避灾路线图
图2.5-24传感器
图2.5-25井下压风供水自救装置

图2.5-26 应急广播及井下矿用电话
图2.5-27六大系统监控室
2.5.11总平面布置

矿区位于海城市南东，距海城市区约18km，北距鞍山市区约55km，有铁路专用线经大石桥与长大线铁路相接，矿区至海城市和大石桥市均有县级以上柏油路相通，交通较为方便。
主斜坡道XPD位于地表移动界线以外58m。回风竖井FSJ布置在矿区东北侧、地表岩石移动范围22m以外，井口设有通风机房，通风机房标高160m。

主斜坡道工业场地主要设有办公室（内设调度室）、废石临时堆场、机修间和柴油发电机房等地表建（构）筑物。

回风竖井工业场地主要设有通风机房、空压机房、变压器、高位水池等，新建高位水池位于回风竖井FSJ井口西侧210m标高处。

工业场地通过公路与外部相通，主要采用汽车外部往来。

矿山开采时使用的爆破器材均来自于民爆公司。
矿山产生的废石除用于道路铺设外，其余全部用于回填采空区，因此在主斜坡道上口附近缓坡地段设置一处废石临时堆场，距离主斜坡道口约100m处，主要用于一期基建废石的临时堆存。矿山基建废石采用UQ-25自卸汽车运至废石临时堆场翻卸，平均运距1.5km，采用自下而上堆置工艺，利用矿山已有1.5m3挖掘机和装载机堆排作业，单台阶堆置。
2.5.12个人安全防护

海城华宇矿产品有限公司菱镁矿系统二为井下作业，人员按《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）标准配备了个人安全防护用品，其中包括安全帽、矿灯、防尘口罩、工作服、防水胶靴、自救器、绝缘手套等，存有劳动保护用品发放记录。
2.5.13安全标志

海城华宇矿产品有限公司菱镁矿系统二在工业场地、井口设置了带班下井公示牌；防尘、防噪音警示标志；在巷道交叉口处设置了安全出口指示标志；在电气设备处设置了防触电等安全标志。
图2.5-28 安全警示标志
2.5.14安全管理

（1）资质
海城华宇矿产品有限公司菱镁矿有辽宁省自然资源厅核发的《采矿许可证》，证号C2100002010066220067830，有效期2023年10月15日至2025年12月15日，开采矿种：菱镁矿、滑石，开采方式：露天/地下开采，与本项目建设情况一致；有海城市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91210381241525414Q，成立日期：2001年12月19日，经营范围：建筑石料、镁矿石、滑石、矿石粉、水泥、白灰、钙石、硅石；露天/地下开采菱镁矿石，符合要求。

（2）组织机构和证件
海城华宇矿产品有限公司菱镁矿系统二任命李恩帅为主要负责人，并持有鞍山市应急管理局核发的主要负责人资格证，证书在有效期内。

海城华宇矿产品有限公司菱镁矿系统二成立了专职安全管理人员的通知，任命专职安全管理人员：王传伟、许东、李传波。以上3人均持有鞍山市应急管理局核发的安全管理人员资格证。矿山配备了五职矿长和设立技术管理机构并配备了专职技术人员。资质符合要求。矿山配备了注册安全工程师。
海城华宇矿产品有限公司菱镁矿系统二井下特种作业人员：安全检查人员、通风工、支柱工、排水工、电工等，均持有应急管理厅核发的《特种作业操作证》，并在有效期内。
（3）安全教育与培训
海城华宇矿产品有限公司菱镁矿系统二从业人员按照规定接受了安全生产教育和培训，并经考试合格后上岗，培训考试记录齐全。
（4）安全生产费用和保险
海城华宇矿产品有限公司菱镁矿系统二与职工签订了劳动合同，并为全矿职工办理了工伤保险和安全生产责任保险，保额满足要求；根据规定足额提取了安全费用，有去年度的使用记录和本年度的提取计划；向职工发放了符合国家标准的劳动保护用品，并能监督工人正确使用。
（5）应急救援体系
XXXXXXXXXXXXXXXXX。
图2.5-29 应急物资照片
2.5.15安全设施设备投入

（1）安全设施设备投入

安全设施设备投入详见下表。

表2.5-3专用安全设施投资表

	序号
	名称

	描述
	投资金额(万元)
	备注

	1
	斜坡道与无轨运输巷道
	缓坡段
	20m×3m×4m
	12
	2个

	
	
	硐口门禁
	1套
	5
	

	
	
	车载灭火器
	
	1
	20个

	2
	采场
	采空区及其他危险区域封闭设施
	隔离栅栏
	2
	

	
	
	爆破安全设施
	警示旗
	0.5
	

	
	
	
	报警器
	0.2
	

	
	
	
	警戒带
	0.3
	

	3
	人行天井
	人行天井
	梯子间
	1
	

	
	
	
	防护网（135m）
	0.4
	

	
	
	
	安全护栏（135m）
	0.7
	

	
	
	回风天井
	梯子间钢丝隔网（215m）
	15
	

	
	
	废弃天井
	隔离栅栏
	2
	

	4
	供配电设施
	裸带电体基本防护设施
	
	0.5
	

	
	
	保护接地及等电位联接设施
	
	0.5
	

	
	
	配电硐室应急照明设施
	
	0.2
	

	
	
	地面建筑物防雷设施
	
	10
	

	5
	通风
	主通风机
	主通风机及备用电机
	140
	

	
	
	局部通风
	DJK50-№6.5、JK58-1№4
	2.5
	

	
	
	监测设施
	液位传感器及二次仪表
	20
	

	
	
	45m水泵房盖板
	500×400×50mm
	0.6
	

	7
	安全避险六大系统
	
	(1)监测监控系统。(2)人员定位系统。
(3)紧急避险系统。(4)压风自救系统。
(5)供水施救系统。(6)通信联络系统。
	240
	

	8
	消防系统
	消防供水管路
	DN100mm
	15
	

	
	
	消防水池
	200m3
	11
	

	
	
	消火栓
	每100m设置1处
	12
	

	
	
	消防器材
	干粉灭火器、泡沫灭火器、砂子、黄土、消防墙、消防锹、消防软管等
	5
	

	9
	防治水
	探水孔
	视生产情况
	0.5
	

	
	
	放水孔
	视生产情况
	0.5
	

	
	
	探放水设备
	1套
	5
	

	10
	地表塌陷或移动范围保护措施
	
	警示旗
	0.5
	

	11
	矿山应急救援设备及器材
	自动苏生器、救援工具、战斗服
	
	16
	

	12
	个人防护用品
	防尘口罩、安全帽、手套、靴子等
	
	20
	

	13
	矿山、交通、电气安全标志
	矿山、交通、电气
	
	5
	

	14
	总计
	
	544.9
	


（2）安全生产费用提取和使用计划

企业根据《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号）的规定，企业在基建过程中提取了安全费用并留有台账记录，且对2025年安全费用使用做出了计划，详见附件。

2.5.16矿山主要设备
海城华宇矿产品有限公司菱镁矿系统二主要设备见表2.5-3。

XXXXXXXXXXXXXXXXX
2.6施工及监理概况

XXXXXXXXXXXXXXXXX
2.7试运行概况

海城华宇矿产品有限公司菱镁矿系统二在工程竣工后，于2025年9月进行了试运行，试运行近1个月，在试运行期间，各生产工艺运行良好，开拓、运输、掘进、通风、供电、六大系统等设备运行正常，工况良好，试运行期间无安全生产事故的发生。

该系统采用斜坡道开拓，采出矿石由装载机装入井下运输车后，经斜坡道运输至地表，堆存至矿石堆场。掘进废石由装载机装入井下运输车后，经斜坡道运输至地表废石堆场。

基建采场将采用沿走向布置阶段矿房嗣后干式充填采矿法。

采用对角抽出式通风系统。矿井通风工作采用连续工作制。井下所需新鲜风流由斜坡道进入井下，经中段的主运巷道、穿脉送至井下各作业面，冲洗采场后的污风经上中段回风巷由回风井主扇抽出至地表。
矿山在在+45m中段修建了一处水泵站和水仓。
井下涌水经斜坡道一侧水沟自流至+45m中段水仓内，通过水泵将坑内涌水沿回风井排至地表高位水池或矿区外。

该系统按照《初步设计重大变更》、《安全设施重大变更设计》进行了施工建设，安全避险“六大系统”所有设备设施均有矿用产品安全标志证书，各系统安装、使用情况良好，安全避险“六大系统”符合要求。
2.8安全设施概况

矿山的安全设施主要包括基本安全设施和专用安全设施，详见下表2.8-1。
表2.8-1  基本安全设施和专用安全设施情况表

	安全设施验收评价范围

	序号
	检查项目
	安全设施类别

	
	
	

	1
	开采范围
	

	1.1
	矿区保安矿柱
	基本

	1.2
	中段（分段）保安矿柱
	基本

	1.3
	井筒保安矿柱
	基本

	2
	安全出口
	

	2.1
	通地表的安全出口
	基本

	2.2
	中段和分段的安全出口
	基本

	3
	采矿方法
	

	3.1
	采矿方法的种类
	基本

	3.2
	采场的安全出口
	基本

	3.3
	采场点柱、保安间柱等
	基本

	3.4
	采场支护（包括采场顶板和侧帮、底部结构等的支护）
	基本

	3.5
	采空区及其它危险区域的探测、封闭、隔离设施
	专用

	4
	斜坡道与无轨运输巷道
	

	4.1
	人行道
	基本

	4.2
	巷道支护
	基本

	4.3
	斜坡道的缓坡段
	基本

	4.4
	斜坡道与无轨运输巷道交通信号系统
	专用

	4.5
	斜坡道与无轨运输巷道井口门禁系统
	专用

	5
	人行天井与溜井
	

	5.1
	梯子间及防护网、隔离栅栏
	专用

	5.2
	井口安全护栏
	专用

	5.3
	废弃井口的封闭或隔离设施
	专用

	6
	通风、空气预热及制冷降温系统
	

	6.1
	主要通风井巷
	

	6.1.1
	专用进风井及专用进风巷道
	基本

	6.1.2
	专用回风井及专用回风巷道
	基本

	6.1.3
	风井内的梯子间
	专用

	6.1.4
	通风构筑物
	专用

	6.2
	风机
	

	6.2.1
	主通风机
	基本

	6.2.2
	通风机反风
	专用

	6.2.3
	主通风机的备用电机
	专用

	6.2.4
	主通风机的电机快速更换装置
	专用

	6.2.6
	局部通风机
	专用

	6.2.7
	风机进风口的安全护栏和防护网
	专用

	6.2.8
	控制系统
	基本

	6.2.9
	阻燃风筒
	专用

	7
	排水系统
	

	7.1
	主水泵房、接力泵房、各种排水水泵、排水管路、控制系统
	基本

	7.2
	主水仓、井底水仓
	基本

	7.3
	排水沟
	基本

	7.4
	监测与控制设施
	专用

	7.5
	水泵房及毗连的变电所（或中央变电所）入口的防水门及两者之间的防火门
	专用

	7.6
	水泵房及变电所内的盖板、安全护栏（门）
	专用

	7.7
	支护
	基本

	8
	供水系统
	

	8.1
	供水水池
	基本

	8.2
	供水设备
	基本

	8.3
	供水管道
	基本

	8.4
	井下用水地点
	基本

	9
	消防系统
	

	9.1
	消防供水系统
	专用

	9.2
	消防水池
	专用

	9.3
	消防器材
	专用

	9.4
	防火门、消火栓
	专用

	10
	供配电
	

	10.1
	供配电系统
	

	10.1.1
	矿山电源、线路、地面和井下供配电系统
	基本

	10.1.2
	井下各级配电电压等级
	基本

	10.1.3
	高、低压供配电中性点接地方式
	基本

	10.2
	井下电气设备
	

	10.2.1
	电气设备类型
	基本

	10.2.2
	通风、排水系统的供配电设施
	基本

	10.3
	电缆
	

	10.3.1
	地表向井下供电电缆
	基本

	10.3.2
	井下高、低压电缆
	基本

	10.4
	防雷及电气保护
	

	10.4.1
	地面建筑物防雷设施
	专用

	10.4.2
	地面架空线路转下井电缆处防雷设施
	基本

	10.4.3
	高压供配电系统继电保护装置
	基本

	10.4.4
	低压配电系统故障（间接接触）防护设施
	专用

	10.4.5
	裸带电体基本（直接接触）防护设施
	专用

	10.5
	接地系统
	

	10.5.1
	接地
	基本

	10.5.2
	接地电阻
	基本

	10.5.3
	总接地网、主接地极
	基本

	10.5.4
	局部接地极
	基本

	10.6
	井下照明
	

	10.6.1
	照明电源线路
	基本

	10.6.2
	灯具型式
	基本

	10.7
	其他
	

	10.7.1
	变、配电硐室防火门、栅栏门
	专用

	10.7.2
	变（配）电硐室结构
	基本

	11
	安全避险“六大系统”
	

	11.1
	监测监控系统
	

	11.1.1
	有毒有害气体监（检）测
	专用

	11.1.2
	通风系统监测
	专用

	11.1.3
	视频监控
	专用

	11.1.4
	维护与管理
	专用

	11.2
	人员定位系统
	

	11.2.1
	硬件
	专用

	11.2.2
	软件功能
	专用

	11.2.3
	维护与管理
	专用

	11.3
	紧急避险系统
	

	11.3.1
	自救器与逃生用矿灯配备
	专用

	11.3.2
	事故应急预案与避灾线路图及避灾路线的标识
	专用

	11.4
	压风自救系统
	

	11.4.1
	压风自救设备
	专用

	11.4.2
	出口风压、风量
	专用

	11.4.3
	日常检查与维护工作
	专用

	11.5
	供水施救系统
	

	11.5.1
	供水施救设备
	专用

	11.5.2
	出口水压、水量
	专用

	11.5.3
	日常检查与维护工作
	专用

	11.6
	通信联络系统
	

	11.6.1
	有线通信联络硬件
	专用

	11.6.2
	有线通信联络功能
	专用

	11.6.3
	有线通信联络线缆敷设
	专用

	11.6.4
	无线通信联络系统
	专用

	11.6.5
	维护与管理
	专用

	13
	程序符合性
	

	14
	安全管理
	


3.安全设施符合性评价

根据国家的相关法律、法规、规程和文件，以及《初步设计重大变更》和《安全设施重大变更设计》，结合现场实际检查、竣工验收资料、施工记录、监理记录、检测检验数据等相关资料，采用安全检查表法进行检查如下：

说明：表中，《中华人民共和国安全生产法》简称《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程（GB16423-2020）》简称（GB16423-2020）、《中华人民共和国劳动法》简称《劳动法》、《中华人民共和国矿山安全法》简称《矿山安全法》、《中华人民共和国矿产资源法》简称《矿产资源法》、《中华人民共和国公司法》简称《公司法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》简称《矿山安全法实施条例》、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》简称《许可证实施办法》、《工业企业总平面设计规范（GB50187－2012）》简称GB50187－2012、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局34号令）简称《国家安全生产监督管理总局34号令》、《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ2031-2011）简称（AQ2031-2011）、《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》（AQ2032-2011）简称（AQ2032-2011）、《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（KA/T 2033-2023）、《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》（KA/T 2034-2023）、《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》（KA/T 2035-2023）、《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》（AQ 2036-2011）、《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号）简称（矿安〔2022〕4号）、《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定>的通知》（矿安﹝2021﹞55号）简称（矿安﹝2021﹞55号）。

根据评价单元划分原则，结合该项目的生产工艺特点，将该项目划分为以下13个评价单元：

（1）安全设施“三同时”程序单元

（2）矿床开采单元

（3）运输系统单元

（4）井下防治水与排水系统单元

（5）通风系统单元

（6）供配电系统单元

（7）井下供水和消防系统单元

（8）安全避险“六大系统”单元

（9）总平面布置单元

（10）个人安全防护单元

（11）安全标志单元

（12）安全管理单元

（13）金属非金属地下矿山重大事故隐患判定
3.1安全设施“三同时”程序

（1）通过查阅相关资料，编制安全设施“三同时”程序单元安全检查表如表3.1-1所示。

表3.1-1   安全设施“三同时”程序符合性单元安全检查表

	项目
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	安全设施“三同时”程序符合性单元
	1.依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。
	《公司法》第七条
	查阅资料
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	2.开采相关矿产资源的，根据生产规模和矿种应由相应的地质矿产主管部门审批，并颁发采矿许可证。
	《矿产资源法》第十六条
	查阅资料
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	3. 生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构，对其建设项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	4. 生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设计，编制安全设施设计。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	5. 安全设施设计（即安全设施设计）完成后，应当按照本办法向安全生产监督管理部门提出审查申请，并审查备案。作重大变更的，需报原审查部门审查同意。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	6. 安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	7. 实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	8.建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行安全验收评价，并编制建设项目安全验收评价报告。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》第二十三条。
	查阅资料
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	9. 安全设施需要试运行（生产、使用）的，应当提供自查报告。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》第二十四条。
	查阅资料
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求


（2）评价单元小结：

该项目具备了营业执照、采矿许可证，由具有相应资质的单位先后编制完成了《安全预评价报告》、《初步设计重大变更》及《安全设施重大变更设计》并进行了评审和备案；委托有资质的单位进行了矿山基建工程施工和工程监理，施工和监理资质等级符合相关文件的要求；安全设施符合“三同时”的要求；在基建结束后按要求进行了试运行，并编制了试运行及自查报告。

该项目的安全设施“三同时”程序符合性单元通过检查表的9项检查中，均符合要求。检查结果表明，该项目的安全设施“三同时”程序符合国家有关法律、法规、标准和规范的规定和要求。
3.2矿床开采

3.2.1安全出口

采用安全检查表法对该项目安全出口进行检查，详见表3.2-1。

 表3.2-1 安全出口安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.通往地表的安全出口的布置。
	《安全设施重大变更设计》、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）
	现场勘查与施工、竣工报告
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	2.井巷内部用于安全出口的设施。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	3.服务的中段水平安全出口。
	《安全设施重大变更设计》、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）
	现场勘查与施工、竣工报告
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	4.采场的两个安全出口。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	


3.2.2硐室及其安全通道和独立回风道

该项目井下无动力油储存硐室、无机修硐室、所有设备大修均在地表机修室进行，井下不设破碎站。

采用安全检查表法对硐室及其安全通道和独立回风道进行检查，详见表3.2-2。
表3.2-2  硐室及其安全通道和独立回风道安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.配电室。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	2.硐室内应配备消防器材。
	《GB16423-2020》之6.7.4.3

	现场勘查与施工、竣工报告
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	3.中央变电所的地面应比其入口处巷道底板高出 0.5m 以上；与水泵房毗邻时，应高于水泵房地面 0.3m；


	GB16423-2020之6.7.4.1

	现场勘查与施工、竣工报告
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求


3.2.3井巷工程支护

采用安全检查表法对该项目井巷工程支护进行检查，详见表3.2-3。

表3.2-3  井巷工程支护安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1. 主运输巷道应采用光面爆破技术掘进；硐口段310m受黑云母片岩千枚岩层影响，施工过程中均采用C30双层钢筋混凝土加强支护，支护厚度350mm；水泵硐室围岩Ⅰ～Ⅱ级采用厚度100mm喷砼支护，硐室围岩Ⅲ～Ⅴ级采用喷锚网支护。
	《安全设施重大变更设计》、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）
	现场勘查与施工、竣工报告
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	2.局部岩石不稳固地段加强支护，严格按设计施工。

	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	3．不应用木材或者其他可燃材料作永久支护。
	GB16423-2020之6.2.7.1
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	4. 其中西部露天开采与东部地下开采之间的70m隔离矿柱带继续保留。 
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	5. 为保护回风竖井FSJ留设保安矿柱矿。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求


3.2.4防火隔离设施

采用安全检查表法对该项目防火隔离设施进行检查，详见表3.2-4。

表3.2-4 防火隔离设施安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.水泵房与变电硐室之间设置防火栅栏两用门。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求


3.2.5井下爆破作业

该矿井下未设置爆破器材库，采用安全检查表法对该项目井下爆破作业进行检查，详见表3.2-5。
表3.2-5    井下爆破作业安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.井下爆破时应设置报警器。
	《安全设施重大变更设计》
	询问，现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	2.井下爆破作业时警戒旗的设置情况。
	《安全设施重大变更设计》
	询问，现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	3.建立健全爆破器材领取、登记、运输、贮存、清退和销毁制度情况。
	GB6722-2014之7.3、7.4、7.5
	询问，现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	4.独头巷道掘进工作面爆破时，应保持工作面与新鲜风流巷道之间畅通，爆破后作业人员进入工作面之前，应进行充分通风，并用水喷洒爆堆。
	GB6722-2014中5.3.2.3
	查阅制度、现场勘查、询问
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求


3.2.6采矿方法和采场

采用安全检查表法对该项目采矿方法和采场进行检查，详见表3.2-6。

表3.2-6    采矿方法和采场安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.采场支护、采场安全出口。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	2. 矿体厚度小于20m时矿块沿走向布置矿房，采用嗣后干式充填采矿法。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	3. 矿体厚度小于20m时矿块沿走向布置，沿走向布置的矿房长度为20～50m，间柱宽8m，宽为矿体水平厚度。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	4.应建立采场顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。

	GB16423-2020之6.3.1.12
	现场勘查及查阅资料
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	5.对凿岩、装药、爆破、通风和出矿等采场生产作业活动所采取安全措施。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查、询问、查看记录
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	6.人行天井的梯子间、防护网、隔离栅栏设施、井口防护设施设置。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	7.人员需要进入的采场应有良好的照明。
	GB16423-2020之6.3.1.11
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	8.在不稳固的岩层中掘进时应进行支护；在松软、破碎或流砂地层中掘进时应在永久性支护与掘进工作面之间进行临时支护或特殊支护。
	GB16423-2020之6.2.7.2
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求


3.2.7评价小结

对该项目矿床开采单元使用安全检查表进行了25项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目矿床开采可以保证矿井安全生产。
3.3运输系统

（1）安全检查表法

采用安全检查表法对该项目运输系统单元进行评价，详见表3.3-1。

表3.3-1   运输系统子单元安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.ZL30E矿用装载机。
	《安全设施重大变更设计》、变更单
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	2.UQ-25地下自卸车
	《安全设施重大变更设计》、变更单
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	3.RU-10型矿用人车
	《安全设施重大变更设计》、变更单
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	4.中段运输巷道内设有人行道，人行道宽度1.2m。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	5.人车等运输装置，应当按规定进行定期检测。
	《安全设施重大变更设计》
	查看检测报告
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	6. 主斜坡道XPD每300m设置一处长×宽=20m×3m的缓坡段做为错车道。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目的运输系统单元用安全检查表进行了6项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目的运输系统可保证安全生产。
3.4排水系统

（1）安全检查表法

采用安全检查表法对该项目防排水子单元进行评价，详见表3.4-1。

表3.4-1  防排水子单元安全检查表

	项目
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	防排水
	1.+45m中段以上井下涌水经斜坡道一侧水沟自流至+45m中段水仓内，通过水泵将坑内涌水沿回风井排至地表高位水池或矿区外。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘察
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	2.井下+45m水泵房设有3台D25-30×7多级卧式离心泵。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘察、查阅检测报告
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	3.沿回风井敷设φ75.5×3.5mm无缝钢管两条。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘察
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	4.水泵房水仓口应设置安全护栏、水泵房栅栏门、防水门
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘察
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	5. 做好井内防探水，坚持“有疑必探，先探后掘，边探边掘”的原则。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查、询问
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	6.水泵流量计量
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	7.泵房地面标高高出其入口处巷道地板标高0.5m，设置斜管子道，管子道斜巷上口高出泵地面标高7m以上。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	8. 水泵房和变电站硐室一端设置安全出口通往井底车场，另一端利用管子道与回风竖井相连作为应急安全出口。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	9. 设计在回风竖井水窝内增设200QJ25-126型潜水泵3台，功率15kW/台，380V。工作情况为流量：25m³/h，扬程126m。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求


（2）评价单元小结：

对该项目的防排水系统用安全检查表进行了9项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目本次验收的防排水系统可保证安全生产。

3.5通风系统

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目通风系统子单元进行评价，详见表3.5-1。

表3.5-1  通风系统单元安全检查表

	项目
	检查内容
	检查依据
	检查

方法
	事实记录
	结论

	通风系统
	1.井下应设置通风构筑物
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	2.通风井巷内的风量、风速、检测及报警设施
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	3.主扇和局扇应设置开停传感器
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	4.设计选用FBCDZ-8-№20A型通风机1台作为通风主扇，风量为42~90m3/s，风机全压为700~2260Pa，功率2×110kW，电机型号YBF2315L2-8。该风机可反转反风，反风率大于60%，主扇配置一台备用电机。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	5.风机进风口的安全护栏和防护网。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	6.主扇必须保证能够正常运行，备件齐全，有备用电机，反风装置启闭正常。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	7.主扇应有使矿井风流在l0min内反向的措施。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	8.主要进风巷和回风巷，应经常维护，保持清洁和风流畅通，不应堆放材料和设备。
	GB16423-2020第6.6.2.4条
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	9.建立机械通风系统。
	矿安[2022]4号、GB16423-2020第6.6.2.1条
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	10.行人通风天井处的安全护栏。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	11.主通风机的反风设施和备用电机及快速更换装置。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	12.风井井口风门。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	13．硐口设置了井口预热装置。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求


（2）评价单元小结：

对该项目的通风系统用安全检查表进行了13项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目的通风系统能够满足矿井通风需求。
3.6供配电系统

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目供配电系统单元进行评价，详见表3.6-1。
表3.6-1  供配电系统单元安全检查表

	项目
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	矿山电气
	1. 采用单电源供电，一回路引自峪华线10kV供电线路，该供电线路引自3km以外的华子峪66kV变电所，采用 240mm2铝包钢芯铝绞线，另一回路为500kW柴油发电机做为备用电源。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	2. 地表原有2台S13-400/10/0.4型变压器，其中1台变压器为主通风机供电，另1台变压器为空压机及地表其他低压负荷供电。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	3. 变配电所内选用GKG型矿用高压开关柜、GKD型矿用低压配电柜
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查、安标证书
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	4.井下变压器和向井下供电的变压器中性点不准接地。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	5.井下供配电系统的各级配电电压等级。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	6.井下所有工作地点、安全人行道和通往工作地点的人行道，都应有照明。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	7.变配电硐室应急照明
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	8.对井下低压配电系统故障防护装置
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	9.井下各用电设备和配电线路应设置继电保护装置。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	10.井下各用电设备应进行保护接地。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	11. 井下电缆均采用低烟、低卤或无卤的矿用阻燃电缆，并应有矿用安全标志。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	12. 热风机组采用2台柴油发电机分别为热负机组供电，柴油发电机功率为1200kW/台。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求


（2）评价单元小结：

对该项目的矿山电气单元用安全检查表进行了12项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目供配电系统可保证其矿井的安全生产。
3.7井下供水和消防系统

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目井下供水和消防系统单元进行评价，详见表3.7-1。

表3.7-1   井下供水和消防系统单元安全检查表 

	项目
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	供水和消防
	1.在回风井西侧修建了一座200m3高位水池，由其提供全矿生产及消防用水。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	2.消防供水利用井下生产供水系统。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	3.井下供水管路的设置情况。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	4．主要中段井底车场设置消火栓，每个消火栓应配有水枪和水带，水带长度应能满足消火栓设置间距内的消防要求。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	5.地表办公室、采场、通风机房、空压机房均应设置干粉灭火器。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	6.每个灭火器配置点的灭火器数量不少于 2 具，灭火器应能扑灭 150m 范围内的初始火源。


	GB16423-2020第6.9.1.8条
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	7.井口和平硐口 50m 范围内的建筑物内不得存放燃油、油脂或其它可燃材料。


	GB16423-2020第6.9.1.9条
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目井下供水和消防系统单元用安全检查表进行了7项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目的井下供水和消防系统基本可保证其正式投产后安全生产。

3.8安全避险“六大系统”单元

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目安全避险“六大系统”单元进行评价，详见表3.8-1。

表3.8-1  安全避险“六大系统”单元安全检查表
	项目
	检查内容
	检查

依据
	检查

方法
	事实记录
	结论

	监测监控系统
	1.监测监控系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	2.井口人员进出场所应设视频监控。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	3.井下总回风巷、各个生产中段和分段的回风巷应设置风速传感器。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	4. 在45m生产中段新风侧靠近采场的位置、80m回风侧靠近采场的位置设置各设置1台风速传感器。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	5.每个生产中段和分段的进、回风巷靠近采场位置应设置一氧化碳和二氧化氮传感器。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	6.一氧化碳报警浓度不应高于24ppm，二氧化氮报警浓度不应高于2.5ppm。
	《安全设施重大变更设计》
	查阅资料
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	7.主要通风设施等应安装开停传感器。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	井下人员定位管理系

统
	1.设置井下人员定位系统。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	2.人员定位系统应满足监测及管理功能，主机应安装在地面，并双机备份。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	3. 基建期到井下最低+45m中段需设置2个人员定位读卡分站。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	紧急避险系统
	1.每个矿井至少要有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口间距不小于30m；每个生产中段必须有至少两个便于行人的安全出口，并和通往地面的安全出口相通。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	2.应为入井人员配备额定防护时间不少于30min的自救器，并按入井总人数的10%配备备用自救器，并配备3个便携式气体检测仪。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	3.应编制事故应急预案，制定各种灾害的避灾路线，绘制井下避灾线路图。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	压风自救系统
	1.压风自救系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	2.压风自救系统的空气压缩机应安装在地面，并能在10min内启动。空气压缩机安装在地面难以保证对井下作业地点有效供风时，可以安装在风源质量不受生产作业区域影响且围岩稳固、支护良好的井下地点。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	3.压风管道敷设应牢固平直，并延深到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	4.各主要生产中段进风巷道的压风管道上每隔200~300m应安设一组三通及阀门。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	5.主压风管道中应安装油水分离器。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	供水施救系统
	1.供水施救系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	2.供水施救系统可以与生产供水系统共用，施救时水源应满足生活饮用水水质卫生要求。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	3.供水管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	4.各主要生产中段和分段进风巷道的供水管道上每隔200~300m应安设一组三通及阀门。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	通讯联络系统
	1.通信联络系统应进行设计，并按设计要求进行建设。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	2.安装通信联络终端设备的地点应包括：井下各中段采区、主要通风机房、爆破时撤离人员集中地点等。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	3.通信线缆的敷设应符合《金属非金属矿山安全规程》的相关规定。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	4.终端设备应设置在便于使用且围岩稳固、支护良好、无淋水的位置。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	5. 国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知，矿安[2022]4号文要求，井下建立应急广播系统。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	


（2）评价单元小结：

通过对该项目的安全避险“六大系统”单元用安全检查表共进行了26项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目本次验收的安全避险六大系统可保证其正式投产后能够安全生产。

3.9 总平面布置

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目总平面布置单元进行检查，详见表3.9-1。

表3.9-1  总平面布置安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.斜坡道和回风井井口均位于移动带20m外。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查、查阅竣工图
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	2.两安全出口的间距大于30m。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	3．厂址应具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源，且用水、用电量特别大的工业企业，宜靠近水源、电源。
	《工业企业总平面设计规范》第2.0.5条
	现场勘查、查阅资料
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	4．厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。
	《工业企业总平面设计规范》第2.0.7条
	现场勘查、查阅资料
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	5.矿山地表岩层移动范围周边设置护栏、隔离网等设施，并设立警示标志，禁止人员进入。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查、查阅资料
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目的总平面布置单元用安全检查表进行了5项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目本次验收的总平面布置满足安全生产要求。

3.10 个人安全防护

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目个人安全防护进行检查，详见表3.10-1。
表3.10-1  个人安全防护安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1．按规定为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。
	《安全设施重大变更设计》
	现场查看、查阅相关记录
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	2.井下作业人员应配备安全帽、工作服、防水胶靴、手套佩戴。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	3.安全帽的强度应符合相关规范的要求。
	《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）
	现场检查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	4.井下接尘人员应佩戴防尘口罩。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合
要求


（2）评价单元小结：

对该项目的个人安全防护单元用安全检查表进行了4项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目本次验收的个人安全防护满足安全生产要求。
3.11安全标志

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目安全标志进行检查，详见表3.11-1。

表3.11-1  安全标志安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.矿山安全标志。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	2.电气标志。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	3.井下道路的指示标志。
	《安全设施重大变更设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目的安全标志单元用安全检查表进行了3项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目本次验收的安全标志满足安全生产要求。
3.12安全管理

3.12.1组织与制度

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目组织与制度单元进行评价，详见表3.12-1。

表3.12-1    组织与制度安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.主要负责人持有安全管理资质证及有效性。
	《矿山安全法》第26条、《许可证实施办法》、《GB16423-2020》之4.2
	检查、查阅
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	2.企业应成立安全生产组织机构，配备专职的安全生产管理人员。
	《安全生产法》第19条、《许可证实施办法》
	查阅
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	3.特种作业人员参加岗位专业技能培训以及取得特种作业人员岗位操作证书及有效情况。
	《许可证实施办法》
	查阅
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	4.建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。
	《GB16423-2020》、《许可证实施办法》
	查阅
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	5.制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。
	《矿山安全生产法实施条例》

《GB16423-2020》、《许可证实施办法》第二章第五条第一款
	查阅制度
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	6.制定作业安全规程和各工种操作规程。
	《矿山安全生产法实施条例》
	查阅
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	7.其他从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。
	《矿山安全生产法实施条例》第35条、
	查阅教育记录、询问
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	8.安全生产投入符合安全生产要求，按照有关规定提取安全技术措施专项经费。
	《许可证实施办法》第二章第五条第二款
	查阅账单、询问
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	9.作业单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。
	《安全生产法》、

《许可证实施办法》第二章第五条第七款
	查看保险单
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	10.金属非金属地下矿山每个独立生产系统应当配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以上人员应当具有采矿、地质、矿建（井建）、通风、测量、机电、安全等矿山相关专业大专及以上学历或者中级及以上技术职称。

	矿安{2022}4号（十一）
	查阅
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	11.金属非金属地下矿山应当设立技术管理机构，建立健全技术管理制度，配备具有采矿、地质、测量、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人。
	矿安{2022}4号（十一）
	查阅
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	12.非煤矿山企业必须依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。
	矿安{2022}4号（十）
	查阅
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合

要求


（2）评价单元小结：

对该项目的组织与制度用安全检查表进行了12项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目的组织与制度可保证井下的安全生产。

3.12.2安全运行管理

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目安全运行管理单元进行评价，详见表3.12-2。

表3.12-2   安全运行管理安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1、安全生产检查记录和隐患整改等记录。
	《矿山安全法》第五章第三条
	现场勘查、查阅记录
	企业每月定期进行生产安全检查，每年定期进行检查评比。有安全生产检查记录和隐患整改等记录。
	符合要求

	2、对作业环境安全条件和危险性较大的设备进行定期检测检验，有预防事故的安全技术保障措施。
	《安全生产许可证实施办法》第二章第五条第十款
	现场勘查、查阅检测报告
	作业环境安全条件较好，危险性较大的设备均进行了检测检验，在有效期内，有预防事故的措施。
	符合要求

	3、伤亡事故报告、处理及结案情况。
	《安全生产许可证实施办法》第二章第十七条第六款
	询问
	基建期从未发生过伤亡事故。
	符合要求


（2）评价单元小结：

通过对安全运行管理子单元的3项检查中，均符合要求。综合认定，该项目安全运行管理能够保证矿山安全生产的要求。
3.12.3应急救援

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目应急救援管理单元进行评价，详见表3.12-3。
表3.12-3    应急救援安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1．矿山应建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备。
	《许可证实施办法》第二章第五条第十三款
	查阅
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	2．矿山应制订各种事故的应急预案。
	《许可证实施办法》第二章第五条第十二款
	查阅
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	3.应急预案应到当地的安全生产监督管理部门进行评审备案。
	《生产安全事故应急预案管理办法》第18条
	查阅
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	 符合要求

	4.井下作业人员应熟悉应急救援预案和避灾路线，具有自救、互救和安全避灾知识，熟练掌握 自救器和紧急避灾系统的使用方法。
	GB16423-

2020之8.6
	调查、了解、记录
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	 符合要求


（2）评价单元小结：

通过对应急救援子单元的4项检查，全部符合要求。综合认定，该项目应急救援能够保证矿山安全生产的要求。

3.13金属非金属地下矿山重大事故隐患判定

根据国家矿山安全监察局2022年7月8日印发的《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号）以及2024年4月23日发布的《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》，采用安全检查表法对该矿山重大事故隐单元进行评价，详见表3.13-1。

表3.13-1 重大事故隐安全检查表

	序号
	检查内容
	事实记录
	结论

	1


	安全出口存在下列情形之一的：
	（1）矿井直达地面的独立安全出口少于2个，或者与设计不一致；
	直达地面的安全出口为斜坡道和回风井，与设计一致。
	符合

要求

	
	
	（2）矿井只有两个独立直达地面的安全出口且安全出口的间距小于30米，或者矿体一翼走向长度超过1000米且未在此翼设置安全出口；
	斜坡道和回风井口距离384m，直达地表的两个安全出口间距大于30m。矿体一翼走向长度未超过1000米。
	符合

要求

	
	
	（3）矿井的全部安全出口均为竖井且竖井内均未设置梯子间，或者作为主要安全出口的罐笼提升井只有1套提升系统且未设梯子间；
	矿井为斜坡道开拓。
	不涉及

	
	
	（4）主要生产中段（水平）、单个采区、盘区或者矿块的安全出口少于2个，或者未与通往地面的安全出口相通；
	生产中段、矿块均有2个安全出口以上，并与通往地面的安全出口相。
	符合

要求

	
	
	（5）安全出口出现堵塞或者其梯子、踏步等设施不能正常使用，导致安全出口不畅通。
	安全出口通畅、梯子及扶手能正常使用。
	符合

要求

	2
	使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺。
	未使用国家明令禁止的设备、材料或者工艺。
	符合

要求

	3
	不同矿权主体的相邻矿山井巷相互贯通，或者同一矿权主体相邻独立生产系统的井巷擅自贯通。
	相邻矿山井巷未相互贯通。
	符合

要求

	4
	地下矿山现状图纸存在下列情形之一的：
	（1）未保存《金属非金属矿山安全规程》（GB16423 -2020）第4.1.10 条规定的图纸，或者生产矿山每3个月、基建矿山每1个月未更新上述图纸；
	图纸保存齐全。
	符合

要求

	
	
	（2）岩体移动范围内的地面建构筑物、运输道路及沟谷河流与实际不符；
	岩体移动范围内的地面建构筑物、运输道路及沟谷河流与实际相符。
	符合

要求

	
	
	（3）开拓工程和采准工程的井巷或者井下采区与实际不符；
	开拓工程和采准工程的井巷，井下采区均与实际相符。
	符合

要求

	
	
	（4）相邻矿山采区位置关系与实际不符；
	矿区周边相邻矿山位置与实际一致。
	符合

要求

	
	
	（5）采空区和废弃井巷的位置、处理方式、现状，以及地表塌陷区的位置与实际不符。
	废弃井巷均已封闭，与实际相符。
	符合

要求

	5
	露天转地下开采存在下列情形之一的：
	（1）未按设计采取防排水措施；
	矿山以地下开采方式开采。不属于露天转地下项目。
	不涉及

	
	
	（2）露天与地下联合开采时，回采顺序与设计不符；
	
	

	
	
	（3）未按设计采取留设安全顶柱或者岩石垫层等防护措施
	
	

	6
	矿区及其附近的地表水或者大气降水危及井下安全时，未按设计采取防治水措施。
	矿山按照设计在+45m水泵房设置了3台D25-30×7卧式离心泵，额定流量25m3/h，额定扬程210m，电机功率30kW，额定转速2950r/min。
	符合

要求

	7
	井下主要排水系统存在下列情形之一的：
	（1）排水泵数量少于3台，或者工作水泵、备用水泵的额定排水能力低于设计要求；
	该矿井下水泵房水泵均为3台，型号与设计一致。
	符合

要求

	
	
	（2）井巷中未按设计设置工作和备用排水管路，或者排水管路与水泵未有效连接；
	井下设有工作管路和备用排水管路，且泵房排水管路环形布置与水泵进行了有效连接。
	符合

要求

	
	
	（3）井下最低中段的主水泵房通往中段巷道的出口未装设防水门，或者另外一个出口未高于水泵房地面 7米以上；
	井下水泵房设有防水门，另一出口通往上中段，高于泵房地面7m以上。
	符合

要求

	
	
	（4）利用采空区或者其他废弃巷道作为水仓。
	未利用采空区或者其他废弃巷道作为水仓。
	符合

要求

	8
	井口标高未达到当地历史最高洪水位1米以上，且未按设计采取相应防护措施。
	工业场地位于斜坡道和回风井口附近，工业场地最低标高为115m，高于历史最高洪水位1m以上。（历史最高洪水水位+65m）。
	符合

要求

	9
	水文地质类型为中等或者复杂的矿井，存在下列情形之一的：
	（1）未配备防治水专业技术人员；
	
	符合

要求

	
	
	（2）未设置防治水机构，或者未建立探放水队伍；
	该矿山水文地质条件中等，设置了防治水机构，并配齐了专用探放水设备。
	

	
	
	（3）未配齐专用探放水设备，或者未按设计进行探放水作业。
	
	

	10
	水文地质类型复杂的矿山存在下列情形之一的：
	（1）关键巷道防水门设置与设计不符；
	该矿山水文地质条件中等。
	不涉及

	
	
	（2）主要排水系统的水仓与水泵房之间的隔墙或者配水阀未按设计设置。
	
	

	11
	在突水威胁区域或者可疑区域进行采掘作业，存在下列情形之一的：
	（1）未编制防治水技术方案，或者未在施工前制定专门的施工安全技术措施；
	矿山制定了相关安全、技术措施和操作规程。
	符合

要求

	
	
	（2）未超前探放水，或者超前钻孔的数量、深度低于设计要求，或者超前钻孔方位不符合设计要求。
	矿山制定了相关安全、技术措施和操作规程。
	符合

要求

	12
	受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或者其来水上游发生洪水期间，未实施停产撤人。
	矿山在极端天气时停止生产并撤人。
	符合

要求

	13
	有自然发火危险的矿山，存在下列情形之一的：
	（1）未安装井下环境监测系统，实现自动监测与报警；
	该矿不属于有自然发火危险的矿山。
	不涉及

	
	
	（2）未按设计或者国家标准、行业标准采取防灭火措施；
	
	

	
	
	（3）发现自然发火预兆，未采取有效处理措施。
	
	

	14
	相邻矿山开采岩体移动范围存在交叉重叠等相互影响时，未按设计留设保安矿（岩）柱或者采取其他措施。
	与相邻矿山不存在岩体移动范围交叉重叠。
	不涉及

	15
	地表设施设置存在下列情形之一，未按设计采取有效安全措施的：
	（1）岩体移动范围内存在居民村庄或者重要设备设施；
	岩体移动范围内不存在居民村庄和重要设备设施；
	符合

要求

	
	
	（2）主要开拓工程出入口易受地表滑坡、滚石、泥石流等地质灾害影响。
	该矿主要开拓工程为斜坡道，不易受地表滑坡、滚石、泥石流等地质灾害影响。
	符合

要求

	16
	保安矿（岩）柱或者采场矿柱存在下列情形之一的：
	（1）未按设计留设矿（岩）柱；
	按设计留设矿（岩）柱。
	符合

要求

	
	
	（2）未按设计回采矿柱；
	现未回采矿柱。
	符合

要求

	
	
	（3）擅自开采、损毁矿（岩）柱。
	未擅自开采、损毁矿（岩）柱。
	符合

要求

	17
	未按设计要求的处理方式或者时间对采空区进行处理。
	井下未见采空区。
	符合

要求

	18
	工程地质类型复杂、有严重地压活动的矿山存在下列情形之一的：
	（1）未设置专门机构、配备专门人员负责地压防治工作；
	该矿床工程地质条件属于中等型。
	不涉及

	
	
	（2）未制定防治地压灾害的专门技术措施；
	
	

	
	
	（3）发现大面积地压活动预兆，未立即停止作业、撤出人员。
	
	

	19
	巷道或者采场顶板未按设计采取支护措施。
	该矿井巷均按设计采取支护。
	符合

要求

	20
	矿井未采用机械通风，或者采用机械通风的矿井存在下列情形之一的：
	（1）在正常生产情况下，主通风机未连续运转；
	正常生产情况下，主通风机做到了连续运转。
	符合

要求

	
	
	（2）主通风机发生故障或者停机检查时，未立即向调度室和企业主要负责人报告，或者未采取必要安全措施；
	建设单位制定了相关制度及规程。
	符合

要求

	
	
	（3）主通风机未按规定配备备用电动机，或者未配备能迅速调换电动机的设备及工具；
	配备了同型号备用电机，配备有能迅速调换电动机的设备及工具。
	符合

要求

	
	
	（4）作业工作面风速、风量、风质不符合国家标准或者行业标准要求；
	作业工作面风速、风量、风质符合要求。
	符合

要求

	
	
	（5）未设置通风系统在线监测系统的矿井，未按国家标准规定每年对通风系统进行1次检测；
	该矿设有“监测监控系统”其中包括风速、负压和CO在线监测，主机位于地表调度室，可实时显示相关数据，且矿山委托检测机构出具了《通风系统检测报告》，报告结论为合格，报告位于有效期内。
	符合

要求

	
	
	（6）主通风设施不能在10分钟之内实现矿井反风，或者反风试验周期超过1年。
	主扇设有正反转开关，能在10分钟内实现矿井反风。
	符合

要求

	21
	未配齐或者随身携带具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器，或者从业人员不能正确使用自救器。
	矿山配备有便携式气体检测报警仪，人员随身携带自救器，且能正确使用。
	符合

要求

	22
	担负提升人员的提升系统，存在下列情形之一的：
	（1）提升机、防坠器、钢丝绳、连接装置、提升容器未按国家规定进行定期检测检验，或者提升设备的安全保护装置失效；
	矿山为斜坡道开拓，不涉及提升内容。
	不涉及



	
	
	（2）竖井井口和井下各中段马头门设置的安全门或者摇台与提升机未实现联锁；
	矿山为斜坡道开拓，不涉及提升内容。
	

	
	
	（3）竖井提升系统过卷段未按国家规定设置过卷缓冲装置、楔形罐道、过卷挡梁或者不能正常使用，或者提升人员的罐笼提升系统未按国家规定在井架或者井塔的过卷段内设置罐笼防坠装置；
	矿山为斜坡道开拓，不涉及提升内容。
	

	
	
	（4）斜井串车提升系统未按国家规定设置常闭式防跑车装置、阻车器、挡车栏，或者连接链、连接插销不符合国家规定；
	矿山为斜坡道开拓，不涉及提升内容。
	

	
	
	（5）斜井提升信号系统与提升机之间未实现闭锁。
	矿山为斜坡道开拓，不涉及提升内容。
	

	23
	井下无轨运人车辆存在下列情形之一的：
	（1）未取得金属非金属矿山矿用产品安全标志；
	RU-10运人车具有金属非金属矿山矿用产品安全标志。
	符合

要求

	
	
	（2）载人数量超过25人或者超过核载人数；
	载人数量未超过25人也未超过核载人数；
	

	
	
	（3）制动系统采用干式制动器，或者未同时配备行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统；
	同时配备行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统
	

	
	
	（4）未按国家规定对车辆进行检测检验。
	按国家规定对车辆进行检测检验。
	

	24
	一级负荷未采用双重电源供电，或者双重电源中的任一电源不能满足全部一级负荷需要。
	矿山采用双电源供电，任一电源能满足全部一级负荷需要。
	符合

要求

	25
	向井下采场供电的6kV～35kV系统的中性点采用直接接地。
	向井下采场供电的6kV～35kV系统的中性点未直接接地。
	符合

要求

	26
	工程地质或者水文地质类型复杂的矿山，井巷工程施工未进行施工组织设计，或者未按施工组织设计落实安全措施。
	该矿工程地质条件中等、水文地质条件中等。
	不涉及

	27
	新建、改扩建矿山建设项目有下列行为之一的：
	（1）安全设施设计未经批准，或者批准后出现重大变更未经再次批准擅自组织施工；
	《安全设施重大变更设计》经鞍山市应急管理局组织专家评审并通过，并于2025年1月24日取得了《安全设施重大变更设计的批复》（鞍应急矿设复(2025)1号）。
	符合

要求

	
	
	（2）在竣工验收前组织生产，经批准的联合试运转除外。
	竣工验收前组织了试运行生产。
	符合

要求

	28
	矿山企业违反国家有关工程项目发包规定，有下列行为之一的：
	（1）将工程项目发包给不具有法定资质和条件的单位，或者承包单位数量超过国家规定的数量；
	承包单位未超过国家规定，为1家（海城市聚威爆破有限公司）。该承包单位具备矿山承包二级资质。
	符合

要求

	
	
	（2）承包单位项目部的负责人、安全生产管理人员、专业技术人员、特种作业人员不符合国家规定的数量、条件或者不属于承包单位正式职工
	承包单位相关人员符合上述条件。
	符合

要求

	29
	井下或者井口动火作业未按国家规定落实审批制度或者安全措施。
	该矿有动火作业审批制度，审批记录保存完好。
	符合

要求

	30
	矿山年产量超过矿山设计年生产能力幅度在20%及以上，或者月产量大于矿山设计年生产能力的20%及以上。
	该矿现为竣工验收阶段，暂未进入正式投产阶段。
	不涉及

	31
	矿井未建立安全监测监控系统、人员定位系统、通信联络系统，或者已经建立的系统不符合国家有关规定，或者系统运行不正常未及时修复，或者关闭、破坏该系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。
	矿山按设计施工了“六大系统”，具体包括：监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统、通信联络系统。各系统运行正常。
	符合

要求

	32
	未配备具有矿山相关专业的专职矿长、总工程师以及分管安全、生产、机电的副矿长，或者未配备具有采矿、地质、测量、机电等专业的技术人员。
	矿山配备了矿长、总工、生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长。矿山配备了采矿、地质、测量和机电专业技术人员。
	符合

要求

	33
	地表距进风井口和平硐口50m范围内存放油料或其他易燃、易爆材料。
	主井井口50m范围内未存放油料或其他易燃、易爆材料。
	符合

要求

	34
	受地表水威胁的矿井，未查清矿山及周边地面裂缝、废弃井巷、封闭不良钻孔、采空区、水力联系通道等隐蔽致灾因素或者未采取有效治理措施，在井下受威胁区域组织生产建设。
	矿山各地表井口均高于历史最高洪水位1m以上，不受洪水威胁。未在受威胁区域组织生产建设。
	符合

要求

	35
	办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内。
	办公区、生活区等人员集聚场所在岩石移动范围外，不受上述灾害威胁范围内。
	符合

要求

	36
	遇极端天气地下矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员。
	矿山制定了遇极端天气地下矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员相关制度，并按制度执行。
	符合

要求


评价单元小结：

对该矿山的重大生产安全事故隐患判定用安全检查表法进行了36项检查，9项不涉及，除不涉及项外全部符合。检查结果表明，海城华宇矿产品有限公司菱镁矿系统二现状条件下无重大事故隐患。

4.安全对策措施建议
通过本次安全设施验收评价，可以确定海城华宇矿产品有限公司华子峪菱镁矿系统二地下开采建设项目基本上按《初步设计重大变更》、《安全设施重大变更设计》进行了施工建设，安全设施落实较好，但应需进一步完善，因此，本次验收评价建议补充如下安全对策措施：

（1）井下通风构造物及局部扇风机应定期检修和维护，并加强局部通风，保证井下通风顺畅；

（2）应加强对阶段运输巷道内排水沟的定期清理，保证排水通畅；

（3）应定期对生产中段和采场的安全人道进行检查、维护，保证行人便捷；

（4）加强安全避险“六大系统”设备设施的检查、维护，随着生产作业地点的不断变化，应对安全避险“六大系统”的设备设施及时进行调整，并定期检查维修；

（5）做好坑内防探水，应坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则，超前探水，加强井下排水设施管理，确保其完好有效。

（6）对所有支护的井巷，均应进行定期检查，人员活动频繁的采矿巷道，应每班进行检查，检查发现的问题，应及时处理，并作好记录。特别是矿井及中段的安全出口，应保证其内的行人设施、照明、安全指示标志完好。

（7）严格按照《安全设施重大变更设计》设计生产，加强矿柱管理，严禁越界开采。

5.评价结论
5.1各评价单元评价结果

5.1.1安全设施“三同时”程序单元

通过安全检查表对该项目安全设施“三同时”程序符合性进行了检查，该项目共检查了9项，全部符合要求，检查结果表明，该项目的安全设施“三同时”程序符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.2矿床开采单元

通过用安全检查表对该项目矿床开采单元进行了检查，该项目共检查了25项，全部符合要求。检查结果表明，该项目的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施重大变更设计》的规定和要求。

5.1.3运输系统单元

采用安全检查表法对该项目运输系统单元进行了5项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目运输系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施重大变更设计》的规定和要求。

5.1.4排水系统单元

采用安全检查表法对该项目井下防排水系统单元进行了8项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目井下防排水系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施重大变更设计》的规定和要求。

5.1.5通风系统单元

采用安全检查表法对该项目通风系统单元进行了11项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目通风系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施重大变更设计》的规定和要求。

5.1.6供配电系统单元

该项目供配电单元用安全检查表进行了11项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目矿山电气的安全设施、设备按照《安全设施重大变更设计》的要求进行了施工建设，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.7井下供水及消防系统单元

采用安全检查表法对该项目井下供水及消防系统单元进行了7项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目井下供水及消防系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施重大变更设计》的规定和要求。

5.1.8安全避险“六大系统”单元

采用安全检查表法对该项目安全避险“六大系统”单元进行了26项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目安全避险“六大系统”的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施重大变更设计》的规定和要求。

5.1.9总平面布置

通过用安全检查表对该项目总平面布置单元进行了检查，该项目共检查了4项，全部符合要求。检查结果表明，该项目总平面布置按照《安全设施重大变更设计》的要求设置，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.10个人安全防护

通过用安全检查表对该项目个人安全防护单元进行了检查，该项目共检查了4项，全部符合要求。检查结果表明，该项目个人安全防护用品按照《安全设施重大变更设计》的要求发放和佩戴，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.11安全标志单元

通过用安全检查表对该项目安全标志单元进行了检查，该项目共检查了3项，全部符合要求。检查结果表明，该项目安全标志按照《安全设施重大变更设计》的要求设置，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.12安全管理单元

通过安全检查表对该项目安全生产管理进行了16项检查，检查结果全部符合要求。检查结果表明，该项目的安全生产管理符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施重大变更设计》的规定和要求，该项目安全生产管理能适应安全生产需要。

5.1.13金属非金属地下矿山重大事故隐患判定

对该矿山的重大生产安全事故隐患判定用安全检查表法进行了36项检查，9项不涉及，除不涉及项外全部符合。检查结果表明，海城华宇矿产品有限公司华子峪菱镁矿系统二地下开采建设项目现状条件下无重大事故隐患，该项目满足安全生产需要。

5.2安全评价总体结论
通过使用安全检查表法对第三章各单元安全设施进行的检查，共检查164项（含重大事故隐患判定36项），除不涉及项以外全部符合要求。根据国家安监总局下发《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号），本次安全设施验收评价认定，海城华宇矿产品有限公司华子峪菱镁矿系统二地下开采建设项目按照《初步设计重大变更》、《安全设施重大变更设计》进行了施工，并设置了满足设计要求的安全设施，符合安全设施验收的条件。

6.附件
1、营业执照

2、采矿许可证

3、《安全设施重大变更设计》的批复及审查意见

4、建设项目施工单位营业执照、资质证书、安全生产许可证
5、监理单位营业执照、资质证书
6、关于公司设立安全管理机构的通知

7、主要负责人及专职安全管理人员资格证
8、特种作业人员操作证
9、安措费提取计划和落实证明
10、工伤保险和安全生产责任保险证明
11、应急预案备案登记表、救援协议、成立应急救援组织等文件
12、安全生产责任制、各种规章制度目录、操作规程目录

13、自查报告及试运行报告

14、特种设备及通风系统检测报告、安标证书
15、五职矿长资格证书

16、技术人员资格证书
17、动火作业审批表
18、爆破单位资质
19、劳保用品发放记录
20、教育培训计划及培训考试试卷
21、聘用注册安全工程师任命文件及注册记录
22、成立探放水机构文件

23、隐蔽致灾评审证明
24、最高洪水位证明
25、阳光板阻燃证明
26、采空区回填情况证明

7.附图
1. 地下开采系统地质地形图
2. 地下开采系统井上下竣工对照图
3. 地下开采系统总平面竣工图
4. 地下开采开拓系统竣工纵投影图
5. 地下开采运输系统竣工图
6. 地下开采通风系统竣工图
7. 地下开采给排水系统图
8. 地下开采避灾路线图
9. 井下压风系统管线竣工图
10. 六大系统竣工纵投影图
11. 六大系统80m竣工平面图
12. 六大系统45m竣工平面图
13. 主斜坡道竣工图
14. 地下开采监测监控系统图
15. 水泵房竣工平面图
16. 水泵房竣工剖面图
17. 水泵房配电柜竣工系统图
18. 菱镁矿矿区井巷工程断面图
19. 华宇硐采80m中段掘进工程竣工平面图
20. 华宇硐采45m中段掘进工程竣工平面
21. 分段空场法采矿方法示意图
22.地下开采供配电系统图
23. 菱镁矿矿区井巷工程断面图
24. 菱镁矿矿区水文工程地质图
25. 菱镁矿矿区水文工程地质剖面图
项目所在位置








