
前  言

盘锦八方实业有限公司成立于2017年09月07日，注册地位于辽宁省盘锦市盘山县辽宁新材料产业经济开发区（太平街道四五社区），法定代表人为丁立宇，注册资本人民币叁仟万元整。经营范围包括：沥青、化学助剂、燃料油（闪点大于61℃）、润滑油、煤炭、橡胶制品、五金交电产品、电子产品（安防产品除外）销售；工业自动化产品、计算机软件开发与销售；网络系统集成；销售计算机及配件、办公用品、文化用品、通信器材、家电、日用百货、二类以下机电产品、仪器仪表、建材、钻采配件、塑料制品；机械设备（除特种设备）维修及销售；沥青加工及仓储；一般危险化学品类：石脑油（溶剂油）、苯、甲醇、乙醇、氢氧化钠、苯乙烯、1.3-丁二烯、环氧乙烷、甲基叔丁基醚、乙烯、煤焦油、丙烷、丁烷、正丁烷、戊烷、壬烷、甲烷、乙苯、甲醚、乙酸乙酯、1.4-二甲苯、煤油、汽油、柴油[闭杯闪点小于等于60℃]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

盘锦八方实业有限公司（简称盘锦八方）于2023年03月01日申请并取得了《关于<盘锦八方实业有限公司1000吨/年二茂铁项目>备案证明》，备案确认书文号：盘县行备〔2023〕18号；于2023年12月20日取得了《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（盘危化项目安条审字〔2023〕40号）；于2024年03月27日取得了《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（盘危化项目安设审字〔2024〕09号）。本项目总投资：1300.00万元。根据《危险化学品目录（2022调整版）》（应急管理部等十部门公告2022年第8号）的规定，本项目生产过程中涉及的副产品甲醇属于危险化学品，原辅材料中的甲醇、双环戊二烯、甲醇钠甲醇溶液、三氯化铁、天然气（锅炉用燃料）、氮气均属于危险化学品。该项目为新建危险化学品生产建设项目，该企业需取得危险化学品安全生产许可证。
盘锦八方实业有限公司1000吨/年二茂铁项目生产过程涉及的主要危险化学品有甲醇、双环戊二烯、甲醇钠甲醇溶液、三氯化铁、天然气（锅炉用燃料）、氮气，其中重点监管的危险化学品为甲醇、天然气；项目不涉及剧毒危险化学品；不涉及易制毒化学品；不涉及易制爆化学品；甲醇为特别管控危险化学品。生产过程中不涉及重点监管的危险化工工艺；该项目生产单元和储存单元均不构成危险化学品重大危险源。

根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，国家安全生产监督管理总局令第79号修订）第二十二条：建设项目安全设施竣工验收前，建设单位应当委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目及其安全设施进行验收评价，并编制建设项目安全验收评价报告；《辽宁省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（辽安监管三〔2016〕24号）第九条：建设项目试生产期间，建设单位应当委托有相应资质的安全评价机构对建设项目及其安全设施试生产（使用）情况进行安全验收评价。

盘锦八方实业有限公司根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，国家安全生产监督管理总局令第79号修订）有关规定，为实现建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的要求，为确保工程建成后安全生产，特委托具有危险化学品建设项目安全评价资质的辽宁诺诚安全科技有限公司，对项目的安全生产条件和安全设施进行安全验收评价，并编制安全设施竣工验收安全评价报告。

我公司根据国家和省市有关危险化学品生产、储存、使用方面的有关法律、法规以及标准和规范的要求，按照科学、客观、公正的原则开展工作。我公司安全评价人员和工程技术人员在认真研究分析该企业提供和现场收集到的相关资料，并在对现场进行实地考察的基础上，参考有关资料，编制了本安全设施竣工验收评价报告。
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 1安全评价的经过

1.1安全评价的经过

盘锦八方实业有限公司（简称盘锦八方）于2023年03月01日申请并取得了《关于<盘锦八方实业有限公司1000吨/年二茂铁项目>备案证明》，备案确认书文号：盘县行备〔2023〕18号；于2023年12月20日取得了《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（盘危化项目安条审字〔2023〕40号）；于2024年03月27日取得了《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（盘危化项目安设审字〔2024〕09号）。
盘锦八方投资1300万元建设的1000吨/年二茂铁项目已竣工，正在试生产（使用）之中。总体看，其试生产情况良好，未发生生产安全事故。

根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》、《关于印发<辽宁省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则>的通知》的有关规定，建设项目投入生产和使用前，建设单位应当组织人员进行安全设施竣工验收，作出建设项目安全设施竣工验收是否通过的结论。建设项目安全验收评价报告是建设项目安全设施竣工验收的要件之一。建设项目未经安全设施竣工验收的，不得投入生产使用。为此，盘锦八方实业有限公司委托具有安全评价资质的辽宁诺诚安全科技有限公司对其1000吨/年二茂铁项目进行安全设施竣工验收评价工作。

辽宁诺诚安全科技有限公司与盘锦八方实业有限公司签订了技术服务合同后，随即组成了安全评价项目组，到建设单位现场进行勘察，与建设单位共同协商确定安全评价对象和范围。在充分调查研究安全评价对象和范围相关情况后，收集、整理安全评价所需要的各种文件、资料和数据，按照《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》等的要求，对盘锦八方实业有限公司1000吨/年二茂铁项目安全设施进行安全验收评价，并编制本安全验收评价报告。

1.2评价目的

在建设项目竣工后正式生产运行前，通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，检查安全生产管理措施到位情况，检查安全生产规章制度健全情况，检查事故应急预案建立情况，确定建设项目满足安全生产法律法规、标准、规范要求的符合性，为负有安全生产监督管理职责的部门对其实施行政许可和日常监管提供技术支撑，亦可作为企业强化安全管理，编制和完善安全管理规章制度，制定事故应急预案和安全防范措施，实现安全生产提供技术支持。

1.3安全评价范围

本次安全验收评价对象为：盘锦八方实业有限公司1000吨/年二茂铁项目。

评价范围为：

生产装置包括：生产车间（甲类）。

储运设施：甲类罐区（设置 6个储罐、配套泵站及装卸站）、丙类库。

配套公用工程：配电室、控制室、综合楼、导热油炉房内新增一台6t蒸汽锅炉、循环水池及凉水塔、液氮罐区、污水处理站。

评价内容包括以上建（构）筑物的周边环境及总平面布置、生产工艺及设备设施、相关的公辅工程以及安全管理等。

本项目所依托的项目为《特种沥青及新材料研发与生产项目》，项目于2017年07月完成安全预评价报告，于2017年12月完成安全设施设计，于2019年04月完成安全验收评价并正常投入生产，项目建设内容为车间、沥青罐区、库房、泵房、锅炉房、消防泵房、消防水罐、消火栓系统等其他配套设施。
厂区原有其它设施不在评价范围内，本评价仅考虑其与本项目防火间距的符合性。
1.4评价程序

安全验收评价的程序包括：前期准备、安全评价、与建设单位交换意见、编制安全设施竣工验收安全评价报告。
本次安全验收评价的评价程序，如图1.4-1所示：
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图1.4-1  安全验收评价程序框图
2建设项目概况

盘锦八方实业有限公司住所位于辽宁省盘锦市盘山县辽宁新材料产业经济开发区（太平街道西五社区），法定代表人为丁立宇，公司类型为有限责任公司，经营范围包括：沥青、化学助剂、燃料油（闪点大于61℃）、润滑油、煤炭、橡胶制品、五金交电产品、电子产品（安防产品除外）销售；工业自动化产品、计算机软件开发与销售；网络系统集成；销售计算机及配件、办公用品、文化用品、通信器材、家电、日用百货、二类以下机电产品、仪器仪表、建材、钻采配件、塑料制品；机械设备（除特种设备）维修及销售；沥青加工及仓储；一般危险化学品类：石脑油（溶剂油）、苯、甲醇、乙醇、氢氧化钠、苯乙烯、1.3-丁二烯、环氧乙烷、甲基叔丁基醚、乙烯、煤焦油、丙烷、丁烷、正丁烷、戊烷、壬烷、甲烷、乙苯、甲醚、乙酸乙酯、1.4-二甲苯、煤油、汽油、柴油[闭杯闪点小于等于60℃]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
盘锦八方实业有限公司利用厂区原有南侧空地，新建1000吨/年二茂铁生产线及配套设施。

项目基本情况：

项目名称：盘锦八方实业有限公司1000吨/年二茂铁项目

建设单位：盘锦八方实业有限公司

项目性质：新建危险化学品建设项目

项目投资：1300.00万元

该项目于2023年03月01日申请并取得了《关于<盘锦八方实业有限公司1000吨/年二茂铁项目>备案证明》，备案确认书文号：盘县行备〔2023〕18号，项目代码：2303-211122-04-01-415109。

建设内容：该项目利用现有厂区空地，占地面积11960m2，建筑面积5484.57m2，新建生产车间（甲类）、甲类罐区及配套泵站和装卸站、丙类库、配电室、控制室、综合楼、循环水池及凉水塔、液氮罐区、污水处理站。

生产规模：年产1000吨二茂铁。
安全条件审查：辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司（业务范围：化学原料、化学品及医药制造业）开展建设项目设立安全评价，于2023年12月20日取得了《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（盘危化项目安条审字〔2023〕40号）。

安全设施设计审查：辽宁省轻工设计院有限公司（资质等级：化工石化医药行业（化工工程）专业甲级）开展安全设施设计工作，于2024年03月27日取得了《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（盘危化项目安设审字〔2024〕09号）。

安全设施建设：

设计单位：辽宁省轻工设计院有限公司，具有化工石化医药行业（化工工程）专业甲级资质。

施工单位：辽宁金圣建设有限公司，具有建筑工程施工总承包贰级；公路工程施工总承包贰级；石油化工工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；机电工程施工总承包贰级。

特种设备安装单位：盘锦迅捷锅炉安装有限公司。许可项目：承压类特种设备安装、修理、改造。
监理单位：中筠国际设计集团有限公司，具有化工石油工程监理乙级资质。

项目竣工时间：2024年7月。

试生产情况：本项目于2024年7月15日进行了试生产方案的评审，整改完成经确认合格后于2024年08月15日进行试生产。但因试生产期间发现汽提后的物料和水的混合物比例约1:100，水量太大，导致离心机离心时水量太大，经常发生离心机过滤网被糊住无法过滤现象，无法稳定量产，而且浪费大量水，因此停止试生产。并于2024年11月06日开始进行离心间的改造，在汽提后增加一台平流槽，先初步分离物料和水，增加一台搅拌罐，收集储存浓缩后的物料和水，然后才进入离心机离心，于2025年04月底完成改造。于2025年07月15日进行了试生产方案的评审，整改完成经确认合格后于2025年07月21日进行试生产。试生产期限为2025年07月21日至2026年07月20日。截止到目前，试生产进行顺利，未发生生产安全事故。

建设项目试生产前，盘锦八方组织设计、施工、监理及本单位的工程技术人员开展“三查四定”，即查设计漏项、查工程质量、查工程隐患，对查出的问题定任务、定人员、定时间、定措施。“三查四定”开展过程中，对每一张设计图纸，每一项工艺技术方案，每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查，经最终确认，未发现设计漏项、工程质量问题以及工程隐患。在确认安全设施具备竣工验收条件后，完成工程交接。
试生产期间，盘锦八方委托有相应资质的安全评价机构辽宁诺诚安全科技有限公司对该项目及其安全设施试生产（使用）情况进行了安全验收评价，并于2025年08月24日进行了该项目的安全设施竣工验收评审，2025年09月对提出的问题整改完成，经确认合格后，出具了《盘锦八方实业有限公司1000吨/年二茂铁项目安全设施竣工验收安全评价报告》。

2.1建设项目采用的主要技术、工艺和国内、外同类建设项目水平对比情况
2.1.1建设项目采用的主要技术、工艺介绍

方案比选

二茂铁是一种重要的化工工业原料，目前二茂铁的合成路线总体上可分为两大类：一类是电解合成法，二类是化学合成法。

电解合成法

该方法分别以铁板和镍板为阳极和阴极，以碘化钠和环戊二烯混合物为电解质。在直流作用下，在阴极上，Na+得到电子成为元素Na，Na取代环戊二烯中的氢，并将其转化为环戊二烯基阴离子；在阳极上丢失的电子被氧化为Fe2+，而Fe2+与环戊二烯基阴离子反应得到二茂铁，生成的二茂铁用石油醚萃取，从而可以分离二茂铁。

用电解法生产二茂铁的优点在与拥有很高的选择性，并且节能，生产出的三废相对于化学合成法来说更少。

（2）化学合成法

二茂铁的化学合成工艺主要有两种方法：一种是通过铁屑和环戊二烯在高温下反应得到；另一种是通过铁酸盐和环戊二烯在溶液总反应得到。其中，第一种方法是最早被发现的，但该方法的反应条件为高温高压，反应物的摩尔比为1:1，反应产物为二茂铁和少量的二茂铁衍生物。

第二种方法是在溶液中进行的，反应条件相对温和，反应物的摩尔比为1:2，反应时间为数小时。反应产物为二茂铁和铁酸盐。该方法的优点是反应条件温和，反应产物纯度高。目前国内的辽阳市威特化工有限公司、天元航材（营口）科技股份有限公司、东港市昕宝科技化工有限公司等生产厂家均使用该工艺路线。

二茂铁的化学合成法相较于电化学合成的方法虽然没有电化学方法的一些优点，比如环保等。但是二茂铁的化学合成方法快捷，并且适合于放大在工业中，所以目前虽然电化学方法具有许多优点，但是人们还是经常采用化学合成方法生产二茂铁。

本项目选用化学合成法生产二茂铁，以双环戊二烯、三氯化铁、甲醇钠的甲醇溶液、铁屑为原料，经过环戊二烯的制备、环戊二烯负离子的制备、合成等工序得到产品二茂铁。
盘锦八方实业有限公司利用辽阳市威特化工有限公司转让技术生产二茂铁。根据建设单位提供的技术转让协议，该项目所生产的产品、使用的原料、主要的反应类型均和辽阳市威特化工有限公司相一致。该产品工艺技术已在辽阳市威特化工有限公司工业化稳定生产多年，有多年的成功运行经验，工艺技术比较成熟。技术转让协议详见附件。


2.1.2 精细化工反应风险评估情况及结论

2023年10月，盘锦八方实业有限公司委托具备反应风险评估资质的沈阳化工研究院有限公司化工安全技术与工程中心对二茂铁项目解聚工艺进行反应安全风险评估。

根据沈阳化工研究院有限公司化工安全技术与工程中心出具的“二茂铁项目解聚工艺反应安全风险研究与评估报告”的评估结论：

（1）测试条件下，环戊二烯的分解热为 590 J/g，分解热评估结果为“2 级”。

（2）解聚反应过程失控反应严重度为“1 级”，失控反应可能性为“1 级”，失控反应可接受程度为“I 级”，反应工艺危险度为“2 级”。

根据反应风险研究测试及评估结果，从反应原料、反应过程安全性几个方面提出如下风险控制措施建议：

（1）测试条件下，环戊二烯的分解热评估结果为“2 级”。生产及储运过程中，需要严格控制涉及环戊二烯的工艺温度和物料受热时间，避免物料超温分解，保障安全生产。工艺涉及环戊二烯等危险化学品，要在安全操作范围内使用危险化学品，要严格执行国家、行业、地方等对危险化学品的安全管理要求。

（2）解聚反应的工艺危险度为 2 级，产业化过程中，在配置常规自动控制系统，对主要反应参数进行集中监控及自动调节（DCS 或 PLC）的基础上，应设置偏离正常值的报警和联锁控制；宜根据设计要求及规范设置但不限于爆破片、安全阀。

2.1.3工艺技术与国内外同类建设项目水平对比

目前国内生产该产品的公司主要有：辽阳市威特化工有限公司成立于2014年8月26日，主要从事二茂铁、双环戊二烯、甲醇、三聚双环戊二烯的生产、销售。天元航材（营口）科技股份有限公司成立于1998年3月30日，主要从事二茂铁、六方氮化硼、端羟基聚丁二烯的生产、销售。东港市昕宝科技化工有限公司成立于2005年9月21日，主要从事甲醇钠、乙醇钠、二茂铁、一氯丙酮、原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯的生产、销售。
该项目所采用的工艺技术已有成功的工业应用基础，属于较为成熟的工艺技术，安全可靠性较高。经查《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）、《推广先进与淘汰落后安全技术装备目录（第二批）》（国家安全生产监督管理总局 科学技术部 工业和信息化部公告〔2017〕第19号）和《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》（应急厅﹝2020﹞38号）、《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）>的通知》（应急厅﹝2024﹞86号），其未采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。总体上看，符合国家产业政策，主要技术工艺较为先进，且成熟、安全、可靠。

2.2地理位置、用地面积和生产、储存规模

2.2.1地理位置

盘锦八方实业有限公司位于盘锦市盘山县辽宁新材料产业经济开发区（太平街道四五社区）。辽宁新材料产业经济开发区位于盘锦市盘山县新县城外围，京哈（G1）、丹锡（G16）高速公路穿境而过。总规划面积19.45平方公里。企业地理位置见示意图2.2-1。
该项目所在的厂区东侧为环江路，东侧有一杆高为15m的架空电力线，北侧为辽宁恒力石化有限公司，西侧均为空地，南侧为茶山街，南侧有一杆高为15m的架空电力线。本项目位于厂区内南侧。
本项目周边 500m 范围内无商业中心、公园、影剧院、体育场、 供水水源、水厂及水源保护区、车站、码头、基本农田保护区、河流、 湖泊、风景区和自然保护区、军事禁区及其他法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

注：按照《精细化工企业工程设计防火标准（2020 修订版）》（GB51283-2020），二茂铁属于“其他助剂---石油添加剂---抗爆剂”，其装置特点为生产规模小、甲乙类液体的总容积不超过3000m3，工艺生产为常到中温、常压或低压操作。因此，本项目为精细化工项目。

本项目导热油炉房、消防水泵房为厂区原有建筑，建于2018年，2019年04月正式投产。厂区北侧辽宁恒利石化有限公司项目于2020年06月19日立项，至今尚未投产，为后期建设企业。按照后建服从先建的原则，辽宁恒力实业发展有限公司将靠近盘锦八方公司一侧的HL315、HL316、HL511、HL512四个储罐停用，这样就满足了《石油化工企业设计防火标准》的要求。具体说明详见附件33。
2.2.2 用地面积
本项目占地面积约 11960m2，建构筑物占地面积为 5484.57m2。

2.2.3 生产、储存规模

该项目产品储存规模见表2.2-2所示。
2.3主要原辅材料和品种名称、数量和储存
该项目原料和产品存放依托本项目新建的甲类罐区和丙类库。所涉有关情况，见表2.3-1所示。
2.4工艺流程和装置布局及其上下游生产装置的关系

2.4.1工艺流程叙述

2.4.1.1生产工艺流程

本工艺装置由如下工序组成：环戊二烯的制备；环戊二烯负离子的制备；二茂铁的合成；甲醇的回收及产品的提纯。

2.4.1.2 罐区工艺流程

罐区内设置 6 座储罐，设置高度为 1.0m 的防火堤，单罐单堤，隔堤高度为 0.5m。

2.4.1.3 尾气处理工艺流程

2.4.1.4 污水处理工艺流程

污水处理站位于丙类库西侧。污水自管网输送至集水池，通过格栅过滤到杂物后在集水池内短暂停留。集水池提升泵将污水提升至调节池，污水在调节池内满足充分的调节后，通过调节池提升泵提升进入好氧池，污水在好氧池内通过微孔曝气器完成好氧过程，经过好氧后的污水自流进入斜板沉淀池。悬浮物在流动中沉降，并沿池底坡度进入污泥斗，澄清水从池周溢流出水渠，沉淀池自留出水达标排放。

2.4.2主要设备及设施的布局及其上下游生产装置的关系

（1）主要设备设施布局

盘锦八方位于盘锦市盘山县辽宁新材料产业经济开发区（太平街道四五社区）。本项目采用按照功能分区的布置方式进行布置，为生产区、储存区、辅助生产区。

生产区：主要包括生产车间位于厂区西南侧。

储存区：主要包括罐区和丙类库，罐区位于厂区东南部，丙类库位于厂区西南侧。

辅助生产区：生产区设置环形道路与辅助区分隔，辅助区沿道路外侧环形布置，厂区南侧为配电室、综合楼、控制室。晾水塔位于生产车间东侧。

在厂区边界西北侧和西南侧共设置两个出入口，西北侧为货物出入口，与厂内生产区、储存区联通。西南侧为人行出入口，与厂内办公管理区联通。

厂区在生产车间和罐区等周围设置了环形消防通道，厂区消防道路不小于6m，转弯半径12m，并分别与厂区人员出入口和货物出入口相连接，道路采用水泥混凝土道路，过路管架最小净空高度 5m。

（2）上下游生产装置关系
本项目工艺装置工序流程包括环戊二烯的制备、环戊二烯负离子的制备、二茂铁的合成及甲醇的回收及产品的提纯。该项目所涉的原辅料通过汽车运输至厂内，汽车槽车运输的双环戊二烯、甲醇和甲醇钠的甲醇溶液通过汽车卸车站的卸车设施输运至储罐储存；其他原辅料送入库房储存。罐区内原料通过管道输送至生产车间内的生产装置内，库房内的原料则通过人工搬运，并由岗位操作人员人工加入生产装置内。产出的产品二茂铁经干燥、粉碎、称量、装袋后入丙类库，通过汽车外运出厂。反应出的一部分甲醇（黄色）作为副产品，输送至罐区90m3回收甲醇储罐（R202B），装车出售；精馏出的甲醇（白色），输送至罐区150m3粗甲醇储罐（R202A），然后回到装置循环使用。

2.5配套和辅助工程名称、能力、介质来源
2.5.1给排水

（1）给水

①给水水源

该项目用水分为生产用水和生活用水，所需的新鲜水由直接引自园区供水管网供给。供水管线DN100，水压0.3Mpa，园区当前供水能力为5万t/d。本工程生活给水从厂区东侧引入一根DN100给水管，本项目新增用水量为66.419m3/d（19925.774m3/a），能够满足本项目的需求。

②消防给水系统

见2.5.5章。
③循环水系统

本项目凉水塔（1个400m3/h和2个100m3/h）和循环水池位于生产车间的东侧，循环水量为350m3/h，年循环水量为 72000m3/a，循环冷却水补充水量为3793.174m³/a，设置两台型号为IS/IR200-150-400B循环水泵（流量：350m³/h，扬程：41m），单台功率：5.5kW。

（2）厂区排水

本项目生活污水先由隔油池及化粪池处理后进入集水池，地面冲洗水、设备冲洗水以及初期雨水也进入集水池，之后通过泵提升至污水处理工艺中进行处理，喷淋循环冷却排水、间接循环冷却水排水、工艺缓冲罐废水、锅炉排污水由于水质中污染物主要为SS，则直接进入沉淀池。

本项目事故污水收集系统：

罐区围堰的每个隔堤单独排水，在接至厂区生产污水管网前，设置阀门和水封井。罐区排水口阀门井内的阀门，平时为常闭。如需排水，或下雨初期，或发生事故时，打开切换井中通向水封井的阀门，生产废水或初期雨水通过水封井排入生产废水排水管网。

本项目利旧厂区北侧的事故水池，其有效容积为1375m3，可满足项目事故水收集需求。

2.5.2供配电

（1）变配电室

该项目用电电源一路电源来自 66kv利平变配出的10kv利曙一线和另一路 66kv曙采变配出的10kv曙利三线，两路供电。在厂区配电室外东侧新设置2台500KVA和1台160KVA变压器，送至配电间后采用放射式向本项目生产车间、丙类库、综合楼、控制室、罐区及泵站等单元供电，配电间设置在丙类库东侧。

（2）电气负荷及分类

本项目消防设施、循环冷却水、事故风机用电负荷为一级负荷，DCS自控系统、可燃/有毒气体检测系统（GDS系统）、火灾报警系统及应急照明为一级用电负荷中的特别重要负荷，生产用电及其它辅助设施用为三级负荷。一级用电负荷为405.964kw；三级用电负荷为719.8KW。
（3）应急及备用电源

厂区现两路供电，一路为66kv利平变配出的10kv利曙一线，另一路为66kv曙采变配出的10kv曙利三线。消防水泵另设柴油机泵，消防水泵的主泵采用电动泵，备用泵采用柴油机泵，且按 100%备用能力设置，柴油机的油料储备量能满足机组连续运转 6h 的要求。

DCS自控系统、可燃/有毒气体检测系统（GDS系统）、火灾报警系统等重要设施设置UPS供电电源，UPS电源的型号为C3KS，容量为3000VA，蓄电池后备时间为30分钟。

所有电缆从配电室引出后经电缆桥架敷设至现场。 

（4）线路敷设及防火保护 

本项目配电系统采用 TN-S 接地系统，设置单独的 PE线。设置工作及保护（安全）接地，各接地系统（包括防雷接地 系统、防静电系统、工作接地系统等）连接在一起组成接地网，总接 地电阻不大于 1Ω。

配电线路采用阻燃电缆，明设电缆要穿金属管保护或封闭式金属线槽，并采取防火保护措施，生产厂房及罐区采用铜芯电缆；电缆若暗设，敷设在非燃烧体结构内，其保护厚度不小于30mm。
火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在室外时埋地敷设。火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路采用耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播等传输线路采用阻燃耐火电线电缆。线路暗敷设时采用金属管并敷设在不燃烧体的结构层内，且保护厚度不小于30mm。不同电压等级的线缆分别穿保护管敷设。

（5）爆炸危险区域划分及电气设备防爆及防护等级

本项目所涉及到的爆炸危险区域主要为生产车间、罐区、泵站及装卸站。按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的要求，本项目爆炸危险区域划分如下：

1）生产车间（可燃物质重于空气，释放源在封闭建筑物内，通风不良口为第二级释放源的主要生产装置区），爆炸危险区域：1）封闭建筑物内和在爆炸危险区域内地坪下的坑、沟可划为1区；2）以释放源为中心，半径为15m，高度为7.5m的范围内可划为2区，但封闭建筑物的外墙和顶部距2区的界限不得小于3m，如为无孔洞实体墙，则墙外为非危险区；3）以释放源为中心，总半径为30m，地坪上的高度为0.6m，且在2区以外的范围内可划为附加2区。
2）罐区：当贮罐周围设围堤时，贮罐外壁至围堤，其高度为堤顶高度的范围内可划为 2区；对于含有介质重于空气气体的装置，以释放源为中心，15 m为半径，地坪以上范围内为爆炸危险 2 区；在该区域内的地沟、地下槽等则为 1 区。

3）泵站、装卸站：以鹤管处密闭式截止阀为中心，半径为 1.5m 的空间和爆炸危险区域内地坪下的坑、沟可划为 1 区；以鹤管处密闭式截止阀为中心，半径为 4.5m的空间以及至地坪以上的范围内可划为 2 区。
生产车间、罐区、泵站及装卸站、装卸车设施、循环水系统、车间外尾气处理系统选用的电气、仪表设备的防爆等级为ExdⅡBT4 Gb。本项目的电气设备均选用IP65防护等级。

在防爆区内电缆线和仪表信号线采用阻燃型电缆，动力电缆采用铠装敷设的方式，防止线路断落到设备上。

爆炸危险区域内动力电缆选用ZR-YJV型铜芯阻燃电力电缆；控制线路采用ZRA-KYJY型铜芯阻燃控制电缆。配电线路沿电缆桥架，穿热镀锌钢管引至设备处，与电气设备的连接采用挠性连接管。配电管线穿越爆炸危险区域必须做好隔离密封，供隔离密封用的连接部件，不应作为导线的连接或分线用。接线盒，分支盒，挠性连接管等均采用隔爆型，钢管连接螺纹旋和不少于6扣并有锁紧螺母。

（6）防雷、防静电接地设施
1）生产车间

该项目生产车间为第二类防雷建筑物，利用建筑物金属屋面作为接闪器，金属屋面板为夹有不燃烧材料的双金属板。利用屋面敷设的φ12热镀锌圆钢作为接闪带，在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格，利用钢筋混凝土内主筋作为引下线，凡突出屋面金属物体，设备和管道以及建筑金属构件等， 均应采用Φ12 镀锌圆钢与接闪器可靠连接,焊接处应做防腐处理。利用钢柱做引下线，引下线上端与接闪器可靠焊接，下端与接地 装置可靠焊接。引下线的平均间距不大于 18m。用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通16根柱子组成的自然引下线， 作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的。
接地和防闪电感应、内部防雷装置、防静电接地、电气和电子系统等接地共用接地装置，并与引入的金属管道做等电位连接。接地装置所有连接处均焊接，焊接处刷沥青防腐，所有接地用金属件均应热镀锌并涂漆防腐。

2）丙类仓库

丙类库为第三类防雷建筑物，利用建筑物金属屋面作为接闪器，利用钢柱做引下线，引下线上端与接闪器可靠焊接，下端与接地装置可靠焊接。引下线的平均间距不大于25m。

3）综合楼、控制室、配电室
综合楼、控制室、配电室为第三类防雷建筑物，采用Φ12热镀锌圆钢做接闪带，接闪网格不大于20m×20m或24m×16m。凡突出屋面的金属物体、设备、爬梯等均采用Φ12 镀锌圆钢与接闪器可靠连接。利用建筑物基础钢筋作为接地极，并与电气等接地共用接地装置。

4）罐区

罐区、泵站及装卸站为第二类防雷建筑物，罐区露天钢制储罐（罐顶厚大于4mm）直接做接闪器，利用罐体金属外壳做接闪器进行防雷保护，将阻火器、呼吸阀及放散管与罐体可靠连接，与接地装置焊接成电气通路。储罐可靠接地，且接地点不少于2处，并沿罐体周围均匀布置，引下线的间距不大于18m，所有正常不带电的电气设备金属外壳、钢平台及其他工业设备金属储塔架等均应可靠接地。接地干线和接地支线采用铜包圆钢或镀锌扁钢材料埋地敷设。焊接处做防腐处理。

该项目低压配电系统接地型式采用TN-S系统。界区内工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地采用共用接地系统，其接地电阻不大于1Ω。

仪表交流电源配电采用TN-S 系统的接地方式。 
生产车间、罐区、泵站及装卸站等危险环境操作的地方，设置了人体消除静电设施。

接地装置所有连接处均焊接，焊接处刷沥青防腐，所有接地用金属件均热镀锌并涂漆防腐。

凡进出装置和罐区的架空金属管道及装置内的金属设备外壳、金属管道、钢平台、金属构架等均作等电位连接。每一管道系统的接地不少于两处。防静电接地的管道分岔处进行接地。长距离无分支管道每隔 100m 接地一次。平行管道净距小于 100mm 时，每隔 20m加跨接线，当管道交叉且净距小于 100mm 时，加跨接线。所有防静电接地的管道接头、法兰、仪表与阀门处进行防静电跨接。跨接线采用 RVV-6 铜导线。
2.5.3供热、采暖、通风
（1）供热

该项目在原有导热油炉房内新增一台6t/h蒸汽锅炉，新增锅炉为本项目生产过程中提供蒸汽，本项目年用蒸汽量为43200 m3，新增锅炉产气量能够满足要求。

蒸汽锅炉采用天然气作为燃料，天然气气源由市政管网统一供给，厂区设置调压柜（原有，不在本次设计范围）。
采暖

本项目采用热媒为热水，供水温度为50℃/40℃，供地板辐射采暖系统使用。

热源由厂区现有换热站供给，系统定压及补水由换热站考虑，机械循 环。地板采暖水系统采用双管系统，各立管沿柱边竖向至地上各层分集水 器。采暖系统热指标为65.1W/m²。

（3）通风

1）生产车间

设置采用自然通风和机械通风结合的方式，并设置事故通风。

2.5.4供气
该项目使用的保护气、仪表气均为氮气，用量每月约2t（其中仪表风用量为300kg），在厂区西北侧新建一座容积为10m3液氮储罐，用管道引入该项目，汽化器汽化能力100Nm3/h。液氮的储量可以满足该项目的用量需求。

2.5.5制冷

本项目制冷站位于生产车间的西南侧，制冷站内设2台型号为XX-230WS水冷螺杆式制冷机组，制冷剂为R22，冷剂为乙二醇水溶液，载冷剂进出水温度：5/0℃，单台制冷量为200kW，本项目用冷量为150kW，能够满足项目需求。
2.5.6消防设施

（1）消防水源

本项目消防水源由厂区已有的一个 2500m3的消防水储罐提供，供消防灭火时用水。消防水储罐通过阀门连接市政管网自来水手动补水，补水时间为48h。
消防泵房依托厂区原有，内有的两台消防水泵（一开一备），一台为电动泵，型号分别为 XBD6.8/65-SLOW100-260 ，功率为75kW，另一台为柴泵，型号为 XBC5.5/90 ，一套低压消防水泵稳压系统，其中稳压泵 2 台，型号为 XBD6/5-DFL-2，功率为 5.5kW，消防给水系统独立设置，本厂区消防水管径为 DN250mm，工作压力为 0.4MPa，采用焊接钢管，焊接或法兰连接，以保证消防的可靠性。

（2）室外消火栓系统
消防给水系统采用临时高压消防给水系统，消火栓系统用水由厂区消防管网供给。火灾初期用水及维持管网平时工作压力由厂区综合楼屋顶的高位消防水箱（有效容积为 18m3）厂区消防泵房内的消防稳压设备提供（稳压泵流量 5L/s，扬程 60m）。

（4）消防水用量

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014 ），室外消防给水用量应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火室外消防给我哈岁用水量确定。各建（构）筑物消防水量计算见下表2.5-5。
（5）灭火器

根据《建筑灭火器配置设计规范》的要求，本项目各建（构）筑物配置了一定类型和数量的移动式灭火器，用于扑救小型初始火灾。移动式灭火器应设置在明显和便于取用的地点，且不影响安全疏散，并应设置稳固。

（6）消防应急照明和疏散指示系统
消防应急照明和疏散指示系统由应急照明控制器、应急照明箱和自带电源集中控制型消防应急灯具组成。
（7）消防依托

盘锦八方实业有限公司消防依托辽河油田消防支队曙光中队，距厂区 4.5 公里，一旦发生火灾，消防车可在10 min内抵达现场进行扑救。

本项目生产车间、丙类库、控制室、配电室、综合楼及罐区于2025年03月06日取得了《消防验收意见书》，备案号为盘住建消验字[2025]第0005号。

2.5.7仪表自控

该项目新建控制室位于厂区东南角，控制室采用抗爆设计。各生产装置、储罐采用DCS系统进行集中监视和控制，对装置内的重要控制参数及主要设备的温度、压力、液位等参数进行显示、报警及安全联锁保护。在易燃易爆和有毒气体可能泄露或聚集的危险地点和装置设置可燃/有毒气体检测仪，并将报警信号引入控制室进行监控，可燃气体检测报警系统独立于其他系统单独设置。

（1）控制室

本项目新建抗爆控制室一座，所有自控信号接入控制室，控制室面积约为96m2。本项目抗爆控制室采用300mm厚的抗爆墙，外贴燃烧性能为 A级的岩棉保温板100mm厚，内墙采用 300厚 A3.5（B06）蒸压加气混凝土砌块，Ma5 砂浆砌筑，耐火极限≥2.00h。非混凝土墙留洞待管道设备安装完毕后，用 C20 细石混凝土填实，临界处打胶封严。抗爆墙侧墙留洞加强设计。室内地面为防静电活动地板。控制室防爆门斗采用抗爆门，隔离前室内、外门应具备不同时开启联锁功能。
控制室、机柜间选用 2台风冷型恒温恒湿空调机组 AC-01 、02（一开一备）设置在控制室内，冷媒 R410a。

新风系统选用 1 台落地式化学过滤机组（X-01），设置在控制室内。机组配 C3 级粗效过滤器和 Z2 级中效过滤器、化学过滤器及电加热盘管。

空调 AC-01 和 AC-02 互为备用，厂家配套提供温、湿度测点、设备之间联锁（宜设置故障自动切换、定时自动切换）电控箱和手动启动开关。

设备均设故障报警，故障断电时，对应的另一台设备能够启动运行，并发 送故障信号，及时维修设备。

新风口抗爆墙开洞处设可燃气体检测，新风入口处设置常开的电动密  闭阀，当可燃气体检测报警时联锁相对应的电动密闭阀（F-01）关闭、联锁 关闭化学过滤机组风机（X-01）；开启时，电动密闭阀（F-01）、化学过  滤机组风机（X-01）手动开启，室内方便操作的位置设置风机的手动开关。

新风口设置外挂式抗爆阀，排抗爆等级与建筑维护结构抗爆等级相同  （300mm 钢筋混凝土抗爆墙）。抗爆阀关闭时手动关闭该区域的用电设备。 火灾报警时，AC-01 、AC-02 、X-01 立即断电停止运行。
控制室由操作间和机柜间组成，操作间内设DCS操作站、工程师站、辅助操作台、打印机以及可燃/有毒气体浓度报警盘；机柜间内设DCS的机柜、辅助柜、UPS电源及电池、供电/负荷柜等设备。本项目自控信号均引入到控制室内的DCS系统上进行集中显示和控制。本项目将可燃/有毒气体检测报警信号引入到控制室进行报警。

2023年09月辽宁省轻工设计院出具了抗爆控制室的《设计计算书》，计算书中对基础荷载、地基承载力验算、抗倾覆验算、抗滑移验算 进行了说明，结论为满足要求。

（2）仪表备用电源

DCS 及相关仪表、火灾报警系统均采用UPS 供电，UPS 采用冗余配置。 自控系统和可燃及有毒气体检测报警系统均设置 UPS 作为应急电源，应急 供电时间不小于 30min。
（3）自控系统

该项目采用先进的分散型控制系统（DCS），对生产装置、储罐中温度、压力、流量、物位等工艺参数进行监测和控制。本项目DCS联锁、报警汇总见下表。
（6）可燃气体报警器

该项目在生产车间、罐区、泵站及装卸站设置可燃气体泄漏检测报警仪，信号送入可燃气体报警盘进行声光报警，可燃气体检测报警信号送至控制室GDS系统进行显示报警，GDS系统独立于其他系统单独设置。可燃气体二级报警信号、可燃体检测报警系统报警控制单元的故障信号送至消防控制室。生产车间的可燃气体泄漏检测报警仪与相应的风机进行联锁，可燃气体检测器一级报警值25%LEL，二级报警值50%LEL。可燃气体一级报警信号联锁事故风机开启，二级报警信号联锁区域报警器开启。

可燃气体探测器带现场声光报警器，将4～20mA 三线制信号送至控制 室可燃气体检测报警控制器，可燃气体检测报警控制器，带通讯功能，具有显示、记录、报警和联锁控制功能。GDS 系统独立于DCS 系统单独设置。

本项目采用氮气作为仪表气源，生产车间内设置5台氧气浓度探测器，探测器的高度距离楼板为1.8m，气体检测报警信号送至控制室GDS系统进行显示报警。

控制室新风口抗爆墙开洞处设可燃气体检测，新风入口处设置常开的电动密  闭阀，当可燃气体检测报警时联锁相对应的电动密闭阀（F-01）关闭、联锁 关闭化学过滤机组风机（X-01）；开启时，电动密闭阀（F-01）、化学过滤机组风机（X-01）手动开启，室内方便操作的位置设置风机的手动开关。
锅炉房内设置8个可燃气体报警仪探头，可燃气体报警信号与锅炉房内的事故风机（风量为2900m³/h）联锁。
2.5.8电信

1）火灾自动报警系统

火灾报警系统主机设置在消防控制室内，由火灾报警控制器、消防联  动控制器、手动操作盘，对重要场所，图形显示装置、消防专用电话主机、 应急照明控制器、消防电源监控器、应急广播控制器等组成。现场如生产车间等各建构筑物的火灾报警系统由消防接线箱、火焰探测器、线性光束感烟探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报装置、消火栓报警按钮、消防电话分机、消防广播扬声器、接口模块等组成。爆炸危险区域内电气设备防爆等级：Exd IIBT4Gb。火灾报警系统自成体系，未与其他系统合用。

。

2.6主要装置（设备）和设施及特种设备
2.6.1主要设备设施
盘锦八方实业有限公司1000吨/年二茂铁项目所涉及的主要设备，见下表2.6-1。

2.6.2特种设备
该项目涉及的主要特种设备为锅炉、压力容器和起重设备，具体见表2.6-2，压力管道情况见表2.6-3。

2.7安全生产管理机构及劳动定员
2.7.1安全生产管理机构

盘锦八方实业有限公司设有安全管理机构。公司经理是公司安全管理组织机构主要负责人，为安全生产第一责任者。公司设有安环管理部，配置专职安全生产管理人员1名和1名为注册安全工程师。
2.7.2生产班制与劳动定员

盘锦八方实业有限公司设有安全管理组织机构，负责公司的安全等方面工作，配备专职安全生产管理人员。盘锦八方实业有限公司劳动定员25人。
二茂铁为批次生产，年生产4800批次，8釜同时生产，每批次产量为208.333kg，每批次生产时间为12小时，年生产7200小时（300天）。
3 危险、有害因素和固有的危险、有害程度
3.1 物料的危险有害因素分析
该项目在生产过程中所涉及的主要的物料有：双环戊二烯、三氯化铁、甲醇钠的甲醇溶液（28%）、甲醇、铁屑；产品为二茂铁、三环戊二烯、副产甲醇，天然气为燃料，氮气为保护气和仪表气。
根据《危险化学品目录（2022调整版）》（应急管理部等十部门公告2022年第8号），其中双环戊二烯、三氯化铁、甲醇钠的甲醇溶液（28%）、甲醇、天然气、氮气属于危险化学品。
根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》和《转发国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品目录的通知》的规定，该项目所涉及甲醇、天然气为重点监管的危险化学品；

根据《高毒物品目录（2003年版）》（卫法监发〔2003〕142号），本项目不涉及高毒物品。

根据《易制毒化学品管理条例（2018年修改）》（中华人民共和国国务院令第445号， 根据中华人民共和国国务院令第703号修改）的规定，本项目不涉及易制毒化学品。

根据《易制爆危险化学品名录（2017年版）》（中华人民共和国公安 部公告），本项目未涉及易制爆危险化学品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》(应急管理部工业和信息化部公安部交通运输部〔2020〕第1号〕甲醇为特别管控危险化学品。
详见表3.1-1项目涉及到的危险化学品数据表，非危险化学品见表3.1-2。

3.2生产过程中的危险、有害因素分析结果

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类》等的有关规定，将该项目的主要危险、有害因素为火灾爆炸、中毒和窒息；同时，还存在腐蚀灼烫、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、起重伤害、车辆伤害、低温冻伤、噪声及振动等。

具体辨识结果，见表3.2-1。
3.3“两重点、一重大”情况

3.3.1重点监管危险化学品情况

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》和《转发国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品目录的通知》的规定，该项目所涉及甲醇、天然气为重点监管的危险化学品。
3.3.2重点监管危险化工工艺情况

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》，该项目不涉及重点监管危险化工工艺。
3.3.3重大危险源情况

根据报告F3.5辨识结果，盘锦八方实业有限公司1000吨/年二茂铁项目各生产单元、储存单元均不构成危险化学品重大危险源。
3.4 固有的危险、有害程度分析结果

3.4.1定量分析建设项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力）

该项目不涉及爆炸性化学品，项目中具有可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力）见表3.4-1。
3.4.2定性分析建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度

根据各个作业场所危险、有害因素的辨识结果，以及具有可燃性、毒性、腐蚀性的化学品分布情况及其存在状态、状况，并结合F4.2、F4.3节中对工艺装置采用风险评估矩阵和作业条件危险性的评价结果，该项目各个作业场所的固有危险程度，见表3.4-2、3.4-3。
该项目危险有害因素引发的事故类别中，火灾爆炸风险等级为较大风险；中毒窒息、触电、高处坠落、起重伤害、灼烫、低温冻伤风险等级为一般风险；机械伤害、物体打击、噪声与振动危险等级为低风险。对于较大风险等级的事故类别应明确可能触发事故的危害因素，采取针对行安全措施。
通过作业条件危险性评价可知，该项目生产车间、罐区、泵站、装卸站作业危险程度为高度风险，丙类库作业危险程度为显著危险，其他区域作业危险程度为稍有风险。

3.4.3固有危险程度定量分析结果

（1）具有爆炸性化学品的质量及相当于TNT的摩尔量
该项目不涉及危险化学品品名目录中的爆炸物。
（2）具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量
可燃性的危险化学品数量及状态的统计分析结果见下表3.4-4。
（3）具有毒性的化学品的浓度及质量
该项目不涉及毒性的化学品。
（4）具有腐蚀性的化学品的浓度及质量
该项目具有腐蚀性的化学品的浓度及数量情况，见表3.4-5。
3.5 风险程度的分析
3.5.1建设项目出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性

该项目涉及的主要危险化学品有甲醇、双环戊二烯、甲醇钠甲醇溶液等危险化学品，以气态、液态存在于设备、设施、管道中，部分过程在高温下进行，增加了事故发生的潜在危险，如果发生操作失误，设备故障或腐蚀破损，管件损坏，危险化学品就会靠自身的重力泄漏。因此，该项目存在危险化学品泄漏的可能性。

3.5.2化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故的条件和需要的时间

（1）具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后造成爆炸、火灾事故的条件：

①爆炸事故：具有可燃气体（蒸气）；可燃气体（蒸气）与空气（或氧化剂）混合达到爆炸极限；有激发能量。只在这三者同时存在下相互作用，爆炸事故方能发生。

可能发生的爆炸危险主要是物理爆炸和化学爆炸。

a、物理爆炸：本项目生产过程中的工艺所采用的压力容器，由于设计缺陷或者由于腐蚀、过热、长期超压超负荷等造成强度降低，或者由于操作不当，造成压力容器的压力急剧上升、安全泄压装置失灵，都可能发生物理爆炸。

b、化学爆炸：甲醇、双环戊二烯、甲醇钠甲醇溶液为易燃液体，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。天然气为易燃气体，与空气形成爆炸性混合物，会引起爆炸。       

爆炸主要以冲击波的形式对人员、设备及环境造成伤害与破坏。机械设备、装置、容器等爆炸后产生许多碎片，飞出后会在相当大的范围内造成危害。

容器、管道发生爆炸时，爆炸抛出的易燃物有可能引起大面积火灾。

②火灾事故：可燃性物质；助燃性物质；点火源。只有这三者同时存在，相互作用，火灾事故方能发生。

2）具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后造成爆炸、火灾事故需要的时间

甲醇、双环戊二烯、甲醇钠甲醇溶液等为易燃液体，一旦遇到明火会瞬间引发燃烧甚至爆炸，且事故发生后很难控制，造成人员伤害及经济财产的损失。

3.5.3出现爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围

本次评价采用定量风险评价确认该项目的个人风险、社会风险值及外部安全防护距离。以1座150m3甲醇储罐发生火灾，其池火灾事故后果模拟分析结果：死亡半径：在10秒的人员暴露时间下，不会达到标准规定下的死亡热通量。无法输出死亡半径。重伤半径：6.1；轻伤半径：11.4；财产损失半径：6.3。
蒸汽云爆炸事故后果模拟分析结果：死亡半径：2.99；重伤半径：12.5；轻伤半径：24.32；财产损失半径：6.03。

3.6建设项目的安全条件

3.6.1建设项目的外部情况

（1）周边24小时内生产经营活动和居民生活的情况

本项目位于盘锦市盘山县辽宁新材料产业经济开发区（太平街道四五社区），厂区东侧为环江路，东侧有一杆高为15m的架空电力线，北侧为辽宁恒力石化有限公司，西侧均为空地，南侧为茶山街，南侧有一杆高为15m的架空电力线。
（2）项目所在地的自然条件

该项目位于辽宁省盘锦市。

1）气象条件

该地区属暖温带大陆季风气候区，气候特征为四季分明、雨热同季、干冷同期、寒冷期长。春季少雨多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥。

气温：

年平均                                  8.3℃

极端最高温度                             35℃

极端最低温度                          -27.3℃

最热月平均温度                         24.6℃

最冷月平均温度                        -10.2℃

空气湿度：

年平均相对湿度                          70.5%

最热月平均相对湿度                        82%

最冷月平均相对湿度                        54%

气压力：

年平均气压                          101.62Kpa

降雨量：

年平均降雨量                            757mm

日最大降雨量                          142.2mm

小时最大降雨量                         47.8mm

降雪量：

积雪厚度                                150mm

基本雪压值                          0.45KN/m2
风速：

瞬时最大风速                          25.7m/s

年平均风速                             3.4m/s

风向：

冬季主导风向：            （11～次年2月）NNE

夏季主导风向：                （3～10月）SSW

基本风压：                     0.65KN/m2
雷电：

年平均雷电天数                          23.4d

冻土深度：

最大冻土层厚度                          117cm

2）工程地质、水文地质

该项目所在厂区位于辽河下游三角洲，第四纪现代沉积层，地势低平，海拔高程在3.5～4.5m，地层从新到老为亚粘土、轻亚粘、淤泥质粘土，各层厚度不一，细砂层在17m左右稳定，地下水位0～2.0m，属潜水，直接接大气降水及农田灌溉的补水，对混凝土基础无腐蚀性。

3）地震烈度 

根据《建筑抗震设计规范（2024年版）》（GB/T 50011-2010）（2016年版）附录A，该区域地震烈度为7度，项目设计基本地震加速度0.10g，设计地震分组为第二组。
3.6.2 建设项目的外部安全条件

（1）建设项目对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

1）可能影响外界的潜在危险、有害因素

通过前面对该项目主要物料及生产过程中存在的危险、有害因素辨识结果可知，该项目可能影响外界的潜在危险、有害因素为火灾爆炸，其是该项目对外界可能造成影响的最主要的危险、有害因素。

2）影响分析

该项目装置所涉及的物料为易燃、易爆物质，因此，生产场所和储存设施均存在火灾、爆炸及中毒的危险性。项目位于辽宁新材料产业经济开发区盘锦八方实业有限公司厂区内，该项目生产车间距北侧辽宁恒力石化145m，甲类罐区距北侧辽宁恒力石化135m，根据定量风险评价结果该项目甲醇储罐蒸气云爆炸事故事故死亡半径为2.99m，重伤半径为12.5m。因此如果发生泄漏，仅对现场作业人员产生影响，对厂区外周边影响较小。

3）重点监管的危险化学品的控制措施

该项目涉及的国家重点监管危险化学品为甲醇、天然气。按照《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总管三[2011]第142号）的要求采取相应的应急处置措施。

该项目物料采用密闭操作，车间内有火灾爆炸危险的生产设备设有安全阀等泄压设施。生产车间二茂铁反应釜均设有安全阀，放空管线及呼吸阀处设置阻火器，安全阀出口管接至尾气回收装置进行吸收处理。生产车间、罐区、泵站和装卸站均设置可燃/有毒气体检测报警器，生产车间内设置机械通风，风机与可燃气体检测报警系统联锁。

4）小结

①该项目与周边的防火间距符合要求。

②该项目生产单元和储存单元均不构成危险化学品重大危险源，与敏感区域的距离符合国家相关标准的要求。

③该项目工艺装置发生火灾爆炸事故，影响范围仅限于厂区内，不会对厂区外造成影响。

④该项目涉及国家重点监管危险化学品甲醇、天然气，其危险物质已采取的监测、报警、控制措施满足要求，且在应急预案中制定相应的告知、疏散方案，可将此类影响降至最低。

（2）周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目的影响

该项目建设于盘锦市盘山县辽宁新材料产业经济开发区（太平街道四五社区），与厂外周边距离较远，周边北侧为辽宁恒力石化有限公司丙类罐区，与本项目工艺装置的防火间距符合《精细化工企业工厂设计防火标准》（GB51283-2020）要求，但根据其项目特点，一旦发生火灾爆炸、泄漏中毒事故，若未及时采措施或应急处置不及时，会影响到本项目的正常生产。

（3）当地自然条件对建设项目投入生产或者使用后的影响

根据该项目所在地自然、地质条件资料，从该项目的生产特点和所涉及物料的危险特性，乃至事故危害及影响等因素综合考虑，必须对夏季高温时使用、生产危险物质的安全性以及寒冷季节保温的有效性予以充分的考虑，对诸如汛期、雷雨天气和地震等自然灾害极有可能造成设备设施漂浮、移位，管线断裂，阀门损坏，物料外溢，火灾、爆炸及环境污染等更大的危害予以充分重视。对项目的影响较大的自然条件进行分析如下：

小结：综上所述，该项目所在地自然条件会对生产活动、生产设施产生一定影响。但生产装置的设备、设施、建构筑物充分考虑当地的风速、气温、雨雪、地震等自然条件，在建设期采取了防雷防静电、抗震设防、保温伴热等措施，因此，可将直接灾害及次生灾害降低到最小程度，且企业在日常管理中采取精心操作、加强管理等措施，这些不利影响是可以接受的。
4安全设施的施工、检验、检测和调试情况

4.1调查、分析建设项目安全设施的施工质量情况
盘锦八方实业有限公司1000吨/年二茂铁项目设计单位为辽宁省轻工设计院有限公司，具有化工石化医药行业（化工工程）专业甲级）；施工单位为辽宁金圣建设有限公司，石油化工工程施工总承包贰级；监理单位为中筠国际设计集团有限公司，具有化工石油工程监理乙级资质，施工、监理单位均具有相应资质。

施工单位在施工前期已制定了全套施工方案及质量保证体系，明确了施工过程中，从原材料的进场检验到土建施工及设备安装过程严格受控于施工方案及质量保证体系，具体落实到每个责任人，确保施工质量合格。施工完成后，编制了工程竣工验收报告，验收结果均为合格；监理单位从施工质量控制、进度控制、投资控制、安全及文明管理以及组织协调方面对项目的整体实施监督管理，并保存了监理日记，编制了安全设施施工报告、安全设施监理报告，完成工程资料收集、归档工作。
4.2调查、分析建设项目安全设施在施工前后的检验、检测情况及有效性情况
该项目的安全设施在施工进场前，都有专职工程师对照设计蓝图检验是否符合设计要求，同时查验相关质量文件是否齐全，安全阀、压力表、温度表、可燃/有毒气体检测报警器等检测报警设施都进行了报验，进场检查全部合格后，进行现场安装。防雷接地工程施工过程中，对防雷设施用接地摇表测量，未经监理人员验收合格的地下工程，绝不允许回填。

本项目施工结束后，对压力容器、压力管道、起重机械、防爆电气设备、消防设施、可燃有毒气体检测报警系统、防雷防静电设施、安全阀、压力表、消防设施、锅炉、叉车等安全设施进行了检验、验收，检验及验收结论都为合格，相关检验报告或合格证见附件。

4.3调查、分析建设项目安全设施试生产（使用）前的调试情况
为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，有效预防和控制建设项目试生产（使用）过程生产安全事故的发生，确保建设项目试生产（使用）阶段公司员工人身安全，避免和减少财产损失，同时检验建设项目安全设施运行效果，盘锦八方实业有限公司在试生产前，组织编制了试生产方案。装置试车之前，对于配套安全设施进行调试，调试情况见表4.3-1。
各项工作均由对应的责任部门、责任人进行复核确认，并保存相关记录，保证了安全设施能够正常发挥作用。

试生产前，盘锦八方实业有限公司对生产条件完成相应的确认，根据要求编制试生产方案并组织专家对试生产方案进行论证，并最终形成最终文本。

5安全生产条件

5.1评价单元的划分

评价单元的划分是为评价目标和评价方法服务的。为便于评价工作的进行，提高评价工作的准确性；评价单元一般根据生产工艺装置、物料的特点和特征与危险、有害因素的类别、分布等因素进行划分，还可以按评价的需要将一个评价单元再划分为若干子评价单元。

根据本项目的实际情况，主要划分成5个评价单元，评价单元划分的情况，见表5.1-1。

表5.1-1  评价单元划分表

	序号
	评价单元
	评价内容

	
	安全管理
	安全管理机构、安全管理制度、操作规程、人员培训、应急预案等

	
	选址及总平面布置
	建设项目选址及厂区总平面布置的符合性

	
	生产单元
	生产车间（甲类）

	
	储运单元
	罐区、泵站及装卸站的安全设施配套情况

	
	公辅工程
	建设项目配套公辅工程配套的安全设施（包括供配电、给排水、消防、防雷、防静电、采暖、供热、通风、供气、自动控制系统及电信系统）


5.2安全评价方法的选择

根据本项目生产工艺特点，以及《安全评价通则》、《危险化学品建设项目安全评价细则》的要求，定性、定量评价过程采用的评价方法和理由的说明，见表5.2-1。

5.3安全生产条件的分析

5.3.1调查、分析建设项目采用（取）的安全设施情况

（1）列出建设项目采用（取）的全部安全设施，并对每个安全设施说明符合或者高于国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的具体条款
建设项目已经采用的安全设施情况，见表5.3-1。

5.3.2安全生产管理

5.3.3技术、工艺

（1）试生产情况

该建设项目试生产过程中工艺设备正常运行，安全设施运行正常，无异常情况出现，试生产期间无事故发生。

（2）危险化学品生产过程控制系统及安全联锁系统等运行情况

该项目工艺装置采用DCS控制系统。在试生产过程中DCS控制系统及安全连锁系统运行情况良好。当操作参数出现波动时，控制系统按照预先确定的程序采取相应的安全措施，可使生产装置正常运行；当操作参数超出允许范围或装置发生故障时，通过安全联锁系统可使生产装置平稳停车，确保了生产装置安全、稳定、长期运行。

5.3.4装置、设备、设施

（1）安全设施的施工质量情况
该项目的设计单位、施工单位和监理单位均为有资质的单位承担，安全设施的施工质量可以保证。项目所涉及的检测仪表、报警器、压力表、安全阀、防雷防静电、消防设施等预防、控制、减少与消除事故影安全设施均采用正规生产厂家的产品。

（2）安全设施在施工前后的检验、检测及有效性情况

该项目防雷装置于2025年11月09日进行检测，结论为符合标准要求；压力表、安全阀、可燃气体检测报警器经检测单位检测结果均为合格。
该项目的所涉及的特种设备包括压力容器、起重设备等，特种设备的设计、制造、安装单位均具有相应资质，投入使用前均备案登记，准予使用。

安全设施均按照要求进行检验、检测，检测日期均在有效期内；设施、设备施工单位具有相关设计、制造、安装资质，检测、检验单位的检测、检验结果也具有法律效力。

（3）安全设施试生产前的调试情况

为确保建设项目试生产的安全运行，在试生产前施工单位会同建设单位，对该项目的安全设施进行了调试及检查。

（4）装置、设备和设施的检修、维护情况

企业安全管理人员每天均对车间、罐区内进行巡检并定期维护，在巡检过程中一旦发现问题，立即对相关装置、设备或设施进行检修，以保证工艺装置的正常运行。

5.3.5原料、辅助材料和产品（属于危险化学品的原料、辅助材料、产品、中间产品的包装、储存、运输情况）
原料、辅助材料及各种产品的储存、运输情况良好，未发生异常情况，符合相关要求。

5.3.6作业场所

生产装置布置严格按照规范要求进行设计。设备布置留有足够的安全距离；装置内转动设备设有防护罩，梯子、平台有防坠落的栏杆；表面温度过高的设备和管道，在与人能接触的部位设防烫隔热层。

5.3.7事故及应急管理

（1）事故应急救援预案的编制情况

企业组织编制了《盘锦八方实业有限公司生产安全事故应急预案》，并于2024年12月10日在盘山县应急管理局备案。

（2）事故应急救援组织的建立和人员的配备情况

公司设立应急指挥部，法人担任总指挥，厂长担任担任副总指挥；设立应急办公室安环部长担任应急办公室主任。应急指挥部下设通讯联络组、医疗救治组、抢险救援组、警戒疏散组、后勤保障组等各专业救援小组，应急组织及人员配置充足。
（3）事故应急救援预案的演练情况

公司于2025年07月23日组织对《盘锦八方实业有限公司专项预案演练》进行实战演练。此次演练全体从业人员均参与其中，应急物资充足；演练结束后对演练过程中发现的问题进行总结，分析问题原因所在，为不断完善公司应急救援体系提供宝贵经验。
（4）事故应急救援器材、设备的配备情况

救援装备是开展应急救援工作必不可少的条件。平时做好装备的保管工作，保证装备处于良好的使用状态，一旦发生化学事故就能立即投入应用。本项目按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2023）的要求配备应急救援物资。

5.3.8其它方面
（1）与已有生产、储存装置、设施和辅助（公用）工程的衔接情况

从试运行情况来看，供电、给排水、供热、空压、供氮、自动控制系统、可燃有毒气体检测报警系统、火灾自动报警系统、电视监控系统等设施的衔接情况良好。

（2）与周边社区、生活区的衔接情况

该建设项目周边无社区、生活区。

6可能发生的危险化学品事故及后果、对策

6.1预测可能发生的各种危险化学品事故及后果、对策

该建设项目可能发生的危险化学品事故主要为火灾、爆炸、中毒、窒息、腐蚀、灼烫等。对可能发生的危险化学品事故及后果、对策分析见表6.1-1。

6.2 列举与建设项目同样或者同类生产技术、工艺、装置（设施）在生产或者储存危险化学品过程中发生的事故案例的后果和原因

（1）甲类储罐发生爆炸燃烧事故——甲醇事故
1）事故经过

2008年8月2日，贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐发生爆炸燃烧事故，事故造成在现场的施工人员3人死亡，2人受伤（其中1人严重烧伤），6个储罐被摧毁。事故发生后，省安监局分管负责人立即率有关有关处室人员和专家组成的工作组赶赴事故现场，指导事故救援和调查处理。初步调查分析，此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故。为防范类似事故发生，现将事故情况和下一步工作要求通报如下：

2008年8月2日上午10时2分，贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧，引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。该储罐区共有8个储罐，其中粗甲醇储罐2个（各为1000立方米）、精甲醇储罐5个（3个为1000立方米、2个为250立方米）、杂醇油储罐1个250立方米，事故造成5个精甲醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧（爆炸燃烧的精甲醇约240吨、杂醇油约30吨）。2个粗甲醇储罐未发生爆炸、泄漏。

事故发生后，黔西南州、兴义市政府及相关部门立即开展事故应急救援工作，控制了事故的进一步蔓延。据当地环保部门监测，事故未对环境造成影响，但该事故发生在奥运前夕，影响十分恶劣。

2）事故原因

贵州兴化化工有限责任公司因进行甲醇罐惰性气体保护设施建设，委托湖北省宜都市昌业锅炉设备安装有限公司进行储罐的二氧化碳管道安装工作（据调查该施工单位施工资质已过期）。

2008年7月30日，该安装公司在处于生产状况下的甲醇罐区违规将精甲醇c储罐顶部备用短接打开，与二氧化碳管道进行连接配管，管道另一端则延伸至罐外下部，造成罐体内部通过管道与大气直接连通，致使空气进入罐内，与甲醇蒸汽形成爆炸性混合气体。8月2日上午，因气温较高，罐内爆炸性混合气体通过配管外泄，使罐内、管道及管口区域充斥爆炸性混合气体，由于精甲醇c罐旁边又在违规进行电焊等动火作业（据初步调查，动火作业未办理动火证），引起管口区域爆炸性混合气体燃烧，并通过连通管道引发罐内爆炸性混合气体爆炸，罐底部被冲开，大量甲醇外泄、燃烧，使附近地势较底处储罐先后被烈火加热，罐内甲醇剧烈汽化，又使5个储罐（4个精甲醇储罐，1个杂醇油储罐）相继发生爆炸燃烧。

此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故，而且发生在奥运会前期，教训十分深刻，暴露出危险化学品生产企业安全管理和安全监管上存在的一些突出问题。

①施工单位缺乏化工安全的基本知识，施工中严重违规违章作业。施工人员在未对储罐进行必要的安全处置的情况下，违规将精甲醇c罐顶部备用短接打开与二氧化碳管道进行连接配管，造成罐体内部通过管道与大气直接连通。同时又严重违规违章在罐旁进行电焊等动火作业，没有严格履行安全操作规程和动火作业审批程序，最终引发事故。

②企业安全生产主体责任不落实。对施工作业管理不到位，在施工单位资质已过期的情况下，企业仍委托其进行施工作业；对外来施工单位的管理、监督不到位，现场管理混乱，生产、施工交叉作业没有统一的指挥、协调，危险区域内的施工作业现场无任何安全措施，管理人员和操作人员对施工单位的违规违章行为熟视无睹，未及时制止、纠正；对外来施工单位的培训教育不到位，施工人员不清楚作业场所危害的基本安全知识。

③地方安全生产监管部门的监管工作有待加强。虽然经过百日安全督查，安全生产监管部门对企业存在的管理混乱、严重违规违章等行为未能及时发现、处理。地方安监部门应加强监管，将各项监管措施落实到位。

3）防范措施

①切实加强对危险化学品生产、储存场所施工作业的安全监管，对施工单位资质不符合要求、作业现场安全措施不到位、作业人员不清楚作业现场危害以及存在严重违规违章行为的施工作业要立即责令立即停工整顿并进行处罚。

②督促、监督企业加强对外来施工单位的管理，确保企业对外来施工单位的教育培训到位；危险区域施工现场的管理、监督到位；交叉作业的统一管理到位；动火、入罐、进入受限空间作业等危险作业的票证管理制度落实到位；危险区域施工作业的各项安全措施落实到位。对管理措施不到位的企业，要责令停止建设，并给予处罚。

③各地要立即将本通报转发辖区内危险化学品从业单位和各级监管部门，督促企业认真吸取事故教训，组织企业立即开展全面的自查自纠，对自查自纠工作不落实、走过场的企业，要加大处罚力度，切实消除安全隐患。

④各级安监部门要切实加强对危险化学品企业的监管，确保安全生产隐患排查治理专项行动和百日督查专项行动的各项要求落实到位，确保安全监管主体责任落实到位。

⑤企业应加强对从业人员的安全培训工作，增强员工安全意识，安全知识，以及应急能力。

⑥加强对外来施工人员的培训教育工作，选择有资质的施工单位来进行施工工作，严格外来施工单位资质审查。

7 事故应急救援预案

事故应急救援预案是针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

7.1 分析事故应急救援预案

针对企业生产过程中可能发生的事故，依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），企业编制了事故应急救援预案并按要求进行备案，预案内容包括：编制目的、编制依据、适用范围、生产经营单位概况、危险源与风险分析、应急组织体系、指挥机构及职责、危险源监控、预警行动、信息报告与处置、应急响应、信息发布、后期处置、保障措施、培训与演练、应急预案实施。

应急预案内容符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的要求。

7.2 事故应急救援预案的演练

企业于试生产前及期间组织人员进行应急救援演练，并保存事故应急救援预案演练记录。
8结论和建议

8.1结论

根据国家现行有关安全生产法律、法规、部门规章、标准、规范的规定和要求，对盘锦八方实业有限公司1000吨/年二茂铁项目进行现场核查后，得出安全评价结论。

8.1.1建设项目所在地的安全条件和与周边的安全防护距离

本项目位于盘锦市盘山县辽宁新材料产业经济开发区（太平街道四五社区），厂区东侧为环江路，东侧有一杆高为15m的架空电力线，北侧为辽宁恒力石化有限公司，西侧均为空地，南侧为茶山街，南侧有一杆高为15m的架空电力线。
该项目与周边企业的建（构）筑物、设施的防火间距符合国家相关标准规范的要求。企业周围无居民区、商业中心、公园等人口密集区域，无学校、医院、影剧院、体育场等公共设施，无供水水源、水厂及水源保护区，无车站、码头、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口，无基本农田保护区、畜牧业、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地，无河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区，无军事禁区、军事管理区，外部安全防护距离符合要求。
8.1.2建设项目安全设施设计的采纳情况及其安全设施水平

（1）安全设施设计的采纳情况

经现场勘查并与建设单位、设计单位、施工单位核实，该项目采纳了《安全设施设计专篇》的安全设施，未采纳部分见表5.3-3。

（2）采纳的安全设施水平

采纳的安全实施均为国内成熟技术，安全可靠；各项强制检测的安全设施均应委托具有相应资质的机构完成检测，检测结果均为合格，检测时效在有效期限内。该项目安全设施水平能够满足安全生产要求。

8.1.3建设项目试生产（使用）中表现出来的技术、工艺和装置、设备（设施）的安全、可靠性和安全水平
试生产前，建设单位聘请组织专家对试生产方案进行审查。该建设项目于2025年07月21日至2026年07月20日进行试生产。试生产运行过程中生产工艺、装置、安全设施运行正常。
该项目采用成熟的工艺技术，具有安全可靠性；选用的设备系专业制造商生产，具有安全可靠性；特种设备和强制检验设备均经相关机构检测合格，具有安全可靠性。各设备、设施日常管理、维护较好，具有较高的安全水平，能够满足安全生产的要求。

8.1.4建设项目试生产（使用）中发现的设计缺陷和事故隐患及其整改情况
建设项目试生产前，盘锦八方组织设计、施工、监理及本单位的工程技术人员开展“三查四定”，即查设计漏项、查工程质量、查工程隐患，对查出的问题定任务、定人员、定时间、定措施。“三查四定”开展过程中，对每一张设计图纸，每一项工艺技术方案，每一项把握方案，每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查，并分类登记造册，经最终确认，未发现设计漏项、工程质量问题以及工程隐患。在确认安全设施具备竣工验收条件后，完成工程交接。
为确保试生产安全运行，盘锦八方组织设计、施工、监理等有关单位和专家，研究提出建设项目试生产可能出现的安全问题及对策，根据设计文件和生产准备工作要求，编制试生产方案，明确试生产条件。试生产之前完善修订了安全生产责任制、管理制度、操作规程，按照设计要求配置了应急物资、配发个体防护用品，在完成全部单机试车、系统清洗、吹扫，工程中间验收交接后，转入联动试车阶段。
试生产投料前，企业对开车条件进行条件审查，确认装置具备投料试车条件后进行投料试车。试生产结束后，编制试生产总结报告，说明试生产各项控制指标的达标情况，安全设施运行情况，试生产起始时间，明确试生产通过的明确结论。
建设项目试生产过程中未发现设计缺陷，盘锦八方在组织开展建设项目安全设施竣工验收工作过程中，验收评价项目组根据国家现行标准针对建设项目存在隐患情况已与建设单位进行沟通并完成整改8.1.5建设项目试生产（使用）后具备国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全生产条件
企业严格遵守《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 第45号，国家安全生产监督管理总局令第79号修订）、《辽宁省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（辽安监管三〔2016〕24号）的相关规定，对该建设项目的安全设施履行了“三同时”手续，符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章和要求，安全生产条件也达到了相关标准的要求。

经评价，盘锦八方实业有限公司1000吨/年二茂铁项目按照国家及行业的有关规定进行设计、施工、试生产，对项目组提出的隐患完成整改（见整改确认报告）。安全生产条件符合国家相关法律、法规和部门规章及相关标准的要求，无重大隐患。该建设项目符合危险化学品建设项目安全设施“三同时”及安全生产的要求，符合安全验收条件，满足安全生产条件。

8.2建议

根据国内外同类危险品生产或者储存装置（设施）持续改进的情况和企业管理模式和趋势，以及国家有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的发展趋势，从下列几方面提出建议：
8.2.1安全设施的更新与改进

建设项目采用的安全设施符合国家相关法律、法规、标准的规定，在生产过程中发现安全设施失灵、缺陷等不能满足安全生产情况下应及时进行更新和改进。

8.2.2安全条件和安全生产条件的完善与维护

企业应保持安全设施的有效性，加强企业的安全生产管理，完善企业的规章制度及生产事故应急预案，认真落实各项安全生产责任制和安全管理规章制度，生产事故应急预案应定期演练并记录。

保证厂内以后新建的建（构）筑物与现有的设备、设施、建（构）筑物的安全间距符合规定要求，特别应加强对厂外后建的建（构）筑物与厂内的设备、设施、建（构）筑物的防火间距的符合性进行监督，发现问题及时报告公司和政府有关部门。

8.2.3主要设备和特种设备的完善与维护

（1）加强工艺、设施、设备的变更管理。变更严格按照程序进行设计、选材、施工，特别是慎重对待设备、设施更换与维修时材质的选取和焊接材料的选用及施工方法，防止改造过程中因人的随意行为导致选材错误、施工缺陷等形成的重大隐患。

（2）加强特种设备的维护，定期监测关键设备的运行状况，采取适用的方法加强易腐蚀、疲劳损坏部位的检测、监控，建立健全压力容器、压力管道、关键设备等技术档案，不断地对存在的问题进行跟踪、分析，从日常管理上做到有隐患及时发现，有问题及时整改，全面提高装置的运行管理水平。

（3）在正常生产过程中，应该从加强管理等方面入手，着重监测使用酸碱部位的设备腐蚀情况，停工检修中加强对设备、管道、螺栓等的材料金属结构和强度分析，及时发现和消除由于腐蚀造成安全隐患和危险。

8.2.4安全生产投入

建设单位应持续保证安全投入，安全投入应保证专款专用。包括安全设施的改进、设备的维护、个人防护用品及应急救援器材的补充、安全教育的投入等。

8.2.5其它方面

该项目涉及国家重点监管的危险化学品为甲醇、天然气。企业应根据国家和地方的相关法律法规、标准及规范的要求，加强对“两重点一重大”的安全管理和日常的安全设施维护，以确保企业的安全生产

严格执行特殊作业审批制度，生产场所严禁各类明火；需要在生产场所进行动火作业时，必须停止生产作业，制定作业方案并报企业负责人审批后方可作业。

（2）生产储存场所采用的防爆设备与防碰撞火花作业工具，使用时应注意。所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等，必须采取防止静电积累及静电火花措施。

（3）工作人员必须佩戴合格的劳动防护用品上岗，严查“三违”，杜绝人为事故的发生。

（4）加强应急救援预案管理，通过预案演练，定期检验和评价其有效程度，进一步提高员工的应急处置水平、反应速度、协调能力，真正发挥预案在应急状态下的指导书作用。按规定要求完成应急预案的备案工作，建立与相关部门的沟通、联动机制。

9与建设单位交换意见

9.1 评价机构应当就建设项目安全评价中各个方面的情况，与建设单位反复、充分交换意见

评价小组对现场进行认真的考察后，组织讨论总结出企业在安全生产中存在的若干问题，对于评价工作中所发现问题与建设单位反复、充分的交换意见，建设单位均采纳并立即展开了整改工作。

9.2 评价机构与建设单位对建设项目安全评价中某些内容表达不成一致意见时，评价机构在安全评价报告中应当如实说明建设单位的意见及其理由

建设单位对评价机构出具的安全设施竣工验收评价报告无异议。
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