营口市向阳催化剂有限责任公司烷基铝衍生物系列产品项目安全设施竣工验收安全评价报告
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1 概述

1.1前期准备情况

根据国内外市场需求情况，为提高企业经济效益及企业竞争力，营口市向阳催化剂有限责任公司新建烷基铝衍生物系列产品项目。目前，该项目已竣工，即将投入生产与使用。

查《危险化学品目录》可知，该项目产品三异丁基铝、一氯二乙基铝（氯化二乙基铝）、二氯化乙基铝（二氯化乙基铝），中间产物倍半乙基氯化铝（三氯化三乙基二铝），溶剂回收（己烷）均属于危险化学品，故该项目属于新建危险化学品生产建设项目。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》和《关于印发<辽宁省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则>的通知》的有关规定，该项目投入生产和使用前，建设单位应当组织人员进行安全设施竣工验收。其建设项目安全设施竣工验收评价报告是建设项目安全设施竣工验收的要件之一。为此，营口市向阳催化剂有限责任公司特委托辽宁诺诚安全科技有限公司对其烷基铝衍生物系列产品项目进行安全设施竣工验收安全评价。

受营口市向阳催化剂有限责任公司的委托，辽宁诺诚安全科技有限公司依据《安全评价通则》和《安全验收评价导则》的规定，根据项目特点，组成了由相关专业安全评价师组成的安全验收评价组，到建设单位现场进行勘察，与建设单位共同协商确定安全评价对象和范围。在充分调查研究安全评价对象和范围相关情况后，收集、整理安全评价所需要的各种文件、资料和数据，并按照《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》的要求，对营口市向阳催化剂有限责任公司烷基铝衍生物系列产品项目进行安全验收评价，并编制本安全验收评价报告。
本安全验收评价报告在编制过程中得到营口市向阳催化剂有限责任公司有关领导和同志的大力支持，在此表示感谢。对其存在的疏漏和不足之处，敬请领导和专家指正。

1.2评价目的

在建设项目竣工后正式生产运行前，通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，检查安全生产管理措施到位情况，检查安全生产规章制度健全情况，检查事故应急预案建立情况，确定建设项目满足安全生产法律法规、标准、规范要求的符合性，为应急管理部门对其危险化学品生产实施行政许可和日常监管提供技术支撑，亦可作为企业强化安全管理，编制和完善安全管理规章制度，制定事故应急预案和安全防范措施，实现安全生产提供技术支持。

1.3评价对象及范围

本次安全评价对象为烷基铝衍生物系列产品项目，即500t/a三异丁基铝、500t/a一氯二乙基铝、500t/a二氯化乙基铝生产建设项目。

评价范围包括烷基铝衍生物系列产品项目生产所涉及的生产工艺、相关设备（设施）和建（构）筑物，具体为：

生产装置（甲类）、灌装站（甲类）、成品库棚（甲类）、罐区装卸站（甲类，包括2座40m³氯乙烷储罐、卸车泵、鹤管）、甲醇制氢装置（甲类，包括甲醇制氢装置、250m3甲醇储罐、阀件房、氢压机前缓冲罐及氢气压缩机）。
评价内容为该项目周边环境及总平面布置、生产车间、公辅工程及安全管理等。

该项目公辅设施中原有的供配电系统、给排水系统、仓储系统、消防系统、仪表自控系统等公辅设施等均依托厂区原有设施。因此，该项目依托的厂区公辅设施不在评价范围内；本次评价对其供需是否满足要求进行评价。
1.4评价工作程序

安全验收评价的程序包括：准备阶段；危险、有害因素识别与分析；确定安全验收评价单元；定性、定量评价；提出安全对策措施建议；做出安全验收评价结论；编制安全验收评价报告。

本次安全验收评价的评价程序，如图1.4-1所示：
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图1.4-1  安全验收评价程序框图

2 项目概况

营口市向阳催化剂有限责任公司成立于2000年10月30日，法定代表人王焕，企业类型为有限责任公司，注册资金人民币壹亿叁仟万元整。烷基铝衍生物系列产品项目处于辽宁（营口）沿海产业基地冶金、化工、重装备区。该园区为辽宁省第二批化工园区。营口市向阳化工总厂成立于1984年01月26日，营口市向阳化工总厂的生产设施和公辅设施包含在营口市向阳催化剂有限责任公司厂区范围内。

营口市向阳催化剂有限责任公司现有在役装置为1套100t/a聚丙烯催化剂车间（聚丙烯催化剂生产装置，甲类）、1套50t/a聚丙烯催化剂车间（气相聚丙烯催化剂生产装置，甲类）、1套聚乙烯催化剂生产装置（甲类）、1套三乙基铝生产装置（甲类）；1套甲醇制氢装置（三乙基铝生产装置配套，甲类）；1套20000t/a烷基酚车间（烷基酚生产装置配套，甲类）；1套20000t/a抗氧剂车间（抗氧剂生产装置配套，甲类）。

营口市向阳催化剂有限责任公司于2024年1月31日取得安全生产许可证，许可范围为：丙烯聚合高效催化剂（中间产品：氮气）；乙烯聚合高效催化剂（中间产品：氮气）；盐酸（中间产品）；三乙基铝。
营口市向阳催化剂有限责任公司全厂人员420人，设有专职安全生产管理机构，下设安全部，并设有专职安全管理人员12名，注册安全工程师3名。
该项目于2023年8月11日经营口市老边区行政审批局备案确认（详见营边行审备〔2023〕86号）；2024年7月4日，该建设项目通过营口市行政审批局安全条件审查（详见营行审危化项目安条审字〔2024〕007号）；2025年4月10日，该建设项目通过营口市行政审批局安全设施设计审查，详见（营行审危化项目安设审字〔2025〕003号）。
该项目甲醇制氢装置（除250m3甲醇储罐外）由汇智工程科技股份有限公司（化工石化医药行业甲级）完成安全设施设计专篇的编制工作并出具施工图；另外，辽宁省轻工设计院有限公司（化工石化医药行业（化工工程）专业甲级设计资质）完成该项目其他装置和设施的安全设施设计专篇的编制工作并出具施工图；整个工程由大连金帝建设工程有限公司（石油化工工程施工总承包贰级）负责施工、安装，同时由辽宁彤德建设工程管理有限公司（化工石油工程监理乙级资质）进行监理。2025年6月全部竣工。
2025年6月5日，烷基铝衍生物系列产品项目试生产方案通过专家组审查确认后，即开始投料试车。2025年9月10日，该项目完成自主验收。试生产期间发现问题9项目，自主验收专家提出现场问题14项，企业均已整改完成。验收阶段与设立阶段的评价范围一致。该项目“三同时”履行情况，见表2-1。

表2-1 “三同时”履行情况
	阶段
	时间
	备案文号
	报告编制单位
	备注

	立项
	2023年8月11日
	营边行审备〔2023〕86号
	/
	

	设立安全评价
	2024年7月4日
	营行审危化项目安条审字〔2024〕007号
	大连百悦安全技术服务有限公司
	

	安全设施设计
	2025年4月10日
	营行审危化项目安设审字〔2025〕003号
	汇智工程科技股份有限公司
	甲醇制氢装置（除250m3甲醇储罐外）

	
	
	
	辽宁省轻工设计院有限公司
	除甲醇制氢装置其他装置和设施和250m3甲醇储罐

	试生产
	2025年6月5日
	/
	营口市向阳催化剂有限责任公司
	

	安全设施自主验收
	2025年9月10日
	/
	辽宁诺诚安全科技有限公司
	


该项目属于新建危险化学品生产项目，建设内容包括生产装置（甲类）、灌装站（甲类）、成品库棚（甲类）、罐区装卸站（甲类，包括2座40m³氯乙烷储罐、卸车泵、鹤管）、甲醇制氢装置（甲类，包括甲醇制氢装置、250m3甲醇储罐、阀件房、氢压机前缓冲罐及氢气压缩机）。该项目投资额4756.94万元。

该项目产品三异丁基铝、氯化二乙基铝（一氯二乙基铝）、二氯化乙基铝属于危险化学品；生产过程中产生的中间产品三氯化三乙基二铝（倍半乙基铝）属于危险化学品；生产过程需要回收的危险化学品溶剂为己烷；以上危险化学品亦是本次申请安全生产许可的品种，具体申请安全生产许可品种情况，见表2-2。

表2-2 申请安全生产许可品种一览表
	序号
	名称
	生产规模（t/a）
	销售规模（t/a）
	CAS
	危险化学品目录序号
	产品执行标准
	备注

	1
	三异丁基铝
	500
	500
	100-99-2
	1921
	Q/YXH 065-2023
	产品

	2
	氯化二乙基铝
	500
	500
	96-10-6
	1462
	Q/YXH 063-2023
	产品

	3
	二氯化乙基铝
	500
	500
	563-43-9
	535
	Q/YXH 064-2023
	产品

	4
	三氯化三乙基二铝
	673.021
	/
	12075-68-2
	1846
	/
	中间产品

	5
	己烷
	95.04
	/
	110-54-3
	2789
	/
	溶剂套用


设计诊断情况：根据《辽宁省危险化学品产业转移项目和化工园区安全风险防控专项整治实施方案》中的要求“对未完成安全设施设计审查批复的转移项目以及本地非转移项目，按照安全设计诊断要求，由安全设施设计单位逐项进行复核，在安全设施设计专篇中，专门列出《安全设计诊断检查表》，并明确落实情况”。该项目在安全设施设计专篇已列出《安全设计诊断检查表》，并已明确落实情况。
设计变更情况：辽宁省轻工设计院有限公司出具了设计变更单，其设计变更具体情况如下：

（1）应业主要求，本项目用溶剂汽油全部改成已烷。

（2）应业主要求，新增铝粉尾气处理系统X0101脉冲袋式除尘器设置在11.5m层19和20轴之间，详情见图纸。

（3）应业主要求，V0125H沉降罐单独储存铝渣，增加铝渣罐V0130ABCD铝渣去沉降罐V0125H管线和铝渣罐V0130ABCD去灌装站管线，详见图纸。
2.1建设项目采用的主要技术、工艺和国内、外同类建设项目水平对比情况

2.1.1 国内、外同类建设项目工艺水平
（1）三异丁基铝

烷基铝生产工艺最早是引进前苏联的，当时生产工艺落后安全环保均不达标，前苏联采取的生产工艺缺点：

2.1.3小结
该项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令〔2023〕第7号）中限制和淘汰类的项目。

该项目未采用《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）和《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）中淘汰落后安全技术装备。

该项目不涉及《应急管理部办公厅关于印发〈淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）〉的通知》（应急厅〔2020〕38号）和《应急管理部办公厅关于印发〈淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录 （第二批）〉的通知》（应急厅〔2024〕86号）中的工艺和设备。

该项目未列入《营口市危险化学品禁止、限制和控制目录（第一版）》（营应急发〔2020〕91号）、《关于印发《辽宁（营口）沿海产业基地冶金、 化工、重装备园项目准入禁限（控）目录（试行）》的通知》（辽营沿委发〔2020〕61号）。
2.2地理位置、用地面积和生产或储存规模

2.2.1地理位置

该项目建设地址位于辽宁省营口市冶金、化工、重装备园区内。该园区为辽宁省第二批化工园区。园区级别为C级。
厂区南侧1000m范围内为空地，西南侧1400m外为江家房村（约240户居民），西侧为西厂区（办公区），西北侧营口辽滨精细化工有限公司和营口风光新材料股份有限公司，北侧紧邻营口市至柳树镇的营柳路，西北侧是向阳加油站，东北侧530m为老爷庙村。该企业距沈大公路约8km，距营口老港约10km，距鲅鱼圈港约50km。
2.2.2用地面积

该项目在营口市向阳催化剂有限责任公司厂区内新建，新建生产装置占地面积1882.44m2；新建罐区及装卸站占地面积213.16m2；新建灌装站占地面积164.65m2；新建成品库棚占地面积540.0m2；新建甲醇制氢装置占地面积438.11m2。
2.2.3生产或储存规模

该项目的生产和储存规模相关情况，见表2.2-2。

2.4工艺流程、主要装置（设备）和设施的布局及其上下游生产装置的关系

2.4.1工艺流程

（1）三异丁基铝工艺流程简述
根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺 目录的通知》（安监总管三〔2009〕第116号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号），该项目涉及加氢工艺与烷基化工艺属于国家重点监管危险化工工艺。

2.4.2主要装置（设备）和设施的布局

该项目生产装置集中布置在厂区中心地带，主要包括由东至西依次是成品库棚（甲）、灌装站（甲）、罐区装卸站（甲）、生产装置（甲）、甲醇制氢装置。

2.4.3上下游生产关系

该项目由厂内原有三乙基铝装置的产品作为原料，利用厂区原异丁烯罐区储存原料，与厂内原有装置存在上下游的关系。同时，甲醇制氢装置的产品作为生产装置的原料，生产装置生产的产品送至灌装站和成品库棚，即该项目内部各设施存在上下游的关系。

该项目从上游原（辅）料的输送、储存，到产品出装置后的储存、外运，均较为合理、安全可靠，且与厂区现有装置联系紧密，相互协调。
2.5配套和辅助工程名称、能力、介质来源
2.5.1给排水
（1）给水

该项目用水依托厂内现有的生产、生活给水管网，由老边自来水公司提 供，设有DN100、DN200水管各一条，供水压力0.30～0.35MPa，供水能力 280m3/h。

2.5.2供配电

（1）供电电源

企业供电电源由老边区的66kV变电所两路母线供电，为双回路供电，经厂内变电所的变压器变压后供给厂内现有用电部门用电。

该项目装置供电依托厂区10000t/a特种溶剂区域配电间，配电间内设置1台2000kVA变压器，1台2500kVA变压器，进行互投。每台变压器负载率约为36%，2000kVA变压器富余量约为1280kVA，1台2500kVA变压器富余量约为1600kVA。区域配电间供特种溶剂项目和本项目使用。
该项目用电量约为1000kW。

2.5.3防雷防静电

（1）防雷

生产装置、罐区及装卸站、灌装站、成品库棚、甲醇制氢装置为第二类防雷建筑物。该项目防雷接地、静电接地、电气设备保护接地、仪表接地共用一接地系统。各工序接地装置之间的接地网应相互连通，并在连通线上设置接地检测井。
（2）防静电

所有可能发生静电危害的管道和设备，均连接成连续的电气通路并接地；所有电气设备的工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地共用接地装置，接地电阻不大于1Ω, 并与厂区现有接地网相连；正常情况下不带电的金属设备外壳、管道等设备、设施及电缆桥架等均通过金属管道、钢平台、框架钢柱等与接地网可靠连接；可燃介质管道上四个螺栓的法兰采用金属线跨接；装置入口、各罐区、装卸站、泵区踏步入口设置人体静电消除设施；运输槽车进到装卸区，利用现场的连接线接到槽车的专用接地电缆的连接端头上，通过合用的夹头进行夹接。

仪表接地系统包括保护接地（含静电接地）和工作接地，工作接地包括 信号回路接地、屏蔽接地；保护接地与工作接地各自独立引线至电气总接地 极，实现等电位联结，接地电阻不大于4Ω。信息系统接地电阻不大于1Ω。 现场盘、仪表电缆桥架、仪表设备、仪表接线箱做好接地，满足控制系的要 求。
2.5.4电信

（1）火灾报警系统

该项目火灾报警系统为集中报警控制，依托厂区原有。现场设备有接线箱、点式感烟探测器、手动报警按钮、火灾声光警报装置、消防广播、接口模块等。

（2）电视监视系统

在厂区主要道路出入口设置视频监控设备，以便于安全防范及日常管理。监控系统主机设在公用工程房控制室，系统由前端图像采集（包括各监控点）、信号传输（包括视频及控制信号）、控制设备、终端显示及记录部分（包括视频工作站、服务器，主要对各类信息的显示和存储记录）等部分组成。

2.5.5供气、供热、制冷

（1）供氮
该项目设备、管道吹扫置换等需用氮气。该项目氮气使用量为1.6×106Nm3/a，约合222.3Nm3/h。依托厂内原有氮气系统，公司原制氮机供氮能力1000m3/h，目前富裕900Nm3/h，能满足该项目的需要。
（2）仪表空气
该项目依托抗氧剂分厂动力车间，内设置2台空压机，每台能力为 32Nm3/min（合1382.4万Nm3/a），一开一备。抗氧剂分厂及烷基酚现有项目所需压缩空气为0.51Nm3/min（合22万Nm3/a），富余量约为31.5Nm3/min（合1360.4万Nm3/a），该项目年需压缩空气0.24Nm3/min（合10万m3/a），可满足该项目需求。

厂内空压系统主要向工艺生产装置以及公用工程系统提供0.5~0.7MPa （G），常压空气经过滤器被空气压缩机吸入并压缩至0.7MPa（G），压缩后的空气一部分经油水分离器分离、过滤、除水，随后进入冷干机干燥、除尘，最终进入仪表气储罐，提供无油，无水，无尘洁净的仪表用气。另一部分直接进入压缩空气储罐，提供装置用压缩空气。

（3）导热油

该项目生产所需导热油依托三乙基铝分厂1台12t/h有机热载体燃气锅炉，可提供导热油量12t/h，三乙基铝分厂使用4t/h，目前富裕8t/h，该项目使用量为4t/h，可满足项目需求。

（4）冷媒

该项目冷冻依托原厂区冷冻机组，供应能力为-30℃已烷400m3/h，现有 冷冻站富裕-30℃已烷的用量120m3/h，该项目需要-30℃已烷用量83m3/h， 可满足项目需求。
2.5.6采暖及通风
（1）采暖

甲醇制氢装置阀件房内使用散热器采暖。采暖介质为热水，由厂区热力管网统一供给。其他装置和设施未设置采暖。
（2）通风

2.5.7控制系统

（1）控制室

该项目控制室依托在厂区南侧设置独立的区域控制室。区域控制室建筑面积612.72m2，结构为抗爆控制室，该控制室内设置操作间、机柜间、UPS电源间、工程师站等功能房间，同时设置仪表维修间、交接班室、空调机房、资料室等辅助房间。满足本项目DCS\SIS\GDS各系统依托条件。
区域控制室内的工程师站完成所有组态、编程、程序下载、监视、控制。装置操作人员通过操作员站可方便地对各生产单元进行监视和操作。

区域控制室的机柜间、操作室、UPS电源间、工程师室地面采用防静电地板。非当班操作人员不准进入控制室，防止外来人员带入火种。控制室内严禁吸烟，不准随意动用明火。

区域控制室作为指挥中心，具有生产调度、生产操作、过程控制、安全保护、消防控制、应急指挥、仪表维护等重要功能。完成整个项目装置的管理。

（2）控制系统

1）分散型控制系统（DCS系统）

DCS采用4～20mA+HART信号，DCS的控制站和输入输出设备、系统服务器、网络设备、操作站和辅助操作台布置在控制室内。信号传输采用冗余光缆连接。保证各装置在正常生产和开、停工过程中互不干扰。DCS系统由操作站、辅助操作台、打印机、控制站、I/O机柜、安全栅、端子柜、总线设备、配电柜及网络设备等组成。控制室设公共的工程师站用于组态维护、故障诊断等。

2）安全仪表系统（SIS系统）

该项目生产过程中，涉及重点监管的危险化学品及重点监管的危险化工 工艺，对重要的工艺参数设置超限报警及安全联锁 以及突发状况下，实现对生产中的工艺设施进行紧急处理和紧急停车，设置了仪表安全联锁系统（SIS）。

该项目全装置安全保护系统根据联锁回路的安全完整性等级（SIL）而确定，采用独立于DCS系统和其他子系统的安全仪表系统（SIS）对装置中的关键设备和生产过程进行安全联锁保护，实现生产安全、稳定、长期高效运行。保证人员和生产设备的安全、增强环境保护能力等。

本项目依托厂区已设置的 DCS点位、SIS点位、系统控制柜、操作站。
3）可燃气体/有毒气体检测系统（GDS）

该项目可燃气体/有毒气体检测系统（GDS）独立于过程控制系统（DCS）和安全仪表系统（SIS），可燃气体和有毒气体检测报警系统按照生产设施及储运设施的装置或单元进行报警分区，各报警分区分别设置现场区域警报器。区域警报器的数量使在该区域内任何地点的现场人员都能感知到报警。

可燃气体和有毒气体检测报警系统由可燃气体或有毒气体探测器、现场警报器、报警控制单元等组成。可燃气体的第二级报警信号和报警控制单元的故障信号，送至消防控制室进行图形显示和报警。

2.6主要装置（设备）和设施及特种设备

2.6.1主要设备、设施

 2.7安全管理组织机构及劳动定员

2.7.1安全管理组织机构

营口市向阳催化剂有限责任公司全厂人员420人，设有专职安全生产管理机构，下设安全部，并设有专职安全管理人员12名，注册安全工程师3名。
2.7.2劳动定员

（1）生产班制及定员

该项目新增劳动定员30人，其中生产人员27人，管理人员及技术人员3人；该项目配备1个安全生产管理人员，安全生产管理人员依托厂区原有；生产班制为四班三运转，年操作时间为7200h。
（2）人员的来源和培训

该项目劳动人员面向社会公开招聘、择优录用，重点招收应届毕业生。

新入厂员工进行安全三级教育；特种作业人员持证上岗；明确其职责，掌握劳动技能，能独立操作；掌握分管设备的维修保养和排除故障，了解生产技术条件、质量要求和一般质量问题的解决办法，熟悉操作规程和各项安全生产制度等。
3 危险、有害因素和固有的危险、有害程度

3.1物料的危险、有害因素分析结果

该项目涉及的危险化学品主要有原辅材料中的铝粉、异丁烯、氢气、己烷、氯乙烷、三乙基铝、三氯化铝、氮气、甲醇；中间产物倍半乙基氯化铝（三氯化三乙基二铝）；产品三异丁基铝、一氯二乙基铝和二氯化乙基铝均属于危险化学品。
该项目涉及的危险化学品特性见表3.1-1。

3.2生产过程中的危险、有害因素分析结果

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类》等的有关规定，参照同类企业情况，对该项目中危险、有害因素存在的部位划分及可能发生的事故危险程度做初步的分析与辩识结果，见表3.2-1。

表3.2-1生产过程中危险有害因素识别结果

	序号
	事故类别
	事故后果
	危险部位或场所

	1
	火灾爆炸
	设备损坏、人员伤亡、停产、造成严重经济损失
	工艺装置(生产装置、灌装站、罐区装卸站、成品库)、涉及铝粉粉尘爆炸的生产场所、甲醇制氢装置

	2
	中毒窒息
	人员伤亡
	涉及需要使用氮气进行置换及吹扫的生产场所

	3
	容器爆炸
	设备损坏、人员伤亡、停产
	工艺装置涉及的压力容器附近

	4
	腐蚀与灼烫
	人员伤害
	涉及氢的高温设备；涉及三氯化铝等腐蚀性物质的设备设施；蒸汽管线等涉及的高温设备、设施附近

	5
	触电
	人员伤亡
	用电场所；可能产生静电的场所；可能被雷击的建(构)筑物

	6
	机械伤害
	人员伤亡
	工艺装置球磨机、机泵等涉及泵类设备、压缩机等转动设备附近

	7
	高处坠落
	人员伤亡
	高于基准面2m以上(含2m)的作业场所

	8
	物体打击
	人员伤害
	操作平台下

	9
	车辆伤害
	人员伤亡
	厂内道路、仓库、产品装卸车场地

	10
	其他伤害
	噪声与振动
	人员伤害
	压缩机、机泵等设备设施附近

	11
	
	高温危害
	人员伤害
	生产系统导热油、反应釜等高温设备、管道处设备附近

	12
	
	粉尘危害
	人员伤害
	涉及铝粉的生产场所

	13
	
	冻伤
	人员伤害
	制冷机组产生的制冷液


3.3“两重点、一重大”情况

3.3.1重点监管危险化学品情况

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》和《转发国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》的规定，该项目涉及该项目涉及的氢气、甲醇、氯乙烷、三异丁基铝、倍半乙基铝、一氯二乙基铝、二氯化乙基铝为重点监管危险化学品。

3.3.2重点监管危险化工工艺情况

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》和《转发国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》的规定，该项目涉及重点监管危险化工工艺中的加氢工艺、烷基化工艺。

3.3.3重大危险源情况

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《危险化学品重大危险源辨识》及报告附录C.0.3关于危险化学品重大危险源的辨识过程，该项目生产装置构成一级危险化学品重大危险源；灌装站构成四级危险化学品重大危险源；罐区及装卸站构成三级危险化学品重大危险源；成品库棚构成二级危险化学品重大危险源。

3.3.4特别管控危险化学品

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》，该项目涉及的甲醇为特别管控危险化学品。
3.3.5易制爆危险化学品

根据《易制爆危险化学品名录》进行辨识，该项目铝粉为易制爆危险化学品。
4 评价单元的划分及理由说明

评价单元的划分是为评价目标和评价方法服务的。为便于评价工作的进行，提高评价工作的准确性；评价单元一般根据生产工艺装置、物料的特点和特征与危险、有害因素的类别、分布等因素进行划分，还可以按评价的需要将一个评价单元再划分为若干子评价单元。

根据该项目的实际情况，主要划分成如下的评价单元：安全管理、周边环境及平面布置、工艺装置、储运系统、公辅工程。

本次安全评价单元具体划分，见表4-1。

表4-1 评价单元划分表
	序号
	评价单元
	内容
	备注

	1
	选址及总平面布置
	地理位置、周边环境及项目区域内设备设施的平面布置
	

	2
	工艺装置
	生产装置（甲类）、甲醇制氢装置
	

	3
	储运系统
	成品库棚、罐区装卸站、灌装站
	

	4
	公用工程及辅助设施
	给排水、供配电、防雷防静电、采暖通风、供风供氮、冷冻、控制系统、消防系统、电信系统等
	

	5
	安全管理
	安全生产管理机构、岗位安全生产责任制、操作规程、管理制度、事故应急预案
	


5 采用的安全评价方法及理由说明

根据该项目生产工艺特点，以及《安全评价通则》、《危险化学品建设项目安全评价细则》的要求，定性、定量评价过程采用的评价方法和理由的说明，见表5-1。

6 定性、定量分析危险、有害程度的结果

6.1固有危险程度的分析结果

6.1.1定量分析建设项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力）

该项目具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力），见表6.1-1。

6.1.2定性分析建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度

根据各个作业场所危险、有害因素的辨识结果，以及具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品分布情况及其存在状态、状况，并结合附录第D.0.3节中对工艺装置采用危险度评价法的评价结果，该项目各个作业场所的固有危险程度，见表6.1-2。

6.1.3定量分析建设项目安全评价范围内和各个评价单元的固有危险程度

6.2风险程度分析结果
6.2.1建设项目出现具有可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性

该项目涉及的铝粉、异丁烯、氢气、己烷、氯乙烷、三乙基铝、三氯化铝、氮气、甲醇、倍半乙基氯化铝（三氯化三乙基二铝）、三异丁基铝、一氯二乙基铝和二氯化乙基铝属于危险化学品。以上危险化学品以气态、液态存在于设备、设施、管道中，部分过程在高温下进行，增加了事故发生的潜在危险，如果发生操作失误，设备故障或腐蚀破损，管件损坏，危险化学品就会靠自身的重力泄漏。因此，该项目存在危险化学品泄漏的可能性。

6.2.4 发生腐蚀灼烫事故的可能性

该项目操作人员触碰外露的高温物体会导致烫伤事故，无防护的情况下接触酸性或碱性腐蚀品会导致化学灼伤事故。
6.2.5安全检查表法

该项目安全检查表共设360项检查内容，有2项不符合要求：爆炸性气体环境内配电线路未密封、管线法兰未跨接。
6.2.6危险度评价法

根据附录D.0.3节危险度评价法的分析评价结果，生产装置危险度等级属于Ⅱ级（中度危险等级）。该项目的危险度等级属于Ⅱ级（中度危险等级）。

7 安全条件和安全生产条件的分析结果

7.1安全条件分析
7.1.1建设项目与周边社区的相互影响分析

（1）建设项目周边情况

该项目建设厂址选择于辽宁省营口市辽宁(营口) 沿海产业基地，该区域属于化工园区。厂区东侧和南侧都是大片盐滩地，西南侧1000m外为江家房村（约240户居民），西侧为西厂区（办公区），西北侧营口辽滨精细化工有限公司和营口风光新材料股份有限公司，北侧紧邻营口市至柳树镇的六三路，路对面是向阳加油站。主要生产设施与周边的防火间距符合《石油化工企业设计防火标准》的要求。
该项目所在区域附近没有学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；供水水源、水厂及水源保护区；没有车站、码头（按照国家规定，经批准，专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口；没有基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；没有河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区及军事禁区、军事管理区；没有法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

采用检查表对项目选址及总平面布置进行符合性检查分析后可知，其与周边的距离均符合《石油化工企业设计防火标准》等相关标准规范的要求。

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）及报告附录C.0.3关于危险化学品重大危险源的辨识过程，该项目生产装置构成一级危险化学品重大危险源、灌装站构成四级危险化学品重大危险源、罐区及装卸站构成三级危险化学品重大危险源、成品库棚构成二级危险化学品重大危险源。厂区与居民区、商业中心、公园等其他人口密集区域；学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；供水水源、水厂及水源保护区；车站、码头（按照国家规定，经批准，专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口；基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区及军事禁区、军事管理区；法律、行政法规规定予以保护的其他区域的防火间距符合国家法律、法规，以及相关标准规范要求。
根据报告附录D.0.2关于该项目个人风险、社会风险及外部安全防护距离计算结果可知，该项目的外部安全防护距离符合《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）、《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）的规定。根据装置多米诺半径模拟结果可知，各生产装置及储存设施多米诺影响范围在厂区内，影响区域可能相继发生事故的危险源，可能会产生多米诺效应。
（2）建设项目内在的危险、有害因素和建设项目可能发生的各类事故对建设项目周边单位生产、经营活动或居民生活的影响

1）可能影响外界的潜在危险、有害因素

通过前面对该项目主要物料及生产过程中存在的危险、有害因素辨识结果可知，该项目可能影响外界的潜在危险、有害因素为火灾爆炸和中毒与窒息，无疑它是该项目对外界可能造成影响的最主要的危险、有害因素。

2）重点监管的危险化学品的控制措施

该项目涉及的国家重点监管危险化学品为氢气、甲醇、氯乙烷、三异丁基铝、倍半乙基铝、一氯二乙基铝、二氯化乙基铝。按照《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总管三[2011]第142号）的要求采取相应的应急处置措施。具体应采取的应急处置措施、隔离与疏散距离，见表7.1-1。
7.1.2自然条件对建设项目的影响分析

（1）项目所在地自然条件

该项目位于辽宁省营口市老边区，其自然条件如下：
1）温度

年平均气温：               9.4℃。

极端最高气温：            35.8℃。

极端最低气温：           -25.5℃。

最冷月平均气温：          -8.6℃。

最热月平均气温：          24.5℃。

2）风

全年主导风向：                S。

次主导风向：                  N。

年平均风速：               3.9m/s。

最大风速：                23.0m/s。

瞬时最大风速：             31m/s。

3）降雨量

历年平均降雨量：          614.4mm。

历年各月降雨量分别为：5.4，6.0，10.7，28.6，49.2，69.5，157.4，152.4，69.0，37.8，20.6，7.9mm。

最大月降雨量：            554.9mm。

最大连续降雨量及连续天数：358.3mm，29-31日/7月。

最大时降雨量：            60.0mm。

4）降雪量

历年平均降雪量             6.4mm。

最大积雪深度                31cm。

最大积雪质量：            3G/cm2。

冻土器最大冻结深度：       1.05m。

5）气压

年平均气压：          101.39kpa。

最高气压：            104.49kpa。

最低气压：             97.94kpa。

6）雷、暴日数

年平均日数：              26.3d。

7）地震设防烈度            8度。

基本地震加速度值为0.2g。
（2）影响分析

根据该项目所在地自然条件、地质条件资料，从项目涉及的物料的危险性及生产、储存的特点，乃至事故危害及影响等因素综合考虑，必须对诸如汛期、雷雨天气和地震等自然灾害极有可能造成房倒屋塌、设备漂浮、移位，管线断裂、阀门损坏，可燃、有毒物品外溢、火灾及环境污染等更大的危害予以充分重视。针对该项目特点，如发生地震和雷电灾害，影响后果较为严重，具体分析如下：

1）地震影响

地震具有突发性、毁灭性、次生灾害严重等特点。地震会造成地面的强烈震动，可使厂区的地基开裂、设备沉陷、管道断裂，严重时可导致设备开焊泄漏甚至破裂。地震的次生灾害严重，可能造成供电、供水、交通中断。在地震时一旦发生生产装置、容器泄漏着火事故，在水、电、交通中断的情况下将无法进行火灾处理。如果建、构筑设施防震的设防等级不够，遇有强地震灾害，有可能发生装置倒塌损坏的后果。

根据该地区资料，地震烈度为8度。符合《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012设防烈度高于九度的地震区不得选为厂址的要求，但有发生地震的可能性。该项目生产装置、罐区及装卸站、灌装站、成品库棚、甲醇罐区等建（构）筑物，抗震设防烈度已按9度设防。当采取了有效的措施，由地震引发的直接灾害及次生灾害所造成的影响可降至最低水平。

2）雷电影响

雷电是常见的，无法控制的一种自然现象。它是雷云—带有不同极性电荷聚集的云团，在一定条件下对大地或大地上的物体（人、畜、房屋、各种设施）发生放电，或者雷云与雷云之间的相互放电。显然，雷云是构成雷电的基本条件，而雷电的形成又与大气温度，湿度和地形等有关。通常认为，随着雷云上下部分电荷的聚积，雷云的电位逐渐升高，产生的电场强度也越大，当电场强度达到106v/m以上时，雷云之间的气体被击穿而发生火花放电，即闪电。当雷云较低时，会使大地感应出与雷云底端符号相反的电荷，构成云—地电场，当这个电场的强度足以击穿地面空气时，雷云与大地之间发生放电，即落地雷。放电时发出强烈闪光，由于放电时温度高达20000℃，空气受热急剧膨胀，发生爆炸的轰鸣声，这就是闪电和雷鸣。因此，雷云的放电，可以在雷云之间，也可能在雷云与大地（或地面物体）之间。雷电不仅能击毙人、畜，劈裂树木、电杆，破坏建筑物及各种工农业设施，还能引起火灾爆炸事故。雷电的火灾危险性主要表现在雷电放电时所出现的各种物理效应和作用。雷云内部的放电—闪电一般不会造成危害，而雷云对大地的放电则可能造成危害，尤其火灾爆炸危险场所的危害影响更为突出。

通常雷暴日为南方多于北方，内陆多于沿海（湖），山地多于平原。营口市向阳催化剂有限责任公司位于空旷地带，雷电活动较强。根据营口气象局的雷电相关统计数据，夏季是营口地区出现雷暴天气现象的高发期，营口地区雷暴日年平均日数为26.3d，在雷电天气下，雷电产生的瞬间过电压会通过电源、无线电信号收发设备等线路侵入室内电气设备和自动控制系统，使设备或元器件损坏，传输及存储的信号、数据受到干扰或丢失，甚至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪。

该项目生产装置及配套工程均按要求设置了防雷、接地设施，防雷装置已经检测符合要求（防雷设施检测报告，见报告附件），公司应严格按照标准规范要求对设备设施进行防雷防静电设置、维护，以避免、减少雷电对装置的危害。
3）水灾危害

根据当地的水文资料，营口地区雨水相对充足，暴雨在短时间内可能在

厂区造成积水引发内涝，洪水可能造成厂内水淹、装置瘫痪。因此，厂区内设有排水设施，且设有可靠的防洪、排涝措施，防洪标准符合现行国家标准《防洪标准》GB50201-2014及《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009等的有关规定。

4）气温条件影响

营口市向阳催化剂有限责任公司所在地区绝对最高温度达到35.8℃，最热月（七月）日平均最高气温24.5℃，环境高温对装置的设备散热产生不利的影响。该项目生产设备设施根据工艺安全要求做好调节设备换热降温等操作。

该项目生产装置在车间室内布置，当地冬季最低气温对装置的材质有着一定的影响。当地冬季最低气温可达到-25.5℃，选择满足室外低温对材质的要求的材质，对于室外工作人员及设备存在低温危害，对埋地管道的防冻设计、埋地深度有要求。如果防冻措施有疏漏，会威胁装置的安全运行。该项目对有防冻要求的设备设施设置保温层，对外操人员设置保暖工服等措施，以减弱或消除低温对设备、人员的影响。

5）其他自然条件的影响

该项目厂址所处地瞬时最大风速可达到31m/s，厂区已考虑了风速对生产、储存设施的影响。

该项目所在地最大冻土深度105cm，冻土较深，对工程的防凝防冻有不利影响，因此选用满足防冻要求的传感等装置。还考虑到了雨雪对钢结构房屋的影响。

（3）分析结果

综上所述，该项目所在地自然条件会对生产活动、生产设施产生一定影响。但生产装置的设备、设施、建构筑物充分考虑当地的风速、气温、雨雪、地震等自然条件，在建设期采取了防雷防静电、抗震设防、保温伴热等措施，因此，可将直接灾害及次生灾害降低到最小程度，且企业在日常管理中采取精心操作、加强管理等措施，这些不利影响是可以接受的。
7.2安全生产条件的分析

7.2.1安全设施的采用情况

（1）安全设施设计专篇的落实情况

该项目在施工过程中已全部落实两个设计院在设计中采用的安全设施，具体情况，见表7.2-1。

7.2.2安全生产管理情况

安全生产责任制的建立和执行情况分析

营口市向阳催化剂有限责任公司建立了各岗位的安全生产责任制，规定了各级领导人员、各职能部门、车间班组管理人员及员工安全责任，各级人员和各部门安全生产责任制的确立，使《安全生产法》及相关安全生产法律、法规、规定的安全生产责任在营口市向阳催化剂有限责任公司得到了明确；并认真贯彻落实安全生产责任制，通过现场询问及调查了解，其各岗位人员熟知自己的安全职责，并认真执行岗位安全职责。

（2）安全生产管理制度的制定和执行情况分析

营口市向阳催化剂有限责任公司针对该项目特点制定了详细的安全生产管理制度，并按照国家相应的法律、标准和规范要求，根据本企业实际情况持续不断改进更新。公司层层落实各项安全管理制度，通过现场询问及调查了解，工作人员熟知本单位的各项安全管理制度并能认真执行。

该企业制定有《安全生产会议管理制度》、《事故隐患排查治理管理制度》、《危险化学品安全管理制度》、《重大危险源安全管理制度》、《应急救援管理制度》、《安全设施管理制度》，各特种作业制度明确了基本要求、分工职责、特种作业分类与管理、特种作业证的办理流程、特种作业的安全要求、现场监督检验内容，现场查验企业的《特殊作业票》，满足特种作业的相关要求。

（3）作业安全规程的制定和执行情况分析

营口市向阳催化剂有限责任公司按照国家相关标准、规范，结合本企业的生产特点，分章节制定了各个生产岗位的操作规程（包含安全操作的内容），各章根据岗位分节规定了具体岗位操作规程。作业人员严格按照操作规程要求进行生产操作，通过现场询问及调查了解，各岗位人员熟练掌握本岗位操作技能，不仅掌握正常生产操作，并熟知生产异常情况的紧急处理措施，熟记本岗位生产操作规程和作业规程，并对生产过程中的危险、有害因素有深刻认识，并熟练掌握本岗位的灭火、自救常识。

（4）安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员配备情况分析

营口市向阳催化剂有限责任公司设有专职安全生产管理机构为安全部，并设有专职安全管理人员 12名，注册安全工程师 3名。
（5）企业负责人、安全管理人员及其他管理人员安全管理能力分析

营口市向阳催化剂有限责任公司的主要负责人和安全生产管理人员具备与其从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，已参加安全生产培训，并经考核合格，取得安全资格证书。该企业分管生产和分管安全负责人学历均符合要求。
其他管理人员也经过相关的安全管理知识培训，具有较强的安全管理能力。通过现场询问及调查了解，他们熟悉国家相关的法律、法规，熟知化工企业生产过程的安全生产知识，基本掌握生产过程的危险有害因素，具有良好的管理能力和素质，切实把安全生产放在首位，确保安全生产有效运行。

（6）其他从业人员安全知识及能力水平分析

其他从业人员都已经通过营口市向阳催化剂有限责任公司举办的三级上岗前培训，并取得相应的上岗资格。为了加强安全管理，强化员工的安全意识，提高员工的劳动技能，营口市向阳催化剂有限责任公司还由相关部门定期对从业人员进行安全生产培训、教育工作，并积极组织员工参加相关部门举办的各种培训班。特种作业人员、特种设备操作人员均经过应急管理部门或质量技术监督管理部门的培训并持证上岗。

通过现场询问及调查了解，其他从业人员熟悉化工企业的安全生产知识，基本掌握生产过程的危险、有害因素，熟悉职业卫生防护设施的使用方法，掌握发生事故后的自救、互救知识。
（7）安全生产投入情况分析

该项目总投资为4756.94万元，其中安全设施投资总约为295万元，占总投资6.2%，安全设施投入主要包括安全设施采购、安全资格证培训、劳动防护用品、应急物资配备、配备消防设备、防雷检测费用等。
（8）安全生产的检查情况分析

营口市向阳催化剂有限责任公司建立了全面的安全生产监督检查制度并严格执行，不断对员工加强安全教育。并采取综合性安全检查、日常性安全检查、季节性安全检查等定期或不定期的形式进行安全检查活动，自检自查，发现安全隐患及时解决，保证安全生产正常运行。

（9）劳动保护用品发放及安全设施法定检测情况分析

1）劳动保护用品发放

营口市向阳催化剂有限责任公司已按《个体防护装备配备规范》的相关要求，根据各操作岗位的特点配置必需的防护用具和用品，包括防护服、防护手套、防护鞋、护目镜、耳塞、防毒面具等。个体防护装备由专人发放，定期进行抽检并及时调换失效的面罩、防护手套等个体防护装备。

主要职业病防护用品配置如下。 

①为接触化学毒物操作人员配备防毒面具和带帽连体防护服、防酸碱雨鞋、长乳胶手套等。
②为接触不同粉尘的操作人员配备半面罩防尘口罩、活性炭口罩。
③为接触噪声的操作人员配备3M型防噪声耳罩。
④个体防护用品定期进行更换，个体防护用品选择符合《个体防护装备配备规范》（GB 39800-2020）和《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T 18664-2002）的要求。
2）安全设施法定检测情况

该项目所涉安全阀、压力表、有毒气体报警器、防雷（含防静电）设施等均已按照国家的要求进行检验，检验结果均为符合要求。

重大危险源管理情况

营口向阳制定了《危险化学品重大危险源安全管理办法》及重大危险源安全包保责任制，规定了本企业的重大危险源辨识评估及管理制度，明确人员职责和分工。重大危险源设置有相应的控制系统和监控设备，如DCS系统或SIS安全仪表系统。该项目装置设施按照设计要求设置有紧急切断、排放、联锁和紧急停车，并在现场设置可燃气体、有毒气体检测报警器、视频监控等检测、监控设施。

双重预防机制建设情况
营口向阳已建立了安全风险分级管控机制和隐患排查治理机制，并落实“双控”内容。
风险研判与承诺公告执行情况
营口向阳每日在公告屏上公告风险研判与承诺公告，内容包括：企业状态、重大危险源管控、安全承诺。
应急救援物资配备情况

根据该项目可能发生的事故类型，企业在设置了应急救援设施，应急救援器材的配备情况，满足《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2023）相关要求，具体配置情况见下表。

7.2.3技术、工艺情况分析

（1）试生产情况

烷基铝衍生物系列产品项目于2025年6月试生产方案通过审查，经过专家组确认后，开始投料试车，目前试生产各项控制指标均达到要求，安全设施有效运行，并已编制试生产总结报告。

在试生产过程中，按照责任划分区域，区域责任人定期对责任区域内的安全设施巡检、记录，保证安全设施好用。对危险物品做到分类摆放，标识清楚。通风、照明、消防通道做出明确规范和检查。在试生产期间有针对性的全员培训和实战演练。对生产过程中工艺、设备的安全度经过严格的考验，达到设计要求。

公用工程中的水、电、气（汽）及各种原辅材料供应正常，能满足生产需要，道路照明满足试生产需要，车间产品质量符合公司质量要求。各类设备、设施、装置运行正常，未出现较大问题。

在试生产过程中不断完善各岗位员工的工作指导，健全了异常工况的处置措施，明确各岗位员工的劳动保护及安全注意事项。强化工艺技术安全管理，健立安全管理体系，确保工艺安全卫生，环保卫生等。试生产稳定，较好的完成了各项指标。

目标完成情况：生产工艺设计合理，制定的试生产方案与现场实际情况完全符合，生产设备完好，能够完成生产负荷，设备连续运行正常。

安全保障工作：本次试生产，安全无事故。坚持安全第一、预防为主的原则，重点从人防和技防两个方面加大工作力度，严格遵守操作规程制度，现场警示标语、标牌醒目规范，安全隐患及时排查消除，增强员工安全意识的同时持续开展安全演练活动，以确保安全生产，真正落实安全责任制。

其中工程竣工验收过程中发现的问题、试生产总结报告、本评价报告中提出的问题企业均已完成整改落实。

（2）危险化学品生产过程控制系统运行情况

该项目工艺装置采用DCS控制系统，在试生产过程中DCS控制系统及安全仪表联锁系统运行情况良好。当操作参数出现波动时，控制系统按照预先确定的程序采取相应的安全措施，可使生产装置正常运行。

7.2.4装置、设备、设施的施工、检验、检测情况

（1）安全设施的施工质量情况
该项目的设计单位、施工单位和监理单位均为有资质的单位承担，安全设施的施工质量可以保证。项目所涉及的检测仪表、报警器、压力表、安全阀、阻火器、消防设施等预防、控制、减少与消除事故影安全设施均采用正规生产厂家的产品。

（2）安全设施在施工前后的检验、检测及有效性情况

该项目的压力表、叉车均已经相关部门检测合格，叉车已取得特种设备登记证。

该项目的特种作业人员、特种设备操作人员经辽宁省应急管理厅培训，并取得特种作业资格证，且均在有效期内。

该项目的设施、设备施工单位具有相关设计、制造、安装资质，检测、检验单位的检测、检验结果也具有法律效力。

（3）安全设施试生产前的调试情况

为确保建设项目试生产的安全运行，在试生产前施工单位会同建设单位，对该项目的安全设施进行了调试及检查。

DCS控制系统、火灾自动报警系统、消防系统等均进行了调试，可正常运行；压力、温度、流量、组份等检测、报警设施经试验和校正，可进行有效的检测及报警；电器过载保护经试验，可起到过载保护作用；紧急备用电源经试验，可及时切换；安全阀进行了压力试验，可正常开启；仪表联锁等设施经过试验及调整，可投入生产使用。另外，还对应急照明、消火栓、防护罩、防护栏等安全设施进行了试验或检查，可投入使用；并检查了施工情况记录、检测检验记录，均符合要求。

（4）装置、设备和设施的检修、维护情况

该项目安全检查工作人员每天均对装置、设备及设施进行巡检并定期维护，在巡检过程中一旦发现问题，立即对相关装置、设备或设施进行检修，以保证工艺装置的正常运行。

7.2.5原料、辅助材料和产品情况分析

该项目已配置了罐区、甲醇罐区、成品库棚，同时依托厂区现有储存设施，储存设施的容量完全可以满足所需原辅料及产品的储存要求。
7.2.6作业场所职业危害分析

（1）职业危害防护设施的设置情况

营口市向阳催化剂有限责任公司已按《个体防护装备配备规范》的相关要求，根据各操作岗位的特点配置必需的防护用具和用品，并定期进行检修，对不合格用品及时进行更换。

（2）职业危害防护设施的检修和维护情况

个体防护装备由专人发放，定期进行检测、检验、淘汰、更新所使用的职业危害防护用品，保证其适用性、安全性、有效性。

（3）作业场所的法定职业危害监测、监控情况

该项目已进行法定职业危害监测、监控，符合要求。

（4）建（构）筑物的建设情况

该项目建（构）筑物为有相关资质单位进行设计、施工、监理，建设情况符合要求。

7.2.7事故及应急管理

1）可能发生的事故应急救援预案的编制情况

该公司建立了应急预案体系，由生产安全事故应急预案、火灾爆炸专项应急预案、泄漏和中毒专项应急预案及现场处置方案组成。

该公司应急预案已于2025年4月8日在营口市应急管理局备案，编制导则为《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），主要包括《营口市向阳催化剂有限责任公司生产安全事故综合应急预案》、《火灾、爆炸事故专项应急预案》、《泄漏中毒窒息事故专项应急预案》、《重大危险源事故专项应急预案》、《特种设备事故专项应急预案》等组成。应急预案内容也包括本项目的事故风险及措施内容。
2）事故应急救援组织的建立和人员的配备情况

该公司建立了公司生产安全事故应急救援指挥部，由抢险救援组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络组、后勤保障组、技术保障组、应急监测组组成，各级人员有明确的职责，该公司设置的应急救援组织和人员能够满足应急救援要求。

3）事故应急救援预案的演练情况 

该公司建成以来组织了多次预案演练，包括桌面演练和实际演练，该公司在演练前对有关人员进行培训，演练结束后对应急预案演练情况进行总结和评估，撰写评估报告，分析存在的问题，提出应急预案修订意见及下一步工作计划。该公司综合预案中的演练要求，符合《生产安全事故应急预案管理办法》的相关要求。

7.2.8与外界衔接情况

（1）与配套和辅助工程衔接情况
1）水源

该项目用水依托厂内现有的生产、生活给水管网，由老边自来水公司提供，设有DN100、DN200水管各一条，供水压力0.30～0.35MPa，供水能力280m3/h。

2）电源

企业供电电源由老边区的66/10kV变电所两路母线供电，为双回路供电，经厂内变电所的变压器变压后供给厂内现有用电部门用电。
3）消防

该项目消防主要依托园区消防站，建设地点距离营口市向阳催化剂有限 责任公司附近消防站的行车距离约2 km，一旦发生火灾，消防车可在5分钟 内抵达现场进行扑救。

4）医院

该项目应急医疗救援依托营口市中心医院，建设地点距离该院行车距离 约12km，一旦发生意外，救护车可在20min内抵达进行救援。

小结：结合报告第2.5节的详细介绍，该项目所在厂区与外界衔接情况较好，外界提供的水源、电源，以及排水系统等均可满足该项目的要求。

（2）与周边社区、生活区的衔接情况

营口市向阳催化剂有限责任公司坐落辽宁（营口）沿海产业基地内，厂区周边为道路或生产企业，500m范围内无社区、生活区；不与任何社区、生活区有衔接。

7.3事故案例分析

7.3.1 事故案例一 甲醇储罐爆炸事故分析

（1）事故概况及经过

2008年8月2日，贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐发生爆炸燃烧事故，事故造成在现场的施工人员3人死亡，2人受伤（其中1人严重烧伤），6个储罐被摧毁。事故发生后，省安监局分管负责人立即率有关有关处室人员和专家组成的工作组赶赴事故现场，指导事故救援和调查处理。初步调查分析，此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故。为防范类似事故发生，现将事故情况和下一步工作要求通报如下：

2008年8月2日上午10时2分，贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧，引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。该储罐区共有8个储罐，其中粗甲醇储罐2个（各为1000m3）、精甲醇储罐5个（3个为1000m3、2个为250m3）、杂醇油储罐1个250m3，事故造成5个精甲醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧（爆炸燃烧的精甲醇约240t、杂醇油约30t）。2个粗甲醇储罐未发生爆炸、泄漏。

事故发生后，黔西南州、兴义市政府及相关部门立即开展事故应急救援工作，控制了事故的进一步蔓延。据当地环保部门监测，事故未对环境造成影响，但该事故发生在奥运前夕，影响十分恶劣。

8结论和建议

8.1结论

根据国家现行有关安全生产法律、法规、部门规章、标准、规范的规定和要求，对营口市向阳催化剂有限责任公司烷基铝衍生物系列产品项目进行现场核查后，得出以下几方面结论：
该项目所在地的安全条件符合要求，与周边的安全防护距离符合规范要求；

（2）该项目现场已严格按照安全设施设计专篇的内容进行施工，已采用（取）的安全设施能够满足安全生产的要求；
（3）根据《危险化学品目录（2015版）》《关于调整《危险化学品目录(2015版)》的公告》，该项目涉及的危险化学品有铝粉、异丁烯、氢气、己烷、氯乙烷、三乙基铝、三氯化铝、氮气、甲醇、倍半乙基氯化铝、三异丁基铝、一氯二乙基铝和二氯化乙基铝；其中氢气、甲醇、氯乙烷、三异丁基铝、倍半乙基铝、一氯二乙基铝、二氯化乙基铝为重点监管危险化学品；甲醇为特别管控危险化学品；铝粉为易制爆危险化学品。该项目生产装置构成一级危险化学品重大危险源；灌装站构成四级危险化学品重大危险源；罐区及装卸站构成三级危险化学品重大危险源；成品库棚构成二级危险化学品重大危险源。该项目涉及的重点监管危险化工工艺为加氢工艺、烷基化工艺。
（4）该项目试车过程中表现出来的技术、工艺和装置、设备（设施）的安全、可靠性良好；日常管理严格执行；具备安全生产条件；
（5）采用安全检查表法对该项目进行评价，有2项不符合项，针对不符合项，企业均已整改完毕，详情见整改确认报告。
因此，本评价认为营口市向阳催化剂有限责任公司烷基铝衍生物系列产品项目具备安全生产条件。
8.2建议

（1）当国家的法律法规及标准规范对安全设施有新的要求时，该项目应根据其相关内容，完善安全设施的设置。设备损坏或正常报废时，或生产工艺过程及作业环境场所和环境发生变化时，要安装符合现行技术标准要求的安全设施，减少和杜绝“三违”现象的发生。

（2）根据《安全生产法》第四条，企业应加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

根据《安全生产法》的有关规定，企业应及时修订安全生产责任制，明确主要负责人、安全管理人员的职责；此外，安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

（3）根据《生产安全事故应急预案管理办法》第十九条，生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。

（4）根据《国务院安委会办公室关于全面排查整治危险化学品和烟花爆竹企业安全隐患的通知》的规定，企业应建立健全制度，建立安全生产长效机制，检维修作业中，动火、进入受限空间、高处、临时用电等作业安全管理制度执行情况；在生产和施工作业中，“四防”（即防火、防爆、防中毒、防跑料串料）安全管理制度建立健全和执行情况。

（5）根据《国务院安全生产委员会关于印发<全国安全生产专项整治三年行动计划>的通知》（安委〔2020〕3号）》中的相关要求，应全面排查存在的安全隐患，并制定相应的整改措施，确保安全生产。

（6）《国务院安全生产委员会关于《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024--2026)》的通知》（安委办[2024]1号）中的相关要求，开展部署安全生产治本攻坚“八大行动”，全面提升整治。

（7）在检维修作业时，应根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）中的相关要求严格执行。

（8）根据《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准第4.3条，当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发生重大变化时，应及时修订安全生产责任制。

（9）根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）第5.6.2条，具有化学灼伤危害的作业应采用机械化管道化和自动化并安装必要的信号报警安全联锁和保险装置，不得使用玻璃等易碎材料制成的管道、管件、阀门、流量计、压力计等。

（10）特种作业人员要定期进行培训，严格坚持特种作业人员持证上岗制度。

（11）应确保职业危害防护设备、应急救援设施、通讯报警装置处于正常适用状态，不得擅自拆除或者停止运行。应当对前面所列设施进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于良好运行状态。职业危害防护设备、应急救援设施和通讯报警装置处于不正常状态时，应当立即停止可能发生职业危害的作业；恢复正常状态后，方可重新作业。

（12）消防器材应定期维护保养，并有专门人员定期维修、检查，使其保持良好状态。

（13）应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。

（14）特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。

建议对员工进行专业知识教育，使其了解所接触物质的特性，增强自我保护意识及应对突发事件的能力，以免在施救过程中误操作。

9.与建设单位交换意见的情况结果

在编制《营口市向阳催化剂有限责任公司烷基铝衍生物系列产品项目安全设施竣工验收安全评价报告》的整个过程中，营口市向阳催化剂有限责任公司的领导和相关项目负责人均给予了大力支持和高度关切。对于在安全评价中遇到的问题，均予及时的帮助和解决。
我们就建设项目安全评价中各个方面的情况与建设单位反复、充分交换意见，均已达成一致。
辽宁诺诚安全科技有限公司

