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前  言
武定县鼎隆砂石料采选厂矿山采矿许可证有效期自2020年1月8日至2039年1月8日，生产规模为10万t/a，开采方式为露天开采，开采矿种为建筑石料用灰岩。

XX。
该矿山于2018年6月由云南上立矿业有限公司编制了《武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂普通建筑材料用石灰岩矿一期采矿工程安全设施设计》。辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司于2019年10月编制了《武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂普通建筑材料用石灰岩矿一期采矿工程安全设施验收评价》，企业于2019年11月07日取得首次安全生产许可证。2022年安全生产许可证到期前，由云南大成安全技术服务有限公司于2022年11月编制了《武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂普通建筑材料用石灰岩10万吨/年露天开采项目安全现状评价》报告，企业于2022年11月21日第二次取得安全生产许可证。后因武定县应急管理局2024年7月10日，对矿山检查后发现矿山存在严重安全隐患，并令其停工整改，企业为消除隐患，满足后续安全生产条件，武定县鼎隆砂石料采选厂委托云南德成规划设计有限公司于2024年11月编制了《武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂边坡隐患整改方案》，该边坡隐患整改方案于2024年11月25日通过了专家组审查，因隐患整改未完成，企业于2025年10月23日向武定县应急管理局提交了延期办理安全生产许可证的申请，延期6个月，并于2026年4月18日通过了隐患整改验收。该安全设施设计及隐患整改方案为本次安全现状评价提供了依据。

根据《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安监局令20号，第78号修改）、《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令第397号，第653号修订）等国家相关法律法规标准和规定，为申请办理安全生产许可证延续，武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂委托辽宁诺诚安全科技有限公司为其矿山进行安全现状评价工作，最后编制成《武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂安全现状评价报告》。

在编写本评价报告的过程中，得到了武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂有关领导和相关人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和其它技术资料，在此一并表示感谢。
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1评价范围与依据

1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象

本次评价对象为：武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂。

1.1.2评价范围

本次安全现状评价范围与设计范围一致。评价内容包括总平面布置、露天采场、开拓运输、供配电、防排水的安全设施及安全管理的安全可靠性。

本次评价范围仅到破碎站卸料口，凡涉及本工程项目的矿山、外部运输、油类存储、消防、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题、1890m及以上为隐患整改部分，有治理方案和验收，不在本次评价范围之内，因评价需要，报告中会涉及部分相关内容。

1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1 国家法律
《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令十三号，2014年12月1日起施行；中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》（1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；根据1996年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国矿产资源法〉的决定》第一次修正　根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第二次修正　2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订，自2025年07月01日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日起实施；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过；2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国道路交通安全法>等八部法律的决定》，2021年4月29日实施）；

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2014年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号，2011年12月31日中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》通过；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）。

1.2.1.2 行政法规
1．《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

2．《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

3．《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

4．《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

5．《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日起施行）；

6．《工伤保险条例》（2003年4月27日中华人民共和国国务院令第375号公布根据2010年12月20日《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》修订）；

7．《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订，2014年7月29日起施行）；

8．《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。

1.2.1.3部门规章及政府规范性文件
《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，自2009年6月8日起实施；原国家安全生产监管总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（原安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2010年5月24日，原国家安全生产监督管理总局令第30号公布，自2010年7月1日起施行；根据2013年8月29日原国家安全生产监督管理总局令第63号第一次修正，2015年5月29日原国家安全生产监督管理总局令第80号第二次修正；2025年12月17日应急管理部令第19号公布，自2026年6月1日起施行。）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原安监总管—〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲，2016年5月30日》；

《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（原安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日）；

《用人单位劳动防护用品管理规范》（原安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）；

《安全生产责任保险实施办法》（应急〔2025〕27号，2025年3月29日起施行）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日施行）；

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字[2023]21号，2023年8月25日）；

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）；

《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；

《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）；
《国家矿山安全监察局关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案>的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月14日）；
国家矿山安全监察局关于印发《防范非煤矿山典型多发事故六十条措施》的通知（矿安〔2023〕124号，2023年09月13日）；
《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综〔2025〕12号，2025年7月1日）；
《中华人民共和国应急管理部令 第16号 矿山救援规程》（2024年4月15日应急管理部第12次部务会议审议通过，自2024年7月1日起施行）。
1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件
1．《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省第十届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》第一次修正，根据2024年11月28日云南省第十四届人民代表大会常务委员会第十三次会议《关于废止和修改部分地方性法规的决定》第二次修正，2024年11月28日起施行）；

2．《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

3．《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

4．《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

5．《《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

6．《云南省安全生产监督管理局、云南省财政厅<关于取消企业安全生产风险抵押金的通知>》（原云安监管〔2017〕18号，自2017年4月1日起施行）；

7．《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

8．《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；

9．《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）；

10．《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；

11．《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）；

12．《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>的通知》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日）；

13．《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号）；

14．《云南省应急管理厅办公室关于调整非煤矿山安全生产行政许可权限的通知》（云应急办〔2025〕14号，2025年11月7日）。
1.2.2 标准规范
1．《生产安全事故分类与编码》（GB 6441—2025，2026年7月1日实施）；

2．《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

3．《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016；2017年01月03日实施）；
4．《机械安全 防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；

5．《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023，2025年01月01日实施）；

6．《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019，2020年4月1日）；

7．《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007，2007年11月1日）；

8．《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

9．《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005；2005年10月1日）；

10．《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2016，2016年12月01日）；

11．《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日）；

12．《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；

13．《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；

14．《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

15．《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日）；

16．《高处作业分级》（GB3608-2025，2026年5月1日）；

17．《安全色和安全标志》（GB2894-2025，2026年3月1日）；

18．《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008，2009年10月1日）；

19．《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008，2009年10月1日）；

20．《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

21．《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

22．《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T23821-2022，2022年11月08日）；

23．《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018，2019年3月1日）；

24．《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010，2024年08月01日实施）；

25．《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010，2011年5月1日）；

26．《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日）；

27．《用电安全导则》（GB/T13869-2017，2018年7月1日）；

28．《低压配电设计规范》（GB50054-2011，2012年6月1日）；

29．《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

30．《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014，2015年5月1日）；

31．《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

32．《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

33．《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日实施）；

34．《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

35．《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；

36．《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日）；

37．《安全预评价导则》（AQ8002-2007，2007年4月1日）；

38．《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，自2011年5月1日）；

39．《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》（AQ2056-2016，自2017年3月1日）；

40．《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T 2063—2018，自2018年12月1日）；

41．《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（KA/T 2075—2019，自2020年2月1日）；
42．《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024，2024年11月01日实施）；

43．《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（KA 23-2025，2025年8月3日发布）。
1.2.3合法性文件

投资备案证；

营业执照（统一社会信用代码：91532329MA6K4WQG19）；

采矿许可证（证号：C5323292010087130073536）；

（原）《安全生产许可证》（证号：（楚）FM安许证字【2019】087）。
1.2.4技术文件

《云南省武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂普通建筑材料用石灰岩矿资源储量核实报告》（2016年）评审备案证明（云楚国土资储备字[2017]27号）及评审意见书（云楚土储开评字(2016)68号）；

《武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂普通建筑材料用石灰岩矿一期采矿工程初步设计》（云南上立矿业有限公司，2018年4月）；

《武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂普通建筑材料用石灰岩矿一期采矿工程安全设施设计》（云南上立矿业有限公司，2018年6月）；
《武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂普通建筑材料用石灰岩矿一期采矿工程安全设施验收评价报告》（辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公，2019年10月）；
《武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂边坡隐患整改设计》（云南德成规划设计有限公司，2024年11月）；
《武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂边坡隐患整改竣工验收专家组意见》；
开采现状图（云南德成规划设计有限公司，2026年4月）。
1.2.5其它评价依据

安全现状评价委托书；

提供资料真实性承诺书；

《采矿工程设计手册》，煤炭工业出版社，2003；

《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001；

《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

1.3安全评价原则
《安全评价通则》第6.6.1条规定：安全评价机构应根据客观、公正、真实的原则，严谨、明确的做出安全评价结论。

辽宁诺诚安全科技有限公司在对武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂进行安全现状评价工作中，将始终坚持以下原则：

1．严格执行国家现行有关法律、法规、标准和规范的要求，对该企业申请安全生产许可证应具备的安全生产条件进行科学、公正、合法、自主的评价；

2．执行行业现行有关法规、标准、规范和政策的要求；

3．采用适用、可靠的评价技术和评价方法，保证评价的针对性，确保评价质量；

4．恪守职业道德，遵循诚实守信的原则，对被评价企业的技术资料和商业运作保密。

1.4安全现状评价程序
评价工作程序按《安全评价通则》AQ8001-2007的要求开展工作，包括：前期准备；危险、有害因素辨识与分析；划分评价单元，选择评价方法；进行定性、定量评价；提出相应安全对策措施；确定评价结论并提出建议；编制安全现状评价报告。具体的安全现状评价工作程序如图1.4-1所示。
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图1.4-1 安全现状评价程序图

2建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1建设单位简介

武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂法人为马增武，主要从事砂石料的开采、销售；矿产品、农副土特产品购销；土石方工程、市政道路工程、房屋建筑工程、水电线路安装工程施工。武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂开采矿种为普通建筑材料用石灰岩矿，开采方式为露天开采，生产规模为10万t/a。

XX。
2.1.2矿区地理位置及交通

武定县鼎隆砂石料采选厂位于XX。
XX
图2.1-1  交通地理位置图

2.1.3矿山周边情况

XX。
XX
图2.1-2 周边环境卫星图

2.2自然环境概况
1、地形地貌

矿区地处滇中高原北部，地形切割较深，属构造侵蚀、剥蚀高中山地貌区。矿区总体地势南高北西低（见照片1），矿区最高海拔1970m，最低1788m，相对最大高差182m。地面自然坡度10～40°。坡向北西为主。

2、地表水系

矿区未见地表河流分布，仅发育季节性冲沟，出露于矿区地势低洼地段，水量随季节性变化较大，旱季多干涸。

植被：矿区范围内植被发育差，以荒地为主少许耕地，植被覆盖率约23%一般，以灌木丛为主，大部分基岩裸露于地表。
3、气候条件

该区为亚热带高原季风气候，据武定县气象资料，最高气温为34.5℃，最低气温6.4℃，年平均气温15.1℃；年最大降雨量为1263.5mm，年最小降雨量为678.2mm，年平均降雨量为1000.00mm，月最大降雨量为105.5mm，最长连续降雨日数为35天，每年5～10月份为雨季，雨季年平均降雨量为841.00mm，占全年平均降雨量的84.1%，11月至次年4月为旱季；年蒸发量1500～2100mm，多年平均绝对湿度13%，相对湿度74%；25月份为风季，主导风向为西南风，最大风速19m/s。

4、地震

武定县区域地质构造复杂，且处于中深断裂活动汤朗-易门深断裂为活动性断裂带上，自陆子沟村西的沟谷中向北延伸至上场村东箐沟，呈近南北向展布，沿该断裂有温泉分布，并见有多个小的辉绿辉长岩岩株侵入，近期尚有活动，据载武定地区曾发生过多次中小地震，较著名者有：一九一五年六月十七日在武定县南的和曲州（现九厂附近）发生4—5级地震，一九三六年五月十日在县城附近发生4—5级地震，一九九五年十月二十四日在武定发窝，发生6.5级地震，二零零八年八月二十一日，田心乡和发窝乡交界处的自期、德德卡一带发生5.1级地震，震源深度8000m，破坏性较大，受灾地区损失较重。

根据《中国地震动参数区划图（GB18306－2015）》划分，矿区所在地武定县狮山镇陈官村委会地震动峰值加速度为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.45s，抗震设防烈度Ⅶ度，设计地震分组为第三组。工程建设应引起高度重视，并按抗震设防烈度Ⅶ度进行设防。区域地壳稳定性为次稳定区。

5、经济状况

武定县位于楚雄彝族自治州东部，东邻禄劝，南接富民、禄丰，西与元谋接壤，北与金沙江为界，与四川会理隔江相望。

2.3建设项目地质概况

本评价报告的地质概况内容引用云南弘迪矿产资源有限公司于2016年11月提交的《云南省武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂普通建筑材料用石灰岩矿资源储量核实报告》。

XX。
2.3.4开采技术条件

2.3.4.1水文地质条件

矿区内以弱至中等岩溶、裂隙含水层为主，含水性不均匀，富水性中等，地下水位埋藏较深，地形条件有利于自然排水。矿区内地形南东高北西低，矿区南东侧无名山峰最高海拔2150m，矿区北西侧菜园河谷处最低1734m，最大高差416m。采矿权证范围处于南东高北西低斜坡地段，矿山实际开采最低标高1788m，高于区域基准侵蚀面菜圆河标高1734米，山坡地形露天开采条件下，地下水对采石厂影响小，有利于自然排水。

综上所述，矿区水文地质条件简单，矿区水文地质勘查类型属溶蚀裂隙含水层直接充水为主的简单类型。

2.3.3.2矿区工程地质

综上所述，矿区工程地质条件稳定性属以石灰岩、白云质灰岩、泥灰岩为主的较硬岩组（Ⅱ）和以页岩、泥页岩为主的较软岩组（Ⅴ）复合的岩组，其工程地质条件属于中等类型。
2.3.3.3环境地质条件

目前矿山环境地质质量中等，矿山可能遭受地质灾害危害的可能性为环境地质质量中等。

2.4 矿山设计情况

XX。
2.5 矿山生产现状

XX。

3危险、有害因素辨识分析

本章针对武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂主体工程及辅助生产设施的情况，对设施、装置和生产系统中可能存在的危险、有害因素进行辨识和分析，找出引发原因，把握薄弱环节，寻找预防事故的最佳途径。

3.1主要危险辩识与分析

3.1.1矿山地质危险、有害因素

1、水文地质危险、有害因素

矿区内以弱至中等岩溶、裂隙含水层为主，含水性不均匀，富水性中等，地下水位埋藏较深，地形条件有利于自然排水。矿区内地形南东高北西低，矿区南东侧无名山峰最高海拔2150m，矿区北西侧菜园河谷处最低1734m，最大高差416m。采矿权证范围处于南东高北西低斜坡地段，矿山实际开采最低标高1788m，高于区域基准侵蚀面菜圆河标高1734m，山坡地形露天开采条件下，地下水对采石厂影响小，有利于自然排水。

综上所述，矿区水文地质条件简单，矿区水文地质勘查类型属溶蚀裂隙含水层直接充水为主的简单类型。

矿山若雨季突遇暴雨，矿山开采境界外及安全平台、清扫平台上未设置排水沟阻截地表水对边坡的冲刷，有可能影响矿山边坡的稳定性。

2、工程地质危险、有害因素

矿区工程地质条件稳定性属以石灰岩、白云质灰岩、泥灰岩为主的较硬岩组（Ⅱ）和以页岩、泥页岩为主的较软岩组（Ⅴ）复合的岩组，其工程地质条件属于中等类型。

矿山应严格按露天采矿的相关规定规范开采，控制边坡角和作业面高差，避免交叉作业，加强对采场边坡的监测和管理，及时排除各种安全隐患和地质灾害危险因素，尽可能地减少其对生产构成的威胁，以利于矿山的正常运营；在露天开采作业时应加强安全管理，对易产生崩落、掉块的部位应重点防护，防止灾害发生。

3、地质方面的危险、有害因素小结

各种不良地质现象对采场的影响是多方面的和错综复杂的，其作为生产中各种事故的诱因，显得十分重要和突出，需要在生产过程中分别采取科学的方法和手段加以预防和消除，或减弱其影响。为了更好地指导采场的安全工作，将该采场地质方面的主要危险有害因素归纳为表3.1-1。

表3.1-1  矿山地质方面的危险有害因素小结表

	项目
	序号
	危险有害因素分类
	可能的危险源/诱因

	危险

因素
	1
	滚石、滑坡、泥石流
	采场、地表山坡地段等

	
	2
	坍塌
	断裂、构造、矿围岩质量差，设计依据地质资料不详等

	
	3
	物体打击
	


3.1.2采场与周边环境相互影响的危险有害因素分析

XX。
3.1.3采场生产过程中危险、有害因素

1、边坡失稳（坍塌、滑坡或滚石）

根据矿山生产现状，武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂为露天开采，采用公路开拓+汽车运输方式，挖掘机配合装载机进行铲装。

露天矿坍塌（滑坡）事故发生的主要原因有：由于生产过程中露天采场边坡参数不合理、无清扫平台；节理、裂隙发育；采场清扫平台没有设置排水设施或设施损坏、边坡管理不当等，都易造成边坡失稳、坍塌（滑坡）的危险，雨季可能产生泥石流，作业前未对坡面危岩、孤石进行清理，可能危及作业人员和设备、生产安全。

可能存在的部位：采场边坡、排土场、地表山坡地段等。

2、高处坠落

高处坠落是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故。

部分平台作业面边坡超高，未设置安全平台及无清扫平台，在台阶上进行剥离、开采、铲装、清理浮石等；在陡壁悬崖边作业时，人员、设备防护不好等均可能发生高处坠落伤亡事故。

高于地面2m（含2m）以上作业平台无安全护栏、通往平台的通道无踏步和安全护栏等，均可能发生高处坠落伤亡事故。为此，必须对诱发高处坠落事故的原因加以防范。

产生高处坠落的诱因为：

（1）因采场危险区域内及采场顶部未设置安全警示标志，外来人员、牲畜进入采场上部危险区域；

（2）在边坡上进行高处作业人员没有按要求使用安全带或安全绳、安全带未正确、牢靠固定即进行作业，由于失重、大风或作业人员生理因素差等导致作业人员坠落，而造成伤亡事故；

（3）高处作业未制定作业规程，现场安全管理不到位；或作业人员疏忽大意，疲劳过度；

（4）高处作业时安全防护设施损坏或高处作业时无人监护或主观判断失误等。

可能存在的部位：该项目高处坠落主要存在于边坡作业各类相对于坠落基准面2m及以上的作业平台等处，易发生高处坠落伤亡事故。

3、物体打击

物体打击是指物体在重力或其它外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故。造成物体打击伤害的原因多种多样，主要有：

（1）高边坡（大于机械作业高度）机械无法进行浮石清理、边坡浮石清理不及时、排浮不净或排浮不按规程操作；单人作业等；

（2）铲装作业过程中，司机操作失误或违章作业；在边坡、铲装半径内坐卧、停留；挖掘机检修操作失误，滚石伤人；采场多台阶作业时，上部台阶滚石引发的物体打击；

（3）采场未圈定危险范围，未设立安全警示标志或标志不明显，人员进入危险区；

（4）安全帽等劳保用品穿戴不齐或未按照规范佩戴等；

（5）台阶上下同时作业时，上部台阶坠物及滚石可能对下部台阶的作业人员造成伤害；

可能发生的部位：本项目可能发生物体打击的部位为铲装作业面。

4、车辆伤害

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。

场内运输、装载设备有故障、操作失误或指挥不当，有造成车辆伤害的危险；驾驶员违章驾驶等也会造成车辆伤害。车辆伤害在本项目中包括挖掘机、装载机车辆的伤害。

（1）露天铲装运输过程中，由于违章载人、违章作业或作业场地狭窄而导致人员坠落或铲装设备倾翻引发的伤亡事故；

（2）车辆在行驶过程中，由于道路坡陡弯急、行车速度快、车辆故障、制动失灵、信号标志缺失、运输线路及路面设计不合理、道路局部坍塌、下沉、路况质量差、狭窄、路不平、雨季冲刷严重等，易发生翻车、撞坏设备和撞伤人员等车辆伤害事故；

（3）疲劳驾驶、酒后驾驶、人货混装驾驶等违章作业；

（4）雨天运输车辆未采取防滑措施。

可能存在的部位：本项目可能发生车辆伤害的部位为铲装作业工作面、工业场地道路较窄坡度过陡的地段。

5、机械伤害

机械伤害是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。

在生产期间使用多种机械设备如：挖掘机、装载机等，所有这些机械设备在使用过程中，由于各种原因，经常导致机械伤害事故的发生。常见的因素有：

（1）所选用设备在设计上存在先天不足（如强度不够、设计缺陷等）；

（2）矿山作业人员违章操作及穿戴不符合安全规定的劳动防护用品进行操作；

（3）机械设备安全防护装置缺乏或损坏或被拆除等，导致事故发生；

（4）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

（5）在挖掘机、装载机等的检修时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

（6）在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；安全管理存在疏漏。

可能存在的部位：本项目可能发生机械伤害的部分为铲装设备检维修、破碎加工过程中。

爆破伤害

爆破伤害是指在爆破作业过程中，因爆炸冲击波、飞石、震动、烟尘、噪声以及爆破产生的有害碎片直接作用于人体，引发的冲击伤、砸伤、灼伤、震伤、中毒、耳鸣耳聋等各类人身伤害。

 在爆破作业全过程中，从装药、联线、警戒、起爆到爆后检查，整个环节极易引发爆破伤害事故。常见的危险因素有：

（1）爆破器材本身质量不合格、储存运输不当，存在先天安全隐患；

（2）作业人员违章装药、违规连线、随意改变爆破参数，未按规程施工；

（3）爆破警戒范围设置不足、警戒人员不到位、无关人员未撤离危险区域；

（4）放炮前未清理周边障碍物，容易产生大量飞石、飞溅物扩大伤害范围；

（5）哑炮、残炮处理方式不规范，违规掏挖、触碰引发二次爆炸；

（6）爆后未等待足够时间便提前进入爆破区域，遭遇迟爆、滚石伤害；

（7）安全管理制度不完善，爆破作业审批流程不规范，安全交底不到位。

可能存在的部位：爆破装药现场、起爆作业区域、爆后现场检查区域。

7、火灾

火灾按其产生的原因分为电气火灾及明火引起的火灾。

（1）矿山矿物及围岩中不含硫等自燃发火物质，故产生内因火灾的可能性不大；可能产生火灾的条件体现在：施工机械使用的油品具有发生火灾的危险，挖掘机、装载机、汽车等移动设备因违规操作、缺乏消防灭火设施等，有发生火灾的可能；当电动机及其控制装置或其它电气设备内部线路的绝缘破坏时将导致短路、检修过程中使用临时照明电源或其他临时用电时发生短路以及线路过电流有可能引发电气火灾。

（2）由于电缆电线开关布置凌乱，线路陈旧破损，电线短路、设备故障、雷电等导致电缆着火或胶带着火而发生火灾。在火灾发生后还会拌有中毒窒息或爆炸事故的发生。如果配电室电器设施设备长期未清扫积炭，发生短路而引发的火灾。

可能存在的部位：本项目可能发生火灾的部位及设备为机械设备、电气设备、供电线路、生活区。

8、触电

在生产过程中可能会发生触电事故，引起触电事故的主要原因，除了设备缺陷等技术因素外，大部分是由于违章指挥、违章操作引起的。常见的触电事故因素有：

（1）照明线路及动力线路架线高度不够或未按设计施工架设，电缆铺设不规范，电路或开关接头裸露、电缆电线破损等。

（2）电气设备质量缺陷或未按规定接零。线路磨损、压破绝缘层使外壳带电，设备缺少漏电保护等防护装置。

（3）检修作业不填写操作票或不执行监护制度，使用不合格绝缘工具和电气工具。

（4）线路或电气设备工作完毕，未办理工作票终结手续，就对停电设备恢复送电。

（5）在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施。

（6）跨越安全围栏或超越安全警戒线，工作人员走错间隔误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走。

（7）绝缘胶鞋破损透水，作业者身体或工具碰到带电设备或线路上。

（8）缺少标志或标志不明显。

（9）工作人员擅自扩大工作范围。

（10）使用电动工具不戴绝缘手套。

（11）在潮湿地区、金属容器内工作不穿绝缘鞋，无绝缘垫，无监护人。

（12）电气作业的安全管理工作存在漏洞。

可能存在的部位：本项目采场生产过程中可能发生触电的的部位或场所为电气设备、变压器、办公生活区。

9、雷电危害

采场应避免雷电伤害。

雷电伤害方式和途径分析：

（1）伤害方式：爆炸、火灾、电击、毁坏设备、设施等。

（2）伤害途径：直接雷击、雷电感应、雷电波的电性质、热性质、机械性质的破坏作用引起。

雷电伤害产生的原因分析：

1）防雷接地装置设计不合理；

2）防雷接地装置使用不当，存在缺陷；

3）防雷接地装置失效，接地电阻不符合要求；

4）缺乏必要的人身防雷安全知识；

本项目雷电危害主要存在于露天采场。

10、其它危害

（1）粉尘

生产过程中产生细粒状矿物或岩石粉尘。粉尘对空气的污染和人体健康的危害最大，是防尘的重点对象。产生粉尘的原因主要是采挖、铲装时的扰动、大风扬尘等。若在开采过程中不采取降尘、抑尘和个人防护等安全措施，轻则影响从业人员的身体健康，重则导致尘肺病。

主要产尘点分布在采场工作面、铲装作业区、运输道路、破碎工作面。

（2）噪声及振动

凡是人们不需要的，使人感到讨厌和烦躁的声音通称为噪声。本项目生产过程中的噪声主要来源于各种机械设备在运转过程中由振动、摩擦、碰撞产生的机械动力噪声。噪声对人的危害是多方面的。噪声可以使人耳聋，还可能引起高血压、心脏病、神经官能症等疾病。噪声还污染环境，影响人们的正常生活和生产活动。

噪音主要分布在采场铲装作业及破碎加工生产过程中。

振动伤害可能导致手臂振动病，多发生于装运工序过程中。本项目振动伤害主要存在于铲装作业。

11、采场生产过程中危险、有害因素小结

采场生产过程中的危险、有害因素有边坡失稳（坍塌、滑坡或滚石）、高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、爆破伤害、火灾、触电、其它伤害（粉尘、噪声）等，这些因素均与矿山是否规范开采，以及是否加强安全生产管理有直接关系。因此，矿山应严格按照设计和露天采矿的相关规定规范进行开采，加强安全管理，现场监督。

3.1.4矿山安全管理危险、有害因素

按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）中第四类因素－管理因素进行辨识，主要围绕企业安全生产管理中建立各级安全生产责任制、安全生产管理的规章制度和各类设备、工艺系统、各岗位（工种）、各工序安全操作规程以及安全生产责任制、规章制度的贯彻和落实情况加以辨识和分析。

1、安全管理组织结构不健全：结构、人员组成不当或不适应生产系统，造成安全管理工作中存在衔接不当、管理空白、专业不全等，致使安全管理上存在漏洞从而引发事故。

2、安全管理责任制未落实、职业安全健康管理规章制度不完善：未根据生产系统特点补充、完善和落实安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程，容易造成生产过程中责任未落实，任务不明确，工作中无章可循，造成生产次序混乱，诱发各类安全生产事故。

3、安全管理不完善：

（1）未建立或未根据生产系统特点补充、完善安全生产记录档案，不利于及时、全面系统的掌握企业安全生产情况，及时反应安全生产动态；不利于分析安全生产中的危险因素和作出安全管理决策；

（2）未建立或未根据系统特点补充、完善应急救援预案或未进行应急演练，对突发事故无预见性，事故发生后无法及时组织救援，导致事故扩大，造成重大损失。

4、安全管理投入不足：安全资金投入不足、安全教育培训不够、个人防护不到位等而导致安全事故的发生。

5、其他管理因素缺陷：

（1）管理过程中违章指挥、发现违章作业而不制止等，使安全隐患得不到及时消除，最终导致安全事故；

（2）特种作业人员未培训取证。

6、矿山安全管理危险、有害因素小结

矿山管理因素是矿山安全生产重要组成部分，通过对矿山安全管理方面的危险、有害因素辨识与分析，预防或消除矿山安全生产管理中存在的安全隐患，对不足之处进行改进，更好地指导矿山的安全管理工作。

3.1.5主要危险、有害因素分布汇总

通过对武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂露天开采系统、公辅设备、设施等方面的危险、有害因素的辨识与分析，现将其分类总结如表3.1-2。

表3.1-2  主要危险有害因素小结

	项目
	序号
	危险因素分类
	可能存在部位
	可能造成的后果

	危险因素
	1
	滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流
	采场边坡
	人员伤亡

	
	2
	爆破伤害
	爆破器材运输、使用、销毁过程、采场穿孔爆破作业
	人员伤亡

	
	3
	物体打击
	采场矿废石搬运、铲装作业工作面等
	人员伤亡、设备损坏

	
	4
	高处坠落
	采场边坡、采矿过程中2m及以上的作业平台等
	人员伤亡

	
	5
	车辆伤害
	运输过程中的各种车辆设备
	人员伤亡

	
	6
	机械伤害
	各种设备引起的机械事故
	人员伤亡、设备损失

	
	7
	容器爆炸
	空压机储气罐等
	人员伤亡、设备损失

	
	8
	火灾
	机械设备及电气设备、线路
	人员伤亡、设备损失

	
	9
	触电、雷电
	各种电气设备及其线路
	人员伤亡、设备损坏

	有害因素
	1
	粉尘 
	采场铲装、凿岩工作面、矿岩转运作业
	慢性伤害、职业病

	
	2
	噪声
	破碎站、凿岩工作面
	职业病

	管理因素
	1
	未建立安全生产管理机构或安全生产监督检查不到位
	安全管理过程中，安全生产命令执行过程中
	人员伤亡

	
	2
	未建立安全生产责任制、安全管理制度及操作规程，或者不健全
	
	

	
	3
	特种作业人员未取证上岗
	
	

	
	4
	违章指挥、违章操作
	
	

	
	5
	未开展安全教育培训
	
	


主要危险、有害因素有：采场边坡失稳（滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流）爆破伤害、物体打击、高处坠落，车辆伤害，机械伤害、容器爆炸、火灾、触电等。

3.2主要有害物质辨识与分析

矿山开采矿种为建筑材料用灰岩矿，灰岩的主要成分是碳酸钙（CaCO3），主要以方解石形式存在，同时可能含有少量白云石、黏土矿物、石英及其他杂质。

矿山生产水主要是露天采场内汇集的降雨，露天采场接受降水淋滤，根据矿石的化学成分分析，淋滤水不含有害物质，不会对地表水和地下水环境产生污染。

采矿和加工生产过程中会产生粉尘，若不采取降尘、抑尘和个人防护等安全措施，轻则影响从业人员的身体健康，重则导致尘肺病。

3.3重大危险源辨识

3.3.1方法介绍

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）根据物质不同的特性，将危险物质分为爆炸品、易燃气体、毒性气体、易燃液体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质、氧化性物质、有机过氧化物、毒性物质八大类，并且分别给出了物质的名称及其临界量。

危险化学品重大危险源分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过危险物质规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：
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式中：q1，q2……qn—每种危险化学品实际存在量，单位为（t）。

Q1，Q2……QN—与各危险化学品相对应的临界量，单位为（t）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，项目涉及的危险化学品的临界量如下表：

3.3-1  危险化学品的临界量
	化学品品名
	类别
	危险性分类及说明
	临界量

	柴油
	可燃液体
	丙类易燃液体
	5000t


3.3.2重大危险源辨识

该矿山在生产过程中只涉及车辆及机械设备使用的0#柴油，不进行生产、加工，属正常使用。矿山检维修会使用氧气及乙炔，场内未设置油库，矿山采矿设备从外部加油站进行加油，临用临取。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的重大危险源申报范围，对矿山进行重大危险源综合辨识后，确认该矿山不构成危险化学品重大危险源。

4评价单元划分及评价方法选择

4.1评价单元的划分

根据武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂生产特点以及武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂提供的有关技术资料和现场勘查情况，对该矿山生产过程中主要危险、有害因素分析的基础上，遵循突出重点、抓主要环节的原则，按照系统分析中自上而下逐步分解的原理，将整个评价对象首先划分为若干子系统，再将各子系统划分为不同的单元，对复杂的和重要的单元进一步划分为数个子单元，以此确保评价过程的系统性、完整性和针对性。同时，在划分评价单元时，应尽可能考虑到以下因素：

1.自然地质本身的危险因素和危害因子；

2.可能造成人员伤害的危险设备、设施和作业场所；

3.可能出现的危险形式；

4.各工艺在空间、时间上的关系；

5.各装置在空间上的关系；

6.操作岗位的设置状况等因素。

据该企业生产工艺过程中危险、有害因素的性质和重要危险、有害因素的分布等情况，划分出6个评价单元进行评价。

评价单元划分见表4.1-1。

表4.1-1  评价单元划分表

	序号
	评价单元划分
	评价方法

	1
	场址选择及总平面布置单元
	安全检查表

	2
	露天开采单元
	安全检查表、鱼刺图分析法、事故树分析法

	3
	开拓运输系统单元
	安全检查表

	4
	辅助生产设施单元
	安全检查表

	5
	安全管理单元
	安全检查表

	6
	重大生产安全事故隐患判定单元
	安全检查表


4.2评价方法的确定

安全评价方法是对系统的各种、有害因素进行分析、评价的工具。目前已经开发数十种，每一种评价方法的原理、目标、应用条件、适用对象不尽相同，各有其特点和优缺点。

针对本项目中各评价单元的功能、工艺及主要危险有害因素的特点，本次评价采用的评价方法为安全检查表法、鱼刺图分析法、事故树分析法（FTA）等评价方法；

4.2.1安全检查表法

安全检查表分析（Safety Check List Analysis）是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。传统的安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患，其所列项目的差别很大，而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析的弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。

安全检查表分析包括三个步骤：

选择或拟定合适的安全检查表；

完成分析；

编制分析结果文件。

评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“是”、“否”、“不适用”或“需要更多的信息”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将作出与标准或规范是否一致的结论。

5定性定量分析评价

本章根据有关国家标准，利用安全检查表评价方法，按划分的评价单元对本项目可能存在的主要危险、有害因素的种类和严重程度进行定性、定量分析与评价。

5.1场址选择及总平面布置单元

5.1.1场址选择及总平面布置安全检查表

根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的相关内容从总平面布置方面对该项目进行检查。检查表见表5.1-1。

表5.1-1  场址选择及总平面布置安全检查表

XX。
5.2露天开采单元

5.2.1安全检查表分析

根据《安全设施设计》及《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）中的相关内容对该项目露天采场作业进行对照检查。

表5.2-1  采场作业安全检查表

XX。

5.3开拓运输系统单元
5.3.1安全检查表分析

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）的相关内容制定安全检查表进行检查对照检查。

表5.3-1 开拓运输系统安全检查表

XX。
5.4辅助生产设施单元

5.4.1矿山电气子单元

5.4.1.1供电安全检查表

表5.4-1  供配电子单元安全检查表

XX。

5.4.2防灭火与防排水评价单元

5.4.2.1安全检查表

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的相关内容对该项的防排水和防灭火进行对照检查。见表5.4-2。

表5.4-2  防排水单元安全检查表

XX。
5.5安全管理单元评价

5.5.1安全管理单元安全检查表分析

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令88号，2021年9月1实施）、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的规定，从安全管理方面对该项目进行检查，检查情况见表5.5-1。

表5.5-1  安全管理单元安全检查表

XX。
5.6重大生产安全事故隐患判定单元

根据《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号），《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号）的要求，采用安全检查表法对武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂重大生产安全事故隐患判定标准单元进行评价，详见表5.6-1。

表5.6-1  重大生产安全事故隐患判定标准单元安全检查表

XX。

6安全对策措施与整改建议

6.1安全隐患及整改措施

6.1.1现场检查提出的主要问题和整改建议

XX。
7安全现状评价结论

7.1项目符合性评价结果综述

XX。

7.3安全现状评价结论

经评价认为：武定县狮山镇大寨子鼎隆砂石料采选厂从安全生产角度符合国家安全相关法律、法规、技术规范的规定和要求，并按照安全设施设计组织生产，具备安全生产条件。
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