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 前  言
大理裕鑫工贸有限公司刘厂镇青坡大石头山灰岩矿采矿权首次设立于2006年，在2017年11月进行了采矿权的延续、变更，更换了新采矿许可证，采矿权人宏达采石场变更为“大理裕鑫工贸有限公司”。

祥云县自然资源局根据相关规定，重新划定矿区范围后，对该矿权公开出让。大理裕鑫工贸有限公司于2021年10月12日取得该矿权采矿许可证，证号为C5329232010037120064284，生产规模90万t/a，矿区面积0.0688km2，开采深度2170m～2050m；矿区范围由5个拐点圈定，开采矿种为建筑石料用灰岩，有效期为2021年10月12日至2028年7月12日。
根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关规定，矿山需要重新完善建设项目安全设施的“三同时”工作，由云南德成规划设计有限公司于2023年12月出具《大理裕鑫工贸有限公司刘厂镇青坡大石头山灰岩矿90万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》，2024年01月辽宁诺诚安全科技有限公司出具《大理裕鑫工贸有限公司刘厂镇青坡大石头山灰岩矿90万t/a露天采矿工程安全预评价》，2024年01月云南德成规划设计有限公司出具《大理裕鑫工贸有限公司刘厂镇青坡大石头山灰岩矿90万t/a露天采矿工程安全设施设计》。

XX。
企业于2026年5月委托我公司（辽宁诺诚安全科技有限公司）对大理裕鑫工贸有限公司刘厂镇青坡大石头山灰岩矿90万t/a露天采矿工程进行安全设施验收评价，我公司接受委托后立即组建了安全评价项目组，项目组于2026年5月26日进场，评价人员在现场踏勘，收集整理验收有关资料，并跟踪工程进展，根据该建设项目的安全设施设计以及相关法律法规和有关标准规范等要求，及时向企业提出现场存在问题及整改建议。矿山企业根据我公司提出的现场问题及整改建议进行了认真整改落实。根据《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《国家安全监管总局关于印发<金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲>的通知》（原安监总管一〔2016〕49号）等文件的要求，对本项目投产后的生产过程中实际存在和潜在的危险有害因素进行辨识与分析，主要运用安全检查表评价方法，对本项目可能存在的危险、有害因素的种类和程度进行客观、科学的评价，并提出相应的对策措施和建议，得出评价结论，最终形成《大理裕鑫工贸有限公司刘厂镇青坡大石头山灰岩矿90万t/a露天采矿工程安全设施验收评价报告》。

在本次安全设施验收评价过程中，得到了大理裕鑫工贸有限公司的积极配合，谨在此一并表示感谢！
目  录

I前  言


I目  录


11 评价范围与依据


11.1评价对象和范围


31.2评价依据


152 建设项目概述


152.1建设单位概况


212.2自然环境概况


222.3地质概况


402.4建设概况


722.5施工及监理概况


732.6试运行概况


732.7安全设施概况


742.8矿山建设情况图片


813 安全设施符合性评价


833.1安全设施“三同时”程序单元


853.2露天采场单元


893.3防排水单元


903.4矿岩运输系统单元


913.5供配电单元


943.6排土场单元


943.7总平面布置单元


963.8通信系统单元


973.9个人安全防护单元


983.10安全标志单元


993.11安全管理单元


1033.12 重大事故隐患判定单元


1064 安全对策措施建议


1064.1企业整改完成落实情况


1064.2安全对策措施建议


1115 安全验收评价结论


1115.1验收检查项总结


1115.2验收评价结论


1136 附件及附图


1136.1 附件


1156.2 附图





1 评价范围与依据
1.1评价对象和范围

1.1.1评价对象

本次验收评价对象：大理裕鑫工贸有限公司刘厂镇青坡大石头山灰岩矿90万t/a露天采矿工程。

1.1.2评价范围

本次安全设施验收评价的平面范围与设计范围一致，验收垂直范围为基建标高2169m-2140m。

（2）本次安全设施验收评价包含的主要工程

XX。

凡涉及本项目职业病及防治、环保、地质灾害、破碎系统、加油系统评估问题、矿界外西侧排土场、坑底临时排水设施，不在本次验收范围内，但评价报告中会涉及相关内容，企业应执行国家相关法律法规、标准和规范要求。

1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令十三号，2014年12月1日起施行；中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》（1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；根据1996年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国矿产资源法〉的决定》第一次修正　根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第二次修正　2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订，自2025年07月01日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日起实施；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过；2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国道路交通安全法>等八部法律的决定》，2021年4月29日实施）；

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2014年1月1日起施行）；
《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号，2011年12月31日中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》通过；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）。
1.2.1.2法规

1．《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

2．《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

3．《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

4．《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

5．《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日起施行）；

6．《工伤保险条例》（2003年4月27日中华人民共和国国务院令第375号公布根据2010年12月20日《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》修订）；

7．《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订，2014年7月29日起施行）；

8．《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。
1.2.1.3部门规章

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，自2009年6月8日起实施；原国家安全生产监管总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（原安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2010年5月24日，原国家安全生产监督管理总局令第30号公布，自2010年7月1日起施行；根据2013年8月29日原国家安全生产监督管理总局令第63号第一次修正，2015年5月29日原国家安全生产监督管理总局令第80号第二次修正；2025年12月17日应急管理部令第19号公布，自2026年6月1日起施行）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原安监总管—〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全设施验收评价报告编写提纲，2016年5月30日》；

《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（原安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日）；

《用人单位劳动防护用品管理规范》（原安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）；

《安全生产责任保险实施办法》（应急〔2025〕27号，2025年3月29日起施行）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日施行）；

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字[2023]21号，2023年8月25日）；

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）；

《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；

《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）；
《国家矿山安全监察局关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案>的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月14日）；
国家矿山安全监察局关于印发《防范非煤矿山典型多发事故六十条措施》的通知（矿安〔2023〕124号，2023年09月13日）；
《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综〔2025〕12号，2025年7月1日）；
《中华人民共和国应急管理部令 第16号 矿山救援规程》（2024年4月15日应急管理部第12次部务会议审议通过，自2024年7月1日起施行）。
1.2.1.4地方性法规、政府规章和有关规范性文件

1．《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省第十届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》第一次修正，根据2024年11月28日云南省第十四届人民代表大会常务委员会第十三次会议《关于废止和修改部分地方性法规的决定》第二次修正，2024年11月28日起施行）；

2．《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

3．《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

4．《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

5．《《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

6．《云南省安全生产监督管理局、云南省财政厅<关于取消企业安全生产风险抵押金的通知>》（原云安监管〔2017〕18号，自2017年4月1日起施行）；

7．《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

8．《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；

9．《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）；

10．《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；

11．《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）；

12．《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>的通知》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日）；

13．《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号）；

14．《云南省应急管理厅办公室关于调整非煤矿山安全生产行政许可权限的通知》（云应急办〔2025〕14号，2025年11月7日）。
1.2.2标准和规范

1．《生产安全事故分类与编码》（GB 6441—2025，2026年7月1日实施）；

2．《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

3．《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016；2017年01月03日实施）；
4．《机械安全 防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；

5．《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023，2025年01月01日实施）；

6．《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019，2020年4月1日）；

7．《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007，2007年11月1日）；

8．《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

9．《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005；2005年10月1日）；

10．《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2016，2016年12月01日）；

11．《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日）；

12．《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；

13．《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；

14．《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

15．《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日）；

16．《高处作业分级》（GB3608-2025，2026年5月1日）；

17．《安全色和安全标志》（GB2894-2025，2026年3月1日）；

18．《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008，2009年10月1日）；

19．《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008，2009年10月1日）；

20．《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

21．《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

22．《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T23821-2022，2022年11月08日）；

23．《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018，2019年3月1日）；

24．《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010，2024年08月01日实施）；

25．《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010，2011年5月1日）；

26．《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日）；

27．《用电安全导则》（GB/T13869-2017，2018年7月1日）；

28．《低压配电设计规范》（GB50054-2011，2012年6月1日）；

29．《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

30．《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014，2015年5月1日）；

31．《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

32．《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

33．《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日实施）；

34．《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

35．《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；

36．《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日）；

37．《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，自2011年5月1日）；

38．《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》（AQ2056-2016，自2017年3月1日）；

39．《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T 2063—2018，自2018年12月1日）；

40．《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（KA/T 2075—2019，自2020年2月1日）；
41．《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024，2024年11月01日实施）；

42．《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（KA 23-2025，2025年8月3日发布）。
1.2.3建设项目合法证明文件

（1）营业执照；

（2）采矿许可证；

（3）《大理裕鑫工贸有限公司刘厂镇青坡大石头山灰岩矿90万t/a露天采矿工程安全设施设计》专家组审查意见；

（4）《大理裕鑫工贸有限公司刘厂镇青坡大石头山灰岩矿90万t/a露天采矿工程安全设施设计》审批书；

（5）《大理裕鑫工贸有限公司关于青坡村大石头山1号石灰岩矿（90万t/a）露天开采工程基建暂停的申请》及批复；
（6）《大理裕鑫工贸有限公司刘厂镇青坡大石头山灰岩矿（90万t/a）露天采矿工程恢复建设的申请》及批复；

（7）《祥云县应急管理局关于同意项目延期的通知》。

1.2.4建设项目技术资料

《云南省祥云县青坡大石头山一号普通建筑石料用灰岩矿勘查报告》，（云南省地质矿产勘查院，2020年11月）；

《云南省祥云县青坡大石头山一号普通建筑石料用灰岩矿勘查报告》矿产资源储量评审意见书（大自然资储备字［2021］06号）；
《大理裕鑫工贸有限公司刘厂镇青坡大石头山灰岩矿90万t/a露天采矿工程安全预评价报告》（辽宁诺诚安全科技有限公司，2024年1月）；

《大理裕鑫工贸有限公司刘厂镇青坡大石头山灰岩矿90万t/a露天采矿工程安全设施设计》（云南德成规划设计有限公司，2024年1月）；

《大理裕鑫工贸有限公司刘厂镇青坡大石头山灰岩矿基建工程施工总结报告》（中桐矿业（贵州）有限公司，2026年6月）；

《大理裕鑫工贸有限公司刘厂镇青坡大石头山灰岩矿基建工程监理总结报告》（成都交大工程建设集团有限公司，2026年6月）；

《大理裕鑫工贸有限公司刘厂镇青坡大石头山灰岩矿90万t/a露天采矿工程安全设施自查报告》（大理裕鑫工贸有限公司，2026年6月）；

设计变更说明
现场踏勘收集其他资料及企业提供的相关证照、图纸、有关技术资料等。

1.2.5其他评价依据

（1）安全设施验收评价委托书；

（2）现场调查收集及该企业提供的相关技术基础资料；

（3）国家及地方有关设计规范、行业标准、安全规程等；

（4）有关矿山安全管理状况的证明资料。

2 建设项目概述
2.1建设单位概况

2.1.1建设单位简介

大理裕鑫工贸有限公司成立于2017年6月20日，法定代表人钱体杰，企业地址：云南省大理白族自治州祥云县刘厂镇青坡村大石头山，经营范围包括石料开采、加工；石料销售；砂购销。建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建设项目相关证件如下：

XX。
2.1.3建设项目行政区划、地理位置及交通

矿区位于祥云县84°方向，XX。详见交通位置图2.1-1。

XX
图2.1-1  交通位置图
2.1.4矿区周边环境

根据企业提供资料及现场调查，周边环境如下：

XX。
表2.1-2  周边建筑设施一览表
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XX
图2.1-2  矿界关系示意图

2.2自然环境概况

（1）地形地貌

矿区位于祥云县北东侧的山麓地带，山脉总体为近南北走向，矿区地形为北西高南东低的斜坡地带，矿区范围最高海拔2169.23m，最低海拔2011.70m，相对高差157m，地形坡度为10°～15°，局部大于30°，属浅切割侵蚀－溶蚀中山地貌。矿区地形复杂程度为中等类型。

（2）水文条件

矿区范围内水系不发育，主要是季节性溪沟，旱季干涸，雨季有少量水流。大气降水后，一部分沿岩石裂隙渗入地下，补给地下水，另一部分沿地形低洼处自然排泄。矿区地形坡度10°～15°，自然排泄条件良好。

（3）气候条件

矿区气候类型属亚热带高原季风气候，干湿季节分明，垂直变化显著，年平均温度14.7℃，极端最高气温30℃，极端最低气温-1℃。年均降雨量810.8mm，年最大降雨量1100mm，年最少降雨量507.5mm，最长降雨天数为18天，降雨量为177.9 mm，日最大降雨量为93.7mm。降雨多集中于6～10月，占全年降雨量的80%。年日照时数2030.2—2623.9小时；12月至次年2月有霜期100天左右，刮风频繁，风力一般2～3级，年平均风速为3.817m/s，最大瞬时风速17m/s，全年最多风向为西南风。

（4）地震

根据《GB50011—2010建筑抗震设计规范》烈度分区，矿区地震动峰加速度值为0.30g，地震动反映普特征周期为0.45s，地震基本烈度为8度。设计地震分组为第三组。本区位于Ⅷ度地震烈度设防区，矿区区域稳定性较差，属次不稳定区。

（5）区域经济概况

区内附近居民以汉族为主，少量彝族、苗族、白族。主要从事山区农业生产，主产稻谷、玉米和小麦等，经济作物有烤烟、油菜，区内劳动力丰富，经济属较发达乡镇。矿区植被发育，多为低矮灌木及杂草。

矿区已接通输电线路，可满足矿山生产、生活用电；供水方式主要采用拉水车运输至矿山储水罐储存，水量基本能满足矿山生产生活用水；区内建有三级通讯塔，信号覆盖整个矿区，通讯条件良好。
2.3地质概况

本评价报告的地质资料以2020年11月云南省地质矿产勘查院提交的《云南省祥云县青坡大石头山一号普通建筑材料用灰岩矿勘查报告（2020年）》（大自然资储备字［2021］06号）进行叙述。
XX。
2.3.4水文地质条件

XX。

本区开采的灰岩矿体，分布在当地最低侵蚀基准面以上，矿区范围内无地表水体，矿床充水因素为大气降水，地形有利于自流排水疏干，初步评定矿区矿床水文地质勘查类型为以大气降水为主的简单类型。
2.3.5工程地质条件概况

XX。

矿区含矿地层主要为中－厚层状灰岩，属坚硬灰岩岩组，矿体直接顶底板均为灰岩，岩石坚硬，抗风化能力较强。矿山在开采后将形成高陡边坡，边坡在节理裂隙密集带，结构面不利组合下产生掉块、崩塌、滑坡等不良工程地质现象，依据《矿区水文地质工程地质勘探规范》GB/T 12719-2021划分标准，初步评定矿区工程地质类型为以坚硬岩溶化碳酸盐类为主的中等类型。
2.3.6环境地质条件概况

XX。

矿区位于中甸大理地震带次级永胜－宾川－祥云地震带东侧，矿区抗震设防烈度8级，设计基本地震加速度值不小于0.20g。矿山开采及建筑物应据此设防。区内地形较缓，总体现状地质灾害不发育。矿床露天开采对地质环境有一定影响。开采措施不当及堆碴处理不当，仍易引发地表高陡处危岩崩塌及滑坡危害。

综上所述，矿区环境地质复杂程度属中等类型。

2.3.7矿区开采技术条件小结

XX。综上所述，矿区水文地质条件简单、工程地质条件中等，环境地质条件中等，确定矿山开采技术条件属以工程地质问题和环境地质问题复合的中等（Ⅱ-4）类型。
2.4建设概况

XX。
2.5施工及监理概况

XX。
2.6试运行概况

XX。
2.7安全设施概况

表2.7-1  基本安全设施目录

XX。
表2.7-2 专用安全设施目录

XX。

2.8矿山建设情况图片

XX。            

3 安全设施符合性评价
本章采用安全符合性检查表法对各单元进行评价。评价依据为《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、《爆破安全规程》、已审查备案的《安全设施设计》和《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》等有关安全法规、标准、规范的要求，结合矿山实际情况；评价人员深入生产现场进行安全检查时，严格按检查表内容，逐项对照检查进行评价，对查出的不符合国家规范和标准要求的问题，提出解决问题的建议，并根据现场检查的结果，按照符合、不符合给出结论，得出单元评价结果，通过对评价单元评价结果的综合评判，分析整合，最终判断出该矿山采矿活动的安全评价结论。

针对该评价项目总图布置和生产特点，以及装置和物质特征划分评价单元，评价单元划分见评价单元划分表：

表3-1  评价单元划分表
	序号
	单元名称
	序号
	子单元

	1
	安全设施“三同时”程序符合性单元
	
	

	2
	露天采场单元
	1
	露天采场子单元

	
	
	2
	穿孔爆破子单元

	
	
	3
	铲装作业子单元

	3
	防排水单元
	
	

	4
	矿岩运输单元
	
	

	5
	供配电单元
	
	

	6
	排土场单元
	
	

	7
	总平面布置单元
	
	

	8
	通信系统单元
	
	

	9
	个体防护单元
	
	

	10
	安全标志单元
	
	

	11
	安全管理单元
	
	

	12
	重大事故隐患判定单元
	
	


安全评价方法是对系统的危险因素、危害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的方法。目前，已开发出数十种不同特点、不同适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价和定量安全评价。

根据该矿山的生产现状条件、各生产工艺及生产设备的特点，在具体评价中，我们采取符合各单元特点的评价方法进行评价，以此来反映整个矿山的安全条件。各评价单元及评价方法的选择见下表。
表3-2  各单元评价方法汇总表

	序号
	单元名称
	评价方法

	1
	安全设施“三同时”程序符合性单元
	安全检查表法

	2
	露天采场单元
	安全检查表法

	3
	防排水单元
	安全检查表法

	4
	矿岩运输单元
	安全检查表法

	5
	供配电单元
	安全检查表法

	6
	排土场单元
	安全检查表法

	7
	总平面布置单元
	安全检查表法

	8
	通信系统单元
	安全检查表法

	9
	个体防护单元
	安全检查表法

	10
	安全标志单元
	安全检查表法

	11
	安全管理单元
	安全检查表法

	12
	重大事故隐患判定单元
	安全检查表法


安全检查表分析（Safety Check List Analysis）是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。传统的安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患，其所列项目的差别很大，而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析的弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。

安全检查表内容编制的主要依据是：

1.有关标准、规程、规范及规定；

2.同类企业安全管理经验及国内外事故案例；

3.通过分析确定的危险部位及防范措施；

4.有关技术资料。

随时关注并采用新颁布的有关标准、规范和规定，正确地使用安全检查表分析将保证每个设备符合标准，而且可以识别出需进一步分析的区域。安全检查表分析是基于经验的方法，编制安全检查表的评价人员应当熟悉装置的操作、标准和规程，并从有关渠道（如内部标准、规范、行业指南等）选择合适的安全检查表，如果无法获得相关的安全检查表，评价人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料编制合适的安全检查表；所拟定的安全检查表应当是通过回答安全检查表所列的问题能够发现系统设计和操作的各个方面与有关标准不符的地方。使用标准的安全检查表对项目发展的各个阶段进行分析。换句话说，针对典型的行业和工艺，其安全检查表内容是一定的；但是，完整的安全检查表应当随着项目从一个阶段到下一个阶段不断完善，这样，安全检查表才能作为交流和控制的手段。

安全检查表分析包括三个步骤：

1.选择或拟定合适的安全检查表；

2.完成分析；

3.编制分析结果文件。

评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“符合”、“不符合”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将做出与标准或规范是否一致的结论。此外，安全检查表分析通常提出一系列的提高安全性的可能途径给管理者考虑。
3.1安全设施“三同时”程序单元

3.1.1安全设施“三同时”程序符合性评价

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》、《大理裕鑫工贸有限公司刘厂镇青坡大石头山灰岩矿90万t/a露天采矿工程安全设施设计》（以下简称“安全设施设计”）和《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）等规定。检查矿山的合法证件，对建设项目安全设施“三同时”程序及实施情况的合法性进行评价，本单元主要对安全预评价、安全设施设计、安全验收评价单位资质等方面进行评价，见表3.1-1。

表3.1-1  安全设施“三同时”程序单元符合性评价检查表

XX。
3.2露天采场单元

3.2.1露天采场符合性评价

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016）、《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）、《安全设施设计》中的相关内容对露天采场下列安全设施进行符合性评价，包括：露天采场平台宽度、台阶高度、台阶坡面角、运输道路的缓坡段等进行符合性评价；爆破安全距离界线、露天采场边界围栏、爆破安全设施等进行符合性评价；对安全护栏、挡车设施等进行符合性评价。露天采场单元符合性评价检查表详见表3.2-1、表3.2-2、表3.2-3。

表3.2-1  露天采场子单元符合性评价检查表

XX。
表3.2-2  穿孔爆破子单元符合性评价检查表

XX。
表3.2-3  铲装作业子单元符合性评价检查表

XX。
3.3防排水单元

3.3.1防排水符合性评价

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）和《安全设施设计》的相关内容，本单元对排水沟的断面形式、建筑材料、结构参数等进行符合性评价。

表3.3-1  防排水单元符合性评价检查表

XX。
3.4矿岩运输系统单元

3.4.1矿岩运输系统符合性评价

矿岩运输系统评价单元采用安全检查表法，按评价项目内容，依据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）《大理裕鑫工贸有限公司刘厂镇青坡大石头山灰岩矿90万t/a露天采矿工程安全设施设计》，本单元对矿岩运输系统的道路防护措施、卸载点安全挡车设施安全设施进行符合性，详见表3.4-1。

表3.4-1  矿岩运输系统单元符合性评价检查表

XX。
3.5供配电单元

3.5.1供配电符合性评价

根据《矿山电力设计标准》（GB 50070-2020）《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）《安全设施设计》，对供电电源、供电线路及主变压器、高（低）压供配电系统中性点接地方式、采场供配电系统的各级配电电压等级、照明设施等进行符合性评价；对低压配电系统防护装置、保护接地等进行符合性评价。

表3.5-1  供配电单元符合性评价检查表

XX。
3.6排土场单元

3.6.1排土场符合性评价

根据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）及《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》，采用检查表对矿山排土场进行符合性评价。

表3.6-1  排土场单元符合性评价检查表

XX。
3.7总平面布置单元

3.7.1总平面布置符合性评价

根据《安全设施设计》《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1 -2010）及《厂矿道路设计规范》（GBJ 22-1987）等规范，采用安全检查表检查对矿山工业场地进行符合性评价。

表3.7-1  总平面布置符合性评价检查表

XX。
3.7.2建（构）筑物防火符合性评价

表3.7-2  建（构）筑物防火符合性评价检查表

XX。
3.8通信系统单元

3.8.1通信系统符合性评价

对联络通信系统、信号系统等安全设施进行符合性评价。

表3.8-1  通信系统符合性评价检查表

XX。
3.9个人安全防护单元

3.9.1个人安全防护符合性评价

本单元对矿山工作人员配备的个人安全防护用品（包括防护用品的发放、防护用品的佩戴）等进行符合性评价。

表3.9-1  个人防护符合性评价检查表

XX。
3.10安全标志单元

3.10.1安全标志符合性评价

对矿山生产地点设置的安全标志（包括矿山、交通、电气安全标志）等进行符合性评价。

表3.10-1  安全标志符合性评价检查表

XX。
3.11安全管理单元

3.11.1安全管理分析评价

矿山任命了主要负责人及安全管理人员，成立了安全科，配备了专职安全生产管理人员，全面负责矿山安全生产管理工作。

矿山建立了相应安全生产责任制、安全管理制度和安全操作规程，其中包含安全生产责任制度、安全生产例会制度、安全生产检查制度、安全教育培训制度、安全隐患治理制度、安全生产检查制度及安全操作规程。建立了安全生产会议记录、安全检查记录、安全隐患排查治理记录表、安全教育培训记录及劳动防护用品发放管理台账等。

企业为职工配备了劳动防护用品；安排职工进行安全生产教育和培训；为从业人员购买保险；其他全专项资金投入（如安全设施维护、购买安全警示标志、安全培训费用等），能够满足现阶段安全生产的要求。

企业编制了矿山生产安全事故应急预案并按要求进行了备案，与祥云老兵矿业有限责任公司签订了非煤矿山安全管理安防联动机制协议。

3.11.2安全管理符合性评价

本单元对安全管理单元进行符合性评价，包括组织与制度、安全运行管理及应急救援等。

表3.11-1  安全管理单元符合性评价检查表

XX。
3.12 重大事故隐患判定单元

根据《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）、国家矿山安全监察局关于印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》的通知（矿安〔2024〕41号）的要求，采用安全检查表法对大理裕鑫工贸有限公司刘厂镇青坡大石头山灰岩矿90万t/a露天采矿工程重大事故隐患判定标准单元进行评价，详见表3.12-1。
表3.12-1 重大事故隐患判定标准单元安全检查表

XX。
4 安全对策措施建议

4.1企业整改完成落实情况

XX。
4.2安全对策措施建议

XX。
5 安全验收评价结论
5.1验收检查项总结

通过对安全设施“三同时”程序、露天采场、采场防排水系统、矿岩运输系统、供配电、排土场、总平面布置、通信系统、个人安全防护、安全标志、安全管理、重大事故隐患判定12个单元的安全检查。本次验收检查项总数为XX。

表5-1  验收检查项总结

XX。
5.2验收评价结论

评价小组通过对刘厂镇青坡大石头山灰岩矿的现场开采生产现状调查，对各项安全管理资料、各单项工程竣工验收文件的查阅和分析，根据该项目的特点，对照《安全设施设计》进行安全设施符合性评价，根据《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一﹝2016﹞14号）附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》的验收要求，依据国家相关法律法规及标准规范，评价小组作出评价结论如下：

刘厂镇青坡大石头山灰岩矿证照齐全、有效，企业委托有效资质单位编制了《大理裕鑫工贸有限公司刘厂镇青坡大石头山灰岩矿90万t/a露天采矿工程安全预评价》、《大理裕鑫工贸有限公司刘厂镇青坡大石头山灰岩矿90万t/a露天采矿工程安全设施设计》，安全设施设计通过专家审查。已委托辽宁诺诚安全科技有限公司进行安全设施验收评价，建设项目“三同时”手续完善，符合国家有关法律法规规定和标准规范要求。

经评价，各单元符合相关规程、规范、标准要求，否决项全部符合要求，建设项目按设计要求完成了基本建设，建设程序符合“三同时”要求，设备设施可靠有效。按《大理裕鑫工贸有限公司刘厂镇青坡大石头山灰岩矿90万t/a露天采矿工程安全设施设计》及《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》进行对照检查，共检查项目XX。

安全验收评价结论：大理裕鑫工贸有限公司刘厂镇青坡大石头山灰岩矿90万t/a露天采矿工程安全设施符合《安全设施设计》，符合国家及云南省安全相关法律法规、标准及规范的要求，具备安全验收条件。

总之，安全生产是一个不断完善的动态过程，企业应按照本报告提出的对策措施建议进行整改完善。在今后的安全生产过程中，应根据安全生产条件的变化和国家法规的进一步要求，不断完善安全技术措施和管理措施，提升安全技术水平，预防生产安全事故的发生，切实保障人民生命和企业财产的安全。
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