
前  言

广南香吉经贸有限公司成立于2023年06月15日，类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：陈云伟；住所：云南省文山壮族苗族自治州广南县莲城镇南秀社区文笔塔路南侧御景大宅E8栋01号。广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿采矿权人为广南香吉经贸有限公司，本次评价项目是对广南香吉经贸有限公司广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程进行安全预评价。

广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿为改扩建矿山，现有采矿许可证于2024年6月26日由广南县自然资源局颁发，采矿许可证号：C5326272024067130157018，开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，证载生产规模：45万t/a，矿区面积：0.0618km2，开采深度：1391m～1227m；有效期限：陆年 自2024年6月26日至2030年6月26日。为响应《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>》（云政办发〔2024〕44号）文件中对采石（砂）场最小生产规模的要求，广南香吉经贸有限公司于2025年11月编制完成了《广南香吉经贸有限公司广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程可行性研究报告》，并向广南县发展和改革局提出变更申请，于2025年12月24日将项目投资备案证的建设规模由原45万吨/年变更为50万吨/年，备案号：2406-532627-04-05-643236。根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原安监总局令[2010]36号，原安监总局令[2015]77号修订）等有关规定，该项目属于扩建项目，需依法完善建设项目安全设施的“三同时”手续。广南香吉经贸有限公司委托辽宁诺诚安全科技有限公司承担广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程的安全预评价工作。

在接受广南香吉经贸有限公司的委托之后，我公司立即组成安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作。在系统调查分析的基础上，对照国家或行业有关安全法律法规、标准和规范，对该项目初步设计（代可研）的可行性及项目涉及的危险、有害因素进行了分析评价，采用可靠、适用的评价方法对该矿山进行安全预评价，提出了相应的安全对策措施，得出了评价结论。依据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）的要求，于2026年6月份编制了《广南香吉经贸有限公司广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程安全预评价报告》。

在该项目的安全预评价过程中得到了广南香吉经贸有限公司等有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢。
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1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象

根据《广南香吉经贸有限公司广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程初步设计（代可研）》（智诚建科设计有限公司，2026年5月）和《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全监管总局令第75号）等有关法律法规的规定，本次评价对象为广南香吉经贸有限公司广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程建设项目。

1.1.2评价范围

本次安全预评价范围的确定包含安全评价空间范围和评价的项目系统范围两部分内容。

1.1.2.1空间范围

本次安全预评价的空间范围是根据广南香吉经贸有限公司广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿矿区范围和《广南香吉经贸有限公司广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程初步设计（代可研）》的设计范围确定的。

①广南香吉经贸有限公司广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿的矿区范围。

根据广南县自然资源局于2024年6月26日颁发的广南香吉经贸有限公司广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿采矿许可证（证号：C5326272024067130157018），开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，矿区开采范围拐点坐标见表1.1-1。

表1.1-1 矿区范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	矿1
	2655896.76
	35511906.60

	矿2
	2655861.28
	35511896.48

	矿3
	2655798.04
	35511953.81

	矿4
	2655758.55
	35511943.70

	矿5
	2655715.63
	35511873.45

	矿6
	2655728.62
	35511642.78

	矿7
	2655933.29
	35511685.11

	矿8
	2656001.00
	35511786.03

	矿9
	2656002.67
	35511826.03

	矿区面积（km2）
	0.0618

	开采标高（m）
	1391—1227


②本项目初步设计（代可研）的设计范围

设计开采范围为采矿许可证范围，开采标高为1342.4m～1227m，开采深度115.4m，最终边坡高度116m。生产规模为50万t/a。

③本次安全预评价空间范围

本次安全预评价的空间范围与初步设计（代可研）的设计范围一致。

1.1.2.2项目系统范围

本次安全预评价根据《广南香吉经贸有限公司广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程初步设计（代可研）》确定的露天开采系统开展评价工作。评价工作以露天开采生产工艺为主线，以安全设施（包括基本安全设施和专用安全设施）为重点的安全评价。本次安全预评价范围包括广南香吉经贸有限公司广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程总平面布置、开拓运输、采剥工艺、供配电、防排水及安全管理等方面的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本工程的油类存储、消防、破碎站、职业病及防治、环保、地质灾害评估等问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。
1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1国家法律

《中华人民共和国矿山安全法》（根据2009年8月27日中华人民共和国主席令第十八号修正，自2009年08月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动合同法》（根据2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改＜中华人民共和国劳动合同法＞的决定》修正，中华人民共和国主席令第七十三号，自2013年7月1日起施行）；

《中华人民共和国特种设备安全法》（由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于2013年6月29日通过，中华人民共和国主席令第四号，自2014年01月01日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十四号第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（根据中华人民共和国主席令第二十四号第四次修订，2018年12月29日施行）；

《中华人民共和国消防法》（根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正，中华人民共和国主席令第八十一号，自2021年4月29日起施行）；

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号第三次修正，自2021年9月1日起施行）；
《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令〔2007〕第69号令，2007年8月30日发布，2024年6月28日修订，修订版自2024年11月1日施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令〔1986〕第36号，2025年3月8日修订，修订版自2025年7月1日起施行）；
《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过，自2026年8月15日起施行）。
1.2.1.2行政法规

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（1996年10月30日中华人民共和国劳动部令第4号发布，1996年10月30日起施行)；

《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，自2004年02月01日施行）；

《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，2004年3月1日施行）；

《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令493号，自2007年6月1日起施行）；

《中华人民共和国特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令549号修订，自2009年05月01日起施行）；

《工伤保险条例》（根据中华人民共和国国务院令第586号修订，自2011年1月1日起施行）；

《中华人民共和国公路安全保护条例》（2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布，自2011年7月1日起施行）；

《安全生产许可证条例》（根据中华人民共和国国务院令第653号第二次修订，自2014年7月29日起施行）；

《生产安全事故应急条例》（2019年2月17日中华人民共和国国务院令第708号公布，自2019年4月1日起施行）。

1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号）；

《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，自2015年2月13日起施行）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（根据2015年4月2日国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（根据2015年5月26日国家安全生产监督管理总局令第78号修正，自2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号，2015年7月1日施行）；

《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号，安监总厅安健〔2018〕3号第一次修改，2018年1月15日）；

《矿山地质环境保护规定》（根据2019年7月16日自然资源部第2次部务会议《自然资源部关于第一批废止修改的部门规章的决定》第三次修正，国土资源部令第64号公布，自2019年7月24日起施行）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，应急管理部令第2号，第一次修改，2019年9月1日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日）；

国家矿山安全监察局关于印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》的通知（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；

关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财资〔2022〕136号，自2022年11月21日施行）；

《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号，2023年8月25日）；
国家矿山安全监察局批准《非煤矿山建设项目安全设施设计编写提纲 第2部分：金属非金属露天矿山建设项目安全设施设计编写提纲》（KA/T 20.2-2024〔2024〕第1号，自2024年4月1日施行）；

《国家矿山安监局印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形〉的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；
《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）；
《矿山救援规程》（中华人民共和国应急管理部令第16号，自2024年7月1日起施行）；

《矿山安全风险监测预警处置工作管理办法（试行）》（矿安〔2025〕100号，2025年11月1日施行）；
《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理总局等十部门公告〔2015〕第5号公布，应急管理部等十部门公告〔2022〕第8号修正，应急管理部等十部门公告〔2026〕第3号增补）；

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（应急管理部令第19号，2026年6月1日施行）。
1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的施行意见》（云政发〔2015〕38号，2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安全生产监督管理局关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知》（云安监管〔2018〕14号，自2018年4月25日起施行）；

《云南省水土保持条例》（2014年7月27日云南省第十二届人民代表大会常务委员会第十次会议通过，云南省人大常委会公告第19号公布，2014年10月1日施行；根据2018年11月29日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议《关于废止和修改部分地方性法规的决定》（云人常〔2018〕13号）修正）；

《云南省消防条例》（根据2020年11月25日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议修正）；

《云南省人民政府关于印发云南省生产经营单位安全生产主体责任规定的通知》（云政规〔2022〕4号，2022年11月12日）；

《云南省生产安全事故应急办法》（云南省人民政府令第227号，2024年2月1日施行）；

《云南省非煤矿山安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》（2024年3月1日）；

云南省人民政府办公厅关于印发《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》的通知，（云政办发【2024】44号，2024年07月18日）。
1.2.2标准规范
《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日）；

《安全预评价导则》（AQ8002-2007，2007年4月1日）；

《矿用一般型电气设备》（GB/T 12173-2008）；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）；

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

《有色金属采矿设计规范》（GB50771-2012）；

《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014）；

《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014，自2015年7月1日实施）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ/T2063-2018）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）；

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB8196-2018）；

《矿山电力设计标准》（GB 50070-2020）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》(AQ/T2075-2019)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB39800.1-2020）；

《个体防护装备配备规范第4部分：非煤矿山》（GB39800.4-2020）；

《机械安全防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021）；

《电力变压器运行规程》（DL/T572-2021，自2021年10月26日实施）；

《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861－2022）；

《机械安全防止下肢触及危险区的安全距离》（GB/T 23821-2022）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）；

《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010，2024年08月01日实施）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023，2025年1月1日实施）；

《消防应急照明和疏散指示系统》（GB 17945-2024，2025年5月1日实施）；

《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（KA 23-2025）

《工作场所毒物危害程度分级标准》（GBZ/T 230-2025）

《职业病危害作业分级标准第3部分：高温作业》（GBZ/T 229.3-2025，2026年2月1日实施）

《安全色和安全标志》（GB 2894-2025，2026年03月01日实施）；

《高处作业分级》（GB 3608-2025，2026年05月01日实施）；

《生产安全事故分类与编码》（GB6441-2025，2026年7月1日实施）；

《焊接与切割安全》（GB 9448-2025，2026年8月1日实施）；

其他相关的标准及规范。

1.2.3建设项目合法性文件

投资备案证；

营业执照（统一社会信用代码：91532627MACM9H7C7B）；

采矿许可证（证号：C5326272024067130157018）；

《云南省广南县神仙坡建筑材料用石灰岩矿资源储量核实报告（2023年）》储量评审意见书及备案证明。

1.2.4建设项目技术文件

《云南省广南县神仙坡建筑石料用石灰岩矿资源储量核实报告（2023年）》（昆明君道工程技术服务有限责任公司，2023年5月）；

《广南香吉经贸有限公司广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程初步设计（代可研）》（智诚建科设计有限公司，2026年5月）。

1.2.5其它评价依据

安全预评价委托书；

资料真实性承诺书；

《采矿工程设计手册》，煤炭工业出版社，2003；

《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001；

《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1建设单位简介

广南香吉经贸有限公司成立于2023年06月15日，类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：陈云伟；住所：云南省文山壮族苗族自治州广南县莲城镇南秀社区文笔塔路南侧御景大宅E8栋01号。

广南香吉经贸有限公司广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿为改扩建矿山，采矿权人为广南香吉经贸有限公司，开采矿种：建筑石料用灰岩；开采方式：露天开采；证载生产规模：45万t/a。为响应《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>》（云政办发〔2024〕44号）文件中对采石（砂）场最小生产规模的要求，广南香吉经贸有限公司于2025年11月编制完成了《广南香吉经贸有限公司广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程可行性研究报告》，并向广南县发展和改革局提出变更申请，于2025年12月24日将项目投资备案证的建设规模由原45万吨/年变更为50万吨/年，备案号：2406-532627-04-05-643236。
企业现取得的主要证照信息如下：

一、企业营业执照
2.1.2矿区地理位置及交通

广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿矿区地处滇东南文山州广南县境内，位于广南县城东南140°方向，平距约8.2km的神仙坡之北，隶属广南县莲城镇董那孟村管辖。采矿权地理极值2000国家大地坐标系：东经105°06′53.442″-105°07′00.098″，北纬24°00′13.723″-24°00′23.000″。广南县-董堡二级公路从矿区西南方向经过，南昆高铁从矿区西侧1.3km处通过，矿区距广南县城12km里程，交通较为便利。详见交通位置图2.1-1。

图2.1-1 矿区交通位置图

2.1.3建设项目背景
。

2.1.4矿山周边情况

图2.1-2 周边关系及环境示意图

2.2自然环境概况
（1）地形地貌

矿区地处滇东南岩溶山原亚区，属于典型的喀斯特岩溶侵蚀峰林谷地地貌。区内地势总体南东高、北西低，最高点位于矿区中东部，原海拔标高1376.5m，现已开采降低至1342.4m，最低点为矿区北西部的采矿权7号拐点的南部，海拔标高1262m，相对高差80.4m，为低中山地形。区内植被覆盖率达80%左右。高大乔木少见，多为灌木及次生草本，区内地形坡度较陡，自然地形坡度一般为5°～35°。

（2）水文条件
矿区属珠江水系南盘江流域，支流水系为西洋河，矿区内无地表水体，仅在雨季期间有短时地表径流，矿区季节性水流自北西向南东，汇入西洋河。区内属中亚热带高原立体气候和季风气候，光照均一，雨量充沛且降雨相对集中，干湿明显。年平均气温为16.7℃，历年最高气温40℃，最低气温-5.5℃，多年平均降雨量1071.7mm，日最大降雨量93mm，日正常平均降雨量7.141mm，年蒸发量1440-1796mm，年平均相对温度80%，5-10月为雨季，降雨量占全年降雨量83.89%，无霜期为305天。
（3）气候
主要气象灾害有霜冻和低温冷害、干旱、洪涝、冰雹、大风和雷暴等，冬春干旱常见，夏旱和洪涝灾害时有发生，霜冻、倒春寒、低温冷害隔年不一，有顺次出现、交替出现、连续出现的特点，每年都给农业生产造成不同程度的损失。
（4）地震

广南县尚无地震历史记载，近年邻区发生的几次地震，广南县都有震感。1962年4月20日地震，震中位于广西田林县西，烈度为5度；1962年4月23日，震中位于富宁县洞波区地震，震级为5.5级，烈度为7度；1962年10月27日地震，震中位于富宁县洞波区，震级为5.4级，烈度7度。上述几次地震距矿区最近的震中直线距离相对较远，对矿区无较大危害，对矿区周边一带有一定程度的影响。

根据《中国地震动参数区划图（GB18306－2015）》地震动反应谱特征周期区划图与地震动峰值加速度区划图，本区地震设防烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度值为0.05g，区域地壳稳定性属稳定区。

（5）经济条件

广南县总面积约7810km2，人口约730376人，其中农业人口占96%，人口密度约92人/km2，主要以少数民族为主，多为壮、汉、苗、彝、瑶等民族，其中少数民族人口占61.1%。

广南县国土面积7810km2，其中山区、半山区面积占94.7%，坝区占5.3%。有耕地面积62.4万亩，其中田22.2万亩，地37.7万亩。有园地6.9万亩，有林地536.78万亩，牧草地360万亩，水域面积2.2万亩，宜林荒山90多万亩，未利用土地279万亩。主要以云南松、栎类、杉木为主。森林覆盖率43.6%。

广南县农业较发达，农作物有水稻、玉米、小麦、蚕豆、薯类等；经济作物主要有花生、茶叶、三七等；畜牧业以养猪、牛为主。广南县工业以矿业、电业为主，其次有糖厂、酿酒厂、砖瓦厂、农机修造厂、粮油加工厂、木材加工厂等。全县已发现锑、金、水晶、重晶石、冰州石等30余种金属和非金属矿藏，共165个矿床（点）。其中，锑矿探明储量金属量24万吨，居全国第二位，年产精锑3000吨。金矿探明地质储量5369.47kg，预计远景储量大于1万吨。

全县水资源总量为38.4亿m3，人均占有水资源量为5518.3m3，水能资源蕴藏量51.34万KW，可开发利用24.17万KW，主要分布于县境内的西洋江干流及清水江流域上，沿西洋江流域可建设8个梯级电站，可开发量为15.62万kW；沿清水江流域可建设3个梯级电站，电力充足。

2.3建设项目地质概况

本评价报告的地质资料依据2023年5月昆明君道工程技术服务有限责任公司编制的《云南省广南县神仙坡建筑石料用石灰岩矿资源储量核实报告（2023年）》进行叙述。

2.3.1区域地质

矿区地处扬子陆块区（Ⅵ）、上扬子古陆块（Ⅵ-2），泸西被动陆缘（Ⅵ-2-8，T）东部，南靠近富宁-蒙自断裂。该区域上的构造形变以近东西向展布的断裂为主，间夹线状背、向斜褶皱，并受越北古陆向北挤压影响，致使该褶皱束表现出向北突出的弧形构造，且东西向构造十分发育。矿区位于丘北—广南褶皱束（Ⅱ14）东部向北突出弧形构造的东段，所以在矿区及周边一带主要表现为近东西向和北西-南东向的断裂及褶皱。其中近东西向的神仙坡背斜西延进入矿区一带，神仙坡矿区正好位于神仙坡背斜向西倾伏端的泥盆系上统革当组（D3g）碳酸盐岩出露区的中上部灰岩中。
2.3.2矿区地质特征
矿区地处丘北—广南褶皱束（Ⅱ14）向北突出的弧形构造东部，位于近东西向延伸的神仙坡背斜向西倾伏端的泥盆系上统革当组（D3g）碳酸盐岩出露区的中上部灰岩中。矿区范围较小，出露的地层少，构造简单。
2.3.2.1地层

矿区范围较小，只出露了上古生界泥盆系上统的革当组（D3g）及第四系全新统的冲积物(Q4al)及人工堆积物(Q4s)。

1、上古生界泥盆系上统革当组（D3g）

根据岩性、岩相及其岩石组合特征分为两个岩性段。

第一段（D3g1）：为浅灰色薄-中层细晶灰岩夹灰白色鲕状灰岩，局部可见夹少量泥质灰岩，发育缝合线构造，含丰富的腕足类化石，主要有Tenticisoirifer tenticum(Verneuil)，T.vilis(Grabau)，T.vilis Var.kwangsiensis Tien，Nudirastra SP.，N.sinensis Fang，Pugnax SP.，Cyrtiopsis SP.，Spinulicosta SP.，Schizophoria SP.，Atrypa SP.，厚205m。

第二段（D3g2）：上部为灰-暗灰色中层状泥-粉晶灰岩夹砂屑灰岩，下部为浅灰-灰色厚-块状细晶灰岩夹多层浅灰-灰白色厚层状亮晶灰岩，局部夹灰白色或深灰色鲕状灰岩，可见少量Cyrtiopsis SP.腕足类化石，厚407m。

2、新生界第四系全新统

主要为分布于矿区西侧地势低凹的沟中及露天采场的西，为土红色土壤及灰岩碎块等冲积物（Q4al）或采空区西侧人工堆积(Qhs)的废弃石土，厚0-10m。
2.3.2.2构造

矿区位于近东西向延伸的神仙坡短轴背斜西部倾斜端，由泥盆系上统革当组第二段（D2g2）碳酸盐岩构成的向西倾斜的单斜层构造，地层倾角25-32°。据本次核实1：2000地质修测成果，矿区内断裂构造不发育，仅发育两组节理裂隙，J1：产状345-5°∠65-89°，发育程度3-5条/m；J2：产状262-276°∠62-87°，发育程度1-2条/m。
2.3.3矿体地质特征

2.3.3.1矿体形态、产状及规模
储量核实工作通过对地表采场、露头的编录和取样、钻探工程施工、编录、取样，在工作区范围内共圈定一个（Ⅰ号）建筑石料用石灰岩矿体，其具体特征如下：

Ⅰ号矿体：矿体主要分布于神仙坡北西293°方位，平距约658m，由LT1-1、LT2-1号露头、CC1-1、CC2-1号采场和ZK1-1、ZK2-1号钻孔控制，矿体赋存于泥盆系革当组第二段（D3g2）灰岩地层之中，呈近北东-南西向延伸，矿体呈单斜层状顺坡产出，在矿区范围内由工程控制的矿体出露最高标高1376.5m，最低标高1227m。矿体呈层状产出，矿体倾向287～293°，倾角22～32°，产状较稳定。矿区范围内控制矿体长209-288m，宽227-295m，深部延伸至矿权最低标高1227m，控制斜深200-273m，厚度大于57m，确定为小型。对矿体均达到详查的控制程度，并进行了资源储量估算。
2.3.3.2矿石质量
1、矿石物质组成：据肉眼观察为灰色。根据本次核实3件岩矿鉴定结果，矿石物质组成方解石、粒径≤0.03mm，含量85-100%，微量白云石、铁泥质、生物碎屑等。

2、结构、构造：据镜下观察，结构为泥微晶结构、砂屑结构、砂屑微晶结构，生物碎屑结构；块状构造。

3、矿石化学成份：矿石主要化学成分CaO 54.26-55.34%，平均54.96%，MgO 0.42-1.10%，平均0.68%。

4、抗压饱和强度：矿石单样的抗压饱和强度71.57-93.93MPa，平均80.48MPa。

5、岩相法碱活性：根据试验结果，粒径大于40mm的占100%，矿石矿物主要是方解石含量占95-100%，其粒径≤0.01-0.1mm，大部分以粒屑（团块、少量砂屑）形式产出，团块粒径≤15mm，呈次圆状、次棱角状，主要由被粘结的泥微晶方解石和少量砂屑、生物碎屑等复合而成，不均匀分布；砂屑多呈次棱角状、次圆状，部分结构较模糊，不均匀分布。少数以填隙物形式产出，为两个世代不均匀胶结粒屑；极少数它形粒状为后生矿物沿裂隙不均匀充填；其次是白云石，少量，粒径≤0.2mm，它形粒状，极少数为后生矿物沿微裂隙不均匀充填；石英，少量，粒径≤0.3mm，它形粒状，星散分布；铁泥质，少量，黄褐色隐晶质，不均匀充填并浸染；不透明矿物，少量，粒径≤0.2mm，它形粒状，零星分布，检验结论，不存在潜在的碱活性。

6、放射性：根据本次取样分析结果表明，放射性比活度Ｃ226Ra为0Bq·kg-1、Ｃ232Th为0Bq·kg-1、Ｃ40K为0Bq·kg-1，根据GB6566的规定，建筑主体材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度应同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.0。对于空心率大于25%的建筑主体材料，其天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度应同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.3，内照射指数IRa为0，符合A类装饰装修材料≤1.0要求，外照射指数Iγ为0，符合A类装饰装修材料≤1.3要求。

7、坚固性：根据2件样品测试结果均为1%，符合Ⅰ类标准要求。

8、压碎指标：根据2件样品测试结果碎石+卵石含量分别为10%和11%，平均值为10.5%。符合建筑用石料Ⅰ类标准要求。

9、硫化物和硫酸盐含量：根据本次核实样品分析结果硫化物和硫酸盐含量平均值为0.019，符合建筑用石料Ⅰ类标准要求。

10、表观密度：根据本次核实6件样品分析结果为2.69—2.70g/cm3，平均值为2.69g/cm3，符合建筑用石料Ⅰ类标准要求。

11、有机物含量合格，碎石泥粉含量为8.3%，泥块含量为0，堆积密度为1.55g/cm3，符合建筑用石料Ⅱ类要求。

12、碱集料反应：根据本次核实样品测试结果为0.03%，无潜在碱-硅酸反应活性。

13、颗粒级配结果：根据测试分析结果如下表2.3-1。

表2.3-1 本次核实颗粒级配分析结果表

	颗粒级配
	筛孔尺寸（mm）
	63.0
	53.0
	37.5
	31.5
	26.5
	19.0
	16.0
	9.50
	4.75
	2.36

	
	累计筛余百分率（%）
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	3
	35
	58
	74


综上所述，矿区内本次圈定的Ⅰ号矿体加工技术性能较好，符合建筑石料用石灰岩Ⅱ类质量要求。
2.3.3.3矿石类型

1、矿石自然类型

矿区矿石自然类型有：微晶灰岩和砂屑灰岩两类原生矿石。其中：微晶灰岩矿石占20%以上，砂屑灰岩矿石约占80%。

微晶灰岩：主要由粒径≤0.06mm的填隙物、部分粒屑及少量后生矿物等分布组成。填隙物主要由方解石和少量白云石、铁泥质、不透明矿物等组成。方解石呈微晶状，具选择性查获，不均匀分布，少数胶结粒屑。粒屑主要由粒径≤1.8mm的内碎屑（砂屑）和极少量生物碎屑、团块等组成。砂屑呈次圆状，成分由泥微晶或重结晶方解石组成，部分外结构较模糊，少数为变形砂屑，不均匀分布。生物碎屑种类主要为瓣鳃类、海百合茎等，成分由泥微晶或重结晶方解石组成，内部结构较模糊，不均匀分布。团块呈次棱角状，主要由被粘结的砂屑、泥微晶方解石等复合而成，星散分布。黄褐色隐晶质铁泥质星散浸染。不透明矿物呈它形粒状，零星分布。发育多期裂隙，主要由后生方解石和极少数铁泥质等不均匀充填构成交错的脉，可见早一期脉被晚一期切割，为矿区的次要类型。

砂屑灰岩：主要由粒径≤1.5mm的粒屑、填隙物及少量后生矿物等分布组成。粒屑主要为内碎屑（砂屑）、生物碎屑。砂屑呈次圆状，成分由泥微晶或重结晶方解石组成，部分外结构较模糊，不均匀分布。生物碎屑种类主要为瓣鳃类、腹足类、有孔虫等，成分由泥微晶或重结晶方解石组成，内部结构较模糊，不均匀分布。填隙物主要由粒径≤0.06mm的方解石和少量铁泥质、不透明矿物等组成。方解石呈亮晶状，不均匀胶结粒屑。黄褐色隐晶质铁泥质星散浸染。不透明矿物呈它形粒状，零星分布，为矿区的主要矿石类型。因受脆性主导的应力作用，少数局部遭受破（压）碎呈碎斑、碎粒产出，并产生部分碎裂纹，具碎裂岩化特征。沿碎裂纹主要由后生方解石和极少数碎斑、碎粒、铁泥质等不均匀充填。

2、矿石工业类型：矿石的工业类型为建筑石料用石灰岩矿。
2.3.3.4矿体围岩及夹石

1、围岩

矿体的直接与间接顶底板均是泥盆系革当组第二段（D3g2）暗灰色厚-块状灰岩、砂屑灰岩，其化学成分及岩石力学指标与矿体一致，抗压饱和强度71.57-93.93MPa，平均80.48MPa，属于坚硬类岩石。

2、夹石

通过储量核实工作，矿区内未发现有夹石的分布。

3、表土及夹缝土

矿体出露较好，基本上裸露于地表，矿区内基本没有覆盖层，仅在局部低洼处及夹缝土有少量红色粘土。零星表土厚度0.1-0.5m，赋存于节理、裂隙中时，即为夹缝土，故二者化学成份相似，在采矿过程中注意剥离并集中堆放。

在矿区内矿体基本上裸露于地表，同时根据施工的2个钻孔编录资料成果，矿体受到岩溶裂隙发育的影响，对矿石质量及开采有一定影响。
2.3.3.5矿石开采、加工技术性能

矿石属坚硬岩石，最终产品为一般建筑石料。矿石经爆破、剥离、搬运、机械破碎、筛分选分级即可成为一、二、三、四、五种规格的建筑用碎石料。石灰岩矿属于建筑材料非金属矿产，矿山企业最终产品为碎石、石粉及不同规格的石料。矿山开采方式为露天开采，矿山使用穿孔爆破进行矿石开采，采下矿石后运至破碎站用破碎机打成碎石或砂作为商品矿石销售，或直接销售毛石。矿石主要销往附近建筑工地，矿石质量稳定，矿石加工技术要求不高，属易采、易加工矿石。

矿山开采方便，加工简单，质量好，生产工艺流程如下：表层剥离→穿孔爆破→挖掘机铲运→汽车运输→破碎站。其工艺流程较为简单，矿石加工技术性能良好。
2.3.4矿床开采技术条件

2.3.4.1水文地质

1、矿区水文地质条件现状

（1）矿区地形地貌及地表水

矿区地处神仙坡北部的斜坡地带，地形总体南东高、北西低，最高点为矿区中东部，标高1376.5m，现已开采降低至1342.4m，最低点为矿区北西部的采矿权范围拐点7，标高1262m，为矿区范围最低侵蚀基准面，相对高差80.4m，矿区属岩溶地貌，处于水文地质单元的补给区，未来适宜的资源开采方式为露天开采。采矿权范围内最低开采标高为1227m，低于当最低侵蚀基准面35m，地形不利于矿坑水的自然排放，需采用机械抽排。

矿区范围地表水系不发育，仅在矿区范围外的西部分布一条季节性水流，是季节性地表水排泄通道，地表水与矿床开采区7号拐点最小距离200m，地表水与矿界7号拐点间地表为粘土，厚约2.5m，其透水性弱；地表水对矿床开采产生充水影响主可能性较小。

（2）矿区含、隔水层特征

矿区范围小，主要出露泥盆系上统革当组二段（D3g2）地层和第四系地层。据地层岩性、岩溶裂隙的发育程度及富水性，划分为第四系冲积物（Q4sal）松散岩类孔隙水和泥盆系上统革当组二段（D3g2）碳酸盐岩类岩溶裂隙水等两种类型。其特征如下：

①第四系冲积物（Q4）松散岩类孔隙水：为土红色土壤夹基岩碎石。透水性强、富水性随季节性变化，总体富水性弱，对矿床开采充水影响小。

②革当组二段（D3g2）碳酸盐岩类岩溶裂隙水：岩性为厚一块状结晶灰岩、结晶颗粒灰岩夹条带状微泥晶灰岩。该含水层岩溶发育程度中等，发育形态为溶沟、溶槽、溶隙、岩溶漏斗、溶孔及小规模溶洞等，总体岩溶发育率低于3～10%。规模较大的岩溶漏斗、溶洞、溶槽为半充填状态，充填物为粘土夹碎石。革当组二段（D3g2）岩溶裂隙水含水性透水性强，富水性弱，矿区施工的钻孔2个，全为干孔，未揭露到地下水位，说明地下水位埋藏较深，地下水类型为岩溶裂隙水。该含水层是矿区主要充水含水层，由于该含水岩组岩溶发育，处于地下水的径流区，大气降雨形成的地下水多呈管流的形式沿岩层走向排泄，导致矿区范围及周边无泉水出露。

（3）断裂构造带水文地质特征及对矿床充水的影响

矿区内断层不发育，地层呈单斜层状产出，节理裂隙发育。从采场断面观察，岩石较完整，未见较明显的含水特征。从矿坑充水的角度考虑，受地形及岩性的限制，不会对矿床开采造成威胁。

（4）地下水的补给、径流及排泄条件

矿区地下水主要补给来源为大气降雨，采矿权范围内含水层组分布于一整个矿区，为矿体的顶、底板围岩和赋矿层位，呈近北东-南西向展布，以裂隙水、孔隙水和岩溶水的形式朝驮娘江径流，总体向北东部径流，以地下暗河或下降泉的形式排泄。

该补给、径流、排泄系统往往具有补给来源远、径流途径长，出露泉点流量大等特点。其排泄量受降雨控制量控制明显，雨季流量大，枯季流量骤减。

施工钻孔的终孔静止水位观测结果均为干孔，最低侵蚀基准面标高为1262m，储量核实资源量估算最低标高为1227m，低于当地最低矿区侵蚀基准面35m，岩溶含水层处于垂直入渗带内，岩层透水而不含水。

（5）储量核实保有资源分布与排泄面标高

储量核实的保有资源储量分布于1227m标高以上，矿区西部的矿界7号拐点处，为矿区范围的地表水的排泄基准面，标高为1262m。据露天开采范围的钻孔揭露为干孔（孔底标高分别为：1223.75m、1224.15m），说明地下水位低于1224m，据西部民井地下水位埋深103m，水位标高1158m，资源估算最低标高高于地下水位69m。未来凹陷露采范围（1227m）不应有地下水涌水，地下水的矿坑涌水无影响或影响小，凹陷露采在水文条件方面是可行的。凹陷露采坑底部标高1227m，比矿界7号拐点（南侧）1262m低35m，其岩石为层状结构坚硬碳酸盐岩类工程地质岩组，凹陷露采工程地质条件也是可行的。凹陷露采坑比地表低35m，不能利用自然排泄，在开采过程因受大气降雨的补给，会形成矿坑积水，需采取矿坑周边修筑排水沟，台阶排水沟以及局部抽水的方式排水。

据《矿区水文地质工程地质勘探规范（GB12719-2021）》划分矿床水文地质类型标准，矿体赋存于下泥盆系上统革当组二段（D3g2）的生物碎屑、砂屑灰岩中；为岩溶裂隙含水层，资源储量估算标高（1227m）主要位于当地侵蚀基准面1262m以下及地下水位以上。矿区地表水流量小，大气降雨为地下水的主要补给来源，赋矿层位为风化裂隙含水层，深部随节理裂隙发育程度的减弱，矿床水文地质条件属以大气降雨汇集为主的简单类型。
2.3.4.2工程地质

1、矿区工程地质岩组

根据矿区地层岩性、结构构造、风化裂隙发育及岩溶裂隙发育程度等，将矿区工程地质岩组划分为（1）第四系松散岩（土）组、（2）坚硬中厚-厚层状中等岩溶化灰岩组。各岩组主要工程地质特征分述如下：

（1）散体状结构松散土组

第四系冲积层（Qhsal）：含砾及砂泥质粘土，褐红色，砾石成分主要为石灰质碎石，硬-可塑状态，该地层土体结构松散。如果厚度较大，由它构成的土质边坡稳定性较差，易引发滑坡、崩塌等灾害；但该矿区露天采场位于山坡上，矿体直接裸露地表，或有0-0.3m厚的极少量浮土掩盖，对矿床露天边坡稳定影响小。

（2）坚硬中厚-厚层状中等岩溶化灰岩组

矿区上泥盆统革当组二段（D3g2）岩性灰白、浅灰、灰色、厚层-块状结晶灰岩、结晶颗粒灰岩夹条带状微泥晶灰岩，岩石坚硬。岩矿石单样的饱和抗压强度71.57-93.93MPa，平均80.48MPa，属坚硬质岩石。但随节理裂隙的发育程度，岩体完整性差，岩石强度有所较低，对边坡稳定性不利，局部易诱露天边坡滑坡、崩塌等岩土工程地质问题。对矿床开采边坡稳定性有一定影响。

矿区石灰岩：属上泥盆统革当组二段（D3g2），岩性为厚层—块状结晶灰岩、结晶颗粒灰岩夹条带状微泥晶灰岩，岩层厚度407m，据钻孔揭露，岩体为厚层状、块状，岩心多呈长柱状，少见短柱状或块状，岩石RQD值为55.6-86.3%，平均为79.5%。据工作采集力学样，岩石的饱和单轴抗压强度71.57-93.93MPa，平均80.48MPa。据《矿区水文地质工程地质勘探规范（GB12719-2021）》附录G，表G.1岩石质量等级划分标准，岩体质量系数Z为0.47，岩石质量指标为0.21，岩石等级为Ⅱ级，岩石质量描述为好，岩体完整性评价为岩体较完整。

据储量核实水文地质、工程地质修测成果，矿区内断裂构造不发育，仅发育两组节理裂隙，J1：产状345-5°∠65-89°，发育程度3-5条/m；J2：产状262-276°∠62-87°，发育程度1-2条/m。岩石强度高，岩体结构类型为层状结构，岩体稳定性好。随岩体节理裂隙发育程度的增加，岩体破碎程度的不同，岩体质量下降，对未来露天边坡的稳定性不利，岩体岩溶裂隙中等发育，发育率3-10%，发育形式为溶沟、溶槽、溶裂、溶洞等，破坏了岩体的完整性，裂隙、岩溶发育地段可能诱发小规模崩塌地质灾害，对矿床开采有一定影响。

3、现露天采场边坡工程地质情况

广南县神仙坡建筑石料用石灰岩矿Ⅰ号矿体北部露天采场，东部和南部为采场主边坡，西部为采场出口，北部边坡较小。矿山开采形成的采场实际情况为：顶部第四系残坡积层，下部灰岩边坡，台阶坡面角为65-80°，边坡高度达68-75m，岩石较完整，山体稳定，自然边坡现状稳定，矿区内未发现滑坡、崩塌等灾害。现状采场较稳定，但属潜在不稳定边坡，在暴雨、地震不利组合条件下，有可能引起采场边坡小规模滑坡或局部崩塌、掉块现象。
4、矿区工程地质条件

矿区建筑石料用石灰岩矿体赋存于上泥盆统革当组二段（D3g2）岩性灰白、浅灰、灰色、厚层—块状结晶灰岩、结晶颗粒灰岩夹条带状微泥晶灰岩中。矿体顶、底板围岩强度高，节理裂隙较发育，完整性差，稳定性中等。据采场现状调查，矿山开采在高陡边坡的情况下，可能会引发山体崩塌、滑坡等工程地质问题。

综上所述，矿床工程地质条件为层状结构坚硬中等岩溶化灰岩组受节理裂隙发育程度控制的中等类型。

5、矿区工程地质条件核实评价

通过2023年现场调查，现状条件下，边坡岩体以生物碎屑灰岩类岩质边坡为主，褶皱、断层构造不发育，边坡岩体较稳定，未发现滑坡、崩塌等岩土工程地质问题。

据资源赋存情况，开采终了露天边坡岩体由生物碎屑灰岩类岩体构成，有节理、裂隙发育，地表岩体破碎，稳定性降低。矿区工程地质属层状结构坚硬工程地质岩组的简单类型。但露天边坡部分区域坡向与岩层倾向一致，形成顺向坡，易诱发小规模滑坡地质灾害，总体工程地质条件属中等类型。
2.3.4.3环境地质

（1）区域稳定性及地震

矿区在大地构造上地处华南褶皱系滇东南褶皱带广南-丘北断褶带内，四周距离大的断裂活动构造较远，构造活动对矿区及附近影响较小，区内地震活动相对较弱。据史书记载，从有明确记载至今文山共发生地震18次，震级为3.3～5.2级；广南、富宁有震感的5次。

另据《中国地震动态参数区划图（GB18306—2015）》，矿区地震动峰值加速度为0.05g，反应谱特征周期为0.40s，地震烈度为Ⅵ度，区域地壳稳定性稳定区。

矿区及周边自然环境现状：矿区范围为植被不太发育的荒山，无村寨及建筑物，周边无水源地、无自然保护区、无地质遗迹等。仅在矿区西南侧矿界6号拐点以外135m为广南-董堡二级公路，在矿山开采过程的爆破工作中，需在公路两端设置安全员，对公路进行值守，在爆破时间段将行人、车辆拦截于爆破影响范围300m以外，爆破结束后予以放行，避免造成危害。

（2）地质灾害现状

矿区范围内未发现滑坡、崩塌、地裂、泥石流及不稳定斜坡等现状地质灾害。

因矿山开采规模小，边坡岩体属层状结构坚硬工程地质岩组，稳定性好的生物碎屑灰岩边坡，但露天采场东南部为顺向边坡，终了边坡角大于岩层倾角，可能诱发小规模滑坡地质灾害。

矿区不良地质主要为处于发育时期的冲沟，一般小—中等。据水文地质工程地质修测成果，冲沟多位于划定矿区范围外，冲沟长度一般200-800m，宽20-50m，深一般10-15m。冲沟出露岩体为坚硬、抗冲刷能力强的灰岩，演变为地质灾害的可能性小。

（3）矿区岩矿石有害元素和放射性及对环境的影响

矿区矿石化学组分稳定，没有影响人体健康的有害元素超标、放射性元素和有害气体。虽然开采过程中会产生一定的粉尘，但通过采取有效的防治措施，对环境会造成影响较小。

（4）地表水、地下水污染现状

矿区内无地表水体，矿山最低开采标高在地下水水位之上，矿区岩溶中等发育，为岩溶含水区，属地下水敏感区。但矿山开采岩石为石灰岩，化学成分稳定、不含放射性，对含水层影响不大。

矿区西部民井井深150m，水位深度103m，标高1158m，水量50m3/d。水井水质清澈、透明、无色、无味，水体未受污染。矿区地下水位埋深在100m以下。

（5）废渣排放

矿区范围内岩石裸露，出露的矿石为石灰岩，可用于加工碎石、石粉加以全部利用，不存在废渣排放问题。

（6）环境地质预测评价

据矿区资源估算情况，未来矿山开采对象为Ⅰ号矿体，现开采深度最大68-75m。未来开采对地质环境的主要影响为：一是扩大露天采坑范围，二、改变地形地貌和土地性质。
矿山露天开采将改变矿山原有地形地貌，对原有地质景观产生破坏和影响，因矿区范围无地表水分布，矿山开采对地表水无影响。矿区位于地下水的补给区，地下水位低于资源估算标高，矿山开采对地下水影响小。
矿山为普通建筑石料用石灰岩矿，开采出的灰岩均可加利用。前期露天剥离产生的废土需收集、集中堆放，作为矿山恢复用粘土。
据矿区上述地质环境现状及矿山未来开采地质环境的变化趋势，矿山开采总体对地质环境破坏较大，地质环境质量属中等类型。
2.3.4.4开采技术条件小结
1、储量核实工作对矿区开展了相应地表水文地质、工程地质和环境地质调查，详细查明矿区主要含水层和隔水层的岩性、分布、产状与含水层的水位、富水程度及补给、泾流、排泄条件，结合前人勘查成果资料，满足核实对水文地质工程地质方面要求。矿床属以基岩岩溶裂隙水充水为主的矿床，主要含水层透水性强，矿体赋存于当地地下水位以上，大气降水是矿床充水的主要来源，矿床水文地质条件属以大气降雨汇集为主的简单类型。

2、矿区地质构造不发育，地层岩性简单，矿体及围岩属层状结构较坚硬工程地质岩组，其强度较高，稳定性较好。现状露天开采形成的边坡稳定性较好，但露天边坡东南部边坡坡向与岩层倾向一致，构成顺向边坡，露天边坡角大于岩层倾角，可能诱发小规模滑坡地质灾害。工程地质条件总体属中等类型。

3、另据《中国地震动态参数区划图（GB18306—2015）》，矿区地震动峰值加速度为0.05g，反应谱特征周期为0.40s，地震烈度为Ⅵ度，区域地壳稳定性稳定区。现状未发现大规模的崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，但露天采场东部为顺向边坡，终了边坡角大于岩层倾角，可能诱发小规模滑坡地质灾害；区内无重大污染源，矿石和废石化学成份稳定，不易分解出有害成份。随着矿床进一步开发，对地质环境产生的破坏作用和影响将越来越强烈，加剧现状地质灾害的可能性中等，危害、危险性小-中。核实区地质环境质量为中等类型。

综上所述，矿床开采技术条件属以工程地质、环境地质复合问题的中等类型（Ⅱ-4）。
2.4建设方案概况
本次预评价报告主要依据2026年5月智诚建科设计有限公司编制的《广南香吉经贸有限公司广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程初步设计（代可研）》，以下项目建设方案均依据该初步设计（代可研）中所设计的方案进行描述。

3.定性定量评价

根据企业已提供的广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿有关技术资料和现场调查、类比调查结果，以及设计方案所固有的系统特点，在对该建设项目主要危险因素分析的基础上，遵循突出重点、抓主要环节的原则，按照系统分析中自上而下逐步分解的原理，将整个评价对象首先划分为若干子系统，再将各子系统划分为不同的单元，对复杂的和重要的单元进一步划分为数个子单元，以此确保评价过程的系统性、完整性和针对性。

本报告根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号），并结合该矿山危险、有害因素的性质和主要危险、有害因素的分布情况，划分为8个单元进行评价，见表3-1。

表3-1 评价单元划分表
	序号
	评价单元划分
	评价方法

	1
	总平面布置单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	2
	开拓运输单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	3
	采剥单元
	露天采场子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)、安全检查表分析法(SCL)

	
	
	穿孔爆破子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法

	
	
	铲装运输子单元
	预先危险性分析法(PHA)

	4
	矿山供配电设施单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	5
	防排水单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	6
	临时排土场单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	7
	安全管理及其他单元
	预先危险性分析法(PHA)

	8
	重大危险源辨识单元
	/


根据《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》，本章节采用安全检查表分析法(SCL)、预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)等评价方法，按划分的评价单元对本项目可能存在的主要危险、有害因素的种类和严重程度进行定性、定量分析和评价。

3.1总平面布置单元

3.1.1周边环境及总平面布置危险、有害因素辨识与分析
（1）滑坡、坍塌

在开采过程中，未按矿山设计要求进行开采而发生设施破坏和伤亡事故。针对本项目设计产生坍塌的原因有：
1）采场剥采作业过程中，若开采中台阶坡面高陡，台阶高度过高，再加上矿岩构造、自然环境、地形地貌等固有因素的制约，边坡坍塌可能会影响到生产场地。

2）在露采过程中，随着台阶的推进，受构造影响可能会产生局部塌方；露天开采结束后形成的最终边坡也可能产生局部塌方，边坡岩石也可能出现塌落移动现象，特别是暴雨季节有发生滑坡的可能。

3）未按设计要求布置矿山防排水设施或损坏失效，导致边坡冲刷、失稳垮塌，因而造成人员伤害和设备、设施损坏。
4）场地道路的开挖边坡陡、缺乏有效支护。

5）在生产过程中使岩体受到某种条件的影响，破坏了岩体原有的稳定，从而导致坍塌事故的发生。

（2）触电

电气设备设施布局不当，如电力线架设、变压器的安装、配电房的设置等会发生触电事故。针对本项目设计来辨识发生触电事故的原因有：

1）矿山设备设施位于引雷区；

2）雷暴时人员位于山脊、大树等引雷设施下；

3）电力设施设备布局在人员易触及的地方；

4）电力线路的架设高度及线路布局走向不合理；

5）配电室未设置防雷接地设施。

（3）火灾

矿山储存有可燃易燃物品，机修时动火作业管理不善，配电室产生漏电等会导致火星产生，火源管理不善，会引发火灾事故。针对本项目设计来辨识发生火灾事故的原因有：

1）建筑的消防距离不满足消防安全要求；

2）未配置灭火器或灭火器放置地点、消防水池布局不当。

（4）厂(场)内车辆致害
矿山的运输道路布局不当，会导致厂(场)内车辆致害事故。针对本项目设计来辨识发生厂(场)内车辆致害的原因有：

1）矿区道路布局在坡度较大的地段。

2）矿区道路布局的转弯半径小，不能满足车辆转弯要求。

3）在运行过程中，由于路面窄、行车速度快、在行至弯道、运输车辆通过下方与公路的交叉路口时，易发生翻车、挤伤、撞坏设备等事故。

（5）不良工程地质

主要体现在设置在断裂构造及破碎带上的设置建构筑物、设施，因岩层软弱，承载能力低，当建构筑物载荷在超过地基承载能力时，导致基础下沉、变形、滑坡等。矿区地质构造相对简单，岩石完整性较好，采区内现状自然斜坡稳定，不良地质现象主要为开采过程中潜在不稳定阶段边坡，破坏地质环境的人类工程活动一般。矿山开采引发岩体大规模崩塌、滑坡的可能性小，导致环境恶化的可能性小。在今后开采活动中，采矿设施及人员有遭受掉石危害的隐患，建议对坡面浮石、危岩应及时清除，防止其坠落。
3.1.2周边环境及总平面布置预先危险性分析（PHA）
根据危险有害因素辨识和分析，对已辨识的危险、有害因素进行PHA分析，鉴别危险产生的原因，预测事故出现对作业人员及生产过程产生的影响，判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。总平面布置预先危险性分析见表3.1-1。

表3.1-1 总平面布置预先危险性分析

	危险有害因素
	诱发事故原因
	事故

模式
	事故后果
	危险等级
	对策措施

	建构筑物基础不均匀沉降、变形、滑坡


	①建构筑物布置于残积、坡积，断裂破碎带等不良工程地质地段；

②厂址不良工程地质现象未查明；

③厂址、生活区布置于滚石、滑坡、泥石流可能影响区域
	建构筑物沉降、变形、滑坡

滚石、滑坡、泥石流冲击、掩埋建构筑物、生活区。
	人员伤亡

财产损失
	IV
	①厂址选址和总图时应重视厂址的工程地质条件和环境条件；

②设计阶段，重要建构筑物应进行工程地质勘察，落实基础条件，宜避开不良工程地质地段；

③设计、施工中应根据工程地质的变化情况，采取措施及时进行调整。

	滚石

滑坡

坍塌
	①建构筑物区存在不良工程地质现象；②风化剥蚀和降雨影响，陡崖岩体脱落，斜坡上坡积滑动；③场地道路的开挖边坡陡、缺乏有效支护；④施工、生产废土缺乏有效的堆弃措施和管理。
	冲击、掩埋建构筑物、设施。滑坡
	人员伤亡

财产损失
	IV
	①建构筑物布置于工程地质及环境条件良好区段；

②各类场地、道路边坡采取加固措施，确保边坡稳固；

③加强施工和生产中废土、废石的规划堆存和管理。

	泥石流
	①建构筑物设施置于汇水面较大的区域；

②气象条件不详实，截排水设施不完善或失效
	建构筑物被冲刷、掩埋；溃决。
	人员伤亡财产损失
	III
	①合理优化厂址选址；②根据矿区气象条件，③设置可靠的截排洪设施，并加强管理。

	厂(场)内车辆致害
	①道路存在坡度大、弯道大、路面窄、缺乏安全防护及警示

②车况差

③气候影响

④驾驶违章和操作失误
	倾翻、坠落
	人员伤亡财产损失
	III
	①按厂矿道路设计规范进行道路设计；②设置防护设施及警示标牌；③加强车辆维护保养；④驾驶员持证操作，杜绝违章驾驶。

	道路运输及消防联系
	①各厂址间道路联系不完善或联系不畅；

②道路设施损坏。
	①设备、材料运输中断；②消防救援联系不及时。
	影响生产

财产损失
	II
	完善各厂区道路联系，确保道路运输和消防救援联系通道。


本系统应根据矿区工程地质、环境地质、气象、地形地貌等条件，应避免选址及布置过程中形成滚石、滑坡、泥石流等重大危险因素，对选址特殊，且条件限制的设施，应根据危险因素的诱发事故条件，采取措施，加以消除、预防和减弱；对运输可能造成的厂(场)内车辆致害也应引起重视，加强预防和管理。

3.1.3厂址选择安全检查表
根据《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)中的相关内容对该项目厂址选择进行对照检查。检查表见表3.1-2。

表3.1-2 厂址选择安全检查表

3.1.4总平面布置安全检查表

根据《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)及《厂矿道路设计规范》（GBJ22－1987）中的相关内容从总平面布置方面对该项目进行检查，见表3.1-3。

表3.1-3 总平面布置安全检查表

3.1.5周边环境影响评价

。
3.1.6单元小结

依据该项目初步设计（代可研）方案，通过查对本工程厂址选择及总平面布置与相关法律、法规、标准和规范的符合程度，厂址选择及总平面布置符合有关法律、法规、标准和规范要求。

。
3.2.2预先危险性分析

表3.2-1 开拓运输单元预先危险性分析表

3.2.3安全检查表

设计采用公路开拓汽车运输方式，依据《厂矿道路设计规范》（GBJ22－1987）及《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020）的相关条款对该建设项目的开拓运输进行安全检查，见表3.2-2。

表3.2-2 开拓运输安全检查表
3.2.4单元小结

。
3.3采剥单元

3.3.1采剥单元危险有害因素辨识
（1）滑坡、坍塌、泥石流

边坡滑坡、坍塌事故是最常见的露天矿山安全事故之一，主要原因是进行采剥作业破坏了原矿（岩）石的初始平衡状态，导致矿（岩）体内部应力集中，当重新分布的应力超过矿（岩）体或其构造的强度时，将会发生矿（岩）体失稳，如果不及时采取措施或措施方法不当，就会发生边坡坍塌、滑坡。

造成边坡滑坡、坍塌事故的主要因素：

1）受地质构造变化的影响，使岩体结构强度降低，导致岩体本身稳定性差，矿山开采过程中对岩体的二次破坏，致使岩体失稳加烈；

2）采矿顺序或采剥工艺不合理，改变了岩体应力的分布体失稳产生滑坡、坍塌等事故；

3）未严格按设计施工，致使台阶超高，坡面角和台阶宽度与设计不符合，致使形成高陡边坡；

4）矿山未按设计进行开采，出现超挖、超采、掏采、边坡角过陡等，均可能发生坍塌；

5）采场未设置相应的排水设施，排水设施不完善，疏于管理、导致大气降水冲刷边坡，发生泥石流。

易发生滑坡、坍塌、泥石流事故的场所：露天采场边坡、运输道路边坡。

（2）物体打击

矿山的剥离及铲装作业过程中，人员处于会坠落、掉落物体下方，会发生物体打击事故。

引起物体打击的原因主要包括：

1）矿区地形坡度陡，植被破坏后难以恢复，地表岩石松散，剥离期间易导致滚石伤害；

2）地表岩石裸露，矿山雨季生产期间易发生滚石伤害；

3）引起物体打击的主要原因：

①在松散断裂带边坡脚作业。

②坡面上的浮石危石未及时清除或清除不彻底。

③在高处作业的人员不小心碰掉工具、材料，浮石等。

④安全帽等劳动防护用品穿戴不齐全。

⑤思想不集中，对出现的危险不能及时做出反应。

易发生物体打击的场所：剥离工作面、物料装卸场所及设备、设施检修场所。

（3）高处坠落

人员、车辆等设备在采场作业处于会坠落的场所或位置，如台阶上面、人员位于设备、场所高度大于2m的地方，会发生高处坠落事故。

引起高处坠落的原因主要包括：

1）在采掘、铲装过程中，由于违章载人、违章作业或而导致人员坠落或挖掘机和装载机倾翻引发伤亡事故；

2）采场工作平台及铲装平台宽度不足，平台边沿矿岩松散、不稳固，导致设备坠落、倾翻造成人员伤害、设备损坏；

3）在临近边坡作业时，挖掘机、装载机及自卸汽车的作业应严格按照操作规程作业，挖掘机、装载机及自卸汽车超出作业平台边缘，极有可能发生作业人员及车辆坠落事故；

4）矿山采场工作台阶较高，因此整个采剥作业地点均属于高差大于2m的作业场所，一旦人跌倒，就有可能发生坠落或跌落，轻则骨裂腰断，重则死亡；

5）作业人员因平台边缘岩土松散不稳固，或因脚底打滑而发生高处坠落；

6）装车时不听信号、高速倒车上坡、强抢进位、卸排作业时无人指挥，安全车挡高度、宽度达不到要求，强行用倒车冲撞排弃废石土以清理平整场地等造成的高处坠落事故和车辆事故；

7）无证驾驶、疲劳驾驶、身体不适、路况不熟、麻痹大意等均会造成高处坠落事故和车辆事故；

8）作业人员违章操作，穿戴不合规定的防护用品进行操作。

易发生高处坠落的场所：高于2m的工作平台、维修平台及坡面角大于30°的边坡工作面。

（4）机械致害
机械致害是指机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械致害。

矿山设计采用挖掘机或装载机铲装，汽车运输矿石；剥离的废土石由挖掘机或装载机进行装车，自卸汽车进行运输。

发生机械致害事故的原因有：

1）作业人员违章操作，穿戴不合规定的防护用品进行操作；

2）作业人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

3）破碎设备的安全防护装置缺乏或不完善；

4）跨越或接触运转的机械设备部份；

5）在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生。

6）安全管理存在不足、现场管理混乱、操作人员未经上岗培训。

易发生机械致害的场所：操作、维修运转的挖掘机、装载机、运输车辆等设备。

（5）厂(场)内车辆致害
矿山的铲装作业会发生厂(场)内车辆致害事故，厂(场)内车辆致害事故发生与路况、车况、驾驶技术、天气条件等有关。

发生厂(场)内车辆致害事故的原因有：

1）作业平台路面凹凸不平、坡度较大，导致装载机及自卸汽车自动下滑而导致厂(场)内车辆致害；

2）挖掘机、装载机在作业平台上挖装矿石，如果作业平台宽度不足，边坡高度过高，未严格按操作规程操作，均有可能导致厂(场)内车辆致害事故发生。

3）装载机驾驶员疲劳驾驶、酒后驾驶、无证驾驶、人货混装驾驶等违章作业将导致厂(场)内车辆致害；

4）雨天及下雪天未采取防滑措施导致厂(场)内车辆致害事故。

引起厂(场)内车辆致害的主要原因：

（1）违章驾驶、违章作业；

（2）运输设备和工具、器具有缺陷；

（3）安全防护装置失效；

易发生厂(场)内车辆致害的场所：采场内矿石装卸、运输场所。

3.3.2采场子单元

3.3.2.1预先危险性分析(PHA)

采剥单元危险、有害因素有：边坡失稳、滚石、高处坠落、机械致害、厂(场)内车辆致害、触电、爆破伤害（早爆、延爆、拒爆、爆破飞石、爆破冲击波、爆破振动）等。

表3.3-1 露天采场单元预先危险性分析表

预先危险性分析结论：通过PHA分析，Ⅲ级或Ⅲ级以上是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏。边坡失稳是主要的危险、有害因素，需要采取防范对策措施，其他事故为需要引起重视的危险因素。

3.3.2.2边坡失稳鱼刺图分析

露天开采的主要危险是边坡失稳引起滑坡、坍塌，轻则会导致设备损坏、采场道路损毁，重则引起人员伤亡，严重影响矿山生产，甚至停产。因而对矿山边坡稳定性必须予以足够的重视。

一、边坡失稳事故鱼刺图

本鱼刺图分析了边坡失稳的主要因果关系，用于对边坡危险因素的预测和分析。从图3.3-1可看出，影响采场边坡失稳的原因主要有：地质因素(主要为边坡体内存在软弱结构面)、边坡角过陡、无序开采、地表水的入渗导致岩体强度降低以及边坡管理不善。具体分析如下：
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图3.3-1 采场边坡失稳的鱼刺图分析

1)地质因素：

主要有：边坡角若与岩层层面一致易出现滑坡；在节理裂隙发育地段，若边坡角过大，易出现滑坡、塌方等事故；工程地质（断层、节理、裂隙、软弱带、矿岩物理力学性质等）和水文地质资料不详可能会出现边坡失稳事故；山崩、泥石流、洪水淹没等灾害。

2)地质构造发生滑坡的几种形式：

①由于边坡上部的岩土结构松散破碎，易形成圆弧形的滑坡；

②存在于边坡上方的与边坡同面的层状结构的岩体或层面，两种不同的岩面接触面，斜切而成的边坡三角体，容易产生滑坡；

③岩性构造：控制矿区的一区构造，控制采矿的二级构造，控制三个台阶以上的三级构造，以及边坡体内的软弱夹层等不连续面，只要这些不连续面与边坡同向，都有可能构成滑体的滑动面，尤其是这些不连续的倾角，两个不连续面交线的倾角小于边坡时，大型滑坡的可能性更大；

④延伸2m以上的四级构造(如边坡的节理，裂隙层理)以及2m以下的节理，裂隙对边坡岩体强度具有弱化作用和破坏台阶的作用。

3)水的因素：

地表水对边坡的冲刷及渗水将增加边坡荷重，这对边坡稳定产生危害。

4)边坡结构因素：

台阶过高会引起台阶失稳，产生滑坡、崩落、滚石；整体边坡角度过陡，将产生大型滑坡。

5)生产因素：

靠帮穿孔爆破，对边坡的稳定有着至关重要的影响。靠近边坡帮排孔﹑布孔不当﹑药量过大﹑没有采用微差爆破都有可能破坏边坡岩体，造成边坡失稳。日常生产靠边坡爆破产生的炮震，有可能导致局部边坡稳定受到影响。

6)边坡管理因素：

开采方法不当，靠帮边坡部位产生超挖，欠挖，以及护坡工作没有做到位而影响边坡的稳定。

7)设计因素

台阶过高、平台宽度不够等都会造成边坡稳定性下降。

二、可能导致本项目边坡失稳的影响因素分析

1)地质因素及地质构造发生滑坡

矿体属沉积型碳酸盐岩类石灰岩矿床，为一套浅海相厚层结晶灰岩，矿体赋存于矿体赋存于上泥盆统革当组二段（D3g2）岩性灰白、浅灰、灰色、厚层—块状结晶灰岩、结晶颗粒灰岩夹条带状微泥晶灰岩中。矿体顶、底板围岩强度高，节理裂隙较发育，完整性差，稳定性中等。据采场现状调查，矿山开采在高陡边坡的情况下，可能会引发山体崩塌、滑坡等工程地质问题。

2)水的因素

大气降水是采场充水的主要因素，但地形有利于大气降水自流排出采场。若雨季突遇暴雨，无防排水沟阻截地表水对边坡冲刷，有可能引起滑坡、泥石流等地质灾害。
3)边坡结构因素：

开采标高：1342.4-1227m，安全平台宽度：4m，清扫平台宽度：6m，台阶高度：12、13m，工作台阶坡面角：75°，终了台阶边坡角：65°，最终边坡角48°。该矿山的灰岩矿石硬度较高，岩土物理力学性质相对稳定，一般不会发生大规模的边坡失稳、滑坡。

4)边坡管理因素：

如果开采方法不当，靠帮边坡部位超挖，欠挖等，以及护坡工作没有做到位会影响边坡的稳定。

5)设计因素：

初步设计（代可研）中台阶高度12、13m，工作台阶坡面角75°，符合规程要求，在开采过程中严格按照设计要求控制台阶参数一般不会发生边坡失稳、滑坡等地质灾害。

3.3.2.3边坡稳定性分析计算

。
3.8重大危险源辨识单元
3.8.1按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识
《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）根据物质不同的特性，将危险物质分为爆炸品、易燃气体、毒性气体、易燃液体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质、氧化性物质、有机过氧化物、毒性物质八大类，并且分别给出了物质的名称及其临界量。

危险化学品重大危险源分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过危险物质规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：
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式中：q1，q2 …… qn —每种危险化学品实际存在量，单位为（t）。

Q1，Q2……QN—与各危险化学品相对应的临界量，单位为（t）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，项目涉及的危险化学品的临界量如下表：

表3.7-3 危险化学品的临界量

	化学品品名
	类别
	危险性分类及说明
	临界量

	柴油
	易燃液体
	丙类易燃液体
	5000t


3.8.2重大危险源辨识小结

广南香吉经贸有限公司广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿在矿山生产过程中只涉及车辆（挖掘机、装载机）及机械设备使用的0#柴油，不进行生产、加工，属正常使用，场内未设置油库。矿山的工序能耗为每吨矿岩0.999kg，柴油的使用不构成重大危险源。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的重大危险源申报范围，对矿山进行重大危险源综合辨识后，确认该矿山不构成重大危险源。

4.安全对策措施建议

4.1各单元安全对策措施建议
。
5.3安全预评价结论

评价组根据对评价项目的现场调查和相关资料的分析，完成了项目主要危险、有害因素的辨识和分析，对项目进行了较为科学合理的单元划分，并按照所选择的评价方法，对项目中存在的危险、有害因素进行了全面的定性评价，提出了合理可行的安全对策措施。

按照评价要求和各单元的分析评价结论，对广南香吉经贸有限公司广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程建设项目形成以下预评价结论：

广南香吉经贸有限公司广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程建设项目证照齐全、有效，建设项目建设程序合法。

广南香吉经贸有限公司广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程建设项目的选址合理，符合有关法律、法规、标准和规程的规定。

《广南香吉经贸有限公司广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程初步设计（代可研）》方案中的工艺设计总体上符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)等有关规定，露天开采各工艺参数符合相关规范要求。

项目中虽然存在滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流、爆破伤害、物体打击、高处坠落、厂(场)内车辆致害、机械致害、水害、触电、粉尘、其他等潜在的危险和有害因素，但在项目建设施工和生产过程中，通过落实设计方案中的安全对策措施和本次安全预评价报告补充的安全对策措施，切实针对项目中危险、有害因素对设计和生产设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，即可为满足该项目安全生产的要求奠定基础，该项目潜在的危险、有害因素能得到控制，在可接受的范围内。

经评价认为：广南香吉经贸有限公司广南县神仙坡建筑石料用灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程建设方案从安全生产角度符合国家相关法律、法规、规章、标准和规范的要求。

在今后的设计、施工和生产过程中，建设单位应按有关法规和标准的要求，认真落实各项安全措施和预防手段，确保该建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。根据本安全预评价报告中提出的安全对策措施，该建设项目应在下一步安全设施设计中进行完善与补充，以保证该建设项目建成投产后能安全运行。

6.附件及附图

6.1附件
委托书

资料真实性承诺书

营业执照

采矿许可证

项目投资备案证

储量评审意见书及备案证明

从业告知书

初步设计（代可研）资质、扉页

6.2附图

现状地形图

总平面布置图

基建终了图

开采终了图

防排水系统图

A-A'终了剖面图

B-B'终了剖面图

供配电系统图

[image: image3.png]


 
[image: image4.wmf]1

Q

q

....

Q

q

Q

q

N

n

2

2

1

1

³

+

+

+



