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前  言
随着我国法制化的日趋健全和完善，安全生产监督管理体系也逐步向科学化、规范化、制度化发展，安全评价作为现代先进安全生产管理模式的主要内容之一越来越受到重视。“安全第一、预防为主、综合治理”是我们党和国家始终坚持不渝的安全生产方针，开展安全评价正是突出“安全第一”，体现“预防为主、综合治理”的一项重要工作，是安全生产方针在企业安全生产中的具体体现。安全评价不仅能有效地提高企业和生产设备的本质安全程度，而且可以为各级应急管理部门的监督检查和决策提供有力的技术支撑。

本次现状评价对象为武定县狮山镇大石头房砖厂，该砖厂是一家砖瓦用页岩开采的个体经营单位，经营范围为砖瓦用页岩的制造、销售。该项目位于武定县城约154°方向，平距约4.0km处，行政区划隶属武定县狮山镇香水村委会大石头房村所辖。

本项目所属矿山已开采多年，根据《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发（2015）第38号）的文件要求，2020年矿山完成了改造升级，开采矿种为砖瓦用页岩，生产规模为5.00万t/a。2020年4月，武定县狮山镇大石头房砖厂委托云南上立矿业有限公司编制了《云南省武定县狮山镇大石头房砖厂砖瓦用页岩矿5万t/a采矿工程安全设施设计》，该安全设施设计通过专家组审查并在楚雄州应急管理局备案。基建完成后，企业委托辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司于2020年6月编制了《武定县狮山镇大石头房砖厂砖瓦用页岩矿5万t／a采矿工程安全设施验收评价报告》，矿山通过专家组安全设施验收并取得楚雄州应急管理局核发安全生产许可证。该安全设施设计为本次安全现状评价提供了依据。
项目所在制坯生产车间位于采区西北侧，隧道窑位于制坯生产车间北侧，紧邻制砖生产线。砖厂年产6000万块页岩砖，现有2座隧道窑，产能分别为3200万块/a和2800万块/a。
当前武定县狮山镇大石头房砖厂页岩矿安全许可证已到期（自2023年6月2日至2026年6月1日），根据《云南省应急管理厅办公室关于调整非煤矿山安全生产行政许可权限的通知》（云应急办〔2025〕14号）的规定：“对于危险性较小的持有合法有效采矿许可证的地热、温泉、矿泉水、卤水（盐岩）、砖瓦用粘土（含页岩）等资源开采活动的安全生产许可，除利用井巷开采且有人员出入井的以外，其安全设施设计不实施行政审查审批（企业组织专家审查即可），不核发安全生产许可证，也不纳入非煤矿山统计范围，其日常安全监管工作由属地县级应急管理部门负责”。为便于武定县应急管理部门日常安全监管，武定县狮山镇大石头房砖厂委托辽宁诺诚安全科技有限公司为武定县狮山镇大石头房砖厂进行安全现状评价工作。

在接受武定县狮山镇大石头房砖厂安全评价工作的委托之后，我公司立即组成安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作。于2026年5月13日对武定县狮山镇大石头房砖厂进行了现场调研和有关资料收集整理，采用可靠、适用的评价方法对该企业安全生产进行了现状评价，提出了相应的安全对策措施，得出了评价结论。于2026年7月编制完成了《武定县狮山镇大石头房砖厂安全现状评价报告》。

在编写本评价报告的过程中，得到了武定县狮山镇大石头房砖厂有关领导和相关人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和其它技术资料，在此一并表示感谢。

目  录
1

1评价范围与依据

11.1评价对象和范围


21.2评价依据


141.3安全评价原则


151.4安全现状评价程序


151.5评价报告声明


161.6评价基准日


172建设项目概述


172.1建设单位概况


222.2自然环境概况


242.3建设项目地质概况


292.4 矿山设计情况


342.5 砖厂生产现状


422.6 安全生产管理


472.7安全运行情况


482.8现场勘查照片


593危险、有害因素辨识分析


593.1主要危险、有害因素辨识与分析


813.2主要危险、有害物质辨识与分析


823.3重大危险源辨识


844评价单元划分及评价方法选择


844.1评价单元的划分


854.2评价方法的确定


885定性定量分析评价


885.1场址选择及总平面布置单元


915.2露天开采单元


975.3开拓运输系统单元


985.4防排水和防灭火单元


995.5供配电系统单元


1025.6制砖生产装置及工艺评价单元


1055.7安全管理单元评价


1085.8重大生产安全事故隐患判定单元


1126安全对策措施与整改建议


1126.1安全隐患及整改措施


1126.2对策措施建议


1197安全现状评价结论


1197.1项目符合性评价结果综述


1207.2需重视的安全对策措施和建议


1217.3安全现状评价结论


1238附件及附图


1238.1附件


1248.2附图





1评价范围与依据

1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象

本次评价对象为：武定县狮山镇大石头房砖厂。

1.1.2评价范围

（1）武定县狮山镇大石头房砖厂矿区范围

采矿许可证证号：C5323292013057130129855，有效期限：壹拾年，自2020年2月10日至2030年2月10日，矿区范围坐标见表1.1-1。
表1.1-1  矿区范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	矿1
	2821425.70
	34542031.16

	矿2
	2821533.06 
	34542049.96

	矿3
	2821599.06
	34542049.96

	矿4
	2821599.38
	34542124.85 

	矿5
	2821541.70
	34542195.96

	矿6
	2821453.06
	34542133.96 

	矿7
	2821437.06 
	34542208.96 

	矿8
	2821448.92
	34542266.02 

	矿9
	2821307.89 
	34542207.84 

	矿10
	2821305.06 
	34542127.06 

	开采标高
	1795～1762m

	矿区面积
	0.0406km²


（2）设计范围

开采范围为武定县狮山镇大石头房砖厂矿区范围。开采面积为0.0406km2，开采标高为1795m～1762m，开采深度为33m，矿区范围由10个拐点圈定。设计将矿区东侧乡村公路50m范围划为保护区，禁止开采。

（3）本次安全现状评价评价范围

本次项目安全现状评价的矿区平面范围与设计的开采范围一致，现状评价内容包括总平面布置、采剥工艺、开拓运输、防排水和防灭火、供配电、制砖生产装置与工艺、安全管理。

凡涉及本工程项目的外部运输安全、油类存储、消防、职业病及防治、环保、地质灾害评估等问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。
1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1国家法律
《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令[1992]第六十五号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》（中华人民共和国主席令[2009]第十八号）修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第七十号，2021年6月10日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》（中华人民共和国主席令第八十八号），自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令[1994]第二十八号，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》（中华人民共和国主席令第二十四号）第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令[1986]第三十六号，2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订，自2025年7月1日起施行)；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2007]第六十九号；由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2024年6月28日修订通过，自2024年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[1998]第四号，2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改《中华人民共和国道路交通安全法》等八部法律（中华人民共和国主席令第八十一号）修订，自2021年4月29日起施行）；

《中华人民共和国生态环境法典》（中华人民共和国主席令第七十号，2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过，自2026年8月15日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2001]第六十号，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次（中华人民共和国主席令第二十四号）修正；自2018年12月29日起施行）。

1.2.1.2行政法规

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2010]586号，2011年1月1日起施行）；

《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订;根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；

《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布，自2011年7月1日起施行）；

《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日公布；根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2014年7月29日起施行）；

《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。
《电力设施保护条例实施细则》（国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部令第8号，自1999年3月18日起施行；根据2011年6月30日国家发展和改革委员会令第10号第一次修改；根据2024年1月4日国家发展改革委令第11号第二次修订）。

1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，自2009年6月8日起实施；原国家安全生产监管总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（中华人民共和国应急管理部令第19号，2026年6月1日实施）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日施行）；

《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日）；

《关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（应急〔2025〕27号，自2025年3月29日起施行）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；

《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号，自2023年5月15日起施行）；
《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）

《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日施行）

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号，2023年8月25日）；

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）；

《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日)；

《应急管理部关于进一步加强安全评价机构监管的指导意见》（应急〔2023〕99号，2023年9月29日）；

《安全评价检测检验机构管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第20号，2026年7月1日实施）；
《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；

《国家矿山安全监察局发布<关于印发

 HYPERLINK "https://www.chinamine-safety.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tzgg/202406/t20240617_492306.shtml" \t "https://www.chinamine-safety.gov.cn/fw/ksaqkj/lhjszbttml/202407/_blank" 2024

 HYPERLINK "https://www.chinamine-safety.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tzgg/202406/t20240617_492306.shtml" \t "https://www.chinamine-safety.gov.cn/fw/ksaqkj/lhjszbttml/202407/_blank" 年矿山安全先进适用技术及装备推广目录与落后工艺及设备淘汰目录的通知>》（矿安〔2024〕68号，2024年6月17日）；

《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）；
《国家矿山安全监察局关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案>的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月14日）；
《矿山救援规程》（应急管理部令第16号，2024年7月1日）；
《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综〔2025〕12号，2025年7月1日）

《国家矿山安全监察局关于进一步加强矿山企业安全生产主体责任落实的指导意见》（矿安〔2026〕77号，2026年6月18日）。

1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议（公告第58号）《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正；2024年12月，云南省十四届人大常委会第十三次会议审议通过《云南省人民代表大会常务委员会关于废止和修改部分地方性法规的决定》）；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）

《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）
《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）；

《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>的通知》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日）；
《云南省应急管理厅办公室关于调整非煤矿山安全生产行政许可权限的通知》（云应急办〔2025〕14号，2025年11月7日）。

1.2.2标准规范
《生产安全事故分类与编码》（GB6441-2025，2026年7月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023，2025年1月1日）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005；2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，2022年1月1日）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，2022年1月1日）；

《个体防护装备配备规范 第5部分：建材》（GB 39800.5-2023，2025年1月1日》
《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《烧结砖瓦工厂设计规范》（GB 50701-2011，2012年6月1日）；
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日）；

《高处作业分级》（GBT3608-2025，2026年5月1日）；

《矿山安全标志》（GB/T14161-2008，2009年10月1日）；
《安全色和安全标志》(GB2894-2025，2026年3月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T23821-2022，2022年11月08日）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日)；

《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010，2010年12月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010，2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017，2018年7月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011，2012年6月1日）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014，2015年5月1日）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.3-2009，2009年12月1日）；
《带式输送机安全规范》（GB14784-2013，2014年7月1日）；
《烧结普通砖》（GB/T5101-2017，2018年11月1日）；
《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T2063-2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（KA/T2075-2019，自2020年2月1日）；

《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》（AQ9010-2019，2020年2月1日实施）；

《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日实施）；
《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024，2024年11月01日实施）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日）。

1.2.3合法性文件

营业执照（统一社会信用代码：92532329MA6KBUEG82）；

采矿许可证（证号：C5323292013057130129855）；

原安全生产许可证（证号：（楚）FM安许证字【2020】015）。
1.2.4技术文件

《云南省武定县狮山镇大石头房砖厂砖瓦用页岩矿资源储量核实报告》（云南华鹏爱地资源勘查有限公司，2017年12月）；
《云南省武定县狮山镇大石头房砖厂砖瓦用页岩矿5万t/a采矿工程初步设计（代可研）》（云南上立矿业有限公司，2020年4月）；

《云南省武定县狮山镇大石头房砖厂砖瓦用页岩矿5万t/a采矿工程安全设施设计》（云南上立矿业有限公司，2020年4月）；
《武定县狮山镇大石头房砖厂砖瓦用页岩矿5万t／a采矿工程安全设施验收评价报告》（辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司，2020年6月）；
《武定县狮山镇大石头房砖厂砖瓦用页岩5.00万t/a露天开采项目安全现状评价报告》（云南大成安全技术服务有限公司，2023年4月）；
《武定县狮山镇大石头房砖厂边坡稳定性分析报告》（中裕工程集团有限公司，2026年5月）。

1.2.5其它评价依据

安全现状评价委托书；

提供资料真实性承诺书；

《采矿工程设计手册》，煤炭工业出版社，2003；

《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001；

《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

1.3安全评价原则
《安全评价通则》第6.6.1条规定：安全评价机构应根据客观、公正、真实的原则，严谨、明确的做出安全评价结论。

辽宁诺诚安全科技有限公司在对武定县狮山镇大石头房砖厂进行安全现状评价工作中，将始终坚持以下原则：

1．严格执行国家现行有关法律、法规、标准和规范的要求，对该企业申请安全生产许可证应具备的安全生产条件进行科学、公正、合法、自主的评价；

2．执行行业现行有关法规、标准、规范和政策的要求；

3．采用适用、可靠的评价技术和评价方法，保证评价的针对性，确保评价质量；

4．恪守职业道德，遵循诚实守信的原则，对被评价企业的技术资料和商业运作保密。

1.4安全现状评价程序
评价工作程序按《安全评价通则》AQ8001-2007的要求开展工作，包括：前期准备；危险、有害因素辨识与分析；划分评价单元，选择评价方法；进行定性、定量评价；提出相应安全对策措施；确定评价结论并提出建议；编制安全现状评价报告。具体的安全现状评价工作程序如图1.4-1所示。
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图1.4-1 安全现状评价程序图

1.5评价报告声明
本评价报告是受武定县狮山镇大石头房砖厂委托，依据《安全评价通则》规范要求，为该企业生产指导及便于当地应急管理部门日常监管工作而编制的，专属委托方使用。自评价基准日起，除按规定上报应急管理部门外，我公司不会将本评价报告内容向其他任何单位和个人提供，也不会将本评价报告的全部内容，在媒体上或以其他形式公开发表（安全评价技术研究成果除外），仅按《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第20号）规定，公开评价报告的部分内容。

1.6评价基准日
评价组于2026年5月13日对武定县狮山镇大石头房砖厂进行了现场勘查，针对砖厂现场、安全管理等方面存在的安全隐患问题，提出了整改建议措施。企业针对检查过程中发现的问题于2026年6月22日完成整改，并将整改情况进行了反馈。评价组技术人员于2026年6月22日对整改情况进行进行现场情况复核。

评价基准日为2026年6月22日。

2建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1建设单位简介

武定县狮山镇大石头房砖厂是一家砖瓦用页岩开采的个体经营单位，经营范围为砖瓦用页岩的制造、销售。

项目所在矿山已开采多年，根据《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发（2015）第38号）的文件要求，2020年矿山完成了改造升级，开采矿种为砖瓦用页岩，生产规模为5.00万t/a。

项目所在制砖生产线位于采区西北侧，年产6000万块页岩砖，现有2座隧道窑，产能分别为3200万块/a和2800万块/a。隧道窑位于制砖生产线北侧，紧邻制砖生产线。

当前武定县狮山镇大石头房砖厂页岩矿安全许可证已到期（自2023年6月2日至2026年6月1日），根据《云南省应急管理厅办公室关于调整非煤矿山安全生产行政许可权限的通知》（云应急办〔2025〕14号）等规定：“对于危险性较小的持有合法有效采矿许可证的地热、温泉、矿泉水、卤水（盐岩）、砖瓦用粘土（含页岩）等资源开采活动的安全生产许可，除利用井巷开采且有人员出入井的以外，其安全设施设计不实施行政审查审批（企业组织专家审查即可），不核发安全生产许可证，也不纳入非煤矿山统计范围，其日常安全监管工作由属地县级应急管理部门负责”。为便于武定县应急管理部门日常安全监管，武定县狮山镇大石头房砖厂委托辽宁诺诚安全科技有限公司为武定县狮山镇大石头房砖厂进行安全现状评价工作。企业已取得的相关证照信息如下：

一、营业执照

二、采矿许可证

矿区范围由10个拐点圈定，矿区范围拐点坐标见表1.1-1

三、原安全生产许可证

2.1.2矿区地理位置及交通

云南省武定县狮山镇大石头房砖厂位于武定县城约154°方向，平距约4.0km处，行政区划隶属武定县狮山镇香水村委会大石头房村所辖。矿区地理坐标极值：东经102°25′10″～102°25′90″，北纬25°29′53″～25°30′20″。

矿区至武定县狮山镇有乡村公路相连，至武定县城公路里程约4.5km，武定距昆明市公路程约78km，距楚雄公路里程约157km，交通便利。详见交通位置图2.1-1。
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图2.1-1  矿区地理位置图

2.1.3矿山周边情况

武定县狮山镇大石头房砖矿区东侧有一条乡村公路，北东侧为荒山；北侧为大石头房村，距离采场约450m；矿区西侧有水塘（非砖厂所有），距离采场约50m；南侧为耕地；南西侧为G5京昆高速武定至昆明段，高速路距离矿区约220m；入场公路从矿区北东侧入场。武定至铺西的乡村公路从矿区东侧通过，紧邻矿区。有高压线从矿区上部穿过，高压线铁塔最近点距离矿区约80m，离地高度较高。矿区周边无其他矿区存在，砖厂区域内及周边无变电站、学校、风景名胜及水源地等重要设施。矿区周边环境相对简单，外部开采条件较好，周边环境对开采无影响。

图2.1-2  周边环境卫星图

2.2自然环境概况
（1）地形地貌

矿区地处滇中高原、云岭东部，属构造剥蚀低中山地貌区。矿区位于菜园河右岸斜坡地带，总体地势北东高，南西低，最高点位于矿区南东侧的山脊，海拔标高2130m，最低点为矿区北西侧沟谷（为当地最低侵蚀基准面1700m），海拔标高1700m的菜园河，相对高差430m，沟谷、地形切割中等。矿区基本为单面坡地形，自然坡度15°～20°，属构造侵蚀剥蚀低中山地貌。矿区范围内植被以灌木、杂草为主，大部分基岩裸露于地表，外围植被以松树、灌木为主，杂草次之。

（2）水文

矿区处于菜园河右岸斜坡地带，矿区内无地表水系分布，大气降水转化为地表径流后流入菜园河中。

（3）气象
矿区属亚热带高原季风气候，气候温和，气温日差较大，年差较小，雨量充沛，干湿分明。年平均气温15.1℃，最高32.5℃，最低-6.5℃；多年平均降雨量988.9mm，最大1522.3mm，最小766.5mm，80%集中于6-10月，干雨季分明；年蒸发量1500-2100mm，最强在3-5月；每年11月至次年2月有20-80天的霜期。

（4）地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015划分，矿区所在地武定县地震动峰值加速度为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.45s，抗震设防烈度Ⅶ度，设计地震分组为第三组。工程建设应引起高度重视，并按抗震设防烈度Ⅶ度进行设防。区域地壳稳定性为次稳定区。

（5）区域经济概况

矿区北面为大石头房村，距离矿区较远，矿山的开发对居民的生产生活影响较小。居民以农业种植业为主，主产稻谷、小麦、玉米、油菜等农作物。农村富余劳动力资源丰富，利于乡镇个体企业发展。

2.3建设项目地质概况

本评价报告的地质资料依据2017年12月云南华鹏爱地资源勘查有限公司编制的《云南省武定县狮山镇大石头房砖厂砖瓦用页岩矿资源储量核实报告》进行叙述。

2.3.1矿区地质

2.3.1.1地层

矿区内出露侏罗系中统张河组（J2z）地层，矿区东侧出露三叠系上统舍资组、冯家河组（T3s+J1f）地层，各地层岩性特征由老至新简述如下：

①三叠系上统舍资组、冯家河组（T3s+J1f）：岩性为紫红色泥岩与杂色泥质页岩夹杂色石英砂岩、粉砂质泥岩。泥砂质结构，中厚层状构造。分布于矿区东侧。

②侏罗系中统张河组（J2z）：岩性为紫红色中厚层状泥岩夹粉砂质泥岩，局部夹有泥质页岩和泥灰岩，泥质结构，中厚层状构造，层位稳定，地层呈单斜层状产出，产状：280～290°∠14°，地表岩石风化强烈，以全-强风化为主，风化裂隙较发育，岩石破碎，多呈粘土状、碎石状，矿区内大面积出露，为主要工采矿源，区域地层厚度175～807m。本区内未见为成岩出露。

2.3.1.2构造

矿区处于石梯坡—来鹤山断层（F1）东侧。矿区范围内表现为倾向北的单斜构造，岩层产状：280～290°∠14°。矿区内无断层、褶皱通过，仅有节理裂隙分布，野外调查中可见二组节裂隙发育：

①组：产状193°∠56°，微张～闭合，线密度4～5条/m，延伸长度0.5～1m，泥质充填，裂隙发育间距0.3～0.5m；

②组:产状193°∠56°，微张～闭合，线密度2～3条/ m，延伸长度1～2 m，泥质充填，裂隙发育间距0.5～1m。

2.3.1.3岩浆岩

矿区内无岩浆岩活动不发育，未见岩浆岩出露。

2.3.2开采技术条件

2.3.2.1水文地质条件

（1）地表水文特征
矿区处于菜园右岸斜坡地带，矿区地下水类型为碎屑岩孔隙裂隙层间水，含水层为侏罗系中统张河组（J2z）紫红色泥岩、粉砂质泥岩地层，岩层透水性较差，富水性弱，地下水水量贫乏，地下水径流模数0.5～1.0L/S·km2，矿区范围内无泉水出露，矿区处于地下水的补给及径流区，主要接受大气降水补给，补给途径主要为降水沿节理裂隙下渗补给，补给、就近排泄的特点。最低开采标高为1762m，高于本区最低侵蚀基准面，矿区北西侧沟谷，海拔标高1700m。矿区位于斜坡中部，矿山枯季开采没有地下渗出，雨季开采可能有少量地下水渗出。未来矿坑充水来源为大气降水，充水水量小，斜坡地形以有利于自然排水，对矿床开采影响不大，矿床开发存在涌、突水问题的可能性较小。矿山生活用水直接从大石头房村引取自来水；生产用水从矿区西侧水塘中引取。

矿区属亚热带高原季风气候，气候温和，气温日差较大，年差较小，雨量充沛，干湿分明。年平均气温15.1℃，最高32.5℃，最低-6.5℃；多年平均降雨量988.9mm以上，最大1522.3mm，最小766.5mm，80%集中于6～10月，干雨季分明；年蒸发量1500-2100mm，最强在3～5月；每年11月至次年2月有20～80天的霜期。
（2）含（隔）水层特征

根据区域水文地质资料和实地调查，矿区主要含（隔）水层为侏罗系中统张河组（J2z）相对隔水层。

侏罗系中统张河组（J2z）含水层全矿区范围广布，岩性以泥岩、粉砂质泥岩为主，地下水主要赋存于节理密集带和浅部风化裂隙中，根据1:20万武定幅区域水文地质报告，该含水层地下径流模数0.5～1.0L/S·km2，泉流量为0.01～0.5L/S，富水性弱。
（3）地质构造含水性

矿体开采标高在1795～1762m之间，处于当地最低侵蚀基准面标高1700m以上62m。石梯坡—来鹤山断层处于矿区东侧，矿区内褶皱构造、断层不发育，为一简单单斜构造，对矿床充水及地下水的补、径、排影响不大。节理裂隙弱发育，对矿区影响不大。
（4）地下水的补给、排泄条件

矿床开采标高1795～1762m，位于当地最低侵蚀基准面1700m以上，地下水主要接受大气降雨下渗补给，快速向矿区北西侧沟谷排泄。具有就地补给、就地排泄的特点，补给条件差。
（5）矿区开采后水文地质条件的变化

矿区开采过程中，剥采破坏地表形态及植被，易产生水土流失，如遇大雨，还有引发泥石流的可能。采矿可能产生局部地表变形，但由于矿山开采规模较小，对地质环境破坏不大。
综上所述，矿区水文地质条件属以层间裂隙水为主的简单类型。

2.3.2.2工程地质条件
（1）工程地质岩组的划分及其特征

矿区工程地质岩组划分为：极软散体～碎裂状结构全～强风化岩泥岩岩组和软弱中厚层状结构泥岩岩组两个工程地质岩组类型。

①岩石为软岩，全～强风化为主，岩体呈散体状结构～薄层状结构，岩体完整程度为破碎～较破碎，岩体基本质量等级为Ⅳ～Ⅴ级。按其岩性组合、结构特征和力学强度，可将矿区岩体划分为极软散体～碎裂状结构全～强风化岩泥岩岩组和软弱中厚层状结构泥岩岩组两个工程地质岩组类型。

②侏罗系中统张河组（J2z）层状岩类软弱岩组：主要为泥岩、粉砂质泥岩为主，近地表风化强烈，岩石节理裂隙发育，为软弱岩组，深部岩体完整，多呈闭合，节理裂隙弱发育，抗压强度弱。整体属软弱岩组。该岩组为区内的含矿岩组，泥岩抗风化能力弱，泥岩风化失水易开裂破碎，吸水软化变形，易发生滑坡、崩塌、地裂缝，塌陷等地质灾害等不良工程地质现象。
（2）工程地质条件现状评价

根据现场调查，矿区范围内已形成采场1个，分布标高在1795～1762m之间，采深达28～33m，开采边坡角度约42°。现状采空区主要分布于矿区南采场的西北部，按从上到下分台阶开采，地表大部分基岩裸露，采空区为岩质边坡。岩石属软弱岩组，工程稳定性较差，现状采场基本稳定，未见地面裂缝、滑坡等灾害，未发生过工程地质问题。

综上所述，矿区工程地质条件属以层状结构泥页岩软弱岩组类为主的中等类型。
2.3.2.3环境地质条件

（1）矿区环境地质现状评价

①地震及区域稳定性

武定县区域地质构造复杂，且处于中深断裂活动带上，汤郎—易门大断裂为矿区区域上的主要断裂，自陆子沟村西的沟谷中向北延伸至上场村东箐沟，呈近南北向展布，沿该断裂有温泉分布，并见有多个小的辉绿辉长岩岩株侵入，近期尚有活动，据载武定地区曾发生过多次中小地震，较著名者有：一九一五年六月十七日在武定县南的和曲州（现九厂附近）发生4—5级地震，一九三六年五月十日在县城附近发生4—5级地震，一九九五年十月二十四日在武定发窝，发生6.5级地震，二零零八年八月二十一日，田心乡和发窝乡交界处的自期、德德卡一带发生5.1级地震，震源深度8000m，破坏性较大，受灾地区损失较重。

根据《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）划分，矿区所在地武定县地震动峰值加速度为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.45s，抗震设防烈度Ⅶ度，设计地震分组为第三组。工程建设应引起高度重视，并按抗震设防烈度Ⅶ度进行设防。区域地壳稳定性为次稳定区。

②现状地质环境质量

矿区内植被不发育，有少量灌木、杂草覆盖，植被覆盖率较低，大部分地段基岩裸露。外围附近地区植被主要以松树、灌木、杂草为主。人类工程活动主要以农耕活动，矿区采用露天开采，开采规模较小，对地质环境的影响较小，开采的矿石可以全部利用，基本无废土废石。野外实地调查中未见地表变形（地裂、塌陷等）不良工程地质问题，矿床开采对地质环境的影响较小。

（2）矿区环境地质预测评价

矿区附近无名胜古迹和自然保护区，不属于自然保护区和重要水源保护地。

由于矿区采矿为露天开采，对地质环境和自然地貌景观，植被会破坏，随着采矿规模的扩大，形成的较高边坡部位可能产生后缘张裂、掉块，局部坍塌、崩塌等不良地质现象和地质灾害，会对周围环境造成一定的影响；另外，采矿和砖厂加工生产过程中易产生灰尘和噪声，对当地生态环境有轻微影响。矿山在生产过程中应加强管理和环境保护，采矿结束后，矿山应做好废弃采场和达到最终开采境界的边坡进行回填、放坡、护坡覆土复垦等治理工作，并接受相关部门监督检查验收，使地质环境的破坏程度降到最低，达到矿山生态平衡。

综上所述，矿山地质环境条件属中等类型。

2.4 矿山设计情况

根据云南上立矿业有限公司于2020年4月编制的《云南省武定县狮山镇大石头房砖厂砖瓦用页岩矿5万t/a采矿工程安全设施设计》的主要设计内容，描述如下：

2.4.1开采范围

2.5 砖厂生产现状

2.5.1总平面布置

2.6 安全生产管理

2.7安全运行情况

武定县狮山镇大石头房砖厂安全生产许可证证件有效期自2023年6月2日至2026年6月1日。

。
2.8现场勘查照片

3危险、有害因素辨识分析

本章针对武定县狮山镇大石头房砖厂主体工程及辅助生产设施的情况，对设施、装置和生产系统中可能存在的危险、有害因素进行辨识和分析，找出引发原因，把握薄弱环节，寻找预防事故的最佳途径。

3.1主要危险、有害因素辨识与分析

3.1.1辨识与分析危险、有害因素的依据

依据《生产安全事故分类与编码》(GB6441-2025)，综合考虑起因物、引发事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，可将生产过程中的常见事故划分为27类。

按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）将生产过程中的危险、有害因素分为以下4类：

1.第一类：人的因素（心理、生理性危险有害因素；行为性危险有害因素）；

2.第二类：物的因素（物理性、化学性、生物性危险有害因素）；

3.第三类：环境因素（室内作业环境不良、室外作业环境不良、地下（含水下）作业环境不良、其他作业环境不良）；

4.第四类：管理因素（未设置安全生产管理机构、未建立安全生产规章制度、矿山相关专业技术人员缺失、违章作业等）。

武定县狮山镇大石头房砖厂包括露天开采系统、制砖生产装置及工艺、公用辅助设施、生活设施等内容。本评价将依据上述规定对这些系统、设施和装置进行危险、有害因素分析。

本评价将依据上述规定对露天开采系统、铲装运输系统、防排水设施、制砖生产装置及工艺、安全管理等进行危险、有害因素分析。

3.1.2矿山地质危险、有害因素

1、水文地质危险、有害因素

矿区附近地形较陡，利于排水，采场布置呈斜坡状，利于降雨自然排泄，采场及周围未见地下水出露，水文地质单元简单。现状水文地质条件对矿山开采受到地下水的影响较弱。未来矿坑充水来源为大气降水，充水水量小，斜坡地形以有利于自然排水，对矿床开采影响不大，矿床开发存在涌、突水问题的可能性较小。矿区水文地质条件属以层间裂隙水为主的简单类型。

2、工程地质危险、有害因素

矿区内与矿床开采相关的工程地质岩组为极软散体～碎裂状结构全～强风化岩泥岩岩组和软弱中厚层状结构泥岩岩组两个工程地质岩组。矿区工程地质条件属以层状结构泥页岩软弱岩组类为主的中等类型。目前采场边坡均较稳定，调查期间未见崩塌、滑坡等地质灾害和不良物理地质现象。

矿山应严格按露天采矿的相关规定规范开采，控制边坡角和作业面高差，避免交叉作业，加强对采场边坡的监测和管理，及时排除各种安全隐患和地质灾害危险因素，尽可能地减少其对生产构成的威胁，以利于矿山的正常运营；在露天开采作业时应加强安全管理，对易产生崩落、掉块的部位应重点防护，防止灾害发生。

3、环境地质危险、有害因素

矿区为露天开采，对地质环境和自然地貌景观、植被会形成一定程度的破坏，随着矿山的开采，开采后形成露天边坡，改变了岩体的原始结构，使岩体应力发生改变。若不按设计和有关规范要求进行开采，露天边坡在风化和重力等不良地质作用下，可能诱发崩塌、滑坡、滚石等地质灾害。在地表水和工程活动的作用下可能造成山体垮塌现象。采场排水不利，形成矿坑积水，可能引发各种地质灾害。

在矿山开采过程中一要注意洒水降尘，降低空气中的粉尘浓度，作业人员要佩戴口罩，降低粉尘对人体的危害；二要要求作业人员佩戴耳麦等噪声个体防护用具，减少噪声对人体的危害。采矿过程中及采矿结束后，矿山应做好废弃采场和达到最终开采境界的边坡进行回填、放坡、护坡覆土复垦等治理工作，并接受相关部门监督检查验收，使地质环境的破坏程度降到最低，达到矿山生态平衡。

4、地质方面的危险、有害因素小结

各种不良地质现象对采场的影响是多方面的和错综复杂的，其作为生产中各种事故的诱因，显得十分重要和突出，需要在生产过程中分别采取科学的方法和手段加以预防和消除，或减弱其影响。根据以上分析，为了更好地指导采场的安全工作，将该矿区地质方面的主要危险有害因素归纳为表3.1-1。

表3.1-1  矿山地质方面的危险有害因素小结表

	项目
	序号
	危险有害因素分类
	可能的危险源/诱因

	危险

因素
	1
	滑坡
	采场、地表山坡地段等

	
	2
	坍塌
	断裂、构造、矿围岩质量差，设计依据地质资料不详等

	
	3
	物体打击
	


3.1.3采场与周边环境相互影响的危险有害因素分析

矿区距北侧大石头房村约450m，矿山开采对居民的扰动较小；矿界西南侧距离G5京昆高速武定至昆明段约220m，矿山开采不爆破，且靠公路一侧设置警示标志，矿山开采中做好安全防护措施，矿山开采对交通影响较小；武定至铺西的乡村公路从矿区东侧通过，紧邻矿区，设计将矿区东侧乡村公路50m范围划为保护区，矿山开采不爆破，开采活动对该道路交通影响较小；有高压线从矿区上部穿过，高压线铁塔最近点距离矿区约80m，离地高度较高，矿山生产对高压线影响较小；矿区内及周边无地表水体，不属于高海拔山区等，开采范围均在当地侵蚀基准面标高以上，开采区地势较高，排泄条件好，地表水及地下水对采矿活动无影响，对地质环境的影响较小；矿区周边1000m范围内没有铁路线及高等级公路，没有需要保护的古建筑物、古文物，名胜古迹及地质遗迹和稀有动植物，周边环境对该项目的影响较小。

3.1.4总图布置危险有害因素分析与辨识

1、危险有害因素辨识与分析

根据本项目的总图布置，围绕总平面布置情况进行分析。从矿区的工程地质、地形地貌、水文地质、气象条件、周围环境、交通运输条件、自然灾害以及总平面布置的功能分区、安全距离、风向、设备设施、道路联系等方面分析和辨识危险有害因素。按危险因素的性质，总图布置方面的危险有害因素可划分为：滑坡、厂（场）内车辆致害、物体打击、高处坠落等，分析如下：

（1）滑坡

本矿山开采矿种为砖瓦用页岩，矿石较易于破碎，遇水易软化，易形成滑坡、坍塌。因气象条件不落实、排水设施不完善，大气降雨缺乏有效的截排和疏导，泥水混合物以冲击、填塞、掩埋等形式毁坏下游设施。

（2）厂（场）内车辆致害
车辆在矿区内进行运输作业，如果对安全驾驶和行车安全的重要性认识不足，思想麻痹、违章驾驶、管理不善和车辆带病运行等，就会造成厂（场）内车辆致害事故。

厂（场）内车辆致害主要有：车辆载重量大，易翻车；自然条件的不利影响，如雾天影响视线，冰雪和雨水使路面变滑等；采场运输用的装载机车辆，高度较大，驾驶人员视线容易被遮挡，如果在作业过程中有无关人员进入采场运输通道内，可能发生运输厂（场）内车辆致害事故；安全管理不到位，如车辆驾驶员没有经过培训，或者对安全驾驶和行车安全的重要性认识不足，思想麻痹、违章驾驶；路面缺乏维护保养；车辆没有按照有关规定进行维修保养，或带病行车等，也可能造成厂（场）内车辆致害事故。

（3）物体打击

造成物体打击的原因主要有：采场高处危险地段未设置安全警示标志；铲装作业过程中铲装设备操作失误或违章作业；高处作业的人员不小心碰掉工具、材料；从业人员未穿戴劳动防护用品，如安全帽。

（4）高处坠落

高于地面2m（含2m）以上作业平台无安全护栏、通往平台的通道无踏步和安全护栏等，均可能发生高处坠落伤亡事故。

造成高处坠落的原因主要有：在设备上检修等高处作业时，由于操作失误、未系安全带、未设置防护栏或防护设施损坏，或处作业时无人监护或主观判断失误等原因。

（5）粉尘、噪声

产生粉尘的原因主要是采挖、铲装时的扰动、大风扬尘等。噪声主要来源于各种机械设备在运转过程中由振动、摩擦、碰撞产生的机械动力噪声。

2、总图布置危险有害因素辨识与分析小结

总图布置方面的危险有害因素是多方面的和错综复杂的，需要在该生产项目的各个时期分别采取科学的方法和手段加以预防和消除，或减弱其影响。为了更好地指导企业的安全工作，将以上分析结果归纳为表3.1-2。
表3.1-2  厂址选择和总图布置方面的危险有害因素小结表

	项目
	序号
	危险有害因素分类
	可能的危险源/诱因

	危险因素
	1
	滑坡
	露天采场、矿区内外部运输道路的边坡、矿区各类场、平台的开挖边坡等；

未按设计开采形成高陡边坡，采区及采场无排水沟。

	
	2
	厂（场）内车辆致害
	内、外部运输

	
	3
	物体打击
	采场边坡、高处作业

	
	4
	高处坠落
	高处作业

	
	5
	粉尘、噪声
	露天采场、铲装运输过程中、装卸点、大风扬尘


3.1.5开采工艺中的危险有害因素分析与辨识

1、采剥工艺

在采剥过程中可能会产生的危险因素是：滑坡、物体打击、高处坠落等；可能会产生的有害因素是：粉尘、噪声等。

产生的原因如下：

（1）采矿顺序或采剥工艺不合理，造成岩体应力高度集中，加剧岩体失稳的破坏几率，受断层的破坏岩体结构强度降低，节理、裂隙发育，导致岩体本身稳定性差。存在滑坡等事故隐患和地质灾害；

（2）在实施开采过程中存在高处作业，有可能发生高处坠落的事故。主要表现在：高处作业管理不到位，高处作业人员未按要求配戴安全带或安全带失效；采场高处危险地段未设置安全警示标志等；

（3）在高处作业的人员不小心碰掉工具、材料、浮石；安全帽等劳动防护用品穿戴不齐全等。存在物体打击事故隐患。

2、铲装运输

在铲装过程中可能产的危险因素是：厂（场）内车辆致害、机械致害、其他伤害；可能产生的有害因素是：粉尘、噪声等。产生的原因如下：

（1）该项目采用挖掘机采挖矿岩、装载机铲装，在露天采场内外车辆运行过程中有发生厂（场）内车辆致害的事故隐患，主要原因：内、外部运输道路边坡设置不当，道路设计等级标准低、施工质量差；车辆超载、制动失效、机械故障、驾驶员误操作；道路防、排水设施不完善；违章驾驶、违章作业；车辆带病作业，超载超限；路况、天气状况不良，影响驾驶等；

（2）在实施铲装作业时会产生大量的粉尘，在运输过程中有道路扬尘；

（3）铲装作业及运输过程中会产生噪声。

3、采场生产过程中危险、有害因素小结

开采工艺方面的危险有害因素主要为采剥工艺以及铲装运输过程中发生的滑坡、物体打击、高处坠落、厂（场）内车辆致害、机械致害等。矿山应严格按照设计进行开采作业，加强采场安全管理，对采场工作面、铲装作业区、运输道路等产尘点采区降尘、抑尘措施。

3.1.6采场生产过程中危险、有害因素

1、滑坡

根据矿山生产现状，武定县狮山镇大石头房砖厂为露天开采，采用溜槽开拓，挖掘机配合装载机进行铲装。

露天矿滑坡事故发生的主要原因有：由于生产过程中露天采场边坡参数不合理、无清扫平台；节理、裂隙发育；采场周围没有设置截排洪沟设施或设施损坏、边坡管理不当等，都易造成滑坡的危险，雨季可能产生泥石流，作业前未对坡面危岩、孤石进行清理，可能危及作业人员和设备、生产安全。

可能存在的部位：采场边坡、地表山坡地段等。

2、高处坠落

高处坠落是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故。

本项目采场发生高处坠落主要存在于边坡作业：平台作业面边坡超高，未设置安全平台，在台阶上进行剥离、开采、铲装等；在陡壁悬崖边作业时，人员、设备防护不好等均可能发生高处坠落伤亡事故。

产生高处坠落的诱因为：

（1）因采场危险区域内及采场顶部未设置安全警示标志，外来人员、牲畜进入采场上部危险区域；

（2）在边坡上进行高处作业人员没有按要求使用安全带或安全绳、安全带未正确、牢靠固定即进行作业，由于失重、大风或作业人员生理因素差等导致作业人员坠落，而造成伤亡事故；

（3）高处作业未制定作业规程，现场安全管理不到位；或作业人员疏忽大意，疲劳过度；

（4）高处作业时安全防护设施损坏或高处作业时无人监护或主观判断失误等。

可能存在的部位：该项目高处坠落主要存在于边坡作业各类相对于坠落基准面2m及以上的作业平台等处。

3、物体打击

物体打击是指物体在重力或其它外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故。造成物体打击伤害的原因多种多样，主要有：

（1）超高边坡（大于机械作业高度）机械无法进行浮石清理、边坡浮石清理不及时、排浮不净或排浮不按规程操作；单人作业等；

（2）铲装作业过程中，司机操作失误或违章作业；在边坡、铲装半径内坐卧、停留；挖掘机检修操作失误，滚石伤人；采场多台阶作业时，上部台阶滚石引发的物体打击；

（3）采场未圈定危险范围，未设立安全警示标志或标志不明显，人员进入危险区；

（4）安全帽等劳保用品穿戴不齐或未按照规范佩戴等。
可能发生的部位：本项目可能发生物体打击的部位为铲装作业面。

4、厂（场）内车辆致害
厂（场）内车辆致害是指车辆在生产经营单位内部或生产作业场所内进行生产经营活动过程中由于碰撞、刮擦、碾压、挤压、翻车、脱轨等造成的事故事故。造成厂（场）内车辆致害的原因主要有：

（1）露天铲装运输过程中，由于违章载人、违章作业或作业场地狭窄而导致人员坠落或铲装设备倾翻引发的伤亡事故；

（2）车辆在行驶过程中，由于道路坡陡弯急、行车速度快、车辆故障、制动失灵、信号标志缺失、运输线路及路面设计不合理、道路局部坍塌、下沉、路况质量差、狭窄、路不平、雨季冲刷严重等，易发生翻车、撞坏设备和撞伤人员等厂（场）内车辆致害事故；

（3）疲劳驾驶、酒后驾驶、人货混装驾驶等违章作业；

（4）雨天运输车辆未采取防滑措施。

可能存在的部位：本项目可能发生厂（场）内车辆致害的部位为铲装作业工作面、工业场地道路较窄坡度过陡的地段。

5、机械致害
机械致害是指机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械致害。

在生产期间使用机械设备如挖掘机、破碎机等，这些机械设备在使用过程中，由于各种原因，经常导致机械致害事故的发生。常见的因素有：

（1）所选用设备在设计上存在先天不足(如强度不够、设计缺陷等)；

（2）矿山作业人员违章操作及穿戴不符合安全规定的劳动防护用品进行操作；

（3）机械设备安全防护装置缺乏或损坏或被拆除等，导致事故发生；

（4）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

（5）在挖掘机、装载机等的检修时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

（6）在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；安全管理存在疏漏。

可能存在的部位：本项目可能发生机械致害的部分为铲装设备检维修、破碎加工过程中。

6、雷电危害

采场应避免雷电伤害。

雷电伤害方式和途径分析：

（1）伤害方式：爆炸、火灾、电击、毁坏设备、设施等。

（2）伤害途径：直接雷击、雷电感应、雷电波的电性质、热性质、机械性质的破坏作用引起。

雷电伤害产生的原因分析：

1)防雷接地装置设计不合理；

2)防雷接地装置使用不当，存在缺陷；

3)防雷接地装置失效，接地电阻不符合要求；

4)缺乏必要的人身防雷安全知识；

本项目雷电危害主要存在于露天采场。

7、其它

（1）粉尘

生产过程中产生细粒状矿物或岩石粉尘。粉尘对空气的污染和人体健康的危害最大，是防尘的重点对象。产生粉尘的原因主要是采挖、铲装时的扰动、大风扬尘等。若在开采过程中不采取降尘、抑尘和个人防护等安全措施，轻则影响从业人员的身体健康，重则导致尘肺病。

主要产尘点分布在采场工作面、铲装作业区、运输道路、破碎工作面。

（2）噪声及振动

凡是人们不需要的，使人感到讨厌和烦躁的声音通称为噪声。本项目生产过程中的噪声主要来源于各种机械设备在运转过程中由振动、摩擦、碰撞产生的机械动力噪声。噪声对人的危害是多方面的。噪声可以使人耳聋，还可能引起高血压、心脏病、神经官能症等疾病。噪声还污染环境，影响人们的正常生活和生产活动。

噪音主要分布在采场铲装作业及破碎加工生产过程中。

振动伤害可能导致手臂振动病，多发生于装运工序过程中。本项目振动伤害主要存在于铲装作业。

8、采场生产过程中危险、有害因素小结

采场生产过程中的危险、有害因素有滑坡、高处坠落、物体打击、厂（场）内车辆致害、机械致害、雷电伤害、其它（粉尘、噪声）等，这些因素均与矿山是否规范开采，以及是否加强安全生产管理有直接关系。因此，矿山应严格按照设计和露天采矿的相关规定规范进行开采，加强安全管理，现场监督。

3.1.7制砖生产过程中危险、有害因素

1、机械致害
在制砖生产过程中可能造成机械致害的设备为：破碎机、滚筒筛、双轴搅拌机、双级真空挤砖机、切坯机、切条机和码坯机、脱硫碱液泵等设备的转动部位、皮带输送机的皮带和转动部位。

在生产期间使用这些机械设备的过程中，由于各种原因，会导致机械致害事故的发生。常见的因素有：

（1）由于防护措施不到位或防护装置缺陷、设备故障、机械设备未及时修理、人员违章操作等，易造成机械致害；

（2）皮带输送机的皮带撕裂、断带、跑偏、脱槽及紧急停机开关有故障等也易造成机械致害；

（3）机修使用的砂轮机、手持电动工具等转动设备在使用过程中都存在击伤、夹伤的危害；

（4）窑车在隧道窑、烘干窑及成品堆场间运行和变道是靠摆渡机自动控制，若操作人员站在轨道上操作或横跨轨道行走，会造成被窑车撞伤、挤伤的危害。

2、触电
在生产过程中可能会发生触电事故，引起触电事故的主要原因，除了设备缺陷等技术因素外，大部分是由于违章指挥、违章操作引起的。常见的触电事故因素有：

（1）在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施；

（2）照明线路及动力线路架线高度不够或未按设计施工架设，电缆铺设不规范，电路或开关接头裸露、电缆电线破损等；

（3）线路检修时不装设或不按规定安装接地线；

（4）线路或电气设备检修结束，不办理工作终结手续，就对停电设备供电；

（5）跨越安全围栏或超越安全警戒线，工作人员走错间隔误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走；

（6）未经允许，非电气专业人员进入变配电室触及带电体；

（7）使用电动工具的金属外壳不接地，不戴绝缘手套；

（8）电气设备质量缺陷或未按规定接零，线路磨损、压破绝缘层使外壳带电，设备缺少漏电保护等防护装置；
（9）电气作业的安全管理工作存在漏洞。

3、物体打击
在检修、维护等手动作业时，作业人员误操作或配合不当可能引起物体打击事故发生。在制砖生产区域造成物体打击伤害的原因主要有：
（1）在原料、产品的装卸过程中可能发生物体打击事故；

（2）物料堆放处堆垛过高，或堆放不整齐、稳固，也可引起物体打击事故发生；

（3）皮带机上的物料掉落可能引起物体打击伤害事故；

（4）旋转设备在转动过程中出现旋转的零件、部件飞出，职工又未佩戴安全帽等劳保用品的情况下也易发生物体打击事故；

（5）运转设备在无防护设施、防护措施不当的情况下，转动部件破裂或皮带断裂后飞出伤人，如：滚筒筛、破碎机等运转设备的传动部位，木棒、铁块、废料等难以破碎的物块在破碎机内破碎时飞出伤人。
4、火灾
火灾按其产生的原因分为电气火灾及明火引起的火灾。

（1）电气火灾：电气火灾是较为常见的事故，本砖厂配电设施及电气设备较多，电气设备过载发热或电气线路短路都可能引起火灾事故。另外，由于电缆电线开关布置凌乱、线路陈旧破损、电线短路、设备故障、雷电等原因可能导致电缆着火或胶带着火而发生火灾。在火灾发生后还会拌有中毒窒息或爆炸事故的发生。
（2）明火火灾：①本砖厂的煤矸石是砖坯原料之一，长期堆放的煤矸石有机会发生自燃，也有可能被明火、静电等引燃。隧道窑内的煤矸石若燃烧不充分，产生的一氧化碳逸散达到爆炸可能发生爆炸；②制砖机械设备使用的油品由于管理不善、缺乏消防灭火设施等，有发生火灾的的危险；③氢氧化钠存储不当，与易燃物或可燃物同时堆放，氢氧化钠潮解、遇到酸（水）反应释放大量热量，导致易燃物或可燃物发生自燃从而引发火灾；④氢氧化钠与铝（锌、锡）金属制品同时堆放，氢氧化钠与之反应释放易燃气体氢气导致火灾甚至爆炸。
5、高处坠落
凡2m以上各类高空作业点位，其梯、台、道、护栏等常规性防护措施不符合规范要求或损坏，或使用不符合国家要求的提升吊装设备，或作业人员产生不安全行为，均可引发高处坠落的危险。

制砖生产加工区域易发生高处坠落的主要部位为建构筑顶面、2m以上设备操作平台、钢梯、隧道窑顶加煤观火点、上下脱硫塔等处。
6、厂（场）内车辆致害
在本砖厂生产加工区域发生厂（场）内车辆致害主要因素是机动车辆。

运输制砖原料（煤矸石、页岩）、成品砖以及厂内各类运输原材料的车辆在行驶的过程中，因车辆本身缺陷，或制动、音响、灯光等设施失效，道路状况不符合规定要求或人员操作失误、酒后驾车等，均有可能发生厂（场）内车辆致害事故，导致人员伤亡及建造物、设备损坏。

7、坍塌
本项目坍塌的危险主要发生在原料堆放场、成品堆场。原料堆得过高，坡角过大，运料车辆倒料、取料不按规定，受料仓防护设施不全，违章捅料均可能造成料堆的坍塌，导致人员的伤亡；成品砖堆场、成品堆场砖坯的码放不稳，操作不当易发生砖堆倒塌伤人事故。

8、灼烫
灼烫伤害是指在高温物质、高温物体或化学品作用于人体造成伤亡的事故。一般情况下，高于85℃的时候，容易产生灼伤。本项目可能发生的灼烫事故有：

（1）隧道窑烧焙区温度在950℃～1050℃，炉窑作业人员接触隧道窑的窑体及高温部位或违章操作、焙烧后未充分冷的砖坯均可能发生烫伤事故；

（2）脱硫塔以氢氧化钠为吸收剂，氢氧化钠为强碱，具有强腐蚀性，添加时可能发生化学灼伤；

（3）检维修人员在维修时使用电烙铁或使用焊接机械等，人体接触高温部件而产生灼烫。
9、淹溺
本项目发生淹溺的场所主要是厂区外西侧的水塘、脱硫塔旁的片碱池等。若水塘、片碱池等周围未设置防护栏杆及警示标志，人员失足落入的境况下可能会造成淹溺事故。

10、中毒
中毒是人体经消化系统、呼吸系统摄入或皮肤接触有毒物质造成的急性中毒事故。隧道窑燃烧时排放的烟气主要成分为CO2、CO、SO2、NOX等，本项目在隧道窑顶设置了观火及加煤操作岗位及休息场所，若操作过程中防护不当及通风不良，有毒有害气体超过规定的标准，都将可能发生中毒事故。另外，进行脱硫塔检维修作业，进入有限空间，二氧化硫在投碱不及时或酸性缺氧环境下厌氧菌还原产生硫化氢，可能造成中毒的风险。发生中毒事故会造成人员暂时的昏迷甚至发生更严重的危害。
10、窒息
窒息是由于环境缺氧或机械性窒息造成的事故。人员进入通风不良造成有毒有害物质积聚或氧含量不足的有限空间，由于环境缺氧或人员吸入有毒气体，可能导致人员暂时的窒息昏迷，甚至危及人员生命安全。中毒和窒息是两种不同的病理状态，可以单独发生，也可以相互关联和相互影响。
11、其它

（1）粉尘

砖厂原料破碎、筛分、搅拌、砖坯成型、干燥、焙烧等全环节均会产生大量粉尘，尤其是原料破碎和焙烧环节，粉尘浓度最高。若不采取降尘、抑尘和个人防护等安全措施，长期暴露于高浓度粉尘环境，轻则影响从业人员的身体健康，重则导致尘肺病（如矽肺、煤工尘肺。同时，粉尘还会加速设备磨损，污染周边环境。
（2）噪声

凡是人们不需要的，使人感到讨厌和烦躁的声音通称为噪声。本项目生产过程中的噪声主要来源于各种机械设备在运转过程中由振动、摩擦、碰撞产生的机械动力噪声。长期暴露易引发噪声性耳聋，表现为听力下降、耳鸣、对高频声音敏感，还可能伴随头痛、失眠、注意力下降等神经衰弱症状。噪声还污染环境，影响人们的正常生活和生产活动。

（3）高温

焙烧窑区域温度极高，干燥环节也存在高温环境，工人近距离作业时易暴露于高温辐射或热空气中。高温危害是一种非常严重的身体伤害，高温环境容易引发中暑（头晕、恶心、高热、昏迷），长期高温作业还会导致慢性热损伤，如皮肤灼伤、电解质紊乱、心血管负担加重。
3.1.8公辅设施危险有害因素辨识与分析

1、供排水危险、有害因素

供排水工程危险有害因素主要体现在：水源水质、生产污水、生活废水排放污染环境及矿山、各种场地、生活区的防排水设施管理不当导致地质灾害。采场排水沟设置不完善，雨季雨水冲刷坡面，造成边坡失稳、滑坡等地质灾害。

2、供配电危险、有害因素

按照电气事故的性质将本项目危险因素划分为触电、电气火灾等几种类型。

（1）触电（含电击、电伤）：

在厂区各种电气设备、移动电气设备和用电场所存在直接和间接触电的危险。

1）电气设施、电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行过程中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏、断线等隐患；

2）未采取必要的安全技术措施（如：地表电气设施的接零、接地；电气设施的接地保护；漏电保护；过流保护；短路及欠压保护；错向闭锁；松绳保护；闸瓦磨损保护；测速回路断电保护；直流主电机的失磁保护；制动油及润滑回路故障保护；电气制动电流消失保护；操纵手柄不在“0”位、工作制动手柄不在全抱闸位置，不能解除安全制动联锁；未接到工作信号，不能起动的联锁）或安全技术措施失效；

3）电气设备运行管理不当，电气安全管理制度不完善；

4）电工、机电设备操作人员操作失误，或违章作业等。

（2）电气火灾和爆炸危险：

在厂区移动电气设备、供电线路及照明器具等环节和场所均存在直接和间接触电的危险。

1）电气火灾和爆炸的伤害方式及途径如下：

①伤害方式：发生火灾和爆炸或引发大面积火灾和爆炸，造成人员烧伤、烫伤、撞伤、中毒、窒息或死亡，设备、设施毁坏；

②伤害途径：冲击波、火焰飞溅物在一定范围内造成死亡和破坏；高温气体、有毒气体与人体直接接触。

2）电气火灾产生的原因如下：

①由于电气设备设计不合理、安装存在缺陷或运行时短路、过载、接触不良、铁芯短、散热不良、漏电等导致过热；

②电热器具和照明灯具形成引燃源；

③电火花和电弧。包括电气设备正常工作或操作过程中产生的电火花、电气设备或电气线路故障时产生的事故电火花、雷电放电产生的电弧、静电火花等。

3、公辅设施危险有害因素辨识与分析小结

公辅设施方面主要为矿山供排水和供配电，企业应完善采场和加工区排水设施并定期进行检查维护，加强日常安全监测，特别是雨季安全检查和监测。同时加强供配电设施的安全管理，设置必要的安全防护设施和安全警示，配置必要的消防设备，有效预防电气火灾。

3.1.9安全管理危险、有害因素

按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）中第四类因素－管理因素进行辨识，主要围绕企业安全生产管理中建立各级安全生产责任制、安全生产管理的规章制度和各类设备、工艺系统、各岗位（工种）、各工序安全操作规程以及安全生产责任制、规章制度的贯彻和落实情况加以辨识和分析。

1、安全管理组织结构不健全：结构、人员组成不当或不适应生产系统，造成安全管理工作中存在衔接不当、管理空白、专业不全等，致使安全管理上存在漏洞从而引发事故。

2、安全管理责任制未落实、职业安全健康管理规章制度不完善：未根据生产系统特点补充、完善和落实安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程，容易造成生产过程中责任未落实，任务不明确，工作中无章可循，造成生产次序混乱，诱发各类安全生产事故。

3、安全管理不完善：

（1）未建立或未根据生产系统特点补充、完善安全生产记录档案，不利于及时、全面系统的掌握企业安全生产情况，及时反应安全生产动态；不利于分析安全生产中的危险因素和作出安全管理决策；

（2）未建立或未根据系统特点补充、完善应急救援预案或未进行应急演练，对突发事故无预见性，事故发生后无法及时组织救援，导致事故扩大，造成重大损失。

4、安全管理投入不足：安全资金投入不足、安全教育培训不够、个人防护不到位等而导致安全事故的发生。

5、其他管理因素缺陷：

（1）管理过程中违章指挥、发现违章作业而不制止等，使安全隐患得不到及时消除，最终导致安全事故；

（2）特种作业人员未培训取证。

6、矿山安全管理危险、有害因素小结

安全管理因素是企业安全生产重要组成部分，通过对企业安全管理方面的危险、有害因素辨识与分析，预防或消除企业安全生产管理中存在的安全隐患，对不足之处进行改进，更好地指导企业的安全管理工作。

3.1.10主要危险、有害因素分布汇总

通过对武定县狮山镇大石头房砖厂露天开采系统、制砖生产工艺、公辅设施等方面的危险、有害因素的辨识与分析，现将其分类总结如表3.1-3。

表3.1-3  主要危险有害因素小结

	项目
	序号
	危险因素分类
	可能存在部位
	可能造成的后果

	危险因素
	1
	滑坡
	采场边坡
	人员伤亡

	
	2
	物体打击
	采场矿石搬运、铲装作业工作面、制砖生产过程中等
	人员伤亡

	
	3
	高处坠落
	采场边坡、各类相对于坠落基准面2m及以上的作业平台等
	人员伤亡

	
	4
	厂（场）内车辆致害
	运输过程中的各种车辆设备
	人员伤亡

	
	5
	机械致害
	各种设备引起的机械事故
	人员伤亡、设备损失

	
	6
	火灾
	机械设备及电气设备、线路
	人员伤亡、设备损失

	
	7
	触电、雷电
	各种电气设备及其线路
	人员伤亡、设备损坏

	
	8
	坍塌
	原料堆放场、成品堆场
	人员伤亡、设备损坏

	
	9
	灼烫
	隧道窑、脱硫塔附近
	人员伤亡

	
	10
	淹溺
	水塘、脱硫塔旁的片碱池等
	人员伤亡

	
	11
	中毒
	隧道窑、脱硫塔
	人员伤亡

	
	12
	窒息
	隧道窑、脱硫塔
	人员伤亡

	有害因素
	1
	粉尘
	采场铲装工作面、矿岩转运作业、破碎加工区
	慢性伤害、职业病

	
	2
	噪声
	挖掘机、装载机、破碎机、搅拌机等设备
	慢性伤害、职业病

	
	3
	高温
	露天作业、砖窑
	中暑等

	管理因素
	1
	未建立安全生产管理机构或安全生产监督检查不到位
	安全管理过程中，安全生产命令执行过程中
	人员伤亡

	
	2
	未建立安全生产责任制、安全管理制度及操作规程，或者不健全
	
	

	
	3
	特种作业人员未取证上岗
	
	

	
	4
	违章指挥、违章操作
	
	


主要危险、有害因素有：滑坡、物体打击、高处坠落、厂（场）车辆致害，机械致害，火灾、触电、坍塌、灼烫、淹溺、中毒、窒息、其它（粉尘、噪声、高温）等。

3.2主要危险、有害物质辨识与分析

矿山开采矿种为砖瓦用页岩，主要矿物成分为粘土矿物（蒙脱石、高岭土、水云母）及碎屑矿物（石英、长石、云母），矿石中不含有毒有害成分。

矿山生产水主要是露天采场内汇集的降雨，露天采场接受降水淋滤，根据矿石的化学成分分析，淋滤水不含有害物质，不会对地表水和地下水环境产生污染。
该砖厂在生产过程中使用的原料煤矸石属于可燃固体，长期堆放有机会发生自燃；在隧道窑内的煤矸石燃烧时排放的烟气，主要成分为CO2、CO、SO2、NOX等，其中CO、SO2、NOX均为有毒气体；脱硫塔添加剂主要是NaOH（氢氧化钠）及Na2CO3（碳酸钠），其中NaOH（氢氧化钠）属于危险化学品。经过辨识分析，本项目生产过程中涉及的主要危险、有害物质为煤矸石（原料堆场）、CO（隧道窑及烟囱）、CO2（隧道窑及烟囱）、SO2（隧道窑及烟囱）、NOX（隧道窑及烟囱）、NaOH（脱硫添加剂）、Na2CO3（脱硫添加剂）等，上述主要危险、有害物质若保管不力或生产过程中防护不当，可能造成人员中毒窒息。
采矿和制砖生产过程中会产生粉尘，若不采取降尘、抑尘和个人防护等安全措施，轻则影响从业人员的身体健康，重则导致尘肺病。

3.3重大危险源辨识

3.3.1方法介绍

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）根据物质不同的特性，将危险物质分为爆炸品、易燃气体、毒性气体、易燃液体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质、氧化性物质、有机过氧化物、毒性物质八大类，并且分别给出了物质的名称及其临界量。

危险化学品重大危险源分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过危险物质规定的临界量，即被认定为重大危险源。单元内存在危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

[image: image3.png]


式中：q1，q2……qn—每种危险化学品实际存在量，单位为（t）。

Q1，Q2……QN—与各危险化学品相对应的临界量，单位为（t）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，项目涉及的危险化学品的临界量如下表：

3.3-1  危险化学品的临界量
	序号
	化学品品名
	临界量
	实际量
	危险性分类及说明
	备注

	1
	柴油
	5000t
	/
	丙类易燃液体
	场内未设置油库，临用临取

	2
	一氧化碳（CO）
	10t
	/
	无色、无味、无臭，极易燃气体，有毒
	过程产物，不纳入计算

	3
	二氧化硫（SO2）
	20t
	/
	无色有刺激性气味的气体，不燃，对粘膜有强烈的刺激作用
	

	4
	二氧化氮（NO2）
	1t
	/
	红棕色、有刺激性气味的有毒气体，助燃
	


3.3.2重大危险源辨识

该砖厂在生产过程中使用的原料煤矸石属于可燃固体，在隧道窑内的煤矸石燃烧时排放的烟气，主要成分为CO2、CO、SO2、NOX等气体。在生产过程中只涉及车辆（挖掘机、装载机）及制砖设备使用的0#柴油，不进行生产、加工，属正常使用。场内未设置油库，矿山采矿设备从外部加油站进行加油，临用临取。
根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的重大危险源申报范围，对砖厂进行重大危险源综合辨识后，确认武定县狮山镇大石头房砖厂涉及的危险化学品重大危险源物质的存在量不构成危险化学品重大危险源。

4评价单元划分及评价方法选择

4.1评价单元的划分

根据武定县狮山镇大石头房砖厂生产特点以及企业提供的有关技术资料和现场勘查情况，对本砖厂生产过程中主要危险、危害因素分析的基础上，遵循突出重点、抓主要环节的原则，按照系统分析中自上而下逐步分解的原理，将整个评价对象首先划分为若干子系统，再将各子系统划分为不同的单元，对复杂的和重要的单元进一步划分为数个子单元，以此确保评价过程的系统性、完整性和针对性。同时，在划分评价单元时，应尽可能考虑到以下因素：

1.自然地质本身的危险因素和危害因子；

2.可能造成人员伤害的危险设备、设施和作业场所；

3.可能出现的危险形式；

4.各工艺在空间、时间上的关系；

5.各装置在空间上的关系；

6.操作岗位的设置状况等因素。

据该企业生产工艺过程中危险、有害因素的性质和重要危险、有害因素的分布等情况，划分出7个评价单元进行评价。

评价单元划分见表4.1-1。

表4.1-1  评价单元划分表

	序号
	评价单元划分
	评价方法

	1
	厂址选择及总平面布置单元
	安全检查表

	2
	露天开采单元
	安全检查表、鱼刺图分析法、事故树分析法

	3
	矿山开拓运输单元
	安全检查表

	4
	防排水和防灭火单元
	安全检查表

	5
	供配电单元
	安全检查表

	6
	生产装置及工艺评价单元
	安全检查表

	7
	安全管理单元
	安全检查表

	8
	重大生产安全事故隐患判定单元
	安全检查表


4.2评价方法的确定

安全评价方法是对系统的各种、有害因素进行分析、评价的工具。目前已经开发数十种，每一种评价方法的原理、目标、应用条件、适用对象不尽相同，各有其特点和优缺点。

针对本项目中各评价单元的功能、工艺及主要危险有害因素的特点，本次评价采用的评价方法包括：

安全检查表法；

鱼刺图分析法；
事故树分析法（FTA）。

4.2.1安全检查表法

安全检查表分析（Safety Check List Analysis）是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。传统的安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患，其所列项目的差别很大，而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析的弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。

安全检查表分析包括三个步骤：

选择或拟定合适的安全检查表；

完成分析；

编制分析结果文件。

评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“是”、“否”、“不适用”或“需要更多的信息”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将作出与标准或规范是否一致的结论。

4.2.2鱼刺图分析法

鱼刺图分析属因果分析法，是安全系统工程的重要分析方法之一。把系统中产生事故的原因及造成的结果所构成错综复杂的因果关系，采用简明文字和线条加以全面表示的方法称为因果分析法。因其形状像鱼骨或鱼刺，故称为鱼刺图法。一般情况下，可从人的不安全行为（安全管理、设计者、操作者等）和物质条件构成的不安全状态（设备缺陷、环境不良等）两大因素从大到小，从粗到细，由表及里，深入分析。
4.2.3事故树分析法（FTA）

事故树分析法又称故障树分析，是一种逻辑演绎系统安全分析方法。它是从要分析的特定事故或故障开始，层层分析其发生原因，一直分析到不能再分解为止；将特定的事故和各层原因（危险因素）之间用逻辑门符号连接起来，得到形象、简洁地表达其逻辑关系（因果关系）的逻辑树图形，即事故树。通过对事故树简化、计算达到分析、评价的目的。

该方法的基本步骤如下：

1.确定分析对象系统和要分析的各对象事件（顶上事件）；

2.确定系统事故发生概率、事故损失的安全目标值；

3.调查与事故有关的所有直接原因和各种因素（设备故障、人员失误和环境不良反应因素）；

4.编制事故树：从顶上事件起，一级一级往下找出所有原因事件为止，按其逻辑关系画出事故树；

5.定性分析：按事故树结构进行简化，求出最小割集和最小径集，确定各基本事件的结构重要度；

6.定量分析：找出各基本事故的发生概率，计算出顶上事件的发生概率，求出概率重要度和临界重要度；

结果分析：当事故发生概率超过预定目标值时，从最小割集着手研究降低事故发生概率的所有可能方案，利用最小径集找出消除事故的最佳方案；通过重要度（重要度系数）分析确定采取对策措施的重点和先后顺序；从而得出分析、评价的结论。
5定性定量分析评价

本章根据有关国家标准，利用安全检查表、鱼刺图分析法等评价方法，按划分的评价单元对本项目可能存在的主要危险、有害因素的种类和严重程度进行定性、定量分析与评价。

5.1场址选择及总平面布置单元

。
5.8重大生产安全事故隐患判定单元

以上检查结果说明，该矿不存在重大生产安全事故隐患，符合安全要求。

6安全对策措施与整改建议

6.1安全隐患及整改措施

6.1.1现场检查提出的主要问题和整改建议

2026年5月13日，辽宁诺诚安全科技有限公司技术人员对武定县狮山镇大石头房砖厂进行了安全现状评价现场勘查，针对砖厂现场、安全管理等方面存在的安全隐患问题，提出了如下整改建议：

。

6.1.2整改完成情况

针对辽宁诺诚安全科技有限公司检查过程中发现的问题，武定县狮山镇大石头房砖厂进行了逐一整改，于2026年6月22日整改完成，并将整改情况进行了反馈，详见报告附件15。

6.2对策措施建议

通过对各单元进行危险有害因素的分析及安全定性定量评价，提出以下安全对策措施与整改建议：

。
7安全现状评价结论

7.1项目符合性评价结果综述

辽宁诺诚安全科技有限公司本着合法性、科学性、公正性、针对性的评价原则及对工作高度负责的态度，根据《安全生产许可证条例》和《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》的规定，受武定县狮山镇大石头房砖厂委托，依据《安全生产法》等国家和地方法律、法规、标准、规范及政策文件的要求，对武定县狮山镇大石头房砖厂的露天开采系统、制砖生产工艺和安全管理等进行了安全现状评价。

根据对武定县狮山镇大石头房砖厂露天开采系统、制砖生产工艺的现有生产作业场所、使用设备、生产工艺和管理状况等的调查分析，该砖厂在生产过程中主要存在着采场滑坡、物体打击、高处坠落、机械致害、厂（场）内车辆致害，火灾、触电、坍塌、灼烫、淹溺、中毒和窒息、其它危害（粉尘、噪声）等危险、有害因素。其中可能造成重大事故的主要有采场滑坡、厂（场）内车辆致害、机械致害、触电、中毒和窒息等危险、有害因素，企业在实际生产过程中，应采取措施重点防范。其他危险、有害因素虽然引发重大事故的可能性小，但也应加强防范。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）对企业生产过程中使用的危险化学品进行辨识结果，武定县狮山镇大石头房砖厂不构成危险化学品重大危险源。

依据《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）和《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号）进行判定，武定县狮山镇大石头房砖厂不存在重大生产安全隐患。

依据各单元主要危险、有害因素辨识、定性定量分析结果、隐患整改复核情况得出如下安全评价综合结论：

（1）企业经营证照基本齐全有效。

（2）主要负责人、生产安全管理人员及特种作业人员（电工、焊工等）经相关部门培训并经考试合格，持证上岗，证书均在有效期。

（3）生产安全责任制、管理制度、岗位操作规程基本建立。

（4）生产过程和设备采用机械化和自动化程度较高，生产工艺与设备较成熟，工艺布置合理。

（5）矿山生产工艺系统的符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的有关规定，安全设施完好有效，设备配套齐全，开采工艺参数与所选设备匹配，能满足规范要求。

7.2需重视的安全对策措施和建议

武定县狮山镇大石头房砖厂需重视的安全对策措施和建议如下：

。

7.3安全现状评价结论

本项目总平面布置合理，符合国家相关标准、规范的规定和要求；矿山开采工艺满足相关规定，基本达到安全生产的要求；开拓运输系统满足矿山生产安全要求；防排水和防灭火能力满足要求；供配电满足企业生产的需求；制砖生产装置及工艺较成熟，工艺布置合理；现场安全管理适应安全生产要求，但仍需加强和改进。砖厂建立了安全管理机构并配备了2名安全生产管理人员，主要负责人、生产安全管理人员持证上岗，证书均在有效期；建立了安全管理制度、岗位职责、操作规程、应急预案、安全管理台账等；企业缴纳了工伤保险和为从业人员投保了安全生产责任险。根据各单元评价结论，结合企业隐患整改情况，得出以下综合评价结论。

经评价认为：武定县狮山镇大石头房砖厂已按照安全设施设计组织生产，从安全生产角度符合国家安全相关法律、法规、技术规范的规定和要求，具备安全生产条件。
评价项目在生产过程存在危险、有害因素，采取相应的安全防范措施，其危险因素基本可以得到控制。在项目的生产过程中，通过落实本次现状评价报告提出的对策措施建议，切实针对项目中危险、有害因素对生产设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，即可为本项目奠定本质的安全生产条件，从而满足本项目安全生产的要求。其项目风险是可以控制和接受的。

8附件及附图

8.1附件

1、安全现状评价委托书

2、提供基础资料真实性承诺书
3、营业执照

4、采矿许可证

5、原安全生产许可证

6、安全生产管理机构设置及管理人员任命文件
7、主要负责人、安全生产管理人员考核合格证及特种人员作业操作证
8、安全生产责任制、管理制度、操作规程封面、目录
9、初步设计和安全设施设计的扉页、资质
10、安全设施验收评价报告扉页、资质
11、上一次安全现状评价报告封面、资质
12、缴纳工伤保险及投保安全生产责任险缴纳凭证
13、医疗救护协议
14、应急预案备案登记表
15、边坡稳定性分析报告扉页、资质及结论页
16、部分安全生产台账记录
17、主要存在问题整改情况回复
18、安全评价检验检测机构从业告知书-武定县狮山镇大石头房砖厂安全现状评价
8.2附图

附图1：总平面布置图
附图2：开采终了境界平面图
附图3：溜矿系统布置图
附图4：现状地形图-武定县狮山镇大石头房砖厂（2026年5月）

项目所在地
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