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[bookmark: _Toc6838][bookmark: _Toc15004][bookmark: _Toc14625][bookmark: _Toc27442][bookmark: _Toc30192]前  言
武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂页岩矿位于武定县南西207°方向，平距约8.1km的狮山镇九厂村委会小箐村一带，行政区划属武定县狮山镇九厂村委会所辖，中心地理坐标：东经102°21′57″，北纬25°28′01″。
武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂采矿证号：C5323292010107130086706，开采矿种为页岩，开采方式为露天开采，生产规模为5万t/a，矿区面积0.0336km2，开采深度由1802m至1759m，采矿证有效期限为玖年零贰月，自2018年7月31日至2027年9月13日。
武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂安全生产许可证将于2025年10月27日到期，根据《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安监局令20号，第78号修改）、《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令第397号，第653号修订）等国家相关法律法规标准和规定，为申请办理安全生产许可证延续，武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂委托辽宁诺诚安全科技有限公司为其矿山进行安全现状评价工作，最后编制成《武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂安全现状评价报告》。
在编写本评价报告的过程中，得到了武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂有关领导和相关人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和其它技术资料，在此一并表示感谢。
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[bookmark: _Toc27163][bookmark: _Toc1029][bookmark: _Toc18224][bookmark: _Toc27293][bookmark: _Toc27421][bookmark: _Toc23850][bookmark: _Toc184701516][bookmark: _Toc242849724][bookmark: _Toc115120203][bookmark: _Toc115120597][bookmark: _Toc226963112]1评价范围与依据
[bookmark: _Toc13662][bookmark: _Toc12335][bookmark: _Toc20953][bookmark: _Toc31129][bookmark: _Toc5060][bookmark: _Toc3841]1.1评价对象和范围
[bookmark: _Toc6844][bookmark: _Toc618][bookmark: _Toc14976]1.1.1评价对象
本次评价对象为：武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂（露天采场）。
[bookmark: _Toc12637][bookmark: _Toc19771][bookmark: _Toc4435]1.1.2评价范围
（1）武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂矿区范围
采矿许可证证号：C5323292010107130086706，有效期限：采矿证有效期限为玖年零贰月，自2018年7月31日至2027年9月13日，矿区范围坐标见表1.1-1。
表1.1-1  矿区范围拐点坐标表
	拐点编号
	1980年西安坐标系（3°带）

	
	X
	Y

	矿1
	2818085.29
	34536717.11

	矿2
	2818032.38
	34536771.20

	矿3
	2817943.38
	34536731.54

	矿4
	2817884.76
	34536802.27

	矿5
	2817743.53
	34536739.89

	矿6
	2817829.13
	34536636.16

	矿7
	2817890.87
	34536646.41

	矿8
	2817910.92
	34536600.84

	矿9
	2817990.23
	34536661.08

	矿区面积
	0.0336km2

	开采标高
	1802-1759m


（2）设计范围
开采范围为武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂矿区范围。开采面积为0.0336km2，开采标高为1802～1759m。
（3）本次安全现状评价范围
本次安全现状的评价范围与设计范围一致。评价内容包括总平面布置、露天采场、开拓运输、供配电、防排水的安全设施及安全管理的安全可靠性。
凡涉及本工程项目的砖厂及制砖生产线、外部运输、油类存储、消防、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内，因评价需要，报告中会涉及部分相关内容。
[bookmark: _Toc18737][bookmark: _Toc29248][bookmark: _Toc18523][bookmark: _Toc5653][bookmark: _Toc16791][bookmark: _Toc293408501]1.2评价依据
[bookmark: _Toc27765][bookmark: _Toc13220][bookmark: _Toc455997811][bookmark: _Toc28350][bookmark: _Toc30500][bookmark: _Toc30207][bookmark: _Toc9236][bookmark: _Toc14092]1.2.1法律法规
1.2.1.1 国家法律
1． [bookmark: OLE_LINK6]《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日起施行）；
2． 《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令十八号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，自1986年10月1日起施行；根据1996年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国矿产资源法〉的决定》第一次修正；根据2009年08月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》第二次修正；2024年11月8日，第三十六号主席令，《中华人民共和国矿产资源法》已由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订通过。自2025年7月1日起施行）；
3． 《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，1992年11月7日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，自1993年5月1日起施行；1992年11月7日中华人民共和国主席令第六十五号公布；根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》修正）；
4． 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，自1995年1月1日起施行；1994年7月5日中华人民共和国主席令第二十八号公布；2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）；
5． 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号，2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，自2002年5月1日起施行；2011年12月31日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》第一次修正；2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第二次修正；2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改〈中华人民共和国会计法〉等十一部法律的决定》第三次修正；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正）。
6． 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过；1998年4月29日中华人民共和国主席令第四号公布；2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订；2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》修正；2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改《中华人民共和国道路交通安全法》等八部法律修订，自2021年4月29日起施行）；
7． 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令十三号，2014年12月1日起施行；中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）。
1.2.1.2 行政法规
1．《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（国务院令第152号，1994年3月26日施行）；
2．《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（国家劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；
3．《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，2004年2月1日施行）；
4．《地质灾害防治条例》（国务院令第394号，2004年3月1日施行）；
5．《工伤保险条例》（2003年4月27日中华人民共和国国务院令第375号公布根据2010年12月20日《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》修订）；
6．《公路安全保护条例》（国务院令第593号发布，2011年7月1日施行）；
7．《安全生产许可证条例》（国务院令第397号，国务院令第653号第二次修订，2014年7月29日施行）；
[bookmark: _Toc17374][bookmark: _Toc16238654]1.2.1.3部门规章及政府规范性文件
1． 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年7月19日实施）；
2． 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（原安监总管一[2013]101号，2013年9月6日起施行）；
3． 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（原安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日实施）；
4． 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监管总局令[2011]第36号，原国家安全生产监管总局令2015年第77号第一次修订，2015年5月1日实施）；
5． 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全监管总局令第20号，原国家安全生产监管总局令第78号第一次修订，2015年7月1日实施）；
6． 《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全监管总局令第75号，2015年7月1日实施）；
7． 《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号，国家安全生产监管总局令第80号第二次修订，2015年7月1日实施）；
8． 《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，国家安全生产监管总局令第80号第二次修订，2015年7月1日实施）；
9． 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第30号，原国家安全监管总局令第80号第二修正，2015年7月1日实施）；
10． 《用人单位劳动防护用品管理规范》（原安监总厅安健〔2015〕124号，安监总厅安健〔2018〕3号修订，2018年1月15日实施）；
11． 《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（原安监总管一〔2016〕49号，2016年5月30日实施）；
12． 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号，2017年10月10日实施）；
13． 《应急管理部、财政部、金融监管总局、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、农业农村部关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知（2025修订）（应急〔2025〕27号，2025年3月29日施行）；
14． 《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第88号，应急管理部令第2号，第一次修订，2019年9月1日实施）；
15． 《应急管理部关于进一步做好安全生产责任保险工作的紧急通知》（应急〔2021〕61号，2021年9月7日实施）；
16． 《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日施行）；
17． 《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；
18． 《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日实施）；
19． 《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年9月15日施行）；
20． 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日施行）；
21． 《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日）；
22． 《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日施行）；
23． 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（原国家安全生产监督管理总局令第39号，原国家安全生产监督管理总局令78号对其修订，2015年5月26日修正）；
24． 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令字第14号，2024年3月1日起施行）；
25． 《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）；
26． 《国家矿山安全监察局关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案>的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月14日）；
27． 国家矿山安全监察局关于印发《防范非煤矿山典型多发事故六十条措施》的通知（矿安〔2023〕124号，2023年09月13日）；
28． 《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综〔2025〕12号，2025年7月1日）；
29． 《国家矿山安全监察局关于加强矿山应急救援工作的通知》（矿安〔2024〕8号，2024年3月1日施行）；
30． 《矿山救援规程》（2024年4月28日应急管理部令第16号公布，自2024年7月1日起施行）。
1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件
1． 《云南省安全生产监督管理局关于进一步加强非煤矿山和尾矿库安全生产行政许可工作的通知》（云安监管〔2009〕35号）；
2． 《国家矿山安全监察局关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案>的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月14日）；
3． 《云南省安全生产监督管理局关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知》（云南省安全生产监督管理局，2016年3月21日）；
4． 《云南省安全生产监督管理局关于调整下放非煤矿山安全生产行政许可事项的通知》（云安监管[2017]2号，2017年1月23日施行）；
5． 《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告（第63号），2017年11月30日云南省第十二届人大常委会第三十八次会议修订，2018年1月1日起正式施行）；
6． 《云南省安全生产委员会关于建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（云安[2021]3号，2021年3月18日）；
7． 《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；
8． 《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）；
9． 《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>的通知》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日）；
[bookmark: _Toc4124][bookmark: _Toc2404][bookmark: _Toc24830][bookmark: _Toc16238656][bookmark: _Toc17105][bookmark: _Toc23242]1.2.2标准规范
1． 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日实施）；
2． 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日实施）；
3． 《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023，2025年1月1日实施）；
4． 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日实施）；
5． 《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日实施）；
6． 《安全色和安全标志》（GB2894-2025，2026年3月1日实施）；
7． 《矿山安全标志》（GB/T14161-2008，2009年10月1日实施）；
8． 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008，2009年10月1日实施）；
9． 《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010，2024年08月01日实施）；
10． 《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010，2011年5月1日实施）；
11． 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日实施）；
12． 《低压配电设计规范》（GB50054-2011，2012年6月1日实施）；
13． 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日实施）；
14． 《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013；2014年6月1日实施）；
15． 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013，2014年7月1日实施）；
16． 《防洪标准》（GB50201-2014，2015年5月1日实施）；
17． 《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014；2015年5月1日实施）；
18． 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018]，2018年10月1日实施）；
19． 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022，	2023年06月01日实施）；
20． 《用电安全导则》（GB/T13869-2017；2018年7月1日实施）；
21． 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018，2019年3月1日起实施）；
22． 《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018/ISO 14120：2015；2019年7月1日实施）；
23． 《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日实施）；
24． 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日实施）；
25． 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日实施）；
26． 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2021年9月1日实施）；
27． 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日实施）；
28． 《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，2022年1月1日实施）；
29． 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日实施）；
30． 《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日实施）；
31． 《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T 2063—2018，自2018年12月1日实施）；
32． 《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（KA/T 2075—2019，自2020年2月1日实施）；
33． 《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024，2024年11月01日实施）。
[bookmark: _Toc1903]1.2.3合法性文件
1． 营业执照；
2． 采矿许可证（证号：C5323292010107130086706）；
3． （原）《安全生产许可证》（证号：（楚）FM安许证字[2019]083）。
[bookmark: _Toc16238657][bookmark: _Toc1400][bookmark: _Toc13809][bookmark: _Toc19278][bookmark: _Toc167693751]1.2.4技术文件
1． 《云南省武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂普通建筑材料用页岩矿资源储量核实报告》（2015年6月，四川省冶金地质勘查院）；
2． 《关于<云南省武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂普通建筑材料用页岩矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》（云楚国土资储备字【2015】87号）；
3． 《武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂页岩矿初步设计》（昆明诚信勘察设计有限公司，2016年11月）；
4． 《武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂页岩矿安全设施设计》（昆明诚信勘察设计有限公司，2016年11月）；
5． 《武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂页岩矿建设项目安全验收评价报告》（山东海普安全环保技术股份有限公司，2017年11月）；
6． 开采现状图（云南义弘首创工程勘测有限公司，2025年10月）。
[bookmark: _Toc3082][bookmark: _Toc16238658][bookmark: _Toc21425][bookmark: _Toc28175]1.2.5其它评价依据
1． 安全现状评价委托书；
2． 提供资料真实性承诺书；
3． 《采矿工程设计手册》，煤炭工业出版社，2003；
4． 《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001；
5． 《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；
6． 《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。
[bookmark: _Toc293408502][bookmark: _Toc4235][bookmark: _Toc16433][bookmark: _Toc3387][bookmark: _Toc19368][bookmark: _Toc31640][bookmark: _Toc28188][bookmark: _Toc2984][bookmark: _Toc18842]1.3安全评价原则
《安全评价通则》第6.6.1条规定：安全评价机构应根据客观、公正、真实的原则，严谨、明确的做出安全评价结论。
辽宁诺诚安全科技有限公司在对武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂进行安全现状评价工作中，将始终坚持以下原则：
1．严格执行国家现行有关法律、法规、标准和规范的要求，对该企业申请安全生产许可证应具备的安全生产条件进行科学、公正、合法、自主的评价；
2．执行行业现行有关法规、标准、规范和政策的要求；
3．采用适用、可靠的评价技术和评价方法，保证评价的针对性，确保评价质量；
4．恪守职业道德，遵循诚实守信的原则，对被评价企业的技术资料和商业运作保密。
[image: 2]辽宁诺诚安全科技有限公司39

[bookmark: _Toc293408503][bookmark: _Toc22133][bookmark: _Toc7311][bookmark: _Toc28550][bookmark: _Toc7714][bookmark: _Toc2433][bookmark: _Toc17165][bookmark: _Toc693][bookmark: _Toc14684]1.4安全现状评价程序
评价工作程序按《安全评价通则》AQ8001-2007的要求开展工作，包括：前期准备；危险、有害因素辨识与分析；划分评价单元，选择评价方法；进行定性、定量评价；提出相应安全对策措施；确定评价结论并提出建议；编制安全现状评价报告。具体的安全现状评价工作程序如图1.4-1所示。
[image: ]
图1.4-1  安全现状评价程序图
[bookmark: _Toc13460][bookmark: _Toc17365][bookmark: _Toc2607][bookmark: _Toc16995][bookmark: _Toc24889][bookmark: _Toc7345][bookmark: _Toc20981][bookmark: _Toc22305]1.5评价报告声明
本评价报告是受武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂委托，依据《安全评价通则》规范要求，为该企业生产指导及办理安全生产许可证延续手续而编制的，专属委托方使用。自评价基准日起，除按规定上报各级应急管理部门外，我公司不会将本评价报告内容向其他任何单位和个人提供，也不会将本评价报告的全部内容，在媒体上或以其他形式公开发表（安全评价技术研究成果除外），仅按《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第1号）规定，公开评价报告的部分内容。
[bookmark: _Toc27566][bookmark: _Toc27288][bookmark: _Toc13052][bookmark: _Toc24255][bookmark: _Toc10045][bookmark: _Toc31837][bookmark: _Toc19081][bookmark: _Toc3710][bookmark: _Toc17691][bookmark: _Toc1819]1.6评价基准日
评价组于2025年09月11日对武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂矿山进行了现场勘查，针对矿山现场及安全管理方面存在的隐患提出建议整改措施。企业针对检查过程中发现的问题于2025年09月30日完成整改，并将整改情况进行了反馈。评价组技术人员于2025年09月30日对整改情况进行现场图片复核。
评价基准日为2025年09月30日。


[bookmark: _Toc242849735][bookmark: _Toc115120214][bookmark: _Toc184701526][bookmark: _Toc115120608][bookmark: _Toc226963123][bookmark: _Toc10452][bookmark: _Toc5962][bookmark: _Toc19213][bookmark: _Toc3627][bookmark: _Toc2775][bookmark: _Toc20150][bookmark: _Toc26856][bookmark: _Toc192559433][bookmark: _Toc192649818][bookmark: _Toc293408506][bookmark: _Toc192559515][bookmark: _Toc192573326][bookmark: _Toc192731947]2建设项目概述
[bookmark: _Toc32635][bookmark: _Toc21993][bookmark: _Toc24852][bookmark: _Toc30397][bookmark: _Toc13068]2.1建设单位概况
[bookmark: _Toc293408507][bookmark: _Toc32524][bookmark: _Toc16238667][bookmark: _Toc22722][bookmark: _Toc14414]2.1.1建设单位简介
武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂法人为闫小平，主要从事页岩砖制造、销售。武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂开采矿种为页岩，开采方式为露天开采，生产规模为5万t/a。
矿山当前在册职工总数为13人，安全生产管理人员2人。目前企业取得的主要证照信息如下：
1、 营业执照
统一社会信用代码：915323295662427541
名 称：武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂
类 型：个人独资企业
住 所：云南省楚雄州武定县狮山镇九厂村委会小箐村
法定代表人：闫小平
成立日期：2011年01月07日；
经营范围：页岩砖制造、销售。
2、采矿许可证
采矿证号：C5323292010107130086706
采矿权人：武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂
地 址：武定县狮山镇九厂村委会小箐村
矿山名称：武定县武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂
开采矿种：页岩 
开采方式：露天开采 
生产规模：5万t/a 
矿区面积：0.0336km2
开采深度：由1802m至1759m
有效期限：玖年零贰月  自2018年7月31日至2027年9月13日
发证机关：武定县国土资源局
矿区范围由9个拐点圈定，拐点范围坐标见表2.1-1。
表2.1-1  矿区范围拐点坐标表
	拐点编号
	1980年西安坐标系（3°带）

	
	X
	Y

	矿1
	2818085.29
	34536717.11

	矿2
	2818032.38
	34536771.20

	矿3
	2817943.38
	34536731.54

	矿4
	2817884.76
	34536802.27

	矿5
	2817743.53
	34536739.89

	矿6
	2817829.13
	34536636.16

	矿7
	2817890.87
	34536646.41

	矿8
	2817910.92
	34536600.84

	矿9
	2817990.23
	34536661.08

	矿区面积
	0.0336km2

	开采标高
	1802-1759m


3、 安全生产标准化证书
证书编号：滇AQBKSⅢ202200047
有效期：2022年10月13日至2025年10月12日
4、安全生产许可证（原）
证    号：（楚）FM安许证字[2019]083
单位名称：武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂 
主要负责人：闫小平
单位地址：武定县狮山镇九厂村委会小箐村
经济类型：个人独资企业
许可范围：非煤矿产资源开采
有 效 期：自2022年10月8日至2025年10月27日
发证机关：楚雄彝族自治州应急管理局
[bookmark: _Toc495][bookmark: _Toc3796][bookmark: _Toc293408508][bookmark: _Toc22261][bookmark: _Toc16238669]2.1.2矿区地理位置及交通
武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂页岩矿位于武定县南西207°方向，平距约8.1km的狮山镇九厂村委会小箐村一带，行政区划属武定县狮山镇九厂村委会所辖，中心地理坐标：东经102°21′57″，北纬25°28′01″，矿区面积0.0336km2。
矿区紧邻武定至禄丰（334县道），位于县道南侧750m处，矿区至334县道有简易乡村公路相连，里程约1.2km；矿区北部约4.5km处为G5京昆高速（昆明至武定段）；矿区距楚雄约134km，矿区距武定县城11.5km，武定县城至昆明约70km，交通方便，详见交通位置图2.1-1。
[image: 未标题-2]矿区位置

图2.1-1  交通位置图
2.1.3矿山周边情况
根据现场调查，矿区南西侧为一小村庄，距离矿区约200m；南侧有一个养牛场，距离矿区约100米；东侧及北侧为荒山及少量耕地；西侧距矿区约600米处为九厂村，武定至九厂的公路从矿区西侧通过，距离矿区约700米。矿区周边无其他矿区存在，矿区范围内无村庄，无高压线，无重要交通要道及高等级公路，也无重要工业设施。不在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内。
[bookmark: _Toc31689][bookmark: _Toc1381][bookmark: _Toc19882][bookmark: _Toc19198]****
图2.1-2  周边环境示意图
[bookmark: _Toc17777]2.2自然环境概况
矿区位于九厂街盆地东侧边缘，九厂街盆地为一不对称向斜构造盆地，四周被断裂破坏，盆地起伏不平，多基岩裸露，盆地呈近似南北向延伸之长条形，九厂街盆地以西山顶最高标高1880m，盆地沟谷最低标高1700m，最大高差180m，一般坡度10-20°，属浅切割侵蚀堆积区。矿区内山脉走向北东向，地势东高西低，区内沟谷弱发育，地形坡度较缓，矿区南部山脊最高海拔（矿5）1801m，采场底部最低海拔1759m，最大高差42m，一般坡度多在5-10º，矿区地貌为侵蚀堆积区之Ⅲ级阶地。
矿区属亚热带高原季风气候，气候温和，气温日差较大，年差较小，雨量充沛，干湿季节分明。年平均气温15.1°C，最高34.5°C，最低-6.4°C；多年平均降雨量988.9mm，最大1522.6mm，最小756.5mm，80%降雨集中于6～10月，干雨季分明；年蒸发量1500～2100mm，最强在3～5月；每年11月至次年2月有20～80天的霜期。
矿区内无居民居住，村庄分布于矿区外围，以、汉、苗族、彝族为主。经济主要以农、林、牧业为主，农作物主要有水稻、玉米、小麦等，经济作物为烤烟、核桃、板栗等。林业以往发展较为缓慢，随着禁砍、禁伐后，植被恢复较快，区内植被主要有云南松、华山松、白杨等树种及灌木林。牧业以养牛、羊为主，但规模较小。近年来，随着砖瓦用页岩矿的开发利用，不但提高了当地群众的人均收入，同时还解决了一部份剩余劳动力的就业问题，增加了当地的财政收入，对武定县的经济繁荣和社会稳定起着积极的作用。
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本评价报告的地质概况内容引用自四川省冶金地质勘查院编制的《云南省武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂普通建筑材料用页岩矿资源储量核实报告（2015年）》。
2.3.1矿区地质
1）地层
矿区主要出露第四系残坡积层（Q4el+dl）和侏罗系中统张河组（J2z）地层。各地层简述如下：
第四系残坡积层（Q4el+dl）：分布于矿区西部地势相对较低缓部位，岩性为褐色、紫红、土红色粉质粘土，含少量风化岩块、碎石，硬塑-坚硬，厚度一般0.5-1m，部分地段可达2m，现状大部分为荒地，与下伏地层不整合接触。
侏罗系中统张河组（J2z）：上部岩性为紫红色泥岩与灰、黄灰色泥灰岩互层，或以紫灰褐色及黄绿、灰绿色粉砂质泥质页岩为主，夹泥质粉砂岩；中部为紫红色泥质粉砂岩夹粉砂质泥灰岩、泥岩，局部为互层；下部为紫红、暗紫红色铁质泥质页岩（或含钙质泥岩）夹细粒长石石英砂岩、钙质石英粉砂岩、泥灰岩等，区域厚175-806m，出露于矿区山脊地带，为矿山的含矿层位。
2）构造
矿区内无褶皱及断裂构造分布。
3）岩浆岩
区内无岩浆岩出露。
2.3.2矿体特征
区内含矿地层为侏罗系中统张河组（J2z），岩性为紫红、暗紫红色铁质泥质页岩。现开采矿体是侏罗系中统张河组受强风化成粘土状的部分，矿体产状与张河组相同。矿体倾向279°，倾角18°，沿走向长173-289m，沿倾向水平投影长74-187m，矿体厚度23-58m。
矿石矿物成分主要为高岭土、蒙脱石、水云母等粘土类矿物及及少许极细的石英、长石、碳酸盐等碎屑物及重矿物。
矿石结构主要为泥质结构：矿石由粒状碎屑组成，泥质含量大于75%。矿石构造主要为层状构造。
矿石的化学成分：SiO2含量49.70％，Fe2O36.26％，Al2O317.38％，CaO10.83％，MgO3.18%，烧失量13.48%。不含有害元素。
区内矿石未开展系统的物理力学性质试验，仅在2009年8月委托云南省地质工程第二勘察院实验室分析了矿石的密度及比重，依据分析结果，矿石密度为2.29g/cm3，比重2.71t/m3。
区内均为侏罗系中统张河组（J2z）紫红、暗紫红色铁质泥质页岩，故将矿区外围的粉铁质泥质页岩以及风化而成的粘土视为矿体围岩，矿体与围岩岩性相同，区内矿体内基本无夹石。
根据矿石成分、矿物组合、矿体形态及赋存规律等资料分析，该区矿床为滨浅海相沉积矿床。矿体（层）严格受地层控制。矿区及东部矿层为产出基本稳定的侏罗系中统张河组（J2z）紫红、暗紫红色铁质泥质页岩，矿物成分变化不大，基本可作为普通建筑材料用页岩。
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2.3.3.1水文地质条件
1）水文地质特征
矿区处于九厂街向斜东翼，位于九厂街盆地水文地质单元的东部。因矿区范围太小，仅属九厂街盆地的地下水排泄区，不构成独立的水文地质单元。
矿区区域最低侵蚀基准面为1700m（鹧鸪河），附近无大的地表水体，大气降雨的渗入为主要的补给水源，且位于水文地质单元的西部补给区，故矿床所处的水文地质单元分布区域对矿床的开发影响较小。
2） 地下水类型及特征
区内出露地层为第四系残坡积层（Q4el+dl） 和侏罗系中统张河组（J2z），按含水层性质和地下水赋存空间分类，矿区地下水类型为松散堆积层孔隙含水层和泥页岩孔隙裂隙层间含水层。
松散堆积层孔隙含水层：分布于矿区西部地势平缓地段的第四系残坡积层（Qedl）松散土夹碎石中，土层厚度2.00-3.50m，富水性中等。
泥页岩孔隙裂隙层间含水层：分布于侏罗系中统张河组（J2z）铁质泥质页岩夹细粒长石石英砂岩中，含裂隙水，富水性弱，所夹细粒长石石英砂岩、石英砂岩及泥灰岩赋存孔隙层间水。但由于夹层厚度薄，一般10-20m，富水性弱，附近泉水枯季流量常见值为0.1-0.5L/s，地下迳流模数仅0.5-1L/s﹒km2。矿区最低开采标高点（1759m标高）高于矿区区域基准侵蚀面（鹧鸪河）标高1700m，山坡露天开采条件下，地下水对采场影响小。
矿权范围内，矿床所处位置较高，地下水对矿床影响较小，季节性大气降水是矿区充水的主要来源，矿区内地形有利于大气降水的自然排泄。
3） 地下水补、径、排关系
矿区地下水的补给以大气降雨的垂直渗入为主，地下水沿半胶结泥页岩空隙向西部九厂街盆地运移，径流迟缓，地下水的动态变化受降水影响不明显，且补给来源远，径流途径长，动态变化迟缓、稳定。
4）地下水位动态变化
矿区内地下水不构成独立的地下水单元。矿区地下水位及泉流量随降雨量的变化而变化，每年5-10月雨季泉水流量明显上升，在11月至次年4月干季中，地下水位也随之下降，年变幅一般为1.2-2.5倍，地下水位的最大值一般出现在8月，滞后降水峰期20-35天，出现在中等降水强度内。
5）采区涌水量预测及实际涌水量
矿区现开采矿体位于山脊处，开采矿体及底板地层含水量弱，属相对隔水层，地下水基本已以大泉的形式排泄，矿山采用露天分台阶开采，采空区位于山脊上，汇水面积小，故采空区基本不会出现涌水。
据本次工作现场调查，露天采场中基本干涸，雨季汇集的地表流水经矿山修建的排水渠向东排泄至地势较低部位。
6）矿区水文地质条件小结
区域地表水、地下水对矿区无直接补给关系。矿区东部分布鹧鸪河，对矿山开采影响较小，地下水靠大气降雨补给，矿区分布松散堆积层孔隙含水层和泥页岩孔隙裂隙层间含水层，地形、气候、雨量不利于地下水的补给。影响矿床充（透）水的含水层富水性弱；矿体位于当地侵蚀基准面之上。据《矿区水文地质工程地质勘探规范》GB12719-2021划分标准，矿区水文地质条件属以孔隙裂隙含水层充水为主的简单类型。
综上所述，矿区水文地质条件属以孔隙裂隙含水层充水为主的简单类型。
2.3.3.2工程地质条件
1）工程地质岩组划分
依据矿区出露地层岩性及岩石物理力学性质，矿区分布松散土单层土体和软岩岩组两个工程地质岩组。
松散土单层土体：区内主要为第四系残坡积层（Q4edl）松散土夹碎石，厚度2.00-3.50m，土体物理力学性能较差，稳定性较差，对矿山开采影响较大。
软岩岩组：岩性为紫红、暗紫红色铁质泥质页岩（或含钙质泥岩）夹细粒长石石英砂岩、钙质石英粉砂岩、泥灰岩，据1:20万水文地质普查报告，泥页岩一般比重2.70g/cm3，容重2.4g/cm3，吸水率3.0-7.0％，孔隙度3.0-7.0%，干抗压强度200-450kg/cm2，软化系数0.40-0.66%，地下径流模数0.5-1L/s·km2，一般泉流量0.01-0.5L/s，单井计算涌水量＜100t/d，水化学类型属HCO3-Ca·Mg型，矿化度＜1g/L。
2）工程地质特征
矿体大片裸露于地表，有利于人工或机械露天开采。岩石呈泥质结构，页理构造，力学性能低，抗风化能力差，具可塑性，遇水易崩解，其风化裂隙有密而闭合之特征，主要结构面为层面、裂隙，浅部强风化，地表有大量的松散土沿山脊及干沟分布，属较完整的较软岩，表层为强风化的松散粘土。山坡稳定性较好，在山坡露采过程中，只要开采方法适当，控制合适的台阶（阶段）高度和坡面角，注意提前或及时清除斜坡上的松散覆盖层、浮石，一般不易形成采场崩塌和滑坡。
3）工程地质条件预测评价
矿山为露天开采，分级平台开拓，基岩大部分裸露地表。矿山开采形成的高陡边坡，工程现状稳定性较好，但随着矿山的开采，采空区不断扩大增高，矿山开采后，由于改变了岩体的原始结构，应力发生改变，如果不按设计和有关规范要求进行开采，形成的高陡边坡，在风化和重力等不良地质作用下，可能诱发和加剧的崩塌、滑坡、滚石等地质灾害及工程地质问题的可能性较大，矿山工程地质条件将趋于复杂化。
综上所述，矿区工程地质条件属以软岩岩组为主的简单类型。
2.3.3.3环境地质条件
1）地震
武定县区域地质构造复杂，且处于中深断裂活动带上，特别是汤郎—易门深大断裂为一活动性断裂，使这一地区地震活动频繁。矿区处于汤郎—易门深大断裂的次生断裂核桃树断裂与长岭岗断裂夹持地段，地震活动频繁，四周地震波及本区，据武定地震局提供的资料，从时间、位置上离矿区最近一次地震发生在2000年8月21日，田心乡和发窝乡交界处的自期、德德卡一带发生5.1级地震，震源深度8000m，破坏性较大，受灾地区损失较重。根据《建筑抗震设计规范（2024版）》（GB50011—2010）附录A我国主要城镇设防烈度，武定县抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g，反应谱特征周期为0.45s，抗震设防分组为第三组，区域稳定性分级为次稳定区。
2）环境地质质量
矿区采用露天开采的方式进行生产，岩（矿）体岩性为页岩，在开采过程中产生有害气体的可能性小，对人民生活和身体健康影响小。但在生产过程中产生的粉尘，开采设备产生的噪音，对作业人员身体健康及自然环境有一定影响。矿山应制定和实施矿山开采环境保护规划及综合防治措施，采用现代化技术或人工监测系统定期、系统地对矿山环境质量进行监测，确保环境质量能够符合国家规定的卫生标准和有关安全标准。
3）矿区环境地质预测评价
矿区开采过程中，剥采破坏地表形态及植被，弃土场压占林地。且矿山采用分台阶开采，随着开采深度的增加，采空区的扩大，可能会产生崩塌、滑坡、泥石流等灾害。
在采矿过程中和采矿结束后，应积极加强恢复治理工作，绿化荒山，保持水土，防止水土流失破坏环境。
矿山无现状地质灾害发育，岩（矿）体的化学特性相对稳定，无重大污染源，遭受有害元素、有害气体、放射性污染的可能性小。
综上所述，矿区环境地质环境质量属中等。
2.3.3.4开采技术小结
通过对矿山地质条件的分析以及结合现场勘查，水文地质方面，矿区存在的主要水危害为地表水危害，但影响较小，可以得到有效治理；工程地质方面，若矿山未分台阶自上而下开采，从底部掏采，则有发生滑坡、塌方的可能，需要重点预防。环境地质方面，现状下无滑坡、塌方和泥石流地质灾害。开采产生的废土料应集中堆放在安全地点，杜绝分散污染，矿山开采和矿石加工对周边环境有一定污染，主要为粉尘污染，需要采取一定的预防和治理措施。
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根据2016年11月昆明诚信勘察设计有限公司编写的《武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂页岩矿建设项目安全设施设计》的主要内容描述如下：
2.4.1总平面布置
（1）办公生活区
矿山总图由矿山办公室及生活区、供配电设施、堆料场、防排水设施、运输系统、砖窑、制砖车间及库房等建（构）筑物组成，矿山总平面布置见附图。
主要建（构）筑物布置如下：
办公、生活区：布置在采场西则120m处；砖窑及制砖车间布置在采场北西面，距离采场约50米处；矿山道路：矿山工业场地与上山公路之间的联络道路，设计为矿山三级道路，单车道，泥结碎石路面，面层厚0.3m，路面宽4.5m。
地表建筑物须按相应烈度设防。
（2）排土场
矿山剥离量较小，因此不设置排土场，不合格的废石经由装载机或汽车运输，全部用于矿山公路的养护及工业场地的平整，不设置排土场。严禁分散排放，杜绝分散污染。
（3）爆破器材库
矿山采用挖掘机直接开采，不进行爆破开采，不使用爆破器材，因此不设置爆破器材库。
2.4.2开采范围
开采范围为武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂矿区范围。开采面积为0.0336km2，开采标高为1802～1759m。
2.4.3工作制度及生产规模、服务年限
1）矿山工作制度
矿山每年工作天数300天，每天1班，每班8小时。
2）矿山生产规模
矿山生产规模为5.0万t/a。
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根据矿区范围内地形地貌特征、矿体赋存特点，设计采用挖掘机开采，采用前进式开采顺序的缓帮作业采矿工艺；开采顺序均由上往下分台阶开采，台阶高度8m，山坡露天剥离工艺为新水平准备时，沿地形线开掘双壁沟。双壁沟宽度为25m，采剥工作面构成要素如下： 
根据开采矿段矿岩的物理力学性质及矿岩的结构、构造，结合现场边坡的稳定情况，页岩矿体埋藏浅，矿岩风化程度强，较松散破碎，可直接采用挖掘机开采原矿；
在开采到比较坚硬的岩层时，采用挖掘机加装破碎锤进行开采。
采剥工作面构成要素如下：
台阶高度                      8m
终了台阶坡面角                50°
                              38°（近地表松散岩组）
安全平台宽度                  4m
清扫平台宽度                  6m
表2.4-1  露天开采主要指标表
	序号
	项目
	单位
	数  值
	备注

	1
	露天采场上口尺寸
	m×m
	200×180
	　

	2
	露天采场下口尺寸
	m×m
	150×130
	　

	3
	最高台阶标高
	m
	1791
	　

	4
	露天采场底部标高
	m
	1759
	　

	5
	露天采场最大采深
	m
	41
	　

	6
	境界内设计利用资源量
	万t
	122.26
	　

	7
	境界内设计可采矿量
	万t
	122.26
	

	8
	损失率
	%
	5
	　

	9
	贫化率
	%
	0
	

	10
	境界内采剥总量
	万m3
	52.77
	体重2.56t/m3　

	11
	采出矿石量
	万t
	116.14
	

	12
	剥离岩石量
	万m3
	2.03
	　

	13
	平均剥采比
	m3/m3
	0.04
	小于经济合理剥采比

	14
	最终边坡角
	°
	〈38°
	

	15
	台阶高度
	m
	8
	

	16
	安全平台宽度
	m
	4
	

	17
	清扫平台宽度
	m
	6
	

	18
	终了台阶边坡角
	°
	50°
	　


[bookmark: _Toc18251]2.4.5开拓运输系统
露天采场为山坡露天采场，结合矿区地形条件及矿山作业台阶数、设备移动不频繁、矿山年采剥总量不大等特点，设计选用矿山现有的挖掘机进行铲装，7t自卸汽车运输矿岩。采用场外折返公路汽车开拓、运输，公路按露天矿山三级道路标准设计，采用8%的纵坡，公路采用泥结碎石路面，单车道路面宽度4.5m，双车道路面宽度8m，设计为单线+错车道路面。矿石及废石经汽车运输至矿石堆场，运距约为0.6km。
表2.4-2  道路设计参数表
	序号
	项目
	单位
	数值

	1
	单向行车密度
	辆/h
	7.47

	2
	道路等级
	　
	3

	3
	停车视距
	m
	20

	4
	会车视距
	m
	40

	5
	最小平曲线半径
	m
	15

	6
	最大纵坡坡度
	%
	8

	7
	最大纵坡长
	m
	200

	8
	缓和坡度最小长度
	m
	60

	9
	单车道路面宽度
	m
	4.5

	10
	双车道路面宽度
	m
	8

	11
	挖方路肩宽度
	m
	0.5

	12
	填方路肩宽度
	m
	1.25

	13
	错车道间距
	m
	200

	14
	错车道长度
	m
	33.54


2.4.6排土场
矿山不设置排土场。
[bookmark: _Toc7338]2.4.7矿山排水系统
露天采场为山坡露天采场，首先沿山坡地形及采场上方公路内开挖截水沟，同时在露天采场各台阶以上挖掘临时排水沟，雨水通过截水沟和排水沟自流排出场外。路面靠山坡一侧设置排水沟，排水沟高为0.7m，底宽为0.4m的矩形断面排水沟。
2.4.8矿山供配电
矿区供电主要由武定县狮山镇禄金村10kV农村电网接入，输入电压10kV，矿区总装机容量55kW，负荷率70%，安装有1台200kVA变压器。
2.4.9矿山通信及信号
矿区为中国移动、中国联通、中国电信网络覆盖区，通信极为方便。
2.4.10矿山设计变更情况
矿山设计开采范围为武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂矿区范围，基建台阶布置于矿区东侧1791m标高，目前由于矿区东南侧顶部乡村道路有10kV电线穿过，道路东侧涉及坟地问题，目前暂时无法对该位置矿体进行开采，故特申请对基建平台位置进行调整；调整后的基建平台位置位于矿区东南侧，基建平台标高为1791m，开采境界以矿区顶部乡村道路15m为界进行暂时缩减，经计算，矿区东侧矿量约69.68万m3，故开采北面矿体需开采13.9a，武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂承诺在开采完东南侧矿体之前完成矿区东侧顶部涉及坟地及10kV电线的问题，后期再按原设计开采境界对矿区东面顶部进行开采。
昆明诚信勘察设计有限公司于2020年7月5日同意变更。
[bookmark: _Toc131432145][bookmark: _Toc135450272][bookmark: _Toc137352216][bookmark: _Toc136366640][bookmark: _Toc293408515][bookmark: _Toc130149519][bookmark: _Toc163705319][bookmark: _Toc135797554][bookmark: _Toc137317181][bookmark: _Toc129614107][bookmark: _Toc299524773][bookmark: _Toc207179379][bookmark: _Toc135194007][bookmark: _Toc932][bookmark: _Toc24929][bookmark: _Toc28953][bookmark: _Toc25112][bookmark: _Toc29388][bookmark: _Toc30735][bookmark: _Toc16345][bookmark: _Toc21287]2.5 矿山生产现状
[bookmark: _Toc293408516][bookmark: _Toc3584]2.5.1总平面布置
矿区已开采多年，仅有一个矿区，由9个拐点坐标圈定。矿山总平面布置主要为露天采场、制砖车间、堆料场、办公生活区等组成。
（1）露天采场：当前采区为山坡露天采场，目前矿山台阶分布主要在生产区东南侧，自上而下共形成4个平台，台阶高度约8m。
（2）工业场地：位于矿区西侧，主要为制砖区、堆料区。场地稳定，无滑坡、泥石流，能够满足生产要求。
（3）办公生活区：采场西侧120m处，具有有利的交通条件。场地稳定，无滑坡、泥石流，能够满足生产要求。
（4）矿区供电：矿区供电主要由武定县狮山镇禄金村10kV农村电网接入，矿山配备了2台400kVA变压器，设置了配电室，电力供应稳定，满足砖厂实际用电需求。
（5）排土场：矿山剥离量较小，因此不设置排土场，不合格的废石经由装载机，全部用于矿山公路的养护及工业场地的平整。
[bookmark: _Toc16238682][bookmark: _Toc293408517][bookmark: _Toc22696][bookmark: _Toc20602][bookmark: _Toc16115][bookmark: _Toc17873][bookmark: _Toc19661][bookmark: _Toc24377][bookmark: _Toc16360][bookmark: _Toc1671]2.5.2露天采场
矿山开采方式为露天开采，自上而下分台阶开采。现已形成多个台阶，当前采场顶部标高约1797m，底部标高约1769m，自上而下共形成4个平台，分别为：1793m、1785m、1777m、1769m底部平台。
矿山多年生产已形成4个台阶，各平台参数如下：
1797m~1793m台阶高度4m，长度约为110m，1793m安全平台宽度约为5m，台阶坡面角约50°，该台阶现状已靠帮，台阶内侧设排水沟；
1793m~1785m台阶高度8m，长度约为100m，1785m清扫平台宽度约为6m，台阶坡面角约50°；
1785m~1777m台阶高度8m，长度约为80m，1775m工作平台宽度约为15m，台阶坡面角约50°；
1777m~1769m台阶高度8m，为现状底部平台，宽约55m，长约108m，台阶边坡角约为45°。
根据《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）的有关规定，武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂委托中裕工程集团有限公司进行现场踏勘并结合现状边坡编制《武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂边坡稳定性分析报告》（2025年10月）。该稳定性分析报告结论为：
（1）岩石呈泥质结构，页理构造，力学性能低，抗风化能力差，具可塑性，矿区工程地质条件属以软岩岩组为主的简单类型。
（2）根据现场踏勘、现场地质灾害调查、地质环境调查表明，矿山边坡现状无变形迹象，矿石抗压强度、抗剪强度低，但现状边坡区域内无现状地质灾害发育，目前矿山边坡整体处于稳定状态。
（3）采用极限平衡法对现状边坡进行稳定性计算，在自然工况下，整体边坡稳定性系数Fs≥1.10，高于《非煤露天矿边坡工程设计规范》（GB51016-2014）中要求的设计安全系数，边坡现状整体稳定；在地震工况下，整体边坡稳定性系数Fs≥1.05，高于规范要求的设计安全系数，现状边坡现状整体稳定。
（4）综合矿山地质勘探报告、现场踏勘、极限平衡法计算综合认为：目前现状边坡现状整体处于稳定状态。
[bookmark: _Toc4745][bookmark: _Toc16238683]2.5.3采剥工艺
矿山采用采用挖机直接进行机械开采，采用挖机+装载机联合铲装+汽车运输的开拓运输方式，由装载机铲装，汽车运输至破碎站卸料口，破碎后由皮带运输进入制砖生产线。矿山现有1台挖掘机（神钢SK350），2台装载机（临工ZL50）配合铲装。矿山开采不进行爆破。
2.5.4开拓运输
露天采场为山坡露天采场，结合矿区地形条件及矿山作业台阶数、设备移动不频繁、矿山年采剥总量不大等特点，选用矿山现有的挖掘机进行铲装。
采用场外折返公路汽车开拓、运输，目前有两条运输公路与采场1793m平台连通，均可通往工业场地（标高约1759m），长度约700m和1100m，运输公路路面宽约5m，最小转弯半径15m，运输道路坡度约3.1%-4.9%，运输道路等级为露天矿山三级道路。
[bookmark: _Toc11208][bookmark: _Toc293408523][bookmark: _Toc16238687]2.5.5采场防排水
[bookmark: _Toc26915]由于安全设施设计文本内未明确截洪沟、台阶排水沟的尺寸，参考“露天采场排水系统图”仅可测量出该设计的截洪沟、台阶排水沟宽度约为1m。根据企业反馈，目前排水设施能够满足生产安全需求。
（1）场外排水
在采场上方公路内侧修建了截洪沟，截洪沟为土沟，矿山顶部设置截洪沟，材质为土沟，深度0.4m，宽度0.5m。
（2）台阶排水沟
现状台阶上设置了简易排水沟，排水沟为矩形断面，宽约0.4m，深约0.3m。
（3）运输道路排水沟
在运输道路靠山体一侧开挖了普通的土渠排水沟，排水沟宽约0.4m，高约0.3m。
[bookmark: _Toc5362][bookmark: _Toc16238689]2.5.6供配电
矿区供电主要由武定县狮山镇禄金村10kV农村电网接入，输入电压10kV，安装有2台400kVA变压器，供电能力可以满足本次设计的用电需求。
[bookmark: _Toc16238691][bookmark: _Toc27467]2.5.7通讯系统
矿区为中国移动、中国联通、中国电信网络覆盖区，通信极为方便。矿山使用无线移动电话就可以满足在应急时的外界联系。
[bookmark: _Toc20488]2.5.8个人安全防护
矿山为从业人员配备了安全帽、手套、防尘口罩等个人劳动防护用品。
[bookmark: _Toc27122]2.5.9安全标志
武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂在边坡、厂区及其它危险区域处设置了“注意安全”、“采矿区域，闲人免进”等安全警示标志。
[bookmark: _Toc27395]2.5.10主要设备
表2.5-2  矿山主要生产设备
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	挖掘机
	台
	1

	2
	装载机
	台
	2


[bookmark: _Toc31225]2.6 安全生产管理
[bookmark: _Toc365494314][bookmark: _Toc293332310][bookmark: _Toc31766][bookmark: _Toc365494203][bookmark: _Toc16238694]2.6.1安全生产管理组织机构
武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂成立了安全生产工作领导小组，负责矿山的安全管理工作。采用间断工作制，采剥作业年工作300天，剥采日工作1班，班工作8小时。根据项目的工作制度和设备运转需要，在册职工总数为14人。其中，主要负责人1人，安全生产管理人员2人。
[bookmark: _Toc16238695][bookmark: _Toc9003]2.6.2安全管理人员取证上岗情况及安全教育培训情况
矿山的主要负责人、安全管理人员都已经过培训，持证上岗，证书均在有效期。其他从业人员经安全教育培训，考试合格上岗，能够满足安全生产需要。
表2.6-1  人员持证情况表
	序号
	姓名
	类型
	发证单位
	证号
	有效期

	1
	闫小平
	主要负责人
	昆明市应急管理局
	532329197111301313
	2024.1.31-2027.1.30

	2
	李洪刚
	安全生产管理人员
	昆明市应急管理局
	532329198310070313
	2024.1.31-2027.1.30

	3
	闫楚函
	安全生产管理人员
	昆明市应急管理局
	532329199608181344
	2024.5.17-2027.5.16

	4
	李海
	焊接与热切割作业
	昆明市应急管理局
	T532331197902141637
	2025.7.17-2031.7.16


[bookmark: _Toc13935]2.6.3安全生产责任制度、安全管理制度和安全操作规
根据矿山生产的具体情况，制定了相关的安全生产责任制、安全管理制度及安全操作规程。
表2.6-2  安全生产责任制
	序号
	名 称
	序号
	名称

	1
	法定代表人（主要负责人）安全生产责任制
	9
	焊工岗位安全生产责任制

	2
	厂长安全生产责任制
	10
	装载机司机岗位安全生产责任制

	3
	[bookmark: _Toc29614][bookmark: _Toc11114]安全生产管理人员安全生产责任制
	11
	挖掘机司机岗位安全生产责任制

	4
	采场办公室安全生产责任制
	12
	运输汽车驾驶员岗位安全生产责任制

	5
	采场技术负责人安全生产责任制
	13
	排险工安全生产责任制

	6
	班（组）长安全生产责任制
	14
	防排水岗位安全生产责任制

	7
	空压机岗位安全生产责任制
	15
	设备维修人员岗位责任制

	8
	电工工岗位安全生产责任制
	16
	一般员工安全生产责任制


表2.6-3  安全生产管理制度
	序号
	名称
	序号
	名称

	1
	安全目标管理制度
	20
	安全警示标志管理制度

	2
	安全办公会议制度
	21
	交接班制度

	3
	安全生产例会制度
	22
	防灭火管理制度

	4
	安全生产责任制度
	23
	安全技术措施管理制度

	5
	主要负责人管理制度
	24
	供配电系统管理制度

	6
	安全检查制度
	25
	登高作业安全管理制度

	7
	安全教育培训制度
	26
	安全生产费用提取、使用及管理制度

	8
	事故管理制度
	27
	安全标准化安全绩效监察制度

	9
	边坡管理制度
	28
	安全生产法律法规识别与获取制度

	10
	职业卫生管理制度
	29
	安全规章制度制定、考评制度

	11
	作业危害预防制度
	30
	企业内部沟通制度

	12
	防护用品使用的制度
	31
	外部联系和协调安全生产工作制度

	13
	设备安全管理制度
	32
	工伤保险保障制度

	14
	安全生产档案管理制度
	33
	事故报告制度

	15
	安全生产奖惩制度
	34
	事故隐患整改制度

	16
	危险源辨识与风险评价程序
	35
	事故事件、调查与跟踪制度

	17
	设备安全管理制度
	36
	安全标准化系统内部评价制度

	18
	机械设备操作安全管理制度
	37
	危险源管理制度

	19
	设备设施维护管理制度
	38
	应急管理制度


表2.6-4  操作规程、维护规程
	序号
	名称
	序号
	名称

	操作规程
	维护规程

	1
	破碎机安全操作规程
	1
	铲装设备维护规程

	2
	气焊设备安全操作规程
	2
	电气设备维护规程

	3
	挖掘机安全操作规程
	3
	防雷设施维护规程

	4
	振动筛安全操作规程
	4
	建（构）筑物维护规程

	5
	装载机安全操作规程
	5
	运输设备维护规程

	6
	作业过程安全规程
	6
	照明设施维护规程

	7
	金属焊接（电焊）安全操作规程
	
	

	8
	电工安全操作规程
	
	

	9
	电气维修工安全操作规程
	
	

	10
	车辆维修工安全操作规程
	
	

	11
	厂内运输安全操作规程
	
	

	12
	厂内运输安全操作规程
	
	


2.6.4安全生产台账记录
[bookmark: _Hlk116482658]现场检查，矿山已建立了相对完善的安全生产记录台帐，如安全生产会议记录、安全教育培训实施记录、劳动防护用品发放记录、安全生产费用使用台账等。但部分台帐记录填写不规范，企业应按照《安全生产法》及《云南省安全生产条例》的规定的安全管理台帐建立健全本矿安全管理台账，并做好相关记录内容。
[bookmark: _Toc287991925][bookmark: _Toc283976846][bookmark: _Toc365494210][bookmark: _Toc365494321][bookmark: _Toc293332317][bookmark: _Toc16238701][bookmark: _Toc32328]2.6.5事故应急预案
企业于2024年8月发布《武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂生产安全事故应急预案》，该预案通过专家评审并于2024年9月23日在武定县应急管理局备案，备案编号：532329-2024-FM013。矿山配备了一定数量的应急救援物资（如：医用绷带、担架、安全带、安全帽、手电筒、灭火器、医用酒精、劳保手套等）。
[bookmark: _Toc365494322][bookmark: _Toc293332318][bookmark: _Toc365494211][bookmark: _Toc16238702][bookmark: _Toc6616]2.6.6购买保险
[bookmark: _Toc365494212][bookmark: _Toc365494323][bookmark: _Toc293332319]企业已为从业人员缴纳了工伤保险和安全生产责任险，安全生产责任险保险单号：PZF9202553230000000006。
[bookmark: _Toc16238703][bookmark: _Toc19933]2.6.7安全生产投入
按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的要求，提取标准为：2元/吨，依据矿山提供的安全生产费用提取和使用情况台账，企业每月根据开采量提取相应的安全生产费用。
[bookmark: _Toc28197][bookmark: _Toc11145]2.7上一轮安全生产许可期间生产基本情况
一、企业基本情况
采矿权人为武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂，开采矿种为页岩，开采方式为露天开采，生产规模为5万t/a。
二、安全生产管理情况
企业已经建立了安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和操作规程，并对员工进行了教育培训。
三、安全生产培训及教育情况
武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂对员工不定期进行安全教育培训，安全教育培训记录详见附件。
四、安全生产事故及处理情况
武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂矿山自2022年以来，生产工艺未发生改变，安全生产状况正常，期间未发生过安全生产事故。
[bookmark: _Toc23]2.8企业停产说明
武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂的主营业务为页岩砖制造、销售，由于近期页岩砖的销量不理想，企业于2025年6月25日发布了停产报告，复产时间待定。
[bookmark: _Toc10837][bookmark: _Toc142]2.9现场勘查照片
[bookmark: _GoBack]********
[bookmark: _Toc6541][bookmark: _Toc5776][bookmark: _Toc11102][bookmark: _Toc19172][bookmark: _Toc18702]3危险、有害因素辨识分析
[bookmark: _Toc418847776][bookmark: _Toc349113986]本章针对武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂主体工程及辅助生产设施的情况，对设施、装置和生产系统中可能存在的危险、有害因素进行辨识和分析，找出引发原因，把握薄弱环节，寻找预防事故的最佳途径。
[bookmark: _Toc7027][bookmark: _Toc25796][bookmark: _Toc8150][bookmark: _Toc29639][bookmark: _Toc19079][bookmark: _Toc26683][bookmark: _Toc18923][bookmark: _Toc6614][bookmark: _Toc14131][bookmark: _Toc6256][bookmark: _Toc27679248][bookmark: _Toc29307]3.1主要危险辩识与分析
[bookmark: _Toc3210][bookmark: _Toc27679250][bookmark: _Toc418847778][bookmark: _Toc17530][bookmark: _Toc349113988]3.1.1矿山地质危险、有害因素
1、水文地质危险、有害因素
区域地表水、地下水对矿区无直接补给关系。矿区东部分布鹧鸪河，对矿山开采影响较小，地下水靠大气降雨补给，矿区分布松散堆积层孔隙含水层和泥页岩孔隙裂隙层间含水层，地形、气候、雨量不利于地下水的补给。影响矿床充（透）水的含水层富水性弱；矿体位于当地侵蚀基准面之上。据《矿区水文地质工程地质勘探规范》GB12719-2021划分标准，矿区水文地质条件属以孔隙裂隙含水层充水为主的简单类型。
矿山若雨季突遇暴雨，矿山开采境界外及安全平台、清扫平台上未设置排水沟阻截地表水对边坡的冲刷，有可能影响矿山边坡的稳定性。
[bookmark: _Toc418847779]2、工程地质危险、有害因素
矿山为露天开采，分级平台开拓，基岩大部分裸露地表。矿山开采形成的高陡边坡，工程现状稳定性较好，但随着矿山的开采，采空区不断扩大增高，矿山开采后，由于改变了岩体的原始结构，应力发生改变，如果不按设计和有关规范要求进行开采，形成的高陡边坡，在风化和重力等不良地质作用下，可能诱发和加剧的崩塌、滑坡、滚石等地质灾害及工程地质问题的可能性较大。
矿山应严格按露天采矿的相关规定规范开采，控制边坡角和作业面高差，避免交叉作业，加强对采场边坡的监测和管理，及时排除各种安全隐患和地质灾害危险因素，尽可能地减少其对生产构成的威胁，以利于矿山的正常运营；在露天开采作业时应加强安全管理，对易产生崩落、掉块的部位应重点防护，防止灾害发生。
[bookmark: _Toc418847781]3、地质方面的危险、有害因素小结
各种不良地质现象对采场的影响是多方面的和错综复杂的，其作为生产中各种事故的诱因，显得十分重要和突出，需要在生产过程中分别采取科学的方法和手段加以预防和消除，或减弱其影响。为了更好地指导采场的安全工作，将该采场地质方面的主要危险有害因素归纳为表3.1-1。
表3.1-1  矿山地质方面的危险有害因素小结表
	项目
	序号
	危险有害因素分类
	可能的危险源/诱因

	危险
因素
	1
	滚石、滑坡、泥石流
	采场、地表山坡地段等

	
	2
	坍塌
	断裂、构造、矿围岩质量差，设计依据地质资料不详等

	
	3
	物体打击
	


[bookmark: _Toc27679251][bookmark: _Toc5037][bookmark: _Toc8386][bookmark: _Toc418847782]3.1.2采场与周边环境相互影响的危险有害因素分析
矿区南西侧为一小村庄，距离矿区约200m；南侧有一个养牛场，距离矿区约100米；东侧及北侧为荒山及少量耕地；西侧距矿区约600米处为九厂村，武定至九厂的公路从矿区西侧通过，距离矿区约700米；矿区周边环境较为简单，矿山不进行爆破，对周边环境的影响较小。开采范围均在当地侵蚀基准面标高以上，开采区地势较高，排泄条件好，地表水及地下水对采矿活动基本无影响，对地质环境的影响较小；矿区及附近地区没有需要保护的古建筑物、古文物，名胜古迹及地质遗迹和稀有动植物，且矿权范围内无其它矿业权分布，周边环境对该项目的影响较小。
[bookmark: _Toc27679254][bookmark: _Toc18151][bookmark: _Toc418847794][bookmark: _Toc6126]3.1.3采场生产过程中危险、有害因素
1、边坡失稳（坍塌、滑坡或滚石）
[bookmark: _Toc418847795]露天矿坍塌（滑坡）事故发生的主要原因有：由于生产过程中露天采场边坡参数不合理、无清扫平台；节理、裂隙发育；采场清扫平台没有设置排水设施或设施损坏、边坡管理不当等，都易造成边坡失稳、坍塌（滑坡）的危险，雨季可能产生泥石流，作业前未对坡面危岩、孤石进行清理，可能危及作业人员和设备、生产安全。
可能存在的部位：采场边坡、地表山坡地段等。
2、高处坠落
高处坠落是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故。
部分平台作业面边坡超高，未设置安全平台及无清扫平台，在台阶上进行剥离、开采、铲装、清理浮石等；在陡壁悬崖边作业时，人员、设备防护不好等均可能发生高处坠落伤亡事故。
高于地面2m（含2m）以上作业平台无安全护栏、通往平台的通道无踏步和安全护栏等，均可能发生高处坠落伤亡事故。为此，必须对诱发高处坠落事故的原因加以防范。
产生高处坠落的诱因为：
（1）因采场危险区域内及采场顶部未设置安全警示标志，外来人员、牲畜进入采场上部危险区域；
（2）在边坡上进行高处作业人员没有按要求使用安全带或安全绳、安全带未正确、牢靠固定即进行作业，由于失重、大风或作业人员生理因素差等导致作业人员坠落，而造成伤亡事故；
（3）高处作业未制定作业规程，现场安全管理不到位；或作业人员疏忽大意，疲劳过度；
（4）高处作业时安全防护设施损坏或高处作业时无人监护或主观判断失误等。
可能存在的部位：该项目高处坠落主要存在于边坡作业各类相对于坠落基准面2m及以上的作业平台等处，易发生高处坠落伤亡事故。
[bookmark: _Toc418847799]3、物体打击
物体打击是指物体在重力或其它外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故。造成物体打击伤害的原因多种多样，主要有：
（1）高边坡（大于机械作业高度）机械无法进行浮石清理、边坡浮石清理不及时、排浮不净或排浮不按规程操作；单人作业等；
（2）铲装作业过程中，司机操作失误或违章作业；在边坡、铲装半径内坐卧、停留；挖掘机检修操作失误，滚石伤人；采场多台阶作业时，上部台阶滚石引发的物体打击；
（3）采场未圈定危险范围，未设立安全警示标志或标志不明显，人员进入危险区；
[bookmark: _Toc418847800]（4）安全帽等劳保用品穿戴不齐或未按照规范佩戴等；
（5）台阶上下同时作业时，上部台阶坠物及滚石可能对下部台阶的作业人员造成伤害；
可能发生的部位：本项目可能发生物体打击的部位为铲装作业面。
[bookmark: _Toc418847801]4、车辆伤害
车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。
场内运输、装载设备有故障、操作失误或指挥不当，有造成车辆伤害的危险；驾驶员违章驾驶等也会造成车辆伤害。车辆伤害在本项目中包括挖掘机、装载机车辆的伤害。
（1）露天铲装运输过程中，由于违章载人、违章作业或作业场地狭窄而导致人员坠落或铲装设备倾翻引发的伤亡事故；
（2）车辆在行驶过程中，由于道路坡陡弯急、行车速度快、车辆故障、制动失灵、信号标志缺失、运输线路及路面设计不合理、道路局部坍塌、下沉、路况质量差、狭窄、路不平、雨季冲刷严重等，易发生翻车、撞坏设备和撞伤人员等车辆伤害事故；
（3）疲劳驾驶、酒后驾驶、人货混装驾驶等违章作业；
（4）雨天运输车辆未采取防滑措施。
可能存在的部位：本项目可能发生车辆伤害的部位为铲装作业工作面、工业场地道路较窄坡度过陡的地段。
5、机械伤害
机械伤害是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。
在生产期间使用多种机械设备如：挖掘机、装载机等，所有这些机械设备在使用过程中，由于各种原因，经常导致机械伤害事故的发生。常见的因素有：
（1）所选用设备在设计上存在先天不足（如强度不够、设计缺陷等）；
（2）矿山作业人员违章操作及穿戴不符合安全规定的劳动防护用品进行操作；
（3）机械设备安全防护装置缺乏或损坏或被拆除等，导致事故发生；
[bookmark: _Toc418847802]（4）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；
（5）在挖掘机、装载机等的检修时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；
（6）在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；安全管理存在疏漏。
可能存在的部位：本项目可能发生机械伤害的部分为铲装设备检维修、破碎加工过程中。
[bookmark: _Toc418847805]6、火灾
火灾按其产生的原因分为电气火灾及明火引起的火灾。
（1）矿山矿物及围岩中不含硫等自燃发火物质，故产生内因火灾的可能性不大；可能产生火灾的条件体现在：施工机械使用的油品具有发生火灾的危险，挖掘机、装载机、汽车等移动设备因违规操作、缺乏消防灭火设施等，有发生火灾的可能；当电动机及其控制装置或其它电气设备内部线路的绝缘破坏时将导致短路、检修过程中使用临时照明电源或其他临时用电时发生短路以及线路过电流有可能引发电气火灾。
（2）由于电缆电线开关布置凌乱，线路陈旧破损，电线短路、设备故障、雷电等导致电缆着火或胶带着火而发生火灾。在火灾发生后还会拌有中毒窒息或爆炸事故的发生。如果配电室电器设施设备长期未清扫积炭，发生短路而引发的火灾。
可能存在的部位：本项目可能发生火灾的部位及设备为机械设备、电气设备、供电线路、生活区。
[bookmark: _Toc418847804][bookmark: _Toc469651422][bookmark: _Toc24734]7、触电
在生产过程中可能会发生触电事故，引起触电事故的主要原因，除了设备缺陷等技术因素外，大部分是由于违章指挥、违章操作引起的。常见的触电事故因素有：
（1）照明线路及动力线路架线高度不够或未按设计施工架设，电缆铺设不规范，电路或开关接头裸露、电缆电线破损等。
（2）电气设备质量缺陷或未按规定接零。线路磨损、压破绝缘层使外壳带电，设备缺少漏电保护等防护装置。
（3）检修作业不填写操作票或不执行监护制度，使用不合格绝缘工具和电气工具。
（4）线路或电气设备工作完毕，未办理工作票终结手续，就对停电设备恢复送电。
（5）在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施。
（6）跨越安全围栏或超越安全警戒线，工作人员走错间隔误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走。
（7）绝缘胶鞋破损透水，作业者身体或工具碰到带电设备或线路上。
（8）缺少标志或标志不明显。
（9）工作人员擅自扩大工作范围。
（10）使用电动工具不戴绝缘手套。
（11）在潮湿地区、金属容器内工作不穿绝缘鞋，无绝缘垫，无监护人。
（12）电气作业的安全管理工作存在漏洞。
可能存在的部位：本项目采场生产过程中可能发生触电的的部位或场所为电气设备、变压器、办公生活区。
[bookmark: _Toc418847806]8、雷电危害
采场应避免雷电伤害。
雷电伤害方式和途径分析：
（1）伤害方式：爆炸、火灾、电击、毁坏设备、设施等。
（2）伤害途径：直接雷击、雷电感应、雷电波的电性质、热性质、机械性质的破坏作用引起。
雷电伤害产生的原因分析：
1）防雷接地装置设计不合理；
2）防雷接地装置使用不当，存在缺陷；
3）防雷接地装置失效，接地电阻不符合要求；
4）缺乏必要的人身防雷安全知识；
本项目雷电危害主要存在于露天采场。
[bookmark: _Toc418847807]9、其它危害
（1）粉尘
生产过程中产生细粒状矿物或岩石粉尘。粉尘对空气的污染和人体健康的危害最大，是防尘的重点对象。产生粉尘的原因主要是采挖、铲装时的扰动、大风扬尘等。若在开采过程中不采取降尘、抑尘和个人防护等安全措施，轻则影响从业人员的身体健康，重则导致尘肺病。
主要产尘点分布在采场工作面、铲装作业区、运输道路、破碎工作面。
[bookmark: _Toc418847808]（2）噪声及振动
凡是人们不需要的，使人感到讨厌和烦躁的声音通称为噪声。本项目生产过程中的噪声主要来源于各种机械设备在运转过程中由振动、摩擦、碰撞产生的机械动力噪声。噪声对人的危害是多方面的。噪声可以使人耳聋，还可能引起高血压、心脏病、神经官能症等疾病。噪声还污染环境，影响人们的正常生活和生产活动。
噪音主要分布在采场铲装作业及破碎加工生产过程中。
振动伤害可能导致手臂振动病，多发生于装运工序过程中。本项目振动伤害主要存在于铲装作业。
10、采场生产过程中危险、有害因素小结
采场生产过程中的危险、有害因素有边坡失稳（坍塌、滑坡或滚石）、高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电、其它伤害（粉尘、噪声）等，这些因素均与矿山是否规范开采，以及是否加强安全生产管理有直接关系。因此，矿山应严格按照设计和露天采矿的相关规定规范进行开采，加强安全管理，现场监督。
[bookmark: _Toc18788][bookmark: _Toc349113992][bookmark: _Toc418847813][bookmark: _Toc31241][bookmark: _Toc27679256]3.1.4矿山安全管理危险、有害因素
按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）中第四类因素－管理因素进行辨识，主要围绕企业安全生产管理中建立各级安全生产责任制、安全生产管理的规章制度和各类设备、工艺系统、各岗位（工种）、各工序安全操作规程以及安全生产责任制、规章制度的贯彻和落实情况加以辨识和分析。
1、安全管理组织结构不健全：结构、人员组成不当或不适应生产系统，造成安全管理工作中存在衔接不当、管理空白、专业不全等，致使安全管理上存在漏洞从而引发事故。
2、安全管理责任制未落实、职业安全健康管理规章制度不完善：未根据生产系统特点补充、完善和落实安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程，容易造成生产过程中责任未落实，任务不明确，工作中无章可循，造成生产次序混乱，诱发各类安全生产事故。
3、安全管理不完善：
（1）未建立或未根据生产系统特点补充、完善安全生产记录档案，不利于及时、全面系统的掌握企业安全生产情况，及时反应安全生产动态；不利于分析安全生产中的危险因素和作出安全管理决策；
（2）未建立或未根据系统特点补充、完善应急救援预案或未进行应急演练，对突发事故无预见性，事故发生后无法及时组织救援，导致事故扩大，造成重大损失。
4、安全管理投入不足：安全资金投入不足、安全教育培训不够、个人防护不到位等而导致安全事故的发生。
5、其他管理因素缺陷：
（1）管理过程中违章指挥、发现违章作业而不制止等，使安全隐患得不到及时消除，最终导致安全事故；
[bookmark: _Toc418847814]（2）特种作业人员未培训取证。
6、矿山安全管理危险、有害因素小结
矿山管理因素是矿山安全生产重要组成部分，通过对矿山安全管理方面的危险、有害因素辨识与分析，预防或消除矿山安全生产管理中存在的安全隐患，对不足之处进行改进，更好地指导矿山的安全管理工作。
[bookmark: _Toc9304][bookmark: _Toc226963153][bookmark: _Toc115120249][bookmark: _Toc187730083][bookmark: _Toc23184][bookmark: _Toc418847816][bookmark: _Toc30713][bookmark: _Toc32375][bookmark: _Toc115120643][bookmark: _Toc1223][bookmark: _Toc18187][bookmark: _Toc28988][bookmark: _Toc349113994][bookmark: _Toc27679261][bookmark: _Toc242849765][bookmark: _Toc14285][bookmark: _Toc186627124][bookmark: _Toc25638][bookmark: _Toc186525245]3.1.5主要危险、有害因素分布汇总
通过对武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂露天开采系统、公辅设备、设施等方面的危险、有害因素的辨识与分析，现将其分类总结如表3.1-2。
表3.1-2  主要危险有害因素小结
	项目
	序号
	危险因素分类
	可能存在部位
	可能造成的后果

	危险因素
	1
	滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流
	采场边坡
	人员伤亡

	
	2
	物体打击
	采场矿石搬运、铲装作业工作面等
	人员伤亡

	
	3
	高处坠落
	采场边坡及工艺过程中2m及以上的作业平台等
	人员伤亡

	
	4
	车辆伤害
	运输过程中的各种车辆设备
	人员伤亡

	
	5
	机械伤害
	各种设备引起的机械事故
	人员伤亡、设备损失

	
	6
	火灾
	机械设备及电气设备、线路
	人员伤亡、设备损失

	
	7
	触电、雷电
	各种电气设备及其线路
	人员伤亡、设备损坏

	有害因素
	1
	粉尘
	采场铲装工作面、矿岩转运作业
	慢性伤害、职业病

	
	2
	噪声
	挖掘机、装载机等设备
	慢性伤害、职业病

	
	3
	高温
	露天作业
	中暑等

	管理因素
	1
	未建立安全生产管理机构或安全生产监督检查不到位
	安全管理过程中，安全生产命令执行过程中
	人员伤亡

	
	2
	未建立安全生产责任制、安全管理制度及操作规程，或者不健全
	
	

	
	3
	特种作业人员未取证上岗
	
	

	
	4
	职业安全健康管理不完善
	
	

	
	5
	职业安全健康投入不足
	
	

	
	6
	违章指挥、违章操作
	
	


主要危险、有害因素有：采场边坡失稳（滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流）、物体打击、高处坠落，车辆伤害，机械伤害、火灾、触电等。
[bookmark: _Toc15578][bookmark: _Toc17346]3.2主要有害物质辨识与分析
矿山开采矿种为砖瓦用页岩，主要矿物成分为以高岭石、蒙脱石、水云母等粘土类矿物为主，含少许极细的石英、长石、碳酸盐等碎屑物，矿石中不含有毒有害成分。
矿山生产水主要是露天采场内汇集的降雨，露天采场接受降水淋滤，根据矿石的化学成分分析，淋滤水不含有害物质，不会对地表水和地下水环境产生污染。
采矿和砖厂加工生产过程中会产生粉尘，若不采取降尘、抑尘和个人防护等安全措施，轻则影响从业人员的身体健康，重则导致尘肺病。
[bookmark: _Toc242849764][bookmark: _Toc21698][bookmark: _Toc115141876][bookmark: _Toc11223][bookmark: _Toc10234][bookmark: _Toc10959][bookmark: _Toc10001][bookmark: _Toc5922][bookmark: _Toc7690][bookmark: _Toc418847815][bookmark: _Toc2944][bookmark: _Toc25483][bookmark: _Toc349113993][bookmark: _Toc27679257][bookmark: _Toc226963152][bookmark: _Toc29113][bookmark: _Toc27368]3.3重大危险源辨识
[bookmark: _Toc10469][bookmark: _Toc20482][bookmark: _Toc450291549][bookmark: _Toc224447156][bookmark: _Toc31376][bookmark: _Toc28146][bookmark: _Toc27679258][bookmark: _Toc270936918][bookmark: _Toc21284][bookmark: _Toc120607120][bookmark: _Toc423595190][bookmark: _Toc8210][bookmark: _Toc18171][bookmark: _Toc327154025][bookmark: _Toc3914]3.3.1方法介绍
《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）根据物质不同的特性，将危险物质分为爆炸品、易燃气体、毒性气体、易燃液体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质、氧化性物质、有机过氧化物、毒性物质八大类，并且分别给出了物质的名称及其临界量。
危险化学品重大危险源分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。
生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过危险物质规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：
1、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。
2、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：
[image: ]式中：q1，q2……qn—每种危险化学品实际存在量，单位为（t）。
Q1，Q2……QN—与各危险化学品相对应的临界量，单位为（t）。
根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，项目涉及的危险化学品的临界量如下表：
3.3-1  危险化学品的临界量
	化学品品名
	类别
	危险性分类及说明
	临界量

	柴油
	可燃液体
	丙类易燃液体
	5000t


[bookmark: _Toc224447157][bookmark: _Toc450291550][bookmark: _Toc120607121][bookmark: _Toc65291067][bookmark: _Toc5400][bookmark: _Toc10457][bookmark: _Toc27679259][bookmark: _Toc32238][bookmark: _Toc5936][bookmark: _Toc15790][bookmark: _Toc8346][bookmark: _Toc14465][bookmark: _Toc17446][bookmark: _Toc327154026][bookmark: _Toc423595191][bookmark: _Toc18081][bookmark: _Toc65029557][bookmark: _Toc270936919]3.3.2重大危险源辨识
[bookmark: _Toc11350][bookmark: _Toc1299][bookmark: _Toc9807][bookmark: _Toc29057][bookmark: _Toc30370]该矿山在生产过程中只涉及车辆及机械设备使用的0#柴油，不进行生产、加工，属正常使用。矿山检维修会使用氧气及乙炔，场内未设置油库，矿山采矿设备从外部加油站进行加油，临用临取。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的重大危险源申报范围，对矿山进行重大危险源综合辨识后，确认该矿山不构成危险化学品重大危险源。
[bookmark: _Toc6324][bookmark: _Toc23149]4评价单元划分及评价方法选择
[bookmark: _Toc299524785][bookmark: _Toc26879][bookmark: _Toc8767][bookmark: _Toc32533][bookmark: _Toc20279][bookmark: _Toc293408546][bookmark: _Toc8854][bookmark: _Toc31467][bookmark: _Toc29571][bookmark: _Toc19758][bookmark: _Toc13077]4.1评价单元的划分
根据武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂生产特点以及武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂提供的有关技术资料和现场勘查情况，对该矿山生产过程中主要危险、有害因素分析的基础上，遵循突出重点、抓主要环节的原则，按照系统分析中自上而下逐步分解的原理，将整个评价对象首先划分为若干子系统，再将各子系统划分为不同的单元，对复杂的和重要的单元进一步划分为数个子单元，以此确保评价过程的系统性、完整性和针对性。同时，在划分评价单元时，应尽可能考虑到以下因素：
1.自然地质本身的危险因素和危害因子；
2.可能造成人员伤害的危险设备、设施和作业场所；
3.可能出现的危险形式；
4.各工艺在空间、时间上的关系；
5.各装置在空间上的关系；
6.操作岗位的设置状况等因素。
据该企业生产工艺过程中危险、有害因素的性质和重要危险、有害因素的分布等情况，划分出5个评价单元进行评价。
评价单元划分见表4.1-1。
表4.1-1  评价单元划分表
	序号
	评价单元划分
	评价方法

	1
	场址选择及总平面布置单元
	安全检查表

	2
	露天开采单元
	安全检查表

	3
	辅助生产设施单元
	安全检查表

	4
	安全管理单元
	安全检查表

	5
	重大生产安全事故隐患判定单元
	安全检查表


[bookmark: _Toc32740][bookmark: _Toc18037][bookmark: _Toc5729][bookmark: _Toc8689][bookmark: _Toc10669][bookmark: _Toc299524786][bookmark: _Toc7250][bookmark: _Toc293408547][bookmark: _Toc4122][bookmark: _Toc30128]4.2评价方法的确定
安全评价方法是对系统的各种、有害因素进行分析、评价的工具。目前已经开发数十种，每一种评价方法的原理、目标、应用条件、适用对象不尽相同，各有其特点和优缺点。
针对本项目中各评价单元的功能、工艺及主要危险有害因素的特点，本次评价采用的评价方法为安全检查表法。
[bookmark: _Toc16238729][bookmark: _Toc293408548][bookmark: _Toc24228]4.2.1安全检查表法
安全检查表分析（Safety Check List Analysis）是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。传统的安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患，其所列项目的差别很大，而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析的弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。
1. 安全检查表分析包括三个步骤：
2. 选择或拟定合适的安全检查表；
3. 完成分析；
4. 编制分析结果文件。
评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“是”、“否”、“不适用”或“需要更多的信息”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将作出与标准或规范是否一致的结论。

[bookmark: _Toc293408553][bookmark: _Toc30338][bookmark: _Toc13840][bookmark: _Toc4437][bookmark: _Toc24388][bookmark: _Toc7498][bookmark: _Toc4007][bookmark: _Toc299524787][bookmark: _Toc2947]
[bookmark: _Toc12573]5定性定量分析评价
[bookmark: _Toc299524795][bookmark: _Toc293408578]****************************************************

[bookmark: _Toc6033][bookmark: _Toc10325][bookmark: _Toc26931][bookmark: _Toc31313][bookmark: _Toc12303][bookmark: _Toc13625]
[bookmark: _Toc13892][bookmark: _Toc20454]6安全对策措施与整改建议
[bookmark: _Toc324408112][bookmark: _Toc358964445][bookmark: _Toc10754][bookmark: _Toc455998125][bookmark: _Toc29240][bookmark: _Toc13612][bookmark: _Toc455997929][bookmark: _Toc9943][bookmark: _Toc16973][bookmark: _Toc5025][bookmark: _Toc29379][bookmark: _Toc20801][bookmark: _Toc1362]6.1安全隐患及整改措施
6.1.1现场检查提出的主要问题和整改建议
2025年9月11日，辽宁诺诚安全科技有限公司技术人员对武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂进行了安全现状评价现场勘查，针对检查过程中存在的问题，提出了如下整改建议：
问题1：现场的开拓运输道路未规范形成。
整改建议：建议按《安全设施设计》，规范1791m平台的台阶的设置，并按照“公路采用8%的纵坡，公路采用泥结碎石路面，单车道路面宽度4.5m，双车道路面宽度8m，设计为单线+错车道路面”的设计要求，实现1791m平台与上山公路之间的贯通。
问题2：现场台阶内侧未设置排水沟。
整改建议：建议按《安全设施设计》完善台阶内侧的排水沟设置。
问题3：采场、矿界警示标志较少。
整改建议：建议补充在进入矿区入口、采场区域增设“禁止入内”、“当心车辆”、“注意安全”等矿山安全警示标志，在矿界围挡区域增设“禁止翻越”“勿靠护栏，小心坠落”“注意安全”等警示标志；及时更换、刷新褪色、不清的警示标识牌。
问题4：《安全生产会议记录》、《安全教育培训实施记录》、《应急预案演练记录》等重要安全生产台账未按时填写。
整改建议：建议矿山安全生产管理人员将相关会议、培训等内容整理归纳后完善台账。
6.1.2整改完成情况
武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂针对辽宁诺诚安全科技有限公司检查过程中发现的问题进行了整改，于2025年9月30日整改完成，并将整改情况进行了反馈，详见报告附件。
[bookmark: _Toc21766][bookmark: _Toc16713][bookmark: _Toc14570][bookmark: _Toc455997930][bookmark: _Toc455998126][bookmark: _Toc7422][bookmark: _Toc9962][bookmark: _Toc27379][bookmark: _Toc31068][bookmark: _Toc358964446][bookmark: _Toc324408113][bookmark: _Toc9622][bookmark: _Toc290363527][bookmark: _Toc9767]6.2对策措施建议
通过对各单元进行危险有害因素的分析及安全定性定量评价，提出以下安全对策措施与整改建议：
[bookmark: _Toc2296][bookmark: _Toc16238758]6.2.1场址选择及总平面布置单元安全对策措施与建议
（1）因矿区涉及坟地和高压电线的问题，企业后续在矿山开采时，应提前与相关单位进行沟通，避免引起争端；
（2）矿山西南侧有民房虽矿山不进行爆破作业，但建议在矿区入口道路上设置明显的警示标识，保证无关人员及车辆不随意进出。
[bookmark: _Toc31946][bookmark: _Toc16238760]6.2.2露天采场单元安全对策措施与建议
（1）矿山在开采过程中应严格按照设计要求进行开采作业，严格控制边坡参数。开采到最终境界时，最终边坡角最大不得大于设计要求。
（2）应在采场、边坡等部位增加设置醒目的警示标志，以及在矿界设置安全护栏或警戒带。
（3）作业前应对采场边坡进行人工或机械清浮排危，待清理干净后方可进行下一道工序作业，避免发生滚石伤人事故；同时作业人员在清理浮石时，应按照规范要求正确佩戴符合要求的安全带，并将安全带固定在牢靠地点。
（4）严格控制边坡角度，随时注意工作面上方坡度及危岩的变化及松动情况，发现异常情况及时处理，清理上方松动岩石，防止片帮事故发生。
（5）完善采场地表及边坡的防排水设施。暴雨过后，必须对排水沟等进行检查，有堵塞情况及时清理。
（6）加强采场边坡的日常安全检查工作，及时对边坡进行人工或机械清浮排危。埋设边坡监测点，定期对采场边坡进行监测，及时观察和分析边坡的稳定性。
（7）企业应定期进行车辆维护保养，确保车况良好。
（8）加强运输道路安全设施的安全管理，对运输道路上的警示标志、挡车墙进行维护和修缮，确保其完好可用。
（9）加强行车安全管理，运输干道、涉及上下作业的区域须严格行车调度，特殊地段实行放行制，大型机械、设备和车辆应避免临近边坡作业。
（10）矿山应严格按照设计及采矿证圈定的范围开采，严禁越界开采，对局部超高台阶进行削坡，降低高度。
[bookmark: _Toc25083]6.2.3辅助生产设施单元安全对策措施与建议
[bookmark: _Toc16238763]6.2.3.1供配电子单元安全对策措施与建议
（1）规范电线电缆的敷设，电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应严格按照规定设置保护罩或遮栏及警示标志。
（2）电气室入口应悬挂“非工作人员禁止入内”的标志牌，室内应有照明。
（3）加强供配电设施的安全管理，完善供配电设施的过流保护、接地保护和漏电保护，规范铺设供电线路，对变配电设施，设置必要的安全防护装置和安全警示标识，配置必要的消防设备，有效预防电器火灾。
（4）在进行电气检修作业时，应有人员监督，并设置“有人作业，禁止合闸”等标志。
[bookmark: _Toc16238764]6.2.3.2防灭火与防排水子单元安全对策措施与建议
[bookmark: _Toc340820273]（1）根据现状台阶标高，按照设计要求，完善矿山防排水系统的设置，避免雨水对采场边坡的冲刷破坏造成滑坡、边坡塌方等危害。
（2）矿山排水沟应在雨季定期清理，避免泥土堵塞，保证排水沟尺寸满足设计要求。
（3）每年应制定防排水措施，定期对台阶排水沟和排水沟进行检查维护及防排水措施执行情况。
（4）按要求为铲装运输车辆配备消防灭火器。
[bookmark: _Toc293408584][bookmark: _Toc20663]6.2.4安全管理单元安全对策措施与建议
[bookmark: _Toc293408585][bookmark: _Toc257021945][bookmark: _Toc264961385]（1）严格执行并落实生产安全责任制、生产安全管理制度、安全操作规程，根据矿山实际生产情况，不断补充和完善企业的生产安全管理制度、安全操作规程。
（2）矿山必须依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。
（3）矿山配备特种作业人员，特种作业人员应当按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，持证上岗。
（4）金属非金属露天矿山应当配备具有生产技术、调度、机电运输、地质测量、安全管理工作等矿山相关专业专职技术人员。
（5）矿山应按照《中华人民共和国安全生产法》及《云南省安全生产条例》的规定建立健全矿山安全管理台帐，并做好相关记录内容。
（6）应加强对作业人员的安全教育、培训，不断提高作业人员的安全意识、素质、安全技能及识别、预防、处理事故的能力。
（7）矿山应按照《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）的标准为作业人员配备了相应的安全防护用品（如：安全帽、安全带、绝缘鞋、工作服口罩）等，建立防护品更换、报废制度，并保证职工能正确使用。
（8）矿山应按规定制定安全资金提取和使用计划，保障专款专用。
（9）对边坡应进行定点定期观测，技术管理部门应及时整理边坡观测资料，指导采场安全生产。
（10）矿山应补充限速标牌，增加道路安全警示标志，在道路出口处设置车辆出入警示牌。
（11）矿山应保存下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新： 
——地形地质图； 
——采剥工程年末图；
——采场边坡工程平面及剖面图；
——采场最终境界图；
——供配电系统图；
——防排水系统图。
（12）建议企业制定合理有效的应急救援演练计划，每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，演练结束后应对应急预案演练效果进行评估，并形成应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。
[bookmark: _Toc293408586][bookmark: _Toc299524797]（13）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强企业危险源点及重大隐患的管理与监控，及时化解生产风险；加强安全检查工作的力度，做好督促工作。



[bookmark: _Toc19886][bookmark: _Toc5694][bookmark: _Toc23271][bookmark: _Toc6669][bookmark: _Toc16274][bookmark: _Toc23540][bookmark: _Toc8708][bookmark: _Toc21712]7安全现状评价结论
[bookmark: _Toc293408587][bookmark: _Toc257021947][bookmark: _Toc380355567][bookmark: _Toc299524799][bookmark: _Toc264961387][bookmark: _Toc10546][bookmark: _Toc23409][bookmark: _Toc22122][bookmark: _Toc10311][bookmark: _Toc530408321][bookmark: _Toc13779][bookmark: _Toc2575][bookmark: _Toc27299][bookmark: _Toc18962][bookmark: _Toc528677781]7.1项目符合性评价结果综述
辽宁诺诚安全科技有限公司本着合法性、科学性、公正性、针对性的评价原则及对工作高度负责的态度，根据《安全生产许可证条例》和《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》的规定，受武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂委托，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》等国家和地方法律、法规、标准、规范及政策文件的要求，对武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂的露天开采系统和安全管理等进行了安全现状评价。
根据对武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂露天开采系统现有生产作业场所、使用设备、生产工艺和管理状况等的调查分析，该矿在生产过程中主要存在着边坡失稳（坍塌、滑坡）、高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电、雷电危害、职业危害（粉尘、噪声、高温）等危险、有害因素。其中可能造成重大事故的主要有边坡失稳（坍塌、滑坡）、车辆伤害等危险、有害因素，企业在实际生产过程中，应采取措施重点防范。其他危险、有害因素虽然引发重大事故的可能性小，但也应加强防范。
根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）对矿山生产过程中使用的危险化学品进行辨识结果，武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂不构成危险化学品重大危险源。
依据《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）及《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号）进行判定，矿山不存在重大事故隐患。
依据各单元主要危险、有害因素辨识、定性定量分析结果、隐患整改复核情况得出如下安全评价综合结论：
（1）企业经营证照基本齐全有效。
（2）矿山的主要负责人、安全员管理人员经相关部门培训并经考试合格，持证上岗，证书均在有效期。
（3）生产安全责任制、管理制度、岗位操作规程基本建立。
（4）管理者的安全生产知识、管理能力基本能满足矿山生产需要，矿山安全管理条件基本适应。
（5）露天采场现有开拓运输、采剥工艺、防排水、供配电等方面基本能适应现阶段安全生产的要求。
[bookmark: _Toc392162184][bookmark: _Toc455998130][bookmark: _Toc455997941][bookmark: _Toc16520][bookmark: _Toc391909629][bookmark: _Toc25141][bookmark: _Toc18642][bookmark: _Toc19042][bookmark: _Toc6275][bookmark: _Toc4826][bookmark: _Toc1684][bookmark: _Toc12923][bookmark: _Toc2779][bookmark: _Toc363759987][bookmark: _Toc364692442]7.2需重视的安全对策措施和建议
武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂需重视的安全对策措施和建议如下：
（1）矿山在开采过程中应严格按照设计要求自上而下，分台阶开采，严格控制边坡参数，台阶宽度应满足机械设备运行的要求。
（2）健全边坡管理制度，加强对露天采场边坡监测与检查，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段应进行加固或削坡。
（3）矿山开采过程中，应严格按照设计要求完善截排洪设施。
（4）应当在全矿区域内的所有危险区域设置符合要求的安全标志，包括矿山、交通、电气安全标志等，所设各类安全标志应牢固、醒目、易于识别，真正起到应有警示作用。
[bookmark: _Toc9074][bookmark: _Toc32709][bookmark: _Toc5045][bookmark: _Toc5193][bookmark: _Toc12817][bookmark: _Toc455998131][bookmark: _Toc4929][bookmark: _Toc455997942][bookmark: _Toc29718][bookmark: _Toc4947][bookmark: _Toc31244]7.3安全现状评价结论
矿山总平面布置合理，矿山开采工艺满足规定要求；开拓运输系统满足矿山生产安全要求；矿山供配电满足生产安全要求，矿山防火能力满足要求；采场现场安全管理适应安全生产要求，但仍需加强和改进。矿山建立了安全管理机构，配备了2名专职安全生产管理人员，矿山主要负责人、安全生产管理人员持证上岗；建立健全了安全管理制度、岗位职责、操作规程、应急预案、安全管理台账等；为员工缴纳了工伤保险及安全生产责任险。根据各单元评价结论，结合矿山隐患整改情况，得出以下综合评价结论。
经评价认为：武定县狮山镇九厂小箐久泰新型页岩建材厂从安全生产角度符合国家安全相关法律、法规、技术规范的规定和要求，并按照安全设施设计组织生产，具备安全生产条件。
评价项目在生产过程存在危险、有害因素，采取相应的安全防范措施，其危险因素基本可以得到控制。在项目的生产过程中，通过落实本次现状评价报告提出的对策措施建议，切实针对项目中危险、有害因素对生产设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，即可为本项目奠定本质的安全生产条件，从而满足本项目安全生产的要求。其项目风险是可以控制和接受的。
总之，矿山安全生产是一个动态的过程，企业在今后的安全生产过程中，应根据矿山生产条件的变化，把安全生产管理工作贯穿于生产的全过程，不断完善矿山安全管理，依靠科技进步提升安全生产技术水平，防止安全生产事故的发生，实现本质化安全生产，切实保障人民生命和财产的安全。
[bookmark: _Toc13646][bookmark: _Toc15821][bookmark: _Toc17091][bookmark: _Toc14704][bookmark: _Toc19748][bookmark: _Toc28209]8附件及附图
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附件1：安全现状评价委托书
附件2：材料真实性承诺书
附件3：营业执照
附件4：采矿许可证
附件5：安全生产许可证
附件6：安全生产管理机构设置及安全生产管理人员任命文件
附件7：主要负责人、管理人员考核合格证及特种人员作业操作证
附件8：管理制度、操作规程及安全生产责任制封面、目录
附件9：安全设施设计扉页、资质
附件10：安全设施验收评价资质、扉页
附件11：应急预案备案登记表
附件12：企业停产报告
附件13：工伤保险及安全生产责任险缴纳凭证
附件14：边坡稳定性分析报告资质、扉页
附件15：部分安全生产台账记录
附件16：主要存在问题整改情况回复
附件17：设计变更及回复
附件18：安全评价机构从业告知书
[bookmark: _Toc9478][bookmark: _Toc27350][bookmark: _Toc3028][bookmark: _Toc272][bookmark: _Toc17537][bookmark: _Toc26791]8.2附图
附图1：开采现状图（2025年10月）
附图2：设计总平面布置图
附图3：设计排水系统图
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