前  言

Xxx
盈江县华龙矿业有限公司在基建结束后，委托我辽宁诺诚安全科技有限公司对其进行安全设施验收评价。

我公司接受委托后，成立了安全评价项目组，对该矿安全设施进行了现场调查，收集、查阅了相关资料，反复与企业沟通，提出了整改意见，并对整改结果进行了现场复核确认，并编制了《盈江县华龙矿业有限公司槽子凹铅锌矿3万t/a地下采矿工程安全设施验收评价报告》。

验收报告按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）、国家安监总局下发《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）等文件和规范的要求进行编制。

目录
I前  言


11.评价范围与依据


11.1评价对象和范围


31.2评价依据


152.建设项目概述


152.1建设单位概况


212.2自然环境概况


222.3地质概况


502.4设计概况


862.5建设概况


1152.6施工及监理概况


1162.7试运行概况


1162.8安全设施概况


1203.安全设施符合性评价


1213.1安全设施“三同时”程序


1233.2矿床开采


1283.3运输系统


1303.4排水系统


1313.5通风系统


1323.6供配电系统


1343.7井下供水和消防系统


1363.8 总平面布置


1383.9 个人安全防护


1383.10安全标志


1393.11安全管理


1443.12金属非金属地下矿山重大事故隐患判定


1524.安全对策措施建议


1545.评价结论


1545.1各评价单元评价结果


1575.2安全评价总体结论


1586.附件


1607.附图




1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围

1.1.1评价对象

本次安全设施验收评价对象为“盈江县华龙矿业有限公司槽子凹铅锌矿3万t/a地下采矿工程”。

1.1.2评价范围

本次安全验收评价的范围包括：盈江县华龙矿业有限公司槽子凹铅锌矿3万t/a地下采矿工程的开拓系统、采掘系统、运输系统、通风系统、排水系统、供配电系统所涉及的基本安全设施和专用安全设施以及安全管理情况。
（1）本次安全验收评价的平面位置拐点坐标及开采标高

①矿区范围

根据2021年11月1日德宏州自然资源和规划局核发的《采矿许可证》（证号：C5300002010063220066848），采矿许可证的有效日期为2021年11月1日至2031年11月1日，开采矿种为铅矿、锌矿，开采方式：地下开采，矿区面积为3.0657km2，矿区范围由8个拐点圈定，开采深度由2070m-1730m，生产规模3万t/a。矿区各拐点坐标及高程详见下表1.1-1：

表1.1-1    《采矿许可证》矿区范围拐点坐标表

	拐点编号
	国家2000大地坐标

	
	X
	Y

	矿1
	2792829.87
	33415296.38

	矿2
	2792324.87
	33415921.39

	矿3
	2792101.43
	33415913.00

	矿4
	2792107.06
	33415807.86

	矿5
	2791252.20
	33415773.09

	矿6
	2791119.86
	33413901.37

	矿7
	2792094.87
	33413741.37

	矿8
	2792504.87
	33413517.37

	面积：3.0657km2，开采标高：2070m-1730m


②设计范围

根据安全设施设计报告，结合《盈江县华龙公司槽子凹铅锌矿隐蔽致灾因素普查治理报告》及《云南省盈江县槽子凹铅锌矿生产勘探报告（2024年）》后，可开采的V1-2、V2-1和V1-2-1矿体。

V1-2矿体设计标高范围为1778~1730m，V2-1矿体设计标高范围为1771~1730m，V1-2-1矿体设计标高范围为1827~1737m。

依据云南德成规划设计有限公司2025年6月提供的《安全设施设计变更说明》及图纸：“调整基建范围，对1744m中段的东段巷道进行封闭”。

③验收评价范围

本次验收的平面范围与设计范围一致，验收的开采范围为基建工程的安全设施，即首采V1-2-1矿体1776m中段的采切工程的安全设施，包含1852m中段井筒、1730m中段井筒、斜坡道、安全出口、采切工程、通风系统、端部回风天井、水窝及排水钻孔。

依据云南德成规划设计有限公司2025年6月提供的《安全设施设计变更说明》及图纸：“调整基建范围，对1744m中段的东段巷道进行封闭”。1744m中段的东段巷道封闭后，该段巷道（1744中段东段—斜坡道—1765m中段及端部回风天井）等安全设施不在本次验收评价范围内。

安全避险“三大系统”已与2025年6月10日通过了由企业自行组织的专项竣工验收，本次评价不包含安全避险“三大系统”。
（2）本次安全验收评价包含的主要工程

主要包括1852m中段开拓工程、1730m中段开拓工程、斜坡道、1776m中段基建采场的采切工程、端部回风天井、通风系统、排水系统（水窝及排水钻孔）等。

（3）本次安全设施验收评价包含的安全设施

本次安全设施验收评价的安全设施包括基本安全设施和专用安全设施。基本安全设施主要包括安全出口、开拓运输系统、排水系统、通风系统、供配电系统。专用安全设施主要包括采场、人行天井、供配电设施、通风设施、消防系统、矿山应急救援器材及设备、个人安全防护用品和矿山、安全标志等。

说明：
 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月29日修正）中的第十七条规定，新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，建设单位应当向卫生行政部门提交职业病危害评价报告，因此，本评价不对该项目的职业危害因素进行评价，建议建设单位委托具有相应资质的评价单位进行评价。

②井下不设爆破器材分库，地表设置了爆破器材库，本次不对爆破器材的储存、运输进行评价，只对井下使用过程评价。本次评价不含深部探矿工程、选厂及油类存放相关内容。安全避险“六大系统”由企业自行组织专项验收，本次评价不包含安全避险“六大系统”。
1.2评价依据

1.2.1法律法规及规范性文件
1.2.1.1国家法律
（1）《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，中华人民共和国主席令第十八号第一次修订，2009年8月27起施行）；

（2）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2014年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国劳动法》（1994年国家主席令第二十八号首次公布，2018年国家主席令第二十四号最新修正，修正后自2018年12月29日起施行）；
（4）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号第三次修正，2021年9月1日实施）；
（5）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第二十五号修订，2024年11月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令第三十六号，中华人民共和国主席令第十八号第二次修订，2024年11月8日，《中华人民共和国矿产资源法》已由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订通过，自2025年7月1日起施行）。
1.2.1.2行政法规
（1）《地质灾害防治管理条例》（中华人民共和国国务院令第394号公布，自2004年3月1日起施行）；

（2）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）；

（3）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号，自2009年5月1日起施行）；

（4）《工伤保险条例》（2010年12月20日中华人民共和国国务院令第586号，自2011年1月1日起施行） ；
（5）《民用爆炸物品安全管理条例》（国国务院令第466号，2006年9月1日，2014年7月29日国务院令第653号）；

（6）《安全生产许可证条例 》（2004年01月13日中华人民共和国国务院令第397号公布，根据2013年07月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订，根据2014年07月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2015年03月25日起施行）；

（7）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号， 2019年4月1日起实施）。
1.2.1.3部门规章及规范性文件
（1）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（原国家安全生产监督管理总局令第36号发布，原国家安全生产监督管理总局令第77号修订，自2015年5月1日起施行）；

（2）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局令[2009]20号，原国家安全生产监督管理总局78号令修改，自2015年7月1日起施行）；；

（3）《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第34号公布，自2010年11月15日起施行；原国家安全生产监督管理总局令第78号修正，自2015年7月1日起施行）；

（4）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第30号发布，原国家安全生产监督管理总局令第63号第一次修订，国家安全生产监督管理总局令第80号第二次修订，2015年7月1日实施）；

（5）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录》（原国家安全生产监督管理总局令第75号，2015年7月1日实施）；

（6）《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号，2019年9月1日实施）；

（7）《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第45号，2018年12月22日实施）；

（8）《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第45号，2018年12月22日实施）；

（9）《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日施行）；

（10）《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号，2013年9月6日实施）；
（11）《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日实施）；
（12）《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号，2016年2月5日实施）；
（13）《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号，2016年5月30日实施）；

（14）《关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（应急〔2025〕27号，2025年3月29日）；

（15）《国家矿山安全监察局关于<严格非煤地下矿山建设项目施工安全管理>的通知》（矿安[2021]7号，2021年1月24日）；

（16）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定>的通知》（矿安[2021]55号，2021年7月5日）；

（17）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日）；

（18）《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日发布）。

（19）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，2022年9月1日起施行）；
（20）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；
（21）《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年12月10日施行）；

（22）《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日发布）；

（23）《矿山救援规程》（中华人民共和国应急管理部令第16号，2024年7月1日实施）；

（24）国家矿山安全监察局关于印发《矿用自救器安全管理规定（试行）》的通知（国家矿山安全监察局2024年第25次局务会议审议通过，2025年1月2日施行）。
1.2.1.4地方性法规及规范性文件
（1）《云南省安全生产监督管理局关于进一步加强非煤矿山和尾矿库安全生产行政许可工作的通知》（原云安监管〔2009〕35号）；

（2）《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省第十届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，根据2024年11月28日云南省第十四届人民代表大会常务委员会第十三次会议《关于废止和修改部分地方性法规的决定》第二次修正）；

（3）《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，2015年5月29日实施）；

（4）《云南省安全生产监督管理局关于进一步加强安全评价监管工作的通知》（原云安监管〔2016〕48号）；

（5）《云南省安全生产监督管理局关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知》（原云南省安全生产监督管理局，2016年3月21日）；

（6）《云南省安全生产监督管理局关于调整下放非煤矿山安全生产行政许可事项的通知》（原云安监管[2017]2号，2017年1月23日施行)；

（7）《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告（第63号）2017年11月30日云南省第十二届人大常委会第三十八次会议修订，2018年1月1日起正式施行）；

（8）《云南省安全生产委员会关于建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（云安[2021]3号，2021年3月18日）；

（9）《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；

（10）《云南省安全生产委员会办公室关于印发云南省非煤矿山安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）的通知》（云安办[2024]14号，2024年3月1日发布）；

（11）《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日发布）。

1.2.2标准规范

（1）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）；

（2）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）；

（3）《MP型平板防水闸门》（MT/T 788-1998）；

（4）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

（5）《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）；

（6）《矿用产品安全标志标识》（AQ1043-2007）；

（7）《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）；

（8）《安全评价通则》（AQ8001-2007）；

（9）《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）；

（10）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；

（11）《矿山安全标志》（GB/T 14161-2008）；

（12）《安全色》（GB2893－2008）；

（13）《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）；

（14）《金属非金属地下矿山通风安全技术规范》（AQ2013-2008）；

（15）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（16）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）；

（17）《供配电系统设计规范》（GB50052－2009）；

（18）《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T 23821-2022）；

（19）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

（20）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（21）《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ 2031—2011）；

（22）《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》（AQ 2032—2011）；

（23）《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（KA/T 2033-2023）；

（24）《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》（KA/T 2034-2023）；

（25）《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》（KA/T 2035-2023）；

（26）《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》（AQ 2036—2011）；

（27）《冶金矿山采矿设计规范》（GB50830-2013）；

（28）《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；

（29）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）；

（30）《压缩空气站设计规范》（GB50029-2014）；

（31）《防洪标准》（GB50201--2014）；

（32）《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015）；

（33）《金属非金属地下矿山通信联络系统通用技术要求》（KA/T2052-2016）；

（34）《金属非金属地下矿山监测监控系统通用技术要求》（KA/T2053-2016）

（35）《爆破安全规程》（GB 6722-2014/XG1-2016）；

（36）《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》（AQ 2054-2016）；

（37）《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》（AQ 2055-2016）；

（38）《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）；

（39）《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）；

（40）《金属非金属地下矿山防治水安全技术规范》（AQ 2061-2018）；

（41）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（42）《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》（GB/T 29328-2018）；

（43）《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）；

（44）《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（KA/T 2075-2019）；
（45）《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》（AQ 9010-2019 ）；
（46）《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）；

（47）《生产安全事故应急演练评估规范》（YJ/T 9009-2015）；
（48）《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019）；

（49）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

（50）《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016/XG1-2020）；

（51）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）；

（55）《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）；

（53）《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）；

（54）《机械安全 防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T 12265-2021）；

（55）《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021）；

（56）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）；

（57）《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》（KA/T 22.1-2024）；

（58）《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024）。

1.2.3建设项目合法证明文件

（1）《营业执照》统一社会信用代码：915331237670978998，盈江县市场监督管理局，2023年3月16日；

（2）《采矿许可证》证号：C5300002010063220066848，德宏州自然资源和规划局，2021年11月1日至2031年11月1日；

（3）云南省国土资源厅关于《云南省盈江县槽子凹铅锌矿生产勘探报告》矿产资源储量评审备案证明，云国土资储备字(2016)62号，2016年6月21日；

（4）《云南省盈江县槽子凹铅锌矿生产勘探报告(2024年)》矿产资源储量审查意见书，德宏国源矿业技术评估有限公司，2024年8月30日；

（5）关于《盈江县华龙矿业有限公司槽子凹铅锌矿隐蔽致灾因素普查治理报告》专家审查意见，2024年2月2日；

（6）《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县非煤矿山转型升级实施方案的通知》，盈政办发〔2016】146号，2016年8月31日；

（7）《云南省建设项目安全设施初步设计审批书》，德宏州应急管理局，2025年2月10日。

1.2.4建设项目技术资料

（1）《《云南省盈江县槽子凹铅锌矿生产勘探报告》（2016年）》，腾冲县金山地矿科技服务有限责任公司，2016年6月；

（2）《云南省盈江县槽子凹铅锌矿生产勘探报告（2024年）》，腾冲县金山地矿科技服务有限责任公司，2024年6月；

（3）《盈江县华龙矿业有限公司槽子凹铅锌矿3万t/a采矿工程项目安全设施设计》，云南上立矿业有限公司，2020年5月；

（4）《盈江县华龙公司槽子凹铅锌矿隐蔽致灾因素普查治理报告》，德宏州安德普安全事务所有限公司，2024年2月；

（5）《盈江县华龙矿业有限公司槽子凹铅锌矿3万t/年地下采矿工程初步设计》，云南德成规划设计有限公司，2024年11月；

（6）《盈江县华龙矿业有限公司槽子凹铅锌矿3万t/a地下采矿工程安全预评价报告》，贵州安科劳动保护技术有限责任公司，2024年12月；

（7）《盈江县华龙矿业有限公司槽子凹铅锌矿3万t/年地下采矿工程安全设施设计》，云南德成规划设计有限公司，2024年12月；
（8）《盈江县华龙矿业有限公司槽子凹铅锌矿3万t/年地下采矿基建工程施工总结》，个旧市宏瑞有色工贸有限公司，2025年5月；

（9）《盈江县华龙矿业有限公司槽子凹铅锌矿3万t/a地下采矿工程监理报告》，成都交大工程建设集团有限公司，2025年5月；

（10）《电力变压器试验报告》，贵州矿安科技有限公司，2025年5月；

（11）《主通风机、空压机、运矿车安全检测检验报告》，贵州矿安科技有限公司，2025年5月；

（12）《盈江县华龙矿业有限公司槽子凹铅锌矿通风系统检测报告》，贵州矿安科技有限公司，2025年5月；

（13）设计变更回复，云南德成规划设计有限公司，2025年6月9日；
（14）安全避险“三大系统”竣工验收组意见；

（15）其他相关技术资料。

1.2.5其他评价依据

《安全验收评价合同》；

安全验收评价委托书；

安全评价检测检验机构从业告知书。

2.建设项目概述

Xxxx

3.安全设施符合性评价

根据国家的相关法律、法规、规程和文件，以及《盈江县华龙矿业有限公司槽子凹铅锌矿3万t/年地下采矿工程安全设施设计》，结合现场实际检查、竣工验收资料、施工记录、监理记录、检测检验数据等相关资料，采用安全检查表法进行检查如下：

说明：表中，《中华人民共和国安全生产法》简称《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程（GB16423-2020）》简称（GB16423-2020）、《中华人民共和国劳动法》简称《劳动法》、《中华人民共和国矿山安全法》简称《矿山安全法》、《中华人民共和国矿产资源法》简称《矿产资源法》、《中华人民共和国公司法》简称《公司法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》简称《矿山安全法实施条例》、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》简称《许可证实施办法》、《工业企业总平面设计规范（GB50187－2012）》简称GB50187－2012、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局34号令）简称《国家安全生产监督管理总局34号令》、《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号）简称（矿安〔2022〕4号）、《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定>的通知》（矿安﹝2021﹞55号）简称（矿安﹝2021﹞55号）。

根据评价单元划分原则，结合该项目的生产工艺特点，将该项目划分为以下12个评价单元：

（1）安全设施“三同时”程序单元

（2）矿床开采单元

（3）运输系统单元

（4）井下防治水与排水系统单元

（5）通风系统单元

（6）供配电系统单元

（7）井下供水和消防系统单元

（8）总平面布置单元

（9）个人安全防护单元

（10）安全标志单元

（11）安全管理单元

（12）金属非金属地下矿山重大事故隐患判定
Xxxx。

4.安全对策措施建议
Xxx。
5.评价结论
5.1各评价单元评价结果

5.1.1安全设施“三同时”程序单元

通过安全检查表对该项目安全设施“三同时”程序符合性进行了检查，该项目共检查了9项，全部符合要求，检查结果表明，该项目的安全设施“三同时”程序符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.2矿床开采单元

通过用安全检查表对该项目矿床开采单元进行了检查，该项目共检查了27项，全部符合要求。检查结果表明，该项目的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.3运输系统单元

通过用安全检查表对该项目运输系统单元进行了9项检查，除斜坡道与无轨运输巷道未设置交通信号系统外均符合要求。检查结果表明，该项目运输系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.4排水系统单元

通过用安全检查表对该项目的防排水系统进行了3项检查，有1项不符合要求。检查结果表明，该项目井下防排水系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.5通风系统单元

通过用安全检查表对该项目的通风系统进行了12项检查，12项符合要求，0项不符合要求。检查结果表明，该项目通风系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求

5.1.6供配电系统单元

通过用安全检查表对该项目的矿山电气单元进行了10项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目供配电系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.7井下供水及消防系统单元

通过用安全检查表对该项目井下供水和消防系统单元进行了6项检查，6项符合要求。检查结果表明，该项目井下供水及消防系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.8总平面布置

通过用安全检查表对该项目的总平面布置单元进行了7项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目总平面布置的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.9个人安全防护

通过用安全检查表对该项目的个人安全防护单元进行了4项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目本次验收的个人安全防护符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.10安全标志单元

通过用安全检查表对该项目安全标志单元进行了检查，该项目共检查了4项，全部符合要求。检查结果表明，该项目安全标志按照《安全设施设计》的要求设置，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.11安全管理单元

通过安全检查表对该项目安全生产管理进行了19项检查，检查结果全部符合要求。检查结果表明，该项目的安全生产管理符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求，该项目安全生产管理能适应安全生产需要。

5.1.12金属非金属地下矿山重大事故隐患判定

对该矿山的重大生产安全事故隐患判定用安全检查表法进行了36项检查，13项不涉及，除不涉及项外全部符合。检查结果表明，盈江县华龙矿业有限公司槽子凹铅锌矿3万t/a地下采矿工程现状条件下无重大事故隐患，该项目满足安全生产需要。

5.2安全评价总体结论
通过使用安全检查表法对第三章各单元安全设施进行的检查，按照《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表》地下矿山竣工验收表进行对照检查，共检查项目146项，其中不涉及项目13项，合格项目130项，不合格项目3项，检查项目不合格项比例为3÷133×100%≈2.3%，未超过5%，不合格项中没有否决项。
根据国家安监总局下发《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号），本次安全设施验收评价认定，盈江县华龙矿业有限公司槽子凹铅锌矿3万t/a地下采矿工程安全设施的建设符合《初步设计》、《安全设施设计》，具备验收条件。

6.附件
附件1、委托书；

附件2、材料真实性承诺书；

附件3、营业执照
附件4、采矿许可证
附件5、安全管理机构成立文件及主要负责人、安全管理人员任命文件
附件6、主要负责人、安全管理人员及特种作业人员证书
附件7、五职矿长任命及证书
附件8、专业技术人员任命及证书
附件9、中级注册安全工程师证书
附件10、安全生产责任制、管理制度、操作规程封面及目录
附件11、保险缴纳证明
附件12、应急预案备案表及应急演练记录
附件13、应急救护队互助协议
附件14、安全预评价扉页、资质
附件15、安全设施设计资质和扉页
附件16、专家意见及设计审批书
附件17、隐蔽致灾专家审查意见

附件18、设计变更说明
附件19、矿用设备安标证
附件20、特种设备检测报告
附件21、通风系统检测报告

附件22、反风试验
附件23、三大系统验收意见
附件24、部分台账记录
附件25、采空区封闭台账

附件26、爆破单位营业执照、安全生产许可证及合同
附件27、施工总结报告封面、扉页、资质及单位证照
附件28、监理总结报告封面、扉页、资质及单位证照
附件29、安全投入和使用情况说明

附件30、整改回复
附件31、安全评价检测检验机构从业告知书

7.附图
（1）地形地质和水文地质图；

（2）井巷断面竣工图；

（3）总平面布置竣工图；
（4）通风系统竣工图；
（5）井上井下对照图；
（6）供配电系统竣工图；
（7）基建开拓系统竣工图；
（8）基建开拓系统纵投影竣工图；
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（16）废石场竣工图；
（17）14号剖面竣工图；
（18）9号剖面竣工图；

（19）0号剖面竣工图。
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