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 前  言
元谋县物茂乡那火山采石场（以下简称“矿山”）为改扩建矿山，原采矿权人为元谋鑫磊石业有限公司，原采矿许可证证号为C5323282013077130130688，生产规模5.6万m3/年，矿区面积0.0348km2，开采深度1169m~1084m；矿区范围由7个拐点圈定，有效期自2020年7月22日至2022年7月22日。根据《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号）和《楚雄州非煤矿山转型升级工作方案》等文件，该矿为非煤矿山转型升级“改造升级”类矿山。

矿山于2022年6月15日取得最新采矿许可证，证号：C5323282013077130130688。该采矿许可证由10个拐点圈定，矿区面积0.0657km2，生产规模21.98万m3/年（60万t/年），开采标高1190m~1064m。

取得采矿许可证后，矿山生产规模由5.6万m3/年扩大为21.98万m3/年（60万t/年），矿区面积由0.0348km2扩大为0.0657km2，开采深度由1169m~1084m扩大为1190m~1064m。

XX。

企业于2025年04月委托我公司（辽宁诺诚安全科技有限公司）对元谋县物茂乡那火山采石场露天采矿工程进行安全设施验收评价，我公司接受委托后立即组建了安全评价项目组，项目组于2025年04月21日进场，评价人员在现场踏勘，收集整理验收有关资料，并跟踪工程进展；根据该建设项目的初步设计、安全设施设计以及相关法律、法规和有关标准规范等要求，在矿山基建完工后，评价组于2025年5月17日再次进场踏勘并及时向企业提出了现场存在问题及整改建议，矿山企业根据我公司提出的现场问题及整改建议进行了认真地整改落实。根据《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《国家安全监管总局关于印发<金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲>的通知》（原安监总管一〔2016〕49号）等文件的要求，对本项目投产后的生产过程中实际存在和潜在的危险有害因素进行辨识与分析，主要运用安全检查表评价方法，对本项目可能存在的危险、有害因素的种类和程度进行客观、科学地评价，并提出相应的对策措施和建议，得出评价结论，最终形成《元谋县物茂乡那火山采石场露天采矿工程安全设施验收评价报告》。

在本次安全设施验收评价过程中，得到了元谋鑫磊石业有限公司给予了积极配合，谨在此一并表示感谢！
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1 评价范围与依据
1.1评价对象和范围

1.1.1评价对象

本次验收评价对象：元谋县物茂乡那火山采石场露天采矿工程。

1.1.2评价范围

本次安全设施验收评价的平面范围与设计范围一致，验收垂直范围为基建标高1118m-1094m。

本次安全设施验收评价的安全设施包括基本安全设施和专用安全设施，基本安全设施主要包括露天采场、通信系统和供配电设施，专用安全设施主要包括露天采场、汽车运输、矿山应急救援器材及设备、个人安全防护用品和矿山、交通安全标志。
凡涉及本项目职业病及防治、环保、地质灾害、破碎系统、加油系统评估问题，通过专家验收的隐患整改工程，不涉及基建工程，因此不在本次验收范围内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。

1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1法律

《中华人民共和国矿产资源法》（1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过  根据1996年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国矿产资源法〉的决定》第一次修正；根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第二次修正  2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订，自2025年7月1日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，中华人民共和国主席令第十八号第一次修订，2009年8月27起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，中华人民共和国主席令第二十四号第二次修订，2018年12月29日实施）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第二十九号，中华人民共和国主席令第八十一号修订，2021年4月29日起施行）；

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号第三次修正，2021年9月1日实施）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过　2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日起施行）。

1.2.1.2法规

《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（国务院令第152号，1994年3月26日施行）；

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，2004年2月1日实施）；

《地质灾害防治条例》（国务院令第394号，2004年3月1日施行）；

《民用爆炸物品安全管理条例》（2006年5月10日国务院令第466号公布，国务院令第653号修正，自2014年7月29日施行）；

《工伤保险条例》（2003年4月27日中华人民共和国国务院令第375号公布根据2010年12月20日《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》修订）；

《公路安全保护条例》（国务院令第593号发布，2011年7月1日实施）；

《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订；根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；

《安全生产许可证条例》（国务院令第397号，国务院令第653号第二次修订，2014年7月29日施行）；

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日起实施）。

1.2.1.3部门规章

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（原国家劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年7月19日实施）；

《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（原安监总管一[2013]101号，2013年9月6日起施行）；

《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（原安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监管总局令[2011]第36号，原国家安全生产监管总局令2015年第77号第一次修订，2015年5月1日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全监管总局令第20号，原国家安全生产监管总局令第78号第一次修订，2015年7月1日实施）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全监管总局令第75号，2015年7月1日实施）；

《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号，国家安全生产监管总局令第80号第二次修订，2015年7月1日实施）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，国家安全生产监管总局令第80号第二次修订，2015年7月1日实施）；

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第30号，原国家安全监管总局令第80号第二修正，2015年7月1日实施）；

《用人单位劳动防护用品管理规范》（原安监总厅安健〔2015〕124号，安监总厅安健〔2018〕3号修订，2018年1月15日实施）；

《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号，2016年2月5日实施）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（原安监总管一〔2016〕49号，2016年5月30日实施）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第88号，应急管理部令第2号，第一次修订，2019年9月1日实施）；

《应急管理部关于进一步做好安全生产责任保险工作的紧急通知》（应急〔2021〕61号）；

《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）；

《国家安全监管总局保监会财政部关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（原安监总办〔2017〕140号）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日）；

《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；

国家矿山安全监察局关于印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》的通知（矿安〔2024〕41号）；

《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年9月15日）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日施行）；

《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日）；
国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》的通知（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日实施）；

《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日）；

《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）；

《国家矿山安全监察局关于印发《“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案》的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月14日）；
《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024，2024年11月01日实施）。
1.2.1.4地方性法规、政府规章和有关规范性文件

（1）《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，第一次修正，自2018年1月1日起实施）；
（2）《云南省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》（云政发〔2010〕157号，2010年10月25日实施）；

（3）《云南省人民政府关于印发云南省实施〈工伤保险条例〉办法的通知》（云政发〔2011〕255号发布，2012年1月1日实施）；

（4）《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号，2015年5月29日实施）；

（5）《云南省安全生产监督管理局关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知》（原云南省安全生产监督管理局，2016年3月21日实施）；

（6）《云南省应急管理厅 云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）。

1.2.2标准和规范

《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日实施）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日实施）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023，2025年01月01日实施）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日实施）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日实施）；

《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008，2009年10月1日实施）；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008，2009年3月1日实施）；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008，2009年10月1日实施）；

《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010，2011年5月1日实施）；

《建筑物抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010，2024年08月01日实施）；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日实施）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日实施）；

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013，2014年6月1日实施）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014，2014年7月13日发布）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014，GB6722-2014/XG1-2016，2016年1月3日实施）；

《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014，2018年10月1日实施）；

《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015，2016年6月1日实施）；

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018，2018年3月1日实施）；

《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018，2019年7月1日实施）；

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日实施）；

《矿山电力设计标准》（GB 50070-2020，2020年10月1日实施）；

《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T2893.5-2020，2020年10月1日实施）

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年4月1日实施）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2021年9月1日实施）；

《机械安全 避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T 12265-2021，2021年12月1日实施）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2021年12月1日实施）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，2022年1月1日实施）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T23821-2022，2022年11月8日实施）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日实施）；

《安全验收评价导则》（AQ8003-2007，2007年4月1日实施）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（YJ/T 9011-2019，2020年2月1日实施）；

《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019，2020年2月1日实施）；
《中华人民共和国应急管理部令 第16号 矿山救援规程》（2024年4月15日应急管理部第12次部务会议审议通过，自2024年7月1日起施行）。
1.2.3建设项目合法证明文件

（1）营业执照；

（2）采矿许可证；

（3）《元谋县物茂乡那火山采石场露天采矿工程安全设施设计》专家组审查意见；

（4）《元谋县物茂乡那火山采石场露天采矿工程安全设施设计》审查批复。
1.2.4建设项目技术资料

XX。

1.2.5其他评价依据

（1）安全设施验收评价委托书；

（2）现场调查收集及该企业提供的相关技术基础资料；

（3）国家及地方有关设计规范、行业标准、安全规程等；

（4）有关矿山安全管理状况的证明资料。

2 建设项目概述
2.1建设单位概况

2.1.1建设单位简介

元谋鑫磊石业有限公司成立于2017年06月20日，法定代表人张秋平，企业地址云南省楚雄彝族自治州元谋县物茂乡那火山，经营范围包括石料开采、加工；石料销售；砂购销。建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），建设项目相关证件如下：

XX。
2.1.2建设项目背景及立项情况

XX。

2.1.3建设项目行政区划、地理位置及交通

元谋县物茂乡那火山采石场位于元谋县城334°方位，XX。

XX
图2.1-1  矿区交通位置图
2.1.4矿区周边环境

XX：

2.2自然环境概况

2.2.1气象水文

矿区属南亚热带干热季风气候，年平均气温21.9℃，极端最高温度42℃，最低温度零下0.1℃。年日照时数2670.4小时，年平均日照时数7.3小时/天，日照百分率60%。山区无霜期305~314天，半山区302~331天，坝区平均霜日2天。年蒸发量为降水量的6.4倍。年平均相对湿度为53%。多东南风，年平均风速2.5m/秒。年平均降雨量613.8mm。最多年906.7mm（1966年），最少年287.4mm（1960年），一日最大降雨量115.9mm（1972年7月15日）。雨季开始一般在5月29日（最早为5月6日），结束一般在10月11日（最迟10月29日）。7月降雨最多，平均为137.8mm；1月份最少，为3.1mm。冬春雨少，3~5月不足60.6mm，12~2月不足20mm。

矿区地处元谋县北部，属金沙江水系龙川江一级支流蜻蛉河汇流区，区内地表水由周围山体斜坡向低洼的沟谷内汇集后向北汇入蜻蛉河，蜻蛉河为龙川江最大的一级支流，发源于云南省姚安县太平乡海拔2525m的黎梅山，流经大姚、元谋，在黑泥坡汇入龙川江。全河长132km，径流面积3546km2，占龙川江流域径流面积的38.6%。

区内地表水系不发育，矿区外围南西侧20m处为永定河，由北西向南东从矿区南西侧流过，河床海拔标高1040m，与采场相对高差24m。

2.2.2地形地貌

矿区位于元谋盆地北西部边缘山区，属构造剥蚀-侵蚀低中山地貌，矿区总体地势北高南低，东高西低，矿区内最高点位于矿区外围北侧山顶，海拨标高1190m，矿区内最低点标高1073.42m，当地最低点位于矿区外围南东侧永定河，海拨标高1040m，相对高差150m。永定河位于矿区南西侧，属于龙川江支流。矿区及附近地区山顶呈浑圆状，山脊呈长垅形，区内地形起伏较大，一般为15°~30°，局部地段形成陡坎，坡度35~65°。矿区植被不发育，多为低矮灌木和杂草，局部地段为荒山坡，无耕地。

2.2.3经济条件

元谋县地处滇中高原北部，东倚武定，南接禄丰，西邻大姚，北接四川会理，西南与牟定接壤，西北与永仁毗连。总面积2021.69km2，全县辖3镇7乡，78个村委会。矿区行政区划隶属物茂乡凹鲊村委会小河村，根据“云南省数字乡村”网查询结果显示，全村辖12个村民小组，有农户1208户，有乡村人口4586人，其中农业人口4586人，劳动力2479人，其中从事第一产业人数2047人。农民收入主要以种植业为主，主产蔬菜、水果、水稻等农作物，村富余劳动力资源丰富，利于乡镇个体企业发展。花岗岩矿的开发利用，可提高当地群众收入，还能解决剩余劳动力的就业问题，增加财政收入，对经济繁荣和社会稳定起着积极的作用。

元谋县境内中国移动、中国电信、中国联通三大通信信号已实现全县覆盖，矿区通讯信号良好。

总之，交通方便，水资源丰富，电力、劳动力充足，外部条件较好。
2.3地质概况

本次报告地质资料主要来源于《云南省元谋县物茂乡那火山采石场建筑用花岗岩矿资源储量核实报告》（云南德成规划设计有限公司，2024年7月）。

2.3.4水文地质条件概况

矿床为露天开采，表水系不发育，地下水埋藏较深，矿区的开采对地表水和地下水环境影响小，大气降雨可能造成水土流失，矿体位于当地侵蚀基准面以上，地形有利于自然排水，富水性弱。经调查，矿山现状开采过程中未发生采场充水、涌水事故，预测未来矿山开采发生矿坑充水、涌水事故的可能性较小。

综上所述，矿区开采对地表水系和地下水影响小，矿区水文地质勘查类型属简单型矿床。

2.3.5工程地质条件概况

矿山生产后，随着露天开采的推进，岩体内应力平衡将被打破，使采场边坡坡面和后缘等部位产生应力集中，易在节理裂隙发育的部位产生崩落、掉块等不良地质现象。若开采边坡过陡，采矿作业不规范、组织管理不严、防护措施不当时，在采矿活动及强降雨等作用的影响下，矿山开采工程活动诱发小规模的斜坡变形、边坡坍塌、边坡后缘张裂、掉块等地质灾害的可能性较大，对矿山安全生产存在一定影响，地质灾害危险性中等。矿山应按露天采矿的相关规定、规范进行开采，严格控制好开采边坡角，避免交叉作业，加强对采场边坡的监测和管理，及时排除各种安全隐患和地质灾害危险因素，尽可能地减少其对矿山生产构成的威胁，以利于矿山的正常运营。

根据矿区岩土工程地质岩组及其特征，工程地质属以坚硬块状花岗岩岩组为主的中等型矿床。

2.3.6环境地质条件概况

矿区内无较大的污染源，地表植被不发育，主要为灌木、杂草等。矿区及附近区域无受保护的古建筑物、古文物、名胜古迹、地质遗迹和珍稀动植物存在。矿石中未发现有毒有害元素，采矿过程中会产生少量粉尘和噪声，对周围环境有轻微影响。由于矿区采矿为露天开采，对地质环境和自然地貌景观、植被会形成一定程度的破坏。随着矿山今后开采的深入，形成的边坡可能产生后缘滑坡、掉块、局部坍塌、崩塌等不良地质现象和地质灾害，可能对周围环境造成一定危害。因此，矿山生产过程中应加强安全管理，采矿过程中和采矿后期，矿山应做好废弃采场和达到最终开采境界的边坡进行回填、放坡、护坡、植被恢复等处治工作，并接受相关部门的监督检查验收，使地质环境的破坏程度降到最低。

综上所述，矿山环境质量中等。
2.4建设概况

XX。   

3 安全设施符合性评价
本章采用安全符合性检查表法对各单元进行评价。评价依据为《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、《爆破安全规程》、已审查备案的《安全设施设计》和《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》等有关安全法规、标准、规范的要求，结合矿山实际情况；评价人员深入生产现场进行安全检查时，严格按检查表内容，逐项对照检查进行评价，对查出的不符合国家规范和标准要求的问题，提出解决问题的建议，并根据现场检查的结果，按照符合、不符合给出结论，得出单元评价结果，通过对评价单元评价结果的综合评判，分析整合，最终判断出该矿山采矿活动的安全评价结论。

针对该评价项目总图布置和生产特点，以及装置和物质特征划分评价单元，评价单元划分见评价单元划分表：

表3-1  评价单元划分表
	序号
	单元名称
	序号
	子单元

	1
	安全设施“三同时”程序符合性单元
	
	

	2
	露天采场单元
	1
	露天采场子单元

	
	
	2
	穿孔爆破子单元

	
	
	3
	铲装作业子单元

	3
	防排水单元
	
	

	4
	矿岩运输单元
	
	

	5
	供配电单元
	
	

	6
	总平面布置单元
	
	

	7
	通信系统单元
	
	

	8
	个体防护单元
	
	

	9
	安全标志单元
	
	

	10
	安全管理单元
	
	

	11
	重大事故隐患判定单元
	
	


安全评价方法是对系统的危险因素、危害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的方法。目前，已开发出数十种不同特点、不同适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价和定量安全评价。

根据该矿山的生产现状条件、各生产工艺及生产设备的特点，在具体评价中，我们采取符合各单元特点的评价方法进行评价，以此来反映整个矿山的安全条件。各评价单元及评价方法的选择见下表。
表3-2  各单元评价方法汇总表

	序号
	单元名称
	评价方法

	1
	安全设施“三同时”程序符合性单元
	安全检查表法

	2
	露天采场单元
	安全检查表法

	3
	防排水单元
	安全检查表法

	4
	矿岩运输单元
	安全检查表法

	5
	供配电单元
	安全检查表法

	6
	总平面布置单元
	安全检查表法

	7
	通信系统单元
	安全检查表法

	8
	个体防护单元
	安全检查表法

	9
	安全标志单元
	安全检查表法

	10
	安全管理单元
	安全检查表法

	11
	重大事故隐患判定单元
	安全检查表法


安全检查表分析（Safety Check List Analysis）是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。传统的安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患，其所列项目的差别很大，而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析的弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。

安全检查表内容编制的主要依据是：

1.有关标准、规程、规范及规定；

2.同类企业安全管理经验及国内外事故案例；

3.通过分析确定的危险部位及防范措施；

4.有关技术资料。

随时关注并采用新颁布的有关标准、规范和规定，正确地使用安全检查表分析将保证每个设备符合标准，而且可以识别出需进一步分析的区域。安全检查表分析是基于经验的方法，编制安全检查表的评价人员应当熟悉装置的操作、标准和规程，并从有关渠道（如内部标准、规范、行业指南等）选择合适的安全检查表，如果无法获得相关的安全检查表，评价人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料编制合适的安全检查表；所拟定的安全检查表应当是通过回答安全检查表所列的问题能够发现系统设计和操作的各个方面与有关标准不符的地方。使用标准的安全检查表对项目发展的各个阶段进行分析。换句话说，针对典型的行业和工艺，其安全检查表内容是一定的；但是，完整的安全检查表应当随着项目从一个阶段到下一个阶段不断完善，这样，安全检查表才能作为交流和控制的手段。

安全检查表分析包括三个步骤：

1.选择或拟定合适的安全检查表；

2.完成分析；

3.编制分析结果文件。

评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“符合”、“不符合”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将做出与标准或规范是否一致的结论。此外，安全检查表分析通常提出一系列的提高安全性的可能途径给管理者考虑。
3.1安全设施“三同时”程序单元

3.1.1安全设施“三同时”程序符合性评价

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》《元谋县物茂乡那火山采石场露天采矿工程安全设施设计》（以下简称“安全设施设计”）和《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）等规定。检查矿山的合法证件，对建设项目安全设施“三同时”程序及实施情况的合法性进行评价，本单元主要对安全预评价、安全设施设计、安全验收评价单位资质等方面进行评价，见表3.1-1。

表3.1-1  安全设施“三同时”程序单元符合性评价检查表

XX。
3.1.2单元小结

XX。
3.2露天采场单元

3.2.1露天采场符合性评价

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016）、《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）、《安全设施设计》中的相关内容对露天采场下列安全设施进行符合性评价，包括：露天采场平台宽度、台阶高度、台阶坡面角、运输道路的缓坡段等进行符合性评价；爆破安全距离界线、露天采场边界围栏、爆破安全设施等进行符合性评价；对安全护栏、挡车设施等进行符合性评价。露天采场单元符合性评价检查表详见表3.2-1、表3.2-2、表3.2-3。

表3.2-1  露天采场子单元符合性评价检查表

XX。
表3.2-2  穿孔爆破子单元符合性评价检查表

XX。
表3.2-3  铲装作业子单元符合性评价检查表

XX。
3.3防排水单元

3.3.1防排水符合性评价

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）和《安全设施设计》的相关内容，本单元对排水沟的断面形式、建筑材料、结构参数等进行符合性评价。

表3.3-1  防排水单元符合性评价检查表

XX。
3.4矿岩运输系统单元

3.4.1矿岩运输系统符合性评价

矿岩运输系统评价单元采用安全检查表法，按评价项目内容，依据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）《元谋县物茂乡那火山采石场露天采矿工程安全设施设计》，本单元对矿岩运输系统的道路防护措施、运输巷道防护措施、卸载点安全挡车设施安全设施进行符合性，详见表3.4-1。

表3.4-1  矿岩运输系统单元符合性评价检查表

XX。
3.4.2单元小结

矿岩运输系统单元检查表共检查了6项，符合项6项，不符合项0项；该矿山的矿岩运输为机械铲装运输作业，装车、内部倒运道路宽度、坡度、道路的转弯半径能满足安全运输要求，挖掘机、装载机及车辆驾驶人员均持证上岗，在矿山入口、急弯等危险路段设置了安全警示标志，满足设计要求，破碎站卸矿平台已设置安全车挡。矿岩运输系统单元安全设施建设符合《安全设施设计》的要求，具备安全验收条件。

3.5供配电单元

3.5.1供配电符合性评价

根据《矿山电力设计标准》（GB 50070-2020）《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）《安全设施设计》，对供电电源、供电线路及主变压器、高（低）压供配电系统中性点接地方式、采场供配电系统的各级配电电压等级、照明设施等进行符合性评价；对低压配电系统防护装置、保护接地等进行符合性评价。

表3.5-1  供配电单元符合性评价检查表

XX。
3.6总平面布置单元

3.6.1总平面布置符合性评价

根据《安全设施设计》《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1 -2010）及《厂矿道路设计规范》（GBJ 22-1987）等规范，采用安全检查表检查对矿山工业场地进行符合性评价。

表3.6-1  总平面布置符合性评价检查表

XX。
3.6.2建（构）筑物防火符合性评价

表3.6-2  建（构）筑物防火符合性评价检查表

XX。
3.7通信系统单元

3.7.1通信系统符合性评价

对联络通信系统、信号系统等安全设施进行符合性评价。

表3.7-1  通信系统符合性评价检查表

XX。
3.8个人安全防护单元

3.8.1个人安全防护符合性评价

本单元对矿山工作人员配备的个人安全防护用品（包括防护用品的发放、防护用品的佩戴）等进行符合性评价。

表3.8-1  个人防护符合性评价检查表

XX。
3.9安全标志单元

3.9.1安全标志符合性评价

对矿山生产地点设置的安全标志（包括矿山、交通、电气安全标志）等进行符合性评价。

表3.9-1  安全标志符合性评价检查表

XX。
3.10安全管理单元

3.10.1安全管理分析评价

矿山任命了主要负责人及安全管理人员，成立了安全科，配备了专职安全生产管理人员，全面负责矿山安全生产管理工作。

矿山建立了相应安全生产责任制、安全管理制度和安全操作规程，其中包含安全生产责任制度、安全生产例会制度、安全生产检查制度、安全教育培训制度、安全隐患治理制度、安全生产检查制度及安全操作规程。建立了安全生产会议记录、安全检查记录、安全隐患排查治理记录表、安全教育培训记录及劳动防护用品发放管理台帐等。

企业为职工配备了劳动防护用品；安排职工进行安全生产教育和培训；为从业人员购买保险；其它全专项资金投入（如安全设施维护、购买安全警示标志、安全培训费用等），能够满足现阶段安全生产的要求。

企业编制了矿山生产安全事故应急预案并按要求进行了备案，与祥云滇瑞工贸有限公司签订互助协议。

3.10.2安全管理符合性评价

本单元对安全管理单元进行符合性评价，包括组织与制度、安全运行管理及应急救援等。

表3.10-1  安全管理单元符合性评价检查表

XX。
3.11 重大事故隐患判定单元

根据《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）、国家矿山安全监察局关于印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》的通知（矿安〔2024〕41号）的要求，采用安全检查表法对元谋县物茂乡那火山采石场露天采矿工程重大事故隐患判定标准单元进行评价，详见表3.11-1。
表3.11-1 重大事故隐患判定标准单元安全检查表

XX。
通过使用安全检查表法对元谋县物茂乡那火山采石场露天采矿工程重大事故隐患判定标准单元的15项检查，其中12项不构成重大事故隐患，3项不涉及。

以上检查结果说明，该矿不存在重大生产安全事故隐患，符合安全要求。

4 安全对策措施建议

4.1企业整改完成落实情况

XX。
5 安全验收评价结论
5.1验收检查项总结

通过对安全设施“三同时”程序、露天采场、采场防排水系统、矿岩运输系统、供配电、总平面布置、通信系统、个人安全防护、安全标志、安全管理、重大事故隐患判定11个单元的安全检查。本次验收检查项总数为88项，其中否决项检查结果为“不符合”的0项，一般项检查结果为“不符合”的3项。

表5-1  验收检查项总结

	序号
	评价单元
	检查项数
	否决项
	一般项

	
	
	
	符合项
	不符合项
	符合项
	不符合项

	1
	安全设施“三同时”程序单元
	6
	5
	0
	1
	0

	2
	露天采场单元
	19
	0
	0
	19
	0

	3
	采场防排水系统单元
	2
	0
	0
	1
	1

	4
	矿岩运输系统单元
	6
	0
	0
	6
	0

	5
	供配电系统单元
	10
	0
	0
	10
	0

	6
	总平面布置单元
	8
	0
	0
	8
	0

	7
	通信系统单元
	2
	0
	0
	2
	0

	8
	个人安全防护单元
	2
	0
	0
	2
	0

	9
	安全标志单元
	4
	0
	0
	4
	0

	10
	安全管理单元
	14
	1
	0
	11
	2

	11
	重大事故隐患判定
	15
	15（含不涉及项3项）
	0
	0
	0

	12
	合计
	88
	21（含不涉及项3项）
	0
	64
	3


5.2验收评价结论

评价小组通过对那火山采石场的现场开采生产现状调查，对各项安全管理资料、各单项工程竣工验收文件的查阅和分析，根据该项目的特点，对照《安全设施设计》进行安全设施符合性评价，根据《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一﹝2016﹞14号）附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》的验收要求，依据国家相关法律、法规及标准规范，评价小组作出评价结论如下：

那火山采石场证照齐全、有效，企业委托有效资质单位编制了《元谋县物茂乡那火山采石场露天采矿工程安全预评价》、《元谋县物茂乡那火山采石场露天采矿工程安全设施设计》，安全设施设计通过专家审查。已委托辽宁诺诚安全科技有限公司进行安全设施验收评价，建设项目“三同时”手续完善，符合国家有关法律、法规规定和标准规范要求。

经评价，各单元符合相关规程、规范、标准要求，否决项全部符合要求，建设项目按设计要求完成了基本建设，建设程序符合“三同时”要求，设备设施可靠有效。XX。

安全验收评价结论：元谋县物茂乡那火山采石场露天采矿工程安全设施符合《安全设施设计》，符合国家及云南省安全相关法律、法规、标准及规范的要求，具备安全验收条件。

总之，安全生产是一个不断完善的动态过程，企业应按照本报告提出的对策措施建议进行整改完善。在今后的安全生产过程中，应根据安全生产条件的变化和国家法规的进一步要求，不断完善安全技术措施和管理措施，提升安全技术水平，预防生产安全事故的发生，切实保障人民生命和企业财产的安全。
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