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前  言

昭通市智豪建材有限公司成立于2018年10月23日，是一家有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：马永奇，经营范围：建筑石料用灰岩开采及销售。昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿采矿权人为昭通市智豪建材有限公司，开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模为30万t/a。本次评价是对昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程进行安全设施验收评价。

昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿属于转型升级整合重组类矿山。根据《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》(云政发〔2015〕38号)及《昭通市人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》(昭政发〔2015〕26号)的文件要求，“昭阳区青岗砂石厂”、“昭通市昭阳区七曜砂石料厂”、“昭阳区青岗岭龙俊砂石料厂”于2016年2月纳入转型升级“四个一批”中的“整合重组”一批的名单中。经三家协商后进行重组，三家没有整合主体，而是重新组建新的企业，重组后企业名称变更为“昭通市智豪建材有限公司”。矿山于2020年10月20日取得由昭通市昭阳区自然资源局颁发的采矿许可证（证号：C5306022010037130060912），开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，生产规模：30万t/a，矿区面积：0.1166km2，开采深度：1960m～1890m。企业于2019年9月委托云南延发矿业科技有限公司编制了《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程安全设施变更设计》并通过了评审，但现状露天开采境界、开拓运输系统、开采工艺与原设计不符，根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令[2010]36号，安监总局令[2015]77号修订）等有关规定，矿山需要重新完善建设项目安全设施的“三同时”工作。

2023年6月，昭通市智豪建材有限公司委托云南德成规划设计有限公司编制了《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程初步设计》；2023年7月20日，昭通市智豪建材有限公司委托辽宁诺诚安全科技有限公司编制了《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程安全预评价报告》；2023年7月，昭通市智豪建材有限公司委托云南德成规划设计有限公司编制了《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程安全设施设计》，该安全设施设计于2023年7月13日通过了昭通市应急管理局组织专家对该项目安全设施设计的审查。2023年9月26日，企业取得了昭通市应急管理局的设计审批书。在取得安全设施设计审批后，因企业办理采矿许可证延续未能按期进行基建。待建设单位延续采矿许可证后，昭通市昭阳区应急管理局同意开始恢复建设。矿山于2024年3月29日开始施工基建，至2024年7月15日竣工，基建时间约3个半月（设计基建时间6个月）。基建工程包括1950m剥离平台及1945m采矿工作面、修整原有道路及新建开拓运输道路、采区边界围栏以及道路安全车挡等。因矿山基建工程量不大，施工及监理由企业自身开展，现已完成基建工程，建设位提交了施工总结报告和监理总结报告。

矿山基建工程竣工后，建设单位按照《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对矿山生产系统进行试运行，矿山试运行自2024年7月16日开始，至2024年8月15日试运行结束，试运行时间为31天。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第77号修订）等文件的相关规定，建设单位须对建设项目进行安全设施验收。昭通市智豪建材有限公司于2024年7月委托我公司开展对昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程进行安全设施验收评价。
在接受昭通市智豪建材有限公司安全评价工作的委托后，辽宁诺诚安全科技有限公司组成了安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作，于2024年7月22日和8月16日进行了现场勘查。在系统调查分析的基础上，对照国家和行业有关安全法律法规、标准和规范，对该建设项目的危险、有害因素进行了辨识、分析，采用可靠、适用的评价方法对项目进行安全评价，提出科学、合理、可行的安全技术和管理措施，按49号文件的验收导则要求，我单位于2024年9月编制完成《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程安全设施验收评价报告》。

在本项目的评价过程中，得到昭通市智豪建材有限公司有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢！
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1评价范围与依据
1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象
根据该项目初步设计、安全设施设计、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）和有关法律法规，本次评价对象为：昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿系统及公用辅助设施。

1.1.2评价范围
本次安全设施验收评价范围是根据昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿的采矿许可范围、设计范围（含变更说明）和基建范围确定的：包括1950m剥离平台及1945m采矿工作面、修整原有道路及新建开拓运输道路、采区边界围栏以及道路安全车挡等工程所涉及的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本项目的油类存储、破碎站、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内。但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。

①本次安全设施验收评价矿区范围

根据昭通市昭阳区自然资源局于2023年10月19日颁发的采矿许可证（证号：C5306022010037130060912），昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模为30万t/a，矿区开采范围拐点坐标见表1.1-1。

表1.1-1  昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿矿区范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	矿1
	3045915.88
	35372533.73

	矿2
	3046224.40
	35372827.90

	矿3
	3046142.56
	35373000.53

	矿4
	3045704.51
	35372785.99

	矿区面积
	0.1165km2

	开采标高
	1960m-1890m


②设计范围

设计对矿区南侧的村组道路南侧的民房预留300m安全距离，对矿区东侧黄家坝子村的民房预留300m安全距离。设计对矿区南部设置禁采保护范围，开采范围位于矿区北部，面积为0.0437km2，矿区范围内最高地形标高为1956m。设计标高为1956m~1890m，开采深度66m。

表1.1-2  设计开采范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	采1
	3046083.31
	35372693.37

	采2
	3046224.40
	35372827.90

	采3
	3046142.56
	35373000.53

	采4
	3046052.46
	35372956.34

	采5
	3045952.69
	35372870.02

	采6
	3045992.28
	35372831.22

	设计开采面积
	0.0437km2

	设计开采标高
	1956m-1890m


③验收评价范围

本次安全设施验收评价的平面范围与设计的开采范围一致，因1950m标高以上已完全剥离，故露天采场验收的现状垂直标高为：1950m至1945m。
1.2评价依据
1.2.1法律法规
1.2.1.1 国家法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号，2002年11月1日起施行；中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令第十八号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，自1993年5月1日起施行；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日起实施；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国道路交通安全法>等八部法律的决定》，2021年4月29日实施）；

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2014年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第六十号，自2002年5月1日起施行；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）。

1.2.1.2 行政法规

（1）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

（2）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

（3）《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

（4）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

（5）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日起施行）；

（6）《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行）；
（7）《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订；根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；

（8）《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布；自2011年7月1日起施行）；

（9）《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日；根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2014年7月29日起施行）；

（10）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。
1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号印发，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《国务院安委会办公室关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号，2010年8月27日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，根据2015年5月26日原国家安全生产监督管理总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（原国家安全生产监督管理总局令第39号，原国家安全生产监督管理总局令第78号修改，2015年7月1日起施行）。

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（原安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号，2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；
《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原安监总管一〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号，2016年2月5日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日施行）；
《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲》（原安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全设施验收评价报告编写提纲，2016年5月30日发布》；
《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（原安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日施行）；
《安全生产责任保险实施办法》（原安监总办[2017]140号，自2018年1月1日起施行）；
《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日起施行）；

《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安全生产监督管理总局令第62号，根据原国家安全生产监督管理总局令第78号修改，自2020年7月1日起实施）；
《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；
《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；
《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日）；
《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通知》（矿安〔2023〕119号，2023年8月30日）

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）；

《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日)；

《应急管理部关于进一步加强安全评价机构监管的指导意见》（应急〔2023〕99号，2023年9月29日）；
《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；
《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）；
《国家矿山安全监察局关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案>的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月16日）。
1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》（1994年6月2日云南省第八届人民代表大会常务委员会第七次会议通过，根据1997年12月3日发布的《云南省人民代表大会常务委员会关于修订15件地方性法规的决定》进行修正）；

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议（公告第58号）《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正）；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）；
《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；

《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）；

《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>的通知》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日）；
《昭通市人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》(昭政发〔2015〕26号，2015年7月31日)；
《昭通市非煤矿山转型升级工作联席会议办公室关于印发<昭通市非煤矿山转型升级实施方案>的通知》(昭市安监管〔2016〕16号，2016年5月16日)。

1.2.2标准规范

《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；
《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999，1999年2月1日施行）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日）；
《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；
《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；
《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2022，2022年11月08日实）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日施行)；
《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2010（2016年版），2010年12月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010；2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010；2011年10月1日）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016，2017-01-03）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017；2018年7月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011；2012年6月1日）；
《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014；2015年5月1日）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；
《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）；
《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T2063-2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（KA∕T2075-2019，自2020年2月1日）；

《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007；2007年4月1日）；

《安全验收评价导则》（AQ8003-2007；2007年4月1日）。

1.2.3建设项目合法证明文件

（1）项目投资备案证；

（2）《营业执照》（统一社会信用代码：91530602MA6NERPWXQ）；

（3）《采矿许可证》（证号：C5306022010037130060912）；

（4）安全设施设计审批文件及基建延期文件。
1.2.4 建设项目技术资料
（1）《云南省昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿资源储量核实报告（2018年）》（昭通市智豪建材有限公司，2018年11月）；

（2）《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程初步设计》（云南德成设计规划有限公司，2023年06月）；

（3）《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程安全预评价报告》（辽宁诺诚安全科技有限公司，2023年7月20日）；

（4）《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程安全设施设计》（云南德成规划设计有限公司，2023年7月）；

（5）《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿基建工程施工总结报告》（昭通市智豪建材有限公司，2024年7月）；

（6）《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿基建工程施工总结报告监理总结报告》（昭通市智豪建材有限公司，2024年7月）；

（7）《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程试运行报告》（昭通市智豪建材有限公司，2024年8月16日）；

（8）《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿安全设施自查报告》（昭通市智豪建材有限公司，2024年8月17日）。

1.2.5其他评价依据

（1）安全设施验收评价合同及委托书；

（2）《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

（3）《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1企业基本情况
昭通市智豪建材有限公司成立于2018年10月23日，是一家有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：马永奇。昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿属于转型升级“四个一批”中的“整合重组”一批矿山，采矿权人为昭通市智豪建材有限公司，开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模为30万t/a。

企业取得的主要证照信息如下：

2.1.2建设项目背景
。
2.1.3建设项目行政区划、地理位置及交通

昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿位于昭阳城区0°方向，直距约20km。行政隶属昭阳区青岗岭乡大营村所辖。矿区地理坐标：东经：103°42′31″～103°42′48″，北纬27°31′05″～27°31′22″。

矿区有简易公路与昭通至大关公路相连，青岗岭乡距昭阳城区23km，交通较为方便。交通位置图如图2.1-1所示。

图2.1-1  交通位置图
2.1.4周边环境
矿区东侧有鱼脊至喳拉的村组道路以及洒渔河通过，道路与矿区范围最近距离约80m，洒渔河距矿区范围最近距离约90m，东侧273m处为黄家坝子村的民房，设计对东侧黄家坝子村的民房预留300m安全距离，同时为保护下部道路及河流的安全，设计在东侧矿界边缘设置被动防护网，矿山采用非爆破开采工艺，对其影响可控。

矿区南侧为喳拉村，喳拉村民房与矿区范围最近距离为15m。有一条村组道路从矿区及喳拉村之间穿过，距离矿区范围最近为30m，现企业已将村组道路北侧民房全部租赁，为保护其余民房的安全，设计对村组道路南侧的民房预留300m安全距离，矿山采用非爆破开采工艺，对其影响可控。

矿区北侧有鱼脊村，距离矿区范围直距约350m。

矿山破碎站位于矿区南侧矿1拐点处，办公区位于矿区南侧矿4拐点处。

矿区采场周边300m范围内没有民房等建构筑物，矿区未在“四区”（城市规划区、风景名胜区、重要水源区、重要地质遗迹区）范围内，周边300m范围内无通讯设施、重要建筑物，周边1000m范围内没有铁路线及500m范围没有高压线，开采范围内无田地、无矿权争议等问题，矿区周边环境较为简单。

图2.1-2  周边环境卫星图（红色线条为矿界）

2.2自然环境概况
2.2.1地形地貌
矿区地处云贵高原与四川盆地的过渡地带，属构造侵蚀、剥蚀山地地貌。矿区最高海拔位于矿区中部，海拔标高约1956m，最低海拔为矿区西南部，海拔标高约1860m，相对高差约96m，地形相对高差较大，地形坡度10°～30°，矿区地势整体中部高，北东部、南西部低。植被一般，地形地貌条件中等。受构造影响，山岭谷地的延伸方向与构造线方向基本一致。

2.2.2水文
矿区地处长江流域金沙江水系一级支流洒渔河西部。矿区地势整体中部高，北东部、南西部低，地形坡度一般在10～30°，区内汇集的大气降水沿山坡经矿区由中部向北东部、南西部地形低洼处排泄，最终汇入洒渔河，自然排泄条件较好。矿区地表水系属长江水系金沙江流域。

2.2.3气候条件
昭阳区气候属亚热带高原性气候区，为低纬度山地季风气候。冬气温较低，夏季气候凉爽，干湿两季分明。全年无霜期220天左右，年均气温11.6℃，最热月7月均温19.8℃，最冷月1月均温2℃，极端最低气温-13.3℃，极端最高气温33.5 ℃，年均日照时数1902.02小时，年降水量735mm。每年的5月下旬至9月下旬为潮湿多雨的雨季，降雨多集中在7、8、9三个月，占全年总降雨量的50-59%，而11月至次年的5月为旱季，风向多为西南风，风速最大达18m/s。
2.2.4地震
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年修订），矿区抗震设防烈度为7度，地震动峰值加速度0.10g，地震动反应谱特征周期0.45s，设计地震分组为第三组。

2.2.5区域经济概况
矿区行政区划隶属昭阳区青岗岭乡管辖，青岗岭乡是1988年新建民族乡，位于昭阳区北部，距昭通城23km。全乡辖7个村民委员会，120个村民小组，60个自然村，共5784户25981人，全乡国土面积111.5km2，森林覆盖率34%。该区主产玉米、洋芋、畜牧业主要是以家庭主饲养猪、牛、羊等，昭通至大关公路穿境而过，洒渔河流经青岗岭乡。大营村地处青岗岭乡西南边，距青岗岭乡政府所在地4km，交通方便。全村国土面积12.46km2，该地区主要适合种植玉米、马铃薯、豆类等农作物。青岗岭乡区内无较大的工矿企业，只有少量的砂石厂、小型煤矿、砖厂等。矿区内、外部建设条件良好。

区内附近有高压电网通过，乡镇村均开通程控电话，同时也是中国电信、中国移动和中国联通网络覆盖区，电信通讯极为方便。
2.3地质概况
本评价报告的地质资料依据昭通市智豪建材有限公司于2018年11月提交的《云南省昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿资源储量核实报告（2018）》进行叙述。

2.3.1矿区地质

2.3.1.1 区域地层

根据《中华人民共和国区域水文地质普查报告》（昭通幅，1:20万）和野外调查，矿区及其附近广泛出露第四系、二叠系上统（P2β）、二叠系下统（P1m、P1q、P1l）、石炭系下统（C1b、C1ds、C1dj、C1y）、泥盆系上统（D3）、泥盆系中统（D2q、D2h、D2s）。矿区所在位置主要出露二叠系、第四系地层。

2.3.1.2 区域构造

矿区所在区域位于扬子准地台西缘、康滇地轴东侧，属滇东台褶带滇东北台褶束。受多期次构造运动的影响，原准地台的基底断裂复合，新生断裂进一步发育，形成了一系列断裂和褶皱构造，构造形迹复杂，区域内从西向东规模较大的褶皱有新寨子向斜、白沙背斜、大关背斜、五寨子向斜、箐门级斜、落位坝背斜、苗寨子背斜、上雄块向斜、棱戛背斜。

断裂总体表现为数量少且规模大，主要断裂有洒渔河断裂、大关口断裂、坟坪断裂、草坝子断裂、团山断裂、新寨断裂、石头寨断裂。在断裂、褶皱形成的同时，岩体中也形成了不同规模的节理裂隙。

昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿位于洒渔河断裂、白沙背斜西翼。

2.3.2矿区地质

2.3.2.1 地层

矿区出露地层主要为：二叠系下统茅口组(P1m),岩性为灰色、深灰色中厚层状灰岩、生物碎屑灰岩；第四系残坡积层(Qedl)。现将地层岩性由新至老叙述如下：

（1）第四系残坡积层（Qesl）:

黄灰、灰黑色粘土及灰岩碎块、角砾组成，厚度0~4m，粘土呈可塑～硬塑状，主要分布于矿区外围南东部及局部地形低洼处，与下伏地层呈角度不整合接触。

（2）二叠系下统茅口组（P1m）

岩性为灰色、深灰色中厚层状灰岩、生物碎屑灰岩，厚度＞300m，含燧石团块及条带。分布于整个矿区及外围一定区域，为矿山开采矿体，与下伏地层呈整合接触。

2.3.2.2 构造

（1）矿区构造

据调查，矿区地质构造简单，二叠系下统茅口组(P1m)地层总体走向北东-南西向，地层倾向300°-310°左右，倾角15°-20°左右，为北西倾斜的平缓单斜层。矿区位于洒渔河断裂、白沙背斜西翼，矿区内无断裂通过，地质构造简单。

（2）节理裂隙

二叠系下统茅口组(P1m)主要发育二组节理，产状200°∠72°，100°∠74°，发育密度1~2条/m，节理张开度1~10mm，并具上宽下窄、深部闭合的特点。据实地观察，该组裂隙为压性剪裂隙，该组裂隙的存在，为地下水的补给、运移和岩溶化作用开辟了良好的通道。

（3）岩溶发育特征

据调查，地表岩溶中等发育，岩溶形态主要是峰丛、洼地。岩石表面多溶隙、溶沟等形态，顺层发育，规模较小。

（4）岩浆岩

矿区内无岩浆岩出露，无侵入岩体。

（5）围岩蚀变

区内围岩蚀变不发育，仅见碳酸盐化、少量硅化等。

2.3.3矿体地质特征

2.3.3.1 矿体特征

矿体赋存于二叠系下统茅口组(P1m)地层中，为典型的浅海相沉积型石灰岩矿床。矿体为灰色、深灰色中等风化中厚层状灰岩，呈层状产出，地层走向近北东—南西向，地层倾向300°-310°左右，倾角15°-20°左右，层位稳定，厚度大于300m，矿区岩石较完整、节理较发育，岩溶中等发育。矿体沿走向、倾向厚度变化不大，属厚度稳定的矿层。
2.3.3.2 矿石矿物组成

矿区矿石属沉积型矿床，矿石类型为灰色、深灰色灰岩、生物碎屑灰岩为主，力学强度高；矿物成分主要为方解石及少量文石、生物介壳，少量泥质物、铁质物等，矿石呈粉晶结构，中厚层状构造，质地均匀，是民用建筑、公路等基础设施建设的良好材料。

2.3.3.3 矿石化学成分

矿石质地较纯，质量较好，根据矿山以前取样化验分析，矿石化学成分为：CaO、MgO、SiO2、Al2O3、Fe2O3，CaO含量高有害组分含量甚微，为优质石灰岩矿床。

2.3.3.4 矿石类型和品级

本矿区矿石类型为原生浅海相生物化学沉积石灰岩，属层状非金属建材矿床。矿石类型为碳酸盐型。在建筑工业方面用来生产水泥、石灰、公分石。

本矿区所产石灰岩主要用于建筑用混凝土粗骨料，据化学分析资料，其CaCO3含量大于95%，有害杂质含量低于5%，为一级品。

2.3.3.5 矿石物理力学性质

根据矿山以前采样测试，矿石的密度为2.57g/cm³。本次工作未进行矿石物理力学性质试验，参照开采同类矿体的邻近矿山成果资料，饱和单轴抗压强度为50~60MPa，力学强度较高。工程力学强度较好，岩石的稳固性较好，其质量能满足生产空心砖及建筑用石料和砂料的要求。是民用建筑、公路等基础设施建设的良好材料。

2.3.4矿石加工技术性能

采场矿石经简单手选后用汽车运至破碎站破碎成粗、细（面）砂。矿石破碎采用两级联合式破碎工艺，集破碎、筛分、排废于一体。破碎后的矿石经转载机（皮带）运到堆料场销售。矿石中有害元素含量均低于工业要求指标，说明本矿矿石属于较佳产品。矿山所产矿石经简单手选后用汽车运至破碎站破碎成粗、细（面）砂后销售给本地建筑商，主要用于修筑公路、房屋等。矿石易开采、易加工，以其为原料生产的产品质量稳定，且生产过程中无有害成分危及人员、生产设备，所以矿石加工技术性能较好。
2.3.5开采技术条件

2.3.5.1水文地质条件

（1）矿区水文地质条件

矿区地处长江流域金沙江水系一级支流洒渔河。矿区内无地表水体分布。采区地势较高，地形有利于露天开采，可以自流排水。矿区未见泉水出露，地下水位埋藏较深，矿区未见岩溶洼地，岩溶裂隙干燥无水。矿区南西部地形相对较低,最低海拔高程1860m，可视为矿区最低侵蚀基准面，矿区最低开采标高1890m，该区矿层资源储量分布均在当地侵蚀基准面以上。开采矿体位于侵蚀基准面以上的岩溶含水层饱气带中，地下水、地表水对矿床开采无影响。矿床充水的唯一来源为开采境界内汇集的大气降水，但矿体岩溶较发育，透水性较好，大气降水多沿山坡流向冲沟并快速排泄。大气降水沿地表入渗的部分水量均向地下渗漏，不会停留在采场内。降水不会对采矿充水造成影响。矿区水文地质条件简单。

（2）石灰岩矿床埋藏条件

矿山开采标高为1960m-1890m，矿山开采的全部石灰岩矿层资源储量均位于当地最低侵蚀基准面之上。

（3）矿区含（隔）水层

矿区属高原中山侵蚀、溶蚀地貌，地形切割中等。区内地势总体中部高，北东部、南西部低。根据地下水赋存条件、水理性质、富水性和水力性质，区内地下水可划分为二种类型。

①第四系孔隙水含水层

分布于矿区较平坦地带及地表岩石出露间。主要为黄灰色、灰黑色残坡积、冲洪积粘土、含砾粘土，厚度0~4m。结构松散，孔隙度大，透水性强，含水层薄，水位埋藏浅，其直接接受大气降水的补给。属季节性大气降水短期含水层，在调查时未发现有地表泉水点。其含水层赋水性与空隙、裂隙发育程度及连通性密切相关，该层含水性弱。

②岩溶裂隙含水层

岩溶裂隙含水层为二叠系下统茅口组（P1m）灰岩，二叠系下统茅口组（P1m）灰岩岩性主要为灰色、深灰色中厚层状灰岩和生物碎屑灰岩，含燧石团块与条带，局部夹方解石细脉及团块，呈中厚层状~块状产出，地层倾向300°-310°左右，倾角15°-20°左右，厚度大于300m，矿区岩石较完整、节理较发育，岩溶中等发育,含水层类型一般为岩溶裂隙水。

（4）断层破碎带对石灰岩矿床开采的影响

矿区内构造简单，为一单斜构造，无断层通过。

（5）地表径流对石灰岩矿床露天开采的影响

矿区内地表水体不发育，大气降水后，一部分渗入地下，另一部分沿地形低洼处自然排泄。采区地势较高，最低开采标高1890m。地形有利于露天开采，可以自流排水。矿区内汇集的大气降水均沿山坡向地形低洼处排泄，自然排泄条件良好。地表水及地下水对采矿活动无影响。

（6）矿区供水

矿区东部有洒渔河，矿区生产、生活用水引自洒渔河。由于生产规模小，从业人员少，生产、生活用水量不大，水量能满足需要。经多年饮用，未出现不良反应，水质满足要求。

（7）矿床充水因素分析

矿区地形有利于露天开采，矿坑水可以自流排泄。探明的资源储量全部分布于矿区最低侵蚀基准面和直接充水含水层地下水位之上，地下水对矿床充水无影响。未来露采矿坑唯一充水来源为采场境界汇集的大气降水形成的地表径流。由于矿区地势较高，矿体及围岩渗透性好，采场汇集的大气降水地表径流能快速下渗，不会造成采场积水。

（8）水文地质条件小结

矿床为露天开采，地下水埋藏较深，对矿床无充水影响；矿床充水为季节性大气降雨的下渗，开采范围内裂隙水可通过采场边坡及斜坡自然排泄。因此，地表水及地下水对采矿活动无较大影响。

矿床水文地质勘查类型属以岩溶裂隙含水层直接充水为主的简单类型。

2.3.5.2工程地质条件

（1）工程地质概况

矿区地质构造简单，地层走向北东南西向，地层倾向300°~310°，倾角15°~20°，节理主要有两组，以大致平行或垂直岩层为主，岩体完整性较好，以可溶岩类层状结构较坚硬岩组为主，断裂构造不发育。矿体厚度较大，矿层稳定，矿体赋存于当地侵蚀基准面之上，适宜露天开采。

（2）工程地质岩组

根据工作区出露地层的岩性组合特征、力学强度、岩体结构类型及稳固性，将工作区岩、土体划分为散体结构松散岩组(I)、可溶岩类层状结构较坚硬岩组(II)。各岩组的工程地质特征、主要岩土工程地质问题及可能产生的地质灾害详见表2.3-1。
表2.3-1  岩土体工程地质特征表

	工程地质岩组
	岩土体结　构
	地层

代号
	颜色
	岩体土工程地质特征
	主要岩土

工程问题
	可能产生的地质灾害

	编号
	名称
	
	
	
	
	
	

	I
	松散

岩组
	散体

结构
	Qedl
	黄灰色灰黑色
	黄灰色、灰黑色粘土复浸水特性分类为Ⅰ类红粘土，裂隙发育较多，发育密度1～2条/m，地基压缩层范围内由红粘土和灰岩组成，红粘土地基为不均匀地基。厚度变化大。
	具较强的复浸水特性，遇水力学强度降低，承载力特征值变化大；地基不均匀
	沉降及不均匀沉降

	II
	可溶岩类层状结构较坚硬岩组
	层状

结构
	P1m
	灰、深灰色
	中等风化、中厚层状，岩石致密坚硬，顶板层面凹凸不平，顶板埋深变化大，其下伏发育有溶洞，溶洞中充填有软塑状粘土及碎石。
	下伏可能存在溶洞或土洞
	可能产生岩溶塌陷。


（3）断层破碎带及节理裂隙工程地质特征

矿区构造简单，无断层通过。

二叠系下统茅口组(P1m)岩性为灰色、深灰色中等风化中厚层状灰岩，生物碎屑灰岩。地层产状：300°~310°∠15°~20°，灰岩节理较发育。该岩组呈中厚层状结构，致密坚硬，力学强度高，抗风化能力中等，整体稳定性好，厚度大于300m，发生不良工程地质问题的可能性小。矿区石灰岩矿体直接裸露于地表，属于中等稳定性岩层，矿区自然边坡现状较稳定，区内未发现滑坡、崩塌等地质灾害，现状较稳定，在暴雨、地震、采场边帮不利组合条件下，易引起采场边坡小规模滑坡或局部崩塌、掉块现象。

（4）露天采场边坡稳定性评价

据矿体及其围岩工程地质条件可知，影响矿体露天开采边坡稳定性的岩石主要是石灰岩。因区内第四系地层薄甚至是基岩裸露，围岩均是质地较坚硬的石灰岩；另外采场边坡的角度留设非常重要，选用60°的边坡角，通过类比，露天边坡属于较稳定型边坡。施工时要严格按照设计进行，确保边坡稳定。

矿山采用露天开采方式，矿区标高1960~1890m左右，相对高差70m；实际开采标高1956~1890m左右，相对高差66m。由于边坡岩体节理裂隙较发育，岩溶中等发育，开挖后形成的临空面可能产生局部滑坡、坍塌、崩塌及滚石等地质灾害。

矿区中东侧边坡坡向与地层倾向基本相反，边坡稳定性分析化为稳定区；北东、南西侧边坡坡向与地层倾向基本相反斜交，边坡稳定性分析化为次稳定区；中西侧边坡坡向与地层倾向基本一致，但矿体倾角较小，边坡稳定性分析化为次不稳定区。

（5）矿区工程地质条件小结

综上所述，矿床工程地质勘查类型属以可溶岩类层状结构较坚硬岩组为主的简单类型。

2.3.5.3环境地质条件

（1）矿区地震及区域稳定性

昭通市位于我国地震活动最强的南北向地震带东翼，境内地震活动频繁，断裂密布，地质构造复杂，近百年来发生过破坏性地震三十多次。地震烈度区划规定地震设防烈度之高为全国少有。基本上是小震大灾，大震巨灾，每次地震都具有频度高、强度大、分布广、灾害重的特点。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年修订），矿区抗震设防烈度为7度，地震动峰值加速度0.10g，地震动反应谱特征周期0.45s，设计地震分组为第三组。

根据“云南省区域地壳稳定性分析图”可知，矿区处于地壳次稳定区，地震活动相对频繁。

（2）矿区水环境

矿区内破坏地质环境的人类工程活动一般，地下水埋藏较深，地表水体距露天开采有一定距离，加之矿区岩石物质成分稳定，有害物质含量少且不易分解，矿山的采矿活动，对矿区水环境的负面影响小。

（3）不良地质现象

矿区石灰岩岩溶较发育，灌木植被一般，水土流失作用较轻微。现状条件下矿区内无崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷等不良地质现象。

（4）有害元素含量

矿石中有害元素含量均较低，对人体和环境无影响。

（5）放射性强度

矿物成分以方解石为主,矿石不含放射性元素。

（6）矿山开采对地质环境的影响

矿山采用露天开采，随着采矿工程的进行，采矿会使原有地形发生改变，但对地质环境的影响较小。采矿工程对地质环境的破坏形式主要是地表挖掘，主要表现为：

①改变了原有自然地形地貌，形成露采边坡，边坡应力重分布，出现卸荷裂隙，可能引发滑坡、崩塌等地质灾害。

②造成部分水土流失。

③少量人工弃土、弃渣堆放不合理，可能引发水土流失。

④采矿和运输过程产生大量粉尘，对矿区及附近周边地质环境造成一定的影响。

⑤运输：装卸、运输过程中产生的泄漏和扬尘，造成局部及运输沿线的污染和有碍视觉景观、行车安全。

（7）防治措施

①要严格执行相关安全法规，做到有序开采。应按开采方案，做到采矿规范化，以保证安全作业，防止边帮产生小规模的崩塌、滑坡。

②采矿过程中，需选好弃土临时堆放场地，做好弃土的堆放、处理工作，同时在堆放场地附近布置防水、排水设施，以免发生水土流失，最终做到弃土的有效管理。

③做好矿区附近的环境保护工作，保护农田，植树种草，美化环境。

④对采矿结束后形成的采空区，采取边坡治理、土地复垦、植树种草等合理的综合治理措施，恢复地质环境。

⑤加强岩溶探测，采取有效的防治措施，防止岩溶塌陷造成的伤亡事故。

（8）环境地质条件小结

综上所述，矿区环境地质勘查类型属次生环境地质问题为主的中等类型。

2.3.5.4矿区开采技术条件小结

（1）经过野外调查及综合研究，对矿区的水文地质、工程地质条件及环境地质灾害有基本了解。

（2）矿区开采范围主要位于侵蚀基准面之上的山坡地带，利于地表水的自然排泄，矿区内无地表水体，地质构造简单，矿床充水条件简单，矿床水文地质勘查类型属以岩溶裂隙含水层直接充水的简单类型。

（3）矿区内石灰岩为较坚硬层状结构矿床。节理裂隙较发育，矿床工程地质勘查类型属以可溶岩类层状结构较坚硬岩组为主的简单类型。

（4）矿区内目前无滑坡、崩塌、泥石流、地裂等地质灾害隐患，岩体处于基本稳定状态，矿石中有害元素含量均较低，对人体和环境无影响，矿石不含放射性元素。矿区环境地质勘查类型属以次生环境地质问题为主的中等类型。

综上所述，矿床开采技术条件勘查类型属以环境地质问题为主的中等(Ⅱ-3)类型。

2.4建设概况
2.8建设情况照片
3安全设施符合性评价
本章主要采用安全符合性检查表法对各单元进行评价。评价主要依据《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、已批复的《安全设施设计》和《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》等有关安全法规、标准、规范的要求，结合采场实际情况；评价人员深入生产现场进行安全检查时，严格按检查表内容，逐项对照检查进行评价，对查出的不符合国家规范和标准要求的隐患，提出解决问题的建议，并根据现场检查的结果，按照符合、不符合给出结论，得出单元评价结果，通过对评价单元评价结果的综合评判，最终判断出该矿山采矿活动的安全评价结论。

针对该评价项目总图布置和生产特点，以及装置和物质特征划分为10个评价单元，见评价单元划分表3-1：

表3-1  评价单元划分表
	序号
	单元名称
	子单元

	1
	安全设施“三同时”程序
	

	2
	露天采场
	（1）露天采场子单元

	
	
	（2）铲装作业子单元

	3
	采场防排水系统
	

	4
	矿岩运输系统
	

	5
	供配电与通讯系统
	

	6
	总平面布置
	

	7
	个体安全防护
	

	8
	安全标志
	

	9
	安全管理
	

	10
	重大生产安全事故隐患判定单元
	


安全评价方法是对系统的危险因素、危害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的方法。目前，已开发出数十种不同特点、不同适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价和定量安全评价。

根据该矿山的生产现状条件、各生产工艺及生产设备的特点，在具体评价中，我们采取符合各单元特点的评价方法进行评价，以此来反映整个矿山的安全条件的现状。各评价单元评价方法的选择见下表3-2。

表3-2  各评价单元评价方法汇总表
	序号
	单元名称
	评价方法

	1
	安全设施“三同时”程序
	安全检查表法

	2
	露天采场
	安全检查表法

	3
	采场防排水系统
	安全检查表法

	4
	矿岩运输系统
	安全检查表法

	5
	供配电与通讯系统
	安全检查表法

	6
	总平面布置
	安全检查表法

	7
	个体安全防护
	安全检查表法

	8
	安全标志
	安全检查表法

	9
	安全管理
	安全检查表法

	10
	重大生产安全事故隐患判定单元
	安全检查表法


安全检查表分析（Safety Check List Analysis）是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。传统的安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患，其所列项目的差别很大，而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析的弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。

安全检查表分析是基于经验的方法，编制安全检查表的评价人员应当熟悉装置的操作、标准和规程，并从有关渠道（如内部标准、规范、行业指南等）选择合适的安全检查表，如果无法获得相关的安全检查表，评价人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料编制合适的安全检查表；所拟定的安全检查表应当是通过回答安全检查表所列的问题能够发现系统设计和操作的各个方面与有关标准不符的地方。使用标准的安全检查表对项目发展的各个阶段进行分析。

安全检查表分析包括三个步骤：

（1）选择或拟定合适的安全检查表；

（2）完成分析；

（3）编制分析结果文件。

评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“符合”、“不符合”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将做出与标准或规范是否一致的结论。此外，安全检查表分析通常提出一系列的提高安全性的可能途径给管理者考虑。

3.1安全设施“三同时”程序
。

3.2露天采场
。

3.3采场防排水系统

。

3.4矿岩运输系统

3.4.1安全检查表法评价
根据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）及金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表，对矿岩运输系统的道路防护措施、卸载点安全挡车设施进行符合性评价。

表3.4-1  矿岩运输系统安全符合性检查表

评价分析：针对矿岩运输系统符合性安全检查表内的7项内容，其中7项符合，0项不符合，0项不涉及。

3.4.2评价单元小结
该矿山开拓方式采用公路开拓汽车运输，单车道，自破碎站入料口（标高1880m）修建至1945m采矿工作面，道路长846m，路面宽度≥4.5m，泥结碎石路面，平均纵坡7.68%，最大纵坡9.0%，最小圆曲线半径15m。在运输道路平缓地段设置了2个错车道，错车道路面宽约8~10m。矿山开拓运输道路相关参数满足《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）和安全设施设计的安全生产的要求。经评价认为矿岩运输单元满足安全生产要求。

3.5供配电与通信系统

3.5.1供配电与通信系统符合性评价
根据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）及金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表，

采用检查表对矿山供配电及通信系统进行符合性评价。

表3.5-1  供配电及通信系统符合性检查表

评价分析：针对供配电及通信系统符合性安全检查表内的15项内容，其中13项符合，有1项不符合，1项不涉及。

3.5.2单元小结
矿山外部、内部供电系统已形成。矿山供电引自变电站10kV电网，矿山采用315kVA变压器和100kVA变压器各1台进行降压供电。矿山所用的变压器采用正规厂家生产的变压器设备，按规范要求进行安装设备及敷设线路。变压器安全保护装置齐全、有效，用电设备接地良好，其他设备运转正常，安全装置基本正常；该矿山受移动、联通通讯网覆盖，信号强度满足通讯要，可满足矿山生产、生活通讯联络的需要。经评价认为该单元满足安全生产要求。

3.6总平面布置
3.6.1工业场地
（1）工业场地符合性评价

根据《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程安全设施设计》、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)等规范，采用安全检查表对矿山工业场地进行符合性评价。

表3.6-1  工业场地安全符合性检查表

评价分析：针对露天采场工业场地安全检查表内的7项内容，其中7项符合，有0项不符合。

（2）单元小结

通过对矿山的总体布局的评价，总体布局基本合理、可行，基本符合相关法律、法规、标准和规范的要求，经评价认为矿山工业场地的选址满足安全生产要求。

3.6.2建（构）筑物防火
（1）建（构）筑物防火符合性评价

根据《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程安全设施设计》，采用安全检查表对矿山建（构）筑物防火进行符合性评价。

表3.6-2  安全设施设计提出的措施落实情况检查表
评价分析：针对露天采场建（构）筑物防火安全检查表内的4项内容，其中4项符合，0项不符合。

（2）单元小结

通过对矿山的建（构）筑物防火情况进检查，总体布局基本合理、可行，基本符合相关法律、法规、标准和规范的要求，经评价认为矿山的建（构）筑物防火单元满足安全生产要求。

3.7个人安全防护
3.7.1安全检查表法评价
根据《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）及金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表、《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程安全设施设计》等，采用安全检查表对个人防护进行符合性评价。

表 3.7-1  个人安全防护安全符合性检查表

评价分析：针对个人防护安全检查表内的4项内容，其中4项符合，0项不符合。

3.7.2评价单元小结

矿山按照《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）的标准为作业人员配备了相应的安全防护用品（如：安全帽、安全带、绝缘鞋、工作服口罩）等。并督促员工在上班期间正确佩戴。经评价认为矿山的个人安全防护单元满足安全生产要求。

3.8安全标志

3.8.1安全检查表法评价

根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）、《矿山安全标志》、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）及金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表，对矿山生产地点设置的安全标志（包括采矿作业区、边坡、运输道路、供配电设施等位置）进行符合性评价。
表3.8-1  安全标志安全符合性检查表
评价分析：针对安全标志安全检查表内的7项内容，其中7项符合，0项不符合。

3.8.2单元小结

矿山按《矿山安全标志》（GB14161-2008）和《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）等文件的要求，在采场区域设置了“露天开采现场，非工作人员不得进入”、“矿山区域，严禁入内”、“台阶边缘，请勿靠近”、“前方施工，注意安全”，在进场道路一侧设置了“车辆慢行”及限速标志，边坡设置有“边坡危险，请勿靠近”、“当心高处坠落”，在工业场地设置了“当心触电”、“当心机械伤人”，变压器处设置了“高压危险”、“小心触电”等安全警示标志，在露天境界的边界设置了铁丝网围栏和安全警示标志。安全标志设施设置点符合安全设施设计的要求。安全标志设施材料、规格、颜色等，严格按照上述设计中的要求和相应国家标准执行，保证标志的规范性、准确性。经评价认为矿山安全标志单元满足安全生产要求。

3.9安全管理

3.9.1安全管理符合性评价

根据《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）及金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表、《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程安全设施设计》采用安全检查表对矿山安全管理进行符合性评价。

表3.9-1  安全管理符合性安全检查表

评价分析：针对组织与制度安全检查表内的10项内容，其中10项符合，0项不符合。

3.9.2单元小结

矿山成立了安全管理机构并任命了主要负责人及安全管理人员，特种作业人员经过相关部门培训并持证上岗；结合本矿山安全生产管理实际编制了安全生产责任制、安全管理制度及安全操作规程；建立了安全生产管理台帐；为从业人员缴纳了工伤保险、安全生产责任保险；矿山生产安全事故应急预案经专家评审后在昭通市昭阳区应急管理局进行了备案，矿山制定了2024年应急演练计划并按照预案进行应急演练。评价认为安全管理满足安全生产要求。

3.10重大生产安全事故隐患判定单元

根据《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）和《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号）的要求，采用安全检查表法对昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程建设项目重大生产安全事故隐患判定单元进行评价，详见表3.10-1。

表3.10-1  重大生产安全事故隐患判定单元安全检查表

通过使用安全检查表法对昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程建设项目重大生产安全事故隐患判定标准单元的15项检查，其中12项目符合，0项不符合，3项目不涉及。

以上检查结果说明，该矿不存在重大生产安全事故隐患，符合安全要求。
4安全对策措施建议

安全对策措施及建议是在《安全符合性检查表》等评价方法进行定性、定量评价的基础上，针对建设项目竣工后存在的危险、有害因素和安全管理、安全技术方面存在的不足，提出消除和减弱危险、有害因素的技术措施和管理对策，使建设项目在竣工后的生产工艺系统、工艺设备、设施、安全设施和危险、有害因素场所的安全设施符合《金属非金属矿山安全规程》和《安全设施设计》要求，达到安全生产条件。

本章按建设项目竣工后存在的主要危险、有害因素，结合建设项目在竣工后的生产工艺、工艺设备、设施、安全设施、危险、有害因素提出安全管理对策和技术措施及建议。

4.1发现的主要存在问题及整改情况
4.1.1主要存在问题及整改建议

。

4.1.2整改及确认

。

4.2安全对策措施及建议

4.2.1露天开采

1、严格按设计规定的范围开采，生产平台、安全平台、台阶高度及边坡角应满足安全设施设计的要求。严禁采用“高陡边坡一面墙”、“掏挖式”开采，严禁在高陡边帮下作业。

2、加强对原有采空区及露天采场边坡监测与检查，边坡存在危岩、浮石，须进行清理，在边坡危险区域或高陡边坡的上部和坡底底设置警示标志及围栏，防止人员误入及发生高处坠落。

3、作业前应对采场边坡孤石、浮石进行清理，待清理干净后方可进行下一道工序作业，避免发生滚石伤人事故；同时作业人员在清理浮石时，应按照规范要求正确佩戴符合要求的安全带，并将安全带固定在牢靠地点。

4、严格控制边坡角度，随时注意工作面上方坡度及危岩的变化及松动情况，发现异常情况及时处理，清理上方松动岩石，防止片帮事故发生。

5、建议矿山投入生产后应对边坡进行稳定性监测及边坡稳定性分析辨识，建立边坡稳定性分析报告，日常加强管理。

6、矿山应按照设计要求在露天境界边坡外围设置安全护栏，防止人员误入及发生高处坠落。

4.2.2采场防排水系统

1、按照设计完善运输道路内侧排水沟，在矿山今后形成新的运输道路和台阶过程中，按照设计要求逐步完善公路内侧排水沟和台阶排水沟，定期对台阶排水沟和排水沟进行检查维护。

2、当前矿山基建期建设为山坡露天开采，采用自流排水。但进行封闭圈标高1904m以下的凹陷露天开采时，矿山应按照设计要求完善机械排水系统。
3、雨季来临前，应对矿山所有防排水系统进行一次大检查，并将影响矿山生产、生活的隐患及时排出，同时加大对汛期的安全检查力度，加强汛期的值班领导及值班力量，及时处理汛期中发生的问题。

4、每年应制定防排水措施，并定期检查措施执行情况。

5、严格落实洒水降尘措施：爆堆、料场采用喷雾洒水抑尘，破碎出口、振动筛喷水降尘。

4.2.3矿岩运输系统

1、矿山应在道路转弯、外侧坡度较大或危险地带设置安全车档，在急弯、陡坡、危险路段和人车共行的道路上设置车辆限速标志或安全警示标志，确保设备运输的安全。

2、每次作业前对路面、台阶边缘、上下边坡、运行范围进行检查，清理边坡浮石，防止车辆压塌路面或边坡而发生翻车事故，防止滑坡、滚石砸坏车辆。

3、加强行车安全管理，运输干道、涉及上下作业的区域须严格行车调度，特殊地段实行放行制，大型机械、设备和车辆应避免临近边坡作业。

4、矿山必须设置降尘措施，以减少粉尘、扬尘的产生。粉尘较大时，应对矿堆进行喷洒降尘。

4.2.4供配电

1、建议加强供配电设施的安全管理，完善供配电设施的过流保护、接地保护和漏电保，规范铺设供电线路，对变配电设施设置必要的安全防护设施和安全警示，配置必要的消防设备，有效预防电器火灾。

2、规范电线电缆的敷设，电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应严格按照规定设置保护罩或遮栏及警示标志。

3、完善矿山供配电设施应配备的安全设施，在变配电室设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施等。

4、在进行电气检修作业应有人员监督、并设置“有人作业，禁止合闸”等标志。

4.2.5总平面布置

1、矿区东侧有鱼脊至喳拉的村组道路以及洒渔河通过，本矿山采用非爆破开采工艺，在开采到1935m标高以下时应按照设计要求在东侧矿界边缘设置防滚石被动防护网，以保护下部道路及河流的安全。
2、建议企业在接近矿区附近路段明显部位设置警示标志提醒过往行人及车辆注意安全，并对企业运输车辆进行限速行驶。
3、各类场地、道路边坡采取加固措施，确保边坡稳固。

4、加强采场、边坡的安全管理，发现问题时及时处理。

4.2.6个人安全防护

1、根据国家有关规定，为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，建立防护品更换、报废制度，并保证职工能正确使用。

2、企业应建立应急值班制度，配备应急值班人员，并根据本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

3、加强监督检查作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，认真做好劳动保护用品的发放、检查、使用、报废记录，未佩戴安全保护用品用具的人员不得上岗作业。

4.2.7安全标志

1、补充完善采场、采空区、运输道路等区域的安全警示标志，加强矿山安全标志管理，定期进行检查，并及时修整或更换，安全标志设置应醒目清晰。

2、安全标志不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免标志牌随母体物体相应移动，影响认读。设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于2m；局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。
3、建议企业按照《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）要求，充分利用红（禁止、危险）、黄（警告、注意）、蓝（指令、遵守）、绿（通行、安全）四种传递安全信息的安全色，使人员能够迅速发现或分辨安全标志、及时受到提醒，防止事故、危害的发生。设置安全警示标志应满足的要求：

（1）标志、符号和文字警告应明确无误；使用容易理解的各种形象化的图形符号，文字警告应采用使用机器国家的语言；确定图形符号应做理解性测试，标志必须符合公认的标准。

（2）符号或文字警告应表示危险类别，具体且有针对性，不能笼统写“危险”两字。例如，禁火、防爆的文字警告，或简要说明防止危险的措施（例如指示佩戴个人防护用品），或具体说明“严禁烟火”、“小心碰撞”等。

（3）标志牌应设置在醒目且与安全有关的地方，使人们看到后有足够的时间来注意它所表示的内容；不宜设在门、窗、架或可移动的物体上。

（4）标志应清晰持久。

4.2.8安全管理

1、严格执行并落实安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程，根据矿山实际生产情况，不断补充和完善企业的安全生产管理制度、安全操作规程。

2、矿山必须依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，并配备注册安全工程师从事安全生产管理工作。

3、定期组织全体从业人员学习培训安全知识和技能，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，提高职工安全生产与危险防范的能力。

4、加强矿山危险源点（边坡等）的管理与监控，及时消除安全生产风险。

5、矿山应按照《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）的标准为作业人员配备了相应的安全防护用品（如：安全帽、安全带、绝缘鞋、工作服口罩）等，建立防护品更换、报废制度，并保证职工能正确使用。

6、加强作业人员的安全教育、培训，提高作业人员的素质和安全技能及识别、预防、处理事故的能力，提高安全意识。

7、建立完善各级安全生产会议记录档案、各类从业人员安全教育培训、考核、持证情况档案、现场安全检查、事故隐患极其整改情况档案、职工违章处罚情况档案、职工劳动防护用品发放管理档案、伤亡事故统计档案、安全生产责任制签订、考核情况档案。

8、金属非金属露天矿山应当配备具有采矿、地质、机电、岩土、安全等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人。

9、矿山应按规定制定安全资金提取和使用计划，保障专款专用。

10、建议企业制定合理有效的应急演练计划，每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，演练结束后应对应急预案演练效果进行评估，并形成应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

11、完善矿山应急物资配备，加强应急救援所需物资、技术、设备、抢险物资的储备，一旦发生事故，确保物资和设备及时到位，确保救援工作的顺利进行。

12、露天矿山应保存下列图纸，并根据实际情况的变化定期更新一次：

——地形地质图；

——采剥工程年末图；

——采场边坡工程平面及剖面图；

——采场最终境界图；

——供配电系统图；

——防排水系统图。

13、建立健全安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，强化安全风险辨识管控，确定管控重点，落实管控责任，加强隐患排查治理，分析隐患成因，制定落实消除措施。

14、加强企业危险源点及重大隐患的管理与监控，及时化解生产风险；加强安全检查工作的力度，做好督促工作。

15、建立边坡安全管理制度，加强边坡检测及不稳定边坡的监测。

16、矿山取得安全生产许可证后，应按相关要求开展安全生产标准化创建工作。
5评价结论

5.1 综合评述

5.1.1安全设施“三同时”程序

昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程建设项目在设计、施工、验收等过程中，按照国家有关矿山建设的安全生产法律法规的要求履行了建设程序，取得了采矿许可证，编制了安全设施设计，通过专家评审，获得了昭通市应急管理局审批。企业按照审批通过的安全设施设计完成了项目安全设施的建设，经试生产运行，矿山各系统运行正常，露天开采系统工程已总体符合安全设施设计的要求。建设工程项目中的安全技术措施和设施与主体工程做到同时设计、同时施工、同时投入生产使用，符合建设项目“三同时”的要求，建设项目的建设程序符合要求。

5.1.2露天采场

该矿山按设计自上而下台阶式开采，目前形成的平台宽度、台阶高度及边坡角等参数符合设计要求，矿山形成了开拓运输系统，铲装作业未发现违章作业。经评价认为露天采场单元符合安全生产条件。

5.1.3采场防排水系统

当前矿山为山坡露天开采，采场涌水主要是大气降水，采场上部无大的汇水面积故不设置截水沟，在运输道路内侧修建了土渠排水沟。在矿山今后形成新的运输道路和台阶过程中，应逐步按照设计要求修建公路内侧排水沟和台阶排水沟。经评价认为采场防排水系统建设能够满足安全生产的要求。

5.1.4矿岩运输系统

该矿山开拓方式采用公路开拓汽车运输，单车道，自破碎站入料口（标高1880m）修建至1945m采矿工作面，道路长846m，路面宽度≥4.5m，泥结碎石路面，平均纵坡7.68%，最大纵坡9.0%，最小圆曲线半径15m。在运输道路平缓地段设置了3个错车道，错车道路面宽约8~10m。矿山开拓运输道路相关参数满足《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）和安全设施设计的安全生产的要求。经评价认为矿岩运输单元满足安全生产要求。

5.1.5供配电与通信系统

矿山外部、内部供电系统已形成。矿山供电引自变电站10kV电网，矿山采用315kVA变压器和100kVA变压器各1台进行降压供电。矿山所用的变压器采用正规厂家生产的变压器设备，按规范要求进行安装设备及敷设线路。变压器安全保护装置齐全、有效，用电设备接地良好，其他设备运转正常，安全装置基本正常；该矿山受移动、联通通讯网覆盖，信号强度满足通讯要，可满足矿山生产、生活通讯联络的需要。经评价认为该单元满足安全生产要求。

5.1.6总平面布置

通过对矿山的总体布局的评价，总体布局合理、可行，符合相关法律、法规、标准和规范的要求，经评价认为矿山总平面布置满足安全生产要求，具备安全验收条件。

5.1.7个人安全防护

矿山按照《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）的标准为作业人员配备了相应的安全防护用品（如：安全帽、安全带、绝缘鞋、工作服口罩）等。并督促员工在上班期间正确佩戴。经评价认为矿山的个人安全防护单元满足安全生产要求。

5.1.8安全标志

矿山按《矿山安全标志》（GB14161-2008）和《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）等文件的要求，在采场区域设置了“露天开采现场，非工作人员不得进入”、“矿山区域，严禁入内”、“台阶边缘，请勿靠近”、“前方施工，注意安全”，在进场道路一侧设置了“车辆慢行”及限速标志，边坡设置有“边坡危险，请勿靠近”、“当心高处坠落”，在工业场地设置了“当心触电”、“当心机械伤人”，变压器处设置了“高压危险”、“小心触电”等安全警示标志，在露天境界的边界设置了铁丝网围栏和安全警示标志。安全标志设施设置点符合安全设施设计的要求。安全标志设施材料、规格、颜色等，严格按照上述设计中的要求和相应国家标准执行，保证标志的规范性、准确性。经评价认为矿山安全标志单元满足安全生产要求。

5.1.9安全管理

矿山成立了安全管理机构并任命了主要负责人及安全管理人员，特种作业人员经过相关部门培训并持证上岗；结合本矿山安全生产管理实际编制了安全生产责任制、安全管理制度及安全操作规程；建立了安全生产管理台帐；为从业人员缴纳了工伤保险、安全生产责任保险；矿山生产安全事故应急预案经专家评审后在昭通市昭阳区应急管理局进行了备案，矿山制定了2024年应急演练计划并按照预案进行应急演练。评价认为安全管理满足安全生产要求。

5.1.10重大生产安全事故隐患判定小结

依据《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）和《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号）进行判定，本矿山不存在重大生产安全隐患。

5.2 建设项目安全验收评价结论

昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿建设过程中严格履行了安全设施“三同时”程序，由有相应的资质单位对建设项目进行安全预评价、安全设施设计、安全设施验收评价，并按安全设施设计要求完成了安全设施的建设，建设程序符合要求。

经对昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿现场踏勘，查阅项目竣工图纸、施工总结报告、监理工作总结报告以及项目施工检查验收资料，对建设项目安全设施进行了符合性评价，认为昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程安全设施建设与昭通市应急管理局批复的《安全设施设计》一致，按照《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》露天矿山竣工验收表进行对照检查，共检查项目91项，其中不涉及项目7项，符合项目83项，不符合项目1项，检查项目不符合项比例为1÷84×100%≈1.19%，未超过5%，不符合项中没有否决项。

安全验收评价结论：昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程安全设施已按《安全设施设计》完成建设，符合安全设施验收的条件。

总之，安全生产是一个不断完善的动态过程，企业应按照本报告提出的对策措施建议进行整改完善。在今后的安全生产过程中，应根据安全生产条件的变化和国家法规的进一步要求，不断完善安全技术措施和管理措施，提升安全技术水平，防止生产安全事故的发生，切实保障人民生命和企业财产的安全。

6附件及附图

6.1附件

1、安全设施验收评价委托书

2、提供资料真实性承诺书

3、营业执照

4、采矿许可证

5、（原）安全生产许可证

6、投资项目备案证

7、安全管理机构设置文件及主要负责人、安全生产管理人员任命文件

8、主要负责人、安全管理人员考核合格证及特种作业人员操作证

9、安全生产责任制、管理制度、操作规程封面、目录

10、安全预评价资质、扉页

11、初步设计和安全设施设计的扉页、资质

12、安全设施设计审查批复文件及基建延期的批复

13、应急预案备案登记表及演练记录

14、昭通市矿山救护抢险救援协议书

15、房屋租赁协议

16、工伤保险、安全生产责任险缴纳凭证

17、安全生产管理台账记录

18、施工总结报告封面、资质

19、监理工程总结封面、资质

20、试运行报告

21、安全设施自查报告

22、主要存在问题整改回复

23、设计变更申请及回复

24、验收专家组意见及验收组意见书
6.2附图

1、总平面布置图

2、基建终了图
3、总平面布置竣工图

4、开拓运输系统竣工图

5、开拓运输道路纵剖图
6、防排水系统竣工图

7、供配电系统竣工图
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