前  言

Xx。
芒市鼎鑫矿冶有限公司在基建结束后，委托我辽宁诺诚安全科技有限公司对其进行安全设施验收评价。

我公司接受委托后，成立了安全评价项目组，对该矿安全设施进行了现场调查，收集、查阅了相关资料，反复与企业沟通，提出了整改意见，并对整改结果进行了现场复核确认，并编制了《芒市鼎鑫矿冶有限公司铜厂梁子铜矿3万t/a地下采矿工程安全设施验收评价报告》。

验收报告按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）、国家安监总局下发《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）等文件和规范的要求进行编制。
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1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围

1.1.1评价对象

本次安全设施验收评价对象为“芒市鼎鑫矿冶有限公司铜厂梁子铜矿3万t/a地下采矿工程”。

1.1.2评价范围

本次安全验收评价的范围包括：芒市鼎鑫矿冶有限公司铜厂梁子铜矿3万t/a地下采矿工程的开拓系统、采掘系统、运输系统、通风系统、排水系统、供配电系统所涉及的基本安全设施和专用安全设施以及安全管理情况。
（1）本次安全验收评价的平面位置拐点坐标及开采标高

①矿区范围

根据2022年10月25日德宏州自然资源和规划局核发的《采矿许可证》（证号：C5300002008113120001233），采矿许可证的有效日期为2022年6月29日至2026年4月29日，开采矿种为铜矿，开采方式：地下开采，矿区面积为0.423km2，矿区范围由7个拐点圈定，开采深度由1530-1295m，生产规模3万t/a。矿区各拐点坐标及高程详见下表1.1-1：

表1.1-1    《采矿许可证》矿区范围拐点坐标表

	拐点编号
	直角坐标3°带（西安80坐标系）
	地理坐标

	
	X
	Y
	经度
	纬度

	矿1
	2706741.46
	33464908.10
	98°39′17″
	24°27′51″

	矿2
	2707146.46
	33464823.10
	98°39′14″
	24°28′05″

	矿3
	2707196.46
	33464908.10
	98°39′17″
	24°28′06″

	矿4
	2707129.47
	33465408.10
	98°39′49″
	24°28′04″

	矿5
	2707076.47
	33465908.10
	98°39′53″
	24°28′02″

	矿6
	2706476.47
	33465908.11
	98°39′53″
	24°27′43″

	矿7
	2706836.47
	33465458.10
	98°39′37″
	24°27′54″

	矿区面积
	0.423km2

	开采深度
	1530-1295m


②设计范围

根据设计变更设计报告，由于矿山近地表矿岩风化程度较高，且受原有露天和地下采空区影响，Ⅱ矿体和Ⅰ矿体1326m水平以上的矿岩稳固性较差，回采过程中可能存在冒顶、片帮、坍塌的风险，安全管控难度较大，回采和支护成本较高，基本不具备开采价值；而且因矿山大部分老坑道已经坍塌，无法进入，1326m以上所形成采空区情况无法查清，在此情况下对Ⅱ矿体和Ⅰ矿体1326m水平以上的矿体进行开采会存在较大安全隐患。就进入1326m水平以下的斜坡道和现有CK6（1278m）坑道揭露的岩层情况来看，深部矿岩稳固性逐渐转好，支护成本显著降低。结合储量核实报告圈定的矿体，1326m水平以下的矿体主要位于Ⅰ矿体，该段矿体的赋存标高从1250m至1326m。所以变更设计对Ⅱ矿体和Ⅰ矿体1326m水平以上的区块不再进行开采，仅对Ⅰ矿体1326m水平以下的矿体进行回采

变更设计的开采范围即为Ⅰ矿体1295m-1326m之间的区块。

③验收评价范围

本次验收的平面范围与设计范围一致，验收的开采范围即为Ⅰ矿体1295m-1326m之间的区块。

（2）本次安全验收评价包含的主要工程

主要包括斜坡道、1326m平巷坑口、1326m回风中段、1295m中段巷道、端部回风井、水仓、硐室及采准工程、废石场挡土墙等。
（3）本次安全设施验收评价包含的安全设施

本次安全设施验收评价的安全设施包括基本安全设施和专用安全设施。基本安全设施主要包括安全出口、开拓运输系统、排水系统、通风系统、供配电系统。专用安全设施主要包括采场、人行天井、供配电设施、通风设施、消防系统、矿山应急救援器材及设备、个人安全防护用品和矿山、安全标志等。

说明：
 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月29日修正）中的第十七条规定，新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，建设单位应当向应急管理部门提交职业病危害评价报告，因此，本评价不对该项目的职业危害因素进行评价，建议建设单位委托具有相应资质的评价单位进行评价。

②井下不设爆破器材分库，地表设置了爆破器材库，本次不对爆破器材的储存、运输进行评价，只对井下使用过程评价。本次评价不含选厂及油类存放相关内容。安全避险“六大系统”由企业自行组织专项验收，本次评价不包含安全避险“六大系统”。
1.2评价依据

1.2.1法律法规及规范性文件
（1）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，于1996年10月11日经国务院批准，10月30日发布，自发布之日起施行）；

（2）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993年8月1日中华人民共和国国务院令第120号，2011年01月08日根据《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）；

（3）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，自2004年2月1日起施行）；

（4）《地质灾害防治管理条例》（中华人民共和国国务院令第394号公布，自2004年3月1日起施行）；

（5）《民用爆炸物品安全管理条例》（国国务院令第466号，2006年9月1日，2014年7月29日国务院令第653号）；

（6）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）；

（7）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号，自2009年5月1日起施行）；

（8）《工伤保险条例》（2010年12月20日中华人民共和国国务院令第586号，自2011年1月1日起施行） ；

（9）《安全生产许可证条例 》（2004年01月13日中华人民共和国国务院令第397号公布，根据2013年07月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订，根据2014年07月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2015年03月25日起施行）；

（10）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号， 2019年4月1日起实施）。
（11）《地质灾害防治管理条例》（中华人民共和国国务院令第394号公布，自2004年3月1日起施行）；

（12）《民用爆炸物品安全管理条例》（国国务院令第466号，2006年9月1日，2014年7月29日国务院令第653号）；

（13）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）；

（14）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号，自2009年5月1日起施行）；

（15）《工伤保险条例》（2010年12月20日中华人民共和国国务院令第586号，自2011年1月1日起施行） ；

（16）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]20号，自2009年6月8日起施行，国家安全生产监督管理总局78号令修改，自2015年7月1日起施行）；

（17）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日实施）；

（18）《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局34号令，2010年11月15日实施）；

（19）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）；

（20）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录》（国家安全生产监督管理总局令第75号，2015年7月1日实施）；

（21）《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号，2019年9月1日实施）；

（22）《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第45号，2018年12月22日实施）；

（23）《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第45号，2018年12月22日实施）；

（24）《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日施行）；

（25）《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号，2013年9月6日实施）；
（26）《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日实施）；
（27）《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号，2016年2月5日实施）；
（28）《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号，2016年5月30日实施）；

（29）《国家安全监管总局 、保监会、财政部关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（安监总办〔2017〕140号，2017年12月12日）；

（30）《国家矿山安全监察局关于<严格非煤地下矿山建设项目施工安全管理>的通知》（矿安[2021]7号，2021年1月24日）；

（31）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定>的通知》（矿安[2021]55号，2021年7月5日）；

（32）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日）；

（33）《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日发布）。

（34）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，2022年9月1日起施行）；
（35）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；
（36）《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年12月10日施行）；

（37）《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日发布）；

（38）《矿山救援规程》（中华人民共和国应急管理部令第16号，2024年7月1日实施）；

（39）《云南省安全生产监督管理局关于进一步加强非煤矿山和尾矿库安全生产行政许可工作的通知》（原云安监管〔2009〕35号）；

（40）《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省第十届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，根据2024年11月28日云南省第十四届人民代表大会常务委员会第十三次会议《关于废止和修改部分地方性法规的决定》第二次修正）；

（41）《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，2015年5月29日实施）；

（42）《云南省安全生产监督管理局关于进一步加强安全评价监管工作的通知》（原云安监管〔2016〕48号）；

（43）《云南省安全生产监督管理局关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知》（原云南省安全生产监督管理局，2016年3月21日）；

（44）《云南省安全生产监督管理局关于调整下放非煤矿山安全生产行政许可事项的通知》（原云安监管[2017]2号，2017年1月23日施行)；

（45）《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告（第63号）2017年11月30日云南省第十二届人大常委会第三十八次会议修订，2018年1月1日起正式施行）；

（46）《云南省安全生产委员会关于建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（云安[2021]3号，2021年3月18日）；

（47）《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；

（48）《云南省安全生产委员会办公室关于印发云南省非煤矿山安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）的通知》（云安办[2024]14号，2024年3月1日发布）；

（49）《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日发布）。

1.2.2标准规范

（1）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）；

（2）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）；

（3）《MP型平板防水闸门》（MT/T 788-1998）；

（4）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

（5）《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）；

（6）《矿用产品安全标志标识》（AQ1043-2007）；

（7）《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）；

（8）《安全评价通则》（AQ8001-2007）；

（9）《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）；

（10）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；

（11）《矿山安全标志》（GB/T 14161-2008）；

（12）《安全色》（GB2893－2008）；

（13）《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）；

（14）《金属非金属地下矿山通风安全技术规范》（AQ2013-2008）；

（15）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（16）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）；

（17）《供配电系统设计规范》（GB50052－2009）；

（18）《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T 23821-2022）；

（19）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

（20）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（21）《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ 2031—2011）；

（22）《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》（AQ 2032—2011）；

（23）《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（KA/T 2033-2023）；

（24）《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》（KA/T 2034-2023）；

（25）《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》（KA/T 2035-2023）；

（26）《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》（AQ 2036—2011）；

（27）《冶金矿山采矿设计规范》（GB50830-2013）；

（28）《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；

（29）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）；

（30）《压缩空气站设计规范》（GB50029-2014）；

（31）《防洪标准》（GB50201--2014）；

（32）《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015）；

（33）《金属非金属地下矿山通信联络系统通用技术要求》（AQ/T2052-2016）；

（34）《金属非金属地下矿山监测监控系统通用技术要求》（AQ/T2053-2016）

（35）《爆破安全规程》（GB 6722-2014/XG1-2016）；

（36）《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》（AQ 2054-2016）；

（37）《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》（AQ 2055-2016）；

（38）《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）；

（39）《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）；

（40）《金属非金属地下矿山防治水安全技术规范》（AQ 2061-2018）；

（41）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（42）《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》（GB/T 29328-2018）；

（43）《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）；

（44）《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（AQ/T 2075-2019）；
（45）《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》（AQ 9010-2019 ）；
（46）《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）；

（47）《生产安全事故应急演练评估规范》（YJ/T 9009-2015）；
（48）《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019）；

（49）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

（50）《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016/XG1-2020）；

（51）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）；

（55）《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）；

（53）《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）；

（54）《机械安全 防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T 12265-2021）；

（55）《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021）；

（56）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）；

（57）《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》（KA/T 22.1-2024）；

（58）《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024）。

1.2.3建设项目合法证明文件

（1）《营业执照》统一社会信用代码：91533103316359343E，芒市市场监督管理局，2023年8月15日；

（2）《采矿许可证》证号：C5300002008113120001233，德宏州自然资源和规划局，2022年6月29日至2026年4月29日；

（3）德宏州国土资源局关于《云南省芒市铜厂梁子铜矿资源储量核实报告》（2017年）矿产资源储量评审备案证明，云德国土资储备字【2018】1号；
（4）《变更安全设施设计审批书》，德宏州应急管理局，2022年2月10日；
（5）《芒市应急管理局关于芒市鼎鑫矿冶有限公司申请基建延期的批复》，芒应急复【2024】9号，2024年8月26日。
1.2.4建设项目技术资料

（1）《云南省芒市铜厂梁子铜矿资源储量核实报告（2017年）》，云南蒙山矿业有限公司，2017年6月；
（2）《芒市鼎鑫矿冶有限公司铜厂梁子铜矿安全预评价报告》，云南地方矿山安全评价院，2019年7月；

（3）《芒市鼎鑫矿冶有限公司铜厂梁子铜矿初步设计》，云南上立矿业有限公司，2019年6月；

（4）《芒市鼎鑫矿冶有限公司铜厂梁子铜矿安全设施设计》，云南上立矿业有限公司，2019年7月；

（5）《芒市鼎鑫矿冶有限公司铜厂梁子铜矿3万t/a地下采矿工程初步设计变更设计》，云南上立矿业有限公司，2021年5月；

（6）《芒市鼎鑫矿冶有限公司铜厂梁子铜矿3万t/a地下采矿工程安全设施变更设计》，云南上立矿业有限公司，2021年5月；

（7）《芒市鼎鑫矿冶有限公司铜厂梁子铜矿隐蔽致灾因素普查工作方案》，云南煤矿安全技术中心有限公司，2024年12月；
（8）《芒市鼎鑫矿冶有限公司铜厂梁子铜矿3万t/a地下采矿工程施工总结报告》，云南麦扬工程技术有限公司，2024年12月；

（9）《芒市鼎鑫矿冶有限公司铜厂梁子铜矿3万t/a地下采矿工程监理报告》，成都交大工程建设集团有限公司，2024年12月；

（10）特种设备检测报告；

（11）试运行报告；

（12）《芒市鼎鑫矿冶有限公司铜厂梁子铜矿通风系统检测报告》贵州矿安科技有限公司，2025年1月；

（13）设计变更通知单；
（14）其他相关技术资料。

1.2.5其他评价依据

（1）《安全验收评价合同》。

2.建设项目概述

Xxx

3.安全设施符合性评价

Xxx。

4.安全对策措施建议
Xxx。
5.评价结论
5.1各评价单元评价结果

5.1.1安全设施“三同时”程序单元

通过安全检查表对该项目安全设施“三同时”程序符合性进行了检查，该项目共检查了9项，全部符合要求，检查结果表明，该项目的安全设施“三同时”程序符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.2矿床开采单元

通过用安全检查表对该项目矿床开采单元进行了检查，该项目共检查了27项，全部符合要求。检查结果表明，该项目的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.3运输系统单元

采用安全检查表法对该项目运输系统单元进行了9项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目运输系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.4排水系统单元

采用安全检查表法对该项目井下防排水系统单元进行了11项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目井下防排水系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.5通风系统单元

对该项目的通风系统用安全检查表进行了14项检查，11项符合要求，3项不符合要求。检查结果表明，该项目的通风系统能够满足矿井通风需求。

5.1.6供配电系统单元

该项目供配电单元用安全检查表进行了16项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目矿山电气的安全设施、设备按照《安全设施设计》的要求进行了施工建设，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.7井下供水及消防系统单元

对该项目井下供水和消防系统单元用安全检查表进行了7项检查，6项符合要求，1项不符合要求。检查结果表明，该项目的井下供水和消防系统基本可保证其正式投产后安全生产。

5.1.8总平面布置

通过用安全检查表对该项目总平面布置单元进行了检查，该项目共检查了7项，全部符合要求。检查结果表明，该项目总平面布置按照《安全设施设计》的要求设置，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.9个人安全防护

通过用安全检查表对该项目个人安全防护单元进行了检查，该项目共检查了4项，全部符合要求。检查结果表明，该项目个人安全防护用品按照《安全设施设计》的要求发放和佩戴，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.10安全标志单元

通过用安全检查表对该项目安全标志单元进行了检查，该项目共检查了4项，全部符合要求。检查结果表明，该项目安全标志按照《安全设施设计》的要求设置，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.11安全管理单元

通过安全检查表对该项目安全生产管理进行了18项检查，检查结果全部符合要求。检查结果表明，该项目的安全生产管理符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求，该项目安全生产管理能适应安全生产需要。

5.1.12金属非金属地下矿山重大事故隐患判定

对该矿山的重大生产安全事故隐患判定用安全检查表法进行了36项检查，10项不涉及，除不涉及项外全部符合。检查结果表明，芒市鼎鑫矿冶有限公司铜厂梁子铜矿3万t/a地下采矿工程现状条件下无重大事故隐患，该项目满足安全生产需要。

5.2安全评价总体结论
通过使用安全检查表法对第三章各单元安全设施进行的检查，按照《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表》地下矿山竣工验收表进行对照检查，共检查项目203项，其中不涉及项目10项，合格项目188项，不合格项目5项，检查项目不合格项比例为5÷193×100%≈2.6%，未超过5%，不合格项中没有否决项。
根据国家安监总局下发《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号），本次安全设施验收评价认定，芒市鼎鑫矿冶有限公司铜厂梁子铜矿3万t/a地下采矿工程安全设施的建设符合《初步设计变更设计》、《安全设施变更设计》，具备验收条件。

6.附件
（1）采矿许可证；

（2）营业执照；

（3）《安全设施设计》的批复及审查意见；
（4）基建延期的批复；

（5）主要负责人资格证书；
（6）安全管理机构任命文件和安全员资格证书；
（7）特种作业人员；

（8）五职矿长任命文件和证书；
（9）通风系统检测报告封面资质结论；
（10）预案备案表、救护协议、兼职救援组织文件；
（11）工伤保险和安责险缴费证明；
（12）安全生产费用使用情况和计划；

（13）全员安全生产责任制、制度、操作规程；

（14）爆破资质及安全协议；

（15）施工单位资质；
（16）施工总结报告；
（17）监理单位资质；
（18）试运行报告；

（19）矿用设备安标证；
（20）特种设备检测报告；
（21）安全设施自查报告；
（22）采空区封闭管理台账；

（23）安全评价告知书；

（24）评价师进场照片；

（25）反风试验报告；

（26）委托书。

7.附图
（1）中段竣工平面图；

（2）竣工总平面图；

（3）井上下工程对照图；
（4）地形地质及矿区范围图；
（5）巷道断面图；
（6）开拓及通风系统立体竣工图；
（7）井下排水竣工图；
（8）供电双回路系统竣工图；
（9）浅孔留矿采矿方法图；
（10）采空区平面图；
（11）废弃坑道封闭平面图；
（12）拦渣坝竣工平面图。
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