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前  言

玉龙县启悦建材有限责任公司成立于2023年01月10日，是一家有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：丁潇薇，住所：云南省丽江市玉龙纳西族自治县黄山街道丽鹤路丽江市消防支队正北侧。玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿采矿权人为玉龙县启悦建材有限责任公司，开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，采矿许可证证载生产规模：30万t/a。建设单位委托云南德成规划设计有限公司于2024年8月编制了《玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿50万t/a露天采矿工程可行性研究》，拟设生产规模为50万t/a。2024年9月，矿权人对向玉龙纳西族自治县发展和改革局申请扩大拟建设规模，并将项目投资备案证的建设规模变更为50万t/a。本次评价项目是对玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿50万t/a露天采矿工程进行安全预评价。

玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿为已生产多年矿山，于2004年6月首次登记取得采矿证，矿业权人为玉龙县太安乡金星石材加工厂，采矿许可证号：5332210410002，开采矿种：建筑石料用灰岩矿，开采方式：露天开采，生产规模：8万t/a，面积0.024km²，开采标高：2710-2760m。证件到期后经进行正常延续，其开采矿种、开采方式、生产规模、面积和开采标高均不变。根据《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的意见》(云政发 [2015]38号)及丽政办发[2016]51号等文件，该矿山属转型升级改造升级类矿山，玉龙纳西族自治县自然资源局于2023年7月6日颁发了新的采矿许可证，采矿许可证证载生产规模由原8万t/a扩大到30万 t/a，并在原采矿许可证基础上扩大矿区范围。

2024年8月，玉龙县启悦建材有限责任公司委托云南德成规划设计有限公司编制了《玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》，并向玉龙纳西族自治县发展和改革局申请扩大拟建设规模，并将项目投资备案证的建设规模变更为50万t/a。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原安监总局令[2010]36号，原安监总局令[2015]77号修订）等有关规定，该项目属于扩建项目，需依法完善建设项目安全设施的“三同时”手续。2024年9月，玉龙县启悦建材有限责任公司委托辽宁诺诚安全科技有限公司承担玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿50万t/a露天采矿工程的安全预评价工作。

在接受玉龙县启悦建材有限责任公司的委托之后，我公司立即组成安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作。在系统调查分析的基础上，对照国家或行业有关安全法律法规、标准和规范，对该项目可行性研究报告的可行性及项目涉及的危险、有害因素进行了分析评价，采用可靠、适用的评价方法对该矿山进行安全预评价，提出了相应的安全对策措施，得出了评价结论。依据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）的要求，于2024年10月份编制了《玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿50万t/a露天采矿工程安全预评价报告》。

在该项目的安全预评价过程中得到了玉龙县启悦建材有限责任公司等有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢。
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1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象

根据《玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》和《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全监管总局令第75号）等有关法律法规的规定，本次评价对象为玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿50万t/a露天采矿工程建设项目。

1.1.2评价范围

本次安全预评价范围的确定包含安全评价空间范围和评价的项目系统范围两部分内容。

1.1.2.1 空间范围

本次安全预评价的空间范围是根据玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿的矿区范围和《玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》的拟设范围确定的。

①玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿矿区范围

采矿许可证允许开采范围由8个拐点圈定，采矿权范围0.1005km2，开采标高为2760m～2710m，开采深度50m，矿区范围坐标见表1.1-1。
表1.1-1  矿区范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	矿1
	2966491.60 
	33607451.00 

	矿2
	2966591.60 
	33607307.90 

	矿3
	2966665.90 
	33607373.40 

	矿4
	2966852.70 
	33607620.40 

	矿5
	2966822.60 
	33607703.60 

	矿6
	2966854.10 
	33607786.20 

	矿7
	2966793.00 
	33607841.90 

	矿8
	2966544.90 
	33607623.10 

	矿区面积
	0.1005km2

	开采标高
	2760m～2710m


②本项目可行性研究报告的拟设范围

由于场外用地限制，破碎站及工业场地距离矿区范围较近，位于爆破警戒范围线内，为确保破碎站及工业场地内设施，依据爆破振动安全距离48.82m，爆破飞石距离44m，综合考虑，沿破碎站设置50m禁采区。

扣除因保护破碎站设置的禁采区后，面积为0.0969km2（矿权准许开采范围面积为0.1005km2），设计开采标高为2760m～2710m，开采深度为50m。

表1.1-2  禁采区拐点坐标表
	2000国家大地坐标系

	编号
	X坐标
	Y坐标

	矿 1（禁1）
	2966491.60 
	33607451.00 

	矿 2（禁2）
	2966591.60 
	33607307.90 

	禁3
	2966665.90 
	33607373.40 

	禁采区面积
	0.0036km2


表1.1-3  拟设范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	采1（矿 1）
	2966491.60 
	33607451.00 

	采2（禁3）
	2966665.90 
	33607373.40 

	采3（矿3）
	2966665.90 
	33607373.40 

	采4（矿4）
	2966852.70 
	33607620.40 

	采5（矿5）
	2966822.60 
	33607703.60 

	采6（矿6）
	2966854.10 
	33607786.20 

	采7（矿7）
	2966793.00 
	33607841.90 

	采8（矿8）
	2966544.90 
	33607623.10 

	拟设开采面积
	0.0969km2

	拟设开采标高
	2760m～2710m


③本次安全预评价空间范围

本次安全预评价的空间范围与可行性研究报告的设计范围一致。

1.1.2.2 项目系统范围

本次安全预评价根据《玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》确定的露天开采系统开展评价工作。评价工作以露天开采生产工艺为主线，以安全设施（包括基本安全设施和专用安全设施）为重点的安全评价。本次安全预评价范围包括玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿50万t/a露天采矿工程总平面布置、开拓运输、供配电、防排水及安全管理等方面的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本工程的油类存储、消防、破碎站、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。
1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1 国家法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号，2002年11月1日起施行；中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令第十八号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，自1993年5月1日起施行；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日起实施；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国道路交通安全法>等八部法律的决定》，2021年4月29日实施）；

《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[1989]第二十二号，2014年4月24日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议（中华人民共和国主席令[2014]第九号）修订，自2015年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第六十号，自2002年5月1日起施行；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）；
《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年11月1日起施行；中华人民共和国主席令第二十五号，2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日起施行）。

1.2.1.2 行政法规

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2010]586号，2011年1月1日起施行）；

《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订；根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；

《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布；自2011年7月1日起施行）；

《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日；根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2014年7月29日起施行）；

《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）

《电力设施保护条例实施细则》（国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部令第8号，自1999年3月18日起施行；根据2011年6月30日国家发展和改革委员会令第10号第一次修改；根据2024年1月4日国家发展改革委令第11号第二次修订）。

1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，自2009年6月8日起实施；原国家安全生产监管总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号，2013年8月29日原国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日原国家安全监管总局令第80号第二次修正，2015年7月1日施行）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原安监总管—〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（原安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲，2016年5月30日》；

《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（原安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日）；

《安全生产责任保险实施办法》（安监总办[2017]140号，自2018年1月1日起施行）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日施行）；

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号，2023年8月25日）；

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）；
《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日)；

《应急管理部关于进一步加强安全评价机构监管的指导意见》（应急〔2023〕99号，2023年9月29日）；
《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日施行）
《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；
《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）
《国家矿山安全监察局关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案>的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月14日）。

1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议（公告第58号）《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正）；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）

《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）
《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）；
《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>的通知》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日）

《丽江市人民政府办公室关于印发丽江市非煤矿山转型升级实施方案的通知》（丽政办发〔2016〕51号，2016年5月19日）。

1.2.2 标准规范
《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023，2025年1月1日施行）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《矿山安全标志》（GB1/T4161-2008）；
《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T23821-2022，2022年11月08日实）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日施行)；

《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010），2010年12月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010；2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010；2011年10月1日）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016，2017-01-03）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017；2018年7月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011；2012年6月1日）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014；2015年5月1日）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；；

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，自2011年5月1日）；

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》（AQ2056-2016，自2017年3月1日）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T2063-2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（KA∕T2075-2019，自2020年2月1日）；

《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》（AQ 9010-2019，2020年2月1日实施）；
《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日实施）；

《矿山救援规程》（应急管理部令第16号，2024年7月1日）；
《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日）；

《安全预评价导则》（AQ8002-2007，2007年4月1日）。

1.2.3建设项目合法性文件

投资备案证；

营业执照（统一社会信用代码：91530721MAC8H0WC04）；

采矿许可证（证号：C5307212010047210063094）；

关于《云南省玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿（建筑石料用灰岩矿）地质勘查报告（2019年）》评审备案证明（云丽自然资储备字〔2019〕22号）及评审意见书（丽金垚矿评储字〔2019〕21号）。

1.2.4建设项目技术文件

《云南省玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿（建筑石料用灰岩矿）地质勘查报告（2019年）》（玉龙县金星石料加工厂，2019年9月）；

《玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》（云南德成规划设计有限公司，2024年8月）。

1.2.5其它评价依据

安全预评价委托书；

提供资料真实性承诺书；

《采矿工程设计手册》，煤炭工业出版社，2003；

《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001；

《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1建设单位简介

玉龙县启悦建材有限责任公司成立于2023年01月10日，是一家有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：丁潇薇，住所：云南省丽江市玉龙纳西族自治县黄山街道丽鹤路丽江市消防支队正北侧。

玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿采矿权人为玉龙县启悦建材有限责任公司，开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，采矿许可证证载生产规模：30万t/a。建设单位委托云南德成规划设计有限公司于2024年8月编制了《玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿50万t/a露天采矿工程可行性研究》，拟设生产规模为50万t/a。2024年9月，矿权人对向玉龙纳西族自治县发展和改革局申请扩大拟建设规模，并将项目投资备案证的建设规模变更为50万t/a。矿山开采加工的石料主要供给当地基础设施建设。

企业取得的主要证照信息如下：

一、营业执照

1

2.1.2矿区地理位置及交通

玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿位于玉龙县城245°方向，直距17km处，行政区划属玉龙县太安乡太安村境内。矿区中心地理坐标（西安80坐标系，3°带）：东经100°04′53″，北纬26°48′24.49″。

矿区至昆明市约539km，至丽江市约为24km，丽江至太安公路从矿区东南侧通过，距矿区约0.5km，距拉市乡政府驻地约5km，矿区交通便利。详见交通位置图2.1-1。

图2.1-1  矿区交通位置图
2.1.3建设项目背景
。

2.1.4矿山周边情况

玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿周边主要有以下生产生活设施。

1、S308省道：S308省道由北向南经过矿区东侧，距离矿区最近处为374m，距离设计开采区域374m。

2、进矿道路：矿区西侧86m有一条周边几家矿山自建的进矿道路，距离设计开采区域120m，该道路东南侧与S308省道相接。
3、高压线①：矿区东侧189m有110kV 高压线（新白线），距离设计开采区域189m。

4、高压线②：矿区北侧288m有35kV 高压线（白拉Ⅰ回线），距离设计开采区域288m。

5、玉龙县金江石厂建筑材料用灰岩矿：玉龙县金江石厂建筑材料用灰岩矿位于矿区西南侧318m，距离设计开采区域340m。

除此之外，矿权周边300m范围内无其它矿业权，区内无珍稀动植物分布，区内不属于文物保护区和旅游区。1000m范围内没有铁路线，开采范围内无矿权争议等问题。

表2.1-2  矿权周边设施与矿权及开采境界最小距离表
	方位
	周边设施或建筑
	与矿权边界最小距离

（m）
	与开采境界最小距离

（m）

	东侧
	S308省道
	374
	374

	西侧
	进矿道路
	86
	120

	东侧
	110kV 高压线
	189
	189

	北侧
	35kV 高压线
	288
	288

	西南侧
	玉龙县金江石厂建筑材料用灰岩矿
	318
	340


图2.1-2  周边关系及环境示意图（红色边框为矿界）

2.2自然环境概况
（1）地形地貌

矿区总体地势为中部高，四周低，呈北东南西走向，切割较浅的山脊地貌。矿区内最高点位于矿区中部标高为 2752m，最低点位于矿区采坑内标高为 2710.12m，相对高差 41.88m，一般标高为2750-2710m，总体属构造剥蚀的岩溶中山地貌。矿区地面自然坡度 15-25°，局部稍陡，地表植被有少量灌木，植被覆盖率低。

（2）气象

本区属低纬暖温带季风气候，立体气候极为明显，因地势高差及多种地貌的影响，对光、热、水等气候因素均起再分配的作用，而形成典型的垂直气候。其特点是：冬春干旱，夏秋多雨。其垂直差异是：高温冷、中温凉、低于热；水平差异是：南部热旱，北部温湿。年平均气温16.2°，最热月平均气温19℃，最冷月平均气温6℃，日照时数2401.7小时，日照百分率为55%，无霜期200天，降水多在夏秋，多年平均降雨量为910mm，其中雨季（5-10月）降水量占全年降水量的93.4%，相对湿度70%。20年一遇最大1h暴雨强度为50.57mm/h。
（3）水文
矿区内无长年性水流，无泉点，矿区属长江流域金沙江水系。当地最低侵蚀基准面为位于矿区东方向约3.5km的吉乐水库，标高为2480m，矿体开采标高为2760～2710m，最低开采标高高于当地最低侵蚀基准面 230m，有利于地下水的排泄。

（4）地震

矿区地处我国西部南北地震带南端，在强震频发的中甸-大理地震带内，川滇歹字型与南北向构造带的复合部位，是地壳运动剧烈、构造形态复杂、构造地震活动频繁的地区。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010），矿区地震动峰值加速度0.30g，抗震设防烈度为8度，设计地震分组为第一组。

（5）区域经济概况

矿区南部有村庄分布，主要聚居有纳西、白、汉等民族，居住较集中。经济收入主要靠农业生产，以种植油菜，土豆为主，农村富余劳动力资源 丰富，经济不发达，村民收入较低。该石料厂的开发可吸纳部分农村剩余劳动力，带动农村经济发展。
2.3建设项目地质概况

本评价报告的地质资料依据玉龙县金星石料加工厂于2019年9月提交的《云南省玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿（建筑石料用灰岩矿）地质勘查报告（2019年）》进行叙述。

2.3.1矿区地质

2.3.1.1 地层

矿区主要出露地层为中生界三叠系中统北衙组中段（T2b2），分布于整个 矿区,地层岩性为灰色中厚层-块状白云质灰岩。地层即为矿层，厚度85~604m。

2.3.1.2 构造

矿区大地构造位于扬子准地台-盐源丽江台缘拗褶带-丽江台缘拗褶区，太安-昔腊坪东西向隆起带西侧，玉龙雪山窿起区南侧，滇藏歹字型-构造体系太安区，矿区未见断层通过。区域断层因远离勘查区，对未来采矿无影响。矿区构造复杂程度属简单类型。
2.3.1.3 岩浆岩
矿区范围内未见岩浆岩出露。

2.3.1.4 围岩蚀变
矿区内全部为灰岩矿体，仅表层局部风化不能利用，厚 0～1.0m，需剥 离。矿层顶底板围岩均在矿权以外。矿层顶、底板围岩均为灰岩无夹石。

2.3.2矿床地质

2.3.2.1 矿床地质特征

矿体赋存于中生界三叠系中统北衙组中段（T2b2）灰色中厚层-块状白云质灰岩中，属沉积矿床。岩体呈层状产出，产状为305°∠24°，连续性较好，分布稳定。岩石呈中等-微风化状，坚硬。矿体出露地段节理裂隙弱发育，主要裂隙有2组，第一组产状340°∠60°，裂面略平直，较光滑，宽 1~2mm，呈张性，泥质充填，延伸长一般0.5~1.0m，1~2条/m；第二组产状210°∠40°，裂面略平直，较粗糙，宽2~3mm，呈张性，泥质充填，延伸长一般1~2m，2~3条/m；开采区段长约400m，宽约165m，矿层厚0~70m，矿体无覆盖层，无需剥离。

2.3.2.2 矿石质量
（1）矿石特征
①矿物成分

矿石矿物成分以为白云石为主，次为方解石，为隐晶—细晶微粒，其次为少量隐晶—微晶粒状白云岩和泥质。

②矿石的结构构造

矿石结构：微晶结构，细晶结构，生物碎屑结构。

矿石构造：中厚层状、致密块状构造。

③矿石化学成分

本次工作未进行岩石化学分析试验，引用同类型矿山矿石主要化学成分为CaO 26.64%，MgO 21.56%，TFe 0.36%，Al₂O₃ 0.85%，SiO₂6.86%，烧失量21.55%。

④矿石物理力学性质

根据储量核实报告中的岩石物理力学性质试验成果表明：矿石孔隙比为0.005，孔隙率为0.5，含水率0.08%，浸水抗压强度为110.44-119.89MPa，平均湿抗压115.13MPa，综合评价为为质量较好的建筑石料。

（2）矿石类型

矿石自然类型为厚层至块状灰岩，工业类型为普通建筑材料用石灰岩。 矿石主要矿物成份以灰岩为主，次为白云岩、方解石。该石灰岩矿属普通建筑材料用原料。

（3）矿体围岩及夹石

矿区内全部为灰岩矿体，仅表层局部风化不能利用，厚0～1.0m，需剥离。矿层顶底板围岩均在矿权以外。矿层顶、底板围岩均为灰岩无夹石。

（4）共（伴）生矿产

据野外调查和区域地质资料，石灰岩矿石中无共（伴）生矿产。

（5）矿床成因

该矿床为三叠系中统北衙组中段（T2b2）地层中的海相沉积灰岩，属海相沉积型矿床。

（6）矿石加工技术性能

矿区灰岩矿体直接出露于地表，拟建矿山采矿方式为露天爆破法开采。 采矿工艺流程：表层剥离→打眼→爆破→机械挖掘→装载机装车→破碎站 破碎→过筛分级→成品→销售。

矿区矿石质量好，无杂质，利用率（采矿回收率）达95%以上，其工艺 流程较为简单，加工技术性能良好。

2.3.3开采技术条件

2.3.3.1水文地质条件

（1）矿区水文地质条件现状评价

矿区属金沙江水系，矿区内无长年性水流，无泉点。当地最低侵蚀基准面为位于矿区东方向约3.5km的吉乐水库，标高为2480m，矿体开采标高为2760~2710m，最低开采标高高于当地最低侵蚀基准面230m。属构造剥蚀中山地貌，矿区地面自然坡度15-25°，局部稍陡，地表植被有少量灌木，植被覆盖低率。

本区属低纬暖温带季风气候，立体气候极为明显，因地势高差及多种地貌的影响，对光、热、水等气候因素均起再分配的作用，而形成典型的垂直气候。其特点是：冬春干旱，夏秋多雨。其垂直差异是：高温冷、中温凉、低于热；水平差异是：南部热旱，北部温湿。降水多在夏秋，多年平均降雨量为910mm，其中雨季（5-10月）降水量占全年降水量的93.4%，相对湿度70%。20年一遇最大1h暴雨强度为50.57mm/h。

含水层为中生界三叠系中统北衙组中段（T2b2）灰岩、泥灰岩，区域富水性强，地下水位埋藏较深，矿区位于地下水补给径流区域，矿区矿层不含 水。

（2）矿区水文地质条件预测分析

矿区设计开采方式为露天开采，拟最低开采标高2710m，位于当地最低 侵蚀基准面（2480m）以上，矿区主要充水水源为大气降水。由于地形有利于自然疏干排水，开采设计时只要注意排水方向，通过排水沟将充水水源排除坑外，对矿体开采不会造成影响。开采过程中合理布置采切面，使充水水源利用自然疏干排水，则不会造成矿坑涌水而影响生产。

矿区无常年性溪沟水，区内水资源匮乏，因此需建蓄水池及雨季拦截地表水储蓄，方能满足矿石加工用水的需要。

矿区含水层主要为碳酸盐岩类裂隙水，开采活动破坏地下水位线，造成岩溶塌陷的可能性较小。

根据上述条件及相关规范，矿区水文地质条件为以碳酸盐岩类裂隙水 为主的简单类型。
2.3.3.2工程地质条件

（1）矿区工程地质岩组

矿体位于中生界三叠系中统北衙组中段（T2b2）地层中，根据矿区出露地层，按其岩性组合，结构特征和力学强度，矿区岩体为硬质岩组（I类岩石）。矿体呈层状产出，矿区岩性为灰色中厚层-块状白云质灰岩，岩石呈中等-微风化状。

矿山采用露天开采方式，采场边坡为岩质边坡。在采矿过程中，应严格按照开采边坡角≤60进行开采，若采矿过程中边坡角较大或边坡较高时，应及时进行削坡减载及分台开采，加强边坡稳定性监测，防止岩块坠落及坍塌。

矿山工程地质条件属中等类型。

（2）采坑边坡稳定性

矿区拟开采矿体位于山坡上，地质构造简单，地层单一。主要地层岩性由白云质灰岩及泥质灰岩组成。呈块状结构，完整性一般，岩土工程地质条件中等。部分边坡由第四系残坡积层腐植土、碎石、粘土等松散岩类岩组和极碎裂散体结构岩组构成。结构疏松，开采过程中及开采后稳定性较差，易出现小型滑坡、坍塌等不良工程地质现象。

（3）工程地质条件小结

矿区工程地质岩组以块状石灰岩坚硬岩组为主，矿体顶板底板稳定性较好但受构造影响，岩体各向异性，强度变化大，岩体质量中等至差，因此矿床岩体的稳定性一般，矿山开采局部地段易发生矿山工程地质问题，矿区工程地质条件属于以块状灰岩坚硬岩组组成的中等类型。
2.3.3.3环境地质条件

（1）地震及区域地壳稳定性

矿区地处我国西部南北地震带南端，在强震频发的中甸-大理地震带内，川滇歹字型与南北向构造带的复合部位，是地壳运动剧烈、构造形态复杂、构造地震活动频繁的地区。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010），矿区地震动峰值加速度0.30g，抗震设防烈度为8度，设计地震分组为第一组。

（2）地质灾害及不良地质现象

矿区范围内现状无地质灾害分布，在外围发育有崩塌、滑坡地质灾害。矿区范围内无不良地质现象有岩体风化、岩溶（隐伏）。

（3）水文地质问题引起环境地质预测

①矿山开采方式为顺山坡台阶式露天开采，局部可能揭露地下水含水层，局部可能破坏含（隔）水层结构，引起局部地下水的补、径、排和水质、水量发生改变。

②生产、生活污水随意排放，污染地表水，下渗污染地下水，使地表水、地下水水质发生变化。

（4）工程地质问题引起环境地质预测

①矿山山坡台阶式露天开采，对原生地形地貌景观造成破坏；采坑边坡局部诱发坍塌、滑坡地质灾害，影响矿山正常生产和对自然环境造成破坏。

②废石渣土的随意堆放，破坏地表植被，加剧水土流失，最终形成潜在泥石流危害的可能性大。

（5）环境地质条件小结

矿区环境地质现状一般，见一滑坡堆积。生态及水环境较好，无热害或较集中的污染物质或工业污染源存在，植被不发育，但需要加强生态环境保护。矿床岩体完整性、稳固性一般，矿山开采可局部诱发山体开裂，危岩崩落等地质灾害。并对周边水体及生态环境有一定的污染及影响，因此矿区地质环境质量中等。

2.3.5开采技术条件小结

矿体位于当地侵蚀基准面以上，地形有利于自然排水。矿床主要充水含水层富水性弱至中等，无强含水层或地表水体与矿床有水力联系，地下水补给条件差。矿区属水文地质条件属岩溶裂隙含水层充水为主的简单类型。

矿区工程地质岩组以块状石灰岩坚硬岩组为主，矿体顶板底板稳定性较好但受构造影响，岩体各向异性，强度变化大，岩体质量中等至差，因此矿床岩体的稳定性一般，矿山开采局部地段易发生矿山工程地质问题，矿区工程地质条件属于以块状灰岩坚硬岩组组成的中等类型。

矿区环境地质现状一般，见一滑坡堆积。生态及水环境较好，无热害或较集中的污染物质或工业污染源存在，植被不发育，但需要加强生态环境保护。矿床岩体完整性、稳固性一般，矿山开采可局部诱发山体开裂，危岩崩落等地质灾害。并对周边水体及生态环境有一定的污染及影响，因此矿区地质环境质量中等。

综上所述，矿区水文地质条件简单，工程地质条件中等，地质环境质量中等，矿床开采技术条件属工程地质和环境地质复合问题的中等类型（II-4）。

2.4建设方案概况
本次预评价报告主要依据2024年8月云南德成规划设计有限公司编制的《玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》，以下项目建设方案均依据该可行性研究报告中所设计的方案进行描述。

3.定性定量评价

根据企业已提供的玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿有关技术资料和现场调查、类比调查结果，以及设计方案所固有的系统特点，在对该建设项目主要危险因素分析的基础上，遵循突出重点、抓主要环节的原则，按照系统分析中自上而下逐步分解的原理，将整个评价对象首先划分为若干子系统，再将各子系统划分为不同的单元，对复杂的和重要的单元进一步划分为数个子单元，以此确保评价过程的系统性、完整性和针对性。

本报告根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（原安监总管一〔2016〕49号），并结合该矿山危险、有害因素的性质和主要危险、有害因素的分布情况，划分为8个单元进行评价，见表3.1-1。

表3.1-1  评价单元划分表
	序号
	评价单元划分
	评价方法

	1
	总平面布置单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	2
	开拓运输单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	3
	采剥单元
	露天采场子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)、安全检查表分析法(SCL)

	
	
	穿孔爆破子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法

	
	
	铲装运输子单元
	预先危险性分析法(PHA)

	4
	矿山供配电设施单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	5
	防排水单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	6
	安全管理及其他单元
	预先危险性分析法(PHA)

	7
	重大危险源辨识单元
	/

	8
	重大生产安全事故隐患判定单元
	安全检查表


根据《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》，本章节采用安全检查表分析法(SCL)、预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)等评价方法，按划分的评价单元对本项目可能存在的主要危险、有害因素的种类和严重程度进行定性、定量分析和评价。

3.1总平面布置单元

3.1.1周边环境及总平面布置危险、有害因素辨识与分析
（1）滑坡、坍塌

在开采过程中，未按矿山设计要求进行开采而发生设施破坏和伤亡事故。针对本项目设计产生坍塌的原因有：
1）采场剥采作业过程中，若开采中台阶坡面高陡，台阶高度过高，再加上矿岩构造、自然环境、地形地貌等固有因素的制约，边坡坍塌可能会影响到生产场地。

2）在露采过程中，随着台阶的推进，受构造影响可能会产生局部塌方；露天开采结束后形成的最终边坡也可能产生局部塌方，边坡岩石也可能出现塌落移动现象，特别是暴雨季节有发生滑坡的可能。

3）未按设计要求布置矿山防排水设施或损坏失效，导致边坡冲刷、失稳垮塌，因而造成的人员伤害和设备、设施损坏。
4）场地道路的开挖边坡陡、缺乏有效支护。

5）在生产过程中使岩体受到某种条件的影响，破坏了岩体原有的稳定，从而导致坍塌事故的发生。

（2）触电

电气设备设施布局不当，如电力线架设、变压器的安装、配电房的设置等会发生触电事故。针对本项目设计来辨识发生触电事故的原因有：

1）矿山设备设施位于引雷区；

2）雷暴时人员位于山脊、大树等引雷设施下；

3）电力设施设备布局在人员易触及的地方；

4）电力线路的架设高度及线路布局走向不合理；

5）配电室未设置防雷接地设施；

6）有10kV高压线通过矿区西侧和南侧附近。

（3）火灾

矿山材料工具房储存有可燃易燃物品，机修车间动火作业管理不善，配电室产生漏电等会导致火星产生，火源管理不善，会引发火灾事故。针对本项目设计来辨识发生火灾事故的原因有：

1）建筑的消防距离不满足消防安全要求；

2）未配置灭火器或灭火器放置地点、消防水池布局不当。

（4）车辆伤害

矿山的运输道路布局不当，会导致车辆伤害事故。针对本项目设计来辨识发生车辆伤害事故的原因有：

1）矿区道路布局在坡度较大的地段。

2）矿区道路布局的转弯半径小，不能满足车辆转弯要求。

3）在运行过程中，由于路面窄、行车速度快、在行至弯道、运输车辆通过下方与公路的交叉路口时，易发生翻车、挤伤、撞坏设备等事故。

（5）不良工程地质

矿区地质属以块状灰岩坚硬岩组组成的中等类型，矿体顶板底板稳定性较好，但受构造影响，岩体各向异性，强度变化大，岩体质量中等至差，因此矿床岩体的稳定性一般。矿区及周边未发现崩塌、滑坡、泥石流等现状地质灾害。部分边坡结构疏松，开采过程中及开采后稳定性较差，易出现小型滑坡、坍塌等不良工程地质现象，对矿山开采产生一定的不利影响。
3.1.2周边环境及总平面布置预先危险性分析（PHA）
根据危险有害因素辨识和分析，对已辨识的危险、有害因素进行PHA分析，鉴别危险产生的原因，预测事故出现对作业人员及生产过程产生的影响，判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。总平面布置预先危险性分析见表3.1-2。

表3.1-2  总平面布置预先危险性分析

本系统应根据矿区工程地质、环境地质、气象、地形地貌等条件，应避免选址及布置过程中形成滚石、滑坡、泥石流等重大危险因素，对选址特殊，且条件限制的设施，应根据危险因素的诱发事故条件，采取措施，加以消除、预防和减弱；对运输可能造成的车辆伤害也应引起重视，加强预防和管理。

3.1.3厂址选择安全检查表 
根据《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)中的相关内容对该项目厂址选择进行对照检查。检查表见表3.1-3。

表3.1-3  厂址选择安全检查表

3.1.4总平面布置安全检查表 

根据《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)及《厂矿道路设计规范》（GBJ22－1987）中的相关内容从总平面布置方面对该项目进行检查，见表3.1-4。

表3.1-4  总平面布置安全检查表

3.1.5周边环境影响评价

矿山采矿为露天开采，对地形地貌、周围植被具有一定程度的破坏；矿山采用爆破开采，但矿区周边村落及道路距离矿界较远，故开采作业中产生的粉尘、设备噪声通过采取相应防护措施后对周边居民及道路交通影响较小；矿区破碎站及工业场地位于矿区西南侧，位于爆破警戒线范围以内，矿山爆破过程中破碎站应停止作业，所有人员必须撤离至爆破警戒线以外，爆破影响可控；矿界西侧约86m有一村道，位于爆破警戒范围线以内，矿山爆破作业时应对涉及爆破警戒线范围内的道路区域进行临时封控，设岗并派专人警戒，严禁人员及车辆进入，爆破影响可控；矿界北侧距离35千伏白拉Ⅰ回线最近288m，矿界东南侧距离110千伏新白线约189m，处于爆破警戒线范围以内，建议矿山与当地供电部门签订《电力设施保护安全协议书》，矿山开采爆破作业时应当加强爆破安全管理，严格控制爆破指向并做好安全防护措施，爆破影响可接受；矿山设计开采最低标高（2710m）位于当地最低侵蚀基准面（2480）以上，矿山开采对区内水文地质影响较小；矿区范围内西部存在大范围露天采坑，现状边坡现状处于稳定状态，但露天采坑局部深度存在越界，现状局部台阶有高陡情况，建议先对原有高陡边坡进行分台降坡处理。

3.1.6单元小结

依据该项目可行性研究报告方案，通过查对本工程厂址选择及总平面布置与相关法律、法规、标准和规范的符合程度，厂址选择及总平面布置符合有关法律、法规、标准和规范要求。

3.2开拓运输单元

3.2.1开拓运输单元危险有害因素辨识
（1）车辆伤害

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。

场内运输、装载设备有故障、操作失误或指挥不当，有造成车辆伤害的危险；矿山使用汽车进行运输，由于驾驶员违章驾驶等造成车辆伤害。本单元车辆伤害在本项目中包括汽车等车辆的伤害。

1）露天铲装运输过程中，由于违章载人、违章作业或作业场地狭窄而导致人员坠落或铲装设备倾翻引发的伤亡事故；

2）车辆在行驶过程中，由于道路坡陡弯急、行车速度快、车辆故障、制动失灵、信号标志缺失、运输线路及路面设计不合理、道路局部坍塌、下沉、路况质量差、狭窄、路不平、雨季冲刷严重等，易发生翻车、撞坏设备和撞伤人员等车辆伤害事故；

3）疲劳驾驶、酒后驾驶、无证驾驶、人货混装驾驶等违章作业；

4）雨天运输车辆未采取防滑措施，导致车辆失控而引起车辆伤害；

5）采场台阶作业平台宽度不够，平台边沿岩土松散、不稳固，铲装设备沿平台边缘行驶作业，易发生设备倾翻、坠落，导致人员伤害、设备损坏；

6）卸载点未设置车档或形成反坡，易发生卸载车辆倾翻、坠落，导致人员伤害、车辆损坏等。

可能存在的部位：运输过程中的各种车辆设备、铲装作业平台、运输公路等。

（2）高处坠落

高处坠落在本单元主要存在于边坡作业、各类相对于坠落基准面2m及以上的作业平台等处，易发生高处坠落伤亡事故。

产生高处坠落的诱因为：

1）在边坡上进行高处作业人员没有按要求使用安全带或安全绳、安全带未正确、牢靠固定即进行作业，由于失重、高温、大风或作业人员生理因素差等导致作业人员坠落，而造成伤亡事故；通往采场的人行通道，坡度太陡；

2）采场工作平台宽度不足，平台边沿矿岩松散、不稳固，设备在平台边缘作业，导致设备坠落、倾翻造成人员伤害、设备损坏；

3）高处作业未制定作业规程，现场安全管理不到位；或作业人员疏忽大意，疲劳过度；
4）因采场危险区域内、采场顶部等未设置安全警示标志，外来人员、牲畜进入采场上部危险区域；

5）高处作业时安全防护设施损坏或高处作业时无人监护或主观判断失误等；
6）运输道路路基高于2m的地段及转弯地段未按设要求设置边坡护栏，运输车辆车速过快会导致高处坠落。

可能存在的部位：运输公路、采场边坡等。

（3）物体打击

物体打击是指物体在重力或其它外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故。造成物体打击伤害的原因多种多样，主要有：

1）安全帽等劳保用品穿戴不齐或未按照规范佩戴等；

2）矿区岩石节理裂隙较发育，开拓运输边坡浮石处理不及时，易引起物体打击；

3）铲装作业过程中，铲装设备操作失误或违章作业；铲装作业时铲斗经过自卸汽车驾驶室，矿岩掉落；在边坡、挖掘半径内坐卧、停留；

4）人员在边坡脚底停留或通过；

5）上、下台阶同时作业时，上部台阶坠物及滚石对下部台阶作业人员造成伤害。

可能存在的部位：运输道路、采场边坡等。

（4）机械伤害

矿山的开拓运输中使用机械设备，因机械的运转部位防护缺失、操作人员的操作失误可能发生机械伤害。本单元发生机械伤害事故的原因有：

1）所选用设备在设计上存在先天不足(如强度不够、设计缺陷等)；

2）设备设施没有按规定进行维护或特种设备没有定期检测检验；

3）设备安全防护装置缺乏或损坏或被拆除等，导致事故发生；

4）运输作业人员违章操作或穿戴不符合安全规定的劳动防护用品进行操作，操作过程中衣物、头发、工具进入运转机械导致身体被运动机械拖带伤害；

5）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

6）在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

7）在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生。

可能存在的部位：机修车间设备设施等。

（5）粉尘

矿山开采作业及运输过程，粉尘主要发生在铲装、运输等环节，以及大风扬尘，铲装工作面和运输道路未进行洒水，路面或采场干燥，车过易扬尘。
3.2.2预先危险性分析

表3.2-1  开拓运输单元预先危险性分析表

3.2.3安全检查表

设计采用公路开拓汽车运输方式，依据《厂矿道路设计规范》（GBJ22－1987）及《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020）的相关条款对该建设项目的开拓运输进行安全检查，见表3.2-2。

表3.2-2  开拓运输安全检查表
3.2.4单元小结

设计公路开拓运输方式采用汽车公路开拓运输，生产工艺成熟。

设计开采内部运输道路按露天矿山三级道路标准设计，泥结碎石路面，泥结碎石路面，单车道，路基宽7.5m，路面宽6m，道路最大纵坡9%，平均纵坡不大于8%，最小转弯半径15m。有效路面宽度、平均纵坡符合《厂矿道路设计规范》（GBJ22－87）及《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)的规范标准。

3.3采剥单元

3.3.1采剥单元危险有害因素辨识
（1）滑坡、坍塌、泥石流

边坡滑坡、坍塌事故是最常见的露天矿山安全事故之一，主要原因是进行采剥作业破坏了原矿（岩）石的初始平衡状态，导致矿（岩）体内部应力集中，当重新分布的应力超过矿（岩）体或其构造的强度时，将会发生矿（岩）体失稳，如果不及时采取措施或措施方法不当，就会发生边坡坍塌、滑坡。

造成边坡滑坡、坍塌事故的主要因素：

1）受地质构造变化的影响，使岩体结构强度降低，导致岩体本身稳定性差，矿山开采过程中对岩体的二次破坏，致使岩体失稳加烈；

2）采矿顺序或采剥工艺不合理，改变了岩体应力的分布体失稳产生滑坡、坍塌等事故；

3）未严格按设计施工，致使台阶超高，坡面角和台阶宽度与设计不符合，致使形成高陡边坡；

4）矿山未按设计进行开采，出现超挖、超采、掏采、边坡角过陡等，均可能发生坍塌；

5）采场未设置相应的排水设施，排水设施不完善，疏于管理、导致大气降水冲刷边坡，发生泥石流。

易发生滑坡、坍塌、泥石流事故的场所：露天采场边坡、运输道路边坡。

（2）物体打击

矿山的剥离及铲装作业过程中，人员处于会坠落、掉落物体下方，会发生物体打击事故。

引起物体打击的原因主要包括：

1）矿区地形坡度陡，植被破坏后难以恢复，地表岩石松散，剥离期间易导致滚石伤害；

2）地表岩石裸露，矿山雨季生产期间易发生滚石伤害；

3）引起物体打击的主要原因：

①在松散断裂带边坡脚作业。

②坡面上的浮石危石未及时清除或清除不彻底。

③在高处作业的人员不小心碰掉工具、材料，浮石等。

④安全帽等劳动防护用品穿戴不齐全。

⑤思想不集中，对出现的危险不能及时做出反应。

易发生物体打击的场所：剥离工作面、物料装卸场所及设备、设施检修场所。

（3）高处坠落

人员、车辆等设备在采场作业，人员及设备处于会坠落的场所或位置，如台阶上面、人员位于设备、场所高度大于2m的地方，会发生高处坠落事故。

引起高处坠落的原因主要包括：

1）在采掘、铲装过程中，由于违章载人、违章作业或而导致人员坠落或挖掘机和装载机倾翻引发伤亡事故；

2）采场工作平台及铲装平台宽度不足，平台边沿矿岩松散、不稳固，导致设备坠落、倾翻造成人员伤害、设备损坏；

3）在临近边坡作业时，挖掘机、装载机及自卸汽车的作业应严格按照操作规程作业，挖掘机、装载机及自卸汽车超出作业平台边缘，极有可能发生作业人员及车辆坠落事故；

4）矿山采场工作台阶较高，因此整个采剥作业地点均属于高差大于2m的作业场所，一旦人跌倒，就有可能发生坠落或跌落，轻则骨裂腰断，重则死亡；

5）作业人员因平台边缘岩土松散不稳固，或因脚底打滑而发生高处坠落；

6）装车时不听信号、高速倒车上坡、强抢进位、卸排作业时无人指挥，安全车挡高度、宽度达不到要求，强行用倒车冲撞排弃废石土以清理平整场地等造成的高处坠落事故和车辆事故；

7）无证驾驶、疲劳驾驶、身体不适、路况不熟、麻痹大意等均会造成高处坠落事故和车辆事故；

8）作业人员违章操作，穿戴不合规定的防护用品进行操作。

易发生高处坠落的场所：高于2m的工作平台、维修平台及坡面角大于30°的边坡工作面。

（4）机械伤害

机械伤害是指机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。

矿山设计采用挖掘机或装载机铲装，汽车运输矿石；剥离的废土石由挖掘机或装载机进行装车，自卸汽车进行运输。

发生机械伤害事故的原因有：

1）作业人员违章操作，穿戴不合规定的防护用品进行操作；

2）作业人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

3）破碎设备的安全防护装置缺乏或不完善；

4）跨越或接触运转的机械设备部份；

5）在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生。

6）安全管理存在不足、现场管理混乱、操作人员未经上岗培训。

易发生机械伤害的场所：操作、维修运转的挖掘机、装载机、运输车辆等设备。

（5）车辆伤害

矿山的铲装作业会发生车辆伤害事故，车辆伤害事故发生与路况、车况、驾驶技术、天气条件等有关。

发生车辆伤害事故的原因有：

1）作业平台路面凹凸不平、坡度较大，导致装载机及自卸汽车自动下滑而导致车辆伤害；

2）挖掘机、装载机在作业平台上挖装矿石，如果作业平台宽度不足，边坡高度过高，未严格按操作规程操作，均有可能导致车辆伤害事故发生。

3）装载机驾驶员疲劳驾驶、酒后驾驶、无证驾驶、人货混装驾驶等违章作业将导致车辆伤害；

4）雨天及下雪天未采取防滑措施导致车辆伤害事故。

引起车辆伤害的主要原因：

（1）违章驾驶、违章作业；

（2）运输设备和工具、器具有缺陷；

（3）安全防护装置失效；

易发生车辆伤害的场所：采场内矿石装卸、运输场所。

3.3.2采场子单元

3.3.2.1预先危险性分析(PHA)

采剥单元危险、有害因素有：边坡失稳、滚石、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电、爆破伤害(早爆、延爆、拒爆、爆破飞石、爆破冲击波、爆破振动)等。

表3.3-1  露天采场单元预先危险性分析表

预先危险性分析结论：通过PHA分析，Ⅲ级或Ⅲ级以上是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏。边坡失稳是主要的危险、有害因素，需要采取防范对策措施，其他事故为需要引起重视的危险因素。

3.3.2.2边坡失稳鱼刺图分析

露天开采的主要危险是边坡失稳引起滑坡、坍塌，轻则会导致设备损坏、采场道路损毁，重则引起人员伤亡，严重影响矿山生产，甚至停产。因而对矿山边坡稳定性必须予以足够的重视。

一、边坡失稳事故鱼刺图

本鱼刺图分析了边坡失稳的主要因果关系，用于对边坡危险因素的预测和分析。从图3.3-1可看出，影响采场边坡失稳的原因主要有：地质因素(主要为边坡体内存在软弱结构面)、边坡角过陡、无序开采、地表水的入渗导致岩体强度降低以及边坡管理不善。具体分析如下：
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图3.3-1  采场边坡失稳的鱼刺图分析

1)地质因素：

主要有：边坡角若与岩层层面一致易出现滑坡；在节理裂隙发育地段，若边坡角过大，易出现滑坡、塌方等事故；工程地质(断层、节理、裂隙、软弱带、矿岩物理力学性质等)和水文地质资料不详可能会出现边坡失稳事故；山崩、泥石流、洪水淹没等灾害。

2)地质构造发生滑坡的几种形式：

(1)由于边坡上部的岩土结构松散破碎，易形成圆弧形的滑坡；

(2)存在于边坡上方的与边坡同面的层状结构的岩体或层面，两种不同的岩面接触面，斜切而成的边坡三角体，容易产生滑坡；

(3)岩性构造：控制矿区的一区构造，控制采矿的二级构造，控制三个台阶以上的三级构造，以及边坡体内的软弱夹层等不连续面，只要这些不连续面与边坡同向，都有可能构成滑体的滑动面，尤其是这些不连续的倾角，两个不连续面交线的倾角小于边坡时，大型滑坡的可能性更大；

(4)延伸2m以上的四级构造(如边坡的节理，裂隙层理)以及2m以下的节理，裂隙对边坡岩体强度具有弱化作用和破坏台阶的作用。

3)水的因素：

地表水对边坡的冲刷及渗水将增加边坡荷重，这对边坡稳定产生危害。

4)边坡结构因素：

台阶过高会引起台阶失稳，产生滑坡、崩落、滚石；整体边坡角度过陡，将产生大型滑坡。

5)生产因素：

靠帮穿孔爆破，对边坡的稳定有着至关重要的影响。靠近边坡帮排孔﹑布孔不当﹑药量过大﹑没有采用微差爆破都有可能破坏边坡岩体，造成边坡失稳。日常生产靠边坡爆破产生的炮震，有可能导致局部边坡稳定受到影响。

6)边坡管理因素：

开采方法不当，靠帮边坡部位产生超挖，欠挖，以及护坡工作没有做到位而影响边坡的稳定。

7)设计因素

台阶过高、平台宽度不够等都会造成边坡稳定性下降。

二、可能导致本项目边坡失稳的影响因素分析

1)地质因素及地质构造发生滑坡

矿山赋存岩性较为单一，主要地层岩性由白云质灰岩及泥质灰岩组成，以块状灰岩坚硬岩组组成的中等类型；矿体顶板底板稳定性较好但受构造影响，岩体各向异性，强度变化大，岩体质量中等至差，因此矿床岩体的稳定性一般，矿山开采局部地段易发生矿山工程地质问题。

2)水的因素

大气降水是采场充水的主要因素，但地形有利于大气降水自流排出采场。若雨季突遇暴雨，无防排水沟阻截地表水对边坡冲刷，有可能引起滑坡、泥石流等地质灾害。

3)边坡结构因素：

开采标高：2760m~2710m，开采深度：50m（最大边坡高度48m），布置台阶数：5个，安全平台宽度：4m，清扫平台宽度：6m，台阶高度：10m，工作台阶坡面角：75°，终了台阶边坡角：60°，最终边坡角≤48°，一般不会发生大规模的边坡失稳、滑坡。

4)边坡管理因素：

如果开采方法不当，靠帮边坡部位超挖，欠挖等，以及护坡工作没有做到位会影响边坡的稳定。

5)设计因素：

可行性研究报告方案中台阶高度10m，工作台阶坡面角75º，符合规程要求，在开采过程中严格按照设计要求控制台阶参数一般不会发生边坡失稳、滑坡等地质灾害。

3.3.2.3边坡稳定性分析计算

。

3.3.2.4滚石伤人事故树分析(FTA)

露天开采的危险还有边坡坡面上单体危岩的崩落以及边坡滚石：露天采场因开采规范性较差，边坡安全检查和管理的薄弱，坡面上常有危石、浮石存在，受开采和振动影响，容易形成滚石危害。

一、露天采场边坡滚石事故树

通过对露天采场边坡滚石事故采用事故树分析方法进行研究，探索相应的对策措施，尽量避免该类事故发生。
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图3.3-13  采场边坡滚石事故树

根据事故树图列出其逻辑代数式：
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求得最小径集有：

｛X1，X2，X3，X4｝，｛X5，X6 ，X7，X8｝，｛X9｝，｛X10｝四个。

展开逻辑代数式求得最小割集有十六个：

｛X1，X5，X9，X10｝，｛X1，X6，X9，X10｝，｛X1，X7，X9，X10｝，｛X1，X8，X9，X10｝

｛X2，X5，X9，X10｝，｛X2，X6，X9，X10｝，｛X2，X7，X9，X10｝，｛X2，X8，X9，X10｝

｛X3，X5，X9，X10｝，｛X3，X6，X9，X10｝，｛X3，X7，X9，X10｝，｛X3，X8，X9，X10｝

｛X4，X5，X9，X10｝，｛X4，X6，X9，X10｝，｛X4，X7，X9，X10｝，｛X4，X8，X9，X10｝

从最小割、最小径集判断得知各基本事件在故障树的结构中所占有地重要程度排列如下：
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根据上述分析，首先要尽量避免出现高陡边坡开采，其次要教育提醒职工注意滚石发生并采取有效防护措施，再依次解决排除松动危岩滚落隐患，减少工作面产生危岩的开采工艺，可使该事故的发生概率降低到最低程度。

二 、可能导致本项目采场作业滚石伤人的影响因素

1)边坡管理方面：

现场安全管理人员未督促作业人员对边坡危石、孤石进行清理或清理不干净；作业人员未经过安全培训；作业范围没有设置明显安全警示标志，人、畜进入，作业人员未穿戴防护用品，如未戴安全帽等。

2)采掘作业方面：

生产作业前未对工作帮边坡上的单个危石、伞檐体进行处理，或者处理不彻底，处理顺序不当及处理过程中下方有闲散人员可能会导致边坡滚石伤人。

3)爆破作业方面：

爆破作业完成后，若不对边坡上的孤石、浮石进行清理，有可能导致滚石伤人事故；爆破参数选择不合理，易形成掏采、欠挖，工作帮边坡容易形成孤石、危石，伞檐体，不及时清除，会造成滚石伤人。

3.3.2.5边坡高处坠落事故树分析
在露天边坡上进行浮石清理、装药、联线等作业，因作业条件差，安全防护措施不可靠等，极易发生人员高处坠落事故。
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图3.3-14  采场边坡高处坠落死亡(重伤)事故树
一、露天采场边坡高处坠落死亡（重伤）事故树
针对露天采场边坡人员高处坠落死亡(重伤)事故，采用事故树分析方法进行研究，探索相应的措施，尽量避免该类事故发生。


据事故树图3.3-14，列出其逻辑代数式：
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求得最小径集有四个：

｛X1，X2，X3，X4｝，｛X5，X6｝，｛X7｝，｛X8｝

展开逻辑代数式求得最小割集有八个：

｛X1，X5，X7，X8｝，｛X1，X6，X7，X8｝，｛X2，X5，X7，X8｝，｛X2，X6，X7，X8｝，｛X3，X5，X7，X8｝，｛X3，X6，X7，X8｝，｛X4，X5，X7，X8｝，｛X4，X6，X7，X8｝

从最小割集、最小径集判断得知各基本事件在故障树的结构中所占有的重要程度排列如下：
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要求施工人员在边坡施工中不滑倒以及滑倒后要抓稳是不负责任的，所以首先要消除出现边坡过高，且施工位置具有高度的情况，再依次解决可靠使用安全带等其它问题，可使该事故的发生概率降低到最低程度。

二、可能导致本项目边坡高处坠落的影响因素
①露天边坡设计台阶高度10m，终了坡面角60°，在清理浮石、危石过程中有高处坠落的可能性。

②在高度超过2m或坡面角大于30°的地方作业时未使用安全绳(安全带)、安全绳未牢靠固定或使用不符合质量要求的安全带，也有发生高处坠落的可能。

③作业人员未经过教育培训、安全意识不强烈，违章作业、疲劳作业和酒后作业有可能导致高处坠落事故。

④采场顶部及危险区域内未设置安全警示标志或标志不明显，误入人员有发生高处坠落的可能。
3.3.2.6安全检查表

依据《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)及《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通知》（矿安〔2023〕119号）对可行性研究报告中的采剥工艺进行安全检查，见表3.3-4。

表3.3-4  采剥工艺安全检查表

3.3.2.7单元小结

可行性研究报告中采用中深孔爆破开采，设计的露天矿山的台阶高度为10m，台阶坡面角60°，最小工作平台宽度22m，终了边坡角≤48°，台阶高度、台阶坡面角、最小工作平台宽度、终了边坡角边坡等参数与所采用的采剥工艺，符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)的相关规定。

本单元应注意以下问题：

（1）下一步设计中应对上、下台阶同时作业时，上部台阶的铲装设备与下部台阶铲装设备的超前距离进行明确。

（2）下一步设计中应进一步完善采场应采取的安全措施，矿山在露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。

（3）下一步设计中应明确在距坠落基准面2m及2m以上，有人员坠落危险的作业场所设安全网等防护设施，作业人员应佩戴安全带。有六级以上强风时，不应进行高处作业和露天起重作业。
3.3.3穿孔爆破子单元
3.3.3.1预先危险性分析(PHA)

表3.3-5  穿孔爆破单元预先危险性分析表
通过PHA分析，Ⅲ级或Ⅲ级以上是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏。爆破事故是主要危险有害因素，生产中应积极采取措施加以预防和控制。

3.3.3.2爆破事故鱼刺图分析

一、爆破事故鱼刺图

爆破事故一般在矿山采矿作业中较易发生，且原因较多，要因较杂，是要控制的重点之一。所以，特选取爆破事故作为因果定性分析的对象。见图3.3-15爆破事故原因、结果分析图。
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图3.3-15  爆破事故原因、结果分析图

从图3.3-15可看出，造成爆破事故的原因主要有：违反爆破操作规程、安全管理不到位、未设警戒和信号、爆破器材不合格等。

二、可能导致项目爆破事故的影响因素

1)未圈定爆破安全警戒范围和未设置哨岗警戒；

2)未对瞎炮进行处理；

3)违反爆破操作规程；

4)安全管理不到位；

5)雷雨天进行爆破作业；

6)爆破作业人员未经培训，无证上岗；

7)使用质量不合格的爆破器材。

3.3.3.3爆破飞石安全影响分析

爆破飞石的危害主要体现在人员伤亡、建筑物损坏、机器设备破损等方面。爆破飞石的安全距离与爆破控制方式有关。《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016）对爆破时，个别飞散物对人员的安全距离的规定，见表3.3-6。

表3.3-6  爆破飞散物安全距离表
	爆破类型和方法
	最小安全允许距离/m

	露天岩石爆破
	裸露药包爆破法破大块

浅孔爆破法破大块
	400m

300m

	
	浅孔台阶爆破
	200(复杂地质条件下或未形成台阶工作面时不小于300)

	
	深孔台阶爆破
	按设计，但不小于200m

	
	硐室爆破
	按设计，但不小于300m

	沿山坡爆破时，下坡方向的飞石安全允许距离应增大50%。


可行性研究报告中未对爆破振动安全距离、爆破空气冲击波和爆破飞石安全距离进行明确。

本矿山为山坡凹陷露天矿（封闭圈标高2712m），矿区周边环境相对简单。矿界北侧距离35千伏白拉Ⅰ回线最近288m，矿界东南侧距离110千伏新白线约189m，位于爆破警戒范围以内，矿山应与当地供电部门签订《电力设施保护安全协议书》，同时爆破时应加强安全生产管理，临近高压线区域时严格控制爆破指向、控制炮孔药量、覆盖爆破等措施，爆破影响可控；矿区西侧86m有一条周边几家矿山自建的进矿道路，距离设计开采区域120m，位于爆破警戒范围以内，矿山爆破时应在道路爆破境界范围之外设卡，禁止车辆驶入爆破境界范围之内，待爆破结束接触警戒，方可通行，爆破影响可控。

3.3.3.4单元小结

可行性研究报告方案中对穿孔爆破工艺等进行了说明，明确了穿孔爆破参数、爆破工艺、爆破安全措施等内容，爆破作业时采取本评价报告中的相应措施后影响可控。穿孔爆破子单元符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)及《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016）的相关要求。

3.3.4铲装运输子单元

3.3.4.1危险、有害因素分析

本单元存在的主要危险、有害因素有：车辆伤害、机械伤害、物体打击、其他伤害。

3.3.4.2预先危险性分析(PHA)

表3.3-7  铲装运输单元预先危险性分析表

3.3.4.3铲装、运输设备及道路参数的合理性评述

可行性研究报告中采用中深孔微差爆破开采，设计采用1台红五环A4型潜孔钻机穿孔，采用1台徐工XE380GK型挖掘机（2.1m³）作为采场主要铲装设备，利用1台柳工CLG886H型轮式装载机辅助露天采场及堆场场地平整、集堆、临时道路修整等作业，6辆（备用1辆）徐工XGA5250ZLJN5型自卸车（20t）进行运输作业，可以满足矿山50万t/a生产能力的要求。

3.3.4.4单元小结

可行性研究报告方案中对铲装运输方式及开拓运输道路布置进行了简单设计，符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)的相关规定。

3.4矿山供配电设施单元

3.4.1矿山供配电设施单元危险有害因素辨识与分析

（1）触电伤害

一、触电伤害的类型

1）电击在各种电气事故中，它的危险性最大。电击主要是电流通过人体内部，使人体的心脏、肺部等系统受到伤害；

2）电灼伤，是电热效应在人体上的反应。电灼伤主要作用于人体表面，造成人体外部伤害。电灼伤时往往在皮肤上形成金属微粒而较其它灼伤为重。

二、引起触电伤害的主要原因：

1）不填写工作操作票、未执行监护制度或工作完毕未办理工作票终结手续就恢复供电；

2）电气作业的安全管理工作存在漏洞，不使用或使用不合格的防护用品和电气工具；

3）在带电体附近作业，不符合安全距离或无监护措施；

4）跨越安全围栏或安全警戒线或误入隔离区域接触带电设备；

5）线路老化、磨损、绝缘层破损造成电器设备外壳带电，设备缺少漏电保护装置；

6）在潮湿、狭窄空间或金属容器内作业不穿绝缘鞋、无绝缘垫、无监护人，雷雨天在室外操作带电体，绝缘鞋破损透水，操作者身体或工具碰到带电设备或线路。

三、易发生触电伤害的场所：

变压器、配电室、加工车间。

（2）雷电危害

矿区建（构）筑物、变配电设施、采场等危险环境，均应避免雷电伤害。

一、雷电伤害方式和途径分析：

1）伤害方式：爆炸、火灾、电击、毁坏设备、设施、事故停电等；

2）伤害途径：直接雷击、雷电感应、雷电波的电性质、热性质、机械性质的破坏作用引起。

二、雷电伤害产生的原因分析：

1）防雷接地装置设计不合理；

2）防雷接地装置使用不当，存在缺陷；

3）防雷接地装置失效，接地电阻不符合要求；

4）缺乏必要的人身防雷安全知识；

5）雷雨天露天采场进行采掘作业。

三、易发生雷电伤害的场所：

各种电器设备及其线路，变压器及配电室。

（3）火灾（电气火灾）

矿山电气设备设施由于短路等原因，可能发生电气火灾。

一、本单元发生电气火灾事故的原因有：

1）用电线路不规范或破损裸露等引起火灾事故；

2）电气设备设施由于短路等原因，可能发生电气火灾。

二、易发生雷电伤害的场所：

各种电器设备及其线路，变压器及配电室。

3.4.2预先危险性分析(PHA)

表3.4-1  矿山供配电设施单元预先危险性分析表

3.4.3安全检查表
表3.4-2 矿山供配电设施单元安全检查表

3.4.4触电危险性评价

电气方面的危险有害因素按照电气事故的性质分为：触电(含电击、电伤)、电气火灾和爆炸、雷电等几类，针对本建设项目存在的危险性分析如下：

触电的危险部位分布在：变压器、配电室、办公生活区的各种电气设备、供电线路、照明线路及照明器具等。

矿山变压器、配电室、办公生活区内所有用电设备的金属外壳、底座、支架及电缆金属外皮等均应可靠接地，配电室要上锁，专人守护，存在的触电危险性是可接受的。

3.4.5电气火灾和爆炸危险性评价

矿山供电系统中，在变压器、配电室、办公生活区配备有照明线路和用电器等，存在因漏电、短路、过载、过流引起的过热、电火花、电弧，雷电放电的电弧，静电火花等可能，引起电气线路火灾。

3.4.6雷电危险性评价

雷电危险评价主要是针对项目中建(构)筑物应设置的防雷接地设施而进行的，所采用的方法是根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)等相关标准、规范，检查该项目建(构)筑物、设施的防雷分类、防雷设施措施是否正确。矿山作业人员在雷雨天要注意防雷，不要在树下、电杆下等易发生雷击伤害的地方停留。

3.4.7单元小结

通过单元危险有害因素辨识、分析和危险度评价，本单元主要存在触电（含电击、电伤）、雷电伤害、电气火灾等危险有害因素。可行性研究报告中对矿山供电现状进行了说明，对矿山供配电、照明及防雷、接地等进行了设计说明,符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)、《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）和《低压配电设计规范》（GB50054-2011）的要求。

本单元应注意以下问题：

（1）下一步设计中应对用电产品的规格进行说明，明确其应具有符合规定的铭牌或标志，以及满足安装、使用和维护的要求等。

（2）下一步设计应完善矿山供配电设施应配备的安全设施，变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施等。

3.5防排水单元

3.5.1防排水危险有害因素辨识与分析

本矿山属于山坡-凹陷露天矿，封闭圈标高2712m，设计露天采场底部标高位于当地侵蚀基准面以上，矿山水有自然排泄条件。露天采场南面上部地形已接近山顶，上部汇水面较小，不设置采场外的截洪沟。设计在采场2730m清扫平台和2710m底部平台设置台阶排水沟，在采场底部（标高2696m）中北侧设置1个集水池，集水池的汇水沉淀后抽排出采场。但矿区如无防洪排水措施，暴雨雨水直接冲刷台阶坡面，有可能引发滚石，发生物体打击等事故，造成人员伤亡、设备损坏。

3.5.2防排水单元预先危险性分析

表3.5-1  防排水单元预先危险性分析表

3.5.3防排水单元安全检查表

根据《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)中的相关内容对该项目可行性研究报告中的防排水系统进行对照检查，见表3.5-2。

表3.5-2  防排水单元安全检查表

3.5.4防排水合理性评价

露天采场为山坡-凹陷露天采场，地表水及地下水对采矿活动无较大影响，采场涌水主要是大气降水。矿区地表坡形有利于大气降水的排泄，开采范围内裂隙水可通过采场边坡及斜坡自然排泄，设计在采场2730m清扫平台及2710m底部平台设置台阶排水沟，并在底部平台中北侧设置集水池。可行性研究报告中对采场台阶排水沟、集水池以及运输道路的防排水进行了简单设计，防排水设施能满足采场内防排水需求。但下一步设计中应对凹陷采场底部机械排水的水泵、管路参数进一步明确。
3.5.5单元小结

可行性研究报告中对矿山防排水进行了设计描述，并提出了一些相应安全对策措施建议，符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)的相关要求。

3.6安全管理及其他单元

3.6.1安全管理及其他单元危险有害因素辨识与分析
各类事故的发生都与安全生产管理有关，管理的缺失、不到位等安全管理因素一般是导致各类事故发生的间接原因。

本单元安全管理的危险有害因素包括：

（1）未设置安全管理机构，造成安全管理工作衔接不当、管理空白、专业不全等，从而造成安全管理上的漏洞。

（2）未健全和落实安全生产责任制、安全生产管理制度，安全操作规程，容易造成生产过程中责任不落实，任务不明确，工作中无章可循，造成生产次序混乱，诱发各类安全生产事故。

（3）未对矿山进行日常检查，不能及时发现矿山存在的隐患，导致隐患未能及时消除而诱发安全生产事故。

（4）未建立安全生产管理档案，不利于及时、全面系统的掌握企业安全生产情况。

（5）没有足够安全投入，导致企业在安全生产上的投入资金不足，而引发安全生产事故。

（6）矿山管理人员及特种作业人员如果未按要求培训取证，管理人员和特种作业人员没有相应的操作技术及经验，将导致巨大的安全事故。

（7）劳动防护用品未及时发放，作业人员未能按相关要求穿戴将导致作业人员的伤情扩大。

（8）未编制应急预案，对突发事故无预见性，事故发生后无法及时组织救援，导致事故扩大，造成重大损失。

3.6.2预先危险分析

表3.6-1  安全管理预先危险分析表

3.6.3安全管理安全检查表
根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，中华人民共和国主席令第88号修改）、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423－2020）的规定，从安全管理方面对该项目进行检查。检查表见表3.6-2。

表3.6-2  安全管理安全检查表
3.6.4单元小结

本矿山为扩建矿山，自2015年停产至今，建立了安全生产责任制及规章制度文件，主要负责人、安全生产管理人员等持证上岗。矿山应根据生产的发展及建设项目的具体情况，设置安全生产管理机构，配备各种所需专业技术人员，根据生产的发展及建设项目的具体情况，完善安全生产责任制、安全管理制度、安全技术操作规程及相应的安全管理台帐，依法参加了工伤社会保险和为从业人员投保安全生产责任保险。

3.7重大危险源辨识单元
3.7.1按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识
《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）根据物质不同的特性，将危险物质分为爆炸品、易燃气体、毒性气体、易燃液体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质、氧化性物质、有机过氧化物、毒性物质八大类，并且分别给出了物质的名称及其临界量。

危险化学品重大危险源分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过危险物质规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

[image: image1.png]


式中：q1，q2 …… qn —每种危险化学品实际存在量，单位为（t）。

Q1，Q2……QN—与各危险化学品相对应的临界量，单位为（t）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，项目涉及的危险化学品的临界量如下表：

表3.7-1  危险化学品的临界量

	化学品品名
	类别
	危险性分类及说明
	临界量

	柴油
	易燃液体
	丙类易燃液体
	5000t


3.7.2重大危险源辨识小结

玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿在矿山生产过程中只涉及车辆（挖掘机、装载机）及机械设备使用的0#柴油，不进行生产、加工，属正常使用，场内未设置油库。根据可行性研究报告中露天采矿耗柴油0.599kg/t，计算得消耗柴油299.5t/a，柴油的使用不构成重大危险源。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的重大危险源申报范围，对矿山进行重大危险源综合辨识后，确认该矿山不构成重大危险源。

3.8重大生产安全事故隐患判定单元
根据《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）和《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号）的要求，采用安全检查表法对玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿重大生产安全事故隐患判定标准单元进行评价。

表3.8-1  重大生产安全事故隐患判定标准单元安全检查表

	项目
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	金属非金属露天矿山重大生产安全事故隐患判定标准
	（1）地下开采转露天开采前，未探明采空区和溶洞，或者未按设计处理对露天开采安全有威胁的采空区和溶洞。
	矿安〔2022〕88号
	现场勘查
	该露天开采项目不是地下转露天开采项目。
	不涉及

	
	（2）使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。
	矿安〔2022〕88号
	现场勘查
	该露天开采项目无国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。
	符合要求

	
	（3）未采用自上而下的开采顺序分台阶或者分层开采。
	矿安〔2022〕88号
	现场勘查
	该露天开采项目采用自上而下、分台阶进行开采。
	符合要求

	
	（4）工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或最终边坡台阶高度超过设计高度。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料、现场勘查
	终了台阶坡面角60°，最终边坡台阶高度10m，满足符合设计的要求。
	符合要求

	
	（5）开采或者破坏设计要求保留的矿（岩）柱或者挂帮矿体。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料
	设计中不含保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。
	不涉及

	
	（6）未按国家标准或行业标准对采场边坡、排土场边坡进行稳定性分析。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料、现场勘查
	报告中对现状边坡和设计终了边坡进行了稳定性分析计算，在“自重+地下水”、“自重+地下水+爆破振动力”、“自重+地下水+地震”3种工况荷载组合下，结论为采场边坡处于稳定状态。

设计不设置排土场。
	符合要求

	
	（7）边坡存在下列情形之一的：

1.高度200米及以上的采场边坡未进行在线监测；

2.高度200米及以上的排土场边坡未建立边坡稳定监测系统；

3.关闭、破坏监测系统或者隐瞒、篡改、销毁其相关数据、信息。
	矿安〔2022〕88号
	现场勘查
	设计开采标高为2760m～2710m（开采深度50m，设计最大边坡48m），现状露天采坑最大边坡高度为64m，均不涉及采场边坡在线监测。


	不涉及

	
	（8）边坡出现滑移现象，存在下列情形之一的：

1.边坡出现横向及纵向放射状裂缝；

2.坡体前缘坡脚处出现上隆（凸起）现象，后缘的裂缝急剧扩展；

3.位移观测资料显示的水平位移量或者垂直位移量出现加速变化的趋势。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料、现场勘查
	未发现边坡滑移现象。
	符合要求

	
	（9）运输道路坡度大于设计坡度10%以上。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料、现场勘查
	矿山采用汽车公路开拓运输，设计修整后道路平均纵坡最大纵坡9%。
	符合要求

	
	（10）凹陷露天矿山未按设计建设防洪、排洪设施。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料
	设计在采场2730m清扫平台和2710m底部平台设置台阶排水沟，在采场底部（标高2696m）中北侧设置1个集水池。
	符合要求

	
	（11）排土场存在下列情形之一的：

1.在平均坡度大于1:5的地基上顺坡排土，未按设计采取安全措施；

2.排土场总堆置高度2倍范围以内有人员密集场所，未按设计采取安全措施；

3.山坡排土场周围未按设计修筑截、排水设施。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料
	设计不设置排土场。
	不涉及

	
	（12）露天采场未按设计设置安全平台和清扫平台
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料、现场勘查
	设计安全平台宽度4m，清扫平台宽度6m。
	符合要求

	
	（13）擅自对在用排土场进行回采作业。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料
	设计不设置排土场。
	不涉及

	补充情形
	（1）办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内。
	矿安〔2024〕41号
	查阅资料、现场勘查
	办公区、生活区等场所未在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内。
	符合要求

	
	（2）遇极端天气露天矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员。
	矿安〔2024〕41号
	查阅资料、现场勘查
	企业建立了极端天气条件下矿山停止作业并撤出现场作业人员的相关制度。
	符合要求


通过使用安全检查表法对玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿重大生产安全事故隐患判定标准单元的15项检查，其中10项符合，5项不涉及。

以上检查结果说明，该矿不存在重大生产安全事故隐患，符合安全要求
4.安全对策措施建议

4.1各单元安全对策措施建议
。

5.评价结论

5.1主要危险、有害因素评价结果

5.1.1该项目存在的主要危险、有害因素

该项目存在的主要危险、有害因素为：坍塌、滑坡、滚石、泥石流、爆破伤害、物体打击、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电、火灾、容器爆炸、爆破伤害、粉尘、其它伤害等。

5.1.2该项目存在的主要危险、有害因素存在的部位

表5.1-1  矿山主要存在的危险、有害因素分布表
	项目
	序号
	危险因素分类
	可能存在部位
	可能造成的后果

	危险因素
	1
	滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流
	采场边坡
	人员伤亡

	
	2
	爆破伤害
	爆破器材运输、使用、销毁过程、采场穿孔爆破作业
	人员伤亡

	
	3
	物体打击
	采场矿废石搬运、铲装作业工作面等
	人员伤亡

	
	4
	高处坠落
	采场边坡、采矿过程中2m及以上的作业平台等
	人员伤亡

	
	5
	车辆伤害
	运输过程中的各种车辆设备
	人员伤亡

	
	6
	机械伤害
	各种设备引起的机械事故
	人员伤亡、设备损失

	
	7
	容器爆炸
	空压机储气罐等
	人员伤亡、设备损失

	
	8
	火灾
	机械设备及电气设备、线路
	人员伤亡、设备损失

	
	9
	触电、雷电
	各种电气设备及其线路
	人员伤亡、设备损坏

	有害因素
	1
	粉尘
	采场铲装、凿岩工作面、矿岩转运作业
	慢性伤害、职业病

	
	2
	噪声
	挖掘机、穿孔凿岩等设备
	慢性伤害、职业病

	管理因素
	1
	未建立安全生产管理机构或安全生产监督检查不到位
	安全管理过程中，安全生产命令执行过程中
	人员伤亡

	
	2
	未建立安全生产责任制、安全管理制度及操作规程，或者不健全
	
	

	
	3
	特种作业人员未取证上岗
	
	

	
	4
	矿山相关专业技术人员缺失
	
	

	
	5
	违章指挥、违章操作
	
	


5.1.3该项目应重点防范的危险、有害因素

该项目应重点防范以下危险因素：边坡失稳(滑坡)、、坍塌及泥石流、爆破伤害、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电。

5.2该项目应重视的安全对策措施建议

。

5.3安全预评价结论

评价组根据对评价项目的现场调查和相关资料的分析，完成了项目主要危险、有害因素的辨识和分析，对项目进行了较为科学合理的单元划分，并按照所选择的评价方法，对项目中存在的危险、有害因素进行了全面的定性评价，提出了合理可行的安全对策措施。

按照评价要求和各单元的分析评价结论，对玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿50万t/a露天采矿工程建设项目形成以下预评价结论：

1.玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿50万t/a露天采矿工程建设项目证照齐全、有效，建设项目建设程序合法。

2.玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿50万t/a露天采矿工程建设项目的选址合理，符合有关法律、法规、标准和规程的规定。

3.《玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》方案中的工艺设计总体上符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)等有关规定，露天开采各工艺参数符合相关规范要求。

4.项目中虽然存在滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流、爆破伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电、粉尘、其它伤害等潜在的危险和有害因素，但在项目建设施工和生产过程中，通过落实设计方案中的安全对策措施和本次安全预评价报告补充的安全对策措施，切实针对项目中危险、有害因素对设计和生产设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，即可为满足该项目安全生产的要求奠定基础，该项目潜在的危险、有害因素能得到控制，在可接受的范围内。

经评价认为：玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿50万t/a露天采矿工程可行性研究建设方案从安全生产角度符合国家相关法律、法规、规章、标准和规范的要求。

在今后的设计、施工和生产过程中，建设单位应按有关法规和标准的要求，认真落实各项安全措施和预防手段，确保该建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。根据本安全预评价报告中提出的安全对策措施，该建设项目应在下一步安全设施设计中进行完善与补充，以保证该建设项目建成投产后能安全运行。

6.附件及附图

6.1附件
附件1：安全预评价委托书

附件2：提供材料真实性承诺书

附件3：营业执照

附件4：采矿许可证

附件5：投资备案证

附件6：丽江市人民政府办公室关于印发丽江市非煤矿山转型升级实施方案的通知
附件7：关于《云南省玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿（建筑石料用灰岩矿）地质勘查报告（2019年）》评审备案证明及评审意见书

附件8：《玉龙县太安乡金星石料加工厂石灰矿50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》封面、资质、扉页

附件9：安全评价检测检验机构从业告知书
6.2附图

附图1：矿区范围及地质地形图

附图2：总平面布置图
附图3：基建终了图
附图4：开采终了图
附图5：设计剖面图
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