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前  言

华新水泥（丽江）有限公司成立于2005年11月10日，是一家有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：杨宏兵。华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿采矿权人为华新水泥（丽江）有限公司，开采矿种为建筑用砂，开采方式为露天开采，生产规模为10万m3/a，矿区面积为0.1091km2，开采深度为1606～1508m。本次评价是对华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m³/a露天采矿工程进行安全设施验收评价。

华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿属于转型升级整合重组类矿山。根据云南省人民政府关于“非煤矿山转型升级”的文件要求，华坪县人民政府将华坪县鑫源砂厂与华坪县税家林山沙厂两个矿权列为华坪县非煤矿山转型升级工作中的“整合重组”范围，确定由华坪县众源矿业有限公司作为整合主体开展整合工作。整合重组工作完成后，矿业权原属于华坪县鑫源砂厂，首次设立于2003年，历经多次延续变更。2022年矿山名称变更为华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿，华新水泥（丽江）有限公司于2023年6月7日取得新的采矿证，采矿许可证号：C5307232011037140110331，采矿权人：华新水泥（丽江）有限公司；开采矿种：建筑用砂；开采方式：露天开采；生产规模：10万m3/a；矿区面积：0.1091km2；开采深度：1606～1508m；有效期限：叁年，自2023年6月7日至2026年6月7日。
2018年10月企业委托云南省有色地质局三〇六队编制了《云南省华坪县众源矿业有限公司砂岩矿普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告（2018年）》；华新水泥（丽江）有限公司于2023年5月委托云南德成设计规划有限公司编制了《华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m³/a露天采矿工程初步设计（代可研）》；2023年7月，企业委托辽宁诺诚安全科技有限公司编制了《华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m³/a露天采矿工程安全预评价报告》；2023年5月，企业委托云南德成设计规划有限公司编制了《华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m³/a露天采矿工程安全设施设计》，该安全设施设计于2023年7月7日通过了丽江市应急管理局会同华坪县应急管理局组织专家对该项目安全设施设计的评审，经修改后于2024年8月提交了设计终稿。该安全设施设计于2023年11月13日通过了丽江市应急管理局审查的批复，设计矿山基建期为6个月。在取得安全设施设计基建审批后，矿山因办理林地手续、基建工程施工招标工作向华坪县应急管理局申请基建停工停建半年（2023年11月15日至2024年5月15日），待筹备工作完成后申请复工基建。华坪县应急管理局同意该矿山从2024年5月22日转入基建开工建设。矿山自2024年6月8日开始基建施工，至2024年9月10日竣工，基建时间约3个月。基建工程包括1596m剥离平台以及1586m采矿工作面、1520m～1586m开拓公路矿山开拓道路（含道路的车挡和内侧排水沟）、1586m～1596m挖机便道、东北侧采空区边坡底部防滚石挡墙等工程。

矿山施工由云南麦扬工程技术有限公司进行，具有矿山工程施工总承包贰级资质（有效期至2025年06月21日），证书编号：D253608686；矿山监理由四川伯庸建筑工程有限公司进行，资质类别及等级：矿山工程监理乙级（有效期至2026年04月22日），证书编号：E251003772。矿山现已完成基建内容，施工单位和监理单位分别提交了施工总结报告和监理工作总结。

矿山基建工程竣工后，建设单位按照《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对矿山生产系统进行试运行，矿山试运行自2024年9月11日开始，至2024年10月10日试运行结束，试运行时间为30天。
根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第77号修订）等文件的相关规定，需对建设项目进行安全设施验收评价。华新水泥（丽江）有限公司于2023年9月委托我公司开展对华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m³/a露天采矿工程进行安全设施验收评价。
在接受华新水泥（丽江）有限公司安全评价工作的委托后，辽宁诺诚安全科技有限公司组成了安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作，于2024年9月30日、2024年10月11日进行了现场勘查。在系统调查分析的基础上，对照国家和行业有关安全法律法规、标准和规范，对该建设项目的危险、有害因素进行了辨识、分析，采用可靠、适用的评价方法对项目进行安全评价，提出科学、合理、可行的安全技术和管理措施，按49号文件的验收导则要求，我单位于2024年10月编制完成了《华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m³/a露天采矿工程安全设施验收评价报告》。

在本项目的评价过程中，得到华新水泥（丽江）有限公司有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢！
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1评价范围与依据
1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象
根据该项目初步设计、安全设施设计、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全监管总局令第75号）和有关法律法规，本次评价对象为：华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m³/a露天采矿系统及公用辅助设施。

1.1.2评价范围
本次安全设施验收评价范围是根据华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿的采矿许可范围、设计范围和基建范围确定的：包括1596m剥离平台以及1586m采矿工作面、1520m～1586m开拓公路矿山开拓道路（含道路的车挡和内侧排水沟）、1586m～1596m挖机便道、东北侧采空区边坡底部防滚石挡墙等工程所涉及的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本项目的油类存储、破碎站、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内。但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。

①本次安全设施验收评价矿区范围

根据华坪县自然资源局于2023年6月7日颁发的华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿采矿许可证（证号：C5307232011037140110331），开采矿种：建筑用砂，开采方式：露天开采，生产规模：10万m³/a，开采面积：0.1091km2，开采标高：1606m～1508m，矿区范围由5个拐点坐标圈定，具体见表1.1-1。

表1.1-1  华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿矿范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	矿1
	2946847.70
	34445673.76

	矿2
	2946847.70
	34445953.76

	矿3
	2946692.69
	34445963.76

	矿4
	2946426.69
	34446026.77

	矿5
	2946601.69
	34445624.76

	矿区面积
	0.1091km2

	开采标高
	1606m-1508m


②设计范围

根据采矿权范围、储量核实范围，大兴石板箐煤矿生活区位于矿区东侧，与矿区范围直距100m，矿区东侧有一条企业自用皮带运输系统，设计将皮带运输两侧预留40m范围作为禁采安全保护范围，同时设计开采范围与煤矿生活区也保证了300m的安全保护距离，因此，设计开采矿区范围西侧矿体，露天境界面积0.0788km2，开采标高为1606m～1508m，开采深度98m。

表1.1-2  设计开采范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	采1
	2946847.70
	34445673.76

	采2
	2946847.70
	34445917.88

	采3
	2946655.52
	34445936.90

	采4
	2946601.99
	34445884.29

	采5
	2946564.10
	34445855.26

	采6
	2946512.29
	34445830.13

	采7
	2946601.69
	34445624.76

	设计开采面积
	0.0788km2

	开采标高
	1606m-1508m


③验收评价范围

本次安全设施验收评价的平面范围与设计的开采范围一致，故露天采场现状开采的验收垂直标高为：1606m至1586m。

1.2评价依据
1.2.1法律法规
1.2.1.1 国家法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号，2002年11月1日起施行；中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令第十八号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，自1993年5月1日起施行；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日起实施；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年11月1日起施行；由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2024年6月28日修订通过，自2024年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国道路交通安全法>等八部法律的决定》，2021年4月29日实施）；

《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[1989]第二十二号，2014年4月24日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议（中华人民共和国主席令[2014]第九号）修订，自2015年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第六十号，自2002年5月1日起施行；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）。

1.2.1.2 行政法规

（1）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

（2）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

（3）《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

（4）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（中华人民共和国国务院令[1993]第120号，根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》（国务院令第588号）修订）；

（6）《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行）；
（7）《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订；根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；

（8）《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布；自2011年7月1日起施行）；

（9）《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日；根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2014年7月29日起施行）；

（10）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）；

（11）《电力设施保护条例实施细则》（国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部令第8号，自1999年3月18日起施行；根据2011年6月30日国家发展和改革委员会令第10号修改；2023年12月26日，《国家发展改革委关于修改部分规章的决定》经第7次委务会议审议通过，其中《电力设施保护条例实施细则》被决定修改，自2024年3月1日起施行）。
1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号印发，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《国务院安委会办公室关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号，2010年8月27日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，根据2015年5月26日原国家安全生产监督管理总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（原安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号，2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；
《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原安监总管一〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日施行）；
《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲》（原安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全设施验收评价报告编写提纲，2016年5月30日发布》；
《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（原安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日施行）；
《安全生产责任保险实施办法》（原安监总办[2017]140号，自2018年1月1日起施行）；
《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日起施行）；

《国家安全监管总局 人力资源社会保障部  关于印发<注册安全工程师分类管理办法>的通知》（安监总人事〔2017〕118号，2017年11月2日施行）；
《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安全生产监督管理总局令第62号，根据原国家安全生产监督管理总局令第78号修改，自2020年7月1日起实施）；
《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；
《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；
《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日）；
《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通知》（矿安〔2023〕119号，2023年8月30日）

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）；

《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日)；

《应急管理部关于进一步加强安全评价机构监管的指导意见》（应急〔2023〕99号，2023年9月29日）；
《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日施行）；
《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；
《国家矿山安全监察局发布<关于印发
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《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）

《国家矿山安全监察局关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案>的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月14日）。
1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》（1994年6月2日云南省第八届人民代表大会常务委员会第七次会议通过，根据1997年12月3日发布的《云南省人民代表大会常务委员会关于修订15件地方性法规的决定》进行修正）；

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议（公告第58号）《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正）；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）；
《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；

《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）；

《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>的通知》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日）。

1.2.2标准规范

《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；
《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999，1999年2月1日施行）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日）；
《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；
《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；
《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2022，2022年11月08日实）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日施行)；
《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2010（2016年版），2010年12月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010；2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010；2011年10月1日）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016，2017-01-03）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017；2018年7月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011；2012年6月1日）；
《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014；2015年5月1日）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；
《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T2063-2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（KA∕T2075-2019，自2020年2月1日）；

《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》（AQ/T 9010-2019，2020年2月1日实施）；
《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007；2007年4月1日）；

《安全验收评价导则》（AQ8003-2007；2007年4月1日）。

1.2.3建设项目合法证明文件

（1）项目投资备案证；

（2）《营业执照》（统一社会信用代码：91530000784607053T）；

（3）《采矿许可证》（证号：C5307232011037140110331）；

（4）安全设施设计审查的批复

（5）基建工程停工和复工的申请批复。
1.2.4 建设项目技术资料
（1）《云南省华坪县众源矿业有限公司砂岩矿普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告（2018年）》（华坪县众源矿业有限公司，2018年10月）；

（2）《华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m³/a露天采矿工程初步设计（代可研）》（云南德成设计规划有限公司，2023年6月）；

（3）《华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m³/a露天采矿工程安全预评价报告》（辽宁诺诚安全科技有限公司，2023年7月4日）；

（4）《华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m³/a露天采矿工程安全设施设计》（云南德成设计规划有限公司，2023年8月）；

（5）《华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m³/a露天采矿工程施工总结报告》（云南麦扬工程技术有限公司，2024年9月10日）；

（6）《华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m³/a露天采矿工程监理工作总结》（四川伯庸建筑工程有限公司，2024年9月10日）；

（7）《华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿露天采矿工程试运行报告》（华新水泥（丽江）有限公司，2024年10月12日）；

（8）《华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m³/a露天采矿工程安全设施自查报告》（华新水泥（丽江）有限公司，2024年10月12日）。

1.2.5其他评价依据

（1）安全设施验收评价合同及委托书；

（2）《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

（3）《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1企业基本情况
华新水泥（丽江）有限公司成立于2005年11月10日，是一家有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：杨宏兵。华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿属于转型升级整合重组类矿山，采矿权人为华新水泥（丽江）有限公司，开采矿种为建筑用砂，开采方式为露天开采，生产规模为10万m³/a。

企业取得的主要证照信息如下：

。
2.1.2建设项目背景
。
2.1.3建设项目行政区划、地理位置及交通

华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿位于华坪县90°方向，平距约19km处，隶属云南省华坪县兴泉镇兴泉社区管辖。矿区范围地理坐标极值(1980西安坐标系)：东经：101°27′10″～101°27′25″；北纬：26°37′37″～26°37′51″。

矿区有约4km简易公路与格里坪至华坪公路(310省道)连接，至兴泉镇政府约5.4km，距华坪县城约30km，至丽江市政府公路里程为256km，至省府昆明公路里程为368km，公路四季畅通，交通条件方便。详见交通位置图2.1-1。
图2.1-1  交通位置图
2.1.4周边环境
华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿区周边地貌较平缓，矿界周边主要分布如下：

（1）华新水泥厂：位于矿权南侧，距离露天开采境界525m；

（2）G353国道：位于矿权南侧，距离露天开采境界1.4km，有进厂道路连通矿区以及水泥厂；

（3）皮带运输系统：为水泥厂自用皮带运输系统，位于矿区范围东侧，设计预留40m禁采保护范围，同时采取爆破安全措施，爆破影响可控；

（4）兴泉镇：位于矿区西南部，距离矿区约3km；

（5）煤矿生活区：大兴石板箐煤矿生活区位于矿区东侧，与矿区范围直距100m，设计预留300m禁采保护范围，同时采取爆破安全措施，爆破影响可控。

（6）村民农用仓库：有3间民用仓库位于矿区南部，仓库不住人。最近1间距离矿区约240m。

矿区采场周边300m范围内没有民房等建构筑物，矿区未在“四区”（城市规划区、风景名胜区、重要水源区、重要地质遗迹区）范围内，周边300m范围内无通讯设施、重要建筑物，周边1000m范围内没有铁路线及500m范围没有高压线，开采范围内无田地、无矿权争议等问题，矿区周边环境较为简单。

图2.1-2  周边环境示意图（红色为矿界，紫色为设计开采境界，蓝色为爆破警戒线）
2.2自然环境概况
2.2.1地形地貌
华新砂岩矿位于扬子准地台盐源丽江台缘坳褶皱带之华坪小区中部，矿区为单斜坡地貌，区域总体地势北高南低，区内最高点为矿区北东部山脊，海拔标高约1658m，最低点为矿区南西侧小冲沟处，海拔标高约1436m，相对高差约223m，属中山剥蚀地貌。

矿区山脉走向大致与区域构造线方向一致，呈北东向展布，矿山位于山脊中部，地形北高南低，矿区最高点为矿区内北部山脊，海拔标高约1604m，最低点为矿区南东角冲沟处，海拔标高约1502m，相对高差约102m，微地貌为单面斜坡，一般为10°～24°，区内沟谷发育，多为季节性冲沟。

矿区植被稀少多为杂草覆盖，偶见有灌木。
2.2.2气候
矿区属金沙江水系，地下水的补给来源主要为大气降水。该区位于水量贫乏的基岩裂隙水分布区，未见地下水出露，矿区内无地表水体及泉点，仅有2～3条短小冲沟向南流入邓家湾沟，再由邓家湾沟汇入金沙江。此区域沟谷仅在丰水期有水，其余时间为无水干旱。

矿区属于半干旱型亚热带气候，四季不明显，旱、雨季分明。矿区年温差小、日温差大，日照充足、太阳辐射强，气候垂直差异大。年平均气温19.8℃；年平均降雨量1061mm、无霜期303天。

2.2.3地震
矿区地处华坪-攀枝花东西向强震带内，强震少，震级最大5.9级。邻区安宁河南北向强震带，频度较高，震级最大6.7级，对本区有所波及。因此，在地震波的冲击下，陡崖和采场边坡可能发生边坡问题。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，矿区所在位置处地震动峰值加速度值为0.15g，反应谱特征周期0.45s，区域地壳稳定性属稳定区。

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)2016年版附录A.0.22划分，矿区所在位置抗震设防烈度不低于7度，设计基本地震加速度值不低于0.15g，设计分组为第三组。因此，矿山建设和开采均应按不低于7度设防。

2.2.4经济概况
华坪县隶属于云南省丽江市，位于云南省西北部的金沙江中段北岸，东接四川省攀枝花市，南望滇中楚雄，西通丽江，北与宁蒗县毗邻，是滇西入川的重要交通枢纽，总面积2200 km2。华坪县距省会昆明340km，距丽江市政府220km，距四川省攀枝花市中心62km。

华坪县辖4个镇和4个少数民族乡，2015年，全县常住总人口17.32万人，境内有26种民族。2015年，全县生产总值(GDP)完成31亿元，全县人均生产总值(GDP)达到18108元。

华坪境内矿产资源丰富，颇具开采价值的有煤炭、石灰石、铝矾土、石墨矿、白云石、花岗石等。高镁石灰石储量约150亿吨。华坪县水能资源十分丰富，境内有新庄河、乌木河两大河流，水电蕴藏量22.9万干瓦，可开发12.5万千瓦(不含金沙江经华坪段落的水能)。华坪县以独特的气候及优势的地理环境，成为云南省最大芒果生产县。

兴泉镇地处云南、四川两省交界处，位于华坪县城的东部，距华坪县城32公里，东与四川省攀枝花格里坪镇相邻，南与华坪石龙坝乡相邻，西与华坪县中心镇、船房乡相邻，北与四川省攀枝花市惠民乡接壤，是滇西北通往四川的窗口。兴泉镇以煤炭、建材产业为支柱产业，个体私营经济相对发达，农业以种植优质高产农作物和发展养殖畜禽作为农民增收的主要产业，发展特色农产业和高产、优质、高效、生态、安全农产品。重点发展烤烟、桃子、西瓜、冬早蔬菜、秋黄豆、冬洋芋、鲜玉米、竹子、花椒、蚕桑等优势产业，大力培育发展了新文村、兴泉村的养鸭产业，文乐村的葡萄种植产业，干箐康农牛羊养殖，新文和南阳养猪、养蚕产业。
2.3地质概况
本评价报告的地质概况依据华坪县众源矿业有限公司于2018年10月提交的《云南省华坪县众源矿业有限公司砂岩矿普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告（2018年）》进行叙述。

2.3.1矿区地质

2.3.1.1 矿区地质特征

一、地层

矿区地层简单，主要为三叠系上统大箐组下段（T3dq1）地层，但除在陡坡上或地形较低处出露外，大部分地段被第四系坡残积层（Qel+dl）覆盖，从新至老描述如下：

（1）第四系坡残积层（Qel+dl）

第四系坡残积层（Qel+dl）：分布于矿区冲沟斜坡地段，呈褐、棕褐色、灰黄色。由冲洪积物、残坡积物、碎石砂土、浮土及部分裂隙充填物组成。分选性较差，松散～稍密，层厚0.5～3.0m。与下伏三叠系上统大箐组下段（T3dq1）呈不整合接触。

（2）三叠系上统大箐组下段（T3dq1）

三叠系上统大箐组下段（T3dq1）：灰白色、黄白色、灰色、灰绿色含长石石英砂岩、长石石英砂岩、杂砂岩，夹少量灰绿、灰黑色薄层状砂质页岩、泥岩，岩层较缓，产状174~220°∠15~25°，单层厚度2～5m，矿区及附近出露长度大于600m，宽度大于300m，总体厚度大于200m，产出较为稳定。属浅湖泊沉积类型，是中生代最广泛凹陷的沉积，与下伏中泥盆统为假整合接触。该岩层为矿区赋矿层，岩层即矿体。

二、构造

（1）褶皱

华坪小区褶皱：白石岩为一短背斜，及其次级褶皱构造，核部由δo2（石英闪长岩）及Pt1（混合岩）组成的基底，翼部为Zb（灰岩），岩层倾角10°-50°不等，向两翼变缓，轴向320°-330°。华坪一带褶皱，尚较发育，轴向为北偏西，向斜核部为T3dq,背斜核部多为Zbd,部分轴面北东顷，甚至倒转。把关河一带为一向南凸出呈弧形分布的单斜层，倾角25°-45°，其上依次为灯影组、二叠系灰岩及玄武岩。本次工作区内褶皱面貌不甚清楚。

（2）断裂

矿区无构造断裂带，仅在矿区东北方向有四条断裂带：大滥坝近东西向断裂带、把关河北北西向断裂带、大水井北北东向断裂带、布德近南北向断裂带。断裂带距矿区较远，最近的大滥坝断裂带也有5公里远，所以对矿区没有影响。

三、岩浆岩

区域岩浆活动较不频繁，仅在把关河、大滥坝、狮子岩等地有零星的二叠系玄武岩出露，且范围不广。

2.3.1.2 矿体特征

矿体为区内三叠系上统大箐组下段（T3dq1）地层中，矿体出露北东高，西南低，呈单斜缓倾斜层状产出，产状174~220°∠15~25°，经野外调查，长石石英砂岩风化带平均厚度为3m左右。矿体直接出露于地表，露头良好，表面风化强；矿层之上有少量零星第四系残坡积粘土、粉砂质粘土分布，矿体下部未能完全控制。

2.3.1.3 矿石质量

本矿区砂矿为长石石英砂岩，灰白微带黄色，中-粗粒结构，厚层-块状构造，岩石中碎屑物主要为长石、石英及少量黑云母、白云母，填隙物为粘土质杂基（已绢云母化）。长石含量约40%，呈次棱角状晶粒，由于钠长石化、绢云母化、高岭土化等蚀变强烈只留下很少部分残余晶粒，粒径0.60mm-1.20mm。石英含量约40%，呈次棱角状，分选性差，与蚀变长石混生，具波状消光现象，粒径0.50mm-1.00mm。黑云母、白云母含量约8%，为片状，黑云母绿泥石化蚀变较强，晶粒具弯曲变形现象。粘土质含量约10%。

（1）矿石物质组成

根据《云南省华坪县众源矿业有限公司砂岩矿普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告（2018年》中对矿区的取样测试及区域资料，矿区矿石矿物成分主要为以长石、石英为主、少量云母、粘土质等矿物组成。

（2）矿石的物质成分

根据《云南省华坪县众源矿业有限公司砂岩矿普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告（2018年》中对矿区矿石化学采样分析，矿石的化学成分以SiO2为主，其次为CaO、MgO、K2O、Na2O等。

矿石的主要加工利用方向为普通建筑材料用碎石料，根据《矿产工业要求参考手册》对普通建筑材料用砂岩的要求及矿山历年开采利用情况，本矿山所采砂岩，其化学成分、所含杂质等都满足普通建筑材料用砂岩要求。

2.3.1.4 矿体（层）围岩和夹石

划定矿区范围内主要出露三叠系上统大箐组下段（T3dq1）地层，地层即为矿层，其质量和厚度较稳定，矿石的主要加工利用方向为普通建筑材料用碎石料，仅地表少量风化层及植被根系需清理，矿体无需剔除的围岩及夹石。

2.3.1.5 矿石物理力学性能

（1）矿石体重

2006年《云南省华坪县鑫源砂厂采石场矿产资源储量核实报告》（云丽国土资认储字[2006]023号） 矿区小体重测定成果数据2.63t/m³，《云南省华坪县税家林山沙厂建筑用砂矿矿山保有矿产资源储量核实报告》未进行小体重测定，但矿区砂岩矿岩性特征基本一致，故本次统一沿用2.63t/m³进行资源储量计算。

（2）矿石结构构造

矿山矿石主要为灰白微带黄色中-粗粒长石石英砂岩。

矿石结构为中-粗粒结构，厚层-块状构造。

2.3.1.6 矿石加工技术性能

矿山开采方式为露天开采。区内矿石完整性较好，力学性质和化学成份比较稳定，质地坚硬且性脆，易于破碎，机械破碎性较好，有利于现场加工，开采粉碎过筛后可直接提供给建筑行业使用，属易开采和加工的矿石。

2.3.2 矿床开采技术条件

2.3.2.1水文地质条件

（1）地形地貌

矿区位于扬子准地台盐源丽江台缘坳褶皱带之华坪小区中部，地貌上属于中山剥蚀地貌类型，总体地势北高南低，区内沟谷发育，多为季节性冲沟。矿区最高点为矿区内北部山脊，海拔标高约1606m，最低点为矿区南东角小冲沟处，海拔标高约1502m，相对高差约104m，矿区为单面斜坡地貌，地形坡度一般为10～24°。

（2）气候

气候属半干旱型亚热带气候，四季不明显，旱、雨季分明。矿区年温差小、日温差大，日照充足、太阳辐射强，气候垂直差异大。年平均气温19.8℃；年平均降雨量1061mm，区内降雨时间主要集中在6月至10月，11月～次年5月份为旱季，无霜期303天。

（3）地表水

矿区属金沙江水系，地下水的补给来源主要是大气降水。该区位于水量贫乏的基岩裂隙水分布区，未见地下水出露，矿区内无地表水体，仅有2～3条短小冲沟向南流入邓家湾沟，再由邓家湾沟汇入金沙江。此区域沟谷仅在丰水期有水，其余时间为无水干旱。

（4）含（隔）水层（组）特征

矿区出露地层简单，主要为三叠系上统大箐组下段（T3dq1）地层，但除在陡坡上或地形较低处砂岩出露外，小部分地段被第四系坡残积层（Qel+dl）覆盖，厚度较薄，矿区含水层主要以孔隙水为主，地层岩性含水层特征如下：

三叠系上统大箐组下段（T3dq1）：灰白色、黄白色、灰色、灰绿色含长石石英砂岩、长石石英砂岩、杂砂岩为主，夹少量灰绿、灰黑色砂质页岩、泥岩，单层厚度2～5m，总体厚度大于200m，砂质页岩、泥岩夹层较薄，受节理裂隙错断，总体岩层透水性强，富水性弱，补给来源于大气降水及孔隙水下渗。

（5）地下水及补、排关系

矿区属构造侵蚀地中山地貌，开采范围内无地表水体分布，地下水埋藏较深，地下水补给主要来源于大气降雨，沿岩石中的孔隙下渗。矿区采空区布置呈斜坡状，倾向与山坡一致，利于降雨自然排泄，矿区总体地势北高南低，为单面斜坡地貌，有利于地下水的径流和排泄。

矿区采场沿坡布置呈斜坡状，矿体倾向与山坡一致，主要水源补给为大气降雨，矿区内地形利于大气降水排泄。矿区内开采矿体全部位于潜水面之上，且矿区及周围未见地表水体及地下水出露，地下水对矿体基本无影响。综上，矿区水文地质条件类型属孔隙含水层为主的简单类型。

2.3.2.2工程地质条件

（1）工程岩组划分

矿区除在地形较低处分布少量第四系坡残积层（Qel+dl） 碎屑岩外，广泛出露的是三叠系上统大箐组下段（T3dq1）地层，岩性以长石石英砂岩为主。根据上述岩土体成因、岩体结构类型及力学强度，参照云地灾研［2006］2号文：云南省地质灾害研究会关于印发《一、二级建设项目地质灾害危险性评估报告审查规定》通知的相关规定进行工程地质岩组划分和描述，详见表2.3-1。

表2.3-1  矿区工程地质岩组及其特征表

	工程地质

岩组
	地层

代号
	工程地质特征
	地质灾害及主要岩土工程问题
	分布

范围

	编号
	名称
	
	
	
	

	①
	散体结构松散软弱岩组
	Qel+dl
	次生红粘土：呈褐、棕褐色、灰黄色，可塑～硬塑状态，厚度0～3m。
	土质结构松散，抗压强度低，稳定性差，力学性质相对较差， 遇水易崩解，分布面积较少，对矿床开采影响不大。
	地形低洼处

	②
	散体状结构松散软硬相间岩组
	T3dq1
	主要为黄白色、浅黄色、灰色的中～粗粒长石石英砂岩为主，结构松散，裂隙发育，单层厚度2～5m；砂岩局部含有砂泥质夹层，厚度小于10cm。
	砂岩结构松散，风化强烈，裂隙发育，其抗压、抗剪强度均较低，岩石稳固性较差，砂岩间存在砂泥质夹层，易夹层顺层滑动，矿山开采若边坡角过陡，易产生崩塌等地质灾害。
	矿区范围内广泛出露


（2）矿山开采过程中可能诱发的工程地质问题

采场边坡为岩土质边坡，边坡自然状态下处于稳定状态，矿体为强风化、微风化的中～粗粒长石石英砂岩，结构松散，风化裂隙发育，其抗压、抗剪强度均较低，岩石稳固性较差，矿山开采若边坡角过陡，边坡角过大或不利组合结构面时，可能产生小规模滑坡、崩塌灾害。

（3）矿区工程地质复杂程度评价

矿区和采矿活动有关的地层为松散结构岩组，岩土物理力学性质一般，其抗压、抗剪强度均较低，岩石稳固性较差，当边坡角过大或不利组合结构面时，可能产生小规模滑坡、崩塌灾害，故矿区工程地质条件复杂程度属中等类型。

2.3.2.3环境地质条件

（1）地震

矿区地处华坪-攀枝花东西向强震带内，强震少，震级最大5.9级。邻区安宁河南北向强震带，频度较高，震级最大6.7级，对本区有所波及。因此，在地震波的冲击下，陡崖和采场边坡可能发生边坡问题。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），矿区所在位置处地震动峰值加速度值为0.15g，反应谱特征周期0.45s，区域地壳稳定性属稳定区。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016年版附录A.0.22划分，矿区所在位置抗震设防烈度不低于7度，设计基本地震加速度值不低于0.15g，设计分组为第三组。因此，矿山建设和开采均应按不低于7度设防。

（2）地质灾害

通过调查，矿区及周边范围内目前无崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害；矿区开采最低标高（1508m）位于最低侵蚀基准面标高（1502m）之上，矿山建设不会引起当地地下水位下降而诱发地表变形产生地裂缝、塌陷等自然灾害；采场边坡为松散结构岩组构成的边坡稳定性一般，当边坡角过大或不利组合结构面时，可能产生小规模坍塌，崩塌灾害；因此，露采时，必须将采场边坡角控制在合理范围内，其次还须做好采场周边系统的地表截、排水和必要的边坡防护工作。

（3）有害有毒组分

根据区调报告，矿区内含矿地层及周围地层中化学组分稳定，没有影响人体健康的有害元素、放射性元素、有害气体。开采过程不会对周边空气、环境和水源造成污染。

（4）地表环境问题

矿区地表多属草地，矿山为露天开采，由于强风化岩石硬度小、块度低，不需用爆破开采，矿山开采造成大气局部的污染较少。开采过程中有粉尘及废石排放，固体废弃物一般就近堆于采场旁边或地势低凹处，部分用于回填公路。矿山距周围居民点较远，因此矿山开采对周围地区环境影响轻微。

（5）矿区环境地质条件综合评价

区内无现状地质灾害发育，区域地壳稳定，地质构造、水文地质条件简单，未发现崩塌、滑坡及泥石流等地质灾害。由于矿区采矿为露天开采，对地质环境和自然地貌景观、植被会形成一定程度的破坏，随着采矿规模的扩大，当边坡角过大或不利组合结构面时，可能产生小规模坍塌，崩塌灾害等不良地质现象，会对周围环境造成一定影响，另外，采矿生产过程会产生少量粉尘和噪声，对周围环境有轻微影响。综上所述，矿区地质环境属中等类型。

2.3.2.4结论

矿区采场沿坡布置呈斜坡状，矿体倾向与近似，主要水源补给为大气降雨，矿区内地形利于大气降水排泄。矿区内开采矿体全部位于潜水面之上，且矿区及周围未见地表水体及地下水出露，地下水对矿体基本无影响。综上，矿区水文地质条件属简单类型。

矿区和采矿活动有关的地层为松散结构岩组，岩土物理力学性质一般，当边坡角过大或不利组合结构面时，可能产生小规模滑坡、崩塌灾害，故矿区工程地质条件复杂程度属中等类型。

矿区周边无崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。含矿地层及周围地层中化学组分稳定，矿区地层中没有影响人体健康的有害元素、放射性元素、有害气体，矿山为露天开采，对地质环境和自然地貌景观、植被会形成一定程度的破坏，由于强风化岩石硬度小、块度低，不需用爆破开采，矿山开采造成大气局部的污染较少。开采过程中有粉尘及废石排放，固体废弃物一般就近堆于采场旁边或地势低凹处，部分用于回填公路。矿山距周围居民点较远，因此矿山开采对周围地区环境影响轻微。因此，矿区环境地质条件属中等类型。

综上所述，矿床采矿为露天开采，对地质环境和自然地貌景观会形成一定程度的破坏，随着采矿规模的扩大，当边坡角过大或不利组合结构面时，可能产生小规模滑坡、崩塌灾害等不良地质现象，会对周围环境造成一定影响，另外，采矿生产过程会产生少量粉尘和噪声，对周围环境有轻微影响。矿山在生产过程中应加强管理和环境保护，采矿结束后，矿山应做好废弃采场和达到最终开采境界的边坡进行回填、放坡、护坡覆土复垦等治理工作，并接受相关部门监督检查验收，使地质环境的破坏程度降到最低，达到矿山生态平衡。

因此，矿区开采技术条件属以工程地质和环境地质复合的中等类型（Ⅱ-4）。

2.4建设概况
图2.8-19  评价人员现场勘查照片

3安全设施符合性评价
本章主要采用安全符合性检查表法对各单元进行评价。评价主要依据《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、已批复的《安全设施设计》和《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》等有关安全法规、标准、规范的要求，结合采场实际情况；评价人员深入生产现场进行安全检查时，严格按检查表内容，逐项对照检查进行评价，对查出的不符合国家规范和标准要求的隐患，提出解决问题的建议，并根据现场检查的结果，按照符合、不符合给出结论，得出单元评价结果，通过对评价单元评价结果的综合评判，最终判断出该矿山采矿活动的安全评价结论。

针对该评价项目总图布置和生产特点，以及装置和物质特征划分评价单元，评价单元划分见评价单元划分表：

表3-1  评价单元划分表
	序号
	单元名称
	子单元

	1
	安全设施“三同时”程序
	

	2
	露天采场
	（1）露天采场子单元

	
	
	（2）爆破作业子单元

	
	
	（3）铲装作业子单元

	3
	采场防排水系统
	

	4
	矿岩运输系统
	

	5
	供配电与通讯系统
	

	6
	总平面布置
	

	7
	个体安全防护
	

	8
	安全标志
	

	9
	安全管理
	

	10
	重大生产安全事故隐患判定单元
	


安全评价方法是对系统的危险因素、危害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的方法。目前，已开发出数十种不同特点、不同适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价和定量安全评价。

根据该矿山的生产现状条件、各生产工艺及生产设备的特点，在具体评价中，我们采取符合各单元特点的评价方法进行评价，以此来反映整个矿山的安全条件的现状。

安全检查表分析（Safety Check List Analysis）是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。传统的安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患，其所列项目的差别很大，而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析的弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。

安全检查表内容编制的主要依据是：

1.有关标准、规程、规范及规定；

2.同类企业安全管理经验及国内外事故案例；

3.通过分析确定的危险部位及防范措施；

4.有关技术资料。

随时关注并采用新颁布的有关标准、规范和规定，正确地使用安全检查表分析将保证每个设备符合标准，而且可以识别出需进一步分析的区域。安全检查表分析是基于经验的方法，编制安全检查表的评价人员应当熟悉装置的操作、标准和规程，并从有关渠道（如内部标准、规范、行业指南等）选择合适的安全检查表，如果无法获得相关的安全检查表，评价人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料编制合适的安全检查表；所拟定的安全检查表应当是通过回答安全检查表所列的问题能够发现系统设计和操作的各个方面与有关标准不符的地方。使用标准的安全检查表对项目发展的各个阶段进行分析。换句话说，针对典型的行业和工艺，其安全检查表内容是一定的；但是，完整的安全检查表应当随着项目从一个阶段到下一个阶段不断完善，这样，安全检查表才能作为交流和控制的手段。

安全检查表分析包括三个步骤：

1.选择或拟定合适的安全检查表；

2.完成分析；

3.编制分析结果文件。

评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“符合”、“不符合”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将做出与标准或规范是否一致的结论。此外，安全检查表分析通常提出一系列的提高安全性的可能途径给管理者考虑。

3.1安全设施“三同时”程序
。

5.2 建设项目安全验收评价结论

华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿建设过程中严格履行了安全设施“三同时”程序，由有相应的资质单位对建设项目进行安全预评价、安全设施设计、安全设施验收评价，并按安全设施设计要求完成了安全设施的建设，建设程序符合要求。

经对华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿现场踏勘，查阅项目竣工图纸、施工总结报告、监理工作总结报告以及项目施工检查验收资料，对建设项目安全设施进行了符合性评价，认为华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m³/a露天采矿工程安全设施建设与丽江市应急管理局批复的《安全设施设计》一致，按照《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》露天矿山竣工验收表进行对照检查，共检查项目103项，其中不涉及项目9项，合格项目91项，不合格项目3项，检查项目不合格项比例为3÷94×100%≈3.19%，未超过5%，不合格项中没有否决项。

安全验收评价结论：华新水泥（丽江）有限公司华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m³/a露天采矿工程安全设施已按《安全设施设计》完成建设，符合安全设施验收的条件。

总之，安全生产是一个不断完善的动态过程，企业应按照本报告提出的对策措施建议进行整改完善。在今后的安全生产过程中，应根据安全生产条件的变化和国家法规的进一步要求，不断完善安全技术措施和管理措施，提升安全技术水平，防止生产安全事故的发生，切实保障人民生命和企业财产的安全。

6附件及附图

6.1附件

1、安全验收评价委托书

2、提供资料真实性承诺书

3、营业执照

4、采矿许可证

5、投资项目备案证

6、丽江市人民政府办公室关于印发非煤矿山转型升级实施方案的通知

7、安全生产管理机构设置文件

8、主要负责人、安全管理人员考核合格证及特种作业人员操作证

9、矿山专业技术人员任命文件

10、安全生产责任制、安全管理制度、操作规程封面、目录

11、安全预评价资质、扉页

12、初步设计和安全设施设计的扉页、资质

13、安全设施设计审查的批复

14、基建工程停工及复工的批复

15、应急预案封面、备案登记表及演练记录
16、爆破施工合同、爆破设计节选及部分爆破记录
17、工伤保险和安全生产责任险缴纳凭证

18、云南省矿山抢险救援协议书
19、部分安全生产管理台账记录

20、施工总结报告

21、监理工程总结

22、试运行报告

23、安全设施自查报告

24、《安全生产行政执法文书 责令限期整改指令书》（丽）应急责改﹝2024﹞FM 11号
25、主要存在问题整改回复

6.2附图

1、总平面布置竣工图
2、开拓运输系统基建竣工图
3、防排水系统竣工图
4、运输道路纵剖图
5、（基建平台位置）剖面图

6、供配电系统竣工图
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