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前  言

姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场采矿权人为姚安县城镇投资开发有限公司，开采矿种为建筑用砂岩，开采方式为露天开采，生产规模为30万t/a。本次评价项目是对姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场30万t/a露天采矿工程进行安全预评价。

该矿山是为了满足昆楚大高速公路复线（姚安段）建筑用砂石料而设立的新建矿山，姚安县自然资源局于2021年8月委托云南省有色地质局楚雄勘查院开展姚安县太平镇王家咀石料场采矿权资源储量核实工作，进行矿区范围划定后公开挂牌出让该矿权，该矿权由姚安县城镇投资开发有限公司拍卖取得。

姚安县城镇投资开发有限公司于2023年12月01日取得最新采矿许可证，证号为C5323002023127150155997，开采矿种为建筑用砂岩，开采方式为露天开采，生产规模为30万t/a，有效期限,自2023年12月01日至2036年12月01日，矿区面积为0.0739km2，开采深度为2251m~2068m，采矿权范围由6个拐点圈定。
根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原安监总局令[2010]36号，原安监总局令[2015]77号修订）等有关规定，该项目属于新建项目，需依法完善建设项目安全设施的“三同时”手续。2023年12月，姚安县城镇投资开发有限公司委托河南省冶金规划设计研究院有限责任公司编制了《姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场30万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》。姚安县城镇投资开发有限公司于2024年1月委托辽宁诺诚安全科技有限公司承担姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场30万t/a露天采矿工程的安全预评价工作。

在接受姚安县城镇投资开发有限公司的委托之后，我公司立即组成安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作。在系统调查分析的基础上，对照国家或行业有关安全法律法规、标准和规范，对该项目初步设计的可行性及项目涉及的危险、有害因素进行了分析评价，采用可靠、适用的评价方法对该矿山进行安全预评价，提出了相应的安全对策措施，得出了评价结论。依据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）的要求，于2024年4月份编制了《姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场30万t/a露天采矿工程安全预评价报告》。

在该项目的安全预评价过程中得到了姚安县城镇投资开发有限公司等有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢。
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1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象

根据《姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场30万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》和《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）等有关法律法规的规定，本次评价对象为姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场30万t/a露天采矿工程建设项目。

1.1.2评价范围

本次安全预评价范围的确定包含安全评价空间范围和评价的项目系统范围两部分内容。

1.1.2.1 空间范围

本次安全预评价的空间范围是根据姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场的矿区范围和《姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场30万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》设计范围确定的。

①姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场矿区范围

采矿许可证允许开采范围由6个拐点圈定，采矿权范围0.0739km2，开采标高为2251m～2068m，开采深度183m，矿区范围坐标见表1.1-1。
表1.1-1  矿区范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	矿1
	2816084.84
	34420704.89 

	矿2
	2816064.19
	34420871.34 

	矿3
	2815751.17
	34420792.95 

	矿4
	2815614.60 
	34420851.24 

	矿5
	2815587.78
	34420701.29 

	矿6
	2815725.03
	34420647.85 

	矿区面积
	0.0739km2

	开采标高
	2251m～2068m


②本项目初步设计（代可研）的设计范围

根据采矿许可证证载范围以及矿区现状，设计矿山开采范围为矿区全部范围，开采标高为采矿许可证证载标高，即2251~2068m。
③本次安全预评价空间范围

本次安全预评价的空间范围与初步设计（代可研）的设计范围一致。

1.1.2.2 项目系统范围

本次安全预评价根据《姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场30万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》确定的露天开采系统开展评价工作。评价工作以露天开采生产工艺为主线，以安全设施（包括基本安全设施和专用安全设施）为重点的安全评价。本次安全预评价范围包括姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场30万t/a露天采矿工程总平面布置、开拓运输、供配电、防排水及安全管理等方面的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本工程的油类存储、消防、加工系统、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。
1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1 国家法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令十三号，2014年12月1日起施行；中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令十八号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日起实施；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令六十九号，2007年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国道路交通安全法>等八部法律的决定》，2021年4月29日实施）；

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2014年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号，2011年12月31日中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》通过；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）。

1.2.1.2 行政法规

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日起施行）；

《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行）；

《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订;根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；

《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布，自2011年7月1日起施行）；

《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订，2014年7月29日起施行）；

《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。

1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《国务院安委会办公室关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号，2010年8月27日实施）；

《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（原国家安全生产监督管理总局令第39号，国家安全生产监督管理总局令第78号修改，2011年7月1日起施行）；
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，自2009年6月8日起实施；原国家安全生产监管总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号，2013年8月29日原国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日原国家安全监管总局令第80号第二次修正，2015年7月1日施行）；

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日施行)；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（安监总管—〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》（安监总管一〔2023〕147号，2023年11月14日施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲，2016年5月30日》；

《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日）；

《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）；

《安全生产责任保险实施办法》（安监总办[2017]140号，自2018年1月1日起施行）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；
《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日施行）；
《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（2023年9月6日）；
《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）。

1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》（1994年6月2日云南省第八届人民代表大会常务委员会第七次会议通过，根据1997年12月3日发布的《云南省人民代表大会常务委员会关于修订15件地方性法规的决定》进行修正）；

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议（公告第58号）《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正）；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局、云南省财政厅<关于取消企业安全生产风险抵押金的通知>》（原云安监管〔2017〕18号，自2017年4月1日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）

《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）
《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）。

1.2.2 标准规范
《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016；2017年01月03日实施）；
《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999，1999年2月1日）；

《工作场所有害因素职业接触限值》第1部分：化学有害因素（GBZ2.1-2019，2020年4月1日）；

《工作场所有害因素职业接触限值》第2部分：物理因素（GBZ2.2-2007，2007年11月1日）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005；2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2022，2022年11月08日）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日)；

《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2010（2016年版），2010年12月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010，2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017，2018年7月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011，2012年6月1日）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014，2015年5月1日）；

《金属露天矿工程施工及验收标准》（GB/T51360-2019，2020年4月1日）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；

《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005，2025年5月1日）；

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，自2011年5月1日）；

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》（AQ2056-2016，自2017年3月1日）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ/T2063-2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（AQ∕T2075-2019，自2020年2月1日）；

《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日实施）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日）；

《安全预评价导则》（AQ8002-2007，2007年4月1日）。

1.2.3建设项目合法性文件

投资备案证；
营业执照（统一社会信用代码：915323256736322649）；
采矿许可证（证号：C5323002023127150155997）；
《云南省姚安县太平镇王家咀石场普通建筑材料用砂岩矿勘查地质报告》评审意见书（云楚金储评字〔2021〕04号）。
1.2.4建设项目技术文件

《云南省姚安县太平镇王家咀石场普通建筑材料用砂岩矿勘查地质报告》（云南省有色地质局楚雄勘察院，2021年12月）；

《姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场30万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》（河南省冶金规划设计研究院有限责任公司，2023年12月）。

1.2.5其它评价依据

安全预评价委托书；

提供资料真实性承诺书；

《采矿工程设计手册》，煤炭工业出版社，2003；

《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001；

《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1建设单位简介

姚安县城镇投资开发有限公司成立于2008年05月08日，是一家有限责任公司（国有独资），法定代表人：吴洪亮，住所位于云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇府前街88号。

姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场为新建矿山，是为了满足昆楚大高速公路复线（姚安段）建筑用砂石料而设立的新建矿山，姚安县自然资源局于2021年8月委托云南省有色地质局楚雄勘查院开展该矿山采矿权资源储量核实工作，进行矿区范围划定后公开挂牌出让该矿权，该矿权由姚安县城镇投资开发有限公司拍卖取得。

企业取得的主要证照信息如下：
一、营业执照

2.1.2矿区地理位置及交通

姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场位于姚安县太平镇王家咀村东北方向约1km处，隶属姚安县太平镇陈家村委会管辖。矿权范围由6个拐点坐标组成，地理坐标：东经101°07′25″～101°07′28″，北纬25°15′51″～25°15′57″，中心地理坐标：东经101°12′43″，北纬25°26′50″。

矿区紧邻古山寺至陈家的陈家线乡村公路，直线距离约1.2km，矿区至姚安县城公路里程约16km，姚安至楚雄公路里程约76km，姚安至昆明公路里程约266km，交通运输较为方便。详见交通位置图2.1-1。

图2.1-1  交通位置图
2.1.3建设项目背景
该矿山是为了满足昆楚大高速公路复线（姚安段）建筑用砂石料而设立的新建矿山，以往未做过相关设计。
姚安县自然资源局于2021年8月委托云南省有色地质局楚雄勘查院开展姚安县太平镇王家咀石料场采矿权资源储量核实工作，进行矿区范围划定后公开挂牌出让该矿权，该矿权由姚安县城镇投资开发有限公司拍卖取得。

姚安县城镇投资开发有限公司于2023年12月01日取得最新采矿许可证，证号为C5323002023127150155997，开采矿种为建筑用砂岩，开采方式为露天开采，生产规模为30万t/a，有效期限，自2023年12月01日至2036年12月01日，矿区面积为0.0739km2，开采深度为2251m~2068m，采矿权范围由6个拐点圈定。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令[2010]36号，安监总局令[2015]77号修订）等有关规定，该项目属于新建项目，需依法完善建设项目安全设施的“三同时”手续。2023年12月，姚安县城镇投资开发有限公司委托河南省冶金规划设计研究院有限责任公司编制了《姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场30万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》。姚安县城镇投资开发有限公司于2024年1月委托辽宁诺诚安全科技有限公司依据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》的要求，为该企业生产指导及申请办理新的安全生产许可证而编制《姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场30万t/a露天采矿工程安全预评价报告》，专属委托方使用。

2.1.4矿山周边情况

矿区东面及东北面有光伏发电板、破碎加工区、办公生活区和连接外部的村道；东面最近村庄为老葛冲，西面最近村庄为杨官庄，西南面最近村庄为王家咀，南侧有一条机耕道路连接矿区，其余方向均为荒山。矿区周边设施与开采境界最小距离详见表2.1-1。

矿区周边关系简单，300m范围内无民房及重要工业设施等，区内无珍稀动植物分布，人烟相对稀少，区内不属于文物保护区和旅游区。矿区范围内无村寨。矿区周边1000m范围内没有铁路。

表2.1-1  矿区周边设施与开采境界最小距离表

	方位
	周边设施或建筑
	与开采境界最小距离（m）
	备注

	东侧
	破碎站
	281
	

	
	办公生活区
	317
	

	
	光伏发电板
	371
	

	
	村道
	457
	

	
	老葛冲
	1650
	

	西侧
	杨官庄
	1100
	

	
	王家咀
	950
	


图2.1-2  周边环境示意图（紫色为矿界）

2.2自然环境概况
（1）地形地貌
矿区属于构造剥蚀低中山地貌斜坡地形，总体地形南北两边高、中间低，最高点为矿权范围北东侧的山脊，海拔为2260.61m，最低点在矿区南西侧沟谷中，海拔标高为2039.5m，相对高差221.11m，地形起伏变化较大，地面自然坡度20～40°，山顶部位较平缓，山脊两侧较陡，中部发育一条北东-南西向山箐。地表植被主要为低矮松树和阔叶乔木，有少量杂草及低矮灌木丛，植被较发育，部分基岩裸露。地形地貌复杂程度属中等类型。

（2）水文条件

矿区地形总体南北两边高、中间低，最高点为矿权范围北东侧的山脊，海拔为2260.61m，最低点在矿区南西侧标水箐中，海拔标高为2039.5m（最低侵蚀基准面），相对高差221.11m，构造剥蚀低中山地貌斜坡地形。

矿区雨季标水箐内水量一般，旱季基本断流，属季节性冲沟，标水箐水流由东向西径流。矿权范围北西侧直线距离约1.6km低凹沟谷处为杨官庄水库，标水箐南西侧直线距离170m处有一个当地居民修建的水塘；高程均低于矿权最低开采标高。

（3）气候条件

姚安年平均降雨量为767.5毫米，一年之内，干湿二季界限分明，11月至次年4月为干季，降雨量占全年9%；5至10月为雨季，降雨量占全年91%，且海拔越高，降雨越多，海拔越低，降雨越少。矿区属亚热带高原季风气候，冬干夏湿，气候温和，夏无酷暑，冬无严寒，四季如春，年平均气温14.2℃，全年日照时数2500小时，无霜期约285天，年平均降雨量为813.5mm。

（4）地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010（2016局部修订版）），矿区所在位置属地震基本烈度7度区第三组，地震动峰值加速度0.15g，反应谱特征周期0.45s；根据1：100万《云南省区域地壳稳定性评价》资料，矿山处于区域次不稳定区。

（5）区域经济概况

姚安居云南省中北部，楚雄彝族自治州西北部，总面积1803平方公里。东临本州牟定县、南华县，北接大姚县，西与省内大理白族自治州祥云县隔一泡江相望。北距四川攀枝花220公里，南至南华47公里，即与320国道线相接。距省会昆明269公里，距州府鹿城镇84公里。边界线总长275公里。姚安县境内水资源丰富，水库库容量1.19亿立方米，蓄水量1亿立方米以上，水利化程度达到78.1%。姚安县野生种植植物、菌类、粮食作物、经济作物、蔬菜、药材、水果品种繁多。三角糯米、山药、百合、菖河蜂蜜、藕粉、乳鸽、套肠、茯苓、天然野生食用菌、山菜等地方特产众多。矿产资源丰富，主要有金、银、铜、铁、铅锌、钾、硫和国内稀有的紫蓝长绒石棉矿等。2019年，全县实现地区生产总值65.68亿元，按可比价格计算，比上年同期增长10.6%,比年初人代会确定10.5%的增长目标高0.1个百分点，圆满实现了年初县人代确定的经济发展目标。全县人均GDP达31939元，增长10.2%。非公经济增加值31.05亿元，增长11.4%，占全县经济总量的47.3%。

姚安县太平镇位于姚安县南部，距省会昆明196公里，离州府楚雄市64公里，到县城有14公里。太平镇辖白石地、太平、陈家、老街、各苴5个村委会、54个自然村，83个村民小组。辖区总户数2915户，总人口9763人。居民以彝族、汉族为主，杂居少数回族、苗族、白族、傈僳族等少数民族，多从事农业生产。农产以种植水稻、玉米、烤烟为主，基本可以自给自足，经济作物以柿子、大蒜为主。

2020年，太平镇实现一般公共预算收入800.08万元，同比增长53.57%，完成规模以上工业总产值2349万元，同比增长7.8%，完成规模以上固定资产投资2.45亿元，同比增长13.95%，落地招商引资项目3个，到位招商引资资金2.1亿元，完成向上争取资金148.22万元。
2.3建设项目地质概况

本评价报告的地质资料依据云南省有色地质局楚雄勘查院于2021年10月提交的《云南省姚安县太平镇王家咀石场普通建筑材料用砂岩矿勘查地质报告》进行叙述。

2.3.1区域地质

2.3.1.1 区域地层

区域出露地层主要有新生界第四系全新统（Qh）、中生界白垩系上统江底河组（K2j）、中生界白垩系上统马头山组（K2m）、中生界白垩系下统普昌河组（K1p）、中生界白垩系下统高丰寺组（K1g），地层岩性由老至新略述如下：

（1）中生界白垩系下统高丰寺组（K1g）：呈近北西—南东向带状分布，岩性为灰色、褐灰色、浅灰色中厚层至块状中—细粒砂岩为主，局部夹泥岩、砂质泥岩、粉砂岩薄层或透镜体，底部见浅色、紫色泥质复矿砾石透镜体或薄层。区域地层厚度262.60—666.80m。与下伏地层呈整合接触。

（2）中生界白垩系下统普昌河组（K1p）：呈近北西—南东向带状分布。上段岩性为灰黄色、紫灰色中厚层状含砾砂岩、粉砂岩，局部见膏状结晶；下段岩性为紫色、紫红色中厚层状泥岩夹细粒长石砂岩为主，局部夹紫红色砂岩、粉砂岩层或透镜体；区域地层厚度212.30～865.60m。与下伏地层为整合接触。

（3）中生界白垩系上统马头山组（K2m）：呈近北西～南东向带状分布，岩性为紫色、紫红色中厚层块状中～细粒长石砂岩为主，局部夹紫红色泥岩、砂质泥岩、粉砂岩薄层或透镜体，偶见浅色、紫色泥质、粉砂质小砾石（砾岩）透镜体或薄层。区域地层厚度约271.70m，与下伏地层呈假整合接触。

（4）中生界白垩系上统江底河组（K2j）：岩性为紫红色、黄色、灰绿色泥岩、砂质泥岩夹粉砂岩及泥灰岩，紫红色厚层状泥岩夹粉砂岩、泥质细砂岩及黄色泥岩。区域厚度约0～770.5m。

（5）新生界第四系全新统（Qh）：岩性为洪积、冲积砂砾石、砂质粘土、紫红色粘土、粘土夹泥炭层。区域厚度约0～50m。

2.3.1.2 区域构造

矿区区域地质构造处于扬子准地台康滇地轴姚安凹断褶束区，弥兴镇紧密褶皱束东侧，主要构造线方向呈北西向延伸。

弥兴镇紧密褶皱组以陡倾斜、紧密长轴褶皱为主，局部有向西的倒转构造存在，褶皱一般不对称，西陡东缓，倾角40～65°，该褶皱组内已知的断层不多，规模不大，以北西向为主。矿区区域构造位于弥兴镇紧密褶皱束东侧，矿区附近主要断层为阿别拉断层及不知名断层F1、F2，阿别拉断层位于矿区北西侧，走向约296°，倾向南西，延伸长约14km，断层性质为正断层；F1断层位于矿区北西侧，F2为一推测断层，位于矿区东侧。上述断层距离矿区均较远，断层对矿山开采影响不大。

2.3.2矿区地质

2.3.2.1 地层

矿区位于弥溪镇紧密褶皱束不知名向斜的东翼，区内岩层发生了倒转。出露地层主要为中生界白垩系上统马头山组（K2m）、江底河组下段（K2j1）和中生界白垩系下统普昌河组（K1p）。山顶及山箐低凹处零星分布有少量新生界第四系残坡积层（Q4el+dl）。由老到新叙述如下：

（1）中生界白垩系下统普昌河组（K1p）

分布于矿区西侧呈大面积出露，地层呈层状产出，产状260°∠61°。岩性为紫色、紫红色中厚层状泥岩、砂质泥岩，局部夹紫红色砂岩、粉砂岩层或透镜体。地表岩体风化较强，裂隙较发育，部分岩体呈块状散落地表。矿区出露长度大于800m、宽度大于200m，厚度＞135m。

（2）中生界白垩系上统马头山组（K2m）

连续、稳定分布于矿区中部，近南北向呈层状产出，地层产状260°∠61°。岩性以浅灰、灰紫色中-厚层状细-中粗粒长石石英砂岩为主（局部含砾），局部夹紫红色细砂岩和粉砂质泥岩。节理裂隙发育，主要发育陡倾角节理。矿区开采矿体为该段地层中的砂岩，矿体整体上连续性较好。据钻孔揭露，全～强风化层厚度0～5m，地表和沟谷中风化强烈，往深部岩石风化变弱，钻孔揭露矿体最大厚度148.24m。矿区出露长度大于800m、宽度145—205m、厚度133—188m。与下伏地层呈假整合接触；与下伏地层的接触面上见0.7—0.8m厚的砾石，砾石磨圆度好，砾径在1×1cm—3×4cm之间。矿权开采矿体主要位于马头山组（K2m）浅灰、灰紫长石石英砂岩和紫红色细砂岩层中。施工的钻孔ZK007和ZK003揭露了紫红色粉砂质泥岩无法利用，勘查工作中作为夹石进行剔除。

（3）中生界白垩系上统江底河组下段（K2j1）

分布于矿区东侧及其外围呈大面积出露，近南北向呈层状产出，产状260°∠61°。岩性为紫红色厚层状泥岩夹泥质粉砂岩、细砂岩及黄色泥岩，出露长度大于800m、宽度大于300m、厚度大于230m ，与下伏地层呈整合接触。

（4）第四系残坡积层（Q4el+dl）

分布于矿区地表、低凹处及山箐中。为灰白色、褐黄色粘土、砂，含少量碎石、块石及植物根系，碎石、块石成分主要为全风化—强风化砂岩及泥岩，据钻孔揭露，全～强风化层厚度0～5m，地表和沟谷中风化强烈。碎石粒径1～10cm，与下伏地层呈不整合接触。勘查工作中作为剥离量估算。

2.3.2.2 构造

矿区处于弥溪镇紧密褶皱束不知名向斜的东翼，地质构造简单，范围内无大的断裂通过，岩层呈南西倾的单斜层状产出。岩层节理、裂隙发育，为区内主要的构造形式。据野外实地调查，可见两组节理裂隙发育：一组为108°∠24°，3～6条/m，为主要裂隙，延伸1～2m，为压扭—张性节理，呈微张～闭合状，断续有少量钙质或泥质充填。二另一组为355°∠84°，2～11条/m，延伸2～3 m，裂面粗糙，张开2～5mm，锯齿状延伸，呈闭合状。两组节理交叉形成“X”型共轭节理构造。

2.3.3矿体地质特征

2.3.3.1 矿体特征

矿体赋存于中生界白垩系上统马头山组（K2m）地层中，地层即为矿层，矿体呈层状产出，产状260°∠61°，岩性为灰紫色中-厚层状细-中粗粒长石石英砂岩（局部含砾）及紫红色细砂岩，矿体分布稳定，连续性好。经钻孔揭露，矿体夹有紫红色粉砂质泥岩夹层，夹层厚约0-5.5m，敲击易碎，主要位于矿区北部，需剥离，作为剥离层圈定。

矿区开采境界范围内，矿体出露长度约480米、宽度141—160m、厚度128—147m，在开采标高2251～2068m内均有分布。岩石节理裂隙较发育，出露浅表的岩石呈强风化，局部呈碎块状散落地表。

矿体上覆第四系残坡积层，厚度不均，经钻孔揭露，部分厚度较厚作为剥离层圈定。矿区砂岩矿赋存于中生界白垩系上统马头山组（K2m）地层中，呈层状产出，属沉积型砂岩矿床。

2.3.3.2 矿物组成与结构构造

岩石主要由碎屑颗粒及填隙物组成。碎屑成分主要为石英、长石和暗色矿物，粒度0.06-0.5mm，含量约为90%；石英呈次棱角状-次圆状，多为单晶石英，多晶石英碎屑状，大多具次生加大边；长石呈次棱角状-次圆状，大多泥化、绢云母化，晶体混浊；暗色矿物呈次棱角状，大多暗化，与石英、长石等混杂分布。颗粒支撑，孔隙式胶结。胶结物为硅质和铁泥质，隐晶质的铁泥质呈薄膜状包裹碎屑颗粒。根据本次采样岩矿鉴定报告结果，岩矿鉴定为长石石英砂岩。

2.3.3.3 矿石化学成分

2021年10月25日采样送至云南省有色地质局测试中心，经检测报告分析，CaO含量5.63%； MgO含量0.29%；K2O含量0.54%；Na2O含量1.42%；SiO2含量71.64%；Al2O3含量4.24%；TFe2O3含量1.64%；SO3含量0.089-0.92%，平均0.31%；P2O5含量0.041%；Cl含量＜0.02%；TiO2含量0.33%。

2.3.3.4 矿石风（氧）化特征

通过钻孔的揭露情况，矿区范围内出露的矿石表层呈强风化状，易碎，节理裂隙较发育。根据地表调查及工程揭露情况，推测本区矿石由地表向深部风化程度呈强风化-中等风化-弱风化-新鲜趋势，地表呈现全风化。

2.3.3.5 矿石类型和品级
矿区矿石自然类型为长石石英砂岩，矿石状态稳定，无放射性元素和有害组分。饱和抗压强度平均值为59.02Mpa，压碎指标平均值为7.6%，坚固指标平均值为11%，吸水率平均值为0.86%。基本符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650—2020）中I类粗集料技术要求。

2.3.3.6 矿体（层）围岩和夹石

围岩：矿区矿床类型为沉积型砂岩矿，赋存于中生界白垩系上统马头山组（K2m）中，受区域构造影响，矿区地层发生了倒转，矿体顶板为中生界白垩系下统（K1p）紫红色中至厚层状泥岩；底板为中生界白垩系上统马江底河组下段（K2j1）紫红的泥岩。

夹石：矿体夹石为中生界白垩系上统马头山组（K2m）紫红色粉砂质泥岩。分布于矿区范围北部，经钻孔揭露，夹层厚约0-5.5m，敲击易碎，主要由碎屑颗粒及填隙物组成，碎屑矿物呈棱角状分布在粘土矿物之间。其中粘土矿物约60%、石英约20%，方解石约20%。
2.3.3.7 共（伴）生矿产

根据现场勘查及相关工程，矿区范围内矿石主要为砂岩，无其它有用矿物，故该矿床无伴生矿产。

2.3.3.8 矿石加工技术性能

矿区内矿石易于开采，加工工艺简单。采矿工艺流程为：生产工艺流程为：矿体顶部浮土杂草清理→工作面潜孔钻机钻孔→露天中深孔台阶爆破→挖掘机或装载机铲装→汽车运输→破碎→成品→装车外运销售。总体上本区矿石质量及加工性能均较好，易于破碎和加工成不同粒级的建筑用碎石料、混合料，可广泛用作建筑石料。
2.3.4开采技术条件

2.3.4.1水文地质条件

一、区域水文地质概况
（1）自然地理概况

地形地貌：矿区属于构造剥蚀低中山地貌斜坡地形，总体地形南北两边高、中间低，最高点为矿权范围北东侧的山脊，海拔为2260.61m，最低点在矿区南西侧沟谷中，海拔标高为2039.5m（为当地最低侵蚀基准面），相对高差221.11m，地形起伏变化较大，地面自然坡度20～40°，山顶部位较平缓，山脊两侧较陡，中部发育一条北东-南西向主要冲沟。地表植被主要为低矮松树和阔叶乔木，有少量杂草及低矮灌木丛，植被较发育，部分基岩裸露。地形地貌复杂程度属中等类型。

地表水：矿区内发育一条北东-南西向山箐，雨季冲箐内水量一般，旱季基本断流，属季节性冲沟，冲沟水流由北东向南西径流。矿权范围北西侧直线距离约1.6km低凹沟谷处为杨官庄水库，南西侧直线距离170m处低凹沟谷中有一个当地居民修建的水塘，高程均低于矿权最低开采标高。有利于地表水的自然排泄，地表水沿斜坡向下径流，汇入箐沟，向西流出，采区内地表水流自主排泄。除此之外未见其他地表水体。

（2）区域含、隔水层

第四系松散堆积层孔隙含水层：由碎石粉土组成，在矿区斜坡表面、低凹处零星分布，厚度0～5米。该类地下水含水层以孔隙、颗粒之间为赋水空间，均匀性较好。含水层富水性受岩性控制明显，粘性土孔隙度较大，但连通性较差，不利于地下水的赋存和运移，易成为地下水的相对隔水层。富水性弱。主要接受大气降水补给，大气降水大部分顺坡流入低凹地带的沟谷中,少部分渗入地下补给地下水。

碎屑岩裂隙水：赋存于中生界白垩系上统江底河组下段（K1g）紫红色泥岩、细砂岩和白垩系上统马头山组（K2m）灰白色、紫灰色中厚-厚层状细-中粒长石石英砂岩（局部含砾）中，根据1：20万大姚幅水文地质图，该砂岩地下水径流模数0.7-4.5L/S.km2，水量丰富，富水性强。泥岩为相对隔水层，富水性弱。岩体节理裂隙较发育，地下水主要赋存于岩石浅层风化裂隙中，地下水的赋存深度及水量大小与岩石发育裂隙的延深长度及裂隙发育程度相关。

（3）区域水文地质条件

区域内水文地质条件较简单，主要受岩性、地貌、气象等因素影响，其次构造对地下水的运移和富集有一定的制约或影响。

根据含水层岩性、地下水赋存条件、特征等分析，区域内含水地质单元主要为松散堆积层孔隙含水层和碎屑岩裂隙水，其中第四系全松散堆积层孔隙含水层结构松散，富水性弱，易于地势低洼处排泄，其余岩层多呈致密结构，裂隙闭合且填充性较好，富水性弱。

地貌主要控制了地表水的补给、径流及排泄条件，区内为大面积斜坡地形，坡度较陡，径流途径短、排泄快、动态变化大。

二、区域水文地质条件

矿区总体地形南北两边高、中间低，最高点为矿权范围北东侧的山脊，海拔为2260.61m，最低点在矿区南西侧沟谷中，海拔标高为2039.5m（为当地最低侵蚀基准面），相对高差221.11m，地形起伏变化较大，地面自然坡度20～40°，山顶部位较平缓，山脊两侧较陡，中部发育一条北东-南西向山箐。矿区开采标高为2251～2068m，查明资源量全在当地最低侵蚀基准面之上。

三、岩（矿）层的富水性
地表第四系残坡积层松散，透水性强，地下水易向低处径流排泄，旱季一般不含潜水。箐沟主要接受降雨补给及斜坡区径流补给，透水性强，区内地下水水力坡度平缓，径流缓慢，水位稳定，动态变化不大。下伏富水性中等，透水性弱～中等，分布较均匀，地下水主要沿砂岩裂隙运动，连通性较好，地下水较为稳定。

四、地表水特征

矿区雨季标水箐内水量一般，旱季基本断流，属季节性冲沟，标水箐水流由北东向南西径流。矿权范围北西侧直线距离约1.6km低凹沟谷处为杨官庄水库，标水箐南西侧直线距离170m处有一个当地居民修建的水塘。高程均低于矿权最低开采标高，有利于地表水的自然排泄。除此之外未见其他地表水体，调查期间未见水流，雨季时方有雨水流经。地表水对采坑影响小。

五、地下水动态及其补给、径流与排泄
根据地下水赋存条件、水理性质和水力特征，区内各类型地下水均没有构成独立的水文地质单元，其补给、径流、排泄条件均与区外含水层（组）相连。矿区地下水可分为第四系松散堆积层孔隙含水层、碎屑岩裂隙水两种类型，其特征如下：

第四系松散堆积层孔隙含水层：由碎石粉土组成，在矿区斜坡表面、低凹处零星分布，厚度0～5米。该类地下水含水层以孔隙、颗粒之间为赋水空间，均匀性较好。含水层富水性受岩性控制明显，粘性土孔隙度较大，但连通性较差，不利于地下水的赋存和运移，易成为地下水的相对隔水层。富水性弱。主要接受大气降水补给，大气降水大部分顺坡流入低凹地带的沟谷中,少部分渗入地下补给地下水。

碎屑岩裂隙水：赋存于中生界白垩系上统江底河组下段（K1g）紫红色泥岩、细砂岩和白垩系上统马头山组（K2m）灰白色、紫灰色中厚-厚层状细-中粒长石石英砂岩（局部含砾）中，根据1：20万大姚幅水文地质图，该砂岩地下水径流模数0.7-4.5L/S.km2，水量丰富，富水性强。泥岩为相对隔水层，富水性弱。岩体节理裂隙较发育，地下水主要赋存于岩石浅层风化裂隙中，地下水的赋存深度及水量大小与岩石发育裂隙的延深长度及裂隙发育程度相关。

六、充水因素分析

矿区附近无大的地表水体，利于降雨自然排泄。周围未见地下水出露，地表水排泄通畅，采场位于相对高部位，地表水难以滞留储存。雨季时大气降水主要以片流形式沿地表向山箐排泄。开采范围位于最低侵蚀基准面以上，矿区采场布置由北向南呈斜坡状，采场边坡坡向与自然坡坡向一致，利于降雨自然排泄，矿区附近地形利于排水，开采方式为露天开采，矿山开采不会受地下水和地表水影响。

七、构造对矿床充水的影响
矿区处于弥溪镇紧密褶皱束不知名向斜的东翼，地质构造简单，范围内无大的断裂通过，岩层呈南西倾的单斜层状产出。岩层节理、裂隙发育，为区内主要的构造形式。雨季时大气降水主要以片流形式沿地表向箐沟低凹地段排泄，仅少量地表水沿节理裂隙下渗补给深层地下水。区内地形有利于排水，雨水大部分顺坡流入箐沟，仅少部分沿节理裂隙下渗，补给深层地下水，但渗入量小，对矿床充水影响较小。

根据现场调查，附近无泉点出露，保有资源量分布在最低侵蚀基准面以上，构造目前不会对矿床充水产生影响。

八、供水水源评价

矿区内雨季标水箐内水量一般，旱季基本断流，属季节性冲沟，标水箐水流由东向西径流。矿权范围北西侧直线距离约1.6km低凹沟谷处为杨官庄水库，标水箐南西侧直线距离170m处有一个当地居民修建的水塘；东侧360m处平地原为当地居民租用养殖建有井自用。后期建设矿山用水可与当地居民商议取用。

九、水文地质勘查类型

矿山在开采过程中，地质环境和水文地质条件将发生变化，特别是矿区内箐沟，切割深度中等，在强降雨天气下，雨水沿箐沟汇入，对施工人员及设备造成危害，对矿山开采造成影响。后期开采形成的边坡、采空区等，若防治措施不当和管理不规范，排水系统不完善，遇强降雨时，易引发小型崩塌、滑坡等地质灾害。

综上所述，矿区的开采对地下水环境影响小，会在一定程度上受地表水的影响，但加以合理引导排水，影响不大。未来矿山开采发生矿坑充水、涌水事故的可能性较小。矿区水文地质条件属简单类型。

2.3.4.2工程地质条件

一、工程地质特征
根据矿区分布地层的岩性组合、结构特征及物理力学性质，按岩石类型划分为四个主要工程地质岩组，各岩组岩土体工程地质特征见表2.3-1：

表2.3-1岩土体工程地质特征

	岩组
类型
	地层
代号
	岩性
	结构面
	结构
类型
	工程地质特征

	散体状结构
松散岩组
（Ⅰ）
	Q4el+dl
	残坡积层、碎石粉土
	土岩结构面
	散体
结构
	分布于地表，厚度0～5m，透水性弱～中等，雨季可沿土石结构面产生渗水，诱发小规模岩块坍塌、滑坡等地质灾害。

	软弱砂岩岩组（Ⅱ）
	K2m
	全-强风化浅灰色砂岩
	层面、节理裂隙面
	薄—中层状结构
	为矿区开采矿体，全-强风化，节理裂隙发育，可能产生崩塌、滑坡等地质灾害。 

	较硬中—厚层状砂岩岩组（Ⅲ）
	K2m
	灰色、灰紫色中厚-厚层状细-中粗粒长石石英砂岩夹紫红色泥质粉砂岩
	层面、节理裂隙面
	层状
结构
	为矿区矿体，节理、裂隙发育，岩体较破碎～较完整，属较硬岩，采场边坡可能发生掉块、坍塌、崩塌的可能。

	较软弱中—厚层状泥岩岩组（IV）
	K2j1
	紫红色中至厚层状泥岩、粉砂质泥岩
	层面、节理裂隙面
	层状
结构
	为矿体围岩，节理裂隙发育，岩体较破碎，遇水强度降低，易产生崩塌、滑坡等地质灾害。


二、岩体质量
（1）物理性质：矿石天然干密度实测值2.54-2.66kg/m3，平均值2.62kg/m3；

（2）力学性质为：饱和抗压强度16.9-116.1Mpa，平均值59.02Mpa，无放射性元素和有害组分；矿石坚硬，质量较好，具有很好的开采价值。

根据《工程岩体分级标准》(GB/50218-2014)中岩石坚硬程度的定性划分和岩体完整程度的定性划分，本区砂岩矿属较硬岩，局部岩体较破碎，岩体基本质量等级分类为III类。

三、露天采场边坡稳定性预测分析
矿区开采矿体为长石石英砂岩，岩层产状260°∠61°，矿体开采方向与坡向斜交，矿体上覆第四系残坡积层，分布于矿区地表、低凹处及山箐中。为灰白色、褐黄色粘土、砂，含少量碎石、块石及植物根系，碎石、块石成分主要为全风化—强风化砂岩及泥岩，据钻孔揭露，全～强风化层厚度0～5m，地表和沟谷中风化强烈。碎石粒径1～10cm不等。第四系残坡积层稳定性较差，在箐沟中常会形成泥石流物质来源，在坡度较陡的地方修路切坡后易产生垮塌形成小垮塌体，须进行支护。

节理裂隙面：主要以浅层风化裂隙发育为主。节理裂隙面结构以碎块状或碎裂状结构为主，在降水、开挖、施工震动等外动力地质作用下易沿节理裂隙面引发滑坡、崩塌等地质灾害。矿山建成生产后应严格按照开发利用方案设计进行开采，建议在矿业活动中加强对采场边坡的监测，把对矿山生产构成影响的工程地质问题减少到最低，以利于矿业活动的正常开展。

土石分界面：矿区地貌类型以斜坡为主，存在第四系残坡积层与下伏基岩分界面（土石界面），孔隙水在接触带附近汇聚形成软弱结构面。工程开挖扰动破坏或降水下渗软化及斜坡加载等因素作用下，易沿这类不利结构面产生土层滑坡和崩塌灾害。

软弱夹层：矿区北部发育紫红色粉砂质泥岩夹层，属软岩组，工程性质差，在强烈地震作用下，可能产生震陷。建议矿山加强对采场边坡的监测，发现问题及时解决， 避免造成更大的损失。

人工堆积层：人工堆积层主要为堆土场堆积的废渣、废石，结构松散，力学性质差，欠固结，易产生地面不均匀沉降，预计在地表水、地下水浸泡下，可能产生地面不均匀沉降、开裂等地质灾害，地形较陡地段可能发生填方地基滑移危害或堆土滑坡。建议矿山严格按照弃渣场设计进行分台阶堆积，分台阶压实，严格修建拦渣坝、截排水沟等水土保持设施，并积极维护，发现问题及时上报解决。

北部采帮：矿山采用自上而下台阶式逐层开采，该开采方式合理的避免了高、陡边坡的形成，采用赤平投影法对矿山采场进行综合稳定性进行分析。采场最大边坡高度为183m，拟设最终边坡角60°，坡向180°，矿体呈层状产出，产状260°∠61°，开采形成边坡，主要见两组节理发育，J1产状为108°∠24°、J2产状为355°∠84°。

层倾向与坡向交叉大致相反，边坡稳定性属基本稳定；两条节理交点位于边坡投影弧内侧，说明结构面组合交线的倾向于坡向相同，对边坡控制作用较强；由于边坡高度较大，边坡角较陡，总体上，采场北部最终边坡属基本稳定边坡，局部地段易发生小规模滑坡及崩塌，可能性中等，危害性及危险性中等。开采过程中要严格控制台阶高度，及时清理坡面危岩及坡顶堆积物。

南部采帮：采场南部坡向0°，拟设最终边坡角60°，开采形成边坡，主要见两组节理发育，J1产状为108°∠24°、J2产状为355°∠84°。

层倾向与坡向交叉大致相反，边坡稳定性属基本稳定；两条节理交点位于边坡投影弧内侧，说明结构面组合交线的倾向于坡向相同，对边坡控制作用较强；由于边坡高度较大，边坡角较陡，总体上，采场南部最终边坡属基本稳定边坡，局部地段易发生小规模滑坡及崩塌，可能性中等，危害性及危险性中等。开采过程中要严格控制台阶高度，及时清理坡面危岩及坡顶堆积物。

四、工程地质评价
矿区开采矿体砂岩，岩层产状260°∠61°，矿体开采方向与坡向斜交，矿体上覆第四系残坡积层。第四系残坡积层稳定性较差，在坡度较陡的地方修路切坡后易产生垮塌形成小垮塌体，须进行支护。

矿区以浅层风化裂隙发育为主，地质构造发育带浅部同时发育风化裂隙和构造裂隙，深部发育构造裂隙。节理裂隙面结构以碎块状或碎裂状结构为主，在降水、开挖、施工震动等外动力地质作用下易沿节理裂隙面引发滑坡、崩塌等地质灾害。矿山建成生产后应严格按照开发利用方案设计进行开采，建议在矿业活动中加强对采场边坡的监测，把对矿山生产构成影响的工程地质问题减少到最低，以利于矿业活动的正常开展。

矿区地貌类型以斜坡为主，存在第四系残坡积层。工程开挖扰动破坏或降水下渗软化及斜坡加载等因素作用下，易沿这类不利结构面产生土层滑坡和崩塌灾害。建议矿山严格按照开发利用方案设计进行导排水工程措施布设，积极巡查，发现截排水沟堵塞及时清理，防止地表径流冲刷采场。

矿区北部发育粉砂质泥岩夹层，属软岩组，工程性质差，在强烈地震作用下，可能产生软土震陷。建议矿山加强对采场边坡的监测，发现问题及时解决，避免造成更大的损失。

后期开采堆土场堆积的废渣、废石，结构松散，力学性质差，欠固结，易产生地面不均匀沉降，预计在地表水、地下水浸泡下，可能产生地面不均匀沉降、开裂等地质灾害，地形较陡地段可能发生填方地基滑移危害或堆土滑坡。建议矿山严格按照弃渣场设计进行分台阶堆积，分台阶压实，严格修建拦渣坝、截排水沟等水土保持设施，并积极维护，发现问题及时上报解决。

五、工程地质勘查类型
矿体露采边坡主要组成岩性为砂岩岩体，岩体边坡稳定性较好。矿层岩体节理裂隙相对较发育。矿体最低开采标高位于当地最低侵蚀基准面以上，根据矿山开采方式及岩体工程地质特征，开采后将产生工作边坡，形成采空区，岩体内应力平衡将被打破，使采场边坡坡面和后缘等部位产生应力集中，易在节理裂隙发育的部位产生崩落、掉块等不良地质现象。综上所述，矿区工程地质条件中等。
2.3.4.3环境地质条件

一、区域稳定性
矿区处于扬子准地台康滇地轴姚安凹断褶束区，弥兴镇紧密褶皱束东侧，主要构造线方向呈北西向延伸。弥兴镇紧密褶皱束以陡倾斜、紧密长轴褶皱为主，局部有向西的倒转构造存在，褶皱一般不对称，西陡东缓，倾角40～65°，该褶皱组内已知的断层不多，规模不大，以北西向为主。区域新构造运动较为强烈，主要表现为间歇性、差异性升降运动，地震频繁发生，震级5-6.5级，由于矿区距震中较远，对矿区稳定性的影响不大。
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010（2016局部修订版）），矿区所在位置属地震基本烈度7度区第三组，地震动峰值加速度0.15g，反应谱特征周期0.45s；根据1：100万《云南省区域地壳稳定性评价》资料，矿山处于区域次不稳定区。矿山建设应据此设防。

二、地质环境现状
（1）自然环境地理

矿区属于构造剥蚀低中山地貌，总体地形南北两边高、中间低，最高点为矿权范围北东侧的山脊，海拔为2260.61m，最低点在矿区南西侧沟谷中，海拔标高为2039.5m，相对高差221.11m，地形起伏变化较大，地面自然坡度20～40°，山顶部位较平缓，山脊两侧较陡，中部发育一条北东-南西向主要冲沟。地表植被主要为低矮松树和阔叶乔木，有少量杂草及低矮灌木丛，植被较发育，部分基岩裸露。

矿区属亚热带高原季风气候，冬干夏湿，气候温和，夏无酷暑，冬无严寒，四季如春，年平均气温14.2℃，全年日照时数2500小时，无霜期约285天, 年平均降雨量为813.5mm，一年之内，干湿二季界限分明，11月至次年4月为干季；5至10月为雨季。

（2）人文地理环境

区内居民以彝族、汉族为主，杂居少数回族、苗族、白族、傈僳族等少数民族，多从事农业生产。矿区位于姚安县太平镇王家咀村东北方向约1km处，隶属姚安县太平镇陈家村委会管辖。

矿区及其附近无自然保护区、文物保护区及旅游景点。

（3）地质环境

矿区处于扬子准地台康滇地轴姚安凹断褶束区，弥兴镇紧密褶皱束东侧，主要构造线方向呈北西向延伸。弥兴镇紧密褶皱束以陡倾斜、紧密长轴褶皱为主，局部有向西的倒转构造存在，褶皱一般不对称，西陡东缓。出露地层主要为中生界白垩系上统马头山组（K2m）、江底河组下段（K2j1）和中生界白垩系下统普昌河组（K1p）。山顶及箐沟低凹处零星分布有少量新生界第四系残坡积层（Q4el+dl）。

（4）地表、地下水环境

区内无地表水体分布，南西侧标水箐有利于地表水的自然排泄。沿斜坡向下径流，汇入山箐，向西流出。区内矿体出露标高均高于沟谷。

区内各类型地下水均没有构成独立的水文地质单元，其补给、径流、排泄条件均与区外含水层（组）相连。矿区大气降水岩地表径流排泄迅速。孔隙水含水层受厚度制约，由地表向下沿岩层露头风化带及节理裂隙进行补给，沿节理裂隙缓慢径流，径流及排泄受含水层裂隙及地形控制，降雨可直接补给含水层，径流途径短，无较有利的蓄水空间或构造，含水层间水力联系不密切。

（5）生态环境

矿区总体地形南北两边高、中间低，最高点为矿权范围北东侧的山脊，地形起伏变化较大，地面自然坡度20～40°，山顶部位较平缓，山脊两侧较陡，中部发育一条北东-南西向主要冲沟。地表植被主要为低矮松树和阔叶乔木，有少量杂草及低矮灌木丛，植被较发育，部分基岩裸露。

矿区为新建矿山，未出现因矿山开发利用产生的废渣、废水、废气，占用、破坏的耕地，破坏的地表植被，地形地貌，矿区水土流失，诱发地质灾害，对环境造成污染、破坏等问题。现今自然生态环境良好。

（6）现状地质灾害

实地调查，现状下矿区及附近地区未发现滑坡、崩塌、泥石流、地裂缝、塌陷等地质灾害。

三、矿山开采地质环境影响预测
（1）采矿工程对环境的影响

矿床开采方式适宜露天开采。随着矿床的开发利用，将对地质环境造成不良影响或破坏，主要表现在以下几方面：

①土地占用

矿山开采后，将会产出废石、排土，堆存它们将占用地表面积。以上是对环境产生影响的主要方面，要求有一定的环境承载力。矿山采矿建设将不可避免地改变地形、自然景观和植被状况等。

②水土流失

目前矿区及其周边植被发育程度较好，覆盖面较广，空气清新，自然生态环境良好。随着露天开采、道路施工的进行，表层土壤将随矿体开采而不复存在，植被也随之被彻底铲除，这必定造成严重的水土流失。因此，在后期矿山生产过程中，要采用科学的开采方式，对遭受破坏的地点要及时重新植树、植草，恢复植被。

③边坡失稳

露天边坡失稳会对露天采场造成破坏，人工塑造的边坡如果边坡角设计过陡，可能破坏边坡地应力的自然平衡，导致人工边坡的变形、破坏和滑移，影响环境和安全。矿山开采现今尚未进行，随着矿山建设的深入，边坡角的设计应根据实际开采情况进行调整，满足矿山开采的需要。

（2）废土、石对环境的影响

矿石开采废土石剥离是对环境影响主要因素之一，需配套建设排土场。

（3）采场排水疏干及废水对环境的影响

露采将改变地下潜水位坡度，人工降低了疏排水标高，使地下水位下降，降低了表土的蓄水、保水能力，并影响植被及农作物生长。未来矿山开采可能引起水流量减小甚至疏干。

废水主要来源于开采过程中的生产废水，其次为生活废水。对于生产废水采用封闭式循环利用，以减小对环境的污染；生活区生活用水，机修用水等，其消耗量小，且这类废水亦不含有害物质，仅含少量悬浮物和有机物，因此，通过净化池沉淀处理后即可排放。

（4）有害组份及对环境的影响

矿石不含放射性元素，通过矿区居住人群的调查，对人体不会产生危害。目前矿区及周边没有污染源。

（5）道路运输、粉尘及噪音对环境的影响

粉尘主要产生于原矿的开采、装卸、运输及选矿厂的破碎和筛分。对人体危害最大的是10微米以下的浮游状颗粒物—飘尘。

噪音主要有开采设备和加工设备噪声、运输噪声等。产生噪声的设备有破碎机、振动筛、运输车辆等。

（6）对耕地及沟谷的影响

矿区西部直距约600m为王家咀村耕地，标水箐为重要的排泄区，在后期建设开采中可能造成堵塞，堵塞排水不畅将使构建筑或采场积水受淹，西部耕地用水受限。

（7）配套工程对环境的影响

矿区建设的配套工程主要有公路及生产车间、排土场等。

随着矿山建设的深入，其他房屋配套设施、生产车间、排土场及蓄水池等矿山基础设施将修建并投入使用，排土场对环境影响大，可能形成的影响较严重，应合理选址、充分论证、详细设计。

四、地质环境类型
矿区下步采矿为露天开采，对地质环境和自然地貌景观、植被会形成一定程度的破坏。随着矿山开采的深入，形成的高陡边坡可能产生后缘张裂、掉块、局部坍塌、崩塌等不良地质现象和地质灾害，可能对周围环境造成一定危害。在开采过程中，矿山必须严格控制采场台阶及边坡角。采矿生产过程中产生少量粉尘和噪声，对周围环境有轻微影响，为恢复植被景观，防止水土流失及地质灾害产生。

由于矿区内泥岩和粉砂岩质泥岩夹层无法进行利用，剥离产品数量较大，废土必须选择好合理的场地堆放，避免随意乱自排放对环境造成污染，有计划的将废土场平整后再敷表土、植草、植树，矿山在生产过程中应加强管理和环境保护，采矿结束后，矿山应做好废弃采场和达到最终开采境界的边坡进行回填、放坡、护坡、覆土复垦等治理工作，并接受相关部门监督检查验收，使地质环境的破坏程度降到最低，达到矿山生态平衡。矿区环境地质条件复杂程度为中等。
2.3.5开采技术条件小结

矿区采场拟布置成斜坡台梯状，利于大气降雨的自然排泄，由于开采的矿体全在当地最低侵蚀基准面之上，矿山的开采活动对地表水体没有影响。矿区水文地质条件属简单类型；矿区岩体节理裂隙发育，开采高差较大，开采过程中有可能会造成坍塌及滑坡，工程地质条件中等；矿区属次不稳定区，抗震设防烈度为7度区第三组。小规模露天开采对地质环境和自然地貌景观有一定程度的破坏，环境地质条件中等。

综上：矿区开采技术条件为以工程地质、环境地质复杂问题为主的中等类型（Ⅱ-4型）。

2.4建设方案概况
本次预评价报告主要依据2023年12月河南省冶金规划设计研究院有限责任公司编制的《姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场30万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》，以下项目建设方案均依据该设计中所设计的方案进行描述。

3.定性定量评价

根据姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场30万t/a露天采矿工程已提供的有关技术资料和现场调查、类比调查结果，以及设计方案所固有的系统特点，在对该建设项目主要危险因素分析的基础上，遵循突出重点、抓主要环节的原则，按照系统分析中自上而下逐步分解的原理，将整个评价对象首先划分为若干子系统，再将各子系统划分为不同的单元，对复杂的和重要的单元进一步划分为数个子单元，以此确保评价过程的系统性、完整性和针对性。

本报告根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号），并结合该矿山危险、有害因素的性质和主要危险、有害因素的分布情况，划分为7个单元进行评价，见表3.1-1。

表3.1-1  评价单元划分表
	序号
	评价单元划分
	评价方法

	1
	总平面布置单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	2
	开拓运输单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	3
	采剥单元
	露天采场子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)、安全检查表分析法(SCL)

	
	
	穿孔爆破子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法

	
	
	铲装运输子单元
	预先危险性分析法(PHA)

	4
	矿山供配电设施单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	5
	防排水单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	6
	安全管理及其他单元
	

	7
	重大危险源辨识单元
	预先危险性分析法(PHA)


根据《金属非金属矿山地下矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》，本章节采用安全检查表分析法(SCL)、预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)等评价方法，按划分的评价单元对本项目可能存在的主要危险、有害因素的种类和严重程度进行定性、定量分析和评价。

3.1总平面布置单元

。

3.7重大危险源辨识单元
3.7.1按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识
《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）根据物质不同的特性，将危险物质分为爆炸品、易燃气体、毒性气体、易燃液体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质、氧化性物质、有机过氧化物、毒性物质八大类，并且分别给出了物质的名称及其临界量。

危险化学品重大危险源分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过危险物质规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：
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式中：q1，q2 …… qn —每种危险化学品实际存在量，单位为（t）。

Q1，Q2……QN—与各危险化学品相对应的临界量，单位为（t）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，项目涉及的危险化学品的临界量如下表：

表3.7-1  危险化学品的临界量

	化学品品名
	类别
	危险性分类及说明
	临界量

	柴油
	易燃液体
	丙类易燃液体
	5000t


3.7.2重大危险源辨识小结

姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场在矿山生产过程中只涉及车辆（挖掘机、装载机）及机械设备使用的0#柴油，不进行生产、加工，属正常使用，场内未设置油库。

根据《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2018）中的重大危险源申报范围，对矿山进行重大危险源综合辩识后，确认该矿山不构成重大危险源。

4.安全对策措施建议

4.1各单元安全对策措施建议
5.评价结论

5.1主要危险、有害因素评价结果

5.1.1该项目存在的主要危险、有害因素

该项目存在的主要危险、有害因素为：坍塌、滑坡、滚石、泥石流、爆破伤害、物体打击、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电、火灾、容器爆炸、爆破伤害、粉尘、其它伤害等。

5.1.2该项目存在的主要危险、有害因素存在的部位

表5.1-1  矿山主要存在的危险、有害因素分布表
	项目
	序号
	危险因素分类
	可能存在部位
	可能造成的后果

	危险因素
	1
	滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流
	采场边坡
	人员伤亡

	
	2
	爆破伤害
	爆破器材运输、使用、销毁过程、采场穿孔爆破作业
	人员伤亡

	
	3
	物体打击
	采场矿废石搬运、铲装作业工作面等
	人员伤亡

	
	4
	高处坠落
	采场边坡、采矿过程中2m及以上的作业平台等
	人员伤亡

	
	5
	车辆伤害
	运输过程中的各种车辆设备
	人员伤亡

	
	6
	机械伤害
	各种设备引起的机械事故
	人员伤亡、设备损失

	
	7
	容器爆炸
	空压机储气罐等
	人员伤亡、设备损失

	
	8
	火灾
	机械设备及电气设备、线路
	人员伤亡、设备损失

	
	9
	触电、雷电
	各种电气设备及其线路
	人员伤亡、设备损坏

	有害因素
	1
	粉尘
	采场铲装、凿岩工作面、矿岩转运作业
	慢性伤害、职业病

	管理因素
	1
	未建立安全生产管理机构或安全生产监督检查不到位
	安全管理过程中，安全生产命令执行过程中
	人员伤亡

	
	2
	未建立安全生产责任制、安全管理制度及操作规程，或者不健全
	
	

	
	3
	特种作业人员未取证上岗
	
	

	
	4
	矿山相关专业技术人员缺失
	
	

	
	5
	违章指挥、违章操作
	
	


5.1.3该项目应重点防范的危险、有害因素

该项目应重点防范以下危险因素：边坡失稳(滑坡)、爆破伤害、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电及边坡滑坡、坍塌及泥石流。

5.2该项目应重视的安全对策措施建议

。
5.3安全预评价结论

评价组根据对评价项目的现场调查和相关资料的分析，完成了项目主要危险、有害因素的辨识和分析，对项目进行了较为科学合理的单元划分，并按照所选择的评价方法，对项目中存在的危险、有害因素进行了全面的定性评价，提出了合理可行的安全对策措施。

按照评价要求和各单元的分析评价结论，对姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场30万t/a露天采矿工程建设项目形成以下预评价结论：

1.姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场30万t/a露天采矿工程建设项目证照齐全、有效，建设项目建设程序合法。

2.姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场30万t/a露天采矿工程建设项目的选址合理，符合有关法律、法规、标准和规程的规定。

3.《姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场30万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》方案中的工艺设计总体上符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)等法规的有关规定，露天开采各工艺参数符合相关规范要求。

4.项目中虽然存在滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流、爆破伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电、粉尘、其它伤害等潜在的危险和有害因素，但在项目建设施工和生产过程中，通过落实设计方案中的安全对策措施和本次安全预评价报告补充的安全对策措施，切实针对项目中危险、有害因素对设计和生产设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，即可为满足该项目安全生产的要求奠定基础，该项目潜在的危险、有害因素能得到控制，在可接受的范围内。

经评价认为：姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场30万t/a露天采矿工程建设方案从安全生产角度符合国家相关法律、法规、规章、标准和规范的要求。

在今后的设计、施工和生产过程中，建设单位应按有关法规和标准的要求，认真落实各项安全措施和预防手段，确保该建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。根据本安全预评价报告中提出的安全对策措施，该建设项目应在下一步安全设施设计中进行完善与补充，以保证该建设项目建成投产后能安全运行。

6.附件及附图

6.1附件
附件1：安全预评价委托书

附件2：提供材料真实性承诺书

附件3：营业执照

附件4：采矿许可证

附件5：《云南省姚安县太平镇王家咀石场普通建筑材料用砂岩矿勘查地质报告》封面、扉页
附件6：《云南省姚安县太平镇王家咀石场普通建筑材料用砂岩矿勘查地质报告》矿产资源储量评审意见书

附件7：废石处置协议

附件8：《姚安县城镇投资开发有限公司姚安县太平镇王家咀石料场30万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》扉页、资质
6.2附图

附图1：地质地形及矿区范围图
附图2：总平面布置图

附图3：开采终了图

附图4：设计剖面图

附件5：防排水系统图
附图6：供配电系统图
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