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 前  言
云南省滇中引水工程有限公司禾甸镇天景山建筑石料用灰岩矿最早于2020年8月13日设立采矿权，原采矿许可证证号为C5329232020087100150401，矿区由14个拐点圈定，开采面积为0.152km2，有效期为：2020年8月13日至2030年8月13日，开采矿种：建筑石料用灰岩；开采方式：露天开采；开采规模：60万t/a；开采标高2230m-2160m。

2024年，企业考虑自身发展需求，进行了采矿权变更，并于2024年7月19日取得新采矿许可证，证号C5329232020087100150401，矿区由14个拐点圈定，开采面积为0.152km2，有效期为：2024年7月19日至2033年7月18日，开采矿种：建筑石料用灰岩；开采方式：露天开采；开采规模：60万t/a（与原采矿证一致）；开采标高2230m-2136m。新采矿许可证矿权范围、开采规模等与原采矿许可证一致，仅开采标高向矿权深部延伸了24m。

XX。
由云南德成规划设计有限公司于2024年6月出具《云南省滇中引水工程有限公司禾甸镇天景山建筑石料用灰岩矿60万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》及2024年8月出具《云南省滇中引水工程有限公司禾甸镇天景山建筑石料用灰岩矿60万t/a露天采矿工程安全设施设计》，XX。

根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监管总局令[2011]第36号，原国家安全生产监管总局令2015年第77号第一次修订）的要求，需对建设项目进行安全设施验收评价。企业于2024年11月委托我公司（辽宁诺诚安全科技有限公司）对云南省滇中引水工程有限公司禾甸镇天景山建筑石料用灰岩矿60万t/a露天采矿工程进行安全设施验收评价，我公司接受委托后立即组建了安全评价项目组，项目组于2024年11月20日进场服务，评价人员在现场踏勘，收集整理验收有关资料，并跟踪工程进展；根据该建设项目的初步设计、安全设施设计以及相关法律、法规和有关标准规范等要求，及时向企业提出了现场存在问题及整改建议，矿山企业根据我公司提出的现场问题及整改建议进行了认真地整改落实。根据《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《国家安全监管总局关于印发<金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲>的通知》（原安监总管一〔2016〕49号）等文件的要求，对本项目投产后的生产过程中实际存在和潜在的危险有害因素进行辨识与分析，主要运用安全检查表评价方法，对本项目可能存在的危险、有害因素的种类和程度进行客观、科学地评价，并提出相应的对策措施和建议，得出评价结论，最终形成《云南省滇中引水工程有限公司禾甸镇天景山建筑石料用灰岩矿60万t/a露天采矿工程安全设施验收评价报告》。

在本次安全设施验收评价过程中，得到了云南省滇中引水工程有限公司给予了积极配合，谨在此一并表示感谢！
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1 评价范围与依据
1.1评价对象和范围

1.1.1评价对象

本次验收评价对象：云南省滇中引水工程有限公司禾甸镇天景山建筑石料用灰岩矿60万t/a露天采矿工程。

1.1.2评价范围

本次安全设施验收评价的平面范围与设计范围一致，验收垂直范围为现状开采标高为2190m-2175m。

本次安全设施验收评价的安全设施包括基本安全设施和专用安全设施，基本安全设施主要包括露天采场、通信系统和供配电设施，专用安全设施主要包括露天采场、汽车运输、矿山应急救援器材及设备、个人安全防护用品和矿山、交通安全标志。
凡涉及本项目职业病及防治、环保、地质灾害、破碎系统、加油系统评估问题，通过专家验收的隐患整改工程，不涉及基建工程，因此不在本次验收范围内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。

1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1法律

《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令第三十六号，中华人民共和国主席令第十八号第二次修订，2009年8月27日实施）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，中华人民共和国主席令第十八号第一次修订，2009年8月27起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，中华人民共和国主席令第二十四号第二次修订，2018年12月29日实施）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第二十九号，中华人民共和国主席令第八十一号修订，2021年4月29日起施行）；

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号第三次修正，2021年9月1日实施）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过　2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日起施行）。

1.2.1.2法规

《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（国务院令第152号，1994年3月26日施行）；

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，2004年2月1日实施）；

《地质灾害防治条例》（国务院令第394号，2004年3月1日施行）；

《民用爆炸物品安全管理条例》（2006年5月10日国务院令第466号公布，国务院令第653号修正，自2014年7月29日施行）；

《工伤保险条例》（2003年4月27日中华人民共和国国务院令第375号公布根据2010年12月20日《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》修订）；

《公路安全保护条例》（国务院令第593号发布，2011年7月1日实施）；

《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订；根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；

《安全生产许可证条例》（国务院令第397号，国务院令第653号第二次修订，2014年7月29日施行）；

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日起实施）。

1.2.1.3部门规章

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（原国家劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年7月19日实施）；

《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（原安监总管一[2013]101号，2013年9月6日起施行）；

《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（原安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监管总局令[2011]第36号，原国家安全生产监管总局令2015年第77号第一次修订，2015年5月1日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全监管总局令第20号，原国家安全生产监管总局令第78号第一次修订，2015年7月1日实施）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全监管总局令第75号，2015年7月1日实施）；

《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号，国家安全生产监管总局令第80号第二次修订，2015年7月1日实施）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，国家安全生产监管总局令第80号第二次修订，2015年7月1日实施）；

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第30号，原国家安全监管总局令第80号第二修正，2015年7月1日实施）；

《用人单位劳动防护用品管理规范》（原安监总厅安健〔2015〕124号，安监总厅安健〔2018〕3号修订，2018年1月15日实施）；

《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号，2016年2月5日实施）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（原安监总管一〔2016〕49号，2016年5月30日实施）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第88号，应急管理部令第2号，第一次修订，2019年9月1日实施）；

《应急管理部关于进一步做好安全生产责任保险工作的紧急通知》（应急〔2021〕61号）；

《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）；

《国家安全监管总局保监会财政部关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（原安监总办〔2017〕140号）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日）；

《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；

国家矿山安全监察局关于印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》的通知（矿安〔2024〕41号）；

《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年9月15日）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日施行）；

《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日）；
国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》的通知（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日实施）；

《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日）；

《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）；

《国家矿山安全监察局关于印发《“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案》的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月14日）。
1.2.1.4地方性法规、政府规章和有关规范性文件

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，第一次修正，自2018年1月1日起实施）；
《云南省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》（云政发〔2010〕157号，2010年10月25日实施）；

《云南省人民政府关于印发云南省实施〈工伤保险条例〉办法的通知》（云政发〔2011〕255号发布，2012年1月1日实施）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号，2015年5月29日实施）；

《云南省安全生产监督管理局关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知》（原云南省安全生产监督管理局，2016年3月21日实施）；

《云南省应急管理厅 云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）。

1.2.2标准和规范

《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日实施）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日实施）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023，2025年01月01日实施）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日实施）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日实施）；

《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008，2009年10月1日实施）；

《生产过程安全卫生要求总则(GB/T 12801-2008)》（2009年3月1日实施）；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008，2009年10月1日实施）；

《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010，2011年5月1日实施）；

《建筑物抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010，2024年08月01日实施）；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日实施）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日实施）；

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013，2014年6月1日实施）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014，2014年7月13日发布）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014，GB6722-2014/XG1-2016，2016年1月3日实施）；

《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014，2018年10月1日实施）；

《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015，2016年6月1日实施）；

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018，2018年3月1日实施）；

《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018，2019年7月1日实施）；

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日实施）；

《矿山电力设计标准》（GB 50070-2020，2020年10月1日实施）；

《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T2893.5-2020，2020年10月1日实施）

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年4月1日实施）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2021年9月1日实施）；

《机械安全 避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T 12265-2021，2021年12月1日实施）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2021年12月1日实施）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，2022年1月1日实施）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T23821-2022，2022年11月8日实施）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日实施）；

《安全验收评价导则》（AQ8003-2007，2007年4月1日实施）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T 9011-2019，2020年2月1日实施）；

《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T 9007-2019，2020年2月1日实施）；
《中华人民共和国应急管理部令 第16号 矿山救援规程》（2024年4月15日应急管理部第12次部务会议审议通过，自2024年7月1日起施行）；
矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》（KA/T 22.1-2024，2024年11月1日实施）；

《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024，2024年11月1日实施）。

1.2.3建设项目合法证明文件

营业执照；

采矿许可证；

《云南省滇中引水工程有限公司禾甸镇天景山建筑石料用灰岩矿60万t/a露天采矿工程安全设施设计》专家组审查意见；

《云南省滇中引水工程有限公司禾甸镇天景山建筑石料用灰岩矿60万t/a露天采矿工程安全设施设计》审查批复。
1.2.4建设项目技术资料

《云南省祥云县天景山建筑石料用灰岩矿资源储量核实报告（2024年1月20日）》矿产资源储量评审备案复函（祥自然资储备[2024]2号）；
《云南省祥云县天景山建筑石料用灰岩矿资源储量核实报告（2024年1月20日）》矿产资源储量评审意见书（云核地院储评字[2024]05号）；

《云南省滇中引水工程有限公司禾甸镇天景山建筑石料用灰岩矿60万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》（云南德成规划设计有限公司，2024年6月）；

《云南省滇中引水工程有限公司禾甸镇天景山建筑石料用灰岩矿60万t/a露天采矿工程安全预评价报告》（辽宁诺诚安全科技有限公司，2024年8月）；

《云南省滇中引水工程有限公司禾甸镇天景山建筑石料用灰岩矿60万t/a露天采矿工程安全设施设计》（云南德成规划设计有限公司，2024年8月）；

《云南省滇中引水工程有限公司禾甸镇天景山建筑石料用灰岩矿60万t/a露天采矿基建工程施工总结报告》（中国水利水电第八工程局有限公司，2024年11月）；

《云南省滇中引水工程有限公司禾甸镇天景山建筑石料用灰岩矿60万t/a露天采矿基建工程监理总结报告》（云南省滇中引水工程有限公司祥云县天景山建筑石料用灰岩矿基建监理小组，2024年11月）；

《云南省滇中引水工程有限公司禾甸镇天景山建筑石料用灰岩矿60万t/a露天采矿工程安全设施自查报告》（云南省滇中引水工程有限公司，2024年11月）；

现场踏勘收集其他资料及企业提供的相关证照、图纸、有关技术资料等。

1.2.5其他评价依据

（1）安全设施验收评价委托书；

（2）现场调查收集及该企业提供的相关技术基础资料；

（3）国家及地方有关设计规范、行业标准、安全规程等；

（4）有关矿山安全管理状况的证明资料。

2 建设项目概述
2.1建设单位概况

2.1.1建设单位简介

云南省滇中引水工程有限公司成立于2019年01月09日，法定代表人刘庆丰，企业地址云南省昆明市盘龙区北京路2196号附1号，经营范围包括经营授权范围内的国有资产；水利水电、污水处理、供水排水工程的投资、建设、运营、管理和咨询；滇中引水工程的投资、运营、管理及附属设施的投资、建设、养护、绿化和经营管理，滇中引水工程沿线配套服务设施、住宿、物业开发管理；滇中引水工程的运行调度和经营管理，水务及水电的生产和销售；机电设备及建筑材料的采购与销售；建筑智能化工程、电子工程、通信工程的设计、开发和施工；计算机系统服务及综合布线；技术开发、技术服务、技术咨询，软件开发维护、计算机网络服务、电子产品销售；承担省政府及有关部门批准和委托的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），建设项目相关证件如下：

XX。
2.1.2建设项目背景及立项情况

XX。

2.1.3建设项目行政区划、地理位置及交通

祥云县天景山建筑石料用灰岩矿位于祥云县城78°方向，XX。

XX
图2.1-1  矿区交通位置图
2.1.4矿区周边环境

XX。

XX
图2.1-2   矿区周边关系图

2、周边设施
XX。

表2.1-1 矿区周边设施与开采范围最小距离表

2.2自然环境概况

2.2.1地形条件

矿区位于云贵高原西部，祥云—云南驿山间盆地的中东部山区地带，表现为一系列构造侵蚀、溶低—中山地貌区。矿区地形切割不深，总体地势呈北高南低，西高东低，中间为宽缓凹地，自然坡度8°～30°，山顶地带地形平缓，区内最高海拔2230m，最低海拔2149m，相对高差81m，属浅切割、中山地貌。

2.2.2气候条件

矿区属亚热带季风气候，具有年温差较小、日温差较大、日照强烈、降水集中、蒸发较强的特点。据祥云县气象站观测资料统计，县域内绝对最高温度30℃、最低温度零下3℃，区内多年平均气温14.8℃，最高月均气温19.3℃，最低月均气温6.3℃；最高日气温达31.5℃，最低日气温-6.5℃。11月至翌年3月为霜期，高海拨山区时有积雪；每年6～8月为雨季，多年平均降雨量810mm，年最大降雨量1014.5mm，单日最大降雨量93.7mm，平均相对湿度65%。11月份至次年5月份为旱季，平均降雨量300mm，2～4月为旱季且多风，主导风向西南风，年平均风速3.4m/s。

2.2.3水文植被

矿区内无天然泉水出露，无地表水体分布。季节性冲沟旱季无水，雨季矿区及周边地表水由北向南沿溪沟汇入新海子（人工水库）；新海子由西向东经过刘厂坝子流入下庄坝子（刘厂坝及下庄坝又称为云南驿盆地）的中河；中河由南西向北东汇入近南北向的渔泡江，渔泡江为金沙江的一级支流，向南汇入金沙江；本区属金沙江水系。矿区的最低侵蚀基准面位于南侧矿界外的箐沟，标高2060m，该区域侵蚀基准面为刘厂坝子水平面，标高2000m。

2.2.4地震烈度

矿区地处邓川—大理—下关—弥渡地震带东侧，此带地震震级多在7级以下。据记载，2009年11月2日05时07分，宾川县平川镇帽角山村一带发生5级地震，祥云县部分乡村受灾；2013年11月28日16时23分54秒在祥云县沙龙镇谢官营一带发生4.6级地震，10个乡镇不同程度受灾。据近年来地震资料，该带2.5～3.6级的小震频繁，说明该带地震活动强烈，地震烈度中等，且具有破坏性。

根据“云南省区域地壳稳定性分区图”，该区区域地壳稳定性属于次不稳定地区。

据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015）及云南省各地县地震烈度分区，本区地震基本烈度为Ⅷ度区，地震运动峰值加速度 0.2g；地震动反映谱特征周期值0.45/s。

矿区森林植被不发育，区内主要有云南松、老鸦泡、车桑子、映山红等低矮灌木生长其间，为亚热带及温带混杂林区。矿区西侧有一现代农业种植基地，主要种植车厘子。据资料，矿区原始地貌条件下，滑坡、崩塌、泥石流、塌陷、地裂缝、地面沉降、岩溶等不良地质作用及地质灾害不发育，地质环境质量较好。
2.2.4社会经济概况

据资料，祥云县2023年全县实现生产总值212.49亿元，比2022年增长1.3%。分产业，第一产业增加值52.06亿元，增长4.8%；第二产业增加值59.89亿元，下降2.2%；第三产业增加值100.54亿元，增长1.4%。

全县经济结构进一步优化，三次产业结构由2022年的24.5：28.3：47.2调整为24.5：28.2：47.3。

全县民营经济增加值138.21亿元，同比增长2.3%，占全县地区生产总值的65.0%。

全县非公有制经济增加值112.39亿元，同比增长1.4%，占全县地区生产总值的52.9%。

全县人均地区生产总值52643元，同比增长1.7%。

2023年，全县工业生产者出厂价格总水平比上年上升5.4%，建筑安装工程价格总水平比上年上升7.3%，商品零售价格总水平比上年上升3.1%，服务项目价格总水平比上年上升1.0%。

矿区所处的禾甸镇，全镇辖12个村民委员会，89个然村，114个村民小组，总户数11627户，总人口47321人，其中农业人口46809人，占总人口的99%，非农业人口512人，占总人口的1%。禾甸镇耕地宽广，有可耕地面积50199亩，主要以烤烟、蚕桑、水果等为经济支柱产业。禾甸镇处于东风水库和许长水库下游，水资源十分丰富，农业发展潜力较大，是祥云县的粮食主产区之一，素有“渔米之乡”的美誉。新楚大高速、祥姚公路、禾庄公路穿境而过，交通十分便利，田间沟路交错，生产生活条件得到明显改善。镇内有县镇中学各一所，小学44所，在校生6078人，教职工367人，基本实现“普九”义务教育。全镇以烤烟、蚕桑、生猪养殖、劳务输出四大经济支柱主产业为龙头，全镇年种植烤烟16000多亩，产值达2200多万元；蚕桑种植24342亩，产值达13000多万元；生猪养殖出栏30000多头，产值4000多万元，劳务输出收入1000多万元，全镇地区生产总值达20000多万元，农村经济总收入20500多万元，农民人均纯收入达1700多元，粮食总产2000多万公斤，人均有粮426公斤。

2.3地质概况

本次报告地质资料主要来源于云南省滇中引水工程有限公司2024年1月编制提交的《云南省祥云县天景山建筑石料用灰岩矿资源储量核实报告（2024年1月20日）》。

2.3.1矿区地质

XX。

2.3.2矿床开采技术条件

矿区矿体位于当地侵蚀基准面以上，地形有利于自然排水；主要充水含水层的补给条件一般，水文地质边界条件简单；充水含水层属弱富水性的碳酸盐岩岩溶含水层，富水性弱—中等，岩溶裂隙发育程度弱；矿区内少量第四系地层覆盖，无良好的隔水层；矿山的疏干排水不会产生塌陷、沉降等不良地面变形破坏区。矿区水文地质条件复杂程度为简单；矿床的水文地质勘查类型划分为以溶蚀裂隙为主的岩溶（或大气降水直接充水）充水矿床。

2.3.2.2工程地质条件

4、矿床工程地质勘察类型

矿区位于Ⅳ级剥夷面地形地貌单元中，地形切割不深，总体地势呈北高南低，西高东低，处于云南驿盆地的西北缘，自然坡度8°～30°，山顶地带地形平缓，矿区内最高海拔2230m，最低海拔2149m，相对高差81m。矿区的地形、地貌单一，矿区内岩石完整，粉晶结构，块状构造，整体抗压强度30.4MPa～55.1MPa之间，属于较坚硬岩组（Ⅱ）。地质构造简单，岩体结构以块状或厚层状结构为主，岩石强度较高，稳定性较好，不易发生矿山工程地质问题。

综上所述，矿区的工程地质条件复杂程度为中等，属特殊岩类（可溶盐岩类）工程地质勘查类型。

2.3.2.3环境地质条件

矿区区域地壳稳定性属于次不稳定地区，地震活动频繁，新构造运动强烈；矿区周边亦无需要保护的名胜古迹和自然保护区；矿区内无污染源，矿石及剥离物不含有毒有害成分；随着矿山的开采易引发采场边坡失稳形成滚石、崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，对施工人员及机械设备构成威胁及危害，危险性及危害性中等—大；矿山开采改变了矿区原始地形地貌，对含水层空间结构造成一定影响或破坏；对土地资源压占和破坏较严重；矿区范围经联勘联审审查符合各类相关规划、与各类保护区不重叠。

综上所述，确定矿区地质环境质量中等。
2.4建设概况

2.4.1矿山开采现状

XX。                   

3 安全设施符合性评价
本章采用安全符合性检查表法对各单元进行评价。评价依据为《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、《爆破安全规程》、已审查备案的《安全设施设计》和《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》等有关安全法规、标准、规范的要求，结合矿山实际情况；评价人员深入生产现场进行安全检查时，严格按检查表内容，逐项对照检查进行评价，对查出的不符合国家规范和标准要求的问题，提出解决问题的建议，并根据现场检查的结果，按照符合、不符合给出结论，得出单元评价结果，通过对评价单元评价结果的综合评判，分析整合，最终判断出该矿山采矿活动的安全评价结论。

针对该评价项目总图布置和生产特点，以及装置和物质特征划分评价单元，评价单元划分见评价单元划分表：

表3-1  评价单元划分表
	序号
	单元名称
	序号
	子单元

	1
	安全设施“三同时”程序符合性单元
	
	

	2
	露天采场单元
	1
	露天采场子单元

	
	
	2
	穿孔爆破子单元

	
	
	3
	铲装作业子单元

	3
	防排水单元
	
	

	4
	矿岩运输单元
	
	

	5
	供配电单元
	
	

	6
	总平面布置单元
	
	

	7
	通信系统单元
	
	

	8
	个体防护单元
	
	

	9
	安全标志单元
	
	

	10
	安全管理单元
	
	

	11
	重大事故隐患判定单元
	
	


安全评价方法是对系统的危险因素、危害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的方法。目前，已开发出数十种不同特点、不同适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价和定量安全评价。

根据该矿山的生产现状条件、各生产工艺及生产设备的特点，在具体评价中，我们采取符合各单元特点的评价方法进行评价，以此来反映整个矿山的安全条件。各评价单元及评价方法的选择见下表。
表3-2  各单元评价方法汇总表

	序号
	单元名称
	评价方法

	1
	安全设施“三同时”程序符合性单元
	安全检查表法

	2
	露天采场单元
	安全检查表法

	3
	防排水单元
	安全检查表法

	4
	矿岩运输单元
	安全检查表法

	5
	供配电单元
	安全检查表法

	6
	总平面布置单元
	安全检查表法

	7
	通信系统单元
	安全检查表法

	8
	个体防护单元
	安全检查表法

	9
	安全标志单元
	安全检查表法

	10
	安全管理单元
	安全检查表法

	11
	重大事故隐患判定单元
	安全检查表法


安全检查表分析（Safety Check List Analysis）是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。传统的安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患，其所列项目的差别很大，而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析的弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。

安全检查表内容编制的主要依据是：

1.有关标准、规程、规范及规定；

2.同类企业安全管理经验及国内外事故案例；

3.通过分析确定的危险部位及防范措施；

4.有关技术资料。

随时关注并采用新颁布的有关标准、规范和规定，正确地使用安全检查表分析将保证每个设备符合标准，而且可以识别出需进一步分析的区域。安全检查表分析是基于经验的方法，编制安全检查表的评价人员应当熟悉装置的操作、标准和规程，并从有关渠道（如内部标准、规范、行业指南等）选择合适的安全检查表，如果无法获得相关的安全检查表，评价人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料编制合适的安全检查表；所拟定的安全检查表应当是通过回答安全检查表所列的问题能够发现系统设计和操作的各个方面与有关标准不符的地方。使用标准的安全检查表对项目发展的各个阶段进行分析。换句话说，针对典型的行业和工艺，其安全检查表内容是一定的；但是，完整的安全检查表应当随着项目从一个阶段到下一个阶段不断完善，这样，安全检查表才能作为交流和控制的手段。

安全检查表分析包括三个步骤：

1.选择或拟定合适的安全检查表；

2.完成分析；

3.编制分析结果文件。

评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“符合”、“不符合”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将做出与标准或规范是否一致的结论。此外，安全检查表分析通常提出一系列的提高安全性的可能途径给管理者考虑。
3.1安全设施“三同时”程序单元

3.1.1安全设施“三同时”程序符合性评价

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》《云南省滇中引水工程有限公司禾甸镇天景山建筑石料用灰岩矿60万t/a露天采矿工程安全设施设计》（以下简称“安全设施设计”）和《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）等规定。检查矿山的合法证件，对建设项目安全设施“三同时”程序及实施情况的合法性进行评价，本单元主要对安全预评价、安全设施设计、安全验收评价单位资质等方面进行评价，见表3.1-1。

表3.1-1  安全设施“三同时”程序单元符合性评价检查表

XX。

3.1.2单元小结

安全设施“三同时”程序单元共检查了6项检查，6项合格项。0项不符合项；云南省滇中引水工程有限公司禾甸镇天景山建筑石料用灰岩矿60万t/a露天采矿工程在建设过程中，按照国家有关安全生产法律法规要求履行了建设程序，取得了营业执照、采矿许可证，建设项目经有关部门批准，安全预评价、安全设施设计、安全设施验收评价报告均由具有相应资质单位进行编制。

安全设施“三同时”程序单元具备安全验收条件。
3.2露天采场单元

3.2.1露天采场符合性评价

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016）、《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）、《安全设施设计》中的相关内容对露天采场下列安全设施进行符合性评价，包括：露天采场平台宽度、台阶高度、台阶坡面角、运输道路的缓坡段等进行符合性评价；爆破安全距离界线、露天采场边界围栏、爆破安全设施等进行符合性评价；对安全护栏、挡车设施等进行符合性评价。露天采场单元符合性评价检查表详见表3.2-1、表3.2-2、表3.2-3。

表3.2-1  露天采场子单元符合性评价检查表

XX。

表3.2-2  穿孔爆破子单元符合性评价检查表

XX。

表3.2-3  铲装作业子单元符合性评价检查表

XX。

3.2.2单元小结

露天采场单元安全检查表评价共检查19项，符合项19项，不符合项0项；该矿山按照安全设施设计要求采用自上而下分台阶开采，目前形成的基建平台宽度、台阶高度和台阶坡面角等参数符合《安全设施设计》的要求；矿山形成了开拓运输系统，铲装作业未发现违章作业；严格按照爆破设计进行施工爆破作业，并填写爆破记录，露天采场单元安全设施建设符合《安全设施设计》的要求，具备安全验收条件。

3.3防排水单元

3.3.1防排水符合性评价

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）和《安全设施设计》的相关内容，本单元对排水沟的断面形式、建筑材料、结构参数等进行符合性评价。

表3.3-1  防排水单元符合性评价检查表

XX。

3.3.2单元小结

露天采场防排水系统共检查2项，符合项2项，不符合项0项；根据现场实际建设情况，在采场2210m边坡修筑了截洪沟，修建了道路排水沟，对工业场地及运输道路内侧排水沟进行了修整完善，截排水沟满足设计要求。防排水单元安全设施建设基本符合《安全设施设计》的要求，具备安全验收条件。

3.4矿岩运输系统单元

3.4.1矿岩运输系统符合性评价

矿岩运输系统评价单元采用安全检查表法，按评价项目内容，依据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）《云南省滇中引水工程有限公司禾甸镇天景山建筑石料用灰岩矿60万t/a露天采矿工程安全设施设计》，本单元对矿岩运输系统的道路防护措施、运输巷道防护措施、卸载点安全挡车设施安全设施进行符合性，详见表3.4-1。

表3.4-1  矿岩运输系统单元符合性评价检查表

XX。

3.4.2单元小结

矿岩运输系统单元检查表共检查了6项，符合项6项，不符合项0项；该矿山的矿岩运输为机械铲装运输作业，装车、内部倒运道路宽度、坡度、道路的转弯半径能满足安全运输要求，挖掘机、装载机及车辆驾驶人员均持证上岗，在矿山入口、急弯等危险路段设置了安全警示标志，满足设计要求，破碎站卸矿平台已设置安全车挡。矿岩运输系统单元安全设施建设符合《安全设施设计》的要求，具备安全验收条件。

3.5供配电单元

3.5.1供配电符合性评价

根据《矿山电力设计标准》（GB 50070-2020）《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）《安全设施设计》，对供电电源、供电线路及主变压器、高（低）压供配电系统中性点接地方式、采场供配电系统的各级配电电压等级、照明设施等进行符合性评价；对低压配电系统防护装置、保护接地等进行符合性评价。

表3.5-1  供配电单元符合性评价检查表

XX。

3.5.2单元小结

供配电单元共检查了10项检查，符合项10项，不符合项0项；矿山用电主要是空压机、生活区、破碎站，现矿山电力、通讯设施条件已经形成，矿山利用现有S11-M-1600/10型变压器一台。10kV的高压电经变压器降压后，变为380V的低压电，然后送到低压配电柜的低压母线上，由母线再引入低压配电柜，由低压配电柜把电能分配给各用电设备，供电能力可以满足设计的矿山建设项目用电需求，矿山配电室内所用电力设备设施安装规范，安全保护装置齐全、有效。供配电单元安全设施建设符合《安全设施设计》的要求，具备安全验收条件。

3.6总平面布置单元

3.6.1总平面布置符合性评价

根据《安全设施设计》《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1 -2010）及《厂矿道路设计规范》（GBJ 22-1987）等规范，采用安全检查表检查对矿山工业场地进行符合性评价。

表3.6-1  总平面布置符合性评价检查表

XX。

3.6.2建（构）筑物防火符合性评价

表3.6-2  建（构）筑物防火符合性评价检查表

XX。

3.6.3单元小结

总平面布置单元检查表共检查了8项，符合项8项，不符合项0项；通过对矿山的总体布局的评价，总体布局基本合理、可行，符合相关法律、法规、标准和规范的要求，经评价认为矿山总平面布置满足安全生产要求，具备安全验收条件。

3.7通信系统单元

3.7.1通信系统符合性评价

对联络通信系统、信号系统等安全设施进行符合性评价。

表3.7-1  通信系统符合性评价检查表

XX。

3.7.2单元小结

通信系统单元检查表共检查了2项，符合项2项，不符合项0项；该矿山移动通讯网覆盖，采场、值班室、管理部门及相关人员配备手机，可满足矿山生产、生活通讯联络的需要。

通信系统单元安全设施建设符合《安全设施设计》的要求，具备安全验收条件。

3.8个人安全防护单元

3.8.1个人安全防护符合性评价

本单元对矿山工作人员配备的个人安全防护用品（包括防护用品的发放、防护用品的佩戴）等进行符合性评价。

表3.8-1  个人防护符合性评价检查表

XX。

3.8.2单元小结

个人安全防护单元检查表共检查了2项，符合项2项，不符合项0项；矿山为员工购买了工伤保险和安全生产责任保险，按照《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）的标准为作业人员配备了相应的劳保用品（如：安全帽、安全带、绝缘鞋、工作服、口罩）等，并督促员工在上班期间正确佩戴。个人安全防护配置符合《安全设施设计》的要求，具备安全验收条件。

3.9安全标志单元

3.9.1安全标志符合性评价

对矿山生产地点设置的安全标志（包括矿山、交通、电气安全标志）等进行符合性评价。

表3.9-1  安全标志符合性评价检查表

XX。

3.9.2单元小结

采场入口设置有“外来人员，未经许可，严禁进入生产区域”、“若需进入，要有专人引导并必须佩戴安全防护用品”等安全标识标志。已在道路边缘、岔口等危险区域设置了警示标牌，设置有“减速慢行”、“弯道注意礼让”等安全标识标志。采场台阶边坡设置有“边坡危险，请勿靠近、“注意安全”等安全标识标志。露天采场设置“边坡危险，当心落石”“当心触电”等安全标识标志。平台设置有平台标高标识牌。矿山安全标志设置较齐全，能够满足矿山安全生产要求。

安全标志单元检查表共检查了4项，符合项4项，不符合项0项；安全标志设施材料、规格、颜色等，严格按照安全设施设计中的要求和相应国家标准执行，保证标志的规范性、准确性。安全标志设置符合《安全设施设计》的要求，具备安全验收条件。

3.10安全管理单元

3.10.1安全管理分析评价

矿山任命了主要负责人及安全管理人员，成立了安全科，配备了专职安全生产管理人员，全面负责矿山安全生产管理工作。

矿山建立了相应安全生产责任制、安全管理制度和安全操作规程，其中包含安全生产责任制度、安全生产例会制度、安全生产检查制度、安全教育培训制度、安全隐患治理制度、安全生产检查制度及安全操作规程。建立了安全生产会议记录、安全检查记录、安全隐患排查治理记录表、安全教育培训记录及劳动防护用品发放管理台帐等。

企业为职工配备了劳动防护用品；安排职工进行安全生产教育和培训；为从业人员购买保险；其它全专项资金投入（如安全设施维护、购买安全警示标志、安全培训费用等），能够满足现阶段安全生产的要求。

企业编制了矿山生产安全事故应急预案并按要求进行了备案，与祥云滇瑞工贸有限公司签订互助协议。

3.10.2安全管理符合性评价

本单元对安全管理单元进行符合性评价，包括组织与制度、安全运行管理及应急救援等。

3.10-1  安全管理单元符合性评价检查表

XX。

3.10.3单元小结

矿山任命了主要负责人及安全员，成立了安全科，制定了相关安全管理制度、操作规程，并按照相关的制度、操作规程执行，建立了安全管理台帐。主要负责人及安全管理人员持证上岗，作业人员定期进行了安全培训，特种作业人员电工和焊工均持证上岗。企业编制了事故应急预案并按要求备案，并进行了应急演练。

矿山安全设施已按设计要求建设完成并运行良好，安全设施投入有效，经过试生产运行，矿山各系统运行正常，未发生过生产安全事故。

安全管理单元检查表共检查了14项，符合项12项，不符合项2项；评价认为云南省滇中引水工程有限公司禾甸镇天景山建筑石料用灰岩矿60万t/a露天采矿工程的安全管理符合国家法律法规的要求，能满足安全生产的需要，具备安全验收条件。

3.11 重大事故隐患判定单元

根据《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）、国家矿山安全监察局关于印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》的通知（矿安〔2024〕41号）的要求，采用安全检查表法对云南省滇中引水工程有限公司禾甸镇天景山建筑石料用灰岩矿60万t/a露天采矿工程重大事故隐患判定标准单元进行评价，详见表3.11-1。
表3.11-1 重大事故隐患判定标准单元安全检查表

XX。

通过使用安全检查表法对云南省滇中引水工程有限公司禾甸镇天景山建筑石料用灰岩矿60万t/a露天采矿工程重大事故隐患判定标准单元的15项检查，其中10项不构成重大事故隐患，5项不涉及。

以上检查结果说明，该矿不存在重大生产安全事故隐患，符合安全要求。

4 安全对策措施建议

4.1企业整改完成落实情况

XX。

5 安全验收评价结论
5.1验收检查项总结

通过对安全设施“三同时”程序、露天采场、采场防排水系统、矿岩运输系统、供配电、总平面布置、通信系统、个人安全防护、安全标志、安全管理、重大事故隐患判定11个单元的安全检查。本次验收检查项总数为88项，其中否决项检查结果为“不符合”的0项，一般项检查结果为“不符合”的2项。

表5-1  验收检查项总结

	序号
	评价单元
	检查项数
	否决项
	一般项

	
	
	
	符合项
	不符合项
	符合项
	不符合项

	1
	安全设施“三同时”程序单元
	6
	5
	0
	1
	0

	2
	露天采场单元
	19
	0
	0
	19
	0

	3
	采场防排水系统单元
	2
	0
	0
	2
	0

	4
	矿岩运输系统单元
	6
	0
	0
	6
	0

	5
	供配电系统单元
	10
	0
	0
	10
	0

	6
	总平面布置单元
	8
	0
	0
	8
	0

	7
	通信系统单元
	2
	0
	0
	2
	0

	8
	个人安全防护单元
	2
	0
	0
	2
	0

	9
	安全标志单元
	4
	0
	0
	4
	0

	10
	安全管理单元
	14
	1
	0
	13
	2

	11
	重大事故隐患判定
	15
	15
	0
	0
	0

	12
	合计
	88
	19
	0
	66
	2


5.2验收评价结论

评价小组通过对天景山建筑石料用灰岩矿的现场开采生产现状调查，对各项安全管理资料、各单项工程竣工验收文件的查阅和分析，根据该项目的特点，对照《安全设施设计》进行安全设施符合性评价，根据《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一﹝2016﹞14号）附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》的验收要求，依据国家相关法律、法规及标准规范，评价小组作出评价结论如下：

天景山建筑石料用灰岩矿证照齐全、有效，企业委托有效资质单位编制了《云南省滇中引水工程有限公司禾甸镇天景山建筑石料用灰岩矿60万t/a露天采矿工程安全预评价》、《云南省滇中引水工程有限公司禾甸镇天景山建筑石料用灰岩矿60万t/a露天采矿工程安全设施设计》，安全设施设计通过专家审查。已委托辽宁诺诚安全科技有限公司进行安全设施验收评价，建设项目“三同时”手续完善，符合国家有关法律、法规规定和标准规范要求。

经评价，各单元符合相关规程、规范、标准要求，无否决项，建设项目按设计要求完成了基本建设，建设程序符合“三同时”要求，设备设施可靠有效。按《云南省滇中引水工程有限公司禾甸镇天景山建筑石料用灰岩矿60万t/a露天采矿工程安全设施设计》及《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》进行对照检查，XX。

安全验收评价结论：云南省滇中引水工程有限公司禾甸镇天景山建筑石料用灰岩矿60万t/a露天采矿工程安全设施符合国家及云南省安全相关法律、法规、标准及规范的要求，具备安全验收条件。

总之，安全生产是一个不断完善的动态过程，企业应按照本报告提出的对策措施建议进行整改完善。在今后的安全生产过程中，应根据安全生产条件的变化和国家法规的进一步要求，不断完善安全技术措施和管理措施，提升安全技术水平，预防生产安全事故的发生，切实保障人民生命和企业财产的安全。
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