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前  言

盐津开源矿业有限公司成立于2022年04月21日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：徐帆，经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采、道路货物运输（不含危险货物）、非金属矿及制品销售、建筑材料销售。盐津县桃子坝采石场（新立）采矿权（以下简称“盐津县桃子坝采石场”）的采矿权人为盐津开源矿业有限公司，本次评价是对盐津县桃子坝采石场90万t/a露天采矿工程进行安全设施验收评价。

盐津县桃子坝采石场为《盐津县第三轮矿产资源规划》规划开采的新立矿山，盐津开源矿业有限公司通过招牌挂的方式取得该矿权。于2023年6月8日取得采矿许可证，证号C5306232023067150155188，生产规模90万t/a，矿区面积0.1816km2，开采深度940m~752m；矿区范围由14个拐点圈定，开采矿种为建筑石料用灰岩，有效期自2023年6月8日至2033年2月25日。
根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2010〕第36号，国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第77号修订）等文件的相关规定，盐津开源矿业有限公司依法开展建设项目安全设施的“三同时”工作，办理安全生产许可证。

2023年7月，盐津开源矿业有限公司委托云南德成规划设计有限公司编制了《盐津县桃子坝采石场90万t/a露天采矿工程初步设计》；2023年8月，盐津开源矿业有限公司委托辽宁诺诚安全科技有限公司编制了《盐津县桃子坝采石场90万t/a露天采矿工程安全预评价安全预评价报告》；2023年12月，盐津开源矿业有限公司委托云南德成规划设计有限公司编制完成了《盐津县桃子坝采石场90万t/a露天采矿工程安全设施设计》，该安全设施设计于2023年9月1日通过了昭通市应急管理局组织专家对该项目安全设施设计的评审，并于2024年1月15日取得昭通市应急管理局审查的批复，设计矿山基建期为9个月，基建时间为：2024年1月16日至2024年10月15日。

在取得安全设施设计基建审批后，经施工前期筹备工作后，矿山于2024年1月25日开工建设，建设期间因与矿区附近村民存在矿地纠纷问题于2024年4月16日停止基建。2024年12月11日盐津开源矿业有限公司向盐津县应急管理局申请基建延期，经盐津县应急管理局同意延期基建时间为：2025年1月4日至2025年7月3日，后又同意延期矿山因矿地纠纷停建耽误的基础设施建设时间47天，即2025年8月11日至2025年9月27日。

矿山于2024年1月25日开始施工建设，期间经多个月停工建设，至2025年8月26日竣工，基建时间共计206日。基建工程包括工业场地、新建公路、截洪沟、临时排土场、矿界安全围栏、836m剥离平台及824m基建平台等。

矿山施工由中桐矿业（贵州）有限公司进行，施工单位具有矿山工程施工总承包二级资质（有效期至2028年11月6日），证书编号：D252204411。监理由东周设计有限公司进行，监理单位资质类别及等级：矿山工程监理乙级（有效期至2028年10月08日），证书编号：E252057175。矿山现已完成基建内容，施工单位和监理单位分别提交了施工总结报告和监理总结报告。

矿山基建工程竣工后，建设单位按照《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对矿山生产系统进行试运行，矿山试运行自2025年8月27日开始，至2025年9月26日试运行结束，试运行时间为30天。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第77号修订）等文件的相关规定，需对建设项目进行安全设施验收评价。盐津开源矿业有限公司于2025年4月委托我公司开展对盐津县桃子坝采石场90万t/a露天采矿工程进行安全设施验收评价。
在接受盐津开源矿业有限公司安全评价工作的委托后，辽宁诺诚安全科技有限公司组成了安全评价组，组织评价人员开展该项目的安全评价工作，于2025年7月8日和9月29日进行了现场勘查。在系统调查分析的基础上，对照国家和行业有关安全法律法规、标准和规范，对该建设项目的危险、有害因素进行了辨识、分析，采用可靠、适用的评价方法对项目进行安全评价，提出科学、合理、可行的安全技术和管理措施，按49号文件的验收导则要求，我单位于2025年11月编制完成了《盐津县桃子坝采石场90万t/a露天采矿工程安全设施验收评价》。

在本项目的评价过程中，得到盐津开源矿业有限公司有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢！
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1评价范围与依据
1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象
根据该项目初步设计、安全设施设计、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）和有关法律法规，本次评价对象为：盐津县桃子坝采石场90万t/a露天采矿工程露天采矿系统及公用辅助设施。

1.1.2评价范围
本次安全设施验收评价范围是根据盐津县桃子坝采石场（新立）采矿权的采矿许可范围、设计范围和基建范围确定的：主要包括836m剥离平台及824m基建平台、工业场地、新建开拓公路、截排水沟、临时排土场、矿界安全围栏等所涉及的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本项目的破碎站、油类存储、加工区、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内。但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。

①本次安全设施验收评价矿区范围

根据盐津县自然资源局于2023年6月8日颁发的采矿许可证（证号：C5306232023067150155188），盐津县桃子坝采石场（新立）采矿权的开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，生产规模：90万t/a，开采面积：0.1816km²，有效期：玖年零玖月  自2023年6月8日至2033年3月25日，开采标高：940m～752m，矿区范围由14个拐点坐标圈定而成，具体见表1.1-1。

表1.1-1  盐津县桃子坝采石场（新立）采矿权范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X（m）
	Y(m)

	矿1
	3100935.60
	35424358.11

	矿2
	3101111.77
	35424416.58

	矿3
	3101106.98
	35424431.51

	矿4
	3101113.41
	35424443.52

	矿5
	3101161.55
	35424485.47

	矿6
	3101226.14
	35424459.49

	矿7
	3101245.81
	35424468.19

	矿8
	3101237.53
	35424549.11

	矿9
	3101491.53
	35424681.11

	矿10
	3101394.53
	35424953.11

	矿11
	3101166.12
	35424852.46

	矿12
	3101176.37
	35424787.43

	矿13
	3100906.32
	35424679.80

	矿14
	3100893.76
	35424497.48

	面积
	0.1816km²

	开采深度
	940m～752m


②设计范围

该矿山为新建矿山，林地使用手续由于林地指标有限，分为两期办理；一期办理矿区西侧及南侧123.6亩林地手续，二期办理矿区西侧及北侧116.2亩林地手续。矿区北侧尚未办理林地手续的范围，待取得林地使用手续后再重新进行设计。

设计范围面积为58990.33m2，设计标高为752m~852m。
③验收评价范围

本次安全设施验收评价的平面范围与设计的开采范围一致，露天采场验收标高为836m~824m平台，另含工业场地、临时排土场、运输道路等所涉及安全设施和安全管理。

1.2评价依据
1.2.1法律法规
一、安全生产法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第七十号，2021年6月10日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》（中华人民共和国主席令第八十八号），自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令[1986]第三十六号，根据2009年08月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》（中华人民共和国主席令[2009]第十八号）第二次修正；2024年11月8日，第三十六号主席令，《中华人民共和国矿产资源法》已由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订通过，自2025年7月1日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，自1993年5月1日起施行；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令[1994]第二十八号，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》（中华人民共和国主席令第二十四号）第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中中华人民共和国主席令[2007]第六十九号；由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2024年6月28日修订通过，自2024年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[1998]第四号，2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改《中华人民共和国道路交通安全法》等八部法律（中华人民共和国主席令第八十一号）修订，自2021年4月29日起施行）；

《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[1989]第二十二号，2014年4月24日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议（中华人民共和国主席令[2014]第九号）修订，自2015年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2001]第六十号，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次（中华人民共和国主席令第二十四号）修正；自2018年12月29日起施行）。

二、行政法规

（1）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

（2）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

（3）《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

（4）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

（5）《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行

（6））《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订;根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；
（7）《电力设施保护条例实施细则》（国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部令第8号，自1999年3月18日起施行；根据2011年6月30日国家发展和改革委员会令第10号第一次修改；根据2024年1月4日国家发展改革委令第11号第二次修订）；

（8）《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布；自2011年7月1日起施行）；

（9）《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布；根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2014年7月29日起施行）；

（10）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。
三、部门规章及规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，自2009年6月8日起实施；原国家安全生产监管总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号，2013年8月29日原国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日原国家安全监管总局令第80号第二次修正，2015年7月1日施行）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原安监总管—〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（原安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全设施验收评价报告编写提纲，2016年5月30日》；

《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（原安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日）；

《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）；

《关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（应急〔2025〕27号，自2025年3月29日起施行）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日施行）；

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号，2023年8月25日）；

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）；

《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日)；

《应急管理部关于进一步加强安全评价机构监管的指导意见》（应急〔2023〕99号，2023年9月29日）；

《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日施行）

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；
《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）；

《国家矿山安全监察局关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案>的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月14日）；

《矿山救援规程》（应急管理部令第16号，2024年7月1日）；
《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综〔2025〕12号，2025年7月1日）。
四、地方性法规、政府规章和有关规范性文件

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议（公告第58号）《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正；2024年12月，云南省十四届人大常委会第十三次会议审议通过《云南省人民代表大会常务委员会关于废止和修改部分地方性法规的决定》））；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011 年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）；
《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；

《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）
《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日）。

1.2.2标准规范

《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023，2025年1月1日施行）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB39800.1-2020，自2022年1月1日）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《矿山安全标志》（GB/T14161-2008）； 
《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T23821-2022，2022年11月08日实）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日施行)；

《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010，2010年12月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010；2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010；2011年10月1日）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016，2017-01-03）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017；2018年7月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011；2012年6月1日）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014；2015年5月1日）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；

《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019，2020年2月1日实施）；
《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（YJ/T 9011-2019，2020年2月1日实施）；
《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，自2011年5月1日）；

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》（AQ2056-2016，自2017年3月1日）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T2063-2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（KA∕T2075-2019，自2020年2月1日）；

《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（KA 23-2025，2025年11月1日实施）；
《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》（AQ 9010-2019，2020年2月1日实施）；
《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日实施）；

《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024，2024年11月01日实施）；
《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日）；

《安全验收评价导则》（AQ8003-2007；2007年4月1日）。

1.2.3建设项目合法证明文件

（1）项目投资备案证；

（2）《营业执照》（统一社会信用代码：91530623MA7M11Q46D）；

（3）《采矿许可证》（证号：C5306232023067150155188）；

（4）《<桃子坝采石场建筑石料用灰岩矿详查地质报告>矿产资源储量评审意见书》（云方圆中正矿评储字〔2022〕2号）
（5）《关于<桃子坝采石场建筑石料用灰岩矿详查地质报告>（2022年）矿产资源储量评审备案的复函》（盐自然资复〔2022〕14号）

（6）安全设施设计审查意见书及基建延期文件。
1.2.4 建设项目技术资料
（1）《云南省盐津县桃子坝采石场建筑石料用灰岩矿详查地质报告》（昭通亿融科技信息有限公司，2022年1月）；

（2）《盐津县桃子坝采石场90万t/a露天采矿工程初步设计》（云南德成规划设计有限公司，2023年7月）；
（3）《盐津县桃子坝采石场90万t/a露天采矿工程安全预评价报告》（辽宁诺诚安全科技有限公司，2023年8月）；

（4）《盐津县桃子坝采石场90万t/a露天采矿工程安全设施设计》（云南德成规划设计有限公司，2023年12月）；

（5）《盐津县桃子坝采石场90万t/a露天采矿基建工程施工总结报告》（中桐矿业（贵州）有限公司，2025年9月）；

（6）《盐津县桃子坝采石场90万t/a露天采矿基建工程监理总结报告》（东周设计有限公司，2025年9月）；

（7）《盐津县桃子坝采石场90万t/a露天采矿工程试运行报告》（昭盐津开源矿业有限公司，2025年9月27日）；

（8）《盐津县桃子坝采石场90万t/a露天采矿工程安全设施自查报告》（盐津开源矿业有限公司，2025年9月29日）。

1.2.5其他评价依据

（1）安全设施验收评价合同及委托书；

（2）《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

（3）《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1企业基本情况
盐津开源矿业有限公司成立于2022年04月21日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：徐帆，经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采、道路货物运输（不含危险货物）、非金属矿及制品销售、建筑材料销售。

建设单位已取得的主要证照信息如下：

2.1.2建设项目背景
。
2.1.3建设项目行政区划、地理位置及交通

盐津县桃子坝采石场位于盐津县城179°方向，直平距约10km，在盐津县盐井镇桃子坝村境内。矿区地理坐标（2000国家大地坐标系）极值为东经104°13′51.067″~104°14′12.741″，北纬28°01′12.379″~28°01′31.388″。

盐津至大坡上乡村公路从矿区通过，矿区至桃子坝村委会公路里程约3km，至盐津县城公路里程约13km，至昭通约142km，交通较方便。交通位置图如图2.1-1所示。
图2.1-1  交通位置图
2.1.4周边环境
现场调查：（1）矿区北侧为马店村，民房距离矿界最近200m，距离设计的露天开采境界范围约470m。

（2）矿区南侧为玄麻窝村，距离设计露天开采境界范围较近，距离最近民房100m，在300m爆破境界范围内存在17户民房，均已签订租赁合同，矿山生产期间不住人。

（3）矿区西侧360m处有内六铁路手扒岩隧道通过，根据《中国铁路成都局集团有限公司宜宾工电段关于盐津开源矿业有限公司盐津县桃子坝采石场爆破开采事宜的复函》（宜工电安函[2023]115号），距离铁路隧道斜距500m范围内不进行爆破作业，采用机械开采，斜距500m外采用爆破开采，符合《铁路安全管理条例》第三十四条的规定。

（4）矿区西侧及南侧有道路通过，根据盐津县盐井镇人民政府《关于盐津县桃子坝采石场（新立）采矿权附近道路的情况说明》（盐井政通[2023]23号）文件，该道路属于村村通道路，不属于县道及乡道。允许盐津县桃子坝采石场（新立）采矿权在道路边（采矿权以内）进行爆破作业时，对该村村通道路进行临时交通管制。
（5）矿区内有10kV（花农线坪上支线）穿过，盐津县供电局已同意对线路4基点杆线进行搬迁至矿权外100m，并允许矿山在高压线100m范围外进行爆破作业。现已完成对线路改道规划和审批、电杆架立、线路架线的施工和附件安装。盐津供电局计划于2025年11月30日前纳入盐津供电局月度停电计划，完成新线路T接运行，并拆除原有线路。

（6）矿区西侧530m处为关河，穿过河流为G247国道麻水线，距离较远。

（7）矿区东侧600m处为大坡上村。

矿区未在“四区”（城市规划区、风景名胜区、重要水源区、重要地质遗迹区）范围内，周边300m范围内无其他矿权，没有可保护的文物、古建筑、地质遗迹及珍稀动植物等。开采范围内无田地、无矿权争议等问题。
图2.1-2  周边环境卫星图（红色线框为矿界）

2.2自然环境概况
2.2.1地形地貌
矿区属高原中山侵蚀、溶蚀地貌，地形切割中等，地势总体东部高、西部低，地形最高点位于矿区外围东部山坡，海拔1080m；最低点位于矿外围西北部山坡，海拔674m，相对高差最大达406m（矿区范围内地势北东部高、西北部低，地形最高点位于矿10拐点处，海拔937m；最低点位于位于矿9拐点南西侧谷地，海拔752m，相对高差最大达185m），区域最低侵蚀基准面在矿区西北部，海拔680m，地形坡度一般25～45°，局部平缓或陡峻。植被稀疏-较密，以灌木杂草为主，地形地貌条件中等。
2.2.2气候
矿区属中亚热带与温带共存的季风立体气候。由于地貌类型多样，地形复杂，地势起伏大，气候差异大。形成沟谷热、半山暖、山区凉、高山寒的立体气候。年平均气温17.2℃，年平均无霜期328天，最冷月份1月平均气温6.9℃，最低气温-4℃；最热月份7月，平均气温26.2℃，最高气温40℃。年降雨量781.2～1576.4mm，年均降水量1220mm,雨季一般平均日降雨量18mm，日最大降雨量153.7mm，主要雨期为每年5～9月，占全年降雨量的82%。年日照841.7～1170.9h，相对湿度81%。全年以北风为主，平均风速4～6m/s，最大风速17m/s。

2.2.3水文
矿区地表水系不发育，位于当地侵蚀基准面以上，地表坡形有利于大气降水的排泄，矿床充水主要为季节性大气降雨的下渗，区内的大气降水大部分向矿区西部自然排泄，流至横江（横江在水富汇入金沙江），部分渗入地下成为地下水。区内地表水系属金沙江流域横江支流长江水系。
2.2.4地震
根据《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB50011-2010），本区抗震设防烈度为7度，基本地震加速度值为0.10g，所属设计地震分组为第三组；根据《中国地振动参数区划图》（GB 18306-2015），本区地振动峰值加速度为0.10g，反应谱特征周期为0.45s，区域地壳稳定性属次稳定区。

2.2.5经济概况
盐津县为云南省昭通市下辖县，在东经103°59′18″～104°27′50″、北纬27°49′11″～28°24′38″之间，总面积2091.5平方公里。因曾拥有盐井产盐并设渡口渡汛而得名。盐津是云南与内地交往的咽喉、中原入滇的要道，素有“滇川门户”之称。生物资源丰富，有杉、榕、桐、楠等用材林26科63种；是灵猫、黑熊、鲵等众多珍稀物种栖息繁衍之所；矿产资源有煤、铁、石英砂等矿产资源10余种；有大小河流溪沟5063条，水资源总量达17.83亿立方米；农特产品有白酒、竹笋、天麻、乌骨鸡、手工粉条等珍品美食美味。

盐井镇位于盐津县境中部，处于全县政治、经济、文化的中心位置。东与四川省筠连县孔雀乡接壤，南靠庙坝镇、柿子镇，西接豆沙镇、中和镇，北与中和镇、落雁乡、牛寨乡毗邻。地势四周高、中间低，关河南入北出，境内最高点为大黎山主峰，海拔1941米，最低点椒子村撒渔沱，海拔380米。昆水公路、内昆铁路从南至北穿越过境。全镇国土面积234平方公里，耕地面积2575公顷，其中水田面积212公顷。主产玉米、麦类、薯类，水资源以关河（横江）为主，经济林果主要有蚕桑、藤梨、茶叶、竹类、黄柏、杜仲、干果等。畜牧业资源以生猪、乌骨鸡为主，还有牛、羊等其他畜牧业，矿产资源主要有无烟煤、石灰石、铁等。

矿区当地居民以汉族为主，杂居苗族，劳动力充裕，主要从事农业生产，农、经作物主要有玉米、马铃薯、红薯等，工业主要有采石场等，经济条件相对较差。矿区基建其它建筑材料需从盐津县城进购。附近电网等基础电力设施已建设完成，电力供应能基本满足矿山生产建设的需要。移动、电信、联通通讯网络已覆盖，通讯便捷。
2.3地质概况
本评价报告的地质概况依据昭通亿融科技信息有限公司2022年1月编制的《云南省盐津县桃子坝采石场建筑石料用灰岩矿详查地质报告》进行叙述。
2.3.1矿区地质
2.3.1.1地层

矿区出露地层由老至新有二叠系中统茅口组（P2m）、第四系残坡积层（Qel＋dl），其岩性如下：

1、二叠系中统茅口组（P2m）

分布于整个矿区及外围一定区域，岩性为灰至深灰色含生物碎屑细晶、微-泥晶、亮晶砂屑灰岩。厚度360~410m，平均厚度385m。与下伏二叠系中统栖霞组（P2q）地层呈假整合接触，为矿体含矿层位。

2、第四系残坡积层（Qel＋dl）

出露于矿区地表，为深灰色、褐红色、灰黑色残破积粘土、含砾粘土，厚度1~8m，与下伏地层呈不整合接触。

2.3.1.2构造

矿区位于大田坝向斜东端，区内构造简单，未发现次级断裂及褶皱构造，但岩石节理、裂隙较发育，未见其它构造痕迹。主要发育2组节理，其产状为：J1 35°∠85°；J2 105°∠60°。矿区总体为一近西倾斜的单斜构造，地层产状270~290°∠30~40°。区内矿体（层）沿走向南西—北东长约620m，沿倾向北西宽约310m。矿区地质构造复杂程度为简单类型。

2.3.1.3岩浆岩

矿区范围内未发现侵入岩体和喷发岩体，岩浆活动不发育。

2.3.2矿床特征

2.3.2.1矿体特征

矿体（层）赋存于二叠系中统茅口组（P2m）地层中，共一个矿体，由ZK101、ZK201、ZK202、ZK301、ZK302等5个钻孔控制。矿体局部出露于地表，基本被第四系残坡积层（Qel＋dl）所覆盖。岩性为灰至深灰色生物碎屑灰岩，呈厚层状、块状产出，矿体分布于整个矿区范围并延出矿区范围外。矿体埋深0~185m，厚度360~410m，平均厚度385m，厚度变化系数9.2%，属于厚度变化稳定型矿体。矿区内矿体（层）沿走向南西—北东长约620m，沿倾向北西宽310m，纵横向延伸均较稳定，所有岩石除第四系表土外均为矿体。岩石较为完整，矿层层位稳定，节理裂隙较发育，岩溶较发育，岩溶形态主要是溶沟、溶洞。岩石表面多溶隙、溶沟等形态，顺层发育，规模较小。

矿区内矿体（层）产状270~290°∠30~40°，Cao含量53.71%~55.75%，平均值54.86%，饱和单轴抗压强度36.5~63.3MPa，围岩（第四系残坡积层）单轴抗压强度0.68~0.92MPa；坚固性为5~8%；压碎值为7~11%。

2.3.2.2矿石特征
（1）矿物组成与结构构造

矿区石灰岩为一套浅海相碳酸盐岩，属于沉积岩。

矿石矿物组成：为方解石，薄片中无色，正交下具珍珠晕彩高级白干涉色，微晶方解石充填生物碎屑腔体，泥晶方解石胶结（方解石含量占40%～55%），主要呈泥晶～微晶状，粒径0.01～0.005mm，为泥晶～微晶结构、生物碎屑结构。生物碎屑主要为珊瑚、有孔虫、鲕、蜓及藻屑等，均为微晶方解石充填（生物碎屑含量占40%～45%）。胶结物为后期方解石，主要呈细脉状及团块沿裂隙分布（后期方解石含量占3%～13%）。铁质矿物为褐黑色，呈星点状分布于方解石中（铁质矿物含量占2%）。

结构构造：岩石主要由泥晶~微晶方解石及生物碎屑组成。可见铁质及后期方解石分布。

（2）矿石化学成分

共取9件化学分析样（化学全分析5件，内、外检2件，覆盖层1件，岩溶充填物1件），由四川省地矿局区域地质调查队测试中心与中国地质科学院矿产综合利用研究所分析测试中心化验。

化学全分析元素含量主要为：CaO（53.71~55.75）；CaCO3（95.85~99.50）；MgO（0.35~3.12）；MgCO3（0.72~6.53）；SiO2（0.24~0.43）；Al2O3（0.065~0.15）；K2O（0.02~0.032）；Na2O（0.030~0.035）；Fe（0.059~0.20）；Fe2O3（0.085~0.29）；

S（＜0.15）；SO3（＜0.3）；Cl-（＜0.05）；灼烧失量（43.69~44.23）；P（＜0.02）；P2O5（＜0.5）；Mn（43.69~44.23）；Mn3O4（61.2~77.2）；Ti（＜100~148）；TiO2（＜160~247）。

化学内检分析元素含量主要为：CaO（55.46~55.84）；CaCO3（98.99~99.67）；MgO（0.33~0.36）；MgCO3（0.69~0.76）；Si02（0.23~0.50）；Al203（0.058~0.15）；K20（0.026~0.039）；Na20（0.030~0.031）；Fe（0.063~0.13）；Fe2O3（0.090~0.19）；

S（＜0.15）；SO3 （＜0.3）；Cl-（＜0.05）；灼烧失量（43.63~44.04）；P（＜0.02）；P205（＜0.5）；Mn（47.1~56.1）；Mn304（65.4~77.9）；

Ti（＜100~164）；Ti02（＜166~273）。

化学外检分析元素含量主要为：Si02（0.75~0.63）；Al203（0.057~0.15）；CaO（54.61~55.32）；MgO（0.018~0.34）；Na20（0.027~0.029）；Ti02（98.2~220）；P205（＜0.5）；灼烧失量（43.77~44.23）；Fe2O3（0.097~0.16）；Mn（49.3~57.3）；SO3（＜0.3~0.41）；Cl-（＜0.05）。

覆盖层化学分析元素含量主要为：Si02（54.14）；Al203（14.04）；K20（1.46）；Na20（0.15）；CaO（6.81）；MgO（0.93）； Fe（5.27）；Fe2O3（7.53）；S（＜0.15）；SO3（＜0.3）； Cl-（＜0.05）；灼烧失量（12.48）。

岩溶充填物化学分析元素含量主要为：Si02（34.15）；Al203（6.20）；K20（0.48）；Na20（0.060）；CaO（27.50）；MgO（0.43）； Fe（4.09）；Fe2O3（5.85）；S（＜0.15）；SO3（＜0.3）； Cl-（＜0.05）；灼烧失量（25.63）。

根据化学分析检验，参照《矿产地质勘查规范 建筑用石料类》（DZ/T0341-2020）规范，综合分析能够满足建筑石料用灰岩化学成分一般要求。

（3）矿石物理力学性能

此次勘查共取18组矿石物理力学性能样，由四川省地矿局区域地质调查队测试中心及中铁二院成都工程检测有限责任公司进行检测。经检测饱和单轴抗压强度36.5~63.3MPa；围岩单轴抗压强度0.68~0.92MPa；坚固性为5~8%；压碎值为7~11%。物理性能测试能够满足《矿产地质勘查规范 建筑用石料类》（DZ/T0341-2020）规范的等级指标Ⅱ的要求。

（4）矿石放射性分析

本次勘查共取3组放射性分析样。由核工业二八〇研究所分析测试中心及云南建材研发测试中心进行检测，检测结果内照射指数（IRa）为0.07~0.33，外照射指数（Ir）为＜0.04~0.21。未超过《建筑材料放射性核素限量》（GB/6566-2010）内照射指数（IRa）≤1.0、外照射指数（Ir）≤1.0的标准。

（5）风（氧）化特征

经调查，区内矿体地表0~3m内风氧化程度中等。岩石较破碎,节理、裂隙较发育。

（6）矿石类型

矿区矿石自然类型为浅海相石灰岩，矿床工业类型属建筑石料用石灰岩；矿石结构致密，质地均匀，力学强度高，为较好的建筑石料。

（7）矿体（层）围岩和夹石

矿区二叠系中统茅口组（P2m）灰岩上覆岩层为二叠系上统峨眉山玄武岩组（P3β）浅绿灰、绿黑色致密状玄武岩；下伏岩层为二叠系中统栖霞组（P2q）浅灰、灰黑色灰岩夹生物碎屑灰岩，厚度67~290m。矿区拟采二叠系中统茅口组（P2m）灰岩较厚，其围岩均为二叠系中统茅口组（P2m）灰岩。另外，矿体地表赋存第四系深灰色、褐红色、灰黑色残破积粘土、含砾粘土，厚度1~8m。

拟开采范围内二叠系中统茅口组（P2m）灰岩，质纯无夹石。

（8）矿床内共（伴）生矿产

根据化验检测结果未见有价值的共（伴）生矿产。

（9）矿床成因

根据矿石成分、矿物组合、矿体形态及赋存规律等资料分析，该区矿床属非金属矿床。石灰岩为浅海相碳酸盐岩, 由湖海中所沉积的碳酸钙在失去水分后，紧压胶结而形成，属于沉积岩。矿体（层）严格受地层、岩性控制。矿区及周边岩性为产出基本稳定的二叠系中统茅口组（P2m）灰至深灰色生物碎屑灰岩，岩石较破碎,节理裂隙较发育；岩石呈厚层状、块状产出，具细晶、微-泥晶或砂屑结构。矿物成分变化不大，矿石可作为建筑石料。矿体分布于整个矿区范围并延出矿区范围外，区域延伸较好，远景资源储量比较充足。

矿床成因属于浅海相碳酸盐岩沉积矿床

2.3.2.3矿石开采、加工技术性能

矿山开采的石灰岩，矿石坚硬而性脆，容易破碎。根据四川省地矿局区域地质调查队测试中心检测，矿石体重为2.59~2.70t/m3（g/cm3）〔平均值2.67t/m3（g/cm3）〕，饱和单轴抗压强度为58.7~63.3MPa，质地较坚硬，可作为建筑用石料。

此次勘查共取3件样品送云南建材研发测试中心进行加工技术性能测试，测试结果为：含泥量（按质量计）0.5~0.9%；泥块含量（按质量计）0.1%；针、片状颗粒总含量0.1%；压碎指标8~9%；坚固性（质量损失）2%；松散堆积密度1620kg/m³；紧密堆积密度1860~1880kg/m³；云母0；有机物为合格；石能够满足《矿产地质勘查规范 建筑用石料类》（DZ/T0341-2020）的标准。

矿石采用两级联合式破碎工艺，集破碎、筛分于一体，破碎后的矿石经皮带运输分为不同的级别堆放，然后经装载机或汽车运输到堆料场。

矿石中有害元素含量均低于工业要求指标，属于较佳产品，经用破碎成碎石（砟料）、砂料后销售，主要用于交通（公路等）建筑石料。矿石易开采、易加工，以其为原料生产的产品质量稳定，且生产过程中无有害成分危及人员、生产设备，矿石加工技术性能较好。

2.3.3矿床开采技术条件

2.3.3.1水文地质条件
（1）矿区含水组特征

矿区区域属构造侵蚀、溶蚀中山地貌。根据地下水赋存条件、水理性质、富水性和水力性质，区内地下水可划分为两种类型。

①第四系孔隙水含水层

为直接充水含水层，分布于矿区地表，为深灰色、褐红色、灰黑色残破积粘土、含砾粘土，厚度1~8m，结构松散，孔隙度大，透水性强，含水层薄，水位埋藏浅，其直接接受大气降水的补给。属季节性大气降水短期含水层，在调查时未发现有地表泉水点。其含水层赋水性与空隙、裂隙发育程度及连通性密切相关，由于矿区内的第四系松散堆积层孔隙较大，地形坡度较大，堆积层难以长久赋存雨水，富水性弱，对采矿活动无较大充水影响。

②岩溶裂隙含水层

为直接充水含水层，分布于矿区二叠系中统茅口组（P2m）灰岩，厚度360~410m。含水层以岩石中的节理裂隙、溶蚀孔隙及地下溶洞为地下水的赋存场所及运移通道，富水性及透水性取决于节理裂隙、溶蚀孔隙的分布与连通情况，具各向异性，地下水径流模数6—11.2 L/s.km2，富水性中等~强，水化学类型为HCO3-Ca型。岩溶水补给来源主要为大气降水及孔隙水下渗，沿节理裂隙与溶蚀孔隙运移。矿区（开采区）位置较高，地下水埋深较大，区内含水层富水性较弱。

（2）补给、径流、排泄条件

矿区位于长江水系的金沙江支流横江流域，属于水文地质单元补给区，矿床最低拟设开采标高高于当地侵蚀基准面（标高680m）。矿区最低拟设开采标高为752m，开采的矿体出露标高为937m~752m，全部分布于侵蚀基准面以上。

矿区为斜坡地形，地势总体东高西低，矿体分布在较高地带，富水性较弱。

矿区地势较高，地表水排泄通畅；区内岩溶裂隙较发育，沟系不发育，地表水贫乏，矿区主要靠大气降水通过地表径流汇入，其汇水量随季节变化。矿区地下水的补给主要是大气降水补给，接受降水后由于采场位于相对较高部位，且地形坡度较大，矿区内矿石透水性能好，从矿区由东向西自然排泄，具有雨季补给，雨季排泄的特点，交替循环强烈，地表水难以滞留存储，对采矿无较大充水影响，矿区水文地质条件简单。

（3）矿床充水来源及水文地质勘查类型分析

矿区内矿床充水来源主要有以下两种：

①大气降水

矿区地下水的补给来源主要是大气降水，浅部地层中的裂隙是大气降水补给地下水的主要通道。矿区大气降水一部分通过岩石裂隙、岩溶下渗补给地下水，另一部分通过地表径流的形式自然排泄。根据矿区内矿床主要充水含水层的空间特征，应属以大气降水充水为主的矿床。

②岩溶裂隙含水层

矿区分布的二叠系中统茅口组（P2m）灰岩，节理裂隙、岩溶较发育，岩石裂隙、岩溶是地下水富集及径流重要通道。

③地下、地表水对矿床开采的影响

矿床最低拟设开采标高和资源量估算最低标高为752m，矿区当地侵蚀基准面在矿区西北部，海拔680m，地下水位埋深低于最低拟设开采标高，地下水对矿床开采无较大影响。矿床拟为山坡露天开采，大气降水为矿坑充水主要来源，充水量与大气降水的强度、采场大小、地形条件相关，充水方式为大气降水通过坡流沿采场边帮和直接降水汇入采场内。

矿山拟采用山坡露天开采，大气降水可通过露天采场裂隙渗漏或自然排泄，不会滞留于露天采场内。另外应在采场周围构筑截水沟，防止大气降水通过坡流汇入矿坑。

（4）矿山供水水源地

矿山生活用水引自矿区东部的大坡上居民用水水源，取水点标高1234m，距矿区约0.9km。

（5）露天采场涌水量预测

矿床开采方式拟为山坡露天开采，地下水对矿床无较大充水影响，季节性大气降雨是未来矿坑充水的主要来源。采坑充水因素主要来源于大气降水，故采用水均衡法估算露天采矿场内的大气降水量。计算公式如下:

Q1=X*F1/t

式中：

Q1——直接降落在露天采坑内的大气降水量，m3/d；

X——年均降水量，m3。为1220mm（1.22m）；

F1——露天采矿场面积，m2。为181618m2；

T ——一年时间，d。为365天；

则：Q1=1.22×181618÷365=607.05（m3/d）

即采坑涌水量为607.05m3/d。

（6）水文地质条件小结

矿床拟采用露天开采，地下水埋藏较深，对矿床无较大充水影响；矿床充水主要为季节性大气降雨的下渗，开采范围内裂隙水可通过采场边坡及斜坡自然排泄。地表水及地下水对采矿活动无较大影响。

因此，矿区水文地质勘查类型属以岩溶裂隙含水层直接充水为主的简单类型。

2.3.3.2工程地质

（1）工程地质现状

矿区工程地质岩组主要由松软岩组和层状岩类较坚硬岩组组成：
①松软岩组：主要为矿区第四系深灰色、褐红色、灰黑色残破积粘土、含砾粘土，厚度1~8m，该岩组孔隙度大，压缩性较高，结构松散，稳定性差，力学强度低且不均匀，为松软岩层。主要分布于矿区裸露岩石间，易受季节性降雨冲蚀，但厚度不大，对未来矿山开采影响不大，构、建筑物布置于该松散层时应特别注意基础和边坡的稳定性。

②较坚硬岩组：为矿区岀露的二叠系中统茅口组（P2m）灰岩。岩性为灰至深灰色生物碎屑灰岩，呈厚层状、块状产出，厚度360~410m，饱和单轴抗压强度为58.7~63.3MPa，节理裂隙、岩溶较发育。岩石完整性为中等，基本质量等级Ⅱ~Ⅲ级。该岩组岩石总体强度较高，稳固性较好，为良好工程地质岩体，但节理裂隙、岩溶较发育，矿山开采应选择合适的边坡角和加强对不良工程地质现象的监控、治理，防止边坡垮塌（滑坡）、岩溶塌陷等，造成危害。

（2）露天采场边坡稳定性评价

据矿体及其围岩工程地质条件，影响矿体露天开采边坡稳定性的岩石主要是矿体本身。采场边坡的角度留设非常重要，选用50°的边坡角，通过类比，露天边坡属于较稳定型边坡。施工时要严格按照设计进行，才能确保边坡稳定。

采场北东侧、南西侧边坡坡向与地层（矿层）倾向斜交，边坡稳定性分析化为次稳定区；东侧边坡坡向与地层（矿层）倾向基本一致，边坡稳定性分析化为次不稳定区；西侧边坡坡向与地层（矿层）倾向基本相反，边坡稳定性分析化为稳定区

（3）工程地质条件预测评价

矿区地层及地质构造简单，岩石以石灰岩为主，节理裂隙、岩溶较发育，岩体物理力学性质较好，稳固性较好；开采形成边坡后，边坡较陡，边坡包括第四系松散层、矿层等。第四系松散较薄，对开采影响不大。由于矿层性脆，节理裂隙、岩溶较发育，若边坡角选择不当，可能出现掉块、垮塌（滑坡）、岩溶塌陷现象。建议矿山在未来开采过程中要注意经验积累，及时调整边坡角大小，在结构面发育等稳定性较差地段要做削坡和护坡处理。未来矿山开采过程中可能诱发和加剧的工程地质问题是掉块、垮塌（滑坡）、岩溶塌陷等，应选择适当的边坡角，并采取必要的边坡治理、防岩溶塌陷事故措施。

（4）工程地质条件小结

矿区工程地质岩组主要为松软岩组和层状岩类较坚硬岩组，岩石以石灰岩为主，强度较高，总体评价其完整性和稳定性较好，但岩石节理裂隙、岩溶较发育，矿山开采过程中可能发生的工程地质问题有垮塌（滑坡）、岩溶塌陷、掉石等，应选择适当的边坡角，并采取必要的边坡治理、防岩溶塌陷事故措施。以避免发生采场边坡垮塌（滑坡）、岩溶塌陷、掉石等，威胁施工人员、公路运输及设备安全。

因此，矿床工程地质勘查类型属以层状岩类较坚硬岩组为主的中等类型。

2.3.3.3环境地质
（1）矿区环境地质现状评价

①区域稳定性及地震

昭通市位于我国地震活动最强的南北向地震带东翼，境内地震活动频繁，断裂密布，地质构造复杂，近百年来发生过破坏性地震三十多次。地震烈度区划规定地震设防烈度之高为全国少有。基本上是小震大灾，大震巨灾，每次地震都具有频度高、强度大、分布广、灾害重的特点。

根据《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB50011-2010），本区抗震设防烈度为7度，基本地震加速度值为0.10g，所属设计地震分组为第三组；根据《中国地振动参数区划图》（GB18306-2015），本区地振动峰值加速度为0.10g，反应谱特征周期为0.45s，区域地壳稳定性属次稳定区。

②社会环境与自然地理环境

经向当地居民了解该区域历史上未发生过泥石流灾害。

该矿为新立矿山，工业场地尚未建设。矿区附近300m范围内分布有民房。未来矿山开采产生的噪音、粉尘对环境影响不大。矿山未来开采对区内植被和地形地貌会造成一定的破坏。区内植被较发育，矿区及附近地区没有需要保护的古建筑物、古文物、名胜古迹及地质遗迹和稀有动植物。

矿区岩石物质成分稳定，有害物质含量少且不易分解，矿山的采矿活动，对矿区水环境无较大负面影响。

③矿石中有害组分及对环境的影响

根据矿石放射性分检测报告，矿石内照射指数（IRa）为0.07~0.33，外照射指数（Ir）为＜0.04~0.21。未超过《建筑材料放射性核素限量》（GB/6566-2010）内照射指数（IRa）≤1.0、外照射指数（Ir）≤1.0的标准。

矿石有害元素及有害气体含量低，开采过程中不会对周边空气、环境和水源等造成污染和危害。

④矿山开采对地质环境的影响

 矿山拟采用露天开采方式开采，采矿会使原有地形发生改变，对地质环境造成一定的负面影响。采矿工程对地质环境的破坏形式主要是对原生地形地貌的破坏，主要表现为：

a.改变了原有自然地形地貌，形成露采边坡，边坡应力重新分布，出现卸荷裂隙，可能引发滑坡、崩塌等地质灾害。

b.弃土、弃渣堆放不合理，可能引发泥石流。

c.采矿爆破影响，可能产生飞石，或使坡体中结构面贯通，产生滑坡、崩塌等地质灾害。

d采矿过程和运输造成灰尘飞扬，对矿区附近的地质环境造成一定的影响。

e.运输：装卸、运输过程中产生的泄漏和扬尘，造成局部及运输沿线的污染和有碍视觉景观、行车安全。

f.造成部分水土流失。

（2）矿区环境地质预测评价

矿山剥采施工将会破坏山体的自然稳定性，采场边坡过高或边坡角过大，可能诱发崩塌和滑坡等地质灾害。采矿、制灰废弃土、渣、石堆置不当，受雨水冲刷可能诱发滑坡、泥石流等地质灾害，危害矿山交通系统、破碎系统和住宿区。

矿山开采要做到按设计开采，并对采空区及时进行覆土整平，根据矿区实际进行种草植树，以减轻水土流失，逐步恢复自然景观。剥采作业要遵循由上至下分台阶进行，严格控制坡高和边坡角，防止因边坡过陡或过高诱发采场边坡崩塌和滑坡。矿山应设置专门的排土场，剥采、制灰产生的废渣、土应集中堆放于排土场（废石场）内，并修筑可靠的拦砂坝进行挡护。开采过程中对不稳定地段进行削坡减荷处理。露天开采易产生粉尘，对环境造成影响，应进行洒水降尘。

（3）环境地质条件小结

根据《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB50011-2010），本区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，所属设计地震分组为第三组；根据《中国地振动参数区划图》（GB 18306-2015），本区地振动峰值加速度0.10g，反应谱特征周期0.45s，区域地壳稳定性属次稳定区；矿区采场处于水文地质单元的补给、排泄区，水文地质条件为一般；矿区山高坡陡，围岩岩性组合简单，岩体风化程度一般，节理裂隙、岩溶较发育，工程地质条件中等；由于地形较陡，采场外力作用较多；矿区及附近无污染源，矿石及废土石成份稳定；矿石开采对环境有一定影响，轻度污染，若边坡角选择不当，可能有掉块、垮塌（滑坡）等次生地质灾害，受开采等外力作用影响较大。

因此，矿区环境地质类型属以次生环境地质问题为主的中等类型。

2.3.3.4开采技术条件小结
（1）水文地质类型属以岩溶裂隙含水层直接充水为主的简单类型。

（2）矿床工程地质类型属以层状岩类较坚硬岩组为主的中等类型。

（3）区内地质环境较脆弱，随着矿山的开采，易导致环境变差。为此，要加强对采场边坡的变形监测、废石（土、渣）管理等，采取有效的防治措施，防止岩（土、渣）体产生较大规模的开裂变形、滑坡、崩塌、泥石流而造成伤害和环境恶化，矿区环境地质勘查类型属以次生环境地质问题为主的中等类型。

综上所述，矿床开采技术条件勘查类型属工程地质和环境地质复合问题的中等类型（Ⅱ-4）。

2.4建设概况
3安全设施符合性评价
本章采用安全符合性检查表法对各单元进行评价。评价依据为《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、《爆破安全规程》、已审查备案的《安全设施设计》和《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》等有关安全法规、标准、规范的要求，结合矿山实际情况；评价人员深入生产现场进行安全检查时，严格按检查表内容，逐项对照检查进行评价，对查出的不符合国家规范和标准要求的问题，提出解决问题的建议，并根据现场检查的结果，按照符合、不符合给出结论，得出单元评价结果，通过对评价单元评价结果的综合评判，分析整合，最终判断出该矿山采矿活动的安全评价结论。

针对该评价项目总图布置和生产特点，以及装置和物质特征划分评价单元，评价单元划分见评价单元划分表：

表3-1  评价单元划分表
	序号
	单元名称
	评价方法

	1
	安全设施“三同时”程序
	安全检查表法

	2
	露天采场
	（1）露天采场子单元
	安全检查表法

	
	
	（2）穿孔爆破子单元
	安全检查表法

	
	
	（3）铲装作业子单元
	安全检查表法

	3
	采场防排水系统
	安全检查表法

	4
	矿岩运输系统
	安全检查表法

	5
	供配电
	安全检查表法

	6
	总平面布置
	安全检查表法

	7
	通信系统
	安全检查表法

	8
	个体安全防护
	安全检查表法

	9
	安全标志
	安全检查表法

	10
	安全管理
	安全检查表法

	11
	重大生产安全事故隐患判定单元
	安全检查表法


安全评价方法是对系统的危险因素、危害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的方法。目前，已开发出数十种不同特点、不同适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价和定量安全评价。

根据该矿山的生产现状条件、各生产工艺及生产设备的特点，在具体评价中，我们采取符合各单元特点的评价方法进行评价，以此来反映整个矿山的安全条件。

安全检查表分析（Safety Check List Analysis）是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。传统的安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患，其所列项目的差别很大，而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析的弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。

安全检查表内容编制的主要依据是：

1.有关标准、规程、规范及规定；

2.同类企业安全管理经验及国内外事故案例；

3.通过分析确定的危险部位及防范措施；

4.有关技术资料。

随时关注并采用新颁布的有关标准、规范和规定，正确地使用安全检查表分析将保证每个设备符合标准，而且可以识别出需进一步分析的区域。安全检查表分析是基于经验的方法，编制安全检查表的评价人员应当熟悉装置的操作、标准和规程，并从有关渠道（如内部标准、规范、行业指南等）选择合适的安全检查表，如果无法获得相关的安全检查表，评价人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料编制合适的安全检查表；所拟定的安全检查表应当是通过回答安全检查表所列的问题能够发现系统设计和操作的各个方面与有关标准不符的地方。使用标准的安全检查表对项目发展的各个阶段进行分析。换句话说，针对典型的行业和工艺，其安全检查表内容是一定的；但是，完整的安全检查表应当随着项目从一个阶段到下一个阶段不断完善，这样，安全检查表才能作为交流和控制的手段。

安全检查表分析包括三个步骤：

1.选择或拟定合适的安全检查表；

2.完成分析；

3.编制分析结果文件。

评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“符合”、“不符合”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将做出与标准或规范是否一致的结论。此外，安全检查表分析通常提出一系列的提高安全性的可能途径给管理者考虑。

。
4安全对策措施建议

安全对策措施及建议是在《安全符合性检查表》等评价方法进行定性、定量评价的基础上，针对建设项目竣工后存在的危险、有害因素和安全管理、安全技术方面存在的不足，提出消除和减弱危险、有害因素的技术措施和管理对策，使建设项目在竣工后的生产工艺系统、工艺设备、设施、安全设施和危险、有害因素场所的安全设施符合《金属非金属矿山安全规程》和《安全设施设计》要求，达到安全生产条件。

本章按建设项目竣工后存在的主要危险、有害因素，结合建设项目在竣工后的生产工艺、工艺设备、设施、安全设施、危险、有害因素提出安全管理对策和技术措施及建议。

4.1发现的主要存在问题及整改情况
。

4.2安全对策措施及建议

。

5评价结论

5.1 综合评述

。

5.2 建设项目安全验收评价结论

盐津县桃子坝采石场在建设过程中严格履行了安全设施“三同时”程序，由有相应的资质单位对建设项目进行安全预评价、安全设施设计、安全设施验收评价，并按安全设施设计要求完成了安全设施的建设，建设程序符合要求。

经对盐津县桃子坝采石场现场踏勘，查阅项目竣工图纸、施工总结报告、监理工作总结报告以及项目施工检查验收资料，对建设项目安全设施进行了符合性评价，认为盐津县桃子坝采石场90万t/a露天采矿工程安全设施建设与昭通市应急管理局批复的《安全设施设计》一致，按照《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》露天矿山竣工验收表进行对照检查，共检查项目102项，其中不涉及项目8项，合格项目91项，不合格项目3项，检查项目不合格项比例为3÷94×100%≈3.19%，未超过5%，不合格项中没有否决项。

安全验收评价结论：盐津县桃子坝采石场90万t/a露天采矿工程安全设施的建设符合《安全设施设计》、具备验收条件。

总之，安全生产是一个不断完善的动态过程，企业应按照本报告提出的对策措施建议进行整改完善。在今后的安全生产过程中，应根据安全生产条件的变化和国家法规的进一步要求，不断完善安全技术措施和管理措施，提升安全技术水平，防止生产安全事故的发生，切实保障人民生命和企业财产的安全。

6附件及附图

6.1附件

1、安全设施验收评价委托书

2、提供资料真实性承诺书

3、营业执照

4、采矿许可证

5、投资项目备案证
6、安全管理机构设置文件及管理人员任命文件
7、主要负责人、安全管理人员考核合格证及特种作业操作证
8、矿山配备注册安全工程师
9、安全生产责任制、管理制度及操作规程封面、目录
10、安全预评价报告资质、扉页
11、初步设计和安全设施设计扉页、资质
12、安全设施设计审查批复及基建延期批复文件
13、应急预案备案登记表、演练计划及演练记录
14、中国铁路成都局集团有限公司宜宾工电段关于盐津开源矿业有限公司盐津县桃子坝采石场爆破开采事宜的复函
15、关于10kV花农线坪上支线4基电杆搬迁批复及情况说明
16、房屋租赁协议
17、爆破工程施工服务合同、安全管理协议及部分爆破记录
18、矿山救护协议
19、工伤保险和安全生产责任保险缴纳凭证
20、设计变更说明及回复
21、安全生产管理台账记录

22、施工总结报告封面、扉页
23、监理工程总结封面、扉页
24、试运行报告
25、安全设施自查报告
26、主要存在问题整改回复

27、安全评价检测检验机构从业告知书
6.2附图

1、总平面布置竣工图

2、A-A′剖面图
3、开拓运输系统基建竣工图
4、运输道路纵向展布图
5、防排水系统竣工图
6、供配电系统竣工图
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