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前  言

威信县瑞帆建材有限公司成立于2024年01月02日，是一家有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：白冰洋，住所：云南省昭通市威信县庙沟镇马河村民委员会龙洞沟。威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场，开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，生产规模：45万t/a。本次评价项目是对威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场50万t/a露天采矿工程进行安全预评价。

威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场采矿权人为威信县瑞帆建材有限公司，矿山原名威信县龙洞沟矿业有限公司龙洞沟采石场，已开采多年。威信县瑞帆建材有限公司于2024年3月26日取得最新采矿许可证，证号为C5306292024037150156570，开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，生产规模：45万t/a，矿区面积：0.0715km2，开采深度：1407m~1210m，有效期限：自2024年3月26至2026年3月26日。2024年4月，威信县瑞帆建材有限公司委托云南德成规划设计有限公司编制了《威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场45万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》及《威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场45万t/a露天采矿工程安全设施设计》，并于2024年6月12评审通过，目前矿山处于基建期。

为响应《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>》（云政办发〔2024〕44号）文件精神，威信县瑞帆建材有限公司于2024年3月27日向威信县发展和改革局申请扩大生产规模，并取得固定资产投资项目备案证（生产规模50万t/a），备案号：2403-530629-04-01-391946。
根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原安监总局令[2010]36号，原安监总局令[2015]77号修订）等有关规定，该项目属于扩建项目，需依法完善建设项目安全设施的“三同时”手续。2025年10月，威信县瑞帆建材有限公司委托云南德成规划设计有限公司编制了《威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场50万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》。2025年6月，威信县瑞帆建材有限公司委托辽宁诺诚安全科技有限公司承担威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场50万t/a露天采矿工程的安全预评价工作。
在接受威信县瑞帆建材有限公司的委托之后，我公司立即组成安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作。在系统调查分析的基础上，对照国家或行业有关安全法律法规、标准和规范，对该项目初步设计的可行性及项目涉及的危险、有害因素进行了分析评价，采用可靠、适用的评价方法对该矿山进行安全预评价，提出了相应的安全对策措施，得出了评价结论。依据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）的要求，于2025年11月份编制完成了《威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场50万t/a露天采矿工程安全预评价报告》。

在该项目的安全预评价过程中得到了威信县瑞帆建材有限公司等有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢。
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1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象

根据《威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场50万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》和《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）等有关法律法规的规定，本次评价对象为威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场50万t/a露天采矿工程建设项目。

1.1.2评价范围

本次安全预评价范围的确定包含安全评价空间范围和评价的项目系统范围两部分内容。

1.1.2.1 空间范围

本次安全预评价的空间范围是根据威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场的矿区范围和《威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场50万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》设计范围确定的。

①威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场矿区范围

采矿许可证允许开采范围由9个拐点圈定，采矿权范围0.0715km2，开采标高为1407m～1210m，开采深度197m，矿区范围坐标见表1.1-1。
表1.1-1  矿区范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	矿1
	3076502.44
	35485477.29

	矿2
	3076564.39
	35485678.75

	矿3
	3076497.44
	35485693.19

	矿4
	3076498.07
	35485712.40

	矿5
	3076526.40
	35485768.42

	矿6
	3076525.47
	35485845.48

	矿7
	3076450.30
	35485902.69

	矿8
	3076259.75
	35485607.54

	矿9
	3076423.98
	35485485.97

	矿区面积
	0.0715km2

	开采标高
	1407m～1210m


②本项目初步设计（代可研）的设计范围

根据矿山提供的《云南省威信县庙沟镇龙洞沟采石场建筑石料用灰岩矿普查报告（2023年）》及最新实测资料和采矿许可证范围确定设计矿山开采范围，设计开采范围位于储量估算范围内，设计开采范围面积为0.0271km2，开采标高为1407m-1270m，开采深度为137m。
③本次安全预评价空间范围

本次安全预评价的空间范围与初步设计（代可研）的设计范围一致。

1.1.2.2 项目系统范围

本次安全预评价根据《威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场50万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》确定的露天开采系统开展评价工作。评价工作以露天开采生产工艺为主线，以安全设施（包括基本安全设施和专用安全设施）为重点的安全评价。本次安全预评价范围包括威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场50万t/a露天采矿工程总平面布置、采剥工艺、开拓运输、供配电、防排水及安全管理等方面的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本工程的油类存储、消防、破碎系统、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。
1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1 国家法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号，2021年6月10日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》（中华人民共和国主席令第八十八号），自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》中华人民共和国主席令[1986]第三十六号，根据2009年08月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》（中华人民共和国主席令[2009]第十八号）第二次修正；2024年11月8日，第三十六号主席令说，《中华人民共和国矿产资源法》已由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订通过，自2025年7月1日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，自1993年5月1日起施行；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令[1994]第二十八号，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》（中华人民共和国主席令第二十四号）第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2007]第六十九号；由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2024年6月28日修订通过，自2024年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[1998]第四号，2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改《中华人民共和国道路交通安全法》等八部法律（中华人民共和国主席令第八十一号）修订，自2021年4月29日起施行）；

《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[1989]第二十二号，2014年4月24日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议（中华人民共和国主席令[2014]第九号）修订，自2015年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2001]第六十号，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次（中华人民共和国主席令第二十四号）修正；自2018年12月29日起施行）。

1.2.1.2 行政法规

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日起施行）；
《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行）；

《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订；根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；

《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布；自2011年7月1日起施行）；

《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日；根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2014年7月29日起施行）；

《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）；
《电力设施保护条例实施细则》（国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部令第8号，自1999年3月18日起施行；根据2011年6月30日国家发展和改革委员会令第10号修改；2023年12月26日，《国家发展改革委关于修改部分规章的决定》经第7次委务会议审议通过，其中《电力设施保护条例实施细则》被决定修改，自2024年3月1日起施行）。

1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，自2009年6月8日起实施；原国家安全生产监管总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号，2013年8月29日原国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日原国家安全监管总局令第80号第二次修正，2015年7月1日施行）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原安监总管—〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（原安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲，2016年5月30日》；

《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（原安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日）；

《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）；

《关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（应急〔2025〕27号，自2025年3月29日起施行）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日施行）；

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（2023年8月25日）；

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）；
《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日)；

《应急管理部关于进一步加强安全评价机构监管的指导意见》（应急〔2023〕99号，2023年9月29日）；
《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日施行）
《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；
《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）；

《国家矿山安全监察局关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案>的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月14日）；
《矿山救援规程》（应急管理部令第16号，2024年7月1日）；
《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综〔2025〕12号，2025年7月1日）。

1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议（公告第58号）《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正；2024年12月，云南省十四届人大常委会第十三次会议审议通过《云南省人民代表大会常务委员会关于废止和修改部分地方性法规的决定》）；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）

《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）
《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）

《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日）。

1.2.2 标准规范
《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023，2025年1月1日施行）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T23821-2022，2022年11月08日实）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日施行)；

《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010，2010年12月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010；2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010；2011年10月1日）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016，2017-01-03）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017；2018年7月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011；2012年6月1日）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014；2015年5月1日）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；

《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019，2020年2月1日实施）；
《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（YJ/T 9011-2019，2020年2月1日实施）；
《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，自2011年5月1日）；

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》（AQ2056-2016，自2017年3月1日）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T2063-2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（KA∕T2075-2019，自2020年2月1日）；

《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》（AQ 9010-2019，2020年2月1日实施）；
《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日实施）；

《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024，2024年11月01日实施）；
《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日）；

《安全预评价导则》（AQ8002-2007，2007年4月1日）。

1.2.3建设项目合法性文件

投资备案证；

营业执照（统一社会信用代码：91530629MAD9LC7A26）；

采矿许可证（证号：C5306292024037150156570）；

威信县自然资源局关于《云南省威信县庙沟镇龙洞沟采石场建筑石料用灰岩矿普查报告（2023年）》矿产资源储量评审备案的复函（威自然资函〔2023〕284号）；
《云南省威信县庙沟镇龙洞沟采石场建筑石料用灰岩矿普查报告（2023年）》矿产资源储量评审意见书（云地有限公司矿评储字〔2023〕06号）。
1.2.4建设项目技术文件

《云南省威信县庙沟镇龙洞沟采石场建筑石料用灰岩矿普查报告》（昭通德邦工程有限公司，2023年7月）；

《威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场50万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》（云南德成规划设计有限公司，2025年10月）。

1.2.5其它评价依据

安全预评价委托书；

提供资料真实性承诺书；

《采矿工程设计手册》，煤炭工业出版社，2003；

《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001；

《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1建设单位简介

威信县瑞帆建材有限公司成立于2024年01月02日，是一家有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：白冰洋，住所：云南省昭通市威信县庙沟镇马河村民委员会龙洞沟。

威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场为改扩建矿山，采矿权人为威信县瑞帆建材有限公司，开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，采矿许可证证载生产规模：45万t/a。为响应《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>》（云政办发〔2024〕44号）文件精神，建设单位于2024年3月27日向威信县发展和改革局申请扩大生产规模，并取得固定资产投资项目备案证（生产规模50万t/a），备案号：2403-530629-04-01-391946。建设单位委托云南德成规划设计有限公司于2025年10月编制了《威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场50万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》。

企业取得的主要证照信息如下：

一、营业执照

1

2.1.2矿区地理位置及交通

矿区位于威信县城254°方向，平距约20km处，行政区划属威信县庙沟镇马河村管辖。矿区地理坐标极值为（2000国家大地坐标系）东经104°51′09.442″～104°51′24.985″，北纬27°47′59.123″～27°48′09.022″。

矿区位于威信至沙坝乡村公路边，矿区至庙沟镇运距约8km，至威信县城运距约26km，至昭通运距约194km，距省城昆明运距约521km，交通较方便。详见交通位置图2.1-1。

图2.1-1  交通位置图
2.1.3建设项目背景
。

2.1.4矿山周边情况

1、村道：矿区西侧有一村道（凤威路河田段），距离矿区6m，距离设计开采区域最近点约102m。

2、民房：矿区南侧有8户民房，距离矿区57m，距离设计开采区域96m。

3、10kV高压线：矿区范围外西侧有10kV高压线，距离矿区1m，距离设计开采区域最近点100m。

4、废弃房屋：矿区范围内南侧有两间废弃房屋，距离设计开采区域94m。

5、破碎站、工业场地：破碎站、工业场地位于矿区西侧，距离矿区20m，距离设计开采区域150m。

6、矿区自建道路：矿区采场东侧有一条矿山自建道路，用于矿山材料运输，该道路直接连通采场。
矿权周边设施与矿权及开采境界最小距离见表2.1-1。

除此之外，矿权周边300m范围内无其它矿业权，区内无珍稀动植物分布，区内不属于文物保护区和旅游区。1000m范围内没有铁路线，开采范围内无矿权争议等问题。

表2.1-1  矿权周边设施与矿权及开采境界最小距离表

	方位
	周边设施或建筑
	与矿权边界最小距离

（m）
	与开采境界最小距离

（m）

	西侧
	凤威路河田段（村道）
	6
	102

	南侧
	民房
	57
	96

	西侧
	10kV高压线
	1
	100

	西侧
	破碎站、工业场地
	20
	150

	南侧
	废弃房屋
	矿区内
	94


图2.1-2  周边环境示意图（红色边框为矿界，紫色线框为设计开采境界）

2.2自然环境概况
（1）地形地貌

矿区属高原中山侵蚀、溶蚀地貌，地形切割中等，地势总体东部高、北西部低，地形最高点位于矿区外围东部山包，海拔1419.97m；最低点位于矿区外围南西部沟谷，海拔1104.27m，相对高差最大315.7m（矿区内地势东部高、西部低，地形最高点位于北矿7拐点处，海拔1406.98m；最低点位于矿1与拐点处，海拔1139m，相对高差最大267.98m），1110m标高可视为矿区最低侵蚀基准面，地形坡度一般20～35°，局部平缓或陡峻。

（2）水文条件

区内地表水系较发育，在矿区南西部有一溪沟，溪水由南东至北西从矿区南西部流过。矿区位于当地侵蚀基准面（标高1110m）以上，地表坡形有利于大气降水的排泄，矿床充水为季节性大气降雨的下渗，开采范围内裂隙水可通过采场边坡及斜坡自然排泄，矿区地表水系属长江流域白水江水系。

（3）气候条件

矿区属亚热带高原山地季风气候，年平均气温13.4℃，极端最高气温34.8℃，极端最低气温－11.4℃。年平均降雨量930.5mm，日最大降雨量155.4mm，5～10月为雨季，降雨量占全年降雨量的80.2%；年平均相对湿度83%。冬季冰冻时间较长，每年11月至次年3月为冰冻期。主导风向为西北风。

（4）地震

威信县不良地质作用和地质灾害较发育，类型齐全，地质灾害类型主要有滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝等，属于地质灾害发育强烈区。滑坡地质灾害危害程度及危险性最大，其它地质灾害次之。威信县各乡镇均有地质灾害分布。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB50011-2010），矿区当地为抗震设防烈度6度区，地震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱特征周期0.30s，设计地震分组为第二组，矿区处于地壳稳定区。

（5）区域经济概况

威信县地处云、贵、川三省结合部，东与四川省叙永县、古蔺县接壤，南与贵州省毕节市、云南省镇雄县相连，西与彝良县和四川省筠连县交界，北与四川省珙县、兴文县毗邻。东西最大横距57km，南北最大纵距36.6km。威信县水资源比较丰富，境内分布有三大河流，一是南广河；二是赤水河；三是白水江。生物资源种类繁多，有树蕨、珙桐、秃杉、水杉等国家一、二级保护植物，盛产竹笋、薇莱、蕨莱、山嵛莱、香椿、刺老苞、猕猴桃、苦丁茶、天麻、竹荪、香菌、木耳、红豆杉、金银花、淫羊藿、首乌、百合、天蚕、三七、锁阳、重楼等野生药材。矿产资源丰富，主要矿藏有煤炭、石灰石、硫铁矿、石英砂、钾盐、磷矿等。有森林面积70万亩，森林覆盖率45.1%。威信县总人口达40多万人，其中常住人口30多万人，有彝族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、藏族、景颇族、布朗族、布依族、阿昌族、哈尼族、锡伯族、普米族、蒙古族、怒族、基诺族、德昂族、水族、满族、独龙族等民族分布。威信县各乡镇、村、组均已通公路，部分乡镇已通高速，威信县距省会昆明市680km，距昭通市政府所在地286km，距重庆直辖市359km，距四川省会成都市420km，距四川省泸州、宜宾、自贡市均在200km左右。

庙沟镇隶属于云南省昭通市威信县，地处威信县境西南部，东南与镇雄县木卓乡、雨河镇接壤，西南与镇雄县罗坎镇接壤，西北与长安乡相连，东北与麟凤镇毗邻，境内地势东、北较高，西、南较低，最高峰位于扎实沟村桦槁坪梁子，海拔1680m；最低点大塘村甘河，海拔680m，粮食作物主要以玉米、小麦、水稻、马铃薯、豆类为主。主要经济作物为蚕桑。畜牧业以饲养生猪为主。林木覆盖率40%。

矿区当地居民为汉、苗、彝等民族，劳动力充裕，主要从事农业生产，农作物主要有玉米、马铃薯等，畜牧养殖业有猪、鸡等，工业仅有采石场、农产品加工小作坊等，经济条件相对较差，基本解决温饱。矿区基建除石料外的其它建筑材料需从庙沟集镇购买。
2.3建设项目地质概况

本评价报告的地质资料依据昭通德邦工程有限公司于2023年7月提交的《云南省威信县庙沟镇龙洞沟采石场建筑石料用灰岩矿普查报告》进行叙述。

2.3.1区域地质

2.3.1.1 区域地层

根据区域地资料，区域出露地层由老至新有二叠系中统茅口组（P2m）、上统峨眉山玄武组（P3β）、龙潭组（P3l）、长兴组（P3c）、三叠系下统飞仙关组（T1f）、永宁镇组（T1y）、中统关岭组（T2g）、上统须家河组（T3x）、侏罗系下统自流井组（J2z）、中统沙溪庙组（J2s）和第四系（Q）等。

2.3.1.2 区域构造

区域内从北向南规模较大的褶皱有落木柔-新街背斜、洛旺-新庄含煤向斜、羊场-瓦石-威信背斜、马河含煤向斜、雨河背斜、石坎含煤向斜等。

断裂总体表现为数量少、规模较大，主要断裂有新街压性断裂、大雪山压性断裂、母留压扭性断裂、瓦石压性断裂、雨河压扭性断裂及一些性质不明断裂。在断裂、褶皱形成的同时，岩体中也形成了不同规模的节理裂隙。

2.3.2矿区地质

2.3.2.1 地层

矿区范围出露地层由老至新有三叠系中统关岭组（T2g）、三叠系上统须家河组（T3x）和第四系（Q），其岩性如下：

（1）三叠系中统关岭组（T2g）

分布于矿区南东部及外围一定区域，岩性为深灰色微晶灰岩、泥晶砂屑灰岩含生物碎屑泥晶灰岩。厚度54-224m。与下伏叠系下统永宁镇组（T2y）地层呈整合接触。为矿体含矿层位。

（2）三叠系上统须家河组（T3x）

分布于矿区北西部及外围一定区域，岩性为灰黄、褐黄色厚层-块状细-中粒岩屑长石砂岩夹页岩，局部地区夹煤层。厚度388m。

（3）第四系（Q）

出露于矿区地表及充填于溶沟、溶槽中，为黄灰色、黄褐色残坡积粘土夹碎石，厚度0～3m,与下伏地层呈不整合接触。

2.3.2.2 构造

矿区位于马河向斜东南翼。矿区构造简单，未发现次级断裂及褶皱构造，但岩石节理、裂隙较发育，未见其它构造痕迹。矿区总体为一北西倾斜的单斜构造，走向长285m，倾斜宽240m，地层产状325°∠61°。矿区地质构造复杂程度为简单类型。

2.3.3矿体地质特征

2.3.3.1 矿体特征

矿体出露较好，形态简单，层位稳定，呈层状产出。区内矿体具稳定的含矿层位，产状325°∠61°，厚度大于200m。矿体沿走向、倾向厚度变化不大，属厚度稳定的矿层。矿石呈微晶、泥晶砂屑结构，块状构造。所有岩石除第四系表土外均为矿体。岩石较为完整，矿层层位稳定，节理裂隙较发育，地表见有小规模的溶沟、溶槽，矿区附近可能存在隐伏溶洞。

矿区内矿体（层）产状325°∠61°，CaO含量51.38%～53.77%，平均值52.53%，矿石单轴抗压强度49.2～59.9MPa，平均值53.3MPa；坚固性为0.3%～0.4%，平均值0.33%；压碎值为11.6%～12.2%，平均值11.97%。

2.3.3.2 矿石质量特征及其结构构造

（1）矿石质量特征

矿区石灰岩为一套浅海相碳酸盐岩，属于沉积岩。

根据岩矿鉴定结果矿石为深灰色微晶灰岩、泥晶砂屑灰岩含生物碎屑泥晶灰岩。岩石主要由粒屑颗粒及填隙物组成。粒屑成分主要为生物屑，粒度＜1mm，含量约为10%；生物屑多为层纤结构的介形虫。杂基支撑，基底式胶结。胶结物为泥晶方解石及铁质。金属矿物呈粒状，星点状分布。隐晶质铁质集合体呈条纹状。岩石具裂隙，裂隙中充填后期方解石，粒度稍大。

（2）矿石化学成分

矿石中主要化学成分有：CaO 52.53%；MgO 0.35%；Si02 3.26%；Fe2O3 0.23%；Al2O3 0.8%；K20 0.42%；Na2O 0.039%；Cl- 0.021%；SO3 0.25%；TiO2 0.039%；P2O5 0.015%；LOSS 41.86%。

（3）矿石物理性质

矿区内矿体（层）产状325°∠61°，CaO含量51.38%～53.77%，平均值52.53%，矿石单轴抗压强度49.2～59.9MPa，平均值53.3MPa；坚固性为0.3%～0.4%，平均值0.33%；压碎值为11.6%～12.2%，平均值11.97%。

2.3.3.3 矿体（层）围岩和夹石

矿山所采三叠系中统关岭组（T2g）灰岩，矿体上覆岩层为三叠系上统须家河组（T3x），岩性为灰黄、褐黄色厚层-块状细-中粒岩屑长石砂岩夹页岩，厚度388m；下伏岩层为三叠系下统永宁镇组（T1y）灰、青灰色灰岩、泥质灰岩，具蠕虫状构造，厚度77～331m。 

矿区拟采三叠系中统关岭组（T2g）灰岩，其围岩均为三叠系中统关岭组（T2g）灰岩。质纯无夹石，所开采的矿石全部可以加工利用。矿体上伏第四系浮土，厚度0-3m。

2.3.3.4 矿石加工技术性能

矿区矿体呈层状产出，岩石坚硬、性脆，爆破性良好。矿区矿石满足III类指标要求。矿区灰岩矿达到建筑石料用灰岩矿的指标要求，矿石质量良好，矿产品易开发，经加工、破碎、筛选后最终获得市场所需的机制砂销售，加工工艺简单。

2.3.4开采技术条件

2.3.4.1水文地质条件

（1）地表水
矿区处于水文地质单元补给—径流区。地势东部高、西部低，地形最高点位于北矿7拐点处，海拔1406.98m；最低点位于矿1与拐点处，海拔1139m，相对高差最大267.98m。矿体赋存于三叠系中统关岭组（T2g）地层内，岩性为深灰色微晶灰岩、泥晶砂屑灰岩含生物碎屑泥晶灰岩，资源量全部分布地下水水位和最低侵蚀基准面之上。未来露天开采，采坑由东、南、北3向边坡组成，矿坑水可从采场西侧自然排泄。

（2）矿区含（隔）水层

根据矿区出露地层岩性、成因类型、含水介质，结合水文地质调查资料、钻孔揭露情况等，将矿区出露地层划分为三个含水层，现分述如下：

1）孔隙含水层

出露于矿区中部地表及充填于溶沟、溶槽中，由残破积粘土夹碎石组成结构松散—稍密，分布于矿区地表及低洼及缓坡地带，厚度变化较大，一般0～3m。该层滞水性强，仅雨后偶见有渗水出露，渗水量＜0.01L/s，雨季含少量孔隙毛细水，旱季处于自然疏干状态。孔隙比大，富水性弱，透水性强，该含水层分布零星，厚度小，储水条件差，以透水为主，为大气降水转换为地下水的过渡层，未来矿山开采时需全部剥离，对露天矿坑充水影响较小。

2）裂隙含水层

分布于整个矿区北西部及外围，是矿区砂岩矿产出的层位。岩性为灰黄色厚层-块状细-中粒岩屑长石砂岩夹页岩，节理裂隙较发育，岩石中的节理裂隙、溶蚀孔隙为地下水的赋存场所及运移通道，富水性及透水性取决于节理裂隙、溶蚀孔隙的分布与连通情况，具各向异性，富水性中等，水补给来源主要为大气降水及孔隙水下渗，沿节理裂隙与溶蚀孔隙运移。为矿床直接充水含水层，由于矿区所处位置地形较高，地下水埋深较深，矿区及附近未见泉水出露，沟谷均为干沟。根据钻孔揭露结合水文地质调查资料推测地下水位低于资源量估算最低标高，地下水对矿床充水无影响

3）碳酸盐岩岩溶含水层

分布于矿区南东部及外围，是矿区石灰岩矿产出的层位。岩性为深灰色微晶灰岩、泥晶砂屑灰岩含生物碎屑泥晶灰岩，岩石具微晶、泥晶砂屑结构，块状构造，矿物成分主要为方解石（97%），另外含少量铁泥质及金属矿物。为一套浅海相碳酸盐岩沉积岩类，该层为矿区内石灰岩矿赋存层位。节理裂隙较发育，岩石中的节理裂隙、溶蚀孔隙及地下溶洞为地下水的赋存场所及运移通道，富水性及透水性取决于节理裂隙、溶蚀孔隙的分布与连通情况，具各向异性，富水性中等，水质类型为重碳酸钙型。岩溶水补给来源主要为大气降水及孔隙水下渗，沿节理裂隙与溶蚀孔隙运移。为矿床直接充水含水层，由于矿区所处位置地形较高，地下水埋深较深，矿区及附近未见泉水出露，沟谷均为干沟。根据水文地质调查资料推测地下水位低于资源量估算最低标高，地下水对矿床充水无影响。

（3）断层破碎带对矿床开采的影响

矿区构造简单，为单斜构造，未发现断层及褶皱构造，根据区域资料显示，本次圈定的矿体距离断层及褶皱构造较远，构造对充水无影响。

（4）地表水体对矿床开采的影响

矿区地表水系较发育，在矿区南西部有一溪沟，溪水由南东至北西从矿区南西部流过。矿区位于当地侵蚀基准面（标高1110m）以上，地表坡形有利于大气降水的排泄，矿床充水为季节性大气降雨的下渗，开采范围内裂隙水可通过采场边坡及斜坡自然排泄，矿区地表水系属长江流域白水江水系，溪沟水对矿床充水影响较小。

（5）地下水的补给、径流、排泄条件
矿区处于水文地质单元补给—径流区，地下水类型为孔隙水、岩溶裂隙水，大气降水为地下水主要补给来源。因矿区地层节理裂隙发育，大气降水多沿层面及裂隙向沟谷或低洼处呈散流方式排泄，入渗补给地下水量有限；孔隙水主要接受大气降水补给，以孔隙为运移通道由高处向地形低洼地带排泄。在有覆盖层的下伏岩层地段，岩溶裂隙水主要接受孔隙水下渗补给，在基岩裸露地段大气降水直接补给，以风化裂隙、层面、构造裂隙为运移通道，从高处顺坡向沟谷或地形低洼地带迳流，以散流方式排泄于地表河流。

（6）矿床充水因素分析

根据工程控制及矿体空间分布情况，矿山未来采用露天开采，资源量估算最低标高高于矿区最低侵蚀基准面，地下水对矿坑充水无影响，矿坑水自然排泄条件好。根据含水层补给、迳流、排泄特征，结合矿区地形，矿体及矿体顶、底板裂隙水对矿坑充水影响小。因此，矿床充水来源主要为大气降水。露天矿坑开挖后，大气降水直接落入矿坑。

（6）矿区生产、生活用水

该矿山为拟变更矿山，前期矿山已有供水管网，所取的水都是村民日常饮用水，水质较好，可以解决矿山生产、生活用水问题。

（7）水文地质条件
矿区地处滇东北侵蚀—溶蚀低中山地貌区，地形有利于地表水地下水排泄。第四系松散层分布矿区地表，石灰岩分布广泛。三叠系中统关岭组（T2g）碳酸盐岩岩溶裂隙含水层构成矿床直接充水含水层。由于矿区所处位置较高，地下水位埋藏深，估算的资源量全部分布于地下水位和最低侵蚀基准面之上，地下水对矿床充水无影响。地表水对矿床充水影响较小。矿体产出形态和地形有利于山坡露天开采，矿床充水的唯一来源为露天采场境界范围内汇集的大气降水地表径流，矿体及围岩渗透性好，雨季大气降水能很快渗入地下深部，不会在采场内形成较大积水。地形有利于山坡露天开采和矿坑水自流排泄。矿区水文地质勘查类型属以岩溶含水层直接充水为主的简单类。

2.3.4.2工程地质条件

根据矿区出露地层的岩性组合特征、结构类型、工程稳固性、岩石物理力学性质等，将矿区出露地层划分为软弱松散岩（土）组（Ⅰ）、碎屑岩类半坚硬岩组（Ⅱ）、碳酸盐岩类层状结构较硬岩组（Ⅲ）三个工程地质岩组，现将其工程地质特征分述如下：

（1）软弱松散岩（土）组（Ⅰ）

出露于矿区地表及充填于溶沟、溶槽中，岩性为黄灰色、黄褐色残坡积粘土夹碎石，厚度0～3m。该岩组孔隙度大，压缩性较高，结构松散，稳定性差，扰动容易变形，力学强度低且不均匀，为松软岩层。主要分布于矿区地表，易受季节性降雨冲蚀，但厚度不大，对未来矿山开采影响不大，构、建筑物布置于该松散层时应特别注意基础和边坡的稳定性。主要的工程地质问题为人工切坡形成不稳定边坡，造成边坡变形破坏，特别是在单斜构造的顺向坡，容易产生顺层滑坡。该岩组分布于地表浅部，露天开采剥离是需要剥离清除，对开采影响总体较小。

（2）碎屑岩类半坚硬岩组（Ⅱ）

分布于整个矿区北西部及外围，是矿区砂岩产出的层位。岩性为灰黄色厚层-块状细-中粒岩屑长石砂岩夹页岩。岩体较完整，岩石质量好。主要工程地质问题为局部风化岩体、破碎岩体、松动岩体边坡发生小规模崩塌滚石，未来矿山开采不涉及该层。

（3）碳酸盐岩类层状结构较硬岩组（Ⅲ）

分布于矿区南东部及外围，是矿区石灰岩矿产出的层位，构成未来露采边坡主要围岩。岩性为深灰色微晶灰岩、泥晶砂屑灰岩含生物碎屑泥晶灰岩，呈层状产出。根据取样测试，饱和单轴抗压强度为49.2～59.9MPa，平均值53.3MPa，属较硬岩。属可溶性碳酸盐岩，地表溶沟、溶槽、溶孔发育，但不排除地下发育溶洞的可能。岩体较完整，岩石质量好，岩体质量等级为Ⅱ级。该岩组力学强度较高，稳固性较好，为良好工程地质岩体，但局部节理裂隙较发育，地下可能发育隐伏溶洞，矿山开采应选择合适的边坡角和加强对不良工程地质现象的监控、治理，防止边坡垮塌（滑坡）、岩溶塌陷，造成危害。该层为含矿层，未来矿山开采主要涉及该层，主要工程地质问题为局部风化岩体、破碎岩体、爆破松动岩体边坡发生小规模崩塌滚石，其次为隐伏溶洞塌陷，对开采设备和人员产生一定的威胁。该层是未来矿坑边坡组成的主要岩性，建议在开采过程中本着边开采边监测边治理的原则，及时核对现有资料，预警不良地质作用，放缓开采台阶，注意维护台阶坡面，及时消除安全隐患。

矿区地层岩性简单，以三叠系中统关岭组（T2g）深灰色微晶灰岩、泥晶砂屑灰岩含生物碎屑泥晶灰岩为主，地表有分布第四系（Q）松散残坡积碎石土。构造简单，属单斜构造，无断层分布。矿体适用山坡露天开采，未来露采边坡主要由三叠系中统关岭组（T2g）可溶盐岩类层状结构较坚硬灰岩组成，取样测试饱和单轴抗压强度49.2～59.9MPa，平均值53.3MPa。岩石力学强度高，岩体较完整，稳固性一般较好。但局部裂隙发育，破坏了岩体完整性。自然状态下山体较稳固，露天开采切坡打破山体自然应力平衡后，局部裂隙发育地段易沿不利结构面发生小规模崩塌、掉石。未来开采的主要工程地质问题为边坡上部松散残坡积物发生小规模边坡垮塌，其次为不合理爆破产生松动危岩发生崩塌滚石和无充填溶洞发生塌陷。矿区工程地质勘查属以可溶盐岩类层状结构较坚硬灰岩为主的中等类型。
2.3.4.3环境地质条件

（1）区域稳定性及矿区地震

昭通市位于我国地震活动最强的南北向地震带东翼，境内地震活动频繁，断裂密布，地质构造复杂，近百年来发生过破坏性地震三十多次。地震烈度区划规定地震设防烈度之高为全国少有。基本上是小震大灾，大震巨灾，每次地震都具有频度高、强度大、分布广、灾害重的特点。

矿区地表水系较发育，在矿区南西部有一溪沟，地下水埋藏深，不容易受污染；矿区地处山区，无较大污染源，主要小型分散污染源为周边村民生活垃圾和生活废水排放，其次为农业生产使用化肥、农药污染，由于污染源零星分散，对地表水、地下水环境质量影响不大。本矿为开采建筑石料用灰岩矿山，矿石及围岩中对环境有影响的有害组分含量低并且不容易分解，矿山开采对水环境影响不大，总体区内地表水、地下水环境质量良好。

现场调查，矿区内现状地质灾害不发育。未来矿山开采，可能诱发露天采场边坡崩塌、滑坡的灾害主要对采矿人员、设备造成危害；上述灾害产生的可能性大，危害程度总体大，危险性总体大。进场公路边坡发生的崩塌、滑坡和泥石流灾害的可能性中等，危害程度中等，危险性中等。可能遭受地质灾害的危险性主要来自于地表采矿活动引发的崩塌、滑坡和由于改变自然地质环境条件而带来的一系列地质环境问题，矿山露天采场边坡在工程扰动、机械振动及降雨的综合影响下，可能引发一些小规模的崩塌、滑坡、泥石流灾害，主要危害采矿人员、采矿设备的安全，产生可能性中等，危害程度、危险性中等。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB50011-2010），矿区当地为抗震设防烈度6度区，地震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱特征周期0.45s，设计地震分组为第二组，矿区处于地壳稳定区。

在今后矿山开采过程中不能以破坏地质环境及生态环境为代价，最大限度控制对环境的破坏，杜绝对环境造成重大污染和破坏。矿山开采过程中必须严格执行国家有关法律、法规，做到“在保护中开发，在开发中保护”的资源利用可持续发展目标。

矿区地质环境质量属以次生环境地质问题为主的中等类型。

2.3.5开采技术条件小结

矿区地处滇东北侵蚀—溶蚀低中山地貌区，地形有利于地表水地下水排泄。第四系松散层分布矿区地表，石灰岩分布广泛。三叠系中统关岭组（T2g）碳酸盐岩岩溶裂隙含水层构成矿床直接充水含水层。由于矿区所处位置较高，地下水位埋藏深，估算的资源量全部分布于地下水位和最低侵蚀基准面之上，地下水对矿床充水无影响。地表水对矿床充水影响较小。矿体产出形态和地形有利于山坡露天开采，矿床充水的唯一来源为露天采场境界范围内汇集的大气降水地表径流，矿体及围岩渗透性好，雨季大气降水能很快渗入地下深部，不会在采场内形成较大积水。地形有利于山坡露天开采和矿坑水自流排泄。矿区水文地质勘查类型属以岩溶含水层直接充水为主的简单类型

矿区地层岩性简单，以三叠系中统关岭组（T2g）深灰色微晶灰岩、泥晶砂屑灰岩含生物碎屑泥晶灰岩为主，地表有分布第四系（Q）松散残坡积碎石土。构造简单，属单斜构造，无断层分布。矿体适用山坡露天开采，未来露采边坡主要由三叠系中统关岭组（T2g）可溶盐岩类层状结构较坚硬灰岩组成，取样测试饱和单轴抗压强度49.2～59.9MPa，平均值53.3MPa。岩石力学强度高，岩体较完整，稳固性一般较好。但局部裂隙发育，破坏了岩体完整性。自然状态下山体较稳固，露天开采切坡打破山体自然应力平衡后，局部裂隙发育地段易沿不利结构面发生小规模崩塌、掉石。未来开采的主要工程地质问题为边坡上部松散残坡积物发生小规模边坡垮塌，其次为不合理爆破产生松动危岩发生崩塌滚石和无充填溶洞发生塌陷。矿区工程地质勘查属以可溶盐岩类层状结构较坚硬灰岩为主的中等类型。

矿区内现状地质灾害不发育。未来矿山开采，可能诱发露天采场边坡崩塌、滑坡的灾害主要对采矿人员、设备造成危害；上述灾害产生的可能性大，危害程度总体大，危险性总体大。进场公路边坡发生的崩塌、滑坡和泥石流灾害的可能性中等，危害程度中等，危险性中等。可能遭受地质灾害的危险性主要来自于地表采矿活动引发的崩塌、滑坡和由于改变自然地质环境条件而带来的一系列地质环境问题，矿山露天采场边坡在工程扰动、机械振动及降雨的综合影响下，可能引发一些小规模的崩塌、滑坡、泥石流灾害，主要危害采矿人员、采矿设备的安全，产生可能性中等，危害程度、危险性中等。

矿区地质环境质量属以次生环境地质问题为主的中等类型。

综上所述，确定矿山开采技术条件属以工程地质和环境地质条件问题复合的中等类型（Ⅱ-4）。

2.4建设方案概况
本次预评价报告主要依据2025年10月云南德成规划设计有限公司编制的《威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场50万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》，以下项目建设方案均依据该设计中所设计的方案进行描述。

3.定性定量评价

根据企业已提供的威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场有关技术资料和现场调查、类比调查结果，以及设计方案所固有的系统特点，在对该建设项目主要危险因素分析的基础上，遵循突出重点、抓主要环节的原则，按照系统分析中自上而下逐步分解的原理，将整个评价对象首先划分为若干子系统，再将各子系统划分为不同的单元，对复杂的和重要的单元进一步划分为数个子单元，以此确保评价过程的系统性、完整性和针对性。

本报告根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号），并结合该矿山危险、有害因素的性质和主要危险、有害因素的分布情况，划分为7个单元进行评价，见表3.1-1。

表3.1-1  评价单元划分表
	序号
	评价单元划分
	评价方法

	1
	总平面布置单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	2
	开拓运输单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	3
	采剥单元
	露天采场子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)、安全检查表分析法(SCL)

	
	
	穿孔爆破子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法

	
	
	铲装运输子单元
	预先危险性分析法(PHA)

	4
	矿山供配电设施单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	5
	防排水单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	6
	安全管理及其他单元
	预先危险性分析法(PHA)

	7
	重大危险源辨识单元
	/


根据《金属非金属矿山地下矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》，本章节采用安全检查表分析法(SCL)、预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)等评价方法，按划分的评价单元对本项目可能存在的主要危险、有害因素的种类和严重程度进行定性、定量分析和评价。

。

4.安全对策措施建议

4.1各单元安全对策措施建议
。

5.评价结论

5.1主要危险、有害因素评价结果

5.1.1该项目存在的主要危险、有害因素

该项目存在的主要危险、有害因素为：坍塌、滑坡、滚石、泥石流、爆破伤害、物体打击、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电、火灾、容器爆炸、爆破伤害、粉尘、其它伤害等。

5.1.2该项目存在的主要危险、有害因素存在的部位

表5.1-1  矿山主要存在的危险、有害因素分布表
	项目
	序号
	危险因素分类
	可能存在部位
	可能造成的后果

	危险因素
	1
	滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流
	采场边坡
	人员伤亡

	
	2
	爆破伤害
	爆破器材运输、使用、销毁过程、采场穿孔爆破作业
	人员伤亡

	
	3
	物体打击
	采场矿废石搬运、铲装作业工作面等
	人员伤亡

	
	4
	高处坠落
	采场边坡、采矿过程中2m及以上的作业平台等
	人员伤亡

	
	5
	车辆伤害
	运输过程中的各种车辆设备
	人员伤亡

	
	6
	机械伤害
	各种设备引起的机械事故
	人员伤亡、设备损失

	
	7
	容器爆炸
	空压机储气罐等
	人员伤亡、设备损失

	
	8
	火灾
	机械设备及电气设备、线路
	人员伤亡、设备损失

	
	9
	触电、雷电
	各种电气设备及其线路
	人员伤亡、设备损坏

	有害因素
	1
	粉尘
	采场铲装、凿岩工作面、矿岩转运作业
	慢性伤害、职业病

	管理因素
	1
	未建立安全生产管理机构或安全生产监督检查不到位
	安全管理过程中，安全生产命令执行过程中
	人员伤亡

	
	2
	未建立安全生产责任制、安全管理制度及操作规程，或者不健全
	
	

	
	3
	特种作业人员未取证上岗
	
	

	
	4
	矿山相关专业技术人员缺失
	
	

	
	5
	违章指挥、违章操作
	
	


5.1.3该项目应重点防范的危险、有害因素

该项目应重点防范以下危险因素：边坡失稳(滑坡)、爆破伤害、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电及边坡滑坡、坍塌及泥石流。

5.2该项目应重视的安全对策措施建议

5.3安全预评价结论

评价组根据对评价项目的现场调查和相关资料的分析，完成了项目主要危险、有害因素的辨识和分析，对项目进行了较为科学合理的单元划分，并按照所选择的评价方法，对项目中存在的危险、有害因素进行了全面的定性评价，提出了合理可行的安全对策措施。

按照评价要求和各单元的分析评价结论，对威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场50万t/a露天采矿工程建设项目形成以下预评价结论：

1.威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场50万t/a露天采矿工程建设项目证照齐全、有效，建设项目建设程序合法。

2.威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场50万t/a露天采矿工程建设项目的选址合理，符合有关法律、法规、标准和规程的规定。

3.《威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场50万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》方案中的工艺设计总体上符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)等有关规定，露天开采各工艺参数符合相关规范要求。

4.项目中虽然存在滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流、爆破伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电、粉尘、其它伤害等潜在的危险和有害因素，但在项目建设施工和生产过程中，通过落实设计方案中的安全对策措施和本次安全预评价报告补充的安全对策措施，切实针对项目中危险、有害因素对设计和生产设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，即可为满足该项目安全生产的要求奠定基础，该项目潜在的危险、有害因素能得到控制，在可接受的范围内。

经评价认为：威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场50万t/a露天采矿工程建设方案从安全生产角度符合国家相关法律、法规、规章、标准和规范的要求。

在今后的设计、施工和生产过程中，建设单位应按有关法规和标准的要求，认真落实各项安全措施和预防手段，确保该建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。根据本安全预评价报告中提出的安全对策措施，该建设项目应在下一步安全设施设计中进行完善与补充，以保证该建设项目建成投产后能安全运行。

6.附件及附图

6.1附件
附件1：安全预评价委托书

附件2：提供材料真实性承诺书

附件3：营业执照

附件4：采矿许可证

附件5：原安全生产许可证及原采矿许可证
附件6：投资项目备案证
附件7：原矿山主要负责人和管理人员考核合格证
附件8：矿产资源储量评审意见书及评审备案的复函
附件9：房屋租赁协议
附件10：电力设施保护安全协议书

附件11：平硐溜井运输系统不在采矿权证准许开采标高范围内情况说明

附件12：安全评价检验检测机构从业告知书
附件13：《威信县瑞帆建材有限公司龙洞沟采石场50万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》封面、资质、扉页

6.2附图

附图1：地质地形及矿区范围图

附图2：总平面布置图

附图3：基建终了图
附图4：开采终了图

附图5：平硐竖井系统图
附图6：防排水系统图

附件7：供配电系统图
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