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前  言

昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司成立于2018年05月08日，类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：虎伦；住所：云南省昭通市昭阳区小龙洞乡小龙洞村18社。昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿采矿权人为昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司，本次评价是对昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿70万t/a露天采矿工程进行安全设施验收评价。

昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿原名称为“昭通市昭阳区宏达砂石料厂”，始建于2010年3月，于2010年8月取得由昭阳区国土资源局颁发的昭通市昭阳区宏达砂石料厂采矿许可证（证号：C5306022010087130072348），生产规模5万t/a，历经2013年8月1日、2018年10月、2020年9月18日三次办理延续后，生产规模及矿区面积等发生变化，生产规模：30万t/a；矿区面积：0.3705km2；开采深度：2280m～2030m，有效期：伍年 自2020年9月18日至2025年9月18日。
根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》中的相关规定“采矿许可证证载规模是拟建设规模，矿山设计单位可在项目可行性研究基础上，充分考虑资源高效利用、安全生产、生态环境保护等因素，在矿山初步设计和安全设施设计中科学论证并确定实际生产建设规模，矿山企业应当严格按照经审查批准的安全设施设计建设、生产”；《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》（云政办发〔2024〕44号）“将现有采石 (砂) 场最小开采规模提高到50万吨/年”；并结合矿山实际生产情况。昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿拟将其生产规模由30万t/a变更为70万t/a，并在昭通市昭阳区行政审批局进行了备案。根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2010〕第36号，国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第77号修订）等文件的相关规定，昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司需要重新办理安全设施的“三同时”的相关程序。
2018年5月，湖南省核工业地质局三〇一大队提交了《云南省昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿资源储量核实报告》；

2024年9月，昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司委托昆明诚信勘察设计有限公司编制了《昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿70万t/a露天采矿工程初步设计》；

2024年10月，通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司委托辽宁诺诚安全科技有限公司编制完成了《昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿70万t/a露天采矿工程安全预评价安全预评价报告》；

2024年9月，昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司委托昆明诚信勘察设计有限公司编制《昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿70万t/a露天采矿工程安全设施设计》。

该安全设施设计于2024年10月31日通过了昭通市应急管理局组织专家对该项目安全设施设计的评审，并于2024年12月31日取得昭通市应急管理局审查的批复，设计矿山基建期为9个月，基建时间为：2025年1月1日至2025年9月30日。安全设施设计基建验收期间，办理了采矿许可证延续，有效期：壹年零贰月 自2025年9月22日至2026年11月22日。
在取得安全设施设计基建审批后，矿山经施工准备工作就绪后立即开工基建，于2025年1月10日开始施工建设，至2025年8月18日竣工，基建时间7个半月（共计221日）。基建工程包括2260m剥离平台及2250m基建平台、新建开拓运输公路、1#溜槽（标高2250m-2155m）及2155m接矿平台、2#溜槽（标高2155m-2065m）及2065m接矿平台、矿界安全围栏等。

该矿山基建工程的建设由企业自行施工、监理，由企业组织矿山员工施工。矿山基建工程竣工后，建设单位按照《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对矿山生产系统进行试运行，矿山试运行自2025年8月19日开始，至2025年9月18日试运行结束，试运行时间为31天。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第77号修订）等文件相关规定，需对建设项目进行安全设施验收评价。昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司于2025年8月委托我公司开展对昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿70万t/a露天采矿工程进行安全设施验收评价。
在接受昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司安全评价工作的委托后，辽宁诺诚安全科技有限公司组成了安全评价组，组织评价人员开展该项目的安全评价工作，于2025年8月19日和9月19日分别进行了现场勘查。在系统调查分析的基础上，对照国家和行业有关安全法律法规、标准和规范，对该建设项目的危险、有害因素进行了辨识、分析，采用可靠、适用的评价方法对项目进行安全评价，提出科学、合理、可行的安全技术和管理措施，按49号文件的验收导则要求，我单位编制完成了《昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿70万t/a露天采矿工程安全设施验收评价》。

在本项目的评价过程中，得到昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢！
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1评价范围与依据
1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象
根据该项目初步设计、安全设施设计、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）和有关法律法规，本次评价对象为：昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿70万t/a露天采矿工程露天采矿系统及公用辅助设施。

1.1.2评价范围
本次安全设施验收评价范围是根据昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿的采矿许可范围、设计范围和基建范围确定的：主要包括2260m剥离平台及2250m基建平台、新建开拓运输公路、1#溜槽（标高2250m-2155m）及2155m接矿平台、2#溜槽（标高2155m-2065m）及2065m接矿平台、矿界安全围栏等所涉及的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本项目的油类存储、加工区、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内。但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。

①本次安全设施验收评价矿区范围

根据昭通市昭阳区自然资源局于2025年9月25日颁发的采矿许可证（证号：XC5306022010087130072348），昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿的开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天，开采面积：0.3705km²，有效期：壹年零贰月 自2025年9月22日至2026年11月22日，开采标高：2280m～2030m，矿区范围由7个拐点坐标圈定而成，具体见表1.1-1。

表1.1-1  昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X（m）
	Y(m)

	矿1
	3026425.07
	35383643.75

	矿2
	3026196.62
	35383583.36

	矿3
	3025348.76
	35383747.14

	矿4
	3025329.66
	35383857.14

	矿5
	3025995.30
	35384066.83

	矿6
	3026207.21
	35384118.94

	矿7
	306440.70
	35383849.37

	面积
	0.3705km²

	开采深度
	2280m～2030m


②设计范围

设计范围为昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿的采矿许可证允许的范围，矿区面积0.3705km2，开采深度2280-2030m。结合湖南省核工业地质局三〇一大队2018年5月提交的《云南省昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿资源储量核实报告》中提供的地形地质图以及资源量估算图与现状实测地形图相对比，实测图中整体标高比储量核实报告中所提供的图纸高160m，经换算后确定储量核实报告中储量估算范围中最高标高为2270m，与实测图中最高标高一致，最低标高2010m已低于采矿证中最低开采标高2030m，故储量估算范围最低标高按采矿证许可最低标高2030m换算，确定资源量估算最低标高为2190m；因此确定资源量估算范围为2270m-2190m。

结合资源量估算范围在实测图叠合的情况，该矿山东侧140m为昭通市昭阳区亿雕建材有限公司石灰岩矿，经协商双方开采范围各自退让80m，保证2座矿山开采范围之间间隔300m的安全距离；为减小矿山整体边坡高度，2260m平台在矿区范围内整体进行剥离，剥离范围内2260m以下标高矿体不进行开采。综上所述，确定设计开采的范围拐点坐标见下表：

表1.1-2  设计开采范围

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X（m）
	Y(m)

	采1
	3026397.20
	35383832.02

	估2
	3026375.36
	35383583.36

	估3
	3026032.01
	35383837.95

	估4
	3025825.54
	35383885.29

	估5
	3025801.58
	35383921.93

	估6
	3026016.88
	35383989.75

	估7
	3026076.39
	35384014.68

	估8
	3026167.96
	35384037.25

	估9
	3026266.04
	35384051.02

	开采面积
	0.0846km²

	开采深度
	2280m～2190m


③验收评价范围

本次安全设施验收评价的平面范围与设计的开采范围一致，验收标高为2260m-2250m平台，另含1#溜槽（标高2250m-2155m）及2155m接矿平台、2#溜槽（标高2155m-2065m）及2065m接矿平台。

1.2评价依据
1.2.1法律法规
一、安全生产法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第七十号，2021年6月10日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》（中华人民共和国主席令第八十八号），自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令[1986]第三十六号，根据2009年08月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》（中华人民共和国主席令[2009]第十八号）第二次修正；2024年11月8日，第三十六号主席令，《中华人民共和国矿产资源法》已由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订通过，自2025年7月1日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，自1993年5月1日起施行；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令[1994]第二十八号，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》（中华人民共和国主席令第二十四号）第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中中华人民共和国主席令[2007]第六十九号；由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2024年6月28日修订通过，自2024年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[1998]第四号，2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改《中华人民共和国道路交通安全法》等八部法律（中华人民共和国主席令第八十一号）修订，自2021年4月29日起施行）；

《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[1989]第二十二号，2014年4月24日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议（中华人民共和国主席令[2014]第九号）修订，自2015年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2001]第六十号，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次（中华人民共和国主席令第二十四号）修正；自2018年12月29日起施行）。

二、行政法规

（1）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

（2）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

（3）《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

（4）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

（5）《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行
（6））《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订;根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；
（7）《电力设施保护条例实施细则》（国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部令第8号，自1999年3月18日起施行；根据2011年6月30日国家发展和改革委员会令第10号第一次修改；根据2024年1月4日国家发展改革委令第11号第二次修订）；

（8）《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布；自2011年7月1日起施行）；

（9）《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布；根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2014年7月29日起施行）；

（10）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。
三、部门规章及规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，自2009年6月8日起实施；原国家安全生产监管总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号，2013年8月29日原国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日原国家安全监管总局令第80号第二次修正，2015年7月1日施行）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原安监总管—〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（原安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全设施验收评价报告编写提纲，2016年5月30日》；

《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（原安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日）；

《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）；

《关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（应急〔2025〕27号，自2025年3月29日起施行）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日施行）；

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（2023年8月25日）；

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）；

《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日)；

《应急管理部关于进一步加强安全评价机构监管的指导意见》（应急〔2023〕99号，2023年9月29日）；

《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日施行）

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；
《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）；

《国家矿山安全监察局关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案>的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月14日）；

《矿山救援规程》（应急管理部令第16号，2024年7月1日）；
《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综〔2025〕12号，2025年7月1日）。
四、地方性法规、政府规章和有关规范性文件

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议（公告第58号）《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正；2024年12月，云南省十四届人大常委会第十三次会议审议通过《云南省人民代表大会常务委员会关于废止和修改部分地方性法规的决定》））；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011 年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）；
《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；

《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）
《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日）。

1.2.2标准规范

《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023，2025年1月1日施行）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB39800.1-2020，自2022年1月1日）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《矿山安全标志》（GB/T14161-2008）； 
《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T23821-2022，2022年11月08日实）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日施行)；

《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010，2010年12月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010；2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010；2011年10月1日）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016，2017-01-03）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017；2018年7月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011；2012年6月1日）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014；2015年5月1日）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；

《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019，2020年2月1日实施）；
《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（YJ/T 9011-2019，2020年2月1日实施）；
《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，自2011年5月1日）；

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》（AQ2056-2016，自2017年3月1日）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T2063-2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（KA∕T2075-2019，自2020年2月1日）；

《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》（AQ 9010-2019，2020年2月1日实施）；
《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日实施）；

《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024，2024年11月01日实施）；
《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日）；

《安全验收评价导则》（AQ8003-2007；2007年4月1日）。

1.2.3建设项目合法证明文件

（1）项目投资备案证；

（2）《营业执照》（统一社会信用代码：91530602MA6N5GA543）；

（3）《采矿许可证》（证号：C5306022010087130072348）；

（4）安全设施设计审查意见书。
1.2.4 建设项目技术资料
（1）《云南省昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿资源储量核实报告》（湖南省核工业地质局三〇一大队，2018年5月）；

（2）《昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿70万t/a露天采矿工程可行性研究报告》（贵州鑫乾顺勘察设计有限公司，2024年7月）；
（3）《昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿70万t/a露天采矿工程安全预评价报告》（辽宁诺诚安全科技有限公司，2024年10月）；

（4）《昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿70万t/a露天采矿工程初步设计》（昆明诚信勘察设计有限公司，2024年9月）；

（4）《昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿70万t/a露天采矿工程安全设施设计》（昆明诚信勘察设计有限公司，2024年9月）；

（5）《昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿70万t/a露天采矿基建工程施工总结报告》（昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司，2025年9月）；

（6）《昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿70万t/a露天采矿基建工程监理总结报告》（昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司，2025年9月）；

（7）《昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿试运行报告》（昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司，2025年9月18日）；

（8）《昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿70万t/a露天采矿工程安全设施自查报告》（昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司，2025年9月19日）。

1.2.5其他评价依据

（1）安全设施验收评价合同及委托书；

（2）《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

（3）《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1企业基本情况
昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司成立于2018年05月05日，类型：有限责任公司（自然独资）；法定代表人：虎伦，经营范围：砂石料开采、加工、销售。昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿采矿权人为昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司，于2020年9月18日延续了昭通市昭阳区自然资源局颁发的采矿许可证。
建设单位已取得的主要证照信息如下：

一、营业执照

-1

2.1.2建设项目背景
。
2.1.3建设项目行政区划、地理位置及交通

云南省昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿位于云南省昭阳区北东约86°方向，平距约10km。矿区地理坐标：东经103°49′21″～103°49′40″，北纬：27°20′07″～27°20′43″。行政区划云南省昭阳区小龙洞乡小龙洞村民委员会管辖。

矿区有简易公路与昭阳区-小龙洞乡公路相连，公路里程约1km，矿区距离小龙洞乡公路里程约1.2km，距离昭通市市区公路里程约13km，交通便利。交通位置图如图2.1-1所示。
图2.1-1  交通位置图
2.1.4周边环境
该矿区周边环境较为复杂，周边有耕地、林地以村庄。

（1）东面：矿区300m范围之内主要为林地，局部有耕地，矿区140m为昭通市昭阳区亿雕建材有限公司石灰岩矿，经协商双方开采范围各自退让80m，保证各自采场之间距离为300m；设计采场300m范围之内无人居住。

（2）南面：矿区300m范围之内主要为为林地，局部有耕地；有小龙洞村，紧邻矿界，位于设计开采范围300m之外。

（3）西面：矿区300m范围之内主要为林地，局部有耕地；小龙洞村紧挨矿区，位于设计开采范围300m之外。

（4）北面：矿区300m范围之内主要为林地，局部有耕地；北侧300m范围之内有小垴包村1户居民（已签订租房协议）；距离采场432m为当地10kV输电线路。

矿权范围不在自然保护区、国家公园、三江并流世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、水资源保护区、基本农田保护区、地质公园、地质遗迹，建设项目压覆区，矿产资源规划禁止区和限制区等重要地区范围内。1000m范围内无铁路线、天然气输送管线等设施。
图2.1-2  周边环境卫星图（蓝色线条为矿界）

2.2自然环境概况
2.2.1地形地貌
矿区地处云贵高原与四川盆地的过渡地带，属构造侵蚀、溶蚀中山地貌。矿区最高海拔位于矿区北东部，海拔标高约2289m，最低海拔为矿区南西部，海拔标高约2045m，相对高差约244m，地形相对高差较大，地形坡度10°～30°，地势北东部高南西部低。植被一般，地形地貌条件中等。受构造影响，山岭谷地的延伸方向与构造线方向基本一致。
2.2.2气候
据《昭阳区志》资料，矿区所在的昭阳区气候属亚热带高原性气候区，为低纬度山地季风气候。冬季气温较低，夏季气候凉爽，干湿两季分明。全年无霜期220天左右，年均气温11.6℃，最热月7月均温19.8℃，最冷月1月均温2℃，极端最低气温-13.3℃，极端最高气温33.5 ℃，年均日照时数1902.02小时，年降水量735mm。每年的5月下旬至9月下旬为潮湿多雨的雨季，降雨多集中在7、8、9三个月，占全年总降雨量的50-59%，而11月至次年的5月为旱季，风向多为西南风，风力最大达18m/s。

2.2.3水文
矿山处于段家石桥水库北西部。矿区地势为北东部高、南西部低，坡度一般在22°～38°，区内汇集的大气降水沿山坡经矿区由北东部向南西部地形低洼处排泄，最终汇入段家石桥水库，自然排泄条件良好。矿区地表水系属长江流域金沙江水系。
2.2.4地震
据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）、《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010），昭阳区抗震设防烈度为7度，地震动峰值加速度为0.10g，设计地震分组为第三组，地震动反映谱特征周期值为0.45s，属较稳定区。

2.2.5区域经济地理概况
矿区行政区划隶属昭阳区小龙洞乡管辖。小龙洞乡位于昭阳区东部，距离昭通市区10.3km。乡政府驻小龙洞自然村。全乡国土面积122km2，人口密度为255.6人/km2。耕地面积2528.3公顷。居住着回、汉、彝、苗四种民族，其中少数民族25601人，占总人口的82.09%。最高海拔3152m，最低海拔1910m。内昆铁路横贯全乡三个行政村，乡辖区内有昭通火车南站。全乡主要以种植业、畜牧业为主。种植业有烤烟、玉米、马铃薯、苹果、蔬菜等。畜牧业主要是以黄牛和羊的养殖为主。矿产资源主要以煤炭为主，煤炭资源贮量丰富。交通、通讯较便利，矿区内、外部建设条件良好。
2.3地质概况
本评价报告的地质概况依据湖南省核工业地质局三〇一大队于2018年5月编制的《云南省昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿资源储量核实报告》进行叙述。
2.3.1矿区地质
2.3.1.1地层

矿区出露地层主要为石炭系下统岩关阶（C1y）岩性为灰色、灰白色中厚层状中等风化灰岩，局部夹白云岩。泥盆系上统（D3），岩性为灰、浅灰色中厚层状中等风化灰岩、白云质灰岩。

2.3.1.2构造

（1）地质构造

矿区地质构造简单，石炭系下统岩关阶（C1y）、泥盆系上统（D3）地层总体走向近北西-南东向，地层倾向70°-72°左右，倾角23°-25°左右，为近北东倾斜的平缓单斜层。矿区内无断裂通过，地质构造简单。

（2）节理裂隙

石炭系下统岩关阶（C1y）、泥盆系上统（D3）主要发育二组节理，产状352°∠71°，44°∠73°，发育密度1～2条/m，节理张开度1～10mm，并具上宽下窄、深部闭合的特点。据实地观察，该组裂隙为压性剪裂隙，该组裂隙的存在，为地下水的补给、运移和岩溶化作用开辟了良好的通道。

（3）岩溶发育特征

地表岩溶中等发育，岩溶形态主要是峰丛、洼地。岩石表面多溶隙、溶沟等形态，顺层发育。

2.3.1.3岩浆岩及变质岩
矿区内无岩浆岩出露，无侵入岩体。

2.3.1.4围岩蚀变
区内围岩蚀变不发育，仅见碳酸盐化、少量硅化等。

2.3.2矿床地质
2.3.2.1矿体特征

矿体赋存于石炭系下统岩关阶（C1y）、泥盆系上统（D3）为典型的浅海相沉积型石灰岩矿床。矿体为浅灰色、灰白色、灰色中等风化中厚层状灰岩、白云质灰岩，呈层状产出，地层走向近北西-南东向，地层倾向70°-72°左右，倾角23°-25°左右，层位稳定，厚度均大于200m，矿区岩石较完整、节理较发育，岩溶中等发育。

2.3.2.2矿石特征
（1）矿石物质成分

矿区矿石属沉积型矿床，矿石类型为浅灰色、灰色中厚层状中等风化灰岩、白云质灰岩为主，力学强度高；矿物成分主要为碳酸钙（CaCO3）及少量文石、生物介壳，少量泥质物、铁质物等，矿石呈粉晶结构，中厚层状构造，质地均匀，是民用建筑、公路等基础设施建设的良好材料。

（2）矿石化学成分

矿石质地较纯，质量较好，根据取样化验分析，矿石化学成分CaO 50.47%、MgO 1.53%、SiO2 0.58%、Al2O3 0.31%、Fe2O3 0.54%。有害组分含量甚微，为优质石灰岩矿床。

（3）矿石风（氧）化特征

矿区内矿体靠近地表2～3m内风氧化程度中等。

（4）矿石类型和品级

本矿区矿石类型为原生浅海相生物化学沉积石灰岩，属层状非金属建材矿床。矿石类型为碳酸盐型。在建筑工业方面用来生产水泥、石灰、公分石。

本矿区所产石灰岩主要用于建筑用混凝土粗骨料，据化学分析资料，其CaCO3含量大于95%，有害杂质含量低于5%，为一级品。

（5）矿体（层）围岩和夹石

矿区范围内除露岩石间有1～4m厚的第四系（Qedl）黄灰、灰黑色粘土及含灰岩角砾外全为石炭系下统岩关阶、泥盆系上统灰岩、白云质灰岩，下伏岩层为泥盆系中统曲靖组灰色、深灰色中厚层状中等风化灰岩，局部夹页岩、石灰岩，厚度52m-289m。矿区所采矿体基本无夹石。

（6）矿床内共（伴）生矿产

矿区矿床为石炭系下统岩关阶（C1y）、泥盆系上统（D3）浅灰色、灰白色、灰色中厚层状中等风化灰岩、白云质灰岩，为典型的浅海沉积型石灰岩矿床，碳酸钙含量高达95%以上，其它成分含量甚微。矿床无共（伴）生矿产。

2.3.2.3矿石加工技术性能

（1）矿石物理性质

经采样化验，矿石的密度为2.55g/cm³。本次工作未进行矿石物理力学性质试验，参照开采同类矿体的邻近矿山成果资料，饱和单轴抗压强度为50～60MPa，力学强度较高。工程力学强度较好，岩石的稳固性较好，其质量能满足生产空心砖及建筑用石料和砂料的要求。是民用建筑、公路等基础设施建设的良好材料。

（2）矿石加工技术性能

采场矿石经简单手选后用汽车运至破碎站破碎成粗、细（面）砂。矿石破碎采用两级联合式破碎工艺，集破碎、筛分、排废于一体。破碎后的石经转载机（皮带）运到堆料场销售。矿石中有害元素含量均低于工业要求指标，说明本矿矿石属于较佳产品。矿山所产矿石经简单手选后用汽车运至破碎站破碎成粗、细（面）砂后销售给本地建筑商，主要用于修筑公路、房屋等。矿石易开采、易加工，以其为原料生产的产品质量稳定，且生产过程中无有害成分危及人员、生产设备，所以矿石加工技术性能较好。

2.3.3矿床开采技术条件

2.3.3.1水文地质条件
（1）矿区水文地质条件

矿区处于段家石桥水库北东部。矿区内无地表水体分布。采区地势较高，地形有利于露天开采，可以自流排水。矿区未见泉水出露，地下水位埋藏较深，矿区未见岩溶洼地，岩溶裂隙干燥无水。矿区最低开采标高2030m，矿区侵蚀基准面标高1980m，位于矿区外围南部的段家石桥水库支流。开采矿体位于侵蚀基准面以上的岩溶含水层饱气带中，地下水、地表水对矿床开采无影响。矿床充水的唯一来源为开采境界内汇集的大气降水，但矿体岩溶较发育，透水性较好，大气降水多沿山坡流向冲沟并快速排泄。大气降水沿地表入渗的部分水量均向地下渗漏，不会停留在采场内。降水不会对采矿充水造成影响。矿区水文地质条件简单。

（2）石灰岩矿床埋藏条件

矿山开采标高为2280m-2030m，矿山开采的全部石灰岩矿层资源储量均位于侵蚀基准面之上。

（3）矿区含（隔）水层

矿区属高原中山侵蚀、溶蚀地貌，地形切割中等。区内地势总体为地势北东部高南西部低。根据地下水赋存条件、水理性质、富水性和水力性质，区内地下水可划分为二种类型。

①第四系孔隙水含水层

分布于矿区较平坦地带及地表岩石出露间。主要为黄灰色、灰黑色残坡积、冲洪积粘土、含砾粘土，厚度1～4m。结构松散，孔隙度大，透水性强，含水层薄，水位埋藏浅，其直接接受大气降水的补给。属季节性大气降水短期含水层，在调查时未发现有地表泉水点。其含水层赋水性与空隙、裂隙发育程度及连通性密切相关，由于第四系地层在区内的不连续性，该层含水性弱。

②岩溶裂隙含水层

岩溶裂隙含水层为石炭系下统岩关阶（C1y）、泥盆系上统（D3）岩性主要为浅灰色、灰白色、灰色中厚层状灰岩、白云质灰岩，局部夹方解石细脉及团块，呈中厚层状产出，地层倾向70°-72°左右，倾角23°-25°左右，厚度均大于200m，矿区岩石较完整、节理发育一般，岩溶中等发育,含水层类型一般为岩溶裂隙水。

（4）断层破碎带对石灰岩矿床开采的影响

矿区内构造简单，无断层。

（5）地表径流对石灰岩矿床露天开采的影响

矿区内地表水体不发育，大气降水后，一部分渗入地下，另一部分沿地形低洼处自然排泄。采区地势较高，最低开采标高2030m。地形有利于露天开采，可以自流排水。矿区内汇集的大气降水均沿山坡向地形低洼处排泄，自然排泄条件良好。地表水及地下水对采矿活动无影响。

（6）矿区供水

矿区生产、生活用水均引自矿区北西部山间溪水。

（7）水文地质条件小结

矿床为露天开采，地下水埋藏较深，对矿床无充水影响；矿床充水为季节性大气降雨的下渗，开采范围内裂隙水可通过采场边坡及斜坡自然排泄。因此，地表水及地下水对采矿活动无较大影响。

矿床水文地质条件属以岩溶裂隙含水层直接充水为主的简单类型。

2.3.3.2工程地质

（1）工程地质概况
矿区地质构造简单，地层走向近北西-南东向，地层倾向70°-72°左右，倾角23°-25°，节理主要有两组，以大致平行或垂直岩层为主，岩体完整性较好，以可溶岩类层状结构较坚硬岩组为主，断裂构造不发育。矿体厚度较大，矿层稳定，矿体赋存于当地侵蚀基准面之上，适宜露天开采。

（2）工程地质岩组

根据工作区出露地层的岩性组合特征、力学强度、岩体结构类型及稳固性，将工作区岩、土体划分为散体结构松散岩组（ eq \o\ac(○,Ⅰ)）、可溶岩类层状结构较坚硬岩组（ eq \o\ac(○,Ⅱ)）。

（3）断层破碎带及节理裂隙工程地质特征

矿区构造简单，无断层。石炭系下统岩关阶（C1y）、泥盆系上统（D3）岩性为浅灰色、灰白色、灰色中等风化中厚层状灰岩、白云质灰岩，地层产状：70°-72°∠23°-25°，灰岩节理发育一般。该岩组呈中厚层状结构，致密坚硬，力学强度高，抗风化能力中等，整体稳定性好，厚度均大于200m，发生不良工程地质问题的可能性小。矿区石灰岩矿体直接裸露于地表，属于中等稳定性岩层，矿区自然边坡现状较稳定，区内未发现滑坡、崩塌等地质灾害，现状较稳定，在暴雨、地震、采场边帮不利组合条件下，易引起采场边坡小规模滑坡或局部崩塌、掉块现象。

（4）露天采场边坡稳定性评价

据矿体及其围岩工程地质条件可知，影响矿体露天开采边坡稳定性的岩石主要是矿体本身。因第四系地层薄甚至是基岩裸露，围岩是石灰岩，质地较坚硬；另外采场边坡的角度留设非常重要，通过类比，露天边坡属于较稳定型边坡。施工时要严格按照设计进行，确保边坡稳定。

矿区采场东侧边坡坡向与地层倾向斜交，边坡稳定性分析化为次稳定区；北东侧边坡坡向与地层倾向基本相反，边坡稳定性分析化为稳定区。

（5）矿区工程地质条件小结

综上所述，矿床工程地质条件属以可溶岩类层状结构较坚硬岩组为主的简单类型。

2.3.3.3环境地质
（1）矿区地震及区域稳定性

昭通市位于我国地震活动最强的南北向地震带东翼，境内地震活动频繁，断裂密布，地质构造复杂，近百年来发生过破坏性地震三十多次。地震烈度区划规定地震设防烈度之高为全国少有。基本上是小震大灾，大震巨灾，每次地震都具有频度高、强度大、分布广、灾害重的特点。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010），矿区抗震设防烈度为7度，地震动峰值加速度0.15g，地震动反应谱特征周期0.45S，设计地震分组为第三组。

根据“云南省区域地壳稳定性分析图”可知，矿区处于地壳次稳定区，地震活动相对频繁。

（2）矿区水环境

矿区内破坏地质环境的人类工程活动一般，地下水埋藏较深，地表水体距露天开采有一定距离，加之矿区岩石物质成分稳定，有害物质含量少且不易分解，矿山的采矿活动，对矿区水环境的负面影响小。

（3）不良地质现象

矿区石灰岩岩溶较发育，灌木植被一般，水土流失作用较轻微。现状条件下矿区内无崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷等不良地质现象。

（4）有害元素含量

矿石中有害元素含量均较低，对人体和环境无影响。

（5）放射性强度

矿物成分以碳酸钙（CaCO3）为主,矿石不含放射性元素。

（6）矿山开采对地质环境的影响

矿山采用露天开采，随着采矿工程的进行，采矿会使原有地形发生改变，但对地质环境的影响较小。采矿工程对地质环境的破坏形式主要是地表挖掘，主要表现为：

①改变了原有自然地形地貌，形成露采边坡，边坡应力重分布，出现卸荷裂隙，可能引发滑坡、崩塌等地质灾害。

②采矿爆破影响，可能产生飞石，或使坡体中结构面贯通，产生滑坡、崩塌等地质灾害。

③少量人工弃土、弃渣堆放不合理，可能引发水土流失。

④采矿和运输过程产生大量粉尘，对矿区及附近周边地质环境造成一定的影响。

⑤运输：装卸、运输过程中产生的泄漏和扬尘，造成局部及运输沿线的污染和有碍视觉景观、行车安全。

⑥造成部分水土流失。

（7）防治措施

①要严格执行相关安全法规，做到有序开采。应按开采方案，做到采矿规范化，以保证安全作业，防止边帮产生小规模的崩塌、滑坡。

②采矿过程中，需选好弃土临时堆放场地，做好弃土的堆放、处理工作，同时在堆放场地附近布置防水、排水设施，以免发生水土流失，最终做到弃土的有效管理。

③做好矿区附近的环境保护工作，保护农田，植树种草，美化环境。

④对采矿结束后形成的采空区，采取边坡治理、土地复垦、植树种草等合理的综合治理措施，恢复地质环境。

⑤加强岩溶探测，采取有效的防治措施，防止岩溶塌陷造成的伤亡事故。

（8）环境地质条件小结

综上所述，矿区环境地质条件属次生环境地质问题为主的中等类型。

2.3.3.4开采技术条件小结
（1）水文、工程、环境地质综合评述

①经过野外调查及综合研究，对矿区的水文地质、工程地质条件及环境地质灾害有基本了解。

②矿区开采范围位于侵蚀基准面之上的山坡地带，利于地表水的自然排泄，矿区内无地表水体，地质构造简单，矿床充水条件简单，矿床水文地质类型属以岩溶裂隙含水层直接充水的简单类型。

③矿区内石灰岩为较坚硬层状结构矿床。节理裂隙发育一般，矿床工程地质条件属以可溶岩类层状结构较坚硬岩组为主的简单类型。

④矿区内目前无滑坡、崩塌、泥石流、地裂等地质灾害隐患，岩体处于基本稳定状态，矿石中有害元素含量均较低，对人体和环境无影响，矿石不含放射性元素。矿区环境地质条件属以次生环境地质问题为主的中等类型。

综上所述，矿床开采技术条件属以环境地质问题为主的中等（Ⅱ-3）类型。

（2）矿山开采时应注意事项

①露采边坡角不能过大，以免诱发滑坡、崩塌、泥石流地质灾害。

②按相关规范要求，合理布置采矿工程，选择适宜的开采方案。采矿方法宜采用台阶前进式（机械）采矿。采矿过程严格执行规范要求，按照削坡，挖方自上而下，支挡加固自下而上的顺序，防止施工诱发滑坡或崩塌。

③慎重选择开采过程中废弃岩土的处理，采取适当的拦挡及防滑措施，防止诱发人为的滑坡、崩塌、泥石流等灾害的发生。

④开采过程中应避免大规模爆破作业，爆破安全距离大于300m，严格控制装药量及炮眼方向。爆破时要在爆破影响范围附近设立警戒岗哨，以保障矿区公路、耕地中居民和建筑物等的安全，保障矿区公路上来往行人、车辆、牲畜等的安全。

⑤爆破后必须清除危石，确认安全后方可进行施工。

⑥采场四周宜设置必要的系统排水措施。

（3）地质环境恢复方案及措施

①封采后，应对采场边坡进行及时的加固处理，视具体情况可采用放坡、锚固、喷射C20保护坡面等处理措施。

②在开采区及周边荒坡地带，建议采取边开采边植树或种草等环境绿化措施，保持区域生态环境条件的平衡。

2.4建设概况
3安全设施符合性评价
本章采用安全符合性检查表法对各单元进行评价。评价依据为《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、《爆破安全规程》、已审查备案的《安全设施设计》和《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》等有关安全法规、标准、规范的要求，结合矿山实际情况；评价人员深入生产现场进行安全检查时，严格按检查表内容，逐项对照检查进行评价，对查出的不符合国家规范和标准要求的问题，提出解决问题的建议，并根据现场检查的结果，按照符合、不符合给出结论，得出单元评价结果，通过对评价单元评价结果的综合评判，分析整合，最终判断出该矿山采矿活动的安全评价结论。

针对该评价项目总图布置和生产特点，以及装置和物质特征划分评价单元，评价单元划分见评价单元划分表：

表3-1  评价单元划分表
	序号
	单元名称
	评价方法

	1
	安全设施“三同时”程序
	安全检查表法

	2
	露天采场
	（1）露天采场子单元
	安全检查表法

	
	
	（2）穿孔爆破子单元
	安全检查表法

	
	
	（3）铲装作业子单元
	安全检查表法

	3
	采场防排水系统
	安全检查表法

	4
	矿岩运输系统
	安全检查表法

	5
	供配电与通信系统
	安全检查表法

	6
	总平面布置
	安全检查表法

	7
	个体安全防护
	安全检查表法

	8
	安全标志
	安全检查表法

	9
	安全管理
	安全检查表法

	10
	重大生产安全事故隐患判定单元
	安全检查表法


安全评价方法是对系统的危险因素、危害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的方法。目前，已开发出数十种不同特点、不同适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价和定量安全评价。

根据该矿山的生产现状条件、各生产工艺及生产设备的特点，在具体评价中，我们采取符合各单元特点的评价方法进行评价，以此来反映整个矿山的安全条件。

安全检查表分析（Safety Check List Analysis）是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。传统的安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患，其所列项目的差别很大，而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析的弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。

安全检查表内容编制的主要依据是：

1.有关标准、规程、规范及规定；

2.同类企业安全管理经验及国内外事故案例；

3.通过分析确定的危险部位及防范措施；

4.有关技术资料。

随时关注并采用新颁布的有关标准、规范和规定，正确地使用安全检查表分析将保证每个设备符合标准，而且可以识别出需进一步分析的区域。安全检查表分析是基于经验的方法，编制安全检查表的评价人员应当熟悉装置的操作、标准和规程，并从有关渠道（如内部标准、规范、行业指南等）选择合适的安全检查表，如果无法获得相关的安全检查表，评价人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料编制合适的安全检查表；所拟定的安全检查表应当是通过回答安全检查表所列的问题能够发现系统设计和操作的各个方面与有关标准不符的地方。使用标准的安全检查表对项目发展的各个阶段进行分析。换句话说，针对典型的行业和工艺，其安全检查表内容是一定的；但是，完整的安全检查表应当随着项目从一个阶段到下一个阶段不断完善，这样，安全检查表才能作为交流和控制的手段。

安全检查表分析包括三个步骤：

1.选择或拟定合适的安全检查表；

2.完成分析；

3.编制分析结果文件。

评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“符合”、“不符合”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将做出与标准或规范是否一致的结论。此外，安全检查表分析通常提出一系列的提高安全性的可能途径给管理者考虑。

。
4安全对策措施建议

安全对策措施及建议是在《安全符合性检查表》等评价方法进行定性、定量评价的基础上，针对建设项目竣工后存在的危险、有害因素和安全管理、安全技术方面存在的不足，提出消除和减弱危险、有害因素的技术措施和管理对策，使建设项目在竣工后的生产工艺系统、工艺设备、设施、安全设施和危险、有害因素场所的安全设施符合《金属非金属矿山安全规程》和《安全设施设计》要求，达到安全生产条件。

本章按建设项目竣工后存在的主要危险、有害因素，结合建设项目在竣工后的生产工艺、工艺设备、设施、安全设施、危险、有害因素提出安全管理对策和技术措施及建议。

4.1发现的主要存在问题及整改情况
。

4.2安全对策措施及建议

。

5评价结论

5.1 综合评述

5.1.1安全设施“三同时”程序

昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿70万t/a露天采矿工程建设项目在设计、施工、验收等过程中，按照国家有关矿山建设的安全生产法律法规的要求履行了建设程序，取得了采矿许可证，建设项目经有关部门批准，安全预评价、安全设施设计、安全设施验收评价报告均由具有相应资质单位进行编制，安全设施设计通过专家评审后取得了昭通市应急管理局审批书。企业按照审批通过的安全设施设计完成了项目安全设施的建设。建设工程项目中的安全技术措施和设施与主体工程做到同时设计、同时施工、同时投入生产使用，符合建设项目“三同时”的要求，建设项目的建设程序符合要求。安全设施“三同时”程序单元具备安全验收条件。

5.1.2露天采场

该矿山按设计自上而下台阶式开采目前形成的基建平台宽度、台阶高度和台阶坡面角等参数符合《安全设施设计》的要求；矿山形成了开拓运输系统，铲装作业未发现违章作业。经评价认为露天采场单元安全设施建设符合《安全设施设计》的要求，具备安全验收条件。

5.1.3采场防排水系统

当前矿山为山坡露天开采，采场涌水主要是大气降水，矿区位于所在矿山区域顶部，汇水面积小，不设置截水沟；采场场内汇水通过自流排出；对工业场地及运输道路内侧排水沟进行了修整完善，排水沟满足设计要求。在矿山今后形成新的运输道路和台阶过程中，应逐步按照设计要求修建公路内侧排水沟和和台阶排水沟。经评价认为采场防排水系统建设基本符合《安全设施设计》的要求，具备安全验收条件。

5.1.4矿岩运输系统

该矿山开拓方式采用溜槽开拓+装载机倒运+汽车运输。按设计要求修建了从标高2250m至2155m的1#溜槽，以及从标高2155m至2065m的2#溜槽，溜槽垂直总高度和倾角满足《金属非金属矿山安全规程》的相关要求；对矿区北部的原有挖机上山便道进行了修整；汽车运输道路自破碎站卸料口（标高2066m）至2#溜槽底部2065m接矿平台，总长度约145m，单车道，路面宽度4.5~6m，平均纵坡1%，道路坡度满足《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）的要求；卸矿平台已设置安全车挡。经评价认为矿岩运输系统单元安全设施建设符合《安全设施设计》的要求，具备安全验收条件。

5.1.5供配电与通信系统

矿山供电电源来自小龙洞乡变电所高压线10kV电网，外部、内部供电系统已形成，采用1台315kVA和1台100kVA变压器进行降压对工业场地设备用电、办公生活用电。矿山所用的变压器采用正规厂家生产的变压器设备，按规范要求进行安装设备及敷设线路。变压器安全保护装置齐全、有效，用电设备接地良好，其他设备运转正常，安全装置基本正常。该矿区移动、联通和电信信号已覆盖，信号强度满足通讯要，可满足矿山生产、生活通讯联络的需要。经评价认为供配电与通信系统单元安全设施建设符合《安全设施设计》的要求，具备安全验收条件。

5.1.6总平面布置

通过对矿山的总体布局的评价，总体布局合理、可行，符合相关法律、法规、标准和规范的要求，经评价认为矿山总平面布置满足安全生产要求，具备安全验收条件。

5.1.7个人安全防护

矿山为员工购买了工伤保险及安全生产责任保险，按照《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）的标准为作业人员配备了相应的安全防护用品（如：安全帽、安全带、绝缘鞋、工作服口罩）等，并督促员工在上班期间正确佩戴。经评价认为矿山的个人安全防护单元符合《安全设施设计》的要求，具备安全验收条件。

5.1.8安全标志

矿山按《矿山安全标志》（GB/T14161-2008）和《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）等文件的要求，在采场区域设置了“边坡危险，禁止靠近”、“矿区重地，闲人免进”、“当心坠落”，以及平台标识牌，溜槽下方设置了“当心落石，注意安全”，在运输道路设置了“车辆慢行”、“注意安全”，在工业场地设置了“当心机械伤人”，变压器处设置了“高压危险，请勿靠近”等安全警示标志，在采区边界设置了安全围栏和安全警示标志。安全标志设施设置点符合安全设施设计的要求。安全标志设施材料、规格、颜色等，严格按照上述设计中的要求和相应国家标准执行，保证标志的规范性、准确性。经评价认为矿山安全标志单元符合《安全设施设计》的要求，具备安全验收条件。

5.1.9安全管理

矿山成立了安全生产管理机构并任命了安全生产管理人员；结合本矿山安全生产管理实际编制了安全生产责任制、安全生产管理制度及操作规程；建立了安全生产管理台帐；主要负责人和安全管理人员已培训取证，特种作业人员经过相关部门培训并持证上岗；该企业已为从业人员缴纳了工伤保险和安全生产责任保险；修订了矿山生产安全事故应急预案，该预案通过专家评审并在昭通市昭阳区应急管理局进行备案，矿山制定了应急演练计划并按照预案进行应急演练。经评价认为安全管理符合国家法律法规的要求，能满足安全生产的需要，具备安全验收条件。

5.2 建设项目安全验收评价结论

昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿建设过程中严格履行了安全设施“三同时”程序，由有相应的资质单位对建设项目进行安全预评价、安全设施设计、安全设施验收评价，并按安全设施设计要求完成了安全设施的建设，建设程序符合要求。

经对昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿现场踏勘，查阅项目竣工图纸、施工总结报告、监理工作总结报告以及项目施工检查验收资料，对建设项目安全设施进行了符合性评价，认为昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿70万t/a露天采矿工程安全设施建设与昭通市应急管理局批复的《安全设施设计》一致，按照《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》露天矿山竣工验收表进行对照检查，共检查项目96项，其中不涉及项目7项，合格项目87项，不合格项目2项，检查项目不合格项比例为2÷89×100%≈2.25%，，未超过5%，不合格项中没有否决项。

安全验收评价结论：昭通市昭阳区宏凯砂石料有限责任公司石灰岩矿70万t/a露天采矿工程安全设施的建设符合《安全设施设计》、具备验收条件。

总之，安全生产是一个不断完善的动态过程，企业应按照本报告提出的对策措施建议进行整改完善。在今后的安全生产过程中，应根据安全生产条件的变化和国家法规的进一步要求，不断完善安全技术措施和管理措施，提升安全技术水平，防止生产安全事故的发生，切实保障人民生命和企业财产的安全。

6附件及附图

6.1附件

1、委托书

2、提供资料真实性承诺书

3、营业执照

4、采矿许可证

5、投资项目备案证
6、现状实测高程与处理估算高程不一致情况说明（自然资源局证明及测量总结）
7、安全管理机构设置文件及主要负责人、管理人员任命文件
8、主要负责人、安全管理人员考核合格证及特种作业操作证
9、安全生产责任制、管理制度、操作规程封面
10、安全预评价资质、扉页
11、初步设计和安全设施设计的扉页、资质
12、安全设施设计审查意见
13、应急预案备案登记表及演练计划和记录
14、昭通市矿山企业应急救援协议书
15、采区范围退让协议
16、电力设施（10kV）安全保护协议
17、房屋租赁协议

18、爆破工程施工服务合同及爆破设计方案
19、保险缴纳凭证

20、边坡安全在线监测系统竣工报告封面、扉页及结论
21、安全生产管理台账记录

22、施工总结报告封面、扉页
23、监理工程总结封面、扉页
24、试运行报告
25、安全设施自查报告
26、主要存在问题整改回复

27、安全评价检测检验机构从业告知书
6.2附图

1、总平面布置竣工图

2、A-A′剖面图

3、开拓运输系统基建终了竣工图

4、挖机便道道路纵向展布图

5、1#溜槽、2#溜槽剖面图
6、供配电系统竣工图
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