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前  言

丽江光磊建筑材料有限公司成立于2018年07月13日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：王韬；住所：云南省丽江市古城区西安街道吉鑫苑鑫园6号。古城区七河镇龙潭采石场采矿权人为丽江光磊建筑材料有限公司，本次评价项目是对古城区七河镇龙潭采石场60万t/a露天采矿工程进行安全预评价。

古城区七河镇龙潭采石场为改扩建矿山，现有采矿许可证于2024年11月7日由丽江市古城区自然资源局颁发，采矿许可证号：C5307022021097160152643，开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，证载生产规模：45万t/a，矿区面积：0.1222km2，开采深度：2720m～2546m；有效期限：贰年，自2024年9月26日至2026年9月26日。为响应《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>》（云政办发〔2024〕44号）文件中对采石（砂）场最小生产规模的要求，丽江光磊建筑材料有限公司委托云南德成规划设计有限公司于2025年8月编制完成了《古城区七河镇龙潭采石场60万t/a露天采矿工程可行性研究报告》，并向古城区发展和改革局申请扩大拟建设规模，于2025年9月26日将项目投资备案证的建设规模由原来的45万t/a提升至60万t/a，备案号：2017-530702-04-01-471958。根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原安监总局令[2010]36号，原安监总局令[2015]77号修订）等有关规定，该项目属于扩建项目，需依法完善建设项目安全设施的“三同时”手续。2025年8月，丽江光磊建筑材料有限公司委托辽宁诺诚安全科技有限公司承担古城区七河镇龙潭采石场60万t/a露天采矿工程的安全预评价工作。

在接受丽江光磊建筑材料有限公司的委托之后，我公司立即组成安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作。在系统调查分析的基础上，对照国家或行业有关安全法律法规、标准和规范，对该项目可行性研究报告的可行性及项目涉及的危险、有害因素进行了分析评价，采用可靠、适用的评价方法对该矿山进行安全预评价，提出了相应的安全对策措施，得出了评价结论。依据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）的要求，于2025年10月份编制了《古城区七河镇龙潭采石场60万t/a露天采矿工程安全预评价报告》。

在该项目的安全预评价过程中得到了丽江光磊建筑材料有限公司等有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢。
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1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象

根据《古城区七河镇龙潭采石场60万t/a露天采矿工程可行性研究报告》和《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全监管总局令第75号）等有关法律法规的规定，本次评价对象为古城区七河镇龙潭采石场60万t/a露天采矿工程建设项目。

1.1.2评价范围

本次安全预评价范围的确定包含安全评价空间范围和评价的项目系统范围两部分内容。

1.1.2.1 空间范围

本次安全预评价的空间范围是根据古城区七河镇龙潭采石场的矿区范围和《古城区七河镇龙潭采石场60万t/a露天采矿工程可行性研究报告》的设计范围确定的。

①古城区七河镇龙潭采石场的矿区范围

根据丽江市古城区自然资源局于2024年11月7日颁发的古城区七河镇龙潭采石场采矿许可证（证号：C5307022021097160152643），开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，矿区开采范围拐点坐标见表1.1-1。

表1.1-1  古城区七河镇龙潭采石场矿区范围拐点坐标表

	拐点号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	矿1
	2960048.89
	33630220.98

	矿2
	2959902.67
	33630211.45

	矿3
	2959978.69
	33630329.53

	矿4
	2959886.12
	33630389.31

	矿5
	2959581.98
	33630036.55

	矿6
	2959873.13
	33629963.53

	矿7
	2960017.70
	33629972.21

	矿8
	2960120.22
	33630046.86

	开采标高
	2720m～2546m

	矿区面积
	0.1222m2


②本项目可行性研究报告的设计范围

设计开采范围为采矿证矿区范围由8个拐点圈定，设计矿区面积为0.1222km2，开采标高为2720m~2546m，开采深度为174m。

③本次安全预评价空间范围

本次安全预评价的空间范围与可行性研究报告的设计范围一致。

1.1.2.2 项目系统范围

本次安全预评价根据《古城区七河镇龙潭采石场60万t/a露天采矿工程可行性研究报告》确定的露天开采系统开展评价工作。评价工作以露天开采生产工艺为主线，以安全设施（包括基本安全设施和专用安全设施）为重点的安全评价。本次安全预评价范围包括古城区七河镇龙潭采石场60万t/a露天采矿工程总平面布置、开拓运输、采剥工艺、供配电、防排水及安全管理等方面的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本工程的油类存储、消防、破碎站、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。
1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1 国家法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第七十号，2021年6月10日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》（中华人民共和国主席令第八十八号），自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令[1986]第三十六号，根据2009年08月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》（中华人民共和国主席令[2009]第十八号）第二次修正；2024年11月8日，第三十六号主席令，《中华人民共和国矿产资源法》已由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订通过，自2025年7月1日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，自1993年5月1日起施行；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令[1994]第二十八号，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》（中华人民共和国主席令第二十四号）第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中中华人民共和国主席令[2007]第六十九号；由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2024年6月28日修订通过，自2024年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[1998]第四号，2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改《中华人民共和国道路交通安全法》等八部法律（中华人民共和国主席令第八十一号）修订，自2021年4月29日起施行）；

《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[1989]第二十二号，2014年4月24日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议（中华人民共和国主席令[2014]第九号）修订，自2015年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2001]第六十号，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次（中华人民共和国主席令第二十四号）修正；自2018年12月29日起施行）。

1.2.1.2 行政法规

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日起施行）；

《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行）；

《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订；根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；

《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布；自2011年7月1日起施行）；

《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日；根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2014年7月29日起施行）；

《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）；
《电力设施保护条例实施细则》（国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部令第8号，自1999年3月18日起施行；根据2011年6月30日国家发展和改革委员会令第10号修改；2023年12月26日，《国家发展改革委关于修改部分规章的决定》经第7次委务会议审议通过，其中《电力设施保护条例实施细则》被决定修改，自2024年3月1日起施行）。

1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，自2009年6月8日起实施；原国家安全生产监管总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号，2013年8月29日原国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日原国家安全监管总局令第80号第二次修正，2015年7月1日施行）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原安监总管—〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（原安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲，2016年5月30日》；

《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（原安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日）；

《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）；

《关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（应急〔2025〕27号，自2025年3月29日起施行）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日施行）；

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（2023年8月25日）；

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）；

《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日)；

《应急管理部关于进一步加强安全评价机构监管的指导意见》（应急〔2023〕99号，2023年9月29日）；

《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日施行）

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；
《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）；

《国家矿山安全监察局关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案>的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月14日）；

《矿山救援规程》（应急管理部令第16号，2024年7月1日）；
《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综〔2025〕12号，2025年7月1日）。

1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议（公告第58号）《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正；2024年12月，云南省十四届人大常委会第十三次会议审议通过《云南省人民代表大会常务委员会关于废止和修改部分地方性法规的决定》）；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）；
《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；
《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）

《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>的通知》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日）。

1.2.2 标准规范
《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023，2025年1月1日施行）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB39800.1-2020，自2022年1月1日）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《矿山安全标志》（GB/T14161-2008）； 
《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T23821-2022，2022年11月08日实）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日施行)；

《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010，2010年12月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010；2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010；2011年10月1日）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016，2017-01-03）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017；2018年7月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011；2012年6月1日）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014；2015年5月1日）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；

《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019，2020年2月1日实施）；
《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（YJ/T 9011-2019，2020年2月1日实施）；
《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，自2011年5月1日）；

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》（AQ2056-2016，自2017年3月1日）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T2063-2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（KA∕T2075-2019，自2020年2月1日）；

《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》（AQ 9010-2019，2020年2月1日实施）；

《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日实施）；

《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024，2024年11月01日实施）；
《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日）；

《安全预评价导则》（AQ8002-2007，2007年4月1日）。

1.2.3建设项目合法性文件

投资备案证；

营业执照（统一社会信用代码：91530702MA6N9U0N8U）；

采矿许可证（证号：C5307022021097160152643）；

《云南省丽江市古城区七河镇龙潭普通建筑材料用石灰岩矿勘查地质报告（2020年）》矿产资源储量评审备案证明（古自然资〔2020〕86号）；

《云南省丽江市古城区七河镇龙潭普通建筑材料用石灰岩矿勘查地质报告（2020年）》评审意见书（丽展华矿评储字〔2020〕015号）。

1.2.4建设项目技术文件

《云南省丽江市古城区七河镇龙潭普通建筑材料用石灰岩矿勘查地质报告（2020年）》（云南省有色地质局三〇六队，2020年8月）；

《“古城区七河镇龙潭采石场”高程变更储量复核报告》（云南省有色地质局三〇六队，2023年12月）。
《古城区七河镇龙潭采石场60万t/a露天采矿工程可行性研究报告》（云南德成规划设计有限公司，2025年8月）。

1.2.5其它评价依据

安全预评价委托书；

提供资料真实性承诺书；

《采矿工程设计手册》，煤炭工业出版社，2003；

《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001；

《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1建设单位简介

丽江光磊建筑材料有限公司成立于2018年07月13日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：王韬；住所：云南省丽江市古城区西安街道吉鑫苑鑫园6号。

古城区七河镇龙潭采石场为改扩建矿山，采矿权人为丽江光磊建筑材料有限公司，开采矿种：建筑石料用灰岩；开采方式：露天开采；证载生产规模：45万t/a。为响应《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>》（云政办发〔2024〕44号）文件中对采石（砂）场最小生产规模的要求，丽江光磊建筑材料有限公司委托云南德成规划设计有限公司于2025年8月编制完成了《古城区七河镇龙潭采石场60万t/a露天采矿工程可行性研究报告》，向古城区发展和改革局申请扩大拟建设规模，于2025年9月26日将项目投资备案证的建设规模由原来的45万t/a提升至60万t/a，备案号：2017-530702-04-01-471958。
企业现取得的主要证照信息如下：

一、营业执照

2.1.2矿区地理位置及交通

古城区七河镇龙潭采石场矿区范围位于古城区149°方向、直距约16.3km处，地处古城区七河镇龙潭村民委龙潭五组境内。矿区地理坐标极值（国家2000大地坐标系）：东经100°18′23″~100°18′38″，北纬26°44′27″~26°44′44″，矿区中心地理坐标北纬26°44′37″，东经100°18′30″。

矿区东北部有村级硬化道路忠义路与光羊路连接，向北可至高士村后可至七河镇和古城区，距七河镇乡政府为18.0km，距丽江市古城区政府里程为32.1km，至昆明公路里程为498km。公路四季畅通，矿区交通条件较为便利。详见交通位置图2.1-1。

图2.1-1  矿区交通位置图
2.1.3建设项目背景
。

2.1.4矿山周边情况

矿山露天开采境界周边300m范围内除矿山破碎站及工业场地外，没有其他的建构筑物。
矿区东北部有村级硬化道路忠义路通过，道路距离矿区约198m，距离设计开采境界约235m，矿区东北部有G4216蓉丽高速公路的隧道通过，直线距离约948m。

矿区周边1000m内没有村庄，距离矿区最近的村庄为矿区东南侧的五阱明村，距离直线约为1270m。

其他周边300m范围内无通讯设施、重要建筑物及其他矿权，周边1000m范围内无铁路线和500m无高压线，矿区未在“四区”（城市规划区、风景名胜区、重要水源区、重要地质遗迹区）。
图2.1-2  周边关系及环境示意图（紫色虚边框为矿界）

2.2自然环境概况
（1）地形地貌

矿区位于鹤庆盆地北东侧，属高中山构造侵蚀地貌类型和岩溶溶蚀地貌。矿区内地势南西高北东低，海拔高度2407m～3150m，相对高差743m。地形陡峻、切割深度大，多见有双沟同源、多沟汇流的沟谷，斜坡上见残坡积层堆积物、沟底见冲洪积扇形堆积区。矿区南北两侧植被较发育，但多以灌木为主。

（2）水文条件
矿区附近主要河流为龙潭大河，周围溪流由南西向北东流入龙潭大河后汇入金沙江，矿山周边季节性溪流较多，多有泉点出露，溪流从矿区周边流入龙潭村大沟，最终从新文村汇入金沙江，全长7.2km，高差1750m。

（3）气候
矿区属低纬高原季风气候，雨量丰沛，夏无酷暑，冬无严寒，气候宜人，日照充足，立体气候明显，在海拔3200m以上的高寒山区气候冷凉；在海拔2400m左右的坝区气候温和，四季不分明；海拔1800m以下的山区冬季温暖，夏季炎热，太阳辐射强。坝区年日照数2500～2700h，为全省之冠。年平均气温13.6℃，极端最高气温33.4℃，极端最低气温-11.4℃；雨季集中在7～10月，占全年降雨量的75%，年平均降雨量为966.4mm，年平均降雨天数173天，最大暴雨量174.2mm/d，该次暴雨发生在1965年9月6日。年平均相对湿度65%。年最多风向为南西风，风次多而风级不大，主导风向最大风速16.0m/s。
（3）地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）划分，矿区所在的丽江市古城区地震动峰值加速度为0.3g，反应谱特征周期0.45s，属不稳定区，矿山建设应据此设防。
根据《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010），矿区所在的丽江市古城区抗震设防烈度不低于8度，设计基本地震加速度值不低于0.3g，所属设计地震分组为第三组，场地类别I0。因此，矿山建设和开采均应按不低于8度设防。从以往的地震资料预测，矿区区域稳定性较差。因此矿区建筑一定要符合《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010）的要求，以保证安全生产。

（5）区域经济概况

古城区有纳西、汉、白、藏、彝、普米等10余个民族，占总人口的78.8%。古城区是丽江市的政治、经济、文化、科技、金融和信息中心，自古以来是汉、藏、白、纳西等民族文化、经济交往的枢纽，是南方丝绸之路和“茶马古道”的重镇及军事战略要地，旅游业发达。

矿区范围内无耕地，附近当地居民经济以种植业为主，辅以畜牧养殖业，主要种植烤烟、玉米、白皮青蚕豆、大蒜等，畜养生猪、山羊等，总体经济情况良好。该石料场的开发有利于农村经济的发展，可解决部分农村剩余劳动力，带动农村经济的发展。农村富余劳动力资源丰富，利于乡镇、个体企业发展。

2.3建设项目地质概况

本评价报告的地质资料依据2020年8月云南省有色地质局三〇六队编制的《云南省丽江市古城区七河镇龙潭普通建筑材料用石灰岩矿勘查地质报告（2020年）》进行叙述。

2.3.1区域地质
2.3.1.1区域地层

据《中华人民共和国区域地质调查报告》（丽江幅1：20万）资料，矿区及附近主要分布新生界的第四系及下第三系、中生界的三叠系、古生界的二叠系地层，位于区域图南东部金沙江附近有岩浆岩出露。

表2.3-1  区域地层岩性简表
	界
	系
	统
	组
	符号
	厚度（m）
	岩性描述

	新

生

界
	第四系
	全新统
	
	Qh
	20～200
	冲积、洪积、冲洪积、冲湖积层，砂砾石、粘性土夹泥炭层，受风化影响强烈，土体松散。

	
	
	更新统
	蛇山组
	Q1s
	＞20
	含砾粉砂层、砂泥层及砂质粘土层。

	
	下第三系
	
	丽江组
	E2I3
	5-61
	浅肉红色、深棕色中-厚层含白云质灰质角砾岩、钙质角砾岩。

	
	
	
	
	E2I2
	336.4
	鲜红色叶片状泥岩，夹粉砂质泥岩。

	
	
	
	
	E2I1
	350
	紫红色钙质、粉砂质泥岩

	中

生

界　
	三叠系
	上统
	松桂组
	T3sn
	520～1069.1
	褐黄色薄-中层状泥岩、页岩、砂岩夹煤层。

	
	
	
	中窝组
	T3z
	191～230
	灰色、深灰色中层-厚层状灰岩、泥质灰岩夹页岩及粉砂岩。

	
	
	中统


	北衙组
	上段
	T2b3
	＞397.1
	纯灰岩、鲕状灰岩夹少量泥灰岩

	
	
	
	
	中段
	T2b2
	354.2～440
	灰色厚层状灰岩、白云质灰岩及白云岩。

	
	
	
	
	下段
	T2b1
	214～371.7
	深灰色中层状泥质灰岩、灰岩夹页岩、粉砂岩。

	
	
	下统
	腊美组
	T1I
	164～394
	砂岩、粉砂岩夹泥岩。

	古

生界
	二叠系
	上统
	长兴组
	P2ch
	74.8
	灰、深灰色石灰岩

	
	
	
	黑泥哨组
	P2h
	309～658.9
	砂岩、页岩、灰岩夹煤或炭质页岩

	
	
	
	玄武岩组
	上段
	P2β3
	925～944.6
	致密状、杏仁状玄武岩及凝灰岩，局部夹砂岩、页岩透镜状灰岩。

	
	
	
	
	中段
	P2β2
	1815.4
	


2.3.1.2构造

根据下第三系的分布，从西向东划分为：（1）玉龙雪山隆起区，（2）鸣音沉降带，（3）金沙江隆起区。各区带向东逐渐增大，隆起区和沉降带相间出现，呈南北向展布，其中构造大致呈近南北走向。矿区在区域上处于金沙江隆起西段位置，夹持于鸣音沉降带和金沙江隆起区之间。区域主要受到北东向构造带影响与控制，断裂、褶皱大都呈北东40°方向斜穿，以F27丽江-金棉断裂为代表，形成于古生代和三叠纪地层中，位于F27南东部，褶皱发育，断裂短小仅有数条，在鹤庆坝东部F61断裂受北东向构造改造，又被第三系地层覆盖，褶皱断裂皆发生于三叠纪以前的地层中，没有波及到第三纪地层。褶皱轴线主要北东方向，集中分布在断裂附近，以而区内主要形成向斜构造，反应了挤压力的方向来自北西南东，三叠系中的褶皱强，古生代地层中的褶皱弱。在区域上，该矿区主要受以上两断裂影响。

2.3.1.3岩浆岩

区域岩浆岩少量发育，分布面积小，岩石类型与活动时期较为单调。有小规模的超基性、基性、酸性岩岩类活动，以喷出岩为主，侵入岩次之，而区内主要分布于矿区南东向金沙江附近。

2.3.1.4变质岩

区域内未见变质岩，也未发现区域内的变质作用。

2.3.2矿区地质特征
2.3.2.1地层

矿区及周围出露地层简单，主要为地表下第三系丽江组上段（E2I3）、三叠系上统松桂组（T3sn）、三叠系中统北衙组中段（T2b2）地层。现按从新到老分述如下：

（1）下第三系丽江组上段（E2I3）

浅肉红色、深棕色中-厚层含白云质灰质角砾岩、钙质角砾岩，成分以白云质灰岩为主，次为石英，呈半棱角状，砾径0.5cm~20cm，厚度不均匀，5m~61m，主要分布于矿区南东高山的地方。产状139°∠22°，节理产状290°∠69°。与下伏地层为不整合接触。

（2）三叠系上统松桂组（T3sn）

灰白色薄层状细粒石英砂岩，灰色薄层细粒岩屑只石英砂岩夹黑色炭质页岩及煤线。与下伏地层多为假整合接触，与三叠系中统北衙组中段（T2b2）呈假整合，厚度>520m。

（3）.三叠系中统北衙组中段（T2b2）

灰色厚层状灰岩、白云质灰岩及白云岩，属浅海碳酸岩相，岩性厚度均较稳定。节理产状256°∠58°，地层产状31°∠33°～36°，厚度>390m，该层为本次开采对象。

2.3.2.2构造

矿区地层呈北东倾斜层状产出，岩性为三叠系中统北衙组中段（T2b2）灰色厚层状灰岩、白云质灰岩及白云岩，产状31°∠33~36°，拟设矿区内未发现断层发育，无褶皱构造。岩石节理裂隙弱发育，主要发育一组节理，裂隙面较粗糙，裂隙不开口。发育节理的总体产状256°∠58°，延伸长度30~120cm，裂隙宽约1~3mm，密度为5~10条/m，局部有方解石脉填充。矿区外发育有F1、F2断层走向为北东-南西，为非活动性断层，F1断层为一正断层，分布于北西部矿区外围，距离矿区较远，对矿区无直接用影响。F2断层为逆断层，分布于矿区南东部边缘，走向为北东-南西，倾向为北西向，上盘为三叠系中统北衙组中段（T2b2）地层，地层产状31°∠33-36°，下盘为下第三系丽江组上段（E2I3）地层，地层产状139°∠22°，根据区域资料显示，断层倾角较大，大于60°左右，若矿山开采，该断层埋伏于拟设矿区最低开采标高以下，故对矿山开采影响较小。

2.3.2.3岩浆岩

矿区及附近未发现岩浆岩分布或出露。

2.3.2.4变质作用及围岩蚀变

矿区及周围岩层未见受变质改造特征，矿区及周边未发现变质作用和变质岩的分布。
2.3.3矿床地质特征

2.3.3.1矿体特征

矿体赋存于三叠系中统北衙组中段（T2b2）地层中，岩性为灰色厚层状灰岩、白云质灰岩及白云岩，呈单斜层状产出，岩层产状31°∠33~36°，矿区及附近出露长度大于2200m，宽度大于800m，厚度大于390m，产出较为稳定。本次勘查控制矿体最大长度369m，最大宽度276m，最大厚度233m。绝大多数矿体直接出露于地表，矿体走向北西-南东，北东倾，倾角33~36°，露头良好，矿体表面微风化。

2.3.3.2矿物组成与结构构造

矿石结构：隐晶-细晶结构。矿石构造：中-厚层状构造。

根据本次现场调查结合进行了取样，样品取自七河镇龙潭石灰岩矿范围内三叠系中统北衙组（T2b）地层中，共取样两个,送交丽江路达工程检测咨询有限公司进行检测，试验项目分别为粗集料和细集料试验，矿石有害物质含量合格，云母含量<2.0％，轻物质含量<1.0％，氟离子含量<0.06％，硫化物及硫酸盐含量<0.5％。泥块含量0.3％，达到II技术要求。压碎指标21％，达到II技术要求。表观密度、松散堆积密度、孔隙率等指标合格。经检测，所采集试验集料符合《公路工程 水泥混凝土用机制砂》（JT/T819-2023）中II类机制砂要求和《公路桥涵施工技术规范》（JTG/TF3650-2020）中Ⅲ类碎石要求。

该矿山的灰岩矿石硬度较高，不含有害物质，容易加工。经矿山对该层矿石多年利用，所生产的建筑用石料可满足各类建筑需求，表明其为优良的建筑用石料原料。

矿区石灰岩矿达到普通建筑材料用石灰岩矿要求，矿石质量较好，可作为普通建筑材料用石灰岩矿开发利用。建议在开发利用过程中，由商家根据不同的具体用途采样作相应分析测试。

2.3.3.3矿石类型

矿石自然类型为隐晶－细晶灰岩，矿石工业类型为原生石灰岩矿。

2.3.3.4矿体围岩及夹石

体赋存于三叠系中统北衙组中段（T2b2）地层中，层位稳定且分布广泛，本次圈定的矿区范围仅为该组岩层中的一小部分，地层即为矿层，不存在围岩和夹石。

2.3.3.5矿石开采、加工技术性能

矿区内石灰岩，岩层倾向总体上与坡向呈斜交，发育有北西向一组节理，利于开采。本矿山为建筑材料用石灰岩矿，为检测该原料能否达到生产要求，进行了更高标准的水泥混泥土用粗集料、细集料试验检测，检测结果符合《公路工程 水泥混凝土用机制砂》（JT/T819-2023）中II类机制砂要求和《公路桥涵施工技术规范》（JTG/TF3650-2020）中Ⅲ类碎石要求。按照岩石坚硬程度定性划分、岩石风化程度划分及岩体完整程度定性划分，本区灰岩矿属较坚硬岩、微风化、较完整；按照岩石坚硬程度定量指标划分为较坚硬岩，岩体基本质量等级为II类（工程岩体分级标准GB50218-2014），周边矿山多年开采利用实践证实，矿山开采出的石灰岩，可加工成毛石、公分石、瓜子石及石粉，满足中国交建华丽高速丽江市古城区二十九标段项目部对建筑材料质量的使用要求。
矿山矿石质地坚硬，块体作为建筑砌石具安全性高，实用性好，耐久性好等特点。引用区域相邻矿山勘查地质报告，区域内岩石碱活性低、压碎指标低、石粉含量、泥块含量、吸水率、孔隙率等低下，所以本矿山作为建筑材料用砂石、块石性能良好。矿山采用半机械化露天采场，采出的矿石（大块矿石用挖掘机破碎头破碎）经简单初选后用汽车或装载机运到破碎站，用破碎机破碎、筛分达砂石料要求后直接销售。矿山采用两级联合式破碎工艺，集破碎、筛分、排废于一体，破碎后的矿石按不同级别堆放。
因此，加工合格的砂石料可直接用于工程建筑，矿体基本无夹石，破碎加工后可直接出售，不考虑洗选。矿石易开采，易加工，以其为原料生产的产品质量稳定，且生产过程中无有害成分危及人员、生产设备，所以矿石加工技术性能较好。
根据对矿区观察，矿体出露于地表，矿石坚硬而性脆，裂隙中等发育，抗压强中等，受力易碎裂。矿山采矿方式为露天爆破法开采。采矿工艺流程：表层剥离→打眼→爆破→机械挖掘→装载机装车→破碎站破碎→过筛分级→成品→销售。
根据区内矿石特性，结合周边同类矿山的开采情况来看，矿石加工技术性能及强度均能够满足建筑用砂石料的要求，资源利用率达95%以上，其工艺流程较为简单，加工技术性能良好。

2.3.4矿床开采技术条件

2.3.4.1水文地质

一、区域水文地质概述

（1）地形地貌
矿区地处高中山区的坡前缓坡地带，属高中山构造侵蚀地貌类型和岩溶溶蚀地貌类型，地势南西高而北东低，地形切割深度大，矿区周围沟谷发育。矿区及附近最高海拔为3150m（位于矿区外围南西侧山顶），最低侵蚀基准面2407m（位于矿区北东侧的沟谷），相对高差为743m。其中矿区范围内，地面高程变化于2688～2455m之间，最大高差233m。矿区内最低开采标高位于当地最低侵蚀基准面之上，地形坡度一般为15°～30°之间，地势变化不大。

（2）地下水
矿区范围内无地表水发育，但周围多见冲沟，且存在季节性泉点分布，地表大气降水及季节性泉点总体向矿区北侧和南侧侧季节性冲沟排泄，且下游冲沟附近存在乡村硬化道路，修筑有水泥沟渠，便于上游季节性溪流的排水。而矿区外围南西侧有一泉点，矿山生产及饮水可用该泉点，泉点出水量0.02m3/s，该泉点虽常年出水，但由于泉点周围多碳酸岩，多渗入地下，故而调查时矿区南部的闸子里冲沟内未见流水，需要架设水管接通，方可满足矿山生活生产用水。可里争哉冲沟上游泉点于2018年10月18日测流量为0.005m3/s，冲沟下游矿区入口处0.02m3/s，经对当地周边居民调查，该冲沟以往年只有雨季见有水流，而闸子里冲沟虽上游图幅外调查见有泉点，但在下游矿区周边勘查未见水流，整体矿区周边季节性冲沟及泉点对矿山开采影响较小，可自然从冲沟内排水排泄。

（3）区域地下水类型

矿区构造简单，F2断层位于南东方向，呈北东向展布，无褶皱构造，含矿层为一个北东倾地层，总体产状：31°∠33-36°，矿区内最低开采标高位于图幅最低侵蚀基准面（2407m）之上，地下水对矿体基本无影响，季节性大气降水是矿区充水主要来源，矿区地形利于大气降水排泄。

二、矿区水文地质条件

（1）岩（矿）层的富水性
矿区内出露地层简单，三叠系中统北衙组中段（T2b2）地层，含（隔）水层（组）特征如下：碳酸盐岩溶裂隙强－中等含水层（T2b2），含水层为灰色中－厚层状石灰岩，厚较大。该含水层在矿区内节理裂隙发育、岩溶弱发育，在区域内地下水多位于下游冲沟附近排出、分散排泄。矿区内无地表水体、无地下水出露，该含水层以大气降水补给为主，富水性强－中等，为本区主要的岩溶裂隙水含水层。

（2）地下水动态特征及其补给、径流、排泄
矿区构造简单，F2断层位于南东方向，呈北东向展布，无褶皱构造，含矿层为一个北东倾地层，总体产状：31°∠33°～36°，矿区内最低开采标高位于图幅最低侵蚀基准面2450m之上，地下水对矿体基本无影响，季节性大气降水是矿区充水主要来源，矿区地形利于大气降水排泄。
综上所述，矿区地形有利于自然排水，地下水主要接受大气降水补给，补给条件较差；露天开采有利于地下水的排泄，排泄条件较好。

（3）地下水补给、径流和排泄

矿区属地下水的补给～径流区，属次级分水岭地段，矿区地表水系不发育，大气降水是矿区唯一充水来源；矿山采用山坡露天开采，最低开采标高高于矿区最低侵蚀基准面标高，矿区总体地形为起伏较大的峰丛，坡度较大，有利于地表水自然排泄，地下水通过地下径流向地势较低处排泄，总体沿山体往低处径流。

（4）矿床充水因素分析
根据矿区水文地质条件，分析矿体充水因素及进水方式为：
①大气降水是矿体充水的来源，受季节性影响，雨季充水量大，旱季充水量小。
②采场直接充水因素为含矿层本身的岩溶裂隙水，采场充水来源是通过大气降水，以裂隙水的形式流入采场，由于采场分布于山坡，大气降水后绝大部分水由山坡迅速排泄，仅有少部分水沿裂隙流入采场。在雨季，采场中涌水会有所增大，需要加大抽排水量。

（5）供水水源

矿山图幅外围南西部600m有一泉点，可架设水管引入矿山供矿山生产生活使用，进而矿山可在生活区和生产区周围各设置蓄水池用于储水，可满足矿山正常生产、生活用水。

（6）水文地质条件类型
矿体倾向与山坡基本顺倾，主要水源补给为大气降雨，矿区内地形利于大气降水排泄。矿区内最低开采标高位于于当地最低侵蚀基准面之上，且矿区及周围地表水体可自然排泄入冲沟内、泉点出露较远，地表水、地下水对矿体开采基本无影响。综上，矿区水文地质条件属岩溶含水层直接充水为主的简单类型。
矿坑涌水特征主要为大气降雨汇集，大气降雨汇集包括大气降水、地表径流、地下涌水，叙述如下：
矿区内最低开采标高位于当地最低侵蚀基准面之上，矿区地形利于大气降水排泄，降水及季节性泉点补水对开采活动或采场的影响较小，在矿山开采初期，可自然排泄；后期可挖沟开渠使采场水排入附近溪谷。建议开采中适时构筑排水沟渠，以免造成采场临时集水，影响正常开采。

2.3.4.2工程地质

（1）工程地质岩组特征

矿区内和采矿活动周边有关的地层为下第三系丽江组上段（E2l3）、三叠系上统松桂组（T3sn）、三叠系中统北衙组中段（T2b2）地层，根据地层岩土物理力学性质特征，将其分为软弱岩组 eq \o\ac(○,ⅠE)A（T3sn）、较坚硬中厚层状碎屑岩岩组A eq \o\ac(○,ⅡE)A（E2l3）、较坚硬中厚层状碳酸盐岩岩组A eq \o\ac(○,ⅢE)（T2b2）：

软弱岩组A eq \o\ac(○,IE)（T3sn）：灰白色薄层状细粒石英砂岩，灰色薄层细粒岩屑只石英砂岩夹黑色炭质页岩及煤线。视地形厚度变化较大，主要分布于矿区外围北西部。易受季节性降水冲蚀，强度低，因其在节理发育明显，岩石软弱，稳定性差，但由于距离矿区较远，项目建设用地范围未在其范围内，对采场边坡稳定性影响极小。

较坚硬中厚层状碎屑岩岩组 eq \o\ac(○,ⅡE)A（E2l3）：浅肉红色、深棕色中-厚层含白云质灰质角砾岩、钙质角砾岩。成分以白云质灰岩为主，次为石英，呈半棱角状，0.5~20cm。厚度不均匀，5~61m，主要分布于矿区南东高山的地方。产状139°∠22°，节理产状290°∠69°°。该岩组位于矿区南东部，项目建设用地范围未在其范围内，存在层间软弱层，存在差异风化可能，易受水体浸入扰动，继而形成软弱结构面。
较坚硬中厚层状碳酸盐岩岩组A eq \o\ac(○,ⅢE)（T2b2）：灰色厚层状灰岩、白云质灰岩及白云岩。为含矿岩组，根据矿山及周边实地调查，矿山工程地质主要涉及该岩组，锤击声清脆，有轻微吸水反应，属较坚硬岩，岩石结构构造、矿物成分和色泽基本未变，属微风化，见一组节理面，岩体完整，结构面结合程度一般，承载力高，属碳酸盐岩分布区，为硬质岩，岩体开挖过程中时有岩爆发生，有岩块弹出，岩体发生剥离，会产生新生裂缝，围岩易失稳。可能存在有隐伏岩溶洞，当上部加载时，可能造成上部岩体垮塌，继而引发岩溶塌陷。

矿区和采矿活动有关的地层为软弱岩组和较坚硬中厚层状石灰岩岩组，岩土物理力学性质相对稳定，只有当边坡角过大或组合结构面不利时，局部地段易发生矿山工程地质问题，岩体开挖发生剥离，会产生新生裂缝，围岩易失稳，可能产生小规模坍塌、崩塌灾害，故矿区工程地质条件复杂程度属中等类型。

（2）采场边坡稳定性

拟设范围内及周围未见崩塌、坍塌、滑坡等地质灾害现象，仅局部存在零星掉块。矿山开采为台阶式露天开采，最低开采标高又均在地下水位以上，不存在边坡面上的侧向静水压力。由于构成采场边坡的松散、软弱岩组较薄、微风化中厚层状石灰岩强度相对较高，岩石为硬质岩，岩体开挖过程中时有岩爆发生，有岩块弹出，岩体发生剥离，会产生新生裂缝，围岩易失稳，开挖后边坡时有剥离现象，成形性一般尚好。通过类比，该露天边坡属较稳定型边坡，但矿层与山坡坡向基本相同，故而开采边坡角过大将可能产生临空面坍塌或掉块。矿区拟开采矿体位于山坡上，地质构造简单，地层单一。主要地层岩性由灰色、泥质灰岩组成。呈块状结构，完整性较好，岩土工程地质条件简单。部分边坡由第四系残坡积层腐植土、碎石、粘土等松散岩类岩组和极碎裂散体结构岩组构成。结构疏松，开采过程中及开采后稳定性较差，易出现小型滑坡、坍塌等不良工程地质现象。

在今后的开采过程中一定要自上而下分台阶开采，采场工作面边坡是采场应重视的工程地质问题，采场最终边坡角不宜大于60°，合理布设开采坡高、坡角，及时清除采矿过程中产生的废土、废石，及时处理工作面上的危石，开采中遇到不利斜坡稳定的软弱结构面及时采取防治措施。

为确保矿山安全，在生产时要注意对自然边坡加强检查，对崩塌面及危险转石进行监控，划分危险区及安全区，人员设备尽量不在危险区作业，防止崩塌事故发生。

（3）主要工程地质问题
①边坡失稳：露天开采形成的高陡边坡可能因岩石结构面、风化作用、爆破震动等因素导致滑坡、崩塌等边坡失稳现象。
②岩石破碎：采石过程中，岩石可能由于原生裂隙、构造应力等原因而破碎，影响开采安全和效率。
③基底不均匀沉降：如果采场基底岩层存在软弱夹层、岩溶洞穴或不均匀的岩土体，可能会导致基底不均匀沉降，影响采场设施的稳定性。
④泥石流：在雨季，开采产生的废石堆如果堆积不当，可能会在强降雨作用下形成泥石流。
⑤岩溶塌陷：若矿区存在岩溶地质条件，开采活动可能会引发岩溶塌陷。
⑥地下水问题：过度开采可能导致地下水位下降，影响周边地区的地下水资源；或者在地下水丰富的地区，可能出现矿坑涌水，影响开采作业。
⑦采空区塌陷：长期开采可能形成采空区，若不进行有效处理，可能发生塌陷。
⑧爆破影响：爆破作业可能对周边岩石产生损伤，破坏岩石的完整性，甚至引发次生地质灾害。

（4）工程地质勘查类型
矿山生产后，随着露天开采的推进，岩体内应力平衡将被打破，使采场边坡坡面和后缘等部位产生应力集中，易在节理裂隙发育的部位产生崩落、掉块等不良地质现象。若开采边坡过陡，采矿作业不规范、组织管理不严、防护措施不当时，在采矿活动及强降雨等作用的影响下，矿山开采工程活动诱发小规模的斜坡变形、边坡坍塌、边坡后缘张裂、掉块等地质灾害的可能性较大，对矿山安全生产存在一定影响，地质灾害危险性中等。矿山应按露天采矿的相关规定、规范进行开采，严格控制好开采边坡角，避免交叉作业，加强对采场边坡的监测和管理，及时排除各种安全隐患和地质灾害危险因素，尽可能地减少其对矿山生产构成的威胁，以利于矿山的正常运营。
根据矿区岩土工程地质岩组及其特征，矿区和采矿活动有关的地层为软弱岩组和较坚硬中厚层状石灰岩岩组，岩土物理力学性质相对稳定，只有当边坡角过大或组合结构面不利时，局部地段易发生矿山工程地质问题，岩体开挖发生剥离，会产生新生裂缝，围岩易失稳，可能产生小规模坍塌、崩塌灾害，故矿区工程地质条件复杂程度属中等类型。

2.3.4.3环境地质

（1）区域稳定性

根据云南省地震目录记载，丽江市发生过破坏性地震，区内地质强烈，发生频繁，震中多次位于丽江和鹤庆周边。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）划分，矿区所在的丽江市古城区地震动峰值加速度为0.3g，反应谱特征周期0.45s，属不稳定区，矿山建设应据此设防。
根据《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010），矿区所在的丽江市古城区抗震设防烈度不低于8度，设计基本地震加速度值不低于0.3g，所属设计地震分组为第三组，场地类别I0。从以往的地震资料预测，矿区区域稳定性较差。因此矿区建筑一定要符合《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010）的要求，以保证安全生产。

（2）矿山开采对地质环境的影响

矿区所在地为以农业为主，工业不发达，无大的工业厂矿，无较大的污染源。

矿石及围岩组分稳定，不含有毒有害元素和组分，亦不会分解出有毒有害组分。矿坑涌水来源于季节性大气降雨，排泄后不会对下游水体造成污染。矿床开采一般不会对矿区及周围环境产生破坏性影响，对矿区及区域地质环境影响不大。但由于建筑石料用灰岩的开采可使岩土变得松散，在开挖条件下易引起局部滑坡、崩塌，局部地貌景观破坏，小范围地面拉裂，固体废弃物占地，扬尘、噪声等矿山环境地质问题。因此矿山生产过程中应加强安全管理，采矿过程中和采矿后期，矿山应做好废弃采场和达到最终开采境界的边坡进行回填、放坡、护坡、植被恢复等处治工作，并接受相关部门监督检查验收，使地质环境的破坏程度降到最低。

含水层地下水位埋藏较深，矿区位于含水层补给区-径流区，矿体处于该含水层垂直入渗带，矿床开采不会对矿区水文地质条件产生明显改变。

未来露采坑最终边坡主要由建筑石料用灰岩组成，各边坡稳定性较好，采矿可能引起边坡局部产生危岩滚落、小范围地面及坡顶拉裂，但对矿区地质环境影响不大；矿床开采形成的剥离物，应综合利用，合理堆放，不能顺坡堆放，以免在降雨条件下形成坡面泥石流。除此，区内无其他环境地质隐患。

（3）地质环境质量
矿区内无较大的污染源，地表植被不发育，主要为灌木、杂草等。矿区及附近区域无受保护的古建筑物、古文物、名胜古迹、地质遗迹和珍稀动植物存在。矿石中未发现有毒有害元素，采矿过程中会产生少量粉尘和噪声，对周围环境有轻微影响。由于矿区采矿为露天开采，对地质环境和自然地貌景观、植被会形成一定程度的破坏。随着矿山今后开采的深入，形成的边坡可能产生后缘滑坡、掉块、局部坍塌、崩塌等不良地质现象和地质灾害，可能对周围环境造成一定危害。因此，矿山生产过程中应加强安全管理，采矿过程中和采矿后期，矿山应做好废弃采场和达到最终开采境界的边坡进行回填、放坡、护坡、植被恢复等处治工作，并接受相关部门的监督检查验收，使地质环境的破坏程度降到最低。
总之，矿区周边无崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。含矿地层及周围地层中化学组分稳定，没有影响人体健康的有害元素、放射性元素、有害气体，开采过程中亦不会对水源造成污染。矿山开采对环境的影响主要是矿石开采对采区地形地貌的破坏及矿石加工过程中形成的粉尘污染对采区附近植被的影响。综上，矿区地质环境地质条件复杂程度属中等类型。

2.3.4.4开采技术条件小结
矿体倾向与山坡基本相同，主要水源补给为大气降雨，矿区内地形利于大气降水排泄。矿区内最低开采标高位于当地最低侵蚀基准面之上，且矿区及周围地表有泉点出露，但基本流出后未能到达矿区冲沟就渗入地下水，故地表水、地下水对矿体开采基本无影响。综上，矿区水文地质条件属岩溶含水层直接充水为主的简单类型。

矿区和采矿活动有关的地层较坚硬中厚层状石灰岩岩组，岩土物理力学性质相对稳定，当边坡角过大或组合结构面不利时，可能产生小规模坍塌、崩塌灾害，故矿区工程地质条件复杂程度属中等类型。

矿区周边无崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。含矿地层及周围地层中化学组分稳定，没有影响人体健康的有害元素、放射性元素、有害气体。开采过程中亦不会对水源造成污染。矿山开采对环境的影响主要是矿石开采对采区地形地貌的破坏及矿石加工过程中形成的粉尘污染对采区附近植被的影响。故矿区地质环境地质条件复杂程度属中等类型。

综上所述，矿区开采技术条件属以工程地质问题和环境地质问题复合的中等类型（Ⅱ-4）。

2.4建设方案概况
本次预评价报告主要依据2025年8月云南德成规划设计有限公司编制的《古城区七河镇龙潭采石场60万t/a露天采矿工程可行性研究报告》，以下项目建设方案均依据该可行性研究报告中所设计的方案进行描述。

3.定性定量评价

根据企业已提供的古城区七河镇龙潭采石场有关技术资料和现场调查、类比调查结果，以及设计方案所固有的系统特点，在对该建设项目主要危险因素分析的基础上，遵循突出重点、抓主要环节的原则，按照系统分析中自上而下逐步分解的原理，将整个评价对象首先划分为若干子系统，再将各子系统划分为不同的单元，对复杂的和重要的单元进一步划分为数个子单元，以此确保评价过程的系统性、完整性和针对性。

本报告根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号），并结合该矿山危险、有害因素的性质和主要危险、有害因素的分布情况，划分为7个单元进行评价，见表3.1-1。

表3.1-1  评价单元划分表
	序号
	评价单元划分
	评价方法

	1
	总平面布置单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	2
	开拓运输单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	3
	采剥单元
	露天采场子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)、安全检查表分析法(SCL)

	
	
	穿孔爆破子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法

	
	
	铲装运输子单元
	预先危险性分析法(PHA)

	4
	矿山供配电设施单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	5
	防排水单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	6
	安全管理及其他单元
	预先危险性分析法(PHA)

	7
	重大危险源辨识单元
	/


根据《金属非金属矿山地下矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》，本章节采用安全检查表分析法(SCL)、预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)等评价方法，按划分的评价单元对本项目可能存在的主要危险、有害因素的种类和严重程度进行定性、定量分析和评价。

。
4.安全对策措施建议

4.1各单元安全对策措施建议
。

5.评价结论

5.1主要危险、有害因素评价结果

5.1.1该项目存在的主要危险、有害因素

该项目存在的主要危险、有害因素为：坍塌、滑坡、滚石、泥石流、爆破伤害、物体打击、高处坠落、机械伤害 、车辆伤害、触电、火灾、容器爆炸、爆破伤害、粉尘、其它伤害等。

5.1.2该项目存在的主要危险、有害因素存在的部位

表5.1-1  矿山主要存在的危险、有害因素分布表
	项目
	序号
	危险因素分类
	可能存在部位
	可能造成的后果

	危险因素
	1
	滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流
	采场边坡
	人员伤亡

	
	2
	爆破伤害
	爆破器材运输、使用、销毁过程、采场穿孔爆破作业
	人员伤亡

	
	3
	物体打击
	采场矿废石搬运、铲装作业工作面等
	人员伤亡

	
	4
	高处坠落
	采场边坡、采矿过程中2m及以上的作业平台等
	人员伤亡

	
	5
	车辆伤害
	运输过程中的各种车辆设备
	人员伤亡

	
	6
	机械伤害
	各种设备引起的机械事故
	人员伤亡、设备损失

	
	7
	容器爆炸
	空压机储气罐等
	人员伤亡、设备损失

	
	8
	火灾
	机械设备及电气设备、线路
	人员伤亡、设备损失

	
	9
	触电、雷电
	各种电气设备及其线路
	人员伤亡、设备损坏

	有害因素
	1
	粉尘
	采场铲装、凿岩工作面、矿岩转运作业
	慢性伤害、职业病

	管理因素
	1
	未建立安全生产管理机构或安全生产监督检查不到位
	安全管理过程中，安全生产命令执行过程中
	人员伤亡

	
	2
	未建立安全生产责任制、安全管理制度及操作规程，或者不健全
	
	

	
	3
	特种作业人员未取证上岗
	
	

	
	4
	矿山相关专业技术人员缺失
	
	

	
	5
	违章指挥、违章操作
	
	


5.1.3该项目应重点防范的危险、有害因素

该项目应重点防范以下危险因素：边坡失稳(滑坡)、爆破伤害、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电及边坡滑坡、坍塌及泥石流。

5.2该项目应重视的安全对策措施建议

5.3安全预评价结论

评价组根据对评价项目的现场调查和相关资料的分析，完成了项目主要危险、有害因素的辨识和分析，对项目进行了较为科学合理的单元划分，并按照所选择的评价方法，对项目中存在的危险、有害因素进行了全面的定性评价，提出了合理可行的安全对策措施。

按照评价要求和各单元的分析评价结论，对古城区七河镇龙潭采石场60万t/a露天采矿工程建设项目形成以下预评价结论：

古城区七河镇龙潭采石场60万t/a露天采矿工程建设项目证照齐全、有效，建设项目建设程序合法。

古城区七河镇龙潭采石场60万t/a露天采矿工程建设项目的选址合理，符合有关法律、法规、标准和规程的规定。

《古城区七河镇龙潭采石场60万t/a露天采矿工程可行性研究报告》方案中的工艺设计总体上符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)等有关规定，露天开采各工艺参数符合相关规范要求。

项目中虽然存在滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流、爆破伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电、粉尘、其它伤害等潜在的危险和有害因素，但在项目建设施工和生产过程中，通过落实设计方案中的安全对策措施和本次安全预评价报告补充的安全对策措施，切实针对项目中危险、有害因素对设计和生产设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，即可为满足该项目安全生产的要求奠定基础，该项目潜在的危险、有害因素能得到控制，在可接受的范围内。

经评价认为：古城区七河镇龙潭采石场60万t/a露天采矿工程建设方案从安全生产角度符合国家相关法律、法规、规章、标准和规范的要求。

在今后的设计、施工和生产过程中，建设单位应按有关法规和标准的要求，认真落实各项安全措施和预防手段，确保该建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。根据本安全预评价报告中提出的安全对策措施，该建设项目应在下一步安全设施设计中进行完善与补充，以保证该建设项目建成投产后能安全运行。

6.附件及附图

6.1附件
附件1：安全预评价委托书

附件2：提供材料真实性承诺书

附件3：营业执照

附件4：采矿许可证

附件5：《云南省丽江市古城区七河镇龙潭普通建筑材料用石灰岩矿地质勘查报告（2020年）》评审备案证明及评审意见书

附件6：《“古城区七河镇龙潭采石场”高程变更储量复核报告》

附件7：原《古城区七河镇龙潭采石场60万t/a露天采矿工程安全设施设计》扉页、资质
附件8：《古城区七河镇龙潭采石场60万t/a露天采矿工程可行性研究报告》扉页、资质及专家组审查意见书
附件9：新项目投资备案证
附件10：从业告知书
6.2附图

附图1：地形地质、矿区范围及开采现状图

附图2：总平面布置图
附图3：开采终了图
附图4：防排水系统图

附图5：供配电系统图
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