
前  言

文山新家园建筑材料有限公司成立于2009年8月21日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：冯尤洪；住所：文山市德厚镇马牙石凹。文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿采矿权人为文山新家园建筑材料有限公司，本次评价项目是对文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程进行安全预评价。

文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿为改扩建矿山，现有采矿许可证于2024年4月15日由文山市自然资源局颁发，采矿许可证号：C5326212010097130075590，开采矿种：石灰岩，开采方式：露天开采，证载生产规模：30万t/a，矿区面积：0.0557km2，开采深度：1530m～1465m；有效期限：柒年 自2024年4月15日至2031年4月15日。为响应《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>》（云政办发〔2024〕44号）文件中对采石（砂）场最小生产规模的要求，文山新家园建筑材料有限公司于2025年8月编制完成了《文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程可行性研究报告》，并于2025年10月28日取得文山市发展和改革局颁发的云南省固定资产投资项目备案证，备案号：2510-532601-04-02-650585。根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原安监总局令[2010]36号，原安监总局令[2015]77号修订）等有关规定，该项目属于扩建项目，需依法完善建设项目安全设施的“三同时”手续。文山新家园建筑材料有限公司委托辽宁诺诚安全科技有限公司承担文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程的安全预评价工作。
在接受文山新家园建筑材料有限公司的委托之后，我公司立即组成安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作。在系统调查分析的基础上，对照国家或行业有关安全法律法规、标准和规范，对该项目可行性研究报告的可行性及项目涉及的危险、有害因素进行了分析评价，采用可靠、适用的评价方法对该矿山进行安全预评价，提出了相应的安全对策措施，得出了评价结论。依据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）的要求，于2025年10月份编制了《文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程安全预评价报告》。

在该项目的安全预评价过程中得到了文山新家园建筑材料有限公司等有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢。
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1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象

根据《文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程可行性研究报告》和《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全监管总局令第75号）等有关法律法规的规定，本次评价对象为文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程建设项目。

1.1.2评价范围

本次安全预评价范围的确定包含安全评价空间范围和评价的项目系统范围两部分内容。

1.1.2.1 空间范围

本次安全预评价的空间范围是根据文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿矿区范围和《文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程可行性研究报告》的设计范围确定的。

①文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿的矿区范围。

根据文山市自然资源局于2024年4月15日颁发的文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿采矿许可证（证号：C5326212010097130075590），开采矿种：石灰岩，开采方式：露天开采，矿区开采范围拐点坐标见表1.1-1。

表1.1-1  矿区范围拐点坐标表

	拐点

编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	矿1
	2607905.67
	35386729.11

	矿2
	2608029.70
	35386862.25

	矿3
	2607950.40
	35386892.17

	矿4
	2607938.40
	35387186.17

	矿5
	2607819.40
	35387162.17

	矿6
	2607779.39
	35387032.17

	矿区面积
	0.0557km2

	开采深度
	1530-1465m


②本项目可行性研究报告的设计范围

设计开采范围为采矿证矿区范围由6个拐点圈定。开采标高为1530m～1465m，开采深度65m，最终边坡高度65m。生产规模为50万t/a。

③本次安全预评价空间范围

本次安全预评价的空间范围与可行性研究报告的设计范围一致。

1.1.2.2 项目系统范围

本次安全预评价根据《文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程可行性研究报告》确定的露天开采系统开展评价工作。评价工作以露天开采生产工艺为主线，以安全设施（包括基本安全设施和专用安全设施）为重点的安全评价。本次安全预评价范围包括文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程总平面布置、开拓运输、采剥工艺、供配电、防排水及安全管理等方面的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本工程的油类存储、消防、破碎站、职业病及防治、环保、地质灾害评估等问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。
1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1 国家法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第七十号，2021年6月10日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》（中华人民共和国主席令第八十八号），自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令[1986]第三十六号，根据2009年08月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》（中华人民共和国主席令[2009]第十八号）第二次修正；2024年11月8日，第三十六号主席令，《中华人民共和国矿产资源法》已由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订通过，自2025年7月1日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，自1993年5月1日起施行；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令[1994]第二十八号，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》（中华人民共和国主席令第二十四号）第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2007]第六十九号；由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2024年6月28日修订通过，自2024年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[1998]第四号，2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改《中华人民共和国道路交通安全法》等八部法律（中华人民共和国主席令第八十一号）修订，自2021年4月29日起施行）；

《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[1989]第二十二号，2014年4月24日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议（中华人民共和国主席令[2014]第九号）修订，自2015年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2001]第六十号，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次（中华人民共和国主席令第二十四号）修正；自2018年12月29日起施行）。

1.2.1.2 行政法规

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日起施行）；

《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行）；

《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订；根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；

《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布；自2011年7月1日起施行）；

《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日；根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2014年7月29日起施行）；

《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）；
《电力设施保护条例实施细则》（国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部令第8号，自1999年3月18日起施行；根据2011年6月30日国家发展和改革委员会令第10号修改；2023年12月26日，《国家发展改革委关于修改部分规章的决定》经第7次委务会议审议通过，其中《电力设施保护条例实施细则》被决定修改，自2024年3月1日起施行）。

1.2.1.3 部门规章及政府规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，自2009年6月8日起实施；原国家安全生产监管总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号，2013年8月29日原国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日原国家安全监管总局令第80号第二次修正，2015年7月1日施行）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原安监总管—〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（原安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲，2016年5月30日》；

《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（原安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日）；

《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）；

《关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（应急〔2025〕27号，自2025年3月29日起施行）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日施行）；

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（2023年8月25日）；

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）；

《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日)；

《应急管理部关于进一步加强安全评价机构监管的指导意见》（应急〔2023〕99号，2023年9月29日）；

《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日施行）

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；

《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）；

《国家矿山安全监察局关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案>的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月14日）；

《矿山救援规程》（应急管理部令第16号，2024年7月1日）；

《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综〔2025〕12号，2025年7月1日）。

1.2.1.4 地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议（公告第58号）《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正；2024年12月，云南省十四届人大常委会第十三次会议审议通过《云南省人民代表大会常务委员会关于废止和修改部分地方性法规的决定》）；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）；
《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；
《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）

《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>的通知》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日）。

1.2.2 标准规范
《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023，2025年1月1日施行）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB39800.1-2020，自2022年1月1日）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《矿山安全标志》（GB/T14161-2008）； 

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T23821-2022，2022年11月08日实施）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日施行)；

《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010，2010年12月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010；2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010；2011年10月1日）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016，2017-01-03）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017；2018年7月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011；2012年6月1日）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014；2015年5月1日）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；

《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019，2020年2月1日实施）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（YJ/T 9011-2019，2020年2月1日实施）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，自2011年5月1日）；

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》（AQ2056-2016，自2017年3月1日）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T2063-2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（KA∕T2075-2019，自2020年2月1日）；

《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》（AQ 9010-2019，2020年2月1日实施）；

《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日实施）；

《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024，2024年11月01日实施）；

《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（KA/T 23-2025，2025年11月01日实施）；
《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日）；

《安全预评价导则》（AQ8002-2007，2007年4月1日）。

1.2.3建设项目合法性文件

投资备案证；

营业执照（统一社会信用代码：91532621693067899K）；

采矿许可证（证号：C5326212010097130075590）；

文山市自然资源局关于《云南省文山市下寨建筑石料用石灰岩矿资源储量核实报告》(2023年)矿产资源储量评审备案的复函（文市自然资储备字〔2023〕5号）；

《云南省文山市下寨建筑石料用石灰岩矿资源储量核实报告》(2023年7月31日)矿产资源储量评审意见书（云金涌道矿评储字〔2023〕38号）。

1.2.4建设项目技术文件

《云南省文山市下寨建筑石料用石灰岩矿资源储量核实报告》（文山新家园建筑材料有限公司，2023年8月）；

《文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程可行性研究报告》（文山新家园建筑材料有限公司，2025年8月）。

1.2.5其它评价依据

安全预评价委托书；

提供资料真实性承诺书；

《采矿工程设计手册》，煤炭工业出版社，2003；

《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001；

《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1建设单位简介

文山新家园建筑材料有限公司成立于2009年8月21日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：冯尤洪；住所：文山市德厚镇马牙石凹。

文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿为改扩建矿山，采矿权人为文山新家园建筑材料有限公司，开采矿种：石灰岩；开采方式：露天开采；证载生产规模：30万t/a。为响应《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>》（云政办发〔2024〕44号）文件中对采石（砂）场最小生产规模的要求，文山新家园建筑材料有限公司于2025年8月编制完成了《文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程可行性研究报告》，并于2025年10月28日取得文山市发展和改革局颁发的云南省固定资产投资项目备案证，备案号：2510-532601-04-02-650585。
企业现取得的主要证照信息如下：

矿区范围拐点坐标见表1.1-1

2.1.2矿区地理位置及交通

文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿位于文山城290°方向，平距约46km处，行政区划属文山市德厚镇德厚村委会管辖，地理坐标，东经103°53′20″～103°53′38″，北纬23°33′59″～23°34′10″。S210省道、S23平文高速、X359县道从矿区北东侧通过，距离矿区距离分别为1.15km、670m、340m。距离S17平马高速最近的收费站德厚收费站距离约5.7km，矿区由简易道路与S209省道、X359县道相连接，交通较为便利。详见交通位置图2.1-1。

图2.1-1  矿区交通位置图
2.1.3建设项目背景
。
2.1.4矿山周边情况

文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿周边500m无需保护的地质遗迹、亦没有珍稀动物、古木、村庄，无人类历史文明遗址，无划定的保护区、规划区。矿区周边情况如下：
1、矿区东北方向为免烧砖厂，距离矿区最近距离290m。
2、矿区东北部有1根10kV平船老线(德龙段)，距离矿区最近距离280m。
3、矿区东部10kV平文高速042线，距离矿区最近距离125m。
4、矿区东部为S17平马高速，距离矿区最近距离600m。
5、矿区东部为X359县道，距离矿区最近距离280m。

矿权范围内无其它矿业权分布，与其它矿业权无交叉重叠。矿区未在“四区”（城市规划区、风景名胜区、重要水源区、重要地质遗迹区）范围内，且周边300m范围内无其它采矿权，无矿权争议。矿山周边距离如下图所示：
图2.1-2  周边关系及环境示意图

2.2自然环境概况
（1）地形地貌

矿区地处云贵高原东南缘，地貌上属构造侵蚀、溶蚀低中山类型，地势总体西、南侧高南东、北侧低，地形较为完整。矿区范围内最高点位于矿区北西部山顶位置，海拔1530m，位于缩减后矿权拐点矿2点南西约15m处，最低点位于矿区中部矿区进场道旁，海拔1465.1m，，相对高差64.9m。地形一般坡度5～35°，局部坡度较陡可达65°。总体地形地貌条件中等。矿区周边地形平缓地带多为旱地，矿区内均为荒山，植被发育，局部岩石裸露地表，无天然保护林和可用经济林，山坡和地坎生长有灌木、杂草及少量小乔木，矿区内植被覆盖率约40%。

（2）水文条件
矿区属红河水系盘龙河流域，盘龙河是文山市境内的主要河流，流域面积2698km2，年径流量11.15亿m3，占全市水资源总量的82.7%。其中距矿区最近河流为北侧的德厚河（直距约2.5km），属盘龙河右岸支流，年径流量2.15亿m3，汇水面积569km2。距矿区最近水库为东部德厚水库，直距约10公里，库容为1.17亿m3。德厚河为当地最低侵蚀面，标高为1400m，矿区最低排泄面标高为1465m。
（3）气候
区内属中亚热带季风气候，文山市境内气候特点为：冬无严寒，夏无酷暑，春秋长，冬夏短，四季气候差别不大。据百度网站公布数据文山市气象局多年观测资料，雨季主要集中在6～10月，占全年降雨量82.1%，11月至次年5月为干季，具体如下：

①年平均气温：18.4℃；最高气温：35.8℃，最低气温：0℃，最热月：6-7月（平均温度17.0～28.5℃)，最冷月：12～1月(平均气温6.5～13.5℃)；

②年平均降雨量：992.7mm，全年日平均降雨量2.72mm，雨季(6～10月)日平均降雨量5.43mm，日最大降雨量146.40mm；

③年平均霜雪期：年均无霜期为359天，有霜冻，但无长霜期，无冻土情况；

③常年主导风向：偏东南风，年平均风速：2.3m/s，瞬时风速：5.6m/s；

⑤年平均湿度：75%；

（4）地震

据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)划分，根据中国地震动参数区划图，本区抗震设防烈度为六度，设计基本地震加速度值为0.05g。根据《云南省地质构造及区域稳定性遥感综合调查报告》附图《云南省区域地壳稳定性评价图》，矿区区域地壳稳定性属稳定区。
2.3建设项目地质概况

本评价报告的地质资料依据2023年8月文山新家园建筑材料有限公司编制的《云南省文山市下寨建筑石料用石灰岩矿资源储量核实报告》进行叙述。

2.3.1区域地质

矿区区域大地构造位置处于华南褶皱系（Ⅱ）、滇东南褶皱带（Ⅱ1）、文山-富宁断褶束（Ⅱ31）、薄竹山拱褶（Ⅱ311）的西部。

2.3.2矿区地质特征
2.3.2.1地层

矿区内出露地层为第四系残坡积层（Qel+dl）、石炭系上统马平组（C3m）、石炭系中统威宁组（C2w），由老到新分述如下：

（1）石炭系中统威宁组（C2w）

分布于矿区北部，为矿山主要的含矿层位，岩性为灰白、浅灰色结晶灰岩，局部地区发育硅质灰岩及少量硅质岩，厚170.4～410m。岩石以细晶结构为主，少量鲕粒状结构，产状215°∠23°。

（2）石炭系上统马平组（C3m）

分布于矿区南部，为矿山主要的含矿层位，岩性为灰白色厚层块状结晶灰岩，区域厚度114.8～180.7m。岩石以细晶结构为主，产状182°-201°∠24°-25°。

（3）第四系残坡积层（Qel+d1）

主要分布在山坡及山头及平缓地带，岩性为粘土、亚粘土、砂石，部分地段含少量腐殖土,平均厚度为2.52m。

2.3.2.2构造

矿区范围内无断裂构造，矿区范围外F1断裂位于矿区东侧，断层性质不明。
2.3.3矿床地质特征

2.3.3.1矿体特征

矿区矿体共圈定一条，编号V，矿体分布于全矿区范围，平面面积与矿区一致。

矿体属沉积型碳酸盐岩类石灰岩矿床，为一套浅海相厚层结晶灰岩，矿体赋存于石炭系上统马平组、石炭系中统威宁组地层中，呈中～厚层状产出，厚度较大，倾向182°～215°，倾角23°～25°；出露长＞450m，宽＞130m，厚＞80m。产出较稳定，矿体顶板由第四系残坡积粘土、亚粘土覆盖，部分地段含少量腐殖土覆盖。矿体完整连续，厚度大，延伸长，均超出矿界之外。
2.3.3.2矿物组成与结构构造

矿物组成：矿石矿物主要由方解石，少量白云石，微量石英碎屑。矿石矿物成分和特征如下。

（1）方解石：①原生沉积方解石，粒径约0.1mm，常有重结晶现象,重结晶多为镶嵌状、团块状、粒状产出；②后期方解石，沿裂隙充填的重结晶方解石，呈脉状，局部网脉状，脉宽1-10 mm，其颗粒状结晶大小与裂隙的宽窄有关，宽者粗大，窄者细小。

（2）白云石:粒径0.1mm，常以镶嵌状、团块状、粒状产出。

（3）石英:呈硅质断续条带出现或不规则粒状、碎块状，灰黑、黑色，长0.5-lcm，不规则粒状石英粒度0.15m/m，少量属后期石英脉。

矿石结构构造：矿石以细晶结构为主，少量鲕粒状结构。以块状构造为主。
2.3.3.3矿石类型

矿石自然类型划分为沉积型结晶灰岩。矿石呈灰白色厚层状灰岩，局部夹白云岩、白云质灰岩及硅质岩，矿石矿物主要为方解石，少量白云石，微量鲕粒状石英碎屑。

工业类型：按工业用途划分，属普通建筑石料用石灰岩矿。按现行规范的一般工业指标，矿石中CaO含量大于48%，MgO含量小于（等于）3%为Ⅰ级品，CaO含量大于45%，MgO含量小于（等于）3.5%为Ⅱ级品。按现行规范（DZ/T 0341-2020）的一般工业指标，建筑用石料物理性能抗压强度（水饱和）MPa沉积岩类≥30MPa。

2.3.3.4矿体围岩及夹石

矿体顶板围岩为第四系残坡积粘土、亚粘土等，平均厚2.52m，矿石自然类型为厚层状结晶灰岩，故底板仍为灰岩。矿石化学成分稳定，不存在夹石。
2.3.3.5矿石开采、加工技术性能

文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿矿体赋存于石炭系上统马平组（C3m）、石炭系中统威宁组（C2w），主要由灰白、浅灰色结晶灰岩、少量硅质灰岩及少量硅质岩组成。据调查，该层位的石料矿制成的石料，抗折强度、抗压强度、热工性能、抗风化性能等主要质量指标符合普通建筑石料的要求，市场供不应求。
矿山采矿方式为露天爆破法开采，采矿及矿石加工工艺流程为：表层剥离→打眼→爆破→机械挖掘→装载机铲运→汽车运输→破碎站破碎→过筛分级→成品→销售，经筛分为不同规格的成品料即可销售，最终产品为块石（Ф340mm以上）、公分石（Ф4—40mm）、石粉（Ф4mm以下）。

2.3.4矿床开采技术条件

2.3.4.1水文地质

一、区域水文地质概述

1.区域水文地质位置

区域水文地质位置位于红河流域次级支流盘龙河西北坡层间裂隙水补给迳流区。

2.地形地貌

区域地貌地处滇东喀斯特高原，滇东南岩溶山原亚区，属构造侵蚀、溶蚀低中山地貌，地势总体南西高北东低，区域内最高点位于矿区外围南西向的山顶，海拔1582.0m，最低点位于矿区外东部德厚水库，海拔1377.0m，相对高差204.5m，具有典型构造侵蚀低中山地貌特征，属低中山地貌区。

3.气候

区内属中亚热带季风气候，文山市境内气候特点为：冬无严寒，夏无酷暑，春秋长，冬夏短，四季气候差别不大。文山气候终年温暖，年均降雨145.3天，年平均降雨量992.7mm，全年日平均降雨量2.72mm，雨季(6～10月)日平均降雨量5.43mm，日最大降雨量146.40mm；年均日照319天，共计2028小时。无霜期平均为309天，平均气温8℃至25.0℃，年平均气温18.4℃，全年昼夜温差11.7℃，平均相对湿度75%；平均风速1.8～3.4m/s，最大瞬时风速5.6m/s。由于气候适宜，光照充足，雨量充沛，适宜多种植物、农作物生长。

4.区域水文地质特征

区域广泛出露第四系、上第三系、三叠系、二叠系、石炭系、泥盆系、奥陶系、寒武系地层，区内断裂构造、节理裂隙发育。区内地下水类型主要为孔隙水、岩溶裂隙水和基岩裂隙水。具有如下水文特征：

①第四系(Q)砂碎石土孔隙水含水层

褐红色、紫红色、灰黄色粘土夹岩块、砾石、砂，厚0-5m。分布于矿区外围的低洼平缓区斜坡地带，沿山坡平缓地段基岩表部出露，主要含上层滞水，含水层厚度小，富水性弱，仅雨季含部分水、枯季无水。该岩层地下水主要接受大气降水补给，垂直渗透补给岩溶水。

②基岩裂隙含（隔）水层

分布于矿区外围。包含花枝格组（Nh）中下部、飞仙关组（T1f）、龙潭组（P2l）、峨眉山玄武岩组（P2β）、坡脚组（D1p）、翠峰山组（D1c）、湄潭组（O1m），岩性由砂岩、粉砂岩、泥岩、硅质岩、细砂岩、铝土岩、玄武质层凝灰岩、熔凝灰岩、玄武岩、角砾岩、页岩、石英砂岩等组成，砂岩、硅质岩、细砂岩、铝土岩、玄武质层凝灰岩、熔凝灰岩、玄武岩、角砾岩、石英砂岩等岩石裂隙发育，含基岩裂隙水，富水性随裂隙率而变，一般浅部较强，深部逐渐减弱。岩溶发育强烈，地下水多呈管隙流，分布不均，富水性中等-极强。

③碳酸盐岩类溶蚀裂隙水含水层

分布于矿区大部分面积及外围，包含花枝格组（Nh）上部、二叠系下统（P1）、马平组（C3m）、威宁组（C2w）、芭蕉箐组（D1b）、十字铺组（O2s）、红花园组（O1hn）、博菜田组（∈3b），岩性由白云岩、灰岩、白云质灰岩、泥灰岩等组成。岩溶溶蚀强烈，溶蚀地貌特征明显，含溶蚀裂隙水，区内未见泉点出露，富水性中等。

5.地表水系及动态

该区地表水主要为德厚河、盘龙河。

德厚河：位于矿区外北东侧，为盘龙河右岸支流，水源源头为薄竹镇老屋基村以西黄草坡，由大气降水、地下水补给，河流自西向东径流，汇入盘龙河，全长约55km，汇水流域面积567.1km2，流量受大气降水的影响，随季节变化而变化，多年平均径流量2.15亿m³，平均流量5.32m3/s。2015年12月开始在德厚河下游修建德厚水库，于2022年12月11日通过完工验收，为Ⅱ等特大型水库，总库容1.13亿m³，水库死水位1341.5m，正常蓄水位1377.5m，设计以城乡生活和工业供水、农业灌溉为主，兼顾发电等综合利用。

盘龙河：位于矿区外南东侧，发源于红河州蒙自县三道沟，由北西向南东径流，全长约253.1km，汇水面积6497km2。流量观测为36m3/s。

地表水总体自西向东迳流，在马塘镇汤坝村流入盘龙河，盘龙河流入南温河，南温河最终汇入红河，属红河流域水系。

6.区域地下水的补给、径流及排泄

大气降水是区域各含水层的主要补给来源。在松散岩层和基岩分布区，大气降水在裸露地段渗入，顺层面及构造、风化裂隙面径流，遇地形切割深处，以散流方式排泄，水文地质条件较简单。

二、矿区水文地质条件

1.概述

矿区地处云贵高原东南缘，地貌上属构造侵蚀、溶蚀低中山类型，地势总体西、南侧高南东、北侧低，地形较为完整。矿区范围内最高点位于矿区北西部山顶位置，海拔1530m，最低点位于矿区中部，海拔1465.1m，相对高差64.9m。地形一般坡度5～35°，局部坡度较陡可达65°。总体地形地貌条件中等。矿区内无溪沟及河流。

矿区西部外围地形平缓地带多为旱地，矿区内无旱地，亦无改造旱地，均为荒山，植被发育，局部岩石裸露地表，无天然保护林和可用经济林，山坡和地坎生长有灌木、杂草及少量小乔木，植被覆盖率约40%。

矿区主要开采范围位于北东部，开采方式为露天开采，开拓方式采用汽车+公路开拓，目前在矿区北东向开采形成一个椭圆形采场，长约152m，宽约150m，面积约0.016km2，大致分两个平台开采，即1480m工作平台和1490m开采台阶，形成边坡高度为1-42m，边坡角一般在45°-62°，局部陡立。采场最高标高位于东侧矿4拐点处，标高为1520.1m，最底标高位于采场底部，标高为1473.0m，开拓公路位于采场南部及采场外北部，目前除采场南部公路有一定的截洪能力外，其余均未设置防排水设施，但采场底部相对平整及最低标高与当地最低侵蚀基准面基本一致，有自然排泄的能力，未出现积水现象。
2.含水层富水性

矿区区域水文地质位置位于盘龙河南北西坡德厚村层间裂隙水补给迳流小区。大气降水补给为主，由南西、东迳流，以散流、管流方式向北低凹处下渗、排泄。

矿区出露和分布地层主要为第四系（Q）、马平组（C3m）、威宁组（C2w）。根据岩性及含水介质特征分述如下：
①第四系（Q）砂石土孔隙水含水层

分布于矿区低洼平缓区及斜坡地带，主要为褐红色、灰黄色粘土夹岩块、砾石、砂组成，厚0-2.64m，洼地区零星分布溶蚀沟槽、浮土层较薄地区石芽出露。主要含上层滞水，含水层厚度小，富水性弱，仅雨季含部分水、枯季无水。该岩层地下水主要接受大气降水补给，垂直渗透补给岩溶水。对开采有一定的影响。

②马平组（C3m）、威宁组（C2w）灰岩溶蚀裂隙水含水层

分布于整个矿区范围，主要由灰白色厚层块状结晶灰岩、局部发育硅质灰岩及少量硅质岩组成，该段厚170-410m，。岩石地表采样及深部钻探揭露，迳流模量M。=11.8L/s·Km2。矿区周边无泉点，无落水洞。矿区主要为溶蚀裂隙水，为矿体及矿床直接底板充水含水层，富水性中等。

3.地下水动态特征及其补给、径流、排泄

文山市雨季为6～10月，其间地表水量增大，由地表水补给地下水，且洪水集中在7～9月，沟水水位时涨时落，变化频繁，但相差不大。洪水期一般高出平水期0.1～0.3m。

地下水总体自西向东迳流，地下水与地表水相互沟通，除大气降水外，雨季沟水也补给地下水，枯季地下水补给地表水，形成相互补给，相互排泄的迳流关系。
矿区位于盘龙河支流德厚河中游南西部分水岭地带，属红河流域水系。矿区内无泉、井、落水洞分布，矿区西、北部为德厚河，德厚河西距矿山2.5km，河床标高1412m，北距矿山约2.2km、河床标高1400m，矿山及周边数百米范围为碳酸盐岩分布区，区域岩溶发育，地表岩溶形态以岩溶洼地、溶蚀残山丘陵为主，无常年性地表水体，降雨多经各类岩溶洼地渗入地下水。
4.矿床充水因素分析

矿体主要赋矿层位为石炭系上统马平组（C3m）、石炭系中统威宁组（C2w），岩性为灰白色厚层块状结晶灰岩、局部发育硅质灰岩及少量硅质岩。矿内无常流地表水体分布，地层含水性中等，但由于无常流地表水补给水源而富水性较弱，矿体本身属岩溶溶蚀裂隙含水层但含水性强富水性弱,水量较少。矿区最低侵蚀基准面位于中部洼地，标高1465.1m，与拟设定最低开采标高1465m基本一致。矿体不受地表水、地下水影响，因此矿床充水的唯一来源为大气降水落入采场境界内及采场上方汇入的少量地表径流水量。矿区内的露天采场依坡而建及顺序分台阶开采，一般降雨及汇水能顺坡随即流走，不会在采区内形成积水，对矿床开采影响小。

5.主要水文地质问题

矿区采场地下水位低于露采水平，因此未来开采矿坑水为直接落入矿坑的大气降水和通过矿坑外围汇水面积流入矿坑的大气降水。由于露采标高高于自然排泄面标高，矿坑水通过明沟自然排水。

未来露天采矿坑坑口汇水面积较大，涌水量也增大，建议在露采坑境界外开挖防洪沟，防止矿坑外的地表水涌入，以减少矿坑的涌水量。

6.水文地质勘查类型

矿区矿床地处水文地质单元的补给～迳流区，地形有利于地表水的自然排泄，矿区位于最低侵蚀基准面之上，第四系覆盖层厚度薄，区内矿体以溶蚀裂隙岩溶含水层为主；矿体位于矿区地下水位之上，地下水对矿坑充水无直接影响。

综上所述，矿床水文地质勘查类型属以岩溶含水层为主、大气降雨为唯一充水来源的简单类型。

2.3.4.2工程地质

（1）工程地质岩组特征

据岩性组合、岩性特征、岩体结构类型、力学性质等将矿区地层划分为两个工程地质岩组。各岩组工程地质特征如下：

①松散、软弱岩组

该岩组主要为第四系残坡积层，岩性以粘土、亚粘土、砂石为主，主要分布于矿区的大部分山脊，山坡及较低洼地中，厚度0-2.64m，地表及地下浅部的强风化至半风化层，风化作用较深，孔隙度大，稳定性差，岩石松散软弱，岩石力学强度较低，变形快, 易受季节性降雨冲蚀，强度低，但其厚度较小，对未来矿坑边坡稳定性影响较小。

②石炭系上统马平组（C3m）、石炭系中统威宁组（C2w）可溶盐岩半坚硬岩组

分布于矿区大部分面积，岩性主要由灰白、浅灰色结晶灰岩，局部地区发育硅质灰岩及少量硅质岩，厚度170-410m，产状182°～215°∠23°～25°。据化验测试6组单轴抗压强度（fr）：平均值42.4MPa，坚硬程度属较坚硬岩；岩石节理裂隙较发育，节理裂隙发育2-3组，裂隙张开度1mm-3mm，结构面结合程度结合好。据钻孔统计，RQD值0.65-0.85，平均0.76，岩体较完整。经计算，岩体基本质量指标BQ值为414.7，岩体基本质量为Ⅲ级。

（2）工程地质评价

1.岩体基本质量

矿体主要赋矿层位为石炭系上统马平组（C3m）、石炭系中统威宁组（C2w）中，矿体局部出露地表，上部为第四系残坡积粘土、亚粘土、砂石覆盖，厚度0-2.64m左右，矿体顶板为第四系残坡积堆积物，底板为灰岩。

顶板围岩为第四系堆积物，该岩组虽结构松散，孔隙发育，稳定性差，力学强度低，扰动容易变形，浸水易软化，遇地表水冲刷易产生崩塌、泥石流等不良地质现象，但厚度薄，对矿床开采影响较小。

底板围岩为灰岩，呈厚层状产出，地表岩溶不发育，地下岩溶较发育，岩石风化程度中等，抗风化能力中等。RQD值0.76，岩体较完整。据本次6组力学性质样测试，单轴抗压强度（fr）分别为40.6 MPa、42.6 MPa、42.4 MPa、40.6MPa、45.5MPa、42.4MPa，平均42.4MPa。根据《工程岩体分级标准》（GB/T 50218-2014），结合矿区岩体节理裂隙发育程度，本次采用岩体基本质量指标BQ确定岩体质量级别，计算公式BQ=100+3Rc+250Kv，其Kv取值为0.75，Rc取值(岩石饱和抗压强度)42.4MPa（Rc＜90Kv+30），经计算岩体基本质量指标BQ值为414.7，岩体基本质量为Ⅲ级。岩石坚硬程度属较坚硬岩，质量等级Ⅲ级。岩石力学性质、稳定性好，岩石稳固性较好，属层状结构较硬岩组，为矿体的直接底板，对矿床开采有直接影响。

顶、底板围岩预测评价：开采后破坏了采区岩层的完整性和地应力的平衡，因而使围岩发生破坏，可能会诱发滑坡、坍塌、掉块、地裂缝等工程地质问题，对矿体开采有一定影响。

2.矿区采空区工程地质调查

目前矿区露天采空区为北东部的椭圆形采场1个，采场长约152m，宽约150m，面积约0.016km 2，大致分1480m、1490m两个台阶进行开采，现状最低平台标高约1474m。采场已有的三个边坡现状情况，其边坡角为35°～56°，边坡高度36m～45m，各边坡现状分述如下：
（1）北东向①号边坡

该边坡岩体组成由上至下分别为：第四系（Q）残坡积层堆积物，岩性由粘土、亚粘土、砂石组成，厚度0～2.6m，石炭系中统威宁组（C2w）岩性主要为灰白、浅灰色结晶灰岩，产状215°∠23°，节理裂隙较发育。边坡底部为工作平台，标高约1474m，顶部最高标高1510m，边坡坡向224°，边坡角35°，坡高约36m，现状边坡处于稳定-基本稳定状态，该边坡位于矿界外，历史以来无显著变形，亦未出现边坡失稳现象，边坡稳定情况较好。

（2）东向②号边坡

该边坡岩体组成由上至下分别为：第四系（Q）残坡积层堆积物，岩性由粘土、亚粘土、砂石组成，厚度0～2.4m；石炭系上统马平组（C3m）和石炭系中统威宁组（C2w）岩性主要为灰白、浅灰色结晶灰岩，产状为215°∠24°，节理裂隙较发育。边坡底部为1480m开采平台，标高约1475m，顶部最高标高1520m，边坡坡向260°，边坡角56°，坡高约45m，现状边坡处于稳定-基本稳定状态，该边坡位于4号矿界拐点附近，历史以来无显著变形，亦未出现边坡失稳现象，边坡稳定情况较好。

（3）南西③号边坡

据调查，该边坡岩体组成由上至下分别为：第四系（Q）残坡积层堆积物，岩性由粘土、亚粘土、砂石组成，厚度0～2.2m；石炭系上统马平组（C3m）岩性主要为灰白、浅灰色结晶灰岩，产状为215°∠24°，节理裂隙较发育。边坡底部为1480m开采平台，标高1479m，顶部最高标高1520m，边坡坡向38°，边坡角56°，坡高约41m，现状边坡处于稳定-基本稳定状态，历史以来无显著变形，亦未出现边坡失稳现象，边坡稳定情况较好。

3.露天采场边坡稳定性评价
（1）评价范围及原则
工程地质评价限于最低开采标高1465m以上部分采空后形成的最终边坡，而采矿过程中形成的临时人工边坡不作评价。

（2）最终边坡模型概况
该矿床为山坡露天开采，根据资源储量分布情况及其估算范围，最终边坡坡向分别拟设置4组最终边坡。反向最终边坡角均按底板岩层倾角设置（β≤55°），切向最终边坡坡角按β≤55°设置，顺向最终灰岩边坡坡角按β≤55°设置。最终边坡坡高：顺层边坡坡高H≤63m，反向最终边坡坡高H≤37m，切向最终边坡坡高H≤52m。
矿山概化最终边坡后，根据《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）划分，矿山边坡高度小于100m，最终高度属低边坡；矿山无人员伤亡，潜在的直接经济损失小于50万，间接经济损失小于500万，边坡危害等级为Ⅲ级，综合评定为不严重；矿山边坡高度小于100m，边坡工程安全等级为Ⅲ级。

（3）露采矿坑最终边坡稳定性评价

矿山采空区1个，开采临空面高1～42m，大致分两个台阶开采，台阶宽6～12m，开采边坡角45°～62°，平均55°。

该矿床露天采坑最终边坡为岩石状边坡，第四系粘土覆盖层（Qedl）分布不连续、不均匀地构成局部坡段的顶部，剥离后对最终边坡稳定性基本无影响，本次对覆盖层土体不作评价。
边坡主要由灰白、浅灰色结晶灰岩、局部地区发育硅质灰岩及少量硅质岩组成，属较坚硬层状结构岩组，现状边坡未见滑坡、坍塌、地裂缝等工程地质现象，岩石较坚硬，致密块状，抗变形能力较好。但由于岩层呈层状产出开采临空面与岩层倾向之间的关系是影响边坡稳定性最重要的因素，矿区内结构面互相交叉组合，一般情况下边坡整体稳定性较好，但受矿区开采爆破等因素的影响，采区表面会形成松动的岩块等，易产生滚石、崩塌等不良地质灾害现象，对采区内的工作人员及设备构成危胁，对矿体开采有一定影响。

露天采坑各向最终边坡主要由可溶盐岩坚硬岩组构成，岩体完整，可溶盐岩岩体内无断层、无软弱夹层，无断裂结构面存在。

矿区为可溶盐岩类较坚硬岩，范围内的最终边坡≤63m，为低边坡，可采用赤平投影法进行分析。

根据可溶盐岩岩体内主要有两组结构面及层面与最终边坡坡向的关系，进行赤平极射投影作图分析，再根据结构面及其组合交线与边坡的关系判定边坡的稳定性。

露天矿山采场最终边坡坡向主要为①边坡坡向23°②边坡坡向87°③边坡坡向201°④边坡坡向298°，最终边坡坡度55°，边坡岩性主要为石炭系上统马平组（C3m）、石炭系中统威宁组（C2w）由灰白、浅灰色结晶灰岩，局部地区发育硅质灰岩及少量硅质岩组成，岩层产状215°∠24°，属较坚硬岩(Ⅲ)，岩石力学强度高，其岩体基本质量等级为Ⅲ类，工程地质条件中等。根据赤平投影分析，①边坡岩层倾向与边坡坡向为逆向坡，两结构面J1、J2的交点位于边坡投影对侧，说明结构面组合交线的倾向与边坡倾向相反，对边坡影响较弱，最终边坡发生平面滑动和楔形滑坡动的可能性小。露天矿坑最终边坡处于稳定状态；②边坡岩层倾向与边坡坡向为切向坡，两结构面J1、J2的交点位于边坡投影同侧，说明结构面组合交线的倾向与边坡倾向顺层，对边坡坍塌影响较大，最终边坡发生平面滑动和楔形滑坡动的可能性较大，但由于边坡高度较低，岩石力学强度高，抗风化能力强，露天矿坑最终边坡处于不稳定状态，应加强对边坡的防护措施；③边坡岩层倾向与边坡坡向为逆向坡，两结构面J1、J2的交点位于边坡投影对侧，说明结构面组合交线的倾向与边坡倾向相反，对边坡影响较弱，但由于边坡坡度较低，岩体抗风化能力强，节理裂隙发育，最终边坡发生平面滑动和楔形滑坡动的可能性较大。露天矿坑最终边坡处于欠稳定状态，应加强对边坡的防护措施；④边坡岩层倾向与边坡坡向为反向坡，两结构面J1、J2的交点位于边坡投影对侧，说明结构面组合交线的倾向与边坡倾向相反，对边坡影响较弱，最终边坡发生平面滑动和楔形滑坡动的可能性小。露天矿坑最终边坡处于稳定状态。
（4）工程地质勘查类型
综上所述，该矿床工程地质勘查类型属灰岩可溶盐类半坚硬岩组为主的中等类型。
2.3.4.3环境地质

一、区域稳定性

区内地震活动相对较弱，根据省地震局的地震资料，1860年以来，文山未发生过强烈地震，历史最大震级5.3级。1965年～1985年间在东经104°～106°，北纬23°～24°30΄，区域内共发生4～5.2级地震9次。2005年8月13日，文山市境内发生5.3级地震，震中地区位于文山市马塘、秉烈、红甸三乡镇接合部，矿区附近有微震感。

按《中国地震动参数规划图》（GB18306-2015）划分，设计基本地震加速度值为0.10g，地震反应谱特征周期0.45s,相应的地震基本烈度为Ⅵ度，矿区区域地壳稳定性属稳定区。
二、矿山地质环境现状

1.矿区不良工程地质现象
矿区东西两端自然山体走向为北西—南东向，最高海拔1530m，最低海拔1465.1m，最大相对高差64.9m，山体本处于基本稳定状态，不良地质作用不发育。
爆破形成的粉尘对空气质量有一定影响，现状采坑内未遇有岩溶空洞，未发生过危害性岩溶塌陷现象。总体上矿山开采会破坏原生植被的表土营养层，加剧水土流失，影响山体自然稳定性和自然生态平衡，恶化矿山及周边地质环境，影响周边自然景观。
2.矿区岩矿石有害元素
矿区及附近无重大污染源，矿石及围岩化学组分稳定，矿体有害杂质较低，根据化验分析报告，矿石主要成分为氧化钙（CaO）。其中CaO含量为53.70%～56.92%，平均55.40%，MgO含量为0.28%～0.47%，SO3含量为0.06%～0.21%。总体来看化学成分稳定，CaO均大于48%，MgO含量小于3%，其他有害组分含量较低。不易分解出有害组分或元素。矿区岩矿石有害元素主要为露天开采形成的粉尘对空气质量有一定影响。

3.矿区地表、地下水污染现状
矿山是生产建设多年的老矿山，到目前为止，未发现区内地表水和地下水水质异常。
4.矿山开采对自然与社会环境影响

矿区无自然保护遗迹、自然景观和人文景观，亦无典型地质剖面经过。周边村庄均位于矿区范围外围，而矿山以后采矿活动在矿区范围中部进行，因此矿山开采对自然和社会影响不大。

5.矿区西部现状

矿区西部均为耕地，植被较稀疏。

三、矿山地质对地质环境的影响
目前矿山环境地质简单，地质灾害不发育，但就矿山的地质环境条件而言，在矿山生产活动日益强烈的影响下，其承受能力还是有限的。

随着矿山开采面积不断增大，开采深度不断加深，露天开采边坡逐渐增多，可能诱发小规模的崩塌、滑坡，废土石堆放，引发的堆体滑坡、泥石流等地质灾害，给矿山生产造成影响。

矿山开发建设可能诱发和加剧矿山地质灾害的可能性不大，随着矿山进一步的开发建设，如果不注意环境地质条件的保护，矿山环境地质条件可能会向复杂方向转变。

矿山采用露天开采方式开采，采矿会使原有地形发生了改变，对地质环境造成了一定的负面影响。采矿工程对地质环境的破坏形式主要是对原生地形地貌的局部破坏，但不会影响降雨地表水径流排泄。
四、地质环境质量

矿区地处云贵高原东南缘，地貌上属构造侵蚀、溶蚀低中山类型，地势总体西、南侧高南东、北侧低，相对高差64.9m，矿床开采后形成的采空区范围，对当地地质环境及地貌景观的影响和破坏，爆破形成的粉尘对周边空气质量有较大影响。由于边坡面与节理面的切割和残破积土的较弱结构面，在开采过程中，存在沿边坡面引发较小规模滑坡、崩塌或掉块的可能性中等-大，主要危害采矿人员、设备设施。矿山闭坑后可将堆场内剥离物回填至矿坑，并种草种树回复植被覆盖。

综上所述，矿区地质环境质量中等。
2.3.4.4开采技术条件小结
（1）本矿床矿层含水层地下水位埋藏较深，资源储量分布于当地相对最低侵蚀基准面之上，开采至今未涉及疏干地下水，对矿区及区域地下水补给、径流及排泄条件基本无影响，大气降雨为矿床充水的唯一来源，矿床水文地质条件变化不大，矿床水文地质勘查类型属以岩溶含水层为主、大气降雨为唯一充水来源的简单类型。
（2）未来矿山实施露天开采方案，届时采场西、南西两个方向将形成人工露采边坡。边坡岩体结构类型为较硬厚层状中等岩溶化碳酸盐岩岩组，岩体整体强度较高，结构面互相交叉组合，边坡总体稳定性好，失稳可能性小。岩体表层分布薄层软弱松散岩（土）体组，表层开挖可能产生小规模垮塌，爆破震动可能加剧垮塌产生，但矿山开采不会诱发山体崩塌等情况。矿床工程地质条件属灰岩可溶盐类半坚硬岩组为主的中等类型。

（3）矿区及附近无重大污染源，矿石及围岩化学组分稳定，矿床开采对矿区及区域岩溶含水层地下水补给径排泄条件影响小，爆破对当地空气质量有较大影响，剥离物堆放不当可诱发次生地质灾害，矿区地质环境质量属中等类型。

（4）根据矿区水文地质、工程地质、环境地质条件，确定矿床开采技术条件属以工程地质和环境地质问题为主的中等类型。
2.4建设方案概况
本次预评价报告主要依据2025年8月文山新家园建筑材料有限公司编制的《文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程可行性研究报告》，以下项目建设方案均依据该可行性研究报告中所设计的方案进行描述。

3.定性定量评价

根据企业已提供的文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿有关技术资料和现场调查、类比调查结果，以及设计方案所固有的系统特点，在对该建设项目主要危险因素分析的基础上，遵循突出重点、抓主要环节的原则，按照系统分析中自上而下逐步分解的原理，将整个评价对象首先划分为若干子系统，再将各子系统划分为不同的单元，对复杂的和重要的单元进一步划分为数个子单元，以此确保评价过程的系统性、完整性和针对性。

本报告根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号），并结合该矿山危险、有害因素的性质和主要危险、有害因素的分布情况，划分为7个单元进行评价，见表3.1-1。

表3.1-1  评价单元划分表
	序号
	评价单元划分
	评价方法

	1
	总平面布置单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	2
	开拓运输单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	3
	采剥单元
	露天采场子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)、安全检查表分析法(SCL)

	
	
	穿孔爆破子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法

	
	
	铲装运输子单元
	预先危险性分析法(PHA)

	4
	矿山供配电设施单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	5
	防排水单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	6
	安全管理及其他单元
	预先危险性分析法(PHA)

	7
	重大危险源辨识单元
	/


根据《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》，本章节采用安全检查表分析法(SCL)、预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)等评价方法，按划分的评价单元对本项目可能存在的主要危险、有害因素的种类和严重程度进行定性、定量分析和评价。

。
3.7重大危险源辨识单元
3.7.1按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识
《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）根据物质不同的特性，将危险物质分为爆炸品、易燃气体、毒性气体、易燃液体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质、氧化性物质、有机过氧化物、毒性物质八大类，并且分别给出了物质的名称及其临界量。

危险化学品重大危险源分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过危险物质规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

[image: image1.png]


式中：q1，q2 …… qn —每种危险化学品实际存在量，单位为（t）。

Q1，Q2……QN—与各危险化学品相对应的临界量，单位为（t）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，项目涉及的危险化学品的临界量如下表：

表3.7-1  危险化学品的临界量

	化学品品名
	类别
	危险性分类及说明
	临界量

	柴油
	易燃液体
	丙类易燃液体
	5000t


3.7.2重大危险源辨识小结

文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿在矿山生产过程中只涉及车辆（挖掘机、装载机）及机械设备使用的0#柴油，不进行生产、加工，属正常使用，场内未设置油库。矿山的工序能耗为每吨矿岩0.999kg，柴油的使用不构成重大危险源。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的重大危险源申报范围，对矿山进行重大危险源综合辨识后，确认该矿山不构成重大危险源。
4.安全对策措施建议

5.评价结论

5.1主要危险、有害因素评价结果

5.1.1该项目存在的主要危险、有害因素

该项目存在的主要危险、有害因素为：坍塌、滑坡、滚石、泥石流、爆破伤害、物体打击、高处坠落、机械伤害 、车辆伤害、触电、水灾、火灾、容器爆炸、爆破伤害、粉尘、其它伤害等。

5.1.2该项目存在的主要危险、有害因素存在的部位

表5.1-1  矿山主要存在的危险、有害因素分布表

	项目
	序号
	危险因素分类
	可能存在部位
	可能造成的后果

	危险因素
	1
	滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流
	采场边坡
	人员伤亡

	
	2
	爆破伤害
	爆破器材运输、使用、销毁过程、采场穿孔爆破作业
	人员伤亡

	
	3
	物体打击
	采场矿废石搬运、铲装作业工作面等
	人员伤亡

	
	4
	高处坠落
	采场边坡、采矿过程中2m及以上的作业平台等
	人员伤亡

	
	5
	车辆伤害
	运输过程中的各种车辆设备
	人员伤亡

	
	6
	机械伤害
	各种设备引起的机械事故
	人员伤亡、设备损失

	
	7
	容器爆炸
	空压机储气罐等
	人员伤亡、设备损失

	
	8
	火灾
	机械设备及电气设备、线路
	人员伤亡、设备损失

	
	9
	水灾
	采场底部
	人员伤亡、设备损坏

	
	10
	触电、雷电
	各种电气设备及其线路
	人员伤亡、设备损坏

	有害因素
	1
	粉尘
	采场铲装、凿岩工作面、矿岩转运作业
	慢性伤害、职业病

	管理因素
	1
	未建立安全生产管理机构或安全生产监督检查不到位
	安全管理过程中，安全生产命令执行过程中
	人员伤亡

	
	2
	未建立安全生产责任制、安全管理制度及操作规程，或者不健全
	
	

	
	3
	特种作业人员未取证上岗
	
	

	
	4
	矿山相关专业技术人员缺失
	
	

	
	5
	违章指挥、违章操作
	
	


5.1.3该项目应重点防范的危险、有害因素

该项目应重点防范以下危险因素：边坡失稳(滑坡)、爆破伤害、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电及边坡滑坡、坍塌及泥石流。

5.2该项目应重视的安全对策措施建议

5.3安全预评价结论

评价组根据对评价项目的现场调查和相关资料的分析，完成了项目主要危险、有害因素的辨识和分析，对项目进行了较为科学合理的单元划分，并按照所选择的评价方法，对项目中存在的危险、有害因素进行了全面的定性评价，提出了合理可行的安全对策措施。

按照评价要求和各单元的分析评价结论，对文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程建设项目形成以下预评价结论：

文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程建设项目证照齐全、有效，建设项目建设程序合法。

文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程建设项目的选址合理，符合有关法律、法规、标准和规程的规定。

《文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程可行性研究报告》方案中的工艺设计总体上符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)等有关规定，露天开采各工艺参数符合相关规范要求。

项目中虽然存在滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流、爆破伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、水灾、触电、粉尘、其它伤害等潜在的危险和有害因素，但在项目建设施工和生产过程中，通过落实设计方案中的安全对策措施和本次安全预评价报告补充的安全对策措施，切实针对项目中危险、有害因素对设计和生产设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，即可为满足该项目安全生产的要求奠定基础，该项目潜在的危险、有害因素能得到控制，在可接受的范围内。

经评价认为：文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程建设方案从安全生产角度符合国家相关法律、法规、规章、标准和规范的要求。

在今后的设计、施工和生产过程中，建设单位应按有关法规和标准的要求，认真落实各项安全措施和预防手段，确保该建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。根据本安全预评价报告中提出的安全对策措施，该建设项目应在下一步安全设施设计中进行完善与补充，以保证该建设项目建成投产后能安全运行。

6.附件及附图

6.1附件
附件1：委托书

附件2：材料真实性承诺书

附件3：营业执照

附件4：采矿许可证

附件5：项目投资备案证

附件6：储量评审备案证明及评审意见书

附件7：电力设施保护协议
附件8：《文山新家园建筑材料有限公司德厚镇下寨普通建筑用石灰岩矿50万t/a露天采矿扩建工程可行性研究报告》封面、扉页

附件9：从业告知书
6.2附图

附图1：地形地质及矿区范围图
附图2：现状地形图
附图3：总平面布置图
附图4：基建终了图
附图5：开采终了图
附图6：防排水系统图

附图7：设计剖面图
[image: image2.png]


 
[image: image3.wmf]1

Q

q

....

Q

q

Q

q

N

n

2

2

1

1

³

+

+

+



