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前  言

姚安县光禄镇班家大箐石场成立于2012年01月04日，是一家个人独资企业，法定代表人：黄敏，经营范围：砂岩露天开采。矿山于2018年6月4日取得楚雄彝族自治州国土资源局颁发的采矿许可证，采矿权人：姚安县光禄镇班家大箐石场，开采矿种：建筑用砂岩，开采方式：露天开采，生产规模：3.8万m³/a，矿区面积：0.1078km2，开采深度：2038m～1900m。本次评价是对姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m³/a露天采矿工程进行安全设施验收评价。

矿山委托昆明阳光安全科技工程有限公司于2010年10月编制了《云南省姚安县光禄镇班家大箐石场开采设计及安全专篇》，经基建验收后取得安全生产许可证，编号：（姚）FM安许证字〔2011〕004。原楚雄州安全生产监督管理局换发的安全生产许可证（证号：FM05323252014081322000015）有效期限为2015年9月25至2018年9月24日，证件有效期满后企业未办理延期手续，且在2022年3月后继续进行生产，并违规采用掏挖开采方式生产，楚雄州应急管理局对姚安县光禄镇班家大箐石场下达了《安全生产行政执法文书行政处罚告知书》（(楚)应急告〔2023〕4号）。因采场现场发生较大变化，且现场存在高陡边坡，原设计已不能指导矿山生产，需重新编制安全设施设计。
姚安县光禄镇班家大箐石场委托云南德成规划设计有限公司于2023年7月编制了《姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m³/a露天采矿工程初步设计》；姚安县光禄镇班家大箐石场委托辽宁诺诚安全科技有限公司于2023年7月编制了《姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m3/a露天采矿工程安全预评价报告》；姚安县光禄镇班家大箐石场委托云南德成规划设计有限公司于2023年7月编制了《姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m³/a露天采矿工程安全设施设计》，该安全设施设计于2023年7月25日通过楚雄州应急管理局组织专家对该项目的审查。建设单位于2023年8月29日取得了楚雄州应急管理局设计审批意见，于2023年10月9日取得姚安县应急管理局基建开工建设的批复文件（姚应急复[2023]6号），设计矿山基建期为10个月。在取得安全设施设计基建审批后开始基建筹备，企业于2023年11月1日开始施工基建，期间向姚安县应急管理局申请延期了2个月（时间从2024年6月30日至2024年8月30日），竣工日期为2024年8月30日，基建时间约10个月。基建工程包括2030m安全平台、2020m安全平台、2010m清扫平台、2000m采矿工作面，1#溜槽（标高1961m-1898m）及1961m卸矿平台，2#溜槽（标高1982m-2000m）及1982m接矿平台、修整挖机便道等。

矿山施工由云南麦扬工程技术有限公司进行，施工单位具有矿山工程施工总承包贰级资质（有效期至2025年06月21日），证书编号：D253608686。监理由成都交大工程建设集团有限公司进行，监理单位资质类别及等级：可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务（有效期至2025年04月22日），证书编号：B151001083-4/1。矿山现已完成基建内容，施工单位和监理单位分别提交了施工总结报告和监理总结报告。

矿山基建工程竣工后，建设单位按照《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对矿山生产系统进行试运行，矿山试运行自2024年9月1日开始，至2024年10月20日试运行结束，试运行时间为50天。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第77号修订）等文件的相关规定，建设单位须对建设项目进行安全设施验收。姚安县光禄镇班家大箐石场于2024年6月委托我公司开展对姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m³/a露天采矿工程进行安全设施验收评价。
在接受姚安县光禄镇班家大箐石场安全评价工作的委托后，辽宁诺诚安全科技有限公司组成了安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作，于2024年6月28日和2024年10月22日进行了现场勘查。在系统调查分析的基础上，对照国家和行业有关安全法律法规、标准和规范，对该建设项目的危险、有害因素进行了辨识、分析，采用可靠、适用的评价方法对项目进行安全评价，提出科学、合理、可行的安全技术和管理措施，按49号文件的验收导则要求，我单位于2024年11月编制完成《姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m³/a露天采矿工程安全设施验收评价报告》。

在本项目的评价过程中，得到姚安县光禄镇班家大箐石场有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢！
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1评价范围与依据
1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象
根据该项目初步设计、安全设施设计、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）和有关法律法规，本次评价对象为：姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m³/a露天采矿系统及公用辅助设施。

1.1.2评价范围
本次安全设施验收评价范围是根据姚安县光禄镇班家大箐石场的采矿许可范围、设计范围（含变更说明书）和基建范围确定的：包括2030m安全平台、2020m安全平台、2010m清扫平台、2000m采矿工作面、1#溜槽（标高1961m-1898m）及1961m卸矿平台、2#溜槽（标高1982m-2000m）及1982m接矿平台、修整挖机便道等工程所涉及的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本项目的油类存储、破碎站、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内。但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。

①本次安全设施验收评价矿区范围

根据楚雄彝族自治州国土资源局于2018年6月4日颁发的采矿许可证（证号：C5323252010097130074743），姚安县光禄镇班家大箐石场开采矿种为建筑用砂岩，开采方式为露天开采，生产规模为3.8万m³/a，矿区开采范围拐点坐标见表1.1-1。

表1.1-1  姚安县光禄镇班家大箐石场矿区范围拐点坐标表

	拐点编号
	1980西安坐标系

	
	X
	Y

	矿1
	2831041.00
	423800.00

	矿2
	2831241.00
	423726.00

	矿3
	2831315.00
	423830.00

	矿4
	2831163.00
	424026.00

	矿5
	2830824.00
	423850.00

	矿6
	2830766.00
	423690.00

	矿7
	2830930.00
	423608.00

	矿8
	2831065.00
	423862.00

	矿区面积
	0.1078km2

	开采标高
	2038m-1900m


②设计范围

矿区存在两处复垦退出区，两处复垦退出区依据《姚安县光禄镇班刘班家大等石场年度土地复垦验收意见》姚安县自然资源局（2022年9月26日）规定两处复垦退出区不得开采。

依据储量核实报告，矿区范围内存在中生界白垩系上统马头山组砂岩段和中生界白垩系上统马头山组泥岩段两个矿段，采矿证许可开采矿体为砂岩矿段，故设计开采区域为仅为开采砂岩矿必要的开采区域。

设计开采范围位于矿区北侧，采矿许可证允许开采范围内，设计开采范围面积0.0322km2，设计开采标高：2033m～1960m，开采高度73m。

表1.1-2  设计开采范围拐点坐标表

	拐点编号
	1980西安坐标系

	
	X
	Y

	采1
	2831198.80
	423741.62

	采2
	2831287.42
	423865.56

	采3（矿4）
	2831315.00
	423830.00

	采4
	2831000.29
	423941.52

	采5
	2831037.86
	423810.93

	采6（矿8）
	2831065.00
	423862.00

	采7（矿1）
	2831041.00
	423800.00

	设计开采面积
	0.0322km2

	设计开采标高
	2033m～1960m


③验收评价范围

本次安全设施验收评价的平面范围与设计的开采范围一致，其中1#溜槽底部接矿平台标高为1898m，故安全设施验收的现状垂直标高为：2033m至1898m。
1.2评价依据
1.2.1法律法规
1.2.1.1 国家法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第七十号，2021年6月10日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》（中华人民共和国主席令第八十八号），自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令[1986]第三十六号，根据2009年08月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》（中华人民共和国主席令[2009]第十八号）第二次修正，自2009年08月27日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令[1992]第六十五号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》（中华人民共和国主席令[2009]第十八号）修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令[1994]第二十八号，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》（中华人民共和国主席令第二十四号）第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2007]第六十九号，中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2024年6月28日修订通过，自2024年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[1998]第四号，2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改《中华人民共和国道路交通安全法》等八部法律（中华人民共和国主席令第八十一号）修订，自2021年4月29日起施行）；

《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[1989]第二十二号，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议（中华人民共和国主席令[2014]第九号）修订，自2015年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2001]第六十号，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次（中华人民共和国主席令第二十四号）修正；自2018年12月29日起施行）。

1.2.1.2 行政法规

（1）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

（2）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

（3）《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

（4）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

（5）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日起施行）；

（6）《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2010]586号，2011年1月1日起施行）；
（7）《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订；根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；

（8）《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布；自2011年7月1日起施行）；

（9）《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日；根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2014年7月29日起施行）；

（10）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）；

（11）《电力设施保护条例实施细则》（国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部令第8号，自1999年3月18日起施行；根据2011年6月30日国家发展和改革委员会令第10号第一次修改；根据2024年1月4日国家发展改革委令第11号第二次修订）。
1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号印发，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，根据2015年5月26日原国家安全生产监督管理总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（原国家安全生产监督管理总局令第39号，原国家安全生产监督管理总局令第78号修改，2015年7月1日起施行）。

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《特种作业人员安全技术考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号，2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；
《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原安监总管一〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号，2016年2月5日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日施行）；
《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲》（原安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全设施验收评价报告编写提纲，2016年5月30日发布》；
《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（原安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日施行）；
《安全生产责任保险实施办法》（原安监总办[2017]140号，自2018年1月1日起施行）；
《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日起施行）；

《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安全生产监督管理总局令第62号，根据原国家安全生产监督管理总局令第78号修改，自2020年7月1日起实施）；
《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；
《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；
《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；
《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日）；
《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通知》（矿安〔2023〕119号，2023年8月30日）

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号，2023年8月25日）；
《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）；

《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日)；

《应急管理部关于进一步加强安全评价机构监管的指导意见》（应急〔2023〕99号，2023年9月29日）；
《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日施行）；

《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）；
《国家矿山安全监察局发布<关于印发
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《国家矿山安全监察局关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案>的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月14日）。
1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议（公告第58号）《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正）；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）；
《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；

《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）

《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>的通知》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日）。

1.2.2标准规范

《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；
《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999，1999年2月1日施行）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日）；
《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；
《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；
《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《矿山安全标志》（GB1/T4161-2008）; 
《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T23821-2022，2022年11月08日）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日)；
《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010，2010年12月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010；2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010；2011年10月1日）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017；2018年7月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011；2012年6月1日）；
《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014；2015年5月1日）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；
《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）；
《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，自2011年5月1日）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T2063-2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（KA∕T2075-2019，自2020年2月1日）；

《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》（AQ/T 9010-2019，2020年2月1日实施）；
《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007；2007年4月1日）；

《安全验收评价导则》（AQ8003-2007；2007年4月1日）。

1.2.3建设项目合法证明文件

（1）项目投资备案证；

（2）《营业执照》（统一社会信用代码：91532325056957653H）；

（3）《采矿许可证》（证号：C5323252010097130074743）；

（4）安全设施设计批复文件及基建延期批复文件。
1.2.4 建设项目技术资料
（1）《云南省姚安县光禄镇班家大箐石场普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告（2015年）》（云南省有色地质局楚雄勘查院，2015年12月）；

（2）《姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m³/a露天采矿工程初步设计》（代可研）（云南德成设计规划有限公司，2023年5月）；

（3）《姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m³/a露天采矿工程安全预评价报告》（辽宁诺诚安全科技有限公司，2023年7月20日）；

（4）《姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m³/a露天采矿工程安全设施设计》（云南德成规划设计有限公司，2023年7月）；

（5）《姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m³/a露天采矿基建工程施工总结报告》（云南麦扬工程技术有限公司，2024年9月）；

（6）《姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m³/a露天采矿基建工程监理总结报告》（成都交大工程建设集团有限公司，2024年9月）；

（7）《姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m³/a露天采矿工程试运行报告》（姚安县光禄镇班家大箐石场，2024年10月21日）；

（8）《姚安县光禄镇班家大箐石场安全设施自查报告》（姚安县光禄镇班家大箐石场，2024年10月23日）。

1.2.5其他评价依据

（1）安全设施验收评价合同及委托书；

（2）《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

（3）《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1企业基本情况
姚安县光禄镇班家大箐石场成立于2012年01月04日，是一家个人独资企业。矿山于2018年6月4日取得楚雄彝族自治州国土资源局颁发的采矿许可证，证号：C5323252010097130074743，采矿权人：姚安县光禄镇班家大箐石场，矿山名称：姚安县光禄镇班家大箐石场；开采矿种：建筑用砂岩；开采方式：露天开采；生产规模：3.8万m³/a；矿区面积：0.1078km²；开采深度：2038m～1900m。

姚安县光禄镇班家大箐石场取得的主要证照信息如下：

2.1.2建设项目背景
。
2.1.3建设项目行政区划、地理位置及交通

姚安县光禄镇班家大箐石场位于姚安县城区正北方向，平距约8km处，隶属姚安县光禄镇所辖。矿区地理坐标为：东经101°14′22″—101°14′37″，北纬25°34′55″—25°35′13″。矿区位于南永公路东侧约2km处，矿区距姚安县城运距约10km，至矿山有碎石土路相通，交通运输十分方便。交通位置图如图2.1-1所示。
图2.1-1  交通位置图
2.1.4周边环境
姚安县光禄镇班家大箐石场矿界周边主要分布如下：

1.破碎站：设计破碎站矿区南部，距离露天开采境界238m。

2.办公室：办公室位于矿区南侧24m处，距离露天开采境界348m。

3.废旧房屋：矿区北侧164m和矿区东侧矿4与矿5间有两处废旧房屋。

4.班刘村：矿区西侧距班刘村最近居民点约160m，设计开采境界距班刘村最近居民点364m。
5.其他矿山：

①姚安县光禄镇班刘村姚家箐砂石场：矿区距北边姚安县光禄镇班刘村姚家箐砂石场约140m（距离露天开采境界184m），已签订《相邻矿山安全生产管理协议书》（见附件14）。

②姚安县栋川镇地角村赤云庄偰家山砂场：矿区距南边姚安县栋川镇地角村赤云庄偰家山砂场约118m（矿权已注销），距离露天开采境界320m。

②姚安县光禄镇班刘村花邑二组大石房砂场：矿区距南东边姚安县光禄镇班刘村花邑二组大石房砂场约320m。
矿区未在“四区”（城市规划区、风景名胜区、重要水源区、重要地质遗迹区）范围内，周边300m范围内无通讯设施、重要建筑物，1000m无铁路线及500m范围内无高压线，开采范围内无田地、无矿权争议等问题。

图2.1-2  周边环境卫星图（红色线条为矿界）

2.2自然环境概况
2.2.1地形地貌
矿区地处金沙江水系、龙川江支流蜻蛉河上游姚安盆地北东侧的低中山剥蚀、侵蚀地貌区，微地貌呈北东高南西低，沟谷切割中等，矿区自然地形坡度一般为15—25°，局部较陡，山脊宽缓，山顶浑圆，沟谷较开阔。矿区附近最高点为图幅外矿区北东侧山脊，海拔标高2080m，最低点为矿区南东侧的沟谷，海拔标高1870m，相对高差为210m，为当地最低侵蚀基准面，矿山最低开采标高位于当地最低侵蚀基准面(1870m)以上30m。

2.2.2水文
矿区及附近外围地表水系不发育，矿区主要为荒山坡，地表植被以稀疏的灌木、杂草为主，局部为人工种植的桉树，矿区及外围大部基岩裸露。

2.2.3气候条件
姚安县城区气候为亚热带高原季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，干湿季气候分明，冬春干旱严重，是云南省三个少雨区之一，高山立体气候显著。平均气温15.2℃，极端最高气温为34℃，极端最低气温-7℃，多年平均霜期133天，无霜期233天，年均降雨量767.61mm，年蒸发量2163.4mm，年均日照时数2500.5小时，年相对湿度69%，风力一般3~4级，主导风向东南风。
2.2.4地震
矿区区域上位于云南山字型构造前弧西冀内侧、盾地北端，东部跨川滇经向构造与山字型脊柱复合部位，相关地震活动频繁。根据所处构造部位和历史地震活动情况分析结果，该区处于相对稳定部位，根据《中国地震动参数区划图》评价，本区属抗震设防烈度7度区第二组，基本地震加速度值为0.10g，地震动反应谱特征周期0.45s。

2.2.5经济概况
矿区附近村庄较多，当地居民以汉族为主，经济以农业、种植业为主，主产稻谷、小麦、玉米、烤烟、蔬菜等，工矿业很少，属经济欠发达地区，农村富余劳动力资源丰富，有利于乡镇及个体企业发展。
2.3地质概况
本评价报告的地质资料依据云南省有色地质局楚雄勘查院于2015年12月提交的《云南省姚安县光禄镇班家大箐石场普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告》进行叙述。

2.3.1矿区地质

2.3.1.1 矿区地质特征

一、矿区地层
矿区出露地层为第四系全新统残坡积层（Q4 el + dl）及中生界白垩系上统马头山组（K2m）。第四系地层零星分布于矿山，为此本次核实工作未圈定该地层。现将矿区主要地层岩性描述如下：

1）新生界第四系全新统残坡积层（Q4 el + dl）：岩性由褐黄、褐红色砂性土、粘性土组成，箐沟底局部见少量冲洪积砂泥土、砂砾石等，与下伏地层呈不整合接触。

2）中生界白垩系上统马头山组（K2m）：该地层在矿区分为砂岩段K2m（S）和泥岩段K2m（N），呈整合接触。砂岩段K2m（S）岩性为紫灰、紫红色细粒长石石英砂岩，中厚层状构造，碎屑结构；泥岩段K2m（N）岩性为紫红、紫灰色泥岩，局部夹砂质泥岩，薄层状构造，泥质结构，矿区内出露于矿体（砂岩段）之间的泥岩段厚约160m。地层产状55°(30°，走向北西—南东，近地表2—3m岩石风化较强烈、节理裂隙发育。砂岩层为矿区含矿层。

二、矿区构造
矿区内无大的断裂通过，为一单斜构造，岩层产状55°∠30°。节理裂隙发育，为区内主要的构造形式，具野外实际调查主要发育两组：①组产状262°∠87°，呈张性，节理面平直，延伸较远，裂隙间距2—3条/m；②产状9°∠67°，呈压扭性，裂隙间距3—4条/m。两组节理交叉形成“X”节理构造。

2.3.1.2 矿床地质及矿体地质特征
一、矿体特征
矿区矿体赋存于中生界白垩系上统马头山组（K2m），矿体为马头山组砂岩段K2m（S）长石石英砂岩，走向北西—南东，呈单斜层状产出，地层产状55°∠30°，矿体分布稳定，连续性较好。岩性为紫灰、紫红色细粒长石石英砂岩，中厚层状构造，碎屑结构；围岩为马头山组泥岩段K2m（N）岩性为紫红、紫灰色泥岩，局部夹砂质泥岩，薄层状构造，泥质结构。矿区内采区1矿体出露厚度约110m、采区2出露出露厚度约230m；泥岩夹层在采区1和采区2之间的厚度约160m、在采区1顶板出露厚度约40m。近地表2—3m岩石风化较强烈，为全—强风化岩层，往深部岩石风化逐渐变弱。

二、矿石物质组成
1）矿石矿物成分

矿区矿石矿物成份简单，碎屑物成分以石英碎屑为主，含少量长石，胶结物为硅质、泥质和钙质等，接触—孔隙式胶结。

2）矿石化学成分

矿区开采的矿石砂岩主要用做建筑石料使用，物理性能为主要指标，矿石化学成分未做定量分析，一般该类矿石（岩石）主要成分为石英，其次为长石、云母、岩屑等。

3）矿石物理力学性质
矿区所开采的为紫灰、紫红色细粒长石石英砂岩。据矿区2010年勘查工作及本次储量核实工作所取样品检验报告，矿石天然密度2.66—2.63g/cm3，比重2.70—2.71，含水率0.33—0.95%，孔隙比0.018—0.040，孔隙率1.81—3.9%，浸水抗压强度49.88—175.27MPa，抗压强度平均值为108.30MPa。按照《岩体工程分级分类标准》，本区长石石英砂岩矿属坚硬岩，岩体较完整，局部较破碎，岩体基本质量等级为Ⅲ类。

4）围岩及夹石
矿体为中生界白垩系上统马头山组砂岩段K2m（S），呈层状产出，层位稳定，围岩为马头山组泥岩段K2m（N）紫红、紫灰色泥岩、砂质泥岩，矿体与围岩成因、产状一致。

2.3.2 开采技术条件

2.3.2.1水文地质条件

矿区属于金沙江水系、龙川江支流蜻蛉河上游姚安盆地北东侧的低中山剥蚀、侵蚀地貌区，区内无大的地表水体存在。地下水类型以基岩裂隙水为主，矿区位于其补给、径流区，潜水面与地形相似，向低凹地带径流、排泄汇入于蜻蛉河。矿区采场布置呈斜坡状，利于降雨自然排泄，矿区地形坡度一般为15—25○，利于排水。

采场及周围未见地下水出露，水系、冲沟不发育，位于矿区范围南侧沟谷中有一小水塘；矿山开采最低标高高于当地最低侵蚀基准面30m；矿山开采对区内水文地质影响较小。

（1）含、隔水层

零星分布的第四系残坡积层分布于矿区附近低凹地段，主要成分为褐黄、褐红色砂性土、粘性土，箐沟底局部见少量冲洪积砂泥土、砂砾石等，厚度小，分布零星，为孔隙含水层，含水性弱—中等，富水性弱—中等。

中生界白垩系上统马头山组：本区域主要分布岩层，矿区分布地层岩性为紫灰、紫红色细粒长石石英砂岩，中厚层状构造，碎屑结构；夹泥岩或砂质泥岩。岩石节理裂隙发育，近地表岩石风化较强，但节理裂隙多数被泥质、植物根系充填，渗透性较差，岩层中含少量的基岩裂隙水，含水性弱。该组地层中砂岩富水性中等，透水性中等；薄层状泥岩夹层为区内主要隔水层，富水性弱，透水性弱，属相对隔水层。

（2）构造对矿床充水的影响

区内无大的断裂通过，节理裂隙为矿区内的主要构造形式。雨季时大气降雨补给后大部分顺地表及发育的节理裂隙向低凹地段排泄、少量向深部渗透补给深部地下水。据实地调查，矿区及附近外围未见地下泉水出露，构造充水对矿山开采影响的可能性小。

（3）地下水的补给、径流、排泄条件

矿区处于金沙江水系、龙川江支流蜻蛉河上游姚安盆地北东边的低中山地貌区，区内无地表水体存在。地下水类型以基岩裂隙水为主，受大气降雨补给，矿区位于其补给、径流区。降雨时大部分顺地表及发育的节理裂隙向低凹地段排泄，汇入于蜻蛉河，少量向深部渗透补给深部地下水。矿区采场布置呈斜坡状，利于降雨自然排泄，矿区及附近地形坡度一般为15—25○，局部稍陡，利于排水。旱季时部分以蒸发和植物蒸腾方式排泄。区内地下水位较深，上部含少量基岩裂隙水，对矿床开采无影响。

（4）矿床水文勘查类型

矿区处于金沙江水系、龙川江支流蜻蛉河上游姚安盆地北东边的低中山地貌区，区内无地表水体存在。第四系地层分布零星，厚度小，出露基岩为中生界白垩系上统马头山组砂岩，局部夹泥岩系列，砂岩富水性中等；地下水主要靠大气降雨补给。保有资源储量均分布在潜水面及最低侵蚀基准面以上，区内无断裂通过，开采方式为露天开采，预测矿山开采不会受到地下水的影响，矿区水文地质条件复杂程度属简单。

2.3.2.2工程地质条件

根据区内出露地层的岩性组合、结构特征及物理力学特性，按岩石类型主要划分为两个工程地质岩组。
随着矿山采矿力度的加大，边坡高度增加、卸荷、改变了地层的应力结构，形成的边坡为岩石边坡，由于风化作用等的影响，以致岩石软硬不均。沿岩石软弱结构面、节理裂隙面、软硬接触面即可能产生边坡失稳、开裂、危岩、掉块、崩塌、滑坡等地质灾害。但由于矿山规模小，发生灾害的规模小，对区域性工程地质影响较小。在今后的采矿活动中应严格控制采场边坡角、台阶高度，发生地质灾害的可能性小，危险性小。

综上所述，矿区工程地质条件复杂程度为中等。

2.3.2.3环境地质条件

核实区矿区区域上位于云南山字型构造前弧西冀内侧、盾地北端，东部跨川滇经向构造与山字型脊柱复合部位，相关地震活动频繁。根据所处构造部位和历史地震活动情况分析结果，该区处于相对稳定部位，根据《中国地震动参数区划图》评价，本区属抗震设防烈度7度区第二组，基本地震加速度值为0.10g，地震动反应谱特征周期0.45s。

由于矿区采矿为露天开采，对地质环境和自然地貌景观、植被会形成一定程度的破坏，随着开采力度的加大，形成的较高边坡部位可能产生后缘张裂、掉块、局部坍塌、崩塌等不良地质现象和地质灾害，会对周围环境造成一定影响，矿山生产剥离的废土石裸露，无表土植被覆盖，水土流失量将高于开采前的状况，为恢复植被景观，防止水土流失，在开采过程中，剥离的废土必须选择好合理的场地堆放，避免随意乱自排放对环境造成污染，有计划的将废土场平整后再敷表土、植草、植树，矿山在生产过程中应加强管理和环境保护。采矿过程中及采矿结束后，矿山应做好废弃采场和达到最终开采境界的边坡进行回填、放坡、护坡覆土复垦等治理工作，并接受相关部门监督检查验收，使地质环境的破坏程度降到最低，达到矿山生态平衡。

综上所述，矿区开采地质环境条件属中等类型。

2.3.2.4矿山开采技术条件小结

该矿区处于区域次稳定地段，地震基本烈度为Ⅶ度区，矿区地质构造简单，主要为单斜构造。矿区及附近无常年地表水体存在，未见地下水出露，矿山开采最低标高高于当地最低侵蚀基准面30m以上，矿山开采不会受到地下水的影响，水文地质条件复杂程度为简单；矿区地层、岩性、岩相简单，矿山开采诱发大的坍塌、滑坡、泥石流等地质灾害可能性小，可能产生的地质灾害主要为小规模的地面开裂、崩塌、掉块等不良地质现象，适当进行防治即可消除对矿山开采的影响，工程地质条件复杂程度为中等。矿山采矿为露天开采，对地形地貌景观、具有一定程度的破坏，对周围植被有一定影响；矿区地形自然坡度一般为15—25°，利于降雨自然排泄；矿石中未发现有害元素组份，矿区环境地质条件复杂程度为简单。

综上所述，矿区开采技术条件为以工程地质、环境地质问题为主的中等类型（Ⅱ—4型）。

2.4建设概况
3安全设施符合性评价
本章主要采用安全符合性检查表法对各单元进行评价。评价主要依据《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、已批复的《安全设施设计》和《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》等有关安全法规、标准、规范的要求，结合采场实际情况；评价人员深入生产现场进行安全检查时，严格按检查表内容，逐项对照检查进行评价，对查出的不符合国家规范和标准要求的隐患，提出解决问题的建议，并根据现场检查的结果，按照符合、不符合给出结论，得出单元评价结果，通过对评价单元评价结果的综合评判，最终判断出该矿山采矿活动的安全评价结论。

针对该评价项目总图布置和生产特点，以及装置和物质特征划分为10个评价单元，见评价单元划分表3-1：

表3-1  评价单元划分表
	序号
	单元名称
	子单元

	1
	安全设施“三同时”程序
	

	2
	露天采场
	（1）露天采场子单元

	
	
	（2）铲装作业子单元

	3
	采场防排水系统
	

	4
	矿岩运输系统
	

	5
	供配电与通讯系统
	

	6
	总平面布置
	

	7
	个体安全防护
	

	8
	安全标志
	

	9
	安全管理
	

	10
	重大生产安全事故隐患判定单元
	


安全评价方法是对系统的危险因素、危害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的方法。目前，已开发出数十种不同特点、不同适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价和定量安全评价。

根据该矿山的生产现状条件、各生产工艺及生产设备的特点，在具体评价中，我们采取符合各单元特点的评价方法进行评价，以此来反映整个矿山的安全条件的现状。各评价单元评价方法的选择见下表3-2。

表3-2  各评价单元评价方法汇总表
	序号
	单元名称
	评价方法

	1
	安全设施“三同时”程序
	安全检查表法

	2
	露天采场
	安全检查表法

	3
	采场防排水系统
	安全检查表法

	4
	矿岩运输系统
	安全检查表法

	5
	供配电与通讯系统
	安全检查表法

	6
	总平面布置
	安全检查表法

	7
	个体安全防护
	安全检查表法

	8
	安全标志
	安全检查表法

	9
	安全管理
	安全检查表法

	10
	重大生产安全事故隐患判定单元
	安全检查表法


安全检查表分析（Safety Check List Analysis）是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。传统的安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患，其所列项目的差别很大，而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析的弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。

安全检查表分析是基于经验的方法，编制安全检查表的评价人员应当熟悉装置的操作、标准和规程，并从有关渠道（如内部标准、规范、行业指南等）选择合适的安全检查表，如果无法获得相关的安全检查表，评价人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料编制合适的安全检查表；所拟定的安全检查表应当是通过回答安全检查表所列的问题能够发现系统设计和操作的各个方面与有关标准不符的地方。使用标准的安全检查表对项目发展的各个阶段进行分析。

安全检查表分析包括三个步骤：

（1）选择或拟定合适的安全检查表；

（2）完成分析；

（3）编制分析结果文件。

评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“符合”、“不符合”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将做出与标准或规范是否一致的结论。此外，安全检查表分析通常提出一系列的提高安全性的可能途径给管理者考虑。

。
4安全对策措施建议

安全对策措施及建议是在《安全符合性检查表》等评价方法进行定性、定量评价的基础上，针对建设项目竣工后存在的危险、有害因素和安全管理、安全技术方面存在的不足，提出消除和减弱危险、有害因素的技术措施和管理对策，使建设项目在竣工后的生产工艺系统、工艺设备、设施、安全设施和危险、有害因素场所的安全设施符合《金属非金属矿山安全规程》和《安全设施设计》要求，达到安全生产条件。

本章按建设项目竣工后存在的主要危险、有害因素，结合建设项目在竣工后的生产工艺、工艺设备、设施、安全设施、危险、有害因素提出安全管理对策和技术措施及建议。

4.1发现的主要存在问题及整改情况
。

4.2安全对策措施及建议

5评价结论

5.1 综合评述

。

5.2 建设项目安全验收评价结论

姚安县光禄镇班家大箐石场建设过程中严格履行了安全设施“三同时”程序，由有相应的资质单位对建设项目进行安全预评价、安全设施设计、安全设施验收评价，并按安全设施设计要求完成了安全设施的建设，建设程序符合要求。

经对姚安县光禄镇班家大箐石场现场踏勘，查阅项目竣工图纸、施工总结报告、监理工作总结报告以及项目施工检查验收资料，对建设项目安全设施进行了符合性评价，我单位认为姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m³/a露天采矿工程安全设施建设与楚雄州应急管理局批复的《安全设施设计》一致，按照《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》露天矿山竣工验收表进行对照检查，共检查项目92项，其中不涉及项目9项，符合项目80项，不符合项目3项，检查项目不符合项比例为3÷83×100%≈3.61%，未超过5%，不符合项中没有否决项。

安全验收评价结论：姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m³/a露天采矿工程安全设施已按《安全设施设计》完成建设，符合安全设施验收的条件。

总之，安全生产是一个不断完善的动态过程，企业应按照本报告提出的对策措施建议进行整改完善。在今后的安全生产过程中，应根据安全生产条件的变化和国家法规的进一步要求，不断完善安全技术措施和管理措施，提升安全技术水平，防止生产安全事故的发生，切实保障人民生命和企业财产的安全。

6附件及附图

6.1附件

1、安全设施验收评价委托书

2、提供资料真实性承诺书

3、营业执照

4、采矿许可证

5、行政处罚决定书
6、安全管理机构设置文件及主要负责人、安全生产管理人员任命文件

7、主要负责人、安全管理人员考核合格证及特种作业人员操作证

8、安全生产责任制、管理制度、操作规程封面、目录

9、安全预评价资质、扉页

10、初步设计和安全设施设计的扉页、资质

11、安全设施设计审查批复文件及基建延期的批复

12、应急预案备案登记表及演练计划、演练记录

13、工伤保险、安全生产责任险缴纳凭证
14、相邻矿山安全生产管理协议书
15、相邻矿山安全应急救援互助协议
16、安全生产管理台账记录
17、施工总结报告封面、资质
18、监理工程总结封面、资质
19、试运行报告

20、安全设施自查报告

21、主要存在问题整改回复

22、设计变更申请书及回复

23、安全评价检验检测机构从业告知书
6.2附图

1、总平面布置图
2、基建终了图
3、总平面布置竣工图

4、开拓运输系统竣工图

5、防排水系统竣工图

6、供配电系统竣工图
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