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前  言

矿山于2019年03月22日取得原西双版纳州安全生产监督管理局局颁发的安全生产许可证（编号：（西）安许证字【2019】0008），有效期至2022年3月22日。矿山于2022年08月23日延期了安全生产许可证（编号：西FM安许证字【2023】009），有效期至2025年08月22日。
根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号修订）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，国家安全生产监督管理总局第77号令修正）等国家有关安全生产法律、法规，勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司于2024年1月委托辽宁诺诚安全科技有限公司承担勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司鱼塘山铅锌铁矿5万t/a地下采矿工程的安全预评价工作。

在接受勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司的委托之后，我公司组成安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作。在系统调查分析的基础上，对照国家或行业有关安全法律法规、标准和规范，对该项目初步设计的可行性及项目涉及的危险、有害因素进行了分析评价，采用可靠、适用的评价方法对该矿山进行安全预评价，提出了相应的安全对策措施，得出了评价结论。依据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）的要求，于2024年1月份编制完成了《勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司鱼塘山铅锌铁矿5万t/a地下采矿工程安全预评价报告》。

在该项目的安全预评价过程中得到了勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司等有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢。
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1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象

根据《勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司鱼塘山铅锌铁矿5万t/a地下采矿工程初步设计变更设计（代可研）》和《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全监管总局令第75号）等有关法律法规的规定，初步设计变更设计（代可研）的对象为ⅠPbZn矿体及新增ⅠPbZn-1矿体。因此，本次安全预评价对象为勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司鱼塘山铅锌铁矿ⅠPbZn矿体及新增ⅠPbZn-1矿体采矿工程。

1.1.2评价范围

本次安全预评价的空间范围与初步设计变更设计（代可研）的范围一致。

1.1.2.2 项目系统范围

本次安全预评价根据《勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司鱼塘山铅锌铁矿5万t/a地下采矿工程初步设计变更设计（代可研）》确定的露天开采系统开展评价工作。评价工作以露天开采生产工艺为主线，以安全设施（包括基本安全设施和专用安全设施）为重点的安全评价。本次安全预评价范围包括勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司鱼塘山铅锌铁矿5万t/a地下采矿工程初步设计变更设计（代可研）范围内的总平面布置、开拓运输、采矿工艺、通风、供配电设施、防排水、防灭火、安全避险“六大系统”等方面的基本安全设施和专用安全设施，以及安全管理。

本次安全预评价范围不包括原设计IPbZn、ⅡPbZn矿体之间设置的废石场（1#废石场）、矿山爆破器材库、柴油储存设施、尾矿库及选矿厂。凡涉及本工程的矿山爆破器材库、柴油储存设施、尾矿库及选矿厂，凡涉及本工程项目的消防、职业卫生、环保、地质灾害问题，亦不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求，委托有相应资质的单位承担相应的评价工作。
1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1 国家法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令十三号，2014年12月1日起施行；中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；
《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令十八号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日起实施；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令六十九号，2007年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国道路交通安全法>等八部法律的决定》，2021年4月29日实施）；

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2014年1月1日起施行）；
《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号，2011年12月31日中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》通过；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）。

1.2.1.2 行政法规

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；
《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日起施行）；

《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行）；

《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号，自2011年7月1日起施行）；

《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订，2014年7月29日起施行）；

《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。

1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年7月19日）；

《国务院安委会办公室关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号，2010年8月27日实施）；
《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家总局令34号令，2010年11月15日）；

《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号，2013年9月6日）；

《原国家安全监管总局关于加强非煤矿山外包工程安全管理工作的通知》（安监总管一〔2014〕16号，2014年2月21日）；

《原国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全监管总局令第77号修正，2015年5月1日施行）；

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第30号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日施行）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全监管总局令第44号，原国家安全监管总局令第80号修正，2015年7月1日施行）；

《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令第3号，原国家安全生产监督管理总局第80号令修正，2015年7月1日施行）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理局局长令〔2009〕20号，原国家安全生产监督管理总局78号令修正，2015年7月1日施行）；

《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安全生产监督管理总局令第第62号，原国家安全生产监督管理总局78号令修正，2015年7月1日施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全生产监督管理总局令第75号令，2015年7月1日施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号，2016年5月30日）；

《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2015〕124号，安监总厅安健〔2018〕3号修订，2018年1月15日）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号修订，2019年9月1日施行）；

《国家矿山安全监察局关于严格非煤地下矿山建设项目施工安全管理的通知》（矿安〔2021〕7号，2021年1月24日）；

《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》（安委办〔2021〕3号，2021年2月24日）；
《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》（矿安〔2021〕55 号，2021年7月5日）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号，2022年9月1日）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日）；
《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号，2023年8月25日）；
《国家矿山安全监察局关于印发〈非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围〉的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日）；
《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）；
《国家矿山安全监察局<关于印发防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日）；
《国家矿山安全监察局综合司<关于加快推进非煤矿山安全风险监测预警系统建设及联网工作>的通知》（矿安综(2024〕9号，2024年2月20日）。
1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》（云南省第八届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修正，1997年12月3日施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，2018年1月1日）；

《云南省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》（云政发〔2010〕157号，2010年10月25日）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号，2015年5月30日）；

《云南省安全生产监督管理局关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知》（云南省安全生产监督管理局，2016年3月21日）；

《云南省安全生产监督管理局关于进一步加强非煤矿山建设项目安全设施“三同时”工作的通知》（云安监管〔2018〕14号，2018年4月25日）；

《云南省安委会办公室关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知》（云安办〔2019〕7号，2019年3月1日）；

《云南省安全监管局 云南保监局 云南省财政厅关于印发〈云南省安全生产责任保险实施细则〉的通知》（云安监管〔2018〕43号）；

《云南省应急管理厅 云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）；
《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；
《云南省生产安全事故应急办法》（省政府令第227号，自2024年2月1日起施行）。

1.2.2 标准规范
1.2.2.1国家标准

《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日实施）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日实施）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999，1999年12月1日实施）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日实施）；

《地下矿用无轨轮胎式运矿车 安全要求》（GB 21500-2008，2008年10月1日实施）；

《矿用一般型电气设备》（GB12173-2008，2009年4月1日实施）；

《高处作业分级》（GB/T 3608-2008，2009年6月1日实施）；

《矿山安全标志》（GB14161-2008，2009年10月1日实施）；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008，2009年10月1日实施）；

《安全色》（GB2893-2008，2009年10月1日实施）；

《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008，2009年10月1日实施）；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008，2009年10月1日实施）；

《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009，2009年12月1日实施）；

《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009，2009年12月1日实施）；

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009，2010年7月1日实施）；

《地下铲运机 安全要求》（GB 25518-2010，2011年10月1日实施）；
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日实施）；

《有色金属工程设计防火规范》（GB 50630-2010，2011年10月1日实施）；

《有色金属采矿设计规范》（GB50771-2012，2012年12月1日实施）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011，2012年6月1日实施）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日实施）；

《爆破安全规程》（GB 6722-2014/XG1-2016，2016年1月3日实施）；

《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015，2016年6月1日实施）；

《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010，2016年8月1日实施）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017，2018年7月1日实施）；

《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014，2018年10月1日实施）

《有色金属矿山排土场设计标准》（GB 50421-2018，2018年12月1日实施）；

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018，2019年3月1日实施）； 

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日实施）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日实施）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020，2021年4月1日实施）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2021年9月1日实施）；
《机械安全 防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T 12265-2021，2021年12月1日实施）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB∕T12719-2021，GB/T12719-2021，2021年12月1日实施）； 
《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020 ，2022年1月1日实施）；
《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020 ，2022年1月1日实施）；
《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月1日实施）；
《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB 23821-2022，自2022年11月08日实施）。

1.2.2.2行业标准

《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005，2005年5月1日实施）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日实施）；

《安全预评价导则》（AQ8002-2007，2007年4月1日实施）；

《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统》（AQ 2013.1-2008， 2009年1月1日实施）；

《金属非金属地下矿山通风技术规范 局部通风》（AQ2013.2-2008，2009年1月1日实施）；

《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统检测》（AQ2013.3-2008，2009年1月1日实施）；

《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风管理》（AQ2013.4-2008，2009年1月1日实施）；

《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统鉴定指标》（AQ2013.5-2008， 2009年1月1日实施）；

《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》（AQ 2029-2010，2011年5月1日实施）；

《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ/T2031-2023，2023年8月20日实施）；

《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》（AQ2032-2011，2011年9月1日实施）；

《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》（AQ2036-2011，2011年9月1日实施）；
《金属非金属地下矿山人员定位系统通用技术要求》（AQ/T 2051-2016，2017年3月1日实施）；

《金属非金属地下矿山通信联络系统通用技术要求》（AQ/T 2052-2016，2017年3月1日实施）；

《金属非金属地下矿山监测监控系统通用技术要求》（AQ/T 2053-2016，2017年3月1日实施）；

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第1部分：固定式空气压缩机》（AQ2055-2016，2017年3月1日实施）；

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》（AQ2056-2016，2017年3月1日实施）；

 《金属非金属地下矿山防治水安全技术规范》（AQ 2061-2018，2018年12月1日实施）；

《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》（AQ∕T 2072-2019，2020年2月1日实施）；

《金属非金属矿山在用高压开关设备电气安全检测检验规范》（AQ/T 2073-2019，2020年2月1日实施）；

《金属非金属矿山提升系统日常检查和定期检测检验管理规范》（AQ 2068-2019，2020年2月1日实施）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（AQ/T 2075-2019，2020年2月1日实施）；

《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》（AQ∕T 9010-2019，2020年2月1日实施）；

《电力变压器运行规程》（DL/T572-2021，2021年10月26日实施）；
《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（AQ2033-2023，2023年8月20日实施）；

《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》（AQ/T2034-2023，2023年8月20日实施）；
《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》（AQ/T 2035-2023，2023年8月20日实施）。

1.2.3建设项目合法性文件

XX。
1.2.4建设项目技术文件

XX。

1.2.5其它评价依据

安全预评价委托书；

提供资料真实性承诺书；

《采矿工程设计手册》，煤炭工业出版社，2003；

《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001；

《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1建设单位简介

勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司鱼塘山铅锌矿建设单位为勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司，勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司于2017年7月取得了勐腊县市场监督管理局颁发的营业执照，营业执照信息如下：

一、营业执照

XX。
2.1.3建设项目背景
XX。

2.1.2矿区地理位置及交通

勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司鱼塘山铅锌铁矿位于西双版纳州勐腊县20°方向，XX。

XX
图2.1-1  交通位置图
2.1.4矿山周边情况

XX。

XX
图2.1-2  矿权周边环境

XX。

XX
图2.1-3  矿权关系图
2.2自然环境概况
（1）地形地貌

矿区地处勐腊县城以北，位于澜沧江大断裂以东，无量山南端之尾稍。矿区总体地势呈南高北低，最高点位于矿区最南部的麻栗树梁子（矿区拐点8附近），高程为1384.8m；最低点位于矿区北部布龙河河谷，高程为706.4m，相对高差678.4m，属中山深切割地区。由于受构造作用控制，形成较多南北走向的山岭和盆地。

（2）水文条件

矿区位于兰坪—思茅中生代坳陷盆地最南部，南为鱼塘山，北邻布龙河谷。区内地势南局北低，最局海拔为1384.8m，最低海拔706.4m，相对高差678.4m，自然斜坡坡度较陡，一般20°—40°，属中山深切割地区。其山为总体走向北西向，与区域构造线方向一致。

（3）气候条件

由于地处北回归线以南，气候类型属亚热带雨林气候，其气候特点是热量丰富，夏无酷热，冬无严寒，降水充沛，旱雨两季分明。年平均降雨量在1600mm左右，年平均气温19.2℃。十月至次年五月为旱季，六至九月为雨季，雨季降水量占全年的80%以上。

（4）地震

据《中国地震参数区划图》（GB 18306-2015）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年局部修订）。矿区抗震设防烈度为7度，地震动峰值加速度为0.15g，设计地震分组为第三组，地震反应谱特征周期为0.45s，矿区区域稳定性属稳定。

（5）区域经济概况

区内主要居住着瑶、彝、哈尼、傣等4种少数民族，是整个西双版纳州唯一的瑶族乡。劳动力充裕，田地充足。

经济收入主要以玉米、甘蔗、橡胶、茶叶、畜牧业为支柱产业，其次是矿业活动给当地村民解决了部分就业问题，带来经济发展。

区内水通、电通、路通，移动卫星信号覆盖了整个矿区及周边范围，能满足矿山生产需要。
2.3建设项目地质概况

本评价报告的地质资料依据昆明理工大学科技产业经营管理有限公司于2011年8月提交的《云南省勐腊县鱼塘山铁矿、铅锌矿生产勘探报告》和昆明理工大学科技产业经营管理有限公司于2023年12月提交的《云南省勐腊县鱼塘山铅锌铁矿新增IPbZn矿体生产勘探报告（2023年）》进行叙述。

2.3.1区域地质

XX。

2.3.4水文地质条件

1.矿区水文地质概况

矿区位于兰坪—思茅中生代坳陷盆地最南部，南为鱼塘山，北邻布龙河谷。区内地势南局北低，最高海拔为1384.8m，最低海拔706.4m，相对高差678.4m，自然斜坡坡度较陡，一般20°-40°，属中山深切割地区。其山为总体走向北西向，与区域构造线方向一致。

矿区属亚热带季风气候，年平均气温20.9℃，最高气温38.1℃， 最低气温5℃，年平均降雨量1539.9mm，最大降雨量1780mm，最小降雨量600mm。每年6至9月为雨季，10月至次年5月为旱季。

XX。

综上所述，矿区水文地质条件总体属于以岩溶、溶隙含水层充水为主的简单类型。

2.3.5工程地质条件

目前矿区工程地质条件属以层状、块状半坚硬—坚硬岩类为主的简单偏中等类型。
2.3.6环境地质条件

1.区域稳定性及地震

矿区位于澜沧江断裂带东侧，黑河断裂之北东端附近，位于普洱—思茅地震带边缘区。该地震区近百年来发生≥5级地震20余次。根据《云南省区域地壳稳定性评价图》，本区属次稳定区（编号Ⅲ6），《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）划分，矿区所属的勐腊县瑶区瑶簇乡地震反应谱特征周期为0.45s，地震动峰值加速度为0.15g。

目前，矿山环境质量较好，矿山环境地质条件属以次生地质环境问题为主的中等类型。矿山开发建设可能诱发和加剧矿山地质灾害的危害可能性为中等。随着矿山进一步的开发建设，如果不注意环境地质条件的保护，矿山环境地质条件可能由中等向复杂方向转变。

2.4建设方案概况
本次安全预评价报告主要依据2024年1月昆明诚信勘察设计有限公司编制的《勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司鱼塘山铅锌铁矿5万t/a地下采矿工程初步设计变更设计（代可研）》，以下项目建设方案均依据该设计中所设计的方案进行描述。

2.4.1矿山开采现状

XX。

3.定性定量评价

根据勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司鱼塘山铅锌铁矿5万t/a地下采矿工程已提供的有关技术资料和现场调查、类比调查结果，以及设计方案所固有的系统特点，在对该建设项目主要危险因素分析的基础上，遵循突出重点、抓主要环节的原则，按照系统分析中自上而下逐步分解的原理，将整个评价对象首先划分为若干子系统，再将各子系统划分为不同的单元，对复杂的和重要的单元进一步划分为数个子单元，以此确保评价过程的系统性、完整性和针对性。

本报告根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号），并结合该矿山危险、有害因素的性质和主要危险、有害因素的分布情况，划分为10个单元进行评价，见表3.1-1。

表3.1-1  评价单元划分表

	序号
	评价单元划分
	评价方法

	1
	总平面布置
	预先危险性分析法(PHA）、安全检查表

	2
	开拓单元
	预先危险性分析法(PHA）、事故树分析法

	3
	运输单元
	预先危险性分析法(PHA）、安全检查表

	4
	采掘单元
	预先危险性分析法(PHA）、鱼刺图分析法、事故树分析、安全检查表分析法(SCL）

	5
	通风单元
	预先危险性分析法(PHA）、安全检查表、事故树分析法

	6
	供配电设施单元
	预先危险性分析法(PHA）、安全检查表

	7
	防排水与防灭火单元
	预先危险性分析法(PHA）、安全检查表

	8
	安全避险“六大系统”单元
	安全检查表

	9
	安全管理单元
	预先危险性分析法(PHA）

	10
	重大危险源辨识
	/

	11
	重大事故隐患判定单元
	安全检查表


根据《金属非金属矿山地下矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》，本章节采用安全检查表分析法(SCL）、预先危险性分析法(PHA）、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA）等评价方法，按划分的评价单元对本项目可能存在的主要危险、有害因素的种类和严重程度进行定性、定量分析和评价。

3.1总平面布置单元

3.1.1总平面布置主要危险、有害因素辨识

总平面布置存在的主要危险有害因素有：滑坡、坍塌、滚石、物体打击、车辆伤害及低温等。

1.滑坡、坍塌及滚石
（1）选址不良，易受滑坡、坍塌、滚石危害；建筑物抗震设计和施工质量不合格，易受地震破坏导致人员伤亡和财产损失。

（2）建构筑物布置于残积、坡积，断裂破碎带等不良工程地质地段；
（3）厂址不良工程地质现象未查明；

（4）厂址、生活区布置于滚石、滑坡、泥石流可能影响区域；

（5）建构筑物区存在不良工程地质现象；

（6）风化剥蚀和降雨影响，陡崖岩体脱落，斜坡上坡积滑动；

（7）场地道路的开挖边坡陡、缺乏有效支护；

（8）施工、生产废土缺乏有效的堆弃措施和管理；

（9）建构筑物设施置于汇水面较大的区域；

（10）气象条件不详实，截排水设施不完善或失效。

2.物体打击
该项目存在滚石危险。虽然设备、设施及主要工业场地等均处于地表移动范围之外，但坑口及工业场地建设过程中产生的滚石，对下方进场道路、车辆、坑口、工业场地以及作业人员等易造成威胁。

3.车辆伤害

矿山车辆伤害既包括汽车等车辆的伤害，也包括装载机、挖掘机等机械设备。在使用过程中，由于路面窄、行车速度快、在行至弯道等处，很容易发生翻车、挤伤、撞坏设备等事故。

4.高低温

矿区属亚热带季风气候，年平均气温20.9℃，最高气温38.1℃， 最低气温5℃，年平均降雨量1539.9mm，最大降雨量1780mm，最小降雨量600mm。每年6至9月为雨季，10月至次年5月为旱季。
高温危害主要是指在炎热的夏季进行作业时，作业人员会因阳光曝晒及高温而中暑昏迷。

高温作业人员受环境热负荷的影响，作业能力随着温度的升高而明显下降。当环境温度大于35℃时，人的反应速度、运算能力、感觉敏感性及感觉运动协调功能只有正常情况下的70%，高温环境还会引起中暑，长期高温作业可出现高血压、心肌受损和消化功能障碍等病症。

低温危害主要是指在寒冷的冬季进行作业时，作业人员在低温环境下作业，操作功能随温度的下降而明显下降，低温环境会造成冻伤、体温降低、甚至造成死亡。同时，矿山冬季气温达到零下，运输道路易积雪结冰，车辆在道路上运行易造成车辆伤害、翻车及坠落等事故。
5.不良工程地质危险

主要体现在设置在断裂构造及破碎带上的设置建构筑物、设施，因岩层软弱，承载能力低，当建构筑物载荷在超过地基承载能力时，导致基础下沉、变形、滑坡等。

3.1.2总平面布置预先危险性分析（PHA）
根据危险有害因素辨识和分析结果，对已辨识的危险、有害因素进行PHA分析，鉴别危险产生的原因，预测事故出现对作业人员及生产过程产生的影响，判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。厂址及总图运输系统PHA分析见表3.1-2。

表3.1-2  总平面布置预先危险性分析

XX。

3.1.3总平面布置单元安全检查表 
根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）中的相关内容从总平面布置方面对该项目进行检查。检查表见表3.1-3。

表3.1-3  总平面布置单元安全检查表

XX。
3.1.4地表塌陷错动范围 

XX。

3.2开拓单元

3.2.1开拓单元主要危险、有害因素辨识
开拓单元存在的主要危险有害因素有：冒顶片帮、爆破伤害、高处坠落、物体打击等。

3.2.2预先危险性分析
表3.2-1  开拓单元预先危险性分析表

XX。

3.2.3井巷掘进作业危险性分析

XX。

3.3运输单元

3.3.1运输系统主要危险、有害因素辨识

运输系统存在的主要危险有害因素有：高处坠落、车辆伤害、机械伤害、物体打击及粉尘等。

3.3.2运输系统预先危险性分析

表3.3-1  提升运输系统单元预先危险性分析
XX。

3.3.4运输系统单元安全检查表

本单元采用安全检查表法进行，依据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）等标准规范中的相关内容，对运输系统进行检查和评价，详见表3.3-2。

表3.3-2  运输系统安全检查表

XX。

3.4采掘单元

3.4.1采掘单元主要危险、有害因素辨识

采掘单元存在的主要危险有害因素有：冒顶片帮、地表塌陷、中毒窒息、爆破伤害、火药爆炸、高处坠落、物体打击、机械伤害、容器爆炸、粉尘、噪声及振动等。
3.4.2采掘单元预先危险性分析
 根据采掘系统主要危险有害因素辨识、分析结果及其危险有害程度，预测事故出现对作业人员及生产过程产生的影响，判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。PHA分析见表3.4-1。

表3.4-1  采掘单元预先危险性分析

XX。

3.4.6采掘单元安全检查表
根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）中的相关内容对其采掘单元进行检查，检查表见表3.4-4。

表3.4-4 采掘单元安全检查表

XX。

3.5通风单元

3.5.1通风单元主要危险、有害因素辨识

通风系统存在的主要危险有害因素有：中毒和窒息、机械伤害、粉尘危害等。
3.5.2通风单位预先危险性分析

根据通风系统危险有害因素辨识和分析结果进行PHA分析， 预测其通风系统各种设施、设备、装置中存在的各种危险有害因素及其危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。PHA分析见表3.5-1。

表3.5-1  通风单元预先危险性分析

XX。
3.5.4通风单元检查表

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）及《金属非金属地下矿山通风技术规范通风管理》（AQ 2013.1-2008）中的相关内容对通风单元进行检查，检查表见表3.5-2。

表3.5-2 通风单元安全检查表

XX。
3.6矿山供配电设施单元

3.6.1供配电设施单元主要危险、有害因素辨识
供配电设施存在的主要危险有害因素有：触电、火灾、雷击、机械伤害及职业危害等。

3.4.2供配电设施预先危险性分析(PHA）
根据供配电设施主要危险有害因素辨识、分析结果及其危险有害程度，预测事故出现对作业人员及生产过程产生的影响，判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。供配电设施PHA分析见表表3.6-1。
表3.6-1  矿山供配电设施单元预先危险性分析表

XX。

3.6.4供配电设施安全检查表
根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《矿山电力设计标准》（GB 50070-2020）、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）等标准规范中的相关内容，对矿山供配电设施进行检查，检查表见表3.6-2。

表3.6-2  矿山供配电设施单元安全检查表
XX。

3.7防排水与防灭火单元

3.7.1防排水与防灭火单元主要危险、有害因素辨识

防排水与防灭火单元存在的主要危险有害因素有：透水、滑坡、坍塌及泥石流、火灾、中毒和窒息等。

3.7.2 防排水与防灭火单元预先危险性分析

根据防排水与防灭火单元主要危险有害因素辨识、分析结果及其危险有害程度，预测事故出现对作业人员及生产过程产生的影响，判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。

表3.7-1  防排水与防灭火单元预先危险性分析表

XX。

3.7.3防排水与防灭火单元安全检查表

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）中的相关内容对变更设计中的防排水系统进行检查，详见表3.7-2。

表3.7-2  防排水与防灭火单元安全检查表

XX。
3.8安全避险“六大系统”单元

3.8.1概述
根据《云南省安全生产监督管理局关于建设完善金属非金属地下矿山安全避险六大系统的实施意见》：供水施救系统可以与生产供水系统共用，压风自救系统可以与生产压风系统共用，但水质和风质应满足有关规范要求；紧急避险系统稳步推进，合理设置避灾线路，要为入井人员配备额定防护时间不少于30min的自救器，督促所有入井人员随身携带，并按入井总人数的10%配备备用自救器。

3.8.2安全避险“六大系统”安全检查表

根据《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ/T2031-2023）、
《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》（AQ2032-2011）、《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》（AQ2036-2011）《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（AQ2033-2023）、《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》（AQ/T2034-2023）、《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》（AQ/T 2035-2023）等标准的相关内容对该项目变更设计中的安全避险“六大系统”进行检查，检查表详见表3.8-1。
表3.8-1 安全避险“六大系统”安全检查表

XX。

3.9安全管理单元

3.9.1安全管理单元危险有害因素辨识与分析
各类事故的发生都与安全生产管理有关，管理的缺失、不到位等安全管理因素一般是导致各类事故发生的间接原因。本单元安全管理的危险有害因素包括：

1.安全生产管理机构设置：结构、人员组成不当，造成安全管理工作中存在衔接不当、管理空白、专业不全等，从而造成安全管理上的漏洞。

2.未健全和落实安全生产责任制、安全生产管理制度，容易造成生产过程中责任不落实，任务不明确，工作中无章可循，造成生产秩序混乱，诱发各类安全生产事故。

3.未建立安全生产记录档案，不利于及时、全面系统的掌握企业安全生产情况，及时反应安全生产动态；不利于分析安全生产中的危险因素和作出安全管理决策。

4.未建立应急救援预案，或未进行演练，对突发事故无预见性，事故发生后无法及时组织救援，导致事故扩大，造成重大损失。

5.未设置醒目的安全警示标志，防止人、畜误入库区，造成淹溺危险。

6.未对用电设备的安装使用进行有效管理，存在漏电危害。

7.安全生产管理组织结构不健全：结构、人员组成不当或不适应生产系统，造成安全管理工作中存在衔接不当、管理空白、专业不全等，从而造成安全管理上的漏洞。

8.安全生产责任制未落实、安全生产管理规章制度不完善：未根据生产系统特点补充、完善和落实安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程，容易造成生产过程中责任未落实，任务不明确，工作中无章可循，造成生产次序混乱，诱发各类安全生产事故。

9.安全生产管理不完善：

（1）未建立或未根据生产系统特点补充、完善安全生产记录档案，不利于及时、全面系统的掌握企业安全生产情况，及时反应安全生产动态；不利于分析安全生产中的危险因素和作出安全管理决策；

（2）未建立或未根据系统特点补充、完善应急救援预案或未进行应急演练，对突发事故无预见性，事故发生后无法及时组织救援，导致事故扩大，造成重大损失。

10.安全投入不足：安全资金投入不足、安全教育培训不够、个人防护不到位等而导致安全事故的发生。

11.其他管理因素缺陷：

（1）管理过程中违章指挥、发现违章作业而不制止等，使安全隐患得不到及时消除，最终导致安全事故；

（2）特种作业人员未经培训，无证上岗。

3.9.2安全管理单元预先危险分析

表3.9-1  安全管理预先危险分析表

XX。

3.9.3安全管理分析评价
3.9.3.1安全生产管理机构

企业应按《中华人民共和国安全生产法》的要求完善该矿山安全生产管理机构，明确矿长为第一责任人，全面负责矿山安全生产管理，专职安全员负责矿山日常安全管理工作，班组长负责当班安全管理工作，形成矿山三级安全管理机构，并由该机构负责落实国家有关安全生产法律法规，组织企业内部各种安全检查活动，负责日常安全检查，及时整改各种事故隐患，监督安全生产责任制的落实等。
3.9.3.2建立企业安全生产责任制

企业应按《中华人民共和国安全生产法》和其它相关的法律法规的要求完善企业的安全生产责任制。包括：

①企业主要负责人安全生产责任制；

②企业其他负责人安全生产责任制；

③企业安全生产管理机构及各职能机构负责人及其工作人员安全生产责任制；

④班、组长安全生产责任制；

⑤岗位（工种）工人安全生产职责。

企业在项目建设和生产中，进行工程承包和部分工作承包的，必须依照《安全生产法》的有关规定与施工单位、承包生产单位签订安全生产协议，并履行监督、协调和管理职能。

3.9.3.3建立企业安全生产管理制度

按《中华人民共和国安全生产法》和其它相关的法律法规的规定建立完善如下安全管理制度。

①安全检查制度；

②安全教育培训制度；

③职业危害预防制度及职业健康监护制度；

④生产安全事故管理制度；

⑤安全生产奖惩制度；

⑥设备安全管理制度（含设备维修制度）；

⑦安全生产档案管理制度；

⑧特种作业人员管理制度；

⑨劳动防护用品发放管理制度；

⑩边坡监测管理制度；

⑪安全生产会议制度；

⑫安全生产目标管理制度；

⑬隐患排查、整改制度；

⑭安全生产承诺制度；

⑮安全生产责任制度；

⑯矿领导带班制度。

3.9.3.4制定各工种安全操作规程

根据生产工艺、设备、设施、工序、工种的构成和组成情况，按设备、工序、工种完善作业安全操作规程。

3.9.3.5建立企业安全生产管理档案

建立完善安全生产记录档案，及时掌握企业安全生产状况，便于企业制定安全生产技术措施和安全决策。故建议企业建立以下安全生产记录档案。

①各级安全生产会议记录档案；

②各类从业人员安全教育培训、考核、持证情况档案；

③设备、设施安全管理档案；

④现场安全检查、事故隐患及其整改情况档案；

⑤职工劳动用品发放管理档案；

⑥职工违章处罚情况档案；

⑦伤亡事故分析、处理、统计档案； 

⑧特种作业人员记录档案；

⑨安全生产责任制签订、考核情况档案。

3.9.3.6制定企业安全生产投入和技术措施计划

通过制定安全技术措施，以便不同作业场所的具体情况进行安全控制。

3.9.3.7加强对企业各级人员的安全培训考核工作

安全生产法规定，各级领导、安全管理和职能部门人员必须经过培训、考核、取得资格证后，方能履行安全管理职能；依据《安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》、《特种作业人员安全技术考核管理规定》的规定，特种作业人员需经培训，考核取得资格证后方可持证上岗作业；生产作业人员需经”三级”安全教育、岗前培训后方可上岗作业。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

本报告根据有关安全生产的培训要求提出安全教育培训对象和内容如下：

①对新从业人员，应进行“三级”安全生产教育培训。

a.厂级安全生产教育培训内容主要是：安全生产基本知识；本单位安全生产规章制度；劳动纪律；作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；有关事故案例等。

b.车间级安全生产教育培训内容主要是：本车间安全生产状况和规章制度；作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；事故案例等。

c.班组级安全生产教育培训内容主要是：岗位安全操作规程；生产设备、安全装置、劳动防护用品（用具）的正确使用方法；事故案例等。

②培训时间

a.新进矿山的作业人员，应接受不少于72h的安全教育，经考试合格后，方可上岗作业，老员工每年接受再培训的时间不得少于20学时。

b.调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗的从业人员调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应进行相应的车间级安全生产教育培训。

c.实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时应对从业人员进行有针对性的安全生产教育培训。

要确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员应进行经常性的安全生产教育培训，其内容主要是：安全生产新知识、新技术；安全生产法律法规；作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施事故案例等。

3.9.3.8加强安全警示、标示

企业应在机械设备、供配电设施、进入矿区道路、采场上部边坡及排弃作业范围等设置安全警示、标示牌。

3.9.3.9事故应急预案

根据建设项目存在的危险有害因素分布情况，建立完善矿山安全生产事故应急预案，并按照要求进行评审备案，定期进行预案的演练。
3.9.2安全管理单元检查表

结合矿山安全生产管理情况，采用安全检查表进行检查，见表3.9-2。

表3.9-2  安全管理单元检查表

XX。

3.10重大危险源辨识单元
3.10.1按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识
《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）根据物质不同的特性，将危险物质分为爆炸品、易燃气体、毒性气体、易燃液体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质、氧化性物质、有机过氧化物、毒性物质八大类，并且分别给出了物质的名称及其临界量。

危险化学品重大危险源分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过危险物质规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1.生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2.生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：
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式中：q1，q2 …… qn —每种危险化学品实际存在量，单位为（t）。

Q1，Q2……QN—与各危险化学品相对应的临界量，单位为（t）。

3.10.2重大危险源辨识小结

勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司鱼塘山铅锌铁矿5万t/a地下采矿工程在矿山生产过程中只涉及车辆（挖掘机、装载机）及机械设备使用的0#柴油，不进行生产、加工，属正常使用，场内未设置油库。

根据《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2018）中的重大危险源申报范围，对矿山进行重大危险源综合辩识后，确认该矿山不构成重大危险源。

3.11重大事故隐患判定单元
3.11.1重大事故隐患判定安全检查表

表11.1-1 重大事故隐患判定安全检查表

XX。

4.安全对策措施建议

4.1各单元安全对策措施建议
XX。
5.评价结论

5.1主要危险、有害因素评价结果

5.1.1该项目存在的主要危险、有害因素

该项目存在的主要危险、有害因素为：冒顶片帮、透水、坍塌、滑坡、地表移动（塌陷）、中毒窒息、淹溺、火药爆炸及爆破伤害、触电、高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、容器爆炸及火灾等。

5.1.2该项目存在的主要危险、有害因素存在的部位

表5.1-1  矿山主要存在的危险、有害因素分布表
XX。

5.1.3该项目应重点防范的危险、有害因素

该项目应重点防范以下危险因素：冒顶片帮、透水、地表移动（塌陷）、坍塌、滑坡、中毒窒息、放炮、触电、高处坠落、车辆伤害及火灾等。

矿山需要重点防范的有害因素有：粉尘及噪声等。

5.2应重视的安全对策措施建议

XX。

5.3安全预评价结论

辽宁诺诚安全科技有限公司安全评价组在现场踏勘及相关资料分析的基础上，按编制提纲划分了评价单元，选择了相应的评价方法，提出对应的安全技术与管理措施或建议。根据各单元的危险、有害因素辨识和定性定量评价，对勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司鱼塘山铅锌铁矿5万t/a地下采矿工程做出以下安全预评价结论：
1.勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司鱼塘山铅锌铁矿5万t/a地下采矿工程建设程序合法，矿山总平面布置符合相关标准规范要求，满足安全生产需要。

2.矿山采矿工艺的设计符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的有关规定，开采工艺参数与所选设备匹配，能满足规范要求。

3.设计方案中的开拓运输、通风系统、防排水系统及供配电系统及安全避险“六大系统”等总体上符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）等有关标准规范要求。

4.建设项目存在冒顶片帮、透水、坍塌、滑坡、地表移动（塌陷）、滑坡、中毒窒息、淹溺、火药爆炸及爆破伤害、高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电、容器爆炸、火灾、粉尘危害、噪声及振动等潜在事故类型，该建设项目在建设施工和生产过程中，通过贯彻落实相关安全生产法律法规、技术规范，加强事故预防和安全管理工作，严格按照设计要求建设安全设施和落实本次安全预评价报告提出的安全对策措施及建议后，潜在的危险、有害因素能得到控制，安全风险在可接受的范围内。

经评价认为：勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司鱼塘山铅锌铁矿5万t/a地下采矿工程从安全生产角度符合国家相关法律、法规、规章、标准和规范的要求。

在今后的设计、施工、监理和生产过程中，建设单位应按有关法规和标准的要求，认真落实各项安全措施和预防手段，确保该建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。根据本安全预评价报告中提出的安全对策措施，该新建项目应在下一步安全设施设计中进行完善与补充，以保证该建设项目建成投产后能安全运行。

6.附件及附图

6.1附件
附件1：安全预评价委托书

附件2：提供材料真实性承诺书

附件3：营业执照

附件4：采矿许可证

附件5：安全生产许可证

附件6：《云南省勐腊县鱼塘山铁矿、铅锌矿生产勘探报告》评审意见书（云国土资矿评储字[2011]367号）和矿产资源储量评审备案证明（云国土资储备字[2012]28号）；

附件7：《安全生产行政执法文书责令限期整改指令书》（（云）应急责改[2023]非煤矿48号）；

附件8：《云南省勐腊县鱼塘山铅锌铁矿新增IPbZn-1矿体生产勘探报告（2023年）评审意见书》（2023年12月）；
附件9：原安全设施设计专家组审查意见及审批书
附件10：《勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司鱼塘山铅锌铁矿隐蔽致灾因素普查治理报告》；

附件11：《勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司鱼塘山铅锌铁矿5万t/a地下采矿工程初步设计变更设计（代可研）》扉页、资质
附件12：评价项目组现场调研照片
6.2附图

附图1：总平面布置图

附图2：井上井下对照图

附图3：ⅠPbZn矿体及ⅠPbZn-1矿体实测坑道平面图

附图4：ⅠPbZn矿体及ⅠPbZn-1矿体开拓系统复合平面图

附图5：9号勘探线剖面图

附图6：10号勘探线剖面图

附图7：11号勘探线剖面图

附图8：12号勘探线剖面图

附图9：ⅠPbZn矿体及PbZn-1矿体开拓系统纵投影图

附图10：ⅠPbZn矿体及ⅠPbZn-1矿体990m回风巷道平面图

附图11：ⅠPbZn矿体及ⅠPbZn-1矿体950m中段平面图

附图12：ⅠPbZn矿体及ⅠPbZn-1矿体910m中段平面图

附图13：ⅠPbZn矿体及ⅠPbZn-1矿体开拓及通风系统立体示意图

附图14：ⅠPbZn矿体及ⅠPbZn-1矿体避灾线路示意图

附图15：ⅠPbZn矿体及ⅠPbZn-1矿体排水系统图

附图16：ⅠPbZn矿体及ⅠPbZn-1矿体安全避险六大系统示意图

附图17：漏斗式底部结构浅孔留矿采矿方法图

附图18：堑沟式底部结构浅孔留矿采矿方法图

附图19：井巷工程断面设计图

附图20：废弃坑道封堵设计图

附图21：供配电系统图

[image: image2.png]




[image: image3.wmf]1

Q

q

....

Q

q

Q

q

N

n

2

2

1

1

³

+

+

+

