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前  言

云南省滇中引水工程有限公司成立于2019年01月09日，是一家有限责任公司，法定代表人：刘庆丰，住所：云南省昆明市盘龙区北京路2196号附1号。云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿采矿权人为云南省滇中引水工程有限公司，开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，生产规模：30万t/a。本次评价项目是对云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿30万t/a露天采矿工程进行安全预评价。

云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿为已生产多年矿山，矿山开采加工的石料主要供给滇中引水工程总干渠红河段为鸡米冲隧洞1#施工支洞上游工作面~龙尾隧洞进口工作面的基础工程建设使用。2020年7月，云南省滇中引水工程有限公司委托智诚建科设计有限公司编制了《云南省滇中引水工程有限公司云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿30万t/a露天采矿工程（一期）安全设施设计》，并在2021年7月取得了石屏县应急管理局核发的安全生产许可证；2022年9月，矿山考虑发展需求，委托智诚建科设计有限公司编制了《云南省滇中引水工程有限公司云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿30万t/a露天采矿工程（二期）安全设施设计》，该《安全设施设计》于2022年9月24日评审通过且安全设施验收通过。

在红河州应急管理局于2024年4月15日根据《红河州应急管理局关于印发2024年度安全生产监督检查计划的通知》（红应急〔2024〕4号）组织专家对矿山开展安全生产监督检中查，发现矿山采场1884m-1839m靠帮台阶边坡角过陡（局部近90°）；终了边坡角过大（近61°）；不符合原安全设施设计最终帮坡角≤45°的要求，已构成金属非金属露天矿山重大事故隐患。石屏县应急管理局出具了责令限期整改指令书（（石）应急责改〔2024〕非煤02号）。根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原安监总局令[2010]36号，原安监总局令[2015]77号修订）等有关规定，矿山现状台阶参数与原设计不符合，原设计已不能指导矿山后续安全生产，需要重新完善建设项目安全设施的“三同时”工作。

2024年5月，云南省滇中引水工程有限公司委托云南德成规划设计有限公司编制了《云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿30万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》。同月，云南省滇中引水工程有限公司委托辽宁诺诚安全科技有限公司承担云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿30万t/a露天采矿工程的安全预评价工作。

在接受云南省滇中引水工程有限公司的委托之后，我公司立即组成安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作。在系统调查分析的基础上，对照国家或行业有关安全法律法规、标准和规范，对该项目初步设计的可行性及项目涉及的危险、有害因素进行了分析评价，采用可靠、适用的评价方法对该矿山进行安全预评价，提出了相应的安全对策措施，得出了评价结论。依据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）的要求，于2024年9月份编制了《云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿30万t/a露天采矿工程安全预评价报告》。

在该项目的安全预评价过程中得到了云南省滇中引水工程有限公司等有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢。
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1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象

根据《云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿30万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》和《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全监管总局令第75号）等有关法律法规的规定，本次评价对象为云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿30万t/a露天采矿工程建设项目。

1.1.2评价范围

本次安全预评价范围的确定包含安全评价空间范围和评价的项目系统范围两部分内容。

1.1.2.1 空间范围

本次安全预评价的空间范围是根据云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿的矿区范围和《云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿30万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》设计范围确定的。

①云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿矿区范围

采矿许可证允许开采范围由20个拐点圈定，采矿权范围0.0586km2，开采标高为1927m～1820m，开采深度107m，矿区范围坐标见表1.1-1。
表1.1-1  矿区范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	矿1
	2641027.62 
	34563148.13 

	矿2
	2641055.05 
	34563158.70 

	矿3
	2641084.18 
	34563175.92 

	矿4
	2641137.44 
	34563238.47 

	矿5
	2641156.25 
	34563270.86 

	矿6
	2641161.20 
	34563281.02 

	矿7
	2641165.25 
	34563306.02 

	矿8
	2641191.63 
	34563327.28 

	矿9
	2641183.68 
	34563363.16 

	矿10
	2641162.67 
	34563387.84 

	矿11
	2641142.19 
	34563412.83 

	矿12
	2641121.15 
	34563428.38 

	矿13
	2641065.13 
	34563463.15 

	矿14
	2641037.92 
	34563479.06 

	矿15
	2640996.57 
	34563469.87 

	矿16
	2640952.36 
	34563407.60 

	矿17
	2641005.66 
	34563340.08 

	矿18
	2640975.25 
	34563320.92 

	矿19
	2640929.73 
	34563324.45 

	矿20
	2640879.09 
	34563246.46 

	矿区面积
	0.0586km2

	开采标高
	1927m～1820m


②本项目初步设计（代可研）的设计范围

矿区北侧目前已形成开采台阶，矿区南侧有一个养殖场，设计对养殖场300m范围内设置禁采区；矿区东侧存在破碎站，为保证开采及生产安全，根据爆破振动安全距离对破碎站60m范围内设置禁采区。

采矿许可证证载开采深度为1927m-1820m，现状矿区内最高标高为1924m，因此设计开采范围为矿区中部除禁采区外1924m-1820m标高范围内可采资源量，设计开采面积为0.0465km2。

表1.1-2  禁采区拐点坐标表
	2000国家大地坐标系

	编号
	X坐标
	Y坐标

	禁1
	2640940.06
	34563206.09

	禁2
	2640921.50
	34563311.77

	禁3（矿20）
	2640879.09
	34563246.46

	禁4
	2640993.45
	34563355.54

	禁5
	2641071.62
	34563378.00

	禁6
	2641042.38
	34563476.45

	禁7（矿14）
	2641037.92
	34563479.06

	禁8（矿15）
	2640996.57
	34563469.87

	禁9（矿16）
	2640952.36
	34563407.60

	禁采区面积
	0.0121km2


③本次安全预评价空间范围

本次安全预评价的空间范围与初步设计（代可研）的设计范围一致。

1.1.2.2 项目系统范围

本次安全预评价根据《云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿30万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》确定的露天开采系统开展评价工作。评价工作以露天开采生产工艺为主线，以安全设施（包括基本安全设施和专用安全设施）为重点的安全评价。本次安全预评价范围包括云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿30万t/a露天采矿工程总平面布置、开拓运输、供配电、防排水及安全管理等方面的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本工程的油类存储、消防、破碎站、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。
1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1 国家法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号，2002年11月1日起施行；中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令第十八号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，自1993年5月1日起施行；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日起实施；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国道路交通安全法>等八部法律的决定》，2021年4月29日实施）；

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2014年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第六十号，自2002年5月1日起施行；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）；
《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年11月1日起施行；中华人民共和国主席令第二十五号，2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日起施行）。

1.2.1.2 行政法规

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日起施行）；

《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行）；

《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订；根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；

《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布；自2011年7月1日起施行）；

《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日；根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2014年7月29日起施行）；

《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。

1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（原国家安全生产监督管理总局令第39号，原国家安全生产监督管理总局令第78号修改，2011年7月1日起施行）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，自2009年6月8日起实施；原国家安全生产监管总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号，2013年8月29日原国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日原国家安全监管总局令第80号第二次修正，2015年7月1日施行）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原安监总管—〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（原安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲，2016年5月30日》；

《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（原安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日）；

《安全生产责任保险实施办法》（安监总办[2017]140号，自2018年1月1日起施行）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日施行）；

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号，2023年8月25日）；

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）；
《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日)；

《应急管理部关于进一步加强安全评价机构监管的指导意见》（应急〔2023〕99号，2023年9月29日）；
《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日施行）
《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；
《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）
《国家矿山安全监察局关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案>的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月14日）。

1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议（公告第58号）《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正）；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）

《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）
《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）。

1.2.2 标准规范
《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999，1999年2月1日施行）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T23821-2022，2022年11月08日实）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日施行)；

《建筑抗震设计规范》（GB/T50011-2010（2016年版），2010年12月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010；2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010；2011年10月1日）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016，2017-01-03）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017；2018年7月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011；2012年6月1日）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014；2015年5月1日）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；；

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，自2011年5月1日）；

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》（AQ2056-2016，自2017年3月1日）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T2063-2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（KA∕T2075-2019，自2020年2月1日）；

《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》（AQ/T 9010-2019，2020年2月1日实施）；
《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日实施）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日）；

《安全预评价导则》（AQ8002-2007，2007年4月1日）。

1.2.3建设项目合法性文件

投资备案证；

营业执照（统一社会信用代码：91530000MA6NK03J2F）；

采矿许可证（证号：C5325252020077100150235）；

关于《云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿地质勘查报告》矿产资源储量评审备案证明（云红自然资储备字〔2019〕39号）；

《云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿地质勘查报告》评审意见书（红晓金矿储评〔2019〕059号）；

《安全生产行政执法文书 责令限期整改指令书》（（石）应急责改〔2024〕非煤02号）；
《安全生产行政执法文书 行政处罚决定书》（（石）应急罚〔2024〕非煤01号）。

1.2.4建设项目技术文件

《云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿地质勘查报告》（云南创俊矿业有限公司，2019年10月）；

《云南省滇中引水工程有限公司云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿30万t/a露天采矿工程（一期）安全设施设计》（智诚建科设计有限公司，2020年7月）；
《云南省滇中引水工程有限公司云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿30万t/a露天采矿工程（二期）安全设施设计》（智诚建科设计有限公司，2022年9月）；
《云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿30万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》（云南德成规划设计有限公司，2024年5月）。

1.2.5其它评价依据

安全预评价委托书；

提供资料真实性承诺书；

《采矿工程设计手册》，煤炭工业出版社，2003；

《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001；

《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1建设单位简介

云南省滇中引水工程有限公司成立于2019年01月09日，是一家有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：刘庆丰，住所：云南省昆明市盘龙区北京路2196号附1号。

云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿采矿权人为云南省滇中引水工程有限公司，开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模为30万t/a，矿山开采加工的石料主要供给滇中引水工程总干渠红河段为鸡米冲隧洞1#施工支洞上游工作面~龙尾隧洞进口工作面的基础工程建设使用。

企业取得的主要证照信息如下：

2.1.2矿区地理位置及交通

云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿位于石屏县40°方向，平距约25km，地处龙朋镇邑内，行政区属石屏县龙朋镇邑他得村委会。矿区地理坐标极值（1980西安坐标系）：东经102°37′07.99″～102°37′19.69″，北纬23°52′06.90″～23°52′17.05″。

矿区至龙朋镇有G31县道相通，里程约11km，至石屏县有省道216相同，距离约60km，距昆明市约203km，矿区交通便利。详见交通位置图2.1-1。

图2.1-1  矿区交通位置图
2.1.3建设项目背景
。

2.1.4矿山周边情况

矿区西南侧265m处有一个养殖场，设计沿养殖场300m范围设置禁采区；西南侧400m处有建万线县道；矿区东南侧380m处为滇中引水自有邑他得弃渣场；矿区最近村庄为东南侧的麻栗树村，直距约1.5km；矿区南侧600m为大石坝水库，该水库为小型水库，矿区地形位于水库下游，对其无影响；矿区范围300m内部分区域存在耕地和大棚，矿山已实际开采多年，后续将加强爆破安全管理，并增加相应的安全防护措施，对周边耕地影响可控。

除此之外，矿区300m范围内无重要工业设施等，区内无珍稀动植物分布，人烟相对稀少，区内不属于文物保护区和旅游区，矿区范围内无村寨。矿区周边1000m范围内没有铁路线及500m范围内无高压线塔，开采范围内无矿权争议等问题。矿权周边设施与矿权及开采境界最小距离见表2.1-1。

表2.1-1  矿权周边设施与矿权及开采境界最小距离表

	方位
	周边设施或建筑
	与开采境界最小距离

（m）
	备注

	西南侧
	养殖场
	300
	

	
	建万线（县道）
	400
	

	南侧
	大石坝水库
	600
	

	西侧
	邑他得村
	1850
	

	东侧
	机耕道路
	1500
	

	东南侧
	邑他得弃渣场
	380
	

	东南侧
	麻栗树村
	1500
	


图2.1-2  周边关系及环境示意图（红色边框为矿界）

2.2自然环境概况
（1）地形地貌

矿区位于云南高原的南缘，总体地势南低北高。矿区最高点位于矿3北部山顶，海拔标高1960m，最低点位于矿19南部沟谷，海拔标高1808m，相对高差152m。自然坡度10°~30°，属中山浅切割地貌类型。

（2）气象及水文特征

矿区属亚热带高原山地季风气候。据石屏气象站统计资料：多年平均气温18.1℃，月气温最高为4～9月，月平均气温21.6℃，最低为12月，气温11.7℃，极端最高气温32.5℃（1998年5月11日），极端最低气温-2.4℃（1993年1月30日）。多年平均年降水量962.3mm，最大年降水量1162.5mm（2001年），最小年降水量614.5mm（2012年）。5～10月为雨季，降水量769.2mm，占全年降水量的79.9%，11月至翌年4月为旱季，降水量193.1mm，占全年降水量的20.1%，最大月降水量323.1mm（2001年6月），最大日降水量238.1mm。多年平均年蒸发量1904.1mm，年最大蒸发量2408.5mm（2009年），年最小蒸发量1757.5mm（1991年），最大蒸发量月为3月、4月，蒸发量分别为226.6mm、249.8mm，最小蒸发量月为12月，蒸发量为103.7mm。多年平均相对湿度75.3%，盛行西南风。

（3）地震

矿区位于扬子准地台川滇台背斜武定-石屏隆断束南缘。矿区处于F1、断层之间，构造较复杂。区内构造与岩浆活动强烈，其中断裂构造具多期活动的特点。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年修订），项目区及评估区抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度0.30g，第二组。据《云南省地质构造及区域稳定性遥感综合调查报告》中云南省地壳稳定性分区图划分，评估区处于地壳稳定性次不稳定区。

（5）区域经济概况

矿区及附近村寨主要居民为汉族、彝族、傣族。农作物以玉米、水稻、署类、小麦为主；经济作物有烤烟、蔬菜、水果等，经济发展水平中等。

矿区距离石屏县城较近，有公路相通，交通较便利，水电方便。

矿区及附近居民点较多，劳动力较充足，矿产资源的开发利用，可解决当地部分村民就业，有利于当地经济发展和村民生活水平的提高。
2.3建设项目地质概况

本评价报告的地质资料依据云南创俊矿业有限公司于2019年10月提交的《云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿地质勘查报告》进行叙述。

2.3.1区域地质

2.3.1.1 区域地层

区内出露地层以第四系、上第三系、三叠系、石炭系、泥盆系、震旦系、昆阳群地层为主，由新至老分述如下：

（1）第四系（Q）

主要为第四系残坡积层（Qel+dl），浅黄色、浅灰色碎石粘土，主要分布于矿区表层、厚度约7-15m。

（2）上第三系（N）

砾岩、含砾砂岩，砂岩夹煤层，区域厚度1351m。

（3）三叠系上统火把冲组（T3h）

砾岩、砂岩、粉砂岩，区域厚度98m。

（4）三叠系下统永宁镇组（T1y）

薄灰岩、泥灰岩，区域厚度345m。

（5）三叠系下统洗马塘组（T1x）

砂岩、粉砂岩，区域厚度190m。

（6）石炭系下统大塘阶组（C1d）

灰白、浅灰色假鲕状灰岩、灰岩及白云岩，区域厚度150m。

（7）石炭系下统岩关阶组（C1y）

灰、深灰色假鲕状灰岩、灰岩夹少量白云岩，区域厚408m。

（8）泥盆系上统驮山组（D3t）

灰、深灰色灰岩夹白云岩，区域厚91-239m。

（9）泥盆系上统石关山组（D3s）：

浅灰、灰白色白云岩夹少量灰岩，区域厚度111-293m。

（10）泥盆系上统一打得组（D3y）：

浅灰、深灰色灰岩夹少量白云岩，区域厚159-294m。

（11）震旦系上统陡山沱组（Zbd）：

褐红、黄色粉砂岩、绢云母泥质板岩夹白云岩，局部含铜铁矿层，区域厚61m。

（12）震旦系上统南沱组（Zbn）：

褐红色砾岩、砂砾岩及含砾砂岩，区域厚34m。

（13）震旦系上统澄江组（Zac）：

紫红色细-中粒长石石英砂岩夹泥质页岩，区域厚3195m。

（14）昆阳群美党组（Pt1m）：

板岩、粉砂质绢云母板岩夹粉、细砂岩，区域厚＞3500m

（15）昆阳群大龙口组（Pt1d）：

灰岩、泥质灰岩夹白云岩、板岩，为矿区含矿层位，区域厚1200-2200m。

（16）昆阳群黑山头组（Pt1hs）：

板岩、粉砂质板岩夹石英岩、泥灰岩，区域厚＞2000m。。

2.3.1.2 区域构造

矿区区域上位于属南华、扬子准地台，位于云南山字型构造前弧与青、藏、滇、缅、印尼歹字型构造体系东支中段复合部位，构造方向以北西向为主，北东、东西向次之。

矿区周围主要发育断层有：龙朋弧状断裂（F1）：成一整体走向近于东西而向北明显突起的弧形，长约18km，断层面倾向北，倾角50°。上盘地层为Pt1d，下盘为Pt1m，沿断层角砾岩化明显。位于矿区西侧，距矿区约140m。里寨—曲作冲断裂（F2）：断层走向25°～45°不等，在北端见断层面倾向北西，倾角20°～45°。图幅内长27km，向北东延出图外。上盘为昆阳群Pt1hs及Zac，下盘为Zac及N。沿断层常见角砾岩化。中部及南端为北西走向的横断层切割错开。位于矿区东侧，距矿区约130m

发育褶皱主要为龙朋背斜（1）：轴部大致通过龙朋以北的白古至海马格附近，轴向大致为300°。向西至他杀咩附近轴向转为近于东西，更向西至落水洞及其以南转为220°左右。此背斜规模较大，北翼由于较新地层掩盖而出露不全，长26km，宽约22km。为一轴面近于直立的正常背斜。内部被一些次级褶皱和断裂所复杂化，岩层倾角一般为30°~60°，局部更陡，背斜核部为昆阳群Pt1d，向南出露Pt1m。位于矿区北西侧，距矿区约1km。土库房背斜（2）：轴向北西，长约10km，宽2~5km，核部地层为Pt1d，两翼出露Pt1m，岩层倾角一般30°~60°，局部更陡。北段被断层F1切断。位于评估区西侧，距离约600m。

2.3.2矿区地质

2.3.2.1 地层

矿区出露地层有：

（1）第四系残坡积层（Qel+dl）浅黄色、浅灰色碎石粘土，主要分布于矿区表层、厚度约0.2-1.5m。

（2）昆阳群大龙口组（Pt1d）：灰色灰岩、泥质灰岩夹白云岩、板岩，矿区范围内厚度约106.5m。

2.3.2.2 构造

矿区内无断层穿过，褶皱不发育，总体为一产状：39°∠20°的单斜构造，发育的节理主要有两组，第一组节理总体产状300°∠72°；第二组节理总体产状160°∠78°。灰岩节理较发育，由于节理面的切割，采场边坡在不利组合条件下，易引起采场边坡小规模滑坡或局部崩塌、掉块现象。

2.3.3矿体地质特征

2.3.3.1 矿体地质特征

矿体赋存于昆阳群大龙口组（Pt1d）：灰岩、泥质灰岩夹白云岩、板岩，该组区域上分布较广，出露面积较大。矿区范围内矿体为灰岩及泥质灰岩，矿体走向上最大延伸约213m，矿体厚度约44.86m，矿体总体产状为：39°∠20°。矿体出露标高1820-1927m。地表矿体风化较为强烈，部分已风化呈疏松块状、砂状。岩石节理、裂隙发育，节理面光滑，钙泥质充填，延伸3~15m。矿体强～中等风化层厚约1.0~5.0m。深部矿体节理、裂隙不发育，岩石完整性较好。矿床属碳酸岩型沉积矿床。

2.3.3.2 矿石质量

（1）矿物组成与结构构造

①矿石的矿物成分

矿石的矿物成分主要以方解石为主，少量白云石，微量石英碎屑及生物碎屑等。

②矿石的结构构造

矿石呈微晶、隐晶结构，矿石为块状构造。

③矿石物理性质

石灰岩矿物颗粒固体形态为偏三角面体和棱面体，矿石莫氏硬度为4；抗压强度平均值大于80MPa。属硬质矿石。

④矿石质量

本矿床所产矿石主要用于建筑用石料，根据附近采石场对该层矿石开采利用经验，矿石为优质建筑石料。

（2）矿石类型及品级

地表矿石经风化，节理裂隙较发育，岩石较破碎，且有少量粘土矿物混入，其物理力学性能和化学成分有所变化，为剥离层，不予利用。深部岩石节理裂隙不发育，岩石完整性较好，岩石坚硬、致密块状。经附近矿山对该层矿石多年利用，所生产的的建筑用石料是比较理想的石料。

（3）矿体围岩及夹石

矿体赋存于昆阳群大龙口组（Pt1d）：灰岩、泥质灰岩夹白云岩、板岩，矿体及围岩均为该组地层灰岩，无夹石。

（4）矿床共（伴）生矿产

矿区矿床均为昆阳群大龙口组（Pt1d）灰岩，无共（伴）生矿产。

（5）矿石加工技术性能

矿体赋存于昆阳群大龙口组（Pt1d）灰岩、泥质灰岩夹白云岩、板岩中，为灰岩及泥质灰岩。矿石微~中等风化，属坚硬岩石，最终产品为建筑用碎石、砂，经机械破碎、筛分后即可销售。原料的生产流程较为简单：一般分为爆破-采装-碎石-粗、中碎后，不同规格的筛网分级就可获取基础建筑原料所需的各类砂石料。由于矿石易开采，易加工，以其为原料生产的产品质量稳定，且生产过程中无有害成分危及人员、生产设备，所以矿石加工技术性能较好。

2.3.4开采技术条件

2.3.4.1水文地质条件

（1）地形地貌特征

矿区位于云南高原的南缘，总体地势南高、北低。矿区最高点位于矿4西北部山顶，海拔标高1960m，最低点位于矿19南部沟谷，海拔标高1808m，相对高差152m。自然坡度10°~30°，属中山浅切割地貌类型。

（2）地表水

矿区属于红河水系，未见地表河流分布，仅发育季节性冲沟，出露于矿区地势低洼地段，水量随季节性变化较大，旱季多干涸。
（3）含水层特征

按地下水的赋存条件和水力特性，将矿区地下水划分为孔隙水、岩溶水两种类型。

①孔隙水：赋存在近地表处，含水层为第四系松散堆积层，由于评估区内的第四系松散堆积层薄且孔隙较大，地形坡度10°~30°，堆积层难以长久赋存雨水，富水性极弱。对采矿活动影响较小。

②岩溶水：赋存于昆阳群大龙口组（Pt1d）灰岩中，含水层以岩石中的节理裂隙、溶蚀空隙及地下溶洞为地下水的赋存场所及运移通道，水质类型为重碳酸钙型，富水性及透水性取决于节理裂隙、溶蚀空隙的分布与连通情况，具各向异性，富水性中等～强。补给来源于大气降水及孔隙水下渗，沿节理裂隙与溶蚀空隙运移，径流途径较长，水循环较缓慢。

由于矿区开采范围均在当地最低侵蚀基准面及地下水位以上，因此地下水对采矿活动无影响。

（4）构造水文地质

矿区地层呈单斜层状产出，除发育有几组裂隙节理外，未发现其它断裂构造痕迹。对开采影响无威胁性影响。

（5）地下水补给、径流、排泄条件

矿区属中山浅切割地貌类型，所处位置较高，地下水埋藏深。矿区处于山前斜坡地段，大气降雨后地表径流排泄较迅速。地下水补给主要来源于大气降雨下渗，沿岩石中的节理、裂隙径流，其径流方向于矿区外围以斜坡及渗水形式排泄。

（6）矿床充水因素

矿区开采标高（1820~1927）均在当地最低侵蚀基准面（矿区南部岔河标高1310m）以上，地下水埋藏较深，对采矿活动无影响。矿床充水主要来源于大气降雨的下渗，可通过采场边坡及斜坡自然外排。

（7）矿床水文地质类型

矿床为露天开采，矿区内无地表水体及井、泉分布，地下水埋藏较深，对矿床无充水影响；矿床充水为季节性大气降雨的下渗，开采范围内岩溶水可通过采场边坡及斜坡自然排泄。

因此，矿床水文地质条件属以岩溶裂隙含水层水直接充水为主的简单类型。

2.3.4.2工程地质条件

（1）工程地质岩组

依据各类岩（土）的成因、岩体结构类型和坚硬程度，将矿区岩（土）体划分为散体状结构松散岩（土）组I和层状结构坚硬岩组III，现分述如下：

①散体状结构松散岩（土）组I

第四系残坡积层：灰褐色、红褐色，主要由粘性土及碎石土组成，粘性土以可塑状为主，散体结构，工程力学性质较差。

②层状结构坚硬岩组III

昆阳群大龙口组（Pt1d）：灰岩、泥质灰岩夹白云岩、板岩，分布于整个矿区以及外围大部分为地区，为矿区开采矿层。由于节理面的切割，采场边帮在不利组合条件下，易引发边坡小规模滑坡及局部崩塌、掉块隐患。该岩组力学性质较好，稳定性较好。未来矿坑边坡主要由该岩体组成，表层风化带力学强度稍低。

（2）工程地质条件小结

矿体赋存于昆阳群大龙口组（Pt1d）：灰岩、泥质灰岩夹白云岩、板岩，属坚硬岩类工程地质岩组。矿山拟采用露天开采，边坡岩体结构类型为层状坚硬岩类工程地质岩组（III），岩体整体强度相对较高，但随着开采边坡的加高、采空面积的加大，产生小规模岩体失稳的可能性中等~大；爆破震动将加剧垮塌产生。故矿区工程地质条件属以层状坚硬岩类工程地质岩组（III）为主的简单类型。
2.3.4.3环境地质条件

（1）地震

矿区位于扬子准地台川滇台背斜武定-石屏隆断束南缘。矿区处于F1、断层之间，构造较复杂。区内构造与岩浆活动强烈，其中断裂构造具多期活动的特点。

据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2024年版），项目区及评估区抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度0.30g，第二组。据《云南省地质构造及区域稳定性遥感综合调查报告》中云南省地壳稳定性分区图划分，评估区处于地壳稳定性次不稳定区。

（2）区域水环境

矿区的石灰岩矿局部裸露于地表，矿区范围内植被茂密，多为乔木及杂草；破坏地质环境的人类工程活动一般。由于矿区开采标高以上-无大的地表水体，地下水埋藏较深，加之矿区岩石物质成分稳定，有害物质含量少且不易分解，矿山的采矿活动，对矿区水环境的负面影响小。

（3）不良地质现象

矿区地质构造简单，岩石较完整，山体稳定，现状边帮较稳定，不良地质现象不发育。矿山开采引发山体崩塌、滑坡、泥石流的可能性小，导致环境恶化可能性小。矿区内地表未发现岩溶漏斗、岩溶塌陷、溶洞、落水洞等不良地质现象；岩溶对矿山开采的不利影响较小。

（4）地质环境质量类型的确定

未来矿山开采方式为露天开采，矿山开采过程中会形成一定的粉尘污染和对采区植被造成一定的破坏，但易防护。矿区为山区，矿区内无居民居住，矿山开采对居民的扰动较小。矿区内仅发育季节性冲沟，出露于矿区地势低洼地段，水量随季节性变化较大，旱季多干涸。

矿区开采标高（1820m~1927m）均在当地最低侵蚀基准面（矿区南部岔河标高1310m）以上，矿区地下水位埋藏较深。

矿区内矿体及围岩中化学组分稳定，没有影响人体健康的有害元素、放射性元素、有害气体。矿山开采对地表、地下水污染较小。

矿区内目前无现状地质灾害发育，可能诱发的地质灾害对矿区的生产危害性小；岩（矿）体的化学特性相对稳定，无重大污染源，遭受有害元素、有害气体、放射性污染的可能性小。综上所述，矿区环境地质质量中等。

2.3.5开采技术条件小结

（1）矿体最低开采标高高于当地最低侵蚀基准面，地表水对采矿影响小，地下水主要接受大气降水补给，沿裂隙顺地势由高处向低处径流，就近向沟谷或地形低凹处排泄，具就地补给，就地排泄的特点。未来矿山采用露天开采，采场布置呈斜坡状，利于降雨自然排泄，矿区地面自然坡度10~30°，利于排水。矿床水文地质条件属以岩溶裂隙含水层直接充水为主的简单类型。

（2）矿体赋存于昆阳群大龙口组（Pt1d）：灰岩、泥质灰岩夹白云岩、板岩，矿山拟采用露天开采，边坡岩体结构类型为层状坚硬岩类工程地质岩组（III），岩体整体强度相对较高，但局但随着开采边坡的加高、采空面积的加大，产生小规模岩体失稳的可能性中等~大；爆破震动将加剧垮塌产生。故矿区工程地质条件属以层状坚硬岩类工程地质岩组（III）为主的简单类型。

（3）矿区所在地石屏县地震动反应谱特征周期值为0.40，地震动峰值加速度为0.30g，地震基本烈度为Ⅷ度。矿区内目前无现状地质灾害，可能诱发的地质灾害对矿区的生产危害性小；岩（矿）体的化学特性相对稳定，无重大污染源，遭受有害元素、有害气体、放射性污染的可能性小。综上所述，矿区环境地质质量中等。

综上所述，矿床开采技术条件属以环境地质问题为主的中等类型（II-3）。

2.4建设方案概况
本次预评价报告主要依据2024年6月云南德成规划设计有限公司编制的《云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿30万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》，以下项目建设方案均依据该设计中所设计的方案进行描述。

3.定性定量评价

根据企业已提供的云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿有关技术资料和现场调查、类比调查结果，以及设计方案所固有的系统特点，在对该建设项目主要危险因素分析的基础上，遵循突出重点、抓主要环节的原则，按照系统分析中自上而下逐步分解的原理，将整个评价对象首先划分为若干子系统，再将各子系统划分为不同的单元，对复杂的和重要的单元进一步划分为数个子单元，以此确保评价过程的系统性、完整性和针对性。

本报告根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号），并结合该矿山危险、有害因素的性质和主要危险、有害因素的分布情况，划分为8个单元进行评价，见表3.1-1。

表3.1-1  评价单元划分表
	序号
	评价单元划分
	评价方法

	1
	总平面布置单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	2
	开拓运输单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	3
	采剥单元
	露天采场子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)、安全检查表分析法(SCL)

	
	
	穿孔爆破子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法

	
	
	铲装运输子单元
	预先危险性分析法(PHA)

	4
	矿山供配电设施单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	5
	防排水单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	6
	安全管理及其他单元
	预先危险性分析法(PHA)

	7
	重大危险源辨识单元
	/

	8
	重大生产安全事故隐患判定单元
	安全检查表


根据《金属非金属矿山地下矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》，本章节采用安全检查表分析法(SCL)、预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)等评价方法，按划分的评价单元对本项目可能存在的主要危险、有害因素的种类和严重程度进行定性、定量分析和评价。

。
4.安全对策措施建议

4.1各单元安全对策措施建议
。

5.评价结论

5.1主要危险、有害因素评价结果

5.1.1该项目存在的主要危险、有害因素

该项目存在的主要危险、有害因素为：坍塌、滑坡、滚石、泥石流、爆破伤害、物体打击、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电、火灾、容器爆炸、爆破伤害、粉尘、其它伤害等。

5.1.2该项目存在的主要危险、有害因素存在的部位

表5.1-1  矿山主要存在的危险、有害因素分布表
	项目
	序号
	危险因素分类
	可能存在部位
	可能造成的后果

	危险因素
	1
	滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流
	采场边坡
	人员伤亡

	
	2
	爆破伤害
	爆破器材运输、使用、销毁过程、采场穿孔爆破作业
	人员伤亡

	
	3
	物体打击
	采场矿废石搬运、铲装作业工作面等
	人员伤亡

	
	4
	高处坠落
	采场边坡、采矿过程中2m及以上的作业平台等
	人员伤亡

	
	5
	车辆伤害
	运输过程中的各种车辆设备
	人员伤亡

	
	6
	机械伤害
	各种设备引起的机械事故
	人员伤亡、设备损失

	
	7
	容器爆炸
	空压机储气罐等
	人员伤亡、设备损失

	
	8
	火灾
	机械设备及电气设备、线路
	人员伤亡、设备损失

	
	9
	触电、雷电
	各种电气设备及其线路
	人员伤亡、设备损坏

	有害因素
	1
	粉尘
	采场铲装、凿岩工作面、矿岩转运作业
	慢性伤害、职业病

	管理因素
	1
	未建立安全生产管理机构或安全生产监督检查不到位
	安全管理过程中，安全生产命令执行过程中
	人员伤亡

	
	2
	未建立安全生产责任制、安全管理制度及操作规程，或者不健全
	
	

	
	3
	特种作业人员未取证上岗
	
	

	
	4
	矿山相关专业技术人员缺失
	
	

	
	5
	违章指挥、违章操作
	
	


5.1.3该项目应重点防范的危险、有害因素

该项目应重点防范以下危险因素：边坡失稳(滑坡)、爆破伤害、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电及边坡滑坡、坍塌及泥石流。

5.2该项目应重视的安全对策措施建议

。

5.3安全预评价结论

评价组根据对评价项目的现场调查和相关资料的分析，完成了项目主要危险、有害因素的辨识和分析，对项目进行了较为科学合理的单元划分，并按照所选择的评价方法，对项目中存在的危险、有害因素进行了全面的定性评价，提出了合理可行的安全对策措施。

按照评价要求和各单元的分析评价结论，对云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿30万t/a露天采矿工程建设项目形成以下预评价结论：

1.云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿30万t/a露天采矿工程建设项目证照齐全、有效，建设项目建设程序合法。

2.云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿30万t/a露天采矿工程建设项目的选址合理，符合有关法律、法规、标准和规程的规定。

3.《云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿30万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》方案中的工艺设计总体上符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)等有关规定，露天开采各工艺参数符合相关规范要求。

4.项目中虽然存在滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流、爆破伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电、粉尘、其它伤害等潜在的危险和有害因素，但在项目建设施工和生产过程中，通过落实设计方案中的安全对策措施和本次安全预评价报告补充的安全对策措施，切实针对项目中危险、有害因素对设计和生产设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，即可为满足该项目安全生产的要求奠定基础，该项目潜在的危险、有害因素能得到控制，在可接受的范围内。

经评价认为：云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿30万t/a露天采矿工程建设方案从安全生产角度符合国家相关法律、法规、规章、标准和规范的要求。

在今后的设计、施工和生产过程中，建设单位应按有关法规和标准的要求，认真落实各项安全措施和预防手段，确保该建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。根据本安全预评价报告中提出的安全对策措施，该建设项目应在下一步安全设施设计中进行完善与补充，以保证该建设项目建成投产后能安全运行。

6.附件及附图

6.1附件
附件1：安全预评价委托书

附件2：提供材料真实性承诺书

附件3：营业执照

附件4：采矿许可证

附件5：原安全生产许可证

附件6：关于《云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿地质勘查报告》矿产资源储量评审备案证明及评审意见书

附件7：责令限期整改指令书及处罚决定书
附件8：《云南省滇中引水工程有限公司云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿30万t/a露天采矿工程（一期）安全设施设计》扉页、资质
附件9：《云南省滇中引水工程有限公司云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿30万t/a露天采矿工程（二期）安全设施设计》扉页、资质
附件10：《云南省石屏县龙朋镇邑他得建筑石料用石灰岩矿30万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》资质、扉页

6.2附图

附图1：地质地形及矿区范围图

附图2：开采现状及设计露天境界图

附图3：总平面布置图

附图4：开采终了图

附图5：防排水系统图

附件6：供配电系统图
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