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前  言

随着我国法制化的日趋健全和完善，安全生产监督管理体系也逐步向科学化、规范化、制度化发展，安全评价作为现代先进安全生产管理模式的主要内容之一越来越受到重视。“安全第一、预防为主、综合治理”是我们党和国家始终坚持不渝的安全生产方针，开展安全评价正是突出“安全第一”，体现“预防为主、综合治理”的一项重要工作，是安全生产方针在企业安全生产中的具体体现。安全评价不仅能有效地提高企业和生产设备的本质安全程度，而且可以为各级应急管理部门的监督检查和决策提供有力的技术支撑。

玉龙县金江石厂于2020年12月15日取得转型升级后的采矿许可证，采矿许可证证号：C5307212011117130119814，采矿权人：玉龙县金江石厂，矿山名称：玉龙县金江石厂建筑材料用灰岩矿，生产规模：30万t/a；矿区面积为0.1111km2；开采深度2761m～2706m，有效期限为壹拾年2020年12月15日－2030年12月15日。

2023年矿山因采矿权转让，采矿权人由玉龙县金江石厂（转让方）变更为玉龙县鼎瑞建材有限责任公司（受让方），变更采矿权人后，矿山于2023年6月7日取得新的采矿许可证，采矿许可证证号C5307212011117130119814，采矿权人：玉龙县鼎瑞建材有限责任公司，地址：云南省丽江市玉龙纳西族自治县黄山街道华荣居D8幢D-8号，矿山名称：玉龙县金江石厂建筑材料用灰岩矿，经济类型：有限责任公司，开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，证载生产规模：30.00万t/a（根据投资项目备案证建设规模，设计开采规模确定为50.00万t/a），矿区面积：0.1110km2，开采深度2761m～2706m，有效期限：柒年零陆月，2023年6月14日－2030年12月15日。

根据《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安监局令20号，第78号修改）、《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，第653号修订）、《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《安全预评价导则》（AQ8002-2007）等国家相关法律法规标准和规定，2024年12月受玉龙县鼎瑞建材有限责任公司的委托，辽宁诺诚安全科技有限公司承担了玉龙县鼎瑞建材有限责任公司玉龙县金江石厂建筑材料用灰岩矿50万t/a露天采矿工程建设项目进行安全预评价。

在接受玉龙县鼎瑞建材有限责任公司的委托之后，我公司立即组成安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作。在系统调查分析的基础上，对照国家或行业有关安全法律法规、标准和规范，对该项目初步设计的可行性及项目涉及的危险、有害因素进行了分析评价，采用可靠、适用的评价方法对该矿山进行安全预评价，提出了相应的安全对策措施，得出了评价结论。依据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）的要求编制《玉龙县鼎瑞建材有限责任公司玉龙县金江石厂建筑材料用灰岩矿50万t/a露天采矿工程安全预评价》。

在本项目的安全预评价过程中得到了玉龙县鼎瑞建材有限责任公司等有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢。
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1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围

1.1.1评价对象

根据《玉龙县金江石厂建筑材料用灰岩矿50万t/年露天采矿工程初步设计（代可研）》和《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）等有关法律法规的规定，本次评价对象为玉龙县鼎瑞建材有限责任公司玉龙县金江石厂建筑材料用灰岩矿50万t/a露天采矿工程。

1.1.2评价范围

本次安全预评价的空间范围与初步设计（代可研）的设计范围一致。
1.1.2.2 项目系统范围

本次安全预评价根据《玉龙县金江石厂建筑材料用灰岩矿50万t/年露天采矿工程初步设计（代可研）》确定的露天开采系统开展评价工作。评价工作以露天开采生产工艺为主线，以安全设施（包括基本安全设施和专用安全设施）为重点的安全评价。

本次安全预评价范围包括玉龙县金江石厂建筑材料用灰岩矿50万t/年露天采矿工程的总平面布置、开拓运输、采剥工艺、供配电、防排水等方面的安全设施及安全管理。

说明：凡涉及本工程的外部运输安全、加油系统、破碎系统、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。
1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1 国家法律

《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令第十八号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，自1986年10月1日起施行；根据1996年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国矿产资源法〉的决定》第一次修正；根据2009年08月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》第二次修正）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，1992年11月7日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，自1993年5月1日起施行；1992年11月7日中华人民共和国主席令第六十五号公布；根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》修正）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，自1995年1月1日起施行；1994年7月5日中华人民共和国主席令第二十八号公布；2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过；1998年4月29日中华人民共和国主席令第四号公布；2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订；2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》修正；2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改《中华人民共和国道路交通安全法》等八部法律修订，自2021年4月29日起施行）；

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号，2014年12月1日起施行；中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；
《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过　2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日起施行）。
1.2.1.2 行政法规

《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（国务院令第152号，1994年3月26日施行）；

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，2004年2月1日施行）；

《地质灾害防治条例》（国务院令第394号，2004年3月1日施行）；

《民用爆炸物品安全管理条例》（2006年5月10日国务院令第466号公布，国务院令第653号修正，自2014年7月29日施行）；

《工伤保险条例》（国务院令第375号，国务院令第586号第一次修订，2011年1月1日施行）；

《公路安全保护条例》（国务院令第593号发布，2011年7月1日施行）；

《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日<国务院关于修改（电力设施保护条例）的决定>第一次修订，根据2011年1月8日<国务院关于废止和修改部分行政法规的决定> 第二次修订）；

《安全生产许可证条例》（国务院令第397号，国务院令第653号第二次修订，2014年7月29日施行）；

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。

1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（原国家劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

《电力设施保护条例实施细则》（1999年3月18日国家经贸委、公安部令第8号公布，自1999年3月18日起施行；2011年6月30日国家发展改革委令第10号第一次修订，2024年1月4日国家发展改革委令第11号第二次修订，自2024年3月1日起施行）；

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年7月19日实施）；

《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（原安监总管一[2013]101号，2013年9月6日起施行）；

《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（原安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监管总局令[2011]第36号，原国家安全生产监管总局令2015年第77号第一次修订，2015年5月1日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全监管总局令第20号，原国家安全生产监管总局令第78号第一次修订，2015年7月1日实施）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全监管总局令第75号，2015年7月1日实施）；

《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号，原国家安全生产监管总局令第80号第二次修订，2015年7月1日实施）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监管总局令第80号第二次修订，2015年7月1日实施）；

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第30号，原国家安全监管总局令第80号第二修正，2015年7月1日实施）；

《用人单位劳动防护用品管理规范》（原安监总厅安健〔2015〕124号，原安监总厅安健〔2018〕3号修订，2018年1月15日实施）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（原安监总管一〔2016〕49号，2016年5月30日实施）；

《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号，2017年10月10日实施）；

《国家安全监管总局保监会财政部关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（原安监总办〔2017〕140号，2018年1月1日施行）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第88号，应急管理部令第2号，第一次修订，2019年9月1日实施）；

《应急管理部关于进一步做好安全生产责任保险工作的紧急通知》（应急〔2021〕61号，2021年9月7日实施）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日施行）；

《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年9月15日施行）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日施行）；

《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日）；

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日实施）；

国家矿山安全监察局关于印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》的通知（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；
《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）；
《国家矿山安全监察局关于印发《“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案》的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月14日）；
《国家矿山安全监察局关于加强汛期矿山安全防范工作的通知》（矿安〔2024〕75号，2024年7月16日）；
《矿山救援规程》（2024年4月28日应急管理部令第16号公布，自2024年7月1日起施行）。

1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省安全生产监督管理局关于进一步加强非煤矿山和尾矿库安全生产行政许可工作的通知》（原云安监管〔2009〕35号）；

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省第十届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正，2024年11月28日云南省十四届人大常委会第十三次会议通过《云南省电力设施保护条例》修订）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，2015年5月29日实施）；

《云南省安全生产监督管理局关于进一步加强安全评价监管工作的通知》（原云安监管〔2016〕48号）；
《云南省安全生产监督管理局关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知》（原云南省安全生产监督管理局，2016年3月21日）；
《云南省安全生产监督管理局关于调整下放非煤矿山安全生产行政许可事项的通知》（原云安监管[2017]2号，2017年1月23日施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告（第63号）2017年11月30日云南省第十二届人大常委会第三十八次会议修订，2018年1月1日起正式施行）；

《云南省安全生产委员会关于建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（云安[2021]3号，2021年3月18日）；
《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；

《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）；

《云南省安全生产委员会办公室关于印发云南省非煤矿山安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）的通知》（云安办[2024]14号，2024年3月1日发布）；
《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日颁布）。

1.2.2 标准规范

《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日实施）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日实施）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日实施）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日实施）；

《安全预评价导则》（AQ8002-2007，2007年4月1日实施）；
《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008，2009年10月1日实施）；

《高处作业分级》（GB/T 3608-2008，2009年6月1日实施）；

《矿山安全标志》（GB/T 14161-2008，2009年10月1日实施）；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008，2009年10月1日实施）；

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，2011年5月1日实施）；
《电气设备安全设计导则》（GB/T 25295-2010，2011年5月1日实施）；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日实施）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011，2012年6月1日实施）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日实施）；

《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013，2014年6月1日实施）；

《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013，2014年7月1日实施）；

《防洪标准》（GB50201-2014，2015年5月1日实施）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014，2015年5月1日实施）；

《爆破安全规程》（GB 6722-2014，2015年07月01日实施）；

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》（AQ2056-2016，2017年3月1日实施）；
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018]，2018年10月1日实施）；

《用电安全导则》（GB/T 13869-2017；2018年7月1日实施）；
《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018，2019年3月1日起实施）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018/ISO 14120：2015；2019年7月1日实施）；

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日实施）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日实施）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日实施）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日实施）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021，2021年12月01日实施）；
《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2021年9月1日实施）；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日实施）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，2022年1月1日实施）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022，2022年10月01日实施）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T 23821-2022，2022年12月1日实施）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T2063-2018，2018年12月1日实施）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（KA/T2075-2019，2020年2月1日实施）；

《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022，
2023年06月01日实施）；

《非煤矿山建设项目安全设施设计编写提纲 第2部分：金属非金属露天矿山建设项目安全设施设计编写提纲》（KA/T 20.2-2024，2024年04月07日实施）；
《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》（KA/T 22.1-2024，2024年11月1日实施）；
《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024，2024年11月1日实施）；

《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010，2024年8月1日实施）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023，2025年01月01日实施）。
1.2.3建设项目合法性文件

营业执照（统一社会信用代码：91530721MAC6G2MX75）；

采矿许可证（证号：C5307212011117130119814）；

云南省固定资产投资项目备案证。
1.2.4建设项目技术文件

《云南省玉龙县金江石厂建筑材料用灰岩矿地质勘查报告（2020年）》（玉龙县金江石厂，2020年2月）；

《玉龙县金江石厂建筑材料用灰岩矿50万t/年露天采矿工程初步设计（代可研）》（云南中林规划设计有限公司，2024年11月）。

1.2.5其它评价依据

安全预评价委托书；

提供资料真实性承诺书；

《采矿工程设计手册》，煤炭工业出版社，2003；

《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001；

《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况

2.1.1建设单位简介

玉龙县金江石厂建筑材料用灰岩矿采矿权人为玉龙县鼎瑞建材有限责任公司，公司成立于2023年1月11日，是一家有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为杨四凤。矿山于2023年6月7日取得最新采矿许可证，生产规模30万t/a，矿区面积：0.1110km2，开采深度2761m～2706m；矿区范围由4个拐点圈定，开采矿种为建筑石料用灰岩，有效期为2023年6月14日－2030年12月15日。

2.1.2项目背景

XX。

2.1.3矿区地理位置及交通

XX。

XX
图2.1-1  交通位置图

2.1.4矿权设置
XX。

XX
图2.1-2  矿界关系图
2.1.5矿山周边情况

XX。
XX
图2.1-3  周边环境卫星图

XX。
2.2自然环境概况

矿区总体地势为中部高，四周低，呈北东南西走向，切割较浅的山脊地貌。矿区地面自然坡度15～25°，局部稍陡，地表植被有少量灌木，植被覆盖低率。

矿区内无长年性水流，无泉点，矿区属长江流域金沙江水系。当地最低侵蚀基准面为位于矿区东部约3.5km的吉乐水库，标高为2480m。矿区内矿体开采标高为2761m～2706m，最低开采标高高于当地最低侵蚀基准面226m，有利于地下水的排泄。
本区属低纬暖温带季风气候，立体气候极为明显，因地势高差及多种地貌的影响，对光、热、水等气候因素均起再分配的作用，而形成典型的垂直气候。其特点是：冬春干旱，夏秋多雨。其垂直差异是：高温冷、中温凉、低于热；水平差异是：南部热旱，北部温湿。年平均气温16.2°，最热月平均气温19℃，最冷月平均气温6℃，日照时数2401.7小时，日照百分率为55%，无霜期200天，降水多在夏秋，多年平均降雨量为910mm，其中雨季（5～10月）降水量占全年降水量的93.4%，相对湿度70%。

根据1:400万《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010），矿区地震动峰值加速度0.30g，抗震设防烈度为8度，设计地震分组为第一组。

矿区南部有村庄分布，主要聚居有纳西、白、汉等民族，居住较集中。经济收入主要靠农业生产，以种植油菜，土豆为主，农村富余劳动力资源丰富，经济不发达，村民收入较低。该石料厂的开发可吸纳部分农村剩余劳动力，带动农村经济发展。勘查区交通方便，移动通讯也覆盖全区，矿山为改造升级矿山，目前水、电均已引入，可满足矿山设计和建设。
2.3建设项目地质概况

本评价报告的地质概况依据玉龙县金江石厂2020年02月提交的《云南省玉龙县金江石厂建筑材料用灰岩矿地质勘查报告（2020年）》进行叙述。

2.3.1区域地质概况

矿区大地构造上位于扬子准地台－盐源丽江台缘拗褶带－丽江台缘拗褶区，太安－昔腊坪东西向隆起带西侧，玉龙雪山窿起区南侧，滇藏歹字型构造体系太安区，详见图2.3-1。

XX
图2.3-1  大地构造位置图

2.3.5开采技术条件

2.3.5.1水文地质条件
1.概况

矿区属金沙江水系，矿区内无长年性水流，无泉点。当地最低侵蚀基准面为位于矿区东方向约3.5km的吉乐水库，标高为2480m，矿体开采标高为2761m～2706m，最低开采标高高于当地最低侵蚀基准面226m，属构造剥蚀中山地貌，矿区地面自然坡度15°～25°，局部稍陡，地表植被有少量灌木，植被覆盖低率。

本区属低纬暖温带季风气候，立体气候极为明显，因地势高差及多种地貌的影响，对光、热、水等气候因素均起再分配的作用，而形成典型的垂直气候。其特点是：冬春干旱，夏秋多雨。其垂直差异是：高温冷、中温凉、低于热；水平差异是：南部热旱，北部温湿。年平均气温16.2℃，最热月平均气温19℃，最冷月平均气温6℃，日照时数2401.7小时，日照百分率为55%，无霜期200天，降水多在夏秋，多年平均降雨量为910mm，其中雨季（5～10月）降水量占全年降水量的93.4%，相对湿度70%。

2.含（隔）水层

含水层为中生界三叠系中统北衙组中段（T2b2）白云质灰岩，区域富水性强，地下水位埋藏较深，矿区位于地下水补给径流区域，矿区矿层不含水。

3.矿区水文地质条件预测分析

矿区设计开采方式为露天开采，拟最低开采标高2706m，位于当地最低侵蚀基准面（2480m）以上，矿区主要充水水源为大气降水。由于地形有利于自然疏干排水，开采设计时只要注意排水方向，通过排水沟将充水水源排除坑外，对矿体开采不会造成影响。开采过程中合理布置采切面，使充水水源利用自然疏干排水，则不会造成矿坑涌水而影响生产。

矿区无常年性溪沟水，区内水资源匮乏，因此需建蓄水池及雨季拦截地表水储蓄，方能满足矿石加工用水的需要。

矿区含水层主要为碳酸盐岩类裂隙水，开采活动破坏地下水位线，造成岩溶塌陷的可能性较小。

根据上述条件及相关规范，矿区水文地质条件为以碳酸盐岩类裂隙水为主的简单类型。
2.3.5.2工程地质条件
1.工程地质岩组

矿体位于中生界三叠系中统北衙组中段（T2b2）地层中，根据矿区出露地层，按其岩性组合，结构特征和力学强度，矿区岩体为硬质岩组（I类岩石）。矿体呈层状产出，矿区岩性为灰色中厚层－块状白云质灰岩，岩石呈中等－微风化状。

矿山采用露天开采方式，采场边坡为岩质边坡。在采矿过程中，应严格按照开采边坡角≤60°进行开采，若采矿过程中边坡角较大或边坡较高时，应及时进行削坡减载及分台开采，加强边坡稳定性监测，防止岩块坠落及坍塌。

矿山工程地质条件属简单类型。

2.岩石物理学性质

矿石孔隙比为0.005，孔隙率为0.5，含水率0.08%，浸水抗压强度为110.44～119.89MPa，平均湿抗压115.13MPa，综合评价为为质量较好的建筑石料。

3.构造工程地质特征

经本次调查矿区内无断裂通过，受区域近南北向构造的影响，今后矿山建设中采矿、修公路，不可避免会破坏现有自然应力平衡条件，形成陡坎、高大边坡等不稳定地质体。在长时间降雨或暴雨的激发下，易产生坍塌、滑坡等地质灾害。

4.工程地质条件现状评价

受区域构造影响，矿区岩石破碎，节理裂隙发育。上覆第四系残坡积层松散岩类岩组较薄，据实地调查，矿区东部边坡破碎。对今后的生产活动有较大的影响。

5.工程地质条件预测分析

矿区拟开采矿体位于山坡上，地质构造简单，地层单一。主要地层岩性由深灰色白云质灰岩及泥质灰岩组成。呈块状结构，完整性一般，岩土工程地质条件简单。部分边坡由第四系残坡积层腐植土、碎石、粘土等松散岩类岩组和极碎裂散体结构岩组构成。结构疏松，开采过程中及开采后稳定性较差，易出现小型滑坡、坍塌等不良工程地质现象。

在今后的开采过程中一定要自上而下分台阶开采，采场工作面边坡是采场应重视的工程地质问题，采场最终边坡角不宜大于60°，开采台阶高不宜大于10m，合理布设开采坡高、坡角，及时清除采矿过程中产生的废土、废石，及时处理工作面上的危石，开采中遇到不利斜坡稳定的软弱结构面及时采取防治措施。

为确保矿山安全，在生产时要注意对自然边坡加强检查，对崩塌面及危险转石进行监控，划分危险区及安全区，人员设备尽量不在危险区作业，防止崩塌事故发生。

矿区工程地质勘查类型属以坚硬块状灰岩为主的简单类型。
2.3.5.3环境地质条件
1.区域稳定性评价

矿区地处我国西部南北地震带南端，在强震频发的中甸一大理地震带内，川滇歹字型与南北向构造带的复合部位，是地壳运动剧烈、构造形态复杂、构造地震活动频繁的地区，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306- 2015）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年修订），矿区地震动峰值加速度0.30g，抗震设防烈度为8度，设计地震分组为第一组。

2.环境地质对矿山开采的影响

经实地调查，矿区整体地形南高北低，为构造剥蚀中山地貌，矿区附近最高点为矿区东南部山顶，海拔标高2763.5m，矿区地面自然坡度15～32°，局部稍陡。矿区前期开采形成的采空区规模较大，未来开采过程中应加强防治工作，制定应急实施方案。

3.矿山开采对环境地质的影响

矿山开采过程中易产生噪声和粉尘，对当地生态环境有一定影响，但因距村庄较远，其影响较轻。

矿山开采炸石易产生较多飞石，对矿区公路过往车辆、行人安全构成一定威胁，危害性中等，危险性中等。

矿山开采过程中可能产生少量废水和生活垃圾，对周围环境造成一定污染，需对垃圾、污水集中处理后排放，因量少，危害性较轻，危险性较轻。

矿山开采过程中爆破作业严格按《爆破安全规程》执行。圈定大于300m的爆破警戒范围，设置醒目警示标志，确保公路过往车辆、行人安全，严禁大药量敞开式爆破。

矿区环境地质属次生环境地质问题为主的中等类型。
2.4建设方案概况

本次预评价报告主要依据2024年11月云南中林规划设计有限公司编制的《玉龙县金江石厂建筑材料用灰岩矿50万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》，以下项目建设方案均依据该设计中所设计的方案进行描述。

2.4.1矿山现状

XX。

3.定性定量评价

根据玉龙县鼎瑞建材有限责任公司玉龙县金江石厂建筑材料用灰岩矿50万t/年露天采矿工程初步设计（代可研）已提供的有关技术资料和现场调查、类比调查结果，以及设计方案所固有的系统特点，在对该建设项目主要危险因素分析的基础上，遵循突出重点、抓主要环节的原则，按照系统分析中自上而下逐步分解的原理，将整个评价对象首先划分为若干子系统，再将各子系统划分为不同的单元，对复杂的和重要的单元进一步划分为数个子单元，以此确保评价过程的系统性、完整性和针对性。

本报告根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号），并结合该矿山危险、有害因素的性质和主要危险、有害因素的分布情况，划分为7个单元进行评价，见表3.1。

表3.1  评价单元划分表
	序号
	评价单元划分
	评价方法

	1
	总平面布置单元
	预先危险性分析法（PHA）、安全检查表

	2
	开拓运输单元
	预先危险性分析法（PHA）、安全检查表

	3
	采剥单元
	露天采场子单元
	预先危险性分析法（PHA）、鱼刺图分析法、事故树分析法（FTA）、安全检查表分析法（SCL）

	
	
	穿孔爆破子单元
	预先危险性分析法（PHA）、鱼刺图分析法

	
	
	铲装运输子单元
	预先危险性分析法（PHA）

	4
	矿山供配电设施单元
	预先危险性分析法（PHA）、安全检查表

	5
	防排水单元
	预先危险性分析法（PHA）、安全检查表

	6
	安全管理及其他单元
	预先危险性分析法（PHA）

	7
	重大危险源辨识单元
	/


根据《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》，本章节采用安全检查表分析法（SCL）、预先危险性分析法（PHA）、鱼刺图分析法、事故树分析法（FTA）等评价方法，按划分的评价单元对本项目可能存在的主要危险、有害因素的种类和严重程度进行定性、定量分析和评价。

3.1总平面布置单元

3.1.1总平面布置主要危险、有害因素辨识

1.滑坡、坍塌

在开采过程中，未按矿山设计要求进行开采而发生设施破坏和伤亡事故。针对本项目设计产生坍塌的原因有：
（1）采场剥采作业过程中，若开采中台阶坡面高陡，台阶高度过高，再加上矿岩构造、自然环境、地形地貌等固有因素的制约，边坡坍塌可能会影响到生产场地。

（2）在露采过程中，随着台阶的推进，受构造影响可能会产生局部塌方；露天开采结束后形成的最终边坡也可能产生局部塌方，边坡岩石也可能出现塌落移动现象，特别是暴雨季节有发生滑坡的可能。

（3）未按设计要求布置矿山防排水设施或损坏失效，导致边坡冲刷、失稳垮塌，因而造成的人员伤害和设备、设施损坏。
（4）场地道路的开挖边坡陡、缺乏有效支护。

（5）在生产过程中使岩体受到某种条件的影响，破坏了岩体原有的稳定，从而导致坍塌事故的发生。

2.触电

电气设备设施布局不当，如电力线架设、变压器的安装、配电房的设置等会发生触电事故。针对本项目设计来辨识发生触电事故的原因有：

（1）矿山设备设施位于引雷区；

（2）雷暴时人员位于山脊、大树等引雷设施下；

（3）电力设施设备布局在人员易触及的地方；

（4）电力线路的架设高度及线路布局走向不合理；

（5）配电室未设置防雷接地设施。

3.火灾

矿山材料工具房储存有可燃易燃物品，机修车间动火作业管理不善，配电室产生漏电等会导致火星产生，火源管理不善，会引发火灾事故。针对本项目设计来辨识发生火灾事故的原因有：

（1）建筑的消防距离不满足消防安全要求；

（2）未配置灭火器或灭火器放置地点、消防水池布局不当。

4.车辆伤害

矿山的运输道路布局不当，会导致车辆伤害事故。针对本项目设计来辨识发生车辆伤害事故的原因有：

（1）矿区道路布局在坡度较大的地段。

（2）矿区道路布局的转弯半径小，不能满足车辆转弯要求。

（3）在运行过程中，由于路面窄、行车速度快、在行至弯道、运输车辆通过下方与公路的交叉路口时，易发生翻车、挤伤、撞坏设备等事故。

5.不良工程地质

矿区构造不发育，外围断裂构造带离矿体较远，对矿体开采无影响。矿区开采矿层节理裂隙较发育，地表风化后形成沟槽，这些不良地质体不同程度地影响着矿山的开采。

6.爆破事故

矿山开采使用爆破作业，矿山相关建构筑物、设施选址不合理可能会导致爆破事故的
发生。

3.1.2总平面布置预先危险性分析（PHA）

根据危险有害因素辨识和分析，对已辨识的危险、有害因素进行PHA分析，鉴别危险产生的原因，预测事故出现对作业人员及生产过程产生的影响，判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。总平面布置预先危险性分析见表3.1-1。

表3.1-1  总平面布置预先危险性分析
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本系统应根据矿区工程地质、环境地质、气象、地形地貌等条件，应避免选址及布置过程中形成滚石、滑坡、泥石流等重大危险因素，对选址特殊，且条件限制的设施，应根据危险因素的诱发事故条件，采取措施，加以消除、预防和减弱；对运输可能造成的车辆伤害也应引起重视，加强预防和管理。

3.1.3厂址选择安全检查表

根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）中的相关内容对该项目厂址选择进行对照检查。检查表见表3.1-2。

表3.1-2  厂址选择安全检查表
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3.1.4总平面布置安全检查表

根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）及《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）中的相关内容从总平面布置方面对该项目进行检查，见表3.1-3。

表3.1-3  总平面布置安全检查表
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3.1.5厂址及总平面布置设计方案评述

矿区东北面938m处有玉龙县吉余砂石料厂，矿区东面413m处有玉龙县太安乡金星石料加工厂，矿区西面812m处有玉龙县太安砂石厂，矿区北面有一条云南电网有限责任公司丽江供电局所属35kV白拉Ⅰ回线并网高压线经过，该高压线与矿权边界最小水平距离为333m，矿权边界与该高压线电塔（40#）最小水平距离为340m。矿区西面有一条云南电网有限责任公司丽江供电局所属500kV建太甲线并网高压线经过，该高压线与矿权边界最小水平距离为359m），矿权边界与该高压线电塔（64#）最小水平距离为385m。爆破振动安全距离为106m，爆破飞石安全距离为85.5m，安全距离满足要求，依设计要求的距离派出警戒人员，爆破开始前所有人员必须及时撤离到安全警戒线以外的安全地区，矿山承诺加强采场安全管理，严格遵守相关法律法规，采用控制爆破等措施，减少爆破飞石等对周边的影响。在设计方案中的厂址选址及总平面布置符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）及《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）等规范要求。

3.2 开拓运输单元

3.2.1开拓运输单元主要危险、有害因素辨识

开拓运输单元存在的主要危险有害因素有：车辆伤害、机械伤害、爆破伤害，火药爆破、高处坠落、物体打击等。

1.车辆伤害

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。

场内运输、装载设备有故障、操作失误或指挥不当，有造成车辆伤害的危险；矿山使用汽车进行运输，由于驾驶员违章驾驶等造成车辆伤害。车辆伤害在本项目中包括汽车、装载机、挖掘机等车辆在公路运输过程中的伤害。

（1）露天铲装运输过程中，由于违章载人、违章作业或作业场地狭窄而导致人员坠落或铲装设备倾翻引发的伤亡事故。

（2）车辆在行驶过程中，由于道路坡陡弯急、行车速度快、车辆故障、制动失灵、信号标志缺失、运输线路及路面不合理、道路局部坍塌、下沉、路况质量差、狭窄、路不平、雨季冲刷严重等，易发生翻车、撞坏设备和撞伤人员等车辆伤害事故。

（3）疲劳驾驶、无证驾驶等违章作业。

（4）雨天车辆行驶未采取防滑措施（如采用防滑链等）。

（5）卸载点未设置车挡或形成反坡，易发生卸载车辆倾翻、坠落，导致人员伤害、车辆损坏等。

（6）台阶作业平台宽度不够，平台边缘矿岩松软，不稳固，铲装设备沿平台边缘行驶作业，易造成设备倾翻，坠落，导致人员伤害和设备损坏。

2.机械伤害

机械伤害是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。

矿山造成的机械伤害事故，主要是由于人的违章指挥、违章操作造成的。常见的因素有：

（1）穿戴不符合安全规定的服装进行操作；

（2）违章操作；

（3）机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

（4）操作过程中衣物、头发、工具进入运转机械导致身体被运动机械拖带伤害；

（5）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

（6）在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

（7）在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；

（8）设备设施设计、选型不合理或安装存在缺陷；

（9）设备设施没有按规定进行维护或特种设备没有定期检测检验；

（10）安全管理上存在不足。

3.爆破伤害

爆破伤害是指爆破作业中发生的伤亡事故。

在运输道路施工过程中爆破时，未按《爆破安全规程》的规定进行爆破，不严格按照设计进行布孔（凿岩）、装药、连线和起爆，或者爆破人员未经培训无证上岗，打残眼、使用的爆破器材质量不合格或已过期，产生拒爆、早爆、延爆等违章作业现象发生或警戒不严，有可能导致爆破伤害发生。

（1）引起爆破伤害事故的原因：

①装药工艺不合理或违章作业；

②起爆工艺不合理或违章作业；

③未圈定爆破警戒或警戒不到位；

④人员没有撤离到安全区域就起爆；

⑤爆破时使用不合格的雷管或导爆管；

⑥采用质量不合格或过期的爆破器材，发生拒爆、早爆、延爆；

⑦其他违章作业；

⑧无爆破设计或设计不当等；

⑨爆破作业后，没有检查或检查不彻底，没有清除未爆破的残余炸药和雷管。

（2）容易发生爆破伤害事故的场所：

①爆破作业点；

②爆破作业时的道路运输系统；

③爆破后的道路；

④起爆药包加工点等；

⑤瞎炮处理过程中。

4.火药爆炸

火药爆炸是指炸药及其制品存储、使用过程中发生的爆炸事故，本项目只涉及炸药在使用、存储中发生的爆炸事故。引起火药爆炸的主要原因：

（1）炸药控制不合格；炸药质量不合格；

（2）炸药储存点、现场加工管理不规范；

（3）炸药运输过程中遇到明火、高温物体；

（4）炸药运输过程中强烈振动或摩擦或受到撞击；

（5）炸药、雷管混装、混运；

（6）运送炸药过程中出现意外情况等；

（7）雷击引发的火药爆炸；

（8）静电感应引起的火药爆炸。

可能存在部位：爆破器材现场存放点，爆破使用点等。
5.高处坠落

高处坠落是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故。

该项目高处坠落主要存在于各类相对于坠落基准面2m及以上的作业平台等处，易发生高处坠落伤亡事故。

造成高处坠落的主要因素有：

（1）采场工作平台宽度不足，平台边沿矿岩松散、不稳固，设备在平台边缘作业，导致设备坠落、倾翻造成人员伤害、设备损坏。

（2）因采场危险区域内、采场顶部等未设置安全警示标志，外来人员、牲畜进入采场上部危险区域； 

（3）高处作业未制定作业规程，现场安全管理不到位；

（4）高处作业时安全防护设施损坏或高处作业时无人监护或主观判断失误等；

（5）作业人员疏忽大意，疲劳过度。

6.物体打击

物体打击是指物体在重力或其它外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故。

造成物体打击伤害的原因多种多样，主要有：

（1）铲装作业过程中，铲装设备操作失误或违章作业；铲装作业时铲斗经过自卸汽车驾驶室，矿岩掉落；在边坡、挖掘半径内坐卧、停留；

（2）人员在工作地点下部的道路停留或通过；

（3）安全帽等劳保用品穿戴不齐等；

（4）上、下台阶同时作业，上部台阶坠物及滚石对下部台阶作业人员造成伤害。

3.2.2预先危险性分析

表3.2-1  开拓运输单元预先危险性分析表
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3.2.3安全检查表

依据《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）及《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的相关条款对建设项目设计中的开拓运输进行安全检查，见表3.2-2。

表3.2-2  开拓运输安全检查表
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3.3 采剥单元

3.3.1采场子单元

3.3.1.1露天矿边坡主要危险、有害因素辨识

露天矿边坡的危险主要是边坡的滑坡，其次是边坡表面上孤石的崩落以及边坡滚石。泥石流也是一个危害因素。对于本项目来讲，滑坡、崩落、滚石是边坡的主要危害。陡、高的边坡固然能使矿山得到较高的经济效益，但由此带来的风险也不可忽视，边坡失稳引起滑坡，轻则会招致设备损失、采场道路破坏，重则引起人员伤亡，严重影响矿山生产，甚至停产。因而对矿山边坡稳定性必须予以足够的重视。

产生矿山采场边坡滑坡危害的因素很多，主要分为：

地质因素

（1）采石场为露天剥离开采，将形成较高的临空面和陡崖。爆破作业破坏了岩石的应力平衡条件，导致陡崖和临空面失稳，会造成危岩掉块、崩塌等不良灾害，危害施工与运营安全及正常运营。

（2）采矿工程布置不当，造成边坡角过大，使岩体沿不利组合结构面（层理、节理）诱发崩塌。

水的因素

地下水对边坡岩体具有弱化岩体强度的作用，同时过高的地下水对边坡表层岩体产生的浮托力过大，使得边坡体内有效应力过小，这些都不利于边坡的稳定。地表水对边坡的冲刷，增加边坡荷重，对边坡稳定不利。
边坡结构因素

生产台阶过高会引起台阶失稳，产生滑坡、崩落、滚石；整体边坡角度过陡，将产生大型滑坡。

生产因素

挖掘机作业不当，如先挖坡脚，可能造成崩落、落石、滚石。

边坡管理因素

（1）开采作业面设在工程地质或水文地质条件不良的地带或采场上方没有可靠的截流、防洪和排水设施，可能造成暴雨冲刷，产生大块滚落、滑坡、坍方和泥石流等危害；

（2）挂帮矿石的无序开采，边坡靠帮不到位或超挖，要求边坡护坡以及边坡工程治理的没有按要求做或没有做到位；

（3）排弃作业时，没有圈定危险范围，或未设立警戒标志，造成人员误入。

3.3.1.2预先危险性分析（PHA）
采剥单元危险、有害因素有：边坡失稳、滚石、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、爆破伤害（早爆、延爆、拒爆、爆破飞石、爆破冲击波、爆破振动）、其它伤害等。
表3.3-1  露天采场单元预先危险性分析表

XX。
预先危险性分析结论：通过PHA分析，Ⅲ级或Ⅲ级以上是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏。边坡失稳是主要的危险、有害因素，需要采取防范对策措施，其他事故为需要引起重视的危险因素。

3.3.1.3边坡失稳鱼刺图分析

露天开采的主要危险是边坡失稳引起滑坡、坍塌，轻则会导致设备损坏、采场道路损毁，重则引起人员伤亡，严重影响矿山生产，甚至停产。因而对矿山边坡稳定性必须予以足够的重视。

1.边坡失稳事故鱼刺图

XX。
图3.3-1  采场边坡失稳的鱼刺图分析

XX。
1.露天采场边坡滚石事故树

XX。

3.3.1.6边坡高处坠落事故树分析
在露天边坡上进行浮石清理等作业，因作业条件差，安全防护措施不可靠等，极易发生人员高处坠落事故。

XX。
图3.3-4  采场边坡高处坠落死亡（重伤）事故树

1.露天采场边坡高处坠落死亡（重伤）事故树

XX。
3.3.1.7安全检查表

依据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）及的相关条款对设计中设计方案中的采剥工艺进行安全检查，见表3.3-10。

表3.3-10  采剥工艺安全检查表

XX。
3.3.1.8采场结构参数设计方案评述

XX。

3.3.1.9单元小结

设计中设计的露天矿山的台阶高度、台阶坡面角、终了边坡角等参数与所采用的采剥工艺，符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的相关规定。

3.3.2穿孔爆破子单元

3.3.2.1穿孔爆破作业主要危险、有害因素辨识

穿孔工作中，钻机移动过程中的侧翻、作业过程中倾翻；人员操作失误；粉尘超标；无关人员进入作业现场受到伤害。

3.3.2.2预先危险性分析（PHA）
表3.3-11  穿孔爆破单元预先危险性分析表

XX。
通过PHA分析，Ⅲ级或Ⅲ级以上是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏。爆破事故是主要危险有害因素，生产中应积极采取措施加以预防和控制。

3.3.2.3爆破事故鱼刺图分析

XX。

3.3.3铲装运输子单元

3.3.3.1危险、有害因素分析

本单元存在的主要危险、有害因素有：车辆伤害、机械伤害、物体打击、其他伤害。

3.3.3.2预先危险性分析（PHA）
表3.3-13  铲装运输单元预先危险性分析表

XX。
3.3.3.3铲装、运输设备及道路参数设计方案评述

按照矿山露天采场年度采剥作业量及采剥工艺布置的特点并考虑到与运输设备的合理匹配关系，铲装主要采用采用斗容1.6m3挖掘机，矿石、废石运输选用15t的矿用自卸汽车运输。

3.3.3.4单元小结

设计方案对铲装运输方式进行了布置，符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）的相关规定。

3.4 矿山供配电设施单元

本单元存在的主要危险、有害因素有：机械伤害、触电、火灾、职业危害等。

3.4.1预先危险性分析（PHA）

表3.4-1  矿山供配电设施单元预先危险性分析表

XX。
3.4.2触电危险性评价

电气方面的危险有害因素按照电气事故的性质分为：触电（含电击、电伤）、电气火灾和爆炸、雷电等几类，针对本建设项目存在的危险性分析如下：

触电的危险部位分布在：变压器、配电室、值班室的各种电气设备、供电线路、照明线路及照明器具等。

矿山变压器、配电室、值班室内所有用电设备的金属外壳、底座、支架及电缆金属外皮等均应可靠接地，配电室要上锁，专人守护，存在的触电危险性是可接受的。

3.4.3电气火灾和爆炸危险性评价

矿山供电系统中，在变压器、配电室、值班室配备有照明线路和用电器等，存在因漏电、短路、过载、过流引起的过热、电火花、电弧，雷电放电的电弧，静电火花等可能，引起电气线路火灾。

3.4.4雷电危险性评价

雷电危险评价主要是针对项目中建（构）筑物应设置的防雷接地设施而进行的，所采用的方法是根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）等相关标准、规范，检查该项目建（构）筑物、设施的防雷分类、防雷设施措施是否正确。矿山作业人员在雷雨天要注意防雷，不要在树下、电杆下等易发生雷击伤害的地方停留。

3.4.5单元小结

本项目为已有矿山，供配电系统已建成，并投入使用多年，供配电系统运行规范，设计仍利用现有供电系统。
项目设计方案中的供电电源、计算负荷、供电方案、照明、电器安全与防雷接地及电信等按标准规范要求进行了设计，矿山供配电新增安全设施满足安全生产要求。

设计方案对矿山供配电系统进行了设计说明，明确了用电负荷、供电电源、供配电系统等设计内容，符合《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）的相关要求。

3.5 防排水单元

3.5.1预先危险性分析（PHA）

本单元存在的主要危险、有害因素有：泥石流、滚石、滑坡、塌方等。

表3.5-1  防排水单元预先危险性分析表

XX。
3.5.2安全检查表

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）中的相关内容对该项目设计中的防排水单元系统进行对照检查，见表3.5-2。

表3.5-2  防排水单元安全检查表

XX。
3.5.3防排水设计方案评述

XX。
3.5.4单元小结

设计对矿山防排水进行了设计描述，并提出了一些相应安全对策措施建议，基本符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的相关要求。

3.6安全管理及其他单元

3.6.1安全管理危险有害因素

各类事故的发生都与安全生产管理有关，管理的缺失、不到位等安全管理因素一般是导致各类事故发生的间接原因。本单元安全管理的危险有害因素包括：

1.未设置安全管理机构，造成安全管理工作衔接不当、管理空白、专业不全等，从而造成安全管理上的漏洞；

2.未健全和落实安全生产责任制、安全生产管理制度，安全操作规程，容易造成生产过程中责任不落实，任务不明确，工作中无章可循，造成生产次序混乱，诱发各类安全生产事故；

3.矿山未按要求配备相应的工程技术人员、注册安全工程师，造成安全管理不当，从而存在安全管理上的漏洞，诱发各类安全生产事故；

4.矿山对职工的安全教育、培训不完全，造成职工在作业中，因不了解安全责任或安全规定，造成安全生产事故；

5.矿山的安全管理人员及特种作业人员如果未按要求培训取证，安全管理人员和特种作业人员没有相应的操作技术及经验，将导致巨大的安全事故；

6.未编制应急预案，对突发事故无预见性，事故发生后无法及时组织救援，导致事故扩大，造成重大损失。

3.6.2预先危险分析

表3.6-1  安全管理预先危险分析表

XX。
3.6.3安全管理安全检查表分析

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令八十八号）、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）等规定，从安全管理方面对该项目进行检查。检查表见表3.6-2。

表3.6-2安全管理安全检查表

XX。
3.6.4安全管理单元符合性分析评价

根据《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过第三次修正，2021年6月10日中华人民共和国主席令第八十八号公布，自2021年9月1日起施行）的规定，矿山已设置安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员及特种作业人员，建立较为完善的安全生产责任制、管理制度及操作规程；矿山安全管理人员需通过安全生产知识和管理能力考核。企业需为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并且监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

3.6.5单元小结

玉龙县鼎瑞建材有限责任公司已建立相对完整的安全管理体系，建立了安全管理组织机构及人员配置。根据《中华人民共和国安全生产法》、《云南省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》，结合实际，企业应根据生产的发展及建设项目的具体情况，及时完善管理机构职能，加强对从业人员的安全生产教育培训，使员工了解安全生产的重要性，完善安全生产责任制、安全管理制度、安全技术操作规程等工作。矿山未建立安全风险分级管控制度。生产经营单位应当为员工缴费安全生产责任险；尚未指定兼职的应急救援人员，未签订救护协议。
3.7重大危险源辨识单元

3.7.1按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识

生产单元、存储单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，即被定为重大危险源。单元存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少分为以下两种情况：

（1）生产单元、存储单元内存在危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定位重大危险源。

（2）生产单元、存储单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：
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式中：S－辨识指标；

q1，q2……qn－每种危险物质实际存在量，t；

Q1，Q2……Qn－与各危险物质相对应的临界量，t。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，项目涉及的危险化学品的临界量如下表：

表3.7-1  危险化学品的临界量
	化学品品名
	类别
	危险性分类及说明
	临界量

	柴油
	易燃液体
	易燃液体：23℃≤闪点＜60℃的
	5000t


3.7.2重大危险源辨识小结

该矿山在生产过程中只使用0#柴油，不进行生产、加工。柴油的使用量根据设计中，柴油每年消耗量150t，柴油的使用不构成重大危险源。

根据以上条件分析，该项目的设计方案所涉及的生产过程中，不构成重大危险源。

4.安全对策措施建议

4.1各单元安全对策措施建议

XX。

5.评价结论

5.1主要危险、有害因素评价结果

5.1.1该项目存在的主要危险、有害因素

该项目存在的主要危险、有害因素为：坍塌、滑坡、滚石、泥石流、高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、火灾、容器爆炸、爆破伤害、触电、其它伤害等。

5.1.2该项目存在的主要危险、有害因素存在的部位

表5.1-1  矿山主要存在的危险、有害因素分布表
	项目
	序号
	危险因素分类
	可能存在部位
	可能造成的后果

	危险因素
	1
	滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流
	采场边坡
	人员伤亡

	
	2
	爆破伤害
	爆破器材运输、使用、销毁过程、采场穿孔爆破作业
	人员伤亡

	
	3
	物体打击
	采场矿废石搬运、铲装作业工作面等
	人员伤亡

	
	4
	高处坠落
	采场边坡、采矿过程中2m及以上的作业平台等
	人员伤亡

	
	5
	车辆伤害
	运输过程中的各种车辆设备
	人员伤亡

	
	6
	机械伤害
	各种设备引起的机械事故
	人员伤亡、设备损失

	
	7
	容器爆炸
	空压机储气罐等
	人员伤亡、设备损失

	
	8
	触电
	配电室、变压器、采场
	人员伤亡、设备损失

	
	9
	火灾
	机械设备及电气设备、线路
	人员伤亡、设备损失

	
	10
	雷电
	各种电气设备及其线路
	人员伤亡、设备损坏

	
	11
	淹溺
	凹陷采坑等
	人员伤亡

	管理因素
	1
	未建立安全生产管理机构或安全生产监督检查不到位
	安全管理过程中，安全生产命令执行过程中
	人员伤亡

	
	2
	未建立安全生产责任制、安全管理制度及操作规程，或者不健全
	
	

	
	3
	特种作业人员未取证上岗
	
	

	
	4
	职业安全健康管理不完善
	
	

	
	5
	职业安全健康投入不足
	
	

	
	6
	违章指挥、违章操作
	
	


5.2该项目应重点防范的危险、有害因素

该项目应重点防范以下危险因素：边坡失稳（滑坡）、爆破伤害、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、边坡滑坡、坍塌及泥石流。

5.3该项目应重视的安全对策措施建议

XX。

5.4评价结果综述

辽宁诺诚安全科技有限公司本着合法性、科学性、公正性、针对性的评价原则及对工作高度负责的态度，根据《安全生产许可证条例》、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的规定，受企业委托，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《金属非金属矿山安全规程》等国家和地方法律、法规、标准、规范及政策文件的要求，对该项目初步设计报告中设计方案所涉及的总平面布置、开拓运输系统、采剥工艺、矿山供配电、防排水、安全管理等进行了安全预评价。

5.5安全预评价结论

评价组根据对评价项目的现场调查和相关资料的分析，完成了项目主要危险、有害因素的辨识和分析，对项目进行了较为科学合理的单元划分，并按照所选择的评价方法，对项目中存在的危险、有害因素进行了全面的定性评价，提出了合理可行的安全对策措施。

按照评价要求和各单元的分析评价结论，对玉龙县金江石厂建筑材料用灰岩矿50万t/年露天采矿工程建设项目形成以下预评价结论：

1.玉龙县金江石厂建筑材料用灰岩矿50万t/年露天采矿工程建设项目证照齐全、有效，建设项目建设程序合法。

2.玉龙县金江石厂建筑材料用灰岩矿50万t/年露天采矿工程建设项目的总平面布置合理，符合有关法律、法规、标准和规程的规定。

3.《玉龙县金江石厂建筑材料用灰岩矿50万t/年露天采矿工程初步设计（代可研）》方案中的工艺设计总体上符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）等法规的有关规定，露天开采各工艺参数符合相关规范要求。

4.项目中虽然存在滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流、爆破伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、容器爆炸、火灾等其它伤害等潜在的危险和有害因素，但在项目建设施工和生产过程中，通过落实设计方案中的安全对策措施和本次安全预评价报告补充的安全对策措施，切实针对项目中危险、有害因素对设计和生产设施进一步优化和完善，认真落 实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，即可为满足该项目安全生产的要求奠定基础，该项目潜在的危险、有害因素能得到控制，在可接受的范围内。

经评价认为：玉龙县金江石厂建筑材料用灰岩矿50万t/a露天采矿工程建设方案从安全生产角度符合国家相关法律、法规、规章、标准和规范的要求。

在今后的设计、施工和生产过程中，建设单位应按有关法规和标准的要求，认真落实各项安全措施和预防手段，确保该项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。根据本安全预评价报告中提出的安全对策措施，该项目应在下一步安全设施设计中进行完善与补充，以保证该项目建成投产后能安全运行。

6.附件及附图

6.1附件

附件1：安全评价检测检验机构从业告知书；
附件2：安全预评价委托书；

附件3：提供材料真实性承诺书；

附件4：营业执照（统一社会信用代码：91530721MAC6G2MX75）；

附件5：采矿许可证（证号：C5307212011117130119814）；

附件6：云南省固定资产投资项目备案证（备案号[项目代码]：2306-530721-04-05-106259）；

附件7：《云南省玉龙县金江石厂建筑材料用灰岩矿地质勘查报告（2020年）》矿产资源储量评审备案证明（云丽自然资储备字【2020】9号）及评审意见书（丽展华矿评储字【2020】004号）；

附件8：丽江市人民政府办公室关于印发丽江市非煤矿山转型升级实施方案的通知（丽政办发[2016]51号）；

附件9：电力设施保护爆破安全协议；
附件10：《玉龙县金江石厂建筑材料用灰岩矿50万t/年露天采矿工程初步设计（代可研）》扉页、资质。

6.2附图

附图1：矿区范围图及现状平面图

附图2：总平面布置图

附图3：开采终了图

附图4：开采现状及台阶布置剖面图
附图5：防排水系统图

附图6：供配电系统图
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