昆明东山水泥生产有限公司

羊街清水沟大石洞采石厂95万t/a露天采矿工程
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前  言

昆明东山水泥生产有限公司成立于2009年09月23日，类型：有限责任公司；法定代表人：迟贵生；住所：昆明市寻甸县羊街镇新街村委会东山厂。昆明东山水泥生产有限公司羊街清水沟大石洞采石厂采矿权人为昆明东山水泥生产有限公司，本次评价是对昆明东山水泥生产有限公司羊街清水沟大石洞采石厂95万t/a露天采矿工程进行安全设施验收评价。

寻甸县羊街清水沟大石洞采石场石灰岩矿采矿权首设于2005年8月，由寻甸县回族彝族自治县国土资源局挂牌出让后颁发许可证，证号C5301292010087120071990，采矿权人：寻甸县羊街清水沟大石洞采石场，矿区面积：0.1025km2，开采标高2055m-1955m，生产规模5万t/a，经多次延续后，有效期变为自2017年01月05日至2018年01月05日。

XX。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第77号修订）等文件相关规定，需对建设项目进行安全设施验收评价。昆明东山水泥生产有限公司于2025年10月委托我公司开展对昆明东山水泥生产有限公司羊街清水沟大石洞采石厂95万t/a露天采矿工程进行安全设施验收评价。
在接受昆明东山水泥生产有限公司安全评价工作的委托后，辽宁诺诚安全科技有限公司组成了安全评价组，组织评价人员开展该项目的安全评价工作，于2025年10月27日和11月10日分别进行了现场勘查。在系统调查分析的基础上，对照国家和行业有关安全法律法规、标准和规范，对该建设项目的危险、有害因素进行了辨识、分析，采用可靠、适用的评价方法对项目进行安全评价，提出科学、合理、可行的安全技术和管理措施，按49号文件的验收导则要求，我单位编制完成了《昆明东山水泥生产有限公司羊街清水沟大石洞采石厂95万t/a露天采矿工程安全设施验收评价》。

在本项目的评价过程中，得到昆明东山水泥生产有限公司有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢！
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1评价范围与依据
1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象
本次评价对象为：昆明东山水泥生产有限公司羊街清水沟大石洞采石厂95万t/a露天采矿工程露天采矿系统及公用辅助设施。

1.1.2评价范围
本次安全设施验收评价范围是根据昆明东山水泥生产有限公司羊街清水沟大石洞采石厂的采矿许可范围、设计范围和基建范围确定的：主要包括靠帮平台及基建平台；新建汽车运输道路；新设道路排水沟；积水坑顶部平台及道路安全围栏、相关警示标识及救生设备建设；完善安全围栏的建设；新设边坡底部拦挡坝等所涉及的基本安全设施、安全管理和专用安全设施。

凡涉及本项目的油类存储、加工区、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内。但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。

1.2评价依据
1.2.1法律法规
一、安全生产法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第七十号，2021年6月10日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》（中华人民共和国主席令第八十八号），自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令[1986]第三十六号，根据2009年08月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》（中华人民共和国主席令[2009]第十八号）第二次修正；2024年11月8日，第三十六号主席令，《中华人民共和国矿产资源法》已由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订通过，自2025年7月1日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，自1993年5月1日起施行；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令[1994]第二十八号，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》（中华人民共和国主席令第二十四号）第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中中华人民共和国主席令[2007]第六十九号；由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2024年6月28日修订通过，自2024年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[1998]第四号，2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改《中华人民共和国道路交通安全法》等八部法律（中华人民共和国主席令第八十一号）修订，自2021年4月29日起施行）；

《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[1989]第二十二号，2014年4月24日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议（中华人民共和国主席令[2014]第九号）修订，自2015年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2001]第六十号，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次（中华人民共和国主席令第二十四号）修正；自2018年12月29日起施行）。

二、行政法规

（1）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

（2）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

（3）《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

（4）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

（5）《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行

（6））《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订;根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；
（7）《电力设施保护条例实施细则》（国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部令第8号，自1999年3月18日起施行；根据2011年6月30日国家发展和改革委员会令第10号第一次修改；根据2024年1月4日国家发展改革委令第11号第二次修订）；

（8）《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布；自2011年7月1日起施行）；

（9）《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布；根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2014年7月29日起施行）；

（10）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。
三、部门规章及规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，自2009年6月8日起实施；原国家安全生产监管总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号，2013年8月29日原国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日原国家安全监管总局令第80号第二次修正，2015年7月1日施行）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原安监总管—〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（原安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全设施验收评价报告编写提纲，2016年5月30日》；

《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（原安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日）；

《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）；

《关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（应急〔2025〕27号，自2025年3月29日起施行）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日施行）；

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（2023年8月25日）；

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）；

《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日)；

《应急管理部关于进一步加强安全评价机构监管的指导意见》（应急〔2023〕99号，2023年9月29日）；

《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日施行）

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；
《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）；

《国家矿山安全监察局关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案>的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月14日）；

《矿山救援规程》（应急管理部令第16号，2024年7月1日）；
《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综〔2025〕12号，2025年7月1日）。
四、地方性法规、政府规章和有关规范性文件

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议（公告第58号）《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正；2024年12月，云南省十四届人大常委会第十三次会议审议通过《云南省人民代表大会常务委员会关于废止和修改部分地方性法规的决定》））；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011 年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）；
《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；

《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）
《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日）。

1.2.2标准规范

《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023，2025年1月1日施行）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB39800.1-2020，自2022年1月1日）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《矿山安全标志》（GB/T14161-2008）； 
《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T23821-2022，2022年11月08日实）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日施行)；

《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010，2010年12月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010；2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010；2011年10月1日）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016，2017-01-03）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017；2018年7月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011；2012年6月1日）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014；2015年5月1日）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；

《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019，2020年2月1日实施）；
《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（YJ/T 9011-2019，2020年2月1日实施）；
《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，自2011年5月1日）；

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》（AQ2056-2016，自2017年3月1日）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T2063-2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（KA∕T2075-2019，自2020年2月1日）；

《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》（AQ 9010-2019，2020年2月1日实施）；
《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日实施）；

《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024，2024年11月01日实施）；
《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日）；

《安全验收评价导则》（AQ8003-2007；2007年4月1日）。

1.2.3建设项目合法证明文件

（1）项目投资备案证；

（2）《营业执照》（统一社会信用代码：915301296930989431）；

（3）《采矿许可证》（证号：C5301292010087120071990）；

（4）安全设施设计审查意见书。
1.2.4 建设项目技术资料
（1）XX。

1.2.5其他评价依据

（1）安全设施验收评价合同及委托书；

（2）《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

（3）《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1企业基本情况
昆明东山水泥生产有限公司成立于2009年09月23日，类型：有限责任公司；法定代表人：迟贵生；住所：昆明市寻甸县羊街镇新街村委会东山厂。昆明东山水泥生产有限公司羊街清水沟大石洞采石厂采矿权人为昆明东山水泥生产有限公司，矿山现采矿证由寻甸回族彝族自治县自然资源局于2025年1月22日颁发。

建设单位已取得的主要证照信息如下：

XX。

2.1.2建设项目背景
XX。
2.1.3建设项目行政区划、地理位置及交通

云南省寻甸县清水沟大石洞普通建筑材料用石灰岩矿位于寻甸县城220°方向，XX。
XX
图2.1-1  交通位置图
2.1.4周边环境
XX。

XX
图2.1-2  周边环境卫星图
2.2自然环境概况

2.2.1地形条件
羊街镇地处小江断裂带，地势略为平缓，属喀斯特地貌；主要山脉有举人坟、文笔山等；境内最高点猪圈门，位于甜荞地村，海拔2563.7m；最低点水井村，位于羊街村，海拔1919m。

矿区地处果马河河谷盆地东部，属低中山岩溶峰丛洼地地貌，地形切割深度不大，矿区经过多年开采，原地形破坏较大，现状形成长约400m,宽约360m的采坑，矿区最高点位于扩大范围矿7拐点附近，海拔标高2045m，最低点位于扩大矿区范围拐点矿1北侧约100m处采坑内，海拔标高约1945m，相对高差约100m，地形坡度一般为8°～25°之间，局部为开挖陡坎，开采标高2055m-1955m。
2.2.2气候特征
矿区所在的寻甸县，属亚热带高原季风气候，据寻甸县气象站近20年的气象资料：最高气温为33.3℃，最低气温为－7℃，年平均气温为14.5℃，年最大降雨量为1182.6mm，年最小降雨量为557.4mm，年平均降雨量为1045mm。每年5月至10月份为雨季，该季节年平均降雨量为704.2mm，占年平均降雨量的80%，11月至次年4月份为旱季，平均相对湿度为73%；矿区属中山区，降雨量一般随海拔升高而升高。年平均日照时数为2079.3小时。年无霜期229天；全年干、湿季分明。每年2月至4月为风季，年平均风速2.2m/s，最大风力为5至7级，多为西南风。据网上查询，寻甸县自2022年十二月至2023年十一月一个水文年，年平圴降雨量329mm，年最大降雨量1234.8mm（8月份），年最小降雨量22.4mm（1月份）。降雨时空分布不均，雨季多集中于5～10月，降雨量约占全年降雨的89%。

2.2.3地表水系
矿区位于山坡斜坡地带，水系不发育，区内地表径流属金沙江水系，处于区域水文地质单元补给区，地处果马河流域单元内。矿区内无常年性流水及地表水体分布。
2.2.4地震
矿区所在区域，地震记载始于1494年，截至1977年，大于2.8级地震15次。

根据《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010，2010年12月1日实施）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015)，矿区所处区域属于不稳定区域，地震动峰值加速度值为0.30g，基本地震动加速度反应谱特征周期值0.45s，抗震基本设防烈度为≥9度，所属设计地震分组为第一组。

2.2.5区域经济地理概况
羊街镇常住人口31068人，当地居民主要为汉族，次为回族、彝族、苗族等，少数民族占总人口的21.8%，其中回族占12.02%，彝族占8.66%，苗族占1.08%。全县国土面积3598平方公里。以农业经济为主，主产稻谷、玉米、小麦、烤烟、油菜、花生等；化工、建材、畜牧、能源在近几年也得到较快的发展。境内金属矿有铜、铁、铅锌、钛砂矿；能源矿产有无烟煤、烟煤、褐煤；非金属矿有磷、硅、重晶石、石膏、石英矿等。
2.3地质概况

本评价报告的地质概况依据云南坤润地质勘查技术有限公司2023年12月编写的《云南省寻甸县羊街清水沟大石洞建筑石料用灰岩矿详查报告》及附图进行叙述。
2.3.1矿区地质
XX。

2.3.2.3矿石加工技术性能

（1）矿石利用性能

XX。

（2）工艺流程

XX。

2.3.3矿床开采技术条件

2.3.3.1水文地质条件

（1）区域水文地质概况

①地形地貌

羊街镇地处小江断裂带，地势略为平缓，属喀斯特地貌；主要山脉有举人坟、文笔山等；境内最高点猪圈门，位于甜荞地村，海拔2563.7m；最低点水井村，位于羊街村，海拔1919m。

矿区地处果马河河谷盆地东部，属低中山岩溶峰丛洼地地貌，地形切割深度不大，矿区经过多年开采，原地形破坏较大，现状形成长约400m,宽约360m的采坑，矿区最高点位于扩大范围矿7拐点附近，海拔标高2045m，最低点位于扩大矿区范围拐点矿1北侧约100m处采坑内，海拔标高约1945m，相对高差约100m，地形坡度一般为8°～25°之间，局部为开挖陡坎，开采标高2055m-1920m。

矿区位于果马河以西，果马河为牛栏江正源，河源高程2320m；发源于寻甸县金所乡烂泥管，一路往南，到嵩明境内与对龙河汇合，属于金沙江上游牛栏江水系。矿区位于灰岩分布区，碳酸盐岩地层分布较广，区域富水性中等，属于碳酸盐岩岩类水文地质单元，见图7-1。

②气象、水文

矿区所在的寻甸县，属亚热带高原季风气候，据寻甸县气象站近20年的气象资料：最高气温为33.3℃，最低气温为－7℃，年平均气温为14.5℃，年最大降雨量为1182.6mm，年最小降雨量为557.4mm，年平均降雨量为1045mm。每年5月至10月份为雨季，该季节年平均降雨量为704.2mm，占年平均降雨量的80%，11月至次年4月份为旱季，平均相对湿度为73%；矿区属中山区，降雨量一般随海拔升高而升高。年平均日照时数为2079.3小时。年无霜期229天；全年干、湿季分明。每年2月至4月为风季，年平均风速2.2m/s，最大风力为5至7级，多为西南风。据网上查询，寻甸县自2022年十二月至2023年十一月一个水文年降雨数据，年平圴降雨量329mm，最大降雨量1234.8mm（8月份），最小降雨量22.4mm（1月份）。降雨时空分布不均，雨季多集中于5～10月，降雨量约占全年降雨的80%。

矿区内无常年性流水及地表水体分布，矿区西侧山脚处有天然水塘，水塘水面标高为1951m，可视为矿区最低侵蚀基准面。拟扩大矿区矿体开采的最低标高为1920m，因此，矿体开挖过程中将遭受地下水影响。

XX。

总之，矿区周边无崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害；含矿地层及周围地层中化学组分稳定，没有影响人体健康的有害元素、放射性元素、有害气体。开采过程中亦不会对水源造成污染。矿山开采对环境的影响主要是对采区地形地貌的破坏及矿石加工过程中形成的粉尘污染对采区附近植被的影响。岩（矿）体的化学特性相对稳定，无重大污染源，遭受有害元素、有害气体、放射性污染的可能性小。因此，矿区地质环境质量属以次生环境地质问题为主的中等类型。

2.4建设概况

XX。

2.5施工及监理概况

XX。

2.6试运行概述

XX。

2.7安全设施概况

表2.7-1  矿山安全设施设计表

XX

2.8建设情况照片

XX
3安全设施符合性评价
本章采用安全符合性检查表法对各单元进行评价。评价依据为《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、《爆破安全规程》、已审查备案的《安全设施设计》和《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》等有关安全法规、标准、规范的要求，结合矿山实际情况；评价人员深入生产现场进行安全检查时，严格按检查表内容，逐项对照检查进行评价，对查出的不符合国家规范和标准要求的问题，提出解决问题的建议，并根据现场检查的结果，按照符合、不符合给出结论，得出单元评价结果，通过对评价单元评价结果的综合评判，分析整合，最终判断出该矿山采矿活动的安全评价结论。

针对该评价项目总图布置和生产特点，以及装置和物质特征划分评价单元，评价单元划分见评价单元划分表：

表3-1  评价单元划分表
	序号
	单元名称
	评价方法

	1
	安全设施“三同时”程序
	安全检查表法

	2
	露天采场
	（1）露天采场子单元
	安全检查表法

	
	
	（2）穿孔爆破子单元
	安全检查表法

	
	
	（3）铲装作业子单元
	安全检查表法

	3
	采场防排水系统
	安全检查表法

	4
	矿岩运输系统
	安全检查表法

	5
	供配电与通信系统
	安全检查表法

	6
	总平面布置
	安全检查表法

	7
	个体安全防护
	安全检查表法

	8
	安全标志
	安全检查表法

	9
	安全管理
	安全检查表法

	10
	重大生产安全事故隐患判定单元
	安全检查表法


安全评价方法是对系统的危险因素、危害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的方法。目前，已开发出数十种不同特点、不同适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价和定量安全评价。

根据该矿山的生产现状条件、各生产工艺及生产设备的特点，在具体评价中，我们采取符合各单元特点的评价方法进行评价，以此来反映整个矿山的安全条件。

安全检查表分析（Safety Check List Analysis）是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。传统的安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患，其所列项目的差别很大，而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析的弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。

安全检查表内容编制的主要依据是：

1.有关标准、规程、规范及规定；

2.同类企业安全管理经验及国内外事故案例；

3.通过分析确定的危险部位及防范措施；

4.有关技术资料。

随时关注并采用新颁布的有关标准、规范和规定，正确地使用安全检查表分析将保证每个设备符合标准，而且可以识别出需进一步分析的区域。安全检查表分析是基于经验的方法，编制安全检查表的评价人员应当熟悉装置的操作、标准和规程，并从有关渠道（如内部标准、规范、行业指南等）选择合适的安全检查表，如果无法获得相关的安全检查表，评价人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料编制合适的安全检查表；所拟定的安全检查表应当是通过回答安全检查表所列的问题能够发现系统设计和操作的各个方面与有关标准不符的地方。使用标准的安全检查表对项目发展的各个阶段进行分析。换句话说，针对典型的行业和工艺，其安全检查表内容是一定的；但是，完整的安全检查表应当随着项目从一个阶段到下一个阶段不断完善，这样，安全检查表才能作为交流和控制的手段。

安全检查表分析包括三个步骤：

1.选择或拟定合适的安全检查表；

2.完成分析；

3.编制分析结果文件。

评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“符合”、“不符合”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将做出与标准或规范是否一致的结论。此外，安全检查表分析通常提出一系列的提高安全性的可能途径给管理者考虑。

3.1安全设施“三同时”程序
3.1.1安全检查表法评价
根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》和《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）中《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》等规定，采用检查表对矿山建设项目的程序符合性进行检查，对项目安全设施“三同时”程序及实施情况的合法性进行评价。

表 3.1-1  安全设施“三同时”程序符合性检查表

XX。

3.1.2评价单元小结
XX。

3.2露天采场
3.2.1露天采场子单元符合性评价
根据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）中《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》、《昆明东山水泥生产有限公司羊街清水沟大石洞采石厂95万t/a露天采矿工程安全设施设计》（以下简称“安全设施设计”），采用检查表对矿山露天采场进行符合性评价。

表3.2-1  露天采场符合性检查表

XX。

3.2.2穿孔爆破子单元符合性评价

表3.2-2  穿孔爆破安全检查表

XX。
3.2.3铲装作业子单元符合性评价
表3.2-3  铲装作业安全检查表

XX。

3.2.4单元小结

XX。

3.3采场防排水系统

3.3.1采场防排水符合性评价
根据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全监管总局令第75号）及《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）中《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》，采用检查表对矿山采场防排水系统进行符合性评价。

表3.3-1  采场防排水系统安全符合性检查表

XX。

3.3.2评价单元小结
XX。

3.4矿岩运输系统

3.4.1安全检查表法评价
根据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）及《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）中《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》，对矿岩运输系统的道路防护措施、卸载点安全挡车设施进行符合性评价。

表3.4-1  矿岩运输系统安全符合性检查表

XX。

3.4.2评价单元小结
矿山采用公路开拓，公路运输方式；目前从采场底部至顶部有开拓公路连通，为碎石路面，道路坡度满足《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）的要求；卸矿平台已设置安全车挡。经评价认为矿岩运输系统单元安全设施建设符合《安全设施设计》的要求，具备安全验收条件。

3.5供配电
3.5.1供配电符合性评价
根据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）及《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）中《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》，采用检查表对矿山供配电进行符合性评价。

表3.5-1  供配电符合性检查表

XX。

3.6总平面布置
3.6.1工业场地
（1）工业场地符合性评价

根据《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）等规范及《安全设施设计》，采用安全检查表对矿山工业场地进行符合性评价。

表3.6-1  工业场地安全符合性检查表

XX。

3.6.2建（构）筑物防火
（1）建（构）筑物防火符合性评价

根据《安全设施设计》，采用安全检查表对矿山建（构）筑物防火进行符合性评价。

表3.6-2  安全设施设计提出的措施落实情况检查表
XX。

3.7通信系统

3.7.1通信系统符合性评价
根据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）及《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）中《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》，采用检查表对通信系统进行符合性评价。

表3.7-1  通信系统符合性检查表

XX。

3.8个人安全防护
3.8.1安全检查表法评价
根据《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）、《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）中《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》，采用安全检查表对个人防护进行符合性评价。

表 3.8-1  个人安全防护安全符合性检查表

XX。

3.9安全标志

3.9.1安全检查表法评价

根据《矿山安全标志》、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）及、《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）中《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》，对矿山生产地点设置的安全标志（包括采矿作业区、边坡、运输道路、供配电设施等位置）进行符合性评价。
表3.9-1  安全标志安全符合性检查表

XX。

3.10安全管理

3.10.1安全管理符合性评价

根据《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）及《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）中《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》，采用安全检查表对矿山安全管理进行符合性评价。

表3.10-1  安全管理符合性安全检查表

XX。

3.11重大生产安全事故隐患判定单元

根据《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）和《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号）的要求，采用安全检查表法对昆明东山水泥生产有限公司羊街清水沟大石洞采石厂95万t/a露天采矿工程建设项目重大生产安全事故隐患判定单元进行评价，详见表3.11-1。

表3.11-1  重大生产安全事故隐患判定单元安全检查表

XX。
4安全对策措施建议

安全对策措施及建议是在《安全符合性检查表》等评价方法进行定性、定量评价的基础上，针对建设项目竣工后存在的危险、有害因素和安全管理、安全技术方面存在的不足，提出消除和减弱危险、有害因素的技术措施和管理对策，使建设项目在竣工后的生产工艺系统、工艺设备、设施、安全设施和危险、有害因素场所的安全设施符合《金属非金属矿山安全规程》和《安全设施设计》要求，达到安全生产条件。

本章按建设项目竣工后存在的主要危险、有害因素，结合建设项目在竣工后的生产工艺、工艺设备、设施、安全设施、危险、有害因素提出安全管理对策和技术措施及建议。

4.1发现的主要存在问题及整改情况
4.1.1主要存在问题及整改建议

XX。
5评价结论

5.1 综合评述

5.1.1安全设施“三同时”程序

昆明东山水泥生产有限公司羊街清水沟大石洞采石厂95万t/a露天采矿工程建设项目在设计、施工、验收等过程中，按照国家有关矿山建设的安全生产法律法规的要求履行了建设程序，取得了采矿许可证，建设项目经有关部门批准，安全预评价、安全设施设计、安全设施验收评价报告均由具有相应资质单位进行编制，安全设施设计通过专家评审后取得了昆明市应急管理局管理部门审核意见。企业按照审批通过的安全设施设计完成了项目安全设施的建设。建设工程项目中的安全技术措施和设施与主体工程做到同时设计、同时施工、同时投入生产使用，符合建设项目“三同时”的要求，建设项目的建设程序符合要求。安全设施“三同时”程序单元具备安全验收条件。

XX。
5.2 建设项目安全验收评价结论

昆明东山水泥生产有限公司羊街清水沟大石洞采石厂建设过程中履行了安全设施“三同时”程序，由有相应的资质单位对建设项目进行安全预评价、安全设施设计、安全设施验收评价，并按安全设施设计要求完成了安全设施的建设，建设程序符合要求。

经对昆明东山水泥生产有限公司羊街清水沟大石洞采石厂现场踏勘，查阅项目竣工图纸、施工总结报告、监理工作总结报告以及项目施工检查验收资料，对建设项目安全设施进行了符合性评价，认为昆明东山水泥生产有限公司羊街清水沟大石洞采石厂95万t/a露天采矿工程安全设施建设与昆明市应急管理局批复的《安全设施设计》一致，按照《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》露天矿山竣工验收表进行对照检查，共检查项目96项，XX。

安全验收评价结论：昆明东山水泥生产有限公司羊街清水沟大石洞采石厂95万t/a露天采矿工程安全设施的建设符合《安全设施设计》、具备验收条件。

总之，安全生产是一个不断完善的动态过程，企业应按照本报告提出的对策措施建议进行整改完善。在今后的安全生产过程中，应根据安全生产条件的变化和国家法规的进一步要求，不断完善安全技术措施和管理措施，提升安全技术水平，防止生产安全事故的发生，切实保障人民生命和企业财产的安全。

6附件及附图

6.1附件

1、安全评价委托书及材料真实性承诺书

2、营业执照正副本

3、采矿许可证正副本

4、投资备案证

5、初步设计报告封面、扉页、资质

6、预评价扉页、资质

7、安全设施设计封面、扉页、资质

8、设施设计审批书

9、储量核实报告评审备案证明及意见书

10、试运行报告封面、结论页
11、安全设施自查报告封面、结论页

12、施工单位资料及施工总结报告封面、结论页

13、监理总结报告封面、结论页

14、关于公司安全生产管理机构、任命安全管理人员及施工监理小组的通知
15、关于公司成立事故应急救援组织的通知

16、安全生产管理制度、安全操作规程、安全生产责任制封面、目录

17、企业主要负责人、安全管理人员资格证、特种作业人员证

18、应急救援预案备案登记表及封面

19、应急救援协议

20、保险凭证

21、应急救援物资清单

22、安全管理台账

23、房屋租赁协议

24、东山水泥两矿山安全生产协议

25、安全生产费用提取及使用记录

26、爆破协议及爆破单位证件及部分从业人员证书
27、专项爆破方案封面、评审意见
28、安全设施设计变更情况说明
29、隐患整改建议及整改回复
30、安全评价检测检验机构从业告知书
6.2附图

1、矿区范围及地形地质图

2、露天开采现状图
3、总平面布置竣工图
4、开拓运输系统基建终了竣工图

5、基建竣工A-A'剖面图
6、基建竣工B-B'剖面图
7、汽车运输道路竣工纵剖面图
8、排水系统基建终了竣工图

9、内部供电系统竣工图
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