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前  言
随着我国法制化的日趋健全和完善，安全生产监督管理体系也逐步向科学化、规范化、制度化发展，安全评价作为现代先进安全生产管理模式的主要内容之一越来越受到重视。“安全第一、预防为主、综合治理”是我们党和国家始终坚持不渝的安全生产方针，开展安全评价正是突出“安全第一”，体现“预防为主、综合治理”的一项重要工作，是安全生产方针在企业安全生产中的具体体现。安全评价不仅能有效地提高企业和生产设备的本质安全程度，而且可以为各级应急管理部门的监督检查和决策提供有力的技术支撑。
玉龙县吉余砂石料厂于2020年5月22日取得转型升级后的采矿许可证，采矿许可证证号：C5307212011087130117197，采矿权人：玉龙县吉余砂石料厂，矿山名称：玉龙县吉余砂石料厂建筑石料用灰岩矿，生产规模：30万t/a；矿区面积为0.074km2；开采深度2770m～2710m，有效期限为壹拾年，2020年5月22日－2030年5月22日。
根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原安监总局令[2011]第36号公布，2015年第77号令修正）的有关规定，该建设项目需履行安全设施“三同时”，受玉龙县鼎康建材有限责任公司委托，辽宁诺诚安全科技有限公司对玉龙县吉余砂石料厂建筑石料用灰岩矿30万t/a露天采矿工程建设项目进行安全预评价。
在接受玉龙县鼎康建材有限责任公司安全预评价委托后，辽宁诺诚安全科技有限公司遵照相关规定和公司作业指导书，组建了安全评价组。在认真分析项目风险，收集国家法律法规、部门规章、地方性法规及规范性文件、国家标准、行业标准、规程、规范，企业提供的相关资料的基础上，对矿山进行了现场实地勘测调查，经对现场收集的调查资料分析、整理，对建设项目潜在危险、有害因素辨识分析和定性、定量评价，按照评价导则和《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》（原安监总管一〔2016〕49号）要求，编制完成了安全预评价报告，最终形成的安全预评价报告将作为政府应急管理部门对该项目安全条件实施安全监督管理的技术依据。
在本项目的安全预评价过程中得到了玉龙县鼎康建材有限责任公司等有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢。
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[bookmark: _Toc16363][bookmark: _Toc28374][bookmark: _Toc501120256]1.评价目的与依据
[bookmark: _Toc501078341][bookmark: _Toc501078275][bookmark: _Toc10940][bookmark: _Toc501120257][bookmark: _Toc8640]1.1评价对象和范围
[bookmark: _Toc17838][bookmark: _Toc17679][bookmark: _Toc24593][bookmark: _Toc22355][bookmark: _Toc501120258][bookmark: _Toc12771][bookmark: _Toc25554][bookmark: _Toc28813][bookmark: _Toc501120259]1.1.1评价对象
[bookmark: _Hlk501312713]根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号，2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第三次修正，自2021年9月1日起施行）、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）和其他有关法律法规的规定，本次评价对象为玉龙县鼎康建材有限责任公司玉龙县吉余砂石料厂建筑石料用灰岩矿30万t/a露天采矿工程。
[bookmark: _Toc15246][bookmark: _Toc15351][bookmark: _Toc31162][bookmark: _Toc10342][bookmark: _Toc30960][bookmark: _Toc25507][bookmark: _Toc26039]1.1.2评价范围
[bookmark: _Hlk501312751]本次安全预评价的空间范围与初步设计（代可研）的设计范围一致。
1.1.2.2 项目系统范围
本次安全预评价根据《玉龙县鼎康建材有限责任公司玉龙县吉余砂石料厂建筑石料用灰岩矿30万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》确定的露天开采系统开展评价工作。评价工作以露天开采生产工艺为主线，以安全设施（包括基本安全设施和专用安全设施）为重点的安全评价。本次安全预评价范围包括玉龙县鼎康建材有限责任公司玉龙县吉余砂石料厂建筑石料用灰岩矿30万t/a露天采矿工程总平面布置、开拓运输、采剥工艺、供配电、防排水及安全管理等方面的基本安全设施和专用安全设施。
凡涉及本工程的界外边坡治理工程、油类存储、消防、加工系统、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。
[bookmark: _Toc31434362][bookmark: _Toc20114061][bookmark: _Toc91061467][bookmark: _Toc91061384][bookmark: _Toc15189157][bookmark: _Toc43199261][bookmark: _Toc501120260][bookmark: _Toc40432550][bookmark: _Toc8875][bookmark: _Toc33409087][bookmark: _Toc33343438][bookmark: _Toc62397040][bookmark: _Toc374352217][bookmark: _Toc20114382][bookmark: _Toc19990][bookmark: _Toc71798308][bookmark: _Toc91061087][bookmark: _Toc43191078][bookmark: _Toc92173036][bookmark: _Toc91061524][bookmark: _Toc91061312][bookmark: _Toc20114861][bookmark: _Toc23944573][bookmark: _Toc29991][bookmark: _Toc91758840][bookmark: _Toc19930500][bookmark: _Toc20043491][bookmark: _Toc105675954][bookmark: _Toc226963117][bookmark: _Toc105730319][bookmark: _Toc115120208][bookmark: _Toc184701521][bookmark: _Toc105675474][bookmark: _Toc115120602][bookmark: _Toc105674756][bookmark: _Toc167693751]

1.2评价依据
[bookmark: _Toc16619][bookmark: _Toc9338][bookmark: _Toc23990][bookmark: _Toc1255][bookmark: _Toc30188][bookmark: _Toc1840][bookmark: _Toc16492]1.2.1法律法规
[bookmark: _Toc501120261][bookmark: _Toc79][bookmark: _Toc167693749][bookmark: _Toc326668528][bookmark: _Toc374352218][bookmark: _Toc18875]1.2.1.1法律
1. 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日中华人民共和国主席令六十九号公布，自2007年11月1日起施行）。
2. 《中华人民共和国矿产资源法》（1986年3月19日中华人民共和国主席令第三十六号公布，1996年8月29日中华人民共和国主席令第七十四号修订，1996年8月29日起施行；2009年8月27日中华人民共和国主席令第十八号修订，自公布之日起施行）。
3. 《中华人民共和国矿山安全法》（1992年11月7日中华人民共和国主席令第六十五号公布，自1993年5月1日起施行；2009年8月27日中华人民共和国主席令第十八号修订，自公布之日起施行）。
4. 《中华人民共和国劳动合同法》（ 2007年06月29日中华人民共和国主席令第六十五号公布，自2008年1月1日起施行；2012年12月28日中华人民共和国主席令第七十三号修订，自2013年7月1日起施行）。
5. 《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年6月29日中华人民共和国主席令第四号公布，自2014年1月1日起施行）。
6. 《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日中华人民共和国主席令第二十二号公布，自公布之日起施行；2014年4月24日中华人民共和国主席令第九号修订，自2015年1月1日起施行）。
7. 《中华人民共和国节约能源法》（1997年11月1日中华人民共和国主席令第九十号公布，自1998年1月1日起施行； 2007年10月28日中华人民共和国主席令第七十四号修订，自2008年1月1日起施行；2016年7月2日中华人民共和国主席令第四十八号第一次修正，自公布之日起施行；2018年10月26日中华人民共和国主席令第十六号第二次修正，自公布之日起施行）。
8. 《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日中华人民共和国主席令第二十八号公布，自1995年1月1日起施行；2018年12月29日中华人民共和国主席令第二十四号修订，自公布之日起施行）。
9. 《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日中华人民共和国主席令第六十号公布，自2002年5月1日起施行；2018年12月29日中华人民共和国主席令第二十四号修订，自公布之日起施行）。
10. 《中华人民共和国民法典》（2020年5月28日中华人民共和国主席令第四十五号公布，自2021年1月1日起施行）。
11. 《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日中华人民共和国主席令第四号公布，自1998年9月1日起施行；2021年4月29日中华人民共和国主席令第八十一号修订，自公布之日起施行）。
12. 《中华人民共和国道路交通安全法》（2003年10月28日中华人民共和国主席令第八号公布，自2004年5月1日起施行；2007年12月29日中华人民共和国主席令第八十一号修订，自2008年5月1日起施行；2011年4月22日中华人民共和国主席令第四十七号修订，2011年5月1日施行；2021年4月29日中华人民共和国主席令第八十一号修订，自公布之日起施行）。
13. 《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日中华人民共和国主席令第七十号公布，自2002年11月1日起施行；2009年8月27日中华人民共和国主席令第十八号第一次修正，自公布之日起施行；2014年8月31日中华人民共和国主席令第十三号第二次修正，自2014年12月1日起施行；2021年6月10日中华人民共和国主席令第八十八号第三次修正，自2021年9月1日起施行）。
1.2.1.2法规
1. [bookmark: _Hlk501312820]《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（1994年3月26日中华人民共和国国务院令152号发布实施）；
2. 《建设工程安全生产管理条例》（2003年11月24日中华人民共和国国务院令第393号发布，2004年2月1日实施）；
3. 《地质灾害防治条例》（2003年11月24日中华人民共和国国务院令第394号发布，2004年3月1日实施）；
4. 《生产安全事故报告和调查处理条例》（2007年4月9日中华人民共和国国务院令第493号发布，2007年6月1日实施）；
5. 《特种设备安全监察条例》（2009年1月24日中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日实施）；
6. 《工伤保险条例》（2010年12月20日中华人民共和国国务院令第586号修订，2011年1月1日实施）；
7. 《中华人民共和国水土保持法实施条例》（2011年1月8日国务院令第588号令修订，2011年1月8日实施）；
8. 《公路安全保护条例》（2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号发布，2011年7月1日实施）；
9. 《安全生产许可证条例》（2014年7月29日中华人民共和国国务院令第653号第二次修订，2014年7月29日实施）；
10. 《民用爆炸物品安全管理条例》（2014年7月29日中华人民共和国国务院令第653号修订，2014年7月29日实施）；
11. 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令 第708号，自2019年4月1日起施行）。
[bookmark: _Toc501120262][bookmark: _Toc20399]1.2.1.3部门规章
1. [bookmark: _Hlk501312957]《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（1996年10月30日国家劳动部令第4号发布实施）；
2. 《生产安全事故信息报告和处置办法》（2009年6月16日原国家安全监管总局令第21号发布，2009年7月1日实施）；
3. 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（2010年7月19日国发〔2010〕23号发布实施）；
4. 《国务院安委会办公室关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（2010年8月27日安委办〔2010〕17号发布实施）；
5. 《国家安全监管总局办公厅关于实施〈特种作业人员安全技术培训考核管理规定〉有关问题的通知》（2010年9月25日原安监总厅培训〔2010〕179号发布实施）；
6. 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山新型适用安全技术及装备推广目录（第一批）的通知》（2015年2月13日原安监总管一〔2015〕12号发布实施）；
7. 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（2015年2月13日原安监总管一〔2015〕13号发布实施）；
8. 《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（2015年3月16日原国家安全监管总局令第75号，2015年7月1日实施）；
9. 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2015年4月2日原国家安全监管总局令第77号修正，2015年5月1日实施）；
10. 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（2015年5月26日原国家安全监管总局令第78号修正，2015年7月1日实施）；
11. 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（2015年5月26日原国家安全监管总局令第78号修正，2015年7月1日实施）；
12. 《生产经营单位安全培训规定》（2015年5月29日原国家安全监管总局令第80号修正，2015年7月1日实施）；
13. 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年5月29日原国家安全监管总局令第80号修正，2015年7月1日实施）；
14. 《安全生产培训管理办法》（2015年5月29日原国家安全监管总局令第80号修正，2015年7月1日实施）；
15. 《用人单位劳动防护用品管理规范》（原安监总厅安健〔2015〕124号，根据原安监总厅安健〔2018〕3号修改）；
16. 《国家安全监管总局办公厅关于进一步加强非煤矿山安全生产工作的紧急通知》（2016年1月5日原安监总厅管一〔2016〕1号发布实施）；
17. 《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（2016年5月27日原安监总管一〔2016〕60号发布实施）；
18. 《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（2016年5月30日原安监总管一〔2016〕49号发布实施）；
19. 《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第88号，2019年6月24日应急管理部第20次部务会议审议通过，2019年7月11日应急部令第2号修订公布，2019年9月1日起施行）；
20. 《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日）；
21. 《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；
22. 《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安[2022]123号，2022年9月15日发布，自2022年12月10日起施行）；
23. 《国家矿山安全监察局关于印发〈防范非煤矿山典型多发事故六十条措施〉的通知》（矿安[2023]124号，2023年9月12日发布实施）；
24. 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日）；
25. 《国家矿山安全监察局关于印发〈非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围〉的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日发布实施）。
[bookmark: _Toc501120263]1.2.1.4地方性法规和规范性文件
1. [bookmark: _Hlk501313100]《云南省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》（1994年6月2日云南省第八届人民代表大会常务委员会第七次会议通过，根据1997年12月3日发布的《云南省人民代表大会常务委员会关于修订15件地方性法规的决定》进行修正）；
2. 《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议（公告第58号）《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正）；
3. 《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；
4. 《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；
5. 《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；
6. 《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；
7. 《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；
8. 《云南省安全生产监督管理局、云南省财政厅<关于取消企业安全生产风险抵押金的通知>》（原云安监管〔2017〕18号，自2017年4月1日起施行）；
9. 《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；
10. 《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
11. 《云南省安全生产委员会关于建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（云安[2021]3号，2021年3月18日）；
12. 《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）；
13. 《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；
14. 《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）；
15. 其他地方性法规及规范性文件。
[bookmark: _Toc326668529][bookmark: _Toc12419][bookmark: _Toc2248][bookmark: _Toc21299][bookmark: _Toc7501][bookmark: _Toc374352221][bookmark: _Toc24545][bookmark: _Toc19130][bookmark: _Toc20342][bookmark: _Toc501120265][bookmark: _Toc22760][bookmark: _Toc30718]1.2.2标准规范
1.2.2.1国家标准
1. 《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986），1986年05月31日发布，1987年02月01日起实施；
2. 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987），1987年12月15日发布，1988年08月01日起实施；
3. 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999），1999年05月14日发布，1999年12月01日起实施；
4. 《破碎设备 安全要求》（GB18452-2001），2001年09月15日发布，2002年04月01日起实施；
5. 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），2005年07月15日发布，2005年10月01日起实施；
6. 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007），2007年04月12日发布，2007年11月01日起实施；
7. 《矿用一般型电气设备》（GB12173-2008），2008年06月30日发布，2009年04月01日起实施；
8. 《高处作业分级》（GB/T 3608-2008），2008年10月30日发布，2009年06月01日起实施；
9. 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008），2008年12月11日发布，2009年10月01日起实施；
10. 《安全色》（GB2893-2008），2008年12月11日发布，2009年10月01日起实施；
11. 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008），2008年12月11日发布，2009年10月01日起实施；
12. 《矿山安全标志》（GB14161-2008），2008年12月11日发布，2009年10月01日起实施；
13. 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008），2008年12月15日发布，2009年10月01日起实施；
14. 《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）， 2009年03月31日发布，2009年12月01日起实施；
15. 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009），2009年03月31日发布，2009年12月01日起实施；
16. 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009），2009年03月31日发布，2009年12月01日起实施；
17. 《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB /T23821-2022），2009年05月13日发布，2009年12月01日起实施；
18. 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009），2009年11月11日发布，2010年07月01日起实施；
19. 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010），2010年01月22日发布，2010年08月01日起实施；
20. 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010），2010年04月12日发布，2010年11月01日起实施；
21. 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010），2010年11月03日发布，2011年10月01日起实施；
22. 《低压配电设计规范》（GB50054-2011），2011年07月26日发布，2012年06月01日起实施；
23. 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012），2012年03月30日发布，2012年08月01日起实施；
24. 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013），2013年12月19日发布，2014年07月01日起实施；
25. 《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016），2014年12月05日发布，2015年07月01日实施；
26. 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），2015年05月15日发布，2016年06月01日实施；
27. 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版），2016年07月07日发布，2016年08月01日起实施；
28. 《用电安全导则》（GB/T13869-2017），2017年12月29日发布，2018年7月01日起实施；
29. 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版），2018年03月30日发布，2018年10月01日实施；
30. 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），2018年11月19日发布，2019年03月01日实施；
31. 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018），2018年12月28日发布，2019年07月01日起实施；
32. 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020），2020年02月27日发布，2020年10月01日起实施；
33. 《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T 2893.5-2020）2020年03月31日发布，2020年10月01日起实施；
34. 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020），2020年09月29日发布，2021年04月01日实施；
35. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020），  2020年11月26日批准，2021年07月01日起实施；
36. 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020），2020年10月11日发布，2021年09月01日起实施；
37. 《机械安全防止人体部位挤压的最小间距》（GB/12265-2021），2021年05月21日发布，2021年12月01日起实施；
38. 《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）2020年12月24日发布，2022年01月01日起实施；
39. 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022），2022年03月09日发布，2022年10月01日起实施。
1.2.2.2行业标准
1. 《安全评价通则》（AQ8001-2007）
2. 《安全预评价导则》（AQ8002-2007）；
3. 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2016）；
4. 《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ/T2050.1-2016）；
5. 《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQ/T2050.5-2016）；
6. 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016/XG1-2020）；
7. 《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第1部分：固定式空气压缩机》（AQ2055-2016）；
8. [bookmark: _Toc871][bookmark: _Toc514][bookmark: _Toc501120266]《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》（AQ2056-2016）；
9. 《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ/T 2063-2018）。
[bookmark: _Toc7393][bookmark: _Toc20][bookmark: _Toc27287][bookmark: _Toc31124][bookmark: _Toc30511]1.2.3项目技术资料
1. 建设项目安全评价委托书和合同书；
2. 营业执照，统一社会信用代码91530721MAC965193J；
3. 采矿许可证，证号C5307212011087130117197；
4. 《云南省玉龙县吉余砂石料厂建筑石料用灰岩矿地质勘查报告（2019年）》（玉龙县吉余砂石料厂，2019年5月）；
5. 《云南省玉龙县吉余砂石料厂建筑石料用灰岩矿地质勘查报告（2019年）》矿产资源储量评审备案证明（云丽自然资储备字【2019】16号）及评审意见书（丽展华评储字【2019】009号）；
6. 《玉龙县鼎康建材有限责任公司玉龙县吉余砂石料厂建筑石料用灰岩矿30万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》（云南中林规划设计有限公司，2024年3月）；
7. 建设单位提供的其它相关资料。
[bookmark: _Toc7582][bookmark: _Toc22707][bookmark: _Toc13668][bookmark: _Toc501120267][bookmark: _Toc15751][bookmark: _Toc31453][bookmark: _Toc4625][bookmark: _Toc27720]1.2.4其他评价依据
1. XX。
[bookmark: _Toc11944][bookmark: _Toc15998][bookmark: _Toc242849735][bookmark: _Toc184701526][bookmark: _Toc115120608][bookmark: _Toc226963123][bookmark: _Toc115120214]

1.3 安全预评价原则
《安全评价通则》第2条规定，安全评价基本原则是具备国家规定资质的安全评价机构科学、公正和合法的自主开展安全预评价。
本报告将按国家现行有关劳动安全的法律、法规和标准要求对该项目进行安全评价，同时遵循下列原则：
1.严格执行国家现行有关法律、法规、标准和规范的要求，对该企业申请安全生产许可证应具备的安全生产条件进行科学、公正、合法、自主的评价；
2.执行行业现行有关法规、标准、规范和政策的要求；
3.采用适用、可靠的评价技术和评价方法，保证评价的针对性，确保评价质量；
4.恪守职业道德，遵循诚实守信的原则，对被评价企业的技术资料和商业运作保密。
[bookmark: _Toc17946][bookmark: _Toc6278][bookmark: _Toc16232][bookmark: _Toc28162]1.4 评价内容
评价主要内容包括：
1.辨识建设项目投产运行后在运行过程中存在的主要危险有害因素，并分析其可能导致发生事故的诱发因素、可能性及严重程度。
2.评价初步设计报告中危险有害因素预防和控制措施的可靠性，以及与有关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准的符合性。
3.提出消除未受控危险有害因素的安全对策措施及建议。
4.做出安全预评价结论。
[bookmark: _Toc26523][bookmark: _Toc14494][bookmark: _Toc501120268]
2.建设项目概述
[bookmark: _Toc7673][bookmark: _Toc5757][bookmark: _Toc501120269]2.1建设单位概况
[bookmark: _Toc23613][bookmark: _Toc30556][bookmark: _Toc29798][bookmark: _Toc17278][bookmark: _Toc4576][bookmark: _Toc10472][bookmark: _Toc501120270][bookmark: _Toc26650]2.1.1建设单位历史沿革、经济类型及隶属关系
[bookmark: _Toc115120611][bookmark: _Toc115120217][bookmark: _Toc226963126][bookmark: _Toc242849738][bookmark: _Hlk501313544]玉龙县鼎康建材有限责任公司2023年01月10成立，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人刘茜，企业地址云南省丽江市玉龙纳西族自治县黄山街道华荣居D8幢D-8号，经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（除稀土、放射性矿产、钨）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售，土石方工程施工，矿物洗选加工（除稀土、放射性矿产、钨），建筑用石加工，建筑块制造，非金属矿物制品制造，结构构件制造，水泥制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
矿山于2023年6月8日取得新的采矿许可证，采矿许可证证号C5307212011087130117197，采矿权人：玉龙县鼎康建材有限责任公司，地址：云南省丽江市玉龙纳西族自治县黄山街道华荣居D8幢D-8号，矿山名称：玉龙县吉余砂石料厂建筑石料用灰岩矿，经济类型：有限责任公司，开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，生产规模：30.00万t/a，矿区面积：0.0740km2，开采深度2770m～2710m，有效期限：陆年零壹拾月，2023年6月8日－2030年5月22日。
建设单位取得的主要证照信息如下：
XX。
[bookmark: _Toc501120271][bookmark: _Toc242849739][bookmark: _Toc115120218][bookmark: _Toc226963127][bookmark: _Toc115120612]表 2.1-1  矿区范围拐点坐标表
XX。
[bookmark: _Toc1504][bookmark: _Toc556][bookmark: _Toc1976][bookmark: _Toc22171][bookmark: _Toc19881][bookmark: _Toc7134][bookmark: _Toc29930]2.1.2建设项目背景
[bookmark: _Hlk501313656]XX。
[bookmark: _Toc29806][bookmark: _Toc852][bookmark: _Toc20707][bookmark: _Toc501120273][bookmark: _Toc27430][bookmark: _Toc14241][bookmark: _Toc27851][bookmark: _Toc4575]2.1.3建设项目行政区划、地理位置及交通
玉龙县吉余砂石料厂建筑石料用灰岩矿位于玉龙县城238°方向，XX。
XX
图2.1-1  交通位置图
[bookmark: _Toc32663][bookmark: _Toc4555][bookmark: _Toc6767]2.1.4矿权设置
XX。
表2.1-2  原矿区范围拐点坐标表

XX。
表2.1-3  现矿区范围拐点坐标表

XX。
表2.1-4   玉龙县吉余砂石料厂建筑石料用灰岩矿采矿权情况一览表

XX。

图2.1-2  矿界关系图
[bookmark: _Toc21306][bookmark: _Toc11656][bookmark: _Toc21025][bookmark: _Toc501120274][bookmark: _Toc31366][bookmark: _Toc8762][bookmark: _Toc12705][bookmark: _Toc28038]2.1.5矿区周边环境
XX。

图2.1-3  矿权周边环境平面图
[bookmark: _Toc501120275][bookmark: _Toc10579][bookmark: _Toc20341]








2.2自然环境概况
[bookmark: _Toc501120276][bookmark: _Toc115120620][bookmark: _Toc115120226]矿区属金沙江水系，区内无长年性水流，无泉点。当地最低侵蚀基准面为位于矿区75°方向约3.5km的吉乐水库，标高为2480m，矿体开采标高为2770m～2710m，最低开采标高高于当地最低侵蚀基准面230m。属构造剥蚀中山地貌，矿区地面自然坡度15°～25°，局部稍陡，地表植被有少量灌木，植被覆盖低率。
区内气候属低纬暖温带季风气候，立体气候极为明显，年平均气温16.2°，极端最高气温31.4°，极端最低气温-9.5°，多年平均降雨量为910mm，日最大降雨量110.7mm，最长连续降雨28天，每年5～10月为雨季，降雨量占全年的80%以上，相对湿度70%。
矿区东北部有村庄分布，主要聚居有白、汉、纳西回等民族，居住较集中。经济收入主要靠农业生产，以种植油菜，土豆为主，农村富余劳动力资源丰富，经济不发达，村民收入较低。该石料厂的开发可吸纳部分农村剩余劳动力，带动农村经济发展。
[bookmark: _Toc10381][bookmark: _Toc22546]2.3地质概况
矿山地质资料来源于2019年5月由玉龙县吉余砂石料厂提交的《云南省玉龙县吉余砂石料厂建筑石料用灰岩矿地质勘查报告（2019年）》。
[bookmark: _Toc134952916][bookmark: _Toc248123880][bookmark: _Toc135153918][bookmark: _Toc134687045][bookmark: _Toc29722][bookmark: _Toc5877][bookmark: _Toc3697][bookmark: _Toc15560][bookmark: _Toc17733624][bookmark: _Toc5971][bookmark: _Toc14473][bookmark: _Toc10398][bookmark: _Toc13444]2.3.1区域地质概况
[bookmark: _Toc501120278][bookmark: _Toc16975][bookmark: _Toc13735][bookmark: _Toc21732][bookmark: _Toc6270]XX。
[bookmark: _Toc9782][bookmark: _Toc12010][bookmark: _Toc23521][bookmark: _Toc25274][bookmark: _Toc24493]2.3.4矿床开采技术条件
2.3.4.1水文地质概况
[bookmark: _Toc247464825][bookmark: _Toc29182143][bookmark: _Toc260257159]1.概况
矿区属金沙江水系，区内无长年性水流，无泉点。当地最低侵蚀基准面为位于矿区75°方向约3.6km的吉乐水库，标高为2480m，矿体开采标高为2770m～2710m，最低开采标高高于当地最低侵蚀基准面230m，属构造剥蚀中山地貌，区内地面自然坡度15°～25°，局部稍陡，地表植被有少量灌木，植被覆盖低率。
区内气候属低纬暖温带季风气候，立体气候极为明显，年平均气温16.2°，极端最高气温31.4°，极端最低气温-9.5°，多年平均降雨量为910mm，日最大降雨量110.7mm，最长连续降雨28天，每年5～10月为雨季，降雨量占全年的80%以上，相对湿度70%。
[bookmark: _Toc242849749][bookmark: _Toc226963139][bookmark: _Toc441571012][bookmark: _Toc501120279][bookmark: _Toc30175][bookmark: _Toc8043][bookmark: _Toc21792][bookmark: _Toc30941]2.3.4.2工程地质概况
1.工程地质岩组
矿区范围内出露地层简单，出露地层主要三叠系中统北衙组上段（T2b2）。根据地层岩性，岩层组合条件、岩体结构类型以及露天采场实地调查，将区内岩土可划分为2个工程地质岩组：软弱松散岩（土）体组（Ⅰ）、较坚硬块状结构灰岩类岩组（Ⅱ）。
矿区工程地质类型属以坚硬块状灰岩为主的中等类型。
[bookmark: _Toc3943][bookmark: _Toc2289][bookmark: _Toc22848][bookmark: _Toc29883]2.3.4.3环境地质条件
1.区域稳定性评价
[bookmark: OLE_LINK4]矿区地处我国西部南北地震带南端，在强震频发的中甸一大理地震带内，川滇歹字型与南北向构造带的复合部位，是地壳运动剧烈、构造形态复杂、构造地震活动频繁的地区，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016年版，矿区地震动峰值加速度0.30g，抗震设防烈度为8度，设计地震分组为第一组。
2.环境地质对矿山开采的影响
经实地调查，矿区整体地形南高北低，为构造剥蚀中山地貌，矿区附近最高点为矿区南部山顶，海拔标高2788m，矿区地面自然坡度15°～32°，局部稍陡。矿区前期开采形成的采空区规模较大，未来开采过程中应加强防治工作，制定应急实施方案。
矿床岩体完整性、稳固性一般，矿山开采可局部诱发山体开裂，危岩崩落等地质灾害。并对周边水体及生态环境有一定的污染及影响，因此矿区地质环境质量中等。
[bookmark: _Toc8526][bookmark: _Toc501120281][bookmark: _Toc25335]2.4建设方案概况
本次预评价报告主要以《玉龙县鼎康建材有限责任公司玉龙县吉余砂石料厂建筑石料用灰岩矿30万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》设计方案作为依据，并结合项目现状进行描述。
[bookmark: _Toc22362][bookmark: _Toc10662][bookmark: _Toc31275][bookmark: _Toc23005][bookmark: _Toc3464][bookmark: _Toc6458][bookmark: _Toc24531][bookmark: _Toc501120282]2.4.1矿山开采现状
[bookmark: _Toc226963147][bookmark: _Toc115120634][bookmark: _Toc115120240][bookmark: _Toc242849759]XX。



[bookmark: _Toc30637][bookmark: _Toc26019][bookmark: _Toc8856][bookmark: _Toc501120295]
3.定性定量评价
[bookmark: _Toc21161][bookmark: _Toc97018971][bookmark: _Toc18037][bookmark: _Toc30446]3.1评价单元划分及评价方法选择
[bookmark: _Toc21146][bookmark: _Toc9418][bookmark: _Toc30482][bookmark: _Toc12818][bookmark: _Toc23545]3.1.1评价单元划分
[bookmark: _Toc115120646][bookmark: _Toc217115742][bookmark: _Toc439259971][bookmark: _Toc15988][bookmark: _Toc115120252][bookmark: _Toc357685743][bookmark: _Toc244170512][bookmark: _Toc10102][bookmark: _Toc439259973][bookmark: _Toc17827][bookmark: _Toc11947]1.评价单元划分的原则
评价单元的划分是在对危险、有害因素辨析的基础上，根据评价目的和评价方法的需要，将系统分成若干有限的、范围确定的需要评价的单元，以提高评价的客观性和准确性。
评价单元一般以生产工艺，物料的特性及危险、有害因素的类别、分布状况综合考虑进行划分。
[bookmark: _Toc27802][bookmark: _Toc217115743][bookmark: _Toc115120253][bookmark: _Toc439259972][bookmark: _Toc115120647]2.评价单元的确定
（1）评价单元划分的分析过程
根据该矿山已提供的有关技术资料和现场调查、类比调查结果，以该矿山所固有的系统特点，在对该项目主要危险、有害因素分析的基础上，遵循突出重点、抓主要环节的原则，按照系统分析中自上而下逐步分解的原理，将整个评价对象首先划分为若干子系统，再将各子系统划分为不同的单元，对复杂的和重要的单元进一步划分为数个子单元，以确保评价过程的系统性、完整性和针对性。同时，在划分评价单元时，还尽可能考虑到：
[bookmark: _Toc30617]1）自然地质本身的危险因素和危害因子；
2）可能造成人员伤害的危险设备、设施和作业场所；
3）可能出现的危险形式；
4）各工艺在空间、时间上的关系；
5）各装置在空间上的关系；
6）操作岗位的设置状况等因素。
（2）评价单元汇总表
本报告按照矿山生产工艺过程，结合该主要危险、有害因素的性质和生产工艺，划分为8个单元进行评价，见表3.1-1。
表 3.1-1  评价单元划分表
	序号
	评价单元划分

	1
	总平面布置单元

	2
	矿山开拓运输单元

	3
	采剥单元
	露天采场子单元

	
	
	穿孔爆破子单元

	
	
	铲装作业子单元

	4
	矿山供配电设施单元

	5
	防排水单元

	6
	破碎系统单元

	7
	排土场单元

	8
	安全管理单元

	9
	重大危险源辨识单元



[bookmark: _Toc22913][bookmark: _Toc23115][bookmark: _Toc10765]3.1.2评价方法选择
根据该项目的生产工艺特点、危险有害因素的类型及评价目的，本次安全预评价主要采用安全检查表法、预先危险性分析法、事故树分析、作业条件危险性评价法（LEC评价法）、专家法等评价方法。各单元评价方法见表3.1-2。
表3.1-2  各单元评价方法选择汇总表
	序号
	评价单元
	评价方法选择

	1
	总平面布置单元
	
	预先危险性分析、安全检查表

	2
	开拓运输単元
	
	预先危险性分析、安全检查表

	3
	采剥单元
	露天采场子单元
	事故树分析、预先危险性分析、安全检查表

	
	
	穿孔爆破子单元
	预先危险性分析、事故树分析

	
	
	铲装作业子单元
	预先危险性分析

	4
	矿山供配电单元
	
	预先危险性分析

	5
	矿山防排水单元
	
	预先危险性分析、安全检查表

	6
	破碎系统单元
	
	预先危险性分析、LEC评价法

	7
	排土场单元
	
	预先危险性分析

	8
	安全管理单元
	
	预先危险性分析

	9
	重大危险源辨识单元
	
	专家评价法



[bookmark: _Toc98845013][bookmark: _Toc95030052][bookmark: _Toc95029402][bookmark: _Toc97526307][bookmark: _Toc95028906][bookmark: _Toc98845181][bookmark: _Toc95030571][bookmark: _Toc95030516][bookmark: _Toc110071920][bookmark: _Toc110072106][bookmark: _Toc95028557][bookmark: _Toc123639228][bookmark: _Toc95029269][bookmark: _Toc96091455][bookmark: _Toc95028743][bookmark: _Toc95029502][bookmark: _Toc112663826][bookmark: _Toc95029020][bookmark: _Toc95030626][bookmark: _Toc95030437][bookmark: _Toc95050655][bookmark: _Toc95029775][bookmark: _Toc96336349][bookmark: _Toc95029627][bookmark: _Toc95029105][bookmark: _Toc226963162][bookmark: _Toc115120652][bookmark: _Toc473][bookmark: _Toc115120258][bookmark: _Toc23248][bookmark: _Toc12480][bookmark: _Toc12228][bookmark: _Toc242849774][bookmark: _Toc501120296]3.2总平面布置单元
[bookmark: _Toc1000][bookmark: _Toc21848][bookmark: _Toc16343][bookmark: _Toc16971][bookmark: _Toc25790][bookmark: _Toc21269][bookmark: _Toc28308]3.2.1总平面布置主要危险、有害因素辨识
根据本项目矿山选址和总图布置，围绕矿山选址的各组成部分及总平面布置情况。从矿山选址的工程地质、地形地貌、水文、气象条件、周围环境、交通运输条件、自然灾害、消防支持和救援联系等方面分析和辨识各厂址的危险、有害因素；从总平面布置的功能分区、安全距离、风向、建筑构筑物、设施、道路联系等方面分析和辨识各矿山选址的危险、有害因素。
按照危险因素的性质，矿山选址和总图布置方面的危险、有害因素可划分为：周围环境、不良工程地质、滚石、滑坡、泥石流、地震、车辆伤害、道路运输及消防联系等几种，分析如下：
XX。
[bookmark: _Toc21119][bookmark: _Toc15019][bookmark: _Toc16605][bookmark: _Toc329899555][bookmark: _Toc13663][bookmark: _Toc501120297][bookmark: _Toc3356][bookmark: _Toc16632][bookmark: _Toc313096720][bookmark: _Toc313096567][bookmark: _Toc8718][bookmark: _Toc23664][bookmark: _Toc31923][bookmark: _Toc115120259][bookmark: _Toc242849775][bookmark: _Toc115120653][bookmark: _Toc226963163]3.2.2总平面布置预先危险性分析（PHA）
根据危险有害因素辨识和分析结果，对已辨识的危险、有害因素进行PHA分析，鉴别危险产生的原因，预测事故出现对作业人员及生产过程产生的影响，判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。厂址及总图运输系统PHA分析见表3.2-1。
表 3.2-1  厂址选择及总平面布置预先危险性分析
XX。
本系统应根据矿区工程地质、环境地质、气象、地形地貌等条件，应避免选址及布置过程中形成滚石、滑坡、泥石流等重大危险因素，对选址特殊，且条件限制的设施，应根据危险因素的诱发事故条件，采取措施，加以消除、预防和减弱；对运输可能造成的车辆伤害也应引起重视，加强预防和管理。
[bookmark: _Toc32199][bookmark: _Toc18281][bookmark: _Toc30721][bookmark: _Toc501120298][bookmark: _Toc8112][bookmark: _Toc24609][bookmark: _Toc10861][bookmark: _Toc16095][bookmark: _Toc14374][bookmark: _Toc10727]3.2.3厂址选择安全检查表
[bookmark: _Toc110071926][bookmark: _Toc112663832][bookmark: _Toc110072112]根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）中的相关内容对该项目厂址选择进行对照检查。检查表见表3.2-2。
表 3.2-2  厂址选择安全检查表
[bookmark: _Toc501120299][bookmark: _Toc242849776][bookmark: _Toc14330][bookmark: _Toc115119151][bookmark: _Toc20505][bookmark: _Toc21336][bookmark: _Toc23832][bookmark: _Toc115141890][bookmark: _Toc115118963][bookmark: _Toc13475][bookmark: _Toc4351][bookmark: _Toc226963164][bookmark: _Toc7573][bookmark: _Toc16081][bookmark: _Toc115120654][bookmark: _Toc115120260]XX。
[bookmark: _Toc29036]3.2.4总平面布置安全检查表
根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）及《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）中的相关内容从总平面布置方面对该项目进行检查，见表3.2-3。
表 3.2-3  总平面布置安全检查表
[bookmark: _Toc6527][bookmark: _Toc444458126][bookmark: _Toc501120300][bookmark: _Toc1168][bookmark: _Toc115119152][bookmark: _Toc242849777][bookmark: _Toc115141891][bookmark: _Toc115118964][bookmark: _Toc226963165]XX。
[bookmark: _Toc10099][bookmark: _Toc2858][bookmark: _Toc1291][bookmark: _Toc11569][bookmark: _Toc31361][bookmark: _Toc555][bookmark: _Toc13819]3.2.5厂址及总平面布置设计方案评述
[bookmark: _Toc115120656][bookmark: _Toc226963166][bookmark: _Toc115120262]XX。
[bookmark: _Toc17253][bookmark: _Toc30300][bookmark: _Toc9896][bookmark: _Toc501120303][bookmark: _Toc18699]3.3开拓运输单元
[bookmark: _Toc17689][bookmark: _Toc8774][bookmark: _Toc6355][bookmark: _Toc10528][bookmark: _Toc24745][bookmark: _Toc4729][bookmark: _Toc31554]3.3.1开拓运输单元主要危险、有害因素辨识
[bookmark: _Toc380754922][bookmark: _Toc328567549][bookmark: _Toc3090][bookmark: _Toc379978962][bookmark: _Toc379979142][bookmark: _Toc8867][bookmark: _Toc501120304][bookmark: _Toc15050][bookmark: _Toc24155][bookmark: _Toc3648][bookmark: _Toc331402858]开拓运输单元存在的主要危险有害因素有：车辆伤害、机械伤害、爆破伤害，火药爆破、高处坠落、物体打击及粉尘等。
1.车辆伤害
车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。
场内运输、装载设备有故障、操作失误或指挥不当，有造成车辆伤害的危险；矿山使用汽车进行运输，由于驾驶员违章驾驶等造成车辆伤害。车辆伤害在本项目中包括汽车、装载机、挖掘机等车辆在公路运输过程中的伤害。
（1）露天铲装运输过程中，由于违章载人、违章作业或作业场地狭窄而导致人员坠落或铲装设备倾翻引发的伤亡事故。
（2）车辆在行驶过程中，由于道路坡陡弯急、行车速度快、车辆故障、制动失灵、信号标志缺失、运输线路及路面不合理、道路局部坍塌、下沉、路况质量差、狭窄、路不平、雨季冲刷严重等，易发生翻车、撞坏设备和撞伤人员等车辆伤害事故。
（3）疲劳驾驶、无证驾驶等违章作业。
（4）雨天车辆行驶未采取防滑措施（如采用防滑链等）。
（5）卸载点未设置车挡或形成反坡，易发生卸载车辆倾翻、坠落，导致人员伤害、车辆损坏等。
（6）台阶作业平台宽度不够，平台边缘矿岩松软，不稳固，铲装设备沿平台边缘行驶作业，易造成设备倾翻，坠落，导致人员伤害和设备损坏。
2.机械伤害
机械伤害是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。
矿山造成的机械伤害事故，主要是由于人的违章指挥、违章操作造成的。常见的因素有：
[bookmark: _Toc154048592]（1）穿戴不符合安全规定的服装进行操作；
（2）违章操作；
（3）机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；
（4）操作过程中衣物、头发、工具进入运转机械导致身体被运动机械拖带伤害；
（5）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；
（6）在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；
（7）在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；
（8）设备设施设计、选型不合理或安装存在缺陷；
（9）设备设施没有按规定进行维护或特种设备没有定期检测检验；
（10）安全管理上存在不足。
3.放炮伤害
放炮伤害是指爆破作业中发生的伤亡事故。
在运输道路施工过程中爆破时，未按《爆破安全规程》的规定进行爆破，不严格按照设计进行布孔（凿岩）、装药、连线和起爆，或者爆破人员未经培训无证上岗，打残眼、使用的爆破器材质量不合格或已过期，产生拒爆、早爆、延爆等违章作业现象发生或警戒不严，有可能导致放炮伤害发生。
（1）引起放炮伤害事故的原因：
①装药工艺不合理或违章作业；
②起爆工艺不合理或违章作业；
③未圈定爆破警戒或警戒不到位；
④人员没有撤离到安全区域就起爆；
⑤爆破时使用不合格的雷管或导爆管；
⑥采用质量不合格或过期的爆破器材，发生拒爆、早爆、延爆；
⑦其他违章作业；
⑧无爆破设计或设计不当等；
⑨爆破作业后，没有检查或检查不彻底，没有清除未爆破的残余炸药和雷管。
（2）容易发生放炮伤害事故的场所：
①爆破作业点；
②爆破作业时的道路运输系统；
③爆破后的道路；
④起爆药包加工点等；
⑤瞎炮处理过程中。
4.火药爆炸
火药爆炸是指炸药及其制品存储、使用过程中发生的爆炸事故，本项目只涉及炸药在使用、存储中发生的爆炸事故。引起火药爆炸的主要原因：
（1）炸药控制不合格；炸药质量不合格；
（2）炸药储存点、现场加工管理不规范；
（3）炸药运输过程中遇到明火、高温物体；
（4）炸药运输过程中强烈振动或摩擦或受到撞击；
（5）炸药、雷管混装、混运；
（6）运送炸药过程中出现意外情况等；
（7）雷击引发的火药爆炸；
（8）静电感应引起的火药爆炸。
可能存在部位：爆破器材现场存放点，爆破使用点等。
5.高处坠落
高处坠落是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故。
该项目高处坠落主要存在于各类相对于坠落基准面2m及以上的作业平台等处，易发生高处坠落伤亡事故。
造成高处坠落的主要因素有：
（1）采场工作平台宽度不足，平台边沿矿岩松散、不稳固，设备在平台边缘作业，导致设备坠落、倾翻造成人员伤害、设备损坏。
（2）因采场危险区域内、采场顶部等未设置安全警示标志，外来人员、牲畜进入采场上部危险区域；夜间作业未设置照明设施；
（3）高处作业未制定作业规程，现场安全管理不到位；
（4）高处作业时安全防护设施损坏或高处作业时无人监护或主观判断失误等；
（5）作业人员疏忽大意，疲劳过度。
6.物体打击
物体打击是指物体在重力或其它外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故。
造成物体打击伤害的原因多种多样，主要有：
（1）铲装作业过程中，铲装设备操作失误或违章作业；铲装作业时铲斗经过自卸汽车驾驶室，矿岩掉落；在边坡、挖掘半径内坐卧、停留；
（2）人员在工作地点下部的道路停留或通过；
（3）安全帽等劳保用品穿戴不齐等；
（4）上、下台阶同时作业，上部台阶坠物及滚石对下部台阶作业人员造成伤害。
7.粉尘
粉尘是开拓运输、施工等过程中产生的细粒状矿物或岩石粉尘。直径大于50μm的尘粒，在重力作用下会很快从气流中分离出来，沉落于地面，此类矿尘称为落尘。直径在0.01μm～50μm范围内的尘粒，能长时间悬浮于空气中，此类矿尘叫做浮尘。浮尘对矿山空气的污染和人体健康的危害最大。大风扬尘是露天矿山粉尘危害的又一表现形式。
矿岩转运作业等过程，产生大量有害的粉尘，凿岩爆破产生大量的粉尘，如未采取湿式作业，易造成粉尘危害。
[bookmark: _Toc24687][bookmark: _Toc9304][bookmark: _Toc3076][bookmark: _Toc17516][bookmark: _Toc29761]3.3.2预先危险性分析
根据矿山开拓运输危险有害因素辨识和分析结果进行PHA分析，预测事故出现对作业人员及生产过程产生的影响，判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。PHA分析见表3.3-1。
表 3.3-1  开拓运输单元预先危险性分析表
[bookmark: _Toc501120305][bookmark: _Toc8189][bookmark: _Toc929]XX。
[bookmark: _Toc26375][bookmark: _Toc13450][bookmark: _Toc28411][bookmark: _Toc6658]3.3.3安全检查表分析
依据《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）及《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的相关条款对建设项目《初步设计（代可研）》中的开拓运输进行安全检查，见表3.3-2。
表 3.3-2   开拓运输安全检查表
XX。
[bookmark: _Toc18891][bookmark: _Toc26666][bookmark: _Toc19850][bookmark: _Toc29246][bookmark: _Toc520029638][bookmark: _Toc22310][bookmark: _Toc4611][bookmark: _Toc162][bookmark: _Toc30384][bookmark: _Toc12867]3.3.4汽车运输事故树分析
设计选用公路－汽车开拓运输方案。汽车运输过程中，由于路面较窄、道路不平整、制动失灵、酒后驾车、无证驾驶、疲劳驾驶等常常引起汽车运输事故的发生。碰伤、摔伤、挤伤、翻车死亡等都是常见的运输伤亡事故。XX。
[bookmark: _Toc5844][bookmark: _Toc3317][bookmark: _Toc1786]3.3.5开拓运输设计方案评价
XX。
[bookmark: _Toc28034][bookmark: _Toc16976][bookmark: _Toc501120308][bookmark: _Toc28569][bookmark: _Toc28521]3.4采剥单元
[bookmark: _Toc14592][bookmark: _Toc14339][bookmark: _Toc25355][bookmark: _Toc17171][bookmark: _Toc501120309][bookmark: _Toc21127][bookmark: _Toc10917][bookmark: _Toc20984][bookmark: _Toc25143][bookmark: _Toc32554]3.4.1采场子单元
3.4.1.1露天矿边坡主要危险、有害因素辨识
露天矿边坡的危险主要是边坡的滑坡，其次是边坡表面上孤石的崩落以及边坡滚石。对特殊矿山来说，突水涌沙与泥石流也是一个危害因素。对于本项目来讲，滑坡、崩落、滚石是边坡的主要危害。陡、高的边坡固然能使矿山得到较高的经济效益，但由此带来的风险也不可忽视，边坡失稳引起滑坡，轻则会招致设备损失、采场道路破坏，重则引起人员伤亡，严重影响矿山生产，甚至停产。因而对矿山边坡稳定性必须予以足够的重视。
产生矿山采场边坡滑坡危害的因素很多，主要分为：
1. 地质因素
（1）采石场为露天剥离开采，将形成较高的临空面和陡崖。爆破作业破坏了岩石的应力平衡条件，导致陡崖和临空面失稳，会造成危岩掉块、崩塌等不良灾害，危害施工与运营安全及正常运营。
（2）采矿工程布置不当，造成边坡角过大，使岩体沿不利组合结构面（层理、节理）诱发崩塌。
（3）地表岩溶不发育，岩溶形态主要为峰丛、谷地。岩石表面多为溶隙、溶沟等形态，垂直节理裂隙发育，规模较小，采矿存在岩溶塌陷和溶隙崩塌的危险。
2. 水的因素
地下水对边坡岩体具有弱化岩体强度的作用，同时过高的地下水对边坡表层岩体产生的浮托力过大，使得边坡体内有效应力过小，这些都不利于边坡的稳定。地表水对边坡的冲刷，增加边坡荷重，对边坡稳定不利。
3. 边坡结构因素
生产台阶过高会引起台阶失稳，产生滑坡、崩落、滚石；整体边坡角度过陡，将产生大型滑坡。
4. 生产因素
挖掘机作业不当，如先挖坡脚，可能造成崩落、落石、滚石。
5. 边坡管理因素
（1）开采作业面设在工程地质或水文地质条件不良的地带或采场上方没有可靠的截流、防洪和排水设施，可能造成暴雨冲刷，产生大块滚落、滑坡、坍方和泥石流等危害；
（2）挂帮矿石的无序开采，边坡靠帮不到位或超挖，要求边坡护坡以及边坡工程治理的没有按要求做或没有做到位；
（3）排弃作业时，没有圈定危险范围，或未设立警戒标志，造成人员误入。
[bookmark: _Toc226963168][bookmark: _Toc242849780]3.4.1.2预先危险性分析（PHA）
采剥单元危险、有害因素有：边坡失稳、滚石、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电、爆破伤害（早爆、延爆、拒爆、爆破飞石、爆破冲击波、爆破振动）等。
表 3.4-1  露天采场单元预先危险性分析表
XX。
[bookmark: _Toc226963169][bookmark: _Toc242849781]3.4.1.3边坡失稳鱼刺图分析
露天开采的主要危险是边坡失稳引起滑坡、坍塌，轻则会导致设备损坏、采场道路损毁，重则引起人员伤亡，严重影响矿山生产，甚至停产。因而对矿山边坡稳定性必须予以足够的重视。XX。
[bookmark: _Toc226963170][bookmark: _Toc242849782]3.4.1.4滚石伤人事故树分析（FTA）
露天开采的危险还有边坡坡面上单体危岩的崩落以及边坡滚石：露天采场因开采规范性较差，边坡安全检查和管理的薄弱，坡面上常有危石、浮石存在，受开采和振动影响，容易形成滚石危害。
爆破作业完成后，若不对边坡上的孤石、浮石进行清理，有可能导致滚石伤人事故；爆破参数选择不合理，易形成掏采、欠挖，工作邦边坡容易形成孤石、危石，伞檐体，如不及时清除，会造成滚石伤人。
[bookmark: _Toc226963171][bookmark: _Toc242849783]3.4.1.5边坡高处坠落事故树分析
在露天边坡上进行浮石清理、装药、联线等作业，因作业条件差，安全防护措施不可靠等，极易发生人员高处坠落事故。
[bookmark: _Toc242849779][bookmark: _Toc226963167]3.4.1.7安全检查表
依据《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)及的相关条款对初步设计中设计方案中的采剥工艺和边坡监测进行安全检查，见表3.4-11。
表 3.4-11   采剥工艺及边坡监测安全检查表
XX。
设计方案中的露天矿山的台阶高度、台阶坡面角、最小工作平台宽度、终了边坡角边坡等参数与所采用的采剥工艺，符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的相关规定。
[bookmark: _Toc31357][bookmark: _Toc23085][bookmark: _Toc501120310][bookmark: _Toc31802][bookmark: _Toc32231][bookmark: _Toc7389][bookmark: _Toc23375][bookmark: _Toc16889][bookmark: _Toc16878][bookmark: _Toc25059]3.4.2穿孔爆破子单元
3.4.2.2穿孔爆破单元PHA分析
穿孔爆破作业单元危险、有害因素有：爆破伤害、机械伤害、高处坠落、火药爆炸、火灾等。
表 3.4-12   穿孔爆破单元预先危险性分析表
XX。
3.4.2.3爆破事故鱼刺图分析
[bookmark: _Toc226963172][bookmark: _Toc242849784]3.4.2.7单元小结
设计方案中明确了穿孔爆破作业由爆破公司实施，对爆破工艺等进行了说明，明确了穿孔爆破爆破安全措施等内容，基本符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）及《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016）的相关要求。
[bookmark: _Toc23446][bookmark: _Toc501120311][bookmark: _Toc26251][bookmark: _Toc16751][bookmark: _Toc5107][bookmark: _Toc3470][bookmark: _Toc13932][bookmark: _Toc12735][bookmark: _Toc19369][bookmark: _Toc13742]3.4.3铲装运输子单元
[bookmark: _Toc226963181][bookmark: _Toc242849793][bookmark: _Toc115120657][bookmark: _Toc115120263][bookmark: _Toc226963173]3.4.3.1预先危险性分析（PHA）
本单元存在的主要危险、有害因素有：物体打击、车辆伤害、机械伤害、高处坠落等。
表 3.4-16  铲装运输单元预先危险性分析表
[bookmark: _Toc242849794][bookmark: _Toc226963182]XX。
设计方案中对铲装运输方式及开拓运输道路布置进行了设计，符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）的相关规定。
[bookmark: _Toc1593][bookmark: _Toc19158][bookmark: _Toc32313][bookmark: _Toc501120312][bookmark: _Toc30978]3.5矿山供配电设施单元
本单元危险、有害因素有：机械伤害、触电、火灾等。
[bookmark: _Toc24849][bookmark: _Toc7929][bookmark: _Toc19548][bookmark: _Toc8143][bookmark: _Toc28845][bookmark: _Toc843][bookmark: _Toc30912]3.5.1矿山供配电主要危险、有害因素辨识
3.5.1.1机械伤害
该矿采用露天开采，使用潜孔钻、空压机等机械设备，如不加强管理，不严格按操作规程操作，将有发生绞伤、挤压、碰撞伤人事故的发生。其主要原因如下：
1. 传动设备防护设施不到位、使用安全保护装置不完善或在缺乏保护装置情况下违章进行作业；
2. 使用过程中驾驶不当，碰挂周围工作人员和其他车辆；
3. 机械设备在维修过程中碰伤、挤伤、挂伤人员；
4. 现场管理混乱，非工作人员进入机械转动作业区；
5. 机械设备的发生故障，如挖掘机断臂等。
3.5.1.2触电
该矿在矿石的开采过程中用电设备较少，但大部分露天布置，裸露地面的电缆遭受风吹日晒易老化，电气设备、电缆的绝缘性能易遭破坏，又由于遭受矿石崩砸、运输工具撞击而使电气设备、电缆绝缘损伤，加上电工违章作业等种种原因，电气设备漏电现象容易发生，如果没有可靠的防护措施，管理不到位、设备及设施的漏电、接地、过流保护不完善，工人缺乏必要的安全用电常识及自我防护意识，一旦人体触及带电体就可能发生触电事故。
生活用电过程中如果发生违章作业也可能产生触电事故的发生。
3.5.1.3火灾
该矿开采中机械设备大多使用柴油作动力，但建有一配电室，易引发火灾，生活区也是火灾常发区域。供配电设施引发火灾事故的主要原因：电源线路磨损、压破绝缘层使外壳带电，设备缺少漏电保护等防护装置。电气设备发生短路、漏电、接地、过负荷火灾事故。
3.5.1.4职业危害
1. 噪声及振动危害
该矿噪声与振动主要有供配电设备产生的机械噪声和气流的空气动力噪声。操作人员长时间在噪声环境下工作，可能引起职业性耳聋或引起神经衰弱、心血管疾病及消化系统等疾病的高发，同时也会使操作人员的失误率上升，严重的会导致事故的发生。有关供配电设施产生噪声和振动的设备和场所主要有：
（1）穿孔作业；
（2）空压机作业场所。
2. 粉尘危害
该矿在钻孔环节会产生大量的岩尘，将对人体产生粉尘危害。
[bookmark: _Toc10812][bookmark: _Toc21012][bookmark: _Toc18634][bookmark: _Toc13442][bookmark: _Toc167252066][bookmark: _Toc501120313][bookmark: _Toc29873][bookmark: _Toc24744][bookmark: _Toc31040][bookmark: _Toc189][bookmark: _Toc167251288][bookmark: _Toc13954]3.5.2预先危险性分析（PHA）
表3.5-1  矿山电气单元预先危险性分析表
[bookmark: _Toc14176][bookmark: _Toc26271][bookmark: _Toc501120314][bookmark: _Toc203481406][bookmark: _Toc203481245]XX。
[bookmark: _Toc20514][bookmark: _Toc2382][bookmark: _Toc19432][bookmark: _Toc22547][bookmark: _Toc3377][bookmark: _Toc1939][bookmark: _Toc11087]3.5.3触电危险性评价
电气方面的危险有害因素按照电气事故的性质分为：触电（含电击、电伤）、电气火灾和爆炸、雷电等几类，针对本建设项目存在的危险性分析如下：
触电的危险部位分布在：变压器、配电室、办公生活区的各种电气设备、供电线路、照明线路及照明器具等。
矿山变压器、配电室、办公生活区内所有用电设备的金属外壳、底座、支架及电缆金属外皮等均应可靠接地，配电室要上锁，专人守护，存在的触电危险性是可接受的。
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矿山供电系统中，在变压器、配电室、办公生活区配备有照明线路和用电器等，存在因漏电、短路、过载、过流引起的过热、电火花、电弧，雷电放电的电弧，静电火花等可能，引起电气线路火灾。
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雷电危险评价主要是针对项目中建（构）筑物应设置的防雷接地设施而进行的，所采用的方法是根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）等相关标准、规范，检查该项目建（构）筑物、设施的防雷分类、防雷设施措施是否正确。矿山作业人员在雷雨天要注意防雷，不要在树下、电杆下等易发生雷击伤害的地方停留。雷雨天禁止进行穿孔、装药、连线及起爆等爆破工作作业，禁止使用电力起爆方法进行露天爆破。
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本单元存在的主要危险、有害因素有：泥石流、滚石、滑坡、塌方等。
表3.6-1  防排水单元预先危险性分析表
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根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）中的相关内容对该项目设计方案方案中的防排水系统进行对照检查，见表3.6-2。
表3.6-2  防排水单元安全检查表
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XX。
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3.7破碎系统单元
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3.7.1.1触电
1.危险性分析
如果破碎机、皮带机、振动筛等设备电机未接地，可能会因设备漏电造成触电，触电会导致人员伤亡的事故。设备启动开关、配电箱未接地、防雨水措施不到位，亦可能会因漏电造成触电。
2.危险度评价
采用LEC法对触电事故进行风险评价，结合设计情况及矿山现状，评价结果见表3.7-1。
表3.7-1  触电LEC评价表
XX。
3.7.1.2机械伤害
1.危险性分析
机械伤害是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。发生机械伤害的主要原因有：
（1）矿山作业人员违章操作及穿戴不符合安全规定的劳动防护用品进行操作；
（2）破碎站安全设施缺失，如防火栏杆、防护罩等；
（3）机械设备安全防护装置缺乏或损坏或被拆除等，导致事故发生；
（4）在检修破碎机、筛分机、皮带机等设备时，未设置“正在检修、禁止启动”等安全标志，机器突然被别人启动，导致事故发生；
（5）皮带运输过程中，由于皮带传动部位未安装机械防护罩或防护罩失效，有可能引起机械伤害事故。
（6）破碎机皮带轮、飞轮，电机皮带轮等旋转部位未设防护罩，容易引起机械伤害；
（7）跨越正在运行的设备，如皮带输送机等；
（8）未按规定行走安全路线或通道，破碎站操作平台、人行通道宽度不足，安全警示标志不明显也容易造成机械伤害；
（9）违规对正在运行的设备进行检维修、保养、清扫等；
（10）用手代替工具，如用手清堵、拔料、调整皮带等。
2.危险度评价
采用LEC法对机械伤害进行风险评价，结合设计情况及矿山现状，评价结果见表3.7-2。
表3.7-2  机械伤害LEC评价表

XX。
3.7.1.3高处坠落
1.危险性分析
高处坠落指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故。造成高处坠落的主要原因有：
（1）破碎站操作平台、人行过道（台阶、梯子）未设防护栏杆；
（2）破碎站卸料口未设车档设施。
2.危险度评价
采用LEC法对高处坠落进行风险评价，结合设计情况及矿山现状，评价结果见表3.7-3。
表3.7-3   高处坠落LEC评价表

XX。
3.7.1.4物体打击
1.危险性分析
如果破碎机上方和给料机两侧未采取防止滚石的措施，运输车辆在卸料时可能会造成滚石落下砸到下方的操作人员。在破碎站的生产过程中，破碎机采用冲击的方式对矿石进行破碎，亦可能会因某种原因导致破碎机进料口产生飞石，飞石会造成人员受伤。
2.危险度评价
采用LEC法对物体打击事故进行风险评价，结合设计情况及矿山现状，评价结果见表3.7-4。
表3.7-4  物体打击LEC评价表

XX。
3.7.1.5火灾
1.危险性分析
破碎站发生火灾的主要原因有：
（1）电气设备和线路超负荷运行、短路，可能会引起电气火灾；
（2）工业场地设有柴油桶、润滑油桶等，若使用明火或动火作业时未采取防护措施，可能会引起火灾事故；
（3）配电房未配备灭火器，存放易燃可燃物，电气线路敷设不规范，电线乱拉乱接、空气开关安装在木板上等。
2.危险度评价
采用LEC法对采剥作业过程中的火灾进行风险评价，结合设计情况及矿山现状，评价结果见表3.7-5。
表3.7-5  矿山火灾LEC评价表

XX。
3.7.1.6车辆伤害
1.危险性分析
（1）场内运输、装载设备有故障、操作失误或指挥不当，有造成车辆伤害的危险；
（2）作业场所噪声过高，行人、驾驶员注意力不集中，未注意到过往的行人和车辆，均有可能发生车辆伤害事故。
（3）破碎站站台宽度不足，工作场地狭小，人车混行，倒车时无人指挥、监督。
2.危险度评价
采用LEC法对车辆伤害进行风险评价，结合设计情况及矿山现状，评价结果见表3.7-6。
表3.7-6  车辆伤害LEC评价表

XX。
[bookmark: _Toc8963][bookmark: _Toc30366][bookmark: _Toc6677][bookmark: _Toc7054][bookmark: _Toc30609][bookmark: _Toc32104]3.7.2预先危险性分析
表3.7-7  预先危险性分析表
XX。
通过预先危险性分析，矿山破碎车间存在触电、机械伤害及高处坠落的风险因素，且危险等级较高，容易造成人员伤亡事故，需要采取措施进行预防。
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排土场的危险有害因素包括：
1.滑坡
排土场由于地形地貌、自然环境、矿岩构造等原因的制约，在实行排土生产过程中使岩体稳定应力受到破坏，存在着滑坡危险。大面积岩体坡不仅能导致生产人员的意外伤害，并且还会对排土场导致严重破坏。排土场滑坡产生的原因：
（1）未全面掌握该地区岩石的性质、产状、边坡岩石性质、水文地质条件等导致确定的台阶及边坡参数不合理；
（2）建设初期设计、建设考虑不周。重视不够，排土场不搞工程地质勘查，设计中波及排土场建设质量的许多方面被忽视，底部清理软弱层不砌底等留下滑坡隐患。
（3）生产中排土不科学，未按设计推荐的台阶及边坡参数施工，台阶高度过高、安全平台宽度局限性等；未坚持设计排土次序，无计划、无条理的排土，导致排土次序和推进方向错误，例如底部疏水性块石厚度不够平时岩土混排，人为地在排土场内部形成了软弱面，伴随排土场废石堆积高度的加大，当剪应力超过其抗剪强度时，便会沿此弱面发生滑坡。
（4）排水设施不健全、疏于管理，大气降雨和地表水对台阶边坡的不停冲刷、浸入，是导致滑坡的另一重要原因。如暴雨时排水不及时，大量地表水汇入排土场，充水饱和，首先增长了排土场重量，同步减少了排士场内部潜在滑动面的摩擦力，从而形成排土场滑坡。
（5）人为原因。附近村民缺乏环境保护意识，滥采滥挖现象严重。在靠近排土场的坡底和两侧进行采石、取土、开矿再运用，坡脚掏空，致使边坡变陡，都会影响排土场的稳定性，也也许引起排土场滑坡。
（6）其他人力不可抗拒的原因。如地震以及大暴雨等。
滑坡对乡村最重要的危害是摧毁农田、房舍、伤害人畜、毁坏森林、道路以及农业机械设施和水利水电设施等，有时甚至给乡村导致消灭性灾害。
2.泥石流
（1）矿山泥石流从成因上一般分为水动成因泥石流和重力成因泥石流。
1）水动力成因泥石流是大量松散的固体物料堆积在汇水面积大的山谷地带，在动水冲刷作用下沿陡坡地形急速流动。重要是受发达的地表水系影响而成的。
2）重力成因泥石流是吸水岩土遇水软化，当含水量达一定期，便转化为黏稠状流体。亦也许由坍塌、滑坡体直接转变为泥石流。被水软化成似液态的泥化母岩（如粘土、风化岩）与岩土块及水混合成浆体（液固）在滑坡势能转化来的动能作用下，促使滑体向流动转化，酿成泥石流。
（2）形成泥石流的三个基本条件：
1）泥石流区内具有丰富的松散岩土；
2）山坡地形陡峻，具有较大的沟床纵坡：
3）泥石流区的上中游有较大的汇水面积和充足的水源。
排土场泥石流的重要危害是冲毁乡村，导致人畜伤亡，破坏房屋及其他工程设施，破坏农作物、林木及耕地。此外，泥石流有时也会淤塞河道。
3.坍塌
（1）排土场坍塌的重要原因
重要是由于基底坡度较陡、地基承载力差和水文条件复杂，分析原因重要有：
1）基础不稳固；
2）设计不合理，或未按设计规定排土；
3）排土前未对山肩、岸坡进行彻底清理，或未对泉眼、洞穴等做可靠处理；
4）排土场构造尺寸不合理，或高度过高，或地基或坝顶过窄，或排土场外坡度过陡；
5）排土不规范、不合理：
6）排渗设施设计不合理，或未按设计规定施工；
7）排洪能力设计局限性或排洪构筑物未达设计规定的质量、能力；
8）排洪构筑物、排渗设施遭损坏，又未及时修复，使排洪、排渗的功能不能满足规定：
9）废石粒度构成发生变化，矿泥增多，又未采用措施，使排土场稳固性受到较大影响；
10）管理不善，麻痹大意，未能及时发现问题，或发现问题后，没有及时采用措施治理等。
（2）严重后果
排土场坍塌后果十分严重，重要是：
1）给下游工业、农业、村庄和居民的人身安全和财产导致严重危害
和损失；
2）严重污染下游环境，影响工农业生产和人们的健康：
3）导致矿山停产；
4）直接和间接的经济损失严重；
5）其他危害，如有时会破坏公路，中断运送等。
4.排水、排洪构筑物破坏
排水、排洪构筑物堵塞、错动、断裂等破坏，导致排洪能力急剧下降；排水构筑物错动、断裂常常导致大量排土场垮塌导致堵塞，直接危及排土场安全。
（1）排洪构筑物堵塞重要原因有：
1）杂物淤积；
2）构物垮塌。
3）长期对排洪构筑物不进行检查、维修，致使堵塞、露筋、塌陷等隐患未能及时发现。
（2）排洪构筑物断裂、垮塌常由下列原因引起:
1）基础资料不确切、设计方案及技术论证措施不妥、不遵照设计规范、对库水位及浸润线深度的控制规定不明确，或规定不切实际等方面；
2）设计人员技术不高或经验局限性所导致；
3）未按设计规定施工；
4）排洪管线等处的不良地质条件未能查明，地基不均匀沉陷；出现不均匀或集中荷载；水流流态变化等。
5）排洪构筑物有蜂窝、麻面或强度不达标，当负荷逐渐增大时，会导致掉块、漏筋、断裂、甚至倒塌等病害。
（3）严重后果
排水排洪构筑物堵塞、断裂、垮塌，导致排土场污染下游环境。
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本单元存在的主要危险、有害因素有：边坡失稳、滚石、坍塌（滑坡）、泥石流、溃坝、坝坡失稳、车辆伤害、高处坠落等。
表3.8-1  排土场单元预先危险性分析表
XX。
通过PHA分析，本单元无重大危险有害因素，但对存在的危险有害因素仍须引起重视和采取措施加以防范。
[bookmark: _Toc738]3.8.3排土场单元安全检查表
依据《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ 2005-2005）及的相关条款对排土场进行安全检查表分析，见表3.6-2。
表3.6-2  排土场单元安全检查表
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3.8.4存在主要问题及建议
XX。 
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[bookmark: _Toc5648][bookmark: _Toc11994][bookmark: _Toc15579][bookmark: _Toc4309][bookmark: _Toc13785][bookmark: _Toc23946][bookmark: _Toc14371][bookmark: _Toc15654][bookmark: _Toc268]3.9.1安全管理危险有害因素
各类事故的发生都与安全生产管理有关，管理的缺失、不到位等安全管理因素一般是导致各类事故发生的间接原因。本单元安全管理的危险有害因素包括：
1.未设置安全管理机构，造成安全管理工作衔接不当、管理空白、专业不全等，从而造成安全管理上的漏洞；
2.未健全和落实安全生产责任制、安全生产管理制度，安全操作规程，容易造成生产过程中责任不落实，任务不明确，工作中无章可循，造成生产次序混乱，诱发各类安全生产事故；
3.矿山未按要求配备相应的工程技术人员、注册安全工程师，造成安全管理不当，从而存在安全管理上的漏洞，诱发各类安全生产事故；
4.矿山对职工的安全教育、培训不完全，造成职工在作业中，因不了解安全责任或安全规定，造成安全生产事故；
5.矿山的安全管理人员及特种作业人员如果未按要求培训取证，安全管理人员和特种作业人员没有相应的操作技术及经验，将导致巨大的安全事故；
6.未编制应急预案，对突发事故无预见性，事故发生后无法及时组织救援，导致事故扩大，造成重大损失。
[bookmark: _Toc31970][bookmark: _Toc3613][bookmark: _Toc17326][bookmark: _Toc9158][bookmark: _Toc8481][bookmark: _Toc13110][bookmark: _Toc24567]3.9.2安全管理单元预先危险性分析
表3.9-1  安全管理预先危险分析表
[bookmark: _Toc25280][bookmark: _Toc10944][bookmark: _Toc23444][bookmark: _Toc3281][bookmark: _Toc1620][bookmark: _Toc5705][bookmark: _Toc24520][bookmark: _Toc12145][bookmark: _Toc13457]XX。
3.9.3安全管理单元符合性分析评价
XX。 
[bookmark: _Toc13754][bookmark: _Toc12033][bookmark: _Toc15879][bookmark: _Toc501120336]3.10重大危险源辨识单元
[bookmark: _Toc115119138][bookmark: _Toc115118950][bookmark: _Toc203480413][bookmark: _Toc88941925][bookmark: _Toc167252039][bookmark: _Toc88296803][bookmark: _Toc87589415][bookmark: _Toc122749767][bookmark: _Toc86631530][bookmark: _Toc89665718][bookmark: _Toc167251261][bookmark: _Toc84909177][bookmark: _Toc84829722][bookmark: _Toc84838509]根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），危险化学品重大危险源为长期或临时生产、储存或使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。危险化学品应依据其危险特性及其数量进行重大危险源辨识。危险化学品重大危险源可分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。
单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：
1.生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。
2.生产单元、储存单元存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：
q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn≥1
式中：q1，q2，…，qn－每种危险化学品实际存在量，t。
Q1，Q2，…，Qn－各危险化学品相对应的临界量。
XX。


[bookmark: _Toc25148][bookmark: _Toc501120337][bookmark: _Toc17750]4.安全对策措施及建议
[bookmark: _Toc21497][bookmark: _Toc217115765][bookmark: _Toc357685758][bookmark: _Toc115120674][bookmark: _Toc501120338][bookmark: _Toc32321][bookmark: _Toc115120280][bookmark: _Toc8086][bookmark: _Toc435691209]4.1安全对策措施建议的依据
[bookmark: _Toc115120691][bookmark: _Toc226963212][bookmark: _Toc115120297][bookmark: _Toc115141968][bookmark: _Toc242849824]XX。
[bookmark: _Toc17203]

[bookmark: _Toc31592][bookmark: _Toc501120351][bookmark: _Toc19417]5.评价结论
[bookmark: _Toc501120352][bookmark: _Toc226963213][bookmark: _Toc115141969][bookmark: _Toc20077][bookmark: _Toc115120692][bookmark: _Toc22438][bookmark: _Toc242849825][bookmark: _Toc964][bookmark: _Toc115120298]5.1主要危险、有害因素评价结果
[bookmark: _Toc9744][bookmark: _Toc242849826][bookmark: _Toc501120353][bookmark: _Toc115120693][bookmark: _Toc7672][bookmark: _Toc115141970][bookmark: _Toc115120299][bookmark: _Toc25568][bookmark: _Toc24852][bookmark: _Toc20534][bookmark: _Toc226963214][bookmark: _Toc9305][bookmark: _Toc16890][bookmark: _Toc7094]5.1.1本项目存在的主要危险、有害因素
本项目存在的主要危险、有害因素为：坍塌、滑坡、滚石、泥石流、高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电伤害、火灾、容器爆炸、爆破伤害、火药爆炸、粉尘等。
[bookmark: _Toc7337][bookmark: _Toc16018][bookmark: _Toc28306][bookmark: _Toc242849827][bookmark: _Toc26235][bookmark: _Toc501120354][bookmark: _Toc18316][bookmark: _Toc226963215][bookmark: _Toc16146][bookmark: _Toc10850][bookmark: _Toc13449][bookmark: _Toc115141971][bookmark: _Toc115120300][bookmark: _Toc115120694]5.1.2本项目存在的主要危险、有害因素存在的部位
表 5.1-1  矿山主要存在的危险、有害因素分布表
[bookmark: _Toc501120355][bookmark: _Toc115141972][bookmark: _Toc5161][bookmark: _Toc115120695][bookmark: _Toc115120301][bookmark: _Toc242849828][bookmark: _Toc226963216]XX。
[bookmark: _Toc28615][bookmark: _Toc22666]5.2本项目应重点防范的危险、有害因素
采场作业中的边坡失稳（滑坡）、爆破伤害、火药爆炸、高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害。
[bookmark: _Toc23651][bookmark: _Toc501120356][bookmark: _Toc115120696][bookmark: _Toc115120302][bookmark: _Toc21254][bookmark: _Toc242849829][bookmark: _Toc3753][bookmark: _Toc115141973][bookmark: _Toc226963217]5.3本项目应重视的安全对策措施建议
[bookmark: _Toc226963218][bookmark: _Toc115120303][bookmark: _Toc242849830][bookmark: _Toc31417][bookmark: _Toc10844][bookmark: _Toc115120697][bookmark: _Toc501120357][bookmark: _Toc115141974][bookmark: _Toc29360]XX。
5.4安全预评价结论
评价组根据对评价项目的现场调查和相关资料的分析，完成了项目主要危险、有害因素的辨识和分析，对项目进行了较为科学合理的单元划分，并按照所选择的评价方法，对项目中存在的危险、有害因素进行了全面的定性评价，提出了合理可行的安全对策措施。
按照评价要求和各单元的分析评价结论，对玉龙县吉余砂石料厂建筑石料用灰岩矿建设项目形成以下预评价结论：
1. 玉龙县吉余砂石料厂建筑石料用灰岩矿建设项目证照齐全、有效，建设项目建设程序合法。
2. 玉龙县吉余砂石料厂建筑石料用灰岩矿建设项目的选址合理，符合有关法律、法规、标准和规程的规定。
3. [bookmark: _GoBack]玉龙县吉余砂石料厂建筑石料用灰岩矿设计方案中的采矿工艺设计总体上符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）等有关规定，露天开采各工艺参数符合相关规范要求。
4. 项目中虽然存在滑坡、坍塌、泥石流、滚石、高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、火灾、爆破伤害、火药爆炸、触电伤害等潜在的危险和有害因素，但在项目建设施工和生产过程中，通过落实设计方案中的安全对策措施和本次安全预评价报告补充的安全对策措施，切实针对项目中危险、有害因素对设计和生产设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，即可为满足本项目安全生产的要求奠定基础，该项目潜在的危险、有害因素能得到控制，在可接受的范围内。
经评价认为：玉龙县吉余砂石料厂建筑石料用灰岩矿30万t/a露天采矿工程项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、标准和规范的要求。
在今后的安全设施设计、施工和生产过程中，建设单位应按有关法规和标准的要求，认真落实各项安全措施和预防手段，确保该新建项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。根据本安全预评价报告中提出的安全对策措施，该建设项目应在下一步安全设施设计中进行补充完善，以保证该项目建成投产后能安全运行。
总之，安全生产是一个不断完善的过程，企业应按照本报告提出的对策措施和建议进行整改完善。在今后的生产过程中，建设单位应根据安全生产条件的变化和国家法规的进一步要求，不断完善安全技术措施和管理措施，提升安全技术水平，防止安全事故的发生，切实保障人民生命和企业财产的安全。
[bookmark: _Toc160616806][bookmark: _Toc141065368][bookmark: _Toc112663868][bookmark: _Toc181177182][bookmark: _Toc142190198][bookmark: _Toc123639274][bookmark: _Toc160268405][bookmark: _Toc184528242][bookmark: _Toc152845750][bookmark: _Toc115120305][bookmark: _Toc186627182][bookmark: _Toc150833484][bookmark: _Toc187730141][bookmark: _Toc115120699][bookmark: _Toc186525303][bookmark: _Toc2116][bookmark: _Toc27964][bookmark: _Toc313096618][bookmark: _Toc313096771][bookmark: _Toc30488][bookmark: _Toc501120358][bookmark: _Toc329899608]
6.附件及附图
[bookmark: _Toc14208][bookmark: _Toc5605]6.1附件
1. 安全评价委托书；
提供资料真实性承诺；
营业执照，统一社会信用代码91530721MAC965193J；
采矿许可证，证号C5307212011087130117197；
《云南省玉龙县吉余砂石料厂建筑石料用灰岩矿地质勘查报告（2019年）》矿产资源储量评审备案证明（云丽自然资储备字【2019】16号）及评审意见书（丽展华评储字【2019】009号）；
丽江市人民政府办公室关于印发丽江市非煤矿山转型升级实施方案的通知（丽政办发[2016]51号）；
电力设施保护爆破安全协议；
云南省林业和草原局准予行政许可决定书－使用林地审核同意书（云林许准〔2023〕1338号）；
玉龙县自然资源局停产证明
《玉龙县鼎康建材有限责任公司玉龙县吉余砂石料厂建筑石料用灰岩矿30万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》封面、扉页、资质。
[bookmark: _Toc501120359][bookmark: _Toc1667][bookmark: _Toc329899609]

[bookmark: _Toc31512][bookmark: _Toc9279]6.2附图
地形地质及矿区范围图；
开采现状图；
总平面布置图；
开拓系统图；
开采终了平面图；
台阶布置剖面图；
露天中深孔爆破示意图；
露天开采采剥工艺图；
开拓运输道路纵、横剖面图 ；
破碎系统生产示意图；
排土场设计图；
防排水系统图；
凹陷采坑排水设施设计图；
供电系统图；
设计开采境界资源量估算剖面图；
资源量估算平面图。
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