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前  言

姚安县光禄镇班家大箐石场于2010年9月10日在姚安县国土资源局办理了采矿权许可证，证号：C5323252010097130074743。2010年10月委托昆明阳光安全科技工程有限公司编制了《云南省姚安县光禄镇班家大箐石场开采设计及安全专篇》。2018年6月4日，楚雄彝族自治州国土资源局为矿山换发了新的采矿许可证，证号：C5323252010097130074743，采矿权人：姚安县光禄镇班家大箐石场，矿山名称：姚安县光禄镇班家大箐石场；开采矿种：建筑用砂岩；开采方式：露天开采；生产规模：3.8万立方米/年；矿区面积：0.1078km2；开采深度：2038m～1900m；矿区范围由8个拐点圈定而成。有效期限：壹拾年，自2018年6月4日至2028年6月4日。矿山最近一次原楚雄州安全生产监督管理局换发的安全生产许可证（证号：FM05323252014081322000015）有效期限为2015年9月25至2018年9月24日，证件有效期满后企业未办理延期手续，且在2022年3月后继续进行生产，并违规采用掏挖开采方式生产，楚雄州应急管理局对姚安县光禄镇班家大箐石场下达了《安全生产行政执法文书行政处罚告知书》（(楚)应急告〔2023〕4号）。另原设计已不能指导矿山生产，需重新编制安全设施设计。本次评价项目是对姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m³/a露天采矿工程进行安全预评价。

《安全生产法》第三十一条规定：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。安全设施投资应当纳入建设项目概算。根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号，国家安全生产监督管理总局令第77号修订)等国家有关安全生产法律、法规，姚安县光禄镇班家大箐石场依法开展建设项目安全设施“三同时”手续，于2023年4月委托辽宁诺诚安全科技有限公司承担姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m³/a露天采矿工程的安全预评价工作。

根据《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安监局令20号，第78号修改）、《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，第653号修订）、《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《安全预评价导则》（AQ8002-2007）等国家相关法律法规标准和规定，受姚安县光禄镇班家大箐石场的委托，辽宁诺诚安全科技有限公司承担了姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m³/a露天采矿工程安全预评价工作。

在接受姚安县光禄镇班家大箐石场的委托之后，我公司立即组成安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作。评价人员于2023年4月29日进行现场勘验，在系统调查分析的基础上，对照国家或行业有关安全法律法规、标准和规范，对该项目初步设计的可行性及项目涉及的危险、有害因素进行了分析评价，采用可靠、适用的评价方法对该矿山进行安全预评价，提出了相应的安全对策措施，得出了评价结论。依据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）的要求编制了《姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m³/a露天采矿工程安全预评价报告》。

在该项目的安全预评价过程中，得到了姚安县光禄镇班家大箐石场有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢。
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1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象

根据《姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m³/a露天采矿工程初步设计》和《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）等有关法律法规的规定，本次评价对象为姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m³/a露天采矿工程建设项目。

1.1.2评价范围

本次安全预评价范围的确定包含安全评价空间范围和评价的项目系统范围两部分内容。

1.1.2.1 空间范围

本次安全预评价的空间范围是根据姚安县光禄镇班家大箐石场的矿区范围和《姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m³/a露天采矿工程初步设计》设计范围确定的。

①姚安县光禄镇班家大箐石场矿区范围

采矿许可证允许开采范围由8个拐点圈定，采矿权范围0.1078km2，开采标高为2038m～1900m，开采深度138m，矿区范围坐标见表1.1-1。
表1.1-1  矿区范围拐点坐标表

	拐点编号
	1980西安坐标系

	
	X
	Y

	矿1
	2831041.00
	423800.00

	矿2
	2831241.00
	423726.00

	矿3
	2831315.00
	423830.00

	矿4
	2831163.00
	424026.00

	矿5
	2830824.00
	423850.00

	矿6
	2830766.00
	423690.00

	矿7
	2830930.00
	423608.00

	矿8
	2831065.00
	423862.00

	矿区面积
	0.1078km2

	开采标高
	2038m-1900m


②本项目初步设计的设计范围

矿区存在两处复垦退出区，两处复垦退出区依据《姚安县光禄镇班刘班家大等石场年度土地复垦验收意见》姚安县自然资源局（2022年9月26日）规定两处复垦退出区不得开采。

依据储量核实报告，矿区范围内存在中生界白垩系上统马头山组砂岩段和中生界白垩系上统马头山组泥岩段两个矿段，采矿证许可开采矿体为砂岩矿段，故设计开采区域为仅为开采砂岩矿必要的开采区域。

设计开采范围位于矿区北侧，采矿许可证允许开采范围内，设计开采范围面积0.0322km2，设计开采标高：2033m～1960m，开采高度73m。

表1.1-2  设计开采范围拐点坐标表

	拐点编号
	1980西安坐标系

	
	X
	Y

	采1
	2831198.80
	423741.62

	采2
	2831287.42
	423865.56

	采3（矿4）
	2831315.00
	423830.00

	采4
	2831000.29
	423941.52

	采5
	2831037.86
	423810.93

	采6（矿8）
	2831065.00
	423862.00

	采7（矿1）
	2831041.00
	423800.00

	设计开采面积
	0.0322km2

	设计开采标高
	2033m～1960m


③本次安全预评价空间范围

本次安全预评价的空间范围与设计范围一致。

1.1.2.2 项目系统范围

本次安全预评价根据《姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m³/a露天采矿工程初步设计》确定的露天开采系统开展评价工作。评价工作以露天开采生产工艺为主线，以安全设施（包括基本安全设施和专用安全设施）为重点的安全评价。本次安全预评价范围包括姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m³/a露天采矿工程总平面布置、开拓运输、供配电、防排水及安全管理等方面的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本工程的加油系统、外部运输、破碎系统、消防、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。
1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1 国家法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令十三号，2014年12月1日起施行；中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令十八号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；根据2009年08月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》第二次修正，自2009年08月27日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，根据2009年8月27日中华人民共和国主席令第十八号《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日起实施；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令六十九号，2007年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国道路交通安全法>等八部法律的决定》，2021年4月29日实施）；

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2014年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号，2011年12月31日中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》通过；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）。

1.2.1.2 行政法规

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，自2004年2月1日起施行）；

《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日起施行）；

《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行）；

《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订；根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；

《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布，自2011年7月1日起施行）；

《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2014年7月29日起施行）；

《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）

《电力设施保护条例实施细则》（国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部令第8号，自1999年3月18日起施行；根据2011年6月30日国家发展和改革委员会令第10号修改）。

1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号印发，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《国务院安委会办公室关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号，2010年8月27日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，自2009年6月8日起实施；原国家安全生产监管总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号，2013年8月29日国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正，2015年7月1日施行）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（安监总管—〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》（安监总管一〔2016〕18号，2016年2月17日施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲》（安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲，2016年5月30日》；

《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日）；

《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日施行）；

《安全生产责任保险实施办法》（安监总办[2017]140号，自2018年1月1日施行）；
《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日实施）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日施行）；
《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日施行）。

1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》（1994年6月2日云南省第八届人民代表大会常务委员会第七次会议通过，根据1997年12月3日发布的《云南省人民代表大会常务委员会关于修订15件地方性法规的决定》进行修正）；

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议（公告第58号）《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正）；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局、云南省财政厅<关于取消企业安全生产风险抵押金的通知>》（原云安监管〔2017〕18号，自2017年4月1日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）
《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）
《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）。

1.2.2 标准规范
《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999，1999年2月1日）；

《工作场所有害因素职业接触限值》第1部分：化学有害因素（GBZ2.1-2019，2020年4月1日）；

《工作场所有害因素职业接触限值》第2部分：物理因素（GBZ2.2-2007，2007年11月1日）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005，2025年5月1日）；
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005；2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，自2011年5月1日）；

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》（AQ2056-2016，自2017年3月1日）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ/T2063-2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（AQ∕T2075-2019，自2020年2月1日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2022，2022年11月08日）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日)；

《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2010（2016年版），2010年12月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010，2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017，2018年7月1日）；
《低压配电设计规范》（GB50054-2011，2012年6月1日）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014，2015年5月1日）；
《金属露天矿工程施工及验收标准》（GB/T51360-2019，2020年4月1日）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；
《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日实施）；
《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日）；

《安全预评价导则》（AQ8002-2007，2007年4月1日）。

1.2.3建设项目合法性文件

投资备案证；
营业执照（统一社会信用代码：91532325056957653H）；
采矿许可证（证号：C5323252010097130074743）；
关于《云南省姚安县光禄镇班家大箐石场普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明（云楚国土资储备字〔2016〕26号）；
《云南省姚安县光禄镇班家大箐石场普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告》评审意见书（云楚土储开评字〔2015〕122号）。
1.2.4建设项目技术文件

《云南省姚安县光禄镇班家大箐石场普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告（2015年）》（云南省有色地质局楚雄勘查院，2015年12月）；

《姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m³/a露天采矿工程初步设计》（代可研）（云南德成设计规划有限公司，2023年05月）。
1.2.5其它评价依据

安全预评价委托书；

提供资料真实性承诺书；
《采矿工程设计手册》，煤炭工业出版社，2003；

《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001；

《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1建设单位简介

姚安县光禄镇班家大箐石场成立于2012年01月04日，是一家个人独资企业。矿山于2018年6月4日取得楚雄彝族自治州国土资源局颁发的采矿许可证，证号：C5323252010097130074743，采矿权人：姚安县光禄镇班家大箐石场，矿山名称：姚安县光禄镇班家大箐石场；开采矿种：建筑用砂岩；开采方式：露天开采；生产规模：3.8万m³/a；矿区面积：0.1078km²；开采深度：2038m～1900m；矿区范围由8个拐点圈定而成。有效期限：壹拾年，自2018年6月4日至2028年6月4日。

企业取得的主要证照信息如下：
。

2.1.2矿区地理位置及交通

姚安县光禄镇班家大箐石场位于姚安县城区正北方向，平距约8km处，隶属姚安县光禄镇所辖。矿区地理坐标为：东经101°14′22″—101°14′37″，北纬25°34′55″—25°35′13″。矿区位于南永公路东侧约2km处，矿区距姚安县城运距约10km，至矿山有碎石土路相通，交通运输十分方便。详见交通位置图2.1-1。

图2.1-1  交通位置图
2.1.3建设项目背景
。
2.1.4矿山周边情况

姚安县光禄镇班家大箐石场矿界周边主要分布如下：

1.破碎站：设计破碎站矿区南部，距离露天开采境界238m。

2.办公室：办公室位于矿区南侧24m处，距离露天开采境界348m。

3.废旧房屋：矿区北侧164m和矿区东侧矿4与矿5间有两处废旧房屋。

4.班刘村：矿区西侧距班刘村最近居民点约160m，设计开采境界距班刘村最近居民点364m。
5.其他矿山：

①姚安县光禄镇班刘村姚家箐砂石场，矿区距北边姚安县光禄镇班刘村姚家箐砂石场约140m（距离露天开采境界184m），已签订安全协议（见附件8）。

②姚安县栋川镇地角村赤云庄偰家山砂场，矿区距南边姚安县栋川镇地角村赤云庄偰家山砂场约118m（矿权已注销），距离露天开采境界320m。

②姚安县光禄镇班刘村花邑二组大石房砂场，矿区距南东边姚安县光禄镇班刘村花邑二组大石房砂场约320m。
矿区未在“四区”（城市规划区、风景名胜区、重要水源区、重要地质遗迹区）范围内，周边300m范围内无通讯设施、重要建筑物，1000m无铁路线及500m范围内无高压线，开采范围内无田地、无矿权争议等问题。详见图2.1-2。

图2.1-2  周边环境卫星图
2.2自然环境概况
（1）地形地貌
矿区地处金沙江水系、龙川江支流蜻蛉河上游姚安盆地北东侧的低中山剥蚀、侵蚀地貌区，微地貌呈北东高南西低，沟谷切割中等，矿区自然地形坡度一般为15—25°，局部较陡，山脊宽缓，山顶浑圆，沟谷较开阔。矿区附近最高点为图幅外矿区北东侧山脊，海拔标高2080m，最低点为矿区南东侧的沟谷，海拔标高1870m，相对高差为210m，为当地最低侵蚀基准面，矿山最低开采标高位于当地最低侵蚀基准面(1870m)以上30m。

矿区及附近外围地表水系不发育，矿区主要为荒山坡，地表植被以稀疏的灌木、杂草为主，局部为人工种植的桉树，矿区及外围大部基岩裸露。

（2）气候条件
姚安县城区气候为亚热带高原季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，干湿季气候分明，冬春干旱严重，是云南省三个少雨区之一，高山立体气候显著。平均气温15.2℃，极端最高气温为34℃，极端最低气温-7℃，多年平均霜期133天，无霜期233天，年均降雨量767.61mm，年蒸发量2163.4mm，年均日照时数2500.5小时，年相对湿度69%，风力一般3~4级，主导风向东南风。

（3）地震

矿区区域上位于云南山字型构造前弧西冀内侧、盾地北端，东部跨川滇经向构造与山字型脊柱复合部位，相关地震活动频繁。根据所处构造部位和历史地震活动情况分析结果，该区处于相对稳定部位，根据《中国地震动参数区划图》评价，本区属抗震设防烈度7度区第二组，基本地震加速度值为0.10g，地震动反应谱特征周期0.45s。

（4）经济概况

矿区附近村庄较多，当地居民以汉族为主，经济以农业、种植业为主，主产稻谷、小麦、玉米、烤烟、蔬菜等，工矿业很少，属经济欠发达地区，农村富余劳动力资源丰富，有利于乡镇及个体企业发展。
2.3建设项目地质概况

本评价报告的地质资料依据云南省有色地质局楚雄勘查院于2015年12月提交的《云南省姚安县光禄镇班家大箐石场普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告》进行叙述。

2.3.1矿区地质

2.3.1.1 矿区地质特征

一、矿区地层
矿区出露地层为第四系全新统残坡积层（Q4 el + dl）及中生界白垩系上统马头山组（K2m）。第四系地层零星分布于矿山，为此本次核实工作未圈定该地层。现将矿区主要地层岩性描述如下：

1）新生界第四系全新统残坡积层（Q4 el + dl）：岩性由褐黄、褐红色砂性土、粘性土组成，箐沟底局部见少量冲洪积砂泥土、砂砾石等，与下伏地层呈不整合接触。

2）中生界白垩系上统马头山组（K2m）：该地层在矿区分为砂岩段K2m（S）和泥岩段K2m（N），呈整合接触。砂岩段K2m（S）岩性为紫灰、紫红色细粒长石石英砂岩，中厚层状构造，碎屑结构；泥岩段K2m（N）岩性为紫红、紫灰色泥岩，局部夹砂质泥岩，薄层状构造，泥质结构，矿区内出露于矿体（砂岩段）之间的泥岩段厚约160m。地层产状55°(30°，走向北西—南东，近地表2—3m岩石风化较强烈、节理裂隙发育。砂岩层为矿区含矿层。

二、矿区构造
矿区内无大的断裂通过，为一单斜构造，岩层产状55°∠30°。节理裂隙发育，为区内主要的构造形式，具野外实际调查主要发育两组：①组产状262°∠87°，呈张性，节理面平直，延伸较远，裂隙间距2—3条/m；②产状9°∠67°，呈压扭性，裂隙间距3—4条/m。两组节理交叉形成“X”节理构造。

2.3.1.2 矿床地质及矿体地质特征
一、矿体特征
矿区矿体赋存于中生界白垩系上统马头山组（K2m），矿体为马头山组砂岩段K2m（S）长石石英砂岩，走向北西—南东，呈单斜层状产出，地层产状55°∠30°，矿体分布稳定，连续性较好。岩性为紫灰、紫红色细粒长石石英砂岩，中厚层状构造，碎屑结构；围岩为马头山组泥岩段K2m（N）岩性为紫红、紫灰色泥岩，局部夹砂质泥岩，薄层状构造，泥质结构。矿区内采区1矿体出露厚度约110m、采区2出露出露厚度约230m；泥岩夹层在采区1和采区2之间的厚度约160m、在采区1顶板出露厚度约40m。近地表2—3m岩石风化较强烈，为全—强风化岩层，往深部岩石风化逐渐变弱。

二、矿石物质组成
1）矿石矿物成分

矿区矿石矿物成份简单，碎屑物成分以石英碎屑为主，含少量长石，胶结物为硅质、泥质和钙质等，接触—孔隙式胶结。

2）矿石化学成分

矿区开采的矿石砂岩主要用做建筑石料使用，物理性能为主要指标，矿石化学成分未做定量分析，一般该类矿石（岩石）主要成分为石英，其次为长石、云母、岩屑等。

3）矿石物理力学性质
矿区所开采的为紫灰、紫红色细粒长石石英砂岩。据矿区2010年勘查工作及本次储量核实工作所取样品检验报告，矿石天然密度2.66—2.63g/cm3，比重2.70—2.71，含水率0.33—0.95%，孔隙比0.018—0.040，孔隙率1.81—3.9%，浸水抗压强度49.88—175.27MPa，抗压强度平均值为108.30MPa。按照《岩体工程分级分类标准》，本区长石石英砂岩矿属坚硬岩，岩体较完整，局部较破碎，岩体基本质量等级为Ⅲ类。

4）围岩及夹石
矿体为中生界白垩系上统马头山组砂岩段K2m（S），呈层状产出，层位稳定，围岩为马头山组泥岩段K2m（N）紫红、紫灰色泥岩、砂质泥岩，矿体与围岩成因、产状一致。

矿区内出露2层泥岩，在采区1和采区2之间的厚度约160m、在采区1顶板出露厚度约40m。本次储量核实工作资源量估算对泥岩夹层进行了剔除。

2.3.2 开采技术条件

2.3.2.1水文地质条件

矿区属于金沙江水系、龙川江支流蜻蛉河上游姚安盆地北东侧的低中山剥蚀、侵蚀地貌区，区内无大的地表水体存在。地下水类型以基岩裂隙水为主，矿区位于其补给、径流区，潜水面与地形相似，向低凹地带径流、排泄汇入于蜻蛉河。矿区采场布置呈斜坡状，利于降雨自然排泄，矿区地形坡度一般为15—25○，利于排水。

采场及周围未见地下水出露，水系、冲沟不发育，位于矿区范围南侧沟谷中有一小水塘；矿山开采最低标高高于当地最低侵蚀基准面30m；矿山开采对区内水文地质影响较小。

（1）含、隔水层

零星分布的第四系残坡积层分布于矿区附近低凹地段，主要成分为褐黄、褐红色砂性土、粘性土，箐沟底局部见少量冲洪积砂泥土、砂砾石等，厚度小，分布零星，为孔隙含水层，含水性弱—中等，富水性弱—中等。

中生界白垩系上统马头山组：本区域主要分布岩层，矿区分布地层岩性为紫灰、紫红色细粒长石石英砂岩，中厚层状构造，碎屑结构；夹泥岩或砂质泥岩。岩石节理裂隙发育，近地表岩石风化较强，但节理裂隙多数被泥质、植物根系充填，渗透性较差，岩层中含少量的基岩裂隙水，含水性弱。该组地层中砂岩富水性中等，透水性中等；薄层状泥岩夹层为区内主要隔水层，富水性弱，透水性弱，属相对隔水层。

（2）构造对矿床充水的影响

区内无大的断裂通过，节理裂隙为矿区内的主要构造形式。雨季时大气降雨补给后大部分顺地表及发育的节理裂隙向低凹地段排泄、少量向深部渗透补给深部地下水。据实地调查，矿区及附近外围未见地下泉水出露，构造充水对矿山开采影响的可能性小。

（3）地下水的补给、径流、排泄条件

矿区处于金沙江水系、龙川江支流蜻蛉河上游姚安盆地北东边的低中山地貌区，区内无地表水体存在。地下水类型以基岩裂隙水为主，受大气降雨补给，矿区位于其补给、径流区。降雨时大部分顺地表及发育的节理裂隙向低凹地段排泄，汇入于蜻蛉河，少量向深部渗透补给深部地下水。矿区采场布置呈斜坡状，利于降雨自然排泄，矿区及附近地形坡度一般为15—25○，局部稍陡，利于排水。旱季时部分以蒸发和植物蒸腾方式排泄。区内地下水位较深，上部含少量基岩裂隙水，对矿床开采无影响

（4）矿床水文勘查类型

矿区处于金沙江水系、龙川江支流蜻蛉河上游姚安盆地北东边的低中山地貌区，区内无地表水体存在。第四系地层分布零星，厚度小，出露基岩为中生界白垩系上统马头山组砂岩，局部夹泥岩系列，砂岩富水性中等；地下水主要靠大气降雨补给。保有资源储量均分布在潜水面及最低侵蚀基准面以上，区内无断裂通过，开采方式为露天开采，预测矿山开采不会受到地下水的影响，矿区水文地质条件复杂程度属简单。

2.3.2.2工程地质条件

根据区内出露地层的岩性组合、结构特征及物理力学特性，按岩石类型主要划分为两个工程地质岩组。
随着矿山采矿力度的加大，边坡高度增加、卸荷、改变了地层的应力结构，形成的边坡为岩石边坡，由于风化作用等的影响，以致岩石软硬不均。沿岩石软弱结构面、节理裂隙面、软硬接触面即可能产生边坡失稳、开裂、危岩、掉块、崩塌、滑坡等地质灾害。但由于矿山规模小，发生灾害的规模小，对区域性工程地质影响较小。在今后的采矿活动中应严格控制采场边坡角、台阶高度，发生地质灾害的可能性小，危险性小。

综上所述，矿区工程地质条件复杂程度为中等。

2.3.2.3环境地质条件

核实区矿区区域上位于云南山字型构造前弧西冀内侧、盾地北端，东部跨川滇经向构造与山字型脊柱复合部位，相关地震活动频繁。根据所处构造部位和历史地震活动情况分析结果，该区处于相对稳定部位，根据《中国地震动参数区划图》评价，本区属抗震设防烈度7度区第二组，基本地震加速度值为0.10g，地震动反应谱特征周期0.45s。

由于矿区采矿为露天开采，对地质环境和自然地貌景观、植被会形成一定程度的破坏，随着开采力度的加大，形成的较高边坡部位可能产生后缘张裂、掉块、局部坍塌、崩塌等不良地质现象和地质灾害，会对周围环境造成一定影响，矿山生产剥离的废土石裸露，无表土植被覆盖，水土流失量将高于开采前的状况，为恢复植被景观，防止水土流失，在开采过程中，剥离的废土必须选择好合理的场地堆放，避免随意乱自排放对环境造成污染，有计划的将废土场平整后再敷表土、植草、植树，矿山在生产过程中应加强管理和环境保护。采矿过程中及采矿结束后，矿山应做好废弃采场和达到最终开采境界的边坡进行回填、放坡、护坡覆土复垦等治理工作，并接受相关部门监督检查验收，使地质环境的破坏程度降到最低，达到矿山生态平衡。

综上所述，矿区开采地质环境条件属中等类型。

2.3.2.4矿山开采技术条件小结

该矿区处于区域次稳定地段，地震基本烈度为Ⅶ度区，矿区地质构造简单，主要为单斜构造。矿区及附近无常年地表水体存在，未见地下水出露，矿山开采最低标高高于当地最低侵蚀基准面30m以上，矿山开采不会受到地下水的影响，水文地质条件复杂程度为简单；矿区地层、岩性、岩相简单，矿山开采诱发大的坍塌、滑坡、泥石流等地质灾害可能性小，可能产生的地质灾害主要为小规模的地面开裂、崩塌、掉块等不良地质现象，适当进行防治即可消除对矿山开采的影响，工程地质条件复杂程度为中等。矿山采矿为露天开采，对地形地貌景观、具有一定程度的破坏，对周围植被有一定影响；矿区地形自然坡度一般为15—25°，利于降雨自然排泄；矿石中未发现有害元素组份，矿区环境地质条件复杂程度为简单。

综上所述，矿区开采技术条件为以工程地质、环境地质问题为主的中等类型（Ⅱ—4型）。

2.4建设方案概况
本次预评价报告主要依据2023年5月云南德成规划设计有限公司编制的《姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m3/a露天采矿工程初步设计》（代可研），以下项目建设方案均依据该设计中所设计的方案进行描述。

3.定性定量评价

根据姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m3/a露天采矿工程已提供的有关技术资料和现场调查、类比调查结果，以及设计方案所固有的系统特点，在对该建设项目主要危险因素分析的基础上，遵循突出重点、抓主要环节的原则，按照系统分析中自上而下逐步分解的原理，将整个评价对象首先划分为若干子系统，再将各子系统划分为不同的单元，对复杂的和重要的单元进一步划分为数个子单元，以此确保评价过程的系统性、完整性和针对性。

本报告根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号），并结合该矿山危险、有害因素的性质和主要危险、有害因素的分布情况，划分为7个单元进行评价，见表3.1-1。

表3.1-1  评价单元划分表
	序号
	评价单元划分
	评价方法

	1
	总平面布置单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	2
	开拓运输单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	3
	采剥单元
	露天采场子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)、安全检查表分析法(SCL)

	
	
	铲装运输子单元
	预先危险性分析法(PHA)

	4
	矿山供配电设施单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	5
	防排水单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	6
	安全管理及其他单元
	预先危险性分析法(PHA)

	7
	重大危险源辨识单元
	/


根据《金属非金属矿山地下矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》，本章节采用安全检查表分析法(SCL)、预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)等评价方法，按划分的评价单元对本项目可能存在的主要危险、有害因素的种类和严重程度进行定性、定量分析和评价。

。

4.安全对策措施建议

。
5.评价结论

5.1主要危险、有害因素评价结果

5.1.1该项目存在的主要危险、有害因素

该项目存在的主要危险、有害因素为：坍塌、滑坡、滚石、泥石流、高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电、火灾、粉尘、其它伤害等。

5.1.2该项目存在的主要危险、有害因素存在的部位

表5.1-1  矿山主要存在的危险、有害因素分布表
	项目
	序号
	危险因素分类
	可能存在部位
	可能造成的后果

	危险因素
	1
	滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流
	采场边坡
	人员伤亡

	
	2
	物体打击
	采场矿废石搬运、铲装作业工作面等
	人员伤亡

	
	3
	高处坠落
	采场边坡、采矿过程中2m及以上的作业平台等
	人员伤亡

	
	4
	车辆伤害
	运输过程中的各种车辆设备
	人员伤亡

	
	5
	机械伤害
	各种设备引起的机械事故
	人员伤亡、设备损失

	
	6
	火灾
	机械设备及电气设备、线路
	人员伤亡、设备损失

	
	7
	触电、雷电
	各种电气设备及其线路
	人员伤亡、设备损坏

	有害因素
	1
	粉尘
	采场铲装、矿岩转运作业
	慢性伤害、职业病

	管理因素
	1
	未建立安全生产管理机构或安全生产监督检查不到位
	安全管理过程中，安全生产命令执行过程中
	人员伤亡

	
	2
	未建立安全生产责任制、安全管理制度及操作规程，或者不健全
	
	

	
	3
	特种作业人员未取证上岗
	
	

	
	4
	违章指挥、违章操作
	
	


5.1.3该项目应重点防范的危险、有害因素

该项目应重点防范以下危险因素：边坡失稳(滑坡)、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电及边坡滑坡、坍塌及泥石流。

5.2该项目应重视的安全对策措施建议

。
5.3安全预评价结论

评价组根据对评价项目的现场调查和相关资料的分析，完成了项目主要危险、有害因素的辨识和分析，对项目进行了较为科学合理的单元划分，并按照所选择的评价方法，对项目中存在的危险、有害因素进行了全面的定性评价，提出了合理可行的安全对策措施。

按照评价要求和各单元的分析评价结论，对姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m3/a露天采矿工程建设项目形成以下预评价结论：

1.姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m3/a露天采矿工程建设项目证照齐全、有效，建设项目建设程序合法。

2.姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m3/a露天采矿工程建设项目的选址合理，符合有关法律、法规、标准和规程的规定。

3.《姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m3/a露天采矿工程初步设计》方案中的工艺设计总体上符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)等法规的有关规定，露天开采各工艺参数符合相关规范要求。

4.项目中虽然存在滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电、粉尘、其它伤害等潜在的危险和有害因素，但在项目建设施工和生产过程中，通过落实设计方案中的安全对策措施和本次安全预评价报告补充的安全对策措施，切实针对项目中危险、有害因素对设计和生产设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，即可为满足该项目安全生产的要求奠定基础，该项目潜在的危险、有害因素能得到控制，在可接受的范围内。

经评价认为：姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m3/a露天采矿工程建设方案从安全生产角度符合国家相关法律、法规、规章、标准和规范的要求。

在今后的设计、施工和生产过程中，建设单位应按有关法规和标准的要求，认真落实各项安全措施和预防手段，确保该新建项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。根据本安全预评价报告中提出的安全对策措施，该新建项目应在下一步安全设施设计中进行完善与补充，以保证该新建项目建成投产后能安全运行。

6.附件及附图

6.1附件
附件1：安全预评价委托书

附件2：提供材料真实性承诺书
附件3：营业执照

附件4：采矿许可证

附件5：原安全生产许可证
附件6：关于《云南省姚安县光禄镇班家大箐石场普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明（云楚国土资储备字〔2016〕26号）以及评审意见书（云楚土储开评字〔2015〕122号）
附件7：行政处罚决定书
附件:8：矿山与姚安县光禄镇班刘村姚家箐砂石场安全协议
附件9：《姚安县光禄镇班家大箐石场3.8万m3/a露天采矿工程初步设计（代可研）》扉页、资质
6.2附图

附图1：地质地形及矿区范围图
附图2：总平面布置图

附图3：开采终了图

附图4：设计剖面图

附图:5：排水系统图。
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