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前  言

华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿属于转型升级整合重组类矿山。根据云南省人民政府关于“非煤矿山转型升级”的文件要求，华坪县人民政府将华坪县鑫源砂厂与华坪县税家林山沙厂两个矿权列为华坪县非煤矿山转型升级工作中的“整合重组”范围，确定由华坪县众源矿业有限公司作为整合主体开展整合工作。

在整合工作完成前，华新水泥（丽江）有限公司于2022年4月25日同华坪县众源矿业签订了采矿权转让协议，并向华坪县自然资源局提交变更申请，经变更后，华坪县自然资源局于2022年7月25日换发了新的采矿许可证，采矿权人变更为：华新水泥（丽江）有限公司，矿山名称变更为：华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿，采矿许可证号：C5307232011037140110331，开采矿种：建筑用砂；开采方式：露天开采；生产规模：6万m3/a；矿区面积：0.0623km2；开采深度：1573～1508m；有效期限：伍月，自2022年7月26日至2022年12月31日。华新水泥（丽江）有限公司于2022年5月20日委托云南德成规划设计有限公司编制《华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿6万m3/a露天采矿工程安全设施设计》并通过了评审。但由于原采矿证已到期，且矿山一直处于停工状态，现整合重组工作已完成，企业于2023年6月7日取得新的采矿证，采矿许可证号：C5307232011037140110331，采矿权人：华新水泥（丽江）有限公司；开采矿种：建筑用砂；开采方式：露天开采；生产规模：10万m3/a；矿区面积：0.1091km2；开采深度：1606～1508m；有效期限：叁年，自2023年6月7日至2026年6月7日。本次评价项目是对华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m3/a露天采矿工程进行安全预评价。

本项目为改扩建项目，根据中华人民共和国自然资源部《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T 0400-2022），矿山生产规模为10万m3/a，属于中型矿山。《安全生产法》第三十一条规定：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。安全设施投资应当纳入建设项目概算。根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令[2010]36号，安监总局令[2015]77号修订）等国家有关安全生产法律、法规，华新水泥（丽江）有限公司于2023年6月初委托辽宁诺诚安全科技有限公司承担华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m3/a露天采矿工程的安全预评价工作。

在接受华新水泥（丽江）有限公司的委托之后，我公司立即组成安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作。在系统调查分析的基础上，对照国家或行业有关安全法律法规、标准和规范，对该项目初步设计的可行性及项目涉及的危险、有害因素进行了分析评价，采用可靠、适用的评价方法对该矿山进行安全预评价，提出了相应的安全对策措施，得出了评价结论。依据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）的要求，编制了《华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m3/a露天采矿工程安全预评价》。

在该项目的安全预评价过程中得到了华新水泥（丽江）有限公司等有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢。

目  录

11.评价范围与依据


11.1评价对象和范围


31.2评价依据


132.建设项目概述


132.1建设单位概况


192.2自然环境概况


202.3建设项目地质概况


282.4建设方案概况


463.定性定量评价


463.1总平面布置单元


533.2开拓运输单元


583.3采剥单元


773.4矿山供配电设施单元


813.5防排水单元


843.6安全管理及其他单元


883.7重大危险源辨识单元


904.安全对策措施建议


904.1各单元安全对策措施建议


944.2安全设施设计中应补充的安全对策措施及建议


965.评价结论


965.1主要危险、有害因素评价结果


965.2该项目应重视的安全对策措施建议


975.3安全预评价结论


996.附件及附图





1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象

根据《华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m3/a露天采矿工程初步设计（代可研）》和《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）等有关法律法规的规定，本次评价对象为华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m3/a露天采矿工程建设项目。 
1.1.2评价范围

本次安全预评价范围的确定包含安全评价空间范围和评价的项目系统范围两部分内容。

1.1.2.1 空间范围

本次安全预评价的空间范围是根据华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿的矿区范围和《华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m3/a露天采矿工程初步设计（代可研）》设计范围确定的。

①华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿矿区范围

采矿许可证允许开采范围由5个拐点圈定，采矿权范围0.0623km2，开采标高为1606m～1508m，开采深度98m，矿区范围坐标见表1.1-1。
表1.1-1  矿区范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	矿1
	2946847.70
	34445673.76

	矿2
	2946847.70
	34445953.76

	矿3
	2946692.69
	34445963.76

	矿4
	2946426.69
	34446026.77

	矿5
	2946601.69
	34445624.76

	矿区面积
	0.1091km2

	开采标高
	1606m-1508m


②本项目初步设计的设计范围

根据采矿权范围、储量核实范围，大兴石板箐煤矿生活区位于矿区东侧，与矿区范围直距100m，矿区东侧有一条企业自用皮带运输系统，设计将皮带运输两侧预留40m范围作为禁采安全保护范围，同时设计开采范围与煤矿生活区也保证了300m的安全保护距离，因此，设计开采矿区范围西侧矿体，露天境界面积0.0788km2，开采标高为1606m～1508m，开采深度98m。

表1.1-2  设计开采范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	采1
	2946847.70
	34445673.76

	采2
	2946847.70
	34445917.88

	采3
	2946655.52
	34445936.90

	采4
	2946601.99
	34445884.29

	采5
	2946564.10
	34445855.26

	采6
	2946512.29
	34445830.13

	采7
	2946601.69
	34445624.76

	设计开采面积
	0.0788km2

	开采标高
	1606m-1508m


③本次安全预评价空间范围

本次安全预评价的空间范围与设计范围一致。

1.1.2.2 项目系统范围

本次安全预评价根据《华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m3/a露天采矿工程初步设计（代可研）》确定的露天开采系统开展评价工作。评价工作以露天开采生产工艺为主线，以安全设施（包括基本安全设施和专用安全设施）为重点的安全评价。本次安全预评价范围包括华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m3/a露天采矿工程总平面布置、开拓运输、穿孔爆破、破碎系统、供配电、防排水及安全管理等方面的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本工程的加油系统、外部运输、消防、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。
1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1 国家法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令13号，2014年12月1日起施行；中华人民共和国主席令第88号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令18号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；根据2009年08月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》第二次修正，自2009年08月27日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第65号，根据2009年8月27日中华人民共和国主席令第18号《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日起实施；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令69号，2007年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第81号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国道路交通安全法>等八部法律的决定》，2021年4月29日实施）；

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，2014年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号，2011年12月31日中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》通过；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）。

1.2.1.2 行政法规

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日起施行）；

《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行）；

《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订;根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；

《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布；自2011年7月1日起施行）；

《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布；根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2014年7月29日起施行）；

《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。

1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《国务院安委会办公室关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号，2010年8月27日实施）；

《非煤矿矿山企业安全许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，原国家安全生产监管总局令第78号修订，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修订，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（安监总管13号，2015年2月13日发布）；

《特种作业人员安全技术考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号，2013年8月29日国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正）；

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日施行)；

《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第44号，国家安全生产监督管理总局令第80号修订，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（安监总管—〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》（安监总管一〔2016〕18号，2016年2月17日施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲》（安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲，2016年5月30日发布施行》；

《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日施行）；

《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）；

《安全生产责任保险实施办法》（安监总办[2017]140号，自2018年1月1日起施行）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局第令88号发布，中华人民共和国应急管理部令第2号修改，2019年9月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）。

1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》（1994年6月2日云南省第八届人民代表大会常务委员会第七次会议通过，根据1997年12月3日发布的《云南省人民代表大会常务委员会关于修订15件地方性法规的决定》进行修正）；

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议（公告第58号）《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正）；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局、云南省财政厅<关于取消企业安全生产风险抵押金的通知>》（原云安监管〔2017〕18号，自2017年4月1日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）。

1.2.2 标准规范
《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986；1987年2月1日施行）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987；1988年8月1日施行）；

《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999；1999年2月1日施行）；

《工作场所有害因素职业接触限值》第1部分：化学有害因素（GBZ2.1-2019）；

《工作场所有害因素职业接触限值》第2部分：物理因素（GBZ2.2-2007）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日施行）；

《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005；2005年10月1日施行）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日施行)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日实施）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）；

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日生效）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日施行）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日施行）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008；2009年6月1日施行）；

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008；2009年10月1日施行)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008；2009年10月1日施行)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008；2009年10月1日施行）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日实施）；

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，自2011年5月1日实施）；

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》（AQ2056-2016，自2017年3月1日实施）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ/T2063-2018，自2018年12月1日实施）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（AQ∕T2075-2019，自2020年2月1日实施）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日施行）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2022；2022年11月08日实施）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018；2019年3月1日施行)；

《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2010（2016年版），2010年12月1日施行）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010；2011年5月1日施行)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010；2011年10月1日实施）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016，2017-01-03实施）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017；2018年7月1日实施）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011；2012年6月1日实施）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日实施）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014；2015年5月1日实施）；

《金属露天矿工程施工及验收标准》（GB/T51360-2019；2020年4月1日实施）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日实施）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日实施）；

《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日实施）；
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日实施）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007；2007年4月1日实施）；

《安全预评价导则》（AQ8002-2007；2007年4月1日实施）。

1.2.3建设项目合法性文件

投资备案证；
营业执照（统一社会信用代码：91530000784607053T）；
采矿许可证（证号：C5307232011037140110331）；
关于《云南省华坪县众源矿业有限公司砂岩矿普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告》评审备案证明（云丽国土资储备字〔2019〕8号）；
《云南省华坪县众源矿业有限公司砂岩矿普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告》评审意见书（丽展华矿评储字〔2019〕002号）。
1.2.4建设项目技术文件

《云南省华坪县众源矿业有限公司砂岩矿普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告（2018年）》（华坪县众源矿业有限公司，2018年10月）；

《华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m3/a露天采矿工程初步设计（代可研）》（云南德成设计规划有限公司，2023年6月）。

1.2.5其它评价依据

安全预评价委托书；

提供资料真实性承诺书；

《采矿工程设计手册》，煤炭工业出版社，2003；

《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001；

《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1建设单位简介

华新水泥（丽江）有限公司成立于2005年11月10日，是一家有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：袁德足。华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿属于转型升级整合重组类矿山，采矿权人为华新水泥（丽江）有限公司，开采矿种为建筑用砂，开采方式为露天开采，生产规模为10万m³/a。

企业取得的主要证照信息如下：
。

2.1.2矿区地理位置及交通

华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿位于华坪县90°方向，平距约19km处，隶属云南省华坪县兴泉镇兴泉社区管辖。矿区范围地理坐标极值(1980西安坐标系)：东经：101°27′10″～101°27′25″；北纬：26°37′37″～26°37′51″。

矿区有约4km简易公路与格里坪至华坪公路(310省道)连接，至兴泉镇政府约5.4km，距华坪县城约30km，至丽江市政府公路里程为256km，至省府昆明公路里程为368km，公路四季畅通，交通条件方便。详见交通位置图2.1-1。

图2.1-1  交通位置图
2.1.3建设项目背景
。
2.1.4矿山周边情况

华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿区周边地貌较平缓，矿界周边主要分布如下：

1.华新水泥厂：位于矿权南侧，距离露天开采境界525m；

2.G353国道：位于矿权南侧，距离露天开采境界1.4km，有进厂道路连通矿区以及水泥厂；

3.皮带运输系统：为水泥厂自用皮带运输系统，位于矿区范围东侧，设计预留80m禁采保护范围，同时采取爆破安全措施，爆破影响可控；

4.兴泉镇：位于矿区西南部，距离矿区约3km；

5.煤矿生活区：大兴石板箐煤矿生活区位于矿区东侧，与矿区范围直距100m，设计预留300m禁采保护范围，同时采取爆破安全措施，爆破影响可控。

6.村民农用仓库：有3间民用仓库位于矿区南部，仓库不住人。最近1间距离矿区约240m。
矿区采场周边300m范围内没有民房等建构筑物，矿区未在“四区”（城市规划区、风景名胜区、重要水源区、重要地质遗迹区）范围内，周边300m范围内无通讯设施、重要建筑物，周边1000m范围内没有铁路线及500m范围没有高压线，开采范围内无田地、无矿权争议等问题，矿区周边环境较为简单。

图2.1-2  周边环境示意图（红色为矿界，紫色为设计开采境界，蓝色为爆破警戒线）

2.2自然环境概况
（1）地形地貌
华新砂岩矿位于扬子准地台盐源丽江台缘坳褶皱带之华坪小区中部，矿区为单斜坡地貌，区域总体地势北高南低，区内最高点为矿区北东部山脊，海拔标高约1658m，最低点为矿区南西侧小冲沟处，海拔标高约1436m，相对高差约223m，属中山剥蚀地貌。

矿区山脉走向大致与区域构造线方向一致，呈北东向展布，矿山位于山脊中部，地形北高南低，矿区最高点为矿区内北部山脊，海拔标高约1604m，最低点为矿区南东角冲沟处，海拔标高约1502m，相对高差约102m，微地貌为单面斜坡，一般为10°～24°，区内沟谷发育，多为季节性冲沟。

矿区植被稀少多为杂草覆盖，偶见有灌木。

（2）气候

矿区属金沙江水系，地下水的补给来源主要为大气降水。该区位于水量贫乏的基岩裂隙水分布区，未见地下水出露，矿区内无地表水体及泉点，仅有2～3条短小冲沟向南流入邓家湾沟，再由邓家湾沟汇入金沙江。此区域沟谷仅在丰水期有水，其余时间为无水干旱。

矿区属于半干旱型亚热带气候，四季不明显，旱、雨季分明。矿区年温差小、日温差大，日照充足、太阳辐射强，气候垂直差异大。年平均气温19.8℃；年平均降雨量1061mm、无霜期303天。

（3）地震

矿区地处华坪-攀枝花东西向强震带内，强震少，震级最大5.9级。邻区安宁河南北向强震带，频度较高，震级最大6.7级，对本区有所波及。因此，在地震波的冲击下，陡崖和采场边坡可能发生边坡问题。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，矿区所在位置处地震动峰值加速度值为0.15g，反应谱特征周期0.45s，区域地壳稳定性属稳定区。

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)2016年版附录A.0.22划分，矿区所在位置抗震设防烈度不低于7度，设计基本地震加速度值不低于0.15g，设计分组为第三组。因此，矿山建设和开采均应按不低于7度设防。

（4）区域经济概况

华坪县隶属于云南省丽江市，位于云南省西北部的金沙江中段北岸，东接四川省攀枝花市，南望滇中楚雄，西通丽江，北与宁蒗县毗邻，是滇西入川的重要交通枢纽，总面积2200 km2。华坪县距省会昆明340km，距丽江市政府220km，距四川省攀枝花市中心62km。

华坪县辖4个镇和4个少数民族乡，2015年，全县常住总人口17.32万人，境内有26种民族。2015年，全县生产总值(GDP)完成31亿元，全县人均生产总值(GDP)达到18108元。

华坪境内矿产资源丰富，颇具开采价值的有煤炭、石灰石、铝矾土、石墨矿、白云石、花岗石等。高镁石灰石储量约150亿吨。华坪县水能资源十分丰富，境内有新庄河、乌木河两大河流，水电蕴藏量22.9万干瓦，可开发12.5万千瓦(不含金沙江经华坪段落的水能)。华坪县以独特的气候及优势的地理环境，成为云南省最大芒果生产县。

兴泉镇地处云南、四川两省交界处，位于华坪县城的东部，距华坪县城32公里，东与四川省攀枝花格里坪镇相邻，南与华坪石龙坝乡相邻，西与华坪县中心镇、船房乡相邻，北与四川省攀枝花市惠民乡接壤，是滇西北通往四川的窗口。兴泉镇以煤炭、建材产业为支柱产业，个体私营经济相对发达，农业以种植优质高产农作物和发展养殖畜禽作为农民增收的主要产业，发展特色农产业和高产、优质、高效、生态、安全农产品。重点发展烤烟、桃子、西瓜、冬早蔬菜、秋黄豆、冬洋芋、鲜玉米、竹子、花椒、蚕桑等优势产业，大力培育发展了新文村、兴泉村的养鸭产业，文乐村的葡萄种植产业，干箐康农牛羊养殖，新文和南阳养猪、养蚕产业。
2.3建设项目地质概况

本评价报告的地质资料依据华坪县众源矿业有限公司于2018年10月提交的《云南省华坪县众源矿业有限公司砂岩矿普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告（2018年）》进行叙述。

2.3.1矿区地质

2.3.1.1 矿区地质特征

一、地层
矿区地层简单，主要为三叠系上统大箐组下段（T3dq1）地层，但除在陡坡上或地形较低处出露外，大部分地段被第四系坡残积层（Qel+dl）覆盖，从新至老描述如下：

（1）第四系坡残积层（Qel+dl）

第四系坡残积层（Qel+dl）：分布于矿区冲沟斜坡地段，呈褐、棕褐色、灰黄色。由冲洪积物、残坡积物、碎石砂土、浮土及部分裂隙充填物组成。分选性较差，松散～稍密，层厚0.5～3.0m。与下伏三叠系上统大箐组下段（T3dq1）呈不整合接触。

（2）三叠系上统大箐组下段（T3dq1）

三叠系上统大箐组下段（T3dq1）：灰白色、黄白色、灰色、灰绿色含长石石英砂岩、长石石英砂岩、杂砂岩，夹少量灰绿、灰黑色薄层状砂质页岩、泥岩，岩层较缓，产状174~220°∠15~25°，单层厚度2～5m，矿区及附近出露长度大于600m，宽度大于300m，总体厚度大于200m，产出较为稳定。属浅湖泊沉积类型，是中生代最广泛凹陷的沉积，与下伏中泥盆统为假整合接触。该岩层为矿区赋矿层，岩层即矿体。

二、构造

（1）褶皱

华坪小区褶皱：白石岩为一短背斜，及其次级褶皱构造，核部由δo2（石英闪长岩）及Pt1（混合岩）组成的基底，翼部为Zb（灰岩），岩层倾角10°-50°不等，向两翼变缓，轴向320°-330°。华坪一带褶皱，尚较发育，轴向为北偏西，向斜核部为T3dq,背斜核部多为Zbd,部分轴面北东顷，甚至倒转。把关河一带为一向南凸出呈弧形分布的单斜层，倾角25°-45°，其上依次为灯影组、二叠系灰岩及玄武岩。本次工作区内褶皱面貌不甚清楚。

（2）断裂

矿区无构造断裂带，仅在矿区东北方向有四条断裂带：大滥坝近东西向断裂带、把关河北北西向断裂带、大水井北北东向断裂带、布德近南北向断裂带。断裂带距矿区较远，最近的大滥坝断裂带也有5公里远，所以对矿区没有影响。
三、岩浆岩
区域岩浆活动较不频繁，仅在把关河、大滥坝、狮子岩等地有零星的二叠系玄武岩出露，且范围不广。

2.3.1.2 矿体特征
矿体为区内三叠系上统大箐组下段（T3dq1）地层中，矿体出露北东高，西南低，呈单斜缓倾斜层状产出，产状174~220°∠15~25°，经野外调查，长石石英砂岩风化带平均厚度为3m左右。矿体直接出露于地表，露头良好，表面风化强；矿层之上有少量零星第四系残坡积粘土、粉砂质粘土分布，矿体下部未能完全控制。

2.3.1.3 矿石质量
本矿区砂矿为长石石英砂岩，灰白微带黄色，中-粗粒结构，厚层-块状构造，岩石中碎屑物主要为长石、石英及少量黑云母、白云母，填隙物为粘土质杂基（已绢云母化）。长石含量约40%，呈次棱角状晶粒，由于钠长石化、绢云母化、高岭土化等蚀变强烈只留下很少部分残余晶粒，粒径0.60mm-1.20mm。石英含量约40%，呈次棱角状，分选性差，与蚀变长石混生，具波状消光现象，粒径0.50mm-1.00mm。黑云母、白云母含量约8%，为片状，黑云母绿泥石化蚀变较强，晶粒具弯曲变形现象。粘土质含量约10%。

（1）矿石物质组成

根据《云南省华坪县众源矿业有限公司砂岩矿普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告（2018年》中对矿区的取样测试及区域资料，矿区矿石矿物成分主要为以长石、石英为主、少量云母、粘土质等矿物组成。

（2）矿石的物质成分

根据《云南省华坪县众源矿业有限公司砂岩矿普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告（2018年》中对矿区矿石化学采样分析，矿石的化学成分以SiO2为主，其次为CaO、MgO、K2O、Na2O等。

矿石的主要加工利用方向为普通建筑材料用碎石料，根据《矿产工业要求参考手册》对普通建筑材料用砂岩的要求及矿山历年开采利用情况，本矿山所采砂岩，其化学成分、所含杂质等都满足普通建筑材料用砂岩要求。

2.3.1.4 矿体（层）围岩和夹石
划定矿区范围内主要出露三叠系上统大箐组下段（T3dq1）地层，地层即为矿层，其质量和厚度较稳定，矿石的主要加工利用方向为普通建筑材料用碎石料，仅地表少量风化层及植被根系需清理，矿体无需剔除的围岩及夹石。

2.3.1.5 矿石物理力学性能
（1）矿石体重

2006年《云南省华坪县鑫源砂厂采石场矿产资源储量核实报告》（云丽国土资认储字[2006]023号） 矿区小体重测定成果数据2.63t/m³，《云南省华坪县税家林山沙厂建筑用砂矿矿山保有矿产资源储量核实报告》未进行小体重测定，但矿区砂岩矿岩性特征基本一致，故本次统一沿用2.63t/m³进行资源储量计算。

（2）矿石结构构造

矿山矿石主要为灰白微带黄色中-粗粒长石石英砂岩。

矿石结构为中-粗粒结构，厚层-块状构造。

2.3.1.6 矿石加工技术性能
矿山开采方式为露天开采。区内矿石完整性较好，力学性质和化学成份比较稳定，质地坚硬且性脆，易于破碎，机械破碎性较好，有利于现场加工，开采粉碎过筛后可直接提供给建筑行业使用，属易开采和加工的矿石。

2.3.2 矿床开采技术条件

2.3.2.1水文地质条件

（1）地形地貌

矿区位于扬子准地台盐源丽江台缘坳褶皱带之华坪小区中部，地貌上属于中山剥蚀地貌类型，总体地势北高南低，区内沟谷发育，多为季节性冲沟。矿区最高点为矿区内北部山脊，海拔标高约1606m，最低点为矿区南东角小冲沟处，海拔标高约1502m，相对高差约104m，矿区为单面斜坡地貌，地形坡度一般为10～24°。

（2）气候

气候属半干旱型亚热带气候，四季不明显，旱、雨季分明。矿区年温差小、日温差大，日照充足、太阳辐射强，气候垂直差异大。年平均气温19.8℃；年平均降雨量1061mm，区内降雨时间主要集中在6月至10月，11月～次年5月份为旱季，无霜期303天。

（3）地表水

矿区属金沙江水系，地下水的补给来源主要是大气降水。该区位于水量贫乏的基岩裂隙水分布区，未见地下水出露，矿区内无地表水体，仅有2～3条短小冲沟向南流入邓家湾沟，再由邓家湾沟汇入金沙江。此区域沟谷仅在丰水期有水，其余时间为无水干旱。

（4）含（隔）水层（组）特征

矿区出露地层简单，主要为三叠系上统大箐组下段（T3dq1）地层，但除在陡坡上或地形较低处砂岩出露外，小部分地段被第四系坡残积层（Qel+dl）覆盖，厚度较薄，矿区含水层主要以孔隙水为主，地层岩性含水层特征如下：

三叠系上统大箐组下段（T3dq1）：灰白色、黄白色、灰色、灰绿色含长石石英砂岩、长石石英砂岩、杂砂岩为主，夹少量灰绿、灰黑色砂质页岩、泥岩，单层厚度2～5m，总体厚度大于200m，砂质页岩、泥岩夹层较薄，受节理裂隙错断，总体岩层透水性强，富水性弱，补给来源于大气降水及孔隙水下渗。

（5）地下水及补、排关系

矿区属构造侵蚀地中山地貌，开采范围内无地表水体分布，地下水埋藏较深，地下水补给主要来源于大气降雨，沿岩石中的孔隙下渗。矿区采空区布置呈斜坡状，倾向与山坡一致，利于降雨自然排泄，矿区总体地势北高南低，为单面斜坡地貌，有利于地下水的径流和排泄。

矿区采场沿坡布置呈斜坡状，矿体倾向与山坡一致，主要水源补给为大气降雨，矿区内地形利于大气降水排泄。矿区内开采矿体全部位于潜水面之上，且矿区及周围未见地表水体及地下水出露，地下水对矿体基本无影响。综上，矿区水文地质条件类型属孔隙含水层为主的简单类型。

2.3.2.2工程地质条件

（1）工程岩组划分

矿区除在地形较低处分布少量第四系坡残积层（Qel+dl） 碎屑岩外，广泛出露的是三叠系上统大箐组下段（T3dq1）地层，岩性以长石石英砂岩为主。根据上述岩土体成因、岩体结构类型及力学强度，参照云地灾研［2006］2号文：云南省地质灾害研究会关于印发《一、二级建设项目地质灾害危险性评估报告审查规定》通知的相关规定进行工程地质岩组划分和描述，详见表2.3-1。

表2.3-1  矿区工程地质岩组及其特征表

	工程地质

岩组
	地层

代号
	工程地质特征
	地质灾害及主要岩土工程问题
	分布

范围

	编号
	名称
	
	
	
	

	①
	散体结构松散软弱岩组
	Qel+dl
	次生红粘土：呈褐、棕褐色、灰黄色，可塑～硬塑状态，厚度0～3m。
	土质结构松散，抗压强度低，稳定性差，力学性质相对较差， 遇水易崩解，分布面积较少，对矿床开采影响不大。
	地形低洼处

	②
	散体状结构松散软硬相间岩组
	T3dq1
	主要为黄白色、浅黄色、灰色的中～粗粒长石石英砂岩为主，结构松散，裂隙发育，单层厚度2～5m；砂岩局部含有砂泥质夹层，厚度小于10cm。
	砂岩结构松散，风化强烈，裂隙发育，其抗压、抗剪强度均较低，岩石稳固性较差，砂岩间存在砂泥质夹层，易夹层顺层滑动，矿山开采若边坡角过陡，易产生崩塌等地质灾害。
	矿区范围内广泛出露


（2）矿山开采过程中可能诱发的工程地质问题

采场边坡为岩土质边坡，边坡自然状态下处于稳定状态，矿体为强风化、微风化的中～粗粒长石石英砂岩，结构松散，风化裂隙发育，其抗压、抗剪强度均较低，岩石稳固性较差，矿山开采若边坡角过陡，边坡角过大或不利组合结构面时，可能产生小规模滑坡、崩塌灾害。

（3）矿区工程地质复杂程度评价

矿区和采矿活动有关的地层为松散结构岩组，岩土物理力学性质一般，其抗压、抗剪强度均较低，岩石稳固性较差，当边坡角过大或不利组合结构面时，可能产生小规模滑坡、崩塌灾害，故矿区工程地质条件复杂程度属中等类型。

2.3.2.3环境地质条件

（1）地震

矿区地处华坪-攀枝花东西向强震带内，强震少，震级最大5.9级。邻区安宁河南北向强震带，频度较高，震级最大6.7级，对本区有所波及。因此，在地震波的冲击下，陡崖和采场边坡可能发生边坡问题。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），矿区所在位置处地震动峰值加速度值为0.15g，反应谱特征周期0.45s，区域地壳稳定性属稳定区。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016年版附录A.0.22划分，矿区所在位置抗震设防烈度不低于7度，设计基本地震加速度值不低于0.15g，设计分组为第三组。因此，矿山建设和开采均应按不低于7度设防。

（2）地质灾害

通过调查，矿区及周边范围内目前无崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害；矿区开采最低标高（1508m）位于最低侵蚀基准面标高（1502m）之上，矿山建设不会引起当地地下水位下降而诱发地表变形产生地裂缝、塌陷等自然灾害；采场边坡为松散结构岩组构成的边坡稳定性一般，当边坡角过大或不利组合结构面时，可能产生小规模坍塌，崩塌灾害；因此，露采时，必须将采场边坡角控制在合理范围内，其次还须做好采场周边系统的地表截、排水和必要的边坡防护工作。

（3）有害有毒组分

根据区调报告，矿区内含矿地层及周围地层中化学组分稳定，没有影响人体健康的有害元素、放射性元素、有害气体。开采过程不会对周边空气、环境和水源造成污染。

（4）地表环境问题

矿区地表多属草地，矿山为露天开采，由于强风化岩石硬度小、块度低，不需用爆破开采，矿山开采造成大气局部的污染较少。开采过程中有粉尘及废石排放，固体废弃物一般就近堆于采场旁边或地势低凹处，部分用于回填公路。矿山距周围居民点较远，因此矿山开采对周围地区环境影响轻微。

（5）矿区环境地质条件综合评价

区内无现状地质灾害发育，区域地壳稳定，地质构造、水文地质条件简单，未发现崩塌、滑坡及泥石流等地质灾害。由于矿区采矿为露天开采，对地质环境和自然地貌景观、植被会形成一定程度的破坏，随着采矿规模的扩大，当边坡角过大或不利组合结构面时，可能产生小规模坍塌，崩塌灾害等不良地质现象，会对周围环境造成一定影响，另外，采矿生产过程会产生少量粉尘和噪声，对周围环境有轻微影响。综上所述，矿区地质环境属中等类型。

2.3.2.4结论
矿区采场沿坡布置呈斜坡状，矿体倾向与近似，主要水源补给为大气降雨，矿区内地形利于大气降水排泄。矿区内开采矿体全部位于潜水面之上，且矿区及周围未见地表水体及地下水出露，地下水对矿体基本无影响。综上，矿区水文地质条件属简单类型。

矿区和采矿活动有关的地层为松散结构岩组，岩土物理力学性质一般，当边坡角过大或不利组合结构面时，可能产生小规模滑坡、崩塌灾害，故矿区工程地质条件复杂程度属中等类型。

矿区周边无崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。含矿地层及周围地层中化学组分稳定，矿区地层中没有影响人体健康的有害元素、放射性元素、有害气体，矿山为露天开采，对地质环境和自然地貌景观、植被会形成一定程度的破坏，由于强风化岩石硬度小、块度低，不需用爆破开采，矿山开采造成大气局部的污染较少。开采过程中有粉尘及废石排放，固体废弃物一般就近堆于采场旁边或地势低凹处，部分用于回填公路。矿山距周围居民点较远，因此矿山开采对周围地区环境影响轻微。因此，矿区环境地质条件属中等类型。

综上所述，矿床采矿为露天开采，对地质环境和自然地貌景观会形成一定程度的破坏，随着采矿规模的扩大，当边坡角过大或不利组合结构面时，可能产生小规模滑坡、崩塌灾害等不良地质现象，会对周围环境造成一定影响，另外，采矿生产过程会产生少量粉尘和噪声，对周围环境有轻微影响。矿山在生产过程中应加强管理和环境保护，采矿结束后，矿山应做好废弃采场和达到最终开采境界的边坡进行回填、放坡、护坡覆土复垦等治理工作，并接受相关部门监督检查验收，使地质环境的破坏程度降到最低，达到矿山生态平衡。

因此，矿区开采技术条件属以工程地质和环境地质复合的中等类型（Ⅱ-4）。

2.4建设方案概况
3.定性定量评价

根据华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m3/a露天采矿工程已提供的有关技术资料和现场调查、类比调查结果，以及设计方案所固有的系统特点，在对该建设项目主要危险因素分析的基础上，遵循突出重点、抓主要环节的原则，按照系统分析中自上而下逐步分解的原理，将整个评价对象首先划分为若干子系统，再将各子系统划分为不同的单元，对复杂的和重要的单元进一步划分为数个子单元，以此确保评价过程的系统性、完整性和针对性。

本报告根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号），并结合该矿山危险、有害因素的性质和主要危险、有害因素的分布情况，划分为7个单元进行评价，见表3.1-1。

表3.1-1  评价单元划分表
	序号
	评价单元划分
	评价方法

	1
	总平面布置单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	2
	开拓运输单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	3
	采剥单元
	露天采场子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)、安全检查表分析法(SCL)

	
	
	穿孔爆破子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法

	
	
	铲装运输子单元
	预先危险性分析法(PHA)

	4
	矿山供配电设施单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	5
	防排水单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	6
	安全管理及其他单元
	预先危险性分析法(PHA)

	7
	重大危险源辨识单元
	/


根据《金属非金属矿山地下矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》，本章节采用安全检查表分析法(SCL)、预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)等评价方法，按划分的评价单元对本项目可能存在的主要危险、有害因素的种类和严重程度进行定性、定量分析和评价。

。

4.安全对策措施建议

。

5.评价结论

5.1主要危险、有害因素评价结果

5.1.1该项目存在的主要危险、有害因素

该项目存在的主要危险、有害因素为：坍塌、滑坡、滚石、泥石流、高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电、火灾、容器爆炸、爆破伤害、粉尘、其它伤害等。

5.1.2该项目存在的主要危险、有害因素存在的部位

表5.1-1  矿山主要存在的危险、有害因素分布表
	项目
	序号
	危险因素分类
	可能存在部位
	可能造成的后果

	危险因素
	1
	滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流
	采场边坡
	人员伤亡

	
	2
	爆破伤害
	爆破器材运输、使用、销毁过程、采场穿孔爆破作业
	人员伤亡

	
	3
	物体打击
	采场矿废石搬运、铲装作业工作面等
	人员伤亡

	
	4
	高处坠落
	采场边坡、采矿过程中2m及以上的作业平台等
	人员伤亡

	
	5
	车辆伤害
	运输过程中的各种车辆设备
	人员伤亡

	
	6
	机械伤害
	各种设备引起的机械事故
	人员伤亡、设备损失

	
	7
	容器爆炸
	空压机储气罐等
	人员伤亡、设备损失

	
	8
	火灾
	机械设备及电气设备、线路
	人员伤亡、设备损失

	
	9
	触电、雷电
	各种电气设备及其线路
	人员伤亡、设备损坏

	有害因素
	1
	粉尘
	采场铲装、凿岩工作面、矿岩转运作业
	慢性伤害、职业病

	管理因素
	1
	未建立安全生产管理机构或安全生产监督检查不到位
	安全管理过程中，安全生产命令执行过程中
	人员伤亡

	
	2
	未建立安全生产责任制、安全管理制度及操作规程，或者不健全
	
	

	
	3
	特种作业人员未取证上岗
	
	

	
	4
	违章指挥、违章操作
	
	


5.1.3该项目应重点防范的危险、有害因素

该项目应重点防范以下危险因素：边坡失稳(滑坡)、爆破伤害、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电及边坡滑坡、坍塌及泥石流。

5.2该项目应重视的安全对策措施建议

。
5.3安全预评价结论

评价组根据对评价项目的现场调查和相关资料的分析，完成了项目主要危险、有害因素的辨识和分析，对项目进行了较为科学合理的单元划分，并按照所选择的评价方法，对项目中存在的危险、有害因素进行了全面的定性评价，提出了合理可行的安全对策措施。

按照评价要求和各单元的分析评价结论，对华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m3/a露天采矿工程建设项目形成以下预评价结论：

1.华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m3/a露天采矿工程建设项目证照齐全、有效，建设项目建设程序合法。

2.华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m3/a露天采矿工程建设项目的选址合理，符合有关法律、法规、标准和规程的规定。

3.《华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m3/a露天采矿工程初步设计》方案中的工艺设计总体上符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)等法规的有关规定，露天开采各工艺参数符合相关规范要求。

4.项目中虽然存在滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流、爆破伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、容器爆炸、火灾、触电、粉尘、其它伤害等潜在的危险和有害因素，但在项目建设施工和生产过程中，通过落实设计方案中的安全对策措施和本次安全预评价报告补充的安全对策措施，切实针对项目中危险、有害因素对设计和生产设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，即可为满足该项目安全生产的要求奠定基础，该项目潜在的危险、有害因素能得到控制，在可接受的范围内。

经评价认为：华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m3/a露天采矿工程建设方案从安全生产角度符合国家相关法律、法规、规章、标准和规范的要求。

在今后的设计、施工和生产过程中，建设单位应按有关法规和标准的要求，认真落实各项安全措施和预防手段，确保该新建项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。根据本安全预评价报告中提出的安全对策措施，该新建项目应在下一步安全设施设计中进行完善与补充，以保证该新建项目建成投产后能安全运行。

6.附件及附图

6.1附件
附件1：安全预评价委托书

附件2：提供材料真实性承诺书

附件3：营业执照

附件4：采矿许可证

附件5：丽江市人民政府办公室关于印发非煤矿山转型升级实施方案的通知
附件6：《云南省华坪县众源矿业有限公司砂岩矿普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告（2018年）》封面、扉页
附件7：关于《云南省华坪县众源矿业有限公司砂岩矿普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告》评审备案证明（云丽国土资认储字〔2019〕8号）以及评审意见书（丽展华矿评储字〔2019〕002号）
附件:8：《关于同意华坪县众源矿业有限公司砂岩矿办理采矿权转让变更等相关手续意见》

附件9：《华新水泥（丽江）有限公司砂岩矿10万m3/a露天采矿工程初步设计（代可研）》扉页、资质
6.2附图
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附图2：总平面布置图

附图3：开采终了图

附图4：剖面图

附图:5：防排水系统图

附图6：供配电系统图
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