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前  言

昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿属于转型升级整合重组类矿山。根据《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》(云政发〔2015〕38号)及《昭通市人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》(昭政发〔2015〕26号)的文件要求，“昭阳区青岗砂石厂”“昭通市昭阳区七曜砂石料厂”“昭阳区青岗岭龙俊砂石料厂”于2016年2月纳入转型升级“四个一批”中的“整合重组”一批的名单中。经三家协商后进行重组，三家没有整合主体，而是重新组建新的企业。重组后企业名称变更为“昭通市智豪建材有限公司”，整合后矿山的法定代表为马永奇，负责矿山的安全生产及管理工作。矿山于2018年10月23日取得采矿许可证，生产规模为30万t/a。
昭通市智豪建材有限公司于2020年10月20日取得由昭通市昭阳区自然资源局颁发的采矿许可证，证号：C5306022010037130060912，采矿权人：昭通市智豪建材有限公司，开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，生产规模：30万t/a，矿区面积：0.1166km2，开采深度：1960m～1890m，有效期限：叁年  自2020年10月20日至2023年10月20日。本次评价项目是对昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程进行安全预评价。

企业于2019年1月委托陕西宇泰建筑设计有限公司编制了《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程安全设施设计》并通过评审，但由于矿权北部耕地无法征用，需要变更开采境界，因此在2019年9月委托云南延发矿业科技有限公司编制了《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程安全设施变更设计》并通过了评审。目前企业已将矿区北侧耕地征用，需要重新变更开采范围，且由于现状露天开采境界、开拓运输系统、开采工艺与原设计不符，根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令[2010]36号，安监总局令[2015]77号修订）等有关规定，矿山需要重新完善建设项目安全设施的“三同时”工作。昭通市智豪建材有限公司于2023年6月委托辽宁诺诚安全科技有限公司承担昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程的安全预评价工作。

在接受昭通市智豪建材有限公司的委托之后，我公司立即组成安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作。在系统调查分析的基础上，对照国家或行业有关安全法律法规、标准和规范，对该项目初步设计的可行性及项目涉及的危险、有害因素进行了分析评价，采用可靠、适用的评价方法对该矿山进行安全预评价，提出了相应的安全对策措施，得出了评价结论。依据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）的要求，于2023年7月份编制了《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程安全预评价》。

在该项目的安全预评价过程中得到了昭通市智豪建材有限公司等有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢。
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1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象

根据《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程初步设计》和《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）等有关法律法规的规定，本次评价对象为昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程建设项目。 
1.1.2评价范围

本次安全预评价范围的确定包含安全评价空间范围和评价的项目系统范围两部分内容。

1.1.2.1 空间范围

本次安全预评价的空间范围是根据昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿的矿区范围和《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程初步设计》设计范围确定的。

①昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿矿区范围

采矿许可证允许开采范围由4个拐点圈定，采矿权范围0.1166km2，开采标高为1960m～1890m，开采深度70m，矿区范围坐标见表1.1-1。
表1.1-1  矿区范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	矿1
	3045915.88
	35372533.73

	矿2
	3046224.40
	35372827.90

	矿3
	3046142.56
	35373000.53

	矿4
	3045704.51
	35372785.99

	矿区面积
	0.1166km2

	开采标高
	1960m-1890m


②本项目初步设计的设计范围

设计对村组道路南侧的民房预留300m安全距离，对东侧黄家坝子村的民房预留300m安全距离。设计对矿区南部设置禁采保护范围，开采范围位于矿区北部，面积为0.0437km2，矿区范围内最高地形标高为1956m，因此，设计标高为1956m~1890m，开采深度66m。

表1.1-2  设计开采范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	采1
	3046083.31
	35372693.37

	采2
	3046224.40
	35372827.90

	采3
	3046142.56
	35373000.53

	采4
	3046052.46
	35372956.34

	采5
	3045952.69
	35372870.02

	采6
	3045992.28
	35372831.22

	设计开采面积
	0.0437km2

	设计开采标高
	1956m-1890m


③本次安全预评价空间范围

本次安全预评价的空间范围与设计范围一致。

1.1.2.2 项目系统范围

本次安全预评价根据《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程初步设计》确定的露天开采系统开展评价工作。评价工作以露天开采生产工艺为主线，以安全设施（包括基本安全设施和专用安全设施）为重点的安全评价。本次安全预评价范围包括昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程总平面布置、开拓运输、供配电、防排水及安全管理等方面的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本工程的油类存储、破碎站、消防、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。
1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1 国家法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令十三号，2014年12月1日起施行；中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令十八号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日起实施；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令六十九号，2007年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国道路交通安全法>等八部法律的决定》，2021年4月29日实施）；

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2014年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号，2011年12月31日中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》通过；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）。

1.2.1.2 行政法规

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日起施行）；

《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行）；

《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订;根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；

《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布，自2011年7月1日起施行）；

《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布；根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2014年7月29日起施行）；

《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。

1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《国务院安委会办公室关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号，2010年8月27日实施）；

《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局令第39号，国家安全生产监督管理总局令第78号修改，2011年7月1日起施行）；
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，自2009年6月8日起实施；原国家安全生产监管总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号，2013年8月29日国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正，2015年7月1日施行）；

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日施行)；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（安监总管—〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》（安监总管一〔2016〕18号，2016年2月17日施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲，2016年5月30日》；

《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日）；

《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）；

《安全生产责任保险实施办法》（安监总办[2017]140号，自2018年1月1日起施行）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）

《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日施行）。

1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》（1994年6月2日云南省第八届人民代表大会常务委员会第七次会议通过，根据1997年12月3日发布的《云南省人民代表大会常务委员会关于修订15件地方性法规的决定》进行修正）；

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议（公告第58号）《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正）；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局、云南省财政厅<关于取消企业安全生产风险抵押金的通知>》（原云安监管〔2017〕18号，自2017年4月1日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）

《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）
《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）。

1.2.2 标准规范
《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999，1999年2月1日）；

《工作场所有害因素职业接触限值》第1部分：化学有害因素（GBZ2.1-2019，2020年4月1日）；

《工作场所有害因素职业接触限值》第2部分：物理因素（GBZ2.2-2007，2007年11月1日）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005，2025年5月1日）；
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005；2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，自2011年5月1日）；

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》（AQ2056-2016，自2017年3月1日）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ/T2063-2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（AQ∕T2075-2019，自2020年2月1日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2022，2022年11月08日）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日)；

《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2010（2016年版），2010年12月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010，2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017，2018年7月1日）；
《低压配电设计规范》（GB50054-2011，2012年6月1日）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014，2015年5月1日）；
《金属露天矿工程施工及验收标准》（GB/T51360-2019，2020年4月1日）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；
《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日实施）；
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；
《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日）；

《安全预评价导则》（AQ8002-2007，2007年4月1日）。

1.2.3建设项目合法性文件

投资备案证；
营业执照（统一社会信用代码：91530602MA6NERPWXQ）；
采矿许可证（证号：C5306022010037130060912）；
关于《云南省昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明（昭市国土资矿储备字〔2018〕68号）；
《云南省昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿资源储量核实报告》（2018）评审意见书（云地总公司矿评储字〔2018〕35号）。
1.2.4建设项目技术文件

《云南省昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿资源储量核实报告（2018年）》（昭通市智豪建材有限公司，2018年11月）；

《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程初步设计》（云南德成设计规划有限公司，2023年06月）。

1.2.5其它评价依据

安全预评价委托书；

提供资料真实性承诺书；

《采矿工程设计手册》，煤炭工业出版社，2003；

《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001；

《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1建设单位简介

昭通市智豪建材有限公司成立于2018年10月23日，是一家有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：马永奇。昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿属于转型升级“四个一批”中的“整合重组”一批矿山，采矿权人为昭通市智豪建材有限公司，开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模为30万t/a。企业取得的主要证照信息如下：
2.1.2矿区地理位置及交通

昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿位于昭阳城区0°方向，直距约20km。行政隶属昭阳区青岗岭乡大营村所辖。矿区地理坐标：东经：103°42′31″～103°42′48″，北纬27°31′05″～27°31′22″。

矿区有简易公路与昭通至大关公路相连，青岗岭乡距昭阳城区23km，交通较为方便。详见交通位置图2.1-1。

图2.1-1  交通位置图
2.1.3建设项目背景
。
2.1.4矿山周边情况

矿区东侧有鱼脊至喳拉的村组道路以及洒渔河通过，道路与矿区范围最近距离约80m，洒渔河距矿区范围最近距离约90m，东侧273m处为黄家坝子村的民房，设计对东侧黄家坝子村的民房预留300m安全距离，同时为保护下部道路及河流的安全，设计在东侧矿界边缘设置被动防护网，矿山采用非爆破开采工艺，对其影响可控。

矿区南侧为喳拉村，喳拉村民房与矿区范围最近距离为15m。有一条村组道路从矿区及喳拉村之间穿过，距离矿区范围最近为30m，现企业已将村组道路北侧民房全部租赁，为保护其余民房的安全，设计对村组道路南侧的民房预留300m安全距离，矿山采用非爆破开采工艺，对其影响可控。

矿区北侧有鱼脊村，距离矿区范围直距约350m。

矿山破碎站位于矿区南侧矿1拐点处，办公区位于矿区南侧矿4拐点处。
矿区采场周边300m范围内没有民房等建构筑物，矿区未在“四区”（城市规划区、风景名胜区、重要水源区、重要地质遗迹区）范围内，周边300m范围内无通讯设施、重要建筑物，周边1000m范围内没有铁路线及500m范围没有高压线，开采范围内无田地、无矿权争议等问题，矿区周边环境较为简单。

图2.1-2  周边环境示意图（红色为矿界，紫色为设计开采境界）

2.2自然环境概况
（1）地形地貌
矿区地处云贵高原与四川盆地的过渡地带，属构造侵蚀、剥蚀山地地貌。矿区最高海拔位于矿区中部，海拔标高约1956m，最低海拔为矿区西南部，海拔标高约1860m，相对高差约96m，地形相对高差较大，地形坡度10°～30°，矿区地势整体中部高，北东部、南西部低。植被一般，地形地貌条件中等。受构造影响，山岭谷地的延伸方向与构造线方向基本一致。

（2）水文条件

矿区地处长江流域金沙江水系一级支流洒渔河西部。矿区地势整体中部高，北东部、南西部低，地形坡度一般在10～30°，区内汇集的大气降水沿山坡经矿区由中部向北东部、南西部地形低洼处排泄，最终汇入洒渔河，自然排泄条件较好。矿区地表水系属长江水系金沙江流域。

（3）气候条件

昭阳区气候属亚热带高原性气候区，为低纬度山地季风气候。冬气温较低，夏季气候凉爽，干湿两季分明。全年无霜期220天左右，年均气温11.6℃，最热月7月均温19.8℃，最冷月1月均温2℃，极端最低气温-13.3℃，极端最高气温33.5 ℃，年均日照时数1902.02小时，年降水量735mm。每年的5月下旬至9月下旬为潮湿多雨的雨季，降雨多集中在7、8、9三个月，占全年总降雨量的50-59%，而11月至次年的5月为旱季，风向多为西南风，风速最大达18m/s。

（4）地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年修订），矿区抗震设防烈度为7度，地震动峰值加速度0.10g，地震动反应谱特征周期0.45s，设计地震分组为第三组。

（5）区域经济概况

矿区行政区划隶属昭阳区青岗岭乡管辖，青岗岭乡是1988年新建民族乡，位于昭阳区北部，距昭通城23km。全乡辖7个村民委员会，120个村民小组，60个自然村，共5784户25981人，全乡国土面积111.5km2，森林覆盖率34%。该区主产玉米、洋芋、畜牧业主要是以家庭主饲养猪、牛、羊等，昭通至大关公路穿境而过，洒渔河流经青岗岭乡。大营村地处青岗岭乡西南边，距青岗岭乡政府所在地4km，交通方便。全村国土面积12.46km2，该地区主要适合种植玉米、马铃薯、豆类等农作物。青岗岭乡区内无较大的工矿企业，只有少量的砂石厂、小型煤矿、砖厂等。矿区内、外部建设条件良好。

区内附近有高压电网通过，乡镇村均开通程控电话，同时也是中国电信、中国移动和中国联通网络覆盖区，电信通讯极为方便。
2.3建设项目地质概况

本评价报告的地质资料依据昭通市智豪建材有限公司于2018年11月提交的《云南省昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿资源储量核实报告（2018）》进行叙述。

2.3.1区域地质

2.3.1.1 区域地层
根据《中华人民共和国区域水文地质普查报告》（昭通幅，1:20万）和野外调查，矿区及其附近广泛出露第四系、二叠系上统（P2β）、二叠系下统（P1m、P1q、P1l）、石炭系下统（C1b、C1ds、C1dj、C1y）、泥盆系上统（D3）、泥盆系中统（D2q、D2h、D2s）。矿区所在位置主要出露二叠系、第四系地层。

2.3.1.2 区域构造
矿区所在区域位于扬子准地台西缘、康滇地轴东侧，属滇东台褶带滇东北台褶束。受多期次构造运动的影响，原准地台的基底断裂复合，新生断裂进一步发育，形成了一系列断裂和褶皱构造，构造形迹复杂，区域内从西向东规模较大的褶皱有新寨子向斜、白沙背斜、大关背斜、五寨子向斜、箐门级斜、落位坝背斜、苗寨子背斜、上雄块向斜、棱戛背斜。

断裂总体表现为数量少且规模大，主要断裂有洒渔河断裂、大关口断裂、坟坪断裂、草坝子断裂、团山断裂、新寨断裂、石头寨断裂。在断裂、褶皱形成的同时，岩体中也形成了不同规模的节理裂隙。

昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿位于洒渔河断裂、白沙背斜西翼。

2.3.2矿区地质

2.3.2.1 地层

矿区出露地层主要为：二叠系下统茅口组(P1m),岩性为灰色、深灰色中厚层状灰岩、生物碎屑灰岩；第四系残坡积层(Qedl)。现将地层岩性由新至老叙述如下：

（1）第四系残坡积层（Qesl）:

黄灰、灰黑色粘土及灰岩碎块、角砾组成，厚度0~4m，粘土呈可塑～硬塑状，主要分布于矿区外围南东部及局部地形低洼处，与下伏地层呈角度不整合接触。

（2）二叠系下统茅口组（P1m）

岩性为灰色、深灰色中厚层状灰岩、生物碎屑灰岩，厚度＞300m，含燧石团块及条带。分布于整个矿区及外围一定区域，为矿山开采矿体，与下伏地层呈整合接触。

2.3.2.2 构造

（1）矿区构造

据调查，矿区地质构造简单，二叠系下统茅口组(P1m)地层总体走向北东-南西向，地层倾向300°-310°左右，倾角15°-20°左右，为北西倾斜的平缓单斜层。矿区位于洒渔河断裂、白沙背斜西翼，矿区内无断裂通过，地质构造简单。

（2）节理裂隙

二叠系下统茅口组(P1m)主要发育二组节理，产状200°∠72°，100°∠74°，发育密度1~2条/m，节理张开度1~10mm，并具上宽下窄、深部闭合的特点。据实地观察，该组裂隙为压性剪裂隙，该组裂隙的存在，为地下水的补给、运移和岩溶化作用开辟了良好的通道。

（3）岩溶发育特征

据调查，地表岩溶中等发育，岩溶形态主要是峰丛、洼地。岩石表面多溶隙、溶沟等形态，顺层发育，规模较小。

（4）岩浆岩

矿区内无岩浆岩出露，无侵入岩体。

（5）围岩蚀变

区内围岩蚀变不发育，仅见碳酸盐化、少量硅化等。

2.3.3矿体地质特征

2.3.3.1 矿体特征

矿体赋存于二叠系下统茅口组(P1m)地层中，为典型的浅海相沉积型石灰岩矿床。矿体为灰色、深灰色中等风化中厚层状灰岩，呈层状产出，地层走向近北东—南西向，地层倾向300°-310°左右，倾角15°-20°左右，层位稳定，厚度大于300m，矿区岩石较完整、节理较发育，岩溶中等发育。矿体沿走向、倾向厚度变化不大，属厚度稳定的矿层。
2.3.3.2 矿石矿物组成

矿区矿石属沉积型矿床，矿石类型为灰色、深灰色灰岩、生物碎屑灰岩为主，力学强度高；矿物成分主要为方解石及少量文石、生物介壳，少量泥质物、铁质物等，矿石呈粉晶结构，中厚层状构造，质地均匀，是民用建筑、公路等基础设施建设的良好材料。

2.3.3.3 矿石化学成分
矿石质地较纯，质量较好，根据矿山以前取样化验分析，矿石化学成分为：CaO、MgO、SiO2、Al2O3、Fe2O3，CaO含量高有害组分含量甚微，为优质石灰岩矿床。

2.3.3.4 矿石类型和品级
本矿区矿石类型为原生浅海相生物化学沉积石灰岩，属层状非金属建材矿床。矿石类型为碳酸盐型。在建筑工业方面用来生产水泥、石灰、公分石。

本矿区所产石灰岩主要用于建筑用混凝土粗骨料，据化学分析资料，其CaCO3含量大于95%，有害杂质含量低于5%，为一级品。

2.3.3.5 矿石物理力学性质
根据矿山以前采样测试，矿石的密度为2.57g/cm³。本次工作未进行矿石物理力学性质试验，参照开采同类矿体的邻近矿山成果资料，饱和单轴抗压强度为50~60MPa，力学强度较高。工程力学强度较好，岩石的稳固性较好，其质量能满足生产空心砖及建筑用石料和砂料的要求。是民用建筑、公路等基础设施建设的良好材料。

2.3.4矿石加工技术性能

采场矿石经简单手选后用汽车运至破碎站破碎成粗、细（面）砂。矿石破碎采用两级联合式破碎工艺，集破碎、筛分、排废于一体。破碎后的矿石经转载机（皮带）运到堆料场销售。矿石中有害元素含量均低于工业要求指标，说明本矿矿石属于较佳产品。矿山所产矿石经简单手选后用汽车运至破碎站破碎成粗、细（面）砂后销售给本地建筑商，主要用于修筑公路、房屋等。矿石易开采、易加工，以其为原料生产的产品质量稳定，且生产过程中无有害成分危及人员、生产设备，所以矿石加工技术性能较好。
2.3.5开采技术条件

2.3.5.1水文地质条件

（1）矿区水文地质条件

矿区地处长江流域金沙江水系一级支流洒渔河。矿区内无地表水体分布。采区地势较高，地形有利于露天开采，可以自流排水。矿区未见泉水出露，地下水位埋藏较深，矿区未见岩溶洼地，岩溶裂隙干燥无水。矿区南西部地形相对较低,最低海拔高程1860m，可视为矿区最低侵蚀基准面，矿区最低开采标高1890m，该区矿层资源储量分布均在当地侵蚀基准面以上。开采矿体位于侵蚀基准面以上的岩溶含水层饱气带中，地下水、地表水对矿床开采无影响。矿床充水的唯一来源为开采境界内汇集的大气降水，但矿体岩溶较发育，透水性较好，大气降水多沿山坡流向冲沟并快速排泄。大气降水沿地表入渗的部分水量均向地下渗漏，不会停留在采场内。降水不会对采矿充水造成影响。矿区水文地质条件简单。

（2）石灰岩矿床埋藏条件

矿山开采标高为1960m-1890m，矿山开采的全部石灰岩矿层资源储量均位于当地最低侵蚀基准面之上。

（3）矿区含（隔）水层

矿区属高原中山侵蚀、溶蚀地貌，地形切割中等。区内地势总体中部高，北东部、南西部低。根据地下水赋存条件、水理性质、富水性和水力性质，区内地下水可划分为二种类型。

①第四系孔隙水含水层

分布于矿区较平坦地带及地表岩石出露间。主要为黄灰色、灰黑色残坡积、冲洪积粘土、含砾粘土，厚度0~4m。结构松散，孔隙度大，透水性强，含水层薄，水位埋藏浅，其直接接受大气降水的补给。属季节性大气降水短期含水层，在调查时未发现有地表泉水点。其含水层赋水性与空隙、裂隙发育程度及连通性密切相关，该层含水性弱。

②岩溶裂隙含水层

岩溶裂隙含水层为二叠系下统茅口组（P1m）灰岩，二叠系下统茅口组（P1m）灰岩岩性主要为灰色、深灰色中厚层状灰岩和生物碎屑灰岩，含燧石团块与条带，局部夹方解石细脉及团块，呈中厚层状~块状产出，地层倾向300°-310°左右，倾角15°-20°左右，厚度大于300m，矿区岩石较完整、节理较发育，岩溶中等发育,含水层类型一般为岩溶裂隙水。

（4）断层破碎带对石灰岩矿床开采的影响

矿区内构造简单，为一单斜构造，无断层通过。

（5）地表径流对石灰岩矿床露天开采的影响

矿区内地表水体不发育，大气降水后，一部分渗入地下，另一部分沿地形低洼处自然排泄。采区地势较高，最低开采标高1890m。地形有利于露天开采，可以自流排水。矿区内汇集的大气降水均沿山坡向地形低洼处排泄，自然排泄条件良好。地表水及地下水对采矿活动无影响。

（6）矿区供水

矿区东部有洒渔河，矿区生产、生活用水引自洒渔河。由于生产规模小，从业人员少，生产、生活用水量不大，水量能满足需要。经多年饮用，未出现不良反应，水质满足要求。

（7）矿床充水因素分析

矿区地形有利于露天开采，矿坑水可以自流排泄。探明的资源储量全部分布于矿区最低侵蚀基准面和直接充水含水层地下水位之上，地下水对矿床充水无影响。未来露采矿坑唯一充水来源为采场境界汇集的大气降水形成的地表径流。由于矿区地势较高，矿体及围岩渗透性好，采场汇集的大气降水地表径流能快速下渗，不会造成采场积水。

（8）水文地质条件小结

矿床为露天开采，地下水埋藏较深，对矿床无充水影响；矿床充水为季节性大气降雨的下渗，开采范围内裂隙水可通过采场边坡及斜坡自然排泄。因此，地表水及地下水对采矿活动无较大影响。

矿床水文地质勘查类型属以岩溶裂隙含水层直接充水为主的简单类型。

2.3.5.2工程地质条件

（1）工程地质概况

矿区地质构造简单，地层走向北东南西向，地层倾向300°~310°，倾角15°~20°，节理主要有两组，以大致平行或垂直岩层为主，岩体完整性较好，以可溶岩类层状结构较坚硬岩组为主，断裂构造不发育。矿体厚度较大，矿层稳定，矿体赋存于当地侵蚀基准面之上，适宜露天开采。

（2）工程地质岩组

根据工作区出露地层的岩性组合特征、力学强度、岩体结构类型及稳固性，将工作区岩、土体划分为散体结构松散岩组(I)、可溶岩类层状结构较坚硬岩组(II)。各岩组的工程地质特征、主要岩土工程地质问题及可能产生的地质灾害详见表2.3-1。
表2.3-1  岩土体工程地质特征表

	工程地质岩组
	岩土体结　构
	地层

代号
	颜色
	岩体土工程地质特征
	主要岩土

工程问题
	可能产生的地质灾害

	编号
	名称
	
	
	
	
	
	

	I
	松散

岩组
	散体

结构
	Qedl 
	黄灰色灰黑色
	黄灰色、灰黑色粘土复浸水特性分类为Ⅰ类红粘土，裂隙发育较多，发育密度1～2条/m，地基压缩层范围内由红粘土和灰岩组成，红粘土地基为不均匀地基。厚度变化大。
	具较强的复浸水特性，遇水力学强度降低，承载力特征值变化大；地基不均匀
	沉降及不均匀沉降

	II
	可溶岩类层状结构较坚硬岩组
	层状

结构
	P1m
	灰、深灰色
	中等风化、中厚层状，岩石致密坚硬，顶板层面凹凸不平，顶板埋深变化大，其下伏发育有溶洞，溶洞中充填有软塑状粘土及碎石。
	下伏可能存在溶洞或土洞
	可能产生岩溶塌陷。


（3）断层破碎带及节理裂隙工程地质特征

矿区构造简单，无断层通过。

二叠系下统茅口组(P1m)岩性为灰色、深灰色中等风化中厚层状灰岩，生物碎屑灰岩。地层产状：300°~310°∠15°~20°，灰岩节理较发育。该岩组呈中厚层状结构，致密坚硬，力学强度高，抗风化能力中等，整体稳定性好，厚度大于300m，发生不良工程地质问题的可能性小。矿区石灰岩矿体直接裸露于地表，属于中等稳定性岩层，矿区自然边坡现状较稳定，区内未发现滑坡、崩塌等地质灾害，现状较稳定，在暴雨、地震、采场边帮不利组合条件下，易引起采场边坡小规模滑坡或局部崩塌、掉块现象。

（4）露天采场边坡稳定性评价

据矿体及其围岩工程地质条件可知，影响矿体露天开采边坡稳定性的岩石主要是石灰岩。因区内第四系地层薄甚至是基岩裸露，围岩均是质地较坚硬的石灰岩；另外采场边坡的角度留设非常重要，选用60°的边坡角，通过类比，露天边坡属于较稳定型边坡。施工时要严格按照设计进行，确保边坡稳定。

矿山采用露天开采方式，矿区标高1960~1890m左右，相对高差70m；实际开采标高1956~1890m左右，相对高差66m。由于边坡岩体节理裂隙较发育，岩溶中等发育，开挖后形成的临空面可能产生局部滑坡、坍塌、崩塌及滚石等地质灾害。

矿区中东侧边坡坡向与地层倾向基本相反，边坡稳定性分析化为稳定区；北东、南西侧边坡坡向与地层倾向基本相反斜交，边坡稳定性分析化为次稳定区；中西侧边坡坡向与地层倾向基本一致，但矿体倾角较小，边坡稳定性分析化为次不稳定区。

（5）矿区工程地质条件小结

综上所述，矿床工程地质勘查类型属以可溶岩类层状结构较坚硬岩组为主的简单类型。

2.3.5.3环境地质条件

（1）矿区地震及区域稳定性

昭通市位于我国地震活动最强的南北向地震带东翼，境内地震活动频繁，断裂密布，地质构造复杂，近百年来发生过破坏性地震三十多次。地震烈度区划规定地震设防烈度之高为全国少有。基本上是小震大灾，大震巨灾，每次地震都具有频度高、强度大、分布广、灾害重的特点。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年修订），矿区抗震设防烈度为7度，地震动峰值加速度0.10g，地震动反应谱特征周期0.45s，设计地震分组为第三组。

根据“云南省区域地壳稳定性分析图”可知，矿区处于地壳次稳定区，地震活动相对频繁。

（2）矿区水环境

矿区内破坏地质环境的人类工程活动一般，地下水埋藏较深，地表水体距露天开采有一定距离，加之矿区岩石物质成分稳定，有害物质含量少且不易分解，矿山的采矿活动，对矿区水环境的负面影响小。

（3）不良地质现象

矿区石灰岩岩溶较发育，灌木植被一般，水土流失作用较轻微。现状条件下矿区内无崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷等不良地质现象。

（4）有害元素含量

矿石中有害元素含量均较低，对人体和环境无影响。

（5）放射性强度

矿物成分以方解石为主,矿石不含放射性元素。

（6）矿山开采对地质环境的影响

矿山采用露天开采，随着采矿工程的进行，采矿会使原有地形发生改变，但对地质环境的影响较小。采矿工程对地质环境的破坏形式主要是地表挖掘，主要表现为：

①改变了原有自然地形地貌，形成露采边坡，边坡应力重分布，出现卸荷裂隙，可能引发滑坡、崩塌等地质灾害。

②造成部分水土流失。

③少量人工弃土、弃渣堆放不合理，可能引发水土流失。

④采矿和运输过程产生大量粉尘，对矿区及附近周边地质环境造成一定的影响。

⑤运输：装卸、运输过程中产生的泄漏和扬尘，造成局部及运输沿线的污染和有碍视觉景观、行车安全。

（7）防治措施

①要严格执行相关安全法规，做到有序开采。应按开采方案，做到采矿规范化，以保证安全作业，防止边帮产生小规模的崩塌、滑坡。

②采矿过程中，需选好弃土临时堆放场地，做好弃土的堆放、处理工作，同时在堆放场地附近布置防水、排水设施，以免发生水土流失，最终做到弃土的有效管理。

③做好矿区附近的环境保护工作，保护农田，植树种草，美化环境。

④对采矿结束后形成的采空区，采取边坡治理、土地复垦、植树种草等合理的综合治理措施，恢复地质环境。

⑤加强岩溶探测，采取有效的防治措施，防止岩溶塌陷造成的伤亡事故。

（8）环境地质条件小结

综上所述，矿区环境地质勘查类型属次生环境地质问题为主的中等类型。

2.3.5.4矿区开采技术条件小结
（1）经过野外调查及综合研究，对矿区的水文地质、工程地质条件及环境地质灾害有基本了解。

（2）矿区开采范围主要位于侵蚀基准面之上的山坡地带，利于地表水的自然排泄，矿区内无地表水体，地质构造简单，矿床充水条件简单，矿床水文地质勘查类型属以岩溶裂隙含水层直接充水的简单类型。

（3）矿区内石灰岩为较坚硬层状结构矿床。节理裂隙较发育，矿床工程地质勘查类型属以可溶岩类层状结构较坚硬岩组为主的简单类型。

（4）矿区内目前无滑坡、崩塌、泥石流、地裂等地质灾害隐患，岩体处于基本稳定状态，矿石中有害元素含量均较低，对人体和环境无影响，矿石不含放射性元素。矿区环境地质勘查类型属以次生环境地质问题为主的中等类型。

综上所述，矿床开采技术条件勘查类型属以环境地质问题为主的中等(Ⅱ-3)类型。

2.4建设方案概况
3.定性定量评价

根据昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程已提供的有关技术资料和现场调查、类比调查结果，以及设计方案所固有的系统特点，在对该建设项目主要危险因素分析的基础上，遵循突出重点、抓主要环节的原则，按照系统分析中自上而下逐步分解的原理，将整个评价对象首先划分为若干子系统，再将各子系统划分为不同的单元，对复杂的和重要的单元进一步划分为数个子单元，以此确保评价过程的系统性、完整性和针对性。

本报告根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号），并结合该矿山危险、有害因素的性质和主要危险、有害因素的分布情况，划分为7个单元进行评价，见表3.1-1。

表3.1-1  评价单元划分表
	序号
	评价单元划分
	评价方法

	1
	总平面布置单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	2
	开拓运输单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	3
	采剥单元
	露天采场子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)、安全检查表分析法(SCL)

	
	
	铲装运输子单元
	预先危险性分析法(PHA)

	4
	矿山供配电设施单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	5
	防排水单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	6
	安全管理及其他单元
	预先危险性分析法(PHA)

	7
	重大危险源辨识单元
	/


根据《金属非金属矿山地下矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》，本章节采用安全检查表分析法(SCL)、预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)等评价方法，按划分的评价单元对本项目可能存在的主要危险、有害因素的种类和严重程度进行定性、定量分析和评价。

。

4.安全对策措施建议

。
5.评价结论

5.1主要危险、有害因素评价结果

5.1.1该项目存在的主要危险、有害因素

该项目存在的主要危险、有害因素为：坍塌、滑坡、滚石、泥石流、高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电、火灾、粉尘、其它伤害等。

5.1.2该项目存在的主要危险、有害因素存在的部位

表5.1-1  矿山主要存在的危险、有害因素分布表
	项目
	序号
	危险因素分类
	可能存在部位
	可能造成的后果

	危险因素
	1
	滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流
	采场边坡
	人员伤亡

	
	2
	物体打击
	采场矿废石搬运、铲装作业工作面等
	人员伤亡

	
	3
	高处坠落
	采场边坡、采矿过程中2m及以上的作业平台等
	人员伤亡

	
	4
	车辆伤害
	运输过程中的各种车辆设备
	人员伤亡

	
	5
	机械伤害
	各种设备引起的机械事故
	人员伤亡、设备损失

	
	6
	火灾
	机械设备及电气设备、线路
	人员伤亡、设备损失

	
	7
	触电、雷电
	各种电气设备及其线路
	人员伤亡、设备损坏

	有害因素
	1
	粉尘
	采场铲装、凿岩工作面、矿岩转运作业
	慢性伤害、职业病

	管理因素
	1
	未建立安全生产管理机构或安全生产监督检查不到位
	安全管理过程中，安全生产命令执行过程中
	人员伤亡

	
	2
	未建立安全生产责任制、安全管理制度及操作规程，或者不健全
	
	

	
	3
	特种作业人员未取证上岗
	
	

	
	4
	违章指挥、违章操作
	
	


5.1.3该项目应重点防范的危险、有害因素

该项目应重点防范以下危险因素：边坡失稳(滑坡)、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电及边坡滑坡、坍塌及泥石流。

5.2该项目应重视的安全对策措施建议

。
5.3安全预评价结论

评价组根据对评价项目的现场调查和相关资料的分析，完成了项目主要危险、有害因素的辨识和分析，对项目进行了较为科学合理的单元划分，并按照所选择的评价方法，对项目中存在的危险、有害因素进行了全面的定性评价，提出了合理可行的安全对策措施。

按照评价要求和各单元的分析评价结论，对昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程建设项目形成以下预评价结论：

1.昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程建设项目证照齐全、有效，建设项目建设程序合法。

2.昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程建设项目的选址合理，符合有关法律、法规、标准和规程的规定。

3.《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程初步设计》方案中的工艺设计总体上符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)等法规的有关规定，露天开采各工艺参数符合相关规范要求。

4.项目中虽然存在滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电、粉尘、其它伤害等潜在的危险和有害因素，但在项目建设施工和生产过程中，通过落实设计方案中的安全对策措施和本次安全预评价报告补充的安全对策措施，切实针对项目中危险、有害因素对设计和生产设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，即可为满足该项目安全生产的要求奠定基础，该项目潜在的危险、有害因素能得到控制，在可接受的范围内。

经评价认为：昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程建设方案从安全生产角度符合国家相关法律、法规、规章、标准和规范的要求。

在今后的设计、施工和生产过程中，建设单位应按有关法规和标准的要求，认真落实各项安全措施和预防手段，确保该新建项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。根据本安全预评价报告中提出的安全对策措施，该新建项目应在下一步安全设施设计中进行完善与补充，以保证该新建项目建成投产后能安全运行。

6.附件及附图

6.1附件
附件1：安全预评价委托书

附件2：提供材料真实性承诺书

附件3：营业执照

附件4：采矿许可证

附件5：安全生产许可证
附件6：昭通市非煤矿山转型升级工作联席会议办公室关于印发《昭通市非煤矿山转型升级实施方案》的通知
附件7：关于《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明（昭市国土资矿储备字〔2018〕68号）以及评审意见书（云地总公司矿评储字〔2018〕35号）
附件:8：（整合重组矿山）砂石厂合并经营协议书

附件9：租房协议
附件10：《昭通市智豪建材有限公司石灰岩矿30万t/a露天采矿工程初步设计》扉页、资质
6.2附图

附图1：周边环境及设计可开采范围图
附图2：总平面布置图

附图3：开采终了图

附图4：剖面图

附件5：防排水系统图
附图6：供配电系统图
[image: image1.png]




[image: image2.png]


