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前  言

鹤庆县双红砂石料有限公司成立于2015年08月19日，类型：有限责任公司；法定代表人：董建军；经营范围：建筑用砂石料开采、加工、销售；普通货物道路运输；建筑工程机械与设备租赁。鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿采矿权人为鹤庆县双红砂石料有限公司，本次评价是对鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿80万t/a采矿工程进行安全设施验收评价。

鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿为转型升级矿山，矿山已生产多年。2019年8月和10月，大理鑫峰矿业技术服务有限责任公司分别提交了《云南省鹤庆县双红普通建筑材料用灰岩矿外围接替资源勘查报告（2019）》和《云南省鹤庆县双红普通建筑材料用灰岩矿资源储量核实报告》；鹤庆县双红砂石料有限公司于2020年7月5日与鹤庆县自然资源局签订了《鹤庆县双红砂石厂草海镇新峰建筑用石灰岩矿毗邻矿区采矿权出让合同》，于2020年9月10日取得了鹤庆县自然资源局《关于划定矿区范围的批复》，于2021年3月11日取得了采矿许可证，采矿证编号：C5329322013087130131082。鹤庆县双红砂石料有限公司于2021年3月委托航天建筑设计研究院有限公司编制了《鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿80万t/a采矿工程初步设计》；2021年3月，企业委托辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司编制了《鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿80万t/a采矿工程安全预评价报告》；2021年3月，企业委托航天建筑设计研究院有限公司编制了《鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿80万t/a采矿工程安全设施设计》，该安全设施设计于2021年4月17日通过了大理州应急管理局组织专家对该项目安全设施设计的评审，并于2021年5月18日通过了大理州应急管理局审批。在取得安全设施设计基建审批后，因企业需要办理林地使用许可手续，矿山在此期间一直未动工。待企业办理完林地使用许可手续，经鹤庆县应急管理局现场核查后同意矿山恢复项目建设。基建工程包括3190m剥离平台以及3175m基建平台的建设、新修矿山进场道路及扩宽原有道路（含内侧排水沟）、截洪沟、排土场截排水沟设施、集水池等。

矿山施工单位由云南麦扬工程技术有限公司进行，具有矿山工程施工总承包叁级资质（有效期至2025年12月31日），证书编号：D343588230，基建施工时间自2023年1月30日至2023年6月22日，基建时间4个半月。监理单位由成都交大工程建设集团有限公司进行，资质类别及等级：可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务（有效期至2025年04月22日），证书编号：B151001083-4/1。矿山现已完成基建内容，施工单位和监理单位分别提交了施工总结报告和监理总结报告。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第77号修订）等文件的相关规定，需对建设项目进行安全设施验收评价。鹤庆县双红砂石料有限公司于2023年6月委托我公司开展对鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿80万t/a采矿工程进行安全设施验收评价。
在接受鹤庆县双红砂石料有限公司安全评价工作的委托后，辽宁诺诚安全科技有限公司组成了安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作，于2023年7月5日进行现场勘查。在系统调查分析的基础上，对照国家和行业有关安全法律法规、标准和规范，对该建设项目的危险、有害因素进行了辨识、分析，采用可靠、适用的评价方法对项目进行安全评价，提出科学、合理、可行的安全技术和管理措施，按49号文件的验收导则要求，我单位于2023年8月编制完成《鹤庆县双红砂石料有限公司鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿80万t/a采矿工程安全设施验收评价》。

在本项目的评价过程中，得到鹤庆县双红砂石料有限公司有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢！
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1评价范围与依据
1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象
根据该项目初步设计、安全设施设计、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）和有关法律法规，本次评价对象为：鹤庆县双红砂石料有限公司鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿80万t/a露天采矿系统及公用辅助设施。

1.1.2评价范围
本次安全设施验收评价范围是根据鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿的采矿许可范围、设计范围和基建范围确定的：包括3190m剥离平台以及3175m基建平台、新修矿山进场道路及扩宽原有道路、截洪沟、排土场截排水设施、集水池等工程所涉及的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本项目的油类存储、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内。但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。

①本次安全设施验收评价矿区范围

根据鹤庆县自然资源局于2021年3月11日颁发的采矿许可证（证号：C5329322013087130131082），鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿的开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，生产规模：80.00万t/a，开采面积：0.1046km²，开采标高：3205m～3090m，矿区范围由7个拐点坐标圈定而成，具体见表1.1-1。

表1.1-1  鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿范围拐点坐标表

	拐点号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	矿1
	2934594.74
	33605563.18

	矿2
	2934788.74
	33605661.18

	矿3
	2934716.75
	33605878.18

	矿4
	2934459.48
	33606025.15

	矿5
	2934315.47
	33606052.15

	矿6
	2934333.47
	33605927.15

	矿7
	2934530.74
	33605759.18

	开采标高
	3205m～3090m

	矿区面积
	0.1046km2


②设计范围

设计范围为鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿采矿许可证允许的范围。矿区东侧直距矿区最近点约66m有南北走向的S316省道剑鹤线，根据《公路安全保护条例》（国务院令第593号）要求，省道外缘100米内禁止开采，因此在矿区范围内距离S316省道100米划出禁采区；以及根据对碎石加工系统保护，在矿山已有的破碎站周围50米划出禁采区。

经以上条件，设计方与企业沟通后对鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿开采范围设计为矿区西北部，标高3205m-3090m，开采深度115m。

表1.1-2  设计开采范围拐点坐标表

	拐点号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	采1（矿1）
	2934594.74
	33605563.18

	采2（矿2）
	2934788.74
	33605661.18

	采3（矿3）
	2934716.75
	33605878.18

	采4（禁3）
	2934668.69
	33605905.86

	采5（禁2）
	2934459.48
	33606025.15

	采6（禁1）
	2934315.47
	33606052.15

	采7（矿7）
	2934530.74
	33605759.18

	设计开采标高
	3205m～3090m

	设计开采面积
	0.06875km2


③验收评价范围

本次安全设施验收评价的平面范围与设计的开采范围一致，验收垂直标高为现状开采标高：3205m至3175m。

1.2评价依据
1.2.1法律法规
一、安全生产法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号，2002年11月1日起施行；中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令第十八号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，自1993年5月1日起施行；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日起实施；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国道路交通安全法>等八部法律的决定》，2021年4月29日实施）；

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2014年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第六十号，自2002年5月1日起施行；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）。

二、行政法规

（1）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

（2）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

（3）《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

（4）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

（5）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日起施行）；

（6）《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行）；
（7）《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订;根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；

（8）《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布；自2011年7月1日起施行）；

（9）《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布；根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2014年7月29日起施行）；

（10）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。
三、部门规章及规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号印发，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《国务院安委会办公室关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号，2010年8月27日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，根据2015年5月26日原国家安全生产监督管理总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号，2013年8月29日原国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正）；

《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第44号，国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；
《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（安监总管—〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号，2016年2月5日起施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》（安监总管一〔2016〕18号，2016年2月17日）；
《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲》（安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全设施验收评价报告编写提纲，2016年5月30日发布》；
《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日施行）；
《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）；
《安全生产责任保险实施办法》（安监总办[2017]140号，自2018年1月1日起施行）；
《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；
《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；
《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日）。
四、地方性法规、政府规章和有关规范性文件

《云南省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》（1994年6月2日云南省第八届人民代表大会常务委员会第七次会议通过，根据1997年12月3日发布的《云南省人民代表大会常务委员会关于修订15件地方性法规的决定》进行修正）；

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议（公告第58号）《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正）；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局、云南省财政厅<关于取消企业安全生产风险抵押金的通知>》（原云安监管〔2017〕18号，自2017年4月1日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）；
《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；

《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）。

1.2.2标准规范

《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；
《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999，1999年2月1日施行）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）；
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日）；
《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；
《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；
《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，自2011年5月1日）；

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》（AQ2056-2016，自2017年3月1日）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ/T2063-2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（AQ∕T2075-2019，自2020年2月1日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2022，2022年11月08日实）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日施行)；
《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2010（2016年版），2010年12月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010；2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010；2011年10月1日）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016，2017-01-03）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017；2018年7月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011；2012年6月1日）；
《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014；2015年5月1日）；

《金属露天矿工程施工及验收标准》（GB/T51360-2019；2020年4月1日）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日）；
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；
《安全评价通则》（AQ8001-2007；2007年4月1日）；

《安全验收评价导则》（AQ8003-2007；2007年4月1日）。

1.2.3建设项目合法证明文件

（1）项目投资备案证；

（2）《营业执照》（统一社会信用代码：91532932MA6K4P2415）；

（3）《采矿许可证》（证号：C5329322013087130131082）；

（4）安全设施设计审批书。
1.2.4 建设项目技术资料
（1）《云南省鹤庆县双红普通建筑材料用灰岩矿资源储量核实报告》（大理鑫峰矿业技术服务有限责任公司，2019年10月）；

（2）《鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿80万t/a采矿工程初步设计》（航天建筑设计研究院有限公司，2021年3月）；

（3）《鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿80万t/a采矿工程安全预评价报告》（辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司，2021年3月）；

（4）《鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿80万t/a采矿工程安全设施设计》（航天建筑设计研究院有限公司，2021年3月）；

（5）《鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿80万t/a采矿基建工程施工总结报告》（云南麦扬工程技术有限公司，2023年6月）；

（6）《鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿80万t/a采矿基建工程程监理总结报告》（成都交大工程建设集团有限公司，2023年6月）；

（7）《鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿80万t/a采矿工程试运行报告》（鹤庆县双红砂石料有限公司，2023年7月28日）。

1.2.5其他评价依据

（1）安全设施验收评价合同及委托书；

（2）《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

（3）《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1企业基本情况
鹤庆县双红砂石料有限公司成立于2015年08月19日，类型：有限责任公司；法定代表人：董建军；经营范围：建筑用砂石料开采、加工、销售；普通货物道路运输；建筑工程机械与设备租赁。

鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿为转型升级矿山，采矿权人为鹤庆县双红砂石料有限公司。矿权人于2020年7月5日与鹤庆县自然资源局签订了《鹤庆县双红砂石厂草海镇新峰建筑用石灰岩矿毗邻矿区采矿权出让合同》，于2020年9月10日取得了鹤庆县自然资源局《关于划定矿区范围的批复》，于2021年3月11日取得了采矿许可证。

矿山生产多年，有完善的生产设施设备。
建设单位已取得的主要证照信息如下：

2.1.2建设项目背景
。
2.1.3建设项目行政区划、地理位置及交通

鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿位于鹤庆县城240°方向，平距12.5km处，地理坐标：东经100°03′28.5979″～100°03′46.1717″，北纬26°30′53.1409″～26°31′08.6209″，地处鹤庆县草海镇新峰村委会境内。

矿区东侧有南北走向的S316省道剑鹤线，最近处直距约66m，矿区与之有企业已建设的道路连接，矿区交通便利。交通位置图如图2.1-1所示。
图2.1-1  交通位置图
2.1.4周边环境
矿区东侧直距矿区最近点约66m有南北走向的S316省道剑鹤线，矿区与之有企业已建设的道路连接。鹤庆县双红砂石料有限公司根据《公路安全保护条例》（国务院令第593号）要求，省道外缘100米内禁止开采，在矿区范围内距离S316省道100米划出禁采区。
矿区东北侧距矿区最近点约100m处为乡镇中药材交易点，铁皮棚构造，目前暂未投入使用，没有人员流动。鹤庆县草海镇新峰村委会出具了该中药材交易点的经营时间证明文件，同时鹤庆县双红砂石料有限公司也对中药材交易点经营期间不进行爆破作业作出了承诺（见附件18）。
矿区东北侧直距矿区最近点约150m为乡镇公交上客点，人流量小。鹤庆县双红砂石料有限公司取得了鹤庆县公路路政管理大队“关于鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿在S316剑鹤线设置卡哨的批复”（见附件19）。
矿区南方直距居民点最近约500m处为小马厂村；矿区北方直距居民点最近约2800m处为新峰村；矿区西南方直距居民点最近约2400m处为东甸村。其余方向距矿区500m内均为荒山，有部分基本农田及少量耕地和林地。

除了上述以外，矿区未在“四区”（城市规划区、风景名胜区、重要水源区、重要地质遗迹区）范围内，矿山周围500米范围内及附近地区也无名胜古迹，无重要建构筑物，1000m范围内无铁路线及500m范围内无高压线等，没有可保护的文物、古建筑、地质遗迹及珍稀动植物等。矿权之间没有重叠，矿界无争议。

图2.1-2  周边环境卫星图

2.2自然环境概况
2.2.1地形地貌
鹤庆县双红砂石料厂位于鹤庆县西南侧的山麓地带，区域地貌上总体表现为南北向山脉，地势大致西高东低，东部鹤庆盆地海拔2200 m，西部紧靠海拔3300m的澜沧江与金沙江的一级分水岭，相对高差1100m，矿区位于云贵高原西北部横断山脉中南段的鹤庆、剑川断陷盆地之间的马鞍山山脉的中东部，矿区地形为南东高北西低的斜坡地带，属中高山地形地貌。
2.2.2气象、水文
矿区处于南亚热带与寒温带之间的过度地带，气候具有冬寒夏暖、夏秋多雨、雨热同季、干湿分明、垂直分带明显、年温差较小、日温差较大等特点。据有关气象观测资料，矿区年平均气温13.5℃；最高月均气温19.3℃，最低月均气温6.3℃；最高日温达33.4℃，最低日温-11.4℃。11月至次年3月为霜期，时有积雪。每年6—10月为雨季，年平均降雨量1035mm，年平均雨日130天，历年最大降雨量1261.9mm。历年最大积雪30cm。2—4月为旱风季，多为西风，主导风向西南风，风速一般2.6m/s，历年最大风速18m/s，历年瞬间最大风速23m/s。

矿区一般海拔3000-3400m，最高马厂东坡海拔标高3592m，最低矿区南西侧，海拔3000m（也为矿区最低基准侵蚀面），相对高差一般200-400m，最大高差约592m，地形大多陡峻。山脉多呈近南北向排列，且与主要地质构造线方向一致。地势大致呈中部高、东西低态势，中部马厂东坡—猴子坡西山构成金沙江与澜沧江水系的一级分水岭。

2.2.3植被
矿区及周围地表植被发育中等，有部分基本农田及少量耕地和林地。
2.2.4地震
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年版）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），矿区地震动峰值加速度0.20g，地震动反映普特征周期为0.40s，本区位于8度地震烈度设防区。矿区区域稳定性较差，属次不稳定区。

2.2.5经济概况
据2015年人口统计，鹤庆县人口约27.8万人，当地居民主要以汉族、白族为主，杂居其他少数民族，是多民族聚集区。据当地经济统计情况，2019年全县地区生产总值完成955235万元,按可比价格计算,比上年（以下简称同比）增长13.5%,其中:第一产业增加值172301万元，同比增长5.4%；第二产业增加值405824万元，同比增长19.7%，全年完成工业增加值352633万元，按可比价格计算，同比增长18.6%；第三产业增加值377110万元，同比增长9.7%。非公经济增加值完成428403万元，同比下降4%，占全县生产总值的44.8%。按平均常住人口计算，全县人均地区生产总值达到35803元，比上年增长17.3%，主要以农业为主，农作物有水稻、小麦、玉米、土豆、蚕豆等。经济来源主要为烤烟，少量蚕桑及运输等。本地交通虽然便利，但比较贫困，总体生活水平一般。随着国家政策转变，区内的砂石矿企业蓬勃发展，已成为区内经济的重要组成部分，并为地方的经济发展做出了应有的贡献，同时带来了较好的经济效益和良好的社会效益。
2.3地质概况
本评价报告的地质概况依据大理鑫峰矿业技术服务有限责任公司于2019年10月编制的《云南省鹤庆县双红普通建筑材料用灰岩矿资源储量核实报告》进行叙述。

2.3.1矿区地质
2.3.1.1地层

矿区出露地层简单，仅有新生界第四系全新统（Qh）和中生界三叠系中统北衙组上段（T2b2）石灰岩，由新至老详述如下： 

（1）第四系全新统（Qh）：为河流、洪积相堆积，分布于矿区外围低洼处，为河流、洪积相堆积，由粘土、砂、砾组成，呈疏松状。砾石以棱角、次棱角状为主，分布不均匀，该层厚度变化较大，地层厚度约为18m，与下伏地层呈不整合接触。

（2）中生界三叠系中统北衙组上段（T2b2）：岩性为浅灰色厚层状灰岩。其为石灰岩矿赋矿层位，产状清楚，出露稳定。该层为矿层，出露于整个矿区及外围的一定范围内，岩层总体产状倾向341°，倾角30°—40°，地层厚度约为400m，矿体沿走向及倾斜均较稳定。

2.3.1.2构造

矿区内无大断裂通过，地层褶皱不明显，地质构造简单。

2.3.1.3岩浆岩

矿区内无岩浆活动及变质作用。

2.3.2矿床特征

2.3.2.1矿体特征

矿区范围内圈定矿体一个，编号为KT1。矿体赋存于中生界三叠系中统北衙组上段（T2b2）浅灰色厚层状灰岩地层中，矿体为中硬岩类(抗压强度50MPa)，其坚固性指标≤12%，最大压碎指标≤30%，表观密度≥2500kg/m3，堆积密度≥1350kg/m3，孔隙率≤47%，碱集料反应≤0.10%，该矿体受层位控制，两边均延出矿区范围以外，矿体长约140m，宽约130m，矿体厚度变化不大，较为稳定，矿体倾向341°，倾角31°,以单斜层产出，矿石岩性为浅灰色中厚层状、块状石灰岩，不但在矿区范围内出露，四周均有出露，矿床属沉积型矿床。

2.3.2.2矿石质量

（1）矿石结构、构造

矿石主要为浅灰色中厚层状、块状石灰岩，为隐晶-粉晶结构，块状构造。

（2）矿石物质组成

矿石主要由碳酸盐类矿物组成。矿石矿物成分和特征如下：

1）方解石：方解石含量＞95%，A.原生沉积方解石，粒径0.01mm，常有重结晶现象，重结晶多为镶嵌状、团块状、粒状产出。B.后期方解石，沿裂隙充填的重结晶方解石，呈脉状，局部网脉状，脉宽1—10mm，其颗粒状结晶大小与裂隙的宽窄有关，宽者粗大，窄者细小。

2）白云石：白云石含量＜3%，白云石具微晶，粒径0.01mm，常以镶嵌状、团块状、粒状产出。

3）褐铁矿：含量小于1%，呈不规则粒状、胶状、皮壳状、团块状，粒度0.03—0.1mm，由黄铁矿氧化而成，属后期产物，在风化土中常见胶状、蜂巢状褐铁矿团块，大者约3cm，为数较少。

4）石英：呈硅质断续条带出现或不规则粒状、碎块状，条带为灰白、白色。长0.5—1cm。不规则粒状石英粒度0.15m/m。少量属后期石英脉。

2.3.2.3矿石化学成分

从野外测量、区域资料和采矿历史看，矿体厚度和质量较稳定，为灰色石灰岩，偶见石英细脉，但含量甚微。有害杂质较低，类比同类型矿山资料及以往资料，石灰岩矿主要化学成份为：氧化钙（CaO）：54.52％；氧化镁（MgO）：3.52％；三氧化二铝（Al2O3）)：0.59％；三氧化二铁（Fe2O3）：0.42％；二氧化硅（SiO2）：1.23％，K2O+Na2O:0.049%,SO3：0.004-0.005%。

2.3.2.4矿石物理性能

①矿石体重

由鹤庆县双红砂石厂委托云南省地质矿产勘查开发局中心试验室滇西测试所进行小体重测试，测试时间为2018年4月8日，共计4件样品，平均体重值为2.72吨/m³。

②矿石硬度

与相邻矿区同层位同类型矿石的硬度测试资料对比，莫氏硬度3.5—4。

③矿石力学性能

类比相临同层为同类型矿石的测试资料，矿石化学成分稳定，物理机械性能为优良。矿石为隐晶和粉晶结构，中厚层-块状构造。矿石干性极限抗压强度50MPa，中硬，湿极限抗压强度55-65MPa。

根据勘查地质报告资料及类比同类型相连矿山资料，该矿石经破碎后含泥量（按质量计）为1.2%，泥块含量（按质量计）0.3%，轻物质（按质量计）0.7%，有机物（比色法）合格，硫化物及硫酸盐（按SO3质量计）0.43%，氯化物（按氯离子质量计）0.03%，坚固性指标质量损失9%，单级最大压碎指标28%，表观密度2500kg/m3，松散堆积密度1400 kg/m3，孔隙率42%。

矿石级配为：＞200mm者15～20%，200～20mm者40～45%，20～2mm者30～40%，2～0.5mm者5～10%，＜0.5mm者5%。

综上所述，矿床所产矿石类型单一，质量优而稳定，有害杂质少，属于碎石Ⅲ类，适用于强度等级小于C30的混泥土和建筑用砂。

2.3.2.5矿石风（氧）化特征

该矿山地表风化较强，强风化深度一般在30cm—80cm范围，局部大于80cm，地表发育溶牙、溶沟、溶纹等溶蚀构造，岩溶率3%-5%，风化裂隙较发育。方解石风化后呈红粘土，地表红粘土厚度＜0.5m，在开采时易剥离或者剔除，从采场风化裂隙被红粘土充填特征看，风化深度仅在地表以下1米，风化后形成的细粉、泥质经过筛弃分离，可作为建筑用碎石、细砂料。

2.3.2.6矿石类型和品级

该矿床属沉积型矿床，自然类型为浅灰色厚状灰岩（普通建筑材料用灰岩），工业类型为建筑用块石、砂、碎石。依据为国家标准《建筑用碎石》（GB/T14684—2001）的相关要求，矿石质量合格。

2.3.2.7矿体（层）围岩和夹石

矿体的顶底板均为灰岩，其质量和厚度稳定。但矿区矿体浅部风化程度较深，裂隙内充填泥岩，在开采时需剥离或者剔除，堆放于弃渣场一角，将来可以作为恢复覆土综合利用。

2.3.2.8矿石加工技术性能

矿山开采矿石为石灰岩矿，矿石较坚硬而性脆，采掘出来的矿石块状长30cm，宽度25cm，厚度20cm，运输至破碎站，容易破碎，坚固系数＜5，是目前市场需求较大的普通建筑材料，产品主要为：矿石加工后的成品粒径≥4.75mm 用作碎石，小于 3.7mm用作细集料，其机制砂可适用于强度等级小于C30的混凝土和建筑用砂浆。

矿石质量合格，满足建筑用集料的品质、规格要求及产品技术质量等级，属碎石III类，矿石经破碎后筛分为普通建筑材料粗集料和细集料用，符合《建筑用碎石标准》GB/T14685-2001，矿石的加工技术性能良好。
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图2.3-1岩石破碎加工流程图
2.3.3矿床开采技术条件

2.3.3.1水文地质条件

一、矿区水文地质特征及开采后的变化

矿区位于鹤庆县西南侧的山麓地带，山脉总体为近南北走向，矿区地形为南东高北西低的斜坡地带。矿区一般海拔3000—3400米，最高马厂东坡海拔标高3592米，最低矿区南西侧，海拔3000米（矿区最低基准侵蚀面），相对高差一般200—400米，最大高差约592米，地形大多陡峻。山脉多呈近南北向排列，且与主要地质构造线方向一致。地势大致呈中部高、东西低态势，中部马厂东坡—猴子坡西山构成金沙江与澜沧江水系的一级分水岭。该矿区的开采标高为3160m-3130m，其位于当地最低侵蚀基准面3000m以上。 

矿山主要为山坡式露天开采矿，矿区范围地形为一单斜坡，开采标高位于侵蚀基准面之上，无涌水现象，只需考虑降雨时将雨水排出采场，排水方式可采用采场边帮外侧开挖截水沟和采场内挖集水沟排水方式，即利用山坡自然坡度，将雨水自流导出采场。

二、地下水的类型

矿区地下水类型主要有两种：松散岩类孔隙水和岩溶水。

①松散岩类孔隙水

赋存于第四系的风化残坡积含砂、砾粘土层中，接受大气降水的补给，由于矿区地处局部山脊地带，其水位埋藏深，水量小，水位受季节影响较大，在旱季几乎干枯，富水性较差。

②岩溶水

赋存于中生界三叠系中统北衙组上段（T2b2）的石灰岩岩溶系统中,接受大气降水的补给,大致向南东方向排泄,水位受季节控制明显，具有埋藏深，水量大的特点，地下水位落差较大。

三、地下水的补、径、排特征

①松散岩类孔隙水

主要接受大气降雨补给外，还接受基岩岩溶水的侧向补给，地下水基本上由山麓向低缓处以层流形式运移于砂砾层中，于地形低洼处排泄于地表，泉水流量受季节性控制。

②岩溶水

主要接受大气降雨补给，同时还接受松散岩类孔隙水的垂向补给，由于地形坡度较陡，沟谷纵横，岩石节理裂隙发育，大气降雨多形成地下水，只有少许地表迳流，地下水主要运移于岩溶中，但迳流途径短，具就地补给，就近分散排泄之特点。

四、矿床充水因素分析

根据矿区水文地质条件，分析矿床充水因素及进水方式为：

矿区未发现地下水泉点露头，地下水位埋藏较深，地表溪流对矿山开采影响较小。矿区所在位置地势较高，地下水补给面积较小，矿山最低开采标高在地下水水位以上，地下水对矿床充水影响不大。

矿区位于山体斜坡上，地表水不发育。因大气降水而形成的短时地表流水，大部分经岩石裂隙渗入地下而转变成地下水，少部分沿坡体向矿区低洼地带顺流。大气降水是矿体充水的来源，受季节性影响，雨季充水量大，旱季充水量小。矿山为山坡露天矿，排水方式采用截水沟排水系统将水导离采场。

五、水文地质条件类型

矿区内地表水较贫乏，无大的地表水体，大气降雨是矿床唯一充水水源，但矿区地形有利于矿坑自然排水，地表水对矿床开采影响较小，将来矿山弃渣、弃土堆放于锅底箐，易造成冲沟的堵塞。

矿区主要地层富水性中等，但未发现地下水泉点露头，说明区内地下水位埋藏较深。矿区所在位置地势较高，地下水补给面积较小，矿山最低开采标高在地下水水位以上，地下水对开采矿床充水影响不大。矿山为露天开采，最低开采高度位于侵蚀基准面标高以上，根据地形地貌条件判断，矿区地下水位埋深较大，低于矿床开采低界，矿产充水方式主要为降雨条件下雨水沿矿层节理裂隙下渗，矿床开采将不致遭遇采坑涌水现象，露天采坑涌水量将极小。地下水对矿床开采影响较小。

矿山位于地下水的补给-迳流区，由于开采范围较小，开采区位于地下水水位以上。矿山的开采未影响地下水的补给、排泄条件。

综上，确定矿区水文地质条件以岩溶裂隙充水为主的简单类型。

2.3.3.2工程地质

（1）工程地质岩组的划分及其特征

根据矿区地层岩性、岩石物理力学性质，将区内工程地质岩组可划分为含砂、砾粘土单层土体岩组和厚层状岩类坚硬工程地质岩组两类。

①散体岩类松散工程地质岩组

主要分布于矿区缓坡地带，为冲洪积层，主要由砂、砾石、碎石及粘土组成，碎石、砾石成分复杂，多为棱角状,磨圆度差，分选性差，结构松散,大小不均，无胶结，为洪积。孔隙发育，含水易于疏干，属散体岩类松散工程地质岩组。矿山在建设过程中对地基进行夯实，避免办公住宿区、堆料场发生不均匀沉降，造成不必要的损失。矿区缓坡地貌为砖红色粘土，具松散结构，结构松散,颗粒大小均应，粘结性好，红粘土为高塑性粘土，引用区域地质资料，塑性指数一般14.05-25.55，平均18.5，最高36.85，含SiO2 31.9-57.44%，Al2O3 12.11-29.99%，平均22.45，MgO＜2.5%，一般小于1%。液限一般大于50，上硬下软，具收缩性，裂隙发育，开挖切坡，红粘土易造成边坡失稳。矿山在建设过程中对地基进行夯实、换土或开挖至新鲜基岩，避免发生不均匀沉降，造成不必要的损失。

②中硬厚层状中等岩溶化灰岩岩组

主要布于矿区及外围，岩性浅灰色厚层状石灰岩，结构面为层面、溶孔、溶洞，节理裂隙，岩石体力学强度高，岩石为中硬岩类（抗压强度＞50MPa），岩石风化程度为微风化，岩体较完整，结构面结合程度较紧密，岩体基本质量等级为II类型。天然状态下整体稳定性一般，开挖时易形成崩塌等不良工程地质现象，在开采过程，必须对危岩进行清理，避免对采场工作人员及机械设备造成不必要的损失。

（2）工程地质条件现状评价

矿山开采方式为露天开采，矿区开采方法未严格采用自上而下，水平分台阶开采，矿区灰岩矿属中硬岩组，抗风化能力强，但局部地段破碎，矿体层状产出，裂隙中等发育，岩层总体产状341°∠31°，现状下采空区已形成长约418m，宽约218m，高约80m的潜在不稳定斜坡，岩层倾向与地形坡向及采场边坡坡向呈斜交关系，天然状态下整体稳定性较好。

该矿山地表风化较强，地表发育溶牙、溶沟、溶纹等溶蚀构造，岩溶率3%-5%，风化裂隙较发育，现状下对矿山开采影响较小。

现状下公路的开挖、工程的建设，未发生过滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害。

（3）工程地质条件预测评价

随着矿山的开采加剧潜在不稳定斜坡的增大，极易形成软弱结构面引发岩体崩塌，随着露天采矿活动日益加剧，陡坎、陡坡可能会增大，引发岩体局部崩塌的可能性较大，岩石顺坡倾，则容易滑落，对矿山的机械设备、人员安全危险性较大。

为此，将来矿山的建设或运营中提出以下几点防治措施：

①矿山采用露采方式，严格按照矿产资源开发利用方案进行开采，分台阶分水平，由上至下的开采台阶，并预留安全边坡角。

②矿区为山坡地形，不适宜大面积地表工程集中建筑，可选择地基稳定地段因地制宜布置建筑物，且在开挖地基时，挖至新鲜坚硬基岩。

③矿体总体产状与地形坡度及采场边坡坡向呈斜交关系，在开采过程中边坡稳定性相对较差，易形成滑坡和崩塌等地质灾害。应严格按开发利用方案由上至下分台阶分水平开采，并加强安全防范措施。

综上所述，矿区工程地质条件属中等类型。
2.3.3.3环境地质
（1）矿区环境地质现状评价
该区据《GB50011—2010建筑抗震设计规范》烈度分区，矿区地震动峰值加速度0.30g，地震动反映普特征周期为0.40s，本区位于8度地震烈度设防区。矿区区域稳定性较差，属次不稳定区。

矿区地形为缓斜坡，灰岩在天然状态下岩土体整体稳定性较好，植被覆盖较好，区内未出现泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害及不良工程地质现象。矿区附近无重要的公共设施、风景区、村庄，矿石和废石不易析出有毒、有害组分，对区内地下水、地表水无污染。

矿区出露岩层中硬岩层组，且岩层倾向与坡向相反，天然状态下岩体稳定性好，不易形成滑坡、崩塌等不良工程地质现象。矿山开采方式为山坡式露天开采，开采后对地形地貌影响比较大，对自然景观破坏比较严重，待矿山开采结束后，严格按照矿山恢复治理方案对矿山进行恢复治理。

（2）矿区环境地质预测评价
矿山采用由上往下的开采顺序，矿山生产所形成不合理采掘可能会诱发崩塌；矿山采矿会形成高陡边坡，且存在边坡开挖坡向、坡度与岩层产状、节理岩溶产状不利组合，可能会引起崩塌，对矿山的安全生产构成威胁、危害。矿山碎石场、堆碴场及矿山公路在平整场地及修建过程中，均有可能形成一定的边坡，改变了原坡体的力学平衡，可能会产生崩塌，对机械设备及施工人员构成一定的威胁、危害。

矿山开采过程中及辅助设施的建设过程中，均会形成较多的废弃土石，若处理不当，可能会形成滑坡及泥石流，对地质环境构成一定的威胁、危害。矿山开采区范围内，岩土层的稳定性遭到严重破坏，可能会诱发滑坡、崩塌；水土流失严重，易诱发泥石流；在碎矿过程中产生的粉尘和噪音，对周围环境会产生一定污染，碎矿过程中产生的细小废料，若堆放不当，易产生泥石流。

综上所述，矿区环境地质条件属中等类型。

2.3.3.4开采技术条件小结
鹤庆县双红砂石厂石灰岩矿矿区位于当地最低侵蚀基准面以上，地形坡度有利于地表（下）水自然排泄，水文地质条件属简单类型；石灰岩矿天然状态下整体稳定性差，矿区工程地质条件属中等类型；区域稳定性差，属不稳定区，矿区为露天开采，矿山开采对周围环境影响较大，矿区环境地质条件属中等类型。

矿区水文地质以岩溶裂隙充水为主的简单类型，工程地质条件以岩溶化碳酸盐类为主的中等类型，环境地质条件复杂程度中等，矿床开采技术条件属以工程地质和环境地质复合问题为主的中等类型。

综上所述，矿区开采技术条件以工程地质条件、环境地质条件复合问题为主的中等类型，属Ⅱ—4类型。

2.4建设概况
3安全设施符合性评价
本章主要采用安全符合性检查表法对各单元进行评价。评价主要依据《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、已批复的《安全设施设计》和《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》等有关安全法规、标准、规范的要求，结合采场实际情况；评价人员深入生产现场进行安全检查时，严格按检查表内容，逐项对照检查进行评价，对查出的不符合国家规范和标准要求的隐患，提出解决问题的建议，并根据现场检查的结果，按照符合、不符合给出结论，得出单元评价结果，通过对评价单元评价结果的综合评判，最终判断出该矿山采矿活动的安全评价结论。

针对该评价项目总图布置和生产特点，以及装置和物质特征划分评价单元，评价单元划分见评价单元划分表：

表3-1  评价单元划分表
	序号
	单元名称
	子单元

	1
	安全设施“三同时”程序
	

	2
	露天采场
	（1）露天采场子单元

	
	
	（2）爆破作业子单元

	
	
	（3）铲装作业子单元

	3
	采场防排水系统
	

	4
	矿岩运输系统
	

	5
	供配电与通讯系统
	

	6
	总平面布置
	

	7
	个体安全防护
	

	8
	安全标志
	

	9
	安全管理
	

	10
	重大生产安全事故隐患判定单元
	


安全评价方法是对系统的危险因素、危害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的方法。目前，已开发出数十种不同特点、不同适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价和定量安全评价。

根据该矿山的生产现状条件、各生产工艺及生产设备的特点，在具体评价中，我们采取符合各单元特点的评价方法进行评价，以此来反映整个矿山的安全条件的现状。

安全检查表分析（Safety Check List Analysis）是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。传统的安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患，其所列项目的差别很大，而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析的弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。

安全检查表内容编制的主要依据是：

1.有关标准、规程、规范及规定；

2.同类企业安全管理经验及国内外事故案例；

3.通过分析确定的危险部位及防范措施；

4.有关技术资料。

随时关注并采用新颁布的有关标准、规范和规定，正确地使用安全检查表分析将保证每个设备符合标准，而且可以识别出需进一步分析的区域。安全检查表分析是基于经验的方法，编制安全检查表的评价人员应当熟悉装置的操作、标准和规程，并从有关渠道（如内部标准、规范、行业指南等）选择合适的安全检查表，如果无法获得相关的安全检查表，评价人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料编制合适的安全检查表；所拟定的安全检查表应当是通过回答安全检查表所列的问题能够发现系统设计和操作的各个方面与有关标准不符的地方。使用标准的安全检查表对项目发展的各个阶段进行分析。换句话说，针对典型的行业和工艺，其安全检查表内容是一定的；但是，完整的安全检查表应当随着项目从一个阶段到下一个阶段不断完善，这样，安全检查表才能作为交流和控制的手段。

安全检查表分析包括三个步骤：

1.选择或拟定合适的安全检查表；

2.完成分析；

3.编制分析结果文件。

评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“符合”、“不符合”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将做出与标准或规范是否一致的结论。此外，安全检查表分析通常提出一系列的提高安全性的可能途径给管理者考虑。

。
4安全对策措施建议

安全对策措施及建议是在《安全符合性检查表》等评价方法进行定性、定量评价的基础上，针对建设项目竣工后存在的危险、有害因素和安全管理、安全技术方面存在的不足，提出消除和减弱危险、有害因素的技术措施和管理对策，使建设项目在竣工后的生产工艺系统、工艺设备、设施、安全设施和危险、有害因素场所的安全设施符合《金属非金属矿山安全规程》和《安全设施设计》要求，达到安全生产条件。

本章按建设项目竣工后存在的主要危险、有害因素，结合建设项目在竣工后的生产工艺、工艺设备、设施、安全设施、危险、有害因素提出安全管理对策和技术措施及建议。

4.1发现的主要存在问题及整改情况
。

4.2安全对策措施及建议

。
5评价结论

5.1 综合评述

。

5.2 建设项目安全验收评价结论

鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿建设过程中严格履行了安全设施“三同时”程序，由有相应的资质单位对建设项目进行安全预评价、安全设施设计、安全设施验收评价，并按安全设施设计要求完成了安全设施的建设，建设程序符合要求。

经对鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿现场踏勘，查阅项目竣工图纸、施工总结报告、监理工作总结报告以及项目施工检查验收资料，对建设项目安全设施进行了符合性评价，认为鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿80万t/a采矿工程安全设施建设与大理州应急管理局批复的《安全设施设计》一致，按照《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》露天矿山竣工验收表进行对照检查，共检查项目103项，其中不涉及项目4项，合格项目96项，不合格项目3项，检查项目不合格项比例为3÷99×100%≈3.03%，未超过5%，不合格项中没有否决项。

安全验收评价结论：鹤庆县双红砂石料有限公司鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿80万t/a采矿工程安全设施已按《安全设施设计》完成建设，符合安全设施验收的条件。

总之，安全生产是一个不断完善的动态过程，企业应按照本报告提出的对策措施建议进行整改完善。在今后的安全生产过程中，应根据安全生产条件的变化和国家法规的进一步要求，不断完善安全技术措施和管理措施，提升安全技术水平，防止生产安全事故的发生，切实保障人民生命和企业财产的安全。

6附件及附图

6.1附件

1、委托书

2、提供资料真实性承诺书

3、营业执照

4、采矿许可证

5、投资项目备案证
6、安全管理机构设置文件及主要负责人、管理人员任命文件

7、主要负责人、安全管理人员考核合格证及特种作业人员操作证

8、安全生产责任制、管理制度、操作规程封面、目录

9、安全预评价资质、扉页

10、初步设计和安全设施设计的扉页、资质

11、安全设施设计审批书及恢复建设项目的批复
12、设计变更申请书及回复
13、应急预案备案登记表及演练记录
14、安全生产管理台账记录

15、保险缴纳凭证

16、爆破工程施工合同及爆破安全协议
17、相邻矿山安全救援互助协议

18、关于不在剑鹤线S316公路旁中药材交易点经营期间进行爆破作业的承诺书
19、关于鹤庆县草海镇新峰普通建筑材料用灰岩矿在S316剑鹤线设置卡哨的批复

20、施工总结报告

21、监理工程总结

22、试运行报告
23、主要存在问题整改回复

6.2附图

1、现状地形实测图
2、总平面布置竣工图

3、开拓运输系统基建终了竣工图
4、防排水系统竣工图

5、供配电系统竣工图
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