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前  言

昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿为非煤矿山转型升级保留矿山。2020年5月28日昭通市昭阳区自然资源局换发了昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿采矿许可证，证号为：C5306022012127130129050，有效期限自2020年5月28日至2025年5月28日，矿区面积0.1769km2，开采深度2352m～2262m，开采规模为20万t/a，采矿权人为昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司，本次评价是对昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿20万t/a露天采矿工程进行安全设施验收评价。

本项目为改扩建项目，根据国土资源部《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》（国土资发[2004]208号），矿山属于小型矿山。2018年10月，昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司提交了《昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿资源储量核实报告告（2018）》；2023年1月，昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司委托云南德成设计规划有限公司编制了《昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿20万t/a露天采矿工程初步设计初步设计》；2023年2月，企业委托辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司编制了《昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿20万t/a露天采矿工程初步设计安全预评价报告》；2023年2月，企业委托云南德成设计规划有限公司编制了《昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿20万t/a露天采矿工程初步设计安全设施设计》，该安全设施设计于2023年3月2日通过了昭通市应急管理局组织专家对该项目安全设施设计的评审，并于2023年3月24日通过了昭通市应急管理局审批。

企业在取得安全设施设计审查批复后，按照审查批复的安全设施设计开始基建施工。基建工程包括2324m剥离平台以及2309m基建平台的建设、开拓运输道路、截洪沟、临时堆土点土挡及安全围栏等。该矿山基建工程量小，基建设施较少、较简单，工程的建设由企业自行施工、监理，由企业组织矿山员工施工，施工时间自2023年3月25日开始至2022年7月20日，基建期共计117天（约4个月）。矿山基建工程竣工后，建设单位按照《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对矿山生产系统进行试运行，矿山试运行自2023年7月21日开始，至2023年8月25日试运行结束，试运行时间为35天。
根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第77号修订）等文件的相关规定，需对建设项目进行安全设施验收评价。昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司于2023年7月委托我公司开展对昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿20万t/a露天采矿工程进行安全设施验收评价。
在接受昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司安全评价工作的委托后，辽宁诺诚安全科技有限公司组成了安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作，于2023年7月24日进行了现场勘查。在系统调查分析的基础上，对照国家和行业有关安全法律法规、标准和规范，对该建设项目的危险、有害因素进行了辨识、分析，采用可靠、适用的评价方法对项目进行安全评价，提出科学、合理、可行的安全技术和管理措施，得出评价结论，我单位于2023年9月编制完成《昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿20万t/a露天采矿工程安全设施验收评价报告》。

在本项目的评价过程中，得到昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢！
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1评价范围与依据
1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象
根据该项目初步设计、安全设施设计、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）和有关法律法规，本次评价对象为：昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿20万t/a露天采矿系统及公用辅助设施。

1.1.2评价范围
本次安全设施验收评价范围是根据昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿的采矿许可范围、设计范围和基建范围确定的：包括2324m剥离平台以及2309m基建平台的建设、开拓运输道路、截洪沟、临时堆土点土挡及安全围栏等工程所涉及的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本项目的油类存储、加工区、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内。但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。

①本次安全设施验收评价矿区范围

根据昭通市昭阳区自然资源局于2020年5月28日颁发的采矿许可证（证号：C5306022012127130129050），昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿的开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，生产规模：20.00万t/a，开采面积：0.1769km²，开采标高：2352m～2262m，开采深度90m，矿区范围由4个拐点坐标圈定而成，具体见表1.1-1。

表1.1-1  矿区范围拐点坐标表

	点号
	矿区范围拐点坐标（2000国家大地坐标系）

	
	X
	Y

	矿1
	3023050.15
	35387321.46

	矿2
	3022465.93
	35387240.36

	矿3
	3022468.64
	35386937.86

	矿4
	3023052.25
	35387018.56

	矿区面积
	0.1769km2

	开采深度
	2352m～2262m


②设计范围

设计范围为昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿储量核实范围与采矿许可证允许的范围。设计沿破碎站划定50m保护范围，民房划定300m保护范围禁止开采。经以上条件，设计露天开采境界面积约0.1002km2，设计开采标高：2339m～2262m，开采深度77m。

表1.1-2  设计开采范围拐点坐标表

	点号
	矿区范围拐点坐标（2000国家大地坐标系）

	
	X
	Y

	采1（拐10）
	3022920.39
	35387142.92

	采2（拐9）
	3022877.50
	35387146.25

	采3（拐8）
	3022783.84
	35387124.19

	采4（拐7）
	3022743.69
	35387104.87

	采5（拐6）
	3022771.61
	35386979.34

	采6（拐4）
	3022939.68
	35387223.62

	采7（拐3）
	3022995.84
	35387321.46 

	采8（矿2）
	3022465.93
	35387240.36

	采9（矿3）
	3022468.64
	35386937.86

	设计开采面积
	0.1002km2

	设计开采深度
	2339m～2262m


③验收评价范围

本次安全设施验收评价的平面范围与设计的开采范围一致，验收垂直标高为现状开采标高：2339m至2309m。

1.2评价依据
1.2.1法律法规
一、安全生产法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号，2002年11月1日起施行；中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令第十八号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，自1993年5月1日起施行；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日起实施；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国道路交通安全法>等八部法律的决定》，2021年4月29日实施）；

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2014年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第六十号，自2002年5月1日起施行；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）。

二、行政法规

（1）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

（2）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

（3）《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

（4）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

（5）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日起施行）；

（6）《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行）；
（7）《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订;根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；

（8）《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布；自2011年7月1日起施行）；

（9）《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布；根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2014年7月29日起施行）；

（10）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。
三、部门规章及规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号印发，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《国务院安委会办公室关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号，2010年8月27日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，根据2015年5月26日原国家安全生产监督管理总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号，2013年8月29日原国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；
《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（安监总管一〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号，2016年2月5日起施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》（安监总管一〔2016〕18号，2016年2月17日）；
《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲》（安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全设施验收评价报告编写提纲，2016年5月30日发布》；
《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日施行）；
《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）；
《安全生产责任保险实施办法》（安监总办[2017]140号，自2018年1月1日起施行）；
《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；
《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；
《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日）。
四、地方性法规、政府规章和有关规范性文件

《云南省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》（1994年6月2日云南省第八届人民代表大会常务委员会第七次会议通过，根据1997年12月3日发布的《云南省人民代表大会常务委员会关于修订15件地方性法规的决定》进行修正）；

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议（公告第58号）《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正）；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局、云南省财政厅<关于取消企业安全生产风险抵押金的通知>》（原云安监管〔2017〕18号，自2017年4月1日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）；
《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；

《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）。

1.2.2标准规范

《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；
《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999，1999年2月1日施行）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）；
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日）；
《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；
《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；
《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，自2011年5月1日）；

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》（AQ2056-2016，自2017年3月1日）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ/T2063-2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（AQ∕T2075-2019，自2020年2月1日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2022，2022年11月08日实）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日施行)；
《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2010（2016年版），2010年12月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010；2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010；2011年10月1日）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016，2017-01-03）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017；2018年7月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011；2012年6月1日）；
《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014；2015年5月1日）；

《金属露天矿工程施工及验收标准》（GB/T51360-2019；2020年4月1日）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日）；
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；
《安全评价通则》（AQ8001-2007；2007年4月1日）；

《安全验收评价导则》（AQ8003-2007；2007年4月1日）。

1.2.3建设项目合法证明文件

（1）项目投资备案证；

（2）营业执照（统一社会信用代码：915305023970513665）；

（3）采矿许可证（证号：C5306022012127130129050）；

（4）安全设施设计审批书。
1.2.4 建设项目技术资料
（1）《昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿资源储量核实报告》（云南省昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司，2018年9月）；

（2）《昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿20万t/a露天采矿工程初步设计》（云南德成设计规划有限公司，2023年1月）；

（3）《昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿20万t/a露天采矿工程安全预评价报告》（辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司，2023年2月）；

（4）《昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿20万t/a露天采矿工程安全设施设计》（云南德成设计规划有限公司，2023年2月）；

（5）《昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿20万t/a采矿基建工程施工总结报告》（昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司，2023年7月）；

（6）《昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿20万t/a采矿基建工程程监理总结报告》（昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司，2023年7月）；

（7）《昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿20万t/a试运行报告》（昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司，2023年8月25日）；

（8）《昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿20万t/a露天采矿工程安全设施自查报告》（昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司，2023年8月27日）。

1.2.5其他评价依据

（1）安全设施验收评价合同及委托书；

（2）《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

（3）《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1企业基本情况
昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司成立于2014年06月10日，是一家有限责任公司（自然人独资），法定代表人：锁宏伟。昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司砂岩矿属于非煤矿山转型升级保留矿山，采矿权人为昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司，开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模为20.00万吨/年，矿区面积0.1769km2，开采深度2352m～2262m。

矿山生产多年，有完善的生产设施设备。
建设单位已取得的主要证照信息如下：

2.1.2建设项目背景
。
2.1.3建设项目行政区划、地理位置及交通

昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿位于昭通市昭阳城区约117°方向，直距约9.5km，距离小龙洞乡约8km。行政隶属于昭阳区小龙洞乡小米村管辖。矿区地理坐标(80西安坐标)：东经103°51′24″～103°51′38″；北纬：27°18′35″～27°18′54″。

矿区附近有小龙洞乡通向昭阳区的公路，距离约0.6km，矿区至昭阳城区公路里程约18km，通信网有中国电信、中国移动、中国联通及中国网通。交通、通讯较为方便。详见交通位置图2.1-1。

图2.1-1  交通位置图
2.1.4周边环境
昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿矿区周边主要分布如下：

（1）道路：矿区北侧有一个乡村公路，距离设计开采范围300m。满足《公路安全保护条例》第十七条“乡道的公路用地外缘起向外50米，严禁采矿活动”。

（2）矿区西北侧200m有小米村委会十八组88号的两栋民房，位于300m爆破警戒线范围内，业主2021年5月19日已同该村民签订搬迁补偿协议，两栋民房均已搬离，无人居住，协议书见附件。

（3）矿区西北侧有小米村委会十八组散户，设计距散户300m内划定了禁采区，300m爆破警戒线范围内均无人员居住生产生活设施。

除了上述以外，矿区未在“四区”（城市规划区、风景名胜区、重要水源区、重要地质遗迹区）范围内，周边300m范围内无通讯设施、重要建筑物，1000m范围内无铁路线及500m范围内无高压线等。开采范围内无田地、无矿权争议等问题，矿区周边环境较为简单。

图2.1-2  周边环境卫星图
2.2自然环境概况
2.2.1地形地貌
矿区地处云贵高原与四川盆地的过渡地带，属构造侵蚀、剥蚀山地地貌。矿区最高海拔位于矿区东部，海拔标高约2426m，最低海拔为矿区南西角，海拔标高约2136m，相对高差约290m，地形相对高差较大，地形坡度10°～35°，矿区地势北东部高，南西部低。植被一般，地形地貌条件中等。受构造影响，山岭谷地的延伸方向与构造线方向基本一致。

矿区山脉走向大致与区域构造线方向一致，呈北东向展布，矿山位于山脊中部，地形北高南低，矿区最高点为矿区内北部山脊，海拔标高约1604m，最低点为矿区南东角冲沟处，海拔标高约1502m，相对高差约102m，微地貌为单面斜坡，一般为10°～24°，区内沟谷发育，多为季节性冲沟。

矿区植被稀少多为杂草覆盖，偶见有灌木。
2.2.2气象、水文
矿山处于段家石桥水库南西部。区内无地表水体，矿区地势为北东部高，南西部低，坡度一般在10°～35°，区内汇集的大气降水沿山坡经矿区由北东部向南西部地形低洼处排泄，最终汇入段家石桥水库，自然排泄。

昭阳区气候属亚热带高原性气候区，为低纬度山地季风气候。冬气温较低，夏季气候凉爽，干湿两季分明。全年无霜期220天左右，年均气温11.6℃，最热月7月均温19.8℃，最冷月1月均温2℃，极端最低气温-13.3℃，极端最高气温33.5℃，年均日照时数1902.02小时，年降水量735毫米。每年的5月下旬至9月下旬为潮湿多雨的雨季，降雨多集中在7、8、9三个月，占全年总降雨量的50-59%，而11月至次年的5月为旱季，风向多为西南风，风力最大达18m/s。

2.2.3地震
根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)和《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010，2016年修订)，矿区处于地壳次稳定区，抗震设防烈度为7度，地震动峰值加速度0.10g，地震动反应谱特征周期0.45S，设计地震分组为第三组。

2.2.4经济概况
矿区行政区划隶属昭阳区小龙洞乡管辖。区内居民以汉族、回族为主，杂居少数彝族、苗族等，从事农业生产，耕地面积少，劳动力充足。农业结构较为简单，主要以玉米、马铃薯为主，次为小麦、水稻、荞麦等，主要盛产苹果、葡萄、烤烟、辣椒、核桃、花椒、花生、大蒜、蔬菜等经济作物，苹果、葡萄、花椒、辣椒、核桃、大蒜是小龙洞乡的特色经济作物。畜牧业养殖以猪、羊、牛、马为主。区内没有较大的工矿企业，只有少量的砂石厂、砖厂等。矿区内、外部建设条件良好。
2.3地质概况
本评价报告的地质概况依据昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司于2018年9月提交的《云南省昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿资源储量核实报告（2018年）》进行叙述。

2.3.1矿区地质
2.3.1.1矿区地质特征

一、地层

矿区出露地层主要为二叠系下统栖霞组(P1q),岩性为灰色、浅灰色中厚层状灰岩、生物碎屑灰岩；第四系残坡积层(Qedl)。

二、构造

据调查，矿区地质构造简单，二叠系下统栖霞组(P1q)地层总体走向北东—南西向，地层倾向125°—130°左右，倾角25°—30°左右，为南东倾斜的单斜层。矿区位于罗马口断裂的北东翼，矿区内无断裂通过，地质构造简单。

三、岩浆岩

矿区范围内未发现侵入岩体和喷发岩体。岩浆活动不发育。

2.3.1.2 矿床地质特征

矿体赋存于二叠系下统栖霞组(P1q)地层中，为典型的浅海相沉积型石灰岩矿床。矿体为灰色、浅灰色中等风化中厚层状灰岩、生物碎屑灰岩，呈层状产出，地层走向北东—南西向，地层倾向125°—130°左右，倾角25°—30°左右，层位稳定，厚度大于300m，矿区岩石较完整、节理较发育，岩溶中等发育。矿体沿走向、倾向变化不大，属厚度较稳定的矿层。

2.3.1.3矿石质量特征

一、矿石物质成分

矿区矿石属沉积型矿床，矿石类型为灰色、浅灰色灰岩、生物碎屑灰岩、生物碎屑灰岩为主，力学强度高；矿物成分主要为碳酸钙(CaCO3)及少量文石、生物介壳，少量泥质物、铁质物等，矿石呈粉晶结构，中厚层状构造，质地均匀，是民用建筑、公路等基础设施建设的良好材料

二、矿石的化学成分

矿石质地较纯，质量较好，根据矿山以前取样化验分析，矿石化学成分为：CaO、MgO、SiO2、Al2O3、Fe2O3，CaO含量高有害组分含量甚微，为优质石灰岩矿床。

三、矿石风(氧)化特征

经调查，矿区内矿体靠近地表2～3m内风化程度中等。

四、矿体围岩及夹石

矿区范围内除露岩石间有0～4m厚的第四系(Qedl)浅黄、黄灰、灰黑色粘土及含灰岩角砾外全为二叠系栖霞组灰岩，二叠系栖霞组灰岩下伏岩层为二叠系梁山组浅灰、浅棕色中-粗粒石英砂岩、灰色页岩夹灰岩、砂砾岩及劣煤层，厚度8～228m。矿区所采矿体无夹石。

2.3.1.4矿石物理性质

根据矿山以前采样测试，矿石的密度为2.57g/cm³。本次工作未进行矿石物理力学性质试验，参照开采同类矿体的邻近矿山成果资料，饱和单轴抗压强度为50～60MPa，力学强度较高。工程力学强度较好，岩石的稳固性较好，其质量能满足生产空心砖及建筑用石料和砂料的要求。是民用建筑、公路等基础设施建设的良好材料。

2.3.2矿床开采技术条件

2.3.2.1水文地质条件

一、地下水类型

矿区处于段家石桥水库南西部。矿区内无地表水体分布。采区地势较高，地形有利于露天开采，可以自流排水。矿区未见泉水出露，地下水位埋藏较深，矿区未见岩溶洼地，岩溶裂隙干燥无水。矿区最低开采标高2262m，矿区侵蚀基准面标高1980m，位于矿区外围北东部的段家石桥水库支流。开采矿体位于侵蚀基准面以上，地下水、地表水对矿床开采无影响。矿床充水的唯一来源为开采境界内汇集的大气降水，但矿体岩溶较发育，透水性较好，大气降水多沿山坡流向冲沟并快速排泄。大气降水沿地表入渗的部分水量均向地下渗漏，不会停留在采场内。降水不会对采矿充水造成影响。矿区水文地质条件简单。

二、矿区隔、含水层

矿区属高原中山侵蚀、溶蚀地貌，地形切割中等。区内地势总体北东部高，南西部低。根据矿区出露地层岩性、含水介质、地下水赋存条件、水理性质、富水性和水力性质，将矿区出露地层划分为两个含水层，现简述如下：
1)第四系孔隙水含水层

分布于矿区较平坦地带及地表岩石出露间。主要为黄灰色、灰黑色残坡积、冲洪积粘土、含砾粘土，厚度0～4m。结构松散，孔隙度大，透水性强，含水层薄，水位埋藏浅，其直接接受大气降水的补给。属季节性大气降水短期含水层，在调查时未发现有地表泉水点。其含水层赋水性与空隙、裂隙发育程度及连通性密切相关，由于分布零星，厚度小，富水性弱，对矿床充水无影响。

2)岩溶裂隙含水层

岩溶裂隙含水层为二叠系下统栖霞组(P1q)灰岩，大面积分布于矿区范围及周边，二叠系下统栖霞组(P1q)灰岩岩性主要为灰色、浅灰色中厚层状灰岩、生物碎屑灰岩，含燧石团块与条带，局部夹方解石细脉及团块，呈中厚层状～块状产出，地层倾向125°—130°左右，倾角25°—30°左右，厚度大于300m，呈单斜构造。岩溶中等发育，多见溶蚀裂隙、溶沟、溶槽，规模较大溶洞、溶蚀洼地少见。含岩溶裂隙水，矿区及附近未见泉水出露，根据区域资料，平均地下径流模数20L/S·km2，泉水典型流量41L/S，富水性强。该含水层为矿区开采矿体，构成矿床直接充水含水层。由于矿区所处地势较高，为地下水补给区，水位埋藏深，探明的资源储量全部分布于地下水位之上，地下水对矿床开采无影响。

三、断层破碎带水文地质特征及其对矿床开采的影响

矿区内构造简单，为单斜构造，无断层通过，构造破碎带对开采充水无影响。

四、矿床充水因素分析

矿区地形有利于露天开采，矿坑水可以自流排泄。探明的资源储量全部分布于矿区最低侵蚀基准面和直接充水含水层地下水位之上，地下水对矿床充水无影响。未来露采矿坑唯一充水来源为采场境界汇集的大气降水形成的地表径流。由于矿区地势较高，矿体及围岩渗透性好，采场汇集的大气降水地表径流能快速下渗，不会造成采场积水。

综上所述，矿床为露天开采，地下水埋藏较深，对矿床无充水影响；矿床充水为季节性大气降雨的下渗，开采范围内裂隙水可通过采场边坡及斜坡自然排泄。因此，地表水及地下水对采矿活动无较大影响。矿床水文地质勘查类型属以岩溶裂隙含水层直接充水为主的简单类型。

2.3.2.2工程地质条件

一、工程地质岩组特征

根据工作区出露地层的岩性组合特征、力学强度、岩体结构类型及稳固性，将工作区岩、土体划分为散体结构松散岩组 eq \o\ac(○,Ⅰ)、可溶岩类层状结构较坚硬岩组 eq \o\ac(○,Ⅱ)。

二、构造破碎带工程地质特征
矿区构造简单，无断层。

二叠系下统栖霞组(P1q)岩性为灰色、浅灰色中等风化中厚层状灰岩、生物碎屑灰岩，地层产状：125°～130°∠25°～30°，灰岩节理较发育。该岩组呈中厚层状结构，致密坚硬，力学强度高，抗风化能力中等，整体稳定性好，厚度大于300m，发生不良工程地质问题的可能性小。矿区石灰岩矿体直接裸露于地表，属于稳定性岩层，矿区自然边坡现状稳定。

综上所述，矿床工程地质勘查类型属以可溶岩类层状结构较坚硬岩组为主的简单类型。
2.3.2.3环境地质条件

一、区域稳定性评价

昭通市位于我国地震活动最强的南北向地震带东翼，境内地震活动断裂密布，地质构造复建杂，近百年来发生过破坏性地震三十多次。地震烈度区划规定地震设防烈度之高为全国少有。地处大关—马边地震带上，基本上是小震大灾，大震巨灾，每次地震都具有频度高、强度大、分布广、灾害重的特点。2003年11月15日凌晨2时50分左右，云南昭通市境内发生5.1级地震，震中位于距昭通市区约20公里的昭通市桃源、小寨至茨院一带。核实区及周边区域属新构造运动强烈上升地区，主要表现为地壳差异性升降，河谷、沟谷不断下切，地形高差大，矿区属中强地震带。

随着滇东北新一轮地震活跃期的进入，防震减灾形势面临严峻挑战。受2006年盐津大关“7•22”地震、2008年四川汶川“5•12”地震、2014年鲁甸“8•3”地震危害，境内山体滑坡地质灾害隐患点不断增多，一些岩体裂缝、滑坡隐患进一步加剧，生态环境脆弱，滑坡、泥石流、洪涝等自然灾害频繁。地质灾害防治工作形势严峻，抢险救灾工作任务繁重。

据《中国地震参数区划图》（GB18306—2015）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年局部修订）。昭阳区抗震设防烈度为7度，地震动峰值加速度为0.10g，设计地震分组为第三组，地震动反映谱特征周期值为0.45s，属较稳定区。

二、不良地质现象

矿区石灰岩岩溶较发育，灌木植被一般，水土流失作用较轻微。现状条件下矿区内无崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷等不良地质现象。

综上所述，区内地质环境比较脆弱，矿区地质环境质量类型属中等类型。

2.3.2.4开采技术条件小结
1）经过野外调查及综合研究，对矿区的水文地质、工程地质条件及环境地质灾害有基本了解。

2）矿区开采范围主要位于侵蚀基准面之上的山坡地带，利于地表水的自然排泄，矿区内无地表水体，地质构造简单，矿床充水条件简单，矿床水文地质勘查类型属以岩溶裂隙含水层直接充水的简单类型。

3）矿区内石灰岩为较坚硬层状结构矿床。节理裂隙较发育，矿床工程地质勘查类型属以可溶岩类层状结构较坚硬岩组为主的简单类型。

4）矿区内目前无滑坡、崩塌、泥石流、地裂等地质灾害隐患，岩体处于基本稳定状态，矿石中有害元素含量均较低，对人体和环境无影响，矿石不含放射性元素。矿区环境地质勘查类型属以次生环境地质问题为主的中等类型。

综上所述，矿床开采技术条件勘查类型属以环境地质问题为主的中等类型(Ⅱ-3)。

2.4建设概况
3安全设施符合性评价
本章主要采用安全符合性检查表法对各单元进行评价。评价主要依据《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、已批复的《安全设施设计》和《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》等有关安全法规、标准、规范的要求，结合采场实际情况；评价人员深入生产现场进行安全检查时，严格按检查表内容，逐项对照检查进行评价，对查出的不符合国家规范和标准要求的隐患，提出解决问题的建议，并根据现场检查的结果，按照符合、不符合给出结论，得出单元评价结果，通过对评价单元评价结果的综合评判，最终判断出该矿山采矿活动的安全评价结论。

针对该评价项目总图布置和生产特点，以及装置和物质特征划分评价单元，评价单元划分见评价单元划分表：

表3-1  评价单元划分表
	序号
	单元名称
	子单元

	1
	安全设施“三同时”程序
	

	2
	露天采场
	（1）露天采场子单元

	
	
	（2）爆破作业子单元

	
	
	（3）铲装作业子单元

	3
	采场防排水系统
	

	4
	矿岩运输系统
	

	5
	供配电与通讯系统
	

	6
	总平面布置
	

	7
	个体安全防护
	

	8
	安全标志
	

	9
	安全管理
	

	10
	重大生产安全事故隐患判定单元
	


安全评价方法是对系统的危险因素、危害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的方法。目前，已开发出数十种不同特点、不同适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价和定量安全评价。

根据该矿山的生产现状条件、各生产工艺及生产设备的特点，在具体评价中，我们采取符合各单元特点的评价方法进行评价，以此来反映整个矿山的安全条件的现状。

安全检查表分析（Safety Check List Analysis）是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。传统的安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患，其所列项目的差别很大，而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析的弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。

安全检查表内容编制的主要依据是：

1.有关标准、规程、规范及规定；

2.同类企业安全管理经验及国内外事故案例；

3.通过分析确定的危险部位及防范措施；

4.有关技术资料。

随时关注并采用新颁布的有关标准、规范和规定，正确地使用安全检查表分析将保证每个设备符合标准，而且可以识别出需进一步分析的区域。安全检查表分析是基于经验的方法，编制安全检查表的评价人员应当熟悉装置的操作、标准和规程，并从有关渠道（如内部标准、规范、行业指南等）选择合适的安全检查表，如果无法获得相关的安全检查表，评价人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料编制合适的安全检查表；所拟定的安全检查表应当是通过回答安全检查表所列的问题能够发现系统设计和操作的各个方面与有关标准不符的地方。使用标准的安全检查表对项目发展的各个阶段进行分析。换句话说，针对典型的行业和工艺，其安全检查表内容是一定的；但是，完整的安全检查表应当随着项目从一个阶段到下一个阶段不断完善，这样，安全检查表才能作为交流和控制的手段。

安全检查表分析包括三个步骤：

1.选择或拟定合适的安全检查表；

2.完成分析；

3.编制分析结果文件。

评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“符合”、“不符合”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将做出与标准或规范是否一致的结论。此外，安全检查表分析通常提出一系列的提高安全性的可能途径给管理者考虑。

。

4安全对策措施建议

安全对策措施及建议是在《安全符合性检查表》等评价方法进行定性、定量评价的基础上，针对建设项目竣工后存在的危险、有害因素和安全管理、安全技术方面存在的不足，提出消除和减弱危险、有害因素的技术措施和管理对策，使建设项目在竣工后的生产工艺系统、工艺设备、设施、安全设施和危险、有害因素场所的安全设施符合《金属非金属矿山安全规程》和《安全设施设计》要求，达到安全生产条件。

本章按建设项目竣工后存在的主要危险、有害因素，结合建设项目在竣工后的生产工艺、工艺设备、设施、安全设施、危险、有害因素提出安全管理对策和技术措施及建议。

。
5评价结论

5.1 综合评述

。

5.2 建设项目安全验收评价结论

昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿建设过程中严格履行了安全设施“三同时”程序，由有相应的资质单位对建设项目进行安全预评价、安全设施设计、安全设施验收评价，并按安全设施设计要求完成了安全设施的建设，建设程序符合要求。

经对昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿场踏勘，查阅项目竣工图纸、施工总结报告、监理工作总结报告以及项目施工检查验收资料，对建设项目安全设施进行了符合性评价，认为昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿20万t/a露天采矿工程安全设施建设与昭通市应急管理局批复的《安全设施设计》一致，按照《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》露天矿山竣工验收表进行对照检查，共检查项目83项，其中不涉及项目3项，合格项目79项，不合格项目1项，检查项目不合格项比例为1÷80×100%≈1.25%，未超过5%，不合格项中没有否决项。

安全验收评价结论：昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司石灰岩矿20万t/a露天采矿工程安全设施已按《安全设施设计》完成建设，符合安全设施验收的条件。

总之，安全生产是一个不断完善的动态过程，企业应按照本报告提出的对策措施建议进行整改完善。在今后的安全生产过程中，应根据安全生产条件的变化和国家法规的进一步要求，不断完善安全技术措施和管理措施，提升安全技术水平，防止生产安全事故的发生，切实保障人民生命和企业财产的安全。

6附件及附图

6.1附件

1、委托书

2、提供资料真实性承诺书

3、营业执照

4、采矿许可证

5、投资项目备案证
6、安全管理机构设置文件及主要负责人、管理人员任命文件

7、主要负责人、安全管理人员考核合格证及特种作业人员操作证

8、安全生产责任制、管理制度、操作规程封面、目录

9、安全预评价资质、扉页

10、初步设计和安全设施设计的扉页、资质

11、安全设施设计审批意见
12、应急预案备案登记表
13、工伤保险和安全生产责任险缴纳凭证
14、爆破服务合同及爆破安全协议
15、昭通市非煤矿山救护抢险救援协议书
16、房屋搬迁补偿协议
17、安全生产管理台账记录

18、施工总结报告

19、监理工程总结

20、试运行报告
21、安全设施自查报告
22、主要存在问题整改回复

6.2附图

1、总平面布置竣工图

2、基建终了竣工图
3、基建终了A-A′剖面图
4、防排水系统竣工图

5、供配电系统竣工图
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