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前  言

根据《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》(云政发〔2015〕38号)及《昭通市非煤矿山转型升级方案》的文件要求，昭通市昌峻虬宇建材有限公司石灰岩矿属于转型升级“四个一批”中的“整合重组”一批矿山，采矿权人为昭通市昌峻虬宇建材有限公司，开采矿种为砖瓦用砂岩，开采方式为露天开采，生产规模为10万t/a。本次评价项目是对昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院砂岩矿10万t/a露天采矿工程进行安全预评价。

企业于2018年12月委托昆明坤泽矿业技术有限责任公司编制《昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院砂岩矿开采设计及建设项目安全设施设计》，并通过审查，但矿山在后续的实际生产过程中，由于矿山开采范围涉及基本农田，受其影响，导致矿山无法按照原设计进行基建，因此于2019年12月委托昆明坤泽矿业技术有限责任公司编制《昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院砂岩矿变更设计与安全设施变更设计》（以下简称“变更设计”），并通过了昭通市应急管理局组织专家组审查。该矿山于2020年9月26日取得了昭通市应急管理局颁发的安全生产许可证；由于基本农田限制，变更设计圈定的开采范围仅为矿区东北部范围（面积为0.02km2），且采用非爆破开采。现矿区范围内基本农田已调出基本农田范围，变更设计所设计的开采工艺效率较低，不能满足下一步矿山开采的实际要求。根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令[2010]36号，安监总局令[2015]77号修订）等有关规定，矿山需要重新完善建设项目安全设施的“三同时”工作。2023年10月，昭通市昌峻虬宇建材有限公司委托云南德成设计规划有限公司编制了《昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院砂岩矿10万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》。昭通市昌峻虬宇建材有限公司于2023年8月委托辽宁诺诚安全科技有限公司承担昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院砂岩矿10万t/a露天采矿工程的安全预评价工作。

在接受昭通市昌峻虬宇建材有限公司的委托之后，我公司立即组成安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作。在系统调查分析的基础上，对照国家或行业有关安全法律法规、标准和规范，对该项目初步设计的可行性及项目涉及的危险、有害因素进行了分析评价，采用可靠、适用的评价方法对该矿山进行安全预评价，提出了相应的安全对策措施，得出了评价结论。依据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）的要求，于2023年10月份编制了《昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院砂岩矿10万t/a露天采矿工程安全预评价》。

在该项目的安全预评价过程中得到了昭通市昌峻虬宇建材有限公司等有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢。
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1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象

根据《昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院砂岩矿10万t/a露天采矿工程初步设计》和《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）等有关法律法规的规定，本次评价对象为昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院砂岩矿10万t/a露天采矿工程建设项目。

1.1.2评价范围

本次安全预评价范围的确定包含安全评价空间范围和评价的项目系统范围两部分内容。

1.1.2.1 空间范围

本次安全预评价的空间范围是根据昭通市昌峻虬宇建材有限公司石灰岩矿的矿区范围和《昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院砂岩矿10万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》设计范围确定的。

①昭通市昌峻虬宇建材有限公司石灰岩矿矿区范围

采矿许可证允许开采范围由5个拐点圈定，采矿权范围0.1792km2，开采标高为2045m～1960m，开采深度85m，矿区范围坐标见表1.1-1。
表1.1-1  矿区范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	矿1
	3024464.23
	35355877.28

	矿2
	3024217.91
	35355989.33

	矿3
	3024396.32
	35356293.38

	矿4
	3024734.06
	35356702.51

	矿5
	3024805.45
	35356568.22

	矿区面积
	0.1792km2

	开采标高
	2045m～1960m


②本项目初步设计（代可研）的设计范围

设计范围为昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院砂岩矿采矿许可证允许的范围；矿区面积0.1792km2，开采深度2045-1960m。
根据矿山采矿许可证、云南测联科技有限公司2018年10月编制提交的《云南省昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告（2018）》、昭通市昌峻虬宇建材有限公司2018年11月编制的《云南省昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院砂岩矿矿产资源开发利用方案（2018年）》以及曲靖岩土工程勘测有限责任公司2023年7月编制的《昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院砂岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》以及矿山实际情况，并结合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）等相关要求；由于矿区西部涉及林地不具备开采条件；为保证设计开采范围距离工业场地有50m的安全距离、G356国道100m的保护距离以及与北侧村庄300m的安全距离（编号为①、②、③、④的民房已签订租赁协议，在矿区东部以及西部划定禁采区；设计开采范围之内最大标高为2012m，最低开采标高为1960m。故设计设计开采标高为2012m-1960m，最大开采深度为52m；设计范围为矿区范围中部，面积0.0182km2。。

表1.1-2  设计开采范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	采1
	3024464.23
	35355877.28

	采2
	3024782.46
	35356521.68

	采3
	3024682.18
	35356639.67

	采4（矿3）
	3024595.95
	35356535.21

	设计开采面积
	0.0182km2

	设计开采标高
	2012m-1960m


③本次安全预评价空间范围

本次安全预评价的空间范围与初步设计（代可研）的设计范围一致。

1.1.2.2 项目系统范围

本次安全预评价根据《昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院砂岩矿10万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》确定的露天开采系统开展评价工作。评价工作以露天开采生产工艺为主线，以安全设施（包括基本安全设施和专用安全设施）为重点的安全评价。本次安全预评价范围包括昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院砂岩矿10万t/a露天采矿工程总平面布置、开拓运输、供配电、防排水及安全管理等方面的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本工程的油类存储、消防、加工系统、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。
1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1 国家法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令十三号，2014年12月1日起施行；中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令十八号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日起实施；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令六十九号，2007年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国道路交通安全法>等八部法律的决定》，2021年4月29日实施）；

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2014年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号，2011年12月31日中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》通过；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）。

1.2.1.2 行政法规

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日起施行）；

《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行）；

《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订;根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；

《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布，自2011年7月1日起施行）；

《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订，2014年7月29日起施行）；

《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。

1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《国务院安委会办公室关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号，2010年8月27日实施）；

《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局令第39号，国家安全生产监督管理总局令第78号修改，2011年7月1日起施行）；
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，自2009年6月8日起实施；原国家安全生产监管总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号，2013年8月29日国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正，2015年7月1日施行）；

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日施行)；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（安监总管—〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》（安监总管一〔2016〕18号，2016年2月17日施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲，2016年5月30日》；

《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日）；

《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）；

《安全生产责任保险实施办法》（安监总办[2017]140号，自2018年1月1日起施行）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；
《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日施行）；
《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（2023年9月6日）；
《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）。

1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》（1994年6月2日云南省第八届人民代表大会常务委员会第七次会议通过，根据1997年12月3日发布的《云南省人民代表大会常务委员会关于修订15件地方性法规的决定》进行修正）；

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议（公告第58号）《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正）；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局、云南省财政厅<关于取消企业安全生产风险抵押金的通知>》（原云安监管〔2017〕18号，自2017年4月1日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）

《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）
《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）。

1.2.2 标准规范
《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016；2017年01月03日实施）；
《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999，1999年2月1日）；

《工作场所有害因素职业接触限值》第1部分：化学有害因素（GBZ2.1-2019，2020年4月1日）；

《工作场所有害因素职业接触限值》第2部分：物理因素（GBZ2.2-2007，2007年11月1日）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005，2025年5月1日）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005；2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，自2011年5月1日）；

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》（AQ2056-2016，自2017年3月1日）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ/T2063-2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（AQ∕T2075-2019，自2020年2月1日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2022，2022年11月08日）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日)；

《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2010（2016年版），2010年12月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010，2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017，2018年7月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011，2012年6月1日）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014，2015年5月1日）；

《金属露天矿工程施工及验收标准》（GB/T51360-2019，2020年4月1日）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日实施）；
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；
《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日）；

《安全预评价导则》（AQ8002-2007，2007年4月1日）。

1.2.3建设项目合法性文件

投资备案证；
营业执照（统一社会信用代码：91530602MA6KBNY13F）；
采矿许可证（证号：C5306022010047130061046）；
关于《云南省昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告（2018）》矿产资源储量评审备案证明（昭市国土资矿储备字〔2018〕11号）；
《云南省昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告（2018）》评审意见书（云地国资矿评储字〔2018〕12号）；
开发利用方案专家审查意见书。
1.2.4建设项目技术文件

《云南省昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告（2018）》（云南测联科技有限公司，2018年10月）；

《云南省昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院砂岩矿矿产资源开发利用方案（2018年）》（昭通市昌峻虬宇建材有限公司，2018年11月）；
《昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院砂岩矿10万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》（云南德成设计规划有限公司，2023年10月）。

1.2.5其它评价依据

安全预评价委托书；

提供资料真实性承诺书；

《采矿工程设计手册》，煤炭工业出版社，2003；

《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001；

《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1建设单位简介

昭通市昌峻虬宇建材有限公司成立于2017年2月22日，是一家有限责任公司（自然人独资），法定代表人：王耀。昭通市昌峻虬宇建材有限公司石灰岩矿属于转型升级“四个一批”中的“整合重组”一批矿山，采矿权人为昭通市昌峻虬宇建材有限公司，开采矿种为砖瓦用砂岩，开采方式为露天开采，生产规模为10万t/a。企业取得的主要证照信息如下：
一、营业执照

2.1.2矿区地理位置及交通

昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院砂岩矿位于昭阳区274°方向，平距约14km处，地处苏家院乡境内。地理坐标为：东经103°32′34″～103°33′04″，北纬27°19′21″～27°19′40″。矿区紧邻公路昭大线（昭通-大山包，距离约为100m），至苏家院政府所在地公路里程约3km，至昭阳区公路里程约25km。交通较为方便。详见交通位置图2.1-1。

图2.1-1  交通位置图
2.1.3建设项目背景
。
2.1.4矿山周边情况

该矿山场地处山地，矿区周边500m范围主要为耕地，局部为林地；矿区范围内有2间废弃的原有值班室；矿区周边有多条当地居民机耕道。

东面：500m范围之内主要为耕地，局部为林地，无人居住亦无工业设施。

南面：500m范围内为主要为耕地；最近的姜家村距离矿区340m，距离设计采场最小距离412m。

西面：500m范围之内主要为耕地，局部为林地；103m为当地养猪场；设计采场300m范围以外无人居住。

北面：500m范围之内主要为耕地，局部为林地；78m处有3间民房（编号①、②、③、④，已签订搬迁协议）；218m为当地民房（已划定禁采区，位于设计采场300m范围以外）；昭大线（昭通-大山包，G356国道）从矿区北侧经过，最小距离约为100m（已划定公路保护边界）。
矿区未在“四区”（城市规划区、风景名胜区、重要水源区、重要地质遗迹区）范围内，周边300m范围内无通讯设施、重要建筑物，周边1000m范围内没有铁路线及500m范围没有高压线，矿权范围内无其它矿业权分布，与其它矿业权无交叉重叠。

图2.1-2  周边环境示意图（红色为矿界）

2.2自然环境概况
（1）地形地貌
矿区位于滇东喀斯特高原的滇东北中山山原亚区，其山脉走向近于北东—南西向，地势呈中部高四周低，地形坡度为9°～29°，局部陡峭可达46°。地形一般标高为1970～2060m，最高点位于矿区西南部的无名山顶，标高2066.06m；最低点位于矿区东北部矿界5号拐点附近的路边，标高1960.16m（为矿区内最低侵蚀基准面）。最高点与最低点相对高差为105.9m，属构造剥蚀、侵蚀的低中山地貌。

（2）水文条件

矿区范围内水系不发育，主要是季节性溪沟，旱季干涸，雨季有少量水流。区内地表水最终流入北面的渔洞水库，再经洒鱼河，在西北方向汇入金沙江，属长江水系，金沙江流域。

（3）气候条件

苏家院乡气候属南温带高原性气候区，为低纬度大陆季风气候。年平均气温11.6℃，最低气温-10.5℃,多出现在12月至3月，并有结冰和积雪现象。最高气温33.5℃。无霜期220天，冬季长，夏季短，有明显的干、雨季之分。年均日照数1902.2小时。

多年平均降雨量756.5mm,每年的5月下旬至9月下旬为潮湿多雨的雨季，降雨多集中在7、8、9三个月，占全年总降雨量的50-59%，而11月至次年的5月为旱季。风向多为西南风，风力最大达18m/s。

（4）地震

据《中国地震参数区划图》（GB 18306-2015）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年局部修订）。昭阳区抗震设防烈度为7度，地震动峰值加速度为0.10g，设计地震分组为第三组，地震动反映谱特征周期值为0.45s，属较稳定区。

（5）区域经济概况

苏家院乡位于昭阳区西部，距离昭通市区22km，镇政府驻地为苏家院村。全镇国土面积109.39km2，其中耕地面积27737.2亩。居住着汉、苗、彝、壮四种民族，人口约4.23万人，人口密度为332.5人/km2。 

全镇主要以种植业、畜牧业为主。主要粮食作物有水稻、玉米、土豆，经济作物主要有烤烟、苹果、核桃、板栗等。畜牧业主要是以生猪、黄牛和羊的养殖为主。区内经济发展较好，2017年全镇人均纯收入约为9303元。交通、通讯较便利，矿区内、外部建设条件良好。

区内矿产：区内矿产资源较为丰富，已知有煤、铁、铅锌矿等矿种。
2.3建设项目地质概况

本评价报告的地质资料依据云南测联科技有限公司于2018年10月提交的《云南省昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告（2018）》进行叙述。

2.3.1区域地质

2.3.1.1 区域地层

区域内出露地层由老至新有：二叠系上统宣威组（P2x）及峨眉山玄武岩组（P2β），三叠系上统须家河组（T3x）、下统永宁镇组（T1y）、飞仙关组（T1f），第三系上新统（N2），新生界第四系全新统（Qhal）。

2.3.1.2 区域构造

矿区大地构造位置处于扬子准地台（I）滇东台褶带（I3）滇东北台褶束（I32）中部。区域内从西向东规模较大的褶皱有阿鲁块向斜、罗马口背斜、小寨向斜。

断裂总体表现为数量少且规模大，主要断裂有五里牌断裂和一些性质不明断裂。在断裂、褶皱形成的同时，岩体中也形成了不同规模的节理裂隙。

苏家院砂岩矿无较大断层通过。

2.3.1.3 岩浆活动及变质作用

区域上岩浆活动主要是二叠系喷出岩峨眉山组玄武岩，未发现其它规模较大侵入岩体和喷发岩体。

2.3.2矿区地质

2.3.2.1 地层

矿区范围内出露地层较简单，主要有：三叠系上统须家河组（T3x）和第四系残坡积层（Qedl）。现从老到新描述如下：

（1）三叠系上统须家河组（T3x）：在矿区范围内大面积出露，中、上部为灰色、灰绿色泥岩、粉砂质泥岩夹钙质粉砂岩、细砂岩及煤线，下部为灰色、灰黄色薄至厚层状、块状中-粗粒砂岩夹浅黄色、灰黑色薄层状泥岩、含炭泥岩，底部为砾岩。其为砂岩矿赋矿层位，产状清楚，出露稳定。矿体沿走向及倾向延伸均较稳定。矿区内出露不完整，据区域资料，其厚度为181-552m。

（2）第四系残坡积层（Qedl）：主要分布于沟谷及缓坡地带，岩性为为浅黄色、黄褐色、灰白色的残积、坡积物，主要由耕植土、含碎石粘土组成。该层厚度变化较大，厚度为0.5～2.6m。与下伏地层呈不整合接触。

2.3.2.2 构造

矿区位于小寨向斜的北西翼，总体上表现为一向南东倾斜的单斜构造，岩层的产状为138°-144°∠9°-22°，其在走向及倾向有一定的变化，但总体较为稳定。区内地层受区域构造作用的影响，小型节理及裂隙发育，但未见其它明显的断裂及褶皱痕迹。

2.3.2.3 岩浆岩及变质岩

矿区未发现侵入岩体和喷发岩体出露。

2.3.2.4 围岩蚀变

矿区范围内未发现侵入岩体和喷发岩体。岩浆岩不发育。

2.3.3矿体地质

2.3.3.1 矿体特征

砂岩矿赋存于三叠系上统须家河组（T3x）地层中，矿权范围内圈定矿体1个，编号为KT1。岩性为灰色、灰黄色薄至中厚层状中-粗粒砂岩。岩石单层厚度为0.02-0.50m。矿体形态简单，呈层状，矿体走向北东，倾向138°～144°，倾角9°～31°，沿走向及倾向延伸均较稳定，连续性较好，延伸出矿区之外。矿区内矿体走向长840m，倾斜延深大于400m，估算矿体赋存标高2045－1960m。该矿体与围岩界限清晰。矿体厚度大于150m，较稳定，有用组分分布均匀，矿床规模为小型。

矿体地表出露较好,覆盖层薄，表层风化，风化层厚约0.5～2.6m。
2.3.3.2 矿石特征

一、矿石物质成分

矿石呈灰色、灰黄色，较硬、性脆，断口平坦状，风化后呈浅黄-灰白色。

据观测，其矿物成分主要为石英及长石，多呈次圆状，分选性较好，碎屑含量75-80%，次为不透明矿物、泥质物，铁质微量。石英、长石多为粗粒～中粒状；不透明矿物、泥质、铁质呈尘点、斑点状分布于石英、长石颗粒之间。

二、矿石的结构、构造

矿石结构：矿石为粗砂质结构、中砂质结构，粒度较均匀，颗粒界线明显。

矿石构造：薄层状构造、中厚层状构造，具交错层理、斜层理，单层厚度0.02m～0.50m。

三、矿石的化学成分

矿石化学成分，根据区域资料并类比邻区相同地层砂岩样品基本分析，主要化学成分为：SiO2含量最高71.70%，最低64.20%，平均含量67.84%；Al2O3含量最高17.46%，最低12.80%，平均含量14.83%；Fe2O3含量最高4.34%，最低3.24%，平均含量3.90%。各化学成分均在允许波动范围之内。矿石有害杂质含量较低。

四、矿石物理力学性质

矿区所开采的砂岩矿呈灰色、灰黄色，薄至中厚层状，较硬而性脆。对其锤击，声音较清脆，有轻微回弹，震手，较难击碎，小刀难以刻画，吸水性较强。据经验，其抗压强度约为70Mpa，抗剪强度小于10Mpa，硬度5-7。矿床所产矿石类型单一，质量优而稳定。矿物成分主要为石英、长石，弱风化，石质属较坚硬岩,矿石质量优良。

2.3.3.3 第四系覆盖层与岩溶发育特征

矿区范围内矿体埋藏浅,覆盖层较薄,沟谷及斜坡地带相对较厚，厚0.5～2.6m，为浅黄色、黄褐色、灰白色的残积、坡积物，主要由耕植土、含碎石粘土组成。

区内无可溶盐岩类分布，未见岩溶发育。

2.3.3.4 矿体（层）围岩和夹石
区内主采的矿石为三叠系上统须家河组（T3x）砂岩，该地层的岩性为灰色、浅黄色中—粗粒砂岩，夹薄层泥质粉砂岩、含炭泥岩，岩性较简单，因此，矿体主要围岩与矿体相一致，还有就是其顶部的第四系覆盖层，厚度为0.5～2.6m。

2.3.4开采技术条件

2.3.4.1水文地质条件

（1）地下水类型

矿权最低可采标高为1960m，矿区内的资源储量绝大部分位于当地最低侵蚀基准面1960.16m以上。矿区含水层主要为第四系残坡积层（Qedl）孔隙含水层、三叠系上统须家河组（T3x）基岩裂隙含水层。

区内地下水按其含水介质类型和赋存条件，划分为孔隙水及裂隙水两类：

1）孔隙水主要赋存于第四系坡积、洪冲积堆积层的松散孔隙含水层中，该层厚度变化较大，主要分布于沟谷及缓坡地带。第四系覆盖层薄，富水性弱，水量贫乏。

2）裂隙水赋存于三叠系上统须家河组（T3x）基岩裂隙含水层中，该层分布于整个矿区及外围。该含水层岩溶不发育，据区调资料，径流模量1.0-2.5L/S.km2，泉流量典型值0.10-1.0L/s，其富水性弱至中等。

矿区内地表水较贫乏，除外围发育少量季节性溪沟及泉点外，无大的地表水体，地表水对矿床开采影响较小。

（2）矿区隔、含水层

区内的含（隔）水层主要为第四系残坡积层（Qedl）碎石土孔隙含水层、及三叠系上统须家河组（T3x）基岩裂隙含水层，现将各含水层的含水性由新到老简述如下：

1）第四系残坡积层（Qedl）碎石土孔隙弱含水层：为坡积、洪冲积堆积层,主要分布于矿区沟谷及缓坡地带，厚度为0.5～2.6m。本孔隙含水层厚度小，富水性弱，矿区范围内无泉点出露，其对采场充水基本影响极小。

2）三叠系上统须家河组（T3x）基岩裂隙弱含水层：灰色、灰黄色薄至中厚层状中-粗粒砂岩，分布于整个矿区及其外围，厚度大于150m。该层为基岩裂隙含水层，砂岩硅质胶结，风化裂隙发育较弱，由于间夹的薄层状泥岩、含炭泥岩的隔水作用，不利于地下水的运移，因此本含水层富水性弱。矿区一带无泉点出露。本含水层主要接受大气降雨补给，地下水主要运移于基岩裂隙中，于沟谷地形有利处以下降泉的形式排泄。作为含矿层位，本含水层对矿床充水有直接的影响。

矿区内无隔水层。

（3）断层破碎带水文地质特征及其对矿床开采的影响

区内的地层连续性及完整性较好，经本次地质调查，在矿区内未发现有明显褶皱及断裂构造痕迹，因此，矿床充水不受断层破碎带的影响。

（4）矿区地下水的补给、径流、排泄条件

补给条件：矿区内矿体位于当地最低侵蚀基准面之上，地下水靠大气降雨补给。降雨不均，地形坡度较大，雨水容易形成地表坡流迅速流走，不利于地下水的入渗补给，缺乏水源，地下水的补给条件较差。

径流及排泄条件：含矿层风化裂隙发育弱，间夹的薄层状泥岩、含炭泥岩的隔水作用，不利于地下水的运移，径流条件较差。矿区位于斜坡地带，地形切割，排泄条件较好。矿体出露地表，矿区最低可采标高为1960m，资源储量绝大部分位于当地最低侵蚀基准面1960.16m以上。矿区地表水不发育，大气降雨是采场唯一充水水源，矿区为山坡地形，地形坡度9°～29°，地形有利于采场自然排水。

地下水动态：大气降雨是矿区地下水的主要补给水源。矿区的地下水位和水量是随季节变化的，当地地下水位低，在矿区开采深度范围内无地下水分布，地下水对采矿生产活动影响较小。

（5）矿区地下水的脆弱性

矿区及其工程位于当地分水岭地带，风化裂隙发育弱，采矿及辅助工程活动深度内地下水埋藏较深。矿区污水主要由生产污水和生活污水组成，其中生产污水主要为除尘水，不含有害化学组分，且用水量较少；矿山施工人员不多，生活污水较少。矿区属地下水径流区，总体地下水埋藏较深，地表以下30米内风化裂隙发育极弱，地下水不容易受污染。

（6）矿区开采后水文地质条件的变化

矿区地处斜坡地带，地势比周围相对较高，采用台平方式进行开采，自然排泄条件较好，采场的充水水源主要为大气降水，雨季来时没有积水现象，而且目前采空区面积也相对较小。综上所述，矿区开采后水文地质条件没有明显的变化。

（7）矿区水文地质条件小结

矿区范围内矿产资源储量绝大部分位于矿区最低侵蚀基准面1960.16m标高以上；矿床直接充水含水层为三叠系上统须家河组（T3x）裂隙含水层，富水性弱；区内地形坡度较大，有利于自然排水，地下水补给条件较差；第四系覆盖层薄；区内岩溶不发育；地表水体对矿床充水影响小；断裂构造不发育；矿区水文地质边界简单。

综上所述，矿床水文地质条件简单，矿区水文地质勘查类型属以三叠系上统须家河组（T3x）基岩裂隙弱含水层直接充水为主的简单类型。

2.3.4.2工程地质条件

（1）工程地质岩组特征

根据区内出露地层岩性、岩土体结构类型及岩体的完整性、稳固性，将矿区围岩的工程地质岩组划分如下：

1）第四系（Qedl）软弱松散结构粘性土岩组（NT）

主要分布于矿区沟谷及缓坡地带，岩性为浅黄色、黄褐色、灰白色的残积、坡积物，主要由耕植土、含碎石粘土组成。其厚度变化较大，厚度为0.5～2.6m。本岩组物理力学性质差异大，结构面为土石分界面，在地形较陡地带，易发生崩塌、滑坡等地质灾害。

2）三叠系上统须家河组（T3x）坚硬层状砂岩类岩组（Tc）

在矿区大面积出露，岩性为灰色、灰黄色薄至中厚层状中-粗粒砂岩夹浅黄色、灰黑色薄层状泥岩、含炭泥岩，其厚度大于150m，单层厚度0.02m-0.50m。为砂岩矿体赋存层位，资源储量估算标高在2045m～1960m之间。据经验，岩石抗压强度为70Mpa，抗剪强度小于10Mpa，硬度5-7，其地表抗风化能力较强，基本能保持原始层面的产状，属坚硬岩石。

据地表观察，岩层具薄层状结构、层状结构，节理发育一般，节理产状为95°∠86°、44°∠84°，线裂隙频度1-3条/m。本岩组结构面以层面、节理为主，存在软弱夹层，层间结合力较差，总体上其岩体的完整性及稳固性较好。综合评价岩体基本质量等级属Ⅱ～Ⅲ类，土、石分级属Ⅵ级坚岩，工程稳定性中等。
（2）构造破碎带工程地质特征

矿区地层呈缓倾单斜层状产出，产状138°-144°∠9°-22°。受区域构造作用，区内小型节理及裂隙发育，未见其它构造痕迹。

（3）矿体及顶、底板、围岩工程地质特征

矿体赋存于三叠系上统须家河组（T3x）砂岩地层中。矿体顶、底板围岩相一致，岩性为薄至中厚层状中-粗粒砂岩。岩石抗压强度为70Mpa，抗剪强度小于10Mpa。由于构造不发育，未见有揉皱变形和片理化现象，岩体的完整性及稳定性较好。但发育基岩节理裂隙，中间软弱夹层的存在，会降低矿体及近矿围岩的稳定性，有发生小型崩塌的可能性；若顺向坡开采，在连续大雨的情况下，有发生顺层滑坡的可能。综合评价岩体基本质量等级属Ⅱ～Ⅲ类，土、石分级属Ⅵ级坚岩，工程稳定性中等。

（4）不良工程地质现状

据实地调查，矿区现植被保持较好，植被覆盖率较高，虽然局部地形坡度较大，但是目前未发生大规模的泥石流、滑坡等不良工程地质现象，仅局部地段产生小的塌方和冲沟等小型不良工程地质现象。这主要是因为雨季的来临使地表水向下流速过大，汇集起来流向地势低的沟溪，在植被发育不佳的地段就容易产生冲沟。

（5）矿区工程地质勘查类型

矿区范围内地形起伏变化较大，沟谷发育，有利于自然排水；主要分布有碎屑岩，地层岩性较简单；构造破碎带不发育；岩体风化作用较弱；第四系覆盖层分布广，但厚度小；含矿地层属坚硬岩组，岩溶不发育，局部有可能产生崩塌、滑落等矿山工程地质问题。总体上看，矿床工程地质条件简单，矿区工程地质勘查类型属以坚硬层状砂岩类岩组为主的简单偏中等类。
2.3.4.3环境地质条件

（1）区域稳定性评价

昭通市位于我国地震活动最强的南北向地震带东翼，境内地震活动断裂密布，地质构造复建杂，近百年来发生过破坏性地震三十多次。地震烈度区划规定地震设防烈度之高为全国少有。地处大关-马边地震带上，基本上是小震大灾，大震巨灾，每次地震都具有频度高、强度大、分布广、灾害重的特点。2003年11月15日凌晨2时50分左右，云南昭通市境内发生5.1级地震，震中位于距昭通市区约20公里的昭通市桃源、小寨至茨院一带。核实区及周边区域属新构造运动强烈上升地区，主要表现为地壳差异性升降，河谷、沟谷不断下切，地形高差大，矿区属中强地震带。

随着滇东北新一轮地震活跃期的进入，防震减灾形势面临严峻挑战。受2006年盐津大关“7•22”地震、2008年四川汶川“5•12”地震、2014年鲁甸“8•3”地震危害，境内山体滑坡地质灾害隐患点不断增多，一些岩体裂缝、滑坡隐患进一步加剧，生态环境脆弱，滑坡、泥石流、洪涝等自然灾害频繁。地质灾害防治工作形势严峻，抢险救灾工作任务繁重。

据《中国地震参数区划图》（GB 18306-2015）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年局部修订）。昭阳区抗震设防烈度为7度，地震动峰值加速度为0.10g，设计地震分组为第三组，地震动反映谱特征周期值为0.45s，属较稳定区。

（2）现状不良工程地质现象

矿区地质构造简单，矿区地形完整，地貌单一,相对高差100.9m，现状无滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等地质灾害，导致环境恶化的可能性小。矿区范围内，林木较少，植被中等发育，以灌木杂草为主,开采对周围环境影响小，开采后对自然景观影响不大。矿石化学成分稳定，不易分解出有毒有害元素或组分，其使用范围不受限制。总体矿区环境地质问题较简单。

（3）地表水、地下水污染

区内地表水系不发育，仅在矿区北部外围发育一条季节性的溪沟。由于矿山采用露天开采，生产用水量较小，因此，矿山开采对附近水环境污染指数小。据调查访问，矿区周围的地表水水质总体较好，未发生污染。

（4）矿床开采可能对环境的影响

矿区矿产为普通建筑材料用砂岩矿，主要以坚硬岩组为主。矿山开采后主要对区内地形、地貌会较大的改变，将形成多级人工岩质边坡，局部采空区坡体可能因卸荷诱发地表开裂或变形。因矿山工程活动频繁，可能导致植被有所破坏，存在水土流失现象，尤其是在采空区分布范围一带，因此矿山开拓剥离表层土时，应妥善运至远离冲沟的堆土场区，以利于矿山闭坑复垦时对表层土的再利用。

（5）矿体及围岩中有害组分

矿区内的砂岩矿，其矿石中主要化学成分有：SiO2、Al2O3、Fe2O3，矿山废石弃土及水体中有害组分少、含量低，不易分解和迁移，对水土资源环境污染和人体健康影响较小，危害轻微。

（6）防治措施

矿区开采将形成采空区，采矿边坡存在较大的临空面，破坏了原边坡的应力平衡，在地表水和地下水及开采震动的作用下，边坡易产生变形及滑塌现象，对地质环境有一定的危害。矿区开采后，使岩石暴露地表，加速了岩石的风化作用。且矿山的开采，破坏地表植被，加大了地表的水土流失。

矿山开采过程中，要作好地表监测工作，避免地质灾害发生，减少开采对地表形态和植被的破坏，以预防和减少水土流失。废石场应修建拦渣墙，废石、废弃固体物一律堆放在拦渣墙内侧, 不得向外侧倾倒。平场过程中的回填土方应及时碾压，平整场地时应先将表层土壤清除并堆存，废石堆场及四周应进行绿化及植被恢复工作，作好水土保持，废石场应逐步整平绿化。

矿山开采结束后，建议对采空区进行生态治理，在采空平台内铺设0.7～0.8m厚的浮土，在浮土上进行植树造林，并对露天采场边坡进行锚固支挡等治理措施。

矿区生态恢复必须结合当地土地利用总体规划,采取沟坡兼治措施,工程、植物和农业措施相结合,进行综合治理和植树造林绿化。治理水土流失,采取治水、固土相结合,保护矿区水资源，

综上所述，矿区地质环境质量等级属中等类型。

2.3.4.4矿区开采技术条件小结
（1）该矿床为山坡露天开采。估算的资源储量绝大部分位于矿区最低侵蚀基准面和丰水期地下水位之上。矿体透水而不含水，地下水对采场充水影响小。大气降雨为露天采场充水主要来源，矿区地形利于地表水的自然排泄，形成采场充水的可能性较小。矿床水文地质条件属简单类型。

（2）矿区地质构造简单，岩性较简单，以砂岩类坚硬岩组为主。边坡岩体裂隙较发育，软弱夹层的存在影响边坡的稳定性。最终边坡可能破坏形式为滑坡、崩塌、掉块、危岩滚落和小范围地面拉裂。矿床工程地质条件属简单偏中等类型。

（3）矿区所处区域属较稳定区，抗震设防烈度为7度；矿区内无任何污染源存在，水体、矿石及剥离物均不含有毒有害成分。矿区岩溶不发育。采矿可引起露天采场最终边坡岩体产生掉块、危岩滚落和小范围地面拉裂，并对局部开采范围内的地质环境造成一定程度的危害，对矿区地质环境影响不大。矿区地质环境质量等级属中等。

（4）通过对苏家院砂岩矿矿床开采技术条件勘查取得的成果进行综合分析，确定矿床开采技术条件属以环境地质问题为主的中等类型（Ⅱ-3）。本次勘查成果能满足相关规范的要求，可作为矿山开发利用的依据。

2.4建设方案概况
本次预评价报告主要依据2023年9月云南德成规划设计有限公司编制的《昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院砂岩矿10万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》，以下项目建设方案均依据该设计中所设计的方案进行描述。

3.定性定量评价

根据昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院砂岩矿10万t/a露天采矿工程已提供的有关技术资料和现场调查、类比调查结果，以及设计方案所固有的系统特点，在对该建设项目主要危险因素分析的基础上，遵循突出重点、抓主要环节的原则，按照系统分析中自上而下逐步分解的原理，将整个评价对象首先划分为若干子系统，再将各子系统划分为不同的单元，对复杂的和重要的单元进一步划分为数个子单元，以此确保评价过程的系统性、完整性和针对性。

本报告根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号），并结合该矿山危险、有害因素的性质和主要危险、有害因素的分布情况，划分为7个单元进行评价，见表3.1-1。

表3.1-1  评价单元划分表
	序号
	评价单元划分
	评价方法

	1
	总平面布置单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	2
	开拓运输单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	3
	采剥单元
	露天采场子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)、安全检查表分析法(SCL)

	
	
	穿孔爆破子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法

	
	
	铲装运输子单元
	预先危险性分析法(PHA)

	4
	矿山供配电设施单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	5
	防排水单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	6
	安全管理及其他单元
	预先危险性分析法(PHA)

	7
	重大危险源辨识单元
	/


根据《金属非金属矿山地下矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》，本章节采用安全检查表分析法(SCL)、预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)等评价方法，按划分的评价单元对本项目可能存在的主要危险、有害因素的种类和严重程度进行定性、定量分析和评价。

。

4.安全对策措施建议

。
5.评价结论

5.1主要危险、有害因素评价结果

5.1.1该项目存在的主要危险、有害因素

该项目存在的主要危险、有害因素为：坍塌、滑坡、滚石、泥石流、高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电、火灾、容器爆炸、爆破伤害、粉尘、其它伤害等等。

5.1.2该项目存在的主要危险、有害因素存在的部位

表5.1-1  矿山主要存在的危险、有害因素分布表
	项目
	序号
	危险因素分类
	可能存在部位
	可能造成的后果

	危险因素
	1
	滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流
	采场边坡
	人员伤亡

	
	2
	爆破伤害
	爆破器材运输、使用、销毁过程、采场穿孔爆破作业
	人员伤亡

	
	3
	物体打击
	采场矿废石搬运、铲装作业工作面等
	人员伤亡

	
	4
	高处坠落
	采场边坡、采矿过程中2m及以上的作业平台等
	人员伤亡

	
	5
	车辆伤害
	运输过程中的各种车辆设备
	人员伤亡

	
	6
	机械伤害
	各种设备引起的机械事故
	人员伤亡、设备损失

	
	7
	容器爆炸
	空压机储气罐等
	人员伤亡、设备损失

	
	8
	火灾
	机械设备及电气设备、线路
	人员伤亡、设备损失

	
	9
	触电、雷电
	各种电气设备及其线路
	人员伤亡、设备损坏

	有害因素
	1
	粉尘
	采场铲装、凿岩工作面、矿岩转运作业
	慢性伤害、职业病

	管理因素
	1
	未建立安全生产管理机构或安全生产监督检查不到位
	安全管理过程中，安全生产命令执行过程中
	人员伤亡

	
	2
	未建立安全生产责任制、安全管理制度及操作规程，或者不健全
	
	

	
	3
	特种作业人员未取证上岗
	
	

	
	4
	违章指挥、违章操作
	
	


5.1.3该项目应重点防范的危险、有害因素

该项目应重点防范以下危险因素：边坡失稳(滑坡)、爆破伤害、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电及边坡滑坡、坍塌及泥石流。

5.2该项目应重视的安全对策措施建议

5.3安全预评价结论

评价组根据对评价项目的现场调查和相关资料的分析，完成了项目主要危险、有害因素的辨识和分析，对项目进行了较为科学合理的单元划分，并按照所选择的评价方法，对项目中存在的危险、有害因素进行了全面的定性评价，提出了合理可行的安全对策措施。

按照评价要求和各单元的分析评价结论，对昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院砂岩矿10万t/a露天采矿工程建设项目形成以下预评价结论：

1.昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院砂岩矿10万t/a露天采矿工程建设项目证照齐全、有效，建设项目建设程序合法。

2.昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院砂岩矿10万t/a露天采矿工程建设项目的选址合理，符合有关法律、法规、标准和规程的规定。

3.《昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院砂岩矿10万t/a露天采矿工程初步设计》方案中的工艺设计总体上符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)等法规的有关规定，露天开采各工艺参数符合相关规范要求。

4.项目中虽然存在滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电、粉尘、其它伤害等潜在的危险和有害因素，但在项目建设施工和生产过程中，通过落实设计方案中的安全对策措施和本次安全预评价报告补充的安全对策措施，切实针对项目中危险、有害因素对设计和生产设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，即可为满足该项目安全生产的要求奠定基础，该项目潜在的危险、有害因素能得到控制，在可接受的范围内。

经评价认为：昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院砂岩矿10万t/a露天采矿工程建设方案从安全生产角度符合国家相关法律、法规、规章、标准和规范的要求。

在今后的设计、施工和生产过程中，建设单位应按有关法规和标准的要求，认真落实各项安全措施和预防手段，确保该建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。根据本安全预评价报告中提出的安全对策措施，该新建项目应在下一步安全设施设计中进行完善与补充，以保证该建设项目建成投产后能安全运行。

6.附件及附图

6.1附件
附件1：安全预评价委托书

附件2：提供材料真实性承诺书

附件3：营业执照

附件4：采矿许可证

附件5：（原）安全生产许可证
附件6：昭通市非煤矿山转型升级工作联席会议办公室关于印发《昭通市非煤矿山转型升级实施方案》的通知

附件7：关于《云南省昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告（2018）》矿产资源储量评审备案证明（昭市国土资矿储备字〔2018〕11号）

附件8：《云南省昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告（2018）》评审意见书（云地国资矿评储字〔2018〕12号）

附件:9：开发利用方案专家审查意见书
附件10：租房协议
附件11：《昭通市昌峻虬宇建材有限公司苏家院砂岩矿10万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》扉页、资质
6.2附图

附图1：地形地质及现状平面图
附图2：总平面布置图

附图3：基建终了平面图
附图4：开采终了平面图

附图5：剖面图

附件6：排水系统图
附图7：供配电系统图
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