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前  言

永胜县高成砂石料有限公司成立于2019年07月04日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：子高成；住所：云南省丽江市永胜县顺州镇迪里村委会百户乐村。永胜县顺州乡州城马道子采石场矿山采矿权人为永胜县高成砂石料有限公司，本次评价是对永胜县顺州乡州城马道子采石场矿山10万t/a采矿工程进行安全设施验收评价。

根据丽政办发〔2016〕51号、永政办发〔2017〕15号《关于印发非煤矿山转型升级实施方案的通知》，永胜县顺州乡州城马道子采石场矿山为转型升级类矿山。2018年5月，云南省核工业二〇九地质大队提交了《云南省永胜县马道子采石场建筑材料用灰岩矿地质勘查报告》；矿权人于2020年10月10日取得了采矿许可证，采矿许可证编号：C5307222012017130124372；开采矿种：建筑石料用灰岩；开采方式：露天开采；矿区面积：0.0379km2。2021年1月，永胜县高成砂石料有限公司委托航天建筑设计研究院有限公司编制了《永胜县顺州乡州城马道子采石场建筑材料用灰岩矿10万t/a采矿工程初步设计》；2021年1月，永胜县高成砂石料有限公司委托辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司编制了《永胜县顺州乡州城马道子采石场建筑材料用灰岩矿10万t/a采矿工程安全预评价报告》；2021年1月，永胜县高成砂石料有限公司委托航天建筑设计研究院有限公司编制了《永胜县顺州乡州城马道子采石场建筑材料用灰岩矿10万t/a采矿工程安全设施设计》，该安全设施设计于2021年2月5日通过了丽江市应急管理局组织专家对该项目安全设施设计的评审，并于2021年5月11日通过了丽江市应急管理局审批。

在取得安全设施设计基建审批后，因企业需要办理林地使用许可手续，矿山在此期间一直未动工。待企业于2023年7月份办理完成林地使用许可手续后，立即向永胜县应急管理局提交了复工申请，经永胜县应急管理局复核并同意矿山恢复该项目基建（见附件13）。基建工程包括2260m基建平台的建设、新建开拓公路、2260m场外截、排水沟等。该矿山基建工程量小，基建设施较少、较简单，工程的建设由企业自行施工、监理，由企业组织矿山员工施工。矿山于2023年7月10日开始施工建设，至2023年7月31日竣工，基建时间21天。矿山基建工程竣工后，建设单位按照《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对矿山生产系统进行试运行，矿山试运行自2023年8月1日开始，至2023年8月31日试运行结束，试运行时间为31天。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第77号修订）等文件的相关规定，需对建设项目进行安全设施验收评价。永胜县高成砂石料有限公司于2023年6月委托我公司开展对永胜县顺州乡州城马道子采石场矿山10万t/a采矿工程进行安全设施验收评价。
在接受永胜县高成砂石料有限公司安全评价工作的委托后，辽宁诺诚安全科技有限公司组成了安全评价组，组织评价人员开展该项目的安全评价工作，于2023年7月4日和8月14日进行了现场勘查。在系统调查分析的基础上，对照国家和行业有关安全法律法规、标准和规范，对该建设项目的危险、有害因素进行了辨识、分析，采用可靠、适用的评价方法对项目进行安全评价，提出科学、合理、可行的安全技术和管理措施，按49号文件的验收导则要求，我单位编制完成了《永胜县高成砂石料有限公司永胜县顺州乡州城马道子采石场矿山10万t/a采矿工程安全设施验收评价》。

在本项目的评价过程中，得到永胜县高成砂石料有限公司有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢！
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1评价范围与依据
1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象
根据该项目初步设计、安全设施设计、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）和有关法律法规，本次评价对象为：永胜县高成砂石料有限公司永胜县顺州乡州城马道子采石场矿山10万t/a露天采矿系统及公用辅助设施。

1.1.2评价范围
本次安全设施验收评价范围是根据永胜县顺州乡州城马道子采石场矿山的采矿许可范围、设计范围和基建范围确定的：包括2260m基建平台、新建开拓公路、2260m场外截、排水沟等所涉及的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本项目的油类存储、加工区、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内。但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。

①本次安全设施验收评价矿区范围

根据永胜县自然资源局于2020年10月10日颁发的采矿许可证（证号：C5307222012017130124372），永胜县顺州乡州城马道子采石场矿山的开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，生产规模：10.00万t/a，开采面积：0.0379km²，开采标高：2275m～2220m，矿区范围由7个拐点坐标圈定而成，具体见表1.1-1。

表1.1-1  永胜县顺州乡州城马道子采石场矿山范围拐点坐标表

	拐点号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	矿1
	2945967.12
	34353818.35

	矿2
	2945816.98
	34353859.99

	矿3
	2945819.82
	34353956.34

	矿4
	2945878.42
	34353982.44

	矿5
	2945932.64
	34354078.33

	矿6
	2946019.42
	34354049.81

	矿7
	2946029.81
	34353898.63

	开采标高
	2275m～2220m

	矿区面积
	0.0379km2


②设计范围

设计范围为永胜县顺州乡州城马道子采石场矿山的采矿许可证允许的范围。经过与企业沟通，由于采区周边建筑物以及已建破碎站与矿区之间距离较短，为确保生产安全，根据《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》，在与企业沟通交流后，在矿区西北侧划出禁采区，来提高生产安全性，因此，划定开采范围为矿区东侧，开采标高2275m-2220m，开采深度55m。

③验收评价范围

本次安全设施验收评价的平面范围与设计的开采范围一致，验收基建平台位置为2260m标高，验收垂直现状开采高程为2275m至2260m。

1.2评价依据
1.2.1法律法规
一、安全生产法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号，2002年11月1日起施行；中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令第十八号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，自1993年5月1日起施行；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日起实施；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国道路交通安全法>等八部法律的决定》，2021年4月29日实施）；

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2014年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第六十号，自2002年5月1日起施行；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）。

二、行政法规

（1）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

（2）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

（3）《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

（4）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

（5）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日起施行）；

（6）《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行）；
（7）《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订;根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；

（8）《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布；自2011年7月1日起施行）；

（9）《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布；根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2014年7月29日起施行）；

（10）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。
三、部门规章及规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号印发，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《国务院安委会办公室关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号，2010年8月27日实施）；

《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（原国家安全生产监督管理总局令[2011]第39号，根据2015年5月26日原国家安全生产监督管理总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，根据2015年5月26日原国家安全生产监督管理总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号，2013年8月29日原国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正）；

《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第44号，国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；
《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（安监总管一〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号，2016年2月5日起施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》（安监总管一〔2023〕147号，2023年11月14日施行）；
《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲》（安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全设施验收评价报告编写提纲，2016年5月30日发布》；
《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日施行）；
《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）；
《安全生产责任保险实施办法》（安监总办[2017]140号，自2018年1月1日起施行）；
《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；
《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；
《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日）
《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通知》（矿安〔2023〕119号，2023年8月30日）
《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）；

《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日)；

《应急管理部关于进一步加强安全评价机构监管的指导意见》（应急〔2023〕99号，2023年9月29日）。
四、地方性法规、政府规章和有关规范性文件

《云南省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》（1994年6月2日云南省第八届人民代表大会常务委员会第七次会议通过，根据1997年12月3日发布的《云南省人民代表大会常务委员会关于修订15件地方性法规的决定》进行修正）；

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议（公告第58号）《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正）；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局、云南省财政厅<关于取消企业安全生产风险抵押金的通知>》（原云安监管〔2017〕18号，自2017年4月1日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）；
《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；

《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）
《丽江市人民政府办公室关于印发丽江市非煤矿山转型升级实施方案的通知》（丽政办发〔2016〕51号，2016年5月19日）
《永胜县人民政府办公室关于印发永胜县非煤矿山转型升级实施方案的通知》（永政办发〔2017〕15号，2017年4月21日）。

1.2.2标准规范

《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；
《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999，1999年2月1日施行）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）；
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日）；
《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；
《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；
《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ/T2063-2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（AQ∕T2075-2019，自2020年2月1日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2022，2022年11月08日实）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日施行)；
《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2010（2016年版），2010年12月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010；2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010；2011年10月1日）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016，2017-01-03）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017；2018年7月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011；2012年6月1日）；
《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014；2015年5月1日）；

《金属露天矿工程施工及验收标准》（GB/T51360-2019；2020年4月1日）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日）；
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；
《安全评价通则》（AQ8001-2007；2007年4月1日）；

《安全验收评价导则》（AQ8003-2007；2007年4月1日）。

1.2.3建设项目合法证明文件

（1）项目投资备案证；

（2）《营业执照》（统一社会信用代码：91530722MA6NXPGL0Q）；

（3）《采矿许可证》（证号：C5307222012017130124372）；

（4）安全设施设计审批书。
1.2.4 建设项目技术资料
（1）《云南省永胜县马道子采石场建筑材料用灰岩矿地质勘查报告》（云南省核工业二〇九地质大队，2018年5月）；

（2）《永胜县顺州乡州城马道子采石场建筑材料用灰岩矿10万t/a采矿工程初步设计》（航天建筑设计研究院有限公司，2021年1月）；

（3）《永胜县顺州乡州城马道子采石场建筑材料用灰岩矿10万t/a采矿工程安全预评价报告》（辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司，2021年1月）；

（4）《永胜县顺州乡州城马道子采石场建筑材料用灰岩矿10万t/a采矿工程安全设施设计》（航天建筑设计研究院有限公司，2021年1月）；

（5）《永胜县顺州乡州城马道子采石场矿山10万t/a采矿基建工程施工总结报告》（云南麦扬工程技术有限公司，2023年7月）；

（6）《永胜县顺州乡州城马道子采石场矿山10万t/a采矿基建工程程监理总结报告》（成都交大工程建设集团有限公司，2023年7月）；

（7）《永胜县顺州乡州城马道子采石场矿山10万t/a采矿工程试运行报告》（永胜县高成砂石料有限公司，2023年8月31日）；

（8）《永胜县顺州乡州城马道子采石场矿山10万t/a露天采矿工程安全设施自查报告》（永胜县高成砂石料有限公司，2023年9月4日）。

1.2.5其他评价依据

（1）安全设施验收评价合同及委托书；

（2）《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

（3）《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1企业基本情况
永胜县高成砂石料有限公司成立于2019年07月04日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：子高成。

根据丽政办发〔2016〕51号、永政办发〔2017〕15号《关于印发非煤矿山转型升级实施方案的通知》，永胜县顺州乡州城马道子采石场矿山为转型升级类矿山。

建设单位已取得的主要证照信息如下：

2.1.2建设项目背景
。
2.1.3建设项目行政区划、地理位置及交通

永胜县顺州乡州城马道子采石场矿山位于永胜县城251°方向，平距约24km，地理坐标（西安80坐标系）：E100°31′52″-100°32′02″，N26°36′54″-26°37′01″，行政区划属永胜县顺州乡州城村委会马道子村民小组管辖。

矿区北侧220m处有东西向乡道，西至板桥乡，东至永胜县，且与矿区企业已建水泥路连接，矿区至永胜县城运距约40.0km，道路为柏油路；G554国道位于矿区东方，直距约25.00km；省道S308位于矿区东方，直距约20.00km，交通运输较为方便。交通位置图如图2.1-1所示。
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图2.1-1  交通位置图
2.1.4周边环境
矿区东北侧有一小村庄，距离约500m；矿区北侧为顺板段水泥公路，矿区300m范围内民房均已被租用，其中北侧的两座用作值班室，北东侧有一个废弃烤烟房已签订协议被租用，在矿区西侧以及西北300m外有几座房屋，其中部分已废弃无人居住，其它房屋已签订协议被租用，其中一座作为办公生活区使用。矿区南侧300m处有一平房，约550m处有一村庄，矿区左侧有乡村小路通往南部村庄。矿区其余方向均为原始山林，无房屋或居民点。

除了上述以外，矿区未在“四区”（城市规划区、风景名胜区、重要水源区、重要地质遗迹区）范围内，矿山周围500米范围内及附近地区也无名胜古迹，无重要建构筑物，1000m范围内无铁路线及500m范围内无高压线等，没有可保护的文物、古建筑、地质遗迹及珍稀动植物等。矿区周边无其他矿区存在，矿区周边环境简单。

图2.1-2  周边环境卫星图

2.2自然环境概况
2.2.1地形地貌
矿区地处丽江市中部，西距丽江古城103km，地貌属构造侵蚀、溶蚀低中山地貌类型，地势总体南东高北西低，地形较为完整。

矿区范围位于平地与山地交汇处，矿区南西为山谷，北东为山脊。矿区范围内最高地形标高2275m，最低地形标高2220m，矿区范围内地形坡度8°～15°，地形平缓至较陡。矿区范围内植被较少，地表多为云南松和杂草，地形平缓地段多开垦为耕地。地形地貌复杂程度属简单类型。
2.2.2气象、水文
区内为北亚热带山地季风气候，年平均气温13.5℃；在海拔1300m~1600m的金沙江畔，年平均气温18.4℃；极端最高气温32.2℃，极端最低气温-11.2℃，全县大致分为高寒、中凉、中温、低热四种气候类型。永胜县降水呈现冬春干旱、夏秋多雨、南少北丰、高湿低干的特征，海拔较高的东北及西部地区，年降雨量1000mm以上；中部地区（城关和三川坝），年降雨量800mm以上；南部的程海和金沙江沿岸为干热区，年降雨量585.3～710mm，年蒸发量大于降水量的2倍。这种由南到北，从高到低，从春冬到夏秋的水热分布模式，具有典型的立体性气候特征。

矿区位于永胜县境内，所属区域属金沙江流域，周边地表水系不发育。矿区南北区域10km处有金沙江的支流，金沙江位于矿区西边，距离矿区10km。

2.2.3植被
矿区占地类型主要为草地和经济林地。矿区采矿工程无占用耕地及其他用地类型；草地以杂草为主，零星分布低矮的灌木，分布于矿区及外围。经济林地主要以松树为主，间杂灌木丛，分布于矿区及外围西侧，植被发育。
2.2.4地震
矿区位于青藏高原中部地震区南部，川滇地震亚区中部。据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），矿区地震动峰加速度值为0.30g，地震动反映普特征周期为0.45s。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年版），矿区抗震设防烈度为Ⅷ度，设计基本地震加速度值为0.30g，设计地震分组为第三组。据《云南省区域地壳稳定性评价图》，矿区地壳稳定性属次不稳定区。

2.2.5经济概况
区内居民以汉族、白族为主，杂居其他少数民族，主要以农业为主，农作物有水稻、小麦、玉米、土豆、蚕豆等。经济来源主要为烤烟，少量蚕桑及运输等。本地交通虽然便利，但比较贫困，总体生活水平一般。区内砂石矿企业的发展，已成为区内经济的重要组成部分，具有一定的经济效益和社会效益。

矿区下部有一季节性冲沟，雨季有水，矿区北侧有顺州镇至板桥乡的顺板段水泥公路，矿山生产用水可以取自周边村庄供水网络，生活用水可取自供水管网或使用桶装水。经实地勘查，矿区附近有马道子村供电线路，电力供应充沛、通讯设备完善。
2.3地质概况
本评价报告的地质概况依据云南省核工业二〇九地质大队于2018年5月编制的《云南省永胜县马道子采石场建筑材料用灰岩矿地质勘查报告》进行叙述。

2.3.1矿区地质
2.3.1.1地层

区域内出地层为古生界二叠系上统、下统，中生界三叠系上统、中统、下统；新生界第四系全新统、更新统，现从老到新简述于下：

二叠系下统玄武岩组中段（
[image: image1.wmf]2
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）：为火山角砾岩，致密状、杏仁状玄武岩夹石灰岩透镜体。厚1815.4m。

二叠系上统玄武岩组上段（
[image: image2.wmf]3
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）：斜长斑状玄武岩或火山角砾岩、致密状、杏仁状玄武岩。厚925～944.6m。与上覆地层黑泥哨组（P2h） 整合接触。

二叠系上统黑泥哨组（
[image: image3.wmf]h
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）：砂岩、页岩、炭质页岩夹煤，底部有生物灰岩；金沙江沿岸有玄武岩，底部夹砂岩、页岩与煤线。厚309～658. 9m。与下三叠统假整合接触。

三叠系下统（
[image: image4.wmf]1

T

）：紫红色、黄绿色玄武岩砾石、疑灰质砂岩、砂岩。粉砂岩夹页岩。厚369.9～486.2m。与中三叠统整合接触。

三叠系中统北衙组下段（
[image: image5.wmf]1
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）：深灰色白云质灰岩夹粉砂岩、页岩。厚214～371.7m。

三叠系中统北衙组上段（
[image: image6.wmf]2
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）：浅灰色灰岩、白云质灰岩及白云岩。厚354.2～440m。与上三叠统中窝组假整合接触。

三叠系上统中窝组（
[image: image7.wmf]z

T

3

）：深灰色灰岩、白云质灰岩、鲕状灰岩。松桂一带含铝土矿层。厚191～230m。与松桂组假整合接触。

三叠系上统松桂组（
[image: image8.wmf]sn
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）：灰绿色砾岩、砂岩、页岩夹炭质页岩及煤。厚>620～1069.1m。

第四系更新统（
[image: image9.wmf]Qp

）：湖积、冲积层：灰色、黄色粘土、砂、砾石层。厚0～90m。

第四系全新统（
[image: image10.wmf]Qh

）：现代坡积、洪积、冲积、湖积层:红土、砂、砾石、砂质粘土夹泥炭。厚0～100m。

2.3.1.2构造

矿区区域上构造属盐源冒地槽之西南端，主要由燕山构造层及喜山构造层组成，燕山构造层以浅海相碳酸盐建造为特征，喜山旋回则发育了一套类磨拉石建造。区域内主要褶皱构造有营盘山向斜、乙山向斜、板桥背斜、滴水向斜等。这些褶皱以短轴对称褶曲为主，背斜较狭窄（如板桥背斜）、向斜略开阔，伴随北北东方向的逆断层F9 、正断层F10。

（1）关西-砾当断层（F9）：北北东向断层，逆断层，走向190～220°， 延伸长度12 公里，产状不明，在区域中北部被第四系覆盖。属燕山构造第三构造层，在印支早-中期升降运动中形成。

（2）大黑山-沙里断层（F10）：北北东向断层，正断层，走向240°，延伸长度6 公里，产状不明。属燕山构造第三构造层，在印支早-中期升降运动中形成。

2.3.1.3岩浆岩

矿区东北部有基性岩脉、煌斑岩脉出露。矿区东部、南部、西部被含岩浆岩的地层二叠系上统玄武岩组上段（
[image: image11.wmf]3
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）包围，
[image: image12.wmf]2
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地层主要为斜长斑状玄武岩或火山角砾岩、致密状、杏仁状玄武岩。在金沙江西侧，主要出露二叠系下统玄武岩组中段（
[image: image13.wmf]2
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），
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地层主要为火山角砾岩，致密状、杏仁状玄武岩夹石灰岩透镜体。矿区内无岩浆岩出露。

2.3.2矿床特征

2.3.2.1矿体特征

矿体赋存于三叠系中统北衙组下段(T2b1)地层中，呈单斜层状产出，产状124°～126°∠15°～10°，出露长>700m，宽>400m，厚>80m，产出较为稳定。矿区控制长238m，平均宽120m，厚15m～75m。矿体直接出露于地表，露头良好，矿层之上仅有零星第四系残破积粘土、粉质粘土分布，下部未完全控制。

矿体地表出露较好，局部覆盖，但盖层较薄，一般小于0.5m。矿区南东高北西低，最低出露标高2218m，最高2275m，相对高差为57m ，矿体平面面积0.0379km2，规模为小型。

2.3.2.2矿石质量

（1）矿石物质组成

矿石矿物成分以方解石为主，次为白云石，为隐晶-细晶微粒，其次为少量隐晶-微晶粒状白云岩和泥质。矿石矿物成分和特征如下：

方解石：①原生沉积方解石，粒径0.01mm，常有重结晶现象，重结晶多为镶嵌状、团块状、粒状产出。②后期方解石，沿裂隙充填的重结晶方解石，呈脉状，局部网脉状，脉宽1～10mm，其颗粒状结晶大小与裂隙的宽窄有关，宽者粗大，窄者细小。

生物碎屑：个体大小不等，粒径0.5～1.2mm，呈圆状、椭圆状、管状、肠状及不规则状，充填物为微晶方解石及亮晶方解石、化石属珊瑚等，生物碎屑含量小于5%。

白云石：粒径0.1～0.2mm，常以镶嵌状、团块状、粒状产出，微量。

矿石结构主要为具微晶结构，细晶结构，生物碎屑结构，主要构造类型为中厚层状、致密块状构造。

（2）矿石化学成分

在矿区范围内采用打块取样对矿区矿体进行控制，采集样品3件，取样分析结果见表2.3-1及样品检测报告。

表2.3-1 永胜县马道子灰岩矿取样分析结果表
	样品编号
	含量（％）

	
	CaO
	MgO
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	SO3
	烧失量

	XRD-1
	31.51
	19.70
	0.76
	0.30
	0.27
	<0.20
	无

	XRD-2
	31.73
	19.50
	0.84
	0.53
	0.34
	<0.27
	无

	XRD-3
	32.66
	18.50
	0.72
	0.37
	0.35
	<0.20
	无


根据化验分析结果资料，该矿山白云质灰岩矿石化学成分稳定，有害元素含量低，质纯、性脆。矿石自然风干和自由浸水饱和状态单轴抗压强度平均值为65MPa，属硬质岩石，作为普通建筑用石料，质量能满足要求。

（3）矿石物理性能

根据小体重测试成果资料，矿石体重值取2.78t/m3。

矿区矿石为灰、深灰色中厚层、块状白云质灰岩，具隐晶、细晶微粒结构，厚层-块状构造，细腻、性脆，硬度较大，结合样品测试成果资料，莫氏硬度2.7，矿石单轴抗压强度32.6～93.5MPa，坚固系数3～7。

本矿床矿石的物理、力学性能符合普通建筑材料用灰岩指标要求。
2.3.2.3矿石类型

矿石自然类型为沉积型石灰岩矿，工业类型为建筑材料用石灰岩，品级为合格品，依据《矿产资源工业要求参考手册》（2010年8月）砂、卵石、碎石行业标准（GB/T 14685-2011）勘查规范，矿区矿石按技术要求划分为Ⅲ类。

2.3.2.4矿体围岩和夹石

矿区内灰岩分布广泛，圈定的矿体仅为其中的一部分，未见顶、底板。矿体岩性单一，全灰、深灰色薄至中层状泥晶灰岩，不存在夹石剔除。但在矿区范围内局部开采平缓山顶地段和冲沟两侧，被第四系全新统残破积和洪冲积层覆盖。

2.3.2.5矿石开采、加工技术性能

矿山开采矿石为灰、深灰色中厚层、块状白云质灰岩，矿床矿石类型单一，矿石质纯、性脆，节理、裂隙发育，交易开采，破碎加工成毛石、公分石、瓜子石、石粉等建筑用材料。由于部分原矿化学成分已达到水泥用石灰岩质原料工业指标，亦可供给水泥厂做石灰质原料。总体矿石质量较好。

2.3.3矿床开采技术条件

2.3.3.1水文地质条件

（1）地表水特征

矿区位于自水江西岸的山坡，矿区最高标高2310m，最低标高2190m，相对高差120m。冲沟发育，有利于地下水自然排泄。矿区无大的地表水体，只是季节性溪流从矿区中部从西向东径流，在矿体区上部及下部分别形成季节性冲沟，地下水补给大气降水，矿区水系属金沙江水系。矿区外公路地面标高2210m（资源量最低估算标高2220m），为矿区范围内最低侵蚀基准面。

（2）含、隔水层

矿区为构造侵蚀、溶蚀地貌。根据地下水赋存条件、水理性质、富水性和水力性质，区内地下水可划分为两种类型：

①第四系（Q）孔隙含水层：

分布于地形低洼地段，含水层主要由冲积，残坡积的砂砾石、砂质粘土、碎石等松散堆积物组成，结构松散，孔隙度大，含孔隙水，其直接接受大气降水的补给。在调查时未发现有地表泉水点。其含水层赋水性与该层的物质组成成份、结构、厚度等密切相关，由于第四系地层在区内的不连续性，该层含水性弱。

②岩溶裂隙含水层：

岩溶含水层为三叠系中统北衙组下段（T2b1），主要岩性为深灰色白云质灰岩夹粉砂岩、页岩，岩溶发育，水体连通性较好，大气降雨将顺地表或沿裂隙渗透。

（3）地下水的补给、迳流和排泄

矿区内地下水补给主要为远程地下水径流补给和大气降水补给，矿区内无地表径流补给，大气降水通过岩层裂隙补给地下水，少量降水以地表径流形式汇集径流至沟谷；地下水排泄方式主要为深部裂隙、暗河径流排泄；少量地表径流汇集后沿沟谷排泄至溪流，最终汇入金沙江。

（4）矿区水文地质条件小结

矿床设计开采方式为露天开采，矿区最低开采标高为位于当地最低侵蚀基准面以上，矿区自然坡度为8°～15°，地形坡度有利于地表（下）水自然排泄，矿区及周围无地表水体及井、泉分布，地下水埋藏较深，对矿床无充水影响；矿床充水主要为季节性大气降水，开采范围内地表水可通过采场边坡及斜坡自然排泄。

综上所述，矿区水文地质条件属简单类型。

2.3.3.2工程地质

（1）工程地质岩组的划分及其特征

按岩土体力学强度、岩土体结构类型划分为第四系松散粘性土单层土体、三叠系中统北衙组下段（T2b1）厚层状结构较硬碳酸岩岩组。概述如下：

①第四系松散粘性土：为残坡积粘土、粉质粘土，稍湿，软塑，厚度不均匀，易受季节性降雨冲蚀，强度低，因其厚度较小，对未来矿坑边坡稳定性无影响。

②三叠系中统北衙组下段（T2b1）厚层状结构较硬碳酸岩岩组：岩性为浅灰～灰白色厚层状灰岩、白云质灰岩，未来矿坑边坡主要由该岩体组成，表层强风化层，风化层厚度0.5～1m，力学强度较低，未来开来边坡可能产生小规模垮塌，但一般不会产生较大规模的边坡失稳，对未来矿坑边坡稳定性影响程度较小。

（2）矿床工程地质条件小结

矿区石灰岩属坚硬岩组，岩石坚硬，受压不易变形，该土体力学性质较好，天然状态下整体稳定性较好，但矿区开采深度较大，随着矿山的开采，采场在露天开采后形成高陡边坡的条件下，可能发生局部岩体崩塌、滑动等岩体工程地质灾害问题。

综上所述，矿区工程地质条件属以半坚硬-坚硬岩组为主的中等类型。
2.3.3.3环境地质
（1）矿区环境地质现状评价

矿区位于青藏高原中部地震区南部，川滇地震亚区中部，永胜县及邻区历史上曾多次发生强烈地震。如永胜县、大理、剑川、丽江等曾发生过5-8级地震。据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），矿区地震动峰加速度值为0.30g，地震动反映普特征周期为0.45s。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年版），矿区抗震设防烈度为Ⅷ度，设计基本地震加速度值为0.30g，设计地震分组为第三组。据《云南省区域地壳稳定性评价图》，矿区地壳稳定性属次不稳定区。本地区的采石场和陡坎在地震波的冲击下，有可能发生小范围的塌落现象。应对地震要有所预防。矿区为转型升级类矿山，无废渣，无其他有害环境的废物排出，目前无滑坡、泥石流、地裂、地缝、地下水疏干等地质灾害问题，未出现地面变形、沉降和塌陷等地质环境灾害。矿区地形平缓，开采后可以进行植被恢复，种植树木绿化环境。

矿区地形坡度8～15º，植被弱发育，所处位置为一单斜坡，周边无地表水体分布，矿石及剥离物化学成分稳定，矿区内无任何污染源存在；矿坑水来自大气降雨，不含有毒有害成分。

矿区岩溶弱发育，采矿活动引起地面塌陷的可能性较小；采场内堆积的渣土量少，雨季不会形成泥石流；采场水平推进，分台阶开采，不会形成陡坡，由于岩层坚硬，力学强度较高，雨季不易形成滑坡，但采场在露采后形成高陡边坡的条件下，可能发生局部岩体崩塌、滑坡等工程地质灾害问题，矿山应加强防范意识，做好岩体崩塌、滑坡的防治措施，预防地质灾害的发生。

采矿产生的硝烟、粉尘一般不会对周围大气质量产生明显影响。矿床外围主要分布有林地，附近无名胜景区，矿区地质环境质量条件现状总体属良好类型。

（2）矿床环境地质条件小结

矿区所在地域地震动峰值加速度0.30g，地震动反映普特征周期为0.45s，地震基本烈度为Ⅷ。设计地震分组为第三组。矿区区域地壳稳定性属次不稳定区。矿区矿石呈厚层-块状，岩层为坚硬岩组，该岩层力学性质较好，天然状态下整体稳定性较好，但随着矿山的开采，采空区形成的高陡边坡在降雨的作用下导致边坡崩塌、滑坡、岩块掉落等现象，威胁矿山的机械设备、人员安全和生活设施；随着矿山开发不断开采，露天采场范围逐渐扩大，开采深度的不断增加，可能会引发山体崩塌和滑坡，大量的废石、废渣和工业广场，可能会成为地质灾害隐患，将直接破坏现有地貌，造成地貌景观的影响和破坏。

综上所述，矿区环境地质条件属中等类型。

2.3.3.4开采技术条件小结
矿区采场拟布置成斜坡台梯状，利于大气降雨的自然排泄，由于开采的矿体全在当地最低侵蚀基准面之上，矿山的开采活动对地表水体没有影响。矿区水文地质条件属简单类型；矿区岩体节理裂隙发育，开采过程中有可能会造成坍塌及滑坡，工程地质条件中等；矿区属次不稳定区，抗震设防烈度为8度区第三组。小规模露天开采对地质环境和自然地貌景观有一定程度的破坏，环境地质条件中等。

综上：矿区开采技术条件为以工程地质、环境地质复合问题为主的中等类型（Ⅱ-4型）。

2.4建设概况
3安全设施符合性评价
本章主要采用安全符合性检查表法对各单元进行评价。评价主要依据《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、已批复的《安全设施设计》和《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》等有关安全法规、标准、规范的要求，结合采场实际情况；评价人员深入生产现场进行安全检查时，严格按检查表内容，逐项对照检查进行评价，对查出的不符合国家规范和标准要求的隐患，提出解决问题的建议，并根据现场检查的结果，按照符合、不符合给出结论，得出单元评价结果，通过对评价单元评价结果的综合评判，最终判断出该矿山采矿活动的安全评价结论。

针对该评价项目总图布置和生产特点，以及装置和物质特征划分评价单元，评价单元划分见评价单元划分表：

表3-1  评价单元划分表
	序号
	单元名称
	子单元

	1
	安全设施“三同时”程序
	

	2
	露天采场
	（1）露天采场子单元

	
	
	（2）爆破作业子单元

	
	
	（3）铲装作业子单元

	3
	采场防排水系统
	

	4
	矿岩运输系统
	

	5
	供配电与通讯系统
	

	6
	总平面布置
	

	7
	个体安全防护
	

	8
	安全标志
	

	9
	安全管理
	


安全评价方法是对系统的危险因素、危害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的方法。目前，已开发出数十种不同特点、不同适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价和定量安全评价。

根据该矿山的生产现状条件、各生产工艺及生产设备的特点，在具体评价中，我们采取符合各单元特点的评价方法进行评价，以此来反映整个矿山的安全条件的现状。

安全检查表分析（Safety Check List Analysis）是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。传统的安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患，其所列项目的差别很大，而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析的弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。

安全检查表内容编制的主要依据是：

1.有关标准、规程、规范及规定；

2.同类企业安全管理经验及国内外事故案例；

3.通过分析确定的危险部位及防范措施；

4.有关技术资料。

随时关注并采用新颁布的有关标准、规范和规定，正确地使用安全检查表分析将保证每个设备符合标准，而且可以识别出需进一步分析的区域。安全检查表分析是基于经验的方法，编制安全检查表的评价人员应当熟悉装置的操作、标准和规程，并从有关渠道（如内部标准、规范、行业指南等）选择合适的安全检查表，如果无法获得相关的安全检查表，评价人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料编制合适的安全检查表；所拟定的安全检查表应当是通过回答安全检查表所列的问题能够发现系统设计和操作的各个方面与有关标准不符的地方。使用标准的安全检查表对项目发展的各个阶段进行分析。换句话说，针对典型的行业和工艺，其安全检查表内容是一定的；但是，完整的安全检查表应当随着项目从一个阶段到下一个阶段不断完善，这样，安全检查表才能作为交流和控制的手段。

安全检查表分析包括三个步骤：

1.选择或拟定合适的安全检查表；

2.完成分析；

3.编制分析结果文件。

评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“符合”、“不符合”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将做出与标准或规范是否一致的结论。此外，安全检查表分析通常提出一系列的提高安全性的可能途径给管理者考虑。

。

4安全对策措施建议

安全对策措施及建议是在《安全符合性检查表》等评价方法进行定性、定量评价的基础上，针对建设项目竣工后存在的危险、有害因素和安全管理、安全技术方面存在的不足，提出消除和减弱危险、有害因素的技术措施和管理对策，使建设项目在竣工后的生产工艺系统、工艺设备、设施、安全设施和危险、有害因素场所的安全设施符合《金属非金属矿山安全规程》和《安全设施设计》要求，达到安全生产条件。

本章按建设项目竣工后存在的主要危险、有害因素，结合建设项目在竣工后的生产工艺、工艺设备、设施、安全设施、危险、有害因素提出安全管理对策和技术措施及建议。

。
5评价结论

5.1 综合评述

。

5.2 建设项目安全验收评价结论

永胜县顺州乡州城马道子采石场矿山建设过程中严格履行了安全设施“三同时”程序，由有相应的资质单位对建设项目进行安全预评价、安全设施设计、安全设施验收评价，并按安全设施设计要求完成了安全设施的建设，建设程序符合要求。

经对永胜县顺州乡州城马道子采石场矿山现场踏勘，查阅项目竣工图纸、施工总结报告、监理工作总结报告以及项目施工检查验收资料，对建设项目安全设施进行了符合性评价，认为永胜县顺州乡州城马道子采石场矿山10万t/a采矿工程安全设施建设与丽江市应急管理局批复的《安全设施设计》一致，按照《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》露天矿山竣工验收表进行对照检查，共检查项目85项，其中不涉及项目2项，合格项目81项，不合格项目2项，检查项目不合格项比例为2÷83×100%≈2.41%，未超过5%，不合格项中没有否决项。

安全验收评价结论：永胜县高成砂石料有限公司永胜县顺州乡州城马道子采石场矿山10万t/a采矿工程安全设施已按《安全设施设计》完成建设，符合安全设施验收的条件。

总之，安全生产是一个不断完善的动态过程，企业应按照本报告提出的对策措施建议进行整改完善。在今后的安全生产过程中，应根据安全生产条件的变化和国家法规的进一步要求，不断完善安全技术措施和管理措施，提升安全技术水平，防止生产安全事故的发生，切实保障人民生命和企业财产的安全。

6附件及附图

6.1附件

1、委托书

2、提供资料真实性承诺书

3、营业执照

4、采矿许可证

5、投资项目备案证
6、丽江市人民政府办公室关于印发丽江市非煤矿山转型升级实施方案的通知
7、永胜县人民政府办公室关于印发永胜县非煤矿山转型升级实施方案的通知及开展工作的批复
8、安全管理机构设置文件及主要负责人、管理人员任命文件

9、主要负责人、安全管理人员考核合格证

10、安全生产责任制、管理制度、操作规程封面、目录

11、安全预评价资质、扉页

12、初步设计和安全设施设计的扉页、资质

13、安全设施设计审查的批复及停工、复工申请
14、设计变更申请及回复
15、应急预案备案登记表
16、爆破施工综合服务合同及爆破安全协议
17、房屋租赁合同（8家）
18、相邻矿山安全救援互助协议

19、保险缴纳凭证

20、安全生产管理台账记录

21、施工总结报告

22、监理工程总结

23、试运行报告
24、安全设施自查报告
25、主要存在问题整改回复

6.2附图

1、总平面布置竣工图

2、开拓运输系统基建终了竣工图
3、防排水系统竣工图

4、供配电系统竣工图

矿区位置
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