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前  言

威信县柏安矿业有限公司翅管岩采石场采矿权人为威信县柏安矿业有限公司，开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模为10万t/a。本次评价项目是对威信县柏安矿业有限公司翅管岩采石场10万t/a采矿工程进行安全预评价。

根据《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号）以及《昭通市人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（昭政发〔2015〕26号）的要求，该矿山“四个一批”被认定为“改造升级类一批”。转型升级后矿山于2019年4月19日取得采矿许可证，根据矿山采矿许可证，矿区范围、开采规模、开采标高均发生变化。开采规模由3万t/a扩大到10万t/a，矿区核定开采面积为0.0201km2，核定开采标高为1465m～1319m，采矿权范围由11个拐点圈定。该采矿许可证到期后，矿山进行了采矿权的延续工作，并于2023年3月9日取得现采矿许可证，根据现采矿许可证，采矿许可证号为：C5306292010047120063086，矿区面积为扩大为0.0391km2，核定开采标高为1465m～1319m，采矿权范围由5个拐点圈定，采矿证有效期为2023年3月9日至2025年3月9日。
根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令[2010]36号，安监总局令[2015]77号修订）等有关规定，矿山需要重新完善建设项目安全设施的“三同时”工作。2023年11月，威信县柏安矿业有限公司委托云南中林地质勘察设计有限公司编制了《威信县柏安矿业有限公司翅管岩采石场10万t/a采矿工程初步设计（代可研）》。威信县柏安矿业有限公司于2023年10月委托辽宁诺诚安全科技有限公司承担威信县柏安矿业有限公司翅管岩采石场10万t/a采矿工程的安全预评价工作。

在接受威信县柏安矿业有限公司的委托之后，我公司立即组成安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作。在系统调查分析的基础上，对照国家或行业有关安全法律法规、标准和规范，对该项目初步设计的可行性及项目涉及的危险、有害因素进行了分析评价，采用可靠、适用的评价方法对该矿山进行安全预评价，提出了相应的安全对策措施，得出了评价结论。依据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）的要求，于2023年11月份编制了《威信县柏安矿业有限公司翅管岩采石场10万t/a采矿工程安全预评价》。

在该项目的安全预评价过程中得到了威信县柏安矿业有限公司等有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢。

目  录

11.评价范围与依据


11.1评价对象和范围


21.2评价依据


132.建设项目概述


132.1建设单位概况


172.2自然环境概况


182.3建设项目地质概况


262.4建设方案概况


433.定性定量评价


433.1总平面布置单元


503.2开拓运输单元


543.3采剥单元


843.4矿山供配电设施单元


883.5防排水单元


903.6安全管理及其他单元


953.7重大危险源辨识单元


974.安全对策措施建议


974.1各单元安全对策措施建议


1014.2其他对策措施及建议


1025.评价结论


1025.1主要危险、有害因素评价结果


1035.2该项目应重视的安全对策措施建议


1045.3安全预评价结论


1066.附件及附图





1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象

根据《威信县柏安矿业有限公司翅管岩采石场10万t/a采矿工程初步设计（代可研）》和《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）等有关法律法规的规定，本次评价对象为威信县柏安矿业有限公司翅管岩采石场10万t/a采矿工程建设项目。

1.1.2评价范围

本次安全预评价范围的确定包含安全评价空间范围和评价的项目系统范围两部分内容。

1.1.2.1 空间范围

本次安全预评价的空间范围是根据威信县柏安矿业有限公司翅管岩采石场的矿区范围和《威信县柏安矿业有限公司翅管岩采石场10万t/a采矿工程初步设计（代可研）》设计范围确定的。

①威信县柏安矿业有限公司翅管岩采石场矿区范围

采矿许可证允许开采范围由5个拐点圈定，采矿权范围0.0391km2，开采标高为1465m～1319m，开采深度146m，矿区范围坐标见表1.1-1。
表1.1-1  矿区范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	矿1
	3075192.94
	35492030.11

	矿2
	3075294.38
	35492397.42

	矿3
	3075176.39
	35492411.23

	矿4
	3075144.52
	35492226.48

	矿5
	3075086.52
	35492084.48

	矿区面积
	0.0391km2

	开采标高
	1465m～1319m


②本项目初步设计（代可研）的设计范围

结合矿山开采现状，矿山南西部目前已越界，同时矿山已对南西部边坡进行治理。因此，设计不对矿区南西部的矿体进行开采。
根据矿山现状，下一步对矿区北东部的矿体进行开采，由于矿区北侧有民房存在，目前矿山与6户民房签订租赁协议，为确保300m露天爆破警戒范围内无民房（见附件9：居民房屋租赁协议），设计在矿区北东部设置禁采区。因此，根据露天境界的圈定，设计仅对矿区北东部标高1380m以上的矿体进行开采。设计开采标高为1380m～1465m，设计采深85m。

表1.1-2  设计开采范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	采1
	3075207.72
	35492203.58

	采2
	3075248.36
	35492230.80

	采3
	3075239.10
	35492299.22

	采4
	3075247.80
	35492386.00

	采5
	3075270.48
	35492400.00

	采6
	3075176.39
	35492411.23

	采7
	3075144.52
	35492226.48

	设计开采标高
	1465m～1380m

	设计开采面积
	0.016km2


③本次安全预评价空间范围

本次安全预评价的空间范围与初步设计（代可研）的设计范围一致。

1.1.2.2 项目系统范围

本次安全预评价根据《威信县柏安矿业有限公司翅管岩采石场10万t/a采矿工程初步设计（代可研）》确定的露天开采系统开展评价工作。评价工作以露天开采生产工艺为主线，以安全设施（包括基本安全设施和专用安全设施）为重点的安全评价。本次安全预评价范围包括威信县柏安矿业有限公司翅管岩采石场10万t/a采矿工程总平面布置、开拓运输、供配电、防排水及安全管理等方面的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本工程的油类存储、消防、加工系统、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。
1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1 国家法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令十三号，2014年12月1日起施行；中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令十八号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日起实施；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令六十九号，2007年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国道路交通安全法>等八部法律的决定》，2021年4月29日实施）；

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2014年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号，2011年12月31日中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》通过；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）。

1.2.1.2 行政法规

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日起施行）；

《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行）；

《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订;根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；

《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布，自2011年7月1日起施行）；

《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订，2014年7月29日起施行）；

《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。

1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《国务院安委会办公室关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号，2010年8月27日实施）；

《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局令第39号，国家安全生产监督管理总局令第78号修改，2011年7月1日起施行）；
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，自2009年6月8日起实施；原国家安全生产监管总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号，2013年8月29日国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正，2015年7月1日施行）；

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日施行)；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（安监总管—〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》（安监总管一〔2023〕147号，2023年11月14日施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲，2016年5月30日》；

《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日）；

《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）；

《安全生产责任保险实施办法》（安监总办[2017]140号，自2018年1月1日起施行）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；
《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日施行）；
《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（2023年9月6日）；
《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）。

1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》（1994年6月2日云南省第八届人民代表大会常务委员会第七次会议通过，根据1997年12月3日发布的《云南省人民代表大会常务委员会关于修订15件地方性法规的决定》进行修正）；

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议（公告第58号）《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正）；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局、云南省财政厅<关于取消企业安全生产风险抵押金的通知>》（原云安监管〔2017〕18号，自2017年4月1日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）

《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）
《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）；
《昭通市人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（昭政发〔2015〕26号，2015年7月31日）；

《昭通市非煤矿山转型升级工作联席会议会议办公室关于印发（昭通市非煤矿山转型升级实施方案）的通知》（昭市安监管〔2016〕16号）。

1.2.2 标准规范
《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016；2017年01月03日实施）；
《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999，1999年2月1日）；

《工作场所有害因素职业接触限值》第1部分：化学有害因素（GBZ2.1-2019，2020年4月1日）；

《工作场所有害因素职业接触限值》第2部分：物理因素（GBZ2.2-2007，2007年11月1日）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005，2025年5月1日）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005；2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2022，2022年11月08日）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日)；

《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2010（2016年版），2010年12月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010，2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017，2018年7月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011，2012年6月1日）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014，2015年5月1日）；

《金属露天矿工程施工及验收标准》（GB/T51360-2019，2020年4月1日）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，自2011年5月1日）；

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》（AQ2056-2016，自2017年3月1日）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ/T2063-2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（AQ∕T2075-2019，自2020年2月1日）；

《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日实施）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日）；

《安全预评价导则》（AQ8002-2007，2007年4月1日）。

1.2.3建设项目合法性文件

投资备案证；
营业执照（统一社会信用代码：91530629MA6NQ5HD9A）；
采矿许可证（证号：C5306292010047120063086）；
关于《云南省威信县麟凤镇翅管岩采石场石灰岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明（昭市国土资矿储备字〔2017〕38号）；
《云南省威信县麟凤镇翅管岩采石场石灰岩矿资源储量核实报告》评审意见书（昭市通力矿评储字〔2017〕38号）。
1.2.4建设项目技术文件

《云南省威信县麟凤镇翅管岩采石场石灰岩矿资源储量核实报告》（昆明龙宇达矿产资源有限公司，2017年3月）；

《威信县柏安矿业有限公司翅管岩采石场10万t/a采矿工程初步设计（代可研）》（云南中林地质勘察设计有限公司，2023年10月）。

1.2.5其它评价依据

安全预评价委托书；

提供资料真实性承诺书；

《采矿工程设计手册》，煤炭工业出版社，2003；

《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001；

《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1建设单位简介

威信县柏安矿业有限公司成立于2019年04月15日，是一家有限责任公司（自然人独资），法定代表人：郑光雄，住所位于云南省昭通市威信县麟凤镇柏香村核桃坪村民小组。威信县柏安矿业有限公司翅管岩采石场属于转型升级“四个一批”中的“改造升级类一批”矿山，采矿权人为威信县柏安矿业有限公司，开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模为10万t/a。企业取得的主要证照信息如下：
2.1.2矿区地理位置及交通

威信县柏安矿业有限公司翅管岩采石场位于威信县城244°方向，直平距约13.7km，在威信县麟凤镇柏香村境内。矿区地理坐标（极值）东经：104°55′05″～104°55′19″，北纬：27°47′21″～27°47′28″。

矿区有简易公路约0.4km与镇（雄）--威（信）公路相接，至威信县城约16km，至麟凤集镇约15km，交通较方便。详见交通位置图2.1-1。
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图2.1-1  交通位置图
2.1.3建设项目背景
。

2.1.4矿山周边情况

矿区北侧有S302省道经过，省道距离矿界（矿1拐点）最近距离为240m。

矿区南侧有110kV镇威线电力设施经过，电力设施杆塔距离矿界（矿3拐点）最近距离为130m，矿山目前已与电力设施主管部门签订安全协议书。

矿区北侧有民房存在，目前矿山已与300m露天爆破境界范围内的6户民房签订租赁协议，民房已进行编号（见附件9：居民房屋安全协议）。

矿区未在“四区”（城市规划区、风景名胜区、重要水源区、重要地质遗迹区）范围内，周边1000m范围内没有铁路线，且矿界周边300m范围内无类似矿山及采场，无矿权争议。

图2.1-2  周边环境示意图（紫色为矿界）

2.2自然环境概况
（1）地形地貌
矿区属高原中山侵蚀、溶蚀地貌，区内地势总体南部高、西部低，地形最高点标高1465m，最低点标高1319m，最大相对高差146m，地形坡度一般20°～35°，局部较陡，植被稀疏-较密，以灌木杂草为主。地形地貌条件中等复杂。

（2）水文条件

矿区地表水系不发育，仅见季节性冲沟。矿区位于当地侵蚀基准面（标高1310m）以上，地表坡形有利于大气降水的排泄，矿床充水为季节性大气降雨的下渗，开采范围内裂隙水可通过采场边坡及斜坡自然排泄。矿区地表水系属长江流域白水江水系。

（3）气候条件

矿区属亚热带高原山地季风气候，年平均气温13.4℃，极端最高气温34.8℃，极端最低气温－11.4℃。年平均降雨量930.5mm，日最大降雨量155.4mm，5～10月为雨季，降雨量占全年降雨量的80.2%；年平均相对湿度83%。冬季冰冻时间较长，每年11月至次年3月为冰冻期，主导风向为西北风。

（4）地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年修订），矿区处于地壳稳定区，抗震设防烈度6度，地震加速度为0.05g，设计分组为第二组，地震动反应谱特征周期为0.30s。

（5）区域经济概况

矿区当地居民以汉族为主，杂居苗族，劳动力充裕。农物以玉米为主，经济作物以烤烟为主。工业有采石场等。矿区交通、供电、通讯等内、外部建设条件较好。
2.3建设项目地质概况

本评价报告的地质资料依据昆明龙宇达矿产资源有限公司于2017年3月提交的《云南省威信县麟凤镇翅管岩采石场石灰岩矿资源储量核实报告》进行叙述。

2.3.1矿区地质

2.3.1.1 地层

矿区出露地层有第四系（Q）、三叠系下统飞仙关组（T1f）、二叠系下统茅口组（P1m）。现将其地层、岩性由新到老分述如下：

（1）第四系（Q）：分布于矿区较平坦地带及岩石出露间，为灰黑色残坡积粘土、含砾粘土，厚度0～3m,与下伏地层均为不整合接触。

（2）三叠系下统飞仙关组（T1f）：为紫色薄层状泥质粉砂岩，粉砂质泥岩、钙质细砂岩。顶部为紫红色钙质粉砂岩，厚度336-470m，分布于矿区北部边缘及外围一定区域。

（3）二叠系下统茅口组（P1m）：为浅灰、灰色、深灰色块状、中-厚层状结晶灰岩与灰泥岩，含燧石团块与条带。分布于矿区中、南部及外围一定区域，厚度大于280～392m。与下伏二叠系下统栖霞组(P1q)地层呈假整合接触。

2.3.1.2 构造

矿区总体为一向北西倾斜的单斜构造，地层产状320～340°∠20°～25°。区内断裂较发育，矿区发育有一条断层F1：该断层为北东-南西向正断层，倾向北西，倾角50°，落差大于20m。岩溶、节理裂隙较发育，岩石较破碎。矿区地质构造复杂程度为中等类型。

2.3.1.3 岩浆活动

矿区范围内未发现侵入岩体和喷发岩体，岩浆活动不发育。

2.3.1.4 围岩蚀变

区内变质作用不明显，围岩蚀变较弱，未见金属矿化现象。

2.3.1.5 赋矿层位及矿化特征

矿体赋矿层位为二叠系下统茅口组（P1m），岩性稳定。为浅灰、灰色、深灰色块状、中-厚层状结晶灰岩与灰泥岩，含燧石团块与条带，厚度280～392m。灰岩矿层（体）呈层状、块状产出，地层产状320～340°∠20°～25°。岩石较破碎，节理裂隙、岩溶较发育。

2.3.2矿床特征

矿区矿床类型为浅海相碳酸盐岩沉积矿床。矿体出露较好，形态简单，层位稳定，呈层状、块状产出。岩性：赋存于二叠系下统茅口组（P1m）的矿体为浅灰、灰色、深灰色块状、中-厚层状结晶灰岩与灰泥岩，含燧石团块与条带。

区内矿体具稳定的含矿层位，经探矿工程控制，矿体走向北东-南西，产状320～340°∠20°～25°，厚度大于200m。岩石较破碎，节理裂隙、岩溶较发育。矿体沿走向、倾向厚度变化不大，属厚度稳定的矿层。
2.3.3矿石特征

2.3.3.1 矿石物质成分

1）矿石的矿物成分

矿区石灰岩为一套浅海相碳酸盐岩，颜色偏深，根据矿石化验报告，体重为2.65t/m3，矿物成分主要为方解石（碳酸钙），含燧石团块与条带。矿石主要用作建筑石料。

2）矿石的结构构造

该区岩石主要呈细晶结构，块状构造，致密、性较脆。风化面呈灰色，局部表面具溶蚀特征。矿石质地均匀，是民用建筑、公路等基础设施建设的良好材料。

2.3.3.2 矿石的化学成分

经采样化验，矿石主要化学组分有：CaO、AL2O3、SiO2、Fe2O3、MgO、SO3，各主要化学组份含量如表2.3-1。

表2.3-1  各主要化学成分含量表
	项目
	CaCO3
	Al2O3
	SiO2
	Fe2O3
	MgO
	SO3
	CaO
	烧失量
	密度g/cm³

	值，%
	90.81
	0.3
	1.02
	0.38
	2.65
	0.16
	52.8
	45.18
	2.65


2.3.3.3 矿石风（氧）化特征

矿矿区内矿体地表0～3m内风氧化程度中等。

2.3.3.4 矿石类型及品级

矿区矿石自然类型为沉积岩，工业类型属建材层状非金属矿床。
矿区所产矿石主要用于建筑石料。据化学分析资料，矿石CaO含量52.8%，属较好的建筑用材料，矿石品级为一级品。

2.3.3.5 矿体（层）围岩和夹石
矿山所采二叠系下统茅口组（P1m）灰岩矿体上伏三叠系下统飞仙关组（T1f）泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、钙质细砂岩等，厚度336-470m，属较软岩石；下伏二叠系下统栖霞组(P1q) 深灰色波状---透镜状泥质条带灰岩，中部夹浅灰色白云质灰岩、白云岩、燧石结核灰岩，厚度143-208m。矿区范围内矿体上伏第四系浮土，厚度0-3m。石灰岩矿层含燧石团块与条带。

2.3.3.6 矿床共（伴）生矿产

矿区矿床无共（伴）生矿产。
2.3.3.7 矿石加工技术性能

根据矿石化验报告，矿石密度为2.65g/cm³。本次工作未进行矿石物理力学性质试验，参照开采同类矿体的邻近矿山资料，矿石饱和单轴抗压强度可达56MPa，抗压强度较高，其质量能满足生产空心砖及建筑用石料和砂料的要求。

采场生产的矿石由汽车运至破碎站破碎成粗、细（面）砂。矿石采用两级联合式破碎工艺，集破碎、筛分、排废于一体，破碎后的矿石经转载机（皮带）运到堆料场销售给本地建筑商，主要用于修筑公路、房屋等。
2.3.4开采技术条件

2.3.4.1水文地质条件

（1）矿区水文地质条件

矿区地势相对较高，地形有利于露天开采。矿区地表水系不发育，开采区位于侵蚀基准面以上，地表坡形有利于大气降水的排放，矿床充水为季节性大气降雨的下渗，开采范围内裂隙水可通过采场边坡及斜坡自然排泄。矿区未见泉水出露，地下水位埋藏较深，矿山资源储量均分布在当地侵蚀基准面（标高1310m）以上，大气降水是区内采场、矿坑积水的主要来源，且降水易通过岩石裂隙渗透至地下转为地下水。虽然如此，矿山在开采过程中仍应完善防洪排水系统，以免山洪、地下水对采矿造成影响。

（2）矿区含（隔）水层

根据地下水赋存条件、运移情况、水理性质、富水性和水力性质，区内地下水可划分为以下三种类型：

①第四系（Q）孔隙水含水层：赋存在近地表处，含水层为第四系松散堆积层，由于矿区内的第四系松散堆积层薄且孔隙较大，地形坡度20°～35°，堆积层难以长久赋存雨水，富水性弱，对采矿活动无较大影响。

②岩溶裂隙含水层：为矿区二叠系下统茅口组（P1m）灰岩，含水层以岩石中的节理裂隙、溶蚀孔隙及地下溶洞为地下水的赋存场所及运移通道，富水性及透水性取决于节理裂隙、溶蚀孔隙的分布与连通情况，具各向异性，富水性中等～强，水质类型为重碳酸钙型。岩溶水补给来源于大气降水及孔隙水下渗，沿节理裂隙与溶蚀孔隙运移。矿区（开采区）位置较高，地下水埋深较大，区内含水层富水性较弱。

③裂隙含水层：主要为矿区三叠系下统飞仙关组（T1f）泥质粉砂岩，粉砂质泥岩、钙质细砂岩等，节理裂隙较发育，为一般裂隙含水层，富水性较弱。

（3）断层对石灰岩床开采的影响

区内断裂较发育，赋矿区西北部边缘发育有一条断层F1：该断层为北东--南西向正断层，倾向西北，倾角50°，落差大于20m。矿床为近地表山坡露天开采，开采区断层带赋水型较弱，对矿山开采无较大影响。

（4）地表径流对石灰岩床露天开采的影响

区内大气降水后，水体一部分渗入地下，另一部分沿地形低凹处自然排泄。采区地势较高，地形有利于露天开采，可以自流排水。矿区内汇集的大气降水均沿山坡向地形低洼处排泄，自然排泄条件良好。地表水及地下水对采矿活动无较大影响。

（5）水文地质条件小结

矿床为露天开采，地下水埋藏较深，对矿床无充水影响；矿床充水为季节性大气降雨的下渗，开采范围内裂隙水可通过采场边坡及斜坡自然排泄。因此，地表水及地下水对采矿活动无较大影响，矿床水文地质条件属以岩溶裂隙含水层直接充水为主的简单类型。

2.3.4.2工程地质条件

（1）工程地质岩组

依据各类岩（土）体的成因、岩体结构类型和坚硬程度，将矿区岩（土）体划分为松散岩类软弱岩组、层状岩类较软岩组和层状、块状岩类较坚硬岩组组成，现分述如下：

①松散岩类软弱岩组

主要为灰黑色残坡积粘土、含砾粘土，厚度0～3m。该岩组在露天开采过程中容易垮塌，特别在雨季容易产生坍塌、滑坡。矿床开采过程中，应特别关注边坡安全角的选择和加强对不良工程地质现象的监控、治理。

②层状岩类较软岩组

主要为矿区三叠系下统飞仙关组（T1f）泥质粉砂岩，粉砂质泥岩、钙质细砂岩，属较软岩，岩石强度较低。

③层状、块状岩类较坚硬岩组

为二叠系下统栖霞组茅口组（P1m）浅灰、灰色、深灰色块状、中-厚层状结晶灰岩与灰泥岩，含燧石团块与条带，节理发育，较破碎。实践表明，岩石未风化时较坚硬、致密、稳定，岩石风化后，多成片（块）状、细碎屑状崩落，但矿区岩石总体风化程度低，不易形成工程地质危害。
（2）露天采场边坡稳定性评价

据矿体及其围岩工程地质条件可知，影响矿体露天开采边坡稳定性的岩石主要是矿体本身。采场边坡的角度留设非常重要，通过类比，露天边坡属于较稳定型边坡。施工时要严格按照设计进行，才能确保边坡稳定。

采场东南侧边坡倾向与矿层倾向基本一致，边坡稳定性分析化为次不稳定区；北东、西南侧边坡倾向与矿层倾向斜交，边坡稳定性分析化为次稳定区；北西侧边坡倾向与矿层倾向基本相反，但在断层边，边坡稳定性分析化为次稳定区。

（3）采场现状工程地质特征

现有采场位于矿区西部，最大开采高度99m，最大开采宽度94m左右，坡面角75-90°左右，边坡较陡，为潜在不稳定边坡，建议对其进行削坡处理，并严格按台阶式从上至下开采。

（4）断层破碎带及节理裂隙、岩溶工程地质特征

区内断裂较发育，赋矿区西北部边缘发育有一条断层F1：该断层为北东--南西向正断层，倾向西北，倾角50°，落差大于20m。断层带岩体破碎，节理裂隙发育。

矿区二叠系下统茅口组（P1m）灰岩，地层产状320～340°∠20°～25°，节理裂隙较发育，呈层状、块状产出，力学强度高。区内石灰岩体基本裸露于地表，属于较坚硬岩组，矿区自然边坡现状较稳定，但在暴雨、地震、采场边帮不利组合条件下，易引起采场边坡小规模滑坡或局部崩塌、掉块现象。灰岩岩溶较发育，岩溶形态主要是溶洞，应引起高度重视，防止岩溶塌陷造成事故。

（5）工程地质条件小结

矿区断裂较发育。区内矿岩主要为层状结构较坚硬岩组，岩石强度高。岩层倾角较大，采场边坡坡向与地层倾向基本一致或斜交或相反，岩溶、节理裂隙发育。需将采场边坡角及边坡高度控制在合理范围内，加强采场边坡的监测、监控和岩溶探测工作，以免发生岩溶塌陷和采场边坡滑坡、崩塌、掉石等，威胁施工人员及设备安全，矿床工程地质条件属以层状岩类较坚硬岩组为主的中等类型。
2.3.4.3环境地质条件

（1）区域稳定性及矿区地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年修订），矿区处于地壳稳定区，抗震设防烈度6度，地震加速度为0.05g，设计分组为第二组，地震动反应谱特征周期为0.30s。

（2）矿区水环境

矿区内破坏地质环境的人类工程活动一般，地表水体距开采区较远，加之矿区岩石物质成分稳定，有害物质含量少且不易分解，矿山的采矿活动，对矿区水环境的负面影响小。

（3）现状不良地质现象

据实地调查，区内无滑坡、崩塌、泥石流、地裂等地质灾害隐患，岩体目前处于基本稳定状态。

今后矿山的开采破坏，岩体完整性变差，在地下水或地表水的软化作用下，岩石强度会进一步降低，岩体稳定性较差，局部地段在一定条件下（比如暴雨时）可能边坡失稳。

（4）有害元素含量

矿石中有害元素含量均较低，对人体和环境无影响。

（5）放射性强度

矿物成分以碳酸钙为主。矿石不含放射性元素。

（6）矿山开采对地质环境的影响

矿山拟采用露天开采方式开采，采矿会使原有地形发生改变，对地质环境造成一定的负面影响。采矿工程对地质环境的破坏形式主要是对原生地形地貌的破坏，主要表现为：

①改变了原有自然地形地貌，形成露采边坡，边坡应力重新分布，出现卸荷裂隙，可能引发滑坡、崩塌等地质灾害。

②采矿爆破影响，可能产生飞石，或使坡体中结构面贯通，产生滑坡、崩塌等地质灾害。

③少量人工弃土、弃渣堆放不合理，可能引发泥石流。

④采矿过程和运输造成粉尘飞扬，对矿区附近的地质环境造成一定的影响。

⑤运输：装卸、运输过程中产生的泄漏和扬尘，造成局部及运输沿线的污染和有碍视觉景观、行车安全。

⑥造成部分水土流失。

（7）措施意见

①开采过程中应选择合理的工艺流程，以避免或减少对附近居民生活环境影响和破坏；矿山生产产生的废土石渣，要堆放在低洼、洪水冲刷不到的地方，并作适当堵拦。

②在矿山开采过程中凿岩、爆破、取矿、运输等工序将产生噪声、烟雾、粉尘等，应采取湿式凿岩，爆破后喷雾洒水，降低粉尘浓度，同时凿岩、爆破等采取降噪措施，以减轻对作业环境的影响。

③由于地表剥离及开采，可使地面变形、边坡失稳等。因此要对不稳定边坡进行削坡、拦挡滚石等措施，以防止地质灾害的发生。

④要密切注意开采中引起的边坡变化，做好预防和监测工作。以减轻对作业环境的影响。

⑤矿山生产过程中产生的有害气体、粉尘对施工人员健康会构成危害，应按环保部门要求，做好环境治理规划，将造成的危害减少到最低程度，使有限的矿产资源得到合理开发利用。

⑥对采矿结束后形成的采空区，采取边坡治理、土地复垦、植树种草等合理的综合治理措施，恢复地质环境。
（8）环境地质条件小结

矿区现状条件下无崩塌、滑坡、泥石流、塌陷等不良地质现象，但矿山进一步开采，采空区的扩大，易导致环境恶化，矿区环境地质条件属以次生环境地质问题为主的中等类型。

2.4建设方案概况
本次预评价报告主要依据2023年11月云南中林地质勘察设计有限公司编制的《威信县柏安矿业有限公司翅管岩采石场10万t/a采矿工程初步设计（代可研）》，以下项目建设方案均依据该设计中所设计的方案进行描述。

3.定性定量评价

根据威信县柏安矿业有限公司翅管岩采石场10万t/a采矿工程已提供的有关技术资料和现场调查、类比调查结果，以及设计方案所固有的系统特点，在对该建设项目主要危险因素分析的基础上，遵循突出重点、抓主要环节的原则，按照系统分析中自上而下逐步分解的原理，将整个评价对象首先划分为若干子系统，再将各子系统划分为不同的单元，对复杂的和重要的单元进一步划分为数个子单元，以此确保评价过程的系统性、完整性和针对性。

本报告根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号），并结合该矿山危险、有害因素的性质和主要危险、有害因素的分布情况，划分为7个单元进行评价，见表3.1-1。

表3.1-1  评价单元划分表
	序号
	评价单元划分
	评价方法

	1
	总平面布置单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	2
	开拓运输单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	3
	采剥单元
	露天采场子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)、安全检查表分析法(SCL)

	
	
	穿孔爆破子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法

	
	
	铲装运输子单元
	预先危险性分析法(PHA)

	4
	矿山供配电设施单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	5
	防排水单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	6
	安全管理及其他单元
	预先危险性分析法(PHA)

	7
	重大危险源辨识单元
	/


根据《金属非金属矿山地下矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》，本章节采用安全检查表分析法(SCL)、预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)等评价方法，按划分的评价单元对本项目可能存在的主要危险、有害因素的种类和严重程度进行定性、定量分析和评价。

。

4.安全对策措施建议

。
5.评价结论

5.1主要危险、有害因素评价结果

5.1.1该项目存在的主要危险、有害因素

该项目存在的主要危险、有害因素为：坍塌、滑坡、滚石、泥石流、爆破伤害、物体打击、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电、火灾、容器爆炸、爆破伤害、粉尘、其它伤害等。

5.1.2该项目存在的主要危险、有害因素存在的部位

表5.1-1  矿山主要存在的危险、有害因素分布表
	项目
	序号
	危险因素分类
	可能存在部位
	可能造成的后果

	危险因素
	1
	滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流
	采场边坡
	人员伤亡

	
	2
	爆破伤害
	爆破器材运输、使用、销毁过程、采场穿孔爆破作业
	人员伤亡

	
	3
	物体打击
	采场矿废石搬运、铲装作业工作面等
	人员伤亡

	
	4
	高处坠落
	采场边坡、采矿过程中2m及以上的作业平台等
	人员伤亡

	
	5
	车辆伤害
	运输过程中的各种车辆设备
	人员伤亡

	
	6
	机械伤害
	各种设备引起的机械事故
	人员伤亡、设备损失

	
	7
	容器爆炸
	空压机储气罐等
	人员伤亡、设备损失

	
	8
	火灾
	机械设备及电气设备、线路
	人员伤亡、设备损失

	
	9
	触电、雷电
	各种电气设备及其线路
	人员伤亡、设备损坏

	有害因素
	1
	粉尘
	采场铲装、凿岩工作面、矿岩转运作业
	慢性伤害、职业病

	管理因素
	1
	未建立安全生产管理机构或安全生产监督检查不到位
	安全管理过程中，安全生产命令执行过程中
	人员伤亡

	
	2
	未建立安全生产责任制、安全管理制度及操作规程，或者不健全
	
	

	
	3
	特种作业人员未取证上岗
	
	

	
	4
	矿山相关专业技术人员缺失
	
	

	
	5
	违章指挥、违章操作
	
	


5.1.3该项目应重点防范的危险、有害因素

该项目应重点防范以下危险因素：边坡失稳(滑坡)、爆破伤害、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电及边坡滑坡、坍塌及泥石流。

5.2该项目应重视的安全对策措施建议

5.3安全预评价结论

评价组根据对评价项目的现场调查和相关资料的分析，完成了项目主要危险、有害因素的辨识和分析，对项目进行了较为科学合理的单元划分，并按照所选择的评价方法，对项目中存在的危险、有害因素进行了全面的定性评价，提出了合理可行的安全对策措施。

按照评价要求和各单元的分析评价结论，对威信县柏安矿业有限公司翅管岩采石场10万t/a采矿工程建设项目形成以下预评价结论：

1.威信县柏安矿业有限公司翅管岩采石场10万t/a采矿工程建设项目证照齐全、有效，建设项目建设程序合法。

2.威信县柏安矿业有限公司翅管岩采石场10万t/a采矿工程建设项目的选址合理，符合有关法律、法规、标准和规程的规定。

3.《威信县柏安矿业有限公司翅管岩采石场10万t/a采矿工程初步设计》方案中的工艺设计总体上符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)等法规的有关规定，露天开采各工艺参数符合相关规范要求。

4.项目中虽然存在滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流、爆破伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电、粉尘、其它伤害等潜在的危险和有害因素，但在项目建设施工和生产过程中，通过落实设计方案中的安全对策措施和本次安全预评价报告补充的安全对策措施，切实针对项目中危险、有害因素对设计和生产设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，即可为满足该项目安全生产的要求奠定基础，该项目潜在的危险、有害因素能得到控制，在可接受的范围内。

经评价认为：威信县柏安矿业有限公司翅管岩采石场10万t/a采矿工程建设方案从安全生产角度符合国家相关法律、法规、规章、标准和规范的要求。

在今后的设计、施工和生产过程中，建设单位应按有关法规和标准的要求，认真落实各项安全措施和预防手段，确保该建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。根据本安全预评价报告中提出的安全对策措施，该建设项目应在下一步安全设施设计中进行完善与补充，以保证该建设项目建成投产后能安全运行。

6.附件及附图

6.1附件
附件1：安全预评价委托书

附件2：提供材料真实性承诺书

附件3：营业执照

附件4：采矿许可证

附件5：（原）安全生产许可证
附件6：关于《云南省威信县麟凤镇翅管岩采石场石灰岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明（昭市国土资矿储备字〔2017〕38号）

附件7：《云南省威信县麟凤镇翅管岩采石场石灰岩矿资源储量核实报告》评审意见书（昭市通力矿评储字〔2017〕38号）

附件8：电力设施保护安全协议书
附件9：居民房屋租赁协议
附件10：《威信县柏安矿业有限公司翅管岩采石场10万t/a采矿工程初步设计（代可研）》扉页、资质
6.2附图

附图1：开采现状实测图
附图2：总平面布置图

附图3：露天开采基建终了平面图
附图4：露天开采境界终了平面图

附图5：A-A′、B-B′剖面图

附件6：露天开采防排水系统图
附图7：内部供电系统图
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