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前  言

马关县晟辉建材有限公司成立于2020年03月05日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：陈金德；经营范围：建筑材料销售；建筑石料用灰岩开采及销售。马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿采矿权人为马关县晟辉建材有限公司，本次评价是对马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿48万t/a露天采矿工程进行安全设施验收评价。

马关县自然资源局根据《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号）和《文山州非煤矿山转型升级实施方案》的要求，将马关县马白镇花枝格大竹棚石灰岩矿、马关县马白镇花枝格狗撵羊山石灰岩矿两个矿权及0.1647km2的空白区块进行资源整合，合并组成一个新的“马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿”采矿权。马关县自然资源局于2019年8月委托云南合世同业地质勘查有限公司开展马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿资源储量核实工作，进行矿区范围划定后公开挂牌出让该矿权。

该矿权由马关县晟辉建材有限公司拍卖取得，于2022年01月27日取得马关县自然资源局颁发的采矿许可证，证号：C5326252022017130153099，采矿权人：马关县晟辉建材有限公司，开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，生产规模：48万t/a，矿区面积：0.2792km2，开采深度：1510m～1280m；有效期限：壹拾年，自2022年01月27日至2032年01月26日。

2022年2月，马关县晟辉建材有限公司委托云南德成规划设计有限公司编制了《马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿48万t/a露天采矿工程初步设计》；2022年5月，马关县晟辉建材有限公司委托云南大成安全技术服务有限公司编制了《马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿48万t/a露天开采采矿工程安全预评价报告》；2022年2月，马关县晟辉建材有限公司委托云南德成规划设计有限公司编制了《马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿48万t/a露天采矿工程安全设施设计》，该安全设施设计于2022年4月2日通过了马关县应急管理局组织专家对该项目安全设施设计的审查。在2022年5月10日云南德成规划设计有限公司出具了安全设施设计报告终稿。2022年6月9日，企业取得了马关县应急管理局的矿山基建的批复文件（马应急复[2022]15号），设计矿山基建期为12个月，自2022年7月9日至2023年6月8日。在取得安全设施设计基建审批后，基建工程开展前因受新冠疫情、基建范围内的部分林业用地审批手续未完善等因素影响，在企业2023年2月6日取得使用林地审核同意书前矿山一直未动工。待2023年2月6日取得使用林地审核同意书后，矿山开展基建工程施工。在此期间企业因矿山不能在审批基建期限内完成基建工程建设验收工作，向马关县应急管理局递交了《关于马关县晟辉建材有限公司大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿延期基建施工的申请》，并于2023年6月2日取得马关县应急管理局的基建工程延期批复，将该矿山基建期延长至2024年5月1日。矿山于2023年3月20日开始施工基建，至2024年3月20日竣工，基建时间12个月（设计基建时间12个月）。基建工程包括1480m剥离平台及1470m采矿工作面、修整开拓公路及挖掘机便道、溜槽及矿石拦截挡墙、削坡工程、公路排水沟等。

矿山施工由昊滇建设集团有限公司进行，具有矿山工程施工总承包叁级资质（有效期至2024年12月31日），证书编号：D353001789；监理由中筠国际设计集团有限公司进行，资质类别及等级：矿山工程监理乙级（有效期至2028年04月20日），证书编号：E352014880。矿山现已完成基建内容，施工单位和监理单位分别提交了施工总结报告和监理总结报告。

矿山基建工程竣工后，建设单位按照《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对矿山生产系统进行试运行，矿山试运行自2024年3月21日开始，至2024年4月20日试运行结束，试运行时间为31天。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第77号修订）等文件的相关规定，建设单位须对建设项目进行安全设施验收。马关县晟辉建材有限公司于2023年11月委托我公司开展对马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿48万t/a露天采矿工程进行安全设施验收评价。
在接受马关县晟辉建材有限公司安全评价工作的委托后，辽宁诺诚安全科技有限公司组成了安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作，于2023年11月16日和2024年4月22日进行了现场勘查。在系统调查分析的基础上，对照国家和行业有关安全法律法规、标准和规范，对该建设项目的危险、有害因素进行了辨识、分析，采用可靠、适用的评价方法对项目进行安全评价，提出科学、合理、可行的安全技术和管理措施，按49号文件的验收导则要求，我单位于2024年5月编制完成《马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿48万t/a露天采矿工程安全设施验收评价报告》。

在本项目的评价过程中，得到马关县晟辉建材有限公司有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢！
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1评价范围与依据
1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象
根据该项目初步设计、安全设施设计、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）和有关法律法规，本次评价对象为：马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿48万t/a露天采矿系统及公用辅助设施。

1.1.2评价范围
本次安全设施验收评价范围是根据马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿的采矿许可范围、设计范围（含变更说明）和基建范围确定的：包括1480m剥离平台及1470m采矿工作面、修整开拓公路及挖掘机便道、溜槽及矿石拦截挡墙、削坡工程、公路排水沟等工程所涉及的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本项目的油类存储、破碎站、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内。但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。

①本次安全设施验收评价矿区范围

根据马关县自然资源局于2022年01月27日颁发的采矿许可证（证号：C5326252022017130153099），马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模为48万t/a，矿区开采范围拐点坐标见表1.1-1。

表1.1-1  马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿矿区范围拐点坐标表

	拐点号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	矿1
	2540772.91
	35435976.88

	矿2
	2540773.03
	35436120.11

	矿3
	2540600.63
	35436275.04

	矿4
	2540364.49
	35436224.95

	矿5
	2540270.29
	35436053.62

	矿6
	2540265.69
	35435676.08

	矿7
	2540386.24
	35435557.02

	矿8
	2540432.40 
	35435512.55 

	矿9
	2540456.35 
	35435512.55 

	矿10
	2540502.40 
	35435537.64 

	矿11
	2540591.60
	35435594.58

	矿12
	2540579.32
	35435681.21

	矿13
	2540648.90
	35435799.10

	矿14
	2540803.00
	35435921.60

	开采标高
	1510m～1280m

	矿区面积
	0.2792m2


②设计范围

设计将加工区50m范围和离矿区最近构筑物的35kV大田线300m范围设置为禁采保护区，同时，经过与业主沟通，由于矿区东北侧矿体地形较陡，且距离加工区较近，目前不具备安全生产条件，因此暂不进行开采。

经过同业主沟通并结合采矿权范围，设计开采范围为矿区南侧，面积0.1297km2，开采标高为1500m～1335m，开采深度165m。其中1500m为矿区范围内地形最高标高，1335m为设计开采范围内地形最低标高。

表1.1-2  设计开采范围拐点坐标表

	拐点号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	矿1
	2540284.65
	35435657.40

	矿2
	2540656.55
	35436098.50

	矿3
	2540558.03
	35436265.60

	矿4
	2540364.49
	35436224.95

	矿5
	2540270.29
	35436053.62

	矿6
	2540265.69
	35435676.08

	开采标高
	1500m～1335m

	矿区面积
	0.1297m2


③验收评价范围

本次安全设施验收评价的平面范围与设计的开采范围一致，在施工1485m剥离平台时，由于实际覆土较厚，设计方对剥离平台及基建平台进行调整，调整后的剥离平台标高为1480m，调整后的1470m台阶推进方向为由南向北，溜槽上口标高1470m，溜槽下口接矿平台标高1390m，故露天采场验收的现状垂直标高为：1480m至1390m。
1.2评价依据
1.2.1法律法规
1.2.1.1 国家法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号，2002年11月1日起施行；中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令第十八号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，自1993年5月1日起施行；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日起实施；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国道路交通安全法>等八部法律的决定》，2021年4月29日实施）；

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2014年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第六十号，自2002年5月1日起施行；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）。

1.2.1.2 行政法规

（1）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

（2）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

（3）《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

（4）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

（5）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日起施行）；

（6）《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行）；
（7）《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订；根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；

（8）《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布；自2011年7月1日起施行）；

（9）《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日；根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2014年7月29日起施行）；

（10）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。
1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号印发，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《国务院安委会办公室关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号，2010年8月27日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，根据2015年5月26日原国家安全生产监督管理总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（原国家安全生产监督管理总局令第39号，原国家安全生产监督管理总局令第78号修改，2015年7月1日起施行）。

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（原安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号，2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；
《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原安监总管一〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号，2016年2月5日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日施行）；
《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲》（原安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全设施验收评价报告编写提纲，2016年5月30日发布》；
《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（原安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日施行）；
《安全生产责任保险实施办法》（原安监总办[2017]140号，自2018年1月1日起施行）；
《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日起施行）；

《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安全生产监督管理总局令第62号，根据原国家安全生产监督管理总局令第78号修改，自2020年7月1日起实施）；
《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；
《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；
《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日）；
《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通知》（矿安〔2023〕119号，2023年8月30日）

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）；

《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日)；

《应急管理部关于进一步加强安全评价机构监管的指导意见》（应急〔2023〕99号，2023年9月29日）；
《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）。
1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》（1994年6月2日云南省第八届人民代表大会常务委员会第七次会议通过，根据1997年12月3日发布的《云南省人民代表大会常务委员会关于修订15件地方性法规的决定》进行修正）；

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议（公告第58号）《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正）；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）；
《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；

《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）。

1.2.2标准规范

《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；
《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999，1999年2月1日施行）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日）；
《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；
《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；
《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2022，2022年11月08日实）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日施行)；
《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2010（2016年版），2010年12月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010；2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010；2011年10月1日）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016，2017-01-03）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017；2018年7月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011；2012年6月1日）；
《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014；2015年5月1日）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；
《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）；
《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，自2011年5月1日）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ/T2063-2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（AQ∕T2075-2019，自2020年2月1日）；

《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007；2007年4月1日）；

《安全验收评价导则》（AQ8003-2007；2007年4月1日）。

1.2.3建设项目合法证明文件

（1）项目投资备案证；

（2）《营业执照》（统一社会信用代码：91532625MA6PBE3K16）；

（3）《采矿许可证》（证号：C5326252022017130153099）；

（4）安全设施设计开展基建施工的批复（马应急复〔2022〕15号）；

（5）延期基建施工的批复（马应急复〔2023〕7号）。
1.2.4 建设项目技术资料
（1）《云南省马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿资源储量核实报告（2019年）》（云南合世同业地质勘查有限公司，2019年8月）；

（2）《马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿48万t/a露天采矿工程初步设计》（云南德成规划设计有限公司，2022年2月15日）；

（3）《马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿48万t/a露天开采采矿工程安全预评价报告》（云南大成安全技术服务有限公司，2022年5月）；

（4）《马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿48万t/a露天采矿工程安全设施设计》（云南德成规划设计有限公司，2022年5月10日）；

（5）《马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿48万t/a露天采矿工程建设项目施工总结报告》（昊滇建设集团有限公司，2024年4月）；

（6）《马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿48万t/a露天采矿工程建设项目监理总结报告》（中筠国际设计集团有限公司，2024年4月）；

（7）《马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿48万吨/年露天采矿工程试运行报告》（马关县晟辉建材有限公司，2024年4月21日）；

（8）《马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿安全设施自查报告》（马关县晟辉建材有限公司，2024年4月23日）。

1.2.5其他评价依据

（1）安全设施验收评价合同及委托书；

（2）《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

（3）《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1企业基本情况
马关县晟辉建材有限公司成立于2020年03月05日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：陈金德；经营范围：建筑材料销售，建筑石料用灰岩开采及销售。

马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿为资源整合矿山，采矿权人为马关县晟辉建材有限公司。矿山于2022年01月27日取得采矿证，开采矿种：建筑石料用灰岩；开采方式：露天开采；生产规模：48万t/a。马关县晟辉建材有限公司取得的主要证照信息如下：

2.1.2建设项目背景
。
2.1.3建设项目行政区划、地理位置及交通

马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿位于马关县城205°方向，平距约5.5km处，行政区划隶属马关县马白镇花枝格村委会境内。矿区地理极值坐标：东经104°22′12″-104°22′40″，北纬22°57′36″-24°57′54″。

矿区北侧有S209省道通过，有约1.5km简易公路与之相连，矿区至马关县城公路里程约7km，马关县城至文山州府约70km，文山州府至昆明市公路里程约309km，矿区经马关至昆明市公路里程约为384km，对外交通运输较方便。交通位置图如图2.1-1所示。
图2.1-1  交通位置图
2.1.4周边环境
（1）矿权：矿区西北侧最小距离约200m为马关县大阴山普通建筑材料用石灰岩矿矿权，经过设计划定禁采保护范围后后，矿山设计开采范围与马关县大阴山普通建筑材料用石灰岩矿矿界最小距离为492m，同时矿山已与马关县天美建材有限公司（大阴山采石场）签订了《（相邻采石场）爆破安全管理协议书》，满足《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（原国家安全生产监督管理总局令第39号，原国家安全生产监督管理总局令第78号修改）中“第十二条 相邻的采石场开采范围之间最小距离应当大于300m。对可能危及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调”的要求，爆破影响可控。

（2）35kV高压线：位于矿区西北侧，分别为中清金线和大田线，中清金线距离矿区范围最近水平直线距离为60m，大田线距离矿区范围最近水平直线距离为20m，建设单位已同云南电网有限责任公司文山马关供电局签订了关于邻近高压线的施工安全承诺书，经过划定禁采保护范围后，爆破影响可控。

（3）矿区西北侧直距约1.1km处有209省道经过；距离矿区最近的村庄位于北侧直距约1km处；矿区西北侧约20m处有一原为马关县公路分局的拌料站场地，经向建设单位核实，处于矿山设计爆破警戒范围内的设施只有搅拌站堆料区，拌站值班室位于爆破警戒范围之外且无人员值守，目前该搅拌站破碎设备、变压器已拆除，搅拌站值班室待搬迁，原马关县公路分局拌料站所在位置继续保留作为本矿山堆料区使用。矿区西侧边界处为原马关县马白镇花枝格大竹棚石灰岩矿加工场地，场地目前有一个仓库及原有破碎设备，现均已废弃。矿山已建设有破碎加工区及办公生活区，破碎加工区位于矿区北侧13号拐点处，办公生活区位于矿区西北侧直距约110m处，爆破警戒线意外。

（4）在矿区东南方向约70m处有一乡村土路，主要为村民务农出入。
矿区采场周边300m范围内没有民房等建构筑物及通讯设施，矿区未在“四区”（城市规划区、风景名胜区、重要水源区、重要地质遗迹区）范围内，1000m范围内无铁路线及500m范围内无高压线，开采范围内无田地、无矿权争议等问题。

）

2.2自然环境概况
2.2.1地形地貌
矿区地处云贵高原东南缘，地貌上属构造侵蚀、溶蚀低中山类型，属岩溶峰丛地貌。地势总体南高北低，山脉走向近于北东～南西向。最低点位于矿区北侧赌咒河附近，海拔标高1252m（可视为矿区最低侵蚀基准面）。划定矿区范围内最高点位于矿区东南部，海拔标高1505.0m，最低点位于矿区北侧的平缓地带，海拔标高1283.0m，相对高差222m，区内沟谷切割较深山坡坡度比较陡峻，多在25°～50°，主要为岩溶峰丛地貌。植被较发育，主要以草本植物、灌木丛为主。矿区地表水系不发育，无溪流及泉点出露。
2.2.2水文条件
矿区地处滇东南岩溶山原丘陵地带，地势南高北低，马关县属红河流域泸江水系。地表水主要为天然河道、水库、坝塘，地下水主要为龙潭泉水。境内有大、小河流42条，其中主要的有8条，总长1468.8km，年径流量为185802万m³，河网密度平均每平方公里0.55km，地下水年总径流量为63570万m³，占河川径流量的26.02%。全县龙潭、泉水共577处。矿区北侧约800m有一赌咒河自北东—南西径流，最终汇入响水河。矿区内地表水系不发育，无溪流及泉点出露。

2.2.3气候
矿区地处滇东南低纬度高原的北回归线以南，属低纬度亚热带山地季风气候。由于地形起伏大，气温垂直分带明显，低坝河谷炎热，半山浅丘温暖，高山寒冷，形成典型的立体气候。历年平均气温16.9℃，1月最冷，平均气温9.6℃，7月最热，平均气温21.7℃，年最高温度32.3℃，年最低温度-4℃；常年无霜期平均为327天；年平均相对湿度83%。年平均降雨量1345mm，最大降雨量1776.2mm，最小降雨量1027.3mm，历年一日最大降雨量111.2mm（1978年6月3日），最大月降水量456.7mm（1971.8）；年最大蒸发量1665.3mm（1962年），年最小蒸发量1151.1mm（1968年），平均1366mm；年均降雨186天，雨量充沛，其中85%的降雨量集中于6～9月；区内多为西南风，风速随季节变化，冬、春平均风速分别为2.0米/秒和2.4m/s，夏秋平均风速分别为1.6m/s和1.7m/s，全年平均风速为1.9m/s。
2.2.4地震
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），本区设防烈度为6度，设计基本加速度值为0.05。据《云南省地质构造及区域稳定性遥感调查报告》资料，本矿区所在区域属稳定区。

2.2.5经济概况
马关县位于云南省东南部，主要有汉、壮、苗、彝、傣、布衣族等多个民族，少数民族占总人口的49.67%。农作物以稻谷、玉米、小麦为主，其次为麦类、薯类等，经济作物种植草果、三七、油菜、茶叶、甘蔗、八角、烤烟、香蕉、黄柏、亚麻、水果等。区内矿产资源丰富，有钨、锡、锌、铜、砷等矿种。马白镇是马关县城所在地，是全县的政治、经济、文化中心。全镇国土面积243km2，全镇少数民族众多，农业人口有41206人，占全镇人口的63.67%，境内主要种植稻谷、玉米、大豆、薯类等，主要经济作物有花生、油菜、烤烟、三七等。矿区内无地质遗迹和自然保护区，亦无需要保护的珍稀动、植物。
2.3地质概况
本评价报告的地质概况依据云南合世同业地质勘查有限公司编制的《云南省马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿资源储量核实报告（2019年）》进行叙述。

2.3.1矿区地质特征
2.3.1.1地层

矿区及周围出露地层主要为第四系残坡积层（Q）、泥盆系下统芭蕉箐组（D1b）。从新到老分述如下：

第四系残坡积层（Q）：主要分布于浅表及山谷、缓坡等地形平缓处，岩性为黄色砂质粘土夹砾石层，推测厚度为0-1m，矿区内出露范围较小。

泥盆系下统芭蕉箐组（D1b）：分布于整个矿区及外围大部分区域，岩性为灰色、深灰色厚层状灰岩、白云岩及中薄层状泥灰岩，矿区内出露厚度大于220米，该地层为含矿层，在区内分布广泛，多以“峰丛”形式出露。

2.3.1.2构造

矿区位于文山巨型环状旋扭构造带中部，文山—富宁断褶束、西畴拱凹内。矿区构造与区域构造线方向一致，总体表现为近北东—南西向展布。矿区内无断层通过，断裂构造主要为节理裂隙，总体为一倾向南东的单斜岩层，倾角一般30°～45°，属区域马关—落雀向斜一翼的组成部分。

2.3.1.3岩浆岩

矿区内及附近区域未见岩浆岩出露。

2.3.2矿床特征

2.3.2.1矿体特征

矿区含矿地层为泥盆系下统芭蕉箐组（D1b）灰岩，按采矿权内出露状态的部分，将矿区范围内的芭蕉箐组（D1b）地层石灰岩矿圈定为矿体，岩性为灰色、深灰色厚层状灰岩、白云岩及中薄层状泥灰岩。该灰岩即为矿区内的可采矿体，矿体直接出露于地表，沿走向较为稳定，总体走向为南西—北东向，倾向南东。矿区内灰岩矿层地表出露长最大为810m，宽最大为550m，厚度最大为222m，产出较为稳定，矿体直接出露于地表，矿界范围内矿体遍布矿区并延出矿区外，矿体下部未能控制完。

2.3.2.2矿石质量

（1）矿石物质成分

矿区矿石主要为石灰岩，偶见白云岩透镜体，具隐晶结构，矿物成分主要为方解石，另有少量白云石、硅质及铁质，不含云母、石棉等片状或针状矿物，基本不含有机质、硫化物。

（2）矿石结构、构造

矿石主要以灰岩为主，具泥晶结构，块状构造，致密、性脆，部分含少量生物碎屑，风化面呈灰白色，表面指状溶沟发育，断口细腻，具贝壳状。

（3）矿石化学成分

矿区开采的石灰岩主要用做建筑石料使用，物理性能为主要指标，矿石化学成分未做定量分析，矿石主要化学成分为：CaCO3、CaMg（CO3）2、MgCO3、SiO2、Fe2O3等。

2.3.2.3矿石物理力学性质

（1）矿石自然类型

该区矿石为厚层状灰岩、白云岩，矿石质地细腻、致密、性脆，多具贝壳状断口，抗压强度为101.4MPa，抗剪强度为9.4MPa，硬度为3.5，适宜作为普通建筑材料用。

2.3.2.4矿体围岩及夹石

矿体赋存于泥盆系下统芭蕉箐组（D1b）地层中，层位稳定且分布广泛，本次圈定的矿区范围仅为同组岩层中的一小部分，地层即为矿层，不存在围岩和夹石。

2.3.2.5矿石加工技术性能

矿山所产普通建筑材料用石灰岩矿主要用于加工建筑用石料，根据矿区灰岩矿的开采利用经验及有关试验资料，矿石结构紧密、物质成分单一、抗分化强、硬度适中，作为民用普通建筑材料使用效果良好。矿山开采方式为山坡露天台阶开采。矿山采用过人工放炮取石，采下矿石后运至破碎站用破碎机打成碎石或砂作为商品矿石销售，或直接销售毛石。矿石主要销往附近建筑工地，矿石质量稳定，矿石加工技术要求不高，属易采易加工矿石。

2.3.3开采技术条件

2.3.3.1水文地质条件

一、区域水文地质概述

矿区地处滇东南岩溶高原南部边缘，为石灰岩山地与峡谷相间地貌。区内最高点位于矿区东南部山顶，海拔标高1505.0m，最低点位于矿区北侧赌咒河，海拔标高1252.0m（可视为区内最低侵蚀基准面），相对高差253m，（其中矿区内，地面高程变化于1283～1505m之间，最大高差222m），沟谷切割较深山坡坡度比较陡峻，多在25°～50°，主要为岩溶峰丛地貌。地形起伏剧烈，常有陡坎分布，表现为孤峰，喀斯特地貌发育。矿区植被发育，主要以草本植物、灌木丛以及云南松为主。

区域属红河流域泸江水系，矿区地表水系不发育，仅矿区北侧约800m有一赌咒河自北东——南西径流，最终汇入响水河，但河流所处地势较低，对矿区开采影响不大，矿区周围未见泉水等地下水出露。矿区内地表水、地下水的补给主要来源于大气降水，矿体出露于峰丛地带，地形坡度较大，有利于地表水及地下水的自然排泄，地表水及地下水对矿区开采影响较小。

二、矿区水文地质条件

矿区内未见地表水系分布，矿区采场位于峰丛地带，矿体最低开采标高高于当地最低侵蚀基准面。地下水主要接受大气降水补给，沿裂隙顺地势由高处向低处径流，就近向沟谷或地形低洼处排泄，具就地补给，就地排泄的特点。采场及周围未见泉水出露，矿区采场布置大致为四座山峰，地形坡度较大，利于地表水自然排泄。

（1）含（隔）水层特征

矿区内出露地层由新至老有：第四系残坡积层（Q）、泥盆系下统芭蕉箐组（D1b），根据岩性、岩相的组合特征及富水性、地下水赋存条件，并结合区域水文地质资料，将矿区内各含、隔水层由新到老分述如下：

1）松散岩类孔隙含水层：为第四系残坡积层（Q），分布于低洼地带，主要赋存于砂质粘土中。该组地层结构较疏松，孔隙大，渗透性较好，受大气降水直接补给。露天开采排泄条件好，一般旱季不含水，雨季含季节性孔隙水，为相对含水层。主要接受大气降水直接补给，沿孔隙通道径流，并于河谷适宜地段排泄，由于矿区内出露厚度较小，对矿床充水无影响。

2）岩溶裂隙含水层：区内泥盆系下统芭蕉箐组（D1b）属该类含水层，主要岩性为灰岩、白云岩及泥灰岩，出露于整个矿区范围。该含水层陡倾溶蚀裂隙较发育，富水性强，地下水位埋藏较深，无相对完整、稳定的隔水层存在，地下水属潜水。

（2）构造对矿床充水的影响

矿区总体为一倾向南东的单斜构造，矿区内岩石节理、裂隙较发育。雨季时地表水沿节理裂隙进入矿床，以地下水形式渗出，但水量一般不大。据实地调查，矿区及附近未见地下水出露，构造对矿床充水影响较小。

（3）地下水补给、径流和排泄

矿区属地下水的补给～径流区，属次级分水岭地段，矿区地表水系不发育，大气降水是矿区唯一充水来源；矿山采用山坡露天开采，最低开采标高高于矿区最低侵蚀基准面标高，矿区总体地形为起伏较大的峰丛，坡度较大，有利于地表水自然排泄，地下水通过地下径流向地势较低处排泄，总体沿山体往低处径流。

（4）矿区水文地质特征

原矿区经多年的开采，目前已形成2个露天采场，采场布置均顺坡分布，利于排水，采场内不会积水，在雨季一般也较干燥，只是在暴雨期间在堆料区会形成临时性积水，积水会随降雨的停止而消散，现状下矿区采场没有受到水文地质因素的影响。

（5）矿山供水

原矿山属已生产经营多年的矿区，矿山用水直接从附近的村庄中接引自来水，其水质较好完全能满足矿山生产、生活所需。

（6）矿区水文地质条件类型

矿区主要为岩溶峰丛地貌，地形坡度较大，现状矿区内无河流和地表水体分布，本次矿区资源储量估算的最低标高为1280m，高于最低基准侵蚀面标高1252m约28m，地下水主要接受大气降水补给，沿裂隙顺地势由高处向低处径流，就近向地形低洼处排泄，具就地补给就地排泄的特点。矿体赋矿层位为泥盆系下统芭蕉箐组（D1b）地层，岩性为灰岩、白云岩及泥灰岩，是一套裂隙含水层。但矿区为斜坡地带，自然疏干条件较好，利于地表水和地下水的自然排泄，矿区内基本无水，依据《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB12719-2021）划分标准，矿床水文地质勘查类型属以岩溶裂隙含水层充水为主的简单类型。

2.3.3.2工程地质条件

一、工程地质条件现状评价
（1）工程地质岩组

根据矿区地层岩性、组合特征、结构、构造、类型、物理力学性质等因素，将矿区地层划分为2个工程地质岩组，即松散粘性土、可溶盐岩类较坚硬—坚硬岩组。

1）松散、软弱岩组：主要为第四系全新统（Q），岩性以黄色砂质粘土为主，松散堆积，质软，强度低，厚度小。易受季节性降雨冲蚀，强度低，因其厚度较小，对矿区边坡稳定性影响较小。

2）较坚硬厚层状弱岩溶化石灰岩岩组：主要为泥盆系下统芭蕉箐组（D1b）地层，岩性以厚层状灰岩为主。岩体完整性一般，矿山开采时，若切坡不当或采场边坡角过大，在坡角冲刷、临空面张应力释放、物理化学风化、岩体重力等综合作用下，可能产生崩塌、滑坡地质灾害。故该岩组的稳定性，对矿山开采有一定的影响。

（2）构造工程地质特征及对开采的影响

矿区内构造不发育，仅发育节理裂隙。矿区内存在高大不稳定边坡，在饱水、自然侵蚀、人工开挖等作用下，易产生小型滑坡、崩塌等地质灾害，工程地质条件较差，对矿床开采有一定影响。

（3）露天开采边坡稳定性评价

划定矿区范围目前形成采空区2个，矿体位于斜坡地带，地形坡度一般25°～50°。地表岩石风化强烈，全～强风化层厚度1.00～2.50m；下伏围岩为灰岩，未风化，岩石饱和单轴抗压强度66～80MPa，岩石强度高，属块状结构坚硬岩组，边坡稳定性总体较好。目前矿区还未见岩体失稳及地表开裂等不良工程地质问题。随着矿山的开采，将会形成临时性和永久性高陡边坡，在矿业活动和自然环境的影响下，易引起开采边坡易失稳，产生滑坡、坍塌等不安全隐患。

综上所述，岩体质量较好，围岩稳定性总体较好。但在破碎带、裂隙发育密集区及风化影响带的完整性差，因此，矿山在生产过程中要严格按开发利用方案进行开采，在开采过程中应对开采边坡引起高度重视，采取有效相应的防治措施，确保安全生产。

二、矿区工程地质条件预测评价
矿区地质构造中等，岩石力学强度较高，无软弱夹层；矿区内普遍分布有中等岩溶灰岩，地表石芽、溶沟较发育，地表未发现岩溶塌陷，类比分析，矿山采场中可能存在隐伏的溶隙、溶洞等，对场地稳定和矿山开采有一定的隐患；矿区风化裂隙较发育，其完整性和稳定性均相对较好，露采时需将采场边坡角控制在合理范围之内，并及时清除坡面浮石、危岩，防止其坠落。矿山开采边坡不安全因素较多，开采边坡稳定性受降水、震动、边坡参数等多种因素的影响，边坡岩体的完整性除边坡岩体自身岩性外，节理、裂隙结构面、岩层产状等也是影响边坡稳定性的重要因素之一。边坡的变形与破坏形式以地面拉裂、崩塌、滑坡为主，在开采过程中应引起高度重视，采取相应的防治措施。

三、工程地质条件类型
矿体开采标高为1510m~1280m，开采高度230m，矿山开采为露天斜坡开采，最低开采标高均在地下水位以上，不存在边坡面上的侧向静水压力。风化作用在矿体表面及周围有一些破碎的岩石碎屑，但现状条件下未见发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。由于裂隙发育密集区及风化影响带的完整性较差，稳定性较差，随着矿山开采的深入，形成的高陡边坡可能产生后缘张裂、掉块、局部坍塌、崩塌等不良地质现象和地质灾害，可能对周围环境造成一定危害，应引起高度重视，采取相应的防治措施，以免不良地质现象的发生。

综上所述，矿区工程地质勘查类型属以较坚硬厚层状弱岩溶化石灰岩岩组为主的中等类型。

2.3.3.3环境地质条件

一、矿区环境地质现状评价
（1）地震及区域稳定性

本区属于地震稳定区，区内地震活动相对较弱，近代以来未发生过大型破坏性地震，仅4发育小型地震且较少，最近一次地震为2019年1月17日，马关县发生的2.9级地震。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），本区设防烈度为6度，设计基本加速度值为0.05。据《云南省地质构造及区域稳定性遥感调查报告》资料，本矿区所在区域属稳定区。

（2）矿区社会环境和自然地理环境

矿区离附近村庄有一定的距离，不会影响村庄环境，周边不属风境名胜旅游区、文物保护区、自然保护区，无重要建筑物，植被零星分布，道路为省级公路和乡村公路与矿山道路。

自矿山开始建设以来，采矿工程施工过程中不曾诱发泥石流、滑坡、地面沉降、地裂缝等自然灾害，矿区内地质灾害不发育。矿床开采时，矿坑充水水源为大气降水，划定最低开采标高高于矿区稳定地下水位，不会形成有效矿坑涌水，故矿床开采不会对矿区地表水、地下水及周边环境将造成较大污染。采场边坡稳定性一般，当边坡角过大或不利组合结构面时，可能产生小规模坍塌，崩塌灾害，因此，露天开采时，必须将采场边坡角控制在合理范围内，其次还须做好采场周边系统的地表截、排水和必要的边坡防护工作。矿山开采过程中会形成一定的粉尘污染和对采区植被造成一定的破坏，但易防护，矿山开采对附近村庄居民的扰动较小。

综上所述，矿区地质环境质量属次生环境地质问题为主的中等类型。

（3）矿山开采对地质环境的影响

矿区开采过程中的主要作业方式对环境影响有：

1）采场开拓、矿石开采会破坏地表的植被、杂草，加剧水土流失，如遇大雨，还有引发小型泥石流的可能。

2）露天开采可能会引起边坡失稳，产生小规模的崩塌、滑坡、地表变形。

3）开采作业产生的噪音和粉尘土飞扬对作业人员会造成一定的危害，对周围环境有一定污染。

4）矿山开采过程中爆破作业严格按《爆破安全规程》（GB6722-2014）执行。圈定爆破警戒范围，设置警示标志，确保公路过往车辆、行人安全。

因此，矿山开采过程中，作业人员应严格遵守安全操作规程，穿戴防尘劳保用品，洒水降尘等；排放的废土必须选择好合理的场地堆放，避免随意排放对环境造成污染。为恢复矿区生态环境，防止水土流失，在开采过程中，矿山要有计划地将采空区平整后进行复垦、植草、植树，对矿山生态环境进行有效保护，达到矿山生态平衡。

二、矿区环境地质预测评价

（1）开采利用过程中可能诱发的环境地质问题

1）采场边坡稳定性一般，当边坡角过大或不利组合结构面时，可能产生小规模滑坡、崩塌灾害。

2）矿山开采对环境的影响主要是开采矿石和加工过程中形成的粉尘污染和对采区植被的破坏。

（2）预防措施

1）露采时，必须将采场边坡角控制在合理范围内。

2）须做好采场周边系统的地表截、排水和必要的边坡防护工作。

3）开采中做好降尘防范措施，保证工作人员健康，减少粉尘污染，及时对采空区进行治理，达到矿山生态平衡。

2.3.3.4结论
（1）矿床水文地质类型

矿区主要为岩溶峰丛地貌，地形坡度较大，现状矿区内无河流和地表水体分布，本次矿区资源储量估算的最低标高为1280m，高于最低基准侵蚀面标高，地下水主要接受大气降水补给，沿裂隙顺地势由高处向低处径流，就近向地形低洼处排泄，具就地补给就地排泄的特点。矿体赋矿层位为泥盆系下统芭蕉箐组（D1b）地层，岩性为灰岩、白云岩及泥灰岩，是一套裂隙含水层。但矿区为斜坡地带，自然疏干条件较好，利于地表水和地下水的自然排泄，矿区内基本无水，依据《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB12719-2021）划分标准，矿床水文地质勘查类型属以岩溶裂隙含水层充水为主的简单类型。

（2）矿床工程地质条件

矿体开采标高为1510m~1280m米，开采高度230米，矿山开采为露天斜坡开采，最低开采标高均在地下水位以上，不存在边坡面上的侧向静水压力。风化作用在矿体表面及周围有一些破碎的岩石碎屑，但现状条件下未见发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。由于裂隙发育密集区及风化影响带的完整性差、稳定性差，随着矿山开采的深入，形成的高陡边坡可能产生后缘张裂、掉块、局部坍塌、崩塌等不良地质现象和地质灾害，可能对周围环境造成一定危害，应引起高度重视，采取相应的防治措施，以免不良地质现象的发生。综上所述，矿区工程地质勘查类型属以较坚硬厚层状弱岩溶化石灰岩岩组为主的中等类型。

（3）矿床环境地质条件

矿区离附近村庄有一定的距离，无重大污染源，无地表水体，区域稳定性属稳定区。自然现状下无地质灾害发生，矿石中有害成分含量低，对周边环境不会造成污染影响。矿山开采将会破坏原生植被，加剧水土流失，影响山体自然稳定性和自然生态平衡；若采场边坡设置和管理不善，容易诱发滑坡，坍塌；在生产过程中有粉尘、废石、噪声产生对地质环境有一定的不利影响，不容忽视。因此，矿区地质环境质量一般，所以矿山地质环境条件复杂程度为中等类型。

综上所述，矿床开 采技术条件属复合问题（工程地质问题和环境地质问题）的中等类型（Ⅱ-4型）。

2.4建设概况
3安全设施符合性评价
本章主要采用安全符合性检查表法对各单元进行评价。评价主要依据《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、已批复的《安全设施设计》和《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》等有关安全法规、标准、规范的要求，结合采场实际情况；评价人员深入生产现场进行安全检查时，严格按检查表内容，逐项对照检查进行评价，对查出的不符合国家规范和标准要求的隐患，提出解决问题的建议，并根据现场检查的结果，按照符合、不符合给出结论，得出单元评价结果，通过对评价单元评价结果的综合评判，最终判断出该矿山采矿活动的安全评价结论。

针对该评价项目总图布置和生产特点，以及装置和物质特征划分为10个评价单元，见评价单元划分表3-1：

表3-1  评价单元划分表
	序号
	单元名称
	子单元

	1
	安全设施“三同时”程序
	

	2
	露天采场
	（1）露天采场子单元

	
	
	（2）爆破作业子单元

	
	
	（3）铲装作业子单元

	3
	采场防排水系统
	

	4
	矿岩运输系统
	

	5
	供配电与通讯系统
	

	6
	总平面布置
	

	7
	个体安全防护
	

	8
	安全标志
	

	9
	安全管理
	

	10
	重大生产安全事故隐患判定单元
	


安全评价方法是对系统的危险因素、危害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的方法。目前，已开发出数十种不同特点、不同适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价和定量安全评价。

根据该矿山的生产现状条件、各生产工艺及生产设备的特点，在具体评价中，我们采取符合各单元特点的评价方法进行评价，以此来反映整个矿山的安全条件的现状。各评价单元评价方法的选择见下表3-2。

表3-2  各评价单元评价方法汇总表
	序号
	单元名称
	评价方法

	1
	安全设施“三同时”程序
	安全检查表法

	2
	露天采场
	安全检查表法

	3
	采场防排水系统
	安全检查表法

	4
	矿岩运输系统
	安全检查表法

	5
	供配电与通讯系统
	安全检查表法

	6
	总平面布置
	安全检查表法

	7
	个体安全防护
	安全检查表法

	8
	安全标志
	安全检查表法

	9
	安全管理
	安全检查表法

	10
	重大生产安全事故隐患判定单元
	安全检查表法


安全检查表分析（Safety Check List Analysis）是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。传统的安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患，其所列项目的差别很大，而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析的弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。

安全检查表分析是基于经验的方法，编制安全检查表的评价人员应当熟悉装置的操作、标准和规程，并从有关渠道（如内部标准、规范、行业指南等）选择合适的安全检查表，如果无法获得相关的安全检查表，评价人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料编制合适的安全检查表；所拟定的安全检查表应当是通过回答安全检查表所列的问题能够发现系统设计和操作的各个方面与有关标准不符的地方。使用标准的安全检查表对项目发展的各个阶段进行分析。

安全检查表分析包括三个步骤：

（1）选择或拟定合适的安全检查表；

（2）完成分析；

（3）编制分析结果文件。

评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“符合”、“不符合”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将做出与标准或规范是否一致的结论。此外，安全检查表分析通常提出一系列的提高安全性的可能途径给管理者考虑。

。
4安全对策措施建议

安全对策措施及建议是在《安全符合性检查表》等评价方法进行定性、定量评价的基础上，针对建设项目竣工后存在的危险、有害因素和安全管理、安全技术方面存在的不足，提出消除和减弱危险、有害因素的技术措施和管理对策，使建设项目在竣工后的生产工艺系统、工艺设备、设施、安全设施和危险、有害因素场所的安全设施符合《金属非金属矿山安全规程》和《安全设施设计》要求，达到安全生产条件。

本章按建设项目竣工后存在的主要危险、有害因素，结合建设项目在竣工后的生产工艺、工艺设备、设施、安全设施、危险、有害因素提出安全管理对策和技术措施及建议。

。
5评价结论

5.1 综合评述

患。

5.2 建设项目安全验收评价结论

马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿建设过程中严格履行了安全设施“三同时”程序，由有相应的资质单位对建设项目进行安全预评价、安全设施设计、安全设施验收评价，并按安全设施设计要求完成了安全设施的建设，建设程序符合要求。

经对马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿现场踏勘，查阅项目竣工图纸、施工总结报告、监理工作总结报告以及项目施工检查验收资料，对建设项目安全设施进行了符合性评价，认为马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿48万t/a露天采矿工程安全设施建设与马关县应急管理局批复的《安全设施设计》一致，按照《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》露天矿山竣工验收表进行对照检查，共检查项目98项，其中不涉及项目7项，符合项目88项，不符合项目3项，检查项目不符合项比例为3÷91×100%≈2.80%，未超过5%，不符合项中没有否决项。

安全验收评价结论：马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿48万t/a露天采矿工程安全设施已按《安全设施设计》完成建设，符合安全设施验收的条件。

总之，安全生产是一个不断完善的动态过程，企业应按照本报告提出的对策措施建议进行整改完善。在今后的安全生产过程中，应根据安全生产条件的变化和国家法规的进一步要求，不断完善安全技术措施和管理措施，提升安全技术水平，防止生产安全事故的发生，切实保障人民生命和企业财产的安全。

6附件及附图

6.1附件

1、安全设施验收评价委托书

2、提供资料真实性承诺书

3、营业执照

4、采矿许可证

5、投资项目备案证

6、安全管理机构设置文件及主要负责人、安全生产管理人员任命文件

7、主要负责人、安全管理人员考核合格证及特种作业人员操作证

8、安全生产责任制、管理制度、操作规程封面、目录

9、安全预评价资质、扉页

10、初步设计和安全设施设计的扉页、资质

11、安全设施设计审查批复文件及基建延期的批复

12、应急预案备案登记表及演练计划、演练记录

13、爆破施工合同、安全管理协议及爆破设计节选

14、工伤保险、安全生产责任险缴纳凭证

15、企业安全生产应急救援服务协议

16、（相邻采石场）爆破安全管理协议书
17、邻近110kV 大田线、35kV棉田线、35kV中清金线、35kV马线施工安全承诺书

18、安全生产管理台账记录

19、施工总结报告封面、资质
20、监理工程总结封面、资质
21、试运行报告

22、安全设施自查报告

23、主要存在问题整改回复

24、设计变更申请书及回复

6.2附图

1、2024年4月马关县大竹棚普通建筑材料用石灰岩矿现状图

2、总平面布置竣工图

3、开拓运输系统竣工图

4、基建道路纵剖面图

5、防排水系统竣工图

6、A-A′、B-B′剖面、溜槽C-C′剖面竣工图

7、供配电系统竣工图
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