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前  言
随着我国法制化的日趋健全和完善，安全生产监督管理体系也逐步向科学化、规范化、制度化发展，安全评价作为现代先进安全生产管理模式的主要内容之一越来越受到重视。“安全第一、预防为主、综合治理”是我们党和国家始终坚持不渝的安全生产方针，开展安全评价正是突出“安全第一”，体现“预防为主、综合治理”的一项重要工作，是安全生产方针在企业安全生产中的具体体现。安全评价不仅能有效地提高企业和生产设备的本质安全程度，而且可以为各级应急管理部门的监督检查和决策提供有力的技术支撑。

姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂矿区位于姚安县46°方向，平距约6.7km处，隶属姚安县栋川镇海子心村委会王官冲管辖。该矿山为生产多年露天矿山，开采矿种：砖瓦用页岩，生产规模：5.00万t/a，矿区面积：0.0105km²，开采深度为1973m~1930m。

姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂于2020年7月28日取得姚安县自然资源局签发的《采矿许可证》（有效期：陆年，自2020年7月28日至2026年7月28日）。2020年8月，姚安县昊泰新型墙材有限公司委托云南中林地质勘察设计有限公司编制了《姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂页岩矿5万t/a露天采矿工程初步设计》和《姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂页岩矿5万t/a露天采矿工程安全设施设计》，该安全设施设计于同年8月通过专家组审查并在楚雄州应急管理局备案。同年12月矿山通过安全设施验收并在2021年2月取得了《安全生产许可证》（有效期为2021年02月08日至2024年02月07日）。该安全设施设计为本次安全现状评价提供了依据。

目前姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂安全生产许可证已临近到期，根据《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安监局令20号，第78号修改）、《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令第397号，第653号修订）和《安全评价通则》（AQ8001-2007）等国家相关法律法规标准和规定，为申请办理安全生产许可证延续，姚安县昊泰新型墙材有限公司委托辽宁诺诚安全科技有限公司为其矿山进行安全现状评价工作。

在接受姚安县昊泰新型墙材有限公司安全评价工作的委托之后，我公司立即组成安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作。对姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂进行了现场调研和有关资料收集整理，采用可靠、适用的评价方法对该企业安全生产进行了现状评价，提出了相应的安全对策措施，得出了评价结论，最后编制成《姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂5万t/a露天开采项目安全现状评价报告》。

在编写本评价报告的过程中，得到了姚安县昊泰新型墙材有限公司有关领导和相关人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和其它技术资料，在此一并表示感谢。
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1评价范围与依据

1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象

本次评价对象为：姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂（露天采场）。

1.1.2评价范围

（1）姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂矿区范围

采矿许可证证号：C5323252011097130118022，有效期限：陆年 自2020年7月28日至2026年7月28日，矿区范围坐标见表1.1-1。
表1.1-1  矿区范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	矿1
	2827752.00
	34428322.55

	矿2
	2827715.00
	34428412.37

	矿3
	2827630.86
	34428333.05

	矿4
	2827694.58
	34428241.00

	矿区面积
	0.0105km2

	开采标高
	1973m-1930m


（2）设计范围

设计开采平面范围与采矿许可证一致，开采标高为1966-1930m。

（3）本次安全现状评价评价范围

本次安全现状的评价范围与设计范围一致，评价内容包括总平面布置、露天采场、开拓运输、供配电、防排水及安全管理的安全可靠性。

凡涉及本工程项目的砖厂、外部运输、油类存储、消防、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。

1.2评价依据
1.2.1法律法规

1.2.1.1 国家法律

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，自2007年11月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令18号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，自1986年10月1日起施行；根据1996年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国矿产资源法〉的决定》第一次修正；根据2009年08月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》第二次修正）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第65号，1992年11月7日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，自1993年5月1日起施行；1992年11月7日中华人民共和国主席令第六十五号公布；根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》修正）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，自1995年1月1日起施行；1994年7月5日中华人民共和国主席令第二十八号公布；2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号，2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，自2002年5月1日起施行；2011年12月31日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》第一次修正；2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第二次修正；2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改〈中华人民共和国会计法〉等十一部法律的决定》第三次修正；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正）。

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第81号，1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过；1998年4月29日中华人民共和国主席令第四号公布；2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订；2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》修正；2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改《中华人民共和国道路交通安全法》等八部法律修订，自2021年4月29日起施行）；

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令13号，2014年12月1日起施行；中华人民共和国主席令第88号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）。
1.2.1.2 行政法规

《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（国务院令第152号，1994年3月26日施行）；

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（国家劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，2004年2月1日施行）；

《地质灾害防治条例》（国务院令第394号，2004年3月1日施行）；

《工伤保险条例》（国务院令第375号，国务院令第586号第一次修订，2011年1月1日施行）；

《公路安全保护条例》（国务院令第593号发布，2011年7月1日施行）；

《安全生产许可证条例》（国务院令第397号，国务院令第653号第二次修订，2014年7月29日施行）；

《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（原国家安全生产监督管理总局令第39号，原国家安全生产监督管理总局令78号对其修订（2015年5月26日修正））；

9.《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令字第14号，2024年3月1日起施行）。

1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年7月19日实施）；

《国务院安委会办公室关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号，2010年8月27日发布实施）；

《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（原安监总管一[2013]101号，2013年9月6日起施行）；

《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（原安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监管总局令[2011]第36号，原国家安全生产监管总局令2015年第77号第一次修订，2015年5月1日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全监管总局令第20号，原国家安全生产监管总局令第78号第一次修订，2015年7月1日实施）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全监管总局令第75号，2015年7月1日实施）；

《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号，国家安全生产监管总局令第80号第二次修订，2015年7月1日实施）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，国家安全生产监管总局令第80号第二次修订，2015年7月1日实施）；《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第30号，原国家安全监管总局令第80号第二修正，2015年7月1日实施）；

《用人单位劳动防护用品管理规范》（原安监总厅安健〔2015〕124号，安监总厅安健〔2018〕3号修订，2018年1月15日实施）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（原安监总管一〔2016〕49号，2016年5月30日实施）；

《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号，2017年10月10日实施）；

《国家安全监管总局保监会财政部关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（原安监总办〔2017〕140号，2018年1月1日施行）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第88号，应急管理部令第2号，第一次修订，2019年9月1日实施）；

《应急管理部关于进一步做好安全生产责任保险工作的紧急通知》（应急〔2021〕61号，2021年9月7日实施）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日施行）；

《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年9月15日施行）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日施行）；
《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日）；

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日实施）。
1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省安全生产监督管理局关于进一步加强非煤矿山和尾矿库安全生产行政许可工作的通知》（云安监管〔2009〕35号）；
《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，2015年5月29日实施）；
《云南省安全生产监督管理局关于进一步加强安全评价监管工作的通知》（云安监管〔2016〕48号）；
《云南省安全生产监督管理局关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知》（云南省安全生产监督管理局，2016年3月21日）；
《云南省安全生产监督管理局关于调整下放非煤矿山安全生产行政许可事项的通知》（云安监管[2017]2号，2017年1月23日施行)；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告（第63号）2017年11月30日云南省第十二届人大常委会第三十八次会议修订，2018年1月1日起正式施行）；
《云南省安全生产委员会关于建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（云安[2021]3号，2021年3月18日）；
《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；

《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）。
1.2.2标准规范

《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日实施）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日实施）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999，1999年2月1日实施）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日实施）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日实施）；

《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008，2009年10月1日实施）；

《矿山安全标志》（GB14161-2008，2009年10月1日实施）；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008，2009年10月1日实施）；

《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2010（2016年版），2010年12月1日实施）；
《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010，2011年5月1日实施）；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日实施）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011，2012年6月1日实施）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日实施）；

《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013；2014年6月1日实施）；

《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013，2014年7月1日实施）；

《防洪标准》（GB50201-2014，2015年5月1日实施）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014；2015年5月1日实施）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018]，2018年10月1日实施）；
《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022，
2023年06月01日实施）；
《用电安全导则》（GB/T13869-2017；2018年7月1日实施）；
《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日起实施)；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018/ISO 14120：2015；2019年7月1日实施）；

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日实施）；

《矿山电力设计标准》(GB50070-2020，2020年10月1日实施)；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日实施）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2021年9月1日实施）；
《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日实施）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，2022年1月1日实施）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日实施）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日实施）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ/T2063-2018，自2018年12月1日实施）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（AQ∕T2075-2019，自2020年2月1日实施）。

1.2.3合法性文件

投资备案证；
营业执照（统一社会信用代码：91532325MA6MYF8D12）；
采矿许可证（证号：C5323252011097130118022）；
《安全生产许可证》（证号：（楚）FM安许证字【2021】006）。
1.2.4技术文件

《云南省姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂砖瓦用页岩矿资源储量核实报告（2019年）》（云南省有色地质局楚雄勘察院，2019年3月）；
《姚安县昊泰新型墙材有限责任公司昊泰砖厂（4万t/a扩5万t/a）改扩建项目安全预评价报告》（云南地方矿山安全评价院，2020年8月）；
《姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂页岩矿5万t/a露天采矿工程初步设计》（云南中林地质勘察设计有限公司，2020年8月）；

《姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂页岩矿5万t/a露天采矿工程安全设施设计》（云南中林地质勘察设计有限公司，2020年8月）；
《姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂页岩矿5万t/a露天采矿工程安全设施验收评价报告》（内蒙古兴安泰安全科技有限公司，2020年12月）。

6.《姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂采场边坡稳定性分析报告》（姚安县昊泰新型墙材有限公司，2023年12月）。

1.2.5其它评价依据

安全现状评价委托书；

提供资料真实性承诺书；

《采矿工程设计手册》，煤炭工业出版社，2003；

《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001；

《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

1.3安全评价原则
《安全评价通则》第6.6.1条规定：安全评价机构应根据客观、公正、真实的原则，严谨、明确的做出安全评价结论。

辽宁诺诚安全科技有限公司在对姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂进行安全现状评价工作中，将始终坚持以下原则：

1．严格执行国家现行有关法律、法规、标准和规范的要求，对该企业申请安全生产许可证应具备的安全生产条件进行科学、公正、合法、自主的评价；

2．执行行业现行有关法规、标准、规范和政策的要求；

3．采用适用、可靠的评价技术和评价方法，保证评价的针对性，确保评价质量；

4．恪守职业道德，遵循诚实守信的原则，对被评价企业的技术资料和商业运作保密。

1.4安全现状评价程序
评价工作程序按《安全评价通则》AQ8001-2007的要求开展工作，包括：前期准备；危险、有害因素辨识与分析；划分评价单元，选择评价方法；进行定性、定量评价；提出相应安全对策措施；确定评价结论并提出建议；编制安全现状评价报告。具体的安全现状评价工作程序如图1.4-1所示。
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图1.4-1 安全现状评价程序图

1.5评价报告声明
本评价报告是受姚安县昊泰新型墙材有限公司委托，依据《安全评价通则》规范要求，为该企业生产指导及办理安全生产许可证延续手续而编制的，专属委托方使用。自评价基准日起，除按规定上报各级应急管理部门外，我公司不会将本评价报告内容向其他任何单位和个人提供，也不会将本评价报告的全部内容，在媒体上或以其他形式公开发表（安全评价技术研究成果除外），仅按《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第1号）规定，公开评价报告的部分内容。

1.6评价基准日
评价组于2023年12月26日对姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂矿山进行了现场勘查，针对矿山现场及安全管理方面存在的隐患提出建议整改措施。企业针对检查过程中发现的问题于2024年1月3日完成整改，并将整改情况进行了反馈。评价组技术人员于2024年1月3日进行了整改情况进行现场图片复核。

评价基准日为2024年1月3日。

2建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1建设单位简介

姚安县昊泰新型墙材有限公司法人为程春华，主要从事砖瓦用页岩露天开采；新型墙材红砖、空心砖生产、加工、销售。姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂属于转型升级“四个一批”中的“改造升级一批”矿山，采矿权人为姚安县昊泰新型墙材有限公司，开采矿种为砖瓦用页岩，开采方式为露天开采，生产规模为5万t/a。

矿山当前在职员工人数为13人，其中安全管理人员2人。目前企业取得的主要证照信息如下：
2.1.2矿区地理位置及交通

姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂矿区位于姚安县46°方向，平距约6.7km处，隶属姚安县栋川镇海子心村委会王官冲管辖，矿区范围地理坐标为：101°17′12″—101°17′05″，北纬辖.25°33′17″—25°33′137″。

矿区至姚安县有乡村公路相通，运距约8km，据州府楚雄公路里程约70km，交通较方便。详见交通位置图2.1-1。

图2.1-1  矿区地理位置图

2.1.3矿山周边情况

1、根据《云南省姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂砖瓦用页岩矿资源储量核实报告评审意见书》云楚万储评字[2019]03号，矿权之间没有重叠，矿界无争议。

2、矿区周边环境简单，矿区东面为山地；北面有旱地，约121m处有一小型水塘，是附近村庄灌溉用水塘；矿区附近有三个池塘，西北面矿1附近为#1蓄水塘，东南侧为#2蓄水塘，办公室附近为#3蓄水塘，都为砖厂生产用蓄水塘。西面为砖厂生产车间。南面有村庄和农田，王官冲村距离矿区边界234m。无公路穿过采场。采场对周边居民交通无任何影响。

矿区未在“四区”（城市规划区、风景名胜区、重要水源区、重要地质遗迹区）范围内，周边300m范围内无通讯设施、重要建筑物，周边1000m范围内没有铁路线，矿权范围内无其它矿业权分布，与其它矿业权无交叉重叠。

2.2自然环境概况
（1）地形地貌

矿区位于金沙江支流水系蜻岭河上游姚安盆地东侧谷坡地带，整体地形北东高南西低，沟谷切割中等，为构造剥蚀中山地貌，图幅内矿区附近最高点为矿区北东侧山顶，海拔标高2032m，最低点为矿区南西侧的沟谷，海拔标高 1905m（为当地最低侵蚀基准面），相对高差127m。属中等切割的中山地貌，矿区地面自然坡度 12~20°，总体地形较平缓矿区内植被不发育，地表植被以少量校树、黑荆树、松树为主，有少量杂草，植被不发育，部分基岩裸露。

（2）水文

矿区位于金沙江支流水系蜻龄河上游姚安盆地东侧谷坡地带，矿区及附近外围地表水系不发育，无溪流及泉水出露。地表水总体向矿区南侧沟谷排泄。

（3）气候

本区气候属北亚热带冬干夏湿季风气候区，冬无严寒，夏无酷暑干湿季气候分明，冬春干旱严重，是云南省三个少雨区之一，高山立体气候显著。平均气温 15.2°C，极端最高气温为 34°C，极端最低气温-7°C，多年平均霜期133 天，无霜期233天，年降雨量767.61mm，年蒸发量2163.4mm，年均日照时数 2500.5小时，年相对湿度 69%，风力一般3-4级，主导风向为西南风。

（4）地震

矿区位于云南省区域地震带之一的楚雄一南华地震带南东部，该地震带起自楚雄南东，往北西经南华，达宾川一祥云以东，相关地震活动较频繁。据记载的地震情况，楚雄历史上发生地震多次，自1511年，区内有破坏性地震记载以来，共记录震级M≥5级的地震15次，震级M>6级的5次。历史强震和预测地震活动大致沿北西向楚雄一南华断裂带展布，自1962年以来，本带的地震活动一直处在较高水平上。根据1:400万《中国地震参数区划图》(GB18306-2015)和《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)2016年修订版，本区属抗震设防烈度7度区第二组，设计基本地震加速度值为0.10g，地震动反应谱特征周期0.40s，属于次稳定区。

（5）自然经济概况

矿区附近有村庄分布，主要居住着汉、苗、彝、回、白等民族，居民以农业种植业为主，农作物为稻谷、小麦、玉米、烤烟、蔬菜等，人民经济收入主要靠农业生产，居民收入一般为2000-3000元，属经济欠发达地区，农村富余劳动力资源丰富，有利于乡镇及个体企业发展，建设条件较好。

2.3建设项目地质概况

本评价报告的地质资料依据云南省有色地质局楚雄勘察院提供的于2019年3月编制的《云南省姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂砖瓦用页岩矿资源储量核实报告（2019年）》进行叙述。

2.3.1矿区地质

2.3.1.1地层

区域出露地层主要有中生界白垩系下统高峰寺组（K1g）、中生界白垩系下统普昌河组（K1p）、中生界白垩系上统马头山组（K2m）、中生界白垩系上统江底河组（K2j）、新生界第三系上新统（N2）、新生界第四系全新统(Qh)，地层由老到新略述如下：
（1）中生界白垩系下统高峰寺组（K1g）:岩性为灰白色、浅灰色中厚层一块状中一细粒泥（页）岩为主体，局部夹紫色、黄色泥（页）岩及粉砂岩薄层或透镜体。区域厚度174.0-488.0m。

（2）中生界白垩系下统普昌河组（K1p）:呈近北西一南东向带状分布，岩性为紫色、紫红色中厚层状泥（页）岩、细粒长石泥（页）岩风化后呈褐黄色分布于矿区东北部，局部夹紫红色粉砂岩薄层或透镜体。区域厚度183.0-900.0m。

（3）中生界白垩系上统马头山组（K2m）:呈北西一南东向带状分布于矿区中，岩性为灰紫色、灰白色中厚层块状中一细粒长石泥（页）岩为主体，局部夹紫红色泥（页）岩、砂质泥（页）岩、粉砂岩薄层或透镜体，偶见浅色、紫色泥质小砾石透镜体或薄层。区域厚度148.0-526.0m。

（4）中生界白垩系上统江底河组（K2j）:岩性为紫红色、紫色薄层一块状泥（页）岩、砂质泥（页）岩，夹灰紫色中至厚层状泥质砂岩局部夹钙质泥（页）岩及粉砂岩等。区域厚度约大于108m。

（5）新生界第三系上新统（N2）：分布于高峰哨一吕合一带，岩性为灰色、浅灰色泥质砂岩、泥（页）岩、砂岩为主，夹可采褐煤层，区域厚度57.0-1072.0m，与下伏地层为不整合接触。

（6）新生界第四系全新统(Qh):零星分布于沟谷、凹地中，为含碎屑粉质粘土、碎石。洪积、坡积、湖积、冲积砂砾石、砂质粘土、粘土夹泥炭层。分布于矿区外围地区。厚度0-50m。

2.3.1.2矿区构造

矿区范围内无断层通过。矿区位于一小山脊上，中生界白垩系下统普昌河组(K1p)地层厚度较大，延伸稳定，呈层状产出，倾角45°，矿界范围内仅为泥（页）岩矿层中的部份矿段，为单斜构造，矿区地质构造简单，断裂不发育。

2.3.2矿床地质特征

2.3.2.1矿体形态、产状及规模

开采矿体岩性与该地层的岩性一致，矿体呈层状产出，泥质结构，块状构造。矿体分布稳定，连续性好，基岩直接出露地表，开采段长约99m，宽约67m，厚约0~35m。

2.3.2.2矿石质量特征

（1）矿石物质组成

矿区矿石矿物成份简单，以高岭石、蒙脱石、水云母等粘土类矿物为主，含少许极细的石英、长石、碳酸盐等碎屑物。

(2)矿石结构及构造

矿区矿床类型为沉积型泥（页）岩矿，矿体赋存于中生界白垩系下统普昌河组（K1p）地层中，岩性为紫红色薄~中厚层状泥(页)岩，局部夹紫红色薄层粉砂岩或透镜体。矿体呈单斜层状产出，层位稳定，产状：25°∠45°，分布稳定，连续性较好。

(3)矿石类型

矿区主要为页岩矿，矿石类型为碎屑岩型。在建筑工业方面用来生产页岩砖。

2.3.3开采技术条件

2.3.3.1水文地质条件

根据区域水文地质资料和实地调查，矿区地处于金沙江支流水系蜻岭河上游姚安盆地东侧的低中山剥蚀、侵蚀地貌区，微地貌呈东高西低，沟谷切割较浅，自然地形坡度一般12-20°。矿区附近最高点为图幅内北东侧山脊，海拔标高2032m，最低点为矿区南西侧，海拔标高1905m，相对高差127m。矿区设计开采标高为1973-1930m。区内地下水主要为碎屑岩裂隙水。

现状区内无较大的地表水体。矿山采用露天开采方式，设计开采标高为1966-1930m标高，高于本区最低侵蚀基准面(矿区南西侧最低标高1905m)。矿区地下水类型以碎屑岩裂隙水为主，矿区采场及周围未见地下水出露，矿区无导水性构造断裂存在，矿区所发育的节理、裂隙不会导致采空区充水。雨季时大气降水主片流形式沿地表向南西侧沟谷、沟渠及地形低凹处排泄，少量沿节理、裂隙下渗补给深层地下水；潜水面与地形相似，地下水向南西侧沟谷径流排泄。对矿山开采无影响。

矿山采用山坡露天方式进行开采，矿床开采后将改变原有的地形地貌，原有的缓坡将被削为平地，经调查矿山现状开采过程中未发生矿坑充水、涌水事故，预测未来矿山开采发生矿坑充水涌水事故的可能性较小，矿区水文地质条件简单。

2.3.3.2矿区工程地质

矿区属构造剥蚀中山地貌，地形坡度一般为12-20°，局部大于40°；区内无较大的断层发育，但受区域构造的影响，近地表岩石较破碎，局部边坡易出现崩塌、掉块等不良工程地质问题；根据矿山开采方式及岩体工程地质特征，延续开采后，随着开采规模的加大，采场范围扩大，必将产生新的工作边坡，形成新的采空区，岩体内应力平衡将被打破，使采场边坡坡面和后缘等部位产生应力集中，雨季易在土岩结构面部位发生坍塌及滑坡，在岩石节理裂隙发育的部位产生崩落、掉块等不良地质现象。

矿区工程地质条件属中等类型。

2.3.3.3环境地质条件

（1）地震

矿区位属抗震设防烈度7度区第二组，设计基本地震加速度值为0.10g，地震动反应谱特征周期0.40s，属于次稳定区，矿山建设应据此设防。

（2）现状地质灾害

矿区采用露天开采方法采矿，野外实地调查中未见滑坡、地面塌陷、地面沉降、地裂缝等地质灾害。

（3）矿床所含有害元素在开采中对环境的影响

矿区及附近地区无污染源，地表、地下水水质良好，矿石和废石不易分解出有害成份，但矿山在生产过程中会产生噪声及少量粉尘，对周围环境有一定影响。

（4）地表环境问题

矿区附近没有名胜古迹，无地质遗迹，亦不属于自然保护区和重要水源地保护区。

矿区地表植被不发育，靠坡脚分布有少量旱地，地表植被以少量按树、黑荆树、松树为主，部分基岩裸露，矿山开采活动对矿区及周围植被影响和破坏较小、而对地质环境及自然地貌景观的影响和破环较大，地质灾害危险性中等。

矿区环境地质条件属中等类型。

2.3.3.4开采技术小结

矿区及周围水系不发育，无地下水出露，区域富水性贫乏一中等，矿区最低开采标高高于当地最低侵蚀基准面，保有资源量均分布在地下潜水面以上，矿山开采对地表水系和地下水影响小，水文地质条件简单；矿区出露的地层层位稳定，倾角较陡，开采形成的人工斜坡稳定性较好，局部陡坎处可能会产生掉块，工程地质条件中等；矿区地质构造简单，露天开采会对地质环境和自然地貌景观造成破坏，采场边坡基本稳定，不会形成污染源，环境地质条件中等。

矿山开采技术条件是以工程地质、环境地质问题为主的中等类型（II-4）。

2.4 矿山设计情况
。
2.5 矿山生产现状

3危险、有害因素辨识分析

本章针对姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂主体工程及辅助生产设施的情况，对设施、装置和生产系统中可能存在的危险、有害因素进行辨识和分析，找出引发原因，把握薄弱环节，寻找预防事故的最佳途径。

3.1主要危险辩识与分析

3.1.1矿山地质危险、有害因素

1、水文地质危险、有害因素

矿区及周围水系不发育，无地下水出露，区域富水性贫乏一中等，矿区最低开采标高高于当地最低侵蚀基准面，保有资源量均分布在地下潜水面以上，水文地质条件简单，地表水排泄通畅，由于采场位于相对较高部位，地表水难以滞留储存。现状水文地质条件对矿山开采受到地下水的影响较小。矿区水文地质条件属简单类型。

矿山若雨季突遇暴雨，矿山开采境界外及安全平台、清扫平台上未设置排水沟阻截地表水对边坡的冲刷，有可能影响矿山边坡的稳定性。
2、工程地质危险、有害因素

矿区出露的地层层位稳定，倾角较陡，开采形成的人工斜坡稳定性较好，局部陡坎处可能会产生掉块，工程地质条件中等；矿区地质构造简单。根据实地调查，目前采场边坡均较稳定，调查期间未见崩塌、滑坡等地质灾害和不良物理地质现象。

矿山应严格按露天采矿的相关规定规范开采，控制边坡角和作业面高差，避免交叉作业，加强对采场边坡的监测和管理，及时排除各种安全隐患和地质灾害危险因素，尽可能地减少其对生产构成的威胁，以利于矿山的正常运营；在露天开采作业时应加强安全管理，对易产生崩落、掉块的部位应重点防护，防止灾害发生。

3、地质方面的危险、有害因素小结

各种不良地质现象对采场的影响是多方面的和错综复杂的，其作为生产中各种事故的诱因，显得十分重要和突出，需要在生产过程中分别采取科学的方法和手段加以预防和消除，或减弱其影响。为了更好地指导采场的安全工作，将该采场地质方面的主要危险有害因素归纳为表3.1-1。

表3.1-1  矿山地质方面的危险有害因素小结表

	项目
	序号
	危险有害因素分类
	可能的危险源/诱因

	危险

因素
	1
	滚石、滑坡、泥石流
	采场、地表山坡地段等

	
	2
	坍塌
	断裂、构造、矿围岩质量差，设计依据地质资料不详等

	
	3
	物体打击
	


3.1.2采场与周边环境相互影响的危险有害因素分析

矿区东面为水塘和早地；北面多为山地，约121m处有一小型水塘，是附近村庄灌溉用水塘，矿山开采不爆破，矿山开采对水库的扰动较小；南面有村庄和农田，王官冲村距离矿区边界234m，矿山在矿区开采且不爆破，开采过程中做好安全防护措施对其影响较小；矿区不属于高海拔山区等，开采范围均在当地侵蚀基准面标高以上，开采区地势较高，排泄条件好，地表水及地下水对采矿活动无影响，对地质环境的影响较小；矿区及附近地区没有需要保护的古建筑物、古文物，名胜古迹及地质遗迹和稀有动植物，且矿权范围内无其它矿业权分布，周边环境对该项目的影响较小。

3.1.3采场生产过程中危险、有害因素

1、边坡失稳（坍塌、滑坡或滚石）

根据矿山生产现状，姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂为露天开采，采用公路开拓汽车运输，挖掘机配合装载机进行铲装。

露天矿坍塌（滑坡）事故发生的主要原因有：由于生产过程中露天采场边坡参数不合理、无清扫平台；节理、裂隙发育；采场清扫平台没有设置排水设施或设施损坏、边坡管理不当等，都易造成边坡失稳、坍塌（滑坡）的危险，雨季可能产生泥石流，作业前未对坡面危岩、孤石进行清理，可能危及作业人员和设备、生产安全。

可能存在的部位：采场边坡、地表山坡地段等。

2、高处坠落

高处坠落是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故。

部分平台作业面边坡超高，未设置安全平台及无清扫平台，在台阶上进行剥离、开采、铲装、清理浮石等；在陡壁悬崖边作业时，人员、设备防护不好等均可能发生高处坠落伤亡事故。

高于地面2m(含2m)以上作业平台无安全护栏、通往平台的通道无踏步和安全护栏等，均可能发生高处坠落伤亡事故。为此，必须对诱发高处坠落事故的原因加以防范。

产生高处坠落的诱因为：

（1）因采场危险区域内及采场顶部未设置安全警示标志，外来人员、牲畜进入采场上部危险区域；

（2）在边坡上进行高处作业人员没有按要求使用安全带或安全绳、安全带未正确、牢靠固定即进行作业，由于失重、大风或作业人员生理因素差等导致作业人员坠落，而造成伤亡事故；

（3）高处作业未制定作业规程，现场安全管理不到位；或作业人员疏忽大意，疲劳过度；

（4）高处作业时安全防护设施损坏或高处作业时无人监护或主观判断失误等。

可能存在的部位：该项目高处坠落主要存在于边坡作业各类相对于坠落基准面2m及以上的作业平台等处，易发生高处坠落伤亡事故。

3、物体打击

物体打击是指物体在重力或其它外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故。造成物体打击伤害的原因多种多样，主要有：

（1）高边坡（大于机械作业高度）机械无法进行浮石清理、边坡浮石清理不及时、排浮不净或排浮不按规程操作；单人作业等；

（2）铲装作业过程中，司机操作失误或违章作业；在边坡、铲装半径内坐卧、停留；挖掘机检修操作失误，滚石伤人；采场多台阶作业时，上部台阶滚石引发的物体打击；

（3）采场未圈定危险范围，未设立安全警示标志或标志不明显，人员进入危险区；

（4）安全帽等劳保用品穿戴不齐或未按照规范佩戴等；

（5）台阶上下同时作业时，上部台阶坠物及滚石可能对下部台阶的作业人员造成伤害；

可能发生的部位：本项目可能发生物体打击的部位为铲装作业面。

4、车辆伤害

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。

场内运输、装载设备有故障、操作失误或指挥不当，有造成车辆伤害的危险；驾驶员违章驾驶等也会造成车辆伤害。车辆伤害在本项目中包括挖掘机、装载机车辆的伤害。

（1）露天铲装运输过程中，由于违章载人、违章作业或作业场地狭窄而导致人员坠落或铲装设备倾翻引发的伤亡事故；

（2）车辆在行驶过程中，由于道路坡陡弯急、行车速度快、车辆故障、制动失灵、信号标志缺失、运输线路及路面设计不合理、道路局部坍塌、下沉、路况质量差、狭窄、路不平、雨季冲刷严重等，易发生翻车、撞坏设备和撞伤人员等车辆伤害事故；

（3）疲劳驾驶、酒后驾驶、人货混装驾驶等违章作业；

（4）雨天运输车辆未采取防滑措施。

可能存在的部位：本项目可能发生车辆伤害的部位为铲装作业工作面、工业场地道路较窄坡度过陡的地段。

5、机械伤害

机械伤害是指机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。

在生产期间使用多种机械设备如：制砖机、破碎机等，所有这些机械设备在使用过程中，由于各种原因，经常导致机械伤害事故的发生。常见的因素有：

（1）所选用设备在设计上存在先天不足(如强度不够、设计缺陷等)；

（2）矿山作业人员违章操作及穿戴不符合安全规定的劳动防护用品进行操作；

（3）机械设备安全防护装置缺乏或损坏或被拆除等，导致事故发生；

（4）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

（5）在挖掘机、装载机等的检修时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

（6）在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；安全管理存在疏漏。

可能存在的部位：本项目可能发生机械伤害的部分为铲装设备检维修、破碎加工过程中。

6、火灾

火灾按其产生的原因分为电气火灾及明火引起的火灾。

（1）矿山矿物及围岩中不含硫等自燃发火物质，故产生内因火灾的可能性不大；可能产生火灾的条件体现在：施工机械使用的油品具有发生火灾的危险，挖掘机、装载机、汽车等移动设备因违规操作、缺乏消防灭火设施等，有发生火灾的可能；当电动机及其控制装置或其它电气设备内部线路的绝缘破坏时将导致短路、检修过程中使用临时照明电源或其他临时用电时发生短路以及线路过电流有可能引发电气火灾。

（2）由于电缆电线开关布置凌乱，线路陈旧破损，电线短路、设备故障、雷电等导致电缆着火或胶带着火而发生火灾。在火灾发生后还会拌有中毒窒息或爆炸事故的发生。如果配电室电器设施设备长期未清扫积炭，发生短路而引发的火灾。

可能存在的部位：本项目可能发生火灾的部位及设备为机械设备、电气设备、供电线路、生活区。

7、触电

在生产过程中可能会发生触电事故，引起触电事故的主要原因，除了设备缺陷等技术因素外，大部分是由于违章指挥、违章操作引起的。常见的触电事故因素有：

（1）照明线路及动力线路架线高度不够或未按设计施工架设，电缆铺设不规范，电路或开关接头裸露、电缆电线破损等。

（2）电气设备质量缺陷或未按规定接零。线路磨损、压破绝缘层使外壳带电，设备缺少漏电保护等防护装置。

（3）检修作业不填写操作票或不执行监护制度，使用不合格绝缘工具和电气工具。

（4）线路或电气设备工作完毕，未办理工作票终结手续，就对停电设备恢复送电。

（5）在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施。

（6）跨越安全围栏或超越安全警戒线，工作人员走错间隔误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走。

（7）绝缘胶鞋破损透水，作业者身体或工具碰到带电设备或线路上。

（8）缺少标志或标志不明显。

（9）工作人员擅自扩大工作范围。

（10）使用电动工具不戴绝缘手套。

（11）在潮湿地区、金属容器内工作不穿绝缘鞋，无绝缘垫，无监护人。

（12）电气作业的安全管理工作存在漏洞。

可能存在的部位：本项目采场生产过程中可能发生触电的的部位或场所为电气设备、变压器、办公生活区。

8、雷电危害

采场应避免雷电伤害。

雷电伤害方式和途径分析：

（1）伤害方式：爆炸、火灾、电击、毁坏设备、设施等。

（2）伤害途径：直接雷击、雷电感应、雷电波的电性质、热性质、机械性质的破坏作用引起。

雷电伤害产生的原因分析：

1)防雷接地装置设计不合理；

2)防雷接地装置使用不当，存在缺陷；

3)防雷接地装置失效，接地电阻不符合要求；

4)缺乏必要的人身防雷安全知识；

本项目雷电危害主要存在于露天采场。

9、其它危害

（1）粉尘

生产过程中产生细粒状矿物或岩石粉尘。粉尘对空气的污染和人体健康的危害最大，是防尘的重点对象。产生粉尘的原因主要是采挖、铲装时的扰动、大风扬尘等。若在开采过程中不采取降尘、抑尘和个人防护等安全措施，轻则影响从业人员的身体健康，重则导致尘肺病。

主要产尘点分布在采场工作面、铲装作业区、运输道路、破碎工作面。

（2）噪声及振动

凡是人们不需要的，使人感到讨厌和烦躁的声音通称为噪声。本项目生产过程中的噪声主要来源于各种机械设备在运转过程中由振动、摩擦、碰撞产生的机械动力噪声。噪声对人的危害是多方面的。噪声可以使人耳聋，还可能引起高血压、心脏病、神经官能症等疾病。噪声还污染环境，影响人们的正常生活和生产活动。

噪音主要分布在采场铲装作业及破碎加工生产过程中。

振动伤害可能导致手臂振动病，多发生于装运工序过程中。本项目振动伤害主要存在于铲装作业。

10、采场生产过程中危险、有害因素小结

采场生产过程中的危险、有害因素有边坡失稳（坍塌、滑坡或滚石）、高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电、其它伤害（粉尘、噪声）等，这些因素均与矿山是否规范开采，以及是否加强安全生产管理有直接关系。因此，矿山应严格按照设计和露天采矿的相关规定规范进行开采，加强安全管理，现场监督。

3.1.4矿山安全管理危险、有害因素

按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）中第四类因素－管理因素进行辨识，主要围绕企业安全生产管理中建立各级安全生产责任制、安全生产管理的规章制度和各类设备、工艺系统、各岗位（工种）、各工序安全操作规程以及安全生产责任制、规章制度的贯彻和落实情况加以辨识和分析。

1、安全管理组织结构不健全：结构、人员组成不当或不适应生产系统，造成安全管理工作中存在衔接不当、管理空白、专业不全等，致使安全管理上存在漏洞从而引发事故。

2、安全管理责任制未落实、职业安全健康管理规章制度不完善：未根据生产系统特点补充、完善和落实安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程，容易造成生产过程中责任未落实，任务不明确，工作中无章可循，造成生产次序混乱，诱发各类安全生产事故。

3、安全管理不完善：

（1）未建立或未根据生产系统特点补充、完善安全生产记录档案，不利于及时、全面系统的掌握企业安全生产情况，及时反应安全生产动态；不利于分析安全生产中的危险因素和作出安全管理决策；

（2）未建立或未根据系统特点补充、完善应急救援预案或未进行应急演练，对突发事故无预见性，事故发生后无法及时组织救援，导致事故扩大，造成重大损失。

4、安全管理投入不足：安全资金投入不足、安全教育培训不够、个人防护不到位等而导致安全事故的发生。

5、其他管理因素缺陷：

（1）管理过程中违章指挥、发现违章作业而不制止等，使安全隐患得不到及时消除，最终导致安全事故；

（2）特种作业人员未培训取证。

6、矿山安全管理危险、有害因素小结

矿山管理因素是矿山安全生产重要组成部分，通过对矿山安全管理方面的危险、有害因素辨识与分析，预防或消除矿山安全生产管理中存在的安全隐患，对不足之处进行改进，更好地指导矿山的安全管理工作。
3.1.5主要危险、有害因素分布汇总

通过对姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂露天开采系统、公辅设备、设施等方面的危险、有害因素的辨识与分析，现将其分类总结如表3.1-2。

表3.1-2  主要危险有害因素小结

	项目
	序号
	危险因素分类
	可能存在部位
	可能造成的后果

	危险因素
	1
	滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流
	采场边坡
	人员伤亡

	
	2
	物体打击
	采场矿石搬运、铲装作业工作面等
	人员伤亡

	
	3
	高处坠落
	采场边坡及工艺过程中2m及以上的作业平台等
	人员伤亡

	
	4
	车辆伤害
	运输过程中的各种车辆设备
	人员伤亡

	
	5
	机械伤害
	各种设备引起的机械事故
	人员伤亡、设备损失

	
	6
	火灾
	机械设备及电气设备、线路
	人员伤亡、设备损失

	
	7
	触电、雷电
	各种电气设备及其线路
	人员伤亡、设备损坏

	有害因素
	1
	粉尘
	采场铲装工作面、矿岩转运作业
	慢性伤害、职业病

	
	2
	噪声
	挖掘机、装载机等设备
	慢性伤害、职业病

	
	3
	高温
	露天作业
	中暑等

	管理因素
	1
	未建立安全生产管理机构或安全生产监督检查不到位
	安全管理过程中，安全生产命令执行过程中
	人员伤亡

	
	2
	未建立安全生产责任制、安全管理制度及操作规程，或者不健全
	
	

	
	3
	特种作业人员未取证上岗
	
	

	
	4
	职业安全健康管理不完善
	
	

	
	5
	职业安全健康投入不足
	
	

	
	6
	违章指挥、违章操作
	
	


主要危险、有害因素有：采场边坡失稳（滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流）、物体打击、高处坠落，车辆伤害，机械伤害、火灾、触电等。

3.2主要有害物质辨识与分析
矿山开采矿种为砖瓦用页岩，主要矿物成分为以高岭石、蒙脱石、水云母等粘土类矿物为主，含少许极细的石英、长石、碳酸盐等碎屑物，矿石中不含有毒有害成分。

矿山生产水主要是露天采场内汇集的降雨，露天采场接受降水淋滤，根据矿石的化学成分分析，淋滤水不含有害物质，不会对地表水和地下水环境产生污染。

采矿和砖厂加工生产过程中会产生粉尘，若不采取降尘、抑尘和个人防护等安全措施，轻则影响从业人员的身体健康，重则导致尘肺病。
3.3重大危险源辨识

3.3.1方法介绍

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）根据物质不同的特性，将危险物质分为爆炸品、易燃气体、毒性气体、易燃液体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质、氧化性物质、有机过氧化物、毒性物质八大类，并且分别给出了物质的名称及其临界量。

危险化学品重大危险源分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过危险物质规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：
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式中：q1，q2……qn—每种危险化学品实际存在量，单位为（t）。

Q1，Q2……QN—与各危险化学品相对应的临界量，单位为（t）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，项目涉及的危险化学品的临界量如下表：

3.3-1  危险化学品的临界量
	化学品品名
	类别
	危险性分类及说明
	临界量

	柴油
	可燃液体
	丙类易燃液体
	5000t


3.3.2重大危险源辨识

该矿山在生产过程中只涉及车辆及机械设备使用的0#柴油，不进行生产、加工，属正常使用。矿山检维修会使用氧气及乙炔，场内未设置油库，矿山采矿设备从外部加油站进行加油，临用临取。根据《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2018）中的重大危险源申报范围，对矿山进行重大危险源综合辩识后，确认该矿山不构成危险化学品重大危险源。

4评价单元划分及评价方法选择

4.1评价单元的划分

根据姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂生产特点以及姚安县昊泰新型墙材有限公司提供的有关技术资料和现场勘查情况，对该矿山生产过程中主要危险、危害因素分析的基础上，遵循突出重点、抓主要环节的原则，按照系统分析中自上而下逐步分解的原理，将整个评价对象首先划分为若干子系统，再将各子系统划分为不同的单元，对复杂的和重要的单元进一步划分为数个子单元，以此确保评价过程的系统性、完整性和针对性。同时，在划分评价单元时，应尽可能考虑到以下因素：

1.自然地质本身的危险因素和危害因子；

2.可能造成人员伤害的危险设备、设施和作业场所；

3.可能出现的危险形式；

4.各工艺在空间、时间上的关系；

5.各装置在空间上的关系；

6.操作岗位的设置状况等因素。

据该企业生产工艺过程中危险、有害因素的性质和重要危险、有害因素的分布等情况，划分出5个评价单元进行评价。

评价单元划分见表4.1-1。

表4.1-1  评价单元划分表

	序号
	评价单元划分
	评价方法

	1
	场址选择及总平面布置单元
	安全检查表

	2
	露天开采单元
	安全检查表

	3
	辅助生产设施单元
	安全检查表

	4
	安全管理单元
	安全检查表

	5
	重大生产安全事故隐患判定单元
	安全检查表


4.2评价方法的确定

安全评价方法是对系统的各种、有害因素进行分析、评价的工具。目前已经开发数十种，每一种评价方法的原理、目标、应用条件、适用对象不尽相同，各有其特点和优缺点。

针对本项目中各评价单元的功能、工艺及主要危险有害因素的特点，本次评价采用的评价方法为安全检查表法；

4.2.1安全检查表法

安全检查表分析（Safety Check List Analysis）是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。传统的安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患，其所列项目的差别很大，而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析的弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。

安全检查表分析包括三个步骤：

选择或拟定合适的安全检查表；

完成分析；

编制分析结果文件。

评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“是”、“否”、“不适用”或“需要更多的信息”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将作出与标准或规范是否一致的结论。

5定性定量分析评价

本章根据有关国家标准，利用安全检查表评价方法，按划分的评价单元对本项目可能存在的主要危险、有害因素的种类和严重程度进行定性、定量分析与评价。

。

6安全对策措施与整改建议

。
7安全现状评价结论

7.1项目符合性评价结果综述

辽宁诺诚安全科技有限公司本着合法性、科学性、公正性、针对性的评价原则及对工作高度负责的态度，根据《安全生产许可证条例》和《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》的规定，受姚安县昊泰新型墙材有限公司委托，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》等国家和地方法律、法规、标准、规范及政策文件的要求，对姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂5万t/a露天开采项目的露天开采系统和安全管理等进行了安全现状评价。

根据对姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂露天开采系统现有生产作业场所、使用设备、生产工艺和管理状况等的调查分析，该矿在生产过程中主要存在着边坡失稳（坍塌、滑坡或滚石）、高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电、雷电危害、职业危害（粉尘、噪声、高温）等危险、有害因素。其中可能造成重大事故的主要有边坡失稳（坍塌、滑坡或滚石）、车辆伤害等危险、有害因素，企业在实际生产过程中，应采取措施重点防范。其他危险、有害因素虽然引发重大事故的可能性小，但也应加强防范。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）对矿山生产过程中使用的危险化学品进行辨识结果，姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂不构成危险化学品重大危险源。

依据《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）进行判定，矿山不存在重大生产安全隐患。

依据各单元主要危险、有害因素辨识、定性定量分析结果、隐患整改复核情况得出如下安全评价综合结论：

（1）企业经营证照基本齐全有效。

（2）矿山的主要负责人、安全员管理人员经相关部门培训并经考试合格，持证上岗，证书均在有效期。

（3）生产安全责任制、管理制度、岗位操作规程基本建立。

（4）管理者的安全生产知识、管理能力基本能满足矿山生产需要，矿山安全管理条件基本适应。

（5）露天采场现有开拓运输、采剥工艺、防排水、供配电等方面基本能适应现阶段安全生产的要求。

7.2需重视的安全对策措施和建议

。
7.3安全现状评价结论

矿山总平面布置合理，矿山开采工艺满足规定要求；开拓运输系统满足矿山生产安全要求；矿山供配电满足生产安全要求，矿山防火能力满足要求；采场现场安全管理适应安全生产要求，但仍需加强和改进。矿山建立了安全管理机构，配备了2名专职安全管理人员，矿山主要负责人、安全管理人员持证上岗；建立健全了安全管理制度、岗位职责、操作规程、应急预案、安全管理台账等；为员工缴纳了工伤保险及安全生产责任险。根据各单元评价结论，结合矿山隐患整改情况，得出以下综合评价结论。

经评价认为：姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂5万t/a露天开采项目从安全生产角度符合国家安全相关法律、法规、技术规范的规定和要求，具备安全生产条件。
评价项目在生产过程存在危险、有害因素，采取相应的安全防范措施，其危险因素基本可以得到控制。在项目的生产过程中，通过落实本次现状评价报告提出的对策措施建议，切实针对项目中危险、有害因素对生产设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，即可为本项目奠定本质的安全生产条件，从而满足本项目安全生产的要求。其项目风险是可以控制和接受的。

总之，矿山安全生产是一个动态的过程，企业在今后的安全生产过程中，应根据矿山生产条件的变化，把安全生产管理工作贯穿于生产的全过程，不断完善矿山安全管理，依靠科技进步提升安全生产技术水平，防止安全生产事故的发生，实现本质化安全生产，切实保障人民生命和财产的安全。

8附件及附图

8.1附件

1、安全现状评价委托书

2、材料真实性承诺书

3、营业执照
4、采矿许可证

5、安全生产许可证

6、安全生产管理机构设置及主要负责人、管理人员任命文件
7、主要负责人、管理人员考核合格证及特种人员作业操作证

8、生产安全责任制、管理制度及操作规程封面、目录
9、采场边坡稳定性分析报告封面、目录
10、应急预案封面、备案登记表及应急演练记录
11、工伤保险及安全生产责任险缴纳凭证

12、救护协议
13、部分安全生产台账记录

14、主要存在问题整改情况回复

8.2附图

附图1：设计总平面布置图
附图2：设计开采终了图
附图3：开采现状图-姚安县昊泰新型墙材有限公司昊泰砖厂（2023年12月）
附图4：现状剖面图
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