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前  言

昭通市宜通页岩制砖有限公司页岩矿为在生产老矿山。2018年4月1日，根据《矿产资源开采登记管理办法》和《昭通市非煤矿山转型升级方案》的规定要求，昭通市昭阳区国土局对“昭通宜通环保科技有限公司（原名昭通市宜通页岩制砖有限公司）”进行了划定矿区范围的批复（昭区国土矿复〔2018〕12号）。后昭通宜通环保科技有限公司（原名昭通市宜通页岩制砖有限公司）取得该矿权采矿许可证，证号：C5306022009017130005946，开采矿种：砖瓦用页岩，开采方式：露天开采，生产规模：10万t/年，矿区面积：0.0814km2，开采标高2115m-2025m，有效期自2018年4月1日至2020年4月1日。昭通宜通环保科技有限公司（原名昭通市宜通页岩制砖有限公司）于2018年10月委托昆明诚信勘察设计有限公司编制了《昭通市宜通页岩制砖有限公司页岩矿10万t/a采矿工程初步设计（代可研）》及《昭通市宜通页岩制砖有限公司页岩矿10万t/a采矿工程安全设施设计》。并于2019年9月通过评审，该设计圈定矿权西侧部分区域作为矿山开采范围。
2020年3月企业进行了采矿证延续，采矿证没有变化。因矿山西侧征地问题，2020年3月企业又委托昆明诚信勘察设计有限公司编制了《昭通市宜通页岩制砖有限公司页岩矿建设项目安全设施变更设计》，并于2020年6月通过评审，于2020年10月通过验收，于2021年1月27日取得安全生产许可证后生产至今。但当时因征地问题只设计了当时矿山东侧已完成的征地区域，设计标高2082-2030m，设计采深52m，未做全境界设计。

至2023年11月，矿山西侧征地问题已解决，原设计圈定开采范围内资源大部分已开采，企业考虑生产需求，计划开采矿权范围内原设计未圈定其余资源。故矿山原安全设施设计已经无法指导后续矿山安全生产工作，企业为继续开采矿权范围内西侧原设计未设计矿体，昭通宜通环保科技有限公司委托云南德成规划设计有限公司根据2023年10月最新的现状实测图编制《昭通市宜通页岩制砖有限公司页岩矿10万t/年露天采矿工程初步设计（代可研）》。2023年5月，企业因经营需要，公司名称由“昭通市宜通页岩制砖有限公司”变更为“昭通宜通环保科技有限公司”。

《安全生产法》第三十一条规定：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。安全设施投资应当纳入建设项目概算。根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修订）等国家有关安全生产法律、法规，昭通宜通环保科技有限公司依法开展建设项目安全设施“三同时”手续。
根据《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安监总局令20号，第78号修改）、《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，第653号修订）、《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《安全预评价导则》（AQ8002-2007）等国家相关法律法规标准和规定，受昭通宜通环保科技有限公司（原昭通市宜通页岩制砖有限公司）委托，我公司承担昭通市宜通页岩制砖有限公司页岩矿10万t/年露天采矿工程的安全预评价工作。

在接受昭通宜通环保科技有限公司的委托之后，我公司立即组成安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作。评价人员于2023年11月9日进行现场勘验，在系统调查分析的基础上，对照国家或行业有关安全法律法规、标准和规范，对该项目初步设计的可行性及项目涉及的危险、有害因素进行了分析评价，采用可靠、适用的评价方法对该矿山进行安全预评价，提出了相应的安全对策措施，并得出评价结论。依据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）的要求编制《昭通市宜通页岩制砖有限公司页岩矿10万t/年露天采矿工程安全预评价》。

在该项目的安全预评价过程中，得到了昭通宜通环保科技有限公司等有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢。
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1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围

1.1.1评价对象

根据《昭通市宜通页岩制砖有限公司页岩矿10万t/年露天采矿工程初步设计（代可研）》和《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）等有关法律法规的规定，本次评价对象为昭通市宜通页岩制砖有限公司页岩矿10万t/年露天采矿工程露天开采系统及公用辅助设施。

1.1.2评价范围

本次安全预评价范围的确定包含安全评价空间范围和评价的项目系统范围两部分内容。

1.1.2.1 空间范围

本次安全预评价的空间范围是根据昭通市宜通页岩制砖有限公司的矿区范围和《昭通市宜通页岩制砖有限公司页岩矿10万t/年露天采矿工程初步设计（代可研）》的设计范围确定的。

①矿区范围

采矿许可证允许开采范围由5个拐点圈定，采矿权矿区面积0.0814km2，开采深度2115-2025m，矿区范围坐标见表1.1-1。
表1.1-1  矿区范围拐点坐标表

	拐点
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	矿1
	3035465.13
	35374225.23

	矿2
	3035545.96
	35374165.59

	矿3
	3035529.04
	35373867.74

	矿4
	3035456.04
	35373634.23

	矿5
	3035297.51
	35373956.72

	开采标高
	2115m-2025m

	矿区面积
	0.0814km2


②本项目初步设计（代可研）的设计范围

根据矿山提供最新实测资料，考虑为矿权范围东侧矿山未租赁民房退让300m保护距离，同时因矿山地形条件限制，矿山中上部位置部分区域难以开采；并综合考虑保留矿山中部上山挖机便道以便后期利用该道路排水沟进行排水，故设计在矿区范围东侧设置禁采区，综上，结合矿山采矿许可证许可范围，设计范围面积为0.0510km2，设计开采标高为2113m-2025m。
表1.1-2  设计开采范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000坐标系

	
	X
	Y

	1
	3035297.51
	35373956.72

	2
	3035456.04
	35373634.23

	3
	3035529.04
	35373867.74

	4
	3035533.84
	35373952.29

	5
	3035353.06
	35374845.70

	面积
	0.0510km2

	开采标高
	2113m-2025m


③本次安全预评价空间范围

本次安全预评价的空间范围与设计范围一致。

1.1.2.2 项目系统范围

本次安全预评价根据《昭通市宜通页岩制砖有限公司页岩矿10万t/年露天采矿工程初步设计（代可研）》确定的露天开采系统开展评价工作。评价工作以露天开采生产工艺为主线，以安全设施（包括基本安全设施和专用安全设施）为重点的安全评价。

本次安全预评价范围包括昭通市宜通页岩制砖有限公司页岩矿10万t/年露天采矿工程的总平面布置、开拓运输、供配电、防排水及周边环境等方面的安全设施及安全管理。

说明：凡涉及本工程的外部运输安全、加油系统、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。
1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1 国家法律

1． 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，自2007年11月1日起施行）；

2． 《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令18号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，自1986年10月1日起施行；根据1996年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国矿产资源法〉的决定》第一次修正；根据2009年08月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》第二次修正）；

3． 《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第65号，1992年11月7日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，自1993年5月1日起施行；1992年11月7日中华人民共和国主席令第六十五号公布；根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》修正）；

4． 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，自1995年1月1日起施行；1994年7月5日中华人民共和国主席令第二十八号公布；2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）；

5． 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号，2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，自2002年5月1日起施行；2011年12月31日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》第一次修正；2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第二次修正；2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改〈中华人民共和国会计法〉等十一部法律的决定》第三次修正；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正）。

6． 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第81号，1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过；1998年4月29日中华人民共和国主席令第四号公布；2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订；2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》修正；2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改《中华人民共和国道路交通安全法》等八部法律修订，自2021年4月29日起施行）；

7． 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令13号，2014年12月1日起施行；中华人民共和国主席令第88号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）。
1.2.1.2 行政法规

1． 《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（国务院令第152号，1994年3月26日施行）；

2． 《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（国家劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

3． 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，2004年2月1日施行）；

4． 《地质灾害防治条例》（国务院令第394号，2004年3月1日施行）；

5． 《民用爆炸物品安全管理条例》（2006年5月10日国务院令第466号公布，国务院令第653号修正，自2014年7月29日施行）；

6． 《工伤保险条例》（国务院令第375号，国务院令第586号第一次修订，2011年1月1日施行）；

7． 《公路安全保护条例》（国务院令第593号发布，2011年7月1日施行）；

8． 《安全生产许可证条例》（国务院令第397号，国务院令第653号第二次修订，2014年7月29日施行）；

9． 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（原国家安全生产监督管理总局令第39号，原国家安全生产监督管理总局令78号对其修订（2015年5月26日修正））；

10． 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。

1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

1. 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年7月19日实施）；

2. 《国务院安委会办公室关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号，2010年8月27日发布实施）；

3. 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（原安监总管一[2013]101号，2013年9月6日起施行）；

4. 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（原安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日实施）；

5. 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监管总局令[2011]第36号，原国家安全生产监管总局令2015年第77号第一次修订，2015年5月1日实施）；

6. 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全监管总局令第20号，原国家安全生产监管总局令第78号第一次修订，2015年7月1日实施）；

7. 《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全监管总局令第75号，2015年7月1日实施）；

8. 《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号，国家安全生产监管总局令第80号第二次修订，2015年7月1日实施）；

9. 《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，国家安全生产监管总局令第80号第二次修订，2015年7月1日实施）；

10. 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第30号，原国家安全监管总局令第80号第二修正，2015年7月1日实施）；

11. 《用人单位劳动防护用品管理规范》（原安监总厅安健〔2015〕124号，安监总厅安健〔2018〕3号修订，2018年1月15日实施）；

12. 《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（原安监总管一〔2016〕49号，2016年5月30日实施）；

13. 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号，2017年10月10日实施）；

14. 《国家安全监管总局保监会财政部关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（原安监总办〔2017〕140号，2018年1月1日施行）；

15. 《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第88号，应急管理部令第2号，第一次修订，2019年9月1日实施）；

16. 《应急管理部关于进一步做好安全生产责任保险工作的紧急通知》（应急〔2021〕61号，2021年9月7日实施）；

17. 《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日施行）；

18. 《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；

19. 《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年9月15日施行）；

20. 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日施行）；
21. 《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日）；

22. 《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日施行）；

23. 《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日实施）。
1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

1． 《云南省安全生产监督管理局关于进一步加强非煤矿山和尾矿库安全生产行政许可工作的通知》（云安监管〔2009〕35号）；
2． 《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，2015年5月29日实施）；
3． 《云南省安全生产监督管理局关于进一步加强安全评价监管工作的通知》（云安监管〔2016〕48号）；
4． 《云南省安全生产监督管理局关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知》（云南省安全生产监督管理局，2016年3月21日）；
5． 《云南省安全生产监督管理局关于调整下放非煤矿山安全生产行政许可事项的通知》（云安监管[2017]2号，2017年1月23日施行)；

6． 《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告（第63号）2017年11月30日云南省第十二届人大常委会第三十八次会议修订，2018年1月1日起正式施行）；
7． 《云南省水利工程管理条例》（云南省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议通过，2018年5月1日起施行）；
8． 《云南省安全生产委员会关于建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（云安[2021]3号，2021年3月18日）；
9． 《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；

10． 《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）；
11． 《昭通市人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（昭政发〔2015〕26号，2015年7月31日）；

12． 《昭通市非煤矿山转型升级工作联席会议会议办公室关于印发（昭通市非煤矿山转型升级实施方案）的通知》（昭市安监管〔2016〕16号）。

1.2.2 标准规范

1． 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日实施）；

2． 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日实施）；

3． 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999，1999年2月1日实施）；

4． 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日实施）；

5． 《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日实施）；

6． 《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日实施)；

7． 《矿山安全标志》（GB14161-2008，2009年10月1日实施）；

8． 《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008，2009年10月1日实施）；

9． 《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2010（2016年版），2010年12月1日实施）；
10． 《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010，2011年5月1日实施)；

11． 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日实施）；

12． 《低压配电设计规范》（GB50054-2011，2012年6月1日实施）；

13． 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日实施）；

14． 《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013；2014年6月1日实施）；

15． 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013，2014年7月1日实施）；

16． 《防洪标准》（GB50201-2014，2015年5月1日实施）；

17． 《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014；2015年5月1日实施）；

18． 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018]，2018年10月1日实施）；
19． 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022，
2023年06月01日实施）；
20． 《用电安全导则》（GB/T13869-2017；2018年7月1日实施）；
21． 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日起实施)；

22． 《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018/ISO 14120：2015；2019年7月1日实施）；

23． 《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日实施）；

24． 《矿山电力设计标准》(GB50070-2020，2020年10月1日实施)；

25． 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日实施）；

26． 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日实施）；

27． 《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日实施）；
28． 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2021年9月1日实施）；
29． 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日实施）；

30． 《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，2022年1月1日实施）；

31． 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日实施）；

32． 《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2022，2022年12月1日实施）；

33． 《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日实施）；

34． 《安全预评价导则》(AQ8002-2007，2007年4月1日实施)；

35． 《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ/T2063-2018，自2018年12月1日实施）；

36． 《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（AQ∕T2075-2019，自2020年2月1日实施）。

1.2.3建设项目合法性文件

1． 营业执照；
2． 采矿许可证；
3． 关于《云南省昭通市宜通页岩制砖有限公司页岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明（昭市国土资矿储备字〔2018〕31号，2018年10月）；
4． 《云南省昭通市宜通页岩制砖有限公司页岩矿资源储量核实报告（2018）》评审意见书（云地国资矿评储字〔2018〕10号，2018年10月）；
5． 投资备案证。
1.2.4建设项目技术文件

1． 《云南省昭通市宜通页岩制砖有限公司页岩矿资源储量核实报告（2018年）》（昭通市宜通页岩制砖有限公司，2018年10月）；

2． 《昭通市宜通页岩制砖有限公司页岩矿10万t/年露天采矿工程初步设计（代可研）》（云南德成规划设计有限公司，2023年11月）。

1.2.5其它评价依据

1． 安全预评价委托书；

2． 提供资料真实性承诺书；

3． 《采矿工程设计手册》，煤炭工业出版社，2003；

4． 《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001；

5． 《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

6． 《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2建设项目概述
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3定性定量评价
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4.安全对策措施建议

4.1各单元安全对策措施建议

4.1.1总平面布置单元

（1） 按设计要求有计划、有序地进行开采，合理布置工业场地、设备设施，避免相互制约和影响，协调好各采剥作业面间的相互关系，确保作业安全。

（2） 图中标注矿区东南侧有2户民房，文本中未介绍，下一步安全设施设计应补充距离情况。
（3） 《代可研》开采范围离破碎车间较近，开采附近区域时注意保持安全距离，防止破坏工棚，下一步安全设施设计应考虑在工棚靠近采场一侧设置警示标志等安全措施。
（4） 设计中设置有禁采区，在露天采场边界和禁采区边界设置围栏，以及明显的禁止、警告、提示标志，在开采过程中严格按设计划定的开采区域开采，禁止超越禁采区及矿界开采。

（5） 用于租赁的房屋仅可存放物品，不可用于居住，注意对租赁房屋的巡查。

4.1.2开拓运输单元

（1） 在下一步安全设施设计中应明确斜槽上部台阶的矿石运输方案，明确新旧采场的过度方案。

（2） 溜槽底部应设接矿平台，图中应标注接矿平台位置，接矿平台周围应有明显警示标志，溜矿时严禁人员靠近溜槽。

（3） 运输道路的高陡路基路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护栏、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。
（4） 在道路外侧边坡设置安全防护设施，道路内侧修建排水沟，同时在道路急弯、高边坡等危险地段设置安全警示标志。

（5） 根据预选危险性分析，开拓运输环节存在众多危险有害因素，危害程度为Ⅱ~Ⅳ级，危害程度较高，在今后的矿山建设和矿山生产过程中，矿山应当从主观上高度重视矿山内外部视运输环节中的危害，充分落实上述安全对策措施，确保矿山安全生产。

（6） 矿山应建立道路安全管理制度，定期对运输道路进行检查维护。

4.1.3采剥单元

4.1.3.1采场子单元
（1） 原采空区局部平台存在高陡情况，应按原设计进行削坡降段处理，或在下一步安全设施设计中针对原采空区给出相应的对策措施进行治理。
（2） 该矿山地表浮土松散，可能会发生滑坡、坍塌等，对易产生崩落、掉块的部位需重点防护，对过往行人车辆会构成威胁，应完善边坡截排水设施，定期进行巡查，发现浮石、开裂等隐患，及时处理。

（3） 设计应进一步完善采场应采取的安全措施，矿山在露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。
（4） 作业人员在进行高处作业时，应按照要求佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品，避免发生高处坠落事故。

（5） 严格控制采场边坡高度和边坡角，为确保采矿边坡稳定及采区高差，应采用自上而下分层分台阶式开采，严格按规范、规程采取安全措施，防止采场边坡失稳引发地质灾害，危及矿山正常生产。

（6） 山坡露天采场工作边坡应每季度检查1次，运输或者行人的非工作边坡每半年检查1次；边坡出现滑坡或者地面坍塌迹象时，应立即停止受影响区域的生产作业，撤出相关人员和设备，采取安全措施。
（7） 定期对采空区及采区进行检查，发现灾害隐患时及时采取相应的控制及治理措施。
（8） 矿山应建立健全边坡安全管理和检查制度。
4.1.3.2铲装运输子单元

（1）铲装设备在工作台阶上铲装作业时，应尽量避免靠近平台边缘，由于工作台阶边缘矿岩松散，有可能导致铲装设备坠落、倾翻。

（2）挖掘机汽笛或警报器应完好，进行各种操作时，均应发出警告信号。挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近，不应有人停留。

（3）对运输设备建立定期的检测和保养制度，以确保运输设备的安全可靠性，防止机械失灵造成安全事故；建立运输系统各岗位安全职责、安全管理制度及安全操作规程。

（4）道路设置安全警示标牌。包括：限速、弯道、路口指示、停车指示等标志；沿道路外侧设立安全桩或安全墙；建立道路运输安全管理制度，对操作人员的行为进行规范，定期进行车辆维护保养确保车况良好。

（5）上、下台阶同时工作时，上部台阶的铲装设备应超前下部台阶铲装设备；超前距离不小于铲装设备最大工作半径的3倍，且不小于50m。需在下一步安全设施设计中补充。

4.1.4供配电设施单元

（1）根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010），矿区地表建构筑物属第三类防雷建筑物。建议矿区各类建构筑物按照国家标准、规程和规范的有关要求，设置防雷接地保护装置。并按建筑物的类别满足防雷等级的要求。防雷设施能够满足放直接雷、雷电侵入及感应雷的要求。

（2）
下一步安全设施设计应进一步完善矿山供配电设施应配备的安全设施，变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。
4.1.5防排水与防灭火单元

（1） 《代可研》中未对截洪沟及工业场地排水沟进行说明，下一步设计中应完善设置情况。

（2） 《代可研》中完善对露天矿用设备配备灭火器情况进行说明，下一步安全设施设计中应完善重要采掘设备、生活办公区配备灭火器要求。

（3） 《代可研》中完善对防护用品仓库等重要场所的防火规定和措施进行说明，下一步安全设施设计中应完善建立防火制度，采取防火措施，备足消防器材的相关要求。

（4） 场内汇水主要为大气降水，矿山应完善采场防排水设施，特别是雨季，加强边坡监测和采场排水沟日常检查。安排专人进行巡视，加强对排水设施的检修和管理。
4.1.6安全管理单元

（1）建立安全生产管理机构，确定主要负责人和安全管理人员（安全人员设置一名注册安全工程师），安全管理人员不少于2人，类型为小型露天非煤矿山，并要参加当地应急管理部门组织的资格培训，取得相应安全合格证书，特种作业人员也应取得特种作业资格证。

（2）企业应完善各安全责任制、安全管理制度、安全操作规程及相应的安全管理台帐。

（3）矿山应当配备注册安全工程师从事安全生产管理工作。

（4）对员工进行操作技术培训和安全教育（安全教育中除包括思想、纪律、安全知识、消防器材使用、个体防护用品使用等内容外，还应包括事故紧急处理、抢救、报告方法的教育）。

（5）根据国家有关规定，购买、发放具有产品合格证的劳动防护用品，建立防护品更换、报废制度，并保证职工能正确使用。

（6）企业应按《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GBT29639-2020）的要求规范编制应急预案、签订应急救援协议、进行应急预案演练。

（7）劳动定员中应考虑技术人员，下一步安全设施设计中应明确配备地质，测量，采矿等工程技术人员的情况。
（8）明确应急广播系统，发生紧急事故时向员工传递紧急信息和警报，快速、准确地向广大民众提供必要的信息，以便员工采取适当的措施保护自己的生命和财产安全。
4.2其他对策措施及建议

（1）矿区道路边坡需加强支护并设置安全警示牌，山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高路基外侧应设置护栏或挡车墙。

（2）道路设置安全警示标牌。包括：限速、弯道、路口指示、停车指示等标志；沿道路外侧设立安全桩或安全墙；建立道路运输安全管理制度，对操作人员的行为进行规范，定期进行车辆维护保养确保车况良好。进行各种机械设备操作时，均应发出警告信号。夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好；雨雪天运输车辆应采取防滑措施。

（3）汛期时应做好矿区的防汛工作，包括明确防汛安全生产责任制，建立紧急预案，疏浚矿区内外的排水沟，详细检查排洪系统的安全状况，配备足够物资，确保通讯、照明、道路、供电可靠和畅通等。
（4）企业应划拨一定的安全管理资金，用于开展安全宣传活动，对从业人员进行安全教育和培训，特殊工种的培训取证，为从业人员配备劳保用品，购买工伤保险，以及完善安全设施、设备及治理安全隐患等。

（5）对员工进行操作技术培训和安全教育（安全教育中除包括思想、纪律、安全知识、消防器材使用、个体防护用品使用等内容外，还应包括事故紧急处理、抢救、报告方法的教育），既保证员工安全健康，又保证在紧急事故中能采取正确的处理方法，使事故损失降到最低。

（6）凡禁止跨越、禁止通行、禁止烟火的场所均应设置红色禁止标志；凡易发生坠落、触电伤人、机械伤害、主要交通道口等处均应设置黄色警告标志；所设各类安全标志应牢固、醒目、易于识别，真正起到应有警示作用。
（7）矿山应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。
5.评价结论

5.1主要危险、有害因素评价结果

5.1.1该项目存在的主要危险、有害因素

本项目存在的主要危险、有害因素为：坍塌、滑坡、滚石、泥石流、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电、其它伤害等。

5.1.2该项目存在的主要危险、有害因素存在的部位

表5.1-1 矿山主要存在的危险、有害因素分布表
	项目
	序号
	危险因素分类
	可能存在部位
	可能造成的后果

	危险因素
	1
	滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流
	采场边坡
	人员伤亡

	
	2
	物体打击
	采场矿废石搬运、铲装作业工作面等
	人员伤亡

	
	3
	高处坠落
	采场边坡及生产工艺过程中2m及以上的作业平台等
	人员伤亡

	
	4
	车辆伤害
	运输过程中的各种车辆设备
	人员伤亡

	
	5
	机械伤害
	各种设备引起的机械事故
	人员伤亡、设备损失

	
	6
	火灾
	机械设备及电气设备、线路
	人员伤亡、设备损失

	
	7
	触电、雷电
	各种电气设备及其线路
	人员伤亡、设备损坏

	管理因素
	1
	未建立安全生产管理机构或安全生产监督检查不到位
	安全管理过程中，安全生产命令执行过程中
	人员伤亡

	
	2
	未建立安全生产责任制、安全管理制度及操作规程，或者不健全
	
	

	
	3
	特种作业人员未取证上岗
	
	

	
	4
	职业安全健康管理不完善
	
	

	
	5
	职业安全健康投入不足
	
	

	
	6
	违章指挥、违章操作
	
	


5.2该项目应重点防范的危险、有害因素

该项目应重点防范以下危险因素：边坡失稳(滑坡)、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电及边坡滑坡、坍塌及泥石流。

5.3该项目应重视的安全对策措施建议

（1） 设计中设置有禁采区，在露天采场边界和禁采区边界设置围栏，以及明显的禁止、警告、提示标志，在开采过程中严格按设计划定的开采区域开采，禁止超越禁采区及矿界开采。
（2） 在道路外侧边坡设置安全防护设施，道路内侧修建排水沟，同时在道路急弯、高边坡等危险地段设置安全警示标志。

（3） 溜槽底部应设接矿平台，图中应标注接矿平台位置，接矿平台周围应有明显警示标志，溜矿时严禁人员靠近溜槽。

（4） 该矿山地表浮土松散，可能会发生滑坡、坍塌等，对易产生崩落、掉块的部位需重点防护，对过往行人车辆会构成威胁，应完善边坡截排水设施，定期进行巡查，发现浮石、开裂等隐患，及时处理。

（5） 配备洒水车对采、剥工作面、矿、岩石运输道路进行喷雾、洒水降尘、抑尘。
（6） 矿山应完善采场防排水设施，特别是雨季，加强边坡监测和采场排水沟日常检查。

（7） 《代可研》中未对截洪沟及工业场地排水沟进行说明，下一步设计中应完善设置情况。

（8） 下一步安全设施设计中应明确配备地质，测量，采矿等工程技术人员的情况。
（9） 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
（10） 应增设专人对采场边坡进行检查、监测，发现可疑情况须及时解决，建立健全边坡管理和检查制度，台账记录及时更新。

（11） 雨季时应加强边坡的观测、监测，防止发生滑坡、坍塌等安全事故，暴雨过后，应先对边坡进行仔细检查，确认安全后，方可开展其它工作。

5.4评价结果综述
辽宁诺诚安全科技有限公司本着合法性、科学性、公正性、针对性的评价原则及对工作高度负责的态度，根据《安全生产许可证条例》、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的规定，受企业委托，依据《安全生产法》、《矿山安全法》、《金属非金属矿山安全规程》等国家和地方法律、法规、标准、规范及政策文件的要求，对该项目《代可研》报告中设计方案所涉及的总平面布置、开拓运输系统、采剥工艺、矿山供配电、防排水及防灭火、安全管理等进行了安全预评价。

依据各单元主要危险有害因素辨识、定性定量分析结果及安全评价结论：初步设计方案所涉及的总平面布置单元、开拓运输单元、采剥单元、供配电设施单元、防排水与防灭火单元及安全管理单元等符合国家有关法律、法规、规范及技术标准要求。

5.5安全预评价结论

评价组根据对评价项目的现场调查和相关资料的分析，完成了项目主要危险、有害因素的辨识和分析，对项目进行了较为科学合理的单元划分，并按照所选择的评价方法，对项目中存在的危险、有害因素进行了全面的定性评价，提出了合理可行的安全对策措施。

按照评价要求和各单元的分析评价结论，对昭通市宜通页岩制砖有限公司页岩矿10万t/年露天采矿工程建设项目形成以下预评价结论：

（1）昭通市宜通页岩制砖有限公司页岩矿10万t/年露天采矿工程建设项目证照齐全、有效，建设项目建设程序合法。

（2）昭通市宜通页岩制砖有限公司页岩矿10万t/年露天采矿工程建设项目的选址合理，符合有关法律、法规、标准和规程的规定。

（3）《昭通市宜通页岩制砖有限公司页岩矿10万t/年露天采矿工程初步设计（代可研）》方案中的工艺设计总体上符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)等法规的有关规定，露天开采各工艺参数符合相关规范要求。

（4）项目中虽然存在滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、火灾、淹溺、触电、其它伤害等潜在的危险和有害因素，但在项目建设施工和生产过程中，通过落实设计方案中的安全对策措施和本次安全预评价报告补充的安全对策措施，切实针对项目中危险、有害因素对设计和生产设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，即可为满足该项目安全生产的要求奠定基础，该项目潜在的危险、有害因素能得到控制，在可接受的范围内。

经评价认为：昭通市宜通页岩制砖有限公司页岩矿10万t/年露天采矿工程建设方案从安全生产角度符合国家相关法律、法规、规章、标准和规范的要求。

在今后的设计、施工和生产过程中，建设单位应按有关法规和标准的要求，认真落实各项安全措施和预防手段，确保该项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。根据本安全预评价报告中提出的安全对策措施，该项目应在下一步安全设施设计中进行完善与补充，以保证该项目建成投产后能安全运行。

6.附件及附图

6.1附件

附件1：安全预评价委托书

附件2：提供材料真实性承诺书

附件3：营业执照

附件4：公司名称变更情况说明

附件5：采矿许可证

附件6：原安全生产许可证

附件7：《云南省昭通市宜通页岩制砖有限公司页岩矿资源储量核实报告（2018年）》备案证明及评审意见书
附件8：联勘联审表

附件9：昭阳区水务局补充说明

附件10：房屋租赁协议

附件11：《昭通市宜通页岩制砖有限公司页岩矿10万t/年露天采矿工程初步设计（代可研）》扉页、资质
6.2附图

附图1：地形地质、矿区范围及开采现状图
附图2：总平面布置图
附图3：开采终了图

附图4：开拓系统设计图
附图5：供配电系统图

附图6：防排水系统图
附图7：边坡监测图
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