前  言

清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司位于清原满族自治县北三家乡黑石木村，隶属于清原满族自治县北三家乡管辖。矿区位于辽宁省清原县西南部，距县城25km，东距北三家子乡5km，矿区南侧约2km有202国道相通，县级及乡镇级公路四通八达，交通十分便利。
采矿权人为清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司，矿山名称为清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司鑫华金矿。开采矿种为金矿，采用地下开采方式，生产规模1万吨/年。设计先开采13号矿体，再开采5号矿体，最后开采7号矿体，目前矿山已完成开采13号矿体基建工程。本次验收评价对象为清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目，采用平硐-盲斜坡道联合开拓，机械抽出式通风，采矿方法采用浅孔留矿法嗣后充填法和削壁充填法采矿法。本次建设项目为改建项目。
2023年10月，清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司委托沈阳远鹏矿业咨询有限公司编制并提交了《清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司（金矿）矿产资源开发利用方案》；2024年，清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司拟履行安全设施“三同时 ”手续，编制并提交了《清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目可行性研究报告》；2024年4月，矿山委托沈阳万益安全科技有限公司编制并提交了《清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目安全预评价报告》。2024年4月，矿山委托沈阳一方正和工程技术咨询有限公司编制《清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目初步设计》及《清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目安全设施设计》。2024年5月27日《安全设施设计》由辽宁省地方矿山安全监督管理局组织专家进行了评审并通过，2024年6月13日下发了《辽宁省地方矿山安全监督管理局关于清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目安全设施设计的批复》（辽矿安函字（2024）31号），批准基建期2024年6月13日至2025年8月12日，在此期间因隐蔽致灾因素普查、天气等原因，导致部分工程量未完成，并申请延长基建期至2026年8月12日。

该项目建设单位为清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司，施工单位为辽宁金源矿建工程有限公司，监理单位为河南中升工程管理有限公司。该项目于2024年11月开始施工，2026年6月竣工，企业提前基建工程完成竣工，并且进行了自主验收审查。

清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目基建结束后，委托我辽宁诺诚安全科技有限公司对其进行安全设施验收评价。

我公司接受委托后，成立了安全评价项目组，对该矿安全设施进行了现场调查，收集、查阅了相关资料，反复与企业沟通，提出了整改意见，并对整改结果进行了现场复核确认，并编制了《清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目安全设施验收评价报告》。

验收报告按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）、国家安监总局下发《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）等文件和规范的要求进行编制。
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1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围

1.1.1评价对象

Xxxxx
本次验收的评价对象是针对“清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目”开采13号矿体，所建设的内容进行验收评价。

1.1.2评价范围

本次安全验收评价的范围包括：清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目开采13号矿体的开拓系统、采掘系统、运输系统、通风系统、排水系统、供配电系统、井下供水和消防系统、充填系统、总平面布置、安全避险“六大系统”等所涉及的基本安全设施和专用安全设施以及安全管理情况。
（1）本次安全验收评价的平面位置拐点坐标及开采标高

①矿区范围

根据辽宁省自然资源厅于2024年2月4日核发的《采矿许可证》（证号：C2100002009124120048351），采矿许可证的有效日期为2017年1月24日至2034年2月4日，开采矿种为金矿，开采方式：地下开采，矿区面积为6.8323km2，其中矿区范围由11个拐点圈定，开采深度由+520m至+347m，生产规模30万t/a。矿区各拐点坐标及高程详见下表1.1-1：

表1.1-1    矿区范围拐点坐标表

	点号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	1
	4658280.0681
	42386616.4273

	2
	4658780.0656
	42386501.4257

	3
	4658780.0640
	42386216.4243



	4
	4659330.0585
	42386106.4233

	5
	4659910.0545
	42386091.4204

	6
	4659910.0552
	42385946.4193

	7
	4661805.0531
	42385926.4023

	8
	4661805.0674
	42388066.4026

	9
	4658577.9752
	42388043.8305

	10
	4658578.4747
	42387951.8305

	11
	4658393.3748
	42387948.9313

	矿区面积：6.8323km2；开采深度：由+520m至+347m标高


②设计范围

设计开采平面范围由9个拐点圈定，设计开采面积为0.64km2，设计开拓工程标高范围为+520m~+352m。设计开采范围各拐点坐标详见表1.1-2。

表1.1-2设计开采范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	A
	4661000
	42386600

	B
	4660400
	42386600

	C
	4660200
	42386400

	D
	4659400
	42386400

	E
	4659400
	42386600


	F
	4659600
	42386800

	G
	4660600
	42387000

	H
	4660800
	42387000

	K
	4661000
	42386800


③验收评价范围

本次验收的平面范围与设计范围一致，本次验收的工程标高为+520m~+347（含5m水仓），具体验收范围见表1.1-3。

表1.1-3验收范围拐点坐标表
	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	A
	4661000
	42386600

	B
	4660400
	42386600

	C
	4660200
	42386400

	D
	4659400
	42386400

	E
	4659400
	42386600

	F
	4659600
	42386800

	G
	4660600
	42387000

	H
	4660800
	42387000

	K
	4661000
	42386800

	评价开采面积：0.64km2，评价开采深度：由+520m至+347m（含5m水仓）标高


（2）本次安全验收评价包含的主要工程

主要包括：盲斜坡道、PD1、PD3、447m回风巷道、400m运输巷道、352m运输巷道、回风天井、水泵站硐室、变电硐室、采准切割工程以及相关地面配套设施的建设，设备的安装、调试等。

（3）本次安全设施验收评价包含的安全设施

本次安全设施验收评价的安全设施包括基本安全设施和专用安全设施，基本安全设施主要包括安全出口、运输系统、排水系统、通风系统、供配电系统，专用安全设施主要包括采场、人行天井、供配电设施、通风设施、安全避险“六大系统”设施、消防系统、矿山应急救援器材及设备、个人安全防护用品和矿山、电气安全标志等。

说明：
 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月29日修正）中的第十七条规定，新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，建设单位应当向卫生行政部门提交职业病危害评价报告，因此，本评价不对该项目的职业危害因素进行评价，建议建设单位委托具有相应资质的评价单位进行评价。
②井下不设爆破器材分库，地表设置爆破器材库，本次不对爆破器材的储存、运输进行评价，只对井下使用过程评价。
1.2评价依据

1.2.1法律法规及规范性文件
（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国防震减灾法》（1997年中华人民共和国主席令第九十四号公布，2008年第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2008年12月27日施行）；

（3）《中华人民共和国矿山安全法》（1992年中华人民共和国主席令第六十五号公布，2009年中华人民共和国主席令第十八号令修正，2009年8月27日施行）；

（4）《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令第三十六号，2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订，2025年7月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年中华人民共和国主席令第四号公布，2014年1月1日施行）；

（6）《中华人民共和国劳动法》（1994年中华人民共和国主席令第二十八号公布，2018年第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正，2018年12月29日施行）；

（7）《中华人民共和国消防法》（1998年中华人民共和国主席令第四号公布，2021年第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议第二次修正，2021年4月29日施行）；

（8）《中华人民共和国安全生产法》（2002年中华人民共和国主席令第七十号公布，2021年第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修正，2021年9月1日施行）；

（9）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，于1996年10月11日经国务院批准，10月30日发布，自发布之日起施行）；

（10）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993年8月1日中华人民共和国国务院令第120号，2011年01月08日根据《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）；

（11）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，自2004年2月1日起施行）；

（12）《地质灾害防治管理条例》（中华人民共和国国务院令第394号公布，自2004年3月1日起施行）；

（13）《民用爆炸物品安全管理条例》（国国务院令第466号，2006年9月1日，2014年7月29日国务院令第653号）；

（14）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）；

（15）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号，自2009年5月1日起施行）；

（16）《工伤保险条例》（2010年12月20日中华人民共和国国务院令第586号，自2011年1月1日起施行）；

（17）《安全生产许可证条例》（2004年01月13日中华人民共和国国务院令第397号公布，根据2013年07月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订，根据2014年07月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2015年03月25日起施行）；

（18）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号， 2019年4月1日起实施）；
（19）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理局局长令[2009]20号，自2009年6月8日起施行，国家安全生产监督管理总局78号令修改，自2015年7月1日起施行）；

（20）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2025年12月12日经应急管理部部务会议修订通过，2025年12月17日应急管理部令第19号公布，自2026年6月1日起施行）；

（21）《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局34号令，2010年11月15日实施，根据2015年5月26日国家安全生产监督管理总局令第78号修正）；

（22）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（2010年12月14日国家安全生产监督管理总局令第36号公布，自2011年2月1日起施行；根据2015年4月2日国家安全生产监督管理总局令第77号修正）；

（23）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录》（国家安全生产监督管理总局令第75号，2015年7月1日实施）；

（24）《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号，2019年9月1日实施）；

（25）《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第45号，2018年12月22日实施）；

（26）《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第45号，2018年12月22日实施）；

（27）《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日施行）；

（28）《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号，2013年9月6日实施）；
（29）《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日实施）；
（30）《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号，2016年2月5日实施）；
（31）《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号，2016年5月30日实施）；

（32）《国家安全监管总局 、保监会、财政部关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（安监总办〔2017〕140号，2017年12月12日）；

（33）《国家矿山安全监察局关于<严格非煤地下矿山建设项目施工安全管理>的通知》（矿安[2021]7号，2021年1月24日）；

（34）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定>的通知》（矿安[2021]55号，2021年7月5日）；

（35）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日）；

（36）《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日发布）；

（37）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，2022年9月1日起施行）；

（38）《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年12月10日施行）；

（39）《国家矿山安全监察局关于印发<地下矿山动火作业安全管理规定>的通知》（矿安[2023]149号，2023年11月29日发布）；        

（40）《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日施行）；

（41）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；
（42）《国家矿山监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日施行）；

（43）《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科’相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综[2025]12号，2025年7月1日发布实施）；

（44）《国家矿山安全监察局综合司关于印发<金属非金属矿山智能化建设指南（2025年版）>的通知》（矿安综〔2025〕20号，2025年12月11日发布实施）；

（45）《辽宁省安全生产条例》（2017年1月10日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改〈辽宁省食品安全条例〉等10件地方性法规的决定》第二次修正，2025年5月28日，辽宁省第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议决定，2025年5月29日施行）；

（46）《辽宁省民用爆炸物品安全管理办法》（辽宁省人民政府令第294号修订，2015年06月14日施行）；

（47）《关于印发辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则的通知》（辽安监应急〔2017〕5号，2017年9月13日施行）；

（48）《关于进一步加强非煤矿山企业特种作业人员管理的通知》（辽安监管一〔2016〕29号，2016年8月16日发布实施）；

（49）《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤〔2018〕29号，2018年7月19日发布实施）；

（50）《关于进一步做好非煤矿山隐蔽致灾因素普查报告审查工作的通知》（辽矿安监三〔2025〕7号，2025年1月24日发布实施）。 

1.2.2标准规范

（1）《生产安全事故分类与编码》（GB 6441—2025）；

（2）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）；

（3）《MP型平板防水闸门》（MT/T 788-1998）；

（4）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

（5）《矿用产品安全标志标识》（AQ1043-2007）；

（6）《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）；
（7）《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）；

（8）《安全评价通则》（AQ8001-2007）；

（9）《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）；

（10）《矿山安全标志》（GB/T 14161-2008）；

（11）《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）；

（12）《用电安全导则》（GB/T13869-2017）；

（13）《金属非金属地下矿山通风技术规范》（KA 30-2026）；

（14）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（15）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）；

（16）《供配电系统设计规范》（GB50052－2009）；

（17）《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T 23821-2022）；

（18）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

（19）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（20）《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ 2031—2011）；

（21）《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》（AQ 2032—2011）；

（22）《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（KA/T 2033-2023）；

（23）《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》（KA/T 2034-2023）；

（24）《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》（KA/T 2035-2023）；

（25）《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》（AQ 2036—2011）；

（26）《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；

（27）《建筑设计防火规范[2018版]》（GB50016-2014）；

（28）《压缩空气站设计规范》（GB50029-2014）；

（29）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（30）《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015）；

（31）《金属非金属地下矿山通信联络系统通用技术要求》（KA/T2052-2016）；

（32）《金属非金属地下矿山监测监控系统通用技术要求》（KA/T2053-2016）

（33）《爆破安全规程》（GB 6722-2014/XG1-2016）；

（34）《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》（AQ 2054-2016）；

（35）《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》（AQ 2055-2016）；

（36）《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）；

（37）《金属非金属地下矿山防治水安全技术规范》（AQ 2061-2018）；

（38）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（39）《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》（GB/T 29328-2018）；

（40）《机械安全防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）；

（41）《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》（AQ 9010-2019 ）；
（42）《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）；

（43）《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T9007-2019）；
（44）《金属非金属地下矿山无轨运人车辆安全技术要求》（AQ 2070-2019）；
（45）《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（YJ/T 9011-2019）；

（46）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

（47）《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016/XG1-2020）；

（48）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）；

（49）《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）；

（50）《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）；

（51）《机械安全 防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T 12265-2021）；

（52）《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021）；（53）《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）；

（54）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）；
（55）《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》（KA/T 22.1-2024）；

（56）《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024）。
1.2.3建设项目合法证明文件

（1）《营业执照》统一社会信用代码：91210423683733704E，清原满族自治县工商行政管理局，2016年3月3日；

（2）《采矿许可证》证号：C2100002009124120048351，辽宁省自然资源厅，2017年1月24日至2034年2月4日；
（3）《辽宁省地方矿山安全监督管理局关于清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目安全设施设计的批复》，辽矿安函字〔2024〕31号，辽宁省地方矿山安全监督管理局，2024年6月13日。
1.2.4建设项目技术资料

（1）《辽宁省清原县北三家金矿资源储量核实报告》，清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司，2018年10月；
Xxxxx

（17）特种设备检测报告；

（18）其他相关技术资料。

1.2.5其他评价依据

（1）《安全验收评价合同》。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况

（1）基本情况

清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司位于清原满族自治县北三家乡黑石木村，隶属于清原满族自治县北三家乡管辖，经济类型为有限责任公司。

采矿权人为清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司，矿山名称为清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司鑫华金矿。开采矿种为金矿，采用地下开采方式，生产规模1万吨/年。设计先开采13号矿体，再开采5号矿体，最后开采7号矿体，目前矿山已完成开采13号矿体基建工程。本次验收评价对象为清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目，采用平硐-盲斜坡道联合开拓，机械抽出式通风，采矿方法采用浅孔留矿法嗣后充填法和削壁充填法采矿法。本次建设项目为改建项目。
2023年10月，清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司委托沈阳远鹏矿业咨询有限公司编制并提交了《清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司（金矿）矿产资源开发利用方案》；2024年，清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司拟履行安全设施“三同时”手续，编制并提交了《清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目可行性研究报告》；2024年4月，矿山委托沈阳万益安全科技有限公司编制并提交了《清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目安全预评价报告》。2024年4月，矿山委托沈阳一方正和工程技术咨询有限公司编制《清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目初步设计》及《清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目安全设施设计》。2024年5月27日由辽宁省地方矿山安全监督管理局组织专家进行了评审并通过，2024年6月13日下发了《辽宁省地方矿山安全监督管理局关于清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目安全设施设计的批复》（辽矿安函字（2024）31号），批准基建期2024年6月13日至2025年8月12日，批准基建期2024年6月13日至2025年8月12日，在此期间因隐蔽致灾因素普查、天气等原因，导致部分工程量未完成，并申请延长基建期至2026年8月12日。

该项目建设单位为清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司，施工单位为辽宁金源矿建工程有限公司，监理单位为河南中升工程管理有限公司。该项目于2024年11月开始施工，2026年6月竣工，企业提前基建工程完成竣工，并且进行了自主验收审查。
（2）地理位置及交通

清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司矿区位于辽宁省清原县西南部，距县城25km，东距北三家子乡5km，行政区划隶属于辽宁省清原县北三家子乡所辖。位于矿区南侧约2km有202国道相通，县级及乡镇级公路四通八达，交通十分便利（见交通位置图）。

矿区地理坐标：东经：124°37′13″～124°38′47″

北纬：42°03′04″～42°04′59″。
图2.1-1  交通位置图

（3）周边环境

Xxxxx

除此之外矿区周边300范围内无相邻矿山和村庄，500m范围内无高压线，1000m范围内无国有铁路、高速公路、旅游景点和名胜古迹等需要保护的建（构）筑物。矿区范围不在自然保护、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、森林公园、地质公园、矿山公园、重要湿地、湿地公园、国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地等各类保护地内。
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图2.1-2  周边环境示意图

2.2自然环境概况

（1）矿区气候特征

本区属北温带大陆季风气候，1月平均气温-13.5℃, 7月平均气温23.6℃，年平均气温6.8℃。年平均降水量789.6mm，无霜期151天。

（2）矿区地形条件

矿区属低山丘陵地貌，位于吉林哈达岭南西部。区内最高海拔为712.8m，最低海拔300. 1m，相对高差412.7m，山坡坡度一般在20～50°之间，局部地区山势陡峻，无法穿越，地形等级为Ⅳ级。本区山谷多呈“V”字型，部分为“U”型谷。位于矿区内有小溪由北向南迳流，长年流水不断，最终汇入浑河，其它水系均为季节性山涧小溪，雨季水量较大，枯水期无水。

（3）区域经济

本区交通方便，物产丰富，经济状况较好。农作物主要以玉米、水稻、高梁为主；经济作物主要有大豆和花生；林区有野果、山楂、山葡萄、猕猴桃、山梨等；森林覆盖率在60％以上；工业主要为采矿业和农机修理等行业。区内矿产资源主要有：铜锌矿、金多金属矿、磁铁矿、铜矿、硫化铁矿等。

（4）地震资料

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），该区地震动峰值加速度为0.05g，地震烈度为Ⅵ度，属于地震设防区。

（5）历史最高洪水位

根据三家子镇水利站开具的《证明》，当地最高历史洪水位标高为201.5m。
2.3地质概况

2.3.1矿区地质概况

本区位于华北地台、胶辽台隆，铁岭～靖宇台拱三级构造单元的西部，摩离红凸起东部。浑河大断裂的北侧。

区内出露的地层主要有：太古界鞍山群通什村组（Arant）及新生界第四系全新统（Q）。

区内发育有太古宙变质岩；元古代侵入岩 (γ2）；少量中生代燕山期侵入岩；区内褶皱构造不发育，脆性断裂构造较发育，主要展布方向为北东向、北西向和近东西向。
一、地层

1、太古界鞍山群通什村组 （Arant）

于区域上大面积出露，地层总体呈北西向展布，倾向南西和北东，倾角20～80 °不等。

主要岩性有：斜长角闪岩、角闪斜长变粒岩、黑云斜长变粒岩、石榴浅粒岩、阳起石岩、斜长角闪片麻岩、石榴斜长角闪岩、兰晶石榴黑云斜长变粒岩等组成。
2、新生界第四系全新统（Q）

分布于河流和沟谷中，由冲洪积、破积物组成，主要岩性为：亚粘土、亚砂土、砾石、碎石等构成，厚 0.5～5m。
二、构造

1 、褶皱构造

本区太古宙地层中主要发育有柔流褶皱构造和片内无根褶皱，大型褶皱构造不发育。太古宙早期变质岩系岩石中片麻状构造发育。

2 、断裂构造

区内构造为红透山-树基沟向斜东南翼。北东东向浑河深大断裂在矿区南部通过，其派生次级北东向断裂发育，成带状分布。多充填含金石英脉，为控矿断裂。与其相伴生的北北东向压扭性断裂，为金矿化发育的容矿构造。

三、岩浆岩

1、元古代侵入岩 (γ2）

主要分布于矿区北部。岩石类型简单，主要为黑云斜长花岗岩。岩石呈灰白色，以中粗粒为主，为花岗结构呈半自形板状、他形粒状。石英他形粒状、黑云母片状、角闪石分布不均、磁铁矿粒状。

2、中生代燕山期侵入岩

主要岩性有：煌斑岩、流纹岩、花岗岩等，呈脉状和小岩株状侵入太古宙地体中，走向呈北西、北东、北北东和近东西向展布，延长几十米～上千米，宽0.5～350m 不等。

2.3.2矿床地质特征

一、矿体特征

清原县北三家金矿各矿体赋存于太古界鞍山群通什村组（Aran t）及燕山期侵入岩中发育的北北东向构造破碎蚀变带内，该构造破碎带为北东东向浑河活动断裂带的北侧次级断裂，矿床主要控矿要素型为构造控矿，构造控矿类型为穿层断裂构造控矿。矿区内主要发育的控矿次级断裂有控制3矿体的F3，控制5矿体及13矿体的F5，控制7矿体的F7 。其他矿化体均受大小不等断裂控制。矿区内共发现矿体 4条，较大矿化体8条，小矿化体若干。各矿体主要分布于南区的东部、中区的西部、北区的中部偏西。5、7、13矿体应受北北东向断裂带控制。
3号矿体：

位于南区内中部偏东，赋存于北东东向构造蚀变带中，展布于500-504勘探线之间，3号矿体以金为主，伴生银，由巷道365m中段控制，控制长度95m，海拔366m-375m为采空区。该矿体Au平均品位3.07×10-6 ，变化系数18.98；Ag平均品位143.03×10-6，变化系数129.33；真厚度在0.97～1.93m之间，变化系数28.01；矿体中石英脉破碎蚀变带发育。该矿体倾向北，倾角70～80 °之间。赋存标高347m-360m。

5号矿体：

位于矿区的中部偏西，赋存与北北东向构造破碎蚀变带内，展布于205-217勘探线之间，5号矿体以金为主，伴生银，地表控制延长300m，破碎蚀变带向北在221线附近与13号矿体破碎蚀变带相连，向南可延伸至208线，200线-208线品位降低，矿体中部由457m平硐、400m平硐坑道控制，其中457m 平硐控制长度125m，400m平硐控制长度244m ，矿体真厚度在0.24-1.47m，变化系数41.77；Au 平均品位为3.62g/t，变化系数81.15；Ag平均品位为82.0g/t，变化系数157.89。地表由TC211、TC213、TC215、TC217、TC221控制，TC211未见矿，TC213见矿水平厚度1.55m，Au品位为3.47g/t，TC215见矿水平厚度1.65m，Au品位为6.76g/t，TC217见矿水平厚度为1.45m，Au品位为4.14g/t，TC221未见矿。该条构造带比较稳定，深部由3个钻孔稀疏控制分别为ZK205、ZK209、ZK213，其中见矿较好的为 ZK205，水平厚度3.67m，Au品位为2.16g/t，其次为ZK209，水平厚度1.1m，Au品位为1.99g/t，ZK213水平厚度1.20m，Au品位为2.32g/t。整条矿体倾向北西，倾角在65°~75°之间。赋存标高347m-490m。

7号矿体：

位于矿区的中部偏西南，赋存于通什村组内发育的北北东向构造破碎带内，展布于210-204勘探线之间，7号矿体以金为主，伴生银，地表断续控制长度210m，矿体倾向北西，倾角60°~80°之间。由386m平硐和ZK208-1、ZK204-2、ZK212-2、ZK212-1控制，坑道内矿体真厚度0.94-1.50m，平均真厚度1.02m，变化系数19.90；Au平均品位3.99g/t，变化系数51.94；Ag平均品位76.91g/t ，变化系数122.15。赋存标高347m-400m。

13号矿体：

位于区内的北部偏西，赋存于矿区北部燕山期斜长花岗岩的北北东向构造破碎蚀变带内。构造蚀变带具膨胀收缩现象，赋存于其中矿体具尖灭再现现象，沿构造蚀变破碎带发育方向。13号矿体展布于332-324勘探线之间，矿体走向控制长度200m，倾向控制深度100m，真厚度在0.91～2.13m之间，变化系数41.24；金平均品位1.95g/t，变化系数35.8；银平均品位19.82g/t，变化系数55.22。该矿体地表由TC320、TC324、TC326、TC328、TC330、TC332、TC326控制，TC320、TC326未见矿，TC324见矿水平厚度2.25m，Au品位为1.52g/t，TC326见矿水平厚度3.6m，Au品位为1.53g/t，TC328见矿水平厚度4.40m，Au品位为1.77g/t，TC330见矿水平厚度3.75m，Au品位为3.08g/t，TC332见矿水平厚度3.51，Au品位为2.72g/t；深部由ZK326、ZK328-1、ZK328-2、ZK330、ZK332-1、ZK332-2控制，ZK326水平厚度3.4m，Au品位为1.80g/t，ZK328-1水平厚度2.25m，Au品位为1.61g/t，ZK328-2水平厚度1.70m，Au品位为1.51g/t，ZK330水平厚度1.95m，Au品位为1.94g/t，ZK332-1水平厚度2.80m，Au品位为1.80g/t，ZK332-2水平厚度1.1m，Au品位为2.50g/t，该矿体整体倾向北西，倾角70°~80°之间。赋存标高360m-520m。

表2.3-1 矿体特征一览表

	矿体
编号
	分布勘探线
	规模（m）
	产状
	Au（g/t）品位
	变化
系数
	Ag（g/t）品位
	变化
系数

	
	
	长度
	宽度
	延深
	倾向
	走向
	
	
	
	

	3
	502-504
	95
	1.19
	30
	340 °
	250 °
	3.00
	18.98
	143.03
	129.33

	5
	205-217
	300
	1.31
	100
	305 °
	215 °
	3.62
	81.15
	82.00
	157.89

	7
	212-204
	200
	1.32
	90
	300 °
	210 °
	3.99
	51.94
	76.91
	122.15

	13
	332-324
	200
	2.76
	100
	280 °
	190 °
	1.95
	35.8
	19.82
	55.22


二、矿石物质组成
矿石中金属矿物以黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、方铅矿、黝铜矿等。脉石矿物主要为石英、方解石、绿泥石、绿帘石、高岭土等。

石英占矿石总量的75%左右、黄铁矿占矿石总量5-10%之间、黄铜矿1-3%、碳酸盐占矿石总量8%左右、云母占矿石总量3%左右。

金的赋存状态：自然金多以裂隙金为主，次为晶隙金及包裹体金，多产于黄铁矿及黄铜矿、方铅矿及闪锌矿中。矿床金平均含量2.79×10-6。
三、矿石结构与构造
矿石结构主要以粒状结构、压碎结构为主，其次为交代结构。

粒状结构：表现为金属硫化物等呈他形粒状结构，部分黄铁矿等呈自形半自形粒状结构分布于石英脉中，在各矿体矿石中发育较普遍。

压碎结构：表现为岩石、矿石受脆性构造作用呈碎裂或角砾状，并被硅化、碳酸盐化、娟云母化及与矿化有关的矿物等胶结，在各矿体矿石中发育较普遍。

交代结构：表现为后生矿物交代先成矿物、微小破碎结构，在各矿体矿石中发育较。

主要有溶蚀结构、交代残留结构、和假象结构。

矿石的构造主要有脉状构造、角砾状构造和侵染状构造。

脉状构造：主要是蚀变矿物、金属矿物集合体呈单独或各种脉体分布在花岗岩、黑云变粒岩、角闪变粒岩的早期构造破碎带中，形成粗、细脉状或网脉状构造，在各矿体中普遍存在。

角砾状构造：主要是矿石矿物被压碎形成大小不等、边界平直的角砾，并被后期的矿物集合体胶结，形成角砾状构造侵染状。此构造特征在各矿体中普遍存在。

侵染状构造：主要是矿石矿物呈星点状，不均与分布于蚀变花岗岩、石英脉、构造破碎带中，也有黄铁矿等矿物呈大小不等斑点状分布于石英脉中。该构造特征在各矿体中普遍存在。
四、化学成份
含金石英脉主要化学成分为SiO2，金属元素有Al、Fe、Ca、Mg、 K、Na、Ti、Mn、P。可利用元素为Au。
表2.3-2 全分析成果表
	序号
	矿样号
	成份分析%

	
	
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	TiO2
	CaO
	MgO
	K2O
	Na2O
	MnO
	P
	L.O.I

	1
	182290
	72.84
	4.85
	5.95
	0.72
	4.46
	1.92
	3.68
	3.05
	0.08
	0.03
	2.32

	2
	182295
	61.44
	5.75
	6.97
	0.65
	10.16
	2.10
	3.79
	3.26
	0.07
	0.04
	5.42

	3
	182298
	65.60
	4.58
	5.64
	0.69
	8.75
	2.83
	3.52
	3.12
	0.09
	0.05
	4.69

	4
	182446
	68.44
	2.71
	3.44
	0.75
	11.44
	1.72
	3.05
	2.98
	0.06
	0.03
	4.98

	5
	182459
	73.28
	3.05
	4.02
	0.68
	6.55
	2.21
	3.96
	3.15
	0.08
	0.04
	2.75


五、矿体围岩与夹石
近矿围岩主要为黑云变粒岩、斜长角闪沿、碎裂花岗岩。夹石一般长1～5m，夹石均有矿化，主要是硅化、黄铁矿化。矿体围岩见一定程度的蚀变，蚀变带宽度一般0.5-1m，最宽者可达10m。
2.3.3水文地质概况

根据《辽宁省清原县北三家金矿勘探报告》及矿区特点，矿区水文地质条件如下：

1、地下水特征

（1）第四系松散岩类孔隙潜水

此类地下水分布于山间沟谷地带，呈狭长带状分布，坡积砂砾层0.3～1.7m，水位埋深0.15～3.0m，结合周边矿山数据为涌水量11～279L/S，枯水期0.01～3.51L/S。水化学类型属重碳酸盐，硫酸盐—钙镁水和重碳酸盐、硫酸盐—镁钙水，PH值为5.8～6.3。

主要接受大气降水补给，以渗流形式排泄于沟谷地带。该层地下水与矿床开采无水力联系。由于含水层较薄，水力坡度较大，地下水的赋存条件有限，富水性差。

（2）基岩裂隙潜水

区内基岩为太古代变质岩类。基岩裸露，岩石结构致密坚硬，风化裂隙较发育，纵横交错的裂隙构成地下水的赋存空间。裂隙潜水主要是埋藏于主要埋藏于斜长角闪岩、角闪斜长变粒岩、黑云斜长变粒岩的风华裂隙和构造裂隙中。

根据坑道揭露岩层来看，裂隙不发育，主要以密闭剪切裂隙为主，裂隙率为0.002～0.008之间。通过抽水试验了解，岩层涌水量为0.0003～0.077L/S。属极弱含水体，可视为隔水层，富水性弱。

（3）构造破碎带富水性

本区褶皱构造不发育，北东东向浑河深大断裂在矿区南部通过，其派生次级北东向断裂发育，成带状分布。多充填含金石英脉，为控矿断裂，断裂由含金石英脉充填，宽1-5m，矿体赋存于构造蚀变带内，通过调查和访寻得知，坑道内雨季只是滴水，冬季显著减少富水性弱。

2、地表水特征

矿区内北高东低，位于当地侵蚀基准面以上，沟谷处存在季节性河流，矿区地表水雨季径流汇入沟谷径流排除区外。

3、充水因素分析 

（1）大气降水对矿井充水的影响

矿床充水一般与矿区气候、地形、地表水系、地质岩性、构造等条件有关。本区矿区地形坡度较陡，无较大的地表水体，大气降水是矿坑充水的主要来源，矿区内大气降水通过以渗流形式排泄于沟谷地带，最终自然排泄出矿区外，对矿井无影响。

（2）地表水对矿井充水影响

地表水在勘查区内主要为小沟溪，水量不大属季节性河流，枯水期干涸，丰水期与第四系孔隙水有水力联系，通过基岩或构造裂隙对矿坑充水，但地表出露岩石透水性较差，断裂为泥质压碎物充填一般不透水，地表水和第四系孔隙水对矿坑的充水作用是有限的，对矿井无影响。

（3）构造破碎带对矿井充水的影响

本区褶皱构造不发育，北东东向浑河深大断裂在矿区南部通过，其派生次级北东向断裂发育，成带状分布。多充填含金石英脉，为控矿断裂。与其相伴生的北北东向压扭性断裂，为金矿化发育的容矿构造。

由于断裂为剪切裂隙，断距较小，透水性很弱。经调查和访问得知，在当地侵蚀基准面以上，已开采的所有中段及采空区未发生较大涌水，只是滴水。雨季滴水多一些，冬季显著减少。由此可见，构造裂隙水的补给来源，主要是大气降水，通过基岩裂隙、构造裂隙补给，呈滴水现象渗入坑道。虽构造断裂水为矿坑主要充水来源。但由于水量很少，对现在生产没有影响，由此可见，矿区成矿后的断裂构造透水性微弱，故对矿床充水的影响不大。

4、矿坑用水量预测

（1）渗透系数的确定

根据《辽宁省清原县北三家金矿资源储量核实报告》，抽水试验数据，渗透系数为0.001m/d。

利用抽水试验获取的观测资料，按稳定流潜水含水层抽水试验选择适宜公式，计算渗透系数和影响半径。

（2）矿坑涌水量预测

矿坑涌水量预测采用大井法进行。在矿坑疏干过程中，当矿坑的涌水量，包括其周围的水位降低呈现相对稳定的状态时，即可认为以矿坑为中心形成的地下水辐射流场，基本满足稳定井流的条件。矿坑的形状极不规则，尤其是坑道系统，分布范围大，构成复杂的边界，要求将它理想化，在理论上可将形状复杂的坑道系统看成是一个大井在工作，而把不规则的坑道系统圈定的面积，相当于大井的面积，整个坑道系统的涌水量，相当于大井的涌水量，从而可以近似应用裘布依的稳定流基本方程。

坑道平水期涌水量预测结果为67.25m3/d，丰水期最大涌水量100.88m3/d。

5、矿区水文地质条件类型

采矿区岩（矿）层富水性弱；地下水富水性弱；地表水径流排出区外；充水性弱；矿区成矿后的断裂构造透水性微弱、坑道最大涌水量100.88m3/d，渗透系数为0.001m/d，影响半径392.95m.属于不透水层。岩层涌水量为0.0003～0.077L/S。属极弱含水体。

综上说述，矿区水文地质条件简单。
2.3.4工程地质概况

根据《辽宁省清原县北三家金矿勘探报告》及矿区各地层岩性、岩土工程地质性质不同将矿区岩土层划分为两个工程地质岩组，现将各岩组工程地质特征分述如下；

1、第四系松散岩组（Q）

主要分布在矿区南部地形低洼处，主要由冲洪积、坡积物组成。主要由粘土、粉质粘土、细砂及少量砾石组成，结构松散，厚度2～7m。该层未见在采矿区域内，故该岩组不作为矿山的重点研究对象。

2、块状岩类岩组

矿区内基岩以太古代通什村组斜长角闪岩、黑云变粒岩、斜长角闪变粒岩等老变质岩石为主，矿体构造破碎带中形成含金属硫化物型石英脉。矿体顶底板围岩角闪岩、变粒岩，这些岩矿石抗压强度大于70MPa（76.5MPa，见围岩抗压强度成果表），岩石结构较致密坚硬，节理裂隙较发育，岩石抗风化能力较强，稳定性较好，抗压强度较大。岩矿心块度普遍在Ⅲ度以上，根据钻孔岩心统计，RQD值在65%-100之间，除偶见破碎带外，一般工程地质性质稳定。然而含金石英脉体处于构造带内，矿体岩石存在一定破碎角砾现象。本抗压强度测试成果由中国建筑材料工业地质勘查中心辽宁总队测试所完成。
表2.3-3 围岩抗压强度成果表
	室内号
	野外编号
	单轴抗压强度Mpa

	
	
	天然
	烘干
	饱和

	181314
	W01
	　
	　
	74.2

	181315
	W02
	　
	　
	88.1

	181316
	W03
	　
	　
	67.2

	181317
	W04
	　
	　
	58.6

	181318
	W05
	　
	　
	76.3

	181319
	W06
	　
	　
	89.7

	181320
	W07
	　
	　
	81.3

	平均
	76.5


（3）断裂构造岩组

含金石英脉构造带宽1-5m，矿体赋存构造蚀变带内，岩石稳定性较差，易发生掉块，需制定必要的防治措施。

2类岩组为变花岗片混合岩、斜长角闪岩、角闪斜长变粒岩、黑云母斜长变粒岩等老变质岩，岩石力学强度较大，属中硬岩石，呈致密块状，风化裂隙发育程度随深度逐渐减弱，故此类岩石对矿山井下开采也没有太大影响。

3类岩组构造裂隙发育，岩石较破碎，该类岩组为含矿岩组，开采时易发生坍塌掉块，须采区必要防护措施。

总体来看，本矿山工程地质类型为中等型，大部分区段岩体稳定性良好，矿山施工需要注意支护即可。按工程地质勘探类型划分，本矿山工程地质勘探类型为II类，工程地质复杂程度属于中等类型。
2.4设计概况

本章节引用的设计内容为沈阳一方正和工程技术咨询有限公司于2024年6月编制的《清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目安全设施设计》，以下简称及“安全设施设计”。

2.4.1设计开采方式、开采对象及回采顺序

《安全设施设计》明确采用地下开采方式，开采对象为矿区内5、7、13号共计3条矿体，矿体资源储量估算标高为347m～520m。
设计先开采13号矿体，再开采5号矿体，最后开采7号矿体。13号矿体设置有3个中段，分别为447m回风中段、400m采矿中段、352m采矿中段。5号矿体设置3个中段，分别为437m回风中段、400m生产中段、352m生产中段。7号矿体设置2个中段，分别为400m回风中段、352m生产中段。采用自上而下、后退式回采方式。

设计首采中段为13号矿体400m中段。
2.4.2矿山生产能力及服务年限

矿山采用间断工作制，年工作300天，每天工作1班，每班工作8小时。根据采矿许可证，设计生产规模为年产金矿原矿1万t。矿山开采服务年限为14.3a。

2.4.3开拓运输系统

根据矿体的赋存条件和矿山生产现状，采用地下开采，设计采用平硐-盲斜坡道联合开拓，利用原有平硐，在其内部施工一盲斜坡道，矿石通过平硐-盲斜坡道运出地表。

400m平硐（PD1）：为矿山原有CD5下平硐，现编号为PD1，位于209线与211线之间，岩石移动界线外196m，井口坐标X=4660050，Y=42386780，井口标高400m，宽度2.2m，高度2.3m。巷道刷帮扩巷至3.8m×2.6m。距硐口84m。岩石移动范围以外106m。折返式盲斜坡道至352m标高，坡度8% ，总长度548m，水平距离250m设置一个缓坡段并加宽成错车道，缓坡段坡度为平坡，长度30m。盲斜坡道净断面3.8m×2.6m。错车道净断面3.8m×2.6m。担负矿岩、人员、设备、材料等运输任务兼入风井，作为主要安全出口。
平硐PD2：位于210号和208号勘探线之间，岩石移动范围以外20m。中心坐标为X=4659601，Y=42386603，Z=400m，长度55m。断面为宽×高=3.8m×2.6m 的三心拱形，担负7号矿体开采时回风任务，内设3‰反坡的排水沟，作为应急安全出口。
平硐PD3：位于336 号和221号勘探线之间，岩石移动范围以外167m。中心坐标为X=4660490，Y= 42386779，Z=437m，长度200m。断面为宽×高=3.8m×2.6m的三心拱形，担负13号矿体开采时回风任务，内设3‰反坡的排水沟，作为应急安全出口。
回风竖井HFSJ：位于200号和204号勘探线之间，岩石移动范围以外167m。中心坐标为X=4659953，Y= 42386452，Z=482m，井底标高447m，井深35m。断面为直径2m的圆形井，担负13号矿体开采时回风任务，内设折返式梯子间，作为应急安全出口。
设计先开采13号矿体，再开采5号矿体，最后开采7号矿体。13号矿体设置有3个中段，分别为447m回风中段、400m采矿中段、352m采矿中段。
采用自上而下、后退式回采方式。井下各中段断面均为三心拱形，规格 3.8m×2.6m，开采13号矿体时PD3为回风水平，开采7号矿体时 PD2为回风水平，开采5号矿体时 PD1为回风水平。各中段设置专用人行道，有效净宽度为1.2m、有效净高度为2m。
设计采用无轨运输方式。选用4台（2工2备）UQ-8型带有安全标志的地下矿用自卸汽车，该型运输自卸汽车配备有尾气净化、湿式制动等安全装置。采用2台（1工1备用）RU-10型井下专用运人车辆运送人员。可以满足运输要求。
2.4.4通风系统

为了保证井下获得稳定的连续风流，采用机械通风方式。矿井通风工作采用连续工作制。

PD1-盲斜坡道为入风井，新鲜风流经石门，中段运输巷道，采场人行通风井进入采场，污风经另一人行通风井进入回风巷再进入回风井排至地表，形成对角抽出式通风系统。
设计矿井总需风量为22.38m3/s，回风平硐选用选取FBCDZ-4-Ne13型通风机1台，风机风量18.7~40.8m3/s，负压284~1312Pa，配套的电动机型号为YBF160L-4型，电机功率为55kW>26kW，1450r/min。风机可反转反风，反风率不小于60%。主扇风机具有矿用产品安全标志证书。风机备用一台同型号电动机。风机房内设置1台手拉葫芦或起重机、轨道和钢丝绳，负责更换电机时拆离和拉合电机，从而实现快速更换电机。
在矿井生产期间，使用局扇加强通风地点有：开拓、探矿、巷道掘进工作面，采准、切割工作面以及其他需要临时加强通风的地点。配备JK55No3.5型局扇2台（1台备用），电机功率为5.5kW，用于加强辅助通风。
针对本矿山井口预热与保温方面应采取以下安全对策措施：
（1）冬季降雪后，井口周围主要道路在雪后要及时清扫，未能清扫的路面应该去撒炉灰或石屑的方法防滑。

（2）下雪天气时，安排专人及时打扫井口周围、平台积雪。如发现冰块，应立即清理，防止冰块坠落伤人或滑倒。

（3）井口保温措施：为保证井口的施工设施运行正常和作业人员的身体健康，冬季井口应设置暖风设备，保证入井的空气温度大于2℃。

（4）井口冬季保温领导小组安排专人巡查巡检，发现防冻、设备出现故障、保温措施不得力等问题及时研究解决。

2.4.5排水系统

设计盲斜坡道下口352m中段设置水仓及水泵房，再通过水泵房内3台离心泵经盲斜坡道和PD1（400m平硐）排至地表高位水池，澄清后作为井下凿岩除尘和消防用水。水泵房有两个通道与中段巷道相通，排水管沿管子道直通盲斜坡道。
设计采用巷道型水仓，由两个独立巷道组成，分为主水仓和副水仓，水仓总容积应容纳6～8小时正常涌水量，水仓容积200m3，其中主水仓容积120m3，副水仓容积80m3。
井底主要泵房的出口为两个，其中一个出口通往中段巷道，其出口装设防水门，防水门规格为2.1m×2.0m（宽×高），抗压能力0.1MPa；水泵房一出口与水平运输巷道连通，另一出口采用斜巷与回风竖井连通，斜巷上口高出泵房地面标高7m。泵房地面标高，应高出其人口处巷道底板标高0.5m。水泵房内设起重梁，便于水泵和电机的安装和维修。
设计水泵房选择D12-25×4型水泵3台，水泵流量15m3/h，扬程100m，配用电动机功率11kW，电压380V。正常排水时，1台工作，1 台备用，1台检修。最大排水时，2台工作，1台备用。盲斜坡道井底水泵房设计沿PD1（400m 平硐）-盲斜坡道敷设Φ83×3.5mm无缝钢管2条。正常排水时1条工作，当最大涌水量时2条同时工作。
2.4.6压风及供水系统

（1）压风系统

《安全设施设计》明确：设计在PD1井口附近安装2台LGFD-20/8 型水冷双螺杆固定式空压机，1供1备，空压机技术参数为：电机功率为110kW，排气量20m3/min，排气压力0.8MPa，可以满足压风自救要求。主干管路选择φ108×3.5mm 无缝钢管1条，中段主干管路选择φ75×3mm 无缝钢管1条，支管选择φ57×3mm无缝钢管1条。
（2）供水系统

设计在PD1井口建立一座200m3高位水池，由高位水池通过供水管路向井下提供生活用水。供水管采用Φ108×3.5mm无缝钢管。

井下生产用水是由地表高位水池提供，通过无缝钢管经人行通风井将坑内用水送到井下各中段，在各水平设置减压阀，降低供水压力，减压后经Φ108×3.5mm无缝钢管将水沿平巷送到各中段采场。

2.4.7供电系统

（1）电源

设计利用矿山原有供电线路，采用双电源双回路供电，一路电源引自附近北三家10kV架空线路，一路电源引自附近南口前10kV架空线路，均采用LGJ-3×75型电线。矿山采取双电源双回路供电。
（2）地面供配电
井上用电设备视在功率经计算为184.17kVA，地表PD1附近选择 2台S9-400/10/0.4型变压器，分别担负地表空压机、机修、照明等设备及工业场地低压负荷用电，平硐口各选择1台S9-80/10/0.4型80kVA变压器，主要担负地表主通风机等设备用电，可满足生产和生活需要。
（3）井下供配电

设计在地表PD1（400m平硐）附近安装2台KS11-160/10/0.4型变压器，为井下排水泵、局扇、照明等用电设备等地点提供电源。
地面动力用电电压380V，地面照明用电采用220V，地面变压器中性点接地，接地电阻4Ω,地面设备外壳接地，接地电阻4Ω；井下照明采用专用变压器，设备外壳接地，电源电压为380V。井下用电设备安装可靠性强、灵敏度高的漏电保护设备。
地表高压电缆采用YJV—8.7/10型和YJV22—8.7/10型聚氯乙烯阻燃电力电缆。

地表控制电缆选用KVV22型聚氯乙烯护套阻燃型控制电缆。

低压电缆采用VV—0.6/1.0型和VV22—0.6/1.0型阻燃电力电缆。
入井电缆采用钢丝铠装交联聚乙烯阻燃低压电力电缆WD-MYJY42—8.7/10 型电力电缆。在水平巷道或倾角小于45°井巷内，采用钢带铠装交联聚乙烯电力电缆WD-MYJY32—8.7/10型阻燃电力电缆。

移动设备采用矿用橡套绝缘铜芯软电缆。

井下控制电缆选用KVV、KVV22 型聚氯乙烯护套阻燃型控制电缆。低压电缆采用ZR-VV—0.6/1.0型和ZR-VV22—0.6/1.0型阻燃电力电缆。以上电缆均应为低烟、低卤或无卤的阻燃电缆，且有相应矿用安全标志。
井下照明供电电源电压为380V，坑内主要运输巷道及硐室照明电压为127V，采矿作业面，天井照明电压采用36V，行灯照明电压采用36V。
2.4.8采矿方法

设计开采矿体的赋存条件和开采技术条件，该矿开采的矿体和围岩不具有自燃性，弱氧化性和结块性，设计倾角在60°~80°左右，1.2m≤矿体厚度≤2.13m时，采用浅孔留矿嗣后干式充填采矿法；矿体厚度＜1.2m时，采用削壁充填采矿法，矿体形态较规则，产状基本稳定，矿体及上下盘围岩较稳固，本项目地表无需保护建（构）筑物等敏感目标，地表允许塌陷，设计选用浅孔留矿嗣后干式充填采矿法、削壁充填采矿法是合理的。
2.4.9充填系统
设计采用干式充填系统，采矿作业过程中形成的废石直接运至采空区。

采用废石充填采空区，由回风中段回风穿脉向采空区内回填废石。废石主要来自矿山巷道掘进，若井下废石不足，应及时由地表基建废石进行补充。废石直接利用UQ-8型矿用自卸汽车通过中段巷道及平硐运输至需要充填采空区的上中段，用于补给充填废石，采空区回填至85%时，这样可以有效控制顶板应力集中，防止围岩大面积突然崩落，产生的气浪对生产区巷道、人员、设备造成伤害。

矿房回采结束后，立即进行采空区废石回填。首先将采空区底部及天井联络道封闭，封闭采用单墙封闭，墙体采用砌筑结构，墙面抹灰平整，无凹凸，四边接茬严实，无漏风，空区底部封堵墙下部还应留设2个规格为200mm×200mm的泄水孔，用于排放采空区内涌水，排出的涌水引至巷道排水沟。

然后在采空区回风中段向采空区方向施工回填穿脉，充填井坡度不小于75°，断面为圆型，井径1m，充填孔应在采准时完成，利用回填穿脉向空区内倾倒废石。为了达到较好的回填效果，设计沿采空区走向每隔2m布设一个回填穿脉。回填穿脉施工完成后，首先在回填穿脉尽头设置挡车墙，挡车墙高度不低于运输车辆轮胎直径的1/2。回填过程中应有专人指挥，且所有人员均应正确佩戴高空临边作业安全带。回填料主要是矿山基建及生产期间掘进产生的废石，不足部分由附近露天矿山剥离的废石补充，要求充填料为非自燃惰性材料且块度级配在25-300mm之间，空区回填作业在穿脉无法继续倒入为止，此时因为废石自然安息角的存在，无法将空区全部填满，空区回填作业须保证回填率达到85%，接顶率应达到50%以上。采空区上部采用胶结充填，要求充满，使其接近顶板。设计采用灰砂比1：4砂浆进行接顶，在第一次充填基本接顶后，停24小时再回充第二次或者采取压力灌浆，充填体接顶率>90%。砂浆细骨料为河砂，粒度0.1～5mm，胶结料采用425号普通硅酸盐水泥。充填体设计强度：4Mpa。在充填过程中应在矿山进行试块试验，达到设计强度后使用，同时应在生产中结合地表变形观测数据等参数，逐步调整完善充填材料的配比。应保存有充填记录和充填质量检查记录。

废石回填采空区后，可以消除大规模采空区，虽然废石回填无法进行有效的充填接顶，但是采空区被废石充填后可杜绝顶板垮落因巨大高差发生冲击地压的可能性。废石回填后上盘围岩或者地表仍然可能发生缓慢沉降，但是本矿地表没有需要保护的建构筑物，沉降区设置围栏及警示标志，不会造成地表人员伤亡及财产损失。
2.4.10总平面布置
PD1和回风平硐PD2、回风平硐PD3、回风竖井HFSJ均布置在矿体下盘，均距地表岩石移动范围20m以外。

PD1井口工业场地标高400m，有地表办公室、机修间、变电所、高位水池、空压机房等，占地长100m，宽40m，面积4000m2；回风平硐PD2硐口设有通风机房、高位水池和地表变压器，标高390m；回风平硐PD3硐口设有通风机房和地表变压器，标高400m；回风竖井HFSJ井口设置通风机房和地表变压器，标高482m。

炸药由当民爆管理部门统一配送，矿山不设炸药库。

矿山用油由油罐车运送，剩余油量返回到当地供销商，做到矿山不存放易燃易爆等危险源。

2.4.11排土场
矿山基建期间产生的废石量为19571.6m3，基建期间产出的废石堆放至南侧自然冲沟内。生产期间年均排放废石0.3万t，主要用于矿区道路铺垫，因此不单独设废石场。
2.4.12安全避险“六大系统”
（一）监测监控系统

主要包括井下一氧化碳监测、风速监测、风压监测以及井口调度室、风机房、井口、中段调车场在内的视频监控。回采完并毕已采取封闭的巷道不在监控的范围。监控系统随着中段的延深，上部中段开采完毕后，该中段监控设备移至下部新开拓中段继续使用。

主要监测监控系统有两部分组成：现场监测预警系统、视频监控系统。该系统由井上设备和井下设备两部分组成。
（1）一氧化碳传感器设置

①采场：在400m和352m生产中段新风侧靠近采场的位置各设置1台一氧化碳传感器。

②一氧化碳传感器报警浓度设定为0.0024%。

③安装位置距离巷道顶板高度300mm。

（2）二氧化氮传感器设置

①采场：在 400m和352m生产中段新风侧靠近采场的位置各设置1台二氧化氮传感器。

②二氧化氮传感器报警浓度设定为 0.00025%。

③安装位置距底板应不高于1.6m。

（3）风速传感器设置

在13号矿体400m和352m生产中段新风侧靠近采场的位置、5号矿体400m和352m生产中段新风侧靠近采场的位置、13号矿体447m中段回风侧靠近采场的位置、5号矿体437m中段回风侧靠近采场的位置、7号矿体352m生产中段新风侧靠近采场的位置、7号矿体400m中段回风侧靠近采场的位置各设置1台风速传感器，安装位置距离巷道顶板高度300mm。

（4）风速传感器设置

①在13号矿体447m中段回风侧靠近采场的位置、5号矿体 437m中段回风侧靠近采场的位置、7号矿体400m中段回风侧靠近采场的位置附近各设置风速传感器1台，当风速低于0.15m/s 和大于4m/s的规定值时，能发出报警信号。

②主通风机房设置风速和风压传感器，实现对全矿井总风量的动态监控，出现异常情况时，立即查明原因进行妥善处理。

（5）视频监控系统

①主机设在调度室，PD1（400m平硐）井口及400m井底车场、352m井底车场、回风平硐PD2 硐口、回风平硐PD3、回风竖井HFSJ、352m中段水泵房、井底设监控探头。

②监控系统要有数据显示、传输、存储、处理、打印、声光报警、控制等功能。井下摄像头安装时距顶板不大于300mm ，距巷道壁不小于 200mm处且不影响行人和行车的地方。在各平硐口处的摄像头须对准井口，以保证能拍到每位来客的正面图像。监控车场的摄像头要保证拍到车辆的车牌图像及全车场90%的覆盖率。

视频监控显示终端应设置在地表办公室内，用于显示平硐硐口、井底车场等场所的视频监控图像。
（二）人员定位系统
设计在平硐PD1安装一套KT132型人员定位系统，该定位系统由主机、传输接口、分站（读卡器）、识别卡、传输线缆等设备及管理软件组成。该系统采用的定位分站、读卡器、识别卡均为取得矿安安全标志型产品。读卡器到监控分站采用MHYV1×4×7/0.43信号电缆连接。人员定位分站到矿用一般型信号转换器采用阻燃主通信电缆MHYV1×2×7/0.43连接。
矿山单班入井最大人数为17人，由于定位卡一人一张，考虑10%备用，设计定位卡共计19张。
下人员定位基站与地面中心站失去联系时，基站仍能独立工作，自动存储人员监测数据，当通讯恢复后监控主机可提取数据自动完成数据修复，存储数据不小于2小时。
（三）紧急避险系统
本项目矿区水文地质条件简单，因此井下不需要设置紧急避险设施，本次紧急避险系统设计只选用自救器。
设计选用ZY45型隔绝式压缩氧自救器，其额定保护时间不低于45min，该设备按单班最大避难人数（17人）的1.2倍进行选取，取 21台。
避灾路线确定后，按不同灾变事故类别标注各自避灾路线，并附必要地文字说明。

矿井避灾路线要设置醒目的反光显示标牌，以示标牌，以示避灾人员安全、快捷的到达避灾目的地。

矿山要将矿井避灾路线图存入微机，当井下发生灾变时，矿山管理人员要及时调出矿井避灾路线图，根据灾变的类型和地点，求解出安全最短撤退时间的最佳撤退路线，指挥井下作业人员快速、有序撤离灾变现场，使人员伤亡事故降至最低限度。
（四）压风自救系统
根据相关规定，压风自救装置应满足井下人均风量为 0.3m3/min，本矿井下最大班人数为17人，需满足总风量为4.5m3/min。

设计在PD1井口附近安装2台LGFD-20/8型水冷双螺杆固定式空压机，1供1备，空压机技术参数为：电机功率为110kW，排气量20m3/min，排气压力0.8MPa，可以满足压风自救要求。主干管路选择φ108×3.5mm无缝钢管1条，中段主干管路选择φ75×3mm无缝钢管1条，支管选择φ57×3mm无缝钢管1条。

空压机安装在地面，可以保证在10min内启动；矿山需在空压机处加装油水分离器，在各中段供风管路上每隔200m位置设三通、阀门及自救装置；在独头掘进工作面不大于100m处安设一组三通及阀门，向外每隔200m安设一组三通及阀门。有毒有害气体涌出的独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的压风管道上应安设压风自救装置。

设计选用ZYJ（C）矿井新型压风自救装置，能满足压风自救建设规范的各项要求。接入矿井的压风管路应设有减压、消音、过滤装置和控制阀，保证压风出口压力在0.1～0.3MPa之间，连续噪声不大于70dB。压风自救装置、三通及阀门安装地点宽敞、稳固，安装位置便于避灾人员使用；阀门应开关灵活。
（五）供水施救系统
供水施救系统是指在矿山发生灾变时，为井下提供生活饮用水的系统，包括水源、过滤装置、供水管路、三通及阀门等。

金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要，建设完善供水施救系统。本矿根据安全避险的实际需要，建设供水施救系统。本项目供水施救系统与生产供水系统共用，供水管路延伸至各生产中段。

设计供水施救系统与生产供水系统共用。设计在PD1井口建立一座200m3高位水池，由高位水池通过供水管路向井下提供生活用水。供水管采用Φ108×3.5mm无缝钢管。

井下生产用水是由地表高位水池提供，通过无缝钢管经人行通风井将坑内用水送到井下各中段，在各水平设置减压阀，降低供水压力，减压后经Φ108×3.5mm无缝钢管将水沿平巷送到各中段采场。

在各中段供水管道上每隔200m位置安设一组三通及阀门；独头掘进巷道距工作面不大于100m处的供水管道上应安设一组三通及阀门，向外每隔200m应安设一组三通及阀门；爆破时撤离人员集中地点的供水管道上应安设一组三通及阀门。供水施救系统安装点必须和压风自救安装在一起，主要安装在有人工作场地附近、人员流动的地方。三通及阀门安装地点应宽敞、稳固、安装位置应便于避灾人员使用，阀门应开关灵活。
（六）通信联络系统
本矿设置一套矿山通信联络系统。矿山井下通讯线路设两条，1条由PD1（400m平硐）进入井下，一条由回风竖井进入井下，通信联络系统不但能保证正常生产时井上下联系的需要，而且还要保证矿井灾变期间能及时通知人员撤离和实现与避险人员通话的要求。

矿山通信联络系统设置有线通信终端（矿山已有的电话机）如下：

①在5号矿体352m水平马头门附近、井下400m采场、井下352m水平采场附近、352m水平水泵房、回风平硐硐口、回风竖井井口等各设置电话机1门，共6门矿用具有防水、防尘、防腐、阻燃本质的安全型电话机。

②地表调度电话：地表办公室、调度室、主通风机房各设置1门

调度电话，共计3门调度电话机。

③地表行政电话：矿长办公室、其他行政办公室、值班室各设置 1门电话机。共计3门矿山组织机构设置、配置的行政电话。
（七）井下应急广播系统
按国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知（矿安[2022]4号）要求，设计在400m水平运输巷道合适位置设置1个应急广播设施，确保应急指令能够传达至影响范围内的所有人员。
2.4.13基建工程
《安全设施设计》明确矿山基建工程主要包括：盲斜坡道、PD1、PD3、447m回风巷道、400m运输巷道、352m运输巷道、回风天井、水泵站硐室、变电硐室、采准切割工程以及相关地面配套设施的建设，设备的安装、调试等。
矿山基建工程量按投产时应保有的生产准备矿量和应达到的矿山生产能力确定，首先开采13号矿体，基建工程主要包括开拓工程、采切工程、安全避险六大系统和安装调试工程。基建工程总长度2205m，总工程量19571.6m3，基建时间为14个月。
2.4.14设计变更情况
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2.5建设概况

企业已按照《安全设施设计》要求完成开采13号矿体的基建工程：盲斜坡道、PD1、PD3、447m回风巷道、400m运输巷道、352m运输巷道、回风天井、水泵站硐室、变电硐室、采准切割工程以及相关地面配套设施的建设，设备的安装、调试等。

2.5.1矿山开采现状
（一）开采现状及原有工程
2005年前该矿山由多个小矿证分散开采，地表采坑、竖井、斜井较多，地下井巷工程等多没有完整的资料，资源开采处于无序的状态。

2005年之后由北三家鑫华矿业有限公司收购和扩界，形成了现今的采矿证范围。2005年11月委托沈阳有色冶金设计研究院完成本矿山开发利用方案。方案确定矿山采用地下开采方式，生产规模1万t/a，服务年限2年，采矿方法采用削壁充填采矿方法，根据矿体赋存条件及矿体特征，确定采用平硐盲竖井开拓方案。通过调查，矿区内现有采空区主要分布于3号矿体 366m标高以上、4号矿体320m标高以上（已封闭）、5号矿体457m标高以上部分，采空区形成时间采出量不可考，均为收购前的民采形成。本次验收为开采13号矿体所建设的工程，原有采空区不影响本系统。

资源整合后，矿山企业对原有巷道进行维修加固并在有利成矿部位投入探矿工程。后由于资金及洪水（2013年8月）冲毁202国道与矿山之间的砂石土路等原因停产至2016年，矿山一直处于停产状态。

2016年-2017年，矿山企业恢复性投入探矿工程，主要对象为5矿体CD5（即457m平硐）、CD5下（即400m平硐）巷道工程211线至217线区段，对巷道进行清理加护，另投入槽探、钻探工作，对5矿体实现进一步控制；另于13矿体336线至313线区段投入探矿工程，手段主要为槽探及钻探工作。

矿山现有采矿工程主要有平硐 CD1（366m平硐）、CD1-1（360m平硐）、CD2、CD302、CD501（即386m 平硐）、CD5（即457m平硐）、CD5下（即400m平硐）。
（二）隐蔽致灾普查情况
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2.5.2开采范围

（1）开采方式
矿山开采方式为地下开采。
（2）开采范围
矿山开采对象为开采对象为矿区内5、7、13号共计3条矿体，本次验收范围内开采矿体为13号矿体，矿体资源储量估算标高为347m～520m。

（3）开采顺序
先开采13号矿体，再开采5号矿体，最后开采7号矿体。采用自上而下、后退式回采方式。

（4）首采中段

目前采场布置在13号矿体开采系统内+400m中段。

2.5.3生产规模及工作制度

（1）地质储量、范围及开采储量
矿山开采对象为矿山圈定了4条金矿体，分别为3、5、7、13号矿体。由于3号矿体资源储量较少且距离较远，3号矿体不设计，本次仅开采5、7、13号共计3条矿体，矿体资源储量估算标高为347m～520m。

根据《辽宁省清原县北三家金矿勘探报告》，勘探基准日为 2024年3月31日，采矿权范围内提交金矿石资源量（TM+KZ+TD）189. 18kt，其中探明资源量（TM）资源量17.88kt；控制资源量（KZ）资源量 102.99kt；推断资源量（TD）68.31kt。
本次开采5、7、13号共计3条矿体。5号矿体上部有采空区，预留15m 隔离矿柱，压矿量1.999万t；13号矿体出露地表，预留15m隔离矿柱，压矿量2.365万t；预留5m水仓高度造成5号矿体压矿0.029万t，7号矿体压矿0.068万t。设计利用资源量为14.251万t，设计利用率80.2%。

（2）矿山生产规模
矿山生产规模为1万t/a。
（3）服务年限
矿山服务年限14.3a（不包含基建期14个月）。
（4）工作制度

矿山实际采用间断工作制，年工作300天，每天工作1班，每班工作8小时。

2.5.4采矿方法

本次基建工程验收的开采对象为13号矿体，13号矿体展布于332-324勘探线之间，矿体走向控制长度200m，倾向控制深度100m，走向190°，倾向280°，真厚度在0.91～2.13m之间，变化系数41.24；金平均品位1.95g/t，变化系数35.8；银平均品位19.82g/t，变化系数55.22。
（1）采矿方法及回采顺序

根据《安全设施设计》，1.2m≤矿体厚度≤2.13m时，采用浅孔留矿嗣后干式充填采矿法；矿体厚度＜1.2m时，采用削壁充填采矿法。目前基建中段为400m中段，采用后退式开采，矿体厚度为1m，形态较规则，产状基本稳定，矿体及上下盘围岩较稳固，故本次基建验收选用削壁充填采矿法是合理的。

（2）矿块构成要素

矿块沿矿体走向布置，中段高度为47m，矿块长度40m，矿块宽为矿体厚度，顶柱高6m，底柱高5m，现形成3个出矿穿，两个留矿井，间距15m。 
（3）采准、切割工作

采准巷道设于脉内，先把底柱矿石换出后布置矿房，规格2.0×2.0m，天井设于矿块两端其中一端为顺路天井，人工架设井壁，采场形成两个人行通风天井，规格1.5×2.0m，间距50m，通风行人，在漏斗顶部水平进行切割，形成拉底巷道，其规格为2.0×2.0m。
（4）矿房及矿柱回采

回采工作面为直线形，采幅1.2m ，采用7655型凿岩机凿岩，采用导爆管起爆，在爆破前要在充填岩石面铺垫板。出矿采用人工将矿石耙入溜井，出矿后拆出垫板并加高溜井，再进行削顶围岩崩落。为防止充填体产生空洞，大块岩石应进行破碎并平整充填面。顶柱不回采。
（5）采场通风
采场采用贯穿分流通风，新鲜风流由人行通风天井进入矿房，冲洗工作面后，污风由另一侧人行天井进入回风巷道。
（6）采空区处理
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2.5.5开拓运输系统

2.5.5.1开拓系统
（1）开拓方式
矿山采用地下开采方式，平硐-盲斜坡道联合开拓。

（2）主要开拓工程的位置及结构形式
400m平硐（PD1）：位于209线与211线之间，岩石移动界线外196m，井口坐标X=4660050，Y=42386780，井口标高400m，宽度2.2m，高度2.3m。在距平硐口218m处开口400m水平，巷道尺寸3.8m×2.6m，巷道长129m，此段巷道替换原有沿脉巷道。距硐口84m。岩石移动范围以外106m。折返式盲斜坡道至352m标高，坡度8%，总长度548m,水平距离250m设置一个缓坡段并加宽成错车道，缓坡段坡度为平坡，长度30m。盲斜坡道净断面3.8m×2.6m。错车道净断面3.8m×2.6m。担负矿岩、人员、设备、材料等运输任务兼入风井，作为主要安全出口。
平硐PD3：位于336号和332号勘探线之间，岩石移动范围以外94m。硐口中心坐标为X=4660644，Y= 42386767，Z=447m，长度94m。断面为宽×高=3.8m×2.6m的三心拱形，担负13号矿体开采时回风任务，内设3%反坡的排水沟，做为应急安全出。
（3）中段高度和标高
中段设置：共设3个中段，分别为352m中段、400m中段和447m中段。中段高度为47m。

（4）安全出口
400m平硐（PD1）和平硐PD3两个个独立的直达地面的安全出口，两个安全出口之间最近距离578m；每个生产中段均设有两个便于行人的安全出口，并和通往地面的安全出口相通。安全出口设置的其他要求符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)的要求。

（5）支护形式
PD1及盲斜坡道采用砌碹支护，并深入稳定基岩5m以上，支护厚度200mm，局部不稳固地段采用锚喷网或钢架支护。
PD3硐口20m及不稳固地段采用砌喧支护，并深入稳定基岩5m以上，支护厚度200mm。局部不稳固地段采用锚喷网或钢架支护。
中段运输巷道根据围岩性质不同主要有喷砼、锚喷网+钢拱架联合等支护方式。
352m水泵房：泵房采用自吸式布置，泵房内水泵采用单排布置的方式，采用锚网喷支护。
截止验收前，累计支护钢拱架130架，喷浆支护9756m2。

（6）矿柱留设情况
本次验收开采13号矿体出露地表，最上447m中段预留15m隔离矿柱，压矿量2.365万t；矿体围岩为片麻状花岗岩，岩石呈浅灰色，肉红色，粗粒结构，属稳定岩层，预留15m隔离矿柱可以满足安全要求。
图2.5-2  400m平硐（PD1）
图2.5-3 平硐3 
图2.5-4 中段运输巷道
2.5.5.2运输系统
（1）矿石、废石、材料、设备运输系统
井下采用无轨运输方式。
矿石运输：采场内采出矿石→铲运机→UQ-8型自卸汽车→中段运输巷道→盲斜坡道→平硐→地表。

物料运输：地面装车→平硐→盲斜坡道→中段运输巷道→工作面。

废石运输：掘进或采矿工作面产生废石铲运机（ZL20E）→UQ-8型矿用自卸汽车→采空区。
（2）人员运输
采用斜坡道人车运输人员，采用1台RU-10（D）和1台RU-9型无轨人车运输人员。
RU-10（D）采用四轮驱动、行车制动采用全封闭多盘湿式弹簧制动器，单台发动机功率120kW，额定载客数量10人，爬坡能力为≥14°，外形尺寸长×宽×高=（4670±100）mm×（1900±50）mm ×（2200±50）mm，最小离地间隙≥240mm，装备质量2340±300（kg）,最小转弯半径外侧≤8.5m。
RU-10（D）人车于2026年5月26日委托河南煤安检测检验有限公司进行检测，依据AQ2070-2019《金属非金属地下矿山无轨运人车辆安全技术要求》，通过现场检测检验，该无轨运人车辆所检项目均符合标准要求。
RU-9采用四轮驱动、行车制动采用全封闭多盘湿式弹簧制动器，额定载客数量9人，爬坡能力为14°，外形尺寸长×宽×高=4570mm×1925mm ×2180mm，最小离地间隙≥240mm，装备质量2540（kg）,最小转弯半径外侧≤8.5m。
RU-9人车于2026年6月26日委托河南煤安检测检验有限公司进行检测，依据AQ2070-2019《金属非金属地下矿山无轨运人车辆安全技术要求》，通过现场检测检验，该无轨运人车辆所检项目均符合标准要求。
（3）矿石运输
运输设备选用4台UQ-8地下自卸车，其中2台工作，2台备用，外形尺寸：长×宽×高=4610×1900×2150mm（配备尾气净化设置），额定载重8t，爬坡能力≥14°，装载高度1600mm，最小转弯半径≤5.5m（外侧）。
运矿车于2026年5月4日委托河南煤安检测检验有限公司进行检测，依据AQ2065-2018《地下运矿车安全检验规范》，通过现场检测检验，该地下运矿车所检项目结果符合标准要求。

（4）检测情况及智能化系统
上述矿山专用设备并具有安标，人车及运矿车均进行了检测，检测结果合格（详见检测报告），斜坡道口设置了栏杆及门禁系统。

图2.5-5 RU-10型人车
图2.5-6 UQ-8型运矿车

图2.5-7 ZL20E铲运机
2.5.6充填系统
采用干式充填系统，采矿作业过程中形成的废石直接运至采空区。
目前暂未形成采空区，待在今后生产形成采空区，企业应采用废石充填采空区，由回风中段回风穿脉向采空区内回填废石。废石主要来自矿山巷道掘进，若井下废石不足，应及时由地表基建废石进行补充。废石直接利用UQ-8 型矿用自卸汽车通过中段巷道及平硐运输至需要充填采空区的上中段，用于补给充填废石，采空区回填至85%时，这样可以有效控制顶板应力集中，防止围岩大面积突然崩落，产生的气浪对生产区巷道、人员、设备造成伤害。

矿房回采结束后，立即进行采空区废石回填。首先将采空区底部及天井联络道封闭，封闭采用单墙封闭，墙体采用砌筑结构，墙面抹灰平整，无凹凸，四边接茬严实，无漏风，空区底部封堵墙下部还应留设 2 个规格为 200mm×200mm 的泄水孔，用于排放采空区内涌水，排出的涌水引至巷道排水沟。
2.5.7通风

（1）通风方式
为了保证井下获得稳定的连续风流，采用机械通风方式，抽出式通风系统。矿井通风工作采用连续工作制。
目前开采13号矿体时，采用抽出式机械通风，风机布置在平硐PD3硐口旁，新鲜风流由PD1、盲斜坡道、石门、各中段水平运输巷道、天井进入采场，采场的污风经回风天井、437m 中段，新建平硐PD3排出地表。
（2）风量
企业委托河南煤安检测检验有限公司于2026年6月16日对其矿山的通风系统进行了检测检验，矿井的实测风量35.43m3/s，有效风量34.09m3/s，矿井通风系统中的有效风量占主扇风量之比89.4%，风源风质合格率100%，风机全压效率61.72%，综合指标90.57%（标准≥72％），符合要求。

企业在2026年5月24日，进行了反风试验，通过本次反风试验，主扇风机在10分钟内实现风流反向，各主要风路反风量均不低于正常风量的60%，符合《金属非金属矿山安全规程》反风试验要求，达到预期效果。
（3）主要通风的设备设施
PD3现有FKZNo/13型抽出式轴流通风机1台，额定风量18.7～40.8m³/s，风压284～1312Pa，配套电机额定功率55kW，转速1450r/min，可反转反风，可在10分钟内实现反转反风，反风率不小于60%，主扇配备同型号电机一台作为应急设备，电动机型号YE3-250M-4，同时配备小型起吊装置作为备用电机的更换设备。
（4）局扇
在矿井生产期间，使用局扇加强通风地点有：开拓、探矿、巷道掘进工作面，采准、切割工作面以及其他需要临时加强通风的地点。配备2台FBYNo4.0/5.5 (II) 矿用隔爆型压入式轴流局部通风机，用于加强辅助通风。
FBYNo4.0/5.5 (II)型局扇压风量180~90m³/min，额定转速2900r/min，风压800~1700Pa，电机功率为5.5kW。以上局扇设有开停传感器，风筒采用阻燃风筒，风筒直径400mm。

主扇和局扇均有KA标志，并且主扇具备反转反风功能有正反转开关，并加装了负压装置及开停传感器。矿山在用主通风机由河南煤安检测检验有限公司进行了检测，对该设备进行检验检测，综合判定为该通风机合格，且检测报告位于有效期内，建议下次检验于2027年5月25日前进行。
（5）通风构筑物
企业在400m中段、352m中段设置两道单风门，防止风流短路，风门采用铁板制做，风门开启方向迎着风流，使风门关闭后受风压作用保持严密。
（6）井口预热
根据《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)第6.6.1.5条：进风井巷空气温度应不低于2℃；低于2℃时，应有空气加热设施，不应采用明火直接加热进入矿井的空气。

在400m平硐（PD1）口处企业设置了1套贯流式电热风幕机。内置PTC陶瓷加热模块，东北寒冷地区冬季可吹出热风，兼具门封+ 门口采暖双重效果。

图2.5-8主扇

图2.5-9 主扇备用电机
图2.5-10 局扇及开庭传感器
图2.5-11 矿用无压风门
2.5.8井下防治水与排水系统

（1）涌水量

矿山正常涌水量按67.25m3/d计算，实际最大涌水量100.88m3/d。
（2）排水方式与系统

盲斜坡道下口352m 中段设置水仓及水泵房，再通过水泵房内 3 台离心泵经盲斜坡道和 400m平硐（PD1）排至地表高位水池，澄清后作为井下凿岩除尘和消防用水。
排水系统由水沟、清理斜巷、水仓、配水井、吸水井、水泵硐室、配电硐室、管子道等组成。

（3）水仓
采用巷道型水仓，由两个独立巷道组成，分为主水仓和副水仓，水仓总容积应容纳6～8 小时正常涌水量，水仓容积 200m3，其中主水仓容积120m3，副水仓容积80m3。
水仓容积满足《冶金矿山采矿设计规范》(GB 50830-2013)第10.6.3条：“每个水仓的容积应容纳2h～4h的井下正常涌水量”及《金属非金属矿山安全规程》(GB 16423-2020)第6.8.4条：“最低中段水仓总容积应能容纳4h的正常涌水量”的规定。
水仓与水泵房之间隔开，隔墙、水仓与配水井之间的配水阀的压力等级与防水门相同。

（4）水泵房布置
井底主要泵房的出口为两个，其中一个出口通往中段巷道，其出口装设防水门，防水门规格为2.1m×2.0m(宽×高)，抗压能力0.1MPa；水泵房一出口与水平运输巷道连通，另一出口400m中段连通内设有人行梯子间，高出泵房地面标高7m以上。泵房地面标高，应高出其人口处巷道底板标高0.5m。水泵房内设起重梁，便于水泵和电机的安装和维修。
（5）排水设备

352m中段水泵房采用3台MD12-25×4型矿用耐磨多级离心泵，其中1台工作，1台备用，1台检修，最大涌水量时，2台工作，1台检修。水泵参数：流量15m3/h，扬程100m，转速2950r/min，选择电机功率11kW，电压380V。沿盲斜坡道敷设两条Ф83×3.5mm无缝钢管排水管路。3台水泵于2026年5月26日由河南煤安检测检验有限公司进行检测，检测结果为合格，报告位于有效期内。矿山主排水系统于2026年5月26日由河南煤安检测检验有限公司进行检测，依据AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》，通过现场检测检验，该泵房主排水系统满足标准要求，综合判定合格。
（6）排泥

由于水仓容积较小，为简化井下工作工序，排泥系统为人力清掏，每15天清掏一次，清掏后的淤泥通过矿用运输车排至地表，确保水仓有效容积。
（7）探放水

本项目水文地质条件简单，在遇到重大险情时必须立即停产撤人，目前企业已建立该制度。
（8）井下漏水点
针对352 m水平位置两处裂隙水涌水量偏大，经分析得出结论：352m中段出现的滴水属于构造水，初步判定水源为地表山间溪流顺着地质构造缝隙渗透流入井下；从现场实际观测来看，整体涌水量偏小，井下发生大规模透水事故的概率极低，相关安全风险整体可控。
针对该处渗水问题，提出整改建议：由企业内部水文地质专业技术人员进一步实地核查水文地质详情，精准溯源渗水源头，同步在地面区域排查确定渗水进水点位，针对性落实阻水、隔水等专项治水防控措施，彻底消除渗水安全隐患，保障井下开采作业安全稳定开展。
图2.5-12 漏水点治理情况
图2.5-13 防水门
图2.5-14 水泵房第二安全出口
图2. 5-15 水泵及有效连接管路
图2.5-16 配电室防火栅栏门
图2.5-17 水仓
图2.5-18 配水阀

2.5.9井下供水及消防

（1）供水系统
在 PD1井口附近新建一座200m3的高位水池，用管道分别输送到各用水点。消防水管与供水管合用一条管路，主管选用Φ108×3.5mm 无缝钢管。
井下生产用水是由地表高位水池提供，通过沉淀池和高位水池将水送到井下各中段，在各水平入口处设置减压阀，降低供水压力，减压后经 DN100mm 的无缝钢管将水沿人行通风井送到中段各分层，并在各分层沿走向敷设，供凿岩设备用水。

（2）井下消防系统
在平硐和盲斜坡道、水平运输巷道中每100m 设置一处消火栓，每个消火栓应配有水枪和水带，水带的长度120m ，消防主水管内径φ80mm，消火栓栓口动压力应为0.25MPa~ 0.5MPa ，消火栓最不利点的水枪充实水柱不小于 7m。
在所有的矿区建筑物、构筑物内的重要部位设置手提式干粉灭火器。斜坡道、中段巷道等每隔100m设置消火栓，每个消火栓配有水枪和水带，水带长度能满足消火栓设置间距内的消防要求。
图2.5-19 井下消防栓

图2.5-20 高位水池
2.5.10供配电及供风系统

2.5.10.1供配电
（1）电源
矿山采用双电源双回路供电，一路电源引自附近南口前10kV架空线路，采用 LGJ-3×75型电线，另一路采用柴油发电机供电（柴油机型号WP10268KW）。
（2）用电负荷
一级负荷用电设备有主排水泵，正常涌水量时一级负荷总容量为 11kW，最大涌水量时一级负荷总容量为22kW ，矿山采用双电源双回路供电，可满足要求。
表2.5-1 一级负荷表

	名称
	型号
	台数
	功率(kW)
	电压(kV)

	水泵
	MD12-25×4
	2
	22
	380


（3）供电系统
1）地面供配电

井上用电设备视在功率为184.17kVA，地表PD1附近选择S11-M-400 /10型变压器，分别担负地表空压机、机修、照明等设备及工业场地低压负荷用电。主扇风机采用低压双回路供电，供电由PD1井口变压器进线，通过采用低压双回路电源经地表敷设至PD3硐口，为PD3硐口通风机供电。

2）井下供配电
井下用电设备视在功率为27.21kVA，PD1平硐安设型号为S11-200/10/0.4变压器1台，为井下排水泵、局扇、照明等用电设备地点提供电源。满足井下供电需求。
（4）输电线路
矿山现有两条入井动力电缆，电力电缆沿平硐PD1敷设至井下。电缆型号为入井电缆采用 WD‑MYJY23-0.6/1 型低烟无卤矿用阻燃铠装电缆，供电安全可靠。（矿用无卤低烟交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚烯烃护套电力电缆）。

电缆已委托河南煤安检测检验有限公司进行了检测并出具了《金属非金属矿山电缆阻燃性安全检测检验报告》，所检项目均符合GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆规则》标准方法要求。

（5）供电系统中性点接地及各级配电电压等级
地表配电采用10kV和220/380V配电电压，10kV采用中性点不接地系统，即IT系统；220/380V采用中性点直接接地系统，即TN-S和TN-C-S系统；在井下采用380V配电电压，采用中性点不接地系统，即IT系统。井下主要运输巷道及硐室电气照明采用220V中性点绝缘系统，由人行天井至采场工作面采用36V。
（6）防雷
本项目工业场地建构筑物均属二类或三类防雷措施，故一般采用在被保护物上加装避雷带、网，在个别突出的建筑物上，加装避雷针。
2.5.10.2供风系统
井下最大同时使用的潜孔凿岩设备为YSP-45风动凿岩机其中最大同时使用1台，单台耗气量为5 m3/ min和7655型凿岩机其中最大同时使用2台，单台耗气量为3.2 m3/ min。

井下最大耗气量为11.4 m3/ min，选用一台型号为LGFD-20/8，单台供风量20m³/min，排气压力0.8MPa，功率110KW。一台型号为HW20.1/8-132，单台供风量20.1m³/min，排气压力0.8MPa，功率132KW可以满足全矿风动工具用风需要。
主干管路选择φ108×3.5mm无缝钢管1条，中段主干管路选择φ75×3mm无缝钢管1条，支管选择φ57×3mm 无缝钢管1条。

图2.5-21柴油发电机
图2.5-22 井下配电室
图2.5-23 电缆敷设情况
图2.5-24 井下接地
图2.5-25 空压机
图2.5-26 变压器
2.5.11安全避险“六大系统”

（1）监测监控系统

安全监控系统：
主要监测监控系统有两部分组成：现场监测预警系统、视频监控系统。
该系统由井上设备和井下设备两部分组成。
井上主要设备包括：监控主机、热备机、井上显示终端、传输接口、服务器、语音网关、路由器、基站、传感基站、UPS 电源、电源避雷器、信号避雷器、避雷插排等。

井下设备包括井下显示终端、基站、电源、读卡器、传感基站、本安分线盒。
在各分段回采进路、分段回风天井、回风石门、硐室等处分别安设1个矿用一氧化碳和二氧化碳传感器，实时监测一氧化碳和二氧化碳的变化；在主通风机前安设一个风压传感器实时监测风压变化；在井下各硐室、靠近采场处各安设一个氧气传感器；实时监测氧气变化；矿山主通风机及每台正在使用的局部通风机各安设一个开停传感器。
视频监控系统：
主机设在调度室，PD1（400m平硐）井口及 400m 井底车场、352m 井底车场、回风平硐 PD3、352m 中段水泵房、安设监控探头。
监控总站安装在地表调度室内，所有监控数据和图像均能及时传到主机上，主机采用双击备份，并在调度室内设置显示终端，主机电源采用双电源供电，可保证监控系统正常使用。
（2）人员定位系统

矿山在平硐PD1安装一套KT132型人员定位系统，该定位系统由主机、传输接口、分站（读卡器）、识别卡、传输线缆等设备及管理软件组成。该系统采用的定位分站、读卡器、识别卡均为取得矿安安全标志型产品。读卡器到监控分站采用MHYV1×4×7/0.43信号电缆连接。人员定位分站到矿用一般型信号转换器采用阻燃主通信电缆MHYV1×2×7/0.43连接。

矿山单班入井最大人数为17人，由于定位卡一人一张，考虑10%备用，设计定位卡共计19张。

下人员定位基站与地面中心站失去联系时，基站仍能独立工作，自动存储人员监测数据，当通讯恢复后监控主机可提取数据自动完成数据修复，存储数据不小于2小时。
（3）紧急避险系统

本项目矿区水文地质条件简单，因此井下不需要设置紧急避险设施，本次紧急避险系统只选用自救器。

选用ZY60型隔绝式压缩氧自救器，其额定保护时间不低于60min，该设备按单班最大避难人数（17人）的1.2倍进行选取，取 21台。

避灾路线确定后，按不同灾变事故类别标注各自避灾路线，并附必要地文字说明。矿井避灾路线要设置醒目的反光显示标牌，以示标牌，以示避灾人员安全、快捷的到达避灾目的地。

矿山要将矿井避灾路线图存入微机，当井下发生灾变时，矿山管理人员要及时调出矿井避灾路线图，根据灾变的类型和地点，求解出安全最短撤退时间的最佳撤退路线，指挥井下作业人员快速、有序撤离灾变现场，使人员伤亡事故降至最低限度。

（4）压风自救系统

井下最大同时使用的潜孔凿岩设备为YSP-45风动凿岩机其中最大同时使用1台，单台耗气量为5 m3/ min和7655型凿岩机其中最大同时使用2台，单台耗气量为3.2 m3/ min。

井下最大耗气量为11.4 m3/ min，选用一台型号为LGFD-20/8，单台供风量20m³/min，排气压力0.8MPa，功率110KW。一台型号为HW20.1/8-132，单台供风量20.1m³/min，排气压力0.8MPa，功率132KW可以满足全矿风动工具用风需要。主干管路选择φ108×3.5mm无缝钢管1条，中段主干管路选择φ75×3mm无缝钢管1条，支管选择φ57×3mm 无缝钢管1条。
空压机安装在地面，可以保证在10min 内启动；矿山需在空压机处加装油水分离器，在各中段供风管路上每隔 200m 位置设三通、阀门及自救装置；在独头掘进工作面不大于100m 处安设一组三通及阀门，向外每隔 200m 安设一组三通及阀门。有毒有害气体涌出的独头掘进巷道距掘进工作面不大于 100m 处的压风管道上应安设压风自救装置。

选用 ZYJ（C）矿井新型压风自救装置，能满足压风自救建设规范的各项要求。接入矿井的压风管路应设有减压、消音、过滤装置和控制阀，保证压风出口压力在0. 1～0.3MPa之间，连续噪声不大于70dB 。压风自救装置、三通及阀门安装地点宽敞、稳固，安装位置便于避灾人员使用；阀门应开关灵活。
（5）供水施救系统

供水施救系统与生产供水系统共用。该矿在 PD1（400m平硐）附近建有一座200m3高位储水池 ，由高位水池通过供水管路向井下提供生活用水 。供水管管径为Φ108×3.5mm，供水管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。

各主要生产中段和分段进风巷道的供水管道上每隔 200～300m应安设一组三通及阀门。独头掘进巷道距掘进工作面不大于 100m 处的供水管道上应安设一组三通及阀门，向外每隔200～300m应安设一组三通及阀门。

（6）通信联络系统

矿山井下通讯线路设两条，1 条由 PD1（400m平硐）进入井下，一条由PD3进入井下，通信联络系统不但能保证正常生产时井上下联系的需要，而且还要保证矿井灾变期间能及时通知人员撤离和实现与避险人员通话的要求。
在400m平硐口、井下400m采场、352m水平水泵房、352m回风口、回风平硐硐口等各设置电话机1门，共5门矿用具有防水、防尘、防腐、阻燃本质的安全型电话机。

（7）井下应急广播及人脸识别系统
按国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知（矿安[2022]4号）要求，在 400m 水平运输巷道合适位置设置1个应急广播设施，确保应急指令能够传达至影响范围内的所有人员。并在平硐口设置了唯一人脸识别系统。
图2.5-27 六大系统控制室
图2.5-28 矿用电话及应急广播

图2.5-29 压风供水自救装置
图2.5-30 避灾路线图

图2.5-31 人脸识别系统
2.5.12总平面布置

（1）矿区区域概况
矿区属低山丘陵地貌，位于吉林哈达岭南西部。区内最高海拔为712.8m，最低海拔300. 1m，相对高差412.7m，山坡坡度一般在20～50°之间，局部地区山势陡峻，无法穿越，地形等级为Ⅳ级。本区山谷多呈“V”字型，部分为“U”型谷。位于矿区内有小溪由北向南迳流，长年流水不断，最终汇入浑河，其它水系均为季节性山涧小溪，雨季水量较大，枯水期无水。
（2）工业场地布置及排水、截洪设施
PD1和回风平硐PD3均布置在矿体下盘，均距地表岩石移动范围20m以外。

PD1井口工业场地标高400m，有地表办公室、机修间、变电所、高位水池、空压机房等，占地长100m，宽40m，面积4000m2；回风平硐PD3硐口设有通风机房，标高400m。

矿区降水主要是大气降水，对矿区基本没有影响。矿区所处位置是凸地，周边地形低，地貌不利于大气降水的渗透补给，于侵蚀基准面以上的矿体。矿山可形成自然排水。

（3）排土场
矿山基建期间产生的废石量为19571.6m3，基建期间产出的废石堆放至南侧自然冲沟内。生产期间年均排放废石0.3万t，主要用于矿区道路铺垫及回填采空区，因此不单独设废石场。
2.5.13个人安全防护

清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目为井下作业，人员按《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）标准配备了个人安全防护用品，其中包括安全帽、矿灯、防尘口罩、工作服、防水胶靴、自救器、绝缘手套等，存有劳动保护用品发放记录。
2.5.14安全标志

清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目在工业场地、井口设置了带班下井公示牌；防尘、防噪音警示标志；在巷道交叉口处设置了安全出口指示标志；在电气设备处设置了防触电等安全标志。
图2.5-32 安全警示标志
2.5.15安全管理

（1）安全组织机构设置
清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目下发了关于设立安全科的通知，任命安全科长：张方勤；科员：刘雨博、李博。以上3人均持有应急管理部门核发的安全管理人员资格证。
（2）人员教育培训及取证
清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目从业人员按照规定接受了安全生产教育和培训，并经考试合格后上岗，培训考试记录齐全。
清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目任命吴文根为主要负责人，并持有河北省应急管理厅核发的主要负责人资格证，证书在有效期内。
清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目井下特种作业人员：通风工、支柱工、排水工、电工等，均持有应急管理部门核发的《特种作业操作证》，并在有效期内。
表2.5-4主要负责人和安全管理人员台账
	序号
	姓名
	人员类型
	行业类别
	有效期

	1
	吴文根
	主要负责人
	金属非金属矿山（地下矿山）
	有效期至
2026.9.17

	2
	刘雨博
	安全生产管理人员
	金属非金属矿山（地下矿山）
	有效期至
2028.8.20

	3
	李博
	安全生产管理人员
	金属非金属矿山（地下矿山）
	有效期至
2028.8.20

	4
	张方勤
	安全生产管理人员
	金属非金属矿山（地下矿山）
	有效期至
2027.12.26


表2.5-5特种作业人员台账
	序号
	姓名
	作业类别
	操作项目
	有效期

	1. 
	杨文成
	金属非金属矿山安全作业
	支柱作业
	有效期至
2030.8.1

	2. 
	刘馨宇
	金属非金属矿山安全作业
	支柱作业
	有效期至
2029.11.15

	3. 
	才春金
	金属非金属矿山安全作业
	排水作业
	有效期至
2029.1.19

	4. 
	刘常玉
	焊接与热切割作业
	熔化焊接与热切割作业
	有效期至
2028.8.28

	5. 
	董长浩
	焊接与热切割作业
	熔化焊接与热切割作业
	有效期至
2027.4.29

	6. 
	刘强
	金属非金属矿山安全作业
	通风作业
	有效期至
2030.12.13

	7. 
	钱斌
	电工作业
	低压电工作业
	有效期至
2029.8.17

	8. 
	左志刚
	金属非金属矿山安全作业
	井下电气作业
	有效期至
2026.9.26

	9. 
	宣虎东
	金属非金属矿山安全作业
	安全检查
	有效期至
    2029.5.4

	10. 
	张硕
	金属非金属矿山安全作业
	安全检查
	有效期至
2029.3.12


（3）技术管理机构
矿山设立技术管理机构的通知，采矿：李隆升（从事矿山行业8年）；地质：高文建（从事矿山行业7年）；机电：李冠磷（从事矿山行业7年）；测量：李贵斌（从事矿山行业39年）；通风：于歌（从事矿山行业21年），毕业证书及从事年限符合要求。
（4）五职矿长
矿山设立矿山五职矿长的通知，矿长：吴文根（从事矿山行业32年）；总工：李守业（从事矿山行业39年）；安全副矿长：马晓强（从事矿山行业36年）；机电副矿长：刘慧卿（从事矿山行业16年）；生产副矿长：李洪柱（从事矿山行业14年），毕业证书及从事年限符合要求。
（5）注册安全工程师
任命朱小勇同志为清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿注册安工程师并注册到了矿山。
（6）保险、安措费及劳动防护用品

清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目与职工签订了劳动合同，并为全矿职工办理了工伤保险和安全生产责任保险，保额满足要求；根据规定足额提取了安全费用，有去年度的使用记录和本年度的提取计划；向职工发放了符合国家标准的劳动保护用品，并能监督工人正确使用。
（7）全员安全生产责任制、规章制度及操作规程
矿山制定了安全生产责任制汇编，明确了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位全员安全生产责任制，并定期修订。

矿山制定了安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度，并定期修订。

矿山制定了作业安全规程和各工种操作规程，并定期修订。
（8）应急预案
清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目编制了生产安全事故综合应急预案，内容全面且切实可行；应急预案于2024年11月18日在清原满族自治县应急管理局进行了备案（备案编号：043240023）；清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目成立了兼职救援组织，配备了事故抢险救护人员及物资，对应急物资定期进行检查，同时与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司签订了应急救援协议，能及时对清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目提供救援帮助。清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目于2026年3月28日进行了一次了冒顶片帮事故专项应急演练方案，并保存有记录。

（9）特种设备检测
企业委托特种设备检测单位对电缆、电缆阻燃性、主扇、通风机、空压机、水泵及排水系统、矿用自卸汽车、通风系统等进行了检测并出具了检测报告，检测报告结论均为合格且处于有效期内。
（10）相关记录
企业制定了领导带班下井制度，在井口有公示板。制定了主通风机运转记录、安全会议记录、安全检查记录、安全教育培训记录、隐患排查记录等。
（11）其他
清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司有辽宁省自然资源厅核发的《采矿许可证》，证号C2100002009124120048351，有效期2017年1月24日至2034年2月4日，开采矿种：金矿，开采方式：地下开采，与本项目建设情况一致；有清原满族自治县市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91210423683733704E，成立日期：2007年4月27日，经营范围：黄金开采，符合要求。

2.5.16安全设施设备投入

（1）安全设施设备投入

安全设施设备投入详见下表。

表2.5-6专用安全设施投资表

	序号
	名称
	描述
	投资（万元）
	说明

	1
	运输巷道
	1、人行巷道水沟盖板
	2
	井下长200m、回风平硐长50m。

	2
	采场
	1、封堵墙
	1.2
	厚500mm。

	
	
	2、报警器
	1.2
	1个。

	
	
	3、警戒带
	1.2
	2条。

	3
	人行天井
	安全护栏
	0.04
	2处

	4
	供、配电设施
	1、栅栏防火两用门
	0.15
	水泵房配电室入口处，1组

	
	
	2、等电位连接箱
	0.04
	2套

	
	
	3、应急照明灯
	0.04
	2套

	
	
	4、接闪带
	0.1
	Φ10热镀锌圆钢

	5
	通风和空气预热及制冷降温
	1、备用电机
	0.19
	1台

	
	
	2、吊环
	0.01
	1个

	
	
	3、局扇
	0.3
	

	
	
	4、栅栏门
	0.05
	风道口，1个。

	
	
	5、阻燃风筒
	0.4
	

	
	
	6、风门
	0.16
	2道。

	
	
	7、空气预热
	0.5
	

	6
	排水系统
	1、监测与控制设施
	0.4
	

	
	
	2、防水（火）门
	2
	水泵房与毗邻的配电室入口，车场与泵房入口处，共2处

	
	
	3、安全护栏
	0.2
	吸水井上部

	
	
	4、栅栏门
	0.1
	水泵房与运输巷连接处

	7
	安全避险“六大系统”
	1、监测监控系统
	2
	

	
	
	2、人员定位系统
	0.1
	

	
	
	3、紧急避险系统
	2
	

	
	
	4、压风自救系统
	1.5
	

	
	
	5、供水施救系统
	1.2
	

	
	
	6、通信联络系统
	0.5
	

	
	
	7、人脸识别系统
	0.6
	

	
	
	8、应急广播系统
	0.6
	

	8
	消防系统
	1、消防供水系统
	0
	与供水施救系统共用

	
	
	2、高位水池
	2
	

	
	
	3、灭火器
	0.5
	

	
	
	4、消火栓
	4
	

	9
	地表塌陷或移动范围保护措施
	铁刺网
	0.5
	地表移动范围界限处，长815m。

	10
	矿山应急救援设备及器材
	1、通信器材
	5.8
	

	
	
	2、个人防护
	5.8
	

	
	
	3、灭火装备
	5.8
	

	
	
	4、检测仪器
	5.8
	

	
	
	5、装备工具和药剂
	5.8
	

	11
	个人安全防护用品
	1、安全帽
	1.5
	46顶。

	
	
	2、工作服
	
	46×3套，春、夏、冬装。

	
	
	3、安全鞋
	
	46×2双。

	
	
	4、劳保手套
	
	46副。

	
	
	5、防砸鞋
	
	23双。

	
	
	6、防尘口罩
	
	46个。

	
	
	7、防护眼镜
	
	24个。

	
	
	8、防噪声耳塞
	
	11个。

	
	
	9、防振手套
	
	23副。

	
	
	10、绝缘手套
	
	3副。

	
	
	11、焊接面罩
	
	1个。

	
	
	12、焊接手套
	
	1副。

	
	
	13、焊接防护鞋
	
	1双。

	
	
	14、焊接防护服
	
	1身。

	12
	矿山、交通、电气安全标志
	1、矿山安全标志
	0.2
	54块

	
	
	2、电气安全标志
	0.2
	18块

	合 计
	29.18
	


（2）安全生产费用提取和使用计划

企业根据《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号）的规定，企业在基建过程中提取了安全费用并留有台账记录，且对2026年安全费用使用做出了计划，详见附件。
2.5.17矿山主要设备
清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目主要设备见表2.5-7。

表2.5-7 主要设备表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量

	1 
	无轨运输车
	UQ-8
	4台

	2 
	矿用柴油机无轨爆破器材运输车
	FCB-1.5(D)
	1台

	3 
	无轨人车
	RU-9
	1台

	4 
	无轨人车
	RU-10(D)
	1台

	5 
	装载机
	ZL20E
	1台

	6 
	空压机
	HW20.1/8-132
	1台

	7 
	空压机
	LGFD-20/8
	1台

	8 
	主通风机
	FKZNo/13
	1台

	9 
	局扇
	FBYNo4.0/5.5 (II)
	2台

	10 
	矿用耐磨多级离心泵
	MD12-25×4
	3台

	11 
	变压器
	S11-M-400 /10
	1台

	12 
	
	S11-200/10/0.4
	1台

	13 
	柴油发电机
	WP10268KW
	1台


2.6施工及监理概况

清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目委托辽宁金源矿建工程有限公司对其地下开采项目进行施工。辽宁金源矿建工程有限公司（证书编号D121229558）为矿山工程施工总承包壹级，资质合格，施工人员技术、管理水平较高，在施工过程中能够严格按照施工图的工程要求进行施工，施工质量良好，经矿方、监理单位进行验收合格。在整个施工过程中无安全施工事故。

清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目委托辽宁金源矿建工程有限公司地下开采工程进行施工的同时，委托河南中升工程管理有限公司（证书编号E341042624）资质范围为矿山工程监理乙级，对该系统的施工过程进行监理，监理单位资质有效，监理情况良好，并在工程结束后出具了监理报告。

清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目按照《初步设计》、《安全设施设计》、《设计变更单》及法律法规、标准规范要求执行，进行了施工建设，监理部门严格按照国家法律、法规及设计、施工图的要求对施工单位的整个施工过程进行了全方位的监理，各项记录完整，内业资料齐全，工程进度控制情况良好。

该项目实际开工日期为2024年12月，实际竣工日期为2026年5月。

2.7试运行概况

清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目在工程竣工后，于2026年6月进行了自主验收审查，在此期间，各生产工艺运行良好，开拓、运输、掘进、通风、供电、六大系统等设备运行正常，工况良好，期间无安全生产事故的发生。

该系统采用平硐-盲斜坡道开拓，采出矿石由装载机装入井下运输车后，经斜坡道运输至地表，堆存至矿石堆场。

目前基建采场采用削壁充填法。

目前开采13号矿体时，采用抽出式机械通风，风机布置在平硐PD3硐口旁，新鲜风流由PD1、盲斜坡道、石门、各中段水平运输巷道、天井进入采场，采场的污风经回风天井、437m 中段，新建平硐PD3排出地表。
矿山在+352m中段修建了一处水泵站和水仓。
采用一段直排水方式，生产中段积水通过泄水孔下泄至水仓内，通过排水管路将井下涌水排至地表高位水池。

该系统按照《初步设计》、《安全设施设计》、《设计变更单》进行了施工建设，安全避险“六大系统”所有设备设施均有矿用产品安全标志证书，各系统安装、使用情况良好，安全避险“六大系统”符合要求。
2.8安全设施概况

矿山的安全设施主要包括基本安全设施和专用安全设施，详见下表2.8-1。
表2.8-1  基本安全设施和专用安全设施情况表

	安全设施验收评价范围

	序号
	检查项目
	安全设施类别

	
	
	

	1
	开采范围
	

	1.1
	矿区保安矿柱
	基本

	1.2
	中段（分段）保安矿柱
	基本

	1.3
	井筒保安矿柱
	基本

	2
	安全出口
	

	2.1
	通地表的安全出口
	基本

	2.2
	中段和分段的安全出口
	基本

	3
	采矿方法
	

	3.1
	采矿方法的种类
	基本

	3.2
	采场的安全出口
	基本

	3.3
	采场点柱、保安间柱等
	基本

	3.4
	采场支护（包括采场顶板和侧帮、底部结构等的支护）
	基本

	3.5
	采空区及其它危险区域的探测、封闭、隔离设施
	专用

	4
	斜坡道与无轨运输巷道
	

	4.1
	人行道
	基本

	4.2
	巷道支护
	基本

	4.3
	斜坡道的缓坡段
	基本

	4.4
	斜坡道与无轨运输巷道交通信号系统
	专用

	4.5
	斜坡道与无轨运输巷道井口门禁系统
	专用

	5
	人行天井与溜井
	

	5.1
	梯子间及防护网、隔离栅栏
	专用

	5.2
	井口安全护栏
	专用

	5.3
	废弃井口的封闭或隔离设施
	专用

	6
	通风、空气预热及制冷降温系统
	

	6.1
	主要通风井巷
	

	6.1.1
	专用进风井及专用进风巷道
	基本

	6.1.2
	专用回风井及专用回风巷道
	基本

	6.1.3
	风井内的梯子间
	专用

	6.1.4
	通风构筑物
	专用

	6.2
	风机
	

	6.2.1
	主通风机
	基本

	6.2.2
	通风机反风
	专用

	6.2.3
	主通风机的备用电机
	专用

	6.2.4
	主通风机的电机快速更换装置
	专用

	6.2.6
	局部通风机
	专用

	6.2.7
	风机进风口的安全护栏和防护网
	专用

	6.2.8
	控制系统
	基本

	6.2.9
	阻燃风筒
	专用

	7
	排水系统
	

	7.1
	主水泵房、接力泵房、各种排水水泵、排水管路、控制系统
	基本

	7.2
	主水仓、井底水仓
	基本

	7.3
	排水沟
	基本

	7.4
	监测与控制设施
	专用

	7.5
	水泵房及毗连的变电所（或中央变电所）入口的防水门及两者之间的防火门
	专用

	7.6
	水泵房及变电所内的盖板、安全护栏（门）
	专用

	7.7
	支护
	基本

	8
	供水系统
	

	8.1
	供水水池
	基本

	8.2
	供水设备
	基本

	8.3
	供水管道
	基本

	8.4
	井下用水地点
	基本

	9
	消防系统
	

	9.1
	消防供水系统
	专用

	9.2
	消防水池
	专用

	9.3
	消防器材
	专用

	9.4
	防火门、消火栓
	专用

	10
	供配电
	

	10.1
	供配电系统
	

	10.1.1
	矿山电源、线路、地面和井下供配电系统
	基本

	10.1.2
	井下各级配电电压等级
	基本

	10.1.3
	高、低压供配电中性点接地方式
	基本

	10.2
	井下电气设备
	

	10.2.1
	电气设备类型
	基本

	10.2.2
	通风、排水系统的供配电设施
	基本

	10.3
	电缆
	

	10.3.1
	地表向井下供电电缆
	基本

	10.3.2
	井下高、低压电缆
	基本

	10.4
	防雷及电气保护
	

	10.4.1
	地面建筑物防雷设施
	专用

	10.4.2
	地面架空线路转下井电缆处防雷设施
	基本

	10.4.3
	高压供配电系统继电保护装置
	基本

	10.4.4
	低压配电系统故障（间接接触）防护设施
	专用

	10.4.5
	裸带电体基本（直接接触）防护设施
	专用

	10.5
	接地系统
	

	10.5.1
	接地
	基本

	10.5.2
	接地电阻
	基本

	10.5.3
	总接地网、主接地极
	基本

	10.5.4
	局部接地极
	基本

	10.6
	井下照明
	

	10.6.1
	照明电源线路
	基本

	10.6.2
	灯具型式
	基本

	10.7
	其他
	

	10.7.1
	变、配电硐室防火门、栅栏门
	专用

	10.7.2
	变（配）电硐室结构
	基本

	11
	安全避险“六大系统”
	

	11.1
	监测监控系统
	

	11.1.1
	有毒有害气体监（检）测
	专用

	11.1.2
	通风系统监测
	专用

	11.1.3
	视频监控
	专用

	11.1.4
	维护与管理
	专用

	11.2
	人员定位系统
	

	11.2.1
	硬件
	专用

	11.2.2
	软件功能
	专用

	11.2.3
	维护与管理
	专用

	11.3
	紧急避险系统
	

	11.3.1
	自救器与逃生用矿灯配备
	专用

	11.3.2
	事故应急预案与避灾线路图及避灾路线的标识
	专用

	11.4
	压风自救系统
	

	11.4.1
	压风自救设备
	专用

	11.4.2
	出口风压、风量
	专用

	11.4.3
	日常检查与维护工作
	专用

	11.5
	供水施救系统
	

	11.5.1
	供水施救设备
	专用

	11.5.2
	出口水压、水量
	专用

	11.5.3
	日常检查与维护工作
	专用

	11.6
	通信联络系统
	

	11.6.1
	有线通信联络硬件
	专用

	11.6.2
	有线通信联络功能
	专用

	11.6.3
	有线通信联络线缆敷设
	专用

	11.6.4
	无线通信联络系统
	专用

	11.6.5
	维护与管理
	专用

	12
	充填系统
	

	12.1
	充填管路减压设施
	专用

	12..2
	充填管路压力监测装置
	专用

	12.3
	充填管路排气设施
	专用

	12.4
	充填站内及井下充填系统的安全护栏及其他防护措施
	专用

	12.5
	充填系统的事故池
	专用

	13
	程序符合性
	

	14
	安全管理
	


3.安全设施符合性评价

根据国家的相关法律、法规、规程和文件，以及《初步设计》和《安全设施设计》、《设计变更单》，结合现场实际检查、竣工验收资料、施工记录、监理记录、检测检验数据等相关资料，采用安全检查表法进行检查如下：

说明：表中，《中华人民共和国安全生产法》简称《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程（GB16423-2020）》简称（GB16423-2020）、《中华人民共和国劳动法》简称《劳动法》、《中华人民共和国矿山安全法》简称《矿山安全法》、《中华人民共和国矿产资源法》简称《矿产资源法》、《中华人民共和国公司法》简称《公司法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》简称《矿山安全法实施条例》、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》简称《许可证实施办法》、《工业企业总平面设计规范（GB50187－2012）》简称GB50187－2012、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局34号令）简称《国家安全生产监督管理总局34号令》、《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ2031-2011）简称（AQ2031-2011）、《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》（AQ2032-2011）简称（AQ2032-2011）、《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（KA/T 2033-2023）、《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》（KA/T 2034-2023）、《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》（KA/T 2035-2023）、《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》（AQ 2036-2011）、《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号）简称（矿安〔2022〕4号）、《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定>的通知》（矿安﹝2021﹞55号）简称（矿安﹝2021﹞55号）。

一、评价单元划分

根据评价单元划分原则，结合该项目的生产工艺特点，将该项目划分为以下14个评价单元：

（1）安全设施“三同时”程序单元

（2）矿床开采单元

（3）运输系统单元

（4）井下防治水与排水系统单元

（5）通风系统单元
（6）充填系统单元
（7）供配电系统单元

（8）井下供水和消防系统单元

（9）安全避险“六大系统”单元

（10）总平面布置单元

（11）个人安全防护单元

（12）安全标志单元

（13）安全管理单元

（14）金属非金属地下矿山重大事故隐患判定
二、评价方法选择

本次评价主要选用安全检查表法，检查类别中，“■”表示该项为否决项，“△”表示为一般项。

安全检查表法是定性的安全评价方法。安全检查表是根据有关法律、法规、技术标准和安全规程制定的，其检查目的明确，内容具体，易于实现安全要求。对检查对象进行详细调查研究和全面分析的过程，也是对系统存在的危险、有害因素辨识、评价的过程，既能准确地发现问题，也可避免检查过程中的走过场和盲目性，从而提高安全检查工作的效果和质量。另外，安全检查表法使用起来简便易行，易于安全管理人员和广大职工掌握和接受，可经常用来进行自我检查。

各单元所使用的评价方法见表3-1。

	                  评价方法

单元名称
	安全检查表法

	安全设施“三同时”程序单元
	安全检查表法

	矿床开采单元
	安全检查表法

	运输系统单元
	安全检查表法

	井下防治水与排水系统单元
	安全检查表法

	通风系统单元
	安全检查表法

	充填系统单元
	安全检查表法

	供配电系统单元
	安全检查表法

	井下供水和消防系统单元
	安全检查表法

	安全避险“六大系统”单元
	安全检查表法

	总平面布置单元
	安全检查表法

	个人安全防护单元
	安全检查表法

	安全标志单元
	安全检查表法

	安全管理单元
	安全检查表法

	重大生产安全隐患判定
	安全检查表法


3.1安全设施“三同时”程序

（1）通过查阅相关资料，编制安全设施“三同时”程序单元安全检查表如表3.1-1所示。

表3.1-1   安全设施“三同时”程序符合性单元安全检查表

	项目
	检查内容
	类别
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	安全设施“三同时”程序符合性单元
	1.依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。
	△
	《公司法》第七条
	查阅资料
	具备清原满族自治县市场监督管理局核发的营业执照，注册号：91210423683733704E，成立日期：2007年4月27日
	符合要求

	
	2.开采相关矿产资源的，根据生产规模和矿种应由相应的地质矿产主管部门审批，并颁发采矿许可证。
	△
	《矿产资源法》第十六条
	查阅资料
	具有辽宁省自然资源厅颁发的采矿许可证，证号： C2100002009124120048351，有效期2017年1月24日至2034年2月4日。
	符合要求

	
	3. 生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构，对其建设项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。
	△
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	该项目《安全预评价报告》由沈阳万益安全科技有限公司编写，具备金属、非金属矿山及其他矿采选业安全评价资质，符合要求。
	符合

要求

	
	4. 生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设计，编制安全设施设计。
	■
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	该系统《初步设计》、《安全设施设计》由沈阳一方正和工程技术咨询有限公司编制，资质证书编号：A221010585，工程设计冶金行业冶金矿山工程专业乙级，符合要求。
	符合

要求

	
	5. 安全设施设计（即安全设施设计）完成后，应当按照本办法向安全生产监督管理部门提出审查申请，并审查备案。作重大变更的，需报原审查部门审查同意。
	■
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	该系统《安全设施设计》由沈阳一方正和工程技术咨询有限公司编制，设计资质符合要求，已通过辽宁省地方矿山安全监督管理局组织的专家评审并备案（辽矿安函字（2024）31号）。
	符合

要求

	
	6. 安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。
	■
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	该系统施工单位为辽宁金源矿建工程有限公司，（证书编号D121229558）矿山工程施工总承包壹级，其资质范围及等级合法合规。


	符合

要求

	
	7. 实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理。
	△
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	河南中升工程管理有限公司（证书编号矿山E341042624）资质范围为工程监理乙级资质，对该系统进行了监理，其资质范围及等级合法合规。
	符合

要求

	
	8.建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行安全验收评价，并编制建设项目安全验收评价报告。
	△
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》第二十三条。
	查阅资料
	建设单位在基建时便委托我辽宁诺诚安全科技有限公司对其进行安全验收评价，在竣工试生产结束后，出具验收评价报告。我单位资质编号：APJ-（辽）-021，资质范围涵盖金属、非金属矿山（资质具体见本报告扉页）。
	符合

要求


（2）评价单元小结：

该项目具备了营业执照、采矿许可证，由具有相应资质的单位先后编制完成了《安全预评价报告》、《初步设计》及《安全设施设计》并进行了评审和备案；委托有资质的单位进行了矿山基建工程施工和工程监理，施工和监理资质等级符合相关文件的要求；安全设施符合“三同时”的要求；在基建结束后按要求进行了自主验收审查。

该项目的安全设施“三同时”程序符合性单元通过检查表的8项检查中，均符合要求。检查结果表明，该项目的安全设施“三同时”程序符合国家有关法律、法规、标准和规范的规定和要求。
3.2矿床开采

3.2.1安全出口

采用安全检查表法对该项目安全出口进行检查，详见表3.2-1。

 表3.2-1 安全出口安全检查表

	检查内容
	类别
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.通往地表的安全出口的布置。
	■


	《安全设施设计》、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）
	现场勘查与施工、竣工报告
	400m（PD1）、PD3作为矿井的2个安全出口，安全出口相互之间距离大于30m。以上安全出口均位于岩石移动界限20m以外。
	符合要求

	2.井巷内部用于安全出口的设施。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	通风井作为矿井的安全出口设有梯子，尺寸符合标准。
	符合要求

	3.服务的中段水平安全出口。
	■


	《安全设施设计》、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）
	现场勘查与施工、竣工报告
	每个中段（分段）通过人行天井与上中段进行联通，内设折返式梯子间，且各中段（分段）均不少于2个安全出口。
	符合要求

	4.采场的两个安全出口。
	■


	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	采场两端设置两个2安全出口。
	符合要求


3.2.2硐室及其安全通道和独立回风道

该项目井下无动力油储存硐室、无机修硐室、所有设备大修均在地表机修室进行，井下不设破碎站。

采用安全检查表法对硐室及其安全通道和独立回风道进行检查，详见表3.2-2。
表3.2-2  硐室及其安全通道和独立回风道安全检查表

	检查内容
	类别
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1. 配电硐室与水泵硐室之间设防火门。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	352m中段水泵房配电室设置了防火栅栏门，且该硐室增设了应急安全出口，出口符合要求。
	符合要求

	2.硐室内应配备消防器材。
	△
	《GB16423-2020》之6.7.4.3

	现场勘查与施工、竣工报告
	配电室设有2具灭火器和消防沙及铁锹。
	符合要求

	3.中央变电所的地面应比其入口处巷道底板高出 0.5m 以上；与水泵房毗邻时，应高于水泵房地面 0.3m；


	△
	GB16423-2020之6.7.4.1

	现场勘查与施工、竣工报告
	经评价组现场测量，352m中段配电室高于水泵房地面0.3m，水泵房地面高于中段巷道底板0.5m。
	符合要求


3.2.3井巷工程支护

采用安全检查表法对该项目井巷工程支护进行检查，详见表3.2-3。

表3.2-3  井巷工程支护安全检查表

	检查内容
	类别
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.局部岩石不稳固地段加强支护，严格按设计施工。

	△
	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	局部岩石稳固性较差时采用了锚喷支护。
	符合要求

	2．不应用木材或者其他可燃材料作永久支护。
	△
	GB16423-2020之6.2.7.1
	现场勘查
	井下无木材或者其他可燃材料作永久支护现象。
	符合要求

	3.352m水泵房采用锚网喷支护。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	现场352m水泵房支护形式采用锚网喷支护，符合设计要求。
	符合要求


3.2.4保安矿柱与防火隔离设施

采用安全检查表法对该项目防火隔离设施进行检查，详见表3.2-4。

表3.2-4 防火隔离设施安全检查表

	检查内容
	类别
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.水泵房与变电硐室之间设置防火栅栏两用门。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	352m中段水泵房设置了防水门，泵房配电室设有防火栅栏门，可以达到防水、防火的要求。
	符合要求

	2. 13号矿体出露地表，最上447m中段预留 15m隔离矿柱，压矿量2.365万t。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	经过评价组现场勘查与查阅竣工报告和图纸，447m中段已预留了15m的隔离矿柱。矿体围岩为片麻状花岗岩，岩石呈浅灰色，肉红色，粗粒结构，属稳定岩层，预留 15m 隔离矿柱可以满足安全要求。
	符合要求


3.2.5井下爆破作业

该矿井下未设置爆破器材库，采用安全检查表法对该项目井下爆破作业进行检查，详见表3.2-5。
       表3.2-5    井下爆破作业安全检查表

	检查内容
	类别
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.井下爆破时应设置报警器。
	△
	《安全设施设计》
	询问，现场勘查
	井下爆破时设置了报警器，包括预警，起爆，解除报警等信号。
	符合要求

	2.井下爆破作业时警戒旗的设置情况。
	△
	《安全设施设计》
	询问，现场勘查
	井下爆破作业时设置了警戒旗。
	符合要求

	3.建立健全爆破器材领取、登记、运输、贮存、清退和销毁制度情况。
	△
	GB6722-2014之7.3、7.4、7.5
	询问，现场勘查
	矿山制定了相应制度。
	符合要求

	4.独头巷道掘进工作面爆破时，应保持工作面与新鲜风流巷道之间畅通，爆破后作业人员进入工作面之前，应进行充分通风，并用水喷洒爆堆。
	△
	GB6722-2014中5.3.2.3
	查阅制度、现场勘查、询问
	该矿井下通风不良处采用局扇进行辅助通风。采场配备有局扇及阻燃风筒。
	符合要求


3.2.6采矿方法和采场

采用安全检查表法对该项目采矿方法和采场进行检查，详见表3.2-6。

表3.2-6    采矿方法和采场安全检查表

	检查内容
	类别
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.采场支护、采场安全出口。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	采场矿岩稳固性较好，一般不支护，局部不稳固地段采取了锚喷支护，采场有两个安全出口，天井内设有折返式梯子间和照明。
	符合要求

	2. 采用后退式开采，开采对象为13号矿体，采用削壁充填采矿法。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	矿山目前基建中段为400m中段，采用后退式开采，开采对象为13号矿体，基建采场采用削壁充填采矿法。
	符合要求

	3. 矿块沿矿体走向布置，中段高度为 37m～43m，矿块长度 50m，矿块宽为矿体厚度，顶柱高 5m ，底柱高 5m ，溜矿井间距 8m～10m。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	矿块沿矿体走向布置，中段高度为42m，矿块长度50m，矿块宽为矿体厚度，顶柱高5m ，底柱高5m ，溜矿井间距10m。符合设计要求。
	符合要求

	4.应建立采场顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。

	△
	GB16423-2020之6.3.1.12
	现场勘查及查阅资料
	建立了顶板分级管理制度。
	符合

要求

	5.对凿岩、装药、爆破、通风和出矿等采场生产作业活动所采取安全措施。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查、询问、查看记录
	凿岩、装药、爆破、通风和出矿等采场生产作业活动所采取了安全措施。
	符合要求

	6.人行天井的梯子间、防护网、隔离栅栏设施、井口防护设施设置。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	人行天井设有折返式梯子间、照明和标志。
	符合要求

	7.人员需要进入的采场应有良好的照明。
	△
	GB16423-2020之6.3.1.11
	现场勘查
	有良好的照明，配备有36v照明变压器。
	符合要求

	8.在不稳固的岩层中掘进时应进行支护；在松软、破碎或流砂地层中掘进时应在永久性支护与掘进工作面之间进行临时支护或特殊支护。
	△
	GB16423-2020之6.2.7.2
	现场勘查
	不稳固地段采用锚喷支护。
	符合要求


3.2.7评价小结

对该项目矿床开采单元使用安全检查表进行了23项检查，均符合要求。检查结果表明，清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目矿床开采单元符合《安全设施设计》要求，该项目矿床开采可以保证矿井安全生产。
3.3运输系统

（1）安全检查表法

采用安全检查表法对该项目运输系统单元进行评价，详见表3.3-1。
表3.3-1   运输系统子单元安全检查表

	检查内容
	类别
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.设计2台ZL20E型装载机进行铲运。
	△
	《安全设施设计》、《设计变更单》
	现场勘查
	目前井下2台采用ZL20E矿用装载机装矿，其中1台工作，1台备用。
	符合要求

	2.地下开采采用4台UQ-8型井下矿用无轨运输车辆，其中3台工作，1台备用。
	△
	《安全设施设计》、《设计变更单》
	现场勘查
	目前矿山采用4台UQ-8型井下矿用无轨运输车辆运输矿石，其中3台工作，1台备用。已对其矿车进行检测，检测报告在有效期内。
	符合要求

	3.矿山现有1台RU-10型无轨人车运送下井人员,额定载人10人和1台RU-9型无轨人车运送下井人员,额定载人9人
	△
	《安全设施设计》、《设计变更单》
	现场勘查
	采用斜坡道人车运输人员，采用1台RU-10（D）和1台RU-9型无轨人车运输人员。

RU-10（D）采用四轮驱动、行车制动采用全封闭多盘湿式弹簧制动器，单台发动机功率120kW，额定载客数量10人，爬坡能力为≥14°；RU-9采用四轮驱动、行车制动采用全封闭多盘湿式弹簧制动器，额定载客数量9人，爬坡能力为14°。
人车于2026年5月26日委托河南煤安检测检验有限公司进行检测，依据AQ2070-2019《金属非金属地下矿山无轨运人车辆安全技术要求》，通过现场检测检验，该无轨运人车辆所检项目均符合标准要求。
	符合要求

	4.人车等运输装置，应当按规定进行定期检测。
	△
	《安全设施设计》
	查看检测报告
	人车、自卸车进行了检测，检测报告位于有效期内。
	符合要求

	5. 无轨设备每台设备均应配备灭火装置
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	人车配备了2台灭火器装置。
	符合要求

	6. 每100～200m设置长度不小于30m并能满足错车要求的缓坡段，缓坡段坡度为3％。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	在斜坡道每200m设置了一段缓坡段，缓坡段长度大于30m，坡段坡度为3％。
	符合要求

	7.400m平硐（PD1）及盲斜坡道巷道刷帮扩巷至3.8m×2.6m，净断面8.61m2。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	经评价组现场测量，巷道刷帮扩巷至3.8m×2.6m，净断面8.61m2。规格尺寸满足设计要求。
	符合要求

	8. 行人的无轨运输巷道和斜坡道应按下列要求设置人行道或躲避硐室：
-人行道的高度不小于 1.9m ，宽度不小于 1.2m。
	△
	GB16423-2020第6.6.5.6条
	现场勘查
	经评价组现场测量，平巷内设置了人行道，：高度为1.9m、宽度和宽度为1.2m，满足设计和规程要求。
	符合要求

	9. 地下矿山无轨运输设备，应采用具备矿安标志的矿山专用无轨设备。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	经评价组现场勘验，井下UQ-8和RU-10、RU-9等运输设备均有矿安标志。
	符合要求

	10. 井下运输车行驶速度不得大于25km/h，严禁超载。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	经评价组现场勘验，井下车辆行驶速度不超过25km/h，运人车辆RU-9和RU-10明确规定人员数量。
	符合要求

	11. 在400m平硐口设置了1套门禁系统。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	经评价组现场勘验，在斜400m平硐门口设置了1套门禁系统，人员进入刷脸识别，运输车辆抬杆进入。
	符合要求

	12. 各平硐入口处设置了交通信号系统。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	经评价组现场勘验，企业在井下各入口处设交通灯，车辆按识别后的交通灯指示信号通行。
	符合要求

	13.现场水沟盖板选择使用格筛式铁盖板。
	△
	《安全设施设计》、《设计变更单》
	现场勘查
	经评价组现场勘验，井下水沟盖板选择的是格筛式铁盖板。
	符合要求

	14.斜坡道现场设置一套交通信号系统。
	△
	《安全设施设计》、《设计变更单》
	现场勘查
	经评价组现场勘验，井下斜坡道设置了交通信号系统。
	符合要求

	15. 盲斜坡道由400m 至 352m标高，总长度548m，水平距离250m设置一个缓坡段并加宽成错车道，缓坡段坡度为平坡，长度30m。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	经评价组现场勘验，盲斜坡道水平距离250m 设置一个缓坡段并加宽成错车道，缓坡段坡度为平坡，规格为长×宽×高=20m×3.8m×2.6m。
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目的运输系统单元用安全检查表进行了15项检查，均符合要求。检查结果表明，清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目运输系统单元符合《安全设施设计》及《设计变更单》要求，该项目的运输系统可保证安全生产。
3.4排水系统

（1）安全检查表法

采用安全检查表法对该项目防排水子单元进行评价，详见表3.4-1。
        表3.4-1  防排水子单元安全检查表

	项目
	检查内容
	类别
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	排水系统
	1.352m以上中段积水通过泄水孔下泄至水仓内，通过排水管路将井下涌水排至地表高位水池。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘察
	目前352m以上中段积水通过泄水孔下泄至水仓内，通过排水管路将井下涌水排至地表高位水池。
	符合
要求

	
	2.井下352m水泵房设有3台MD12-25×4型水泵。
	■
	《安全设施设计》、《设计变更单》
	现场勘察、查阅检测报告
	井下352m水泵房设有MD12-25×4型水泵3台，水泵经过检测合格，检测报告在有效期内。同时企业对矿山的排水系统进行检验，得出该矿山主排水系统满足标准要求，判定合格。
	符合要求

	
	3. 排水管路沿平硐-盲斜坡道敷设Φ83×3.5mm无缝钢管2条。
	■
	《安全设施设计》、《设计变更单》
	现场勘察
	井下352m水泵房沿沿盲斜坡道敷设两条Ф83×3.5mm无缝钢管排水管路。
	符合要求

	
	4.水泵房水仓口应设置安全护栏、水泵房栅栏门、防水门
	△
	《安全设施设计》、《设计变更单》
	现场勘察
	水泵房在入口处设置了安全护栏和警示标识，水泵房设置了防水门和栅栏门，水仓入口设有安全警示标志和安全护栏。
	符合
要求

	
	5.泵房地面标高高出其入口处巷道地板标高0.5m，设置水泵房第二安全出口高出泵地面标高7m以上。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	水泵房高于巷道地板0.5m，应急安全出口高于泵房地面7m，并于400m中段相连接。
	符合

要求

	
	6. 井底水泵房设有两个安全出口，其中一个通往井底车场，另一个通过天井与400m中段连接。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井底水泵房设有两个安全出口，其中一个通往井底车场，另一个通过天井与400m中段相连。
	符合

要求

	
	7. 水泵房吸水井、配水阀门硐室处均设置盖板、安全护栏等防护设施。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	经评价组现场勘验，在水泵房吸水井，配水阀处设置了盖板并在水泵周边设置了安全护栏。
	符合

要求

	
	8.水仓采用巷道型水仓，由两个独立巷道组成，分为主水仓和副水仓。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	经评价组现场勘验，352m中段水仓水仓采用巷道型水仓，由两个独立巷道组成，分为主水仓和副水仓。水仓容积 200m3，其中主水仓容积120m3，副水仓容积80m3。
	符合

要求

	
	9. 在水泵房通往中段车场联络巷道内安装防水门一道，防水门规格为 2. 1m×2.0m（宽×高），防水门抗压强度应不小于0.1MPa。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查、查阅竣工、监理报告
	在水泵房通往中段车场联络巷道内安装防水门一道，防水门规格为 2.1m×2.0m（宽×高），防水门抗压强度应不小于0.1MPa。
	符合

要求

	
	10. 在通往配水闸阀处吸水井上部设置盖板。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查、查阅竣工、监理报告
	吸水井上口、配水井上口设盖板。
	符合

要求


（2）评价单元小结：

对该项目的防排水系统用安全检查表进行了10项检查，全部符合要求。检查结果表明，清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目排水系统单元符合《安全设施设计》及《设计变更单》要求，该项目本次验收的防排水系统可保证安全生产。
3.5通风系统

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目通风系统子单元进行评价，详见表3.5-1。
表3.5-1  通风系统单元安全检查表

	项目
	检查内容
	类别
	检查依据
	检查

方法
	事实记录
	结论

	通风系统
	1.井下应设置通风构筑物
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	企业在各中段均设置了矿用无压风门，详见通风系统竣工图，并设有安标。
	符合

要求

	
	2.通风井巷内的风量、风速、检测及报警设施
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	安全避险六大系统现设有风压、风速监测及报警设施。
	符合

要求

	
	3.主扇和局扇应设置开停传感器
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	主扇和局扇设置了开停传感器
	符合

要求

	
	4. PD3现有FKZNo/13型抽出式轴流通风机1台，额定风量18.7～40.8m³/s，风压284～1312Pa，配套电机额定功率55kW，转速1450r/min，可反转反风，可在10分钟内实现反转反风，反风率不小于60%，主扇配备同型号电机一台作为应急设备。
	△
	《安全设施设计》、《设计变更单》
	现场勘查
	PD3现有FKZNo/13型抽出式轴流通风机1台，额定风量18.7～40.8m³/s，风压284～1312Pa，配套电机额定功率55kW，转速1450r/min，可反转反风，可在10分钟内实现反转反风，反风率不小于60%，主扇配备同型号电机一台作为应急设备，同时配备小型起吊装置作为备用电机的更换设备，并经河南煤安检测检验有限公司检测，综合判定为合格。
	符合

要求

	
	5.风机进风口的安全护栏和防护网。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	在风机进风口处设置了安全护栏和安全防护网。
	符合

要求

	
	6.主扇必须保证能够正常运行，备件齐全，有备用电机，反风装置启闭正常。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	主扇设有反转开关，可实现反风操作，并配有同型号备用电机。
	符合

要求

	
	7.主扇应有使矿井风流在l0min内反向的措施。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	依据矿山提供的反风实验报告，矿山主扇可在10分钟内实现反风操作。
	符合

要求

	
	8.主要进风巷和回风巷，应经常维护，保持清洁和风流畅通，不应堆放材料和设备。
	△
	GB16423-2020第6.6.2.4条
	现场勘查
	矿山进风巷和回风巷无材料和设备堆积，风流畅通。
	符合

要求

	
	9.建立机械通风系统。
	△
	矿安[2022]4号、GB16423-2020第6.6.2.1条
	现场勘查
	矿山设有主扇，采用机械通风系统。
	符合

要求

	
	10.行人通风天井处的安全护栏。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	行人通风天井设有安全护栏。
	符合

要求

	
	11.主通风机的反风设施和备用电机及快速更换装置。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	主通风机的具备反风设施和开关，设有同型号备用电机及快速更换装置。
	符合

要求

	
	12．硐口设置了井口预热装置。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	在400m平硐（PD1）口处企业设置了1套贯流式电热风幕机。内置PTC陶瓷加热模块，东北寒冷地区冬季可吹出热风，兼具门封+门口采暖双重效果。
	符合

要求

	
	13. 矿井在通风不畅的地段需采用局扇来进行加强通风，利用现有2台FBYNo4.0/5.5 (II) 矿用隔爆型压入式轴流局部通风机。
	△
	《安全设施设计》、《设计变更单》
	现场勘查与施工、竣工报告
	坑内供风不足地点，配备2台FBYNo4.0/5.5 (II) 矿用隔爆型压入式轴流局部通风机，用于加强辅助通风。

FBYNo4.0/5.5 (II)型局扇压风量180~90m³/min，额定转速2900r/min，风压800~1700Pa，电机功率为5.5kW。以上局扇设有开停传感器，风筒采用阻燃风筒，风筒直径400mm
	符合

要求


（2）评价单元小结：

对该项目的通风系统用安全检查表进行了13项检查，全部符合要求。检查结果表明，清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目通风系统单元符合《安全设施设计》及《设计变更单》要求，该项目的通风系统能够满足矿井通风需求。
3.6充填系统

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目充填系统单元进行评价，详见表3.6-1。

表3.6-1  充填系统单元安全检查表

	项目
	检查内容
	类别
	检查依据
	检查

方法
	事实记录
	结论

	充填系统
	1. 采空区充填方式为嗣后废石干式充填。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	待采空区形成后，后续生产形成的采空区企业按照设计采用嗣后废石干式充填。
	符合

要求

	
	2. 充填废石使用生产掘进及探矿产生废石以及利用现有矿山废石场及购入周边废石。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	充填材料选用生产掘进废石、探矿掘进废石及地表废石，充填废石使用生产掘进及探矿产生废石以及利用现有矿山废石场及购入周边废石。
	符合

要求

	
	3. 采空区回风中段向采空区方向施工回填穿脉，充填井坡度不小于 75 ° , 断面为圆型，井径1m，充填孔应在采准时完成，利用回填穿脉向空区内倾倒废石。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	目前企业处于基建期，暂未形成采空区，待下一步生产形成采空区时，应向采空区回风中段向采空区方向施工回填穿脉，充填井坡度不小于 75 ° , 断面为圆型，井径1m，充填孔应在采准时完成，利用回填穿脉向空区内倾倒废石。封闭采用单墙封闭，墙体采用砌筑结构，墙面抹灰平整，无凹凸，四边接茬严实，无漏风，空区底部封堵墙下部还应留设 2 个规格为 200mm×200mm 的泄水孔，用于排放采空区内涌水，排出的涌水引至巷道排水沟。
	符合

要求


（2）评价单元小结：

对该项目的充填系统用安全检查表进行了3项检查，全部符合要求。检查结果表明，清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目充填系统单元符合《安全设施设计》要求，均符合国家有关法律、法规、标准和规范的规定和要求。
3.7供配电系统

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目供配电系统单元进行评价，详见表3.7-1。
表3.7-1  供配电系统单元安全检查表

	项目
	检查内容
	类别
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	矿山电气
	矿山采用双电源双回路供电，一路电源引自附近南口前10kV架空线路，采用 LGJ-3×75型电线，另一路采用柴油发电机供电（柴油机型号WP10268KW）。
	■
	《安全设施设计》、《设计变更单》
	现场勘查
	经评价组现场勘察，矿山采用双电源双回路供电，一路电源引自附近南口前10kV架空线路，采用 LGJ-3×75型电线，另一路采用柴油发电机供电（柴油机型号WP10268KW），作为水泵一级负荷备用电源。
	符合

要求

	
	2. 一级负荷用电设备有主排水泵，正常涌水量时一级负荷总容量为 11kW，最大涌水量时一级负荷总容量为22kW。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	评价组现场勘验，一级负荷用电设备有主排水泵，正常涌水量时一级负荷总容量为 11kW，最大涌水量时一级负荷总容量为22kW ，矿山采用双电源双回路供电，可满足要求。
	符合

要求

	
	3. 变配电所内选用GKG型矿用高压开关柜、GKD型矿用低压配电柜
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查、安标证书
	变配电所内选用GKG型矿用高压开关柜、GKD型矿用低压配电柜，具有矿用安全品标志
	符合

要求

	
	4. 井上用电设备视在功率为184.17kVA，地表 PD1 附近选择S11-M-400 /10型变压器，分别担负地表空压机、机修、照明等设备及工业场地低压负荷用电。主扇风机采用低压双回路供电，供电由PD1井口变压器进线，通过采用低压双回路电源经地表敷设至PD3硐口，为PD3硐口通风机供电。
	■
	《安全设施设计》
	现场勘查
	评价组现场勘验及查阅资料：地表 PD1 附近选择S11-M-400 /10型变压器，分别担负地表空压机、机修、照明等设备及工业场地低压负荷用电。主扇风机采用低压双回路供电，供电由PD1井口变压器进线，通过采用低压双回路电源经地表敷设至PD3硐口，为PD3硐口通风机供电。
	符合

要求

	
	5.井下供配电系统的各级配电电压等级。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下动力用电380V，主运巷道照明用电220V，采场照明用电36V。
	符合
要求

	
	6.井下所有工作地点、安全人行道和通往工作地点的人行道，都应有照明。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下照明设施完善。
	符合

要求

	
	7.变配电硐室应急照明。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	变配电硐室设置了应急照明。
	符合
要求

	
	8.对井下低压配电系统故障防护装置
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下低压配电系统设置了故障保护装置。
	符合
要求

	
	9.井下各用电设备和配电线路应设置继电保护装置。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下各用电设备和配电线路设置了继电保护装置。
	符合

要求

	
	10.井下各用电设备应进行保护接地。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下各用电设备进行了保护接地（设备金属外壳接地）。（水泵）
	符合

要求

	
	11. 井下电缆均采用低烟、低卤或无卤的矿用阻燃电缆，并应有矿用安全标志。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	矿山现有两条入井动力电缆，电力电缆沿平硐PD1敷设至井下。电缆型号为入井电缆采用 WD‑MYJY23-0.6/1 型低烟无卤矿用阻燃铠装电缆，供电安全可靠。（矿用无卤低烟交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚烯烃护套电力电缆）。
电缆已委托河南煤安检测检验有限公司进行了检测并出具了《金属非金属矿山电缆阻燃性安全检测检验报告》，所检项目均符合GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆规则》标准方法要求。
	符合

要求

	
	12.地表设置了防雷设施。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	工业场地建构筑物均属二类或三类防雷措施，故一般采用在被保护物上加装避雷带、网，在个别突出的建筑物上，加装避雷针。
	符合

要求

	
	13.水泵房设置了应急照明。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	评价组现场勘验，矿山在水泵房设置了应急照明。
	符合

要求

	
	14．总降压变电所主变压器及高压设备的保护接地，低压设备的接地保护，共用一组接地装置，其接地电阻值不大于4Ω。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	评价组现场勘验，总降压变电所主变压器及高压设备的保护接地，低压设备的接地保护，共用一组接地装置，其接地电阻值4Ω。
	符合

要求

	
	15．地表变压器的中性点接地，采用 TN-C-S 系统。

地表为井下供电的变压器中性点不接地，采用IT 系统。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	评价组现场勘验，地表变压器的中性点接地，采用 TN-C-S 系统。

地表为井下供电的变压器中性点不接地，采用IT系统。符合设计要求标准。
	符合

要求


（2）评价单元小结：

对该项目的矿山电气单元用安全检查表进行了15项检查，均符合要求。检查结果表明，清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目供配电系统单元符合《安全设施设计》及《设计变更单》要求，该项目供配电系统可保证其矿井的安全生产。
3.8井下供水和消防系统

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目井下供水和消防系统单元进行评价，详见表3.8-1。
表3.8-1   井下供水和消防系统单元安全检查表

	项目
	检查内容
	类别
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	供水和消防     
	1. 在 PD1井口附近新建一座200m3的高位水池，用管道分别输送到各用水点。消防水管与供水管合用一条管路，主管选用Φ108×3.5mm 无缝钢管。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	企业在在 PD1井口附近新建一座200m3的高位水池，用管道分别输送到各用水点。消防水管与供水管合用一条管路，主管选用Φ108×3.5mm 无缝钢管。
	符合要求

	
	2.消防供水利用井下生产供水系统。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下建立了生产供水系统，可兼做消防供水。
	符合要求

	
	3.井下供水管路的设置情况。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	矿井井下生产和消防共用一套供水系统，从高位水池敷设无缝钢管，井下用水管道独立敷设。采用Φ108×3.5mm 无缝钢管。
	符合要求

	
	4．主要中段井底车场设置消火栓，每100m设置1个，每个消火栓应配有水枪和水带，水带长度应能满足消火栓设置间距内的消防要求。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	主要中段、斜坡道、井底车场设置消火栓，每100m设置一个，每个消火栓应配有水枪和水带，满足消防要求。
	符合要求

	
	5.地表办公室、采场、通风机房、空压机房均应设置干粉灭火器。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	在地表办公室、通风机房、空压机房均设置干粉灭火器。
	符合要求

	
	6.每个灭火器配置点的灭火器数量不少于2具，灭火器应能扑灭150m 范围内的初始火源。


	△
	GB16423-2020第6.9.1.8条
	现场勘查
	各配置点，灭火器数量均不少于2具。
	符合要求

	
	7.平硐口50m 范围内的建筑物内不得存放燃油、油脂或其它可燃材料。


	△
	GB16423-2020第6.9.1.9条
	现场勘查
	各平硐口50m范围内未存放上述可燃材料。
	符合要求

	
	8. 井下消消防主水管内径φ80mm。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	评价组现场测量，井下消消防主水管内径φ80mm。
	符合要求

	
	9. 井下无轨运输设备均配备尾气净化装置，在中段运输巷道内运行的每台设备配备2台5kg干粉灭火器。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	评价组现场勘验，井下无轨运输设备均配备尾气净化装置，并且每台设备配备2台5kg干粉灭火器。
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目井下供水和消防系统单元用安全检查表进行了9项检查，全部符合要求。检查结果表明，清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目井下供水和消防系统单元符合《安全设施设计》及《设计变更单》要求，该项目的井下供水和消防系统基本可保证其正式投产后安全生产。
3.9安全避险“六大系统”单元

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目安全避险“六大系统”单元进行评价，详见表3.9-1。
表3.9-1  安全避险“六大系统”单元安全检查表
	项目
	检查内容
	类别
	检查

依据
	检查

方法
	事实记录
	结论

	监测监控系统
	1.监测监控系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	有安全避险“六大系统”设计，并按照设计内容对监测监控系统进行建设。
	符合要求

	
	2.井口人员进出场所应设视频监控。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	在PD1和PD3及各中段等重要出入场所处设置了视频监控装置。
	符合要求

	
	3.井下总回风巷、各个生产中段和分段的回风巷应设置风速传感器。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	回风平硐、回风中段、生产中段设置有风速传感器。
	符合要求

	
	4. 在400m生产中段新风侧靠近采场的位置、447m回风侧靠近采场的位置各设置1台风速传感器。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	企业在400m生产中段新风侧靠近采场的位置、447m回风侧靠近采场的位置各设置1台风速传感器。
	符合要求

	
	5.每个生产中段和分段的进、回风巷靠近采场位置应设置一氧化碳和二氧化氮传感器。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	在主运输巷道和靠近采场位置设置了一氧化碳和二氧化氮传感器。
	符合要求

	
	6.一氧化碳报警浓度不应高于24ppm。
	△
	《安全设施设计》
	查阅资料
	安装的CO报警仪等传感器探测范围在规定值内。
	符合要求

	
	7.主要通风设施等应安装开停传感器。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	主扇风机、局扇均安装了开停传感器。
	符合要求

	
	8.设计采场作业场需设置视频监控系统，要求无视频不作业。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	企业在采场设置了移动摄像头，实现了无视频不作业。
	符合要求

	井下人员定位管理系

统
	1.设置井下人员定位系统。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	建立了井下人员定位系统，配备有人员定位卡。
	符合要求

	
	2.人员定位系统应满足监测及管理功能，主机应安装在地面，并双机备份。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	人员定位系统实现置了双机热备份。
	符合要求

	
	3. 矿山在平硐PD1安装一套KT132型人员定位系统。矿山单班入井最大人数为17人，由于定位卡一人一张，考虑10%备用，设计定位卡共计19张。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	矿山在平硐PD1安装一套KT132型人员定位系统。矿山单班入井最大人数为17人，由于定位卡一人一张，考虑10%备用，定位卡共计19张。
	符合要求

	紧急避险系统
	1.每个矿井至少要有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口间距不小于30m；每个生产中段必须有至少两个便于行人的安全出口，并和通往地面的安全出口相通。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	PD1、PD3作为矿井的2个安全出口，安全出口相互之间距离大于30m。PD1、PD3均位于岩石移动界限20m以外。
	符合要求

	
	2.应为入井人员配备额定防护时间不少于45min的自救器，并按入井总人数的10%配备备用自救器。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	该矿选用ZY60型隔绝式压缩氧自救器，其额定保护时间不低于60min，该设备按单班最大避难人数（17人）的1.2倍进行选取，取 21台。
	符合要求

	
	3.应编制事故应急预案，制定各种灾害的避灾路线，绘制井下避灾线路图。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	矿山已编制事故应急预案，制定了井下避灾路线图，并在井口和各中段悬挂。
	符合要求

	压风自救系统
	1.压风自救系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	有安全避险“六大系统”设计，并按照设计内容对压风自救系统进行建设。
	符合
要求

	
	2.压风自救系统的空气压缩机应安装在地面，并能在10min内启动。空气压缩机安装在地面难以保证对井下作业地点有效供风时，可以安装在风源质量不受生产作业区域影响且围岩稳固、支护良好的井下地点。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	压风自救系统利用地表空压机及供风管路。
	符合
要求

	
	3.压风管道敷设应牢固平直，并延深到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	压风自救系统管道敷设符合前述要求。
	符合
要求

	
	4. 各主要生产中段和分段进风巷道的压风管路上设置的供气阀门，中段和分段间隔应不大于200m。
	△
	《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》AQ/T 2034-2023
	现场勘查
	生产中段压风管道上每隔200m安设一组三通和阀门。
	符合
要求

	
	5.主压风管道中应安装油水分离器。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	压风管道中设置有油水分离器。
	符合
要求

	供水施救系统
	1.供水施救系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	企业按照《“六大系统”设计》对供水施救系统进行了建设，具体见以下分项检查。
	符合
要求

	
	2.供水施救系统可以与生产供水系统共用，施救时水源应满足生活饮用水水质卫生要求。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	供水施救系统供水管道与消防水管共用，采用静压供水，水质符合要求。
	符合要求

	
	3.供水管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	供水管道敷设牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。
	符合要求

	
	4.各主要生产中段和分段进风巷道的供水管道上每隔200~300m应安设一组三通及阀门。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	在井下生产中段每隔200m安设一组三通及阀门。
	符合
要求

	通讯联络系统
	1.通信联络系统应进行设计，并按设计要求进行建设。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	有安全避险“六大系统”设计，并按照设计内容对通信联络系统进行建设。
	符合
要求

	
	2.安装通信联络终端设备的地点应包括：井下各中段采区、主要通风机房、爆破时撤离人员集中地点等。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	在办公室、中段采场，通风机房等人员集中的地点设置通讯终端。
	符合
要求

	
	3.通信线缆的敷设应符合《金属非金属矿山安全规程》的相关规定。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	矿山井下通讯线路设两条，1 条由 PD1（400m平硐）进入井下，一条由PD3进入井下，通信联络系统不但能保证正常生产时井上下联系的需要，而且还要保证矿井灾变期间能及时通知人员撤离和实现与避险人员通话的要求。
	符合
要求

	
	4.终端设备应设置在便于使用且围岩稳固、支护良好、无淋水的位置。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下终端设备均设置在便于使用且围岩稳固、支护良好、无淋水的位置。
	符合
要求

	
	5. 国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知，矿安[2022]4号文要求，井下建立应急广播系统。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下选用KT241矿用广播通信系统，实现井上、井下全方位的安全播报、调度指挥、公共语音等功能，满足智慧矿山的新一代的数字化语音系统，保证井下人员能够清晰听见应急指令。
	符合
要求


（2）评价单元小结：

通过对该项目的安全避险“六大系统”单元用安全检查表共进行了27项检查，均符合要求。检查结果表明，清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目安全避险“六大系统”单元符合《安全设施设计》要求，该项目本次验收的安全避险六大系统可保证其正式投产后能够安全生产。
3.10 总平面布置

3.10.1矿床的开采的保护与监测措施
（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目矿床的开采的保护与监测措施单元进行检查，详见表3.10-1。
表3.10-1  矿床的开采的保护与监测措施单元安全检查表

	检查内容
	类别
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1. 设计在岩石移动监测范围外20m处设置铁刺网。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查、查阅竣工图
	矿山在岩石移动监测范围外20m处设置铁刺网, 长815m。
	符合要求

	2. PD1和PD3均布置在矿体下盘，均距地表岩石移动范围20m以外。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查、查阅竣工图
	PD1 和PD3 均布置在矿体下盘，均距地表岩石移动范围20m以外。
	符合要求


（2）评价单元小结
通过对该项目的矿床的开采的保护与监测措施单元用安全检查表共进行了2项检查，均符合要求。检查结果表明，清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目矿床的开采的保护与监测措施单元符合《安全设施设计》要求。

3.10.2建（构）筑物防火

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目建（构）筑物防火单元进行检查，详见表3.10-2。

表3.10-2  建（构）筑物防火单元安全检查表

	检查内容
	类别
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1．本项目工业场地布置的厂房及仓库有：办公区、空压机房、机修间、通风机房，以上建筑均为单层戊类厂房和民用建筑。本项目建筑及厂房间的距离均大于20m。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	本项目工业场地布置的厂房及仓库有：办公区、空压机房、机修间、通风机房，以上建筑均为单层戊类厂房和民用建筑。本项目建筑及厂房间的距离均大于 20m。同时符合《建筑设计防火规范》 （GB50016-2014）中民用建筑和戊类单层厂房间防火间距不小于 12m的要求。
	符合要求

	2. 柴油发电机房位于PD1口外50m外，远离矿山工业场地。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	柴油发电机房位于PD1入风口53m，远离矿山工业场地。
	符合要求

	3．柴油发电机采用油桶设置储油间单独存放，储油间用防火墙与发电机间隔开。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	现场柴油发电室，柴油发电机采用油桶设置储油间单独存放，储油间用防火墙与发电机间隔开。
	符合要求

	4．厂区内设有消防通道。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	消防道路和生产道路共用。路面宽度最小4.0m， 

厂矿区内建(构)筑物周边设有消防通道，保证火灾发生时，消防车能够以最短的时间到达事故现场。
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目的建（构）筑物防火单元用安全检查表进行了4项检查，全部符合要求。检查结果表明，清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目建（构）筑物防火单元符合《安全设施设计》要求，该项目本次验收的建（构）筑物防火单元满足安全生产要求。
3.11 个人安全防护

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目个人安全防护进行检查，详见表3.11-1。
表3.11-1  个人安全防护安全检查表

	检查内容
	类别
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1．按规定为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。
	△
	《安全设施设计》
	现场查看、查阅相关记录
	为从业人员发放了劳动保护用品，保护用品符合国家标准。
	符合

要求

	2.井下作业人员应配备安全帽、工作服、防水胶靴、手套佩戴。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下人员能够按要求佩戴劳动用品，包括安全帽、工作服、防水胶靴、手套、电工手套等。
	符合要求

	3.安全帽的强度应符合相关规范的要求。
	△
	《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）
	现场检查
	矿山为现场所有作业人员和安全管理人员配备了符合《头部防护 安全帽》（GB 2811-2019）要求的安全帽。
	符合
要求

	4.井下接尘人员应佩戴防尘口罩。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	矿山为井下作业人员配备了防尘口罩。
	符合
要求


（2）评价单元小结：

对该项目的个人安全防护单元用安全检查表进行了4项检查，均符合要求。检查结果表明，清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目个人安全防护单元符合《安全设施设计》要求，该项目本次验收的个人安全防护满足安全生产要求。
3.12安全标志

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目安全标志进行检查，详见表3.12-1。

表3.12-1  安全标志安全检查表

	检查内容
	类别
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.矿山安全标志。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	该矿在地表矿山入口、PD1和PD3、空压机房、风机房；井下各中段巷道、水泵房、采场、硐室等位置均设置了安全警示标示。
	符合要求

	2.电气标志。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	地表变电所、井下配电硐室均及变压器均设置有电气安全警示标示，动力电缆挂有标识牌，明确了电缆型号等内容。
	符合要求

	3.井下道路的指示标志。
	△
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下各中段、分叉口、斜坡道等地均设置了指示标志。
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目的安全标志单元用安全检查表进行了3项检查，均符合要求。检查结果表明，清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目安全标志单元符合《安全设施设计》要求，该项目本次验收的安全标志满足安全生产要求。
3.13安全管理

3.13.1组织与制度

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目组织与制度单元进行评价，详见表3.13-1。

表3.13-1  组织与制度安全检查表

	检查内容
	类别
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.主要负责人持有安全管理资质证及有效性。
	△
	《矿山安全法》第26条、《许可证实施办法》、《GB16423-2020》之4.2
	检查、查阅
	主要负责人具有主要负责人资格证书。
	符合

要求

	2.企业应成立安全生产组织机构，配备专职的安全生产管理人员。
	△
	《安全生产法》第19条、《许可证实施办法》
	查阅
	矿山配备了3名专职安全生产管理人员，安全管理人员经过培训，并有资格证书，证书位于有效期内。
	符合

要求

	3.特种作业人员参加岗位专业技能培训以及取得特种作业人员岗位操作证书及有效情况。
	△
	《许可证实施办法》
	查阅
	矿山有电工、排水工、通风工、支柱工、焊接与热切割特种作业人员资格证书，且有效。
	符合
要求

	4.建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。
	△
	《GB16423-2020》、《许可证实施办法》
	查阅
	建立并健全了全员责任制，其中包含主要负责人、安全生产管理人员、各职能部门、各岗位安全生产责任制。
	符合

要求

	5.制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。
	△
	《矿山安全生产法实施条例》

《GB16423-2020》、《许可证实施办法》第二章第五条第一款
	查阅制度
	制定了安全检查制度、井下动火作业制度、顶板管理制度、探放水制度、带班下井制度、隐患整改制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。
	符合

要求

	6.制定作业安全规程和各工种操作规程。
	△
	《矿山安全生产法实施条例》
	查阅
	制定了各工种操作规程，且齐全。
	符合

要求

	7.其他从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。
	△
	《矿山安全生产法实施条例》第35条、
	查阅教育记录、询问
	对作业人员进行了教育和培训，且考试成绩合格。
	符合

要求

	8.安全生产投入符合安全生产要求，按照有关规定提取安全技术措施专项经费。
	△
	《许可证实施办法》第二章第五条第二款
	查阅账单、询问
	制订了2025年提取及2026使用安全技术措施专项经费计划，并按要求进行了提取。留有使用明细。
	符合

要求

	9.作业单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。
	△
	《安全生产法》、

《许可证实施办法》第二章第五条第七款
	查看保险单
	依法参加了工伤保险和安全生产责任保险，为从业人员缴纳安全生产责任保险费，保额满足要求。
	符合

要求

	10.金属非金属地下矿山每个独立生产系统应当配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以上人员应当具有采矿、地质、矿建（井建）、通风、测量、机电、安全等矿山相关专业大专及以上学历或者中级及以上技术职称。


	△
	矿安{2022}4号（十一）、矿安综〔2025〕12号
	查阅
	企业配备了矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，且专业跟年限满足要求。（详见章节2.5.14安全管理）
	符合

要求

	11.金属非金属地下矿山应当设立技术管理机构，建立健全技术管理制度，配备具有采矿、地质、测量、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人。
	△
	矿安{2022}4号（十一）、矿安综〔2025〕12号
	查阅
	企业设立了设立技术管理机构，配备具有采矿、地质、测量、机电等相关专业的技术人员。（详见章节2.5.14安全管理）
	符合

要求

	12.非煤矿山企业必须依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。
	△
	矿安{2022}4号（十）
	查阅
	企业配备了一名注册安全工程师从事安全生产管理工作。
	符合

要求


（2）评价单元小结：

对该项目的组织与制度用安全检查表进行了12项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目的组织与制度可保证井下的安全生产。

3.13.2安全运行管理

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目安全运行管理单元进行评价，详见表3.13-2。
表3.13-2   安全运行管理安全检查表

	检查内容
	类别
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1、安全生产检查记录和隐患整改等记录。
	△
	《矿山安全法》第五章第三条
	现场勘查、查阅记录
	企业每月定期进行生产安全检查，每年定期进行检查评比。有安全生产检查记录和隐患整改等记录。
	符合要求

	2、对作业环境安全条件和危险性较大的设备进行定期检测检验，有预防事故的安全技术保障措施。
	△
	《安全生产许可证实施办法》第二章第五条第十款
	现场勘查、查阅检测报告
	作业环境安全条件较好，危险性较大的设备均进行了检测检验，在有效期内，有预防事故的措施。
	符合要求

	3、伤亡事故报告、处理及结案情况。
	△
	《安全生产许可证实施办法》第二章第十七条第六款
	询问
	基建期从未发生过伤亡事故。
	符合要求


（2）评价单元小结：

通过对安全运行管理子单元的3项检查中，均符合要求。综合认定，该项目安全运行管理能够保证矿山安全生产的要求。
3.13.3应急救援

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目应急救援管理单元进行评价，详见表3.13-3。
表3.13-3    应急救援安全检查表

	检查内容
	类别
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1．矿山应建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备。
	△
	《许可证实施办法》第二章第五条第十三款
	查阅
	清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿建立了兼职应急救援组织，配备了事故抢险救护必要的物资，并与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司签订了非煤矿山应急救援协议。
	符合要求

	2．矿山应制订各种事故的应急预案。
	△
	《许可证实施办法》第二章第五条第十二款
	查阅
	清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿编制了生产安全事故综合应急预案，其中包括冒顶片帮、井下水灾、火灾爆炸、气体中毒应急预案等预案，内容全面且切实可行。
	符合要求

	3.应急预案应到当地的安全生产监督管理部门进行评审备案。
	△
	《生产安全事故应急预案管理办法》第18条
	查阅
	该预案2024年11月18日在清原满族自治县应急管理局进行了备案，备案编号：043240023。
	 符合要求

	4.井下作业人员应熟悉应急救援预案和避灾路线，具有自救、互救和安全避灾知识，熟练掌握 自救器和紧急避灾系统的使用方法。
	△
	GB16423-

2020之8.6
	调查、了解、记录
	每个职工均熟知应急预案，和避灾路线，熟练掌握自救器和紧急避灾系统的使用方法。
	 符合要求

	5. 易燃易爆、危化、矿山、金属冶炼、建筑施工等重点单位，应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练。
	△
	《生产安全事故应急预案管理办法》
	查阅
	企业于2026年3月进行了冒顶片帮事故专项应急演练，符合要求。
	符合

要求


（2）评价单元小结：

通过对应急救援子单元的5项检查，全部符合要求。综合认定，该项目应急救援能够保证矿山安全生产的要求。
3.14金属非金属地下矿山重大事故隐患判定

根据国家矿山安全监察局2022年7月8日印发的《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号）以及2024年4月23日发布的《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》，采用安全检查表法对该矿山重大事故隐单元进行评价，详见表3.14-1。
表3.14-1 重大事故隐安全检查表

	序号
	检查内容
	事实记录
	结论

	1


	安全出口存在下列情形之一的：
	（1）矿井直达地面的独立安全出口少于2个，或者与设计不一致；
	直达地面的安全出口为PD1、PD3，与设计一致。
	符合

要求

	
	
	（2）矿井只有两个独立直达地面的安全出口且安全出口的间距小于30米，或者矿体一翼走向长度超过1000米且未在此翼设置安全出口；
	各个安全出口之间彼此之间距离大于30m。矿体一翼走向长度未超过1000米。
	符合

要求

	
	
	（3）矿井的全部安全出口均为竖井且竖井内均未设置梯子间，或者作为主要安全出口的罐笼提升井只有1套提升系统且未设梯子间；
	矿井为平硐-盲斜坡道开拓。
	不涉及

	
	
	（4）主要生产中段（水平）、单个采区、盘区或者矿块的安全出口少于2个，或者未与通往地面的安全出口相通；
	生产中段、矿块均有2个安全出口以上，并与通往地面的安全出口相。
	符合

要求

	
	
	（5）安全出口出现堵塞或者其梯子、踏步等设施不能正常使用，导致安全出口不畅通。
	安全出口通畅、梯子及扶手能正常使用。
	符合

要求

	2
	使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺。
	未使用国家明令禁止的设备、材料或者工艺。
	符合

要求

	3
	不同矿权主体的相邻矿山井巷相互贯通，或者同一矿权主体相邻独立生产系统的井巷擅自贯通。
	相邻矿山井巷未相互贯通。
	符合

要求

	4
	地下矿山现状图纸存在下列情形之一的：
	（1）未保存《金属非金属矿山安全规程》（GB16423 -2020）第4.1.10 条规定的图纸，或者生产矿山每3个月、基建矿山每1个月未更新上述图纸；
	图纸保存齐全。
	符合

要求

	
	
	（2）岩体移动范围内的地面建构筑物、运输道路及沟谷河流与实际不符；
	岩体移动范围内的地面建构筑物、运输道路及沟谷河流与实际相符。
	符合

要求

	
	
	（3）开拓工程和采准工程的井巷或者井下采区与实际不符；
	开拓工程和采准工程的井巷，井下采区均与实际相符。
	符合

要求

	
	
	（4）相邻矿山采区位置关系与实际不符；
	矿区周边相邻矿山位置与实际一致。
	符合

要求

	
	
	（5）采空区和废弃井巷的位置、处理方式、现状，以及地表塌陷区的位置与实际不符。
	废弃采空区均已封闭；图纸中采空区和废弃井巷的位置、处理方式、现状，以及地表塌陷区的位置与实际相符。
	符合

要求

	5
	露天转地下开采存在下列情形之一的：
	（1）未按设计采取防排水措施；
	本项目不涉及露天转地下开采。
	不涉及

	
	
	（2）露天与地下联合开采时，回采顺序与设计不符；
	
	

	
	
	（3）未按设计采取留设安全顶柱或者岩石垫层等防护措施
	
	

	6
	矿区及其附近的地表水或者大气降水危及井下安全时，未按设计采取防治水措施。
	矿山水文地质条件简单，地表水或者大气降水不危及井下安全。
	不涉及

	7
	井下主要排水系统存在下列情形之一的：
	（1）排水泵数量少于3台，或者工作水泵、备用水泵的额定排水能力低于设计要求；
	该矿井下水泵房水泵为3台，型号与设计一致。
	符合

要求

	
	
	（2）井巷中未按设计设置工作和备用排水管路，或者排水管路与水泵未有效连接；
	井下设有工作管路和备用排水管路，且泵房排水管路环形布置与水泵进行了有效连接。
	符合

要求

	
	
	（3）井下最低中段的主水泵房通往中段巷道的出口未装设防水门，或者另外一个出口未高于水泵房地面 7米以上；
	井下水泵房设有防水门，另一出口通往上中段，高于泵房地面7m以上。
	符合

要求

	
	
	（4）利用采空区或者其他废弃巷道作为水仓。
	未利用采空区或者其他废弃巷道作为水仓。
	符合

要求

	8
	井口标高未达到当地历史最高洪水位1米以上，且未按设计采取相应防护措施。
	工业场地位于斜坡道附近，高于历史最高洪水位1m以上。（历史最高洪水水位201.5m）。
	符合

要求

	9
	水文地质类型为中等或者复杂的矿井，存在下列情形之一的：
	（1）未配备防治水专业技术人员；
	
	不涉及

	
	
	（2）未设置防治水机构，或者未建立探放水队伍；
	水文地质条件简单。

	

	
	
	（3）未配齐专用探放水设备，或者未按设计进行探放水作业。
	
	

	10
	水文地质类型复杂的矿山存在下列情形之一的：
	（1）关键巷道防水门设置与设计不符；
	该矿山水文地质条件简单。
	不涉及

	
	
	（2）主要排水系统的水仓与水泵房之间的隔墙或者配水阀未按设计设置。
	
	

	11
	在突水威胁区域或者可疑区域进行采掘作业，存在下列情形之一的：
	（1）未编制防治水技术方案，或者未在施工前制定专门的施工安全技术措施；
	矿山水文地质条件简单，未在突水威胁区域或者可疑区域进行采掘作业，不涉及。
	不涉及

	
	
	（2）未超前探放水，或者超前钻孔的数量、深度低于设计要求，或者超前钻孔方位不符合设计要求。
	
	

	12
	受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或者其来水上游发生洪水期间，未实施停产撤人。
	矿山在极端天气时停止生产并撤人。
	符合

要求

	13
	有自然发火危险的矿山，存在下列情形之一的：
	（1）未安装井下环境监测系统，实现自动监测与报警；
	依据《清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司隐蔽致灾因素普查治理报告》，清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司开采矿种为金矿，矿体围岩为变粒岩，均无自燃倾向性，历史上无自然发火史。
	不涉及

	
	
	（2）未按设计或者国家标准、行业标准采取防灭火措施；
	
	

	
	
	（3）发现自然发火预兆，未采取有效处理措施。
	
	

	14
	相邻矿山开采岩体移动范围存在交叉重叠等相互影响时，未按设计留设保安矿（岩）柱或者采取其他措施。
	与相邻矿山不存在岩体移动范围交叉重叠。
	不涉及

	15
	地表设施设置存在下列情形之一，未按设计采取有效安全措施的：
	（1）岩体移动范围内存在居民村庄或者重要设备设施；
	岩体移动范围内不存在居民村庄和重要设备设施；
	符合

要求

	
	
	（2）主要开拓工程出入口易受地表滑坡、滚石、泥石流等地质灾害影响。
	主要开拓工程出入口不受地表滑坡、滚石、泥石流等地质灾害影响。
	符合

要求

	16
	保安矿（岩）柱或者采场矿柱存在下列情形之一的：
	（1）未按设计留设矿（岩）柱；
	按设计留设矿（岩）柱。
	符合

要求

	
	
	（2）未按设计回采矿柱；
	矿柱不进行回采。
	符合

要求

	
	
	（3）擅自开采、损毁矿（岩）柱。
	未擅自开采、损毁矿（岩）柱。
	符合

要求

	17
	未按设计要求的处理方式或者时间对采空区进行处理。
	企业已按照设计要求对其采空区进行了处理。
	符合

要求

	18
	工程地质类型复杂、有严重地压活动的矿山存在下列情形之一的：
	（1）未设置专门机构、配备专门人员负责地压防治工作；
	该矿床工程地质条件属于中等型。
	不涉及

	
	
	（2）未制定防治地压灾害的专门技术措施；
	
	

	
	
	（3）发现大面积地压活动预兆，未立即停止作业、撤出人员。
	
	

	19
	巷道或者采场顶板未按设计采取支护措施。
	该矿井巷均按设计采取支护。
	符合

要求

	20
	矿井未采用机械通风，或者采用机械通风的矿井存在下列情形之一的：
	（1）在正常生产情况下，主通风机未连续运转；
	正常生产情况下，主通风机做到了连续运转。
	符合

要求

	
	
	（2）主通风机发生故障或者停机检查时，未立即向调度室和企业主要负责人报告，或者未采取必要安全措施；
	建设单位制定了相关制度及规程。
	符合

要求

	
	
	（3）主通风机未按规定配备备用电动机，或者未配备能迅速调换电动机的设备及工具；
	配备了同型号备用电机，配备有能迅速调换电动机的设备及工具。
	符合

要求

	
	
	（4）作业工作面风速、风量、风质不符合国家标准或者行业标准要求；
	作业工作面风速、风量、风质符合要求。
	符合

要求

	
	
	（5）未设置通风系统在线监测系统的矿井，未按国家标准规定每年对通风系统进行1次检测；
	该矿设有“监测监控系统”其中包括风速、负压和CO在线监测，主机位于地表调度室，可实时显示相关数据，且矿山委托检测机构出具了《通风系统检测报告》，报告结论为合格，报告位于有效期内。
	符合

要求

	
	
	（6）主通风设施不能在10分钟之内实现矿井反风，或者反风试验周期超过1年。
	依据2026年5月26日企业提供的矿井反风试验报告，主扇设有正反转开关，能在10分钟内实现矿井反风。
	符合

要求

	21
	未配齐或者随身携带具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器，或者从业人员不能正确使用自救器。
	矿山配备有便携式气体检测报警仪，人员随身携带自救器，且能正确使用。
	符合

要求

	22
	担负提升人员的提升系统，存在下列情形之一的：
	（1）提升机、防坠器、钢丝绳、连接装置、提升容器未按国家规定进行定期检测检验，或者提升设备的安全保护装置失效；
	矿山为平硐-忙斜坡道开拓，不涉及提升内容。
	不涉及



	
	
	（2）竖井井口和井下各中段马头门设置的安全门或者摇台与提升机未实现联锁；
	矿山为斜坡道开拓，不涉及提升内容。
	

	
	
	（3）竖井提升系统过卷段未按国家规定设置过卷缓冲装置、楔形罐道、过卷挡梁或者不能正常使用，或者提升人员的罐笼提升系统未按国家规定在井架或者井塔的过卷段内设置罐笼防坠装置；
	矿山为斜坡道开拓，不涉及提升内容。
	

	
	
	（4）斜井串车提升系统未按国家规定设置常闭式防跑车装置、阻车器、挡车栏，或者连接链、连接插销不符合国家规定；
	矿山为斜坡道开拓，不涉及提升内容。
	

	
	
	（5）斜井提升信号系统与提升机之间未实现闭锁。
	矿山为斜坡道开拓，不涉及提升内容。
	

	23
	井下无轨运人车辆存在下列情形之一的：
	（1）未取得金属非金属矿山矿用产品安全标志；
	RU-10和RU-9运人车具有金属非金属矿山矿用产品安全标志。
	符合

要求

	
	
	（2）载人数量超过25人或者超过核载人数；
	载人数量未超过25人也未超过核载人数；
	

	
	
	（3）制动系统采用干式制动器，或者未同时配备行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统；
	同时配备行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统
	

	
	
	（4）未按国家规定对车辆进行检测检验。
	按国家规定对车辆进行检测检验。
	

	24
	一级负荷未采用双重电源供电，或者双重电源中的任一电源不能满足全部一级负荷需要。
	矿山采用双电源供电，任一电源能满足全部一级负荷需要。
	符合

要求

	25
	向井下采场供电的6kV～35kV系统的中性点采用直接接地。
	向井下采场供电380v为低压,不涉及。
	不涉及

	26
	工程地质或者水文地质类型复杂的矿山，井巷工程施工未进行施工组织设计，或者未按施工组织设计落实安全措施。
	该矿工程地质条件中等、水文地质条件简单。
	不涉及

	27
	新建、改扩建矿山建设项目有下列行为之一的：
	（1）安全设施设计未经批准，或者批准后出现重大变更未经再次批准擅自组织施工；
	《安全设施设计》经辽宁省地方矿山安全监督管理局组织专家评审并通过，并于2024年6月13日取得了《安全设施设计的批复》（辽矿安函字（2024）31号）。
	符合

要求

	
	
	（2）在竣工验收前组织生产，经批准的联合试运转除外。
	竣工验收前未进行生产。
	符合

要求

	28
	矿山企业违反国家有关工程项目发包规定，有下列行为之一的：
	（1）将工程项目发包给不具有法定资质和条件的单位，或者承包单位数量超过国家规定的数量；
	承包单位未超过国家规定，为1家。该承包单位具备矿山工程施工总承包壹级。
	符合

要求

	
	
	（2）承包单位项目部的负责人、安全生产管理人员、专业技术人员、特种作业人员不符合国家规定的数量、条件或者不属于承包单位正式职工
	承包单位相关人员符合上述条件。
	符合

要求

	29
	井下或者井口动火作业未按国家规定落实审批制度或者安全措施。
	该矿有动火作业审批制度，审批记录保存完好。
	符合

要求

	30
	矿山年产量超过矿山设计年生产能力幅度在20%及以上，或者月产量大于矿山设计年生产能力的20%及以上。
	该矿现为竣工验收阶段，暂未进入正式投产阶段。
	不涉及

	31
	矿井未建立安全监测监控系统、人员定位系统、通信联络系统，或者已经建立的系统不符合国家有关规定，或者系统运行不正常未及时修复，或者关闭、破坏该系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。
	矿山按设计施工了“六大系统”，具体包括：监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统、通信联络系统。各系统运行正常。
	符合

要求

	32
	未配备具有矿山相关专业的专职矿长、总工程师以及分管安全、生产、机电的副矿长，或者未配备具有采矿、地质、测量、机电等专业的技术人员。
	矿山配备了矿长、总工、生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长。矿山配备了采矿、地质、测量和机电专业技术人员。
	符合

要求

	33
	地表距进风井口和平硐口50m范围内存放油料或其他易燃、易爆材料。
	各个井口50m范围内未存放油料或其他易燃、易爆材料。
	符合

要求

	34
	受地表水威胁的矿井，未查清矿山及周边地面裂缝、废弃井巷、封闭不良钻孔、采空区、水力联系通道等隐蔽致灾因素或者未采取有效治理措施，在井下受威胁区域组织生产建设。
	矿山各地表井口均高于历史最高洪水位1m以上，不受洪水威胁。未在受威胁区域组织生产建设。
	符合

要求

	35
	办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内。
	办公区、生活区等人员集聚场所在岩石移动范围外，不受上述灾害威胁范围内。
	符合

要求

	36
	遇极端天气地下矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员。
	矿山制定了遇极端天气地下矿山及时停止作业、撤出现场作业人员相关制度，并按制度执行，留有撤离记录。
	符合

要求


评价单元小结：

对该矿山的重大生产安全事故隐患判定用安全检查表法进行了36项检查，13项不涉及，除不涉及项外全部符合。检查结果表明，清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目现状条件下无重大事故隐患。

4.安全对策措施建议
通过本次安全设施验收评价，可以确定清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目基本上按《初步设计》、《安全设施设计》、《设计变更单》进行了施工建设，安全设施落实较好，但应需进一步完善，因此，本次验收评价建议补充如下安全对策措施：

（1）井下通风构造物及局部扇风机应定期检修和维护，并加强局部通风，保证井下通风顺畅；

（2）应加强对阶段运输巷道内排水沟的定期清理，保证排水通畅；

（3）应定期对生产中段和采场的人行通风天井进行检查、维护，保证行人便捷；

（4）加强安全避险“六大系统”设备设施的检查、维护，随着生产作业地点的不断变化，应对安全避险“六大系统”的设备设施及时进行调整，并定期检查维修；

（5）做好坑内防探水，应坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则，超前探水，加强井下排水设施管理，确保其完好有效。

（6）对所有支护的井巷，均应进行定期检查，人员活动频繁的采矿巷道，应每班进行检查，检查发现的问题，应及时处理，并作好记录。特别是矿井及中段的安全出口，应保证其内的行人设施、照明、安全指示标志完好。

（7）严格按照《安全设施设计》、《设计变更单》设计生产，加强矿柱管理，严禁越界开采，及时对采空区进行回填。
（8）企业后期的基建工程应另行进行验收程序。
5.评价结论
5.1各评价单元评价结果

5.1.1安全设施“三同时”程序单元

通过安全检查表对该项目安全设施“三同时”程序符合性进行了检查，该项目共检查了8项，全部符合要求，检查结果表明，该项目的安全设施“三同时”程序符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.2矿床开采单元

通过用安全检查表对该项目矿床开采单元进行了检查，该项目共检查了23项，全部符合要求。检查结果表明，该项目的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.3运输系统单元

采用安全检查表法对该项目运输系统单元进行了12项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目运输系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.4排水系统单元

采用安全检查表法对该项目井下防排水系统单元进行了10项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目井下防排水系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.5通风系统单元

采用安全检查表法对该项目通风系统单元进行了13项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目通风系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。
5.1.6充填系统单元

采用安全检查表法对该项目充填系统单元进行了3项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目充填系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。
5.1.7供配电系统单元

该项目供配电单元用安全检查表进行了12项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目矿山电气的安全设施、设备按照《安全设施设计》的要求进行了施工建设，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.8井下供水及消防系统单元

采用安全检查表法对该项目井下供水及消防系统单元进行了9项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目井下供水及消防系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.8安全避险“六大系统”单元

采用安全检查表法对该项目安全避险“六大系统”单元进行了27项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目安全避险“六大系统”的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.10总平面布置

通过用安全检查表对该项目总平面布置单元进行了检查，该项目共检查了6项，全部符合要求。检查结果表明，该项目总平面布置按照《安全设施设计》的要求设置，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.11个人安全防护

通过用安全检查表对该项目个人安全防护单元进行了检查，该项目共检查了4项，全部符合要求。检查结果表明，该项目个人安全防护用品按照《安全设施设计》的要求发放和佩戴，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.12安全标志单元

通过用安全检查表对该项目安全标志单元进行了检查，该项目共检查了3项，全部符合要求。检查结果表明，该项目安全标志按照《安全设施设计》的要求设置，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.13安全管理单元

通过安全检查表对该项目安全生产管理进行了19项检查，检查结果全部符合要求。检查结果表明，该项目的安全生产管理符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求，该项目安全生产管理能适应安全生产需要。

5.1.14金属非金属地下矿山重大事故隐患判定

对该矿山的重大生产安全事故隐患判定用安全检查表法进行了36项检查，13项不涉及，除不涉及项外全部符合。检查结果表明，清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目现状条件下无重大事故隐患，该项目满足安全生产需要。

5.2安全评价总体结论
通过使用安全检查表法对第三章各单元安全设施进行的检查，共检查185项（含重大事故隐患判定36项），除不涉及项以外全部符合要求。根据国家安监总局下发《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号），本次安全设施验收评价认定，清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司金矿地下开采建设项目符合《安全设施设计》、《设计变更单》、具备验收条件。满足《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤（2018）29号）和《国家矿山监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安（2024）70号）提出的安全生产许可证申请条件。
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