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[bookmark: _Toc1697][bookmark: _Toc17450][bookmark: _Toc9177]前  言
[bookmark: _Hlk144305543]永善县茂林镇松林村海子采石场采矿权人为永善润佳制造有限责任公司，该公司成立于2018年01月31日，是一家有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：张永波，住所：云南省昭通市永善县茂林镇松林村官寨社。永善县茂林镇松林村海子采石场开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，采矿许可证证载生产规模：30万t/a。2022年8月，矿权人向有关部门申请扩大生产规模，2022年11月24日取得了永善县发展和改革局颁发的投资备案证，永善县茂林镇松林村海子采石场项目投资备案建设规模变更为50万t/a。
永善县茂林镇松林村海子采石场为已建矿山，矿山最早于2020年12月1日设立采矿权，采矿许可证证号为C5306252020127100151009，矿区由7个拐点圈定，开采面积为0.0673km2，有效期为：2020年12月1日至2026年12月1日，开采矿种：建筑石料用灰岩；开采方式：露天开采；开采规模：30万t/年；开采标高2790m—2700m。2021年矿山已履行“三同时”手续，于2021年11月26日取得安全生产许可证，有效期自2021年11月26日至2024年11月25日，编号为（昭）FM安许证字【2021】001号，发证机关昭通市应急管理局。2022年8月，矿权人考虑自身发展需求，向有关部门申请扩大生产规模，并于2022年11月24日取得了永善县发展和改革局颁发的投资备案证，矿山生产规模由原来的30万t/年变更为50万t/年。
企业委托云南德成规划设计有限公司于2024年9月出具的《永善润佳制造有限责任公司永善县茂林镇松林村海子采石场50万t/年露天采矿工程初步设计》和2024年11月出具的《永善润佳制造有限责任公司永善县茂林镇松林村海子采石场50万t/年露天采矿工程安全设施设计》，设计采用露天开采，公路开拓汽车运输，设计台阶高度15m，工作台阶坡面角75°，安全平台宽度5m，清扫平台宽度8m。采用中深孔爆破，挖掘机铲装，汽车运输的采矿方式。该设计于2024年10月30日由昭通市应急管理局组织相关专家审查通过，于2024年12月24日取得昭通市应急管理局颁发的《应急管理部门审查意见》。
[bookmark: _Hlk161236153]矿山于2025年1月5日开始动工，至2025年4月5日完成基建建设，基建工程周期为3个月，施工单位为中翌（河南）建筑有限公司，监理单位为成都交大工程建设集团有限公司，完成相应基建工程的建设后，矿山组织开展项目试运行工作，试运行时间为2025年4月6日至2025年5月6日，矿山各系统运行正常，安全设施运行效果良好，未发生安全生产事故。
根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监管总局令[2011]第36号，原国家安全生产监管总局令2015年第77号第一次修订）的要求，需对建设项目进行安全设施验收评价。企业于2025年3月委托我公司（辽宁诺诚安全科技有限公司）对永善县茂林镇松林村海子采石场50万t/a露天采矿工程进行安全设施验收评价，我公司接受委托后立即组建了安全评价项目组，项目组于2025年3月24日、2025年4月15日进场服务，评价人员在现场踏勘，收集整理验收有关资料，并跟踪工程进展；根据该建设项目的初步设计、安全设施设计以及相关法律、法规和有关标准规范等要求，及时向企业提出了现场存在问题及整改建议，矿山企业根据我公司提出的现场问题及整改建议进行了认真的整改落实。根据《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《国家安全监管总局关于印发〈金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲〉的通知》（原安监总管一〔2016〕49号）等文件的要求，对本项目投产后的生产过程中实际存在和潜在的危险有害因素进行辨识与分析，主要运用安全检查表评价方法，对本项目可能存在的危险、有害因素的种类和程度进行客观、科学的评价，并提出相应的对策措施和建议，得出评价结论，最终形成《永善县茂林镇松林村海子采石场50万t/a露天采矿工程安全设施验收评价报告》。
在本次安全设施验收评价过程中，得到了永善润佳制造有限责任公司给予了积极配合，谨在此一并表示感谢！
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[bookmark: _Toc7053][bookmark: _Toc17732][bookmark: _Toc26214][bookmark: _Toc32229][bookmark: _Toc19767][bookmark: _Toc19271][bookmark: _Toc15573][bookmark: _Toc454614231][bookmark: _Toc19452][bookmark: _Toc59420488][bookmark: _Toc384121528]1 评价范围与依据
[bookmark: _Toc332357203][bookmark: _Toc384121529][bookmark: _Toc332786032][bookmark: _Toc13651][bookmark: _Toc59420489][bookmark: _Toc18484][bookmark: _Toc25140][bookmark: _Toc14781][bookmark: _Toc20204][bookmark: _Toc227][bookmark: _Toc31663][bookmark: _Toc454614232][bookmark: _Toc18682]1.1评价对象和范围
[bookmark: _Toc14016][bookmark: _Toc454614233][bookmark: _Toc12378][bookmark: _Toc59420490][bookmark: _Toc32212][bookmark: _Toc17212]1.1.1评价对象
本次验收评价对象：永善县茂林镇松林村海子采石场50万t/a露天采矿工程。
[bookmark: _Toc11414][bookmark: _Toc454614234][bookmark: _Toc32508][bookmark: _Toc5141][bookmark: _Toc10878][bookmark: _Toc59420491]1.1.2评价范围
本次安全设施验收评价范围是根据永善县茂林镇松林村海子采石场的采矿许可范围和设计范围确定；评价范围包括露天开采生产系统、辅助生产系统的安全设施及安全生产管理进行安全验收评价。主要包括：总平面布置、露天采场、防排水、供配电、矿岩运输、边坡监测系统、通信系统、个人安全防护、安全标志和安全管理等。
（1）安全设施验收评价空间范围
①矿区范围
永善县茂林镇松林村海子采石场采矿权人永善润佳制造有限责任公司于2020年12月1日取得最新采矿许可证，证号为C5306252020127100151009，开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模为30万t/a，有效期限，自2020年12月1日至2026年12月1日，矿区面积为0.0673km2，开采深度为2790m—2700m，采矿权范围由7个拐点圈定，矿区范围拐点坐标详见表1.1-1。
表1.1-1  矿区范围拐点坐标表
	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	1
	3068376.42
	35355405.51

	2
	3068230.37
	35355452.50

	3
	3068187.19
	35355298.83

	4
	3067967.48
	35355275.97

	5
	3067972.56
	35355150.23

	6
	3068262.12
	35355093.08

	7
	3068253.23
	35355242.94

	面积
	0.0673km2

	标高
	2790m—2700m


②设计范围
1、矿区东北角存在1.227公顷天然牧草地，因政策调整，暂不能办理草地使用审批手续（详见附件14），设计对该区域留设禁采区。
2、矿山已建破碎站位于矿区内矿5拐点附近，为保护破碎站安全，设计留设50m范围禁采区。
3、矿权东南方向有松林村下设的官寨村民小组，距矿山设计开采区域最近约212m，目前矿山已对靠矿权较近的几户民房进行了租赁（详见附件）。并考虑安全，退让出未租赁民房300m范围再进行开采，并留设禁采区，禁采区拐点坐标表见下表。
表1.1-2禁采区拐点坐标表
	拐点编号
	2000国家大地坐标系
	备注

	
	X
	Y
	

	禁1
	3068376.42
	35355405.51
	保护天然
牧草地留设

	禁2
	3068230.37
	35355452.50
	

	禁3
	3068198.03
	35355337.43
	

	禁4
	3068290.00
	35355291.46
	

	禁5
	3068054.16
	35355284.98
	保护破碎站及
未租赁民房留设

	禁6
	3067967.48
	35355275.97
	

	禁7
	3067972.56
	35355150.23
	

	禁8
	3068041.79
	35355136.56
	


③安全验收评价范围
本次安全设施验收评价平面范围与设计范围一致，验收垂直范围为现状开采标高为2760m-2745m。
①基建工程
1、卸矿平台至2745m平台开拓运输道路修建的道路工程340m；
2、在矿区北部基建形成的2760m平台靠帮和2745m平台形成采矿工作面；
3、新建道路排水沟、采场边界围栏、防滚石安全挡墙等设施。
②安全设施
本次安全设施验收评价的安全设施包括基本安全设施和专用安全设施，基本安全设施主要包括露天采场、防排水、通信系统和供配电设施，专用安全设施主要包括露天采场、汽车运输、供配电设施、矿山应急救援器材及设备、个人安全防护用品和矿山、交通安全标志等。
凡涉及本项目职业病及防治、环保、地质灾害、破碎系统评估问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。
[bookmark: _Toc332786033][bookmark: _Toc323820644][bookmark: _Toc327020768][bookmark: _Toc332357204][bookmark: _Toc384121530][bookmark: _Toc52][bookmark: _Toc454614235][bookmark: _Toc59420492][bookmark: _Toc22295][bookmark: _Toc778][bookmark: _Toc26817][bookmark: _Toc4886][bookmark: _Toc809][bookmark: _Toc9155][bookmark: _Toc5664]1.2评价依据
[bookmark: _Toc103418720][bookmark: _Toc90281958][bookmark: _Toc384121531][bookmark: _Toc136406247][bookmark: _Toc297117575][bookmark: _Toc111601636][bookmark: _Toc90283482][bookmark: _Toc27779][bookmark: _Toc9176][bookmark: _Toc59420493][bookmark: _Toc11151][bookmark: _Toc32673][bookmark: _Toc454614236][bookmark: _Toc7577][bookmark: _Toc27860][bookmark: _Toc384121537][bookmark: _Toc332786038][bookmark: _Toc332357209][bookmark: _Toc29821][bookmark: _Toc14166][bookmark: _Toc454614237][bookmark: _Toc30324][bookmark: _Toc327020772][bookmark: _Toc323820648]1.2.1法律法规
[bookmark: _Toc501120261][bookmark: _Toc79]1.2.1.1法律
（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号，2002年11月1日起施行；中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；
（2）《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令第三十六号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过 根据1996年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国矿产资源法〉的决定》第一次修正 根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第二次修正 2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订，自2025年7月1日起施行）；
（3）《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，自1993年5月1日起施行；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；
（4）《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日起实施；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，自2018年12月29日起施行）；
[bookmark: OLE_LINK12]（5）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》，2021年4月29日实施）；
[bookmark: OLE_LINK17]（6）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2014年1月1日起施行）；
（7）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第六十号，自2002年5月1日起施行；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）；
（8）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年11月1日起施行；中华人民共和国主席令第二十五号，2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日起施行）；
（9）《中华人民共和国道路交通安全法》（根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第三次修正）。
1.2.1.2法规
（1） [bookmark: _Hlk501312820]《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（国务院令第152号，1994年3月26日施行）；
（2） 《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；
（3） 《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；
（4） 《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；
（5） 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；
（6） 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日起施行）；
（7） 《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2010]586号，2011年1月1日起施行）；
（8） 《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订；根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；
（9） 《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布；自2011年7月1日起施行）；
（10） 《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日；根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2014年7月29日起施行）；
（11） 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）；
（12） 《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第466号颁布，国务院令第653号修订，修订后自2014年7月29日起施行）；
（13） 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号，2023年8月25日）。
[bookmark: _Toc20399][bookmark: _Toc501120262]1.2.1.3部门规章
（1） 《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；
（2） 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）；
（3） 《国家安全监管总局关于修改〈生产安全事故报告和调查处理条例〉罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；
（4） 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，自2009年6月8日起实施；原国家安全生产监管总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；
（5） 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；
（6） 《国家安全监管总局〈关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）〉的通知》（安监总管13号，2015年2月13日）；
（7） 《特种作业人员安全技术考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号，2013年8月29日原国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日原国家安全监管总局令第80号第二次修正，2015年7月1日施行）；
（8） 《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；
（9） 《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原安监总管—〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；
（10） 《国家矿山安全监察局关于印发〈非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围〉的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日施行）；
（11） 《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（原安监总管一〔2016〕第49号）《附件2：金属非金属露天矿山建设项目安全设施验收评价报告编写提纲，2016年5月30日》；
（12） 《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（原安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日）；
（13） 《安全生产责任保险实施办法》（应急〔2025〕27号，自2025年3月29日起施行）；
（14） 《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日施行）；
（15） 《国家矿山安全监察局关于印发〈矿山重大隐患调查处理办法（试行）〉的通知》（矿安〔2021〕49号）；
（16） 《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；
（17） 《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；
（18） 《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日施行）；
（19） 《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻〈中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见〉的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）；
（20） 《国家矿山安全监察局关于印发〈防范非煤矿山典型多发事故六十条措施〉的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日）；
（21） 《应急管理部关于进一步加强安全评价机构监管的指导意见》（应急〔2023〕99号，2023年9月29日）；
（22） 《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通知》（矿安〔2023〕119号）；
（23） 《国务院安全生产委员会印发〈关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施〉的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日施行）
（24） 《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形〉的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；
（25） 《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）；
（26） 《国家矿山安全监察局关于印发〈“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案〉的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月14日）；
（27） 《矿山救援规程》（中华人民共和国应急管理部令第16号，2024年4月15日应急管理部第12次部务会议审议通过，自2024年7月1日起施行）。
[bookmark: _Toc374352220][bookmark: _Toc31208][bookmark: _Toc444458069][bookmark: _Toc501120263]1.2.1.4地方性法规、政府规章和有关规范性文件
（1） 《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省第十届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正，根据2024年11月28日云南省第十四届人民代表大会常务委员会第十三次会议《云南省人民代表大会常务委员会关于废止和修改部分地方性法规的决定》修正）；
（2） 《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发〔2011〕229号，自2011年11月14日起施行）；
（3） 《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电〔2011〕12号，自2011年11月15日起施行）；
（4） 《云南省安全生产监督管理局〈关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见〉》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；
（5） 《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号，自2015年5月29日起施行）；
（6） 《云南省安全生产监督管理局〈关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知〉》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；
（7） 《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；
（8） 《云南省安委会办公室〈关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知〉》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
（9） 《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）
（10） 《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）
（11） 《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局〈关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知〉》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）；
（12） 《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月23日）；
（13） 《云南省安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》（云南省安委会）；
（14） 《云南省非煤矿山安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》（国家矿山安全监察局云南局，2024年3月1日）。
[bookmark: _Toc59420494][bookmark: _Toc28462][bookmark: _Toc442][bookmark: _Toc2881]1.2.2标准和规范
（1） [bookmark: _Toc332786039][bookmark: _Toc332357210][bookmark: _Toc384121538]《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）；
（2） 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日实施）；
（3） 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023，2025年1月1日实施）；
（4） 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日实施）；
（5） 《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日实施）；
（6） 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008，2009年10月1日实施）；
（7） 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008，2009年10月1日实施）；
（8） 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008，2009年10月1日实施）；
（9） 《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010，2011年5月1日实施）；
（10） 《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010[2024年版]）；
（11） 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日实施）；
（12） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日实施）；
（13） 《建筑工程施工验收统一标准》（GB50300-2013，2014年6月1日实施）；
（14） 《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014，2014年7月13日发布）；
（15） 《爆破安全规程》（GB6722-2014，GB6722-2014/XG1-2016，2016年1月3日实施）；
（16） 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014，2018年10月1日实施）；
（17） 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015，2016年6月1日实施）；
（18） 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018，2018年3月1日实施）；
（19） 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018，2019年7月1日实施）；
（20） 《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日实施）；
（21） 《矿山电力设计标准》（GB 50070-2020，2020年10月1日实施）；
（22） 《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T2893.5-2020，2020年10月1日实施）
（23） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年4月1日实施）；
（24） 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2021年9月1日实施）；
（25） 《机械安全 防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T 12265-2021，2021年12月1日实施）；
（26） 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2021年12月1日实施）；
（27） 《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，2022年1月1日实施）；
（28） 《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T23821-2022，2022年11月8日实施）；
（29） 《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日实施）；
（30） 《安全验收评价导则》（AQ8003-2007，2007年4月1日实施）；
（31） 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（YJ/T 9011-2019）；
（32） 《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019）；
（33） 《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》（KA/T 22.1-2024，2024年11月1日实施）；
（34） 《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024，2024年11月1日实施）。
[bookmark: _Toc30096][bookmark: _Toc15845][bookmark: _Toc454614238][bookmark: _Toc22474][bookmark: _Toc59420495][bookmark: _Toc19583][bookmark: _Toc17038][bookmark: _Toc31720]1.2.3建设项目合法证明文件
（1） [bookmark: _Toc332786040][bookmark: _Toc332357211]营业执照；
（2） 采矿许可证；
（1） 《永善县茂林镇松林村海子采石场建筑石料用灰岩矿资源储量核实报告》（2020年）矿产资源储量评审备案证明（昭市自然资矿储备字[2020]12号）；
（2） 《永善县茂林镇松林村海子采石场建筑石料用灰岩矿资源储量核实报告》（2020年）评审意见书（云地总公司矿评储字〔2020〕10号）；
（3） [bookmark: _Hlk58575576]《永善润佳制造有限责任公司永善县茂林镇松林村海子采石场50万t/a露天采矿工程安全设施设计》专家组审查意见；
（4） 《永善润佳制造有限责任公司永善县茂林镇松林村海子采石场50万t/a露天采矿工程安全设施设计》应急管理部门审查意见。
[bookmark: _Toc20512][bookmark: _Toc454614239][bookmark: _Toc59420496][bookmark: _Toc1310][bookmark: _Toc384121539][bookmark: _Toc7205][bookmark: _Toc9165][bookmark: _Toc26319]1.2.4建设项目技术资料
（3） 《矿山2023年度矿产资源储量统计基础表》；
（4） 《永善润佳制造有限责任公司永善县茂林镇松林村海子采石场50万吨改扩建项目可行性研究报告》（瑞鼎工程管理有限公司，2024年6月）；
（5） [bookmark: _Hlk156553670]《永善润佳制造有限责任公司永善县茂林镇松林村海子采石场50万t/a露天采矿工程安全预评价报告》（辽宁诺诚安全科技有限公司，2024年9月）；
（6） 《永善润佳制造有限责任公司永善县茂林镇松林村海子采石场50万t/a露天采矿工程初步设计》（云南德成规划设计有限公司，2024年9月）；
（7） 《永善润佳制造有限责任公司永善县茂林镇松林村海子采石场50万t/a露天采矿工程安全设施设计》（云南德成规划设计有限公司，2024年11月）；
（8） 《永善县茂林镇松林村海子采石场50万吨/年露天采矿基建工程施工总结报告》（中翌（河南）建筑有限公司，2025年4月）；
（9） 《永善县茂林镇松林村海子采石场50万吨/年露天采矿基建工程监理总结报告》（成都交大工程建设集团有限公司，2025年4月）；
（10） 《永善县茂林镇松林村海子采石场50万t/a露天采矿工程试运行报告》（永善润佳制造有限责任公司，2025年5月）；
（11） 《永善县茂林镇松林村海子采石场50万t/a露天采矿工程安全设施自查报告》（永善润佳制造有限责任公司，2025年5月）；
（12） 现场踏勘收集其他资料及企业提供的相关证照、图纸、有关技术资料等。
[bookmark: _Toc332786041][bookmark: _Toc327020773][bookmark: _Toc323820649][bookmark: _Toc332357212][bookmark: _Toc384121540][bookmark: _Toc18355][bookmark: _Toc1802][bookmark: _Toc59420497][bookmark: _Toc14147][bookmark: _Toc23706][bookmark: _Toc16772][bookmark: _Toc20300][bookmark: _Toc454614240]1.2.5其他评价依据
（1）安全设施验收评价委托书；
（2）现场调查收集及该企业提供的相关技术基础资料；
（3）国家及地方有关设计规范、行业标准、安全规程等；
（4）有关矿山安全管理状况的证明资料。
[bookmark: _Toc384121544][bookmark: _Toc3898][bookmark: _Toc59420498][bookmark: _Toc11930][bookmark: _Toc18186][bookmark: _Toc3924][bookmark: _Toc454614244][bookmark: _Toc28637][bookmark: _Toc25490][bookmark: _Toc20540][bookmark: _Toc30653]
2 建设项目概述
[bookmark: _Toc85075282][bookmark: _Toc124926607][bookmark: _Toc83289117][bookmark: _Toc136406262][bookmark: _Toc89333783][bookmark: _Toc89337118][bookmark: _Toc13395][bookmark: _Toc15244][bookmark: _Toc384121545][bookmark: _Toc2282][bookmark: _Toc13142][bookmark: _Toc59420499][bookmark: _Toc18215][bookmark: _Toc5100][bookmark: _Toc20851][bookmark: _Toc18397][bookmark: _Toc454614245]2.1建设单位概况
[bookmark: _Toc105674764][bookmark: _Toc140123913][bookmark: _Toc105675962][bookmark: _Toc105730327][bookmark: _Toc105675482][bookmark: _Toc137793150][bookmark: _Toc2472][bookmark: _Toc2822][bookmark: _Toc24827][bookmark: _Toc3163][bookmark: _Toc9144][bookmark: _Toc59420500][bookmark: _Toc317240380][bookmark: _Toc17011][bookmark: _Toc454614246][bookmark: _Toc18329][bookmark: _Toc25912]2.1.1建设单位简介
[bookmark: _Hlk156553599][bookmark: _Toc26041][bookmark: _Toc15383][bookmark: _Toc454614247][bookmark: _Toc15425][bookmark: _Toc313439205]永善润佳制造有限责任公司成立于2018年01月31日，是一家有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：张永波，住所：云南省昭通市永善县茂林镇松林村官寨社。
永善县茂林镇松林村海子采石场于2020年12月1日设立采矿权，采矿权人为永善润佳制造有限责任公司，开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，采矿许可证证载生产规模：30万t/a。2022年8月，矿权人向有关部门申请扩大生产规模，2022年11月24日取得了永善县发展和改革局颁发的投资备案证，永善县茂林镇松林村海子采石场项目投资备案建设规模变更为50万t/a。
企业取得的主要证照信息如下：
一、营业执照
统一社会信用代码：91530625MA6MYTYW0H
名    称：永善润佳制造有限责任公司
类    型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住    所：云南省昭通市永善县茂林镇松林村官寨社
法定代表人：张永波
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2018年01月31日
营业期限：2018年01月31日至2048年01月30日
经营范围及方式：石灰和石膏、建筑用石加工、涂料的制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
核准机关：永善县市场监督管理局
登记日期：2018年1月31日
二、采矿许可证
证    号：C5306252020127100151009
采矿权人：永善润佳制造有限责任公司
地    址：云南省昭通市永善县茂林镇松林村官寨社
矿山名称：永善县茂林镇松林村海子采石场
经济类型：有限责任公司
开采矿种：建筑石料用灰岩
开采方式：露天开采
生产规模：30.00万吨/年
矿区面积：0.0673平方公里
有效期限：陆年  自2020年12月1日至2026年12月1日
发证单位：永善县自然资源局
发证时间：二〇二〇年十二月一日
矿区范围拐点坐标见表1.1-1
[bookmark: _Toc11868][bookmark: _Toc26927][bookmark: _Toc59420501][bookmark: _Toc1471]2.1.2建设项目背景及立项情况
永善县茂林镇松林村海子采石场于2020年12月1日设立采矿权，采矿权人为永善润佳制造有限责任公司，采矿许可证证号：C5306252020127100151009，开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，证载生产规模：30万t/a，开采面积：0.0673km2，开采标高：2790m—2700m。2021年矿山已履行“三同时”手续，于2021年11月26日取得安全生产许可证，有效期自2021年11月26日至2024年11月25日，证件编号：（昭）FM安许证字【2021】011号，发证机关：昭通市应急管理局。矿山重新进行设计前正常生产。
2022年8月，企业考虑自身发展需求，向有关部门申请扩大生产规模，并于2022年11月24日拿到云南省固定资产投资项目备案证，矿山生产规模由原来的30万t/年变更为50万t/年。
2024年因政策调整等原因，矿山收到永善县林业和草原局通知，矿区东部1.227公顷区域属于天然牧草地，暂不能办理草地使用手续，并出具了情况说明（见附件）。
2024年6月，永善润佳制造有限责任公司委托瑞鼎工程管理有限公司编制完成了《永善润佳制造有限责任公司永善县茂林镇松林村海子采石场50万吨改扩建项目可行性研究报告》。2024年9月，永善润佳制造有限责任公司委托辽宁诺诚安全科技有限公司编制了《永善县茂林镇松林村海子采石场50万t/a露天采矿工程安全预评价报告》；2024年9月，永善润佳制造有限责任公司委托云南德成规划设计有限公司编制了《永善县茂林镇松林村海子采石场50万t/a露天采矿工程初步设计》；2024年11月，永善润佳制造有限责任公司委托云南德成规划设计有限公司编制了《永善润佳制造有限责任公司永善县茂林镇松林村海子采石场50万t/a露天采矿工程安全设施设计》，该安全设施设计于2024年10月30日通过了昭通市应急管理局组织专家对该项目安全设施设计的评审，并经修改和完善后于2024年12月24日通过了昭通市应急管理局审批。
[bookmark: _Hlk117521497]矿山于2025年1月5日开始施工建设，于2025年4月5日竣工，矿山基建工程安全设施已建设完成，能够满足安全生产需要，安全设施运行正常，企业安全管理到位，安全技术措施已得到落实，未发生过生产安全事故。
依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等国家有关安全生产法律法规及部门规章，建设单位须履行安全设施“三同时”手续。因此，永善润佳制造有限责任公司委托我公司根据《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《国家安全监管总局关于印发〈金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲〉的通知》（原安监总管一〔2016〕49号）等文件的要求，最终形成《永善润佳制造有限责任公司永善县茂林镇松林村海子采石场50万t/a露天采矿工程安全设施验收评价报告》。
[bookmark: _Toc59420502][bookmark: _Toc454614248][bookmark: _Toc5380][bookmark: _Toc1818][bookmark: _Toc5400][bookmark: _Toc3400][bookmark: _Toc30678][bookmark: _Toc29456]2.1.3建设项目行政区划、地理位置及交通
[bookmark: _Toc313439207]永善县茂林镇松林村海子采石场位于永善县城10°方向，直平距约60km，在永善县茂林镇松林村境内。
矿山有简易公路和乡村公路相连，矿区至松林村运距约3km，至茂林镇运距约18km，至永善县城运距约92km，至昭通运距约52km，交通较方便。
[bookmark: _Toc24276][bookmark: _Toc8474][bookmark: _Toc22805][bookmark: _Toc384121547][bookmark: _Toc12992][bookmark: _Toc454614249][bookmark: _Toc59420503][bookmark: _Toc12252][bookmark: _Toc19410]2.1.4矿区周边环境
[bookmark: _Toc313439206][bookmark: _Toc5849][bookmark: _Toc454614250][bookmark: _Toc5773][bookmark: _Toc384121548][bookmark: _Toc8199][bookmark: _Toc59420504]矿山西侧有一条村道穿过，与矿山设计开采范围最近距离约60m；有一条10kV茂林-松林支线穿过，与矿山设计开采范围最近距离约112m，矿山已签订电力安全协议。矿山东南侧有松林村下设的官寨村民小组，与矿山设计开采范围最近距离约212m，矿山目前已经对位于300m爆破警戒范围内的民房进行了租赁。矿山后期在生产过程中应该严格遵守法律法规，加强爆破安全管理工作，采用控制爆破等措施，减少爆破飞石等对周边的影响。
除此之外，矿区1000m范围内无铁路线，区内无珍稀动植物分布，区内不属于文物保护区和旅游区。
表2.1-1  矿区周边设施与开采境界最小距离表
	[bookmark: _Hlk172841901]方位
	周边设施或建筑
	与开采范围最小距离（m）
	备注

	西侧
	村道
	60
	

	
	10kv茂林-松林支线
	112
	已签订电力安全协议，详见附件。

	东南侧
	官寨村民小组
	212
	已经对位于300m爆破警戒范围内的民房进行了租赁，详见附件。
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[bookmark: _Toc27091][bookmark: _Toc7830][bookmark: _Toc8765][bookmark: _Toc27249][bookmark: _Toc8500]2.2自然环境概况
[bookmark: _Toc14675][bookmark: _Toc5899][bookmark: _Toc27985][bookmark: _Toc18155][bookmark: _Toc22164][bookmark: _Toc12194][bookmark: _Toc14503][bookmark: _Toc327020792][bookmark: _Toc323820668][bookmark: _Toc13503][bookmark: _Toc384121549][bookmark: _Toc332786052][bookmark: _Toc59420505][bookmark: _Toc26785][bookmark: _Toc454614251][bookmark: _Toc2339]2.2.1地形地貌
[bookmark: _Toc16736][bookmark: _Toc151][bookmark: _Toc30063]矿区属高原中山侵蚀、溶蚀地貌，地形切割中等，地形坡度一般15°～35°，局部较陡。植被稀疏-较密，以灌木杂草为主。地形地貌条件中等。
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010[2024年版]），矿区当地为抗震设防烈度8度区，地震动峰值加速度0.10g，地震动反应谱特征周期0.45s，设计地震分组为第三组。
[bookmark: _Toc14087][bookmark: _Toc21025][bookmark: _Toc24847][bookmark: _Toc25436]2.2.2水文条件
矿区地表水系不发育。矿区地表水系属金沙江流域长江水系。矿区位于当地侵蚀基准面（标高2610m）以上，地表坡形有利于大气降水的排泄，矿床充水主要为季节性大气降雨的下渗，开采范围内大气降水大部分通过采场边坡及斜坡向矿区南部自然排泄，部分渗入地下成为地下水。
2.2.3气候条件
矿区地处云贵高原北部，属北温带山地季风气候，四季温差不大，干湿季分明，垂直变异突出。全年平均气温16.8℃，最冷月平均气温2.7℃，最热月平均气温20.3℃，最高气温为38℃，最低气温为-8℃，12至次年2月为冰冻期。该区降雨量较充沛，年降水量912.8mm，其中干季为116.5mm，雨季为796.3mm，降雨主要集中在5～8月，降雨量约占全年的87%，历年平均蒸发量为788.4mm，降水形式以降雨、雪、霜、为主。日照时数为1172.8小时。多为北西风、北风。平均风速1.6m/s，最大风速14.7m/s。
2.2.4社会经济概况
矿区当地居民为汉族，劳动力充裕，主要从事农业生产，农作物主要有玉米、马铃薯等，经济作物主要有砂仁、橙子、花椒，工业主要为采石场，经济条件相对较差。矿区通公路、通电、通讯便捷，内、外部建设条件较好。
[bookmark: _Toc26602][bookmark: _Toc21070][bookmark: _Toc12683][bookmark: _Toc10789][bookmark: _Toc12957]2.3地质概况
本评价报告的地质资料依据昭通亿融科技信息有限公司于2020年3月编制的《永善县茂林镇松林村海子采石场建筑石料用灰岩矿资源储量核实报告（2020年）进行叙述。
2.3.1 矿区地质
[bookmark: _Toc29148210][bookmark: _Toc6114]2.3.1.1矿区地层
矿区出露地层由新至老有第四系残坡积层（Qel＋dl）、二叠系上统峨眉山玄武岩组(P3β）、二叠系中统栖霞茅口组（P2q+m）。其岩性如下：
（1）第四系残坡积层（Qel＋dl）
出露于矿区较平坦地带和地表出露岩石间，为黄灰色、褐红色残坡积粘土夹碎石，厚度0～3m，与下伏地层均呈不整合接触。
（2）二叠系上统峨眉山玄武岩组(P3β）
分布于矿区外围北东部一定区域，为灰绿色、灰黑色致密状、斑状、杏仁状及气孔状玄武岩，厚度221～834m。与下伏地层呈不整合接触。
（3）二叠系中统栖霞茅口组（P2q+m）
分布于整个矿区及外围一定区域，为灰白色至深灰色块层状石灰岩，厚度200～605m。与下伏地层呈不整合接触。
[bookmark: _Toc21286][bookmark: _Toc29148211][bookmark: _Toc50592425]2.3.1.2矿区构造
[bookmark: _Toc11265]矿区总体为一南东倾斜的单斜构造，地层产状97°∠15°。区内断裂不发育，岩层节理较发育，岩石较破碎。矿区地质构造复杂程度为简单类型。
2.2.1.3矿区岩浆岩活动及变质作用
矿区未发现侵入岩体和喷发岩体，岩浆活动不发育。
2.2.1.4围岩蚀变
区内围岩蚀变较弱，未见金属矿化现象。
2.2.1.5赋矿层位及矿化特征
矿体赋存于二叠系中统栖霞茅口组（P2q+m）地层中，岩性：灰白色至深灰色块层状石灰岩，厚度大于200m。岩石较破碎、节理裂隙较发育，岩溶较发育，岩溶形态主要是峰丛、洼地、溶洞。岩石表面多溶隙、溶沟等形态，顺层发育，规模较小。
2.3.2 矿体地质
2.3.2.1 矿体特征
矿区矿床类型为浅海相沉积型碳酸盐岩，属建材层状非金属矿床。矿体产于二叠系中统栖霞茅口组（P2q+m）地层中，岩性：灰白色至深灰色块层状石灰岩。矿体出露较好，形态简单，层位稳定，呈薄～中厚层状产出。岩石较破碎，节理裂隙较发育，岩溶较发育。
区内矿体具稳定的含矿层位，矿体分布于整个矿区范围并延出矿界外，矿区范围内矿体最长约380m，最宽约350m，产状97°∠15°，厚度大于200m。矿体沿走向、倾向厚度变化不大，属厚度稳定的矿层。
2.3.2.2 矿石质量
（1）矿石物质组成
①矿石矿物
矿区石灰岩为一套浅海相碳酸盐岩，颜色偏浅，经采样化验，体重2.60t/m3。矿物成分主要为方解石（碳酸钙），含少量石英、微量泥质物、铁质物等。矿石主要用作建筑石料。
②矿石的结构构造
矿石呈层状结构，块状构造，质地均匀。矿石致密、性较脆，风化面呈灰色。
（2）矿石风（氧）化特征
矿区内矿体地表0～3m内氧化程度中等。
（3）矿石类型及品级
矿区矿石自然类型为沉积岩，工业类型属建材层状非金属矿床。
矿山所产矿石主要用于公路、民用建筑等基础设施建设。据化学分析资料，矿石CaO含量较高，达52.07%。矿石品级为一级品，属较好的建筑石料。
（4）矿体围岩及夹石
矿区二叠系中统栖霞茅口组（P2q+m）灰岩上覆岩层为二叠系上统峨眉山玄武岩组(P3β）灰绿色、灰黑色致密状、斑状、杏仁状及气孔状玄武岩，厚度221～834m。下伏岩层为二叠系中统梁山组（P2l）深灰色粘土岩、炭质页岩夹粉砂岩及薄煤层，厚度1～20m。另外，所采矿体地表赋存第四系黄灰色、灰黑色残坡积粘土、含砾粘土，厚度0～3m。矿体无夹石。
（5）共（伴）生矿产
矿区矿床无共（伴）生矿产。
（6）矿石加工技术性能
根据矿石化验报告，矿石密度（体重）为2.60g/cm3（t/m3）。
矿山储量核实工作未进行矿石物理力学性质试验，参照开采同类矿体的邻近矿山资料，矿石饱和单轴抗压强度可达56MPa，抗压强度较高，其质量能满足民用建筑用石料和砂料的要求。
2.3.3 开采技术条件
2.3.3.1 水文地质条件
[bookmark: _Hlk169872569]（1）矿区水文地质条件
矿区地势相对较高，地形有利于露天开采。矿区地表水系不发育，但矿区位于当地侵蚀基准面以上，地表坡形有利于大气降水的排放，矿床充水主要为季节性大气降雨的下渗，开采范围内裂隙水可通过采场边坡及斜坡自然排泄。地下水位埋藏较深，矿山最低开采标高2700m，资源储量均分布在当地侵蚀基准面（标高2610m）以上，大气降水是区内采场、矿坑积水的主要来源，且部分降水易通过岩石裂隙渗透至地下转为地下水。虽然如此，矿山在开采过程中仍应完善防洪排水系统，以免山洪、地下水对采矿造成影响。
（2）矿区含（隔）水层
根据地下水赋存条件、运移情况、水理性质、富水性和水力性质，区内地下水可划分为以下两种类型。
①第四系（Q）孔隙水含水层：分布于矿区较平坦地带、沟壑和地表出露岩石间，为黄灰色、褐红色残坡积、冲洪积粘土、砂、砾、碎石，厚度0～3m，结构松散，孔隙度大，透水性强，含水层薄，水位埋藏浅，其直接接受大气降水的补给。属季节性大气降水短期含水层，在调查时未发现有地表泉水点。其含水层赋水性与空隙、裂隙发育程度及连通性密切相关，由于矿区内的第四系松散堆积层孔隙较大，地形坡度较大，堆积层难以长久赋存雨水，富水性弱，对采矿活动无较大充水影响。
②岩溶裂隙含水层：为矿区二叠系中统栖霞茅口组（P2q+m）灰岩，含水层以岩石中的节理裂隙、溶蚀孔隙及地下溶洞为地下水的赋存场所及运移通道，富水性及透水性取决于节理裂隙、溶蚀孔隙的分布与连通情况，具各向异性，富水性总体中等～强，水质类型为重碳酸钙型。岩溶水补给来源于大气降水及孔隙水下渗，沿节理裂隙与溶蚀孔隙运移。矿区位置较高，地下水埋深较大，区内含水层富水性较弱。
（3）断层破碎带对矿床开采的影响
矿区构造简单，断裂不发育。矿山开采所涉及的岩体及围岩节理裂隙较发育，但富水性较弱，对矿山开采无较大充水影响。
（4）地表径流对矿床露天开采的影响
矿区处于地下水补给、径流区，地下水径流方向由北至南。
区内大气降水后，大部分通过采场边坡及斜坡向溪沟自然排泄，自然排泄条件良好；部分渗入地下成为地下水。地表水及地下水对采矿活动无较大影响。
（5）地表水对矿床开采的影响
矿区处于地下水补给、径流区，地下水径流方向近于由北至南进行径流。
区内大气降水后，大部分通过采场边坡及斜坡向矿区东部溪沟自然排泄，自然排泄条件良好；部分渗入地下成为地下水，使其径流速率加快。地表水及地下水对采矿活动无较大充水影响。
（6）矿区供水
矿区生产、生活用水引自附近官寨小组，取水点距矿区约350m。
（7）水文地质条件小结
矿床为露天开采，地下水埋藏较深，对矿床无较大充水影响；矿床充水主要为季节性大气降雨的下渗，开采范围内裂隙水可通过采场边坡及斜坡自然排泄。因此，地表水及地下水对采矿活动无较大充水影响。
矿床水文地质勘查类型属以岩溶裂隙含水层直接充水为主的简单类型。
2.3.3.2 工程地质条件
[bookmark: _Hlk169872622]（1）矿区工程地质岩组特征
依据各类岩（土）体的成因、岩体结构类型，将矿区岩（土）体划分为松散岩类极软岩组、层状岩类软硬相间岩组、层状岩类较坚硬岩组两类，现分述如下：
①松散岩类极软岩组
为第四系黄灰色、褐红色残坡积、冲洪积粘土、砂、砾、碎石，厚度0～3m，该岩组在露天开采过程中容易垮塌，特别在雨季容易产生坍塌、滑坡。矿床开采过程中，应加强对不良工程地质现象的监控、治理。
②层状岩类较坚硬岩组
为二叠系中统栖霞茅口组（P2q+m）灰岩，岩石较破碎、节理裂隙较发育。实践表明，岩石未风化时较坚硬、致密、稳定，岩石风化后，多成片（块）状、细碎屑状崩落，但矿区岩石总体风化程度较低，不易形成工程地质危害。
（2）断层破碎带及节理裂隙工程地质特征
矿区构造复杂程度简单，总体为一单斜构造，区内石灰岩地层产状97°∠15°，呈中-厚层状、块状产出，致密坚硬，力学强度高，抗风化能力强。矿区岩石节理裂隙较发育。在暴雨、地震、采场边帮不利组合条件下，易引起采场边坡滑坡或崩塌、掉块等现象。灰岩岩溶中等发育。
（3）工程地质条件小结
矿区矿体主要为层状岩类较坚硬岩组，岩石强度较高，岩层倾角较大，岩溶节理裂隙较发育。需加强岩溶探测和采场边坡等的监测、监控工作，以免发生岩溶塌陷和采场边坡滑坡、崩塌、掉石等。
矿床工程地质勘查类型属以层状岩类较坚硬岩组为主的中等类型。
2.3.3.3 环境地质条件
（1）矿区地震及区域稳定性
昭通市位于我国地震活动最强的南北向地震带东翼，境内地震活动频繁，断裂密布，地质构造复杂，近百年来发生过破坏性地震三十多次。地震烈度区划规定地震设防烈度之高为全国少有。
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010），矿区当地为抗震设防烈度8度区，地震动峰值加速度0.10g，地震动反应谱特征周期0.45s，设计地震分组为第三组。根据“区域地壳稳定性分区图”，矿区处于地壳次稳定区。
（2）矿区水环境
矿区内破坏地质环境的人类工程活动一般，矿区岩石物质成分稳定，有害物质含量少且不易分解，矿山的采矿活动，对矿区水环境无较大负面影响。
（3）有害元素含量
根据储量核实报告，矿石中目前未发现对人体和环境产生有害的元素。
（4）放射性强度
矿物成分以碳酸钙（CaCO3）为主，矿石不含放射性元素。
（5）环境地质条件小结
综上所述，矿区环境地质勘查类型属以次生环境地质问题为主的中等类型。
2.3.3.4 开采技术条件小节
（1）矿床水文地质勘查类型属以岩溶裂隙含水层直接充水为主的简单类型。
（2）矿床工程地质勘查类型属以层状岩类较坚硬岩组为主的中等类型。
（3）矿区环境地质勘查类型属以次生环境地质问题为主的中等类型。
综上所述，矿床开采技术条件属工程地质和环境地质复合问题的中等类型（Ⅱ-4）。
2.3.4 矿床资源
2.3.4.1 地质报告提交资源储量
根据《永善县茂林镇松林村海子采石场建筑石料用灰岩矿资源储量核实报告（2020年）》矿产资源储量评审意见书（云地总公司矿评储字〔2020〕10号），截止2020年3月25日，矿区范围内累计保有资源量534.49万t（205.58万m3）。
根据矿山《2023年度矿产资源储量统计基础表（固体矿产）》，截止2023年12月31日，矿区范围内累计保有资源量521.25万t（200.48万m3）。
2.3.4.2 设计地质资源储量
[bookmark: _Hlk172841536]1、矿区东北角存在1.227公顷天然牧草地，因政策调整，暂不能办理草地使用审批手续（详见附件），设计对该区域留设禁采区。
2、矿山已建破碎站位于矿区内矿5拐点附近，为保护破碎站安全，设计留设50m范围禁采区。
3、矿权东南方向有松林村下设的官寨村民小组，距矿山设计开采区域最近约212m，目前矿山已对靠矿权较近的几户民房进行了租赁。并考虑安全，退让出未租赁民房300m范围再进行开采，并留设禁采区。
表2.3-1  设计禁采区拐点坐标表
	拐点编号
	2000国家大地坐标系
	备注

	
	X
	Y
	

	禁1
	3068376.42
	35355405.51
	保护天然
牧草地留设

	禁2
	3068230.37
	35355452.50
	

	禁3
	3068198.03
	35355337.43
	

	禁4
	3068290.00
	35355291.46
	

	禁5
	3068054.16
	35355284.98
	保护破碎站及
未租赁民房留设

	禁6
	3067967.48
	35355275.97
	

	禁7
	3067972.56
	35355150.23
	

	禁8
	3068041.79
	35355136.56
	


综上所述，结合矿山采矿许可证许可范围及矿山现状实测图，设计范围主要为除禁采区外，矿山2790m—2700m资源量。
设计通过矿山三维软件，对矿山现状及开采终了两个阶段分别进行建模，并通过三维软件计算得出两阶段三维模型块体差值，即矿山最终设计露天境界内采出矿石量，为227.12万t。
表2.3-2  设计露天境界内采出矿石量汇总表
	[bookmark: _Hlk172841577]台阶编号
（m）
	台阶高度
（m）
	设计利用资源量
（万t）
	采矿
回收率
	采出矿石量
（万t）

	2760
	15
	5.07
	0.95
	4.81

	2745
	15
	33.51
	0.95
	31.83

	2730
	15
	73.40
	0.95
	69.73

	2715
	15
	74.98
	0.95
	71.23

	2700
	15
	52.13
	0.95
	49.52

	合计
	248.4
	
	227.12


[bookmark: _Toc454614257][bookmark: _Toc3937][bookmark: _Toc8276][bookmark: _Toc59420508][bookmark: _Toc31462][bookmark: _Toc5001][bookmark: _Toc8847][bookmark: _Toc384121560][bookmark: _Toc23936][bookmark: _Toc23682][bookmark: _Toc24669]2.4建设概况
[bookmark: _Toc476008035][bookmark: _Toc16500][bookmark: _Toc7624][bookmark: _Toc59420509][bookmark: _Toc16308]2.4.1矿山开采现状
[bookmark: _Toc384121562][bookmark: _Toc454614259][bookmark: _Toc59420510][bookmark: _Toc3866][bookmark: _Toc12906][bookmark: _Toc17698]2.4.1.1 以往设计工作及办证情况
2020年12月，企业委托云南延发矿业科技有限公司编制了《安全设施设计》并通过专家评审，于2021年11月26日取得安全生产许可证后正常生产至重新进行设计前。
原设计开采标高为2790m—2700m，设计台阶高度为15m，间隔两个安全平台设置一个清扫平台，采用公路开拓汽车运输方式。原矿山设计时，暂未对周边民房进行租赁，暂未收到林业和草原局通知，故仅在矿区南部官寨村民小组300m影响范围设置了禁采区。
矿山现状的开采因矿区东北部天然牧草地范围影响，未能按原设计向东北部推进，仅在矿区西部进行生产作业。
矿山最早于2020年12月1日设立采矿权，采矿许可证证号为C5306252020127100151009，矿区由7个拐点圈定，开采面积为0.0673km2，有效期为：2020年12月1日至2026年12月1日，开采矿种：建筑石料用灰岩；开采方式：露天开采；开采规模：30万t/年；开采标高2790m—2700m。2021年矿山已履行“三同时”手续，于2021年11月26日取得安全生产许可证，有效期自2021年11月26日至2024年11月25日，编号为（昭）FM安许证字【2021】001号，发证机关昭通市应急管理局。
2022年8月，企业考虑自身发展需求，向有关部门申请扩大生产规模，并于2022年8月26日拿到云南省固定资产投资项目备案证，矿山生产规模由原来的30万t/年变更为50万t/年。但矿山采矿许可证暂未进行变更。
2.4.1.2 矿山开采现状
永善润佳制造有限责任公司永善县茂林镇松林村海子采石场为改扩建矿山，已提前建设有办公生活区、机汽修车间、破碎站、道路等场地及辅助设施等。
（1）露天采场开采现状
矿山自2021年11月25日取得安全生产许可证后生产至重新进行设计前，已经形成一个总体呈“椭圆”型的露天采坑。该露天采坑位于矿区西北侧，顶部标高约为2780m，底部标高为2700m，高差约80m。露天采坑由上至下大致形成了3个平台，分别为2750m平台、2740m平台、2718m平台。台阶高度8—22m，宽度5—44m，台阶坡面角32-63°，最大最终边坡角约42°。该露天采坑北部局部存在越界开采。
企业于2024年12月24日取得《应急管理部门审查意见》及基建批复，矿山原安全生产许可证至2024年11月25日到期，矿山于原安全许可证有效期内对矿山原北部采空区进行了局部修整。修整后矿山北部采空区现状顶部标高约为2780m，底部标高为2740m，高差约40m。露天采坑由上至下大致形成了2个平台，分别为2750m平台、2740m平台。台阶高度8—22m，宽度5—78m，台阶坡面角32-63°，最大最终边坡角约42°。
从现场踏勘调查情况看，该矿山局部围岩较为破碎，节理裂隙发育，完整性一般。从整体上看，采空区边坡现处于稳定状态。
（2）运输道路
现状采用公路开拓汽车运输方式，已修建有矿石运输道路，最高可由卸矿平台上至露天采坑顶部2780m安全平台，道路宽度3—8m，最大纵坡20%，平均纵坡11.52%。该条道路局部宽度过小、纵坡过大，不满足《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）要求，设计在该条原有道路基础上，整改修建矿山运输道路。
（3）工业场地及破碎站
[bookmark: _Hlk165040720]工业场地位于破碎站旁。矿山配套破碎站位于矿区南部矿5拐点旁。矿山正常生产时，矿石由各工作点运输至2715m卸矿平台进行卸矿，后由破碎系统进行破碎。矿山配套的破碎系统已由业主进行了设备配套升级，能够满足矿山实际生产需求。
（5） 办公区
办公室、生活区、工业场地等设施均已建成，位于矿区南西侧。
（6） 生活区
矿山生活区依托于矿山东南侧的官寨村民小组。
（5）供电
矿山供电引自附近村镇10kV电网，经矿山配电室降压后供给矿山用电设备，矿山设置配电室，位于矿权南侧工业场地，供电电压为10kV。矿山用电范围主要为破碎系统、照明、矿山工业场地用电，供电能力可以满足设计的矿山建设项目用电需求。
（6）供水
矿区生产、生活用水引自附近官寨小组，取水点距矿区约350m。矿山现已有完善的供水系统，能够满足矿山生产生活需求。
矿山现已有完善的供水系统，供水能力可满足设计的用水需求。
（7）排土场
矿山未设置排土场。
（8）利旧工程
[bookmark: _Hlk120806255][bookmark: _Hlk134104456][bookmark: _Hlk109808351]设计利用其已有办公室、生活区、工业场地、运输道路等设施，矿山破碎站已建成，位于矿区南西侧。
（9）主要负责人和安全管理人员持证情况
矿山配备了主要负责人、安全管理人员等（证件在有效期内），设置了安全生产管理机构，编制了安全生产规章制度等文件。
（10）矿山现有设备
表2.4-1  矿山主要采矿设备表
	序号
	设备名称
	型号
	数量
	备注

	1
	潜孔钻机
	HC-726
	1台
	

	2
	挖掘机
	CAT336
	1台
	

	3
	挖掘机
	ZG3365LC-9C
	1台
	

	4
	装载机
	LG853
	2台
	

	5
	自卸汽车
	15t型
	4台
	


[bookmark: _Toc28491][bookmark: _Toc13019][bookmark: _Toc6969]2.4.2总平面布置
[bookmark: _Toc9850]一、设计情况
[bookmark: _Toc29660][bookmark: _Toc454614260][bookmark: _Toc9172][bookmark: _Toc59420511][bookmark: _Toc384121567][bookmark: _Toc31206][bookmark: _Toc454614261][bookmark: _Toc3524][bookmark: _Toc1563][bookmark: _Toc1650][bookmark: _Toc384121568][bookmark: _Toc103418732][bookmark: _Toc111601646][bookmark: _Toc136406264][bookmark: _Toc90281966][bookmark: _Toc90283490][bookmark: _Toc163889986]1、露天采矿场
（1）矿区东北角存在1.227公顷天然牧草地，因政策调整，暂不能办理草地使用审批手续（详见附件），设计对该区域留设禁采区。
（2）矿山已建破碎站位于矿区内矿5拐点附近，为保护破碎站安全，设计留设50m范围禁采区。
（3）矿权东南方向有松林村下设的官寨村民小组，距矿山设计开采区域最近约212m，目前矿山已对靠矿权较近的几户民房进行了租赁。并考虑安全，退让出未租赁民房300m范围再进行开采，并留设禁采区。
结合矿山采矿许可证许可范围及矿山现状实测图，设计范围主要为除禁采区外，矿山2790m—2700m资源量。露天采场采用分台阶自上而下开采，按照15m的台阶高度自上而下的顺序分台阶开采，设计露天采场为山坡+凹陷露天采场，设计采用公路开拓汽车运输方式。
2、运输道路
根据采出矿石量分布，结合矿区现状地形条件、卸矿平台位置等，本工程拟定道路采用单车道。
矿山为山坡+凹陷露天开采，综合考虑运输方式、运输成本等因素。设计矿山开采2730m以上资源量时，通过在地表修建卸矿平台至2745m平台开拓运输道路运输矿石。开采2730m以下资源量时，通过在平台上修建平台联络道运输矿石。
使用载重15t自卸汽车运输矿石，矿废石平均运距为0.4km。
3、破碎站
矿山为改扩建矿山，矿山配套破碎站位于矿区南侧矿5拐点附近。矿山正常生产时，矿石由各工作点运输至2715m卸矿平台进行卸矿，后由破碎系统进行破碎。
4、工业场地及办公区
该矿山为改扩建矿山，办公区域、机修设施、值班区等构筑物已建成，位于矿区南部矿5拐点旁，能满足现有生产和生活需要，设计利用现有设施。
二、建设情况
XX。
[bookmark: _Toc16449][bookmark: _Toc29999][bookmark: _Toc28854]2.4.3开采范围
一、设计情况
（1）开采方式
设计采用露天开采，自上而下分台阶式开采。
（2）开采对象
设计开采对象为永善县茂林镇松林村海子采石场50万t/a露天采矿工程。
（3）开采范围
①矿区东北角存在1.227公顷天然牧草地，因政策调整，暂不能办理草地使用审批手续（详见附件），设计对该区域留设禁采区。
②矿山已建破碎站位于矿区内矿5拐点附近，为保护破碎站安全，设计留设50m范围禁采区。
③矿权东南方向有松林村下设的官寨村民小组，距矿山设计开采区域最近约212m，目前矿山已对靠矿权较近的几户民房进行了租赁。并考虑安全，退让出未租赁民房300m范围再进行开采，并留设禁采区结合矿山采矿许可证许可范围及矿山现状实测图，设计范围主要为除禁采区外，矿山2790m—2700m资源量。矿区范围拐点坐标详见表1.1-1，禁采区拐点坐标表见表1.1-2。
（4）开采顺序
矿山采用露天开采，自上而下的开采顺序。
二、建设情况
[bookmark: _Hlk166696973]XX。
[bookmark: _Toc59420512][bookmark: _Toc15025][bookmark: _Toc11454][bookmark: _Toc21174]2.4.4生产规模及工作制度
1、生产规模
本矿山设计生产规模为50万t/a。
2、工作制度
矿山采用间断工作制，矿山年工作天数为300天，每天工作1班，每班8小时。矿山基建工程工作制度与设计一致。
[bookmark: _Toc384121570][bookmark: _Toc12837][bookmark: _Toc59420513][bookmark: _Toc9463][bookmark: _Toc15457][bookmark: _Toc4444][bookmark: _Toc454614262][bookmark: _Toc28512][bookmark: _Toc10643]2.4.5采矿方法
[bookmark: _Toc16626]2.4.5.1露天开采境界
[bookmark: _Toc10997]矿山根据确定的露天边坡参数及圈定原则，针对矿体圈定了露天开采境界。开采终了境界详见附图，露天境界圈定结果如表2.4-1。
表2.4-1  露天开采境界参数表
	项目
	参数
	备注

	境界
	上口尺寸（长×宽）
	210×182m
	

	
	底部尺寸（长×宽）
	114×92m
	

	
	最高标高
	2775m
	

	
	最低标高
	2700m
	

	
	边坡高度
	75m
	

	台阶
	台阶高度
	15m
	

	
	最高台阶标高
	2760m
	最终境界

	
	最低台阶标高
	2700m
	最终境界

	
	台阶数
	5个
	

	平台
	最小底部宽度
	17m
	

	
	最小工作平台宽度
	26m
	

	
	安全平台宽度
	5m
	间隔2个安全平台
设置1个清扫平台

	
	清扫平台宽度
	8m
	

	
	封闭圈标高
	2730m
	

	台阶
坡面角
	工作台阶坡面角
	75°
	

	
	靠帮台阶坡面角
	60°
	

	最终
边坡角
	北侧
	48°
	边坡最高高度75m

	
	西侧
	42°
	边坡最高高度47m


2.4.5.2台阶参数
一、设计情况
开采标高：2790m—2700m；
开采深度：90m；
布置台阶：5个；
安全平台宽度：5m；
清扫平台宽度：8m；
台阶高度：15m；
工作台阶坡面角：75°；
最终边坡角：≤48°；
最小工作平台宽度：26m。
二、建设情况（基建工程）
[bookmark: _Toc19186]XX。
2.4.5.3采剥工艺
一、设计情况
[bookmark: _Toc456080631]（1）剥离
矿山仍需进行覆土剥离作业范围面积较小，矿山覆土层较薄。矿山推进产生的少量覆土可用于道路安全车挡修筑等，矿山基本没有剥离作业，少量废土堆存于临时堆土场。
[bookmark: _Toc456080632]（2）开段沟位置确定及推进方向
[bookmark: _Toc230098546][bookmark: _Toc277600900][bookmark: _Toc303848372][bookmark: _Toc10586][bookmark: _Toc277690500][bookmark: _Toc2053]新水平准备时，由外部地形处开掘段沟，垂直矿体走向或沿矿体走向布置工作面，矿山开采顺序采用自上而下分台阶开采。
[bookmark: _Toc456080635]（3）采矿工艺
矿山采剥作业过程中，需穿爆的矿岩主要为灰岩，普氏系数f=3-7，矿岩较坚硬，采用现有HC-726型潜孔钻机穿孔。正常生产时采用垂直中深孔台阶爆破，孔深16.5m（包括超深1.5m），采用三角形布孔；孔网参数5m×3.5m（孔距×排距），为了改善爆破质量，提高爆破效果，减少单段爆破药量，设计采用逐孔起爆爆破方式，数码电子雷管起爆。矿石铲装设计主要铲装设备为一台2.1m3CAT336挖掘机。矿石采用挖掘机铲装至汽车，后运输至加工区进行加工破碎。
二、建设情况
[bookmark: _Toc8796]XX。
2.4.5.4穿孔爆破
一、设计情况
[bookmark: _Hlk178194332]设计使用矿山1台HC-726型潜孔钻机。
[bookmark: _Toc271640758][bookmark: _Toc302142024][bookmark: _Hlk89293504]1、爆破炮孔布置：台阶爆破采用垂直孔孔深16.5m（包括超深1.5m），采用三角形布孔；孔网参数5m×3.5m（孔距×排距），设计采用逐孔起爆爆破方式，数码电子雷管起爆。
[bookmark: _Hlk89293595]2、爆破材料选择
该矿山为露天岩土爆破，选择爆破材料为选用2#岩石乳化炸药、数码电子雷管。
3、爆破作业参数汇总见下表
表2.4-4  爆破作业参数表
	[bookmark: _Hlk150793585]序号
	名称及符号
	设计参数
	备注

	1
	炮孔直径（d）
	110mm
	

	2
	台阶高度（H）
	15m
	

	3
	孔距（a）
	5m
	

	4
	排距（b）
	3.5m
	

	5
	底盘抵抗线（Wd）
	7m
	

	6
	钻孔倾角（θ）
	90°
	

	7
	超深（h）
	1.5m
	

	8
	填塞（L1）
	4.5m
	

	9
	钻孔长度（L）
	16.5m
	

	10
	装药长度（L2）
	12m
	

	11
	单孔装药量（Q）
	110.25kg
	

	12
	最大一段装药量（Qmax）
	110.25kg
	逐孔爆破

	13
	炸药单耗（q）
	0.160kg/t
	0.42kg/m3

	14
	布孔方式
	三角形
	


二、建设情况
XX。
[bookmark: _Toc16814]2.4.5.5铲装作业
一、设计情况
矿山采装设备主要为挖掘机，挖掘机主要用于矿石采装环节。设计采用1台斗容2.1m3的挖掘机进行铲装，需4辆15t矿用自卸汽车进行转运及辅助工作。
二、建设情况
XX。
[bookmark: _Toc59420514][bookmark: _Toc1123][bookmark: _Toc27500][bookmark: _Toc28366][bookmark: _Toc1740][bookmark: _Toc20466][bookmark: _Toc18933][bookmark: _Toc454614263]2.4.6开拓运输
一、设计要求
1.运输道路
根据采出矿石量分布，结合矿区现状地形条件、卸矿平台位置等，本工程拟定道路采用单车道。
矿山为山坡+凹陷露天开采，综合考虑运输方式、运输成本等因素。设计矿山开采2730m以上资源量时，通过在地表修建卸矿平台至2745m平台开拓运输道路运输矿石。开采2730m以下资源量时，通过在平台上修建平台联络道运输矿石。
卸矿平台至2745m平台开拓运输道路：该道路在原有道路基础上整改修建。运输道路总长400m，路面宽4m，运输道路平均坡度为7.5%，最大纵坡9.0%。
地表至2715m平台联络道：该联络道总长90m，路面宽8m，平均坡度为9.0%，最大纵坡为9.0%。
2715m平台至2700m平台联络道：该联络道总长167m，路面宽8m，平均坡度为9.0%，最大纵坡为9.0%。
2.道路安全设施
（1）运输道路临边侧设置高度不小于汽车轮胎直径1/2的挡车墙。设计选用15t自卸式汽车运输，轮胎直径为1200mm，运输道路旁挡车墙为梯形土堆，顶部宽0.5m、底部宽2.0m、高度为1m。
（2）急弯、陡坡、危险地段设置凸透镜、限速标志、安全警示标志及标识。
（3）卸车平台受料口应设置牢固的安全限位车挡，车挡高度不小于汽车轮胎直径的1/3；设计矿石破碎站受料口安全限位车挡高度为0.5m。
二、建设情况
[bookmark: _Hlk156552448]XX。
[bookmark: _Toc24453][bookmark: _Toc454614264][bookmark: _Toc59420515][bookmark: _Toc29526][bookmark: _Toc9736][bookmark: _Toc9437][bookmark: _Toc15410][bookmark: _Toc29765]2.4.7采场防排水
一、设计情况
1、场外截水沟：矿区位于山脊部位，外部汇水较少，结合矿山地形，设计外部汇水由2745m平台排水沟排出，不另外修建截洪沟。
2、场内排水沟：设计在采场2745m清扫平台及2700m底部平台设置台阶排水沟，设计台阶排水沟基岩地段直接开挖毛沟，土层地段开挖后采用M7.5浆砌石砌筑，采用矩形断面。后期开采形成矿山封闭圈，标高2730m，采用机械排水，设计在采场底部平台2700m标高设置1个沉淀池。
3、公路内侧排水沟：设计在运输道路旁修筑排水沟，基岩地段直接开挖毛沟，土层地段开挖后采用M7.5浆砌石砌筑；排水沟为梯形断面，净断面尺寸：上口宽0.6m、下口宽0.4m、沟深0.4m。
二、建设情况
[bookmark: _Hlk156552473]XX。
[bookmark: _Toc22849][bookmark: _Toc15400][bookmark: _Toc16188][bookmark: _Toc14926][bookmark: _Toc32195][bookmark: _Toc454614265][bookmark: _Toc59420516][bookmark: _Toc2926]2.4.8供配电
一、设计情况
本矿为露天开采，矿山主要用电设备为破碎站用电、修理车间用电设备、供排水系统用电、办公用电等。设计矿山用电由附近村镇10kV高压电网“T”接而来，设计利用矿山现有S11-M-630/10型变压器一台。10kV的高压电经变压器降压后，变为380V的低压电，然后送到低压配电柜的低压母线上，由母线再引入低压配电柜，由低压配电柜把电能分配给各用电设备，供电能力可以满足设计的矿山建设项目用电需求。
二、建设情况
XX。
2.4.9边坡监测系统
计算设计，该矿山变形指数D=7，滑坡风险等级S=3，确认该矿山边坡安全监测等级为三级。
一、设计情况
1、监测方法
（1）表面位移：采用RTK测量仪人工监测。
（2）降雨量：采用降雨量监测仪。
（3）视频监控：由前端摄像头、视频监控平台组成。
2、表面位移监测系统设计
边坡高度小于150m，设计采用人工监测。
（1）监测点设置
位移监测点采用混凝土桩固定在边坡岩体上。混凝土桩桩径为30cm，桩深150cm，桩上部长30cm，用直径15mm的钢筋埋于混凝土中，在钢筋顶面锯成“┿”形，红油漆上色，量测时以“┿”形的交点为准。
（2）监测频次
用RTK观测各位移监测点的位移变化，位移变化不明显的监测点每月测1次，位移变化明显的监测点每周测1次，有显著位移变化的监测点每三天测量1次，位移变化剧烈的监测点每天测量，必要时进行昼夜连续观测，大暴雨或大爆破后立即测量且缩短测量周期。
二、建设情况
XX。
[bookmark: _Toc4384][bookmark: _Toc59420517][bookmark: _Toc3192][bookmark: _Toc454614266][bookmark: _Toc7406][bookmark: _Toc2613][bookmark: _Toc7997][bookmark: _Toc10067]2.4.10通信系统
一、设计情况
通讯设计内容为通信、生产调度、无线对讲。
1、行政及调度电话
为便于矿区有关岗位对内对外的通讯联络、传递信息，特别是满足有些重要岗位之间的通讯联络，设计共配置行政电话单机2台。
为了满足监控室与辖区各生产岗位之间频繁而快捷的通讯要求，便于生产调度人员下达生产指令、及时协调和处理生产中出现的问题，配置调度电话分机5台。
2、无线通信
为生产管理、消防救护、运输、基建等调度人员配备移动电话，以实现与上级部门间的移动通信及应急通信。具体运营商由业主根据当地的实际情况选择。
为了满足生产及检修的要求，设计生产及检修区域用手持无线对讲机联系，对讲机共10部。
矿山今后只需按照设计的要求进行生产，加强生产设备及设施的管理维护，通信系统运行安全是有保障的。
二、建设情况
XX。
[bookmark: _Toc15925][bookmark: _Toc11208][bookmark: _Toc454614267][bookmark: _Toc24267][bookmark: _Toc20644][bookmark: _Toc25628][bookmark: _Toc59420518][bookmark: _Toc10669]2.4.11个人安全防护
一、设计情况
（1）在产生粉尘的场所，操作工人配发防尘口罩、护目镜等；
（2）电气设备的岗位操作工人配发绝缘鞋、绝缘手套等；
（3）配发隔声耳罩、耳塞、防声棉等，以消除噪声危害；
（4）焊接作业人员配发防护眼镜、面罩、口罩、手套、白色防护服、绝缘鞋；
（5）接触噪声作业要配备耳罩或耳塞；
（6）夏季露天作业人员配备遮阳帽等。
（7）各工段配齐安全检修用的低压照明用具，配足登高作业用的安全带、安全绳等，电工作业所还配备绝缘垫、绝缘棒、短接放电器具等。
（8）在操作人员区域内设置应急救援箱，箱内放置事故应急救援设备及医疗救护药品。
（9）进入作业场所的人员必须正确佩戴安全帽、穿好工作服、防护靴。
（10）安全帽必须规范GB2811的要求，并适用于矿山企业，头部可能会受到伤害的作业人员必须戴安全帽。以免作业人员的头部受到冲击和小块飞溅物或落渣的打击。
（11）海绵耳塞：适用于听觉可能会受到伤害的作业人员佩戴。
（12）车辆在行驶过程中，司机必须佩戴座椅式安全带。
所使用的个人防护用品应是由有生产个人防护用品资质的厂家生产的符合国家或行业标准的产品。
建立个人防护用品管理制度，在发放个人防护用品时应做相应的记录，包括发放时间，工种，个人职业病防护用品名称、数量，领用人或代领人签字等内容。制定个人防护用品配备计划，明确经费来源、防护用品的技术指标、更换周期等。
二、建设情况
XX。
[bookmark: _Toc27142][bookmark: _Toc28589][bookmark: _Toc19237][bookmark: _Toc454614268][bookmark: _Toc6706][bookmark: _Toc12577][bookmark: _Toc59420519][bookmark: _Toc6159]2.4.12安全标志
一、设计情况
安全采场的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置相应的、符合《矿山安全标志》（GB/T 14161-2008）要求的安全警示标志。未经主管部门许可，不应任意拆除或移动安全警示标志。设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。
表2.4-7  安全标志牌设置
	序号
	设置位置
	安全警示牌名称
	设置数量

	1
	采场边界、采空区边界
	非工作人员，禁止进入采场，危险、请勿靠近，当心坍塌、当心坠落等
	根据实际情况设置，但每处不少于1块，总数不少于35块。

	2
	采场底部
	当心落石、当心坍塌、当心滑坡等
	根据实际情况设置，但每处不少于1块，总数不少于10块。

	3
	爆破警戒范围
	爆破警戒区域，严禁进入
	根据实际情况设置，但每处不少于1块，总数不少于15块。

	4
	运输道路
	减速慢行、严禁超载、严禁超速、限速标识，当心塌方等
	根据实际情况设置，但每处不少于1块，总数不少于30块。

	5
	采场边坡
	当心滚石、当心滑坡、当心坍塌、当心高处坠落、严禁靠近、注意安全
	根据实际情况设置，但每处不少于1块，总数不少于9块。

	6
	破碎站
	当心触电、当心坠落、严禁靠近、当心机械伤害、必须佩戴劳动防护用品
	根据实际情况设置，但每处不少于1块

	7
	变压器、变电室
	高压危险、小心触电、必须佩戴劳动防护用品、注意安全、正在检修，严禁合闸
	根据实际情况设置，但每处不少于1块，总数不少于4块。

	8
	道路交叉路口、急弯处
	减速慢行
	根据实际情况设置，但每处不少于1块，总数不少于7块。

	9
	厂区道路入口处
	内有车辆出入减速慢行
	根据实际情况设置，但每处不少于1块，总数不少于2块。


二、建设情况
[bookmark: _Hlk145763291]XX。
[bookmark: _Toc24288][bookmark: _Toc3047][bookmark: _Toc11764][bookmark: _Toc454614269][bookmark: _Toc59420520][bookmark: _Toc21757][bookmark: _Toc32266][bookmark: _Toc7298]2.4.13安全管理
[bookmark: _Toc11480]2.4.13.1安全组织机构设置	
[bookmark: _Toc10121][bookmark: _Toc12403]企业根据《安全生产法》及相关法律法规，目前已成立了矿山安环科（详见附件5安全管理机构成立文件），全面负责矿山的各项安全管理工作，其组织机构由安全管理人员组成。其中已经任命晏付国、朱朝云为专职安全管理人员。
管理机构主要职责是对矿山安全工作进行研究、决策、监督、处理。督促班、组安全生产管理；严格执行矿山安全生产管理规章制度，明确领导和有关人员的安全生产职责，签订安全生产目标管理责任书，将矿山生产系统安全监管工作列入年终考评进行考核。成立矿山安全生产领导小组，加强矿山安全监管，及时排查治理矿山事故隐患。
[bookmark: _Toc6826]2.4.13.2安全教育培训及人员持证情况
XX。
2.4.13.3安全管理规章制度
矿山为了贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，保护职工的安全与健康，矿山的安全工作由安环科统一管理，负责组织、落实矿区的安全工作；负责监督矿山劳动安全卫生设施的维护，发现问题及时解决；负责职工的劳动保护和安全教育；负责给职工定期发放劳保防护用品，确保职工生产安全卫生。
根据《中华人民共和国安全生产法》，矿山建立了安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作、维护规程，相关文件封面及目录情况见附件。
由主要负责人全面负责矿山的安全生产工作，安全员负责该矿山的日常安全管理工作，安全员每班均对现场进行巡查，发现安全隐患及时安全人员进行整改，建立了安全生产会议台账、安全教育培训台账、现场安全检查台账、劳动用品发放台账、安全生产费用提取和使用台账等。
2.4.13.4应急预案
[bookmark: _Hlk156552906]企业根据《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号，第二次修订，2019年9月1日实施）的要求，《永善润佳制造有限责任公司永善县茂林镇松林村海子采石场生产安全事故应急预案》于2025年5月发布，并于2025年5月14日向永善县应急管理局提交进行备案，备案编号530625〔2025〕008，并根据相关要求进行应急预案培训及演练。
矿山成立了安全生产应急管理机构，并成立事故应急救援总指挥部，负责事故救援工作的综合组织、指挥和协调，应急救援小组下设抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组等功能组。矿山其他安全生产管理工作人员为小组成员，共同实施应急救援工作。该矿山成立了矿山应急救援小组（兼职），明确救援人员的职责，已与昭通市应急救援中心（昭通市矿山救护队）签订了《昭通市矿山企业应急救援协议书》。
[bookmark: _Toc22117]2.4.13.5工伤保险及安全生产责任险
XX。
[bookmark: _Toc454614270][bookmark: _Toc28732][bookmark: _Toc14911][bookmark: _Toc1527][bookmark: _Toc15657][bookmark: _Toc13781][bookmark: _Toc59420521][bookmark: _Toc31394]2.4.14设计安全设施投入明细
企业按安全设施设计要求完成了露天采场、运输道路工程、排水工程、安全防护设施等主体工程和辅助工程安全设施的建设。矿山专用安全设施投入明细如下表所示。
安全设施设计中该矿山的专项安全投资概算为90.25万元，占项目建设总投资1151.90万元的7.8%。
表2.4-9  专用安全设施投入明细表
	序号
	名称
	描述
	单位
	数量
	投资
（万元）
	备注

	1
	露天采场
	矿界围栏
	m
	1120
	12
	连续铁丝围栏

	
	
	安全警示
标志、标语
	块
	80
	5
	采场危险区域

	
	
	报警器
	套
	1
	0.5
	

	
	
	警戒带
	m
	1000
	0.5
	

	
	
	警示旗
	个
	100
	0.1
	

	2
	防排水
	沉淀池围栏
	m
	25
	1
	

	
	
	安全警示标志
	个
	10
	0.1
	

	3
	开拓运输
	安全车挡
	m
	400
	5
	道路临边侧

	
	
	声光报警装置
	个
	4
	1.2
	运输汽车

	
	
	安全标志、标识牌
	个
	80
	5
	

	4
	供、配电设施
	裸带电体围栏
	m
	20
	2
	

	
	
	乙级防火门
	个
	2
	2
	

	
	
	主接地极
	组
	2
	0.5
	

	
	
	局部接地极
	组
	10
	1
	

	
	
	接地干线
	m
	280
	1.2
	

	
	
	应急照明灯
	盏
	4
	1.2
	

	
	
	接闪带
	m
	60
	1.2
	

	
	
	电气安全标志
	个
	20
	1.25
	

	5
	监测设施
	表面位移监测
	个
	7
	15
	含RTK设备

	
	
	翻斗式雨量计
	套
	1
	2
	

	
	
	视频监控
	台
	2
	5
	

	
	
	采集设备及软件等
	套
	1
	5
	

	6
	矿山应急救援器材设备
	救护担架
	个
	4
	0.1
	

	
	
	被褥
	套
	5
	0.2
	

	
	
	救护药箱
	个
	5
	0.2
	

	
	
	便携式氧气瓶
	个
	10
	0.5
	

	
	
	移动式探照灯
	台
	4
	0.5
	

	
	
	千斤顶
	台
	3
	0.3
	

	
	
	安全带
	套
	10
	0.2
	

	
	
	撬棍
	根
	6
	0.1
	

	
	
	灭火器
	台
	10
	1.2
	

	
	
	对讲机
	部
	15
	1.5
	

	
	
	物资运输车
	台
	2
	
	利用矿山设备

	
	
	其他器材及工具
	
	
	0.5
	

	7
	通信联络系统
	固定电话、手机、无线对讲机
	台
	10
	0.5
	单班班
长、专职安全员

	
	
	
	
	
	
	

	8
	个人安全防护用品
	安全帽
	顶
	24
	1.2
	

	
	
	安全带
	套
	4
	0.5
	涉及高处作业人员

	
	
	其他
	
	
	10
	全矿工作人员

	9
	安全标志
	
	
	
	5
	矿区存在危险源的地方

	
	
	
	
	
	
	

	10
	合计
	
	
	
	90.25
	


[bookmark: _Toc22102][bookmark: _Toc7743][bookmark: _Toc4116][bookmark: _Toc4475][bookmark: _Toc454614271][bookmark: _Toc20777][bookmark: _Toc59420522][bookmark: _Toc21635]2.4.15工程量对照
XX。
2.4.16设计变更
XX。
[bookmark: _Toc21059][bookmark: _Toc24722][bookmark: _Toc8424][bookmark: _Toc454614272][bookmark: _Toc30810][bookmark: _Toc59420523][bookmark: _Toc6620][bookmark: _Toc17373][bookmark: _Toc30599][bookmark: _Toc29653]2.5施工及监理概况
XX。
[bookmark: _Toc25754][bookmark: _Toc20598][bookmark: _Toc21273][bookmark: _Toc27151][bookmark: _Toc17982][bookmark: _Toc15544][bookmark: _Toc13999][bookmark: _Toc59420526][bookmark: _Toc2290][bookmark: _Toc454614273]2.6试运行概况
XX。
[bookmark: _Toc22386][bookmark: _Toc26807][bookmark: _Toc454614274][bookmark: _Toc7044][bookmark: _Toc29513][bookmark: _Toc8022][bookmark: _Toc24361][bookmark: _Toc6371][bookmark: _Toc29842][bookmark: _Toc59420527]2.7安全设施概况
表2.7-1  基本安全设施目录
	序号
	名  称

	1
	露天采场

	
	（1）边坡角；（2）爆破安全距离界线；（3）防尘、防噪措施。

	2
	防排水

	
	（1） 排水沟；露天采场排水设施。

	3
	供、配电设施

	
	（1）矿山供电电源、线路及总降压主变压器容量、向采矿场供电线路。
（2）采矿场供电线路、保护及避雷设施。
（3）高、低压供配电中性点接地方式。
（4）高压供配电系统继电保护装置。
（5）变、配电室的金属丝网门。

	4
	通信系统

	
	（1）联络通信系统。


表2.7-2 专用安全设施目录
	序号
	项目
	安全设施（设备）名称

	1
	露天采场
	露天采场所设的边界安全护栏及警示标志、露天采场隔离设施、爆破安全设施（含警示旗、报警器、警戒带等）。

	2
	汽车运输
	运输线路安全警示标志；错车道；道路安全车挡；卸矿点的安全挡车设施。

	3
	矿山应急救援器材及设备
	对讲机、液压起重器、千斤顶、工具组、安全帽、水鞋、担架、急救箱、安全带、安全绳、应急灯、帐篷、切割锯、灭火器、运输车辆、固定电话、手机、无线对讲机等。

	4
	个人安全防护用品
	按不同岗位的防护用品需要，按时发放个人安全防护用品，并督促正确使用。

	5
	矿山、交通、电气安全标志
	矿山根据自身的生产工艺和生产系统的特点，在全矿区域内的所有生产点设置符合要求的安全标志。


[bookmark: _Toc6338][bookmark: _Toc6082][bookmark: _Toc25233][bookmark: _Toc59420528][bookmark: _Toc1187][bookmark: _Toc467][bookmark: _Toc15726][bookmark: _Toc30374][bookmark: _Toc25663][bookmark: _Toc454614310]2.8矿山建设情况图片
[bookmark: _Toc59420529][bookmark: _Toc8455][bookmark: _Toc31371][bookmark: _Toc31589][bookmark: _Toc19320]XX。


[bookmark: _Toc27246]3 安全设施符合性评价
[bookmark: _Toc454614311][bookmark: _Toc9022][bookmark: _Toc4575][bookmark: _Toc13693][bookmark: _Toc236050037]XX。


[bookmark: _Toc454614345][bookmark: _Toc59420561][bookmark: _Toc21236][bookmark: _Toc28006][bookmark: _Toc2671][bookmark: _Toc28038][bookmark: _Toc2717][bookmark: _Toc37][bookmark: _Toc11806][bookmark: _Toc297117755][bookmark: _Toc384121719][bookmark: _Toc236128204]4 安全对策措施建议
[bookmark: _Toc30023][bookmark: _Toc14784][bookmark: _Toc9443][bookmark: _Toc59420562][bookmark: _Toc32144][bookmark: _Toc27724][bookmark: _Toc384121724][bookmark: _Toc31588][bookmark: _Toc4247][bookmark: _Toc454614347][bookmark: _Toc7152][bookmark: _Toc236128207]4.1企业整改完成落实情况
[bookmark: _Toc24491][bookmark: _Toc16836][bookmark: _Toc15012][bookmark: _Toc16905][bookmark: _Toc29548]4.1.1主要存在问题及整改建议
XX。
[bookmark: _Toc21444][bookmark: _Toc448][bookmark: _Toc18248][bookmark: _Toc18615]4.1.2整改及确认
XX。
[bookmark: _Toc25270][bookmark: _Toc23848][bookmark: _Toc59420563][bookmark: _Toc12903][bookmark: _Toc8850][bookmark: _Toc26959]4.2安全对策措施建议
[bookmark: _Toc21123][bookmark: _Toc3608][bookmark: _Toc11438][bookmark: _Toc59420564]4.2.1露天采场
1.严格按照安全设施设计的要求进行开采作业，严格执行自上而下分台阶开采，生产过程中的工作平台、安全平台、清扫平台、台阶高度及边坡角应满足设计要求。
2.在生产过程中应严格按设计规定的范围开采，禁采区应当设置明显的标志标识。生产平台、安全平台、台阶高度及边坡角应满足安全设施设计的要求。严禁采用“高陡边坡一面墙”、“掏挖式”开采，严禁在高陡边帮下作业。
3.加强采场现场安全生产管理，采场边坡上下严禁同时作业，无关人员禁止进入采场；雨季做好采场防洪排水工作，防止采场边坡失稳。
4.矿山露天采场后期终了高度较高，应建立边坡安全管理和检查制度，对边坡进行稳定性观测及边坡稳定性分析辨识，建立边坡稳定性分析报告，日常加强管理定期进行边坡检查；特别是暴雨后应加强巡视检查，发现隐患立即处理；发现边坡不稳定征兆，应及时停工，撤出设备，采取护坡、削坡等处理措施。
5.矿山应建立健全边坡安全管理和检查制度。严格按照设计建设边坡监测设施。现状边坡超100m后应当逐年做边坡稳定性分析，边坡高度未超100m的情况下应当每五年进行一次边坡稳定性分析。
6.矿山在采剥作业过程中，对采剥下来的废石、废土的临时堆放，应进行有序管理，设置相应防排水设施，防止发生滑坡、坍塌、泥石流，造成生产安全事故。
7.矿山在爆破过程中应严格按照设计要求圈定300m爆破警戒范围，所有无关人员撤出300m外安全地点，并在路口设置岗警戒。
8.爆破采用定时爆破，让职工有规律地避炮。加强职工和附近村民的安全教育，让职工和村民事先知道警戒范围、警戒标志、声响信号的意义。爆破前同时发出音响和视觉信号，使危险区内的人员能清楚地听到和看到。爆破时派专人负责警戒，严禁任何人员进入爆破警戒线范围以内。
9.在露天境界边界设可靠围栏和醒目的警示标志，防止无关人员及牲畜误入采区。
[bookmark: _Toc6221][bookmark: _Toc454614348][bookmark: _Toc59420565][bookmark: _Toc1961][bookmark: _Toc2768][bookmark: _Toc15286][bookmark: _Toc3998][bookmark: _Toc29902]10.矿山须在露天境界边坡外围及高处边缘设置安全护栏，防止人员误入及发生高处坠落。
11.加强边坡的监测和分析，在出现滑坡征兆时，根据具体条件，选择合理的治理措施，例如挡土墙。
4.2.2采场防排水系统
[bookmark: _Toc25038][bookmark: _Toc13098][bookmark: _Toc10554][bookmark: _Toc454614349][bookmark: _Toc59420566][bookmark: _Toc26089][bookmark: _Toc352][bookmark: _Toc28302]1.矿山今后形成新的运输道路和台阶过程中，应逐步按照设计要求修建公路内侧排水沟和台阶排水沟，定期对台阶排水沟和排水沟进行检查，并加强日常清理维护工作。
2.雨季来临前，应对所有防排水系统进行安全大检查，并将影响生产、生活的隐患及时排除，同时加大对汛期的安全检查力度，及时处理汛期中发生的问题，确保排水系统的有效性。
3.每年应制定防排水措施，并定期检查措施执行情况。
4.形成封闭圈后应严格按照设计设置相应的机械排水系统。
5.汛期时应做好矿区的防汛工作，包括明确防汛安全生产责任制，建立紧急预案，疏通矿区内外的截水沟，详细检查排洪系统的安全状况，配备足够物资，确保通讯、照明、道路、供电可靠和畅通等。
4.2.3矿岩运输系统
[bookmark: _Toc10045][bookmark: _Toc454614350][bookmark: _Toc2611][bookmark: _Toc14649]1.矿用自卸汽车的常规定期检验周期为每年一次，矿用自卸汽车初次投入使用前或大修后交付使用前须进行检验。
2.每次作业前对路面、台阶边缘、上下边坡、运行范围进行检查，清理边坡浮石，防止车辆压塌路面或边坡而发生翻车事故，防止滑坡、滚石砸坏车辆。
3.禁止人员、设备上下同时作业。设置相应的警示标志，加强人员安全教育培训保证矿山安全生产。
4.雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。视距不足30m时，应靠右暂停行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯。
5.运输过程中应加强对道路的维护、监测以及汽车的检修，定期对车辆刹车、轮胎、声光报警装置等安全设施进行检查，确保车辆处于安全状态。车辆驾驶人员应当持证上岗，上岗前应当驾驶人员进行身心健康进行检查。
6.待进入装车位置的汽车必须停在挖掘机最大回转半径范围之外，正在装车的汽车必须停在挖掘机尾部回转半径之外。
7.矿山应加强运输道路及边缘的日常检查，及时清理道路边缘的浮石，补充完善急弯等危险路段的反光镜、安全标志、限速标志等。
8.后期应严格按照相关规范要求逐步对非矿用运输车辆进行淘汰更换。
9.按照设计对错车道进行布置，满足错车要求。
10.矿山运输道路已修至2745m基建平台，企业应按照设计要求对运输道路进行修建并完善，同时在道路外侧边坡一侧设置安全车挡，确保设备运输的安全。
11.定期进行道路维护，及时清除运输道路上杂物，保持运输道路平整。
[bookmark: _Toc32604][bookmark: _Toc2957][bookmark: _Toc17299][bookmark: _Toc22782][bookmark: _Toc59420567]4.2.4供配电
1.矿山电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置安全防护罩或防护栏及安全警示标志。
2.建议按要求配备绝缘工器具，并定期对绝缘工器具进行检测检验。
3.建议规范敷设矿山电线、电缆，禁止沿地敷设。
4.在进行电气检修作业应有人员监督、并设置“有人作业，禁止合闸”等标志。
5.电气设备的接地、过流、漏电保护装置应保持完好、有效。
[bookmark: _Toc22838][bookmark: _Toc59420568][bookmark: _Toc15908][bookmark: _Toc25995][bookmark: _Toc18224][bookmark: _Toc454614351][bookmark: _Toc18518][bookmark: _Toc13042]4.2.5总平面布置
1. 建议矿山在值班室等场所补充相应的消防器材，并建档登记，定期检查。
2. 各类场地、道路边坡采取加固措施，确保边坡稳固。
3. 加强破碎站的安全管理及设施设备的安全检查，发现问题时及时处理。
4. 开采过程中应防止越界开采，严格遵守设计要求进行开采，在矿界设置围栏。
5. 电气设备的接地、过流、漏电保护装置应保持完好、有效。
[bookmark: _Toc59420569][bookmark: _Toc24405][bookmark: _Toc2127][bookmark: _Toc17444][bookmark: _Toc8258][bookmark: _Toc454614352][bookmark: _Toc2789][bookmark: _Toc28287]4.2.6安全标志
1.矿山应使用经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志的设备设施。
2.建议矿山结合开采进度情况，完善露天采场界境安全护栏和安全警示标志，完善运输道路、边坡等危险区域安全警示标志，并定期维护更新矿山安全警示标志。
3.作业前应认真检查作业地点的安全情况，发现严重危及人身安全的征兆时，应迅速撤出危险区，同时设置警戒和警示标志，禁止人员和车辆通行，并报告矿山有关部门及时处理，处理结果应记录存档。
4.定期对矿山内安全警示标志进行检查和维护，保证安全警示标志标牌的完好和有效。
[bookmark: _Toc2167][bookmark: _Toc5618][bookmark: _Toc13026][bookmark: _Toc16478][bookmark: _Toc24975]4.2.7个人安全防护单元
1.企业应按要求为从业人员提供合格的个人安全防护用品，如防护耳塞、防尘口罩、安全帽等，并监督其正确使用。
2.完善个人安全防护用品发放和领用记录。
3.企业应当安排专项经费用于矿山配备劳动防护用品，不得以货币或者其他物品替代，该项经费计入生产成本，据实列支。
4.企业从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。
5.企业应加强对外来人员的个体防护安全管理，要求与进行作业的劳动者相同的标准，正确佩戴和使用劳动防护用品。
[bookmark: _Toc21991][bookmark: _Toc19736][bookmark: _Toc59420570][bookmark: _Toc11041]4.2.8安全管理
1.矿山应定期组织全体从业人员学习培训安全知识和技能，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，提高职工安全生产与危险防范的能力。
2.企业应及时取得主要负责人、安全管理人员合格证并持证上岗。
3.加强监督检查作业人员佩戴劳保用品用具，认真做好劳动防护用品的发放、检查、使用、报废记录，未佩戴安全保护用品用具的人员不得上岗作业。
4.建立完善各级安全生产会议记录档案、各类从业人员安全教育培训、考核、持证情况档案、现场安全检查、事故隐患及其整改情况档案、职工违章处罚情况档案、职工劳动防护用品发放管理档案、伤亡事故统计档案、安全生产责任制签订、考核情况档案。
5.企业应建立健全安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程，并认真落实，加强安全生产管理，不断改善安全生产条件，确保安全生产。
6.建议企业定期组织矿山生产安全事故应急演练，保存演练记录，对应急预案演练效果进行评估，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。
7.企业应定期对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识。
8.企业应建立应急值班制度，配备应急值班人员，并根据本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。
9.企业应当配备相应专业的注册安全工程师，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作，应当配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人。
10.矿山主要负责人应当每月对照金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准，组织开展全面排查，形成重大事故隐患排查治理报告签字备查。
11.矿山应与附近企业签订安全应急救援互助协议，减少生产安全事故所造成的人员伤亡和财产损失。
12.矿山取得安全生产许可证后，应按相关要求开展安全生产标准化创建工作。
13.露天矿山应保存下列图纸，并根据实际情况的变化第3个月更新一次：
——地形地质图；
——采剥工程年末图；
——采场边坡工程平面及剖面图；
——采场最终境界图；
——排土场年末图；
——排土场工程平面及剖面图；
——供配电系统图；
——防排水系统图。
14. 建立健全安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，强化安全风险辨识管控，确定管控重点，落实管控责任，加强隐患排查治理，分析隐患成因，制定落实消除措施。
15. 矿山正常生产后会形成采场边坡，矿山应当健全边坡日常管理制度，对露天矿边坡进行实时动态监测，同时配置专职安全员对边坡安全进行巡视检查。
[bookmark: _Toc454614357][bookmark: _Toc59420572][bookmark: _Toc12603][bookmark: _Toc297117769][bookmark: _Toc15777][bookmark: _Toc384121737][bookmark: _Toc28881][bookmark: _Toc4869][bookmark: _Toc18602][bookmark: _Toc14019][bookmark: _Toc8912][bookmark: _Toc423]
5 安全验收评价结论
[bookmark: _Toc21257][bookmark: _Toc4403][bookmark: _Toc1584][bookmark: _Toc20552][bookmark: _Toc24567][bookmark: _Toc28045][bookmark: _Toc14842][bookmark: _Toc6197][bookmark: _Toc26436][bookmark: _Toc11918]5.1验收检查项总结
通过对安全设施“三同时”程序、露天采场、采场防排水系统、矿岩运输系统、供配电、总平面布置、通信系统、个人安全防护、安全标志、安全管理、重大事故隐患判定11个单元的安全检查。本次验收检查项总数为96项，其中否决项检查结果为“不符合”的0项，一般项检查结果为“不符合”的2项。
表5.1-1  验收检查项总结
	[bookmark: _Toc16092][bookmark: _Toc12467][bookmark: _Toc32521][bookmark: _Toc26111][bookmark: _Toc1762]序号
	评价单元
	检查项数
	否决项
	一般项

	
	
	
	符合项
	不符合项
	符合项
	不符合项

	1
	安全设施“三同时”程序单元
	6
	5
	0
	1
	0

	2
	露天采场单元
	23
	0
	0
	23
	0

	3
	采场防排水系统单元
	2
	0
	0
	2
	0

	4
	矿岩运输系统单元
	6
	0
	0
	6
	0

	5
	供配电系统单元
	10
	0
	0
	10
	0

	6
	总平面布置单元
	12
	0
	0
	12
	0

	7
	通信系统单元
	2
	0
	0
	2
（1项不涉及）
	0

	8
	个人安全防护单元
	2
	0
	0
	2
	0

	9
	安全标志单元
	4
	0
	0
	4
	0

	10
	安全管理单元
	14
	1
	0
	9
	2

	11
	重大事故隐患判定
	15
	15
（4项不涉及）
	0
	0
	0

	12
	合计
	96
	21
	0
	73
	2


[bookmark: _Toc21492]5.2验收评价结论
[bookmark: _Toc59420575][bookmark: _Toc27400][bookmark: _Toc323133181][bookmark: _Toc3257][bookmark: _Toc8289][bookmark: _Toc454614362][bookmark: _Toc9546]评价小组通过对永善县茂林镇松林村海子采石场的现场开采生产现状调查，对各项安全管理资料、各单项工程竣工验收文件的查阅和分析，根据该项目的特点，对照《安全设施设计》进行安全设施符合性评价，根据《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一﹝2016﹞14号）附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》的验收要求，依据国家相关法律、法规及标准规范，评价小组作出评价结论如下：
永善县茂林镇松林村海子采石场证照齐全、有效，企业委托有效资质单位编制了《永善县茂林镇松林村海子采石场50万t/a露天采矿工程安全预评价》、《永善润佳制造有限责任公司永善县茂林镇松林村海子采石场50万t/a露天采矿工程安全设施设计》，安全设施设计通过专家审查。已委托辽宁诺诚安全科技有限公司进行安全设施验收评价，建设项目“三同时”手续完善，符合国家有关法律、法规规定和标准规范要求。
经评价，各单元符合相关规程、规范、标准要求，无否决项，建设项目按设计要求完成了基本建设，建设程序符合“三同时”要求，设备设施可靠有效。按《永善润佳制造有限责任公司永善县茂林镇松林村海子采石场50万t/a露天采矿工程安全设施设计》及《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》进行对照检查，共检查项目96项，有89项合格，5项不涉及，有2项不合格，检查项目不合格项比例为2÷91×100%≈2.2%，未超过5%，不合格项中没有否决项。
安全验收评价结论：永善润佳制造有限责任公司永善县茂林镇松林村海子采石场50万t/a露天采矿工程安全设施符合国家及云南省安全相关法律、法规、标准及规范的要求，具备安全验收条件。
总之，安全生产是一个不断完善的动态过程，企业应按照本报告提出的对策措施建议进行整改完善。在今后的安全生产过程中，应根据安全生产条件的变化和国家法规的进一步要求，不断完善安全技术措施和管理措施，提升安全技术水平，预防生产安全事故的发生，切实保障人民生命和企业财产的安全。
[bookmark: _Toc30286][bookmark: _Toc7659][bookmark: _Toc14029][bookmark: _Toc2665]
6 附件及附图
[bookmark: _Toc21779][bookmark: _Toc18955][bookmark: _Toc3055][bookmark: _Toc24798][bookmark: _Toc18107]6.1 附件
附件1：安全评价委托书	
附件2：材料真实性承诺书
附件3：营业执照
附件4：采矿许可证	
附件6：安全管理机构成立文件及主要负责人、安全管理人员任命文件
附件5：云南省固定资产投资项目备案证
附件7：主要负责人、安全管理人员考核合格证及特种作业人员操作证
附件8：安全生产责任制、管理制度、操作规程封面及目录
附件9：保险缴费凭证
附件10：应急预案备案登记表
附件11：部分安全生产台账记录
附件12：关于成立矿山应急小组的通知
附件13：应急救援协议书
附件14：矿山天然牧草地情况说明
附件15：矿山电力安全协议
附件16：房屋租赁协议及县应急局租赁证明
附件17：安全预评价报告资质、扉页
附件18：安全设施设计封面、扉页、资质
附件19：应急管理部门审查意见
附件20：爆破单位证照、爆破合同
附件21：设计变更说明
附件22：施工总结报告封面、扉页、资质
附件23：施工项目部成立文件
附件24：监理总结报告封面、	扉页、资质
附件25：监理项目部成立文件
附件26：试运行总结报告
附件27：安全设施自查
附件28：整改意见回复
附件29：安全评价检测检验机构从业告知书
[bookmark: _Toc10629][bookmark: _Toc16328][bookmark: _Toc27928][bookmark: _Toc28122][bookmark: _Toc8976]6.2 附图
附图1：现状实测图
附图2：总平面布置竣工图
[bookmark: _GoBack]附图3：开拓运输系统基建竣工图
附图4：开拓运输道路横断面图
附图5：防排水系统基建竣工图
附图6：公路标准断面竣工图
附图7：供配电系统竣工图
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