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[bookmark: _Toc52100580][bookmark: _Toc19941][bookmark: _Toc26074][bookmark: _Toc52100541][bookmark: _Toc52100619][bookmark: _Toc30881][bookmark: _Toc23871][bookmark: _Toc52100408][bookmark: _Toc15334][bookmark: _Toc30586]前  言
“安全第一、预防为主、综合治理”是我们党和国家始终不渝的安全生产方针。各行各业开展安全评价正是突出“安全第一”、体现“预防为主”的一项重要工作，是“安全第一，预防为主”方针在安全生产上的具体体现。
《安全生产法》第三十一条规定：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。根据《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局原国家安全生产监督管理总局令第77号）等国家有关安全生产法律法规，盐津开源矿业有限公司于2023年6月委托辽宁诺诚安全科技有限公司承担其所属盐津县桃子坝采石场90万t／a露天采矿工程安全预评价工作。根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关规定，该项目属于新建项目，需开展安全设施“三同时”工作。该矿山生产规模为90万t／a，已超过50万t/a小型露天采石场的规模，本报告按露天矿山进行评价。
根据《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安监局令20号，第78号修改）、《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，第653号修订）和《安全评价通则》（AQ8001-2007）等国家相关法律法规标准和规定，受盐津开源矿业有限公司的委托，辽宁诺诚安全科技有限公司承担了盐津县桃子坝采石场90万t／a露天采矿工程安全预评价工作。
在接受安全评价工作的委托之后，我公司立即组成安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作。在系统调查分析的基础上，对照国家或行业有关安全法律法规、标准和规范，对该项目初步设计（代可研）的可行性及项目涉及的危险、有害因素进行了分析和评价，采用可靠、适用的评价方法对该矿山进行安全预评价，提出了相应的安全对策措施，得出了评价结论。按照《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号），最后编制成《盐津县桃子坝采石场90万t／a露天采矿工程安全预评价》。
在该项目的安全预评价过程中得到了昭通市、盐津县应急管理部门及盐津开源矿业有限公司等有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢。
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[bookmark: _Toc9156][bookmark: _Toc13244]1.评价范围与依据
[bookmark: _Toc27374][bookmark: _Toc26248]1.1评价对象和范围
1.1.1 评价对象
根据《盐津县桃子坝采石场90万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号，2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第三次修正，自2021年9月1日起施行）和《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）等其他有关法律法规的规定，评价对象为盐津县桃子坝采石场90万t／a露天采矿工程及公用辅助设施。
1.1.2 评价范围
1、采矿证范围
盐津县桃子坝采石场为新建采石场，采矿权人：盐津开源矿业有限公司，证号：C5306232023067150155188，有效期限为2023年6月8日至2033年3月25日，开采矿种：建筑石料用灰矿，开采方式：露天开采，生产规模：90万t/a，矿区面积：0.1816km2，开采标高940m～752m，由14个拐点圈定，矿区范围拐点坐标详见表1.1-1
表1.1-1  矿区范围拐点坐标表
	拐点号
	3°带直角坐标
（2000国家大地坐标系）
	地理坐标
（2000国家大地坐标系）

	
	X
	Y
	东经
	北纬

	矿1
	3100935.60
	35424358.11
	104°13′51.067"
	28°01′13.264"

	矿2
	3101111.77
	35424416.58
	104°13′53.166"
	28°01′18.999"

	矿3
	3101106.98
	35424431.51
	104°13′53.714"
	28°01′18.864"

	矿4
	3101113.41
	35424443.52
	104°13′54.152"
	28°01′19.057"

	矿5
	3101161.55
	35424485.47
	104°13′55.677"
	28°01′20.630"

	矿6
	3101226.14
	35424459.49
	104°13′54.711"
	28°01′22.722"

	矿7
	3101245.81
	35424468.19
	104°13′55.025"
	28°01′23.363"

	矿8
	3101237.53
	35424549.11
	104°13′57.989"
	28°01′23.111"

	矿9
	3101491.53
	35424681.11
	104°14′02.762"
	28°01′31.388"

	矿10
	3101394.53
	35424953.11
	104°14′12.741"
	28°01′28.293"

	矿11
	3101166.12
	35424852.46
	104°14′09.109"
	28°01′20.853"

	矿12
	3101176.37
	35424787.43
	104°14′06.726"
	28°01′21.173"

	矿13
	3100906.32
	35424679.80
	104°14′02.848"
	28°01′12.379"

	矿14
	3100893.76
	35424497.48
	104°13′56.178"
	28°01′11.934"

	开采深度
	940～752m

	矿区面积
	0.1816km2


2、 设计范围
该矿山为新建矿山，林地使用手续由于林地指标有限，分为两期办理；一期办理矿区西侧及南侧123.6亩林地手续，二期办理矿区西侧及北侧116.2亩林地手续。因此《盐津县桃子坝采石场90万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》设计范围为矿区范围内一期林地范围，矿区北侧尚未办理林地手续的范围待取得林地使用手续后再重新进行设计。
采矿许可证矿区面积：0.1816km2，开采标高940m～752m，设计矿区范围内一期林地范围面积为58990.33m2，设计标高为752m～852m。具体范围见附图《矿区现状及周边关系图》。
3、 评价范围
根据《盐津开源矿业有限公司盐津县桃子坝采石场90万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》评价范围为矿山总平面布置、开拓运输、采矿工艺、临时排土场、防排水及周边环境等方面的安全设施及安全管理。预评价范围与设计范围一致。
本次评价范围不包括破碎站、爆破器材储存及运输、矿山加油设施、供配电设施、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题。但评价报告中会涉及相关内容，企业应执行国家相关法律法规、标准和规范要求。
[bookmark: _Toc8589][bookmark: _Toc13841]1.2 评价依据
1.2.1 法律法规
1.2.1.1 法律
（1）《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令36号公布，1986年10月1日施行，根据1996年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国矿产资源法〉的决定》第一次修正，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议第二次修正）；
（2）《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第88号发布，根据2009年8月27日中华人民共和国主席令第18号《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自公布之日起施行）；
（3）《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，1994年7月5日中华人民共和国主席令第28号公布，1995年1月1日起施行，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）；
（4）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，中华人民共和国主席令第69号公布，2007年11月1日起施行）；
（5）《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑 法〉等八部法律的决定》第一次修正根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正）；
（6）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号，2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第三次修正，自2021年9月1日起施行）；
（7）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，2014年1月1日起施行）；
（8）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日起施行）；
（9）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号公布，2002年5月1日起施行，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）。
（10）《中华人民共和国公路法》（2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修改通过，中华人民共和国主席令第81号发布，自2017年11月5日施行）；
1.2.1.2 法规
（1）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（1996年10月30日，中华人民共和国劳动部令第4号发布，自发布之日起施行）；
（2）《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令第653号，根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订）；
（3）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2004年2月1日起施行）；
（4）《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，2004年3月1日起施行）；
（5）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令，2007年6月1日起施行）；
（6）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月1日起施行）；
（7）《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令586号，2011年1月1日起施行）；
（8）《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年7月1日起施行）；
（9）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）；
（10）《电力设施保护条例》（1987年9月15日国务院发布 根据1998年01月07日《国务院关于修改电力设施保护条例的决定》修订 根据2011年01月08日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，1987年9月15日起施行）；
（11）《电力设施保护条例实施细则》（国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部发布，1999年3月18日起施行）。
1.2.1.3 部门规章及政府规范性文件
（1）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令16号，2008年2月1日起施行）；
（2）《国务院关于进一步加强企业安全生产的通知》（国发〔2010〕23号，2010年7月19日发布）；
（3）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日公布实施）；
（4）《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号，2016年5月30日发布）；
（5）《国家安全监管总局关于加快推进国家和区域矿山应急救援队建设的意见》（安监总应急50号，2012年4月12日发布）；
（6）《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安监总局令第47号，2012年6月1日起施行）；
（7）国家安全监管总局《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管13号，2015年2月13日发布）；
（8）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2010年12月14日国家安全监管总局令第36号公布，自2011年2月1日起施行，根据2015年4月2日国家安全监管总局令第77号修改，自2015年5月1日起施行）；
（9）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（2009年6月8日国家安全监管总局令第20号公布，自公布之日起施行，根据2015年5月26日国家安全监管总局令第78号修改，自2015年7月1日起施行）；
（10）《特种作业人员安全技术考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号，2013年8月29日国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正）；
（11）《安全生产培训管理办法》（2012年1月19日国家安全监管总局令第44号公布，自2012年3月1日起施行，2015年5月29日国家安全监管总局令第80号修订，自2015年7月1日起施行）；
（12）《生产经营单位安全培训规定》（2006年1月17日原国家安全生产监督管理总局令第3号公布，自公布之日起施行，2015年5月29日原国家安全生产监督管理总局第80号令修订，自2015年7月1日起施行）；
（13）《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第78号，2015年7月1日起施行）；
（14）《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日起施行）；
（15）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（2015年3月16日原国家安全生产监督管理总局令第75号令公布，自2015年7月1日起施行）；
（16）《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2015〕124号，2015年12月29日发布）；
（17）《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》（安监总管一〔2016〕18号，2016年3月7日起施行）；
（18）《国家安全监管总局办公厅关于强化遏制非煤矿山重特大事故工作举措的通知》（安监总厅管一函〔2016〕230号，2016年12月8日施行）；
（19）《生产安全事故应急预案管理办法》（2009年原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2009年5月1日起施行，2019年7月11日《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》修改，自2019年9月1日起施行）；
（20）《国家矿山安全监察局关于印发加强非煤矿山重点地区安全生产工作方案的通知》（矿安〔2021〕123号）；
（21）《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（矿安〔2022〕4号）；
（22）《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安88号，自2022年9月1日起施行）；
（23）《应急管理部 国家矿山安全监察局关于印发〈“十四五”矿山安全生产规划〉的通知》（应急﹝2022﹞64号）；
（24）《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安﹝2022﹞123号）。
1.2.1.4 地方性法规、规章及政府规范性文件
（1）《云南省实施〈中华人民共和国矿山安全法〉办法》（根据1997年12月3日发布的《云南省人民代表大会常务委员会关于修订15件地方性法规的决定》修正，自1997年12月3日公布之日起施行）；
（2）《云南省安全评价机构管理办法》（2006年11月9日由云南省安全生产监督管理局颁布，自2006年12月1日起实施）；
（3）《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告（第63号）2017年11月30日云南省第十二届人大常委会第三十八次会议修订，2018年1月1日起正式实施）；
（4）《云南省安全生产监督管理局关于进一步加强安全评价监管工作的通知》（云安监管[2016]48号，2016年7月21日发布，自发布之日起实施）；
（5）《云南省安全生产监督管理局关于进一步加强非煤矿山和尾矿库安全生产行政许可工作的通知》（云安监管[2009]35号，2009年3月10日发布，自发布之日起实施）；
（6）《关于调整下放非煤矿山安全生产行政许可事项的通知》（云安监管〔2017〕2号，自2017年2月1日起执行）；
（7）《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号，2015年7月1日发布，自发布之日起实施）；
（8）《云南省安全生产应急预案管理实施办法》（云南省安全监督管理局公告[2017]39号，2016年12月14日省安全监督管理局第7次局长办公会通过公布，自2017年4月30日施行）；
（9）《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省第十届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过）（省人大常委会公告第61号，自2008年1月1日起施行）。
1.2.2 标准规范
（1）《企业职工伤亡事故分类》（GB/T 6441-1986）；
（2）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）；
（3）《机械安全 防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T 12265-2021）；
（4）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）；
（5）《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）；
（6）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；
（7）《安全评价通则》（AQ8001-2007）；
（8）《安全预评价导则》（AQ8002-2007）；
（9）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）；
（10）《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-20191部分：化学有害因素（GBZ2.1-2019）；
（11）《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-20192部分：物理因素（GBZ2.2-2007）；
（12）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；
（13）《高处作业分级》（GB/T3608-2008）；
（14）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）；
（15）《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）；
（16）《矿山安全标志》（GB/T 14161-2008）；
（17）《安全色》（GB2893-2008）；
（18）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）；
（19）《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T 23821-2022）；
（20）《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010[2016年版]）（2016年版）；
（21）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；
（22）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；
（23）《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）；
（24）《用电安全导则》（GB/T13869-2017）；
（25）《矿山电力设计标准》（GB 50070-2020）；
（26）《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）；
（27）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）（2018年版）；
（28）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；
（29）《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014）；
（30）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；
（31）《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ/T 2063-2018）；
（32）《爆破安全规程》（GB 6722-2014/XG1-2016）；
（33）《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）；
（34）《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）；
（35）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）；
（36）《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）；
（37）《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T 9011-2019）：
（38）《3～110kV高压配电装置设计规范》（GB 50060-2008）。
1.2.3 建设项目技术资料
（1）项目安全预评价委托书；
（2）资料真实性承诺书；
（3）营业执照；
（4）采矿许可证；
（5）《盐津县桃子坝采石场90万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》（云南德成设计规划有限公司，2023年07月）；
（6）盐自然资复〔2022〕14号《关于〈云南省盐津县桃子坝采石场建筑石料用灰岩矿详查地质报告〉矿产资源储量评审备案的复函》；
（7）云方圆中正矿评储字〔2022〕02号《云南省盐津县桃子坝采石场建筑石料用灰岩矿详查地质报告》评审意见书；
（8）《云南省盐津县桃子坝采石场建筑石料用灰岩矿详查地质报告》（昭通亿融科技信息有限公司2022年1月）；
（9）盐津县盐井镇人民政府《关于盐津县桃子坝采石场（新立）采矿权附近道路的情况说明》（盐井政通[2023]23号）；
（10）房屋租赁合同；
（11）电力设施搬迁批复；
（12）矿山提供的其他安全技术资料。
1.2.4 其他评价依据
（1）《现代采矿手册》（上、中、下册），冶金工业出版，2010年～2012年；
（2）《采矿设计手册》，中国建筑工业出版社，1987；
（3）《露天采矿设计手册》，煤炭工业出版社，1987；
（4）《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001；
（5）《金属非金属矿开采安全》，中国劳动出版社，1992；
（6）《安全工程师手册》，四川人民出版社，1995；
（7）《矿山安全监察手册》，劳动人事出版社，1990；
（8）《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。
[bookmark: _Toc29424][bookmark: _Toc13103]1.3 安全预评价原则
《安全评价通则》第2条规定，安全评价基本原则是具备国家规定资质的安全评价机构科学、公正和合法地自主开展安全预评价。
本报告将按国家现行有关劳动安全的法律法规和标准要求对该项目进行安全评价，同时遵循下列原则：
（1）严格执行国家现行有关法律法规、标准和规范的要求，对该企业申请安全生产许可证应具备的安全生产条件进行科学、公正、合法、自主的评价；
（2）执行行业现行有关法规、标准、规范和政策的要求；
（3）采用适用、可靠的评价技术和评价方法，保证评价的针对性，确保评价质量；
（4）恪守职业道德，遵循诚实守信的原则，对被评价企业的技术资料和商业运作保密。
[bookmark: _Toc8424][bookmark: _Toc16232]1.4 评价内容
评价主要内容包括：
（1）辨识建设项目投产运行后在运行过程中存在的主要危险有害因素，并分析其可能导致发生事故的诱发因素、可能性及严重程度。
（2）评价初步设计（代可研）报告中危险有害因素预防和控制措施的可靠性，以及与有关安全生产法律法规、规章、规范性文件和标准的符合性。
（3）提出消除未受控危险有害因素的安全对策措施及建议。
（4）做出安全预评价结论。
[bookmark: _Toc27378][bookmark: _Toc31697]1.5 评价程序
评价工作程序按《安全评价通则》AQ8001-2007及《安全预评价导则》AQ8002-2007的要求开展工作，包括：前期准备，辨识与分析危险、有害因素，划分评价单元，定性、定量评价，提出安全对策措施建议，作出评价结论，编制安全预评价报告。具体预评价程序如图1.5-1所示。
[bookmark: _Toc30217]辨识与分析危险、有害因素
前期准备
划分评价单元
选择评价方法
定性、定量评价
提出安全对策措施建议
做出评价结论
编制安全预评价报告

图1.5-1  安全评价程序图
[bookmark: _Toc19438]1.6 评价报告声明
本评价报告受盐津开源矿业有限公司委托，依据《安全评价通则》规范要求，为该企业生产指导及履行安全设施“三同时”手续而编制的，专属委托方使用。自评价基准日起，除按规定上报各级应急管理部门外，我公司不会将本评价报告内容向其他任何单位和个人提供，也不会将本评价报告的全部或部分内容，在媒体上或以其他形式公开发表（安全评价技术研究成果除外）。

[bookmark: _Toc31452][bookmark: _Toc16636]2.建设项目概述
[bookmark: _Toc2781][bookmark: _Toc7037]2.1 建设单位概况
2.1.1 建设单位简介
[bookmark: _Hlk18094819]盐津开源矿业有限公司成立于2022年4月21日，营业执照证号：91530623MA7M11Q46D，住所位于云南省昭通市盐津县盐井镇桃子村玄麻窝，法定代表人为徐帆，注册资金990万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围包括矿产资源（非煤矿山）开采、道路货物运输（不含危险货物）、非金属矿及制品销售、建筑材料销售。
盐津县桃子坝采石场为新建采石场，采矿权人：盐津开源矿业有限公司，证号：C5306232023067150155188，开采矿种：建筑石料用灰矿，开采方式：露天开采，生产规模：90万t/a，矿区面积：0.1816km2，开采标高940m～752m，有效期自2023年6月8日至2033年3月25日。
盐津开源矿业有限公司于2023年07月委托云南德成规划设计有限公司编制了《盐津县桃子坝采石场90万t／a露天采矿工程初步设计（代可研）》。该矿山为新建矿山，林地使用手续由于林地指标有限，分为两期办理；一期办理矿区西侧及南侧123.6亩林地手续，二期办理矿区西侧及北侧116.2亩林地手续。因此《盐盐津县桃子坝采石场90万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》设计范围为矿区范围内一期林地范围，矿区北侧尚未办理林地手续的范围待取得林地使用手续后再重新进行设计，设计范围面积为58990.33m2，设计标高为752m～852m。矿山设计采用露天开采，采用自上而下分台阶式开采，根据露天采场的布置情况，露天采场总体上采用由北向南的开采顺序，矿山开采矿石为石灰岩矿。
根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令[2010]36号，安监总局令[2015]77号修订）的相关规定，该项目属于新建项目，盐津开源矿业有限公司依法开展建设项目安全设施的“三同时”手续，委托我公司依据《安全评价通则》规范要求，为该企业生产指导及履行安全设施“三同时”手续而编制《盐津县桃子坝采石场90万t／a露天采矿工程安全预评价报告》，专属委托方使用。
企业已取得的主要证照信息如下：
（1）营业执照：
统一社会信用代码：91530623MA7M11Q46D
名  称：盐津开源矿业有限公司
类  型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）
负责人：徐帆
成立日期：2022年04月21日
住  所：云南省昭通市盐津县盐井镇桃子村玄麻窝
经营范围：许可项目，矿产资源（非煤矿山）开采，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非金属矿及制品销售，建筑材料销售（除依法乘经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
登记日期：2022年04月21日
登记机关：盐津县市场监督管理局
（2）采矿许可证：
证号：C5306232023067150155188
采矿权人：盐津开源矿业有限公司
地    址：盐津县盐井镇桃子村玄麻窝
矿山名称：盐津县盐井镇桃子坝采石场（新立）采矿权
经济类型：其他有限责任
开采矿种：建筑石料用灰岩
开采方式：露天开采
生产规模：90万吨/年
矿区面积：0.1816平方公里
有效期：2023年6月8日至2033年3月25日
发证机关：盐津县自然资源局
2.1.2 矿区地理位置及交通情况
盐津开源矿业有限公司盐津县桃子坝采石场位于盐津县城179°方向，直平距约10km，在盐津县盐井镇桃子坝村境内。矿区地理坐标（2000国家大地坐标系）极值为东经104°13′51.067″～104°14′12.741″，北纬28°01′12.379″～28°01′31.388″。矿区面积0.1816km2，开采标高940m～752m，由14个拐点圈定，矿区范围拐点坐标详见表1.1-1。
盐津至大坡上乡村公路从矿区通过，矿区至桃子坝村委会公路里程约3km，至盐津县城公路里程约13km，至昭通约142km，交通较为方便。
2.1.3 矿区周边环境
[bookmark: _Hlk93053657]根据现场调查，矿区北侧为马店村，民房距离矿界最近200m，距离设计的露天开采境界范围约470m，爆破影响范围可控。
矿区南侧为玄麻窝村，距离设计露天开采境界范围较近，距离最近民房100m，在300m爆破境界范围内存在17户民房，均已签订房屋租赁合同（见附件11），矿山生产期间不住人，爆破影响范围可控。
矿区西侧360m处有内六铁路手扒岩隧道通过，根据《中国铁路成都局集团有限公司宜宾工电段关于盐津开源矿业有限公司盐津县桃子坝采石场爆破开采事宜的复函》（宜工电安函〔2023〕115号），距离铁路隧道斜距500m范围内不进行爆破作业，采用机械开采，斜距500m外采用爆破开采（详见附件9及附图2《矿区现状及周边关系图》），符合《铁路安全管理条例》第三十四条的规定。
矿区北侧及南侧有乡村公路通过，根据盐津县盐井镇人民政府《关于盐津县桃子坝采石场（新立）采矿权附近道路的情况说明》（盐井政通[2023]23号）（详见附件10），该道路属于村村通道路，不属于县道及乡道。允许盐津县桃子坝采石场（新立）采矿权在道路边（采矿权以内）进行爆破作业时，对该村村通道路进行临时交通管制。
矿区西侧530m处为关河，穿过河流为G247国道麻水线，距离较远，爆破开采影响范围可控。
矿区东侧600m处为大坡上村，爆破开采影响范围可控，矿山爆破作业对其无影响。
矿区范围内有一条10KV高压线（花农线坪上支线）穿过，矿山已申请对该线路进行搬迁，盐津县供电局已同意进行搬迁，同时允许矿山在高压线100m范围外进行爆破作业（详见附件12）
盐津开源矿业有限公司盐津县桃子坝采石场90万t／a露天采矿工程安全预评价报告
矿区采矿权范围符合矿产资源规划，不在矿产资源规划禁止区、限制区范围；不占用基本农田，不在地质公园、自然保护区、地质遗迹范围内；不与建设项目区压覆重叠，不涉及公益林，不与生态保护红线范围重叠；开采范围内无其他探矿权、采矿权设置，不存在矿权重叠、交叉，权属无争议。
[image: 2]辽宁诺诚安全科技有限公司2

[bookmark: _Toc3372][bookmark: _Toc24922]2.2 自然环境及经济概况
2.2.1 地形地貌
矿区属高原中山侵蚀、溶蚀地貌，地形切割中等，地势总体东部高、西部低，地形最高点位于矿区外围东部山坡，海拔1080m；最低点位于矿外围西北部山坡，海拔674m，相对高差最大达406m（矿区范围内地势北东部高、西北部低，地形最高点位于矿10拐点处，海拔937m；最低点位于矿9拐点南西侧谷地，海拔752m，相对高差最大达185m），区域最低侵蚀基准面在矿区西北部，海拔680m，地形坡度一般25～45°，局部平缓或陡峻。植被稀疏－较密，以灌木杂草为主，地形地貌条件中等。
2.2.2 水文、气象
矿区属中亚热带与温带共存的季风立体气候。由于地貌类型多样，地形复杂，地势起伏大，气候差异大。形成沟谷热、半山暖、山区凉、高山寒的立体气候。年平均气温17.2℃，年平均无霜期328天，最冷月份1月平均气温6.9℃，最低气温-4℃；最热月份7月，平均气温26.2℃，最高气温40℃。年降雨量781.2～1576.4mm，年均降水量1220mm，雨季一般平均日降雨量18mm，日最大降雨量153.7mm，主要雨期为每年5～9月，占全年降雨量的82%。年日照841.7～1170.9h，相对湿度81%。全年以北风为主，平均风速4～6m/s，最大风速17m/s。
矿区地表水系不发育，位于当地侵蚀基准面以上，地表坡形有利于大气降水的排泄，矿床充水主要为季节性大气降雨的下渗，区内的大气降水大部分向矿区西部自然排泄，流至横江（横江在水富汇入金沙江），部分渗入地下成为地下水。区内地表水系属金沙江流域横江支流长江水系。
2.2.3 地震烈度
根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010[2016年版]），本区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，所属设计地震分组为第三组；根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），本区地震动峰值加速度为0.10g，反应谱特征周期为0.45s，区域地壳稳定性属次稳定区。据实地调查，区内现状无滑坡、崩塌、泥石流、地裂等地质灾害的隐患。
2.2.4 经济概况
[bookmark: _Toc14679]盐津县为云南省昭通市下辖县，在东经103°59′18″～104°27′50″、北纬27°49′11″～28°24′38″之间，总面积2091.5平方公里。盐井镇位于盐津县境中部，处于全县政治、经济、文化的中心位置。东与四川省筠连县孔雀乡接壤，南靠庙坝镇、柿子镇，西接豆沙镇、中和镇，北与中和镇、落雁乡、牛寨乡毗邻。地势四周高、中间低，关河南入北出。昆水公路、内昆铁路从南至北穿越过境。全镇国土面积234平方公里，耕地面积2575公顷，其中水田面积212公顷。主产玉米、麦类、薯类，水资源以关河（横江）为主，经济林果主要有蚕桑、藤梨、茶叶、竹类、黄柏、杜仲、干果等。畜牧业资源以生猪、乌骨鸡为主，还有牛、羊等其他畜牧业，矿产资源主要有无烟煤、石灰石、铁等。
[bookmark: _Toc5436]2.3 建设项目地质概况
[bookmark: _Hlk93053807]矿山地质资料主要依据昭通亿融科技信息有限公司于2022年01月编制的《云南省盐津县桃子坝采石场建筑石料用灰岩矿详查地质报告》。
2.3.1 矿区地质
2.3.1.1 矿区地质特征
[bookmark: _Toc29148210][bookmark: _Toc6114]一、地层
[bookmark: _Toc21286][bookmark: _Toc29148211][bookmark: _Toc50592425]矿区出露地层由老至新有二叠系中统茅口组（P2m）、第四系残坡积层（Qel＋dl），其岩性如下：
1、二叠系中统茅口组（P2m）
分布于整个矿区及外围一定区域，岩性为灰至深灰色含生物碎屑细晶、微－泥晶、亮晶砂屑灰岩。厚度360～410m，平均厚度385m。与下伏二叠系中统栖霞组（P2q）地层呈假整合接触，为矿体含矿层位。
2、第四系残坡积层（Qel＋dl）
出露于矿区地表，为深灰色、褐红色、灰黑色残破积粘土、含砾粘土，厚度1～8m，与下伏地层呈不整合接触。
二、构造
[bookmark: _Toc11265]矿区位于大田坝向斜东端，区内构造简单，未发现次级断裂及褶皱构造，但岩石节理、裂隙较发育，未见其他构造痕迹。主要发育2组节理，其产状为：J1 35°∠85°；J2 105°∠60°。矿区总体为一近西倾斜的单斜构造，地层产状270～290°∠30～40°。区内矿体（层）沿走向南西—北东长约620m，沿倾向北西宽约310m。矿区地质构造复杂程度为简单类型。
三、岩浆岩
矿区范围内未发现侵入岩体和喷发岩体，岩浆活动不发育。
2.3.1.2 矿体特征
1、矿体（层）赋存于二叠系中统茅口组（P2m）地层中，共一个矿体，由ZK101、ZK201、ZK202、ZK301、ZK302等5个钻孔控制。矿体局部出露于地表，基本被第四系残坡积层（Qel＋dl）所覆盖。岩性为灰至深灰色生物碎屑灰岩，呈厚层状、块状产出，矿体分布于整个矿区范围并延出矿区范围外。矿体埋深0～185m，厚度360～410m，平均厚度385m，厚度变化系数9.2%，属于厚度变化稳定型矿体。矿区内矿体（层）沿走向南西—北东长约620m，沿倾向北西宽310m，纵横向延伸均较稳定，所有岩石除第四系表土外均为矿体。岩石较为完整，矿层层位稳定，节理裂隙较发育，岩溶较发育，岩溶形态主要是溶沟、溶洞。岩石表面多溶隙、溶沟等形态，顺层发育，规模较小。
2、矿区内矿体（层）产状270～290°∠30～40°，Cao含量53.71%～55.75%，平均值54.86%，饱和单轴抗压强度36.5～63.3MPa，围岩（第四系残坡积层）单轴抗压强度0.68～0.92MPa；坚固性为5%～8%；压碎值为7%～11%。
2.3.1.3 矿石特征
1、矿物组成与结构构造
矿区石灰岩为一套浅海相碳酸盐岩，属于沉积岩。
矿石矿物组成：为方解石，薄片中无色，正交下具珍珠晕彩高级白干涉色，微晶方解石充填生物碎屑腔体，泥晶方解石胶结（方解石含量占40%～55%），主要呈泥晶～微晶状，粒径0.01～0.005mm，为泥晶～微晶结构、生物碎屑结构。生物碎屑主要为珊瑚、有孔虫、鲕、蜓及藻屑等，均为微晶方解石充填（生物碎屑含量占40%～45%）。胶结物为后期方解石，主要呈细脉状及团块沿裂隙分布（后期方解石含量占3%～13%）。铁质矿物为褐黑色，呈星点状分布于方解石中（铁质矿物含量占2%）。
结构构造：岩石主要由泥晶～微晶方解石及生物碎屑组成。可见铁质及后期方解石分布。
2、矿石化学成分
矿区勘察共取9件化学分析样（化学全分析5件，内、外检2件，覆盖层1件，岩溶充填物1件），由四川省地矿局区域地质调查队测试中心与中国地质科学院矿产综合利用研究所分析测试中心化验。根据化学分析检验，参照《矿产地质勘查规范 建筑用石料类》（DZ/T0341-2020）规范，综合分析能够满足建筑石料用灰岩化学成分一般要求。
3、矿石物理力学性能
此次勘查共取18组矿石物理力学性能样，由四川省地矿局区域地质调查队测试中心及中铁二院成都工程检测有限责任公司进行检测。经检测饱和单轴抗压强度36.5～63.3MPa；围岩单轴抗压强度0.68～0.92MPa；坚固性为5%～8%；压碎值为7%～11%。物理性能测试能够满足《矿产地质勘查规范 建筑用石料类》（DZ/T0341-2020）规范的等级指标Ⅱ的要求。
4、矿石放射性分析
本次勘查共取3组放射性分析样。由核工业二八〇研究所分析测试中心及云南建材研发测试中心进行检测，检测结果内照射指数（IRa）为0.07～0.33，外照射指数（Ir）为＜0.04～0.21。未超过《建筑材料放射性核素限量》(GB/6566-2010）内照射指数（IRa）≤1.0、外照射指数（Ir）≤1.0的标准。
5、风（氧）化特征
经调查，区内矿体地表0～3m内风氧化程度中等。岩石较破碎，节理、裂隙较发育。
6、矿石类型
矿区矿石自然类型为浅海相石灰岩，矿床工业类型属建筑石料用石灰岩；矿石结构致密，质地均匀，力学强度高，为较好的建筑石料。
7、矿体（层）围岩和夹石
矿区二叠系中统茅口组（P2m）灰岩上覆岩层为二叠系上统峨眉山玄武岩组（P3β）浅绿灰、绿黑色致密状玄武岩；下伏岩层为二叠系中统栖霞组（P2q）浅灰、灰黑色灰岩夹生物碎屑灰岩，厚度67～290m。矿区拟采二叠系中统茅口组（P2m）灰岩较厚，其围岩均为二叠系中统茅口组（P2m）灰岩。另外，矿体地表赋存第四系深灰色、褐红色、灰黑色残破积粘土、含砾粘土，厚度1～8m。
拟开采范围内二叠系中统茅口组（P2m）灰岩，质纯无夹石。
8、矿床内共（伴）生矿产
根据化验检测结果未见有价值的共（伴）生矿产。
9、矿床成因
根据矿石成分、矿物组合、矿体形态及赋存规律等资料分析，该区矿床属非金属矿床。石灰岩为浅海相碳酸盐岩，由湖海中所沉积的碳酸钙在失去水分后，紧压胶结而形成，属于沉积岩。矿体（层）严格受地层、岩性控制。矿区及周边岩性为产出基本稳定的二叠系中统茅口组（P2m）灰至深灰色生物碎屑灰岩，岩石较破碎，节理裂隙较发育；岩石呈厚层状、块状产出，具细晶、微－泥晶或砂屑结构。矿物成分变化不大，矿石可作为建筑石料。矿体分布于整个矿区范围并延出矿区范围外，区域延伸较好，远景资源储量比较充足。
矿床成因属于浅海相碳酸盐岩沉积矿床。
2.3.1.4 矿石开采、加工技术性能
（1）矿石物理性质
矿山开采的石灰岩，矿石坚硬而性脆，容易破碎。根据四川省地矿局区域地质调查队测试中心检测，矿石体重为2.59～2.70t/m3（g/cm3）〔平均值2.67t/m3（g/cm3）〕，饱和单轴抗压强度为58.7～63.3MPa，质地较坚硬，可作为建筑用石料。
（2）矿石加工技术性能
此次勘查共取3件样品送云南建材研发测试中心进行加工技术性能测试，测试结果为：含泥量（按质量计）0.5%～0.9%；泥块含量（按质量计）0.1%；针、片状颗粒总含量0.1%；压碎指标8%～9%；坚固性（质量损失）2%；松散堆积密度1620kg/m³；紧密堆积密度1860～1880kg/m³；云母0；有机物为合格；依据各项检测报告化验结果，矿石能够满足《矿产地质勘查规范 建筑用石料类》（DZ/T0341-2020）的标准。
矿石采用两级联合式破碎工艺，集破碎、筛分于一体，破碎后的矿石经皮带运输分为不同的级别堆放，然后经装载机或汽车运输到堆料场。
矿石中有害元素含量均低于工业要求指标，属于较佳产品，经用破碎成碎石（砟料）、砂料后销售，主要用于交通（公路等）建筑石料。矿石易开采、易加工，以其为原料生产的产品质量稳定，且生产过程中无有害成分危及人员、生产设备，矿石加工技术性能较好。
2.3.2 开采技术条件
2.3.2.1水文地质条件
一、矿区水文地质条件
1、矿区含水组特征
矿区区域属构造侵蚀、溶蚀中山地貌。根据地下水赋存条件、水理性质、富水性和水力性质，区内地下水可划分为两种类型。
（1）第四系孔隙水含水层
为直接充水含水层，分布于矿区地表，为深灰色、褐红色、灰黑色残破积粘土、含砾粘土，厚度1～8m，结构松散，孔隙度大，透水性强，含水层薄，水位埋藏浅，其直接接受大气降水的补给。属季节性大气降水短期含水层，在调查时未发现有地表泉水点。其含水层赋水性与空隙、裂隙发育程度及连通性密切相关，由于矿区内的第四系松散堆积层孔隙较大，地形坡度较大，堆积层难以长久赋存雨水，富水性弱，对采矿活动无较大充水影响。
（2）岩溶裂隙含水层
为直接充水含水层，分布于矿区二叠系中统茅口组（P2m）灰岩，厚度360～410m。含水层以岩石中的节理裂隙、溶蚀孔隙及地下溶洞为地下水的赋存场所及运移通道，富水性及透水性取决于节理裂隙、溶蚀孔隙的分布与连通情况，具各向异性，地下水径流模数6—11.2 L/s.km2，富水性中等～强，水化学类型为HCO3-Ca型。岩溶水补给来源主要为大气降水及孔隙水下渗，沿节理裂隙与溶蚀孔隙运移。矿区（开采区）位置较高，地下水埋深较大，区内含水层富水性较弱。
2、补给、径流、排泄条件
矿区位于长江水系的金沙江支流横江流域，属于水文地质单元补给区，矿床最低拟设开采标高高于当地侵蚀基准面（标高680m）。矿区最低拟设开采标高为752m，开采的矿体出露标高为937m～752m，全部分布于侵蚀基准面以上。
矿区为斜坡地形，地势总体东高西低，矿体分布在较高地带，富水性较弱。
矿区地势较高，地表水排泄通畅；区内岩溶裂隙较发育，沟系不发育，地表水贫乏，矿区主要靠大气降水通过地表径流汇入，其汇水量随季节变化。矿区地下水的补给主要是大气降水补给，接受降水后由于采场位于相对较高部位，且地形坡度较大，矿区内矿石透水性能好，从矿区由东向西自然排泄，具有雨季补给，雨季排泄的特点，交替循环强烈，地表水难以滞留存储，对采矿无较大充水影响，矿区水文地质条件简单。
二、矿床充水来源及水文地质勘查类型分析
矿区内矿床充水来源主要有以下两种：
1、大气降水
矿区地下水的补给来源主要是大气降水，浅部地层中的裂隙是大气降水补给地下水的主要通道。矿区大气降水一部分通过岩石裂隙、岩溶下渗补给地下水，另一部分通过地表径流的形式自然排泄。
根据矿区内矿床主要充水含水层的空间特征，应属以大气降水充水为主的矿床。
2、岩溶裂隙含水层
矿区分布的二叠系中统茅口组（P2m）灰岩，节理裂隙、岩溶较发育，岩石裂隙、岩溶是地下水富集及径流重要通道。
3、地下、地表水对矿床开采的影响
矿床最低拟设开采标高和资源量估算最低标高为752m，矿区当地侵蚀基准面在矿区西北部，海拔680m，地下水位埋深低于最低拟设开采标高，地下水对矿床开采无较大影响。矿床拟为山坡露天开采，大气降水为矿坑充水主要来源，充水量与大气降水的强度、采场大小、地形条件相关，充水方式为大气降水通过坡流沿采场边帮和直接降水汇入采场内。
矿山拟采用山坡露天开采，大气降水可通过露天采场裂隙渗漏或自然排泄，不会滞留于露天采场内。另外应在采场周围构筑截水沟，防止大气降水通过坡流汇入矿坑。
三、矿山供水水源地
矿山生活用水引自矿区东部的大坡上居民用水水源，取水点标高1234m，距矿区约0.9km。
四、露天采场涌水量预测
矿床开采方式拟为山坡露天开采，地下水对矿床无较大充水影响，季节性大气降雨是未来矿坑充水的主要来源。采坑充水因素主要来源于大气降水，故采用水均衡法估算露天采矿场内的大气降水量。计算公式如下：
Q1=X*F1/t
式中：
Q1——直接降落在露天采坑内的大气降水量，m3/d；
X——年均降水量，m3。为1220mm（1.22m）；
F1——露天采矿场面积，m2。为181618m2；
T——一年时间，d为365天；
则：
Q1=1.22×181618÷365=607.05（m3/d）
即采坑涌水量为607.05m3/d。
五、水文地质条件小结
矿床拟采用露天开采，地下水埋藏较深，对矿床无较大充水影响；矿床充水主要为季节性大气降雨的下渗，开采范围内裂隙水可通过采场边坡及斜坡自然排泄。地表水及地下水对采矿活动无较大影响。
因此，矿区水文地质勘查类型属以岩溶裂隙含水层直接充水为主的简单类型。
2.3.2.2工程地质条件
一、工程地质现状
矿区工程地质岩组主要由松软岩组和层状岩类较坚硬岩组组成：
1、松软岩组：主要为矿区第四系深灰色、褐红色、灰黑色残破积粘土、含砾粘土，厚度1～8m，该岩组孔隙度大，压缩性较高，结构松散，稳定性差，力学强度低且不均匀，为松软岩层。主要分布于矿区裸露岩石间，易受季节性降雨冲蚀，但厚度不大，对未来矿山开采影响不大，构、建筑物布置于该松散层时应特别注意基础和边坡的稳定性。
2、较坚硬岩组：为矿区出露的二叠系中统茅口组（P2m）灰岩。岩性为灰至深灰色生物碎屑灰岩，呈厚层状、块状产出，厚度360～410m，饱和单轴抗压强度为58.7～63.3MPa，节理裂隙、岩溶较发育。岩石完整性为中等，基本质量等级Ⅱ～Ⅲ级。该岩组岩石总体强度较高，稳固性较好，为良好工程地质岩体，但节理裂隙、岩溶较发育，矿山开采应选择合适的边坡角和加强对不良工程地质现象的监控、治理，防止边坡垮塌（滑坡）、岩溶塌陷等，造成危害。
二、露天采场边坡稳定性评价
据矿体及其围岩工程地质条件，影响矿体露天开采边坡稳定性的岩石主要是矿体本身。采场边坡的角度留设非常重要，选用50°的边坡角，通过类比，露天边坡属于较稳定型边坡。施工时要严格按照设计进行，才能确保边坡稳定。
采场北东侧、南西侧边坡坡向与地层（矿层）倾向斜交，边坡稳定性分析化为次稳定区；东侧边坡坡向与地层（矿层）倾向基本一致，边坡稳定性分析化为次不稳定区；西侧边坡坡向与地层（矿层）倾向基本相反，边坡稳定性分析化为稳定区。
三、工程地质条件预测评价
矿区地层及地质构造简单，岩石以石灰岩为主，节理裂隙、岩溶较发育，岩体物理力学性质较好，稳固性较好；开采形成边坡后，边坡较陡，边坡包括第四系松散层、矿层等。第四系松散较薄，对开采影响不大。由于矿层性脆，节理裂隙、岩溶较发育，若边坡角选择不当，可能出现掉块、垮塌（滑坡）、岩溶塌陷现象。建议矿山在未来开采过程中要注意经验积累，及时调整边坡角大小，在结构面发育等稳定性较差地段要做削坡和护坡处理。未来矿山开采过程中可能诱发和加剧的工程地质问题是掉块、垮塌（滑坡）、岩溶塌陷等，应选择适当的边坡角，并采取必要的边坡治理、防岩溶塌陷事故措施。
四、工程地质条件小结
矿区工程地质岩组主要为松软岩组和层状岩类较坚硬岩组，岩石以石灰岩为主，强度较高，总体评价其完整性和稳定性较好，但岩石节理裂隙、岩溶较发育，矿山开采过程中可能发生的工程地质问题有垮塌（滑坡）、岩溶塌陷、掉石等，应选择适当的边坡角，并采取必要的边坡治理、防岩溶塌陷事故措施。以避免发生采场边坡垮塌（滑坡）、岩溶塌陷、掉石等，威胁施工人员、公路运输及设备安全。
因此，矿床工程地质勘查类型属以层状岩类较坚硬岩组为主的中等类型。
2.3.2.3环境地质条件
一、矿区环境地质现状评价
1、区域稳定性及地震
昭通市位于我国地震活动最强的南北向地震带东翼，境内地震活动频繁，断裂密布，地质构造复杂，近百年来发生过破坏性地震三十多次。地震烈度区划规定地震设防烈度之高为全国少有。基本上是小震大灾，大震巨灾，每次地震都具有频度高、强度大、分布广、灾害重的特点。
根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010[2016年版]），本区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，所属设计地震分组为第三组；根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），本区地震动峰值加速度为0.10g，反应谱特征周期为0.45s，区域地壳稳定性属次稳定区。
2、社会环境与自然地理环境
经向当地居民了解该区域历史上未发生过泥石流灾害。
该矿为新立矿山，工业场地尚未建设。矿区附近300m范围内分布有民房。未来矿山开采产生的噪音、粉尘对环境影响不大。矿山未来开采对区内植被和地形地貌会造成一定地破坏。区内植被较发育，矿区及附近地区没有需要保护的古建筑物、古文物、名胜古迹及地质遗迹和稀有动植物。
矿区岩石物质成分稳定，有害物质含量少且不易分解，矿山的采矿活动，对矿区水环境无较大负面影响。
3、矿石中有害组分及对环境的影响
根据矿石放射性分检测报告，矿石内照射指数（IRa）为0.07～0.33，外照射指数（Ir）为＜0.04～0.21。未超过《建筑材料放射性核素限量》(GB/6566-2010）内照射指数（IRa）≤1.0、外照射指数（Ir）≤1.0的标准。
矿石有害元素及有害气体含量低，开采过程中不会对周边空气、环境和水源等造成污染和危害。
4、矿山开采对地质环境的影响
矿山拟采用露天开采方式开采，采矿会使原有地形发生改变，对地质环境造成一定的负面影响。采矿工程对地质环境的破坏形式主要是对原生地形地貌的破坏，主要表现为：
（1）改变了原有自然地形地貌，形成露采边坡，边坡应力重新分布，出现卸荷裂隙，可能引发滑坡、崩塌等地质灾害。
（2）弃土、弃渣堆放不合理，可能引发泥石流。
（3）采矿爆破影响，可能产生飞石，或使坡体中结构面贯通，产生滑坡、崩塌等地质灾害。
（4）采矿过程和运输造成灰尘飞扬，对矿区附近的地质环境造成一定的影响。
（5）运输：装卸、运输过程中产生的泄漏和扬尘，造成局部及运输沿线的污染和有碍视觉景观、行车安全。
（6）造成部分水土流失。
二、矿区环境地质预测评价
矿山剥采施工将会破坏山体的自然稳定性，采场边坡过高或边坡角过大，可能诱发崩塌和滑坡等地质灾害。采矿、制灰废弃土、渣、石堆置不当，受雨水冲刷可能诱发滑坡、泥石流等地质灾害，危害矿山交通系统、破碎系统和住宿区。
矿山开采要做到按设计开采，并对采空区及时进行覆土整平，根据矿区实际进行种草植树，以减轻水土流失，逐步恢复自然景观。剥采作业要遵循由上至下分台阶进行，严格控制坡高和边坡角，防止因边坡过陡或过高诱发采场边坡崩塌和滑坡。矿山应设置专门的排土场，剥采、制灰产生的废渣、土应集中堆放于排土场（废石场）内，并修筑可靠的拦砂坝进行挡护。开采过程中对不稳定地段进行削坡减荷处理。露天开采易产生粉尘，对环境造成影响，应进行洒水降尘。
三、环境地质条件小结
根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010[2016年版]），本区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，所属设计地震分组为第三组；根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），本区地震动峰值加速度为0.10g，反应谱特征周期为0.45s，区域地壳稳定性属次稳定区；矿区采场处于水文地质单元的补给、排泄区，水文地质条件为一般；矿区山高坡陡，围岩岩性组合简单，岩体风化程度一般，节理裂隙、岩溶较发育，工程地质条件中等；由于地形较陡，采场外力作用较多；矿区及附近无污染源，矿石及废土石成分稳定；矿石开采对环境有一定影响，轻度污染，若边坡角选择不当，可能有掉块、垮塌（滑坡）等次生地质灾害，受开采等外力作用影响较大。
因此，矿区环境地质勘查类型属以次生环境地质问题为主的中等类型。
2.3.2.4开采技术条件小节
1、矿床水文地质勘查类型属以岩溶裂隙含水层直接充水为主的简单类型。
2、矿床工程地质勘查类型属以层状岩类较坚硬岩组为主的中等类型。
3、区内地质环境较脆弱，随着矿山的开采，易导致环境变差。为此，要加强对采场边坡的变形监测、废石（土、渣）管理等，采取有效的防治措施，防止岩（土、渣）体产生较大规模的开裂变形、滑坡、崩塌、泥石流而造成伤害和环境恶化，矿区环境地质勘查类型属以次生环境地质问题为主的中等类型。
综上所述，矿床开采技术条件勘查类型属工程地质和环境地质复合问题的中等类型（Ⅱ-4）。
[bookmark: _Toc7746][bookmark: _Toc30612]2.4 建设方案概况
本次预评价报告主要依据2023年7月云南德成规划设计有限公司编制的《盐津县桃子坝采石场90万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》，以下项目建设方案均依据该设计中所设计的方案进行描述。
2.4.1 矿山现状
该矿山为新建矿山，矿区未进行开采，目前矿山开采区域山坡稳定，未发现滑坡、崩（坍）塌等地质灾害。
（1）供水
矿区生活用水引自当地供水管网的自来水，生产用水水源取自附近沟溪水，供水能力可以满足生产及生活的需要。
（2）供电
矿区供电主要由盐津县盐井镇10kV电网接入，供电线路已架通至矿区，输入电压10kV，供电能力可以满足设计的用电需求。
（3）外部条件
矿区西侧及南侧有乡村公路通过，公路宽度约为4～6m，坡度在3%～6%范围内，交通运输较为便利，可满足大中小型汽车的通行。
2.4.2 建设规模及工作制度
[bookmark: _Toc117847193][bookmark: _Toc100376796][bookmark: _Toc20551][bookmark: _Toc16072][bookmark: _Toc100376797]2.4.2.1矿床资源储量
根据《云南省盐津县桃子坝采石场建筑石料用灰岩矿详查地质报告》及云方圆中正矿评储字〔2022〕02号《云南省盐津县桃子坝采石场建筑石料用灰岩矿详查地质报告》评审意见书，截至2022年1月31日，矿区范围内保有源量504.60万m3（1347.20万t），其中控制资源量：矿石量235.5万m³（628.8万t），推断资源量：矿石量269.1万m³（718.4万t）。
以上资源储量经盐自然资复〔2022〕14号《关于〈云南省盐津县桃子坝采石场建筑石料用灰岩矿详查地质报告〉矿产资源储量评审备案的复函》登记备案。
根据露天境界的圈定及各开采台阶资源量计算，开采设计利用资源量为257.50万m³（687.53万t），暂未设计利用资源量247.10万m³（659.67万t）。
设计可采资源量为设计利用资源－设计损失量，露天开采损失率为5%，因此设计可采资源量为244.63万m3（653.15万t）。
矿种为灰岩矿，贫化率为0，因此采出矿石量为244.63万m3（653.15万t）。
2.4.2.2建设规模
根据矿区范围内矿床地质特征、矿体赋存条件，结合市场需求情况，根据生产能力的验证及矿山生产组织实施能力，设计生产规模为90.0万t/a（33.71万m3/a）原矿。
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]2.4.2.3 工作制度
矿山为小型露天矿山，采用间断工作制，采剥作业年工作300天，剥采日工作1班，班工作8小时。
2.4.2.4 矿山服务年限
根据设计圈定的矿区内可采出矿石总量为653.15万t，基建副产矿石量18.85万t，矿山年生产能力90.0万t/a，由此可以得出矿山生产服务年限约7.05a。
T=Q/A
式中：
T—矿山服务年限（年）
Q—设计采出矿石储量（653.15-18.85=634.30万t）
A—矿山生产能力（90.0万t/a）
经计算，T=7.05年。
2.4.3 总图运输
2.4.3.1 总平面布置
[bookmark: _Hlk129347644]本次矿山工程设计将由以下内容组成：
1、露天采矿工业场地：粗碎站、成品料仓、破碎筛分车间、综合仓库、值班室、变电室等。破碎站布置在采场北侧，距离采场60m；成品料仓、破碎筛分车间位于破碎站西侧，紧邻破碎站。
2、地表辅助设施主要由办公区、生活区、值班室、配电房以及矿区运输道路组成。拟建办公区布置在矿区北侧，距离采场约400m，机修、仓库等布置在工业场地附近，配电室布置在破碎站附近，详见总平面布置图。
3、爆破器材库 
矿区不设置爆破器材库，矿山跟当地民爆公司签订协议，爆破器材保管及使用由民爆公司负责。
4、矿区供水：矿区生活用水由当地供水管网供给，由矿山自行架设供水设施供水，饮用水可采用桶装矿泉水，生产用水从周边较近取水点抽水。
5、矿区供电：
矿区供电主要由盐井镇桃子坝村10kV电网接入，输入电压10kV，矿区安装容量：1212kW，有功功率924.2kW，年耗电量为：195.1万kWh，供电能力可以满足设计的用电需求。供电系统主要供于矿石破碎加工生产线、辅助和生活用电，矿山采矿设备均采用柴油为动力，白班工作制，采场无需照明，开采作业无需用电。
2.4.3.2 运输
[bookmark: _Toc232567809]1、运输量
露天年产矿石量90.0万t（实方33.71万m3/a），废石产量3.36万t/a（实方1.87万m3/a）。
[bookmark: _Toc232567810]2、运输方式选择
（1）外部运输方式
外部运输采用公路运输，以公路运输进出矿区。企业所有进出矿区的物资运输均考虑委托地方运输。
（2）内部运输方式
企业内部主要运输物资及运输方式如下：
①原矿：从露天采场运至破碎站，由30t自卸式汽车一次完成，不需二次倒运。
②废石：从露天采场由挖掘机铲装，由30t自卸式汽车运输至临时排土场。
各种材料及备品备件：从仓库运至露天采场，每日运量不等，采用矿山自备汽车根据需要分送。
生活物资：矿区所需的各种生活物资，均依托县、乡市场供给。
2.4.4 开采范围和顺序
2.4.4.1 开采范围
该矿山为新建矿山，林地使用手续由于林地指标有限，分为两期办理；一期办理矿区西侧及南侧123.6亩林地手续，二期办理矿区西侧及北侧116.2亩林地手续。因此设计范围为矿区范围内一期林地范围，矿区北侧尚未办理林地手续的范围待取得林地使用手续后再重新进行设计。
设计范围面积为58990.33m2，设计标高为752m～852m。具体范围见附图2《矿区现状及周边关系图》。
开采对象主要为矿区范围内目前保有的参加储量计算、登记备案灰岩矿体。
2.4.4.2 开采顺序
[bookmark: _Hlk129348955]采用自上而下分台阶开采，根据露天采场的布置情况，露天采场总体上采用由北向南地开采顺序。
2.4.5 开拓运输
2.4.5.1 开拓运输方案
[bookmark: _Hlk85640429]根据矿体开采技术条件、矿山地形条件及工业场地的布置，设计采用公路开拓汽车运输方案。
矿山开采内部运输主要是矿石及生产辅助材料的运输。矿石运输采用挖掘机铲装，由运输车辆运至破碎站，露天剥离废石由汽车运往临时排土场。材料、设备运输由运输车辆运入工作地点，外部运输主要是成品的运输，可由社会运输力量承担。
开拓运输线路布置：新建运输公路起点位于破碎站进料平台，起点标高+784m（K0+000），终点位于矿区836m平台，标高+836m（K0+700），公路里程为700m（K0+000～K0+700），详见开拓运输总体布置图。
1、道路等级：
根据《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87），设计道路等级为三级。
2、设计道路
新建运输公路起点位于破碎站进料平台，起点标高+784m（K0+000），终点位于矿区836m平台，标高+836m（K0+700），公路里程为700m（K0+000～K0+700），详见开拓运输总体布置图。
新建运输公路按露天矿山三级道路标准设计，泥结碎石路面，单车道，路基宽6.5m，路面宽4m，道路最大纵坡9%，平均纵坡7.43%，最小转弯半径15m，最小竖曲线半径200m，最大纵坡限制长度150m，缓坡段3%，长度60m；错车道设置在缓坡段，间距200m，长度20m，宽度8m；道路邻边坡一侧，设置土质安全车挡，车挡设置为梯形，底宽1.5m，顶宽0.5m，高度为1.0m。公路内侧修筑排水沟，排水沟为矩形断面宽0.5m，深0.5m。
2.4.6 采剥工艺
根据《中国铁路成都局集团有限公司宜宾工电段关于盐津开源矿业有限公司盐津县桃子坝采石场爆破开采事宜的复函》（宜工电安函[2023]115号），距离铁路隧道斜距500m范围内不进行爆破作业，采用机械开采，斜距500m外采用爆破开采（见附件9及附图2《矿区现状及周边关系图》），因此本次设计将距离铁路隧道斜距500m范围划为机械开采区域，斜距500m外采用爆破开采。机械开采区域范围见下表：
表2.4-1  机械开采区域范围拐点坐标表
	拐点号
	（2000国家大地坐标系）

	
	X
	Y

	矿1
	3100935.60
	35424358.11

	矿2
	3101111.77
	35424416.58

	矿3
	3101106.98
	35424431.51

	矿4
	3101113.41
	35424443.52

	采1
	3101121.48
	35424450.56

	采2
	3100924.19
	35424396.12

	面积
	6589.5㎡


机械开采区域内采用挖掘机加装破碎锤进行开采，工作台阶高度为6.0m，2个工作台阶靠帮时合并为1个台阶，靠帮台阶高度为12m，自上向下逐台开采。
爆破开采区域采用中深孔爆破，多排孔逐孔爆破，数码电子雷管起爆，然后进行铲装运输。
2.4.6.1 剥离
矿体直接出露地表，上覆杂草及少量废土，采用挖机进行剥离，进行简单处理即可。
依据露天境界圈定结果，矿山剥离量为13.16万m³，剥离杂草废土，由汽车运输至临时排土场，部分用于铺设矿山公路垫层及平整工业场地，其余待后期采空区进行复垦使用。
2.4.6.2 开段沟位置
新水平准备时，根据矿山地形地质条件，剥离浮土层完成后，沿地形等高线布置开挖单壁沟，单壁沟宽度为24m。
2.4.6.3 最小工作平台宽度
设计采用30t自卸汽车配合进行采剥作业，其初始或最小工作平台宽度应满足矿山采装、运输设备的正常作业要求，平台底平面尽可能保持平直，与公路连接转弯应满足运输最小曲率半径要求，采场工作平台内应满足30t自卸汽车调车要求。设计采用折返式调车，其初始或最小工作平台宽度按下式进行计算，根据计算结果，最小工作平台宽度为24m。
2.4.6.4 工作线布置方式及工作面推进方向
[bookmark: _Hlk86956060][bookmark: _Hlk129349156]采用工作线纵向布置方式，即沿地形等高线东西向布置，垂直地形等高线由北向南移动，平行推进，采掘带宽度12m。
工作面沿地形东西向布置，由东向西方向推进。
首采工作面布置：根据矿山地形地质条件，结合矿山生产实际情况，首采段设置在824m水平，基建结束形成824m基建平台、836m剥离平台，824m设置两个工作面采矿，两个工作面间距大于60m。工作面平台高度为12m，工作线长度60m，平台宽度25m。
2.4.6.5 开采顺序
矿山采用露天开采，自上而下地开采顺序。剥离作业采用挖掘机直接在836m水平上部进行，在824m开采水平采用穿孔爆破开采矿石。824m水平开采结束后，再向下开采812m水平的矿石，后续台阶的以此类推进行，自上而下分台阶开采。新台阶的准备：当上一台阶开采即将结束时，提前准备好下一工作台阶，以保证采矿工作能连续正常进行和新水平的延伸。
2.4.6.6 采矿工艺
根据开采矿段矿岩的物理力学性质及矿岩的结构、构造，结合现场边坡的稳定情况，灰岩矿体埋藏浅，矿岩坚硬，设计采用中深孔微差爆破进行开采。凿岩采用KQD-100露天潜孔钻机（配收尘系统），钻孔直径为100mm；爆破采用中深孔微差爆破技术，炸药选用2#露天硝铵炸药，数码雷管起爆。矿石采用挖掘机铲装至汽车，由汽车运输至破碎站。
当矿岩块度大于500mm时，采用挖掘机加装破碎锤进行二次破碎，严禁采用二次爆破进行破碎。
采场开采台阶边坡参素如下：
采场顶部标高：852m；
采场底部标高：752m；
台阶高度：12m；
工作台阶坡面角：60°
安全平台宽度：4m；
清扫平台宽度：6m；
终了台阶边坡角：60°；
最终边坡角：43°～49°；
最小工作平台宽度：24m。
2.4.6.7 穿孔爆破
本矿山采用爆破开采，穿孔采用KQD-100露天潜孔钻机（配收尘系统），钻孔直径为100mm。爆破采用中深孔微差爆破技术，炸药选用2#露天硝铵炸药，数码雷管起爆，在爆破作业中需要做好各种防范措施，并派遣专人在300m爆破警戒范围上站岗放哨，发出明确的爆破警戒信号和解除爆破警戒信号。
一、钻孔形式和炮孔布孔方式
1、钻孔方式：采用中深孔潜孔钻机钻孔，炮孔倾角90°。
2、布孔方式：采用多排梅花形布孔方式，一次爆破量较少时用单排孔。
二、爆破参数
1、孔径和孔深
孔径：设计选用KQD-100露天潜孔钻机(配收尘系统)，炮孔直径d=100mm；
孔深：
m；
超钻深度取h=1.0m；
（1）底盘最小抵抗线W
垂直孔第一排孔底盘最小抵抗线W1：
根据钻孔作业的安全条件W1≥HCtgα+B
式中：W1—底盘抵抗线，m；
H—台阶高度，取12m；
α—工作台阶坡面角，取75°；
B—从钻孔中心至坡顶线的安全距离，取2.5m。
经计算得出W1=6.0m。
平常底盘抵抗线和炮孔直径成正比，按W与d的关系W=（25～45）d，根据矿石岩性，设计取3.5m；
（2）孔距a和排距b
孔距：
排距：m；




式中、—为邻近系数，取= 1、=0.9；
为便于炮孔布置，故取孔距为：a=4m，排距为：b=3m。
（3）装药长度l1和填塞长度l2
填塞长度：L2

按公式计算：
m，取3m；
式中L2—堵塞长度，m；
Z—堵塞系数，取Z=0.7-0.8；
装药长度：L1=L-L2=13-3.0=10m。
（4）炸药单耗q和每孔装药量Q

影响因素：岩石坚固性，炸药种类，施工技术，自由面数量。根据类似矿山设计爆破单耗选取为q=0.42kg/m；
单孔装药量：
kg；

式中—单孔装药量，kg；



—炸药单耗，kg/m，设计取q=0.42kg/m；

—抵抗线长度，m，W=3.5m；

—台阶高度，m，H= 12m。
（5）装药量验算
[bookmark: _Hlk39618976]

式中：′—装药量验算值，kg；


Δ—装药密度，kg/m，采用2#岩石炸药，Δ= 950kg/m；


—装药长度，m，=10m。

经验算，所设计药量Q1小于′，符合设计要求。
矿山爆破工作根据矿山实际情况，可选用一般乳化炸药；中深孔爆破应采用起爆器起爆方法以实现一次性起爆。严禁采用裸露药包爆破。爆破起爆网路见炮孔布置及起爆顺序图，装药采用人工装药，爆破作业参数见表2.4-2。
表2.4-2  爆破作业参数计算表
	序号
	项目
	单位
	数量

	1
	炮孔直径
	mm
	100

	2
	炮孔倾角
	°
	90

	3
	炮孔深度
	m
	13

	4
	最小抵抗线
	m
	3.5

	5
	填塞深度
	m
	3.0

	6
	炮孔间距
	m
	4

	7
	炮孔排距
	m
	3

	8
	每孔装药量
	kg/孔
	70.56

	9
	单位炸药消耗量
	kg/m³
	0.42


2.4.6.8 爆破安全距离
根据矿山最大的年采剥总量为90万t，矿石体重2.67t/m³,合33.71万m³，每年工作300天，每天采剥量1123.67m³，每次爆破按15天的平均采剥总量计算为16855.05m³，单位炸药消耗量q=0.42kg/m³，需要炸药量约为Q=7079.12kg；设计两个工作面同时开采，每个工作面一次爆破炸药量为3539.56kg，约50个孔，两个工作面共100个孔，孔距为4m，排距3m，最小工作线长度60m，分4排，每排12-13个孔，交错布置，采用逐孔爆破，单孔装药量70.56kg。
根据《爆破安全规程》（GB6722-2014）的有关规定，爆炸源与人员及其他保护对象之间的安全距离，按爆破产生的地震波、冲击波和个别分散物等分别核定。
一、爆破震动对地面建筑物的安全距离
矿山建筑设计为砖房结构。按照《爆破安全规程》（GB6722-2014），一般砖房的安全震动速度是2.0～2.5cm/s，取2cm/s作为计算依据。
R=（ K/V）1/a.Q1/3
式中：R——爆破震动安全距离，m；
Q——微差爆破的起爆段最大药量， kg；
V——安全震动速度，2.0cm/s；
K、 a——与爆破区域地形、地质等条件有关的系数和衰减指数，K取200，a取1.50。
表2.4-3  爆破震动安全距离
	序号
	名称
	单位
	数值

	1
	起爆段数
	段
	3
	4
	8
	16
	48

	2
	一段起爆炮孔数
	个
	24
	12
	6
	3
	1

	3
	单个炮孔最大装药量
	kg
	70.56
	70.56
	70.56
	70.56
	70.56

	4
	一段起爆最大装药量
	kg
	1693
	847
	423
	212
	71

	5
	一次爆破总药量
	kg
	1693
	1693
	1693
	1693
	1693

	6
	爆破震动安全距离
	m
	256.80
	203.82
	161.77
	128.40
	89.03


[bookmark: _Hlk73439529]设计采用逐孔爆破，单孔装药量为70.56kg，爆破震动安全距离R为89.03m，因此爆破震动对100m以外的破碎设备、房屋等建筑影响不大。
二、爆破飞石的安全距离
（1）参照爆破飞石安全距离公式
[image: ]
式中：
RF—爆破飞石允许安全距离，m；
d—炮孔直径，为100mm；
W′—最小埋深，m，W′=C•sinα+L•cosα=4；
L—堵塞长度，L为3m；
C—孔口至台阶肩线的水平距离，C取4m；
α—台阶对地平的倾斜角，α取60°。
经计算，爆破飞石安全距离为97.2m。
（2）按照露天台阶爆破经验公式确定爆破飞石安全距离
R=(1500～1600)×d
式中：R—飞石距离，m
d—钻孔直径，100mm
经计算，爆破飞石安全距离R=150～160m。
本矿山为山坡露天矿，根据《爆破安全规程》（GB6722－2014）规定，深孔台阶爆破个别飞散物对人员的安全允许距离不小于200m，沿山坡爆破时，下坡方向的个别飞散物安全允许距离应增大50%，因此设计爆破安全距离确定为上坡方向200m，下坡方向300m。
2.4.6.8 爆破安全
为保证人员、公路运输和建筑物安全，采取如下安全措施：
（1）矿区周边有乡村公路通过，爆破前必须在有车辆及人员通过的主要地段布设岗哨，岗哨间应处于相邻岗哨视线范围内，并确保对整个爆破警戒范围控制，并发出明显的音响和视觉信号，进行交通管制，以禁止人员、车辆和牲畜进入警戒范围。
（2）爆破采用定时爆破，让职工及过往车辆有规律地避炮，加强职工、附近村民、过往车辆驾驶员安全教育，让职工、村民，过往车辆驾驶员事先知道警戒范围、警戒标志、声响信号的意义。加强爆破作业的管理，按《爆破安全规程》规定，圈定300m的爆破警戒范围，设置醒目警示标志。
（3）开采顺序应根据要保护的边坡及建筑灵活调整；合理选择爆破参数（控制爆破指向，微差雷管小药量进行爆破），爆破前撤出300m警戒范围内的所有人员到安全地带。
（4）采场主爆破方向为北方向，禁止指向西方向（内六铁路隧道方向）；爆破时应合理选择爆破参数（控制爆破指向，逐孔、小药量进行爆破），爆破前撤出300m警戒范围内的所有人员到安全地带。
（5）距离铁路隧道斜距500m范围内不得进行爆破作业，斜距500m外采用爆破开采，爆破指向（爆破的临空面）不得指向铁路隧道方向，爆破实施过程中需对铁路设备进行爆破震动监测。爆破作业应进行试爆，对铁路隧道进行震速测试，确保铁路安全的爆破参数。
总之，严格按照《爆破安全规程》规定及以上措施实施爆破作业，可以保证该露天矿爆破安全。
2.4.6.9 装载运输作业
一、装载运输方式
矿岩采用挖掘机铲挖、集堆及装车，30t矿用自卸式矿车运输，矿石运至破碎站，装载机配合清理开采现场以及将矿石运至破碎站进料口。
二、装载运输设备选型
1、挖掘机
设计选用2台小松PC500LC型挖掘机进行铲装作业，年生产能力可达37.44万m3/a（99.96万t/a），可以满足90.0万t/a的生产能力要求。
2、汽车
设计矿山最大年运输量约93.90万t，矿岩由采场直接运输至破碎站及排土场平均运距约为0.5km，铲装主要采用小松PC500LC型挖掘机（3m³）。考虑运距及合理的车铲比，运输设备采用6辆红岩金刚（30t）型自卸式汽车运输。
3、装载机
设计采用2台柳工CLG886H轮式装载机进行铲装等辅助作业，可以满足90.0万t/a的生产能力要求。
2.4.6.10 矿山主要生产设备
表2.4-4  露天开采主要设备表
	序号
	设 备 名 称
	单位
	生产
	备用
	合计
	备注

	1
	山推SE500LC-9W型挖掘机
	台
	2
	1
	3
	新增

	2
	临工LG8860轮式装载机
	台
	3
	1
	4
	新增

	3
	KQD-100露天潜孔钻机(配收尘系统)
	台
	1
	0
	1
	新增

	4
	开山LGCY-18/17柴油移动空压机
	台
	1
	0
	1
	新增

	5
	东风双桥洒水车（20m³）
	辆
	1
	0
	1
	新增

	6
	红岩金刚30t型自卸式汽车
	辆
	5
	1
	6
	新增

	7
	210液压破碎锤
	台
	1
	1
	2
	新增


2.4.7 矿山供配电系统
矿区供电主要由盐井镇桃子坝村10kV电网接入，输入电压10kV，矿区安装容量：1212kW，有功功率924.2kW，年耗电量为：195.1万kWh，供电能力可以满足本次设计的用电需求。供电系统主要供于矿石破碎加工生产线、辅助和生活用电，矿山采矿设备均采用柴油为动力，白班工作制，采场无需照明，开采作业无需用电。
2.4.7.1 供电
露天采场90.0万t/a采矿工程及工业场地等安装容量：1212kW，有功功率924.2kW，年耗电量为：195.10万kWh。
矿山为中型露天采石场，无一、二级用电负荷，均为三级负荷。
10kV侧自然功率因数为0.783，需装设电容器作为无功功率补偿装置，补偿容量400kVar，补偿后功率因数提高到0.95，达到国家标准。
2.4.7.2 供电电源
矿区供电主要由盐津县10kV电网接入，输入电压10kV，线路已架通至矿山。根据矿区用电负荷的计算，设计采用1台1250kVA变压器，能满足矿山用电负荷要求。
2.4.7.3 供电系统
（1）电压等级
供电电压：10kV；配电电压：380V。
（2）供电系统
根据矿山负荷特点及矿区电源情况，采用10kV单回专线供电方式，向地表变电所供电，电源引自盐津县10kV电网，设计在破碎站及生活办公区设置变压器变电，地表采用架空线输电。破碎站采用沿工业场地边缘架设半环形固定式、干线式配电系统，并在线路的入口处和分段处以及干线、环形与分支线路连接处装设负荷开关。低压电网装设具有剩余电流动作的保护器作单相接地故障保护，其末端线路的切断时间不大于0.1s。
2.4.7.4 装备水平
电气设备选择的原则是采用先进成熟的技术，保证设备性能可靠稳定，安装维护方便，运行安全，节能环保，经济合理。
10kV配电装置采用ZW8-12/T630型户外高压真空断路器。
配电变压器，采用1台S11-630/10-0.4变压器。
低压配电屏采用GGD型。
10kV供配电电缆，采用钢带铠装交联聚乙烯绝缘电缆。
地表上的变压器为室外配置，其余电气设备均为室内配置。
2.4.7.5 破碎站及辅助设施电力传动
（1）破碎设备
用电设备主要为颚式破碎机、反击式破碎机、振动筛、皮带输送机等，供电电压0.38kV，设备的启动和控制设备由厂家成套提供。
（2）机修设备
机修车间主要选用的是车床、刨床、钻床及电焊机等机械加工所需的设备，均为机电一体化，设计只需向其提供动力电源即可。
2.4.7.6 过电压保护及接地保护措施
设计依据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》（GB/T 50064-2014）、《矿山电力设计标准》（GB 50070-2020）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）和《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065-2011）有关规定执行。
1、过电压保护
（1）在此设计范围内，桶装油品间内属于一类防雷建筑物，对第一类建筑物防直击雷过电压保护采用独立避雷针和独立的接地装置，第一类建筑物还应在屋顶上装设避雷带，防雷电感应过电压。
其他辅助设施均属于三类防雷建筑物，建筑物的防直击雷采用屋面装设避雷带。
（2）破碎站架空供电线路应在电源线与环形线的连接处、环形线与分支线的连接处、分支线与高压电力设备的连接处装设阀型避雷器，作为防雷电侵入的过电压保护。
2、接地
（1）破碎站设两组主接地极，当任一组主接地极断开后，在架空接地线任一点所测得的对地电阻值不大于4Ω，移动式设备与架空接地线之间的接地电阻值，不大于1Ω。
（2）在此次设计范围内，炸药库、桶装油品间属于一类防雷建筑物，其他辅助设施均属于三类防雷建筑物。一类防雷建筑物接地装置的冲击接地电阻不大于10Ω；三类防雷建筑物接地装置的冲击接地电阻不大于30Ω。
（3）破碎站低压电网中性点采用经电阻接地型式，低压电网装设具有剩余电流动作的保护器作单相接地故障保护。
（4）生产辅助设施低压配电系统采用中性点直接接地的TN-C-S系统。
2.4.7.7 电气照明
照明电压采用220Ｖ。不设专用照明变压器，而分别取自各变电所、二级配电室或动力配电箱的专用照明回路。设照明配电箱配电及控制。
破碎站照明配线一般采用穿管明设，灯具型式视厂房高度及环境条件，光色、照度要求等而采用不同的工厂灯，但力求统一，尽可能减少灯具种类。照明光源厂房一般采用节能型灯或钠灯；办公室等一般为荧光灯；桶装油品间采用防护型灯。
2.4.8 给排水系统
[bookmark: _Hlk129347528]2.4.8.1 给水
1、用水量、水质、水压
总用水量85m3/d，其中：生产生活用水73.5m3/d，其他用水11.5m3/d。
供水压力：0.1－0.3Mpa。
供水水质：生产用水满足生产用水标准要求、生活用水要求满足生活饮用水标准。
2、给水水源及供水系统
矿山生活用水引用当地供水管网地自来水，生产用水取自附近溪沟，水质水量满足生活饮用水标准。
（1）生产新水给水系统
由水泵在取水点引至高位水池（水罐），之后采用给水管网（DN100钢管），至采剥工作面及运输工作面，公路洒水由洒水车运水负责。
（2）消防给水系统
矿山工业场地的主要建筑物为破碎站、采场、堆料场、办公室、生活区等，耐火等级为二级，生产类别为丁戊类，建筑占地面积小，建筑高度不高，根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）的规定，可不设置室外消防给水系统。
根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）要求，在配电室、办公区、生活区等场所各配置一组（2—4个）手提式磷酸铵盐干粉灭火器。
2.4.8.2 排水
生产、生活等排水16.43m3/d。厕所设计全部采用旱厕，生活排水基本是清洁废水，经沉淀后，就近排入附近山沟水体或用于农田灌溉。机汽修车间会有少量含油废水排出，经隔油池处理后外排或回用。
2.4.10临时排土场
露天采场内共剥离出废土石共13.16万m3，设计在矿区北西面山谷建设一临时排土场。该山谷呈东—西走向，东部高，西部低，两侧为山坡。谷底坡度8°—12°，局部略陡，谷底宽60m—120m，长度大于200m。排土场可以使用的有效长度约150m。矿山剥离量不大，该排土场仅为临时排土场，废土可用于矿山后期的复垦，及周边修路等其他建设用。排土场下游均为荒山，500m范围内无村庄、高等级公路等，上游为矿山工业场地、采场，运距短，设计在排土场下游设置拦渣坝，上游设置排水沟。
排土场位于沟谷，地表水不发育，排土场上部设置截洪沟，截洪沟采用梯形断面，净断面尺寸0.4m×0.6m（底宽×深），两侧边坡1:0.3，衬砌厚度30cm，M7.5浆砌块石。
排土场安全设施：
（1）排土场卸载平台边缘要设置安全车挡。其高度不小于车轮直径的1/2。
（2）排土场周围按设计修筑可靠的截洪沟。
（3）排土场范围内，设置安全警示标志。
2.4.10安全管理及其他
2.4.10.1 组织结构及劳动定员
一、组织结构
该项目属盐津开源矿业有限公司盐津县桃子坝采石场90万t/a露天采矿工程，年生产规模90.0万t/a，建议企业按公司制建立组织机构，具体机构的设置由企业自行考虑，设计仅按类似企业考虑人员数量配置。
矿山实行矿长负责制，组织机构宜设置矿部、车间二级管理，设各管理部门及采矿工区，详见下图：
二、劳动定员
[bookmark: _Hlk101106919]本矿山为间断工作制，年工作日300天，每天1班，每班8小时。根据项目的工作制度和设备运转需要，主要生产人员在册系数为1.33，在册职工总数为35人，其中生产工人27人，管理及服务人员8人，岗位定员分布见表2.4-5。
表2.4-5  矿山生产岗位定员明细表（单位：人）
	序号
	工作岗位名称
	实际工作人员
	在册人员系数
	在册人员总数
	备注

	
	
	班次
	共计
	
	
	

	
	
	一
	二
	三
	
	
	
	

	一
	露天开采系统
	20
	
	
	20
	
	25
	

	1
	铲、装、运
	9
	
	
	9
	1.33
	12
	

	
	挖掘机司机
	2
	
	
	2
	
	
	

	
	前装机司机
	2
	
	
	2
	
	
	

	
	汽车司机
	5
	
	
	5
	
	
	

	2
	穿爆
	2
	
	
	2
	1.33
	3
	

	
	潜孔钻司机
	1
	
	
	1
	
	
	

	
	爆破工
	1
	
	
	1
	
	
	

	3
	辅助工段
	2
	
	
	2
	1.33
	3
	

	
	边坡检查维护
	1
	
	
	1
	
	
	

	
	洒水车
	1
	
	
	1
	
	
	

	4
	其他人员
	2
	
	
	2
	1.05
	2
	

	
	机修及仓库设施
	1
	
	
	1
	
	
	

	
	值班及维修电工
	1
	
	
	1
	
	
	

	5
	技术及管理人员
	5
	
	
	5
	1.05
	5
	

	
	矿长、工程师、技术员及其他
	3
	
	
	3
	
	
	含专职安全员2人

	
	采矿场值班长
	1
	
	
	1
	
	
	

	
	地质、测量技术人员
	1
	
	
	1
	
	
	

	二
	砂石加工系统
	7
	
	
	7
	
	8
	

	1
	破碎
	4
	
	
	4
	1.33
	5
	

	
	粗碎
	1
	
	
	1
	
	
	

	
	中细碎
	1
	
	
	1
	
	
	

	
	筛分
	1
	
	
	1
	
	
	

	
	皮带
	1
	
	
	1
	
	
	

	2
	辅助生产
	2
	
	
	2
	1.05
	2
	

	
	电工
	1
	
	
	1
	
	
	

	
	机修
	1
	
	
	1
	
	
	

	
	其他
	0
	
	
	0
	
	
	

	3
	技术及管理人员
	1
	
	
	1
	1.05
	1
	

	三
	厂部管理及服务人员
	2
	
	
	2
	1.05
	2
	

	四
	总计
	
	
	
	
	
	35
	

	
	其中：工人
	
	
	
	
	
	27
	

	
	车间管理及技术人员
	
	
	
	
	
	6
	

	
	管理及服务人员
	
	
	
	
	
	2
	


3、安全教育培训
加强教育培训工作，教育培训对象包括主要负责人、安全生产管理人员、特种人员、普通员工。人员培训是为项目顺利投产、达到设计生产能力、发挥投资效益、取得良好经济效果的重要措施，因此要求对所有上岗人员需进行全面培训，其目的是向企业提供生产管理和生产操作的合格人员。
培训工作在项目投产前即应开始，对于新进厂生产人员应首先系统学习各种专业理论知识，通过安全教育、操作规程、生产前后环节的协作、联系和事故处理等，然后进行实际生产操作培训，培训结束后经过严格考核，取得操作合格证后才能上岗操作。
2.4.10.2 公用辅助设施及土建工程
1、通信
矿区为中国移动、联通和电信网络覆盖区，对外通讯融入本地的通讯系统。采区通讯采用对讲机及公共无线通讯系统。
2、机修
机修和汽车修理主要依靠当地的社会力量解决，矿山简易修理间已形成，可满足生产的需要。维修所需备品备件及生产消耗件依靠外购、外协解决。
3、土建
该项目主要包含生活、办公区一个建筑群，位于露天采场北部，场地坡度10度左右，主要建筑有办公室、职工宿舍、食堂、厕所、机修室、配电室，矿区生活设施不足部分由社会弥补。民用建筑均采用砌体结构。为了节约投资，就地取材，所有砌体及填充墙均采用240mm厚灰砂砖、混凝土砌块。
装修：外墙采用涂料墙面，色调以浅黄色为主色调，配以蓝色线条形成较明快的建筑色彩，同时又与生产建筑形成对比；内墙面及天棚采用双飞粉；地坪采用地砖、无砂地坪；屋面保温采用发泡混凝土，屋面防水采用PE多层复合高分子防水卷材。
高位水池采用钢筋混凝土结构，排水沟采用浆砌石排水沟，拦渣坝基础采用浆砌石结构。矿区抗震设防烈度为7度区，建构筑物抗震设防应按7度区考虑。
2.4.10.3 投资概算及经济效益分析
投资内容包括设备购置、工业场地、机修、供水、供电、采场供电线路以及其他费用。（其中：其他费用包括建设单位管理费、监理费、设计费和不可预计费等费用）。投资范围为项目从筹建开工建设到竣工验收试车投产过程中的全部费用。
一、投资概算
[bookmark: _Toc153878935][bookmark: _Toc345505687][bookmark: _Toc240525385][bookmark: _Toc198397224]概算总投资1713.0万元，其中：建筑工程95.83万元，设备购置费1355.65万元，安装工程13.56万元，其他费用247.97万元（包括工程预备费155.73万元）。投资内容为项目从筹建开工建设到竣工验收试车投产过程中的全部费用。
二、总成本费用
总成本费用达产年平均1520.89万元/a，单位成本费用16.90元/t。经营成本1312.94万元/a。
三、盈利能力分析
以项目每年的现金流量分析计算该项目的财务内部收益率，以反映项目所占用资金的盈利能力。进行盈利能力分析的指标有财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、投资利润率、投资利税率、资本金净利润率等。经计算，该项目主要财务盈利能力指标如下：
（1）全部投资财务内部收益率：所得税后：12.70%
（2）全部投资财务净现值（I=8%）：所得税后：337.32万元
（3）投资回收期：所得税后：5.19年（含建设期9个月）
（4）总投资收益率：12.02%（达产期平均）
（5）资本金净利润率：9.93%（达产期平均）
从以上动态和静态指标来看，所计算的财务内部收益率高于银行同期贷款利率，表明项目具有一定的经济效益。
四、综合评价
1、项目的产品为石灰岩矿，是适销对路的产品，具有良好的市场。
2、项目建成后每年可产出原矿90.00万t。
3、企业每年可以获得净利润190.90万元；所得税63.63万元；资源税131.46万元。
4、项目投资财务内部收益率为12.70%（税后）；项目投资财务净现值（I=8%）为337.32万元（税后）；总投资收益率为12.02%，资本金净利润率为9.93%，含9个月建设期的税后投资回收期为5.19年。说明项目具有一定的抗风险能力，同时具有一定的企业经济效益和社会效益。
综上所述，从资源条件、建设条件和技术经济分析来看，项目都是可行的。
但是，不容忽视的是降低产品成本、缩短投资偿还期。
五、主要技术指标
主要技术指标见表2.4-6。
表2.4-6  主要技术指标表
	[bookmark: _Hlk54527383]序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	一
	地质
	
	
	

	1
	保有矿石量
	万t
	1347.20
	

	2
	设计利用资源量
	万t
	687.53
	

	3
	设计可采资源量
	万t
	653.15
	

	4
	采出矿石量
	万t
	653.15
	

	5
	矿岩物理机械性质
	
	
	

	5.1
	体重
	
	
	

	5.2
	矿石
	t/m3
	2.67
	

	5.3
	废石
	t/m3
	1.8
	

	5.4
	矿石松散系数
	
	1.5
	

	二
	采矿
	
	
	

	1
	开采方式
	
	露天
	

	2
	设计规模
	万t
	90.00
	

	3
	矿山日生产能力
	t/d
	3000.00
	

	4
	损失率
	%
	5.00%
	

	5
	贫化率
	%
	0
	

	6
	开拓方式
	
	公路开拓汽车运输
	

	7
	剥采方法
	
	分台阶下降开采
	

	8
	露天开采最终境界
	
	
	

	8.1
	总高度
	m
	100
	

	8.2
	最终边坡角
	°
	43°-49°
	

	8.3
	总剥离量
	万m3
	13.16
	

	8.4
	最高开采台阶标高
	m
	848m
	

	8.5
	最低开采台阶标高
	m
	752m
	

	9
	台阶参数
	
	
	

	9.1
	最终边坡台阶高度
	m
	12m
	

	9.2
	台阶坡面角
	°
	60°
	

	9.3
	安全平台宽度
	m
	4m
	

	9.4
	清扫平台宽度
	m
	6m
	

	9.5
	最小工作平台宽度
	m
	24m
	

	10
	矿山服务年限
	a
	7
	

	10.1
	其中：达产年限
	a
	6
	

	10.2
	矿山工作制度
	d/a
	300
	

	10.3
	
	班/d
	1
	

	10.4
	
	h/班
	8
	

	三
	供电
	
	
	

	1
	装机容量
	kw
	1212
	

	2
	有效功率
	kw
	924.2
	

	3
	年耗电量
	万kwh
	195.1
	

	4
	单位耗电量
	kwh/t
	1.41
	

	四
	供水
	
	
	

	1
	总用水量
	m3/d
	85
	

	五
	劳动及劳动生产率
	
	
	

	1
	在册职工人数
	人
	35
	

	1.1
	生产性人员
	人
	27
	

	1.2
	管理性人员
	人
	8
	

	2
	实物劳动生产率
	
	
	

	2.1
	工人实物劳动生产率
	t/人•a
	33569.56
	

	2.1.1
	
	t/人•d
	111.90
	

	2.2
	全员实物劳动生产率
	t/人•a
	25560.92
	

	2.2.1
	
	t/人•d
	85.20
	

	3
	工资
	
	
	

	3.1
	工资总额
	万元/a
	177.6
	

	3.2
	职工福利费
	万元/a
	24.86
	

	六
	投资及资金筹措
	
	
	

	1
	项目总投资
	万元
	1971.23
	

	1.1
	利用原有资产
	万元
	0
	

	1.2
	新增建设投资
	万元
	1713.00
	

	1.3
	建设期利息
	万元
	0
	

	1.4
	流动资金
	万元
	258.23
	

	2
	国家考核项目总投资
	万元
	1790.47
	

	2.1
	利用原有资产
	万元
	0
	

	2.2
	建设投资
	万元
	1713.00
	

	2.3
	建设期利息
	万元
	0
	

	2.4
	铺底流动资金
	万元
	77.47
	

	3
	资金筹措
	
	
	

	3.1
	项目资本金
	万元
	1790.47
	

	3.1.1
	利用原有资产
	万元
	0
	

	3.1.2
	用于建设投资
	万元
	1713.00
	

	3.1.3
	用于流动资金
	万元
	77.47
	

	3.2
	债务资金
	万元
	180.76
	

	3.2.1
	用于建设投资
	万元
	0
	

	3.2.2
	用于建设期利息
	万元
	0
	

	3.2.3
	用于流动资金
	万元
	180.76
	

	4
	单位产品投资
	
	
	

	4.1
	单位产品项目总投资
	元/t
	3.02
	

	4.2
	单位产品国家考核项目总投资
	元/t
	2.62
	

	4.3
	单位产品建设投资
	元/t
	2.74
	

	七
	成本及费用
	
	
	

	1
	总成本费用（不含税）
	万元/a
	1416.47
	

	2
	总成本费用（含税）
	万元/a
	1520.89
	

	2.1
	其中：制造成本
	万元/a
	1155.96
	

	2.2
	管理费用
	万元/a
	313.25
	

	2.3
	财务费用
	万元/a
	7.86
	

	2.4
	销售费用
	万元/a
	43.82
	

	3
	单位制造成本
	元/t.矿
	16.90
	

	4
	单位产品成本费用
	元/t.矿
	14.59
	

	八
	销售收入、税金、利润
	
	生产期平均
	

	1
	原矿石
	元/t
	24.34
	

	2
	销售收入（含税）
	万元/a
	2191.01
	

	3
	销售收入（不含税）
	万元/a
	1818.54
	

	4
	增值税
	万元/a
	268.05
	

	5
	销售税金及附加
	万元/a
	16.08
	

	6
	利润总额
	万元/a
	254.53
	

	7
	所得税
	万元/a
	63.63
	

	8
	净利润
	万元/a
	190.90
	

	9
	法定盈余公积金
	万元/a
	19.09
	

	10
	任意盈余公积金
	万元/a
	0
	

	九
	盈利能力
	
	所得税后
	所得税前

	1
	项目投资财务内部收益率
	%
	12.70
	20.61

	2
	项目投资财务净现值
	万元(I=8%)
	337.32
	925.43

	3
	项目投资回收期
	a
	5.19
	4.44

	4
	总投资收益率
	%
	12.02
	

	5
	资本金净利润率
	%
	9.93
	


六、矿山安全投入
矿山安全直接投资185.70万元，占项目建设投资1713.0万元的10.84%，见下表所示。
表2.4-7  安全直接投入概算表
	序号
	名   称
	描    述
	投资

	1
	露天采场所设的边界围栏
	采场边界设置围栏；
	3.80

	2
	汽车运输
	运输道路的缓坡段，运输线路的安全护栏、挡车设施、错车道；
	32.50

	3
	破碎站
	卸矿安全挡车设施，设备运动部分的护罩，安全护栏，盖板，扶手，防滑钢板；
	41.50

	4
	排土场
	截洪沟，卸矿安全挡车设施；
	21.40

	5
	供、配电设施
	变压器、配电柜、防雷设施、继电保护装置、电气安全保护措施；
	12.50

	6
	监测设施
	采场边坡和排土场边坡位移技沉降监测；
	28.00

	7
	矿山应急救援器材及设备
	个人防护装备、急救包、通讯用具、照明用具以及救援用的安全绳、带、运输工具
	7.50

	8
	个人安全防护用品
	工作服、工作靴、安全绳、安全帽、防尘口罩、手套，电工防护用品
	6.50

	9
	矿山、交通、电气安全标志
	采场、破碎站、公路、配电室、变压器等处设置的安全警示标志
	3.00

	10
	其他设施
	排水系统，爆破警戒器材，安全技术服务、教育培训等
	29.00

	合计
	185.7




[bookmark: _Toc24945][bookmark: _Toc29949]3.定性定量评价
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[bookmark: _Toc16709][bookmark: _Toc17815]4.安全对策措施建议
[bookmark: _Toc15263][bookmark: _Toc11264]4.1 安全对策措施建议的主要原则
4.1.1 安全对策措施建议的基本要求
（1）能消除或减弱生产过程中产生的危险、有害因素； 
（2）处置危险和有害物，使其降低到国家规定的限值内；
（3）预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害；
（4）能有效地预防重大事故和职业危害的发生；
（5）发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。
4.1.2 制定安全对策措施建议的原则
（1）当安全对策措施建议与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全对策措施建议的要求；
（2）确定安全对策措施建议等级顺序要求的具体原则为：消除、预防、减弱、隔离、联锁、警告；
（3）安全对策措施建议应具有针对性、可操作性和经济合理性；
（4）安全对策措施建议应符合国家有关法律法规、标准、规范和行业标准的要求。
[bookmark: _Toc4716][bookmark: _Toc27635]4.2 初步设计方案中提出的主要问题及建议
矿山在生产过程中，爆破警戒范围内存在有租用民房、公路设施等。在爆破过程中采取以下安全技术措施：
[bookmark: _Toc1445]1、矿区南侧为玄麻窝村，距离设计露天开采境界范围较近，距离最近民房100m，在300m爆破境界范围内存在17户民房，均已签订房屋租赁合同（见附件11），矿山应严格落实和履行房屋租赁合同，矿山生产期间300m爆破影响范围内的民房不得住人和使用，同时爆破作业时应在有车辆及人员通过的主要地段布设岗哨，并发出明显的音响和视觉信号，以禁止人员、车辆和牲畜进入警戒范围，应严格按《爆破安全规程》做好爆破警戒工作。
2、距离铁路隧道斜距500m范围内不得进行爆破作业，采用机械开采，斜距500m外采用爆破开采，爆破指向（爆破的临空面）不得指向铁路隧道方向，爆破实施过程中需对铁路设备进行爆破震动监测。爆破作业应进行试爆，对铁路隧道进行震速测试，确保铁路安全的爆破参数。
3、矿区北侧及南侧有乡村公路通过，为保证公路的安全，考虑在公路边坡上部适当位置设置被动防护网，防止矿山开采、运输等产生的滚石危及下部公路车辆、行人的安全。同时矿山爆破作业应定时爆破，尽量选择在车流人流较少时段爆破，爆破时在公路两端设置爆破警戒点，在爆破影响范围内做好交通管制，禁止车辆、行人通行。爆破作业时应临近爆破后及时清理路面滚石，及时恢复交通；低于路面标高的开采台阶应留10m的安全保护距离。
[bookmark: _Toc11965]4.3 各单元安全对策措施建议
4.3.1 总平面布置单元
（1）按设计要求有计划、有序地进行开采，合理布置工业场地、设备设施，避免相互制约和影响，协调好各采剥作业面间的相互关系，确保作业安全。
（2）设计开采范围离民房较近，开采民房附近区域时注意保持安全距离，防止破坏民房，下一步安全设施设计应考虑在民房靠近采场一侧设置护栏等安全设施。
（3）周边道路、破碎站位于爆破警戒范围内，初步设计中未说明相应的保护措施，应在下一步安全设施设计中补充爆破作业时的相关保护、撤离、警戒要求。
（4）严格按设计预留安全平台和清扫平台，避免开采形成高陡边坡。
（5）在开采过程中严格按设计划定的开采区域开采，禁止越禁采区边界开采。
（6）严格执行盐津县供电局关于《盐津开源矿业关于10kV花农线坪上支线4基电杆搬迁申请》批复，制定安全防护方案，细化爆破措施，开采前要对相关人员进行技术和安全方案交底，对布孔、钻孔、装药、联线等工序严格控制。
（7）盐津县供电局已同意搬迁矿区范围内穿过的一条10KV高压线（花农线坪上支线），同时允许矿山在高压线100m范围外进行爆破作业，下一步设计明确搬迁位置及可靠的安全防范措施，避免飞石造成线路损伤或杆塔基础不稳，引起线路故障或其他安全按事故。
（8）在靠房屋及道路侧进行爆破作业时，必须单孔或单孔分层起爆，用金属网格炮被覆盖炮孔区域，杜绝爆破碎石飞散。并妥善解决施工中噪声爆破地震波和爆破冲击波等问题，确保施工的顺利进行。
（9）严格按照设计要求钻孔、装药，确保钻孔、装药质量；选择合理的最小抵抗线；严格控制装药量，单段装药量不应大于安全起爆药量；保证炮孔填塞质量，严禁使用碎石和易燃材料填塞，金属网格炮被覆盖，防止发生爆破飞石；在爆区周边被保护建（构）筑处，分别设置振动检测点进行爆破振动检测，根据检测数据及时调整、优化爆破参数，对检测数据进行记录。
（10）矿区边界设置明显界桩，严禁越界开采，并设置防护网及警示标志，禁止人员及设备在边坡底下停留或作业。边坡底设置不低于2m的挡墙。
（11）距离铁路隧道斜距500m范围内不得进行爆破作业，采用机械开采，斜距500m外采用爆破开采，严格按设计中保护区、机械开采区划定施工。
（12）初步设计未对机修部分进行说明，下一步应进行补充。
4.3.2 矿山开拓运输单元
（1）矿区道路边坡需加强支护并设置安全警示牌，山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高路基外侧应设置护栏或挡车墙，在下一步安全设施设计中应补充、完善。同时，矿山应建立道路安全管理制度，定期对运输设备进行检查维护。
（2）根据预选危险性分析，开拓运输环节存在众多危险有害因素，危害程度为Ⅱ～Ⅳ级，危害程度较高，在今后的矿山建设和矿山生产过程中，矿山应当从主观上高度重视矿山内外部视运输环节中的危害，在安全设施设计中要充分落实上述安全对策措施，确保矿山安全生产。
4.3.3 采剥单元
4.3.3.1 采场子单元
（1）界外高陡边坡对矿山安全构成一定影响，可能发生滑坡、滚石等，对过往行人车辆构成威胁，应完善边坡截排水设施，定期进行巡查，发现浮石、开裂等隐患，及时处理。
（2）在安全设施设计中应完善高陡边坡的处理方式和防护措施。矿山应严格落实边坡管理制度和监测实施方案，按要求委托有资质的单位进行边坡稳定性分析研究。
（3）针对采取西、南侧村村通公路（村道），设计预留10m保护距离，禁止越禁采区边界开采。
（4）根据成都铁路局宜宾工电段的意见，距离内六铁路斜距500m范围内不得进行爆破作业，严格按照《代可研》设计矿区距离内六铁路500m范围内的机械开采区域进行相应开采，禁止在机械开采区进行爆破作业。
（5）矿山将来生产中要加强矿区爆破警戒工作，在爆破警戒范围的边界，应设有明显标志，爆破时要派出岗哨，爆破过程中，应设置明确的预警信号、起爆信号及解除信号。各类信号均应使爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到，以防止爆破安全事故发生。
（6）设计应进一步完善采场应采取的安全措施，矿山在露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过2m时，其倾角应小于自然安息角。
（7）作业人员在进行高处作业时，应按照要求佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品，避免发生高处坠落事故。
（8）矿山采矿后将形成一定的采空区，采空区应加强安全管理，采取相应安全措施，并设置相应的安全警示标志标语，以防人员误入发生事故。
（9）检查人员发现盲炮及其他险情，应及时上报或处理；处理前应在现场设立危险标志，并采取相应的安全措施，无关人员不应接近。发生盲炮时，应首先检查导爆管是否有破损或断裂，发现有破损或断裂的应修复后重新起爆。盲炮处理后，应仔细检查爆堆，将残余的爆破器材收集起来销毁，在不能确认爆堆无残留的爆破器材之前，应采取预防措施。
（10）爆破工程技术人员在装药前应对第一排各钻孔的最小抵抗线进行测定，对形成反坡或有大裂隙的部位应考虑调整药量或间隔填塞。底盘抵抗线过大的部位，应进行处理，使其符合爆破要求。
（11）矿山应建立健全边坡安全管理和检查制度，边坡高度100米及以上的边坡，应当每年进行一次边坡稳定性分析。现状高度200米及以上的边坡，应当进行在线监测。
（12）矿山在爆破过程中应严格控制爆破指向，减少装药量，采取覆盖措施等，避免造成爆破伤害事故，并严格按照初步设计要求圈定300m爆破警戒范围。
（13）补充爆破作业时周边道路等人员撤离要求，补充禁爆区和爆破开采区控制和管理的相关要求。
4.3.3.2 铲装运输子单元
（1）铲装设备在工作台阶上铲装作业时，应尽量避免靠近平台边缘，由于工作台阶边缘矿岩松散，有可能导致铲装设备坠落、倾翻。
（2）挖掘机汽笛或警报器应完好，进行各种操作时，均应发出警告信号。挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近，不应有人停留。
（3）对运输设备建立定期的检测和保养制度，以确保运输设备的安全可靠性，防止机械失灵造成安全事故；建立运输系统各岗位安全职责及安全操作规程安全管理制度。
4.3.4 供水系统单元
设计中对供水系统进行了简单说明，设计的矿山供水系统符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的相关规定。
4.3.5 防尘单元
（1）安全设施设计应补充矿山配备的洒水设备。
（2）矿山凿岩应湿式作业或在穿孔设备上配备干式捕尘装置。
（3）完善破碎站的防尘措施。
（4）完善登记发放领取台账。
4.3.6 矿山电气单元
（1）根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)，矿区地表建构筑物属第三类防雷建筑物。建议矿区各类建构筑物按照国家标准、规程和规范的有关要求，设置防雷接地保护装置。并按建筑物的类别满足防雷等级的要求。防雷设施能够满足防直接雷、雷电侵入及感应雷的要求。
（2）设计中未明确电缆型号规格等具体内容，下一步安全设施设计中应进行明确。
（3）下一步安全设施设计应进一步完善矿山供配电设施应配备的安全设施，变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。
4.3.7 防排水与防灭火单元
1、初步设计未对工业场地排水设施进行描述，下一步的安全设施设计中应对工业场地排水设施进一步完善。
2、汛期时应做好矿区的防汛工作，包括明确防汛安全生产责任制，建立紧急预案，详细检查排洪系统的安全状况，配备足够物资，确保通信、照明、道路、供电可靠和畅通等。
4.3.8 安全管理单元
[bookmark: _Toc7729]（1）设计未明确该矿山的安全生产管理机构、安全生产责任制、安全管理制度、安全技术操作规程等安全管理内容，下一步安全设施设计应根据生产的发展及建设项目的具体情况，及时建立健全安全管理内容。
（2）露天矿山必须设置安全管理职能机构，初步设计未明确，下一步安全设施设计中应补充设立。企业必须依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，安全管理人员不少于2人，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。专职安全生产管理人员应当从事矿山工作5年及以上、具有相应的非煤矿山安全生产专业知识和工作经验并熟悉本矿生产系统，该矿山类型为非煤矿山露天矿山。
（3）建立安全生产管理机构，确定主要负责人和安全管理人员，并要参加当地应急管理部门组织的合格培训，取得相应安全合格证，特种作业人员也要取得特种作业资格证；
（4）企业应建立健全各项安全责任制、安全管理制度、安全操作规程及相应的安全管理台账。
（5）企业应按导则要求规范编制应急预案、签订应急救援协议、进行应急预案演练。
（6）企业应当严格执行《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号）、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号）等规章，强化从业人员安全素质和技能提升，不得安排未经安全生产培训合格的从业人员上岗。
（7）矿山未建立安全风险分级管控制度。应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。
4.3.9 排土场单元
（1）设计未明确废石滚落时可能的最大距离以及相邻阶段同时作业的超前堆置距离等参数，下一步安全设施设计应进行补充。
（2）排土场周边情况未进行充分介绍，补充排土场应进行周边环境介绍。
（3）初步设计（代可研）代可研说明书中未对排土场的汇水面积进行详细计算，下一步设计过程中，应根据排土场的汇水面积对排土场外围修筑截水沟的相关参数进行详细设计，并进行详细校验。
（4）排土场排弃作业范围应设置明显安全警示标志，以防止人员进入产生滚石伤人等事故。
（5）安全设施设计中应明确拦渣坝筑坝材料，明确拦渣坝内部的排洪安全对策措施。
（6）下一步设计应补充拦渣坝、截排水沟断面相关图纸。
[bookmark: _Toc5441]4.4 其他对策措施建议
（1）矿山应委托有相应资质的设计单位编制安全设施设计，施工及监理单位应由有相应资质的单位承担。
（2）按设计要求有计划、有序地进行开采，合理布置工业场地、设备设施，避免相互制约和影响，协调好各采剥作业面间的相互关系，确保作业安全。
（3）根据边坡失稳的影响因素分析，结合料场现有资料反映的工程及水文地质特征，建议加强可能对边坡稳定性产生影响地质等方面的研究；在生产过程中应对边坡参数进行详细确定，对边坡加固和维护做进一步说明和提出预防和控制措施系统，并根据生产实际情况调整边坡参数，以减少边坡失稳的可能性；对可能发生的坍塌、滚石影响及作业面人员、设备的安全条件采取安全可靠的措施。
（4）露天矿边界设置可靠的围栏和醒目的安全警示标志；建立边坡安全管理和检查制度，定期进行边坡检查，建立边坡检查记录；特别是暴雨后应加强巡视检查，发现隐患立即处理；发现边坡不稳定征兆，应及时停工，撤出设备，采取护坡、削坡等处理措施。
（5）临近采场的设备、设施、线路等，设置位置和铺设线路应与采剥工作面的开采规划统筹协调、合理布局，有效预防和避免落石等伤害事故。
（6）车辆卸载点设置可靠车挡，雷雨天及凌冻期运输车辆应安装防滑链。
（7）道路设置安全警示标牌。包括：限速、弯道、路口指示、停车指示等标志；沿道路外侧设立安全桩或安全墙；建立道路运输安全管理制度，对操作人员的行为进行规范，定期进行车辆维护保养确保车况良好。进行各种机械设备操作时，均应发出警告信号。夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好；雨雪天运输车辆应采取防滑措施（如防滑链等）。
（8）企业应划拨一定的安全管理资金，用于开展安全宣传活动，对从业人员进行安全教育和培训，特殊工种的培训取证，为从业人员配备劳保用品，购买工伤保险，以及完善安全设施、设备及治理安全隐患等。
（9）作业人员在高于地面2m（含2m）以上高处作业，应系安全带并牢靠固定好；作业前，应对坡面危石、浮石、孤石进行清理。
（10）对员工进行操作技术培训和安全教育（安全教育中除包括思想、纪律、安全知识、消防器材使用、个体防护用品使用等内容外，还应包括事故紧急处理、抢救、报告方法的教育），既保证员工安全健康，又保证在紧急事故中能采取正确的处理方法，使事故损失降到最低。
（11）根据国家有关规定，购买、发放具有产品合格证的劳动防护用品，建立防护品更换、报废制度，并保证职工能正确使用。
（12）凡禁止跨越、禁止通行、禁止烟火的场所均应设置红色禁止标志；凡易发生坠落、触电伤人、机械伤害、主要交通道口等处均应设置黄色警告标志；所设各类安全标志应牢固、醒目、易于识别，真正起到应有警示作用。


[bookmark: _Toc3286][bookmark: _Toc5759]5.安全预评价结论
[bookmark: _Toc28692][bookmark: _Toc11062]5.1 主要危险、有害因素评价结果
5.1.1 该项目存在的主要危险、有害因素
该项目存在的主要危险、有害因素为：坍塌、滑坡、滚石、泥石流、爆破伤害、高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电、火灾、淹溺、其他伤害等。
5.1.2 该项目存在的主要危险、有害因素存在的部位
表5.1-1  矿山主要存在的危险、有害因素分布表
	项目
	序号
	危险因素分类
	可能存在部位
	可能造成的后果

	危险因素
	1
	滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流
	采场边坡
	人员伤亡

	
	2
	爆破伤害
	爆破器材运输、使用、销毁过程、采场穿孔爆破作业
	人员伤亡、设备损失

	
	3
	物体打击
	采场矿废石搬运、铲装作业工作面等
	人员伤亡

	
	4
	高处坠落
	采场边坡工艺过程中2m及以上的作业平台等
	人员伤亡

	
	5
	车辆伤害
	运输过程中的各种车辆设备
	人员伤亡

	
	6
	机械伤害
	各种设备引起的机械事故
	人员伤亡、设备损失

	
	7
	火灾、爆炸
	机械设备及电气设备、线路、柴油储存区
	人员伤亡、设备损失

	
	8
	触电、雷电
	各种电气设备及其线路
	人员伤亡、设备损坏

	
	9
	淹溺
	高位水池等
	人员伤亡

	
	10
	粉尘
	采场铲装、凿岩工作面、矿岩转运作业
	慢性伤害、职业病

	
	11
	其他伤害
	整个矿山
	人员伤亡

	
	12
	未建立安全生产责任制、安全管理制度及操作规程，或者不健全
	安全管理过程中，安全生产命令执行过程中
	人员伤亡

	
	13
	特种作业人员未取证上岗
	
	

	
	14
	职业安全健康管理不完善
	
	

	
	15
	职业安全健康投入不足
	
	

	
	16
	违章指挥、违章操作
	
	


[bookmark: _Toc6043][bookmark: _Toc6232]5.2 该项目应重点防范的危险、有害因素
该项目应重点防范的危险、有害因素：边坡失稳（滑坡）、爆破伤害、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电等。
[bookmark: _Toc22959][bookmark: _Toc10385]5.3 该项目应重视安全对策措施建议
[bookmark: _Toc11567]（1）严格执行盐津县供电局关于《盐津开源矿业关于10kV花农线坪上支线4基电杆搬迁申请》批复，制定安全防护方案，细化爆破措施，开采前要对相关人员进行技术和安全方案交底，对布孔、钻孔、装药、联线等工序严格控制。
（2）盐津县供电局已同意搬迁矿区范围内穿过的一条10KV高压线（花农线坪上支线），同时允许矿山在高压线100m范围外进行爆破作业，下一步设计明确搬迁位置及可靠的安全防范措施，避免飞石造成线路损伤或杆塔基础不稳，引起线路故障或其他安全按事故。
（3）在靠房屋及道路侧进行爆破作业时，必须单孔或单孔分层起爆，用金属网格炮被覆盖炮孔区域，杜绝爆破碎石飞散。并妥善解决施工中噪声爆破地震波和爆破冲击波等问题，确保施工的顺利进行。
（4）设计开采范围离民房较近，开采民房附近区域时注意保持安全距离，防止破坏民房，初步设计中未说明相应的保护措施，应在下一步安全设施设计中补充。
（5）严格按照设计要求钻孔、装药，确保钻孔、装药质量；选择合理的最小抵抗线；严格控制装药量，单段装药量不应大于安全起爆药量；保证炮孔填塞质量，严禁使用碎石和易燃材料填塞，金属网格炮被覆盖，防止发生爆破飞石；在爆区周边被保护建（构）筑处，分别设置振动检测点进行爆破振动检测，根据检测数据及时调整、优化爆破参数，对检测数据进行记录。
（6）针对采取西、南侧村村通公路（村道），设计预留10m保护距离，禁止越禁采区边界开采。
（7）根据成都铁路局宜宾工电段的意见，距离内六铁路斜距500m范围内不得进行爆破作业，严格按照《代可研》设计矿区距离内六铁路500m范围内的机械开采区域进行相应开采，禁止在机械开采区进行爆破作业，严格按设计中保护区、机械开采区划定施工。
（8）下一步安全设施设计明确设计开采范围拐点，在开采过程中严格按设计划定的开采区域开采，禁止超越边界开采。
（9）矿山应建立边坡监测预报制度，定期监测边坡滑移、滑坡、坍塌。对有潜在危险的边坡应实施实时测控。制定边坡监测方案，每五年进行边坡稳定性分析。
（10）矿山应建立边坡安全检查制度。明确有经验的人员专门负责边坡安全管理工作，及时消除事故隐患，发现坡面的裂隙、浮石等情况，必须迅速处理。在作业前及放炮后必须对坡面进行安全检查、边坡清理。
（11）针对矿权周边签订安全协议的单位，应提出明确的安全防护方案并严格执行后方可作业；安全协议中约定了应遵守的事项，矿山下一步安全设施设计和开采过程中应严格落实到位。
（12）矿区边界设置明显界桩，严禁越界开采，并设置防护网及警示标志，禁止人员及设备在边坡底下停留或作业。边坡底设置不低于2m的挡墙。
（13）设计应进一步完善采场应采取的安全措施，矿山在露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过2m时，其倾角应小于自然安息角。
（14）定期对采空区及采区进行检查，发现灾害隐患时及时采取相应的控制及治理措施。
（15）设计未明确该矿山的安全生产管理机构、安全生产责任制、安全管理制度、安全技术操作规程等安全管理内容，下一步安全设施设计应根据生产的发展及建设项目的具体情况，及时建立健全安全管理内容。
（16）露天矿山必须设置安全管理职能机构，初步设计未明确，下一步安全设施设计中应补充设立。企业必须依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员数量按不少于从业人数的百分之一配备，安全管理人员不少于2人，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。专职安全生产管理人员应当从事矿山工作5年及以上、具有相应的非煤矿山安全生产专业知识和工作经验并熟悉本矿生产系统。
（17）专职技术人员配备不足，应按《国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知》（矿安〔2022〕4号）金属非金属露天矿山应当配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人。专职技术人员最少按3人进行配备。
（18）建立安全生产管理机构，确定主要负责人和安全管理人员，并要参加当地应急管理部门组织的合格培训，取得相应安全合格证，特种作业人员也要取得特种作业资格证；
（19）企业应建立健全各安全责任制、安全管理制度、安全操作规程及相应的安全管理台账。
（20）企业应按导则要求规范编制应急预案、签订应急救援协议、成立救援小组、进行应急预案演练。
（21）企业应当严格执行《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号）、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号）等规章，强化从业人员安全素质和技能提升，不得安排未经安全生产培训合格的从业人员上岗。
（22）矿山未建立安全风险分级管控制度。应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。
（23）初步设计（代可研）代可研说明书中未对排土场的汇水面积进行详细计算，下一步设计过程中，应根据排土场的汇水面积对排土场外围修筑截水沟的相关参数进行详细设计，并进行详细校验。
（24）安全设施设计中应明确拦渣坝筑坝材料，明确拦渣坝内部的排洪安全对策措施。
[bookmark: _Toc7093]5.4 评价结果综述
辽宁诺诚安全科技有限公司本着合法性、科学性、公正性、针对性的评价原则及对工作高度负责的态度，根据《安全生产许可证条例》《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的规定，受企业委托，依据《安全生产法》《矿山安全法》《金属非金属矿山安全规程》等国家和地方法律法规、标准、规范及政策文件的要求，对该项目初步设计报告中设计方案所涉及的厂址选择及总平面布置、开拓运输系统、采剥工艺、矿山防尘、矿山电气、防排水及防灭火、供水系统、排土场、安全管理等进行了安全预评价。
依据各单元主要危险有害因素辨识、定性定量分析结果及安全评价结论：初步设计方案所涉及的厂址选择及总平面布置单元、矿山开拓运输单元、采剥单元、供水系统单元、防尘单元、矿山电气单元、排土场单元、防排水与防灭火单元符合国家有关法律法规、规范及技术标准要求。
[bookmark: _Toc26167][bookmark: _Toc2823]5.5 安全预评价结论
评价组根据对评价项目的现场调查和相关资料的分析，完成了项目主要危险、有害因素的辨识和分析，对项目进行了较为科学合理的单元划分，并按照所选择的评价方法，对项目中存在的危险、有害因素进行了全面的定性评价，提出了合理可行的安全对策措施。
按照评价要求和各单元的分析评价结论，对盐津县桃子坝采石场90万t／a露天采矿工程初步设计（代可研）项目形成以下预评价结论：
（1）盐津县桃子坝采石场90万t／a露天采矿工程初步设计（代可研）建设项目证照齐全、有效，建设项目建设程序合法。
（2）盐津县桃子坝采石场90万t／a露天采矿工程初步设计（代可研）建设项目的选址合理，符合有关法律法规、标准和规程的规定。
（3）《盐津县桃子坝采石场90万t／a露天采矿工程初步设计（代可研）》方案中的工艺设计总体上符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）等法规的有关规定，露天开采各工艺参数符合相关规范要求。
（4）项目中虽然存在坍塌、滑坡、滚石、泥石流、爆破伤害、高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电、火灾、淹溺、其他伤害等潜在的危险和有害因素，但在项目建设施工和生产过程中，通过落实设计方案中的安全对策措施和本次安全预评价报告补充的安全对策措施，切实针对项目中危险、有害因素对设计和生产设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，既可为满足该项目安全生产的要求奠定基础，该项目潜在的危险、有害因素能得到控制，在可接受的范围内。
经评价认为：盐津县桃子坝采石场90万t／a露天采矿工程初步设计（代可研）建设项目从安全生产角度符合国家安全有关法律法规、标准和规范的要求。
在今后的设计、施工和生产过程中，建设单位应按有关法规和标准的要求，认真落实各项安全措施和预防手段，确保该项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。根据本安全预评价报告中提出的安全对策措施，该项目应在下一步安全设施设计中进行完善与补充，以保证该项目建成投产后能安全运行。


[bookmark: _Toc14294][bookmark: _Toc11488]6.附件及附图
[bookmark: _Toc537][bookmark: _Toc7812]6.1 附件
[bookmark: _Toc1582]附件1：安全预评价委托书；
附件2：资料真实性承诺书；
附件3：营业执照；
附件4：采矿许可证；
附件5：《盐津县桃子坝采石场90万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》封面及编制单位资质；
附件6：盐自然资复〔2022〕14号《关于〈云南省盐津县桃子坝采石场建筑石料用灰岩矿详查地质报告〉矿产资源储量评审备案的复函》；
附件7：云方圆中正矿评储字〔2022〕02号《云南省盐津县桃子坝采石场建筑石料用灰岩矿详查地质报告》评审意见书；
附件8：《云南省盐津县桃子坝采石场建筑石料用灰岩矿详查地质报告》扉页复印件；
附件9：《中国铁路成都局集团有限公司宜宾工电段关于盐津开源矿业有限公司盐津县桃子坝采石场爆破开采事宜的复函》（宜工电安函〔2023〕115号）；
附件10：盐津县盐井镇人民政府《关于盐津县桃子坝采石场（新立）采矿权附近道路的情况说明》（盐井政通[2023]23号）；
附件11：房屋租赁合同；
附件12：电力设施搬迁批复。


[bookmark: _Toc4141]6.2 附图
[bookmark: _Hlk129351797]附图1：地质地形图；
附图2：矿区现状及周边关系图；
附图3：矿区总平面布置图；
附图4：开采终了境界平面图；
附图5：开采终了剖面图；
附图6：地表防洪工程平面图。
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