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随着我国法治化的日趋健全和完善，安全生产监督管理体系也逐步向制度化、规范化、科学化发展，安全评价作为现代先进安全生产管理模式的主要内容之一越来越受到重视。“安全第一、预防为主、综合治理”是我们党和国家矢志不渝的安全生产方针，开展安全评价正是突出“安全第一”、体现“预防为主”的一项重要工作，是“安全第一、预防为主、综合治理”方针在企业安全生产中的具体体现。安全评价不仅能有效地就企业和生产设施进行客观评价，而且还可以为安全管理和监督检查提供有力的技术支撑。
企业按照《安全生产许可证条例》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等相关规定，申请们左劳尾矿库技改工程的安全设施竣工验收，并办理《安全生产许可证》，受晋宁县金源矿业有限公司的委托，辽宁诺诚安全科技有限公司对左劳尾矿库技改工程进行安全设施验收评价。
辽宁诺诚安全科技有限公司接受该项目委托后，成立了项目安全设施验收评价工作小组，组织公司相关技术力量开展了晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库技改工程安全设施验收评价工作。依据《安全验收评价导则》《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（原安监总管一〔2016〕49号），在收集相关法律法规、标准和规范的基础上，到现场进行了类比调研和现场调研；辨识该项目存在的危险有害因素；进行评价单元划分和评价方法的选择；采用可靠、适用的评价技术对该项目进行评价；提出了相应的安全对策措施建议。
晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库技改工程安全设施验收评价报告
在进行评价和编写评价报告的过程中，得到了晋宁县金源矿业有限公司工作人员的积极配合与支持，同时，在报告中引用了一些专家、学者的研究成果和其他技术资料，在此一并表示感谢。
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本次安全设施验收评价项目名称为：晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库技改工程。按照晋宁县金源矿业有限公司签订的评价合同、委托书，本次安全设施验收评价的范围为：《晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库技改工程安全设施设计》中的安全设施，包括基本安全设施和专用安全设施的施工图施工情况、相关安全设施施工记录、检测检验与设计的符合性情况。
根据安全设施设计，本次安全设施基建内容包括：初期坝贴坡修整、副坝、地质灾害防护设施、完善排洪设施、尾矿库安全监测设施、排渗设施、库内船只安全设施、辅助设施、尾矿库应急救援设备及器材、个人安全防护用品、尾矿库、交通、电气安全标志。根据设计排渗设施以及排水斜槽的延伸因需在后续尾矿库使用到一定标高后才建设，故不在本次验收评价范围内，同时安全设施设计明确的副坝为分期施工，分期验收，本次安全验收评价也不包含副坝的验收。
本技改项目的验收范围：初期坝贴坡修整、地质灾害防护设施、排洪管的延伸、尾矿库安全监测设施及安全标志。
凡涉及本工程项目的消防、职业卫生、环保等问题，不在本次评价范围之内，项目建设和生产过程中应严格执行国家有关标准和规定。
[bookmark: _Toc20134][bookmark: _Toc3437][bookmark: _Toc24345]1.2 评价依据
[bookmark: _Toc20381][bookmark: _Toc5960][bookmark: _Toc11278]1.2.1 法律法规
1.2.1.1 国家有关法律
1.《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2021年6月10日通过，2021年9月1日起施行）；
2.《中华人民共和国矿产资源法》（1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过　根据1996年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国矿产资源法〉的决定》第一次修正　根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第二次修正　2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订，发布日期2024年11月10日）；
3.《中华人民共和国防洪法》（根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第三次修正））；
4.《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过中华人民共和国主席令第二十八号，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，主席令第二十四号，2018年12月29日施行）；
5.《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过中华人民共和国主席令第六十九号，2007年11月1日实施）；
6.《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2008]第六号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》主席令第八十一号，第三次修正2021年04月29日实施）；
7.《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2011]第五十二号，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》主席令第二十四号第四次修正，2018年12月29日施行）；
8.《中华人民共和国劳动合同法》（中华人民共和国主席令[2007]第六十五号，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议中华人民共和国主席令第七十三号，修改后的劳动合同法自2013年7月1日起施行）；
9.《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号，2014年4月24日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订自2015年1月1日起施行）；
10.《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993年8月1日中华人民共和国国务院令第120号发布根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）；
11.《中华人民共和国水污染防治法》（ 根据2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国水污染防治法〉的决定》第二次修正）。
[bookmark: _Toc29759][bookmark: _Toc27341]1.2.1.2 行政法规
1.《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令653号，第二次修正，2014年7月29日公布，自公布之日起施行）；
2.《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（根据国务院令653号第二次修正，1996年10月30日发布并施行）；
3.《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（中华人民共和国国务院令152号，1994年3月26日实施）；
4.《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，2003年11月24日公布，自2004年2月1日起施行）；
5.《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，2003年11月19日国务院第29次常务会议通过，2003年11月24日公布，自2004年3月1日起施行）；
6.《中华人民共和国劳动合同法实施条例》（中华人民共和国国务院令第535号，自2008年9月18日起施行）；
7.《工伤保险条例》（《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》，中华人民共和国国务院令第586号，自2011年1月1日起施行）；
8.《生产安全事故应急条例》（2019年2月17日，国务院令（第708号），自2019年4月1日起施行）；
9.《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993年8月1日中华人民共和国国务院令第120号发布根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）；
10.《中华人民共和国防汛条例》（根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自发布之日起施行）。
[bookmark: _Toc8151][bookmark: _Toc20521]1.2.1.3 部门规章及规范性文件
1.《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号发布，根据原国家安全生产监督管理总局令第77号令修改，2015年5月1日施行）；
2.《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》国家矿山安全监察局矿安〔2022〕88号，2022年9月1日起施行）；
3.《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第90号，2017年5月1日施行）；
4.《国家矿山安全监察局关于印发金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形的通知》（矿安〔2024〕41号，自2024年4月23日起施行 ）；
5.《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知（矿安〔2022〕4号）；
6.《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号）；
7.《国家矿山安全监察局综合司关于加快推进非煤矿山安全风险监测预警系统建设及联网工作的通知》（矿安综〔2024〕9号）；
8.《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（原安监总管一〔2016〕49号）；
9.《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安全生产监督管理总局令第62号根据原国家安全生产监督管理总局令第78号修改，自2015年7月1日起实施）；
10.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局令第20号，根据原国家安全生产监督管理总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修改，自2015年7月1日起实施）；
11.《尾矿库安全监督管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第38号，根据原国家安全生产监督管理总局令第78号修订，自2015年7月1日起施行）；
12.《尾矿污染环境防治管理办法》（2022年4月6日生态环境部令第26号公布，自2022年7月1日起施行）；
13.《生产经营单位安全培训规定》（修订）（原国家安全生产监督管理总局令第3号发布，根据原国家安全生产监督管理总局第80号令修改，自2015年7月1日起施行）；
14.《安全生产培训管理办法》（修订）（原国家安全生产监督管理总局令第44号发布，根据原国家安全生产监督管理总局第80号令修改，自2015年7月1日起施行）；
15.《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（修订）（原国家安全生产监督管理总局令第30号发布，原国家安全生产监督管理总局第80号令修改，自2015年7月1日起施行）；
16.《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全生产监督管理总局令第75号，自2015年7月1日起施行）；
17.国家矿山安全监察局关于印发《非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围》的通知（矿安〔2023〕147号）；
18.《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第88号发布，根据中华人民共和国应急管理部令（第2号令）修订，自2019年9月1日起施行）；
19.《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号，2018年第3号修改）；
20.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，自2022年11月21日起施行）；
21.《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号，2016年2月5日起施行）。
[bookmark: _Toc22185][bookmark: _Toc29266]1.2.1.4 地方性法规及规范性文件
1.《云南省安全生产条例》（2018年1月1日起施行）；
2.《云南省安全生产监督管理局关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知》（2016年3月21日）；
3.《云南省人民政府办公厅关于印发云南省尾矿库专项整治工作实施方案的通知》（云政办函〔2020〕105号，自2020年12月8日起施行）；
4.《云南省应急管理厅云南省生态环境厅关于印发云南省尾矿库风险隐患排查治理工作方案的通知》（云应急〔2020〕24号，自2020年4月26日起施行）；
5.《云南省应急管理厅关于实施尾矿库安全生产包保制度的通知》（云应急〔2020〕30号；自2020年4月30日起施行）；
6.《云南省应急管理厅云南省银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，自2022年4月26日起施行）；
7.《云南省生产安全事故应急办法》（云南省人民政府令第227号，自2024年2月1日起施行）。
[bookmark: _Toc6110][bookmark: _Toc25895][bookmark: _Toc21857]1.2.2 标准规范
1.《安全评价通则》（AQ8001-2007）；
2.《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）；
3.《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）；
4.《尾矿设施施工及验收规范》（GB50864-2013）；
5.《尾矿库在线安全监测系统工程技术规范》（GB51108-2015）；
6.《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）；
7.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
8.《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；
9.《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010[2024年版]）（2016版）；
10.《土工合成材料应用技术规范》（GB/T50290-2014）；
11.《防洪标准》（GB50201-2014）；
12.《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）；
13.《企业职工伤亡事故分类》（GB/T6441-1986）；
14.《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）；
15.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
16.《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；
17.《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；
18.《干法赤泥堆场设计规范》（GB50986-2014）；
19.《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019）；
20.《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）；
21.《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）；
22.《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）；
23.《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T23821-2022）；
24.《机械安全防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021）；
25.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；
26.《头部防护安全帽》（GB2811-2019）；
27.《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；
28.《安全色》（GB2893-2008）；
29.《高处作业分级》（GB/T3608-2008）；
30.《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；
31.《尾矿库安全监测技术规范》（AQ2030-2010）；
32.《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T9007-2019）；
33.其他有关的国家及行业标准、规范。
[bookmark: _Toc20318][bookmark: _Toc2026][bookmark: _Toc30912]1.2.3 项目技术资料
1.《晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库初步设计、安全专篇》，（2012年1月，云南力合矿山工程设计有限公司）；
2.《晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库9.7万t/a尾矿回采工程初步设计、安全设施设计》（2022年4月，昆明理工大学设计研究院有限公司）；
3.《晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库安全现状评价报告》（2016年10月，云南泰和安全科技有限公司）；
4.《晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库安全现状评价报告》（2021年1月，大理恒泰安全科技有限公司）；
5.《晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库工程地质、资源储量勘察报告（详细勘察）》（2021年4月，云南地质工程勘察设计研究院）；
6.《晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库技改工程岩土工程勘察报告》（2024年9月，云南创钧岩土工程有限公司）；
7.《晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库排洪构筑物工程质量检测》（2024年10月，云南正宇工程质量检测有限公司）；
8.《晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库技改工程初步设计》（2024年10月，云南上立矿业有限公司）；
9.《晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库技改工程安全预评价报告》（2024年11月，云南阔鑫注册安全工程师事务所有限公司）；
10.《晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库技改工程安全设施设计》（2024年11月，云南上立矿业有限公司）；
11.《晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库技改工程施工总结报告》（云南柯然建筑工程有限公司，2025年3月）；
12.《晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库技改工程监理总结》（山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司，2025年3月）。
[bookmark: _Toc25355][bookmark: _Toc208][bookmark: _Toc20076]1.2.4 其他评价依据
1．安全设施验收评价合同、委托书；
2．尾矿库相关的会议记录、安全教育培训记录、安全检查记录；
3．尾矿库安全管理制度、安全生产责任制、安全操作规程、应急救援预案；
4．尾矿库安全管理机构；
5．安全管理人员及特种作业人员资格证书；
6．施工总结报告；
7．监理总结报告；
8．试运行总结报告；
9．竣工图纸。
[bookmark: _Toc1962][bookmark: _Toc24969]1.2.5 其他参考文献
1.《尾矿设施设计参考资料》冶金工业出版社，1980；
2.《尾矿库安全技术》，李作章等，航空工业出版社；
3.《尾矿库安全技术与管理》（田文旗、薛剑光主编，煤炭工业出版社，2006.8）；
4.《安全工程师手册》四川人民出版社，1995；
5.《云南省水文手册》（1971版）；
6.《云南省暴雨洪水查算图表》（1992年版）。
[bookmark: _Toc9140][bookmark: _Toc4169][bookmark: _Toc9812]1.3 评价程序
本公司受晋宁县金源矿业有限公司的委托对其左劳尾矿库技改工程进行安全设施验收评价，评价程序简要说明如下：
[bookmark: _Toc1737][bookmark: _Toc17201][bookmark: _Toc25216][bookmark: _Toc18916]1．确定安全评价对象和范围
根据建设项目的实际情况，在与建设单位相关领导进行沟通后，共同协商确定安全评价对象和范围。
[bookmark: _Toc17495][bookmark: _Toc23172][bookmark: _Toc17389][bookmark: _Toc7427]2．收集、整理安全评价所需资料
在充分调查研究安全评价对象和范围相关情况后，组建评价组。建设单位安排了相应的技术人员组成验收评价资料准备小组，配合到场的评价人员进行现场检查、资料准备等。评价小组收集、整理安全评价所需要的相关法律法规、标准、规章、规范，各种文件、报告、资料和基础数据。
[bookmark: _Toc5511][bookmark: _Toc14333][bookmark: _Toc30645][bookmark: _Toc13303]3．现场勘查
评价小组成员根据《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（应急管理部第36号令）等国家有关安全生产法律法规以及云南省相关主管部门的文件要求，对该项目进行了类比调研和现场勘察。
[bookmark: _Toc11077][bookmark: _Toc7954][bookmark: _Toc15902][bookmark: _Toc7572]4．对项目进行安全评价
采用可靠、适用的评价技术对该工程项目进行了分析评价；提出了相应的安全对策措施，得出安全设施验收评价结论，最后编制完成《晋宁县金源矿业有限公司左劳尾矿库技改工程安全设施验收评价报告》。
具体程序见下图：
[image: ]
图1.3-1  安全验收评价工作程序



[bookmark: _Toc30662][bookmark: _Toc520732016][bookmark: _Toc530044949][bookmark: _Toc13313]2 建设项目概述
[bookmark: _Toc11614][bookmark: _Toc520732017][bookmark: _Toc530044950][bookmark: _Toc229]2.1 建设单位概况
[bookmark: _Toc530044951][bookmark: _Toc520732018][bookmark: _Toc14300][bookmark: _Toc1171]2.1.1 企业基本情况
[bookmark: _Toc369582794]项目建设单位为晋宁县金源矿业有限公司，晋宁县金源矿业有限公司主营铁矿石开采及销售。其公司下有矿山及尾矿库。评价基准日其矿山及尾矿库处于停止生产的阶段。
XX。
[bookmark: _Toc794][bookmark: _Toc27283]2.1.2 们左劳尾矿库历史沿革
XX。
[bookmark: _Toc30398][bookmark: _Toc530044952][bookmark: _Toc31242][bookmark: _Toc520732019]2.1.3 建设项目立项情况
（1）2024年10月云南创钧岩土工程有限公司出具了《晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库技改工程岩土工程勘察报告》；
（2）2024年10月云南上立矿业有限公司出具了《晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库技改工程初步设计》；
（3）2024年11月云南阔鑫注册安全工程师事务所有限公司出具了《晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库技改工程安全预评价报告》；
（4）2024年11月云南上立矿业有限公司出具了《晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库技改工程安全设施设计》；
（5）2025年1月16日昆明市应急管理局出具了本技改项目的安全设施设计审批书。
[bookmark: _Toc530044953][bookmark: _Toc14917][bookmark: _Toc27222][bookmark: _Toc523122340][bookmark: _Toc330287710]2.1.4 行政区划、地理位置及交通
[bookmark: _Hlk126442064]晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库位于晋宁县西南角距县城约60km山区，XX。
XX
图2.1-1  交通位置图
[bookmark: _Toc3955][bookmark: _Toc28365][bookmark: _Toc15714]2.1.5 周边环境
XX。
XX
图2.1-2  尾矿库周边环境示意图
[bookmark: _Toc530044954][bookmark: _Toc7712][bookmark: _Toc523122341][bookmark: _Toc31116]2.2 自然环境概况
[bookmark: _Toc530044955][bookmark: _Toc16123][bookmark: _Toc444][bookmark: _Toc523122342]2.2.1 地形、地貌
项目区位于晋宁县夕阳彝族乡白马龙村们左劳的一个山间凹槽中，处于构造剥蚀溶蚀低中山地貌单元区。地形总体上西高东低，区内最高点位于北西缘2326m，最低点位于白马龙水库，高程2063m，相对高差263m。尾矿库截洪沟沟内洪峰流量按20年一遇考虑，库尾及西侧截洪沟以上汇水面积约0.6km2，沟内洪峰流量4.76m³/s，库区东侧截洪沟以上汇水面积约0.2km2，沟内洪峰流量为1.59m³/s。
们左劳尾矿库位于剥蚀溶蚀地貌单元中相对平缓沟谷中，位于沟谷上游，尾矿库区沟谷底部呈“U”字形状，沟谷上部左岸坡度约35°，右岸较缓，下部尾矿坝地带左岸坡度18～20°，右岸坡度20～35°，库区底部地形相对较缓。尾矿库2012年建成时，初期坝坝高约24米，坝顶长约95米，坝顶宽约6.0m，尾矿库现在已回采完成，现状库内尾矿厚度约2m，呈南东至北西转北东平面展布，尾矿滩面长约166m，宽40～50m；尾矿库右岸基本保持原地貌未破坏，回采时在库尾开挖道路形成不稳定边坡；尾矿库左岸13m处开挖形成宽约3.0m道路，开挖过程中形成开挖边坡。
[bookmark: _Toc530044956][bookmark: _Toc523122343][bookmark: _Toc222823414][bookmark: _Toc24824][bookmark: _Toc19353]2.2.2 气象、水文
1.气象
晋宁县位于云贵高原中部的滇池南岸，属低纬高原亚热带季风气候区，多年平均气温为14.8℃，平均最高气温21.6℃，平均最低气温9.7℃，极端最高气温31.6℃，极端最低气温-6.2℃，最热月7月，平均气温仅有19.5℃，最冷月为一月，平均气温也有7.8，平均无霜期达240天，年气温变化平稳。多年平均年降水量900mm，干季（11-4月）的平均值为120mm，占全年降水量的13.3%，雨季（5-10月）的平均值780mm，占全年降水量的86.7%。常年盛行西南风，年内平均最大风速出现在春季。日均风速≤4.0米/秒，最大风速一般≤15m/s。该区域年雷暴日为61天。
们左劳尾矿库所在的晋宁县夕阳彝族乡白马龙村，平均海拔1830.0m，年平均气温17℃，年降水量约900.0mm左右。
2.水文
晋宁县水系分属长江流域金沙江水系、珠江流域南盘江水系、红河流域元江水系。尾矿库附近及周边1.5km内无常年流水地表河流，库区下游2km外有一小Ⅱ型水库—白马龙水库、北西7km处有一小Ⅰ型水库团山水库、南西6km处有一小Ⅰ型水库镜湖水库。夕阳乡境内的大摆依河属元江水系，迳流面积159.07km²，尾矿库区与大摆依河同属元江水系。
[bookmark: _Toc15718][bookmark: _Toc530044957][bookmark: _Toc27594][bookmark: _Toc523122344]2.2.3 地震烈度
尾矿库位于昆明市晋宁区夕阳乡境内，地震分组为第三组，场地类别为Ⅱ类，根据《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010[2024年版]）及《中国地震动参数区划图》GB18306-2015相关规定场地地震动加速度反应谱特征周期值为0.45s，基本地震动峰值加速度为0.20g，抗震设防基本烈度Ⅷ度，设计地震分组为第三组。
[bookmark: _Toc505158908][bookmark: _Toc15782][bookmark: _Toc530044958][bookmark: _Toc21949][bookmark: _Toc523122345]2.3 尾矿库地质概况
[bookmark: _Toc530044959][bookmark: _Toc523122346]根据《晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库技改工程岩土工程勘察报告》（2024年9月，云南创钧岩土工程有限公司），项目地质概况如下：
[bookmark: _Toc25352][bookmark: _Toc28402][bookmark: _Toc28593]2.3.1 库区地质构造
[bookmark: _Toc122099726][bookmark: _Toc127119075][bookmark: _Toc86044615][bookmark: _Toc46687485][bookmark: _Toc31753][bookmark: _Toc181645277][bookmark: _Toc81940505][bookmark: _Hlk127648145][bookmark: _Toc123466771][bookmark: _Toc127119083][bookmark: _Toc68116076][bookmark: _Toc16261][bookmark: _Toc68116624][bookmark: _Toc14749_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc18190_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc27671_WPSOffice_Level2]1.XX。
[bookmark: _Toc15473][bookmark: _Toc17961][bookmark: _Toc6334]2.3.3 岩土物理力学性质
根据《晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库技改工程岩土工程勘察报告》（2024年9月，云南创钧岩土工程有限公司），本次勘察对库区岩土层进行了室内土工试验、岩石试验及重型（N63.5）圆锥动力触探试验、标准贯入试验、钻孔波速测试等现场原位测试。现将其试验成果统计、归纳于表2.3-1。
表2.3-1  土层的主要物理力学指标统计表
[bookmark: _Toc127119085][bookmark: _Toc7079][bookmark: _Toc1661_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15633894][bookmark: _Toc27378_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22623][bookmark: _Toc181645286][bookmark: _Toc68116081][bookmark: _Toc15672731][bookmark: _Toc14554][bookmark: _Toc23408][bookmark: _Toc13194][bookmark: _Toc123466773][bookmark: _Toc15633943]XX。
2.3.4 水文地质条件
[bookmark: _Toc181645287][bookmark: _Toc519847628][bookmark: _Toc8545][bookmark: _Toc123466775][bookmark: _Toc122311103][bookmark: _Toc127119087][bookmark: _Toc65190798]1.地表水
尾矿库所在的沟谷为蹍房箐的次级支流，沟谷呈“Y”字型发育，地表水经汇集后向北西排泄蹍房箐。该沟谷为季节性冲沟，勘察期间于尾矿库上游、下游沟口处均未见地表水流。
2.地下水类型及特征
地下水的主要接受大气降水直接补给，区域内基岩裸露，地表岩溶洼地、溶孔、溶洞及溶隙发育，大气降水补给强度大，主要以垂直灌入式补给，地下水总体上沿分水岭为界向南东和北西迳流，在河谷地带富集，并以泉点或暗河形式排泄，泉点多沿上浦贝～大密罗断裂分布。
[bookmark: _Toc181645288][bookmark: _Toc519847629][bookmark: _Toc65190799][bookmark: _Toc123466776][bookmark: _Toc122311104]3.地下水补给、迳流、排泄特征
（1）孔隙水
区域内孔隙水主要赋存于粘性土，受地层厚度、孔隙率变化等因素决定，空间组合形式较复杂。孔隙水接受大气降水、地表水的补给。孔隙水地下水位随季节变化影响大，迳流缓慢，分散向附近的沟渠、低洼地带和岩体溶隙排泄。由于补给以降雨来源为主，人为影响因素较小。
（2）岩溶水
位于低中山谷地貌，地形坡度10°～40°，岩溶水的补给、迳流、排泄受地形、植被、构造、岩溶发育程度控制。
区域位置为地下水单元分水岭部位，位于地下水补给区，地下水迳流以垂直入渗为主。据区域资料，岩溶强发育地区降雨入渗率为6.1～50.24%，约30～50%降水通过岩溶漏斗、落水洞、洼地及溶隙发育带以灌入式补给地下水，在区内南东侧3500m部位发育天然有水竖井，补给条件好。此外，夕阳地区地表迳流发育，地表水沿溶隙及管道灌入补给岩溶水。
区域断层发育，仅在的前震旦系大龙口组灰岩地层就有上浦贝～大密罗平移断层、法冲正断层穿过和数条小型断层发育，岩溶水以极不均匀的岩溶管隙系统为赋水空间及迳流通道，在空间上形成以岩溶管道为主，不同规模的溶隙为分支的树状地下迳流系统。迳流方向及流速与岩溶发育方向、发育程度及均匀性相关，由于岩溶管隙的极不均匀性，地下水随空间位置不同而流向、流速不断变化。区域范围内地下水总体上沿分水岭向北西和南东方向迳流。
区域内Pt1d地层富水性较强，富集于灰岩地层中的岩溶水以分水岭为界，沿暗河、溶隙迳流，在河谷地带富集，部分以泉水方式沿断裂带出露，北西侧沿上浦贝～大密罗断裂出露于龙潭，流量450L/s，经地表迳流汇至大摆依河，南东侧沿法冲正断层出露，流量总计505L/s，经地表迳流汇至玉溪大河。
[bookmark: _Toc181645289]4.库区地下水
斜坡地段第四系松散孔隙水旱季时一般不含水；雨季时，靠大气降水入渗补给，并形成短暂的含水（上层滞水为主），孔隙水一部分排泄于沟谷，另一部分直接以蒸发方式排泄；少量入渗补给下伏风化裂隙水。雨季时，随着大气降水入渗补给，水位将会有一定的升高；岩溶水主要赋存于深部岩溶通道中，受水平渗漏排泄和区域地下水的侧向补给和控制。
本区地下水补给来源主要为大气降雨和地下水侧向补给。地下分水岭与地形分水岭基本一致，构成独立水文地质单元。降雨通过松散堆积层、强风化带时，除一部分滞留其中，形成孔隙潜水，一部分渗入至岩石裂隙而形成岩溶水，沿南北向构造由北向南，自高处向低处通过各种溶、裂隙网络移聚。库区内地下水、地表水均排泄蹍房箐，河床面为场区的最低侵蚀基准面。
[bookmark: _Toc181645290][bookmark: _Toc6061][bookmark: _Toc127119088]5.地下水对工程建设的影响
[bookmark: _Toc59919383][bookmark: _Toc127119089]根据勘察钻孔揭露及钻孔中进行的水文试验结果分析，尾矿库区域覆盖层中水量较小，地下水对施工的影响总体较小，但雨季会产生一定上层滞水，因此若逢雨季施工，应采取一定的控制措施。
[bookmark: _Toc31478][bookmark: _Toc9883][bookmark: _Toc223][bookmark: _Toc127119101][bookmark: _Toc181645299][bookmark: _Toc23231][bookmark: _Toc12228][bookmark: _Toc5235][bookmark: _Toc181645291][bookmark: _Toc19258]2.3.5 地震
[bookmark: _Toc127119102][bookmark: _Toc31190][bookmark: _Toc122099749][bookmark: _Toc25824551][bookmark: _Toc86044634][bookmark: _Toc181645300][bookmark: _Toc331921841][bookmark: _Toc81940523]1.建筑抗震地段及场地类别划分
（1）建筑抗震地段
根据勘察成果结合地质调查，尾矿库为“U型”峡谷地形，场地内及附近有陡坡、陡坎分布，处于沟谷和边坡的边缘；根据《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010[2024年版]）中第4.1.1条的规定，属建筑抗震不利地段。
（2）场地类别划分
场地覆盖层厚度为17.4～22.8m，土层等效剪切波速Vse＝182m/s～201m/s之间，利用场地覆盖层厚度和实测剪切波速结果，按《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021年版中表3.1.3划分，场地属Ⅱ类建筑场地。
2.抗震设防参数
尾矿库位于昆明市晋宁区夕阳乡，地震分组为第三组，场地类别为Ⅱ类，根据《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）及《中国地震动参数区划图》GB18306-2015相关规定场地地震动加速度反应谱特征周期值为0.45s，基本地震动峰值加速度为0.20g，抗震设防基本烈度Ⅷ度，设计地震分组为第三组。
3.地震液化
根据现场勘查时，尾矿库已回采完成（基本为空库），库区尾矿堆积厚度一般为2m左右，最深处为5m；根据现场揭露情况，尾矿库20.00m范围内无饱和砂土、粉土层存在，依据《构筑物抗震设计规范》（GB20191-2012），现状条件下设计可不考虑液化影响。
综上所述，本场地现状条件下，可液化地层厚度较小，液化对尾矿库的影响较小；类比同类尾矿库，库区尾矿堆积形成后，设计应考虑液化影响。
4.软土震陷
根据《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2010[2024年版]和《软土地区岩土工程勘察规程》（JGJ83-2011）的相关规定，在8度抗震设防烈度，厚层饱和软土承载力特征值fak≦90kPa或等效剪切波速Vse≦140m/s时，判定为震陷性软土，根据场地土层所测剪切波钻孔实测Vs均大于140m/s，基础持力层及下卧层无软弱土层。可不考虑软土震陷问题。
[bookmark: _Toc184307163][bookmark: _Toc40267769][bookmark: _Toc29904][bookmark: _Toc127119098][bookmark: _Toc9007][bookmark: _Toc13563][bookmark: _Toc6885][bookmark: _Toc25824547][bookmark: _Toc16254][bookmark: _Toc486574709][bookmark: _Toc331921842][bookmark: _Toc86044637][bookmark: _Toc25824553][bookmark: _Toc127119105][bookmark: _Toc436049709][bookmark: _Toc122099752][bookmark: _Toc81940526]2.3.6 岩土工程性质评价
根据勘察钻探取芯鉴定、原位测试、以及室内土工试验结果，结合本项目场地其它功能区（块）及前期勘察成果综合分析的基础上，对尾矿库勘察揭露岩土进行如下分析评价：
XX。
[bookmark: _Toc18323][bookmark: _Toc5195][bookmark: _Toc21522]2.3.7 地质灾害及不良地质作用
[bookmark: _Toc181645292]1.XX。
[bookmark: _Toc82357913][bookmark: _Toc277336744][bookmark: _Toc29812][bookmark: _Toc184307175][bookmark: _Toc9692][bookmark: _Toc14673][bookmark: _Toc3486]2.3.8 现状坝体地址稳定性分析
XX。
[bookmark: _Toc12964][bookmark: _Toc530044990][bookmark: _Toc499025103][bookmark: _Toc505158913][bookmark: _Toc501920609][bookmark: _Toc2073]2.4 建设概况
[bookmark: _Toc87362802][bookmark: _Toc14416][bookmark: _Toc8647][bookmark: _Toc181645252][bookmark: _Toc7570][bookmark: _Toc499025104][bookmark: _Toc505158914][bookmark: _Toc530044991][bookmark: _Toc501920610]2.4.1 尾矿库原设计概况
[bookmark: _Hlk181285975]们左劳尾矿库于2012年3月由云南力合矿山工程设计有限公司设计，尾矿库由初期坝、堆积坝、排水斜槽+排洪管、截洪沟、尾矿输送系统和回水系统、监测设施等组成。2021年2月晋宁县金源矿业有限公司委托云南地质工程勘察设计研究院编制了《晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库工程地质、资源勘察报告》，2022年4月由昆明理工大学设计研究院有限公司完成回采设计，于2024年4月底完成回采内容。
[bookmark: _Toc18569][bookmark: _Toc185][bookmark: _Toc181645264][bookmark: _Toc1198][bookmark: _Toc87362811][bookmark: _Toc181645262]2.4.2 尾矿库现状
XX。
XX。生活区2282m
选矿厂2271m
尾矿库最终堆积标高2273.00m
2km

图2.4-6  尾矿库周边环境示意图
2.4.4.1 尾矿库对周边环境的影响
XX。
[bookmark: _Toc15987][bookmark: _Toc25518]2.4.5 技改工程设计概况
[bookmark: _Toc9930][bookmark: _Toc183379739]2.4.5.1 技改后尾矿工艺数据
[bookmark: _GoBack]XX。
[bookmark: _Toc18197][bookmark: _Toc25091]2.5 施工监理概况
[bookmark: _Toc530045010][bookmark: _Toc20593][bookmark: _Toc523122417][bookmark: _Toc22375][bookmark: _Toc530045008][bookmark: _Toc523122415]2.5.1 开工、竣工日期
XX。
[bookmark: _Toc31577][bookmark: _Toc530045011][bookmark: _Toc3941]2.6 设计变更情况
本项目在施工过程中的变更情况如下：
XX。
[bookmark: _Toc530045012][bookmark: _Toc17221][bookmark: _Toc30132]2.7 尾矿库安全管理现状
1.安全生产委员会
公司设立由主要负责人任主任的安全生产委员会，负责公司安全生产工作中的重大事项。
2.安全组织机构的成立
公司成立了安全生产办公室作为公司的安全管理机构。
3.主要负责人、安全管理人员任命情况
晋宁县金源矿业有限公司任命了尾矿库的主要负责人、安全管理人员及专业技术人员。
4.人员持证情况
1.安全管理人员
晋宁县金源矿业有限公司设置安全环保组，配置有专职安全管理人员柏兴荣，法人及专职安全管理人员已取得安全生产知识和管理能力考核合格证，持证情况如下：
表2.7-1  安全管理人员及持证情况
XX。
2.特种作业人员
涉及的特种作业人员有尾矿作业人员、电工及焊接与热切割，人员持证情况如下：
表2.7-2  特种作业人员持证情况
XX。
5.安全生产管理制度
晋宁县金源矿业有限公司制定了全员安全生产责任制或者安全生产责任清单，并按照规定，与各级部门、人员层层签订安全生产目标责任状，使安全生产责任制做到横向到边、纵向到底，明确了各部门、各类型人员的安全生产职责。建立了以下安全生产管理制度：
（1）安全生产方针与目标管理制度
（2）安全生产法律法规与其它要求管理制度
（3）安全生产责任制管理制度
（4）安全管理机构设置与人员任命制度
（5）员工参与安全管理制度
（6）文件与资料控制及档案管理制度
（7）安全生产记录控制制度
（8）重大危险源监控制度
（9）重大隐患整改制度
（10）危险物品和物料管理制度
（11）特种作业管理与审批制度
（12）特殊工种管理制度
（13）安全会议制度
（14）安全生产档案管理制度
（15）外部联系、内部沟通管理制度
（16）合理化建议制度
（17）安全生产认可与奖励管理制度
（18）员工工余安全管理制度
（19）危险源辨识与风险评价制度
（20）关键任务识别与分析管理制度
（21）安全许可制度
（22）安全教育培训制度
（23）供配电系统管理制度
（24）防排水系统管理制度
（25）防灭火系统管理制度
（26）设备设施管理制度
（27）设备设施维护管理制度
（28）照明管理制度
（29）安全警示标志管理制度
（30）劳动防护用品管理制度
（31）职业卫生管理制度
（32）安全投入、使用管理制度
（33）工伤保险管理制度
（34）安全检查制度
（35）纠正和预防措施保障制度
（36）应急管理及相应制度
（37）应急评审与改进制度
（38）事故、事件报告、调查与分析管理制度
（39）事故、事件回顾制度
（40）绩效测量制度
（41）标准化系统内部评价制度
6.应急管理
公司编制了《晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库生产安全事故应急预案》。
7.劳动防护用品的发放
尾矿库为从业人员发放了工作服、安全帽、防尘口罩、大头鞋、水鞋、手套、雨衣等劳动防护用品，具体发放记录见附件33。
8.工伤保险缴纳
晋宁县金源矿业有限公司为从业人员缴纳了工伤保险，缴纳凭证见附件30。
9.企业双重预防机制建设情况
企业目前还未根据《云南省非煤矿山安全生产风险分级监管实施办法的通知》及《国家安全监管总局办公厅关于开展非煤矿山双重预防机制建设试点工作的通知》（安监总厅管一〔2017〕63号）等文件要求完成双重预防机制的建设。
[bookmark: _Toc18331][bookmark: _Toc555][bookmark: _Toc530045013][bookmark: _Toc523122419][bookmark: _Toc23259][bookmark: _Toc530045014][bookmark: _Toc13682]2.8 试运行概况
根据试运行报告，根据实际试运行情况与设计要求比对，们左劳尾矿库现状情况达到设计要求。试运行过程中未发现问题。
2.9 安全投入
根据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）的规定，对本项目中实际投入的全部专用安全设施的投资列表如下。
表2.9-1  实际安全生产费用投入明细
[bookmark: _Toc530045015][bookmark: _Toc25042][bookmark: _Toc3578][bookmark: _Toc523122420]XX。
2.10 安全设施目录
根据该尾矿库《初步设计》《安全设施设计》及现场踏勘情况，结合《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第75号，自2015年7月1日起施行），该尾矿库的安全设施目录如下：
表2.10-1  安全设施目录情况
[bookmark: _Toc30761][bookmark: _Toc26181][bookmark: _Toc85008042][bookmark: _Toc154235244][bookmark: _Toc330287749][bookmark: _Toc146103584][bookmark: _Toc88254723][bookmark: _Toc99640865][bookmark: _Toc523122421][bookmark: _Toc21989][bookmark: _Toc99498881][bookmark: _Toc530045016][bookmark: _Toc86648099][bookmark: _Toc21304][bookmark: _Toc85008222][bookmark: _Toc86561257][bookmark: _Toc240253780][bookmark: _Toc163788933][bookmark: _Toc88254464]XX。
2.11 现场照片
XX。
[image: 2]辽宁诺诚安全科技有限公司2

[bookmark: _Toc4215][bookmark: _Toc26520]3 安全设施符合性评价
本节对照建设项目的《安全设施设计》，结合现场实际检查、竣工验收资料、施工记录、监理记录、检测检验、监测数据等相关资料，采用安全检查表方法检查基本安全设施、专用安全设施和安全管理等是否符合《安全设施设计》要求，进行逐项检查，评价其符合性，检查的结果为“符合”与“不符合”两种。对于每个符合性评价部分，均罗列出相应的附件来证明。
[bookmark: _Toc523122422][bookmark: _Toc530045017][bookmark: _Toc27756]安全检查表结合该尾矿库实际，在《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）附表《尾矿库安全设施竣工验收表》的基础上进行细化和增减，对于每项安全设施，《安全设施设计》中提出了具体的参数要求，以《安全设施设计》中相关参数作为检查依据评价其符合性；如果没有提出具体的参数要求，则以相关的法律法规、标准规程作为检查依据来评价其符合性，检查类别中，“■”表示该项为否决项，“△”表示为一般项。
[bookmark: _Toc26510]3.1 安全设施“三同时”程序单元
[bookmark: _Toc3088][bookmark: _Toc11685][bookmark: _Toc523122423][bookmark: _Toc327346898][bookmark: _Toc530045018]3.1.1 安全设施“三同时”程序单元符合性安全检查分析
表3.1-1  安全设施“三同时”程序单元符合性安全检查表
[bookmark: _Toc24480][bookmark: _Toc24778][bookmark: _Toc523122424][bookmark: _Toc530045019][bookmark: _Toc327346900]XX。
3.1.2 单元小结
该尾矿库技改工程立项程序合法，企业委托相关设计及评价机构编制了《安全预评价报告》《初步设计》《安全设施设计》，并经过应急管理部门审查批准、备案，该项目的安全设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入生产使用”，同时参加建设的勘察、设计、施工、监理、安全评价等单位均有相应资质。评价组认为：该项目安全设施“三同时”程序符合《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》《尾矿库安全监督管理规定》的要求。
[bookmark: _Toc153261251][bookmark: _Toc237769163][bookmark: _Toc152845729][bookmark: _Toc140913617][bookmark: _Toc142190158][bookmark: _Toc237769771][bookmark: _Toc159063390][bookmark: _Toc18924][bookmark: _Toc19851][bookmark: _Toc530045020][bookmark: _Toc523122425][bookmark: _Toc330287778]3.2 尾矿坝单元
[bookmark: _Toc237769773][bookmark: _Toc330287779][bookmark: _Toc153261253][bookmark: _Toc9923][bookmark: _Toc523122426][bookmark: _Toc29037][bookmark: _Toc530045021][bookmark: _Toc152845732][bookmark: _Toc237769165][bookmark: _Toc159063392]3.2.1 尾矿坝单元符合性安全检查分析
表3.2-1  尾矿坝单元符合性安全检查表
[bookmark: _Toc10173][bookmark: _Toc1669][bookmark: _Toc523122427][bookmark: _Toc330287784][bookmark: _Toc530045022]XX。
3.2.2 单元小结
该尾矿库初期坝为碾压土石坝，经过对初期坝贴坡后的坝高、坝宽，贴坡厚度等情况等方面进行符合对该尾矿库初期性评价。评价组认为：尾矿坝单元符合《安全设施设计》《初步设计》的要求。
[bookmark: _Toc152845734][bookmark: _Toc142190165][bookmark: _Toc153261256][bookmark: _Toc140913624][bookmark: _Toc159063395][bookmark: _Toc240253817][bookmark: _Toc330287785][bookmark: _Toc24129][bookmark: _Toc18292][bookmark: _Toc530045023][bookmark: _Toc523122428]3.3 防洪系统单元
[bookmark: _Toc15540][bookmark: _Toc523122429][bookmark: _Toc530045024][bookmark: _Toc330287786][bookmark: _Toc20111]3.3.1 防洪系统单元符合性安全检查分析
表3.3-1  防洪系统单元符合性安全检查表
[bookmark: _Toc19133][bookmark: _Toc330287792][bookmark: _Toc530045025][bookmark: _Toc523122430][bookmark: _Toc16776]XX。
3.3.2 单元小结
该尾矿库采用排水斜槽+排洪管，经过查阅资料、现场检查，从排洪管的延伸以及排洪系统的运行情况等方面采用安全检查表分析评价评价组认为：防排洪系统单元符合《安全设施设计》及《初步设计》的要求。
[bookmark: _Toc24222][bookmark: _Toc21878]3.4 地质灾害防护单元
[bookmark: _Toc8262][bookmark: _Toc23619]3.4.1 地质灾害防护单元符合性安全检查表分析
表3.4-1  地质灾害防护单元符合性安全检查表
[bookmark: _Toc17060][bookmark: _Toc24514]XX。
3.4.2 单元小结
评价组认为地质灾害防护符合《安全设施设计》《初步设计》的要求。
[bookmark: _Toc523122431][bookmark: _Toc4121][bookmark: _Toc26217][bookmark: _Toc530045026]3.5 安全监测设施单元
[bookmark: _Toc19412][bookmark: _Toc4892][bookmark: _Toc523122432][bookmark: _Toc530045027]3.5.1 安全监测设施单元符合性安全检查表分析
本单元符合性安全检查表主要依据施工过程资料进行。

表3.5-1  尾矿库安全监测设施单元符合性安全检查表
[bookmark: _Toc523122433][bookmark: _Toc530045028][bookmark: _Toc16473][bookmark: _Toc5471]XX。
3.5.2 单元小结
尾矿库安全监测设施按照《安全设施设计》《在线监测系统项目实施方案》要求设置了人工位移观测设施、在线位移观测设施、在线水位观测设施、在线视频观测设施、在线雨量观测设施，同时企业采用日常检查、定期检查的方式对尾矿库进行监测。评价组认为：安全监测设施单元符合《安全设施设计》《在线监测系统项目实施方案》的要求。
[bookmark: _Toc523122434][bookmark: _Toc27778][bookmark: _Toc22917][bookmark: _Toc530045029]3.6 库内回水单元
[bookmark: _Toc16432][bookmark: _Toc530045030][bookmark: _Toc2141][bookmark: _Toc523122435]3.6.1 库内回水单元符合性安全检查表分析
表3.6-1  库内回水单元符合性安全检查表
[bookmark: _Toc24571][bookmark: _Toc523122436][bookmark: _Toc530045031][bookmark: _Toc29324]XX。
3.6.2 单元小结
本单元对回水设施设置了电气接地和漏电保护。评价组认为：库内回水单元符合安全要求。
[bookmark: _Toc26965][bookmark: _Toc530045032][bookmark: _Toc29441][bookmark: _Toc523122437]3.7 辅助设施单元
[bookmark: _Toc23039][bookmark: _Toc523122438][bookmark: _Toc530045033][bookmark: _Toc22671]3.7.1 辅助设施单元符合性安全检查表分析
表3.7-1  辅助设施单元符合性安全检查表
[bookmark: _Toc530045034][bookmark: _Toc523122439][bookmark: _Toc22668][bookmark: _Toc15299]XX。
3.7.2 单元小结
尾矿库坝顶设置了照明探照灯，为尾矿库值守人员配置了移动通讯电话，库区周边危险部位设置了安全警示标志。评价组认为：辅助设施单元符合《安全设施设计》《初步设计》的要求。
[bookmark: _Toc523122440][bookmark: _Toc530045035][bookmark: _Toc22087][bookmark: _Toc470081995][bookmark: _Toc11631]3.8 个人安全防护单元
[bookmark: _Toc470081996][bookmark: _Toc530045036][bookmark: _Toc16881][bookmark: _Toc523122441][bookmark: _Toc28654]3.8.1 个人安全防护单元符合性安全检查表分析
表3.8-1  个人安全防护单元符合性安全检查表
[bookmark: _Toc1694][bookmark: _Toc530045037][bookmark: _Toc470081997][bookmark: _Toc523122442][bookmark: _Toc31883]XX。
3.8.2 单元小结
企业建立了《劳动防护用品使用管理制度》，为从业者发放了工作服、安全帽、防尘口罩、大头鞋、水鞋、手套、雨衣等，有发放记录。评价组认为：个人安全防护单元符合国家相关法律法规及标准化要求。
[bookmark: _Toc470081998][bookmark: _Toc788][bookmark: _Toc530045038][bookmark: _Toc523122443][bookmark: _Toc1612]3.9 安全标志单元
[bookmark: _Toc523122444][bookmark: _Toc470081999][bookmark: _Toc530045039][bookmark: _Toc5768][bookmark: _Toc18902]3.9.1 安全标志单元符合性安全检查表分析
表3.9-1  安全标志单元符合性安全检查表
[bookmark: _Toc2066][bookmark: _Toc3788][bookmark: _Toc470082000][bookmark: _Toc523122445][bookmark: _Toc530045040]XX。
3.9.2 单元小结
评价组认为：安全标志单元符合《初步设计》《安全设施设计》及国家相关法律法规及标准化要求。
[bookmark: _Toc159063401][bookmark: _Toc240253834][bookmark: _Toc22218][bookmark: _Toc267][bookmark: _Toc530045041][bookmark: _Toc523122446][bookmark: _Toc330287793]3.10 安全管理单元
[bookmark: _Toc153261261][bookmark: _Toc240253835][bookmark: _Toc159063402][bookmark: _Toc530045042][bookmark: _Toc31113][bookmark: _Toc10594][bookmark: _Toc330287794][bookmark: _Toc523122447]3.10.1 安全管理单元安全检查表分析
表3.10-1  安全管理单元符合性安全检查表
[bookmark: _Toc15127][bookmark: _Toc330287796][bookmark: _Toc530045043][bookmark: _Toc523122448][bookmark: _Toc10882]XX。
3.10.2 单元小结
评价组认为：安全管理单元符合《中华人民共和国安全生产法》《安全生产许可证条例》《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》《尾矿库安全监督管理规定》。
[bookmark: _Toc153261263][bookmark: _Toc159063404][bookmark: _Toc240253840][bookmark: _Toc152845742][bookmark: _Toc3563][bookmark: _Toc14891][bookmark: _Toc523122449][bookmark: _Toc330287804][bookmark: _Toc530045044]4 安全对策措施建议
[bookmark: _Toc20545][bookmark: _Toc523122450][bookmark: _Toc530045045][bookmark: _Toc470082005][bookmark: _Toc3489]4.1 存在的主要问题
XX。


[bookmark: _Toc240253868][bookmark: _Toc153261271][bookmark: _Toc523122452][bookmark: _Toc159063413][bookmark: _Toc530045047][bookmark: _Toc152845747][bookmark: _Toc5586][bookmark: _Toc142190194][bookmark: _Toc330287809][bookmark: _Toc140913653][bookmark: _Toc25181]5 评价结论
1.该尾矿库技改工程立项程序合法，企业委托相关设计及评价机构编制了《安全预评价报告》《初步设计》《安全设施设计》，并经过应急管理部门审查批准、备案，该项目的安全设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入生产使用”，同时参加建设的勘察、设计、施工、监理、安全评价等单位均有相应资质。建设程序合法。
2.根据交竣工验收材料，建设单位、施工单位、监理单位、设计单位及勘察单位对工程进行了内部验收，五方单位的验收意见均为“同意验收”。
3.晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库技改工程安全设施验收评价是依据有关的安全生产法律法规、技术标准、规范，在收集、分析现有资料以及对尾矿库安全管理和生产系统进行现场踏勘调研的基础上，对照《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监综管一〔2016〕14号）附表《尾矿库安全设施竣工验收表》进行了安全设施符合性评价，各单元安全设施符合性评价情况归纳如下：
表5-1  安全设施符合性评价汇总表
XX。
该技改工程按已批准的《初步设计》《安全设施设计》进行了建设，并符合相关法律法规、技术标准、规程、规范的要求。尾矿库属于高风险设施，勘察、设计、施工及运行管理中的任何疏忽都将导致难以预计的后果。因此，企业应按第4章的对策措施建议予以重视并解决，并切实针对项目中危险有害因素对安全设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法律法规、技术标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，保证尾矿库的安全运行。
安全设施验收评价结论：晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库技改工程安全设施具备安全验收的条件。


[bookmark: _Toc330287812][bookmark: _Toc470082008][bookmark: _Toc530045048][bookmark: _Toc523122453][bookmark: _Toc4527][bookmark: _Toc29014]企业提供的附件资料
附件1：委托书
附件2：告知书
附件3：企业营业执照
附件4：原安全生产许可证
附件5：项目备案证
附件6：《晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库技改工程安全预评价报告》封面、资质页、目录结论页
附件7：《晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库技改工程勘察报告》封面、资质页、目录
附件8：《晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库技改工程初步设计报告》封面、资质页、目录
附件9：《晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库技改工程安全设施设计》封面、资质页、目录
附件10：安全设施设计评审专家意见
附件11：安全设施设计审批书
附件12：施工单位营业执照及资质
附件13：监理单位营业执照及资质
附件14：工程开工报告或记录
附件15：施工总结报告及过程资料
附件16：监理总结报告及过程资料
附件17：试运行方案
附件18：试运行总结报告
附件19：安全管理机构成立文件
附件20：主要负责人及安全管理人员任命文件
附件21：主要负责人、安全管理人员、特种作业人员证书
附件22：管理制度汇编封面、目录
附件23：责任制汇编封面、目录
附件24：操作规程汇编封面、目录
附件25：应急预案备案登记表
附件26：应急预案封面、目录
附件27：工伤保险缴纳凭证
附件28：安全管理记录台账（安全教育培训记录、安全检查记录、安全隐患整改记录）
附件29：个人安全防护用品发放记录
附件30：安全生产费用投入明细
附件31：排洪系统质量检测报告
附件32：设计变更工程联系单
附件33：企业隐患整改报告及现场复核记录
附件34：附图（竣工图纸）
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