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1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象

根据《威信县岩弯头建材有限公司岩弯头采石场50万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》和《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）等有关法律法规的规定，本次评价对象为威信县岩弯头建材有限公司岩弯头采石场50万t/a露天采矿工程。

1.1.2评价范围

本次安全预评价范围的确定包含安全评价空间范围和评价的项目系统范围两部分内容。

1.1.2.1 空间范围

本次安全预评价的空间范围是根据威信县岩弯头建材有限公司的矿区范围和《威信县岩弯头建材有限公司岩弯头采石场50万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》设计范围确定的。

①威信县岩弯头建材有限公司矿区范围

采矿许可证允许开采范围由4个拐点坐标圈定，矿区面积为0.0635km2，开采深度：1410m-1300m。矿区范围坐标见表1.1-1。
表1.1-1 矿区范围拐点坐标表

	拐点编号
	西安80坐标系3°带
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y
	X
	Y

	矿1
	3086155.32
	35506025.69
	3086161.91
	35506138.23

	矿2
	3086182.63
	35506363.62
	3086189.22
	35506476.16

	矿3
	3085939.32
	35506262.73
	3085945.91
	35506375.27

	矿4
	3086051.73
	35505918.98
	3086058.32
	35506031.52

	矿区面积
	0.0635km2

	开采深度
	1410m～1300m


②本项目初步设计（代可研）的设计范围

矿山为一个改扩建矿山，采矿许可证证载标高：1410m~1300m，矿区面积：0.0635km2。矿区东侧有国家Ⅱ级公益林，面积为19158.6m2，该区域无法办理林地审批手续，设计将该区域设置为禁采区，禁采区面积21338m2。矿区西南侧已低于采矿证证载标高1300m以下，不对该区域进行设计。

根据上述条件，设计开采面积为0.0338km2，设计标高为1402m~1300m。设计开采深度为102m；矿区东侧有国家Ⅱ级公益林，该区域无法办理林地审批手续，设计将该区域设置为禁采区，禁采区面积21338m2，标高1402m-1410m；最终边坡高142m。设计开采范围见表1.1-2。
表1.1-2 设计范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	采1
	3086161.91
	35506138.23 

	采2
	3086186.26 
	35506439.58 

	采3
	3086169.72 
	35506424.27 

	采4
	3086141.97 
	35506415.79 

	采5
	3086119.07 
	35506377.93 

	采6
	3086120.44 
	35506359.38 

	采7
	3086124.65 
	35506355.16 

	采8
	3086129.32 
	35506348.56 

	采9
	3086130.98 
	35506345.52 

	采10
	3086132.10 
	35506342.74 

	采11
	3086131.82 
	35506332.48 

	采12
	3086130.71 
	35506329.71 

	采13
	3086127.66 
	35506323.88 

	采14
	3086114.81 
	35506306.90 

	采15
	3086098.72 
	35506292.54 

	采16
	3086090.11 
	35506287.95 

	采17
	3086065.98 
	35506287.95 

	采18
	3086038.99 
	35506297.71 

	采19
	3086030.61 
	35506299.11 

	采20
	3086014.98 
	35506317.52 

	采21
	3086007.82 
	35506314.74 

	采22
	3085996.48 
	35506322.07 

	采23
	3085984.15 
	35506327.40 

	采24
	3085980.65 
	35506318.70 

	采25
	3085968.62 
	35506305.82 

	采26
	3086000.65 
	35506207.87 

	采27
	3086041.04 
	35506193.94 

	采28
	3086084.94 
	35506166.94 

	采29
	3086079.89 
	35506117.14 

	采30
	3086088.28 
	35506095.99 

	采31
	3086110.42 
	35506085.19 

	开采面积
	0.0338km2

	开采标高
	1402m-1300m


③本次安全预评价空间范围

本次安全预评价的空间范围与初步设计（代可研）的设计范围一致。

1.1.2.2 项目系统范围

本次安全预评价根据《威信县岩弯头建材有限公司岩弯头采石场50万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》确定的露天开采系统开展评价工作。评价工作以露天开采生产工艺为主线，以安全设施（包括基本安全设施和专用安全设施）为重点的安全评价。本次安全预评价范围包括威信县岩弯头建材有限公司岩弯头采石场50万t/a露天采矿工程总平面布置、开拓运输、采剥工艺、供配电、防排水及安全管理等方面的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本工程的油类存储、消防、加工系统及搅拌站、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。
1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1 国家法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令十三号，2014年12月1日起施行；中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令十八号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行；2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订，自2025年7月1日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日起实施；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过　2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国道路交通安全法>等八部法律的决定》，2021年4月29日实施）；

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2014年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号，2011年12月31日中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》通过；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）。

1.2.1.2 行政法规

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日起施行）；

《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行）；

《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订，2014年7月29日起施行）；

《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。

1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，自2009年6月8日起实施；原国家安全生产监管总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（原安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号，2013年8月29日原国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日原国家安全监管总局令第80号第二次修正，2015年7月1日施行）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原安监总管—〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲，2016年5月30日》；

《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（原安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日）；

《用人单位劳动防护用品管理规范》（原安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）；

《关于印发《安全生产责任保险实施办法》的通知》（
应急〔2025】27号）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日施行）；

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（2023年8月25日）；

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）；

《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；

《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）；
《国家矿山安全监察局关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案>的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月14日）；
《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日）；
《国家矿山安全监察局关于加强矿山应急救援工作的通知》（矿安〔2024〕8号，2024年3月1日施行）；
《矿山救援规程》（2024年4月28日应急管理部令第16号公布，自2024年7月1日起施行）。

1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2024年11月28日云南省第十四届人民代表大会常务委员会第十三次会议《关于废止和修改部分地方性法规的决定》第二次修正）；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局、云南省财政厅<关于取消企业安全生产风险抵押金的通知>》（原云安监管〔2017〕18号，自2017年4月1日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；

《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）；

《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；

《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）；

《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>的通知》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日）。
1.2.2标准规范
《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016；2017年01月03日实施）；
《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）[2025-01-01]；

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019，2020年4月1日）；

《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007，2007年11月1日）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005；2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T 23821-2022，2022年11月08日）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日)；

《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010（2024年版），2024年8月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010，2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017，2018年7月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011，2012年6月1日）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014，2015年5月1日）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日实施）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日）；

《安全预评价导则》（AQ8002-2007，2007年4月1日）；

《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005，2005年5月1日）；

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，自2011年5月1日）；

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》（AQ2056-2016，自2017年3月1日）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T 2063—2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（KA/T 2075—2019，自2020年2月1日）；

《非煤矿山建设项目安全设施设计编写提纲 第2部分：金属非金属露天矿山建设项目安全设施设计编写提纲》（KA/T 20.2—2024）；
《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》（KA/T 22.1-2024，2024年11月1日实施）；
《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024，2024年11月1日实施）
《矿山救援规程》（中华人民共和国应急管理部令（第16号），自2024年7月1日起施行）。
1.2.3建设项目合法性文件

1．投资备案证；

2．营业执照（统一社会信用代码：91530629MA6L4R299H）；

3．采矿许可证（证号：C5306292010047130063074）。
1.2.4建设项目技术文件

1.《资源储量核实报告矿产资源储量评审备案证明（昭市国土资矿储备字[2016]95号）及评审意见书》（昭市通力矿评储字[2016]95号）

2.《威信县岩弯头建材有限公司岩弯头采石场50万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》（云南德成规划设计有限公司，2025年5月）。
1.2.5其它评价依据

安全预评价委托书；

提供资料真实性承诺书；
《采矿工程设计手册》，煤炭工业出版社，2003；

《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001；

《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；
《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1建设单位简介

威信县岩弯头建材有限公司成立于2017年11月02日，营业执照证号：91530629MA6L4R299H，住所位于云南省昭通市威信县扎西镇小坝村半林组，法定代表人为陈才兵，注册柒佰万元整，经营范围建筑用灰岩开采、生产、销售，室内外建筑材料销售（依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.1.2矿区地理位置及交通

威信县岩湾头建材有限公司岩湾头采石场位于威信县城25°方向，直平距约5km，在威信县扎西镇小坝村境内，矿区地理坐标为东经105°03′36″-105°03′53″，北纬27°53′14″-27°53′22″。交通位置见图2.1-1。

图2.1-1 交通位置图
2.1.3建设项目背景
威信县岩弯头采石场首次设立于2008年。2010年4月，企业办理了采矿权变更登记，矿山于2016年根据转型升级政策要求再次向威信县自然资源局申请采矿权变更登记，由于划定矿区范围占生态红线，办证时抠出了生态红线区，并于2019年取得最新采矿许可证，采矿权人：威信县岩弯头建材有限公司，证号：C5306292010047130063074，开采矿种：建筑石料用灰岩，面积为0.0209km2，生产规模为10万t/a，矿区范围由9个拐点圈定，开采深度：1410m-1300m；有效期为2019年7月12日至2021年7月12日，采矿证到期后企业办理了采矿权延续登记，采矿许可证有效期为2021年7月21日至2023年7月21日。

2022年生态红线调整后，矿山于2022年11月24日取得采矿权变更后的采矿许可证，威信县岩弯头建材有限公司取得最新采矿许可证，采矿权人：威信县岩弯头建材有限公司，证号：C5306292010047130063074，开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，面积为0.0635km2，生产规模为10万t/a，矿区范围由4个拐点圈定，开采深度：1410-1300m；有效期为2025年6月26日至2025年12月31日。

因矿山原生产规模较小，已不适应社会发展需要，威信县岩弯头建材有限公司拟将其生产规模由10万t/a扩大到50万t/a。根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关规定，该项目属于扩建项目，需要履行建设项目安全设施的“三同时”工作。

2.1.4矿山周边情况

矿区北面460m处为大湾村；矿区西北面545m处为上坝村；矿区西南面510m处为半林村，矿区西南侧矿4拐点有一户民房，距离开采境界178m，矿区西南侧121m处有S202省道通过，矿区西面有一条威信供电有限公司所属35kV罗扎线并网高压线经过，该高压线与设计开采境界边界最小水平距离为212m，矿区西侧有搅拌站，距离开采境界316m，作为企业的工业场地及临时搅拌站；矿区范围内有三座坟地，企业已与其亲属协商，基建结束后进行搬迁。

矿区周边300m范围内无通讯设施、重要建筑物、铁路线、其他矿权，开采范围内无田地、无矿权争议等问题。周边关系详见图2.1-2。

表2.1-1 矿区周边设施与开采范围最小距离表

	方位
	周边设施

或建筑
	与开采境界最小距离（m）
	备注

	北侧
	大湾村
	460
	

	西北侧
	上坝村
	545
	

	西南侧
	半林村
	510
	

	
	民房
	178
	

	
	S202省道
	121
	

	
	35kv高压线
	212
	

	西侧
	搅拌站
	316
	


图2.1-2 周边关系图

2.2自然环境概况
（1）地形地貌

矿区属高原中高山侵蚀、溶蚀地貌，区内地势总体东部高、西部低，地形最高点标高1410m，最低点标高1323m，最大相对高差187m，地形坡度一般20°～35°，局部较陡，植被稀疏-较密，以灌木杂草为主。地形地貌条件中等复杂。

（2）水文条件

矿区内无地表水体，总体属长江流域南广河水系。矿区位于最低侵蚀基准面以上，地表坡形有利于大气降水的排放，矿床充水为季节性大气降雨的下渗，开采范围内裂隙水可通过采场边坡及斜坡自然排泄。

（3）气候条件

矿区属亚热带高原山地季风气候，年平均气温13.4℃，极端最高气温34.8℃，极端最低气温-11.4℃。年平均降雨量930.5mm，日最大降雨量155.4mm，5～10月为雨季，降雨量占全年降雨量的80.2%；年平均相对湿度83%。冬季冰冻时间较长，每年11月至次年3月为冰冻期。主导风向为西北风。
（4）地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计标准》（GB50011-2010，2024年版），矿区当地为抗震设防烈度6度区，地震加速度0.05g，设计分组为第二组，地震动反应谱特征周期为0.30s。

2.3建设项目地质概况
建设项目地质信息依据《威信县岩弯头建材有限公司岩弯头采石场50万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》。
2.3.1区域地质

区域位于扬子准地台（Ⅰ）－滇东台褶带（Ⅰ3）－滇东北台褶束（Ⅰ32）。区域上大面积出露有古生代中－浅变质岩系和上古生代－新生代的地层，各地层间为断层接触。区域出露地层由新至老有第四系（Q）、二叠系（P）、志留系（S）等

2.3.2矿区地质

2.3.2.1 地层

矿区出露地层有第四系（Q）和二叠系下统栖霞组（P1q）、二叠系下统梁山组（P1l）、志留系（S）。将其地层、岩性由新到老分述如下：

1、第四系（Q）

分布于矿区较平坦地带及地表岩石出露间，为灰黑色残坡积粘土、含砾粘土，厚度0～3m，与下伏地层均为不整合接触。

2、二叠系下统栖霞组（P1q）

分布于矿区中、北部及外围一定区域，岩性为浅灰、深灰色厚层、块状灰岩夹泥质条带，顶部含燧石团块，厚度大于200m，与下伏地层呈整合接触。

3、二叠系下统梁山组（P1l）

分布于矿区南部，岩性为灰白、灰黄色粘土岩与页岩，夹煤线，厚度20～30m，与下伏地层呈假整合接触。

4、志留系（S）

分布于矿区南部矿3点附近及外围一定区域，岩性为灰、灰黄色钙质粉砂岩、细粒砂岩、粉砂质泥岩夹石英细砂岩及页岩等，厚度大于300m。
2.3.2.2 构造

矿区地质构造十分简单，无褶皱构造，为一单斜构造，地层总体倾向北西，倾角27°～35°，厚度242～310m，岩层完整性好，延伸稳定。

2.3.2.3 岩浆岩及侵入岩

矿区为一向北西倾斜的单斜构造，地层产状：323°∠36°。区内断裂不发育，岩层节理较发育，岩石较破碎。矿区地质构造复杂程度为简单类型。
2.3.3矿体地质

2.3.3.1 矿体特征

矿区矿床类型为浅海相碳酸盐岩沉积型建材层状非金属矿床。矿体产于二叠系下统栖霞组（P1q），为浅灰、深灰色厚层、块状灰岩夹泥质条带，顶部含燧石团块。矿体出露较好，形态简单，层位稳定，呈中－厚层状、块状产出。

区内矿体具稳定的含矿层位，产状：323°∠36°，厚度大于200m。矿体沿走向、倾向厚度变化不大，属厚度稳定的矿层。
2.3.3.2 矿石质量
1.1、矿石物质组成

（1）矿石矿物

矿区石灰岩为一套浅海相碳酸盐岩，颜色偏浅，体重2.65t/m3，主要用作建筑石料。

（2）矿石结构及构造

该区岩石结构主要为细晶或碎屑结构，偶见晶簇状、钟乳状结构。其构造呈致密块状、条带状、斑状构造。

2、矿石化学组份

经过采样化验，矿石中主要化学组份有：CaCO3、Fe203、Si02、Al203、MgO、S03等。

3、矿石风（氧）化特征

经调查，区内矿体地表0～3m内风氧化程度中等。
2.3.3.3 矿体（层）围岩和夹石

所采二叠系下统栖霞组（P1q）石灰岩矿体下伏二叠系下统梁山组（P1l）页岩、粘土岩，厚度20～30m。

矿区除岩石间出露有0～3m厚的第四系（Q）外，无夹石。

2.3.3.4 矿石加工技术性能

矿山开采矿石为灰色块状灰岩，矿石坚硬而性脆，受力易破碎，是目前市场上需求较大的普通建筑材料，矿山未进行矿石物理力学性质试验，参考开采二叠系下统栖霞组（P1q）石灰岩矿的相临矿山成果资料，饱和单轴抗压强度可达46～50MPa，抗压强度较高，其质量能满足建筑用石料和砂料的要求。矿石机械破碎形成的碎石和砂可作为粗集料和细集料使用。如前所述，矿床矿石类型单一，质量稳定，硬度为3.5～5。矿石岩体较完整，结合好，矿石质量符合Ⅲ类工业指标，抗风化能力中等，符合普通建筑材料用砂的质量要求（用于铺设道路和房屋建设）。根据对矿区观察，矿体出露于地表，矿石坚硬而性脆，裂隙中等发育，抗压强中等，受力易碎裂。

2.3.4开采技术条件

2.3.4.1水文地质条件

矿区地势相对较高，地形有利于露天开采。矿区地表水系不发育，矿区内无地表河流。矿区季节性溪水注入北西侧溪沟，最终汇入南广河。地表水系属长江流域南广河水系。矿区最低开采标高位于当地最低侵蚀基准面以上，地表坡形有利于大气降水的排放，矿床充水为季节性大气降雨的下渗，开采范围内裂隙水可通过采场边坡及斜坡自然排泄。矿区未见泉水出露，地下水位埋藏较深，矿界范围内的可利用资源最低标高为1300m，分布在当地侵蚀基准面（1065m）以上，大气降水是区内采场、矿坑积水的主要来源，且降水易通过岩石裂隙渗透至地下转为地下水。虽然如此，矿山在开采过程中仍应完善防洪排水系统，以免山洪、地下水对采矿造成影响。

2.3.4.2工程地质条件

矿区工程地质岩组主要由松软岩组、层状结构较软岩组及层状、块状岩类较坚硬岩组成。

松软岩组：主要灰黑色残坡积粘土、含砾粘土，厚度0～3m。该岩组在露天开采过程中容易垮塌，特别在雨季容易产生坍塌、滑坡。

层状结构较软岩组：为二叠系下统梁山组（P1l）粘土岩、页岩，节理裂隙不发育，属较软岩，强度较低。

矿床开采过程中，对松软岩、较软岩应特别关注边坡安全角的选择和加强对不良工程地质现象的监控、治理。

层状、块状岩类较坚硬岩组：为二叠系下统栖霞组（P1q）灰岩，质坚性脆，节理裂隙发育，相对较破碎。实践表明，岩石未风化时较坚硬、致密、稳定，岩石风化后，多成片状、细碎屑状崩落，但矿区岩石总体风化程度低，不易形成工程地质危害。

2.3.4.3环境地质条件

昭通市位于我国地震活动最强的南北向地震带东翼，境内地震活动频繁，断裂密布，地质构造复杂，近百年来发生过破坏性地震三十多次。地震烈度区划规定地震设防烈度之高为全国少有。基本上是小震大灾，大震巨灾，每次地震都具有频度高、强度大、分布广、灾害重的特点。

5.评价结论

5.1主要危险、有害因素评价结果

5.1.1该项目存在的主要危险、有害因素

该项目存在的主要危险、有害因素为：坍塌、滑坡、滚石、泥石流、高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电、火灾、容器爆炸、爆破伤害、粉尘、其它伤害等。

5.1.2该项目存在的主要危险、有害因素存在的部位

表5.1-1 矿山主要存在的危险、有害因素分布表
	项目
	序号
	危险因素分类
	可能存在部位
	可能造成的后果

	危险因素
	1
	滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流
	采场边坡、溜槽
	人员伤亡

	
	2
	爆破伤害
	爆破器材运输、使用、销毁过程、采场穿孔爆破作业
	人员伤亡

	
	3
	物体打击
	采场矿废石搬运、铲装工作面等
	人员伤亡

	
	4
	高处坠落
	采场边坡、采矿过程中2m及以上的作业平台等
	人员伤亡

	
	5
	车辆伤害
	矿石转运、开挖过程中的各种车辆设备
	人员伤亡

	
	6
	机械伤害
	各种设备引起的机械事故
	人员伤亡、设备损失

	
	7
	容器爆炸
	空压机储气罐等
	人员伤亡、设备损失

	
	8
	火灾
	机械设备及电气设备、线路
	人员伤亡、设备损失

	
	9
	触电、雷电
	各种电气设备及其线路
	人员伤亡、设备损坏

	有害因素
	1
	粉尘
	采场铲装、凿岩工作面、矿岩转运作业
	慢性伤害、职业病

	管理因素
	1
	未建立安全生产管理机构或安全生产监督检查不到位
	安全管理过程中，安全生产命令执行过程中
	人员伤亡

	
	2
	未建立安全生产责任制、安全管理制度及操作规程，或者不健全
	
	

	
	3
	特种作业人员未取证上岗
	
	

	
	4
	违章指挥、违章操作
	
	


5.1.3该项目应重点防范的危险、有害因素

该项目应重点防范以下危险因素：边坡失稳(滑坡)、爆破伤害、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电及边坡滑坡、坍塌及泥石流。

5.3安全预评价结论

评价组根据对评价项目的现场调查和相关资料的分析，完成了项目主要危险、有害因素的辨识和分析，对项目进行了较为科学合理的单元划分，并按照所选择的评价方法，对项目中存在的危险、有害因素进行了全面的定性评价，提出了合理可行的安全对策措施。

按照评价要求和各单元的分析评价结论，对威信县岩弯头建材有限公司岩弯头采石场50万t/a露天采矿工程建设项目形成以下预评价结论：

1.威信县岩弯头建材有限公司岩弯头采石场50万t/a露天采矿工程建设项目证照齐全、有效，建设项目建设程序合法。

2.威信县岩弯头建材有限公司岩弯头采石场50万t/a露天采矿工程建设项目的选址合理，符合有关法律、法规、标准和规程的规定。

3.《威信县岩弯头建材有限公司岩弯头采石场50万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》方案中的工艺设计总体上符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)等法规的有关规定，露天开采各工艺参数符合相关规范要求。

4.项目中虽然存在滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电、粉尘、其它伤害等潜在的危险和有害因素，但在项目建设施工和生产过程中，通过落实设计方案中的安全对策措施和本次安全预评价报告补充的安全对策措施，切实针对项目中危险、有害因素对设计和生产设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，该项目潜在的危险、有害因素能得到控制，在可接受的范围内。

经评价认为：威信县岩弯头建材有限公司岩弯头采石场50万t/a露天采矿工程建设方案从安全生产角度符合国家相关法律、法规、规章、标准和规范的要求。

在今后的设计、施工和生产过程中，建设单位应按有关法规和标准的要求，认真落实各项安全措施和预防手段，确保该扩建项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。根据本安全预评价报告中提出的安全对策措施，该扩建项目应在下一步安全设施设计中进行完善与补充，以保证该扩建项目建成投产后能安全运行。

6.附件及附图

6.1附件
附件1：安全预评价委托书

附件2：提供材料真实性承诺书

附件3：营业执照

附件4：采矿许可证

附件5：储量评审备案证明及评审意见书
附件6：投资备案证

附件7：《威信县岩弯头建材有限公司岩弯头采石场50万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》封面、扉页、资质

附件8：安全协议

附件9：租赁协议
附件10：告知书
6.2附图

附图1：总平面布置图

附图2：基建终了平面图

附图3：开采终了平面图

附图4：开采终了剖面图

附图5：防排水系统图

附图6：供配电系统图
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