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前  言
云南省鲁甸县江底镇大箐石厂位于鲁甸县城南东约175°方向，平距约14km。行政区划隶属鲁甸县江底镇坡脚村民委员会。矿区地理坐标（国家2000）：东经103°33′51″～103°33′52″，北纬：27°06′47″～27°06′32″。矿山始建于2011年，并于2015年2月办理了采矿许可证延续登记，后于2016年10月25日进行了采矿权变更登记，登记机关鲁甸县自然资源局，采矿许可证号C5306212011067220113859，有效期自2016年10月25日至2021年10月25日，现已过期，采矿权人：云南省鲁甸县江底镇大箐石厂，开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，生产规模10万t/a，经济类型：私营企业，矿区范围由4个拐点圈定，面积0.095km2，开采标高2215m～2140m。

由于采矿证过期，同时因矿山原生产规模较小，已不适应社会发展需要，因此矿山拟将矿山生产规模由10万t/a变更为30万t/a（采矿证证载规模）。矿山于2024年11月12日延续了采矿证，编号为C5306212011067220113859；现矿区范围由4个拐点坐标圈定，矿区面积为0.0949km2，开采深度：2215-2140m；生产规模为30万t/a。

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》中的相关规定“采矿许可证证载规模是拟建设规模，矿山设计单位可在项目可行性研究基础上，充分考虑资源高效利用、安全生产、生态环境保护等因素，在矿山初步设计和安全设施设计中科学论证并确定实际生产建设规模，矿山企业应当严格按照经审查批准的安全设施设计建设、生产”；《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》（云政办发〔2024〕44号）“将现有采石（砂）场最小开采规模提高到50万吨/年”；并结合矿山实际生产情况。云南省鲁甸县江底镇大箐石厂拟将其生产规模由30万t/a，变更为50万t/a。根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关规定，该项目属于扩建项目，需要履行建设项目安全设施的“三同时”工作。鲁甸县大箐矿业有限公司于2024年12月委托辽宁诺诚安全科技有限公司承担云南省鲁甸县江底镇大箐石厂50万t/a露天采矿工程的安全预评价工作。本次评价项目是对云南省鲁甸县江底镇大箐石厂50万t/a露天采矿工程进行安全预评价。
在接受鲁甸县大箐矿业有限公司的委托之后，我公司立即组成安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作。在系统调查分析的基础上，对照国家或行业有关安全法律法规、标准和规范，对该项目可行性研究报告的可行性及项目涉及的危险、有害因素进行了分析评价，采用可靠、适用的评价方法对该矿山进行安全预评价，提出了相应的安全对策措施，得出了评价结论。依据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）的要求，于2024年12月份编制了《云南省鲁甸县江底镇大箐石厂50万t/a露天采矿工程安全预评价》。

在该项目的安全预评价过程中得到了鲁甸县大箐矿业有限公司等有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢。
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1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象

根据《云南省鲁甸县江底镇大箐石厂50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》和《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）等有关法律法规的规定，本次评价对象为鲁甸县江底镇大箐石厂50万t/a露天采矿工程。

1.1.2评价范围

本次安全预评价范围的确定包含安全评价空间范围和评价的项目系统范围两部分内容。

1.1.2.1 空间范围

本次安全预评价的空间范围是根据鲁甸县大箐矿业有限公司鲁甸县江底镇大箐石厂的矿区范围和《云南省鲁甸县江底镇大箐石厂50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》设计范围确定的。

①鲁甸县大箐矿业有限公司鲁甸县江底镇大箐石厂矿区范围

采矿许可证允许开采范围由4个拐点坐标圈定，矿区面积为0.0949km2，开采深度：2215m-2140m；证载生产规模为30万t/a。矿区范围坐标见表1.1-1。
表1.1-1 矿区范围拐点坐标表

	拐点编号
	3°带直角坐标（国家2000）
	地理坐标（国家2000）

	
	X
	Y
	东经
	北纬

	1
	3000944.21
	34654945.36
	103°33′45"
	27°06′41"

	2
	3001130.98
	34655108.36
	103°33′45"
	27°06′41"

	3
	3000918.69
	34655358.86
	103°33′45"
	27°06′41"

	4
	3000669.53
	34655141.65
	103°33′45"
	27°06′41"

	开采标高
	2215m-2140m

	开采面积
	0.0949km2


②本项目可行性研究报告的设计范围

矿山为一个改扩建矿山，矿区面积为0.0949km2，矿区北部134m为云南昊龙化工有限公司电石厂（已划定禁采区，保证设计开采范围与其有300m安全距离），设计范围面积为0.046km2，设计开采标高为2215-2140m。设计开采范围见表1.1-2。
表1.1-2 设计范围拐点坐标表

	拐点编号
	3°带直角坐标（国家2000）

	
	X
	Y

	1
	3000944.21
	34654945.36

	2
	3001008.41
	34655001.41

	3
	3000816.50
	34655269.77

	4
	3000669.53
	34655141.65

	开采标高
	2215-2140m

	开采面积
	0.046km2


③本次安全预评价空间范围

本次安全预评价的空间范围与可行性研究报告的设计范围一致。

1.1.2.2 项目系统范围

本次安全预评价根据《云南省鲁甸县江底镇大箐石厂50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》确定的露天开采系统开展评价工作。评价工作以露天开采生产工艺为主线，以安全设施（包括基本安全设施和专用安全设施）为重点的安全评价。本次安全预评价范围包括云南省鲁甸县江底镇大箐石厂50万t/a露天采矿工程总平面布置、开拓运输、采剥工艺、供配电、防排水及安全管理等方面的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本工程的油类存储、消防、加工系统、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。
1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1 国家法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令十三号，2014年12月1日起施行；中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令十八号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行；2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订，自2025年7月1日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日起实施；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过　2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国道路交通安全法>等八部法律的决定》，2021年4月29日实施）；

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2014年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号，2011年12月31日中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》通过；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）。

1.2.1.2 行政法规

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日起施行）；

《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行）；

《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订，2014年7月29日起施行）；

《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。

1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，自2009年6月8日起实施；原国家安全生产监管总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（原安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号，2013年8月29日原国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日原国家安全监管总局令第80号第二次修正，2015年7月1日施行）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原安监总管—〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲，2016年5月30日》；

《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（原安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日）；

《用人单位劳动防护用品管理规范》（原安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）；

《安全生产责任保险实施办法》（原安监总办[2017]140号，自2018年1月1日起施行）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日施行）；

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（2023年9月6日）；

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）；

《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；

《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）；
《国家矿山安全监察局关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案>的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月14日）；
《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号,2023年9月12日）；
《国家矿山安全监察局关于加强矿山应急救援工作的通知》（矿安〔2024〕8号，2024年3月1日施行）；
《矿山救援规程》（2024年4月28日应急管理部令第16号公布，自2024年7月1日起施行）。

1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2024年11月28日云南省第十四届人民代表大会常务委员会第十三次会议《关于废止和修改部分地方性法规的决定》第二次修正）；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局、云南省财政厅<关于取消企业安全生产风险抵押金的通知>》（原云安监管〔2017〕18号，自2017年4月1日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；

《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）；

《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；

《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）；

《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>的通知》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日）。
1.2.2 标准规范
《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016；2017年01月03日实施）；
《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）[2025-01-01]；

《工作场所有害因素职业接触限值》第1部分：化学有害因素（GBZ2.1-2019，2020年4月1日）；

《工作场所有害因素职业接触限值》第2部分：物理因素（GBZ2.2-2007，2007年11月1日）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005；2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T 23821-2022，2022年11月08日）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日)；

《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010（2024年版），2024年8月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010，2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017，2018年7月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011，2012年6月1日）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014，2015年5月1日）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日实施）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日）；

《安全预评价导则》（AQ8002-2007，2007年4月1日）；

《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005，2005年5月1日）；

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，自2011年5月1日）；

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》（AQ2056-2016，自2017年3月1日）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T 2063—2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（KA/T 2075—2019，自2020年2月1日）；

《非煤矿山建设项目安全设施设计编写提纲 第2部分：金属非金属露天矿山建设项目安全设施设计编写提纲》（KA/T 20.2—2024）；
《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》（KA/T 22.1-2024，2024年11月1日实施）；
《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024，2024年11月1日实施）。
1.2.3建设项目合法性文件

1．投资备案证；

2．营业执照（统一社会信用代码：91530621MAE05FLM4E）；

3．采矿许可证（证号：C5306212011067220113859）。
1.2.4建设项目技术文件

1.《关于《云南省鲁甸县江底镇大箐石厂建筑石料用灰岩矿资源量核实报告(2023年)》矿产资源储量评审备案的复函》（2024年3月14日）鲁甸县自然资源局（鲁自然资矿储备字[2024]2号）；
2.《云南省鲁甸县江底镇大箐石厂50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》（贵州鑫乾顺勘察设计有限公司，2024年12月）。
1.2.5其它评价依据

安全预评价委托书；

提供资料真实性承诺书；
《采矿工程设计手册》，煤炭工业出版社，2003；

《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001；

《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；
《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2.建设项目概述

2.2自然环境概况
（1）地形地貌

矿区地处云贵高原西北部，滇东北高原南部。由一江（牛栏江）、两山（乌蒙山、五莲峰）、三河（龙树河、沙坝河、昭鲁河）、两个坝子（文桃坝子、龙树坝子）构成。地势东西两侧高，中间低平，地貌错宗复杂，有深切中山、中切中山、岩溶高原、混合丘岭、高原湖积盆地、断陷河谷坝。海拔最高3356m，最低568m。核实区海拔最高2235.7m，最低2016.5m。

（2）水文条件

区域内出露地层为石炭系下统摆佐组（C1b）、大塘组（C1d）、岩关组（C1y）和第四系（Q）。根据岩性可分为碳酸盐岩一类。石炭系下统摆佐组（C1b）、大塘组（C1d）、岩关组（C1y）地层均为碳酸盐岩地层，地貌景观多为溶蚀、侵蚀和岩溶洼地、漏斗，地下水类型主要为岩溶裂隙水，富水性较强，地下水一般通过岩溶裂隙，以泉的方式排泄，地下水运动距离远，集中排泄。第四系（Q）地层为松散岩土，地下水类型为孔隙水，由于厚度不大，富水性较弱。基岩裂隙含水层主要通过风化裂隙、构造裂隙接受大气降水及地表水（河流）的渗入补给，通过地下水运动，在附近低洼处以泉的方式排泄或转移至下部碳酸盐岩类含水层中。基岩裂隙含水层、第四系孔隙含水层的地下水一般为就近补给，多以下降泉的形式排泄。碳酸盐岩类含水层地下水主要以溶洞、裂隙和构造裂隙为通道，以泉的形式排泄于低洼处或河谷部位。

在以碳酸岩类为主的分布区域，常形成溶蚀、侵蚀和岩溶洼地、漏斗地貌。含水层在接受大气降水补给的同时，地下水以管道、地下暗河的形式径流和排泄。因此，在以碳酸盐类为主的分布区水文地质条件多为中等类型。

（3）气候条件

区内气候属北温带山地季风气候，四季温差不大，干湿季分明，垂直变异突出。年平均气温12.1℃，最冷月平均气温2.7℃，最热月平均气温20.3℃，最高气温为38℃，最低气温为-8℃，12月至次年2月为冰冻期。该区降雨量较充沛，年平均降雨量710mm，日最大降雨量3.1mm。历年平均蒸发量为788.4mm，降水形式以降雨、雪、霜、为主。年平均风速较小，多为北西风、北风，年平均风速2.1m/s，最大风速18m/s。

（4）地震

根据《云南省区域地壳稳定性评价图》，评估区地处次稳定区。按《建筑抗震设计标准》（2024年版）规定，鲁甸县地震动峰值加速度为0.10g，抗震设防烈度为7度，属第三组。

2.3建设项目地质概况
建设项目地质信息依据《云南省鲁甸县江底镇大箐石厂50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》。
2.3.1区域地质

矿区大地构造位置处于扬子陆块区系（Ⅵ），上扬子古陆块（Ⅵ-2），滇东被动陆缘（Ⅵ-2-4，Pz），昭通陆棚（Ⅵ-2-4-1，Pz）。区内地层出露较齐全，构造形迹以褶皱为主，兼有断裂。岩浆活动仅为发生于华力西期的基性岩浆喷发，变质作用微弱。
2.3.1.1 区域地层

根据“区域资料”，区域内地层出露第四系、第三系地层，古生界—中生界地层较完整，震旦系、寒武系、奥陶系、志留系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系均有出露，缺失白垩系地层。矿区所在位置主要出露二叠系、石炭系、泥盆系地层。

2.3.1.2 区域构造

区域内从南北向断层有：大箐断层、锅泥断层、荞麦地断层等；北东向构造：漆树坪断层、包家坪子断层、罗马口断层、鲁甸断层等。

褶曲总体表现为数量多、规模较小，主要褶曲有药山沟背斜、半箐背斜、火德红背斜等。

矿区在区域上位于罗马口断层东翼。

2.3.2矿区地质

2.3.2.1 地层

矿区主要出露石炭系下统大塘组（C1d），其次零星分布第四系（Qedl）残坡积层；现由新到老的顺序简述如下：

1、第四系残坡积层（Qedl）

分布于矿区较平坦地带和地表出露岩石间，由褐红色、红黄色粘土及灰岩碎块、角砾组成，粘土呈可塑～硬塑状，厚度0～5m。

2、石炭系下统大塘组（C1d）

分布于整个矿区，岩性为灰色、深灰色中厚层状～块状灰岩；夹灰色、深灰色中厚层状～块状白云质灰岩，局部黑色薄层状页岩。该层为矿区石灰岩赋矿层位，为本矿区主要开采矿层。矿体厚度大于180m。
2.3.2.2 构造

矿区位于罗马口断裂东翼，总体走向近北西～南东向，倾向南西，产状249°～252°∠16°～21°，为向南西倾斜的单斜构造。矿区内构造不发育，无活动性断裂构造。矿区地质构造复杂程度为简单类型。矿区位于罗马口断裂东翼，总体走向近北西～南东向，倾向南西，产状249°～252°∠16°～21°，为向南西倾斜的单斜构造。矿区内构造不发育，无活动性断裂构造。矿区地质构造复杂程度为简单类型。

2.3.2.3 岩浆岩及侵入岩

矿区范围内未发现侵入岩体和喷发岩体。
2.3.3矿体地质

2.3.3.1 矿体特征

矿区矿床类型为浅海相沉积型碳酸盐岩，属建材层状非金属矿床。矿体产于石炭系下统大塘组（C1d）地层中，岩性为灰色、深灰色中厚层状～块状灰岩，夹灰色、深灰色中厚层状～块状白云质灰岩，局部黑色薄层状页岩。矿体出露较好，形态简单，层位稳定。岩石节理裂隙较发育，岩溶较发育。

区内矿体具稳定的含矿层位，矿体分布于整个矿区范围并延出矿界外，矿区范围内矿体最长约338m，最宽约330m，产状249°～252°∠16°～21°，矿体厚度大于180m。矿体沿走向、倾向厚度变化不大，属厚度稳定的矿层。
2.3.3.2 矿石特征

1、矿石物质成分

1）矿石矿物

矿区石灰岩为一套浅海相碳酸盐岩，颜色偏深，经本次取样送曲靖开发区圹珅检测技术有限公司检测，矿石体重平均为2.57t/m3。矿物成分主要以方解石（碳酸钙）为主，含少量白云石、铁质等。矿石用作建筑石料。
2）矿石结构及构造

矿石主要为细～微晶结构，少量生物碎屑结构，构造为厚～块状构造，可见钟乳状、晶簇状、条带状构造。

2、矿石的化学成分

经本次取样送曲靖开发区圹珅检测技术有限公司检测，矿石中主要化学组份有CaO51.23%、MgO1.50%、SiO20.91%、Fe2O30.45%等。

3、矿石风（氧）化特征

矿区内矿体地表0～5m内风（氧）化程度中等。

4、矿石类型和品级

矿区矿石自然类型为沉积岩，工业类型属建材层状非金属矿床。

矿山所产矿石用于公路、民用建筑等基础设施建设。经本次取样送曲靖开发区圹珅检测技术有限公司检测，矿石CaO含量较高，平均值为51.23%。矿石品级为一级品，属较好的建筑石料。

5、物理性质

经本次取样送曲靖开发区圹珅检测技术有限公司检测，矿石密度（体重）平均为2.57g/cm3（t/m3），矿石饱和单轴抗压强度52.3MPa～59.7MPa，平均55.2MPa，抗压强度较高，其质量能满足建筑用砂料要求。
2.3.3.3 矿体（层）围岩和夹石

矿区矿床类型为层状非金属建材石灰岩矿，矿体表层有厚0～5m残坡积褐红色、红黄色粘土及灰岩碎块，部分基岩裸露于地表，开采范围内均属中等风化石灰岩。

矿区所采矿体基本无夹石。

2.3.3.4 矿石加工技术性能

采场生产的矿石经简单手选后，用汽车运至破碎站破碎成粗、细（面）砂后用皮带运输分粒级堆放，再销售给本地建筑商，用于修筑公路、房屋等。

矿石中有害元素含量均低于工业要求指标，说明本区矿石属于较佳产品。矿石易开采、易加工，以其为原料生产的产品质量稳定，且生产过程中无有害成分危及人员、生产设备，所以矿石加工技术性能较好。

2.3.4开采技术条件

2.3.4.1水文地质条件

1、自然地理、气象

1）地形地貌

矿区地处云贵高原与四川盆地的过渡地带，属构造侵蚀、溶蚀中山地貌。矿区最高海拔位于矿区西南部估14以西矿界边山坡上，海拔标高约2219m，最低海拔为矿区东北部边界与5勘探线交汇处，海拔标高约2115m，相对高差约104m，地形相对高差较大，地形坡度4°～32°，地势西南高东北低。受构造影响，山岭谷地的延伸方向与构造线方向基本一致。

2）气象

区内气候属北温带山地季风气候，四季温差不大，干湿季分明，垂直变异突出。年平均气温12.1℃，最冷月平均气温2.7℃，最热月平均气温20.3℃，最高气温为38℃，最低气温为-8℃，12月至次年2月为冰冻期。该区降雨量较充沛，年平均降雨量710mm，日最大降雨量3.1mm。历年平均蒸发量为788.4mm，降水形式以降雨、雪、霜、为主。年平均风速较小，多为北西风、北风，年平均风速2.1m/s。

2、地表水系

矿区地表水系不发育，属长江流域金沙江水系。矿区内最低侵蚀基准面位于矿区东北部边界与5勘探线交汇处（标高2115m），矿山最低开采标高高于2140m，地表坡形有利于大气降水的排放，矿床充水为季节性大气降雨的下渗，开采范围内裂隙水可通过采场边坡及斜坡自然排泄。

3、矿体分布与地表侵蚀基准面标高

区内石灰岩矿体分布于整个矿区，根据联勘联审意见及矿山生态综合评估意见表，本次估算标高为2215m～2140m。矿区最低点位于矿区东北部边界与5勘探线交汇处，标高2115m，可视为矿区最低侵蚀基准面。矿区最低开采标高2140m，位于地表侵蚀基准面以上，矿区地形有利于矿坑涌水的自然排泄，地表水、地下水对矿山开采影响较小。

三、矿区含（隔）水层

根据地下水赋存条件、运移情况、水理性质、富水性和水力性质，区内地下水可划分为以下两种类型。

1、第四系（Q）孔隙水含水层：第四系残坡积层由残积、坡积粘土、碎石块和人工堆积组成，厚0～5m，孔隙发育，雨季含少量孔隙水，透水性和富水性弱，富水性受季节控制明显，在调查时未发现有地表泉水点。其含水层赋水性与空隙、裂隙发育程度及连通性密切相关，由于矿区内的第四系松散堆积层孔隙较大，地形坡度较大，堆积层难以长久赋存雨水，富水性弱，对采矿活动无较大充水影响。

2、溶蚀裂隙弱含水层：为矿区石炭系下统大塘组（C1d）灰岩，含水层以岩石中的节理裂隙、溶蚀孔隙及地下溶洞为地下水的赋存场所及运移通道，富水性及透水性取决于节理裂隙、溶蚀孔隙的分布与连通情况，具各向异性，富水性总体中等，水质类型为重碳酸钙型。岩溶水补给来源于大气降水及孔隙水下渗，沿节理裂隙与溶蚀孔隙运移。矿区（开采区）位置较高，地下水埋深较大，区内含水层富水性较弱。

四、断层破碎带对矿床开采的影响

矿区无大的断裂构造通过，节理裂隙不发育，无导水性断裂构造存在；矿区无承压水和多层地下水，地下潜水位较深，雨季时大气降水主要以片流形式沿地表向山谷低凹地段排泄，仅少量沿节理裂隙下渗补给深层地下水；矿山设计最低开采标高位于最低侵蚀基准面之上，矿区构造对矿山开采无影响。

五、地表水体及对矿床充水的影响

矿区地表水系不发育，属长江流域金沙江水系。矿区内最低侵蚀基准面位于矿区东北部边界与5勘探线交汇处（标高2115m），矿山最低开采标高高于2140m，地表坡形有利于大气降水的排放，矿床充水为季节性大气降雨的下渗，开采范围内裂隙水可通过采场边坡及斜坡自然排泄。地表水体及对矿床充水的影响较小。

六、地下水的补给、径流、排泄条件

区内地形切割较强烈，山脉呈北西～南东向展布，地势总体呈西南高，东北低，一般海拔标高为2219～2115m，属构造侵蚀、溶蚀中山地貌。地形地势有利于地下水的汇集和排泄。矿山面积不大，地形坡度一般4～32°，降雨集中，不利于大气降水的入渗补给。总的来说，区内各含水层以接受大气降水的入渗补给为主，地下水补给条件较差。

本区无大的地表水体，各含水层主要接受大气降水的入渗补给，地下水动态变化严格受大气降水的控制。本区地下水主要接受大气降水的补给。此外，区内沟谷发育，降雨集中（降雨量多集中于6～8月份），导致大部分雨水转化成地面径流迅速流走，不利于地下水的补给，即矿区地下水补给条件较差。

本区各含水层在浅部均为裂隙潜水，直接接受大气降水的入渗补给，地下水交替循环强烈，随深度增加含水层富水性逐渐过渡为弱裂隙潜水—承压水。受地形地貌及风化导水裂隙控制，大气降水入渗大多没经过深部循环，便以下降泉的形式就近于沟谷排泄出地表，具有雨季补给，长年排泄和季节性排泄的特点，最小值出现在雨季来临前的4～5月，最大值出现在旱季来临前的8～9月。受地形控制，区内地表水、地下水大部分从东流向西，最终流入矿区外围西部的桃源河，排泄条件好。

本区岩系富水性弱，地下水补给、径流条件差，排泄条件较好。地下水位深，开采矿层均位于地下水位之上，对矿山开采无影响。

七、矿床充水因素分析

1、直接充水含水层

矿区石灰岩位于石炭系下统大塘组（C1d）地层，是石灰岩开采过程中的直接充水水源。石灰岩开采后，石炭系下统大塘组（C1d）含水层通过采场边坡及斜坡自然排泄。

2、地表水

矿区无大的地表水体，地势相对较高，地形有利于露天开采，开采区位于当地最低侵蚀基准面以上，地表坡形有利于大气降水的排放，矿床充水为季节性大气降雨的下渗，开采范围内裂隙水可通过采场边坡及斜坡自然排泄。

3、大气降水的渗入补给

大气降水是区内采场、矿坑积水的主要来源，且降水易通过岩石裂隙渗透至地下转为地下水。矿区地势相对较高，地形有利于露天开采。随着开采面积的增大，在采空变形影响高度范围内，大气降水可沿着预留边坡流入矿坑而成为矿井主要充水水源。

八、矿坑涌水量

矿体位于侵蚀基准面（2115m）以上，大气降水是区内采场、矿坑积水的主要来源，矿区地势相对较高，大气降水可通过采场边坡及斜坡自然排泄，矿坑充水方式主要为大气降雨补给。大气降水在坑内具有即降即排的特点，故本次未做露采区涌水量的预测。
九、水文地质条件类型

矿区属次级水文地质单元内的单斜自流水构造，为构造侵蚀、溶蚀低中山地貌，地形相对较高，矿区范围内地表无河流分布。矿区可采地层资源量位于最低侵蚀基准面以上，区内为一单斜构造，地质构造简单，矿床水文地质地质条件类型属以岩溶裂隙含水层直接充水为主的简单类型。

2.3.4.2工程地质条件

一、工程地质岩组

依据各类岩（土）体的成因、岩体结构类型，将矿区岩（土）体划分为粘土及灰岩碎块松散软弱岩组（Ⅰ）、可溶盐层状灰岩半坚硬～坚硬岩组（Ⅱ）两类，现分述如下：

1、粘土及灰岩碎块松散软弱岩组（Ⅰ）

第四系坡残积层（Qedl）：褐红色、红黄色粘土及灰岩碎块、角砾组成，粘土呈可塑～硬塑状，结构松散，由它构成的土质边坡稳定性差。分布于矿区近地表及矿区开采最低标高以下较平坦地带。由于第四系坡残积层厚度在0～5m，矿床开采过程中，应特别关注边坡安全角的选择和加强对不良工程地质现象的监控、治理。

2、可溶盐层状灰岩半坚硬～坚硬岩组（Ⅱ）

石炭系下统大塘组（C1d）石灰岩：灰色、深灰色中厚层状—块状灰岩；夹灰色、深灰色中厚层状—块状白云质灰岩，局部黑色薄层状页岩，中等风化，力学强度较高，经本次取样送曲靖开发区圹珅检测技术有限公司检测，矿石饱和单轴抗压强度52.3MPa～59.7MPa，平均55.2MPa，抗压强度较高，由于节理面的切割，采场边帮坡在不利组合条件下，易引发边坡小规模滑坡及局部崩塌、掉石隐患，矿体厚度大于180m。现状条件下无滑坡、崩塌迹象。

岩溶：据野外调查，矿区范围内，未发现溶洞、岩溶洼地及岩溶漏斗等大型岩溶现象，但矿区地表岩溶中等发育，形态以埋～半埋藏溶沟、溶槽、石芽为主，石芽形态各异，出露地表高度在10～40cm，直径在20～100cm，密度在2～3个/m2；地下岩溶形态以陡倾溶蚀裂隙为主，单个岩溶溶蚀宽度小于0.4m占75％，0.5～1.0m占14％，大于1.0m占1％，矿区岩溶总体表现为垂直型岩溶形态组合之特点。

岩溶的发育会造成地表水土流失，诱发次生地质灾害，在采矿和运输过程中要引起高度重视。岩溶具体见以下特征：

1）岩溶发育分布与可溶岩岩体内陡倾角结构面关系密切，岩溶的发生是在该陡倾结构面的基础上发展而成的；

2）岩溶发育具不均匀性，矿区岩溶可见率40％～80％，平均岩溶率约0.86％～6.07％；岩溶中等发育。

3）岩溶以少充填～无充填为其特征，据观察统计，自地表向深部明显减少，地表下2m内多为褐黄色粘土充填，粘土一般呈松散状。

二、露天采场边坡稳定性评价

采场边坡岩体倾向与边坡倾向相反，为反向坡，边坡结构稳定性较好。边坡地层为石炭系下统大塘组（C1d），岩性为灰色、深灰色中厚层状～块状灰岩；夹灰色、深灰色中厚层状～块状白云质灰岩，局部黑色薄层状页岩，上覆为第四系残破积层，地层产状249°～252°∠16°～21°，主要发育两组节理，J1:152°∠21°，J2:257°∠28°。产生崩塌、垮塌、掉块、滚石等地质灾害的可能性大；由于节理发育，受J1、J2节理的切割，开挖后边坡形成临空面，在降雨及爆破震动等不利因素作用下，可能沿节理面产生小规模崩塌地质灾害，威胁下部工作平台采矿活动安全。随着开采程度的加深，将来边坡越来越高，矿山开采形成高陡边坡及临空面，边坡产生崩塌、掉块、滚石的可能性也随之加大。

随着开采工作的进行，在生产过程中的爆破振动及载重汽车荷载振动形成诱因，在暴雨等作用下，采场边坡失稳，引发崩塌或滑坡灾害威胁对象主要为采场作业的工人、设备及采场、加工区、矿山道路等采矿工程。采场边坡引发崩塌、掉块、滚石、滑坡灾害的可能性中等～大，危害程度、危险性中等～大。建议根据矿山开采情况适当放缓边坡角，发现危岩体应及时清除、排除险情，并加强边坡稳定监测，发现问题及时处理。

三、断层破碎带及节理裂隙工程地质特征

矿区构造简单，断裂不发育，岩石节理裂隙较发育。

矿区石炭系下统大塘组（C1d）石灰岩，厚度较大，地层产状249°～252°∠16°～21°，呈厚层层状产出，力学强度较高，属于较坚硬岩组。矿区石灰岩节理裂隙较发育，在暴雨、地震、采场边帮不利组合条件下，易引起采场边坡滑坡或崩塌、掉块现象。

四、工程地质条件预测评价及防治措施

1、诱发崩塌、滑坡地质灾害预测评价及防治措施

针对建设场地的地质环境和地质灾害调查、潜在地质灾害预测及其对拟建工程影响程度的分析，应采取如下地质灾害防治措施：

1）严格按照地质灾害防治的相关法规要求，认真做好地质灾害预测预报和监测监控工作，严防地质灾害的发生。

2）对不稳定的采场边坡采取必要的支护加固工程或采取必要的开采措施，确保采场工作面边坡角符合设计要求，防止采场工作面崩（坍）塌。开采过程中严禁掏采。

3）采场剥离表土工作面应当超前于开采工作面4米以上。

4）由于矿山有一定的高差，矿山开采时不能将上坡方向的弃土直接向下坡方向倾倒，废弃岩土需运至废石场堆放，并采取适当的拦挡、防滑措施，防止诱发人为的滑坡和泥石流灾害。

5）矿山必须加强对工业场地的支挡和拦护，严格控制装药量及炮眼方向，采取有效的防尘措施，防止对周边环境产生影响。

6）在暴雨、强烈地震及其它非常情况下，应加强采场边坡和排土场的特别检查 ，如发现隐患，应及时解决，并向上级主管部门报告。

7）对矿山因开挖而产生的弃土及废料不得随意倾倒，应运至废石场堆放。

8）矿区内须避免大规模爆破作业，严格控制装药量、炮眼方向和同时起爆的炮眼数，以防爆破导致坍塌和产生飞石造成生命财产损失；爆破作业应严格按《爆破安全规程》执行。爆破后必须清除危石，确认安全后方可进行施工。

9）对矿山周围进行植树造林，保持生态环境的平衡；矿山封采时必须放缓边坡角，清理边坡上的危石。

10）矿山在开采前应进行环境影响评价，严格按照开采设计方案进行开采作业，为充分开发利用资源、确保采矿安全、提高资源利用效率提供技术保证。

11）开采结束后，应设立警戒标志，严禁人员进入露天采空区，并建议矿山按环境保护与恢复治理方案和土地复垦方案进行矿区植树、绿化及复垦。

12）矿山开采必须符合国家相关法律法规的规定。

2、边坡稳定安全防范措施

1）建立健全边坡管理和检查制度，当发现边坡上有裂缝，岩体可能滑落或有浮石及“伞檐”时，必须迅速进行及时处理。处理时要有可靠的安全措施，受到威胁的作业人员和设备要撤到安全地点。

2）选派工程技术人员和有经验的工人专门负责边坡上的管理工作，及时消除隐患。在暴雨季节应加强对边坡、采场的检查，发现边坡有塌滑征兆时有权制止采剥作业，撤出人员和设备，并向矿山负责人报告。

3）边坡有变形和滑动迹象时，必须设立专门观测点，定时或不定时观测记录变化情况。

4）遇有岩层内倾于采场，且边坡角大于岩层倾角；或有多组节理、裂隙结合的结构面内倾于采场；或有较大岩体结构弱面切割边坡，构成不稳定的楔形体情况时，必须采取有效的安全措施，确保安全生产。

5）露天矿场应按照自上而下的开采顺序，分成水平台阶正规开采。严禁从下部分段掏采。采剥工作禁止形成伞檐、空洞等。

6）爆破完毕后，必须及时从上而下用挖掘机清除险石、浮石。在清除前其下方不准生产。禁止在悬崖陡壁的危险处作业。禁止任何人在边坡底部休息和停留。

7）在生产过程中，根据揭露的边坡岩体情况及时平整和刷帮，改善边坡轮廓形状。

8）加强监测和巡查。

五、工程地质条件类型

矿区为一向南西倾斜的单斜构造，地层产状249°～252°∠16°～21°。区内断裂不发育。矿区地质构造复杂程度为简单类型。区内矿体主要为层状较坚硬岩组，岩石强度较高，岩层倾角较大。需将采场边坡角及边坡高度控制在合理范围内，加强采场边坡等的监测、监控工作，以免发生采场边坡滑坡、崩塌、掉石等，威胁施工人员及设备安全。

矿床工程地质条件类型属层状岩类较坚硬岩组为主的中等类型。

2.3.4.3环境地质条件

一、矿区地震及区域稳定性

昭通市位于我国地震活动最强的南北向地震带东翼，境内地震活动频繁，断裂密布，地质构造复杂，近百年来发生过破坏性地震三十多次。地震烈度区划规定地震设防烈度之高为全国少有。基本上是小震大灾，大震巨灾，每次地震都具有频度高、强度大、分布广、灾害重的特点。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计标准》（2024年版）规定，鲁甸县地震动峰值加速度为0.10g，抗震设防烈度为7度，属第三组。矿区处于次稳定区。

二、矿区水环境

矿区内破坏地质环境的人类工程活动一般，矿区岩石物质成分稳定，有害物质含量少且不易分解，矿山的采矿活动，对矿区水环境无较大负面影响。

露天汇水通过各台阶设有的简易水沟自流排出场外。

矿山生产用水量不大，大部分用于对爆堆、公路、排土场的洒水而不外排。厕所废水经化粪池净化处理后外排，其他生活废水，经沉淀后外排。

三、现状不良地质现象

据实地调查，区内无滑坡、崩塌、泥石流、地裂等地质灾害的隐患，岩体目前处于基本稳定状态。

今后矿山的开采破坏，岩体完整性会变差，在地下水或地表水的软化作用下，岩石强度会进一步降低，岩体稳定性较差，局部地段在一定条件下（比如暴雨时）可能边坡失稳。

四、有害元素含量

矿石中目前未发现对人体和环境产生有害的元素。

五、放射性强度

矿物成分以碳酸钙（CaCO3）为主，矿石不含放射性元素。

六、矿山开采对地质环境的影响

矿山采用露天开采方式开采，采矿使原有地形发生了改变，对地质环境造成了一定的负面影响，而且随着采矿工程的进行，对地质环境的负面影响还会加大。采矿工程对地质环境的破坏形式主要是对原生地形地貌的破坏，主要表现为：

1、改变了原有自然地形地貌，形成露采边坡，边坡应力重新分布，出现卸荷裂隙，可能引发滑坡、崩塌等地质灾害。

2、采矿爆破影响，可能产生飞石，或使坡体中结构面贯通，产生滑坡、崩塌等地质灾害。

3、少量人工弃土、弃渣堆放不合理，可能引发泥石流，因此后期开采时应修建废土堆场，并加设挡土墙，以防泥石流的发生。

4、采矿过程和运输造成灰尘飞扬，对矿区附近的地质环境造成一定的影响。

5、运输：装卸、运输过程中产生的泄漏和扬尘，造成局部及运输沿线的污染和有碍视觉景观、行车安全。

6、造成部分水土流失，矿山应该对开采挖损的表土进行收集，为以后矿山复垦提供表土支持。

七、对矿山地质环境问题的防治措施意见

1、开采过程中应选择合理的工艺流程以避免或减少对附近居民生产、生活环境影响和破坏；矿山生产产生的废土石渣，要堆放在低洼、洪水冲刷不到的地方，开采过程中的废石（土），部分用于矿区公路维护，部分堆放在废石场中，并加设挡土墙适当堵拦。

2、在矿山开采过程中凿岩、爆破、取矿、运输等工序将产生噪声、烟雾、粉尘等，应采取湿式凿岩，爆破后喷雾洒水，降低粉尘浓度，以减轻对作业环境的影响。

3、由于地表剥离表土及开采，可使地面变形、边坡失稳等。因此要对不稳定边坡进行开采、拦挡滚石等措施，严防地质灾害的发生。

4、要密切注意开采中引起的边坡变化，做好预防和监测工作。以减轻对作业环境的影响。

5、矿山生产过程中产生的有害气体、粉尘对施工人员健康会构成危害，应按环保部门要求，做好环境治理规划，将造成的危害减少到最低程度，使有限的矿产资源得到合理开发利用。

6、对采矿结束后形成的采空区，采取边坡治理、土地复垦、植树种草等合理的综合治理措施，恢复地质环境。

7、露天汇水通过各台阶设有的简易水沟自流排出场外。矿山生产用水量不大，大部分用于对爆堆、公路、排土场的洒水而不外排。厕所废水经化粪池净化处理后外排，其他生活废水，经沉淀后外排。

8、矿山开采应做好截排水，防止地表汇水进入矿坑，对采矿形成弃渣集中堆放管控，做好对环境的监测工作。

八、环境地质条件小结

综上所述，矿区环境地质条件类型属以环境地质问题为主的中等类型。

2.3.4.4矿区开采技术条件小结

1、矿床水文地质条件类型属以岩溶裂隙含水层直接充水为主的简单类型。

2、矿床工程地质条件类型属层状岩类较坚硬岩组为主的中等类型。

3、区内地质环境较脆弱，随着矿山的开采，易导致环境变差。为此，要加强对采场边坡的变形监测、废石（土）管理等，采取有效的防治措施，防止岩（土）体产生较大规模的开裂变形、滑坡、崩塌、泥石流而造成伤害和环境恶化，矿区环境地质条件类型属以环境地质为主的中等类型。

综上所述，矿床开采技术条件属工程地质和环境地质复合问题的中等类型（Ⅱ-4类）。

3.定性定量评价

根据云南省鲁甸县江底镇大箐石厂50万t/a露天采矿工程已提供的有关技术资料和现场调查、类比调查结果，以及设计方案所固有的系统特点，在对该建设项目主要危险因素分析的基础上，遵循突出重点、抓主要环节的原则，按照系统分析中自上而下逐步分解的原理，将整个评价对象首先划分为若干子系统，再将各子系统划分为不同的单元，对复杂的和重要的单元进一步划分为数个子单元，以此确保评价过程的系统性、完整性和针对性。

本报告根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（原安监总管一〔2016〕49号），并结合该矿山危险、有害因素的性质和主要危险、有害因素的分布情况，划分为7个单元进行评价，见表3.1-1。

表3.1-1  评价单元划分表

	序号
	评价单元划分
	评价方法

	1
	总平面布置单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	2
	开拓运输单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	3
	采剥单元
	露天采场子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)、安全检查表分析法(SCL)

	
	
	穿孔爆破子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法

	
	
	铲装运输子单元
	预先危险性分析法(PHA)

	4
	矿山供配电设施单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	5
	防排水单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	6
	安全管理及其他单元
	预先危险性分析法(PHA)

	7
	重大危险源辨识单元
	/


根据《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》，本章节采用安全检查表分析法(SCL)、预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)等评价方法，按划分的评价单元对本项目可能存在的主要危险、有害因素的种类和严重程度进行定性、定量分析和评价。

3.1总平面布置单元

3.1.1周边环境及总平面布置危险、有害因素辨识与分析
（1）滑坡、坍塌

在开采过程中，未按矿山设计要求进行开采而发生设施破坏和伤亡事故。针对本项目设计产生坍塌的原因有：
1）采场剥采作业过程中，若开采中台阶坡面高陡，台阶高度过高，再加上矿岩构造、自然环境、地形地貌等固有因素的制约，边坡坍塌可能会影响到生产场地。

2）在露采过程中，随着台阶的推进，受构造影响可能会产生局部塌方；露天开采结束后形成的最终边坡也可能产生局部塌方，边坡岩石也可能出现塌落移动现象，特别是暴雨季节有发生滑坡的可能。

3）未按设计要求布置矿山防排水设施或损坏失效，导致边坡冲刷、失稳垮塌，因而造成的人员伤害和设备、设施损坏。
4）场地道路的开挖边坡陡、缺乏有效支护。

5）在生产过程中使岩体受到某种条件的影响，破坏了岩体原有的稳定，从而导致坍塌事故的发生。

（2）触电

电气设备设施布局不当，如电力线架设、变压器的安装、配电房的设置等会发生触电事故。针对本项目设计来辨识发生触电事故的原因有：

1）矿山设备设施位于引雷区；

2）雷暴时人员位于山脊、大树等引雷设施下；

3）电力设施设备布局在人员易触及的地方；

4）电力线路的架设高度及线路布局走向不合理；

5）配电室未设置防雷接地设施。

（3）火灾

矿山材料工具房储存有可燃易燃物品，机修车间动火作业管理不善，配电室产生漏电等会导致火星产生，火源管理不善，会引发火灾事故。针对本项目设计来辨识发生火灾事故的原因有：

1）建筑的消防距离不满足消防安全要求；

2）未配置灭火器或灭火器放置地点、消防水池布局不当。

（4）车辆伤害

矿山的运输道路布局不当，会导致车辆伤害事故。针对本项目设计来辨识发生车辆伤害事故的原因有：

1）矿区道路布局在坡度较大的地段。

2）矿区道路布局的转弯半径小，不能满足车辆转弯要求。

3）在运行过程中，由于路面窄、行车速度快、在行至弯道、运输车辆通过下方与公路的交叉路口时，易发生翻车、挤伤、撞坏设备等事故。

（5）放炮

矿区范围内北侧134m为云南昊龙化工有限公司电石厂，矿山在爆破作业时，爆破产生的飞石等对电石厂产生影响。矿区临近电石厂的东部已划定为禁采区，矿山设计开采范围距离电石厂大于300m，生产时应严格按照设计范围进行开采。
（6）不良工程地质

矿区地质为中等型，山体总体较稳定，矿区及周边未发现崩塌、滑坡、泥石流等现状地质灾害。受区域构造作用，区内小型节理及裂隙发育，在开采过程中，随着开采规模的加大，采场范围扩大，将产生新的边坡及采空区，岩体内原有应力平衡将被打破，使采场边坡坡面和后缘等部位产生应力集中，易在节理裂隙发育的部位产生崩落、掉块等不良地质现象，对矿山开采产生一定的不利影响。
3.1.2周边环境及总平面布置预先危险性分析（PHA）
根据危险有害因素辨识和分析，对已辨识的危险、有害因素进行PHA分析，鉴别危险产生的原因，预测事故出现对作业人员及生产过程产生的影响，判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。总平面布置预先危险性分析见表3.1-2。

表3.1-2  总平面布置预先危险性分析

	危险有害因素
	诱发事故原因
	事故

模式
	事故后果
	危险等级
	对策措施

	建构筑物基础不均匀沉降、变形、滑坡
	①建构筑物布置于残积、坡积，断裂破碎带等不良工程地质地段；

②厂址不良工程地质现象未查明；

③厂址、生活区布置于滚石、滑坡、泥石流可能影响区域。
	建构筑物沉降、变形、滑坡

滚石、滑坡、泥石流冲击、掩埋建构筑物、生活区。
	人员伤亡

财产损失
	IV
	①厂址选址和总图时应重视厂址的工程地质条件和环境条件；

②设计阶段，重要建构筑物应进行工程地质勘察，落实基础条件，宜避开不良工程地质地段；

③设计、施工中应根据工程地质的变化情况，采取措施及时进行调整。

	滚石

滑坡

坍塌
	①建构筑物区存在不良工程地质现象；②风化剥蚀和降雨影响，陡崖岩体脱落，斜坡上坡积滑动；③场地道路的开挖边坡陡、缺乏有效支护；④施工、生产废土缺乏有效的堆弃措施和管理。
	冲击、掩埋建构筑物、设施。滑坡
	人员伤亡

财产损失
	IV
	①建构筑物布置于工程地质及环境条件良好区段；

②各类场地、道路边坡采取加固措施，确保边坡稳固；

③加强施工和生产中废土、废石的规划堆存和管理。

	泥石流
	①建构筑物设施置于汇水面较大的区域；

②气象条件不详实，截排水设施不完善或失效
	建构筑物被冲刷、掩埋；溃决。
	人员伤亡财产损失
	III
	①合理优化厂址选址；②根据矿区气象条件，③设置可靠的截排洪设施，并加强管理。

	车辆

伤害
	①道路存在坡度大、弯道大、路面窄、缺乏安全防护及警示

②车况差

③气候影响

④驾驶违章和操作失误
	倾翻、坠落
	人员伤亡财产损失
	III
	①按厂矿道路设计规范进行道路设计；②设置防护设施及警示标牌；③加强车辆维护保养；④驾驶员持证操作，杜绝违章驾驶。

	道路运输及消防联系
	①各厂址间道路联系不完善或联系不畅；

②道路设施损坏。
	①设备、材料运输中断；②消防救援联系不及时。
	影响生产

财产损失
	II
	完善各厂区道路联系，确保道路运输和消防救援联系通道。


本系统应根据矿区工程地质、环境地质、气象、地形地貌等条件，应避免选址及布置过程中形成滚石、滑坡、泥石流等重大危险因素，对选址特殊，且条件限制的设施，应根据危险因素的诱发事故条件，采取措施，加以消除、预防和减弱；对运输可能造成的车辆伤害也应引起重视，加强预防和管理。

3.1.3厂址选择安全检查表 
根据《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)中的相关内容对该项目厂址选择进行对照检查。检查表见表3.1-3。

表3.1-3  厂址选择安全检查表

	序号
	检查内容
	依据标准条款
	检查情况
	检查结果

	1
	配套和服务工业企业的居住区、交通运输、动力公用设施、废料场及环境保护工程、施工基地等用地，应与厂区用地同时选择。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.2条
	居住区、交通运输、动力公用设施等用地已同时选择。
	符合

	2
	厂址选择应对原料、燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、城镇土地利用现状与规划、环境保护、文物古迹、占地拆迁、对外协作、施工条件等各种因素进行深入的调查研究，并应进行多方案技术经济比较后确定。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.3条
	厂址已择优选择。
	符合

	3
	原料、燃料或产品运输量（特别）大的工业企业，厂址宜靠近原料、燃料基地或产品主要销售地及协作条件好的地区。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.4条
	矿区有矿区公路相通。
	符合

	4
	厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.6条
	有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。
	符合

	5
	散发有害物质的工业企业厂址，应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段，并应满足有关防护距离的要求。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.7条
	无有害物质。
	符合

	6
	厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.8条
	工程地质及水文地质条件都满足。
	符合

	7
	厂址应满足近期建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形，并应根据工业企业远期发展规划的需要，留有适当的发展余地。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.9条
	留有发展余地。
	符合

	8
	山区建厂，当厂址位于山坡或山脚处时，应采取防止山洪、泥石流等自然灾害的危害的加固措施，应对山坡的稳定性等作出地质灾害的危险性评估报告。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.13条
	2150m以下形成凹陷露天采坑，在靠近开拓运输道路一侧设置集水池；凹陷坑内洪水总量采用水均衡法，估算凹陷露天采场汇水范围雨季最大矿坑汇水量，采用水泵将凹陷采坑内汇水排至采场外部沉砂池，最终排出采场范围以外。
	符合

	9
	下列地段和地区不应选为厂址：

①发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区；

②有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；

③采矿陷落（错动）区地表界限内；

④爆破危险界限内；

⑤坝或堤决溃后可能淹没的地区；

⑥有严重放射性物质污染影响区；

⑦生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域；

⑧对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内；

⑨很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段；

⑩具有开采价值的矿藏区；

⑪受海啸或湖涌危害的地区。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.14条
	厂址不存在上述地段。
	符合


3.1.4总平面布置安全检查表 

根据《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)及《厂矿道路设计规范》（GBJ22－1987）中的相关内容从总平面布置方面对该项目进行检查，见表3.1-4。

表3.1-4  总平面布置安全检查表

	序号
	检查内容
	依据标准条款
	检查情况
	检查结果

	1
	总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求：

1 在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置；

2 应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度；

3 厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；

4 功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第5.1.2条
	可行性研究报告中总平面布置已按功能分区。
	符合

	2
	总平面布置，应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，布置建筑物、构筑物和有关设施，应减少土（石）方工程量和基础工程费用，并应符合下列要求：

1 当厂区地形坡度较大时，建筑物、构筑物的长轴宜顺等高线布置；

2 应结合地形及竖向设计，为物料采用自流管道及高站台、低货位等设施创造条件。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第5.1.5条
	矿山各构筑物布置基本合理，设计时充分考虑了地形条件。
	符合

	3
	行政办公及生活服务设施的布置，应位于厂区全年最小频率风向的下风侧，并应符合下列要求：1.应布置在便于行政办公、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联系方便的位置；2.行政办公及生活服务设施的用地面积，不得超过工业项目总用地面积的7%。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第5.7.1条
	可行性研究报告中说明该矿山为扩建矿山，行政办公区在矿区东北部。
	符合

	4
	总平面布置应采取防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害的安全保障措施，并应符合现行国家有关工业企业卫生设计标准的规定。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第5.1.7条
	总平面布置符合相关规定。
	符合

	5
	公用设施的布置，宜位于其负荷中心或靠近主要用户。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第5.3.1条
	公用设施的布置靠近主要用户。
	符合

	6
	厂矿道路设计，应适合厂矿企业生产（包括检修、安装）和其它交通运输的需要。对厂矿基本建设期间的超限货物（大件、重件）运输，可根据具体情况，予以适当考虑。

厂矿道路路线设计，应符合厂矿企业总体规划或总平面布置的要求，并应根据道路性质和使用要求，合理利用地形，正确运用技术指标。
	《厂矿道路设计规范》GBJ22-1987

第1.0.5条
	可行性研究报告已对矿山道路路线进行了简单说明，符合总平面布置要求。
	符合

	7
	反映工业企业建筑群体的总平面图应包括总平面布置的建(构)筑物现状，拟建建筑物位置、道路、卫生防护、绿化等内容，必须满足职业卫生评价要求。
	《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

第5.2.1.2条
	总平面图满足职业卫生评价要求。
	符合

	8
	厂内道路路面宽度应根据车辆、行人通行和消防需要确定，并宜按现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ 22 的有关规定执行。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第6.4.5条
	总平面图中进行了简单的厂矿道路设计。
	符合

	9
	产生高噪声的生产设施，总图宜符合下列要求：1.宜相对集中布置在远离人员集中和有安静要求的场所；2.产生高噪声的车间应与低噪声的车间分开布置；

3.产生噪声生产设施的周围宜布置对噪声较不敏感、高大、朝向有利于隔声的建筑物、构筑物和堆场等。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第5.2.5条
	按要求布置，远离人员，高低噪声车间分开布置。
	符合

	10
	产生粉尘、毒物的工作场所，其发生源的布置，应符合下列要求：放散不同有毒物质的生产过程布置在同一建筑物内时，毒性大与毒性小的应隔开；粉尘、毒物的发生源，应布置在工作地点的自然通风的下风侧；如布置在多层建筑物内时，放散有害气体的生产过程应布置在建筑物的上层。如必须布置在下层时，应采取有效措施防止污染上层的空气。
	《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

第6.1.1.2条
	粉尘无毒，影响在矿区范围内。
	符合


3.1.5矿山开采和周边环境的相互影响

矿区东面：矿区300m范围之内主要为林地，局部有耕地；230m为当地已搬迁的6户民宅；距离最近的淤沙滩村，在800m开外；122m为当地10kV输电线路，矿山在开采过程中可能对输电线路造成影响，矿山需于电力公司签订电力安全协议，严格按照设计及协议要求进行开采。

南面：矿区300m范围之内主要为为林地，局部有耕地；最近最近的山尾巴村在300m外。

西面：矿区300m范围之内主要为林地，局部有耕地；260m为当地已搬迁的1户居民；252m为当地10kV输电线路；500m开外为石门坎村。矿山在开采过程中可能对输电线路造成影响，矿山需于电力公司签订电力安全协议，严格按照设计及协议要求进行开采。
北面：矿区300m范围之内主要为荒地，局部有耕地；134m为云南昊龙化工有限公司电石厂，在爆破警戒范围内，爆破作业时爆破飞石、震动等可能对电石厂造成安全影响。作为预防，矿山设计时已划定禁采区，保证设计开采范围与其有300m安全距离。

3.1.6单元小结

依据该项目可行性研究报告方案，通过查对本工程厂址选择及总平面布置与相关法律、法规、标准和规范的符合程度，厂址选择及总平面布置符合有关法律、法规、标准和规范要求。该矿山在今后设计及开采过程中应重点注意以下问题：

（1）露天开采会形成较高边坡，下一步安全设施设计应考虑在采场边界危险性大的区域设置护栏等安全设施。

（2）矿山应按设计要求进行开采，并严格按照设计要求爆破警戒线按上坡方向200m下坡300m圈定，所有无关人员撤出300m外安全地点，并在路口设置岗警戒

（3）矿区范围内北侧134m为云南昊龙化工有限公司电石厂，矿山在爆破作业时，爆破产生的飞石等对电石厂产生影响。作为预防，矿区东部区域在设计时划定为禁采区，以保证设计开采的范围与云南昊龙化工有限公司电石厂有300m安全距离，生产时应严格按照设计范围进行开采。
（4）矿山为扩建矿山，新旧采场在生产过渡时期可能对生产安全产生一定影响，矿山应严格按照设计要求开采，在采空区边缘设置防护措施、安全警示标志；临近采空区作业时，安全管理技术人员要对生产作业情况进行现场观察，发现异常及时处理，并做好安全防护措施。
3.2开拓运输单元

3.2.1开拓运输单元危险有害因素辨识
（1）车辆伤害

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。

场内运输、装载设备有故障、操作失误或指挥不当，有造成车辆伤害的危险；矿山使用汽车进行运输，由于驾驶员违章驾驶等造成车辆伤害。本单元车辆伤害在本项目中包括汽车等车辆的伤害。

1）露天铲装运输过程中，由于违章载人、违章作业或作业场地狭窄而导致人员坠落或铲装设备倾翻引发的伤亡事故；

2）车辆在行驶过程中，由于道路坡陡弯急、行车速度快、车辆故障、制动失灵、信号标志缺失、运输线路及路面设计不合理、道路局部坍塌、下沉、路况质量差、狭窄、路不平、雨季冲刷严重等，易发生翻车、撞坏设备和撞伤人员等车辆伤害事故；

3）疲劳驾驶、酒后驾驶、无证驾驶、人货混装驾驶等违章作业；

4）雨天运输车辆未采取防滑措施，导致车辆失控而引起车辆伤害；

5）采场台阶作业平台宽度不够，平台边沿岩土松散、不稳固，铲装设备沿平台边缘行驶作业，易发生设备倾翻、坠落，导致人员伤害、设备损坏；

6）卸载点未设置车挡或形成反坡，易发生卸载车辆倾翻、坠落，导致人员伤害、车辆损坏等。

可能存在的部位：运输过程中的各种车辆设备、铲装作业平台、运输公路等。

（2）高处坠落

高处坠落在本单元主要存在于边坡作业、各类相对于坠落基准面2m及以上的作业平台等处，易发生高处坠落伤亡事故。

产生高处坠落的诱因为：

1）在边坡上进行高处作业人员没有按要求使用安全带或安全绳、安全带未正确、牢靠固定即进行作业，由于失重、高温、大风或作业人员生理因素差等导致作业人员坠落，而造成伤亡事故；通往采场的人行通道，坡度太陡；

2）采场工作平台宽度不足，平台边沿矿岩松散、不稳固，设备在平台边缘作业，导致设备坠落、倾翻造成人员伤害、设备损坏；

3）高处作业未制定作业规程，现场安全管理不到位；或作业人员疏忽大意，疲劳过度；
4）因采场危险区域内、采场顶部等未设置安全警示标志，外来人员、牲畜进入采场上部危险区域；

5）高处作业时安全防护设施损坏或高处作业时无人监护或主观判断失误等；
6）运输道路路基高于2m的地段及转弯地段未按设要求设置边坡护栏，运输车辆车速过快会导致高处坠落

7）在矿山溜槽上部检维修、作业过程中，防护不足，溜矿时人员靠近溜槽，可能导致人员跌落等高处坠落事故。

可能存在的部位：运输公路、采场边坡、溜槽等。

（3）物体打击

物体打击是指物体在重力或其它外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故。造成物体打击伤害的原因多种多样，主要有：

1）安全帽等劳保用品穿戴不齐或未按照规范佩戴等；

2）矿区岩石节理裂隙较发育，开拓运输边坡浮石处理不及时，易引起物体打击；

3）铲装作业过程中，铲装设备操作失误或违章作业；铲装作业时铲斗经过自卸汽车驾驶室，矿岩掉落；在边坡、挖掘半径内坐卧、停留；

4）人员在边坡脚底停留或通过；

5）上、下台阶同时作业时，上部台阶坠物及滚石对下部台阶作业人员造成伤害。

可能存在的部位：运输道路、采场边坡等。

（4）机械伤害

矿山的开拓运输中使用机械设备，因机械的运转部位防护缺失、操作人员的操作失误可能发生机械伤害。本单元发生机械伤害事故的原因有：

1）所选用设备在设计上存在先天不足(如强度不够、设计缺陷等)；

2）设备设施没有按规定进行维护或特种设备没有定期检测检验；

3）设备安全防护装置缺乏或损坏或被拆除等，导致事故发生；

4）运输作业人员违章操作或穿戴不符合安全规定的劳动防护用品进行操作，操作过程中衣物、头发、工具进入运转机械导致身体被运动机械拖带伤害；

5）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

6）在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

7）在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生。

可能存在的部位：机修车间、设备设施等。

（5）粉尘

矿山开采作业及运输过程，粉尘主要发生在铲装、运输等环节，以及大风扬尘，铲装工作面和运输道路未进行洒水，路面或采场干燥，车过易扬尘。
3.2.2预先危险性分析

表3.2-1 开拓运输单元预先危险性分析表

	危险

因素
	诱发事故原因
	事故模式及后果
	危险

等级
	安全对策措施

	轮胎抓地力不足
	轮胎磨损过度、雨后路面滑。
	翻车，人员伤亡
	Ⅲ
	设计按露天矿山三级道路标准设计碎石铺面；及时更换磨损严重的轮胎。

	超载
	驾驶员、装载机工、矿山领导等忽视超载危害。
	车辆提前报废、翻车、坠车、车毁人亡
	Ⅳ
	就汽车载重合理匹配装载机斗容；矿山领导和安全员强化安全生产意识、加强工人安全生产教育。

	超速
	驾驶员忽视超速危害、下坡用空挡、制动失灵、超载。
	撞车、翻车、坠车
	Ⅳ
	加强工人的安全生产教育；严禁超载和空挡下坡；定期检修汽车制动系统、严禁病车出工。

	车辆伤害
	超速行驶、路面狭窄、路滑、公路前后视距不够、制动失灵。
	人员伤亡
	Ⅳ
	按设计要求建设矿山公路并加强养护；严禁超载、超速等违规驾驶；定期检修车辆制动系统。

	侧翻
	车辆超载、超速，路面湿滑，路面坑洼不平，路基垮塌。
	车辆损毁人员伤亡
	Ⅳ
	严禁超载、超速等违规驾驶；设计按露天矿山三级道路标准设计泥结碎石路面；做好路面日常养护。

	坠落
	驾驶员疲劳驾驶或酒后驾车，车辆超载、超速，路况差、开夜车、防护设施缺失。
	车毁人亡
	Ⅳ
	做好路面日常养护和边坡检查维护；在弯道等危险路段设计并建设挡墙等安全防护设施；严禁驾驶员疲劳驾驶或酒后驾车；严禁超载、超速；开夜车需降低行驶速度并保证车灯正常发亮。

	起火
	引擎过热、油箱漏油并见明火。
	车损人伤亡
	Ⅲ
	汽车安装泡沫灭火器，严禁超载、超负荷工作、及时加水。

	塌方
	不良工程地质、雨水冲刷、震动、边坡设计或建设不满足稳定性要求。
	影响生产
	Ⅱ
	合理设计边坡角度并保证施工质量；加强边坡检查和维护。

	油污染
	油箱或管路破损。
	水污染
	Ⅱ
	定期检修、保养汽车。

	粉尘
	路面或采场干燥，车过易扬尘。
	矽肺病
	Ⅲ
	洒水降尘、个体防护。


3.2.3安全检查表

依据《厂矿道路设计规范》（GBJ22－87）及《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)的相关条款对建设项目可行性研究报告中的开拓运输进行安全检查，见表3.2-2。

表3.2-2 开拓运输安全检查表
	序号
	检查内容
	检查标准条款
	检查情况
	检查

结果

	
	露天矿山道路的计算行车速度宜按表2.4.3 的规定采用，三级露天矿山道路的计算行车速度为20km/h。
	《厂矿道路设计规范》（GBJ22－87）第2.4.3条
	可行性研究报告中设计三级道路的行车速度为20km/h。
	符合

	
	露天矿山道路宜采用较大的圆曲线半径当受地形或其它条件限制时可采用表2.4.6所列最小圆曲线半径。三级露天矿山道路的最小圆曲线半径为15m。
	《厂矿道路设计规范》（GBJ22－87）第2.4.6条
	可行性研究报告中设计该矿山最小圆曲线半径15m。
	符合

	
	露天矿山道路的纵坡不应大于表2.4.13的规定，三级露天矿山道路的纵坡不应大于9%。重车上坡的二三级露天矿山道路的生产干线及支线的最大纵坡可增加1%。
	《厂矿道路设计规范》（GBJ22－87）第2.4.13条
	可行性研究报告方案中设计的运输道路最大纵坡9%。
	符合

	
	一级露天矿山道路可采用高级或次高级路面亦可采用中级路面，二级露天矿山道路可采用次高级或中级路面，三级露天矿山道路可采用中级路面，二三级露天矿山道路，如该道路服务年限较长时，亦可采用高级次高级路面。
	《厂矿道路设计规范》（GBJ22－87）第4.1.3条
	在可行性研究报告说明道路为三级露天矿道路。
	符合

	
	路面等级及其所属的面层类型可按表4.1.2划分，中级路面可采用沥青灰土表面处治、泥结碎（砾）石、级配砾（碎）石、工业废渣及其它粒料、不整齐块石。
	《厂矿道路设计规范》（GBJ22－87）第4.1.2条
	在可行性研究报告中运输公路为碎石路面。
	符合

	
	露天矿山道路采用回头曲线时，其主要技术指标应按表2.4.12的规定采用，并设置限制速度标志和在其外侧设置挡车堆等安全设施。
	《厂矿道路设计规范》（GBJ22－87）第4.1.12条
	在可行性研究报告中已说明。
	符合

	
	运输道路的高陡路基路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护栏、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。
	《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)第5.4.2.4条
	在可行性研究报告中已说明。
	符合

	
	溜槽高度不大于120m，倾角不超过50°；溜槽卸矿口应设置高度不小于车轮高度1/3的车挡溜槽底部应设接矿平台和防滚石挡墙；接矿平台周围应有明显警示标志；溜矿时严禁人员靠近溜槽。
	《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)第5.2.5.9条
	在可行性研究报告中已说明溜槽垂直总高度25m，设计接矿平台和防滚石挡墙。
	符合


3.2.4单元小结

设计公路开拓运输方式采用汽车公路开拓运输，生产工艺成熟。

矿山原有运输道路局部纵坡不满足《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）中三级道路要求，设计在原有道路基础上进行修整。修整原有道路作为主干运输道路，修整后运输道路最大纵坡9%。在道路外侧边坡设置安全防护设施及安全警示标志，对易产生崩落、掉块的部位进行重点防护，有效预防生产作业的危险。运矿公路按露天矿山三级道路标准设计，有效路面宽度、平均纵坡符合《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）及《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)的规范标准。

本单元存在主要问题：

（1）矿区道路边坡需加强支护并设置安全警示牌，山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高路基外侧应设置护栏或挡车墙，在下一步安全设施设计中应补充、完善。同时，矿山应建立道路安全管理制度，定期对运输设备进行检查维护；

（2）根据预选危险性分析，开拓运输环节存在众多危险有害因素，危害程度为Ⅱ~Ⅳ级，危害程度较高，在今后的矿山建设和矿山生产过程中，矿山应当从主观上高度重视矿山内外部视运输环节中的危害，充分落实上述安全对策措施，确保矿山安全生产。

3.3采剥单元

3.3.1采剥单元危险有害因素辨识
3.3.1.1采场边坡危险有害因素辨识

露天开采采掘作业是露天矿山建设的主要环节，也是矿山建设安全问题比较集中的环节，根据本项目可行性研究报告，本矿山台阶高度主要受挖掘机工作参数、矿岩性质和运输条件所限制。根据该矿山实际开采现状，使用挖掘机直接采挖作业，因此设计采用台阶式的采剥方法，自上而下分台阶开采，本评价单元主要存在以下危险有害因素：

1.坍塌

由于采装作业打破了边坡岩体内的原始应力的平衡状态，出现了次生应力场，常使边坡岩体发生变形破坏，使岩体失稳，导致崩落、散落、座落、倾倒坍塌和滑动等。

2.车辆伤害

本矿山车辆伤害包括汽车、挖掘机、装载机等的伤害、主要原因包括：由于冲沟、岩溶沟和私挖乱采矿坑的存在，露天开采工作平台连续性有可能被破坏，采用起伏工作平台有可能危害挖掘、铲装和运输机械的安全；地表可能出现沉陷而导致翻车，陷落等事故。上述条件的存在致使地表运输设施较差、车辆伤害危险度较高，需要引起矿山的重视。

1）滑跌、高处坠落

矿山生产在山坡修建防洪沟渠和台阶作业等方面易发生滑跌和高处坠落导致人员伤残。因此，矿山应注意该影响矿山安全的危险因素并加以防范。

2）机械伤害

矿山作业人员在操作上述各种机电设备时，若防护不周或不按相应的操作规程进行操作，就有可能产生机械伤害事故。一般来说，矿山造成的机械伤害事故，主要是由于设备的质量问题和人的违章指挥、违章操作或防护不周造成的。

3）雷电

云南省为雷电事故多发区，采矿区作为露天开采矿山，大部分作业都在露天场所，雷电的强大电流及破坏力对露天作业人员及采矿设施可能造成人员伤亡或财产损失。

4）粉尘危害

露天采剥挖掘、装矿、卸矿、运输道路上的扬尘、大风天气采场内扬起的粉尘都比较大，若措施不力，作业人员吸入，易患矽肺病（尘肺病）。

5）噪声危害

采矿产生的噪声主要来自采掘及铲装运输。

6）酷暑危害

露天开采中，人员露天作业。盛夏季炎热季节，由于天气炎热，作业环境温度较高，加上劳动强度大，作业人员易发生眩晕、中暑等病症。

3.3.1.2铲装运输危险有害因素辨识
1.物体打击

矿山的剥离及铲装作业过程中，人员处于会坠落、掉落物体下方，会发生物体打击事故。

引起物体打击的原因主要包括：

1）矿区地形坡度陡，植被破坏后难以恢复，地表岩石松散，剥离期间易导致滚石伤害；

2）地表岩石裸露，矿山雨季生产期间易发生滚石伤害；

3）引起物体打击的主要原因：

①在松散断裂带边坡脚作业。

②坡面上的浮石危石未及时清除或清除不彻底。

③在高处作业的人员不小心碰掉工具、材料，浮石等。

④安全帽等劳动防护用品穿戴不齐全。

⑤思想不集中，对出现的危险不能及时做出反应。

易发生物体打击的场所：剥离工作面、物料装卸场所及设备、设施检修场所。

2.高处坠落

人员、车辆等设备在采场作业，人员及设备处于会坠落的场所或位置，如台阶上面、人员位于设备、场所高度大于2m的地方，会发生高处坠落事故。

引起高处坠落的原因主要包括：

1）在采掘、铲装过程中，由于违章载人、违章作业或而导致人员坠落或挖掘机和装载机倾翻引发伤亡事故；

2）采场工作平台及铲装平台宽度不足，平台边沿矿岩松散、不稳固，导致设备坠落、倾翻造成人员伤害、设备损坏；

3）在临近边坡作业时，挖掘机、装载机及自卸汽车的作业应严格按照操作规程作业，挖掘机、装载机及自卸汽车超出作业平台边缘，极有可能发生作业人员及车辆坠落事故；

4）矿山采场工作台阶较高，因此整个采剥作业地点均属于高差大于2m的作业场所，一旦人跌倒，就有可能发生坠落或跌落，轻则骨裂腰断，重则死亡；

5）作业人员因平台边缘岩土松散不稳固，或因脚底打滑而发生高处坠落；

6）装车时不听信号、高速倒车上坡、强抢进位、卸排作业时无人指挥，安全车挡高度、宽度达不到要求，强行用倒车冲撞排弃废石土以清理平整场地等造成的高处坠落事故和车辆事故；

7）无证驾驶、疲劳驾驶、身体不适、路况不熟、麻痹大意等均会造成高处坠落事故和车辆事故；

8）作业人员违章操作，穿戴不合规定的防护用品进行操作。

易发生高处坠落的场所：高于2m的工作平台、维修平台及坡面角大于30°的边坡工作面。

3.机械伤害

机械伤害是指机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。

矿山设计采用挖掘机或装载机铲装，汽车运输矿石；剥离的废土石由挖掘机或装载机进行装车，自卸汽车进行运输。

发生机械伤害事故的原因有：

1）作业人员违章操作，穿戴不合规定的防护用品进行操作；

2）作业人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

3）破碎设备的安全防护装置缺乏或不完善；

4）跨越或接触运转的机械设备部份；

5）在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；
6）安全管理存在不足、现场管理混乱、操作人员未经上岗培训。

易发生机械伤害的场所：操作、维修运转的挖掘机、装载机、运输车辆等设备。

4.车辆伤害

矿山的铲装作业会发生车辆伤害事故，车辆伤害事故发生与路况、车况、驾驶技术、天气条件等有关。

发生车辆伤害事故的原因有：

1）作业平台路面凹凸不平、坡度较大，导致装载机及自卸汽车自动下滑而导致车辆伤害；

2）挖掘机、装载机在作业平台上挖装矿石，如果作业平台宽度不足，边坡高度过高，未严格按操作规程操作，均有可能导致车辆伤害事故发生；
3）装载机驾驶员疲劳驾驶、酒后驾驶、无证驾驶、人货混装驾驶等违章作业将导致车辆伤害；

4）雨天及下雪天未采取防滑措施导致车辆伤害事故。

引起车辆伤害的主要原因：

（1）违章驾驶、违章作业；

（2）运输设备和工具、器具有缺陷；

（3）安全防护装置失效；

易发生车辆伤害的场所：采场内矿石装卸、运输场所

3.3.1.3穿爆作业主要危险有害因素辨识

矿山爆破作业采用潜孔钻机钻孔，中深孔爆破。

穿孔工作中的危险有害因素有：钻机移动过程的侧翻、作业过程中倾翻；人员操作失误；无收尘器进行干式凿岩，导致粉尘超标；无关人员进入作业现场受到伤害。

爆破事故是指爆破作业中的伤亡事故。主要包括早爆事故、拒爆事故等。此外，爆破作业还会产生大量的粉尘。

1.早爆事故

主要包括明火引起的爆炸事故、电炮事故、运输事故、高温环境造成的早爆事故、打残眼事故、销毁爆破器材违章事故、误操作引起早爆、石头砸响引起的早爆和化学反应引起的早爆等事故。

2.拒爆事故

主要包括炸药质次或过期变质拒爆、装药堵塞作业造成的拒爆等。

3.其他事故

主要包括警戒疏漏事故、飞石事故、气冲击波事故、毒气事故等。

4.造成爆破事故的主要因素

（1）严重违反《爆破安全规程》的规定，在作业过程中图省事进行操作；

（2）爆破后过早进入工作面，造成中毒窒息事故；

（3）盲炮处理不当，打残眼；

（4）警戒不严，信号不明，安全距离不够，爆破未定时；

（5）工人未经特殊工种培训，施工操作不规范；

（6）雷管受潮，或因雷管密封防水失效。

3.3.2采场子单元

3.3.2.1预先危险性分析(PHA)

采剥单元危险、有害因素有：边坡失稳、滚石、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、爆破伤害(早爆、延爆、拒爆、爆破飞石、爆破冲击波、爆破振动)等。

表3.3-1 露天采场单元预先危险性分析表

	危害因素
	诱发事故原因
	事故模式
	事故后果
	危险等级
	对策措施

	露天边坡危害
	1.边坡参数不合理：台阶过高，坡面角过大，工作平台宽度窄；2.边坡高陡、坡积、残坡积层﹑岩石破碎、岩石结构面发育；3.受爆大气降雨和地表水等因素的影响；4.局部掏采；5.不按照规范操作。
	边坡失稳

坍塌滑坡
	人员

伤亡

设备

损坏
	Ⅲ
	1.按照规范、规程要求进行设计、开采，合理确定境界和边坡参数；2.定期进行边坡稳定性研究分析及监测；3.合理布置工作面；4.合理协调，统筹规划开采境界；5.合理构筑防排水设施；6.严禁掏底开采。

	滚石伤害
	1.工作帮坡面上因安全检查不严格及浮石、危石清理不彻底；

2.雨水冲刷等；

3.台阶过高，与铲装设备(工艺)不配套；

4.边坡维护无人监护，人员在工作地点下部的道路停留或通过。
	滚石伤人
	人员

伤亡

设备

损伤
	Ⅲ～II
	1.生产作业前对工作帮边坡上的单体危岩和伞檐进行处理；2.建立边坡安全检查制度，及时清理浮石；3.合理构筑防排水设施；4.确定合理的台阶高度；5.作业范围设置明显安全警示标志，防止人、畜进入；6.边坡维护时应有专人在工作点下方危险范围外监护，防止人员进入。

	高处坠落
	1.操作不熟练；

2.操作地点不安全；

3.作业前安全检查、处理不到位；

4.在2m及以上高处作业不系安全带进行边坡处理；

5.采场边坡作业条件差；6.外来人、畜进入边坡上部危险区域；

7.工作面参数选择不合理，不能满足设备安全要求。
	人员、设备坠落
	人员伤害、设备损毁
	II
	1.严格执行操作规程；2.树立先安全后生产的观念，坚持工作前对工作面的安全处理；3.加强个人防护措施；作业人员在2m及以上高处作业必须系安全带，要加强现场操作管理；4.依据作业设备，确定合理台阶高度，最小工作平台宽度，最小工作线长度；5.在采场顶部及其他危险区域设置安全警示标志。

	
	矿区新旧开采台阶相接合时，人员或设备距平台边缘过近作业。
	高处坠落
	人员伤亡、设备损坏
	Ⅲ
	矿区内已形成的采场台阶外缘作业时，应划定危险区域，设立警示标志，并加强稳定性检查。

	机械

伤害
	1.所选用设备在设计上存在先天不足(如强度不够、设计缺陷等)；

2.矿山作业人员违章操作及穿戴不符合安全规定的劳动防护用品进行操作；3.机械设备安全防护装置缺乏或损坏或被拆除等，导致事故发生；4.操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；5.在挖掘机、装载机、推土机、自卸汽车的检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

6.在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；安全管理存在疏漏等；7.安全管理存在疏漏，作业前安全检查处理不到位，无安全警示标志或标志不明显等。
	机械伤害
	人员伤害
	Ⅱ
	1.选用正规厂家的机械设备；

2.作业人员穿戴符合安全规定的劳动防护用品；

3.按照机械设备操作规程进行作业、检修等；

4.设置安全警示标志。

	坍塌

（滑坡）
	未加强日监测检查，在下部危险区未划出警戒范围设置安全警示标志防止外人误进。
	坍塌

（滑坡）
	人员

伤亡

、设备损坏
	Ⅲ
	采场边坡下20m范围划出警戒范围设置警戒，加强日常监测检查。

	物体打击
	1.危石、浮石清理不及时；

2.上下层同时立体交叉作业；

3.采空区坡底有人停留。
	物体打击
	人员伤亡、设备损坏
	Ⅲ
	1.及时清理边坡浮石；

2.规范作业，严禁上下层台阶垂直交叉作业；

3.采空区下部划出危险警戒区域，防止无关人员误入、停留。

	滚石伤害、坍塌

（滑坡）
	采掘要素选不合理。
	边坡失稳

坍塌滑坡
	人员伤亡设备损坏
	Ⅲ
	设计应选取合理的采掘要素，并严格按照设计要求开采。


预先危险性分析结论：通过PHA分析，Ⅲ级或Ⅲ级以上是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏。边坡失稳是主要的危险、有害因素，需要采取防范对策措施，其他事故为需要引起重视的危险因素。
3.3.2.5安全检查表

依据《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)及的相关条款对可行性研究报告中设计方案中的采剥工艺、边坡监测进行安全检查，见表3.3-7。

表3.3-7 采剥工艺、边坡监测安全检查表

	检查项目
	检查条款内容
	依据标准条款
	检查情况
	检查结果

	台阶高度
	露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采。生产台阶高度应符合表中的规定：
	GB16423-2020第5.2.1.1条
	可行性研究报告中设计自上而下分台阶顺序开采。采掘作业方式为爆破开采。矿山挖掘机最大挖掘高度为10.24m，选取台阶高度10m小于最大挖掘高度的1.5倍。
	符合

	
	矿岩性质
	采剥作业
	台阶高度
	
	
	

	
	坚硬稳固的矿岩
	机械铲装
	爆破
	不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍
	
	
	

	
	露天采场应设安全平台和清扫平台。人工清扫平台宽度不小于6m，机械清扫平台宽度应满足设备要求且不小于8m。
	GB16423-2020第5.2.1.4条
	可行性研究报告中安全平台宽度4m，清扫平台宽度6m，最终边坡角≤49°。
	符合

	台阶超前距离
	上、下台阶同时作业时，上部台阶的铲装设备应超前下部台阶铲装设备；超前距离不小于铲装设备最大工作半径的3倍，且不小于50m。
	GB16423-2020第5.2.3.6条
	可行性研究报告进行了说明。
	符合

	露天警戒
	露天坑入口和露天坑周围易于发生危险的区域应设置围栏和警示标志，防止无关人员进入。
	GB16423-2020第5.1.8条
	可行性研究报告进行了说明。
	符合

	防护设施
	距坠落基准面2m及2m以上，有人员坠落危险的作业场所应设安全网等防护设施，作业人员应佩戴安全带。有六级以上强风时，不应进行高处作业和露天起重作业。
	GB16423-2020第5.1.13条
	可行性研究报告未进行说明
	不符合

	边坡监测
	高度超过200m的露天边坡应进行在线监测，对承受水压的边坡应进行水压监测。
	GB16423-2020第5.2.4.6条
	设计方案中开采终了最高边坡高度和现状边坡高度均小于200m。
	符合

	
	边坡现状高度150m及以上的正常生产建设金属非金属露天矿山必须建设表面变形及视频图像两项监测项目。
	矿安〔2023〕119号
	矿山现状边坡高度约为84m，设计开采终了后最高边坡高度为75m，均未超过150m。
	符合


3.3.2.6单元小结

可行性研究报告中设计的露天矿山的台阶高度、台阶坡面角、最小工作平台宽度、终了边坡角边坡等参数与所采用的采剥工艺，符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)的相关规定。

本单元应注意以下问题：

（1）下一步设计中应完善采场应采取的安全措施，矿山在露天坑入口和露天坑周围易于发生危险的区域应设置围栏和警示标志，防止无关人员误入。

（2）作业人员在距坠落基准面2m及2m以上，有人员坠落危险的作业场所进行高处作业时，作业人员应佩戴安全带。有六级以上强风时，不应进行高处作业和露天起重作业。

（3）定期对矿区进行检查，发现灾害隐患时及时采取相应的控制及治理措施。

（4）露天采场工作边坡应每季度检查1次，运输或者行人的非工作边坡每半年检查1次；边坡出现滑坡或者坍塌迹象时，应立即停止受影响区域的生产作业，撤出相关人员和设备，采取安全措施。
（5）可行性研究报告未对原有采空区的稳定性及采空区对以后矿山生产的影响进行分析，建议下一步设计中补充完善。

（6）矿山为扩建矿山，新旧采场在生产过度时期可能对生产安全产生一定影响，建议下一步在设计中完善生产过渡时的安全技术措施和规划。

3.3.3穿孔爆破子单元
3.3.3.1预先危险性分析(PHA)

表3.3-8  穿孔爆破单元预先危险性分析表
	危害因素
	诱发事故原因
	事故模式
	事故后果
	危险等级
	对策措施

	放炮

伤害
	1.爆破工艺不合理；

2.违反爆破安全操作规程；

3.爆破区域未有效设置警戒；

4.雷雨天露天爆破作业。
	爆破伤害

飞石打击

爆破地震
	人员伤亡

财产损失
	Ⅲ
	1.采用非电爆破；合理选择爆破参数；

2.控制爆破指向、药量；

3.严格执行爆破安全操作规程；

4.爆破工持证上岗；

5.爆破前，圈定警戒范围并设岗警戒；

6.雷雨天禁止爆破作业。

	机械

伤害
	1.作业环境差，作业地点不安全；

2.操作不熟练或违章操作，钻杆砸、夹、挤伤人，钻架倾倒；风管摆动、飞出伤人；

3.凿岩机械缺乏维护、凿岩位置选择不当，缺乏稳固措施；

4.机械振动。
	机械伤害
	人员伤害
	Ⅱ
	1.穿孔凿岩工按规程操作；

2.加强维护保养、合理选位、加强稳固措施；

3.系安全带，戴安全帽；

4.通过调整开采工艺，实现分台阶开采，改善作业环境。

	高处

坠落
	1.安全绳固定不牢靠；

2.安全绳质次、强度不符合要求；

3.无安全警示标志；

4.人工清理浮石。
	高处坠落
	人员伤亡
	Ⅱ
	1.选择牢靠地点固定安全绳或带；

2.使用合格安全绳(带)；

3.边坡上部设置明显安全警示标志。

	爆破伤害
	爆破器材管理不规范，无制度、规程或未执行制度、规程；

炸药控制不严格；

爆破器材不合格；

爆破器材运输、储存过程中，遇到明火、高温、强烈振动或摩擦；

使用不合格的爆破器材；
	爆炸伤亡事故
	致残或死亡
	Ⅲ
	1.严格执行《爆破安全规程》；

2.严格执行爆破器材检验制度；

3.建立健全爆破器材的安全管理制度、操作规程，加强爆破器材安全管理。

	火灾
	明火；

机械作用(包括摩擦、震动冲击等)所引起；

绝缘、保护装置未检查，未维护；

装置失效；

未设置消防灭火设施

其他违章操作。
	短路、明火引发火灾
	人员伤亡、设备设施损坏
	Ⅱ
	1.严格执行操作规程；

2.加强个人防护措施；

3.严格执行《爆破安全规程》电气照明的有关规定和GB16423-2020的有关规定；设置消防设施；

4.加强电气设备及其线路的检查、维护。

	触电
	工作面潮湿；

使用电气设备绝缘老化；

安全装置失效。
	短路、引发漏电、触电
	人员伤亡、设施损坏
	Ⅱ
	1.严格执行操作规程；

2.加强个人防护措施；

3.严格执行《爆破安全规程》电气照明的有关规定和GB16423-2020的有关规定；

4.加强电气设备及其线路的检查、维护。

	其它伤害(职业危害)
	1.打干眼；

2.长期在高粉尘、高噪声环境下作业。
	职业病
	人员慢性伤害
	Ⅱ
	1.加强个体防护，如佩戴防尘口罩、耳塞；

2.增加消声、隔音设施；
3.凿岩设备加捕尘装置。


通过PHA分析，Ⅲ级或Ⅲ级以上是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏。爆破事故是主要危险有害因素，生产中应积极采取措施加以预防和控制。

3.3.3.3爆破飞石安全影响分析

爆破飞石的安全距离与爆破控制方式有关。《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016）对爆破时，个别飞散物对人员的安全距离的规定，见表3.3-9。

表3.3-9  爆破飞散物安全距离表
	爆破类型和方法
	最小安全允许距离/m

	露天岩石爆破
	裸露药包爆破法破大块

浅孔爆破法破大块
	400m

300m

	
	浅孔台阶爆破
	200(复杂地质条件下或未形成台阶工作面时不小于300)

	
	深孔台阶爆破
	按设计，但不小于200m

	
	硐室爆破
	按设计，但不小于300m

	沿山坡爆破时，下坡方向的飞石安全允许距离应增大50%。


可行性研究报告中明确，矿山爆破振动安全允许距离如下表。
表3.3-10 爆破振动安全允许距离
	保护对象
	起爆方式
	V

（cm/s）
	K
	起爆孔数
	Q总药量

（kg）
	α
	爆破振动

安全允许距离

（m）
	实际最小距离（m）

	办公区
	排间微差
	2
	200
	6
	468 
	1.8
	118 
	154

	破碎站
	逐孔起爆
	4
	200
	1
	78
	1.8
	5 
	50

	最终边坡
	排间微差
	10
	200
	6
	468
	1.8
	48 
	


根据计算，本矿爆破振动安全允许距离最大为118m，爆破空气冲击波安全允许距离73.1m，个别飞散物安全允许距离定为200m。

3.3.3.4单元小结

可行性研究报告中设计方案对穿孔爆破工艺等进行了说明，明确了穿孔爆破参数、爆破工艺、爆破安全措施等内容，基本符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）及《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016）的相关要求。

本单元应注意以下问题：

（1）爆破作业后应先清除边坡上的孤石、浮石，待清除完成后，方可进入采场进行铲装作业。

（2）矿山在爆破过程中应严格控制爆破指向，减少装药量，采取覆盖措施等，避免造成爆破伤害事故，并严格按照可行性研究报告要求圈定300m爆破警戒范围，所有无关人员撤出300m外安全地点，并在路口设置岗警戒。

（3）矿山的破碎站、办公区在爆破振动安全允许距离范围外，但在个别飞散物安全允许距离范围内，因此确定一般爆破警戒范围为200m，沿山坡爆破时，下坡方向的个别飞散物安全允许距离应增大50%，即爆破警戒范围为300m。爆破时，在爆破安全警戒范围内人员必须撤离至安全地点，方可发令爆破。
3.3.4铲装运输子单元

3.3.4.1危险、有害因素分析

本单元存在的主要危险、有害因素有：车辆伤害、机械伤害、物体打击、其他伤害。

3.3.4.2预先危险性分析(PHA)

表3.3-11 铲装运输单元预先危险性分析表

	危害因素
	诱发事故原因
	事故模式
	事故后果
	危险等级
	对策措施

	物体

打击
	铲装作业时铲斗下方有人，矿岩掉落；边坡上浮石未清理干净；未佩戴劳保用品或佩戴劳保用品不规范；滚石伤人。
	物体掉落
	人员

伤亡

设备

损坏
	II
	1.铲装作业时铲斗下方禁止有人，严格控制满斗率；

2.禁止在边坡下坐卧、停留；

3.加强安全教育，按照规程操作；

4.坚持工作前对工作面的安全处理，加强个人防护措施，注意滚石伤人。

	车辆

伤害
	车辆带病运行，设备故障；道路不符合设计要求，如双车道的路面宽度不能保证会车安全，弯道处会车视距不能满足要求，且未设分车道，错车时，易发生撞车事故；在高路堤或山坡填方的弯道处，坡度较大的填方地段，道路外侧未设置护栏、挡车土堆等；主要运输道路及联络道的长大坡道上，未设置汽车避难道；雨季路面车辆未采取有效的防滑措施；倒车时车速过快；安全设施失灵；信号不畅、失灵；司机精力不集中；违章驾驶。
	以挤夹、碾压、碰撞等形式危害人员及设备，
	人员伤亡、设备损害、车辆坠落
	II～Ⅲ
	1.车辆应定期维护检修，保持车况良好；

2.按照设计进行道路施工，经常维护，弯道处会车视距不能满足要求时，应设分车道；

3.具体规定矿区道路上各地段的车速，并设置路标；

4.在高路堤或山坡填方的弯道处，坡度较大的填方地段，道路外侧应设置护栏或挡车土堆等，挡车土堆的高度根据实际情况具体规定；

5.雨季路面、车辆采取有效的防滑措施；

6.加强司机安全教育，禁止疲劳驾驶、违章驾驶。

	机械

伤害
	设备质量不合格或缺乏检修维护；规程缺乏或未执行规；操作失误。
	机械

伤害
	人员伤亡
	II
	1.加强设备检修维护；

2.制定各种安全操作规程，并严格执行。

	高处

坠落
	汽车卸载点未设置安全栏杆和格筛；

高处作业人员没有按要求使用安全防护用品。
	坠落
	人员伤亡、设备损坏
	Ⅱ
	1.卸矿作业人员按规程操作；

2.卸载点设置安全装置和格筛；

3.高处作业人员严格按要求使用安全防护用品。

	职业

危害
	粉尘中游离二氧化硅含量超标、噪声超标；

长期在高粉尘、噪声作业环境中下作业；未采取洒水降尘措施和消声、隔音措施；未佩戴个人防护用品。
	慢性中毒、听力减弱
	职业病
	II
	1.采取洒水降尘措施；

2.设置消声、隔音设施；

3.加强个体防护，如配戴防尘口罩、耳塞。


3.3.4.3铲装、运输设备的合理性评述

可行性研究报告中采用爆破开采，设计采用1台红五环725B1潜孔钻机，选用3台卡特320D挖掘机和2台临工953型装载机进行铲装，配备4辆15t自卸汽车进行矿岩运输，可以满足矿山生产能力的要求。
3.3.4.4单元小结

可行性研究报告中设计方案对铲装运输方式及开拓运输道路布置进行了设计，符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)的相关规定。

本单元应注意以下问题：

（1）铲装设备在工作台阶上铲装作业时，应尽量避免靠近平台边缘，由于工作台阶边缘矿岩松散，有可能导致铲装设备坠落、倾翻。

（2）挖掘机汽笛或警报器应完好，进行各种操作时，均应发出警告信号。挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近，不应有人停留。

（3）对运输设备建立定期的检测和保养制度，以确保运输设备的安全可靠性，防止机械失灵造成安全事故；建立运输系统各岗位安全职责及安全操作规程安全管理制度。

（4）道路设置安全警示标牌。包括：限速、弯道、路口指示、停车指示等标志；沿道路外侧设立安全桩或安全墙；建立道路运输安全管理制度，对操作人员的行为进行规范，定期进行车辆维护保养确保车况良好。

3.4矿山供配电设施单元

3.4.1矿山供配电设施单元危险有害因素辨识与分析

（1）触电伤害

一、触电伤害的类型

1）电击在各种电气事故中，它的危险性最大。电击主要是电流通过人体内部，使人体的心脏、肺部等系统受到伤害；

2）电灼伤，是电热效应在人体上的反应。电灼伤主要作用于人体表面，造成人体外部伤害。电灼伤时往往在皮肤上形成金属微粒而较其它灼伤为重。

二、引起触电伤害的主要原因：

1）不填写工作操作票、未执行监护制度或工作完毕未办理工作票终结手续就恢复供电；

2）电气作业的安全管理工作存在漏洞，不使用或使用不合格的防护用品和电气工具；

3）在带电体附近作业，不符合安全距离或无监护措施；

4）跨越安全围栏或安全警戒线或误入隔离区域接触带电设备；

5）线路老化、磨损、绝缘层破损造成电器设备外壳带电，设备缺少漏电保护装置；

6）在潮湿、狭窄空间或金属容器内作业不穿绝缘鞋、无绝缘垫、无监护人，雷雨天在室外操作带电体，绝缘鞋破损透水，操作者身体或工具碰到带电设备或线路。

三、易发生触电伤害的场所：

变压器、配电室、加工车间。

（2）雷电危害

矿区建（构）筑物、变配电设施、采场等危险环境，均应避免雷电伤害。

一、雷电伤害方式和途径分析：

1）伤害方式：爆炸、火灾、电击、毁坏设备、设施、事故停电等；

2）伤害途径：直接雷击、雷电感应、雷电波的电性质、热性质、机械性质的破坏作用引起。

二、雷电伤害产生的原因分析：

1）防雷接地装置设计不合理；

2）防雷接地装置使用不当，存在缺陷；

3）防雷接地装置失效，接地电阻不符合要求；

4）缺乏必要的人身防雷安全知识；

5）雷雨天露天采场进行采掘作业。

三、易发生雷电伤害的场所：

各种电器设备及其线路，变压器及配电室。

（3）火灾（电气火灾）

矿山电气设备设施由于短路等原因，可能发生电气火灾。

一、本单元发生电气火灾事故的原因有：

1）用电线路不规范或破损裸露等引起火灾事故；

2）电气设备设施由于短路等原因，可能发生电气火灾。

二、易发生雷电伤害的场所：

各种电器设备及其线路，变压器及配电室。

3.4.2预先危险性分析(PHA)

表3.4-1 矿山供配电设施单元预先危险性分析表

	危险有

害因素
	诱发事故原因
	事故

模式
	事故后果
	危险等级
	对策措施

	机械

伤害
	操作不熟练；操作地点不安全；

作业前安全检查、处理不到位；防护装置(罩)不全。
	机械伤害、跌伤
	人员伤害
	II
	①严格执行操作规程；②树立先安全后生产的观念，坚持工作前对工作面的安全处理；③加强个人防护措施；④完善配备机械安全防护装置。

	触电
	工作面潮湿；

使用电气设备绝缘老化；电气设备缺少漏电保护等防护装置；不执行停送电制度；缺乏安全警示标志；作业无人监护；不使用安全电压；安全装置失效；个人防护措施不全；其他违章操作。
	短路、引发漏电、触电
	人员伤亡、设备损坏
	II
	①严格执行操作规程；②树立先安全后生产的观念，坚持工作前对工作面的安全处理；③加强个人防护措施，严格执行劳动防护用品发放、使用管理制度；④电气工作人员持证上岗；⑤变压器周围设围栏、警告牌，配电室铺设绝缘地毯；⑥配电室配备绝缘靴、绝缘手套、绝缘杆等绝缘设备，门窗加防护网；⑦电气设备可能被人所触及的裸露带电部分，设置警戒标志；⑧定期检查电气线路及设备。

	火灾
	保险丝（片）选用不当；开关及配电箱内油料着火；

机械作用（包括摩擦、震动冲击等）所引起；

绝缘、保护装置未检查，未维护；装置失效；

未设置消防灭火设施；其他违章操作。
	明火、短路引发火灾
	人员伤亡、设备设施损坏
	Ⅱ
	①严格执行操作规程；②树立先安全后生产的观念，坚持工作前对工作面的安全处理；③加强个人防护措施；④加强安全管理；⑤电气设备采用保护接地；⑥加强电气设备及其线路的检查、维护；⑦机械设备配备消防灭火器。

	职业

危害
	长期在噪声环境下作业。
	职业病
	慢性伤害
	Ⅱ
	采用间歇式工作方式或完善隔音、消音设施。


3.4.3安全检查表
表3.4-2 矿山供配电设施单元安全检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	检查情况
	检查结果

	1
	正确选用用电产品的规格型式，容量和保护方式(如过载保护等)，不得擅自更改用电产品的结构、原有配置的电气线路以及保护装置的整定值和保护元件的规格等。
	《用电安全导则》（GB/T13869-2017）5.2.1
	矿山现采用10KV线路，设有1台315kVA和1台100kVA变压器。
	符合

	2
	配电室的位置应靠近用电负荷中心，设置在尘埃少、腐蚀介质少、周围环境干燥和无剧烈震动的场所，并宜留有发展余地。
	《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

4.1.1
	矿山为扩建矿山，设备设施均采用原有设施，配电室位于破碎站的值班室旁边，可能存在尘埃现象。
	不符合

	3
	低压配电电压应采用220/380V
	《供配电系统设计规范》7.0.1
	可行性研究报告中明确低压配电电压采用220/380V。
	符合

	4
	变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。
	《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）第6.2.4条
	可行性研究报告中未明确。
	不符合


3.4.4触电危险性评价

电气方面的危险有害因素按照电气事故的性质分为：触电(含电击、电伤)、电气火灾和爆炸、雷电等几类，针对本建设项目存在的危险性分析如下：

触电的危险部位分布在：变压器、配电室、办公生活区的各种电气设备、供电线路、照明线路及照明器具等。

矿山变压器、配电室、办公生活区内所有用电设备的金属外壳、底座、支架及电缆金属外皮等均应可靠接地，配电室要上锁，专人守护，存在的触电危险性是可接受的。

3.4.5电气火灾和爆炸危险性评价

矿山供电系统中，在变压器、配电室、办公生活区配备有照明线路和用电器等，存在因漏电、短路、过载、过流引起的过热、电火花、电弧，雷电放电的电弧，静电火花等可能，引起电气线路火灾。

3.4.6雷电危险性评价

雷电危险评价主要是针对项目中建(构)筑物应设置的防雷接地设施而进行的，所采用的方法是根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)等相关标准、规范，检查该项目建(构)筑物、设施的防雷分类、防雷设施措施是否正确。矿山作业人员在雷雨天要注意防雷，不要在树下、电杆下等易发生雷击伤害的地方停留。

3.4.7单元小结

通过单元危险有害因素辨识、分析和危险度评价，本单元主要存在触电（含电击、电伤）、雷电伤害、电气火灾等危险有害因素。可行性研究报告对矿山供电现状进行了说明，对矿山供配电、照明及防雷、接地等进行了设计说明，符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)、《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）和《低压配电设计规范》（GB50054-2011）的要求。

本单元应注意以下问题：

（1）设计中应当明确用电产品应具有符合规定的铭牌或标志，以满足安装、使用和维护的要求。

（2）下一步安全设施设计应进一步完善矿山供配电设施应配备的安全设施，变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。

（3）配电室位于破碎站旁，在生产过程中，可能因破碎等情况，发生扬尘现象，配电室需做好防尘措施，道路应定期洒水抑尘，破碎站内应在生产加工时，打开除尘、降尘设备，以达到降尘作用。

3.5防排水和防灭火单元

3.5.1防排水危险有害因素辨识与分析

矿山所在区域均为山体顶部，为分水岭；汇水面积较小；因此无需在外部修筑排水沟；在每级清扫平台平台设置平台排水沟，其断面采用矩形水泥砂浆抹面结构b×h=0.4×0.4m，其坡度不小于0.5%；矿山开拓运输公路靠山体内侧修筑排水沟，其断面亦采用矩形水泥砂浆抹面结构b×h=0.4×0.4m。

2150m以下形成凹陷露天采坑，在靠近开拓运输道路一侧设置集水池；并配置2台水泵用于排水；拟选用D30-30×2-45型水泵1台作为工作水泵进行排水，额定流量：180m³/h；额定扬程：64m；考虑1台备用水泵，共计2台水泵。

矿区如无防洪排水措施，暴雨雨水直接冲刷台阶坡面，有可能引发滚石，发生物体打击等事故，造成人员伤亡、设备损坏。
3.5.2防排水、防灭火单元预先危险性分析

表3.5-1  防排水单元预先危险性分析表

	危险有害因素
	触发事件
	形成事

故原因
	事故

模式
	事故

后果
	危险

等级
	对策措施

	火灾
	当水泵电动机及其控制装置或其它电气设备内部线路的绝缘破坏时将导致短路、检修过程中使用临时照明电源或其他临时用电时发生短路以及线路过电流有可能引发电气火灾。
	操作不熟练；操作地点不安全；

作业前安全检查、处理不到位；

防护装置（罩）不全。
	火灾
	人员伤亡、设备损坏
	II
	对电气线路经常检查，对老化线路及早更换，对用电设备经常监测，发现问题，及时检修。

	滚石、塌方、泥石流
	采场内各台阶排水沟排泄条件不好、采场外截水沟不畅；

雨季突遇暴雨，雨水冲刷坡面有可能引发滚石、塌翻、泥石流等地质灾害
	采场内各台阶排水沟排泄条件不好、采场外截水沟不畅；

采场上部、工作平台上无截、排水沟。
	滚石、塌方、泥石流
	人员伤亡、设备损坏
	II
	在台阶上开挖排水沟；

在雨季来临之前和雨季过后，对采场边坡进行安全检查，发现孤石、浮土及时清理。

	淹溺
	矿山坑底沉淀池及集水坑，在未进行抽排之前，人员经过或进行抽排工作时意外坠落。
	沉淀池或集水坑周围围栏缺失；

现场警示标识不足；

对现场作业环境不熟。
	淹溺
	人员伤亡
	Ⅲ
	完善水池围栏；

在现场设置明显的警示标识；

加强人员教育培训。

	触电
	电源线长时间拖地，绝缘外皮破损，人员意外触碰；设备未接保护接地线，发生漏电现象不能快速导向大地，发生触电事故
	电源线外皮破损严重，未及时包裹处理，雨水浸泡发生触电事故；

设备“PE”线、金属外壳重复接地线未连接。
	触电
	人员伤亡
	Ⅲ
	安排专业电工定期对现场用电设备进行巡查。


3.5.3防排水和防灭火单元安全检查表

根据《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)中的相关内容对该项目可行性研究报告中的防排水系统进行对照检查，见表3.5-2。

表3.5-2  防排水单元安全检查表

	编号
	评价内容
	检查依据
	检查情况
	检查

结果

	1
	露天矿山应建立水文地质资料档案；有洪水或地下水威胁的应设置防、排水机构；水文地质条件复杂或有洪水淹没危险的应配备专职水文地质人员。
	GB16423-2020

第5.7.1.1条
	可行性研究报告中已进行设计说明。
	符合

	2
	露天采场的总出入沟口、平硐口、排水口和工业场地应不受洪水威胁。
	GB16423-2020

第5.7.1.2条
	设计对工业场地排水进行了设计。
	符合

	3
	露天矿山应采取下列措施保证采场安全：

——在采场边坡台阶设置排水沟；

——地下水影响露天采场的安全生产时，应采取疏干等防治措施。
	GB16423-2020

第5.7.1.3条
	可行性研究报告已对采场排水进行了考虑。
	符合

	4
	露天矿山应按照下列要求建立防排水系统：

——受洪水威胁的露天采场应设置地面防洪工程。

——凹陷露天坑应设机械排水或自流排水设施。
	GB16423-2020

第5.7.1.4条
	可行性研究报告中采场边坡积水引出至集水池沉淀以后通过水泵抽排出场外。
	符合

	5
	有遭遇洪水危险的露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施。

采剥和排土作业不应给深部开采和邻近矿山造成水害或者其他危害。
	GB16423-2020

第5.1.1条、

第5.1.6条
	采场位于山脊，汇水面积较小，设计不设置截洪沟。
	符合

	6
	露天矿用设备应配备灭火器。
	GB16423-2020

第5.7.2.2条、
	可行性研究报告中未明确。
	不符合

	7
	木材场、防护用品仓库、爆破器材库、氢和乙炔瓶库、石油液化气站和油库等重要场所，应建立防火制度，采取防火、防爆措施，备足消防器材。
	GB16423-2020

第5.7.2.7条、
	可行性研究报告中仅说明了防火、防爆措施、防火制度。
	符合


3.5.4防排水合理性评价

对采场台阶排水沟、工业场地四周及运输道路的防排水进行了简单设计。在运输道路旁修筑排水沟，基岩地段直接开挖毛沟，土层地段开挖后采用红砖砌筑（水泥抹面）。
1.场外排水

矿山位于所在区域顶部，周边均为山脊线，为分水岭；汇水面积较小；因此无需在外部修筑排水沟。

2.场内排水

矿山所在区域均为山体顶部，为分水岭；汇水面积较小；因此无需在外部修筑排水沟；在每级清扫平台设置平台排水沟，其断面采用矩形水泥砂浆抹面结构b×h=0.4×0.4m，其坡度不小于0.5%；矿山开拓运输公路靠山体内侧修筑排水沟，其断面亦采用矩形水泥砂浆抹面结构b×h=0.4×0.4m。

2150m以下形成凹陷露天采坑，在靠近开拓运输道路一侧设置集水池；凹陷坑内洪水总量采用水均衡法，估算凹陷露天采场汇水范围雨季最大矿坑汇水量。估算公式如下：

Qyb=F·Ayb·λ

Qm=F·Am·λ

式中符号意义及参数确定：

Qyb、Qm—分别为矿坑雨季一般和日最大矿坑汇水量（m3/d）；

F—2150m以下汇水范围面积（m2），为18455m2。

Ayb、Am—分别为雨季一般平均日降水量和日最大降水量（m），采用鲁甸县气象局雨量观测资料，分别为日均降水量为0.003m，最大降水量为0.0149m。

λ—地表径流系数（无量纲），采用经验值0.85。

计算结果为矿坑内一般汇水量47.06m3/d，最大汇水量233.73m3/d
根据《金属非金属矿山安全规程》（GBl6423-2020）5.7.1.5的相关规定，工作水泵应能在20h内排出一昼夜正常涌水量，全部水泵应能在20h内排出一昼夜的设计最大排水量，故排水泵正常工作时间按照20小时计；暴雨时最大排水量为233.73÷20=11.69m³/h，按最大排水量选泵，考虑水泵总流量为11.69m³/h，水泵扬程＞48m。拟选用D30-30×2-45型水泵1台作为工作水泵进行排水，额定流量：180m³/h；额定扬程：64m；考虑1台备用水泵，共计2台水泵；采用DN150的输水软管，沿开拓运输道路布置，将凹陷采坑内汇水排至采场外部沉砂池，最终排出采场范围以外。采场平台及道路排水沟满足要求。
3.5.5单元小结

可行性研究报告中对矿山防排水进行了设计描述，并提出了一些相应安全对策措施建议，基本符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)的相关要求。

本单元应注意以下问题：

（1）可行性研究报告中未对露天矿用设备配备灭火器情况进行说明，下一步设计中应完善重要采掘设备、配电室、生活办公区配备灭火器要求。

（2）矿山应完善采场防排水设施，特别是雨季，加强边坡监测和采场排水沟日常检查。

（3）下一步安全设施设计中应当考虑凹陷露天采坑集水等可能产生淹溺的场所，补充防止淹溺的安全对策措施。

3.6安全管理及其他单元

3.6.1安全管理及其他单元危险有害因素辨识与分析
各类事故的发生都与安全生产管理有关，管理的缺失、不到位等安全管理因素一般是导致各类事故发生的间接原因。

本单元安全管理的危险有害因素包括：

（1）未设置安全管理机构，造成安全管理工作衔接不当、管理空白、专业不全等，从而造成安全管理上的漏洞。

（2）未健全和落实安全生产责任制、安全生产管理制度，安全操作规程，容易造成生产过程中责任不落实，任务不明确，工作中无章可循，造成生产次序混乱，诱发各类安全生产事故。

（3）未对矿山进行日常检查，不能及时发现矿山存在的隐患，导致隐患未能及时消除而诱发安全生产事故。

（4）未建立安全生产管理档案，不利于及时、全面系统的掌握企业安全生产情况，不利于及时反应安全生产动态，不利于分析安全生产中的危险因素和作出安全管理决策。

（5）没有足够安全投入，导致企业在安全生产上的投入资金不足，而引发安全生产事故。

（6）矿山的安全管理人员及特种作业人员如果未按要求培训取证，安全管理人员和特种作业人员没有相应的操作技术及经验，将导致巨大的安全事故。

（7）劳动防护用品未及时发放，作业人员未能按相关要求穿戴将导致作业人员的伤情扩大。

（8）未编制应急预案，对突发事故无预见性，事故发生后无法及时组织救援，导致事故扩大，造成重大损失。

3.6.2预先危险分析

表3.6-1 安全管理预先危险分析表

	危险因素
	诱导因素
	事故后果
	危险

等级
	措施

	1.安全生产责任制不健全，缺乏科学性和完整性，与矿山现行组织机构不相对应，影响执行效果。
	发生安全生产责任事故
	1.发生事故后，无人负责处理。

2.职责不明，导致事故发生后，扑救不及时，造成重大损失。
	Ⅳ
	①有健全的行政领导岗位安全生产责任制；②有健全的职能机构安全生产责任制；③岗位人员的安全生产责任制。

	2.矿长对企业的安全生产不重视。
	发生重大安全责任事故
	1.造成重大伤亡和损失。
	Ⅳ
	①矿长必须认真贯彻执行《矿山安全法》和其他法律、法规中有关矿山安全生产的规定；②指定本企业安全生产管理制度；③根据需要配备合格的安全工作人员，对每个作业场所进行跟班检查；④采取有效措施，改善职工劳动条件，保证安全生产所需要的材料、设备、仪器和劳动防护用品的及时供应；⑤对职工进行安全教育、培训；⑥制定矿山灾害的预防和应急计划；⑦及时采取措施，处理矿山存在的事故隐患；⑧及时、如实向劳动行政主管部门和管理矿山企业的主管部门报告矿山事故。

	3.矿山对职工的安全教育、培训不完全。
	职工对安全知识了解不完全，在作业中忽视安全防护或违反安全操作规定。
	1.造成职工在作业中，因不了解安全责任或安全规定，疏忽大意造成人员伤亡，设备损坏。
	Ⅳ
	对职工的安全教育、培训，应包括下列内容：

①《矿山安全法》及其他法律、法规赋予矿山职工的权利和义务；②矿山安全规程及矿山企业有关安全管理的规章制度；③与职工本职工作有关的安全知识；④各种事故征兆的识别、发生紧急危险情况时的应急措施和撤退路线；⑤自救装备的使用和有关急救方面的知识；⑥有关主管部门规定的其他内容。

	4.特种作业人员未接受专门技术培训。
	不了解作业程序，引起误操作
	造成未遂事故或重大事故，使人员伤亡或设备损失。
	Ⅳ
	特种作业人员必须接受专门的技术培训，经考核合格取得操作资格证书后，方可上岗作业。

	5.矿山向企业职工发放的劳动保护用品未经过鉴定和检验合格的产品。
	发生伤害事故
	职工由于劳动保护用品失效而造成伤害，甚至死亡。
	Ⅲ
	依据国务院劳动行政主管部门指定的劳动防护用品发放标准发放劳动保护用品。

	6.未编制矿山年度灾害预防和应急计划或编制不完全，每季度未根据实际情况对计划及时进行修改，制定相应的措施。
	发生灾害或重大事故
	在灾害和事故发生时，未能按计划有序有效的进行抢救，造成重大损失
	Ⅳ
	矿山必须编制年度灾害预防和应急计划。每季度末根据实际情况对计划及时修改，制定相应的措施。

	7.矿山没有使每个职工熟悉矿山灾害预防和应急计划，并没有每年至少一次的矿山救灾演习。
	发生灾害或重大事故
	职工由于不了解预防和应急计划，不能及时避灾或自救，造成伤亡
	Ⅲ
	矿山必须使每一个职工熟悉矿山灾害预防和应急计划，并每半年至少一次的矿山救灾演习。

	8.在不同的作业场所未按要求设置矿山安全标志。
	发生伤亡事故
	由于标志不清或无标志造成人身伤亡
	Ⅳ
	在不同的作业场所必须按规定设置矿山安全标志

	9.矿山未建立专职或兼职的人员组成的矿山救护和医疗组织。
	发生事故
	不能及时进行抢救，造成更大的伤亡。
	Ⅳ
	矿山企业应当建立专职矿山救援队;规模较小、不具备建立专职矿山救援队条件的，应当建立兼职矿山救援队，并与邻近的专职矿山救援队签订应急救援协议。专职矿山救援队至服务矿山的行车时间一般不超过30分钟。

	10.矿山安全资金挪作他用。
	由于安全隐患不能及时消除，造成安全事故
	造成人员伤亡，设备损坏。
	Ⅲ
	矿山企业必须按照国家规定的安全条件进行生产，并安排一部分资金，用于下列改善矿山安全生产条件的项目：

①预防矿山事故的安全技术措施；②预防职业危害的劳动卫生技术措施；③职工的安全培训；④改善矿山安全生产条件的其他技术措施。

	11.安全装备技术水平低
	未能发现安全隐患或发生事故
	由于未能及时发现安全隐患，造成重大安全事故。或发生事故时，不能及时发挥安全装备的效用，致使事故损失增大。
	Ⅲ
	①矿山必须每年对现有安全装备进行维护、更新。②矿山必须每年对易损耗的安全装备进行补充。③采用技术水平较高、且与矿山经济实力相当的装备。

	12.管理不到位
	安全生产责任制未落实。
	发生重大事故。
	Ⅱ
	建立并落实安全生产责任制；完善各类规章制度和规程。

	13.没制定事故应急救援预案
	对突出事故无预见性；领导及管理人员不重视。
	事故发生后，失去控制，事故的损失扩大。
	Ⅱ
	立即建立健全事故应急救援预案。

	14.危险源点监控不力
	无监控设施或监控设备落后、监测数据不准确。
	造成事故的发生。
	Ⅱ
	对矿山的每一危险源逐一登记；采用合理可行的监测手段；及时更新监测设备，采用安全、精确的设备。


3.6.3安全管理现状评价

评价单元依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》及《金属非金属矿山安全规程》、《国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知》等对本矿山的安全管理组织机构、安全管理制度、事故应急救援预案、特种作业人员培训等方面进行评价。其评价方法采用安全检查表法。检查表见表3.6-2。

表3.6-2  安全管理单元安全检查表

	序号
	检查内容
	检查标准条款
	检查情况
	检查

结果

	1
	建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程；
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第20号公布，国家安全监管总局令78号修正）第六条第一项
	矿山已建立有责任制、生产规章制度及岗位安全操作规程文件。
	符合

	2
	矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
	《中华人民共和国安全生产法》第二十四条
	矿山已设置安全生产管理机构。
	符合

	3
	生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。
	《中华人民共和国安全生产法》第二十七条
	矿山主要负责人、安全生产管理人员已经过培训持证上岗，证书均在有效期。
	符合

	4
	生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
	《中华人民共和国安全生产法》第二十八条
	本矿山为生产矿山，从业人员经安全生产教育培训，考试合格上岗，能够满足安全生产需要。
	符合

	5
	生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
	《中华人民共和国安全生产法》第三十条
	矿山配备了电工、焊工等特种作业人员。
	符合

	6
	生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。有关地方人民政府应急管理部门和有关部门应当通过相关信息系统实现信息共享。
	《中华人民共和国安全生产法》第四十条
	矿山无重大危险源。
	符合

	7
	生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条
	建立了安全风险分级管控制度。
	符合

	8
	生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
	《中华人民共和国安全生产法》第四十五条
	矿山为从业人员配备劳动防护用品。
	符合

	9
	生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。
	《中华人民共和国安全生产法》第五十一条
	矿山为从业人员缴纳了工伤保险和投保了安全生产责任险。
	符合

	10
	制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》国家安全生产监督管理总局令第20号，国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第78号修订）第6条
	矿山编制了生产安全事故应急预案，并在应急管理局备案。
	符合

	11
	矿山企业的要害岗位、重要设备和设施周围及危险区域，应设置醒目的安全警示标志，并在生产使用期间保持完好。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB16423－2020）第4.7.3条
	在采场道路、边坡、运输道路、变压器、工业场地等位置设置了安全警示标志。
	符合

	12
	非煤矿山企业必须依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。专职安全生产管理人员应当从事矿山工作5年及以上、具有相应的非煤矿山安全生产专业知识和工作经验并熟悉本矿生产系统。
	国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知（矿安〔2022〕4号）第十条
	矿山设置了安全生产管理机构，配备了注册安全工程师。
	符合

	13
	严格安全生产费用提取和使用。非煤矿山企业应当按规定足额提取和使用安全生产费用，实行专户核算，严禁超范围支出。
	国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知（矿安〔2022〕4号）第十六条
	矿山建立了安全生产费用使用台账，如实记录安全生产费用使用情况。
	符合


3.6.4单元小结

企业应根据生产的发展及建设项目的具体情况，及时建立健全安全生产管理机构，完善安全生产管理台账。

本单元应注意以下问题：

（1）建立安全生产管理机构，特种作业人员要取得特种作业资格证。

（2）企业应完善其余安全管理台帐。

（3）矿山应按照矿安〔2022〕4号文内容，强化安全管理、技术管理，配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业得技术职称人员以及注册安全工程师进行管理。

3.7重大危险源辨识单元
3.7.1按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识
《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）根据物质不同的特性，将危险物质分为爆炸品、易燃气体、毒性气体、易燃液体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质、氧化性物质、有机过氧化物、毒性物质八大类，并且分别给出了物质的名称及其临界量。

危险化学品重大危险源分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过危险物质规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

[image: image1.png]


式中：q1，q2 …… qn —每种危险化学品实际存在量，单位为（t）。

Q1，Q2……QN—与各危险化学品相对应的临界量，单位为（t）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，项目涉及的危险化学品的临界量如下表：

表3.7-1  危险化学品的临界量

	化学品品名
	类别
	危险性分类及说明
	临界量

	柴油
	易燃液体
	丙类易燃液体
	5000t


3.7.2重大危险源辨识小结

鲁甸县大箐矿业有限公司鲁甸县江底镇大箐石厂在生产过程中只涉及车辆（挖掘机、装载机）及机械设备使用的0#柴油，不进行生产、加工，属正常使用，场内未设置油库。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的重大危险源申报范围，对矿山进行重大危险源综合辨识后，确认该矿山不构成重大危险源。

4.安全对策措施建议

4.1各单元安全对策措施建议
4.1.1总平面布置单元

（1）露天开采会形成较高边坡，下一步安全设施设计应考虑在采场边界危险性大的区域设置护栏等安全设施。

（2）矿山应按设计要求进行开采，矿山在爆破过程中应严格控制爆破指向，减少装药量，采取覆盖措施等，避免造成爆破伤害事故，并严格按照可行性研究报告要求圈定300m爆破警戒范围，所有无关人员撤出300m外安全地点，并在路口设置岗警戒。
4.1.2开拓运输单元

（1）矿区道路边坡需加强支护并设置安全警示牌，山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高路基外侧应设置护栏或挡车墙，在下一步安全设施设计中应补充、完善。同时，矿山应建立道路安全管理制度，定期对运输设备进行检查维护；

（2）根据预选危险性分析，开拓运输环节存在众多危险有害因素，危害程度为Ⅱ~Ⅳ级，危害程度较高，在今后的矿山建设和矿山生产过程中，矿山应当从主观上高度重视矿山内外部视运输环节中的危害，充分落实上述安全对策措施，确保矿山安全生产；
（3）在原有边坡上部应设围栏及警示标志，以防人员坠下；台阶边缘作业时，机械设备与人员必须与边坡保持在2.5m以上，并在该距离范围内设置警示标志及围栏，防止设备及人员靠近边坡；
（4）矿山涉及到放矿明溜槽，在明溜槽上部放矿口必须设置车档及防护栏，放矿由专人指挥，禁止人员、设备上下同时作业；溜槽卸矿口应设置高度不小于车轮高度1/3的车挡溜槽底部应设接矿平台和防滚石挡墙；接矿平台周围应有明显警示标志；溜矿时严禁人员靠近溜槽。

4.1.3采剥单元

1.采场子单元：

（1）下一步设计中应完善采场应采取的安全措施，矿山在露天坑入口、露天坑及原有边坡顶部周围易于发生危险的区域应设置围栏和警示标志，防止无关人员误入。

（2）作业人员在距坠落基准面2m及2m以上，有人员坠落危险的作业场所进行高处作业时，作业人员应佩戴安全带。有六级以上强风时，不应进行高处作业和露天起重作业。

（3）定期对采区进行检查，发现灾害隐患时及时采取相应的控制及治理措施。

（4）露天采场工作边坡应每季度检查1次，运输或者行人的非工作边坡每半年检查1次；边坡出现滑坡或者坍塌迹象时，应立即停止受影响区域的生产作业，撤出相关人员和设备，采取安全措施。
（5）下一步安全设施设计中应当完善与原有采空区衔接的安全对策措施。

（6）可行性研究报告未对原有采空区的稳定性及采空区对以后矿山生产的影响进行分析，建议下一步设计中补充完善。

（7）矿山为扩建矿山，新旧采场在生产过渡时期可能对生产安全产生一定影响，矿山应严格按照设计要求开采，在采空区边缘设置防护措施、安全警示标志；临近采空区作业时，安全管理技术人员要对生产作业情况进行现场观察，发现异常及时处理，并做好安全防护措施。
（8）原矿山底部存在越界开采问题，矿山应对原越界范围加强安全管理。在改扩建后的矿山应严格按照改扩建设计的范围进行开采，严禁越界开采。
（9）矿山应当每5年至少进行1次边坡稳定性分析。

2.穿孔爆破子单元

（1）爆破作业后应先清除边坡上的孤石、浮石，待清除完成后，方可进入采场进行铲装作业。

（2）矿区范围北侧134m为云南昊龙化工有限公司电石厂，矿山在爆破作业时，爆破产生的飞石等对电石厂产生影响，矿山设计开采范围距离电石厂距离大于300m，生产时应严格按照设计范围进行开采。
（3）矿山在爆破过程中应严格控制爆破指向，减少装药量，采取覆盖措施等，避免造成爆破伤害事故，并严格按照可行性研究报告要求圈定300m爆破警戒范围，所有无关人员撤出300m外安全地点，并在路口设置岗警戒。

3.铲装运输子单元：

（1）铲装设备在工作台阶上铲装作业时，应尽量避免靠近平台边缘，由于工作台阶边缘矿岩松散，有可能导致铲装设备坠落、倾翻。

（2）挖掘机汽笛或警报器应完好，进行各种操作时，均应发出警告信号。挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近，不应有人停留。

（3）对运输设备建立定期的检测和保养制度，以确保运输设备的安全可靠性，防止机械失灵造成安全事故；建立运输系统各岗位安全职责及安全操作规程安全管理制度。

（4）道路设置安全警示标牌。包括：限速、弯道、路口指示、停车指示等标志；沿道路外侧设立安全桩或安全墙；建立道路运输安全管理制度，对操作人员的行为进行规范，定期进行车辆维护保养确保车况良好。

4.1.4矿山供配电设施单元

（1）设计中应当明确用电产品应具有符合规定的铭牌或标志，以满足安装、使用和维护的要求。

（2）下一步安全设施设计应进一步完善矿山供配电设施应配备的安全设施，变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。

（3）配电室位于破碎站旁，在生产过程中，可能因破碎等情况，发生扬尘现象，配电室需做好防尘措施，道路应定期洒水抑尘，破碎站内应在生产加工时，打开除尘、降尘设备，以达到降尘作用。

4.1.5防排水和防灭火单元

（1）可行性研究报告中未对露天矿用设备配备灭火器情况进行说明，下一步设计中应完善重要采掘设备、配电室、生活办公区配备灭火器要求。

（2）矿山应完善采场防排水设施，特别是雨季，加强边坡监测和采场排水沟日常检查。

（3）下一步安全设施设计中补充防止淹溺的安全对策措施,。
（4）为增加排水系统可靠性，排水管需采用双管设计。

4.1.6安全管理单元

（1）建立安全生产管理机构，特种作业人员要取得特种作业资格证。

（2）企业应完善其余安全管理台帐。

（3）矿山应按照矿安〔2022〕4号文内容，强化安全管理、技术管理，配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业得技术职称人员进行技术管理。

（4）矿山劳动定员应配备足够的专职安全员及技术员，进一步细化专职安全员及技术员的数量。
4.2其他对策措施及建议

（1）矿山应委托有相应资质的设计单位编制安全设施设计，施工及监理单位应由有相应资质的单位承担。

（2）根据边坡失稳的影响因素分析，结合料场现有资料反映的工程及水文地质特征，建议加强可能对边坡稳定性产生影响地质等方面的研究；在生产过程中应对边坡参数进行详细确定，对边坡加固和维护做进一步说明和提出预防和控制措施系统；对可能发生的坍塌、滚石影响及作业面人员、设备的安全条件采取安全可靠的措施。

（3）汛期时应做好矿区的防汛工作，包括明确防汛安全生产责任制，建立应急预案，疏通矿区内外的排水沟，详细检查排洪系统的安全状况，配备足够物资，确保通讯、照明、道路、供电可靠和畅通等。

（4）凡禁止跨越、禁止通行、禁止烟火的场所均应设置红色禁止标志；凡易发生坠落、触电伤人、机械伤害、主要交通道口等处均应设置黄色警告标志；所设各类安全标志应牢固、醒目、易于识别，真正起到应有警示作用。

（5）对员工进行操作技术培训和安全教育（安全教育中除包括思想、纪律、安全知识、消防器材使用、个体防护用品使用等内容外，还应包括事故紧急处理、抢救、报告方法的教育），既保证员工安全健康，又保证在紧急事故中能采取正确的处理方法，使事故损失降到最低。

（6）矿山应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

5.评价结论

5.1主要危险、有害因素评价结果

5.1.1该项目存在的主要危险、有害因素

该项目存在的主要危险、有害因素为：坍塌、滑坡、滚石、泥石流、高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电、火灾、容器爆炸、爆破伤害、粉尘、其它伤害等。

5.1.2该项目存在的主要危险、有害因素存在的部位

表5.1-1 矿山主要存在的危险、有害因素分布表
	项目
	序号
	危险因素分类
	可能存在部位
	可能造成的后果

	危险因素
	1
	滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流
	采场边坡
	人员伤亡

	
	2
	爆破伤害
	爆破器材运输、使用、销毁过程、采场穿孔爆破作业
	人员伤亡

	
	3
	物体打击
	采场矿废石搬运、铲装、溜矿作业工作面等
	人员伤亡

	
	4
	高处坠落
	采场边坡、采矿过程、溜矿过程中2m及以上的作业平台等
	人员伤亡

	
	5
	车辆伤害
	矿石转运、开挖过程中的各种车辆设备
	人员伤亡

	
	6
	机械伤害
	各种设备引起的机械事故
	人员伤亡、设备损失

	
	7
	容器爆炸
	空压机储气罐等
	人员伤亡、设备损失

	
	8
	火灾
	机械设备及电气设备、线路
	人员伤亡、设备损失

	
	9
	触电、雷电
	各种电气设备及其线路
	人员伤亡、设备损坏

	有害因素
	1
	粉尘
	采场铲装、凿岩工作面、矿岩转运作业
	慢性伤害、职业病

	管理因素
	1
	未建立安全生产管理机构或安全生产监督检查不到位
	安全管理过程中，安全生产命令执行过程中
	人员伤亡

	
	2
	未建立安全生产责任制、安全管理制度及操作规程，或者不健全
	
	

	
	3
	特种作业人员未取证上岗
	
	

	
	4
	违章指挥、违章操作
	
	


5.1.3该项目应重点防范的危险、有害因素

该项目应重点防范以下危险因素：边坡失稳(滑坡)、爆破伤害、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电及边坡滑坡、坍塌及泥石流。

5.2该项目应重视的安全对策措施建议

矿山应严格按照设计要求开采，在临近采空区作业时，安全管理技术人员要对生产作业情况进行现场观察，发现异常及时处理，并做好安全防护措施。

矿山应按设计要求在采场平台设置排水沟，以防雨水对边坡冲刷造成滑坡、边坡塌方等危害。

企业应建立安全生产管理机构，主要负责人和安全生产管理人员经应急管理局考核合格，取得安全生产管理合格证书；特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。

企业应完善各安全责任制、安全管理制度、安全操作规程及相应的安全管理台帐。
建立矿山安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

加强企业危险源点及重大隐患的管理与监控，及时化解生产风险；加强安全检查工作的力度，做好督促工作。
5.3安全预评价结论

评价组根据对评价项目的现场调查和相关资料的分析，完成了项目主要危险、有害因素的辨识和分析，对项目进行了较为科学合理的单元划分，并按照所选择的评价方法，对项目中存在的危险、有害因素进行了全面的定性评价，提出了合理可行的安全对策措施。

按照评价要求和各单元的分析评价结论，对云南省鲁甸县江底镇大箐石厂50万t/a露天采矿工程建设项目形成以下预评价结论：

1.云南省鲁甸县江底镇大箐石厂50万t/a露天采矿工程建设项目证照齐全、有效，建设项目建设程序合法。

2.云南省鲁甸县江底镇大箐石厂50万t/a露天采矿工程建设项目的选址合理，符合有关法律、法规、标准和规程的规定。

3.《云南省鲁甸县江底镇大箐石厂50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》方案中的工艺设计总体上符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)等法规的有关规定，露天开采各工艺参数符合相关规范要求。

4.项目中虽然存在滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电、粉尘、其它伤害等潜在的危险和有害因素，但在项目建设施工和生产过程中，通过落实设计方案中的安全对策措施和本次安全预评价报告补充的安全对策措施，切实针对项目中危险、有害因素对设计和生产设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，该项目潜在的危险、有害因素能得到控制，在可接受的范围内。

经评价认为：云南省鲁甸县江底镇大箐石厂50万t/a露天采矿工程建设方案从安全生产角度符合国家相关法律、法规、规章、标准和规范的要求。

在今后的设计、施工和生产过程中，建设单位应按有关法规和标准的要求，认真落实各项安全措施和预防手段，确保该扩建项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。根据本安全预评价报告中提出的安全对策措施，该扩建项目应在下一步安全设施设计中进行完善与补充，以保证该扩建项目建成投产后能安全运行。

6.附件及附图

6.1附件
附件1：安全预评价委托书

附件2：提供材料真实性承诺书

附件3：营业执照

附件4：采矿许可证

附件5：《关于《云南省鲁甸县江底镇大箐石厂建筑石料用灰岩矿资源量核实报告（2023年）》矿产资源储量评审备案的复函》（2024年3月14日）鲁甸县自然资源局（鲁自然资矿储备字[2024]2号）

附件6：《云南省鲁甸县江底镇大箐石厂50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》封面、扉页、资质

附件7：电力安全协议

附件8：告知书
6.2附图

附图1：矿区及周边区域地形图；

附图2：总平面布置图；

附图3：基建终了平面图；
附图4：开采终了平面图；

附图5：开采终了剖面图；
附图6：排水系统图；
附图7：供配电系统图。
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