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前  言
腾冲市新斌建材有限责任公司成立于2024年10月24日，法定代表人：王根斌；企业位于云南省保山市腾冲市猴桥镇箐口社区村民委员会麻力山社14号；经营范围：国际道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；建筑用石加工；砖瓦制造；砖瓦销售；机械设备租赁；土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

矿山最早于2010年前腾密公路建设期间，当地群众进行过零星开采。2016年1月腾冲市猴桥镇礼达砂场首次依法取得采矿许可证，期间2017年、2020年、2025年先后办理了采矿权延续。许可证号：C5305222015017130141500；开采矿种为建筑用砂；开采方式为露天开采；生产规模为15万m3/年；开采深度2020m-1800m，矿区面积0.1159km2。期间因矿山林地手续不完善，未能进行正常合法生产，停产至今。

2025年6月，矿山响应《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>的通知》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日）文件采石（砂）场最小生产规模提高至50万t/a要求，申请变更生产规模，由原15万m3/年（23万t/年）变更为33万m3/年（50万t/年）。并结合矿区地形，同步申请变更开采深度由2020m-1800m变更为2020m-1830m。

2025年8月6日，矿山取得新采矿许可证，采矿权人：腾冲市新斌建材有限责任公司；证号：C5305222015017130141500；开采矿种为建筑用砂；开采方式为露天开采；生产规模为33万m3/年；开采深度2020m-1830m，矿区面积0.1159km2，有效期限：陆年，自2025年8月6日至2031年8月5日。

企业于2025年05月23日取得了变更生产规模后的投资项目备案证（备案号【项目代码】：2505-530581-04-01-223122）。根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关规定，该项目属于扩建项目，需要履行建设项目安全设施的“三同时”工作。腾冲市新斌建材有限责任公司于2025年9月委托云南德成规划设计有限公司编制了《腾冲市新斌建材有限责任公司腾冲市猴桥镇箐口礼达砂场33万m3/年（50万t/年）露天采矿工程可行性研究报告》。腾冲市新斌建材有限责任公司于2025年8月委托辽宁诺诚安全科技有限公司承担腾冲市新斌建材有限责任公司腾冲市猴桥镇箐口礼达砂场33万m3/年（50万t/年）露天采矿工程的安全预评价工作。本次评价项目是对腾冲市新斌建材有限责任公司腾冲市猴桥镇箐口礼达砂场33万m3/年（50万t/年）露天采矿工程进行安全预评价。
在接受腾冲市新斌建材有限责任公司的委托之后，我公司立即组成安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作。在系统调查分析的基础上，对照国家或行业有关安全法律法规、标准和规范，对该项目可行性研究报告的可行性及项目涉及的危险、有害因素进行了分析评价，采用可靠、适用的评价方法对该矿山进行安全预评价，提出了相应的安全对策措施，得出了评价结论。依据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）的要求，于2025年10月份编制完成了《腾冲市新斌建材有限责任公司腾冲市猴桥镇箐口礼达砂场33万m3/年（50万t/年）露天采矿工程安全预评价》。

在该项目的安全预评价过程中得到了腾冲市新斌建材有限责任公司等有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢。
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1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象

根据《腾冲市新斌建材有限责任公司腾冲市猴桥镇箐口礼达砂场33万m3/年（50万t/年）露天采矿工程可行性研究报告》和《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）等有关法律法规的规定，本次评价对象为腾冲市新斌建材有限责任公司腾冲市猴桥镇箐口礼达砂场33万m3/年（50万t/年）露天采矿工程。

1.1.2评价范围

本次安全预评价范围的确定包含安全评价空间范围和评价的项目系统范围两部分内容。

1.1.2.1空间范围

本次安全预评价的空间范围是根据腾冲市新斌建材有限责任公司的矿区范围和《腾冲市新斌建材有限责任公司腾冲市猴桥镇箐口礼达砂场33万m3/年（50万t/年）露天采矿工程可行性研究报告》设计范围确定的。

①腾冲市新斌建材有限责任公司矿区范围

采矿许可证允许开采范围由12个拐点坐标圈定，矿区面积为0.1159km2，开采深度：2020m-1830m。矿区范围坐标见表1.1-1。
表1.1-1 矿区范围拐点坐标表

	拐点编号
	西安1980坐标
	2000国家大地坐标

	
	X坐标
	Y坐标
	X坐标
	Y坐标

	矿1
	2790739.80
	33432966.83
	2790748.05
	33433075.29

	矿2
	2790697.80
	33433145.83
	2790706.05
	33433254.29

	矿3
	2790574.80
	33433257.83
	2790583.05
	33433366.29

	矿4
	2790420.80
	33433256.83
	2790429.05
	33433365.29

	矿5
	2790284.80
	33433207.83
	2790293.05
	33433316.29

	矿6
	2790325.80
	33433007.83
	2790334.05
	33433116.29

	矿7
	2790317.80
	33432898.83
	2790326.05
	33433007.29

	矿8
	2790322.80
	33432865.83
	2790331.05
	33432974.29

	矿9
	2790378.80
	33432892.83
	2790387.05
	33433001.29

	矿10
	2790468.80
	33432964.83
	2790477.05
	33433073.29

	矿11
	2790564.80
	33432983.83
	2790573.05
	33433092.29

	矿12
	2790652.80
	33432954.83
	2790661.05
	33433063.29

	矿区面积
	0.1159km2

	开采标高
	2020m-1830m


②本项目可行性研究报告的设计范围

受征地情况限制，矿山难以进行界外征地，破碎站、堆料场等工业设施、工业场地只能设置于矿权范围内。经与业主商议确定，结合矿区地形，矿山选用矿权西南角位置布置加工区及工业场地，卸矿平台设置于矿7拐点东侧，卸矿标高1835m。

矿山西侧存在一条周边村民进山用机耕道路，该道路局部穿过矿权，考虑村民后期进山方便，应村委会要求，该道路需保留，设计该道路沿线10m范围内为禁采区。禁采区范围见表1.1-2。
表1.1-2 禁采区范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标
	拐点编号
	2000国家大地坐标

	
	X坐标
	Y坐标
	
	X坐标
	Y坐标

	禁1
	2790730.54
	33433072.87
	禁9
	2790553.55
	33433114.57

	禁2
	2790661.05
	33433063.29
	禁10
	2790591.48
	33433117.18

	禁3
	2790573.05
	33433092.29
	禁11
	2790614.76
	33433094.85

	禁4
	2790477.05
	33433073.29
	禁12
	2790659.09
	33433088.26

	禁5
	2790378.80
	33432892.83
	禁13
	2790681.88
	33433073.80

	禁6
	2790372.12
	33432994.09
	禁14
	2790710.75
	33433076.71

	禁7
	2790437.66
	33433059.90
	禁15
	2790730.54
	33433072.87

	禁8
	2790518.54
	33433089.74
	　
	　
	　


设计范围主要为矿权范围内除禁采区、新建加工区外，2000m-1830m标高区域可采资源量。

③本次安全预评价空间范围

本次安全预评价的空间范围与可行性研究报告的设计范围一致。

1.1.2.2 项目系统范围

本次安全预评价根据《腾冲市新斌建材有限责任公司腾冲市猴桥镇箐口礼达砂场33万m3/年（50万t/年）露天采矿工程可行性研究报告》确定的露天开采系统开展评价工作。评价工作以露天开采生产工艺为主线，以安全设施（包括基本安全设施和专用安全设施）为重点的安全评价。本次安全预评价范围包括腾冲市新斌建材有限责任公司腾冲市猴桥镇箐口礼达砂场33万m3/年（50万t/年）露天采矿工程总平面布置、开拓运输、采剥工艺、供配电、防排水及安全管理等方面的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本工程的油类存储、消防、加工系统及搅拌站、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。
1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1 国家法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令十三号，2014年12月1日起施行；中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令十八号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行；2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订，自2025年7月1日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日起实施；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过　2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国道路交通安全法>等八部法律的决定》，2021年4月29日实施）；

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2014年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号，2011年12月31日中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》通过；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）。

1.2.1.2 行政法规

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日起施行）；

《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行）；

《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订，2014年7月29日起施行）；

《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。

1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，自2009年6月8日起实施；原国家安全生产监管总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（原安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号，2013年8月29日原国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日原国家安全监管总局令第80号第二次修正，2015年7月1日施行）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原安监总管—〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲，2016年5月30日》；

《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（原安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日）；

《用人单位劳动防护用品管理规范》（原安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）；

《关于印发《安全生产责任保险实施办法》的通知》（
应急〔2025〕27号）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日施行）；

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（2023年8月25日）；

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）；

《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；

《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）；
《国家矿山安全监察局关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案>的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月14日）；
《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日）；
《国家矿山安全监察局关于加强矿山应急救援工作的通知》（矿安〔2024〕8号，2024年3月1日施行）；
《矿山救援规程》（2024年4月28日应急管理部令第16号公布，自2024年7月1日起施行）。

1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2024年11月28日云南省第十四届人民代表大会常务委员会第十三次会议《关于废止和修改部分地方性法规的决定》第二次修正）；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局、云南省财政厅<关于取消企业安全生产风险抵押金的通知>》（原云安监管〔2017〕18号，自2017年4月1日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；

《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）；

《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；

《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）；

《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>的通知》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日）。
1.2.2标准规范
《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016；2017年01月03日实施）；
《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）[2025-01-01]；

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019，2020年4月1日）；

《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007，2007年11月1日）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005；2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T 23821-2022，2022年11月08日）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日)；

《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010（2024年版），2024年8月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010，2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017，2018年7月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011，2012年6月1日）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014，2015年5月1日）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日实施）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日）；

《安全预评价导则》（AQ8002-2007，2007年4月1日）；

《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005，2005年5月1日）；

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，自2011年5月1日）；

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》（AQ2056-2016，自2017年3月1日）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T 2063—2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（KA/T 2075—2019，自2020年2月1日）；

《非煤矿山建设项目安全设施设计编写提纲 第2部分：金属非金属露天矿山建设项目安全设施设计编写提纲》（KA/T 20.2—2024）；
《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》（KA/T 22.1-2024，2024年11月1日实施）；
《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024，2024年11月1日实施）
《矿山救援规程》（中华人民共和国应急管理部令（第16号），自2024年7月1日起施行）。
1.2.3建设项目合法性文件

1．投资备案证；

2．营业执照（统一社会信用代码：91530581MAE3P7J52D）；

3．采矿许可证（证号：C5305222015017130141500）。
1.2.4建设项目技术文件

1.《关于《云南省腾冲市猴桥镇等口礼达砂场建筑用砂矿资源储量核实报告（2025年1月31日）》矿产资源储量评审备案证明》（腾资源储备字〔2025〕第1号）；

2.《腾冲市新斌建材有限责任公司腾冲市猴桥镇箐口礼达砂场33万m3/年（50万t/年）露天采矿工程可行性研究报告》（云南德成规划设计有限公司，2025年8月）。
1.2.5其它评价依据

安全预评价委托书；

提供资料真实性承诺书；
《采矿工程设计手册》，煤炭工业出版社，2003；

《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001；

《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；
《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1建设单位简介

腾冲市新斌建材有限责任公司成立于2024年10月24日，法定代表人：王根斌；企业位于云南省保山市腾冲市猴桥镇箐口社区村民委员会麻力山社14号；经营范围：国际道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；建筑用石加工；砖瓦制造；砖瓦销售；机械设备租赁；土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.1.2矿区地理位置及交通

矿区位于腾冲市县城300°方向，平距约28km处，行政区划属腾冲市猴桥镇。矿区至腾冲市有二级公路相通，里程约40km，县城至箐口有腾冲—猴桥高速公路相通，相距约38km，从箐口至矿山有简易公路相通，约2km。腾冲市至昆明约650km，交通条件较为便利。交通位置见图2.1-1。

图2.1-1 交通位置图
2.1.3建设项目背景
矿山最早于2010年前腾密公路建设期间，当地群众进行过零星开采。2016年1月腾冲市猴桥镇礼达砂场首次依法取得采矿许可证，期间2017年、2020年、2025年先后办理了采矿权延续。许可证号：C5305222015017130141500；开采矿种为建筑用砂；开采方式为露天开采；生产规模为15万m3/年；开采深度2020m-1800m，矿区面积0.1159km2。期间因矿山林地手续不完善，未能进行正常合法生产，停产至今。

2025年6月，矿山响应《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>的通知》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日）文件采石（砂）场最小生产规模提高至50万t/a要求，申请变更生产规模，由原15万m3/年（23万t/年）变更为33万m3/年（50万t/年）。并结合矿区地形，同步申请变更开采深度由2020m-1800m变更为2020m-1830m。

2025年8月6日，矿山取得新采矿许可证，采矿权人：腾冲市新斌建材有限责任公司；证号：C5305222015017130141500；开采矿种为建筑用砂；开采方式为露天开采；生产规模为33万m3/年；开采深度2020m-1830m，矿区面积0.1159km2，有效期限：陆年，自2025年8月6日至2031年8月5日。

腾冲市新斌建材有限责任公司于2025年9月委托云南德成规划设计有限公司编制了《腾冲市新斌建材有限责任公司腾冲市猴桥镇箐口礼达砂场33万m3/年（50万t/年）露天采矿工程可行性研究报告》。

企业于2025年05月23日取得了变更生产规模后的投资项目备案证（备案号【项目代码】：2505-530581-04-01-223122）。根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关规定，该项目属于扩建项目，需要履行建设项目安全设施的“三同时”工作。

2.1.4矿山周边情况

矿区西侧存在一条周边村民进山用机耕道路，该道路局部穿过矿权，考虑村民后期进山方便，应村委会要求，该道路需保留，设计该道路沿线10m范围内为禁采区。同时，有一条季节性溪流位于该机耕道路西侧，即从矿山西侧穿过。该溪流流量不大、受季节影响，不属于河流。

矿区西南侧有腾冲市猴桥镇箐口林场生活区及烤房，距离矿权最近分别约35m及15m，位于矿山主体边坡侧方，已与林场签订安全协议。矿山采用非爆破机械开采工艺进行开采，矿山开采对其影响不大。

此外，矿山周边500m范围内无其他矿权、高压线路、村庄等。区内无珍稀动植物分布，人烟相对稀少，区内不属于文物保护区和旅游区。矿区周边1000m范围内没有铁路。周边关系详见图2.1-2。

图2.1-2 周边关系图

2.2自然环境概况
（1）地形地貌

区域属构造剥蚀中切割中山陡坡地形，主要由花岗岩组成。切割深度小于1000m。一般山脊宽缓，馒头状山顶呈片状展布，山峰陡峻而圆滑。山坡多为凸形坡。水系发育成“树枝状”，沟谷密度大，多呈“U”形，水流形态多具线流、片流。风化剥蚀较强烈，覆盖厚度一般在5m以上。植被较发育。

矿区内最高标高为1998m，最低标高为1829.4m，相对高差168.6m，属构造剥蚀中切割中山陡坡地形。总体地势北高南低，东高西低，地形坡度20°-30°。地貌形态近于丘陵地形，山顶浑圆，波状起伏，低矮而平缓，显示花岗岩区独特的地貌特征。地形表部片蚀作用明显，风化剥蚀强烈。

（2）水文条件

根据该地区多年气象水文资料分析，矿区二十年一遇1小时最大降雨量为46.80mm，6小时最大降雨量为62.30mm，24小时最大降雨量为116.70mm。

由于地势及高差变化，气候的垂直变化较明显，区内雨季降水充沛。矿区地处山区，直距县城约28km，海拔较高，气候特征基本一致，降雨量略大，气温稍低，雨季（6～10月）为地质灾害多发期。

矿区地表水系属伊洛瓦底江水系，大盈江流域槟榔江上游一级支流古永河上游支流不涉及水功能区，现状水质属Ⅱ类，目标水质属Ⅱ类。一条季节性溪流紧邻矿区西侧，为矿区主要溪流，由北向南流过，汇入古永河。

该溪流平均宽约2m，水深约20cm，流量约26L/s，有常年性地表水体分布，可满足矿山生产用水。

（3）气候条件

矿区内气候属亚热带高原季风气候，根据腾冲气象站40年观测统计，平均气温14.9°C，最热月平均气温19.8°C，最冷月平均气温7.5°C，极端最高气温30.5°C，极端最低气温-4.2°C，大于10℃的积温4647℃，稳定通过10°C中间日数274天，大于18°C的积温2741°C，稳定通过18℃中间日数103天，全市无霜期237天。日照时数2068.9小时，年平均降雨量1478.5mm，年最多降雨量1873.3mm，年最少降雨量1117.4mm，全年降雨高峰月是7月，平均为289.8mm，月最大降雨量是502.9mm（1951.6），日最大降雨量95.3mm（1974.7.17），全年雨日187天。年均蒸发量1434.95mm，相对湿度79%。腾冲11、12、4月份盛行北风，其余盛行西南风，平均风速2.3m/s，最大风速18.7m/s。

（4）地震

矿区处于腾冲—龙陵地震带北西部位，地震活动频繁，属地震多发区。据历年来地震资料统计，本区地震表现为地震频繁，但震级不高。据国家质量技术监督局2001年2月2日颁发的1:400万《中国地震动峰值加速度区划图》及《建筑抗震设计标准》（GB50011—2010，2024版)规范，腾冲地区为抗震设防烈度8度区，设计基本地震加速度值为0.20g，第三组，地震动特征周期0.45s。

2.3建设项目地质概况
建设项目地质信息依据《腾冲市新斌建材有限责任公司腾冲市猴桥镇箐口礼达砂场33万m3/年（50万t/年）露天采矿工程可行性研究报告》。
2.3.1区域地质

区域上地层发育不够齐全，本区主要出露地层为下元古界高黎贡山群、石炭系勐洪群三段、第四系。元古界为一套变质岩系，分布面积小。石炭系较好，第四系地层以一套河、湖相沉积组成。现由老到新简述如下：

1、元古界高黎贡山群（Pz1gl）

岩性主要为灰、浅灰、黄褐色黑云石英片岩、石英黑云片岩、二者交互出现，互为消长，顶部夹少量变粒岩。

2、石炭系勐洪群三段（Cmn3）：顶部黑色微层状、条纹条带状炭质板岩、粉砂质板岩，含相砂绢云板岩夹角岩化石英砂岩。中部深灰色薄—中厚层状粉砂质板岩、白云质泥炭岩，底部夹灰黑色变质长石石英细砂岩、粉砂岩。

3、第四系下更新统（Q1b）：火山堆积物，岩性为灰、浅灰色致密块状英安岩、安山质英安岩、安山岩。

4、第四系全新统冲洪积层（Q4al）：岩性为冲洪积成因卵砾石、砂土、粘性土互层，沿燥地河河谷分布，厚度0-10m不等。
2.3.2矿区地质

2.3.2.1 地层

矿区地层简单，仅出露第四系残坡积层（Qedl）描述如下：

第四系坡残积层（Qedl）：褐红色、红褐色粘土，可塑-硬塑状态，分布于整个矿区，直接覆盖在矿层之上，厚度0.8-2.0m，与风化花岗岩呈不整合接触。
2.3.2.2 构造

矿区内构造简单，无断层、断裂、褶皱分布。矿区内节理裂隙较为发育，普遍存在于风化花岗岩中，多为垂直节理，节理断面较为粗糙。

2.3.2.3 岩浆岩

矿区范围内岩浆岩分布于整个矿区，主要为燕山晚期黑云母二长花岗岩（γ53（2）），多呈花岗结构、角砾状构造，风化-半风化者呈砂状、砂土状构造，结构较疏松。岩体形成时温度条件相当稳定，岩体分异良好，可划分为边缘相及内部相，岩石矿物成分较为稳定，是本次勘查的目标矿体。

矿区内花岗岩为粒度大小不等的砂状、角砾状碎屑。由粒度<5mm的碱性长石、石英、斜长石、黑云母及金属矿物组成；碱性长石呈半自形—他形板状，部分包裹较自形斜长石；石英呈他形粒状，与碱性长石不均匀混杂分布；斜长石呈半自形板状，大多被碱性长石包裹；斜长石、碱性长石、石英的自形程度依次降低，构成花岗结构；片状黑云母部分见绿泥石化；粒状金属矿物零星分布。

2.3.2.4变质作用和围岩蚀变

矿区区内花岗岩岩体的蚀变，除表生常见的绢云母化、粘土化、绿泥石化外，还见有岩浆期的钾质交代其特征如下：

钾质交代：各岩体均存在有钾长石对斜长石、石英、黑云母的交代作用，形成蠕英、净边、港湾状、齿状镶嵌等交代结构。此外，尚见有斜长石交代石英，石英熔蚀包裹角闪石，淡褐色褐帘石有褐黄色褐帘石交代环边等。据古永岩体中钾质交代的研究，钾长石在岩体中分布比较均匀，并未见交代作用分布不均的现象，且钾长石中心到边缘光学常数十分稳定，表明交代作用为晚期岩浆对早期岩浆的交代形成。从古永岩体中多世代而又复杂的交代作用的普遍存在这一事实，联系岩体中同位素测定年龄值的波动及区内强烈而又频繁的构造活动，推测岩浆活动具有脉冲式（多阶段）活动这一特征。

矿区内变质作用不发育，未发现由地质接触带，矿体裸露于地表，核实区未见矿体顶板。核实所有工程均未揭穿矿体底板，矿区未见围岩蚀变。

2.3.3矿体地质

2.3.3.1 矿体特征

矿体为燕山晚期黑云母二长花岗岩（γ53（2））风化产物，分布于整个矿区范围内。矿区内为全强风化花岗岩砂矿分布，全风化花岗岩岩体：分布于地表下0-10m处，结构松散，呈沙土状，力学强度低，颜色呈灰黄—灰白色，厚度为0-10m不等；强风化花岗岩岩体：分布于地表下0-80m处，较破碎，呈砂土状、块状，颜色呈灰白色或杂色，厚度为0-80m不等，主要受地形、地下水位和构造发育程度等因素控制，由地表向下花岗岩风化程度由强变弱，砂矿体含泥比例由多变少。全强风化花岗岩砂矿即为本次圈定的V1矿体，南北长456m，东西宽392m，分布最高标高2000m，最低标高1830m，出露面积0.1159km2。矿体深部由6个钻孔控制，矿体控制厚度16m-123m，平均厚度约60m，控制最大厚度123m。根据本次钻孔揭露，在最低估算标高以下仍为风化花岗岩，钻孔尚未揭穿该地层，岩心多呈碎块状、砂状，矿体内无夹石质量稳定，矿体内部结构复杂程度为简单，矿体厚度稳定。根据实验室岩矿化验成果数据，矿物成分简单，由粒度＜5mm的碱性长石、石英、斜长石、黑云母及金属矿物组成，主要有用组分变化小，均匀程度均匀。
2.3.3.2 矿石类型和品级

矿石自然类型：黑云母二长花岗岩。

矿石工业类型：建筑用砂。

矿区内矿石自然类型简单，根据物理、化学特征为浅灰色—灰白色风化花岗岩，主要分布于整个矿区内，矿物成分主要为碱性长石、石英、斜长石、黑云母及金属矿物组成，岩矿鉴定为灰白色正长花岗岩，因本次岩矿鉴定样均取钻孔岩芯样，为深部采样，鉴定结果和区域的二长花岗岩有差异，二者矿物成分基本相同，只是含量比例有所不同，故本次核实自然类型确定为区域上的黑云母二长花岗岩。

按照国家标准GB/T 14684-2022《建设用砂》要求，对矿区采取综合样品送云南省有色地质局测试中心进行各项性能检验，根据检测报告得出样品的堆积密度、表观密度均符合建设用砂要求，坚固性、有害物质(有机物、硫酸盐及硫化物)含量、泥块量均达到国家标准Ⅰ类砂的要求，云母含量、颗粒级配达到国家标准Ⅱ类砂的要求，含泥量达到国家标准Ⅲ类砂的要求，综合样品指标符合国家标准Ⅲ类天然砂的要求。所以将本区风化花岗岩矿品级划分为Ⅲ类天然砂。

2.3.3.3 矿物组成与结构构造

矿物成分简单，由粒度＜5mm的碱性长石、石英、斜长石、黑云母及金属矿物组成；碱性长石呈半自形—他形板状，部分包裹较自形斜长石；石英呈他形粒状，与碱性长石不均匀混杂分布；斜长石呈半自形板状，大多被碱性长石包裹；斜长石、碱性长石、石英的自形程度依次降低，构成花岗结构；片状黑云母部分见绿泥石化；粒状金属矿物零星分布。

1、碱性长石：粒径0.5-5mm，呈半自形—他形板状，部分包裹较自形斜长石，含量在50%-55%。

2、石英：粒径0.2-4mm，呈他形粒状，与碱性长石不均匀混杂分布，含量在34%-39%。

3、斜长石：粒径0.1-1mm，呈半自形板状，大多被碱性长石包裹，含量在10%左右。

4、黑云母：粒径1-3mm，片状，部分见绿泥石化，含量在1%左右。

矿石为花岗结构，砂状构造。

2.3.3.4 矿体（层）围岩和夹石

矿区内矿体为燕山晚期黑云母二长花岗岩（γ53（2））风化产物，矿区内风化花岗岩大面积出露地表，储量核实圈定的矿体无夹石，矿区范围内矿体顶、底板均为花岗岩。

矿区除岩石间出露有0～3m厚的第四系（Q）外，无夹石。

2.3.3.5 矿石加工技术性能

矿区矿石类型单一，最终产品为普通建筑用砂，经破碎、筛分、冲洗即可出售。主要采用半自动化、机械化的生产方式作业。该矿适合露天开采，加工工艺简单，开采后经简单破碎、筛分、冲洗，即可满足普通建筑用砂的要求。

根据该矿山的实际地质情况，岩石风化程度较强，仅需机械开采即可。矿石加工工艺流程：剥土→矿山机械开采→冲洗→筛分→外运销售。

矿体下部如如遇大块时，可进行机械破碎后再进行冲洗筛分，总体矿山加工条件较好，可满足不同规格的普通建筑用砂要求。

2.3.4开采技术条件

2.3.4.1水文地质条件

矿区水文地质条件比较单一，主要以花岗岩风化带网状裂隙水含水层为主，地表分布有少量孔隙含水层。

根据岩性、地下水赋存条件、水力性质、特征，将区域含水层（组）划分为孔隙含水层、花岗岩风化带网状裂隙水含水层两种类型。

1、松散岩类孔隙含水层：赋存于近地表处，含水层为第四系松散残坡积层，由于矿区内的第四系少量松散堆积层为褐红色、红褐色粘土夹角砾，透水性弱，富水性弱，对采矿活动无影响。

2、花岗岩风化带网状裂隙水含水层：赋存于矿区内燕山晚期黑云母二长花岗岩（γ53（2））中，矿区内广泛分布，为主要含水层，该含水层为全强风化黑云母二长花岗岩，岩体中裂隙发育，风化裂隙呈网状，地下水赋存于风化带网状裂隙中，呈散流状渗出，富水性弱—中等。属于排泄区，大致由东向西排泄，水位受季节控制不明显，无统一稳定的地下水位，因矿体开采标高高于最低侵蚀基准面，终孔静止水位观测结果均为干孔。

2.3.4.2工程地质条件

矿山开采为露天采矿，矿床无顶板岩石，底板为花岗岩，属较软碎裂状花岗岩岩组；地表有0.3-2m厚残坡积层，属松散岩组，0-80m为全强风化花岗岩，属较软碎裂状-散体结构风化花岗岩岩组。开挖过程中易产生崩塌滑坡等不良工程地质现象。

2.3.4.3环境地质条件

矿区处于腾冲-龙陵地震带中心部位，属地震多发区。据近年来地震资料统计，本区地震表现为地震频繁，但震级不高。地震在降雨的综合作用下，可诱发崩塌、滑坡等地质灾害，矿区建筑一定要符合《建筑抗震设计标准》（GB50011—2010，2024版）的要求，以保证安全生产。

据国家质量技术监督局2001年2月2日颁发的1:400万《中国地震动峰值加速度区划图》及《建筑抗震设计标准》（GB50011—2010，2024版)规范，腾冲地区为抗震设防烈度8度区，设计基本地震加速度值为0.20g，第三组，地震动特征周期0.45s。从以往的地震资料预测，矿区属地震较为频繁区，区域稳定性相对较差，属次不稳定区。

3.定性定量评价

根据腾冲市新斌建材有限责任公司腾冲市猴桥镇箐口礼达砂场33万m3/年（50万t/年）露天采矿工程已提供的有关技术资料和现场调查、类比调查结果，以及设计方案所固有的系统特点，在对该建设项目主要危险因素分析的基础上，遵循突出重点、抓主要环节的原则，按照系统分析中自上而下逐步分解的原理，将整个评价对象首先划分为若干子系统，再将各子系统划分为不同的单元，对复杂的和重要的单元进一步划分为数个子单元，以此确保评价过程的系统性、完整性和针对性。

本报告根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（原安监总管一〔2016〕49号），并结合该矿山危险、有害因素的性质和主要危险、有害因素的分布情况，划分为7个单元进行评价，见表3.1-1。

表3.1-1 评价单元划分表

	序号
	评价单元划分
	评价方法

	1
	总平面布置单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	2
	开拓运输单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	3
	采剥单元
	露天采场子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)、安全检查表分析法(SCL)

	
	
	铲装运输子单元
	预先危险性分析法(PHA)

	4
	矿山供配电设施单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	5
	防排水单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	6
	安全管理及其他单元
	预先危险性分析法(PHA)

	7
	重大危险源辨识单元
	/


根据《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》，本章节采用安全检查表分析法(SCL)、预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)等评价方法，按划分的评价单元对本项目可能存在的主要危险、有害因素的种类和严重程度进行定性、定量分析和评价。

3.1总平面布置单元

3.1.1周边环境及总平面布置危险、有害因素辨识与分析
（1）滑坡、坍塌

在开采过程中，未按矿山设计要求进行开采而发生设施破坏和伤亡事故。针对本项目产生坍塌的原因有：
1）采场剥采作业过程中，若开采中台阶坡面高陡，台阶高度过高，再加上矿岩构造、自然环境、地形地貌等固有因素的制约，边坡坍塌可能会影响到生产场地。

2）在露采过程中，随着台阶的推进，受构造影响可能会产生局部塌方；露天开采结束后形成的最终边坡也可能产生局部塌方，边坡岩石也可能出现塌落移动现象，特别是暴雨季节有发生滑坡的可能。

3）未按设计要求布置矿山防排水设施或损坏失效，导致边坡冲刷、失稳垮塌，因而造成的人员伤害和设备、设施损坏。
4）场地道路的开挖边坡陡、缺乏有效支护。

5）在生产过程中使岩体受到某种条件的影响，破坏了岩体原有的稳定，从而导致坍塌事故的发生。

（2）触电

电气设备设施布局不当，如电力线架设、变压器的安装、配电房的设置等会发生触电事故。针对本项目来辨识发生触电事故的原因有：

1）矿山设备设施位于引雷区；

2）雷暴时人员位于山脊、大树等引雷设施下；

3）电力设施设备布局在人员易触及的地方；

4）电力线路的架设高度及线路布局走向不合理；

5）配电室未设置防雷接地设施。

（3）火灾

矿山材料工具房储存有可燃易燃物品，机修车间动火作业管理不善，配电室产生漏电等会导致火星产生，火源管理不善，会引发火灾事故。针对本项目来辨识发生火灾事故的原因有：

1）建筑的消防距离不满足消防安全要求；

2）未配置灭火器或灭火器放置地点、消防水池布局不当。

（4）车辆伤害

矿山的运输道路布局不当，会导致车辆伤害事故。针对本项目来辨识发生车辆伤害事故的原因有：

1）矿区道路布局在坡度较大的地段。

2）矿区道路布局的转弯半径小，不能满足车辆转弯要求。

3）在运行过程中，由于路面窄、行车速度快、在行至弯道、运输车辆通过下方与公路的交叉路口时，易发生翻车、挤伤、撞坏设备等事故。

（5）不良工程地质

矿区大地构造位置位于冈底斯-念青唐古拉褶皱系，伯舒拉岭-高黎贡山褶皱带，古永盏西褶皱束中南部，槟榔江断裂东侧。在地质时期由于各受构造运动的影响，特别是喜马拉雅期造山运动，使得区内褶皱断裂发育、岩浆活动频繁。构造以断裂为主，多呈近北东-南西向展布，多为压扭性逆断层。矿区地质构造复杂程度为简单类型。

受区域构造作用，区内小型节理及裂隙发育，在开采过程中，随着开采规模的加大，采场范围扩大，将产生新的边坡及采空区，岩体内原有应力平衡将被打破，使采场边坡坡面和后缘等部位产生应力集中，易在节理裂隙发育的部位产生崩落、掉块等不良地质现象，对矿山开采产生一定的不利影响。
3.1.2周边环境及总平面布置预先危险性分析（PHA）
根据危险有害因素辨识和分析，对已辨识的危险、有害因素进行PHA分析，鉴别危险产生的原因，预测事故出现对作业人员及生产过程产生的影响，判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。总平面布置预先危险性分析见表3.1-2。

表3.1-2 总平面布置预先危险性分析

	危险有害因素
	诱发事故原因
	事故

模式
	事故后果
	危险等级
	对策措施

	建构筑物基础不均匀沉降、变形、滑坡
	①建构筑物布置于残积、坡积，断裂破碎带等不良工程地质地段；

②厂址不良工程地质现象未查明；

③厂址、生活区布置于滚石、滑坡、泥石流可能影响区域。
	建构筑物沉降、变形、滑坡

滚石、滑坡、泥石流冲击、掩埋建构筑物、生活区。
	人员伤亡

财产损失
	IV
	①厂址选址和总图时应重视厂址的工程地质条件和环境条件；

②设计阶段，重要建构筑物应进行工程地质勘察，落实基础条件，宜避开不良工程地质地段；

③设计、施工中应根据工程地质的变化情况，采取措施及时进行调整。

	滚石

滑坡

坍塌
	①建构筑物区存在不良工程地质现象；②风化剥蚀和降雨影响，陡崖岩体脱落，斜坡上坡积滑动；③场地道路的开挖边坡陡、缺乏有效支护；④施工、生产废土缺乏有效的堆弃措施和管理。
	冲击、掩埋建构筑物、设施。滑坡
	人员伤亡

财产损失
	IV
	①建构筑物布置于工程地质及环境条件良好区段；

②各类场地、道路边坡采取加固措施，确保边坡稳固；

③加强施工和生产中废土、废石的规划堆存和管理。

	泥石流
	①建构筑物设施置于汇水面较大的区域；

②气象条件不详实，截排水设施不完善或失效
	建构筑物被冲刷、掩埋；溃决。
	人员伤亡财产损失
	III
	①合理优化厂址选址；②根据矿区气象条件，③设置可靠的截排洪设施，并加强管理。

	车辆

伤害
	①道路存在坡度大、弯道大、路面窄、缺乏安全防护及警示

②车况差

③气候影响

④驾驶违章和操作失误
	倾翻、坠落
	人员伤亡财产损失
	III
	①按厂矿道路设计规范进行道路设计；②设置防护设施及警示标牌；③加强车辆维护保养；④驾驶员持证操作，杜绝违章驾驶。

	道路运输及消防联系
	①各厂址间道路联系不完善或联系不畅；

②道路设施损坏。
	①设备、材料运输中断；②消防救援联系不及时。
	影响生产

财产损失
	II
	完善各厂区道路联系，确保道路运输和消防救援联系通道。


本项目应根据矿区工程地质、环境地质、气象、地形地貌等条件，应避免选址及布置过程中形成滚石、滑坡、泥石流等重大危险因素，对选址特殊，且条件限制的设施，应根据危险因素的诱发事故条件，采取措施，加以消除、预防和减弱；对运输可能造成的车辆伤害也应引起重视，加强预防和管理。

3.1.3厂址选择安全检查表 
根据《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)中的相关内容对该项目厂址选择进行对照检查。检查表见表3.1-3。

表3.1-3 厂址选择安全检查表

	序号
	检查内容
	依据标准条款
	检查情况
	检查结果

	1
	配套和服务工业企业的居住区、交通运输、动力公用设施、废料场及环境保护工程、施工基地等用地，应与厂区用地同时选择。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.2条
	居住区、交通运输、动力公用设施等用地已同时选择。
	符合

	2
	厂址选择应对原料、燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、城镇土地利用现状与规划、环境保护、文物古迹、占地拆迁、对外协作、施工条件等各种因素进行深入的调查研究，并应进行多方案技术经济比较后确定。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.3条
	厂址已择优选择。
	符合

	3
	原料、燃料或产品运输量（特别）大的工业企业，厂址宜靠近原料、燃料基地或产品主要销售地及协作条件好的地区。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.4条
	矿区内有矿区公路相通。
	符合

	4
	厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.6条
	有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。
	符合

	5
	散发有害物质的工业企业厂址，应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段，并应满足有关防护距离的要求。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.7条
	无有害物质。
	符合

	6
	厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.8条
	工程地质及水文地质条件都满足。
	符合

	7
	厂址应满足近期建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形，并应根据工业企业远期发展规划的需要，留有适当的发展余地。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.9条
	留有发展余地。
	符合

	8
	山区建厂，当厂址位于山坡或山脚处时，应采取防止山洪、泥石流等自然灾害的危害的加固措施，应对山坡的稳定性等作出地质灾害的危险性评估报告。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.13条
	矿山为山坡露天开采，矿区为东高西低的斜坡地形，自然坡度20°-30°，矿区东部为一个山脊，采场外汇水基本不会流入采场内。
	符合

	9
	下列地段和地区不应选为厂址：

①发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区；

②有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；

③采矿陷落（错动）区地表界限内；

④爆破危险界限内；

⑤坝或堤决溃后可能淹没的地区；

⑥有严重放射性物质污染影响区；

⑦生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域；

⑧对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内；

⑨很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段；

⑩具有开采价值的矿藏区；

⑪受海啸或湖涌危害的地区。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.14条
	厂址不存在上述地段。
	符合


3.1.4总平面布置安全检查表 

根据《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)及《厂矿道路设计规范》（GBJ22－1987）中的相关内容从总平面布置方面对该项目进行检查，见表3.1-4。

表3.1-4  总平面布置安全检查表

	序号
	检查内容
	依据标准条款
	检查情况
	检查结果

	1
	总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求：

1 在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置；

2 应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度；

3 厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；

4 功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第5.1.2条
	可行性研究报告中总平面布置已按功能分区。
	符合

	2
	总平面布置，应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，布置建筑物、构筑物和有关设施，应减少土（石）方工程量和基础工程费用，并应符合下列要求：

1 当厂区地形坡度较大时，建筑物、构筑物的长轴宜顺等高线布置；

2 应结合地形及竖向设计，为物料采用自流管道及高站台、低货位等设施创造条件。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第5.1.5条
	矿山各构筑物布置基本合理，设计时充分考虑了地形条件。
	符合

	3
	行政办公及生活服务设施的布置，应位于厂区全年最小频率风向的下风侧，并应符合下列要求：1.应布置在便于行政办公、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联系方便的位置；2.行政办公及生活服务设施的用地面积，不得超过工业项目总用地面积的7%。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第5.7.1条
	可行性研究报告中说明该矿山为扩建矿山，行政办公区在矿区西侧。
	符合

	4
	总平面布置应采取防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害的安全保障措施，并应符合现行国家有关工业企业卫生设计标准的规定。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第5.1.7条
	总平面布置符合相关规定。
	符合

	5
	公用设施的布置，宜位于其负荷中心或靠近主要用户。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第5.3.1条
	公用设施的布置靠近主要用户。
	符合

	6
	厂矿道路设计，应适合厂矿企业生产（包括检修、安装）和其它交通运输的需要。对厂矿基本建设期间的超限货物（大件、重件）运输，可根据具体情况，予以适当考虑。

厂矿道路路线设计，应符合厂矿企业总体规划或总平面布置的要求，并应根据道路性质和使用要求，合理利用地形，正确运用技术指标。
	《厂矿道路设计规范》GBJ22-1987

第1.0.5条
	可行性研究报告已对矿山道路路线进行了简单说明，符合总平面布置要求。
	符合

	7
	反映工业企业建筑群体的总平面图应包括总平面布置的建(构)筑物现状，拟建建筑物位置、道路、卫生防护、绿化等内容，必须满足职业卫生评价要求。
	《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

第5.2.1.2条
	总平面图满足职业卫生评价要求。
	符合

	8
	厂内道路路面宽度应根据车辆、行人通行和消防需要确定，并宜按现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ 22 的有关规定执行。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第6.4.5条
	总平面图中进行了简单的厂矿道路设计。
	符合

	9
	产生高噪声的生产设施，总图宜符合下列要求：1.宜相对集中布置在远离人员集中和有安静要求的场所；2.产生高噪声的车间应与低噪声的车间分开布置；

3.产生噪声生产设施的周围宜布置对噪声较不敏感、高大、朝向有利于隔声的建筑物、构筑物和堆场等。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第5.2.5条
	按要求布置，远离人员，高低噪声车间分开布置。
	符合

	10
	产生粉尘、毒物的工作场所，其发生源的布置，应符合下列要求：放散不同有毒物质的生产过程布置在同一建筑物内时，毒性大与毒性小的应隔开；粉尘、毒物的发生源，应布置在工作地点的自然通风的下风侧；如布置在多层建筑物内时，放散有害气体的生产过程应布置在建筑物的上层。如必须布置在下层时，应采取有效措施防止污染上层的空气。
	《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

第6.1.1.2条
	粉尘无毒，影响在矿区范围内。
	符合


3.1.5矿山开采和周边环境的相互影响

矿区西侧存在一条周边村民进山用机耕道路，该道路局部穿过矿权，考虑村民后期进山方便，应村委会要求，该道路需保留，该道路沿线10m范围内为禁采区。同时，有一条季节性溪流位于该机耕道路西侧，即从矿山西侧穿过。该溪流流量不大、受季节影响，不属于河流。

矿区西南侧有腾冲市猴桥镇箐口林场生活区及烤房，距离矿权最近分别约35m及15m，位于矿山主体边坡侧方，已与林场签订安全协议。矿山采用非爆破机械开采工艺进行开采，矿山开采对其影响不大。

此外，矿山周边500m范围内无其他矿权、高压线路、村庄等。区内无珍稀动植物分布，人烟相对稀少，区内不属于文物保护区和旅游区。矿区周边1000m范围内没有铁路。

矿山为扩建矿山，新采场开采到旧采场采空区边缘时，可能对生产安全产生一定影响。通过在采空区边缘设置防护措施、安全警示标志以及现场安全管理，旧采场采空区边缘的影响在可控范围内。

矿山受征地情况限制，矿山难以进行界外征地，破碎站、堆料场等工业设施、工业场地只能设置于矿权范围内。矿山选用矿权西南角部分历史已开采区域，用于新建加工区及工业场地使用，破碎站处于矿山高边坡下部，采场可能会破碎站产生一定影响，安全设施设计中应评估其安全性，并考虑应采取的安全措施。

矿山西侧存在一条周边村民进山用机耕道路，该道路局部穿过矿权，考虑村民后期进山方便，应村委会要求，该道路需保留，设计该道路沿线10m范围内为禁采区，矿山在开采过程中可能会对禁采区内机耕道路产生一定影响，因此需在禁采区周围设置边界围栏，以减少开采过程中矿山对机耕道路的影响。
3.1.6单元小结

依据项目可行性研究报告方案，通过查对本工程厂址选择及总平面布置与相关法律、法规、标准和规范的符合程度，厂址选择及总平面布置符合有关法律、法规、标准和规范要求。该矿山在今后设计及开采过程中应重点注意以下问题：

（1）露天开采会形成较高边坡，下一步安全设施设计应考虑在采场边界危险性大的区域设置护栏等安全设施。

（2）矿区西南侧有腾冲市猴桥镇箐口林场生活区及烤房，距离矿权最近分别约35m及15m，矿山需与林场签订安全协议。
（3）矿山为扩建矿山，新旧采场在生产过渡时期可能对生产安全产生一定影响，矿山应严格按照设计要求开采，在采空区边缘设置防护措施、安全警示标志；临近采空区作业时，安全管理技术人员要对生产作业情况进行现场观察，发现异常及时处理，并做好安全防护措施。
（4）可行性研究报告中考虑在采空区、禁采区设置边界围栏，但未详细说明，安全设施设计应明确对围栏材质及参数做进一步具体说明。

（5）矿山会开采形成高边坡，企业计划设计破碎站位于矿山西南侧1830m标高位置，处于矿山高边坡下部，安全设施设计中应评估其安全性，并考虑应采取的安全措施。

3.2开拓运输单元

3.2.1开拓运输单元危险有害因素辨识
（1）车辆伤害

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。

场内运输、装载设备有故障、操作失误或指挥不当，有造成车辆伤害的危险；矿山使用汽车进行运输，由于驾驶员违章驾驶等造成车辆伤害。本单元车辆伤害在本项目中包括汽车等车辆的伤害。

1）露天铲装运输过程中，由于违章载人、违章作业或作业场地狭窄而导致人员坠落或铲装设备倾翻引发的伤亡事故；

2）车辆在行驶过程中，由于道路坡陡弯急、行车速度快、车辆故障、制动失灵、信号标志缺失、运输线路及路面设计不合理、道路局部坍塌、下沉、路况质量差、狭窄、路不平、雨季冲刷严重等，易发生翻车、撞坏设备和撞伤人员等车辆伤害事故；

3）疲劳驾驶、酒后驾驶、无证驾驶、人货混装驾驶等违章作业；

4）雨天运输车辆未采取防滑措施，导致车辆失控而引起车辆伤害；

5）采场台阶作业平台宽度不够，平台边沿岩土松散、不稳固，铲装设备沿平台边缘行驶作业，易发生设备倾翻、坠落，导致人员伤害、设备损坏；

6）卸载点未设置车挡或形成反坡，易发生卸载车辆倾翻、坠落，导致人员伤害、车辆损坏等。

可能存在的部位：运输过程中的各种车辆设备、铲装作业平台、运输公路等。

（2）高处坠落

高处坠落在本单元主要存在于边坡作业、各类相对于坠落基准面2m及以上的作业平台等处，易发生高处坠落伤亡事故。

产生高处坠落的诱因为：

1）在边坡上进行高处作业人员没有按要求使用安全带或安全绳、安全带未正确、牢靠固定即进行作业，由于失重、高温、大风或作业人员生理因素差等导致作业人员坠落，而造成伤亡事故；通往采场的人行通道，坡度太陡；

2）采场工作平台宽度不足，平台边沿矿岩松散、不稳固，设备在平台边缘作业，导致设备坠落、倾翻造成人员伤害、设备损坏；

3）高处作业未制定作业规程，现场安全管理不到位；或作业人员疏忽大意，疲劳过度；
4）因采场危险区域内、采场顶部等未设置安全警示标志，外来人员、牲畜进入采场上部危险区域；

5）高处作业时安全防护设施损坏或高处作业时无人监护或主观判断失误等；
6）运输道路路基高于2m的地段及转弯地段未按设要求设置边坡护栏，运输车辆车速过快会导致高处坠落；

可能存在的部位：运输公路、采场边坡等。

（3）物体打击

物体打击是指物体在重力或其它外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故。造成物体打击伤害的原因多种多样，主要有：

1）安全帽等劳保用品穿戴不齐或未按照规范佩戴等；

2）矿区岩石节理裂隙较发育，开拓运输边坡浮石处理不及时，易引起物体打击；

3）铲装作业过程中，铲装设备操作失误或违章作业；铲装作业时铲斗经过汽车驾驶室，矿岩掉落；在边坡、挖掘半径内坐卧、停留；

4）人员在边坡脚底停留或通过；

5）上、下台阶同时作业时，上部台阶坠物及滚石对下部台阶作业人员造成伤害。

可能存在的部位：运输道路、采场边坡等。

（4）机械伤害

矿山的开拓运输中使用机械设备，因机械的运转部位防护缺失、操作人员的操作失误可能发生机械伤害。本单元发生机械伤害事故的原因有：

1）所选用设备在设计上存在先天不足(如强度不够、设计缺陷等)；

2）设备设施没有按规定进行维护或特种设备没有定期检测检验；

3）设备安全防护装置缺乏或损坏或被拆除等，导致事故发生；

4）运输作业人员违章操作或穿戴不符合安全规定的劳动防护用品进行操作，操作过程中衣物、头发、工具进入运转机械导致身体被运动机械拖带伤害；

5）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

6）在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

7）在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生。

可能存在的部位：机修车间、设备设施等。

（5）粉尘

矿山开采作业及运输过程，粉尘主要发生在铲装、运输等环节，以及大风扬尘，铲装工作面和运输道路未进行洒水，路面或采场干燥，车过易扬尘。
3.2.2预先危险性分析

表3.2-1 开拓运输单元预先危险性分析表

	危险

因素
	诱发事故原因
	事故模式及后果
	危险

等级
	安全对策措施

	轮胎抓地力不足
	轮胎磨损过度、雨后路面滑。
	翻车，人员伤亡
	Ⅲ
	设计按露天矿山三级道路标准设计碎石铺面；及时更换磨损严重的轮胎。

	超载
	驾驶员、装载机工、矿山领导等忽视超载危害。
	车辆提前报废、翻车、坠车、车毁人亡
	Ⅳ
	就汽车载重合理匹配装载机斗容；矿山领导和安全员强化安全生产意识、加强工人安全生产教育。

	超速
	驾驶员忽视超速危害、下坡用空挡、制动失灵、超载。
	撞车、翻车、坠车
	Ⅳ
	加强工人的安全生产教育；严禁超载和空挡下坡；定期检修汽车制动系统、严禁病车出工。

	车辆伤害
	超速行驶、路面狭窄、路滑、公路前后视距不够、制动失灵。
	人员伤亡
	Ⅳ
	按设计要求建设矿山公路并加强养护；严禁超载、超速等违规驾驶；定期检修车辆制动系统。

	侧翻
	车辆超载、超速，路面湿滑，路面坑洼不平，路基垮塌。
	车辆损毁人员伤亡
	Ⅳ
	严禁超载、超速等违规驾驶；设计按露天矿山三级道路标准设计泥结碎石路面；做好路面日常养护。

	坠落
	驾驶员疲劳驾驶或酒后驾车，车辆超载、超速，路况差、开夜车、防护设施缺失。
	车毁人亡
	Ⅳ
	做好路面日常养护和边坡检查维护；在弯道等危险路段设计并建设挡墙等安全防护设施；严禁驾驶员疲劳驾驶或酒后驾车；严禁超载、超速；开夜车需降低行驶速度并保证车灯正常发亮。

	起火
	引擎过热、油箱漏油并见明火。
	车损人伤亡
	Ⅲ
	汽车安装泡沫灭火器，严禁超载、超负荷工作、及时加水。

	塌方
	不良工程地质、雨水冲刷、震动、边坡设计或建设不满足稳定性要求。
	影响生产
	Ⅱ
	合理设计边坡角度并保证施工质量；加强边坡检查和维护。

	油污染
	油箱或管路破损。
	水污染
	Ⅱ
	定期检修、保养汽车。

	粉尘
	路面或采场干燥，车过易扬尘。
	矽肺病
	Ⅲ
	洒水降尘、个体防护。


3.2.3安全检查表

依据《厂矿道路设计规范》（GBJ22－87）及《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)的相关条款对建设项目可行性研究报告中的开拓运输进行安全检查，见表3.2-2。

表3.2-2 开拓运输安全检查表
	序号
	检查内容
	检查标准条款
	检查情况
	检查

结果

	
	露天矿山道路的计算行车速度宜按表2.4.3 的规定采用，三级露天矿山道路的计算行车速度为20km/h。
	《厂矿道路设计规范》（GBJ22－87）第2.4.3条
	可行性研究报告中设计三级道路的行车速度为重车15km/h、空车20km/h。
	符合

	
	露天矿山道路宜采用较大的圆曲线半径当受地形或其它条件限制时可采用表2.4.6所列最小圆曲线半径。三级露天矿山道路的最小圆曲线半径为15m。
	《厂矿道路设计规范》（GBJ22－87）第2.4.6条
	可行性研究报告中设计该矿山最小圆曲线半径15m。
	符合

	
	露天矿山道路的纵坡不应大于表2.4.13的规定，三级露天矿山道路的纵坡不应大于9%。重车上坡的二三级露天矿山道路的生产干线及支线的最大纵坡可增加1%。
	《厂矿道路设计规范》（GBJ22－87）第2.4.13条
	可行性研究报告方案中设计的运输道路最大纵坡9%。
	符合

	
	一级露天矿山道路可采用高级或次高级路面亦可采用中级路面，二级露天矿山道路可采用次高级或中级路面，三级露天矿山道路可采用中级路面，二三级露天矿山道路，如该道路服务年限较长时，亦可采用高级次高级路面。
	《厂矿道路设计规范》（GBJ22－87）第4.1.3条
	在可行性研究报告说明道路为三级露天矿道路。
	符合

	
	露天矿山道路采用回头曲线时，其主要技术指标应按表2.4.12的规定采用，并设置限制速度标志和在其外侧设置挡车堆等安全设施。
	《厂矿道路设计规范》（GBJ22－87）第4.1.12条
	在可行性研究报告中已说明。
	符合

	
	露天矿山道路采用回头曲线时，其主要技术指标应按表2.4.12的规定采用，并设置限制速度标志和在其外侧设置挡车堆等安全设施。
	《厂矿道路设计规范》（GBJ22－87）第4.1.12条
	在可行性研究报告中已说明。
	符合

	
	运输道路的高陡路基路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护栏、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。
	《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)第5.4.2.4条
	在可行性研究报告中已说明。
	符合


3.2.4单元小结

矿山为山坡露天开采，矿山开采1838m标高以上矿石时，新建由1835m卸矿平台至1942m基建平台开拓运输道路进行运输矿石，设计道路宽4m、单车道、总长1416m、最大纵坡9%、平均纵坡7.56%。矿山开采1830m-1838m标高矿石时，通过修建1830m平台-1835m卸矿平台联络道路运输矿石，该道路宽8m、单车道、总长59m、最大纵坡8.5%、平均纵坡8.5%。道路有效路面宽度、平均纵坡符合《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）及《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)的规范标准。

本单元存在主要问题：

（1）矿区道路边坡需加强支护并设置安全警示牌，山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高路基外侧应设置护栏或挡车墙，在下一步安全设施设计中应补充、完善。同时，矿山应建立道路安全管理制度，定期对运输设备进行检查维护；

（2）根据预选危险性分析，开拓运输环节存在众多危险有害因素，危害程度为Ⅱ~Ⅳ级，危害程度较高，在今后的矿山建设和矿山生产过程中，矿山应当从主观上高度重视矿山内外部视运输环节中的危害，充分落实上述安全对策措施，确保矿山安全生产。

3.3采剥单元

3.3.1采剥单元危险有害因素辨识
3.3.1.1采场边坡危险有害因素辨识

露天开采采掘作业是露天矿山建设的主要环节，也是矿山建设安全问题比较集中的环节，根据本项目可行性研究报告，本矿山台阶高度主要受挖掘机工作参数、矿岩性质和运输条件所限制。根据该矿山实际开采现状，使用挖掘机直接采挖作业，因此采用台阶式的采剥方法，自上而下分台阶开采，本评价单元主要存在以下危险有害因素：

1.坍塌

由于采装作业打破了边坡岩体内的原始应力的平衡状态，出现了次生应力场，常使边坡岩体发生变形破坏，使岩体失稳，导致崩落、散落、座落、倾倒坍塌和滑动等。

3.3.1.2铲装运输危险有害因素辨识
1.物体打击

矿山的剥离及铲装作业过程中，人员处于会坠落、掉落物体下方，会发生物体打击事故。

引起物体打击的原因主要包括：

1）矿区地形坡度陡，植被破坏后难以恢复，地表岩石松散，剥离期间易导致滚石伤害；

2）地表岩石裸露，矿山雨季生产期间易发生滚石伤害；

3）引起物体打击的主要原因：

①在松散断裂带边坡脚作业。

②坡面上的浮石危石未及时清除或清除不彻底。

③在高处作业的人员不小心碰掉工具、材料，浮石等。

④安全帽等劳动防护用品穿戴不齐全。

⑤思想不集中，对出现的危险不能及时做出反应。

易发生物体打击的场所：剥离工作面、物料装卸场所及设备、设施检修场所。

2.高处坠落

人员、车辆等设备在采场作业，人员及设备处于会坠落的场所或位置，如台阶上面、人员位于设备、场所高度大于2m的地方，会发生高处坠落事故。

引起高处坠落的原因主要包括：

1）在采掘、铲装过程中，由于违章载人、违章作业或而导致人员坠落或挖掘机和装载机倾翻引发伤亡事故；

2）采场工作平台及铲装平台宽度不足，平台边沿矿岩松散、不稳固，导致设备坠落、倾翻造成人员伤害、设备损坏；

3）在临近边坡作业时，挖掘机、装载机的作业应严格按照操作规程作业，挖掘机、装载机超出作业平台边缘，极有可能发生作业人员及车辆坠落事故；

4）矿山采场工作台阶较高，因此整个采剥作业地点均属于高差大于2m的作业场所，一旦人跌倒，就有可能发生坠落或跌落，轻则骨裂腰断，重则死亡；

5）作业人员因平台边缘岩土松散不稳固，或因脚底打滑而发生高处坠落；

6）装车时不听信号、高速倒车上坡、强抢进位、卸排作业时无人指挥，安全车挡高度、宽度达不到要求，强行用倒车冲撞排弃废石土以清理平整场地等造成的高处坠落事故和车辆事故；

7）无证驾驶、疲劳驾驶、身体不适、路况不熟、麻痹大意等均会造成高处坠落事故和车辆事故；

8）作业人员违章操作，穿戴不合规定的防护用品进行操作。

易发生高处坠落的场所：高于2m的工作平台、维修平台及坡面角大于30°的边坡工作面。

3.机械伤害

机械伤害是指机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。

矿山采用挖掘机或装载机铲装，汽车运输矿石；剥离的废土石由挖掘机或装载机进行装车，自卸汽车进行运输。

发生机械伤害事故的原因有：

1）作业人员违章操作，穿戴不合规定的防护用品进行操作；

2）作业人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

3）破碎设备的安全防护装置缺乏或不完善；

4）跨越或接触运转的机械设备部份；

5）在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；
6）安全管理存在不足、现场管理混乱、操作人员未经上岗培训。

易发生机械伤害的场所：操作、维修运转的挖掘机、装载机、运输车辆等设备。

4.车辆伤害

矿山车辆伤害包括汽车、挖掘机、装载机等的伤害、主要原因包括：由于冲沟、岩溶沟和私挖乱采矿坑的存在，露天开采工作平台连续性有可能被破坏，采用起伏工作平台有可能危害挖掘、铲装和运输机械的安全；地表可能出现沉陷而导致翻车、陷落等事故。上述条件的存在致使地表运输设施较差、车辆伤害危险度较高，需要引起矿山的重视。

发生车辆伤害事故的原因有：

1）作业平台路面凹凸不平、坡度较大，导致装载机及自卸汽车自动下滑而导致车辆伤害；

2）挖掘机、装载机在作业平台上挖装矿石，如果作业平台宽度不足，边坡高度过高，未严格按操作规程操作，均有可能导致车辆伤害事故发生；
3）装载机驾驶员疲劳驾驶、酒后驾驶、无证驾驶、人货混装驾驶等违章作业将导致车辆伤害；

4）雨天及下雪天未采取防滑措施导致车辆伤害事故。

引起车辆伤害的主要原因：

（1）违章驾驶、违章作业；

（2）运输设备和工具、器具有缺陷；

（3）安全防护装置失效；

易发生车辆伤害的场所：采场内矿石装卸、运输场所。

5.粉尘危害

露天采剥挖掘、装矿、卸矿、运输道路上的扬尘、大风天气采场内扬起的粉尘都比较大，若措施不力，作业人员吸入，易患矽肺病（尘肺病）。

6.噪声危害

采矿产生的噪声主要来自采掘及铲装运输。
3.4矿山供配电设施单元

3.4.1矿山供配电设施单元危险有害因素辨识与分析

（1）触电伤害

一、触电伤害的类型

1）电击在各种电气事故中，它的危险性最大。电击主要是电流通过人体内部，使人体的心脏、肺部等系统受到伤害；

2）电灼伤，是电热效应在人体上的反应。电灼伤主要作用于人体表面，造成人体外部伤害。电灼伤时往往在皮肤上形成金属微粒而较其它灼伤为重。

二、引起触电伤害的主要原因：

1）不填写工作操作票、未执行监护制度或工作完毕未办理工作票终结手续就恢复供电；

2）电气作业的安全管理工作存在漏洞，不使用或使用不合格的防护用品和电气工具；

3）在带电体附近作业，不符合安全距离或无监护措施；

4）跨越安全围栏或安全警戒线或误入隔离区域接触带电设备；

5）线路老化、磨损、绝缘层破损造成电器设备外壳带电，设备缺少漏电保护装置；

6）在潮湿、狭窄空间或金属容器内作业不穿绝缘鞋、无绝缘垫、无监护人，雷雨天在室外操作带电体，绝缘鞋破损透水，操作者身体或工具碰到带电设备或线路。

三、易发生触电伤害的场所：

变压器、配电室、加工车间。

（2）雷电危害

矿区建（构）筑物、变配电设施、采场等危险环境，均应避免雷电伤害。

一、雷电伤害方式和途径分析：

1）伤害方式：爆炸、火灾、电击、毁坏设备、设施、事故停电等；

2）伤害途径：直接雷击、雷电感应、雷电波的电性质、热性质、机械性质的破坏作用引起。

二、雷电伤害产生的原因分析：

1）防雷接地装置设计不合理；

2）防雷接地装置使用不当，存在缺陷；

3）防雷接地装置失效，接地电阻不符合要求；

4）缺乏必要的人身防雷安全知识；

5）雷雨天露天采场进行采掘作业。

三、易发生雷电伤害的场所：

各种电器设备及其线路，变压器及配电室。

（3）火灾（电气火灾）

矿山电气设备设施由于短路等原因，可能发生电气火灾。

一、本单元发生电气火灾事故的原因有：

1）用电线路不规范或破损裸露等引起火灾事故；

2）电气设备设施由于短路等原因，可能发生电气火灾。

二、易发生雷电伤害的场所：

各种电器设备及其线路，变压器及配电室。

3.4.2预先危险性分析(PHA)

表3.4-1 矿山供配电设施单元预先危险性分析表

	危险有

害因素
	诱发事故原因
	事故

模式
	事故后果
	危险等级
	对策措施

	机械

伤害
	操作不熟练；操作地点不安全；

作业前安全检查、处理不到位；防护装置(罩)不全。
	机械伤害、跌伤
	人员伤害
	II
	①严格执行操作规程；②树立先安全后生产的观念，坚持工作前对工作面的安全处理；③加强个人防护措施；④完善配备机械安全防护装置。

	触电
	工作面潮湿；

使用电气设备绝缘老化；电气设备缺少漏电保护等防护装置；不执行停送电制度；缺乏安全警示标志；作业无人监护；不使用安全电压；安全装置失效；个人防护措施不全；其他违章操作。
	短路、引发漏电、触电
	人员伤亡、设备损坏
	II
	①严格执行操作规程；②树立先安全后生产的观念，坚持工作前对工作面的安全处理；③加强个人防护措施，严格执行劳动防护用品发放、使用管理制度；④电气工作人员持证上岗；⑤变压器周围设围栏、警告牌，配电室铺设绝缘地毯；⑥配电室配备绝缘靴、绝缘手套、绝缘杆等绝缘设备，门窗加防护网；⑦电气设备可能被人所触及的裸露带电部分，设置警戒标志；⑧定期检查电气线路及设备。

	火灾
	保险丝（片）选用不当；开关及配电箱内油料着火；

机械作用（包括摩擦、震动冲击等）所引起；

绝缘、保护装置未检查，未维护；装置失效；

未设置消防灭火设施；其他违章操作。
	明火、短路引发火灾
	人员伤亡、设备设施损坏
	Ⅱ
	①严格执行操作规程；②树立先安全后生产的观念，坚持工作前对工作面的安全处理；③加强个人防护措施；④加强安全管理；⑤电气设备采用保护接地；⑥加强电气设备及其线路的检查、维护；⑦机械设备配备消防灭火器。

	职业

危害
	长期在噪声环境下作业。
	职业病
	慢性伤害
	Ⅱ
	采用间歇式工作方式或完善隔音、消音设施。


3.4.3安全检查表
表3.4-2 矿山供配电设施单元安全检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	检查情况
	检查结果

	1
	正确选用用电产品的规格型式，容量和保护方式(如过载保护等)，不得擅自更改用电产品的结构、原有配置的电气线路以及保护装置的整定值和保护元件的规格等。
	《用电安全导则》（GB/T13869-2017）5.2.1
	矿山由附近村镇供电所引出的10kV高压线“T”接而来，10kV的高压送达至厂区变压器降压后，变为380V的低压电，然后送到低压配电柜，再由低压配电柜以放射式向各用电车间供电。
	符合

	2
	配电室的位置应靠近用电负荷中心，设置在尘埃少、腐蚀介质少、周围环境干燥和无剧烈震动的场所，并宜留有发展余地。
	《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

4.1.1
	配电室的位置靠近用电负荷中心，设置在尘埃少、腐蚀介质少的环境中。
	符合

	3
	低压配电电压应采用220/380V。
	《供配电系统设计规范》7.0.1
	可行性研究报告中明确低压配电电压采用220/380V。
	符合

	4
	变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。
	《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）第6.2.4条
	可行性研究报告中未明确。
	不符合


3.4.4触电危险性评价

电气方面的危险有害因素按照电气事故的性质分为：触电(含电击、电伤)、电气火灾和爆炸、雷电等几类，针对本建设项目存在的危险性分析如下：

触电的危险部位分布在：变压器、配电室、办公生活区的各种电气设备、供电线路、照明线路及照明器具等。

矿山变压器、配电室、办公生活区内所有用电设备的金属外壳、底座、支架及电缆金属外皮等均应可靠接地，配电室要上锁，专人守护，存在的触电危险性是可接受的。

3.4.5电气火灾和爆炸危险性评价

矿山供电系统中，在变压器、配电室、办公生活区配备有照明线路和用电器等，存在因漏电、短路、过载、过流引起的过热、电火花、电弧，雷电放电的电弧，静电火花等可能，引起电气线路火灾。

3.4.6雷电危险性评价

雷电危险评价主要是针对项目中建(构)筑物应设置的防雷接地设施而进行的，所采用的方法是根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)等相关标准、规范，检查该项目建(构)筑物、设施的防雷分类、防雷设施措施是否正确。矿山作业人员在雷雨天要注意防雷，不要在树下、电杆下等易发生雷击伤害的地方停留。

3.4.7单元小结

通过单元危险有害因素辨识、分析和危险度评价，本单元主要存在触电（含电击、电伤）、雷电伤害、电气火灾等危险有害因素。可行性研究报告对矿山供电现状进行了说明，对矿山供配电、照明及防雷、接地等进行了设计说明，符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)、《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）和《低压配电设计规范》（GB50054-2011）的要求。

本单元应注意以下问题：

（1）设计中应当明确用电产品应具有符合规定的铭牌或标志，以满足安装、使用和维护的要求。

（2）安全设施设计应进一步完善矿山供配电设施应配备的安全设施，变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。

3.5防排水和防灭火单元

3.5.1防排水和防灭火危险有害因素辨识与分析

采场露天山坡的排水沟或截水沟未按设计要求尺寸设置或者未定期清理排水沟或截水沟导致排水不畅，可能会引起边坡失稳、淹溺等事故；

水池临边护栏或者盖板缺失，作业人员可能掉入水中导致淹溺事故发生。

3.5.2防排水、防灭火单元预先危险性分析

表3.5-1  防排水、防灭火单元预先危险性分析表

	危险有害因素
	触发事件
	形成事

故原因
	事故

模式
	事故

后果
	危险

等级
	对策措施

	滚石、塌方、泥石流
	采场内各台阶排水沟排泄条件不好、采场外截水沟不畅；

雨季突遇暴雨，雨水冲刷坡面有可能引发滚石、塌翻、泥石流等地质灾害
	采场内各台阶排水沟排泄条件不好、采场外截水沟不畅；

采场上部、工作平台上无截、排水沟。
	滚石、塌方、泥石流
	人员伤亡、设备损坏
	II
	在台阶上开挖排水沟；

在雨季来临之前和雨季过后，对采场边坡进行安全检查，发现孤石、浮土及时清理。

	淹溺
	矿山坑底沉淀池及集水坑，在未进行抽排之前，人员经过或进行抽排工作时意外坠落。
	沉淀池或集水坑周围围栏缺失；

现场警示标识不足；

对现场作业环境不熟。
	淹溺
	人员伤亡
	Ⅲ
	完善水池围栏；

在现场设置明显的警示标识；

加强人员教育培训。


3.5.3防排水和防灭火单元安全检查表

根据《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)中的相关内容对该项目可行性研究报告中的防排水系统进行对照检查，见表3.5-2。

表3.5-2  防排水和防灭火单元安全检查表

	编号
	评价内容
	检查依据
	检查情况
	检查

结果

	1
	露天矿山应建立水文地质资料档案；有洪水或地下水威胁的应设置防、排水机构；水文地质条件复杂或有洪水淹没危险的应配备专职水文地质人员。
	GB16423-2020

第5.7.1.1条
	可行性研究报告中已进行设计说明。
	符合

	2
	露天采场的总出入沟口、平硐口、排水口和工业场地应不受洪水威胁。
	GB16423-2020

第5.7.1.2条
	设计对工业场地排水进行了设计。
	符合

	3
	露天矿山应采取下列措施保证采场安全：

——在采场边坡台阶设置排水沟；

——地下水影响露天采场的安全生产时，应采取疏干等防治措施。
	GB16423-2020

第5.7.1.3条
	可行性研究报告已对采场排水进行了考虑。
	符合

	4
	露天矿山应按照下列要求建立防排水系统：

——受洪水威胁的露天采场应设置地面防洪工程。

——凹陷露天坑应设机械排水或自流排水设施。
	GB16423-2020

第5.7.1.4条
	可行性研究报告中台阶排水可通过在各清扫平台设置排水沟排除场外。
	符合

	5
	有遭遇洪水危险的露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施。

采剥和排土作业不应给深部开采和邻近矿山造成水害或者其他危害。
	GB16423-2020

第5.1.1条、

第5.1.6条
	矿区位于山脊部位，外部汇水较少，结合矿山地形，外部汇水主要由1974m平台排水沟进行截排。
	符合

	6
	露天矿用设备应配备灭火器。
	GB16423-2020

第5.7.2.2条、
	可行性研究报告中未明确。
	不符合


3.5.4防排水合理性评价

对采场台阶排水沟、工业场地四周及运输道路的防排水进行了简单设计。

在1974m、1950m、1926m、1902m、1878m、1854m和1830m平台修建排水沟，采场内汇水排至沉淀池沉淀后做生产用水或外排。

根据《防洪标准》（GB50201-2014），该矿山为大型露天矿山，排水沟重现期按50a考虑，频率为P=2%。

根据《云南省暴雨洪水查算实用手册92年》，矿山历年日最大降雨量均值按70mm考虑，历年最大24h暴雨量均值（[image: image1.wmf]24

H

）比历年日最大降雨量均值大10%左右。

因此历年最大24h暴雨量均值[image: image2.wmf]24

H

=70×1.1=77mm。

暴雨频率为P=2%，降雨变差系数取Cv＝0.4，偏差系数CS＝3.5Cv，根据CS与Cv的关系查皮尔逊Ⅲ型曲线值表，可得模比系数为Kp=2.08。

经计算24h暴雨量H24P=Kp×[image: image3.wmf]24

H

=160.16mm。

暴雨递减系数n＝0.7，经计算：Sp=H24P/24（1-n）=61.73mm/h；地表径流系数取0.6。

1、洪峰流量

洪峰流量经验计算公式为：

Qm=φ×Sp×F

式中：

Qm-设计频率为P的洪峰流量，m3/s；

Sp-设计频率P雨力，mm/h；

F-排水沟汇水面积，km2；

φ-地表径流系数。

各段排水沟洪峰流量计算结果，见表3.5-3。

表3.5-3  台阶排水沟洪峰流量计算结果

	排水沟编号
	长度
	最大汇水面积
	设计频率（P=2%）雨力（mm/h）
	地表径流系数
	洪峰流量（m3/s）

	
	m
	km2
	Sp
	φ
	Qm

	1974m平台
	106
	0.00457
	61.73
	0.6
	0.03

	1950m平台
	209
	0.00544
	61.73
	0.6
	0.06

	1926m平台
	310
	0.00861
	61.73
	0.6
	0.09

	1902m平台
	395
	0.01147
	61.73
	0.6
	0.12

	1878m平台
	584
	0.01568
	61.73
	0.6
	0.16

	1854m平台
	688
	0.02025
	61.73
	0.6
	0.21

	1830m平台
	564
	0.01581
	61.73
	0.6
	0.16


2、排水沟断面尺寸

排水沟采用矩形断面，水力坡降i=5‰，水沟粗糙系数n=0.015，详见表3.5-4。

表3.5-4  各台阶排水沟断面尺寸计算表

	序号
	名称
	符号
	单位
	1974m

平台
	1950m

平台
	1926m

平台
	1902m

平台
	1878m

平台
	1854m

平台
	1830m

平台

	1
	水沟粗糙系数
	n
	　
	0.015
	0.015
	0.015
	0.015
	0.015
	0.015
	0.015

	2
	水力坡度
	i
	　
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005

	3
	最大洪峰流量
	Qm
	m3/s
	0.05
	0.06
	0.09
	0.12
	0.16
	0.21
	0.16

	4
	计算水沟水面深度
	h
	m
	0.17
	0.18
	0.21
	0.23
	0.26
	0.29
	0.26

	5
	水力最优断面水沟底宽
	b
	m
	0.33
	0.36
	0.42
	0.46
	0.52
	0.57
	0.52

	6
	水面宽度
	B
	m
	0.33
	0.36
	0.42
	0.46
	0.52
	0.57
	0.52

	7
	水沟安全超高
	hc
	m
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2

	8
	设计水沟尺寸：
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　

	　
	水沟深度
	h1
	m
	0.4
	0.4
	0.4
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5

	　
	水沟底宽
	b1
	m
	0.4
	0.4
	0.4
	0.5
	0.5
	0.6
	0.5

	　
	水沟顶宽
	B1
	m
	0.4
	0.4
	0.4
	0.5
	0.5
	0.6
	0.5

	　
	水沟净断面积
	S1
	m2
	0.16
	0.16
	0.16
	0.25
	0.25
	0.3
	0.25

	9
	水沟过水断面积
	W
	m2
	0.07
	0.07
	0.08
	0.12
	0.13
	0.17
	0.13

	10
	水沟湿周  
	Pw
	m
	0.73
	0.76
	0.82
	0.96
	1.02
	1.17
	1.02

	11
	水沟水力半径  
	R
	m
	0.09
	0.09
	0.10
	0.12
	0.13
	0.15
	0.13

	12
	水沟平均流速
	Vm
	m/s
	0.95
	0.98
	1.03
	1.15
	1.19
	1.31
	1.19

	13
	水沟最大水流断面积
	Smax
	m2
	0.12
	0.12
	0.12
	0.19
	0.19
	0.23
	0.19

	14
	设计排水沟最大流量校核
	Qmax
	m3/s
	0.12
	0.12
	0.12
	0.22
	0.22
	0.29
	0.22


设计台阶排水沟采用M7.5浆砌石砌筑，各段排水沟断面尺寸详见表3.5-6。

表3.5-6  各段排水沟断面尺寸汇总表

	名称
	长度
	排水沟尺寸（m）
	净断面积
	备注

	
	（m）
	沟深
	顶宽
	底宽
	（m3）
	

	1974m平台
	106
	0.4
	0.4
	0.4
	0.16
	排水沟为矩形

断面

	1950m平台
	209
	0.4
	0.4
	0.4
	0.16
	

	1926m平台
	310
	0.4
	0.4
	0.4
	0.16
	

	1902m平台
	395
	0.5
	0.5
	0.5
	0.25
	

	1878m平台
	584
	0.5
	0.5
	0.5
	0.25
	

	1854m平台
	688
	0.5
	0.6
	0.6
	0.30
	

	1830m平台
	564
	0.5
	0.5
	0.5
	0.25
	


经计算采场排水可以满足要求。

3.5.5单元小结

可行性研究报告中对矿山防排水进行了设计描述，并提出了一些相应安全对策措施建议，基本符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)的相关要求。

本单元应注意以下问题：

（1）可行性研究报告中未对露天矿用设备配备灭火器情况进行说明，下一步设计中应完善重要采掘设备、配电室、生活办公区配备灭火器要求。

（2）矿山应完善采场防排水设施，特别是雨季，加强边坡监测和采场排水沟日常检查。

（3）下一步安全设施设计中补充防止淹溺的安全对策措施。

（4）可行性研究报告中未明确台阶排水沟的材质、结构，建议设计中明确进一步台阶排水沟的材质、结构。

3.6安全管理及其他单元

3.6.1安全管理及其他单元危险有害因素辨识与分析
各类事故的发生都与安全生产管理有关，管理的缺失、不到位等安全管理因素一般是导致各类事故发生的间接原因。

本单元安全管理的危险有害因素包括：

（1）未设置安全管理机构，造成安全管理工作衔接不当、管理空白、专业不全等，从而造成安全管理上的漏洞。

（2）未健全和落实安全生产责任制、安全生产管理制度，安全操作规程，容易造成生产过程中责任不落实，任务不明确，工作中无章可循，造成生产次序混乱，诱发各类安全生产事故。

（3）未对矿山进行日常检查，不能及时发现矿山存在的隐患，导致隐患未能及时消除而诱发安全生产事故。

（4）未建立安全生产管理档案，不利于及时、全面系统的掌握企业安全生产情况，不利于及时反应安全生产动态，不利于分析安全生产中的危险因素和作出安全管理决策。

（5）没有足够安全投入，导致企业在安全生产上的投入资金不足，而引发安全生产事故。

（6）矿山的安全管理人员及特种作业人员如果未按要求培训取证，安全管理人员和特种作业人员没有相应的操作技术及经验，将导致巨大的安全事故。

（7）劳动防护用品未及时发放，作业人员未能按相关要求穿戴将导致作业人员的伤情扩大。

（8）未编制应急预案，对突发事故无预见性，事故发生后无法及时组织救援，导致事故扩大，造成重大损失。

3.6.2预先危险分析

表3.6-1 安全管理预先危险分析表

	危险因素
	诱导因素
	事故后果
	危险

等级
	措施

	1.安全生产责任制不健全，缺乏科学性和完整性，与矿山现行组织机构不相对应，影响执行效果。
	发生安全生产责任事故
	1.发生事故后，无人负责处理。

2.职责不明，导致事故发生后，扑救不及时，造成重大损失。
	Ⅳ
	①有健全的行政领导岗位安全生产责任制；②有健全的职能机构安全生产责任制；③岗位人员的安全生产责任制。

	2.矿长对企业的安全生产不重视。
	发生重大安全责任事故
	1.造成重大伤亡和损失。
	Ⅳ
	①矿长必须认真贯彻执行《矿山安全法》和其他法律、法规中有关矿山安全生产的规定；②指定本企业安全生产管理制度；③根据需要配备合格的安全工作人员，对每个作业场所进行跟班检查；④采取有效措施，改善职工劳动条件，保证安全生产所需要的材料、设备、仪器和劳动防护用品的及时供应；⑤对职工进行安全教育、培训；⑥制定矿山灾害的预防和应急计划；⑦及时采取措施，处理矿山存在的事故隐患；⑧及时、如实向劳动行政主管部门和管理矿山企业的主管部门报告矿山事故。

	3.矿山对职工的安全教育、培训不完全。
	职工对安全知识了解不完全，在作业中忽视安全防护或违反安全操作规定。
	1.造成职工在作业中，因不了解安全责任或安全规定，疏忽大意造成人员伤亡，设备损坏。
	Ⅳ
	对职工的安全教育、培训，应包括下列内容：

①《矿山安全法》及其他法律、法规赋予矿山职工的权利和义务；②矿山安全规程及矿山企业有关安全管理的规章制度；③与职工本职工作有关的安全知识；④各种事故征兆的识别、发生紧急危险情况时的应急措施和撤退路线；⑤自救装备的使用和有关急救方面的知识；⑥有关主管部门规定的其他内容。

	4.特种作业人员未接受专门技术培训。
	不了解作业程序，引起误操作
	造成未遂事故或重大事故，使人员伤亡或设备损失。
	Ⅳ
	特种作业人员必须接受专门的技术培训，经考核合格取得操作资格证书后，方可上岗作业。

	5.矿山向企业职工发放的劳动保护用品未经过鉴定和检验合格的产品。
	发生伤害事故
	职工由于劳动保护用品失效而造成伤害，甚至死亡。
	Ⅲ
	依据国务院劳动行政主管部门指定的劳动防护用品发放标准发放劳动保护用品。

	6.未编制矿山年度灾害预防和应急计划或编制不完全，每季度未根据实际情况对计划及时进行修改，制定相应的措施。
	发生灾害或重大事故
	在灾害和事故发生时，未能按计划有序有效的进行抢救，造成重大损失
	Ⅳ
	矿山必须编制年度灾害预防和应急计划。每季度末根据实际情况对计划及时修改，制定相应的措施。

	7.矿山没有使每个职工熟悉矿山灾害预防和应急计划，并没有每年至少一次的矿山救灾演习。
	发生灾害或重大事故
	职工由于不了解预防和应急计划，不能及时避灾或自救，造成伤亡
	Ⅲ
	矿山必须使每一个职工熟悉矿山灾害预防和应急计划，并每半年至少一次的矿山救灾演习。

	8.在不同的作业场所未按要求设置矿山安全标志。
	发生伤亡事故
	由于标志不清或无标志造成人身伤亡
	Ⅳ
	在不同的作业场所必须按规定设置矿山安全标志

	9.矿山未建立专职或兼职的人员组成的矿山救护和医疗组织。
	发生事故
	不能及时进行抢救，造成更大的伤亡。
	Ⅳ
	矿山企业应当建立专职矿山救援队；规模较小、不具备建立专职矿山救援队条件的，应当建立兼职矿山救援队，并与邻近的专职矿山救援队签订应急救援协议。专职矿山救援队至服务矿山的行车时间一般不超过30分钟。

	10.矿山安全资金挪作他用。
	由于安全隐患不能及时消除，造成安全事故
	造成人员伤亡，设备损坏。
	Ⅲ
	矿山企业必须按照国家规定的安全条件进行生产，并安排一部分资金，用于下列改善矿山安全生产条件的项目：

①预防矿山事故的安全技术措施；②预防职业危害的劳动卫生技术措施；③职工的安全培训；④改善矿山安全生产条件的其他技术措施。

	11.安全装备技术水平低
	未能发现安全隐患或发生事故
	由于未能及时发现安全隐患，造成重大安全事故。或发生事故时，不能及时发挥安全装备的效用，致使事故损失增大。
	Ⅲ
	①矿山必须每年对现有安全装备进行维护、更新。②矿山必须每年对易损耗的安全装备进行补充。③采用技术水平较高、且与矿山经济实力相当的装备。

	12.管理不到位
	安全生产责任制未落实。
	发生重大事故。
	Ⅱ
	建立并落实安全生产责任制；完善各类规章制度和规程。

	13.没制定事故应急救援预案
	对突出事故无预见性；领导及管理人员不重视。
	事故发生后，失去控制，事故的损失扩大。
	Ⅱ
	立即建立健全事故应急救援预案。

	14.危险源点监控不力
	无监控设施或监控设备落后、监测数据不准确。
	造成事故的发生。
	Ⅱ
	对矿山的每一危险源逐一登记；采用合理可行的监测手段；及时更新监测设备，采用安全、精确的设备。


3.6.3安全管理现状评价

评价单元依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》及《金属非金属矿山安全规程》、《国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知》等对本矿山的安全管理组织机构、安全管理制度、事故应急救援预案、特种作业人员培训等方面进行评价。其评价方法采用安全检查表法。检查表见表3.6-2。

表3.6-2  安全管理单元安全检查表

	序号
	检查内容
	检查标准条款
	检查情况
	检查

结果

	1
	建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程；
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第20号公布，国家安全监管总局令78号修正）第六条第一项
	矿山已建立有责任制、生产规章制度及岗位安全操作规程文件。
	符合

	2
	矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
	《中华人民共和国安全生产法》第二十四条
	矿山已设置安全生产管理机构。
	符合

	3
	生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。
	《中华人民共和国安全生产法》第二十七条
	矿山主要负责人、安全生产管理人员已经过培训持证上岗，证书均在有效期。
	符合

	4
	生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
	《中华人民共和国安全生产法》第二十八条
	本矿山为生产矿山，从业人员经安全生产教育培训，考试合格上岗，能够满足安全生产需要。
	符合

	5
	生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
	《中华人民共和国安全生产法》第三十条
	矿山配备了电工、焊工等特种作业人员。
	符合

	6
	生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。有关地方人民政府应急管理部门和有关部门应当通过相关信息系统实现信息共享。
	《中华人民共和国安全生产法》第四十条
	矿山无重大危险源。
	符合

	7
	生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条
	建立了安全风险分级管控制度。
	符合

	8
	生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
	《中华人民共和国安全生产法》第四十五条
	矿山为从业人员配备劳动防护用品。
	符合

	9
	生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。
	《中华人民共和国安全生产法》第五十一条
	矿山为从业人员缴纳了工伤保险和投保了安全生产责任险。
	符合

	10
	制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》国家安全生产监督管理总局令第20号，国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第78号修订）第6条
	矿山编制了生产安全事故应急预案，并在应急管理局备案。
	符合

	11
	矿山企业的要害岗位、重要设备和设施周围及危险区域，应设置醒目的安全警示标志，并在生产使用期间保持完好。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB16423－2020）第4.7.3条
	在采场道路、边坡、运输道路、变压器、工业场地等位置设置了安全警示标志。
	符合

	12
	非煤矿山企业必须依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。专职安全生产管理人员应当从事矿山工作5年及以上、具有相应的非煤矿山安全生产专业知识和工作经验并熟悉本矿生产系统。
	国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知（矿安〔2022〕4号）第十条
	矿山设置了安全生产管理机构，配备了安全技术人员，配备了注册安全工程师。
	符合

	13
	严格安全生产费用提取和使用。非煤矿山企业应当按规定足额提取和使用安全生产费用，实行专户核算，严禁超范围支出。
	国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知（矿安〔2022〕4号）第十六条
	矿山建立了安全生产费用使用台账，如实记录安全生产费用使用情况。
	符合


3.6.4单元小结

企业应根据生产的发展及建设项目的具体情况，及时建立健全安全生产管理机构，完善安全生产管理台账。

本单元应注意以下问题：

（1）建立安全生产管理机构，特种作业人员要取得特种作业资格证。

（2）企业应完善其余安全管理台帐。

（3）矿山应按照矿安〔2025〕12号文内容，强化安全管理、技术管理，配备负责生产技术、调度、机电运输、地质测量、安全管理工作职能部门的技术人员以及注册安全工程师进行管理。

3.7重大危险源辨识单元
3.7.1按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识
《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）根据物质不同的特性，将危险物质分为爆炸品、易燃气体、毒性气体、易燃液体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质、氧化性物质、有机过氧化物、毒性物质八大类，并且分别给出了物质的名称及其临界量。

危险化学品重大危险源分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过危险物质规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：
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式中：q1，q2 …… qn —每种危险化学品实际存在量，单位为（t）。

Q1，Q2……QN—与各危险化学品相对应的临界量，单位为（t）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，项目涉及的危险化学品的临界量如下表：

表3.7-1  危险化学品的临界量

	化学品品名
	类别
	危险性分类及说明
	临界量

	柴油
	易燃液体
	丙类易燃液体
	5000t


3.7.2重大危险源辨识小结

腾冲市新斌建材有限责任公司在生产过程中只涉及车辆（挖掘机、装载机）及机械设备使用的0#柴油，不进行生产、加工，属正常使用，场内未设置油库。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的重大危险源申报范围，对矿山进行重大危险源综合辨识后，确认该矿山不构成重大危险源。

4.安全对策措施建议

4.1各单元安全对策措施建议
4.1.1总平面布置单元

（1）露天开采会形成高边坡，下一步安全设施设计应考虑在采场边界危险性大的区域设置护栏等安全设施。

（2）矿区范围内西南侧有腾冲市猴桥镇箐口林场生活区和林场烤房，矿山应与林场签订安全协议，在生产过程中应该严格遵守法律法规，加强安全管理工作，减少对周边的影响。
（3）矿山为扩建矿山，新旧采场在生产过渡时期可能对生产安全产生一定影响，矿山应严格按照设计要求开采，在采空区边缘设置防护措施、安全警示标志；临近采空区作业时，安全管理技术人员要对生产作业情况进行现场观察，发现异常及时处理，并做好安全防护措施。
（4）矿山会开采形成高边坡，设计破碎站位于矿山西南侧1830m标高位置，处于矿山高边坡下部，安全设施设计中应评估其安全性，并考虑应采取的安全措施。

4.1.2开拓运输单元

（1）矿区道路边坡需加强支护并设置安全警示牌，山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高路基外侧应设置护栏或挡车墙，在下一步安全设施设计中应补充、完善。同时，矿山应建立道路安全管理制度，定期对运输设备进行检查维护；

（2）根据预选危险性分析，开拓运输环节存在众多危险有害因素，危害程度为Ⅱ~Ⅳ级，危害程度较高，在今后的矿山建设和矿山生产过程中，矿山应当从主观上高度重视矿山内外部视运输环节中的危害，充分落实上述安全对策措施，确保矿山安全生产；
（3）在原有边坡上部应设围栏及警示标志，以防人员坠下；台阶边缘作业时，机械设备与人员必须与边坡保持在2.5m以上，并在该距离范围内设置警示标志及围栏，防止设备及人员靠近边坡；

4.1.3采剥单元

1.采场子单元：

（1）下一步设计中应完善采场应采取的安全措施，矿山在露天坑入口、露天坑及原有边坡底部周围易于发生危险的区域设置警示标志，防止无关人员误入。

（2）作业人员在距坠落基准面2m及2m以上，有人员坠落危险的作业场所进行高处作业时，作业人员应佩戴安全带。有六级以上强风时，不应进行高处作业和露天起重作业。

（3）定期对采区进行检查，发现灾害隐患时及时采取相应的控制及治理措施。

（4）露天采场工作边坡应每季度检查1次，运输或者行人的非工作边坡每半年检查1次；边坡出现滑坡或者坍塌迹象时，应立即停止受影响区域的生产作业，撤出相关人员和设备，采取安全措施。
（5）安全设施设计中应当完善与原有采空区衔接的安全对策措施。

（6）可行性研究报告未对原有采空区的稳定性及采空区对以后矿山生产的影响进行分析，建议下一步设计中补充完善。

（7）矿山为扩建矿山，新旧采场在生产过渡时期可能对生产安全产生一定影响，矿山应严格按照设计要求开采，在采空区边缘设置防护措施、安全警示标志。

（8）矿山应当每年进行1次边坡稳定性分析，下一步设计补充边坡监测系统的图纸。

2.铲装运输子单元：

（1）铲装设备在工作台阶上铲装作业时，应尽量避免靠近平台边缘，由于工作台阶边缘矿岩松散，有可能导致铲装设备坠落、倾翻。

（2）挖掘机汽笛或警报器应完好，进行各种操作时，均应发出警告信号。挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近，不应有人停留。

（3）对运输设备建立定期的检测和保养制度，以确保运输设备的安全可靠性，防止机械失灵造成安全事故；建立运输系统各岗位安全职责及安全操作规程安全管理制度。

（4）道路设置安全警示标牌。包括：限速、弯道、路口指示、停车指示等标志；沿道路外侧设立安全桩或安全墙；建立道路运输安全管理制度，对操作人员的行为进行规范，定期进行车辆维护保养确保车况良好。

4.1.4矿山供配电设施单元

（1）设计中应当明确用电产品应具有符合规定的铭牌或标志，以满足安装、使用和维护的要求。

（2）下一步安全设施设计应进一步完善矿山供配电设施应配备的安全设施，变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。

4.1.5防排水和防灭火单元

（1）可行性研究报告中未对露天矿用设备配备灭火器情况进行说明，下一步设计中应完善重要采掘设备、配电室、生活办公区配备灭火器要求。

（2）矿山应完善采场防排水设施，特别是雨季，加强边坡监测和采场排水沟日常检查。

（3）下一步安全设施设计中补充防止淹溺的安全对策措施。
（4）可行性研究报告中未明确台阶排水沟的材质、结构，建议设计中明确进一步台阶排水沟的材质、结构。

4.1.6安全管理单元

（1）建立安全生产管理机构，特种作业人员要取得特种作业资格证。

（2）企业应完善其余安全管理台帐。

（3）矿山应按照矿安〔2025〕12号文内容，强化安全管理、技术管理，配备负责生产技术、调度、机电运输、地质测量、安全管理工作职能部门的技术人员以及注册安全工程师进行管理。

（4）矿山劳动定员应配备足够的专职安全员及技术员，进一步细化专职安全员及技术员的数量。
4.2其他对策措施及建议

（1）矿山应委托有相应资质的设计单位编制安全设施设计，施工及监理单位应由有相应资质的单位承担。

（2）根据边坡失稳的影响因素分析，结合料场现有资料反映的工程及水文地质特征，建议加强可能对边坡稳定性产生影响地质等方面的研究；在生产过程中应对边坡参数进行详细确定，对边坡加固和维护做进一步说明和提出预防和控制措施系统；对可能发生的坍塌、滚石影响及作业面人员、设备的安全条件采取安全可靠的措施。

（3）汛期时应做好矿区的防汛工作，包括明确防汛安全生产责任制，建立应急预案，疏通矿区内外的排水沟，详细检查排洪系统的安全状况，配备足够物资，确保通讯、照明、道路、供电可靠和畅通等。

（4）凡禁止跨越、禁止通行、禁止烟火的场所均应设置红色禁止标志；凡易发生坠落、触电伤人、机械伤害、主要交通道口等处均应设置黄色警告标志；所设各类安全标志应牢固、醒目、易于识别，真正起到应有警示作用。

（5）对员工进行操作技术培训和安全教育（安全教育中除包括思想、纪律、安全知识、消防器材使用、个体防护用品使用等内容外，还应包括事故紧急处理、抢救、报告方法的教育），既保证员工安全健康，又保证在紧急事故中能采取正确的处理方法，使事故损失降到最低。

（6）矿山应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

5.评价结论

5.1主要危险、有害因素评价结果

5.1.1该项目存在的主要危险、有害因素

该项目存在的主要危险、有害因素为：坍塌、滑坡、滚石、泥石流、高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电、火灾、容器爆炸、粉尘、其它伤害等。

5.1.2该项目存在的主要危险、有害因素存在的部位

表5.1-1 矿山主要存在的危险、有害因素分布表
	项目
	序号
	危险因素分类
	可能存在部位
	可能造成的后果

	危险因素
	1
	滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流
	采场边坡
	人员伤亡

	
	2
	物体打击
	采场矿废石搬运、铲装工作面等
	人员伤亡

	
	3
	高处坠落
	采场边坡、采矿过程中2m及以上的作业平台等
	人员伤亡

	
	4
	车辆伤害
	矿石转运、开挖过程中的各种车辆设备
	人员伤亡

	
	5
	机械伤害
	各种设备引起的机械事故
	人员伤亡、设备损失

	
	6
	容器爆炸
	空压机储气罐等
	人员伤亡、设备损失

	
	7
	火灾
	机械设备及电气设备、线路
	人员伤亡、设备损失

	
	8
	触电、雷电
	各种电气设备及其线路
	人员伤亡、设备损坏

	有害因素
	1
	粉尘
	采场铲装、凿岩工作面、矿岩转运作业
	慢性伤害、职业病

	管理因素
	1
	未建立安全生产管理机构或安全生产监督检查不到位
	安全管理过程中，安全生产命令执行过程中
	人员伤亡

	
	2
	未建立安全生产责任制、安全管理制度及操作规程，或者不健全
	
	

	
	3
	特种作业人员未取证上岗
	
	

	
	4
	违章指挥、违章操作
	
	


5.1.3该项目应重点防范的危险、有害因素

项目应重点防范以下危险因素：高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电及边坡滑坡、坍塌及泥石流、滚石。

5.2该项目应重视的安全对策措施建议

可行性研究报告中考虑在采矿区域设置边界围栏，但未详细说明，安全设施设计应明确禁采区的范围以及对围栏材质及参数做进一步具体说明。
矿区范围内西南侧有腾冲市猴桥镇箐口林场生活区和林场烤房，矿山应与林场签订安全协议，在生产过程中应该严格遵守法律法规，加强安全管理工作，减少对周边的影响。
矿山为扩建矿山，新旧采场在生产过渡时期可能对生产安全产生一定影响，矿山应严格按照设计要求开采，在采空区边缘设置防护措施、安全警示标志；临近采空区作业时，安全管理技术人员要对生产作业情况进行现场观察，发现异常及时处理，并做好安全防护措施。
矿山会开采形成高边坡，设计破碎站位于矿山西南侧1830m标高位置，处于矿山高边坡下部，安全设施设计中应评估其安全性，并考虑应采取的安全措施。
可行性研究报告未对原有采空区的稳定性及采空区对以后矿山生产的影响进行分析，建议下一步安全设施设计中补充完善。
定期对采区进行检查，发现灾害隐患时及时采取相应的控制及治理措施。
矿山应当每年进行1次边坡稳定性分析，下一步设计补充边坡监测系统的图纸。
可行性研究报告中未明确台阶排水沟的材质、结构，建议设计中明确进一步台阶排水沟的材质、结构。
矿山需每3年全面开展一次隐蔽致灾因素普查工作，确保动态掌握灾害风险。
矿山应严格按照设计要求开采，在临近采空区作业时，安全管理技术人员要对生产作业情况进行现场观察，发现异常及时处理，并做好安全防护措施。

矿山应按设计要求在采场平台设置排水沟，以防雨水对边坡冲刷造成滑坡、边坡塌方等危害。

矿山应建立安全生产管理机构，主要负责人和安全生产管理人员经应急管理局考核合格，取得安全生产管理合格证书；特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。配备负责生产技术、调度、机电运输、地质测量、安全管理工作职能部门的技术人员以及注册安全工程师进行管理。
企业应完善各安全责任制、安全管理制度、安全操作规程及相应的安全管理台帐。
建立矿山安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

加强企业危险源点及重大隐患的管理与监控，及时化解生产风险；加强安全检查工作的力度，做好督促工作。
5.3安全预评价结论

评价组根据对评价项目的现场调查和相关资料的分析，完成了项目主要危险、有害因素的辨识和分析，对项目进行了较为科学合理的单元划分，并按照所选择的评价方法，对项目中存在的危险、有害因素进行了全面的定性评价，提出了合理可行的安全对策措施。

按照评价要求和各单元的分析评价结论，对腾冲市新斌建材有限责任公司腾冲市猴桥镇箐口礼达砂场33万m3/年（50万t/年）露天采矿工程建设项目形成以下预评价结论：

1.腾冲市新斌建材有限责任公司腾冲市猴桥镇箐口礼达砂场33万m3/年（50万t/年）露天采矿工程建设项目证照齐全、有效，建设项目建设程序合法。

2.腾冲市新斌建材有限责任公司腾冲市猴桥镇箐口礼达砂场33万m3/年（50万t/年）露天采矿工程建设项目的选址合理，符合有关法律、法规、标准和规程的规定。

3.《腾冲市新斌建材有限责任公司腾冲市猴桥镇箐口礼达砂场33万m3/年（50万t/年）露天采矿工程可行性研究报告》方案中的工艺设计总体上符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)等法规的有关规定，露天开采各工艺参数符合相关规范要求。

4.项目中虽然存在滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电、粉尘、其它伤害等潜在的危险和有害因素，但在项目建设施工和生产过程中，通过落实设计方案中的安全对策措施和本次安全预评价报告补充的安全对策措施，切实针对项目中危险、有害因素对设计和生产设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，该项目潜在的危险、有害因素能得到控制，在可接受的范围内。

经评价认为：腾冲市新斌建材有限责任公司腾冲市猴桥镇箐口礼达砂场33万m3/年（50万t/年）露天采矿工程建设方案从安全生产角度符合国家相关法律、法规、规章、标准和规范的要求。

在今后的设计、施工和生产过程中，建设单位应按有关法规和标准的要求，认真落实各项安全措施和预防手段，确保该扩建项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。根据本安全预评价报告中提出的安全对策措施，该扩建项目应在下一步安全设施设计中进行完善与补充，以保证该扩建项目建成投产后能安全运行。

6.附件及附图

6.1附件
附件1：安全预评价委托书

附件2：提供材料真实性承诺书

附件3：营业执照

附件4：采矿许可证

附件5：储量评审备案证明及评审意见书
附件6：投资备案证

附件7：《腾冲市新斌建材有限责任公司腾冲市猴桥镇箐口礼达砂场33万m3/年（50万t/年）露天采矿工程可行性研究报告》封面、扉页、资质

附件8：安全协议

附件9：安全评价检测检验机构从业告知书
6.2附图

附图1：总平面布置图

附图2：基建终了平面图

附图3：开采终了平面图

附图4：开采终了剖面图

附图5：防排水系统图

附图6：供配电系统图
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