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前  言
随着我国法制化的日趋健全和完善，安全生产监督管理体系也逐步向科学化、规范化、制度化发展，安全评价作为现代先进安全生产管理模式的主要内容之一越来越受到重视。“安全第一、预防为主、综合治理”是我们党和国家始终坚持不渝的安全生产方针，开展安全评价正是突出“安全第一”，体现“预防为主、综合治理”的一项重要工作，是安全生产方针在企业安全生产中的具体体现。安全评价不仅能有效地提高企业和生产设备的本质安全程度，而且可以为各级应急管理部门的监督检查和决策提供有力的技术支撑。

安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场1999年09月06日成立，企业负责人普安全，经济类型为集体经营单位（非法人），企业地址安宁市草铺镇白土村。本次对安宁市邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程进行安全现状评价。该矿山2001年4月首次申请登记取得采矿许可证，2013年9月10日取得扩大变更后的采矿证；办理审批过程中因涉及“大海子燕子洞新石器遗址”保护范围需调整退让，矿区范围又由0.2076km2缩减为0.1426km2，最终于2018年11月11日取得了采矿许可证。矿山名称：“安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场”，矿山于2022年3月4日取得了现采矿许可证，矿山生产规模95万吨/年，有效期为2022年3月4日-2035年7月4日。

本次现状评价对象为安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程，安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场于2022年6月委托昆明诚信勘察设计有限公司编制了《安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》；于2022年6月委托辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司编制了《安宁市邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程安全预评价报告》；于2022年7月委托昆明诚信勘察设计有限公司编制了《安宁市邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程安全设施设计》，为本次安全现状评价提供了依据。

安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程上一次取得《安全生产许可证》（有效期为2022年09月14日至2025年09月13日），目前证件已快到期。根据《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安监局令20号，第78号修改）、《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，第653号修订）和《安全评价通则》（AQ8001-2007）等国家相关法律法规标准和规定，为申请办理安全生产许可证延续，安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场于2025年5月委托辽宁诺诚安全科技有限公司为安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程进行安全现状评价工作。

在接受安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程安全评价工作的委托之后，辽宁诺诚安全科技有限公司组成了安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作，于2025年5月20日和2025年5月25日对该矿山进行了现场调研和有关资料收集整理，采用可靠、适用的评价技术对该企业安全生产进行了现状评价，提出科学、合理、可行的安全技术和管理措施，得出了评价结论。于2025年7月编制完成《安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程安全现状评价报告》。

在编写本评价报告的过程中，得到了安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场有关领导和相关人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和其它技术资料，在此一并表示感谢。
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1评价范围与依据

1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象

本次评价对象为：安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程。

1.1.2评价范围

（1）安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程的矿区范围。
采矿许可证证号：C5301812009127120050742，有效期限为2022年3月4日-2035年7月4日，开采矿种：建筑用白云岩；开采方式：露天开采；生产规模：95万t/a；开采深度：2080m~1885m标高，矿区面积：0.1426km2，由9个拐点圈定，矿区范围坐标见表1.1-1。
表1.1-1  矿区范围拐点坐标表

	点号
	2000国家大地坐标系

	
	X坐标
	Y坐标

	1
	2759456.67
	34533820.35

	2
	2759444.32
	34533972.93

	3
	2759378.12
	34534111.17

	4
	2759135.98
	34534138.19

	5
	2758983.98
	34534181.19

	6
	2758980.98
	34534007.19

	7
	2759054.98
	34533808.18

	8
	2759107.18
	34533734.78

	9
	2759256.06
	34533829.50

	标高：从2080m至1885m


（2）设计范围

设计开采范围依据矿山采矿许可证及资源储量估算范围（面积0.1426km2、深度2080m-1885m），结合矿山周边环境，设计矿山采用爆破开采工艺，根据规范要求，设计将矿权南侧开采区域与破碎加工场地保持50m以上的安全距离。设计范围与采矿证许可范围一致。

（3）本次安全现状评价评价范围

本次安全现状的评价范围与设计范围一致，现状评价垂直标高为采场开采现状标高：2080m至1885m，包括总平面布置、露天采场、穿孔爆破、开拓运输、防排水和防灭火、供配电及采矿作业与周边环境的安全可靠性及安全管理。

说明：凡涉及本工程项目的破碎站、爆破器材储存及运输、矿山加油设施、供配电设施、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。
1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1国家法律
《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令[1992]第六十五号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》（中华人民共和国主席令[2009]第十八号）修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号，2021年6月10日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》（中华人民共和国主席令第八十八号），自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令[1994]第二十八号，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》（中华人民共和国主席令第二十四号）第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令[1986]第三十六号，根据2009年08月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》（中华人民共和国主席令[2009]第十八号）第二次修正，2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订，自2025年7月1日起施行)；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2007]第六十九号；由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2024年6月28日修订通过，自2024年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[1998]第四号，2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改《中华人民共和国道路交通安全法》等八部法律（中华人民共和国主席令第八十一号）修订，自2021年4月29日起施行）；

《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[1989]第二十二号，2014年4月24日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议（中华人民共和国主席令[2014]第九号）修订，自2015年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2001]第六十号，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次（中华人民共和国主席令第二十四号）修正；自2018年12月29日起施行）。

1.2.1.2行政法规

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2010]586号，2011年1月1日起施行）；

《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订;根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；

《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布，自2011年7月1日起施行）；

《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日公布；根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2014年7月29日起施行）；

《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。
《电力设施保护条例实施细则》（国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部令第8号，自1999年3月18日起施行；根据2011年6月30日国家发展和改革委员会令第10号第一次修改；根据2024年1月4日国家发展改革委令第11号第二次修订）。

1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，自2009年6月8日起实施；原国家安全生产监管总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（原安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号，2013年8月29日国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正，2015年7月1日施行）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日施行）；

《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日）；

《关于印发《安全生产责任保险实施办法》的通知》（应急〔2025〕27号，自2025年3月29日起施行）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）

《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日施行）

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号，2023年8月25日）；

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）；

《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日)；

《应急管理部关于进一步加强安全评价机构监管的指导意见》（应急〔2023〕99号，2023年9月29日）；

《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；

《国家矿山安全监察局发布<关于印发

 HYPERLINK "https://www.chinamine-safety.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tzgg/202406/t20240617_492306.shtml" \t "https://www.chinamine-safety.gov.cn/fw/ksaqkj/lhjszbttml/202407/_blank" 2024
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《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）；
《国家矿山安全监察局关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案>的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月14日）；
《矿山救援规程》（应急管理部令第16号，2024年7月1日）；
《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通知》（矿安〔2023〕119号）。

1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议（公告第58号）《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正）；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）

《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）
《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）；

《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>的通知》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日）。

1.2.2标准规范
《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023，2025年1月1日）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005；2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《矿山安全标志》（GB/T14161-2008）；
《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T23821-2022，2022年11月08日）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日)；

《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010，2010年12月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010，2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016，2017-01-03）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017，2018年7月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011，2012年6月1日）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014，2015年5月1日）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T2063-2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（KA/T2075-2019，自2020年2月1日）；

《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》（AQ9010-2019，2020年2月1日实施）；

《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日实施）；
《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024，2024年11月01日实施）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日）。

1.2.3合法性文件

《营业执照》；
《采矿许可证》；
原《安全生产许可证》；
《安宁市邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程安全设施设计》评审意见（2022年7月4日）；

《安宁市邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程安全设施设计审批书》（昆明市应急局，2022年8月15日）。
1.2.4技术文件

《安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程安全预评价报告》（辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司，2022年6月）；

《安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程初步设计》（昆明诚信勘察设计有限公司，2022年7月）；

《安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程安全设施设计》（昆明诚信勘察设计有限公司，2022年7月）；

《安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程安全设施验收评价报告》（辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司，2022年9月）；
《安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场边坡稳定性分析报告》（允腾（贵州）工程技术服务有限责任公司，2025年6月）。

1.2.5其它评价依据

安全现状评价委托书；

提供资料真实性承诺书；

《采矿工程设计手册》，煤炭工业出版社，2003；

《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001；

《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

1.3安全评价原则
《安全评价通则》第6.6.1条规定：安全评价机构应根据客观、公正、真实的原则，严谨、明确的做出安全评价结论。

辽宁诺诚安全科技有限公司在对安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程进行安全现状评价工作中，将始终坚持以下原则：

1．严格执行国家现行有关法律、法规、标准和规范的要求，对该企业申请安全生产许可证应具备的安全生产条件进行科学、公正、合法、自主的评价；

2．执行行业现行有关法规、标准、规范和政策的要求；

3．采用适用、可靠的评价技术和评价方法，保证评价的针对性，确保评价质量；

4．恪守职业道德，遵循诚实守信的原则，对被评价企业的技术资料和商业运作保密。

1.4安全现状评价程序
评价工作程序按《安全评价通则》AQ8001-2007的要求开展工作，包括：前期准备；危险、有害因素辨识与分析；划分评价单元，选择评价方法；进行定性、定量评价；提出相应安全对策措施；确定评价结论并提出建议；编制安全现状评价报告。具体的安全现状评价工作程序如图1.4-1所示。
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图1.4-1 安全现状评价程序图

1.5评价报告声明
本评价报告是受安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场委托，依据《安全评价通则》规范要求，为该企业生产指导及办理安全生产许可证延续手续而编制的，专属委托方使用。自评价基准日起，除按规定上报各级应急管理部门外，我公司不会将本评价报告内容向其他任何单位和个人提供，也不会将本评价报告的全部内容，在媒体上或以其他形式公开发表（安全评价技术研究成果除外），仅按《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第1号）规定，公开评价报告的部分内容。

1.6评价基准日
评价组于2025年5月20日和2025年5月25日对安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场进行了现场勘查，针对矿山现场及安全管理方面存在的隐患提出建议整改措施。企业针对检查过程中发现的问题于2025年5月25日完成整改，并将整改情况进行了反馈。评价组技术人员于2025年5月25日对整改情况进行现场情况复核。

评价基准日为2025年5月25日。

2建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1建设单位简介

安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿为安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场所有，安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场经营类型为集体企业，成立于1999年9月6日，企业法人普安全，主要从事石料开采、加工与销售。该采石场于2001年4月首次申请登记取得采矿许可证，经变更及延续后，现采矿许可证有效期为2022年3月4日-2035年7月4日，生产规模95万t/a，主要从事白云岩的开采。

目前企业安全生产许可证已快到期，根据《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安监局令20号，第78号修改）、《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，第653号修订）和《安全评价通则》（AQ8001-2007）等国家相关法律法规标准和规定，企业正在办理安全生产许可证延期换证手续。

目前建设单位取得的相关证照信息如下：

一、营业执照

统一社会信用代码：91530181709759890Q

名称：安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场

类型：集体经营单位（非法人）

营业场所：安宁市草铺镇白土村

负责人：普安全

成立日期：1999年9月6日

营业期限：1999年9月6日至长期

经营范围：石灰石采掘*兼营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关：安宁市市场监督管理局

登记日期：2016年5月12日
二、采矿许可证

证书证号：C5301812009127120050742

采矿权人：普安全

地    址：安宁市草埔街道柳树村委会白土村小组

矿山名称：安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场

经济类型：集体企业

开采矿种：建筑用白云岩

开采方式：露天开采

生产规模：95万t/a

矿区面积：0.1426km2
有效期限：壹拾叁年零肆月，自2022年3月4日-2035年7月4日
发证机关：昆明市自然资源和规划局

发证日期：2022年3月4日
三、安全生产许可证

证号：（昆）FM安许证字【FM05】301812022091400000042
单位名称：安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程

主要负责人：普安全

单位地址：安宁市草铺街道柳树村委会白土村小组
经济类型：集体企业
许可范围：建筑用白云岩露天开采

有效期：2022年09月14日至2025年09月13日
发证机关：昆明市应急管理局

发证日期：2022年09月14日

2.1.2矿区地理位置及交通

矿山位于安宁城275°方向直平距约15.2km处，采矿权范围极值地理坐标：东经102°19′53″～102°20′14″、北纬24°56′08″～24°56′24″（西安80坐标），行政区划属安宁市草铺街道办事处邵九村委会。草铺-王家滩公路从矿山南侧经过，矿山至草铺-王家滩公路约1km（乡村柏油路），再到安禄公路草铺-王家滩路口约1km（乡村柏油路），沿安禄公路到安宁城区为一级公路，距离约15km。矿山至安宁公路里程约17km，交通条件较好。交通位置图如图2.1-1所示。

图2.1-1  矿区地理位置图

2.2自然环境概况
（1）地形地貌

矿区位于草铺构造侵蚀低中山谷盆地南西侧，地形切割中等，属侵蚀构造地形低中山地貌。矿区内最低点为采场南东侧堆料场一带，海拔标高约1868m，最高点为采场北西侧山顶，海拔标高约2094m，相对高差226m，地形坡度多在15°～30°之间，局部较陡。

（2）水文、气候
本区气候与安宁相似，冬无严寒、夏无酷热，属北亚热带气候类型，垂直分带较明显。综合云南省气象局资料室编制的《云南省卅年地面气候资料》（1982年版），安宁县城（海拔1848m）年平均气温14.7℃，极端气温－7℃～33.3℃。年降水量535.9mm～1161.8mm，多年平均降水量879.2mm，每年5～10月份的雨季降水量占全年的88%；日最大降水量120.4mm。历年月平均相对湿度54%～83%，年平均相对湿度73%。当地主导风向W，年平均风速2.2m/s，瞬时最大风速17m/s（对应风向S），最大风力为5至7级，年平均日照时数为2400小时。

（3）地震

根据《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010）及《中国地震动参数区划图（GB18306-2015）》划分，地震动峰值加速度为0.20g，地震动反应谱特征周期为0.45s，安宁地区抗震设防烈度8度，地震设计分组为第三组。

（4）区域经济概况

矿区位于草铺小型骨盆地边缘山区，矿山已生产多年，水、电、路等配套设施齐备，均能满足矿山的生产、生活需要。附近居民以汉族为主，杂居彝族、白族等民族。农作物以玉米、小麦为主，次为水稻、土豆等，经济作物以水果及烤烟为主。矿山周边工矿企业较多，经济较发达。

2.3建设项目地质概况

本评价报告的地质资料主要来源于辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司于2022年9月提交的《安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程安全设施验收评价报告》进行叙述。

2.3.1矿区地质概况
2.3.1.1地层

区内出露地层较为杂乱，从新生界到元古界之间的地层部分出露，分布面积较大的有第四系、侏罗系下统、三叠系上统一平浪组、寒武系下统筇竹寺组、震旦系上统灯影组、震旦系下统澄江组、昆阳群美党组和黄草岭组等。现将矿山附近各地层岩性由新到老叙述如下：

1.第四系（Q）：主要为冲、洪积层，少量残坡积层，由褐黄、褐红色粉砂质粘土夹岩石碎块组成，厚度约1-5m。

2.侏罗系下统（J1）：上部紫红色泥岩与杂色石英砂岩互层，下部紫红色页岩夹砂岩、泥灰岩。与下伏T3y地层整合接触。

3.三叠系上统一平浪组（T3y）：紫、黑、灰黑色页岩夹细砂岩，煤或煤线，底部为砾岩。与下伏地层平行不整合接触。

4.寒武系下统筇竹寺组（∈1q）：灰绿、灰黄色泥（页）岩、粉砂质泥岩夹细粒砂岩，局部夹白云岩或灰岩。钙质细砂岩薄层风化后变为黄色疏松碎块，泥（页）岩风化后呈鳞片状及碎块状。矿区附近最大出露厚度61m。

筇竹寺组沉积的早期，为浅海还原环境，造成生物的大量死亡，含大量生物化石。主要分布在矿区中、上部山脊地段。与下伏渔户村组整合接触。

5.震旦系上统灯影组（Zbdn）：灰色、浅灰白色、淡粉红色薄至厚层块状白云岩夹灰质白云岩、白云质灰岩，部分地区为灰岩夹钙质页岩。与下伏昆阳群地层多为断裂接触。

6.元古界震旦系下统澄江组（Zac）：灰白、浅黄色厚层状粗粒长石石英砂岩夹安山质凝灰岩。底部为含砾砂岩及底砾岩。与下付昆阳群地层多为断裂接触。

7.昆阳群美党组（Pt1m）：上部灰色板岩及砂岩，中部绢云母石英粉砂岩及灰岩，下部深灰色石英绢云母千枚岩夹扁豆状石英粉砂岩。与黄草岭组整合接触。

8.昆阳群黄草岭组（Pt1h）：深灰、灰黑色绢云母板岩、千枚状板岩夹粉砂岩。

2.3.1.2构造

矿区域上构造发育，以断裂为主，主构造线方向为近南北向，次级构造线方向以北西向和北东向为主。现将矿区附近主要构造特征简述如下：

①汤朗-易门深断裂（F1）：位于矿区西侧约8km处，北起禄劝县汤朗，南至易门县南侧，全长大于180.0km，走向近南北，倾向西，倾角80°～90°，属高角度逆断裂。由于断裂继承性的多期活动，沿走向、倾向部份地段呈缓坡状。

②禄脿-安宁断裂（F2）：位于矿区北侧约4.0km处，断裂西起禄脿，东至安宁桥头村北侧，也为一向南凸出的弧形断裂，全长40.0km，走向N53°W～N55°E，倾向NE、NW，倾角70°～85°，为与安丰营—昆明断裂近于平行的高角度逆断裂。

③权甫断裂（F3）：位于评估区北东侧约3.7m处，断裂北西起白甸，经权甫村延伸至雁塔村南东侧，全长93.0km，走向N6°W，倾向南东，倾角65°～75°，为正断裂。

2.3.1.3岩浆岩

矿区周边无岩浆岩出露。在矿区南北两侧的大片范围内出露昆阳群美党组、黑山头组地层，总体岩性为中浅变质的砂板岩、粉砂岩。

2.3.2矿床地质特征

2.3.2.1矿体（层）特征

区内白云岩矿体赋存于元古界震旦系灯影组（Zbdn）地层中，成因类型为浅海相镁质碳酸盐沉积型矿床。矿体主要为灰色、浅灰白色厚层至块状白云岩，少见灰质白云岩，与白云岩界线不清（量少且界线分不清，因此报告中均定为白云岩）。矿体呈层状产出，沿走向、倾斜方向厚度变化均不大。矿层倾向60°～75°，倾角5°～10°，矿体出露长度大于900m，宽大于600m，厚度大于80m。矿体形态简单，成层状产出，产状平缓。矿体与围岩界线清楚，易于辨认。表层经风化、半风化形成松散土状、碎块状。

2.3.2.2矿石质量

1.矿石组成

矿石矿物成份：以白云石为主，少量方解石，其它矿物含量甚微。

矿石结构：为细～中粒结构，少量隐晶结构。

矿石构造：以块状构造为主，少量条纹状、网脉状。

2.矿石化学成分

区内白云岩矿的主要有用组分是MgO和CaO，MgO含量最高23.20%，最低17.14%，一般在18～21%之间。CaO含量最高38.39%，最低28.36%，一般在31～35%之间，其余组分SiO2、Al2O3、Fe2O3、Mn3O4、S、P等含量均较少。

3.矿石物理性能

根据矿山提供的资料，矿石含水率为6.91％，干密度为2.49g/cm3，孔隙比0.453，据矿山前期检测资料，矿石饱和单轴抗压强度为20.32Mpa，干抗压强度为60.39MPa。

4.矿石风（氧）化特征

原生矿石为厚层至块状构造，抗风化能力较强，全风化深度0.5—1.5m之间，风化脱水后多形成褐红色粘土及灰白色岩石碎块，结构疏松。半风化深度可达2m左右，局部3-5m，主要为垂向风化。

2.3.3开采技术条件

2.3.3.1水文地质条件

1.区域水文地质概况

安宁市域内地表水系发育，主要有金沙江和红河两大水系。属金沙江水系的有螳螂川、八街河、马料河、沙河及禄禄脿河；属红河水系的有邵九河。禄脿螳螂川发源于滇池，全长约350km，安宁境内河段长约49.2km，河流比降1.5%，流域面积222.05km2，年平均流量0.56亿立方米。河流流量受大气降水和地下水补给的影响。

邵九河：位于矿区南侧，该河流发源于团山、打磨山一带，由西向东流入大箐水库（库容量20万m3）后，往东经大箐，在邵九村附近转由北向南流，流域面积6.20km2，河床平均坡降为1.3%。年平均径流量0.106亿m3。邵九河往南流入易门县境内（名为扒河），由易门县西侧汇入绿汁江。

矿区位于两大水系的分界线附近，地处构造-剥蚀低中山区次级分水岭地带，位于安宁蓄水盆地补给区，属金沙江水系上游支流螳螂江流域，区内水体向南汇入南侧溪沟后自西向东流入核桃箐，最后于青龙街道办白塔村南东侧汇入螳螂川，矿区最低侵蚀基准面1830m。

矿区气候与安宁相似，冬无严寒、夏无酷热，属北亚热带气候类型，垂直分带较明显。年降水量535.9mm～1161.8mm，多年平均降水量879.2mm，每年5～10月份的雨季降水量占全年的88%；日最大降水量120.4mm。

区域内出露的地层从昆阳群—第四系均有不同程度出露，含、隔水层相间。区内主要岩溶地下水含水组有：二叠系下统栖霞、茅口组（P1q＋m）岩溶水含水组、上石炭统（C3）、中石炭统（C2）、下石炭统大塘组（C1d）岩溶裂隙含水组，寒武系下统渔户村组（∈1y）、中统陡坡寺组（∈2d）岩溶裂隙含水组及震旦系上统灯影组（Zbdn）岩溶裂隙含水组；主要基岩裂隙含水组有：二叠系上统峨嵋山组（P2β）玄武岩裂隙水含水层、三叠系-侏罗系基岩裂隙含水组；其余则构成区域地下水隔水层组。

2.矿区水文地质条件

矿区总体地势为北高南低，矿区内最低点为采场南东侧堆料场一带，海拔标高约1868m，最高点为采场北西侧山顶，海拔标高约2094m，相对高差226m，地形坡度多在15°～30°之间，局部较陡。矿权范围位于自然斜坡上，矿权最低开采标高为1885m，高于区内最低侵蚀基准面（1830m），有利于水体的自然排泄。矿区无地表水体，地表水系不发育。

矿区属螳螂川流域，区内水体总体自南西向北东汇入螳螂川支流核桃箐之后流入螳螂川。

3.地层含水性

区内地层岩性主要有两种，为第四系粘土夹岩石碎块和灯影组白云岩。

第四系粘土夹岩石碎块含孔隙水，富水性弱；白云岩岩石裂隙、溶隙均较发育，透水性和含水性较好，含有一定量的不均匀的岩溶水、裂隙水，水化学类型为重碳酸钙镁型水（HCO3-—Ca2+·Mg2+）。

矿层上盘围岩为页岩、杂色砂质页岩夹细粒砂岩，为相对隔水层，含少量风化裂隙水；矿层下盘围岩为石英砂岩夹砂质板岩，含风化裂隙水，富水性中等。

4.地下水的补给、径流和排泄

矿区无地表水体，地下水主要接受大气降水的补给，下部含水层接受上部含水层的补给。

区内地下水的径流强度较小，水径流方向大致为顺坡向；排泄方式主要为直接向地表泄流，其次为蒸发排泄。

燕子洞内局部有滴水，地面上低洼处有积水，水体清澈，洞内较为潮湿。

5.采坑充水因素及用水量

矿山位于自然地形的斜坡中段，所处地势较高，最低开采标高1885m高于当地最低侵蚀基准面1870m。附件无地表水分布，采坑充水因素主要为大气降水，其次为矿体中赋存的岩溶水，充水通道以节理裂隙、岩溶裂隙为主，充水强度主要取决于大气降雨强度，大气降水通过岩溶裂隙、节理裂隙等垂直下渗补给岩溶裂隙、层间裂隙含水层，直接对矿床产生充水。

据矿山开采记录，除雨季外采场常年无水。矿区地形地貌有利于采坑涌水的自然排泄，故未进行涌水量预测。采坑涌水对开采影响较小。

6.矿山供水

矿山采矿区与矿石加工区距离近，矿石开采和加工的用水量均较小。矿石加工区内建有蓄水池，雨季拦截地表水储蓄，基本能满足矿石加工用水的需要。另外，在矿山的南东侧直平距离约1km处有常年流水的核桃箐溪流，流量0.002m3/s，可作为备用水源。

2.3.3.2矿区工程地质

1.工程地质岩组

根据矿区地层的岩性、岩石结构构造和岩石强度，将矿区工程地质特征和现状表述如下：

（1）粘土夹白云岩碎块双层土体（Q）

主要由粘土、白云岩碎块组成，厚度小于2m。该岩组为土体结构，结构松散，呈可塑～硬塑状，力学强度低，亲水性强，浸水易软化，脱水后呈硬塑状，具一定抗压强度。

（2）较坚硬厚层至块状白云岩岩组（Zbdn）

由灯影组灰色、浅灰白色、淡粉红色厚层至块状白云岩夹灰质白云岩、白云质灰岩组成，局部存在小型溶穴、溶洞。

2.工程地质条件现状

矿山为露天剥离开采，掘进方向大致与原始地形坡向相反，经多年露采，现矿权内已形成一个距离大海子燕子洞新石器遗址38m的不规则长方形采场，采矿形成高度不等的露采边坡，边坡高度在5m～80m之间，边坡坡度角一般在60°左右，个别达到75°。由于矿层为较坚硬岩组，且边坡坡向与岩层倾向反交或大角度斜交，边坡总体稳固性较好，仅局部边坡顶部未剥离的风化盖层，由于风化强烈，岩层疏松破碎，雨季易产生垮塌。

经本次申请缩减后燕子洞将间距矿区采矿边界增大到250m不在燕子洞保护范围（洞口方圆50m）；控建地带：洞口方圆70m。从而有效地保护了燕子洞遗址。

3.工程地质条件预测评价

矿区内地形坡度中等，矿体为较坚硬厚层至块状白云岩，矿层本身的工程性能较好。矿区南部有区域性断裂通过，但断裂对矿体的完整性破坏不大。

未来开采过程中可能诱发或加剧的主要工程地质问题是：随着开采深度的增加，剥离边坡的高度也在不断增加，应控制好台阶高度和边坡角，如果台阶过高，边坡角过大，可能会诱发局部崩塌、滑坡等地质灾害现象，将对矿山建设和开采造成危害。建议矿山请相关单位进行开采、安全生产设计，并严格按开采、安全生产设计进行采矿，加强管理，这样既能使矿产资源得到充分利用，又能避免安全事故的发生。

2.3.3.3环境地质条件

1.矿区环境地质现状

（1）区域稳定性

矿区位于汤郎-易门深断裂与普渡河-西山深断裂的夹持地带，上述两断裂深达硅镁层，活动性较强，其间地层多呈断块块体，地壳结构不均匀。安宁市属地震基本裂度八度区，区域地壳稳定性属滇中次稳定区，属地震较频繁区。据记载，近期从1965年6月～1980年6月，安宁市境内及附近曾发生4次地震，震级在3.7～5.25级之间，有一定破坏性。根据1:80万《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），地震动峰值加速度为0.20g，地震动反应谱特征周期为0.45s，安宁地区抗震设防烈度8度，地震设计分组为第三组。

（2）环境地质现状

区内无被保护的动植物种，植被覆盖率不大，分布有少量灌木林及人工种植的次生林；所开采的矿石及围岩未发现有害物质，无放射性；采矿权范围外西侧有一文化遗址：大海子燕子洞新石器遗址，距离拟矿业权边界257m，建议在开采过程中不再向西部开采，以免破坏文化遗址；区内白云岩矿为露天开采，采场部分原始地形、地表植被已被破坏，地质环境受到了一定的破坏。在采矿过程中会产生一定的粉尘、噪声污染环境，距离矿山最近的村庄为大海子村，直平距离大于434m，矿山采矿对附近居民的影响较小。

区内目前无现状地质灾害发育，有少量污水、废气排放，露采剥离产生了大量废渣，部分作为路基填料运出，部分堆放于矿山料场。周边人类工程活动主要为植树造林，植树造林对生态环境的改善起着积极的作用。

2.矿区环境地质预测

随着矿区采矿活动的不断深入，对地表自然环境的破坏和污染将进一步加剧，对原有地质体的破坏，可能导致采场边坡坍塌等地质灾害。矿山开采和矿石加工会产生噪声污染、粉尘污染。

采矿活动造成的上述环境地质问题，矿山应通过规范有序采矿、采场回填恢复、加强绿化等有效手段来减少地质灾害的发生。

露天采矿对环境的破坏是巨大的，植被、土壤、地下水、空气等均遭受污染破坏。按开采设计采矿，规范边坡，利于后期地质环境的治理恢复。剥离时注意保护和收集表土、植被，采矿中做好降噪除尘工作，边开采边恢复，即可减少环境破坏，也能节约恢复成本。矿石中未发现有害元素、放射性元素。

综上所述，矿床地质环境条件良。

2.6 安全生产管理

2.6.1安全生产管理组织机构

安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场根据矿山成立了矿山安全管理机构，设置了安全科。其管理机构由矿长及各班组长等组成，其管理机构图如下图2.6-1所示。
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图2.6-4 矿山管理机构图
安全管理机构主要职责是对矿山安全工作进行研究、决策、监督、处理。督促班、组安全生产管理；严格执行矿山安全生产管理规章制度，明确领导和有关人员的安全生产职责，签订安全生产目标管理责任书，将矿山生产系统安全监管工作列入年终考评进行考核。

2.6.2安全管理人员取证上岗情况及安全教育培训情况

矿山的主要负责人和安全生产管理人员经安全知识和管理能力培训，持证上岗，目前证书已过期，企业目前已报名正在参加复训，报名证明材料见附件。其他人员上岗前矿山按相关规定进行内部培训，平时定期组织全体员工进行安全法律法规、规章制度和岗位技能的教育、学习。当前矿山主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员持证情况见表2.6-1、表2.6-2。
表2.6-1  矿山主要负责人、安全管理人员资格证书一览表
	人员类型
	姓名
	证号
	性别
	行业类别
	备注

	主要负责人
	普安全
	530123195108132213
	男
	金属非金属矿山
	正在培训中

	安全生产管理人员
	耿柏毓
	530122199501010812
	男
	金属非金属矿山
	正在培训中

	安全生产管理人员
	刘兴良
	53012319650405221X
	男
	金属非金属矿山
	正在培训中


表2.6-2  特种作业人员资格证书一览表

	作业类别
	操作项目
	姓名
	证号
	性别
	有效期限
	签发单位

	高处作业
	高处作业
	张昆林
	T530123197705282219
	男
	2021-01-06至2027-01-05
	昆明市应急管理局

	焊接与热切割作业
	熔化焊接与热切割作业
	金华祥
	T530127198909083553
	男
	2022-12-08至2027-12-07
	昆明市应急管理局

	电工作业
	低压电工作业
	杨希亮
	T533022198412202698
	男
	2022-08-02至2028-08-01
	昆明市应急管理局


2.6.3安全生产责任制度、安全管理制度和安全操作规程

依据国家安全生产法律法规及矿山生产的实际情况，安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场编制了安全生产责任制、安全生产管理制度及安全生产操作规程。
表2.6-3  矿山安全责任制
	序号
	名称
	备注

	1
	法定代表人（主要负责人）安全生产职责
	

	2
	矿长安全生产职责
	

	3
	安全员安全生产职责
	

	4
	财务人员安全职责
	

	5
	电工安全生产职责
	

	6
	焊工安全生产职责
	

	7
	高处作业人员安全生产职责
	

	8
	挖掘机驾驶员安全生产职责
	

	9
	装载机驾驶员安全生产职责
	

	10
	凿岩工安全生产职责
	

	11
	破碎机工安全生产职责
	

	12
	矿山边坡管理人员安全生产职责
	

	13
	其他员工安全生产职责
	

	14
	机动车驾驶员安全生产职责
	


表2.6-4  矿山安全管理制度

	序号
	名  称
	备注

	1
	安全生产方针管理制度
	

	2
	安全生产目标管理制度
	

	3
	安全生产责任制管理制度
	

	4
	安全机构设置与人员任命制度
	

	5
	安全生产拒绝管理制度
	

	6
	文件与资料的识别与控制制度
	

	7
	外部联系与内部沟通制度
	

	8
	标准化系统评审制度
	

	9
	供应商与承包商管理制度
	

	10
	员工工余安全管理制度
	

	11
	采矿工艺管理制度
	

	12
	采矿工艺变化管理制度
	

	13
	运输系统安全管理制度
	

	14
	供配电系统管理制度
	

	15
	防排水系统管理制度
	

	16
	消防管理制度
	

	17
	凿岩作业安全管理制度
	

	18
	设施设备综合安全管理制度
	

	19
	作业环境管理制度
	

	20
	安全警示标志管理规定
	

	21
	铲装作业安全管理制度
	

	22
	运输作业安全管理制度
	

	23
	高处作业安全管理制度
	

	24
	边坡管理制度
	

	25
	安全教育培训制度
	

	26
	安全检查制度
	

	27
	危险源辨识与风险评价管理制度
	

	28
	安全生产档案管理制度
	

	29
	安全生产奖惩制度
	

	30
	安全生产例会制度
	

	31
	生产安全事故管理制度
	

	32
	劳动防护用品发放、使用管理制度
	

	33
	职业危害预防制度
	

	34
	设备安全管理制度
	


表2.6-5  矿山安全操作规程

	序号
	名称
	备注

	1
	矿山安全生产纪律
	

	2
	露天矿山采场安全生产操作规程
	

	3
	矿区运输作业安全操作规程
	

	4
	机械工作业安全（装载机、挖掘机）操作规程
	

	5
	皮带运输机安全生产操作规程
	

	6
	挖掘机安全操作规程
	

	7
	电工安全操作规程
	

	8
	金属焊接（电焊）安全操作规程
	

	9
	破碎机安全操作规程
	

	10
	高处作业安全生产操作规程
	

	11
	爆破作业安全生产操作规程
	

	12
	装载机安全操作规程
	

	13
	凿岩机安全生产操作规程
	


2.6.4安全生产台账记录

现场检查，矿山建立了相当完善的安全生产记录台帐，如安全生产例会纪要、安全教育培训记录、安全生产检查记录、劳保用品发放记录、安全生产费用使用台账等。企业应按照《安全生产法》及《云南省安全生产条例》规定的安全管理台帐建立健全本矿安全管理台帐，并做好相关记录内容。

2.6.5事故应急预案

安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场将《安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场生产安全事故应急预案》，按要求于2025年5月13日在安宁市应急管理局进行了备案，备案编号：530181-2025-FM005。
矿山成立了安全生产应急管理机构，并成立事故应急救援总指挥部，负责事故救援工作的综合组织、指挥和协调。矿山已配置相应的应急物资，见下表。已根据《安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场生产安全事故应急预案》进行相应的应急演练，演练情况见附件。

2.6.6购买保险

安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场已缴纳了工伤保险和为从业人员投保了安全生产责任保险。

2.6.7安全生产投入

安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的要求提取安全生产费用，编制了《安全生产费用提取、使用及管理制度》，建立了安全生产费用提取和使用台账。

企业制定了2025年安全费用年度使用计划，建立了安全生产费用提取和使用台账，2025年安全费用主要用于设备检测（车辆、空压机等）、边坡稳定分析、安全现状评价、购买安全警示标志、消防洒水等车辆的维修等中。
2.7安全运行情况

安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场上一次取得安全生产许可证时间为2022年09月14日，证件有效期自2022年09月14日至2025年09月13日。

自2022年09月14日至评价基准日2025年05月25日期间，矿山按照设计要求采用自上而下分台阶进行开采；矿山主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员均持证上岗，且证书在有效期；设置了安全生产管理机构并对相应管理人员进行任命；企业按规定缴纳工伤保险和为从业人员投保了安全生产责任保险；按相关规定提取和使用安全生产费用；修订了矿山生产安全事故应急预案并在安宁市应急管理局备案；建立了各项安全生产管理档案（台帐）；矿山生产工艺未发生改变，也未发生过安全生产事故。

3危险、有害因素辨识分析

本章针对安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程主体工程及辅助生产设施的情况，对设施、装置和生产系统中可能存在的危险、有害因素进行辨识和分析，找出引发原因，把握薄弱环节，寻找预防事故的最佳途径。

3.1主要危险、有害因素辨识与分析

3.1.1辨识与分析危险、有害因素的依据

依据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)，综合考虑起因物、引发事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，可将生产过程中的常见事故划分为20类。

按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）将生产过程中的危险、有害因素分为以下4类：

1.第一类：人的因素（心理、生理性危险有害因素；行为性危险有害因素）；

2.第二类：物的因素（物理性、化学性、生物性危险有害因素）；

3.第三类：环境因素（室内作业环境不良、室外作业环境不良、地下（含水下）作业环境不良、其他作业环境不良）；

4.第四类：管理因素（未设置安全生产管理机构、未建立安全生产规章制度、矿山相关专业技术人员缺失、违章作业等）。

安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程露天开采项目包括露天开采系统、公用辅助设施、生活设施等内容。本评价将依据上述规定对这些系统、设施和装置进行危险、有害因素分析。

本评价将依据上述规定对露天开采系统、铲装运输系统、防排水设施、安全管理等进行危险、有害因素分析。

3.1.2矿山地质危险、有害因素

1、水文地质危险、有害因素

矿区附近地形较陡，利于排水，采场布置呈斜坡状，利于降雨自然排泄，采场及周围未见地下水出露，水文地质单元简单，地表水排泄通畅，由于采场位于相对较高部位，地表水难以滞留储存。现状水文地质条件对矿山开采受到地下水的影响较小。矿区水文地质条件属简单类型。

矿山若雨季突遇暴雨，清扫平台上未设置排水沟阻截地表水对边坡的冲刷，有可能影响矿山边坡的稳定性。

2、工程地质危险、有害因素

根据矿区及周围分布地层的岩性组合、结构特征及物理力学性质，按岩石类型划分为三个主要工程地质岩组：寒武系下统渔户村组(∈1y)层状岩类较坚硬-软弱岩组、震旦系下统灯影组(Zbdn)可溶盐岩类较坚硬岩组和震旦系下统灯影组(Zbdn)浅表部强风化可溶盐岩类松软岩组。目前采场边坡均较稳定，调查期间未见崩塌、滑坡等地质灾害和不良物理地质现象。

矿山应严格按露天采矿的相关规定规范开采，控制边坡角和作业面高差，避免交叉作业，加强对采场边坡的监测和管理，及时排除各种安全隐患和地质灾害危险因素，尽可能地减少其对生产构成的威胁，以利于矿山的正常运营；在露天开采作业时应加强安全管理，对易产生崩落、掉块的部位应重点防护，防止灾害发生。

3、环境地质危险、有害因素

矿区为露天开采，对地质环境和自然地貌景观、植被会形成一定程度的破坏，随着开采力度的加大，形成的较高边坡部位可能产生后缘张裂、掉块、局部坍塌、崩塌等不良地质现象和地质灾害，会对周围环境造成一定影响。

在矿山开采过程中一要注意洒水降尘，降低空气中的粉尘浓度，作业人员要佩戴口罩，降低粉尘对人体的危害；二要要求作业人员佩戴耳麦等噪声个体防护用具，减少噪声对人体的危害。采矿过程中及采矿结束后，矿山应做好废弃采场和达到最终开采境界的边坡进行回填、放坡、护坡覆土复垦等治理工作，并接受相关部门监督检查验收，使地质环境的破坏程度降到最低，达到矿山生态平衡。

4、地质方面的危险、有害因素小结

各种不良地质现象对采场的影响是多方面的和错综复杂的，其作为生产中各种事故的诱因，显得十分重要和突出，需要在生产过程中分别采取科学的方法和手段加以预防和消除，或减弱其影响。根据以上分析，为了更好地指导采场的安全工作，将该采场地质方面的主要危险有害因素归纳为表3.1-1。

表3.1-1  矿山地质方面的危险有害因素小结表

	项目
	序号
	危险有害因素分类
	可能的危险源/诱因

	危险

因素
	1
	滚石、滑坡、泥石流
	采场、地表山坡地段等

	
	2
	坍塌
	断裂、构造、矿围岩质量差，设计依据地质资料不详等

	
	3
	物体打击
	

	
	4
	淹溺
	水灾  防排水设施失效


3.1.3采场与周边环境相互影响的危险有害因素分析

矿山采矿为露天开采，对地形地貌、周围植被具有一定程度的破坏；本矿山采用爆破开采，矿区南面居民居住较为集中，南面距离矿区最近的村子居民住房距离矿区最近分别约253m、280m、425m，设计开采范围与居民住房之间留了300m禁采区，开采作业中产生的粉尘、设备噪声对周边居民的扰动较小；龙白公路距离矿区最近距离约16m（但位于设计开采范围最近距离约88m），部分路段处于爆破警戒范围内，爆破前必须在有车辆及人员通过的主要地段布设岗哨，爆破时应做好爆破警戒工作，所有无关人员撤出300m外安全地点，并确保对整个爆破警戒范围控制，则爆破影响可控；矿区南侧距离矿界约800m处为云南省昆明市安宁市草铺街道办事处邵九变电站，矿区周边高压输电线路较多，220KV草温Ⅰ、Ⅱ回线及草昆Ⅰ、Ⅱ回线，距离采石场在300-500m之间，其余线路距离均大于500m，企业已与昆明供电局签订安全协议；东南面104m为安宁云耀冶炼厂，已签订安全协议；矿区周边1000m范围内没有铁路线，矿权周边300m范围内无其它矿业权分布，周边环境可能会对该项目产生一定影响，企业在进行爆破作业时按照安全生产协议从事生产，爆破作业前提前通知人员撤离出爆破警戒范围，并通过控制爆破指向，加强矿区爆破警戒工作，风险可降低到可控范围内。
安宁云耀冶炼厂距离矿区最近约104m，企业已与该企业签订安全生产协议，后期严格按照安全生产协议从事生产

3.1.4总图布置危险有害因素分析与辨识

1、危险有害因素辨识与分析

根据本矿山的总图布置，围绕总平面布置情况进行分析。从采场的工程地质、地形地貌、水文地质、气象条件、周围环境、交通运输条件、自然灾害以及总平面布置的功能分区、安全距离、风向、设备设施、道路联系等方面分析和辨识危险有害因素。按危险因素的性质，总图布置方面的危险有害因素可划分为：滚石、滑坡、泥石流、车辆伤害、物体打击、高处坠落等，分析如下：

（1）滚石、滑坡（坍塌）、泥石流

矿山开采矿种为建筑用白云岩，结构为致密块状构造，岩石硬度较高，但边坡顶部强风化层岩石破碎、结构松散、软弱，完整性差，力学强度低且差异大，稳固性差，易形成滑坡、坍塌。因气象条件不落实、截排水设施不完善，大气降雨缺乏有效的截排和疏导，泥水混合物以冲击、填塞、掩埋等形式毁坏下游设施。

（2）车辆伤害

矿山车辆在矿区内进行运输作业，如果对安全驾驶和行车安全的重要性认识不足，思想麻痹、违章驾驶、管理不善和车辆带病运行等，就会造成车辆伤害事故。

车辆伤害主要有：车辆载重量大，易翻车；自然条件的不利影响，如雾天影响视线，冰雪和雨水使路面变滑等；采场运输用的装载机车辆，高度较大，驾驶人员视线容易被遮挡，如果在作业过程中有无关人员进入采场运输通道内，可能发生运输车辆伤害事故；安全管理不到位，如车辆驾驶员没有经过培训，或者对安全驾驶和行车安全的重要性认识不足，思想麻痹、违章驾驶；路面缺乏维护保养；车辆没有按照有关规定进行维修保养，或带病行车等，也可能造成车辆伤害事故。

（3）物体打击

物体打击是指物体在重力或其它外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故。

矿山造成物体打击的原因主要有：采场高处危险地段未设置安全警示标志；矿区岩石节理裂隙较发育，开拓运输边坡浮石处理不及时；铲装作业过程中铲装设备操作失误或违章作业；上部台阶坠物及滚石对下部台阶作业人员造成伤害；从业人员未穿戴劳动防护用品，如安全帽。

（4）高处坠落

高于地面2m(含2m)以上作业平台无安全护栏、通往平台的通道无踏步和安全护栏等，均可能发生高处坠落伤亡事故。

矿山造成高处坠落的原因主要有：在边坡上进行高处作业人员没有按要求使用安全带或安全绳、安全带未正确、牢靠固定即进行作业；采场工作平台宽度不足，平台边沿矿岩松散、不稳固；采场工作平台宽度不足，平台边沿矿岩松散、不稳固；高处作业时安全防护设施损坏或高处作业时无人监护。

（5）粉尘、噪声

产生粉尘的原因主要是采挖、铲装时的扰动、大风扬尘等。噪声主要来源于各种机械设备在运转过程中由振动、摩擦、碰撞产生的机械动力噪声。

2、总图布置危险有害因素辨识与分析小结

总图布置方面的危险有害因素是多方面的和错综复杂的，需要在该生产项目的各个时期分别采取科学的方法和手段加以预防和消除，或减弱其影响。为了更好地指导企业的安全工作，将以上分析结果归纳为表3.1-2。
表3.1-2  厂址选择和总图布置方面的危险有害因素小结表

	项目
	序号
	危险有害因素分类
	可能的危险源/诱因

	危险因素
	1
	滚石、滑坡（坍塌）、泥石流
	露天采场、矿区内外部运输道路的边坡、矿区各类场、平台的开挖边坡等；

未按设计开采形成高陡边坡，采区及采场无排水沟。

	
	2
	车辆伤害
	内、外部运输

	
	3
	物体打击
	采场边坡、高处作业

	
	4
	高处坠落
	高处作业

	
	5
	粉尘、噪声
	露天采场、铲装运输过程中、装卸点、大风扬尘


3.1.5开采工艺中的危险有害因素分析与辨识

1、穿孔、爆破

在穿孔、爆破过程中可能会产生的危险因素是：机械伤害、高处坠落、放炮伤害、物体打击等；可能会产生的有害因素是：粉尘、噪声等。产生的原因如下：

（1）穿孔过程中未按操作规程使用穿孔设备、凿岩设备带病作业等情况都可能造成作业人员机械伤害；

（2）钻机穿孔过程中作业人员未系安全带、放炮位置选择高陡边坡不具备穿孔作业条件的位置等情况都可能引发高处坠落；

（3）爆破过程中及爆破后现场清理过程都可能引发放炮伤害；

（4）穿孔及爆破都会破坏岩体结构，使节理、裂隙发育，岩体本身稳定性降低。凿岩过程及爆破后清理采场均可能造成物体打击伤害；

（4）在凿岩作业及爆破过程中均会产生噪声及粉尘危害。

2、采剥工艺

在采剥过程中可能会产生的危险因素是：滑坡、坍塌、物体打击、高处坠落等；可能会产生的有害因素是：粉尘、噪声等。

产生的原因如下：

（1）采矿顺序或采剥工艺不合理，造成岩体应力高度集中，加剧岩体失稳的破坏几率，受断层的破坏岩体结构强度降低，节理、裂隙发育，导致岩体本身稳定性差。存在坍塌、滑坡等事故隐患和地质灾害；

（2）在实施开采过程中存在高处作业，有可能发生高处坠落的事故。主要表现在：高处作业管理不到位，高处作业人员未按要求配戴安全带或安全带失效；采场高处危险地段未设置安全警示标志等；

（3）在松散断裂带边坡脚作业；在高处作业的人员不小心碰掉工具、材料、浮石；安全帽等劳动防护用品穿戴不齐全等。存在物体打击事故隐患。

3、铲装运输

在铲装过程中可能产的危险因素是：车辆伤害、其他伤害；可能产生的有害因素是：粉尘、噪声等。产生的原因如下：

（1）项目采用挖掘机采挖矿岩、装载机铲装，在露天采场内外车辆运行过程中有发生车辆伤害的事故隐患，主要原因：内、外部运输道路边坡设置不当，道路设计等级标准低、施工质量差；车辆超载、制动失效、机械故障、驾驶员误操作；道路防、排水设施不完善；违章驾驶、违章作业；车辆带病作业，超载超限；路况、天气状况不良，影响驾驶等；

（2）在实施铲装作业时会产生大量的粉尘，在运输过程中有道路扬尘；

（3）铲装作业及运输过程中会产生噪声。

4、采场生产过程中危险、有害因素小结

开采工艺方面的危险有害因素主要为穿孔爆破、采剥工艺以及铲装运输过程中。矿山应严格按照设计进行开采作业，加强采场安全管理，对采场工作面、铲装作业区、运输道路等产尘点采区降尘、抑尘措施。

3.1.6采场生产过程中危险、有害因素

1、边坡失稳（坍塌、滑坡或滚石）

根据矿山生产现状，安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程为露天开采，采用挖掘机进行铲装，自卸汽车运输矿岩。

露天矿坍塌（滑坡）事故发生的主要原因有：由于生产过程中露天采场边坡参数不合理、无清扫平台；节理、裂隙发育；采场周围没有设置截排洪沟设施或设施损坏、边坡管理不当等，都易造成边坡失稳、坍塌（滑坡）的危险，雨季可能产生泥石流，作业前未对坡面危岩、孤石进行清理，可能危及作业人员和设备、生产安全。

可能存在的部位：采场边坡、地表山坡地段等。

2、爆破伤害

爆破伤害是指爆破作业中发生的伤亡事故。

矿山开采过程中采用穿孔爆破工艺。在爆破时，未按《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016）的规定，圈定爆破警戒范围和设岗警戒，不严格按照设计进行布孔（凿岩）、装药、连线和起爆，或者爆破人员未经培训无证上岗，打残眼、使用的爆破器材质量不合格或已过期，产生拒爆、早爆、延爆等违章作业现象发生或警戒不严，有可能导致爆破炮伤害发生。

引起爆破伤害事故的原因：

（1）装药工艺不合理或起爆工艺不合理；

（2）未圈定爆破警戒或警戒不到位，人员没有撤离到安全区域就起爆；

（3）爆破时使用质量不合格或过期的爆破器材，发生拒爆、早爆、延爆；

（4）雷雨天气进行露天爆破作业时，雷击引发的爆破事故；

（5）无爆破设计或设计不当等；

（6）爆破作业后，没有检查或检查不彻底，没有清除未爆破的残余炸药和雷管；

（7）其他违章作业。

容易发生放炮伤害事故的周边影响设施：

（1）爆破作业点；

（2）爆破作业时或爆破后的采场；

（3）矿岩装运的过程中。
3、高处坠落

高处坠落是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故。

部分平台作业面边坡超高，未设置安全平台及无清扫平台，在台阶上进行剥离、开采、铲装、清理浮石等；在陡壁悬崖边作业时，人员、设备防护不好等均可能发生高处坠落伤亡事故。

高于地面2m(含2m)以上作业平台无安全护栏、通往平台的通道无踏步和安全护栏等，均可能发生高处坠落伤亡事故。为此，必须对诱发高处坠落事故的原因加以防范。

4、物体打击

物体打击是指物体在重力或其它外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故。造成物体打击伤害的原因多种多样，主要有：

（1）超高边坡（大于机械作业高度）机械无法进行浮石清理、边坡浮石清理不及时、排浮不净或排浮不按规程操作；单人作业等；

（2）铲装作业过程中，司机操作失误或违章作业；在边坡、铲装半径内坐卧、停留；挖掘机检修操作失误，滚石伤人；采场多台阶作业时，上部台阶滚石引发的物体打击；

（3）采场未圈定危险范围，未设立安全警示标志或标志不明显，人员进入危险区；

（4）安全帽等劳保用品穿戴不齐或未按照规范佩戴等；

（5）台阶上下同时作业时，上部台阶坠物及滚石可能对下部台阶的作业人员造成伤害；

可能发生的部位：本矿山可能发生物体打击的部位为铲装作业面。

5、车辆伤害

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。

场内运输、装载设备有故障、操作失误或指挥不当，有造成车辆伤害的危险；驾驶员违章驾驶等也会造成车辆伤害。车辆伤害在本矿山中包括挖掘机、装载机车辆的伤害。

（1）露天铲装运输过程中，由于违章载人、违章作业或作业场地狭窄而导致人员坠落或铲装设备倾翻引发的伤亡事故；

（2）车辆在行驶过程中，由于道路坡陡弯急、行车速度快、车辆故障、制动失灵、信号标志缺失、运输线路及路面设计不合理、道路局部坍塌、下沉、路况质量差、狭窄、路不平、雨季冲刷严重等，易发生翻车、撞坏设备和撞伤人员等车辆伤害事故；

（3）疲劳驾驶、酒后驾驶、人货混装驾驶等违章作业；

（4）雨天运输车辆未采取防滑措施。

可能存在的部位：本矿山可能发生车辆伤害的部位为铲装作业工作面、工业场地道路较窄坡度过陡的地段。

6、机械伤害

机械伤害是指机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。

在生产期间使用多种机械设备如破碎机等，所有这些机械设备在使用过程中，由于各种原因，经常导致机械伤害事故的发生。常见的因素有：

（1）所选用设备在设计上存在先天不足(如强度不够、设计缺陷等)；

（2）矿山作业人员违章操作及穿戴不符合安全规定的劳动防护用品进行操作；

（3）机械设备安全防护装置缺乏或损坏或被拆除等，导致事故发生；

（4）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

（5）在挖掘机、装载机、破碎机等的检修时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

（6）在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；安全管理存在疏漏。

可能存在的部位：本矿山可能发生机械伤害的部分为铲装设备检维修、破碎加工过程中。

7、火灾

火灾按其产生的原因分为电气火灾及明火引起的火灾。

（1）可能产生火灾的条件体现在：施工机械使用的油品具有发生火灾的危险，挖掘机、装载机、汽车等移动设备因违规操作、缺乏消防灭火设施等，有发生火灾的可能；当电动机及其控制装置或其它电气设备内部线路的绝缘破坏时将导致短路、检修过程中使用临时照明电源或其他临时用电时发生短路以及线路过电流有可能引发电气火灾。

（2）由于电缆电线开关布置凌乱，线路陈旧破损，电线短路、设备故障、雷电等导致电缆着火或胶带着火而发生火灾。在火灾发生后还会拌有中毒窒息或爆炸事故的发生。如果配电室电器设施设备长期未清扫积炭，发生短路而引发的火灾。

可能存在的部位：本矿山可能发生火灾的部位及设备为机械设备、电气设备、供电线路、生活区。

8、容器爆炸

采场穿孔作业时利用空压机供气，空压机储气罐属简单式压力容器，如果管理不善、设备存在缺陷、安全附件（压力表、安全阀等）故障等存在压力容器爆炸的危险。一旦发生爆炸事故，其爆炸能量在向外释放时以冲击波能量、碎片能量和容器残余变形能量三种形式表现出来。后两者消耗的能量只占爆炸能量的3%～15%，即大部分能量是产生的冲击波。冲击波会对周边设施等造成不同程度地破坏，造成作业人员的伤亡，严重影响生产的正常进行。

可能存在的部位：储气罐。

9、触电

在生产过程中可能会发生触电事故，引起触电事故的主要原因，除了设备缺陷等技术因素外，大部分是由于违章指挥、违章操作引起的。常见的触电事故因素有：

（1）照明线路及动力线路架线高度不够或未按设计施工架设，电缆铺设不规范，电路或开关接头裸露、电缆电线破损等。

（2）电气设备质量缺陷或未按规定接零。线路磨损、压破绝缘层使外壳带电，设备缺少漏电保护等防护装置。

（3）检修作业不填写操作票或不执行监护制度，使用不合格绝缘工具和电气工具。

（4）线路或电气设备工作完毕，未办理工作票终结手续，就对停电设备恢复送电。

（5）在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施。

（6）跨越安全围栏或超越安全警戒线，工作人员走错间隔误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走。

（7）绝缘胶鞋破损透水，作业者身体或工具碰到带电设备或线路上。

（8）缺少标志或标志不明显。

（9）工作人员擅自扩大工作范围。

（10）使用电动工具不戴绝缘手套。

（11）在潮湿地区、金属容器内工作不穿绝缘鞋，无绝缘垫，无监护人。

（12）电气作业的安全管理工作存在漏洞。

可能存在的部位：本矿山采场生产过程中可能发生触电的的部位或场所为电气设备、变压器、办公生活区。

10、雷电危害

采场应避免雷电伤害。

雷电伤害方式和途径分析：

（1）伤害方式：爆炸、火灾、电击、毁坏设备、设施等。

（2）伤害途径：直接雷击、雷电感应、雷电波的电性质、热性质、机械性质的破坏作用引起。

雷电伤害产生的原因分析：

1)防雷接地装置设计不合理；

2)防雷接地装置使用不当，存在缺陷；

3)防雷接地装置失效，接地电阻不符合要求；

4)缺乏必要的人身防雷安全知识；

本矿山雷电危害主要存在于露天采场。

11、其它危害

（1）粉尘

生产过程中产生细粒状矿物或岩石粉尘。粉尘对空气的污染和人体健康的危害最大，是防尘的重点对象。产生粉尘的原因主要是采挖、铲装时的扰动、大风扬尘等。若在开采过程中不采取降尘、抑尘和个人防护等安全措施，轻则影响从业人员的身体健康，重则导致尘肺病。

主要产尘点分布在采场工作面、铲装作业区、运输道路、破碎工作面。

（2）噪声及振动

凡是人们不需要的，使人感到讨厌和烦躁的声音通称为噪声。本矿山生产过程中的噪声主要来源于各种机械设备在运转过程中由振动、摩擦、碰撞产生的机械动力噪声。噪声对人的危害是多方面的。噪声可以使人耳聋，还可能引起高血压、心脏病、神经官能症等疾病。噪声还污染环境，影响人们的正常生活和生产活动。

噪音主要分布在采场铲装作业及破碎加工生产过程中。

振动伤害可能导致手臂振动病，多发生于装运工序过程中。本矿山振动伤害主要存在于铲装作业。

12、采场生产过程中危险、有害因素小结

采场生产过程中的危险、有害因素有边坡失稳（坍塌、滑坡或滚石）、爆破伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、火灾、容器爆炸、触电、粉尘等，这些因素均与矿山是否规范开采，以及是否加强安全生产管理有直接关系。因此，矿山应严格按照设计和露天采矿的相关规定规范进行开采，加强安全管理，现场监督。

3.1.7公辅设施危险有害因素辨识与分析

1、供排水危险、有害因素

供排水工程危险有害因素主要体现在：水源水质、生产污水、生活废水排放污染环境及矿山、各种场地、生活区的防排水设施管理不当产生滑坡等地质灾害。采场排水沟设置不完善，雨季雨水冲刷坡面，造成边坡失稳、滑坡等地质灾害。

2、供配电危险、有害因素

按照电气事故的性质将本矿山危险因素划分为触电、电气火灾等几种类型。

（1）触电（含电击、电伤）：

在矿区采区各种电气设备、移动电气设备和场所存在直接和间接触电的危险。

1）电气设施、电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行过程中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏、断线等隐患；

2）未采取必要的安全技术措施（如：地表电气设施的接零、接地；电气设施的接地保护；漏电保护；过流保护；短路及欠压保护；错向闭锁；松绳保护；闸瓦磨损保护；测速回路断电保护；直流主电机的失磁保护；制动油及润滑回路故障保护；电气制动电流消失保护；操纵手柄不在“0”位、工作制动手柄不在全抱闸位置，不能解除安全制动联锁；未接到工作信号，不能起动的联锁）或安全技术措施失效；

3）电气设备运行管理不当，电气安全管理制度不完善；

4）电工、机电设备操作人员操作失误，或违章作业等。

（2）电气火灾和爆炸危险：

在矿区移动电气设备、供电线路及照明器具等环节和场所均存在直接和间接触电的危险。

1）电气火灾和爆炸的伤害方式及途径如下：

①伤害方式：发生火灾和爆炸或引发大面积火灾和爆炸，造成人员烧伤、烫伤、撞伤、中毒、窒息或死亡，设备、设施毁坏；

②伤害途径：冲击波、火焰飞溅物在一定范围内造成死亡和破坏；高温气体、有毒气体与人体直接接触。

2）电气火灾产生的原因如下：

①由于电气设备设计不合理、安装存在缺陷或运行时短路、过载、接触不良、铁芯短、散热不良、漏电等导致过热；

②电热器具和照明灯具形成引燃源；

③电火花和电弧。包括电气设备正常工作或操作过程中产生的电火花、电气设备或电气线路故障时产生的事故电火花、雷电放电产生的电弧、静电火花等。

3、公辅设施危险有害因素辨识与分析小结

公辅设施方面主要为矿山供排水和供配电，矿山应完善采场排水设施并定期进行检查维护，加强日常安全监测，特别是雨季安全检查和监测。同时加强供配电设施的安全管理，设置必要的安全防护设施和安全警示，配置必要的消防设备，有效预防电气火灾。

3.1.8矿山安全管理危险、有害因素

按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）中第四类因素－管理因素进行辨识，主要围绕企业安全生产管理中建立各级安全生产责任制、安全生产管理的规章制度和各类设备、工艺系统、各岗位（工种）、各工序安全操作规程以及安全生产责任制、规章制度的贯彻和落实情况加以辨识和分析。

1、安全管理组织结构不健全：结构、人员组成不当或不适应生产系统，造成安全管理工作中存在衔接不当、管理空白、专业不全等，致使安全管理上存在漏洞从而引发事故。

2、安全管理责任制未落实、职业安全健康管理规章制度不完善：未根据生产系统特点补充、完善和落实安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程，容易造成生产过程中责任未落实，任务不明确，工作中无章可循，造成生产次序混乱，诱发各类安全生产事故。

3、安全管理不完善：

（1）未建立或未根据生产系统特点补充、完善安全生产记录档案，不利于及时、全面系统的掌握企业安全生产情况，及时反应安全生产动态；不利于分析安全生产中的危险因素和作出安全管理决策；

（2）未建立或未根据系统特点补充、完善应急救援预案或未进行应急演练，对突发事故无预见性，事故发生后无法及时组织救援，导致事故扩大，造成重大损失。

4、安全管理投入不足：安全资金投入不足、安全教育培训不够、个人防护不到位等而导致安全事故的发生。

5、其他管理因素缺陷：

（1）管理过程中违章指挥、发现违章作业而不制止等，使安全隐患得不到及时消除，最终导致安全事故；

（2）特种作业人员未培训取证。

6、矿山安全管理危险、有害因素小结

矿山管理因素是矿山安全生产重要组成部分，通过对矿山安全管理方面的危险、有害因素辨识与分析，预防或消除矿山安全生产管理中存在的安全隐患，对不足之处进行改进，更好地指导矿山的安全管理工作。

3.1.9主要危险、有害因素分布汇总

通过对安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场露天开采系统、公辅设备、设施等方面的危险、有害因素的辨识与分析，现将其分类总结如表3.1-3。

表3.1-3  主要危险有害因素小结

	项目
	序号
	危险因素分类
	可能存在部位
	可能造成的后果

	危险因素
	1
	滚石、边坡失稳、坍塌、滑坡、泥石流
	采场边坡
	人员伤亡

	
	2
	爆破伤害
	采场作业工作面
	人员伤亡、设备损失

	
	3
	物体打击
	采场矿石搬运、铲装作业工作面等
	人员伤亡

	
	4
	高处坠落
	采场边坡及工艺过程中2m及以上的作业平台等
	人员伤亡

	
	5
	车辆伤害
	运输过程中的各种车辆设备
	人员伤亡

	
	6
	机械伤害
	各种设备引起的机械事故
	人员伤亡、设备损失

	
	7
	火灾
	机械设备及电气设备、线路
	人员伤亡、设备损失

	
	8
	容器爆炸
	储气罐等
	人员伤亡、设备损失

	
	9
	淹溺
	矿区采场、运输道路、工业场地等
	人员伤亡、设备损失

	
	10
	触电、雷电
	各种电气设备及其线路
	人员伤亡、设备损坏

	有害因素
	1
	粉尘
	采场铲装工作面、矿岩转运作业
	慢性伤害、职业病

	
	2
	噪声
	挖掘机、装载机等设备
	慢性伤害、职业病

	
	3
	高温
	露天作业
	中暑等

	管理因素
	1
	未建立安全生产管理机构或安全生产监督检查不到位
	安全管理过程中，安全生产命令执行过程中
	人员伤亡

	
	2
	未建立安全生产责任制、安全管理制度及操作规程，或者不健全
	
	

	
	3
	特种作业人员未取证上岗
	
	

	
	4
	违章指挥、违章操作
	
	


主要危险、有害因素有：采场边坡失稳（滚石、坍塌、滑坡、泥石流）、爆破伤害、物体打击、高处坠落，车辆伤害，机械伤害、火灾、容器爆炸、触电等。

3.2主要危险、有害物质辨识与分析

矿山开采矿种为建筑用白云岩，矿物成份简单，以方解石、白云石为主，局部含有粘土矿物及碎屑，未见有害元素。

矿山生活用水引用当地供水管网的自来水，生产用水取自附近溪沟。露天采场接受降水淋滤，根据矿石的化学成分分析，淋滤水不含有害物质，不会对地表水和地下水环境产生污染。

采场爆破、铲装运输及矿石加工生产过程中会产生粉尘，若不采取降尘、抑尘和个人防护等安全措施，轻则影响从业人员的身体健康，重则导致尘肺病。

3.3重大危险源辨识

3.3.1方法介绍

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）根据物质不同的特性，将危险物质分为爆炸品、易燃气体、毒性气体、易燃液体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质、氧化性物质、有机过氧化物、毒性物质八大类，并且分别给出了物质的名称及其临界量。

危险化学品重大危险源分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过危险物质规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：
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式中：q1，q2……qn—每种危险化学品实际存在量，单位为（t）。

Q1，Q2……QN—与各危险化学品相对应的临界量，单位为（t）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，项目涉及的危险化学品的临界量如下表：

3.3-1  危险化学品的临界量
	化学品品名
	类别
	危险性分类及说明
	临界量

	柴油
	可燃液体
	丙类易燃液体
	5000t


3.3.2重大危险源辨识

该矿山在生产过程中只涉及车辆（挖掘机、装载机）及机械设备使用的0#柴油，不进行生产、加工，属正常使用。场内未设置油库，矿山采矿设备从外部加油站进行加油，临用临取。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的重大危险源申报范围，对矿山进行重大危险源综合辨识后，确认安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场不构成危险化学品重大危险源。

4评价单元划分及评价方法选择

4.1评价单元的划分

根据安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场生产特点以及企业提供的有关技术资料和现场勘查情况，对该矿山生产过程中主要危险、危害因素分析的基础上，遵循突出重点、抓主要环节的原则，按照系统分析中自上而下逐步分解的原理，将整个评价对象首先划分为若干子系统，再将各子系统划分为不同的单元，对复杂的和重要的单元进一步划分为数个子单元，以此确保评价过程的系统性、完整性和针对性。同时，在划分评价单元时，应尽可能考虑到以下因素：

1.自然地质本身的危险因素和危害因子；

2.可能造成人员伤害的危险设备、设施和作业场所；

3.可能出现的危险形式；

4.各工艺在空间、时间上的关系；

5.各装置在空间上的关系；

6.操作岗位的设置状况等因素。

据该企业生产工艺过程中危险、有害因素的性质和重要危险、有害因素的分布等情况，划分出7个评价单元进行评价。

评价单元划分见表4.1-1。

表4.1-1  评价单元划分表

	序号
	评价单元划分
	评价方法

	1
	厂址选择及总平面布置单元
	安全检查表

	2
	露天开采单元
	安全检查表、鱼刺图分析法

	3
	矿山开拓运输单元
	安全检查表

	4
	防排水和防灭火单元
	安全检查表

	5
	供配电单元
	安全检查表

	6
	安全管理单元
	安全检查表

	7
	重大生产安全事故隐患判定单元
	安全检查表


4.2评价方法的确定

安全评价方法是对系统的各种、有害因素进行分析、评价的工具。目前已经开发数十种，每一种评价方法的原理、目标、应用条件、适用对象不尽相同，各有其特点和优缺点。

针对本矿山中各评价单元的功能、工艺及主要危险有害因素的特点，本次评价采用的评价方法包括：

安全检查表法；

鱼刺图分析法。
4.2.1安全检查表法

安全检查表分析（Safety Check List Analysis）是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。传统的安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患，其所列项目的差别很大，而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析的弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。

安全检查表分析包括三个步骤：

选择或拟定合适的安全检查表；

完成分析；

编制分析结果文件。

评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“是”、“否”、“不适用”或“需要更多的信息”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将作出与标准或规范是否一致的结论。

4.2.2鱼刺图分析法

鱼刺图分析属因果分析法，是安全系统工程的重要分析方法之一。把系统中产生事故的原因及造成的结果所构成错综复杂的因果关系，采用简明文字和线条加以全面表示的方法称为因果分析法。因其形状像鱼骨或鱼刺，故称为鱼刺图法。一般情况下，可从人的不安全行为（安全管理、设计者、操作者等）和物质条件构成的不安全状态（设备缺陷、环境不良等）两大因素从大到小，从粗到细，由表及里，深入分析。

5定性定量分析评价

本章根据有关国家标准，利用安全检查表、鱼刺图分析法等评价方法，按划分的评价单元对本矿山可能存在的主要危险、有害因素的种类和严重程度进行定性、定量分析与评价。

5.1厂址选择及总平面布置单元

5.1.1厂址选择及总平面布置安全检查表

根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)中的相关内容从总平面布置方面对该项目进行检查。检查表见表5.1-1。

表5.1-1  厂址选择及总平面布置安全检查表

	序号
	检查项目与内容
	检查依据
	实际情况
	结论

	1
	厂址选择应对原料、燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、城镇土地利用现状与规划、环境保护、文物古迹、占地拆迁、对外协作、施工条件等各种因素进行深入的调查研究，并应进行多方案技术经济比较后确定。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.3条
	厂址已择优选择。
	符合

	2
	厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.6条
	有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。
	符合

	3
	散发有害物质的工业企业厂址，应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段，并应满足有关防护距离的要求。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.7条
	无有害物质。
	符合

	4
	厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.8条
	工程地质及水文地质条件都满足。
	符合

	5
	厂址应满足近期建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形，并应根据工业企业远期发展规划的需要，留有适当的发展余地。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.9条
	留有发展余地。
	符合

	6
	下列地段和地区不应选为厂址：

①发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区；

②有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；

③采矿陷落（错动）区地表界限内；

④爆破危险界限内；

⑤坝或堤决溃后可能淹没的地区；

⑥有严重放射性物质污染影响区；

⑦生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域；

⑧对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内；

⑨很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段；

⑩具有开采价值的矿藏区；

⑪受海啸或湖涌危害的地区。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.14条
	厂址不存在上述地段。
	符合

	7
	总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求：

1、在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置；

2、应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度；

3、厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；

4、功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

第5.1.2条
	矿山总平面布置已按功能分区。
	符合

	8
	总平面布置，应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，布置建筑物、构筑物和有关设施，应减少土（石）方工程量和基础工程费用，并应符合下列要求：

1 当厂区地形坡度较大时，建筑物、构筑物的长轴宜顺等高线布置；

2 应结合地形及竖向设计，为物料采用自流管道及高站台、低货位等设施创造条件。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

第5.1.5条
	矿山各构筑物布置基本合理，设计时考虑了地形条件。
	符合要求

	9
	总平面布置应采取防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害的安全保障措施，并应符合现行国家有关工业企业卫生设计标准的规定。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

第5.1.7条
	矿山主要产尘点均为露天布置，且采用了洒水降尘等措施。
	符合

	10
	产生高温、有害气体、烟、雾、粉尘的生产设施，应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧且地势开阔、通风条件良好的地段，并不应采用封闭式或半封闭式的布置形式。产生高温的生产设施的长轴，宜与夏季盛行风向垂直或呈不小于45°交角布置。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

第5.2.3条
	矿山主要产尘部位为采场、加工区，均布置在通风良好地段。
	符合

	11
	公用设施的布置，宜位于其负荷中心或靠近主要用户。
	GB50187-2012

第5.3.1条
	公用设施布置在工业场地附近。
	符合

	12
	矿山用电铲、钎凿设备等检修设施，宜靠近露天采矿场或井（硐）口布置，并应有必要的露天检修和备件堆放场地。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

第5.4.7条
	矿山简易机修车间位于工业场地附近。
	符合

	13
	厂矿道路设计，应适合厂矿企业生产（包括检修、安装）和其它交通运输的需要。对厂矿基本建设期间的超限货物（大件、重件）运输，可根据具体情况，予以适当考虑。

厂矿道路路线设计，应符合厂矿企业总体规划或总平面布置的要求，并应根据道路性质和使用要求，合理利用地形，正确运用技术指标。
	《厂矿道路设计规范》GBJ22-1987

第1.0.5条
	矿山厂内道路已形成，已连通办公生活区、工业场地、采场等地。
	符合

	14
	对产生粉尘、毒物的生产过程和设备（含露天作业的工艺设备），应优先采用机械化和自动化，避免直接人工操作。为防止物料跑、冒、滴、漏，其设备和管道应采取有效的密闭措施，密闭形式应根据工艺流程、设备特点、生产工艺、安全要求及便于操作、维修等因素确定，并应结合生产工艺采取通风和净化措施。对移动的扬尘和逸散毒物的作业，应与主体工程同时设计移动式轻便防尘和排毒设备。
	《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

第6.1.1.2条
	粉尘无毒，影响在矿区范围内。
	符合


5.1.2本单元小结

通过对矿区场址选择及总平面布置单元的评价，认为矿山的场址选择及总平面布置合理，其总体布置紧凑、协调，便于管理。矿山不处于地质灾害区，总图布置基本符合《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)基本满足安全生产需要。经评价，认为总平面布置单元具备安全生产条件。

5.3开拓运输系统单元

5.3.1安全检查表分析

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）的相关内容制定安全检查表开拓运输系统单元进行对照检查。检查表见表5.3-1。

表5.3-1  开拓运输系统安全检查表

	序号
	检查内容
	依据标准条款
	实际情况
	检查结论

	1
	发现悬浮岩块或崩塌征兆时，应立即停止铲装作业，并将设备转移至安全地带。
	GB16423-2020

第5.2.3.8条
	现场检查，未发现违章行为。
	符合

	2
	运输道路的高陡路基路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山坡一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护栏、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。
	GB16423-2020

第5.4.2.4条
	在采场运输道路远离山坡一侧了设置了安全车挡及安全警示标志。
	符合

	3
	夜间装卸车应有良好的照明条件。
	GB16423-2020

第5.4.2.8条
	矿山白班作业。
	符合

	4
	露天矿山道路路面宽度，应根据车宽和所设计的公路等级确定。对于车宽为2.5m，公路等级为三级公路的单车道，公路宽度应为3.5m。当单车道需要同时双向行车时，应在适当的间隔距离内设置错车道。错车道的设置，应符合规定要求。
	GBJ22-87

第2.4.4条
	运矿道路等级为III级，泥结碎石路面，路面宽4.5m，路基宽6.9m，平均坡度8.75%。采场道路有效路面宽度、平均纵坡能够满足运输车辆行驶的要求。
	符合

	5
	露天矿山道路宜采用较大的圆曲线半径，对于露天矿山三级公路圆曲线半径不应小于15m。在平坡或下坡的长直线段的尽头处不得采用小半径的圆曲线如受地形或其它条件限制需要采用小半径的圆曲线时应设置限制速度标志并应在弯道外侧设置挡车堆等安全设施。
	GBJ22-87

第2.4.6条
	矿山最小转弯半径15m，道路参数满足矿山三级道路的要求。
	符合

	6
	铲装及运输操作人员须持证上岗，熟悉设备性能、操作方法和安全规程。
	安全设施设计
	挖掘机、装载机司机持证上岗。
	符合

	7
	禁止集中铲装作业时使用人工装卸矿岩。
	《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》第5条
	矿石采用挖掘机铲装至自卸汽车。
	符合

	8
	禁止主要无轨运输巷道及露天采场采用人力或畜力运输矿岩。
	《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》第7条
	矿山使用矿用自卸运输矿岩。
	符合


5.3.2本单元小结

矿区运矿道路等级为III级，泥结碎石路面，路面宽4.5m，路基宽6.9m，平均坡度8.75%，最大纵坡10%，最小转弯半径15m，行车密度小于20车/时，设计行车最高速度20km/h，矿山运输道路满足矿山运输要求。经评价，开拓运输系统单元满足矿山生产的需求。
5.4矿山供配电系统单元

5.4.1矿山供配电单元安全检查表

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）的相关内容制定安全检查表进行检查对照检查。

表5.4-1  矿山供配电单元安全检查表

	检查项目
	检查内容
	标准依据
	检查情况
	检查结果

	
	矿山应建立电气作业安全制度，规定工作票、工作许可、监护、间断、转移和终结等工作程序。电气作业应遵守下列规定： 

——电气设备和线路的操作维修应由专职电气工作人员进行，严禁非电气专业人员从事电气作业； 

——不应单人作业； 

——未经许可不得操作、移动和恢复电气设备； 

——紧急情况下可以为切断电源而操作电气设备；

——停电检修时，所有已切断的电源的开关把手均应加锁，并验电、放电、将线路接地，悬挂“有人作业，禁止送电”的警示牌。只有执行这项工作的人员才有权取下警示牌并送电。
	GB16423-2020

第5.6.5.1条
	建立有矿山电气安全操作规程及管理制度。
	符合

	
	主变电所应符合下列规定： 

——有防雷、防火、防潮措施； 

——有防止小动物窜入的措施； 

——有防止电缆燃烧的措施； 

——所有电气设备正常不带电的金属外壳应有保护接地； 

——带电的导线、设备、变压器、油开关附近不应有易燃易爆物品；

——电气设备周围应有保护措施并设置警示标志。
	GB16423-2020

第5.6.5.2条
	变压器周边设置铁丝网围栏，并在醒目处设置了安全警示标志。
	符合

	
	电气室内的各种电气设备控制装置上应注明编号和用途，并有停送电标志；电气室入口应悬挂“非工作人员禁止入内”的标志牌，高压电气设备应悬挂“高压危险”的标志牌，并应有照明。
	GB16423-2020

第5.6.5.3条
	电气设备控制装置上有注明编号和用途；配电室门口仅设有“当心触电”警示牌。
	符合

	
	在供电线路上带电作业应采取可靠的安全措施，并经矿山企业主要负责人批准。
	GB16423-2020

第5.6.5.9条
	按照操作规程执行。
	符合


5.4.2触电危险性评价

电气方面的危险有害因素按照电气事故的性质分为：触电（含电击、电伤）、电气火灾、雷电等几类，针对本露天开采项目存在的危险性分析如下：

触电的危险部位分布在：生产车间内的电气设备、供电线路等。

矿山办公生活区内所有用电设备的金属外壳、底座、支架及电缆金属外皮等均应可靠接地，存在的触电危险性是可接受的。

5.4.3雷电危险性评价

雷电危险评价主要是针对项目中建（构）筑物应设置的防雷接地设施而进行的，所采用的方法是根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）等相关标准、规范，检查该项目建（构）筑物、设施的防雷分类、防雷设施措施是否正确。厂房要设置避雷针，矿山作业人员在雷雨天要注意防雷，不要在树下、电杆下等易发生雷击伤害的地方停留。

由于雷云负电的感应、使附近地面积聚正电荷，从而使地面与雷云之间形成强大的电场。当某处积聚的电荷密度很大，造成电场强度达到雷云与地面之间空气游离的临界值时，就为雷云对地放电达到地面上的闪电即为“落雷”。采区由于地势开阔周围无高大建筑物或树木引导雷电，人员在阴雨天气作业或机械设备随意放置于采场，如果“落雷”击中人员、建筑物、机电设备等就会发生“雷击事故”。如有雷击危险时应停止作业，把设备和人员转移到安全地点，对固定的机械设备、高大建筑物等做好防雷接地，并在厂区修建避雷设施。
5.4.4本单元小结

矿山用电主要是空压机、生活区、破碎站，现矿山电力、通讯设施条件已经形成，矿山由草铺镇变电站直接架设一条10kv容量的三相高压线至矿山变压器，变压器变压后直接引入配电室到各用电场所。矿山配电室内所用电力设备设施安装规范，安全保护装置齐全、有效。供电能满足矿山生产及生活需求。

5.5防排水和防灭火单元

5.5.1安全检查表分析

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）的相关内容制定安全检查表进行检查对照检查。

表5.5-1  防排水、防灭火单元安全检查表

	序号
	评价内容
	依据标准条款
	检查情况
	检查结论

	1
	露天采场的总出入沟口、平硐口、排水口和工业场地应不受洪水威胁。
	GB16423-2020

第5.7.1.2条
	矿区内无河流穿过，无泉水出露，采场和工业场地位于当地最低侵蚀基准面以上。
	符合

	2
	露天矿山应采取下列措施保证采场安全： 

——在采场边坡台阶设置排水沟； 

——地下水影响露天采场的安全生产时，应采取疏干等防治措施。
	GB16423-2020

第5.7.1.3条
	采场境界外设置有截洪沟，采场内内设置台阶排水沟，运输公路内侧设置排水沟。
	符合

	3
	矿山建构筑物应建立消防设施，设置消防器材。
	GB16423-2020

第5.7.2.1条
	在办公区和配电房设置了灭火器。
	符合

	4
	露天矿用设备应配备灭火器。
	GB16423-2020

第5.9.1.4条
	矿山主要铲装运输车辆已按照要求配备消防灭火器。
	符合

	5
	木材场、防护用品仓库、爆破器材库、氢和乙炔瓶库、石油液化气站和油库等重要场所，应建立防火制度，采取防火、防爆措施，备足消防器材。
	GB16423-2020

第5.7.2.7条
	矿山建立了防火制度，在防护用品仓库配备了消防器材。
	符合


5.5.2本单元小结

该矿山为山坡型露天矿，矿区内无河流穿过，无泉水出露，采场和工业场地位于当地最低侵蚀基准面以上。在采场境界外设置有截洪沟，采场内内设置台阶排水沟，运输公路内侧设置排水沟。同时，矿山建立了防火制度，在防护用品仓库、矿山办公区和配电房、柴油设备等机械设备配备了灭火器。经评价，认为防排水和防灭火单元可以满足矿山生产的需要。

5.6安全管理单元评价

5.6.1安全管理单元安全检查表分析

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令88号，2021年9月1实施）、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423－2020）及《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号）的规定，从安全管理方面对该项目进行检查，检查情况见表5.6-1。

表5.6-1  安全管理单元安全检查表

	序号
	检查内容
	依据条款标准
	检查结果
	评价结论

	1
	生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设
	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条
	建立了主要负责人安全责任制、安全管理人员安全责任制等。
	符合

	2
	组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程
	
	制定了安全管理制度及安全操作规程。
	符合

	3
	组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
	
	矿山建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。
	符合

	4
	组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
	
	企业于2025年5月修订了《安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场生产安全事故应急预案》，经专家评审后于2025年5月13日在安宁市应急管理局备案。
	符合

	5
	矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
	《中华人民共和国安全生产法》第二十四条
	已设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员。
	符合

	6
	生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。
	《中华人民共和国安全生产法》第二十七条
	矿山主要负责人、安全生产管理人员考核合格证书已过期，目前正在开展复训取证阶段。
	不符合

	7
	非煤矿山企业必须依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。
	《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号）
	矿山设置了安全管理机构并任命了专职安全生产管理人员，但未配备注册安全工程师。
	不符合

	8
	金属非金属露天矿山应当配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人。
	《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号）
	未见矿山任命采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员文件。
	不符合

	9
	生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
	《中华人民共和国安全生产法》第二十八条
	有相应的培训记录。
	符合

	10
	生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
	《中华人民共和国安全生产法》第三十条
	矿山电工、焊工等特种作业人员持证上岗，且证件在有效期。
	符合

	11
	生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条
	建立了安全风险分级管控制度。
	符合

	12
	生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
	《中华人民共和国安全生产法》第四十五条
	矿山为从业人员配备了劳动防护用品。
	符合

	13
	生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。
	《中华人民共和国安全生产法》第四十六条
	有相关台账。
	符合

	14
	生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。
	《中华人民共和国安全生产法》第五十一条
	生产经营单位缴纳了工伤保险和为从业人员投保了安全生产责任保险。
	符合

	15
	矿山企业的要害岗位、重要设备和设施周围及危险区域，应设置醒目的安全警示标志，并在生产使用期间保持完好。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB16423－2020）第4.7.3条
	在采场道路、边坡、运输道路、变压器等位置设置了安全警示标志。
	符合

	16
	矿山企业应根据矿山实际编制应急救援预案，由矿山企业主要负责人批准实施，并定期进行应急救援演练，当矿山实际情况发生较大变化或在应急演练中发现有重大问题，应及时修订应急救援预案
	《金属非金属矿山安全规程》（GB16423－2020）第8.1条
	矿山于2025年5月21日开展了矿山生产安全事故应急演练。
	符合


5.6.2本单元小结

安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程设置了安全生产管理机构，目前矿山主要负责人、生产安全管理人员证件已过有效期，企业已安排复训取证中；建立了安全生产责任制、安全生产管理制度及岗位安全操作规程；企业缴纳了工伤保险和为从业人员投保了安全生产责任保险；修订了矿山生产安全事故应急预案并在安宁市应急管理局备案，配备必要的应急救援器材和设备，并定期开展生产安全事故应急演练；建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；按照相关要求填写生产管理记录。但矿山未配备注册安全工程师以及采矿、地质、机电等矿山相关专业专职技术人员。经评价，认为安全管理单元可以满足矿山安全生产的要求。
5.7重大生产安全事故隐患判定单元

根据《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）和《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号）的要求，采用安全检查表法对安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程露天开采项目重大生产安全事故隐患判定标准单元进行评价，详见表5.7-1。

表5.7-1  重大生产安全事故隐患判定标准单元安全检查表

	项目
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	金属非金属露天矿山重大生产安全事故隐患判定标准
	（1）地下开采转露天开采前，未探明采空区和溶洞，或者未按设计处理对露天开采安全有威胁的采空区和溶洞。
	矿安〔2022〕88号
	现场勘查
	该矿山不是地下转露天开采矿山。
	不涉及

	
	（2）使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。
	矿安〔2022〕88号
	现场勘查
	该矿山未使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。
	符合

	
	（3）未采用自上而下的开采顺序分台阶或者分层开采。
	矿安〔2022〕88号
	现场勘查
	该矿山采用自上而下、分台阶进行开采。
	符合

	
	（4）工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或最终边坡台阶高度超过设计高度。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料、现场勘查
	工作帮坡角约43°，最终边坡台阶高度195m，各台阶高度在9-12m之间，未超过设计高度，满足符合设计的要求。
	符合

	
	（5）开采或者破坏设计要求保留的矿（岩）柱或者挂帮矿体。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料
	设计中不含保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。
	不涉及

	
	（6）未按国家标准或行业标准对采场边坡、排土场边坡进行稳定性分析。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料、现场勘查
	每年进行边坡稳定性分析。
	符合

	
	（7）边坡存在下列情形之一的：

1.高度200米及以上的采场边坡未进行在线监测；

2.高度200米及以上的排土场边坡未建立边坡稳定监测系统；

3.关闭、破坏监测系统或者隐瞒、篡改、销毁其相关数据、信息。
	矿安〔2022〕88号
	现场勘查
	现状边坡高度188m，目前建立视频监控及人工监测的方式。
	符合

	
	（8）边坡出现滑移现象，存在下列情形之一的：

1.边坡出现横向及纵向放射状裂缝；

2.坡体前缘坡脚处出现上隆（凸起）现象，后缘的裂缝急剧扩展；

3.位移观测资料显示的水平位移量或者垂直位移量出现加速变化的趋势。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料、现场勘查
	未发现边坡滑移现象。
	符合

	
	（9）运输道路坡度大于设计坡度10%以上。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料、现场勘查
	运矿道路等级为III级，泥结碎石路面，平均坡度8.75%，最大纵坡10%。
	符合

	
	（10）凹陷露天矿山未按设计建设防洪、排洪设施。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料
	该露天矿山不属于凹陷露天开采。
	不涉及

	
	（11）排土场存在下列情形之一的：

1.在平均坡度大于1:5的地基上顺坡排土，未按设计采取安全措施；

2.排土场总堆置高度2倍范围以内有人员密集场所，未按设计采取安全措施；

3.山坡排土场周围未按设计修筑截、排水设施。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料
	不设置排土场。
	不涉及

	
	（12）露天采场未按设计设置安全平台和清扫平台
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料、现场勘查
	矿山按设计设置安全平台宽度4m，清扫平台宽度6m。
	符合

	
	（13）擅自对在用排土场进行回采作业。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料
	该矿山不涉及排土场。
	不涉及

	补充情形
	（1）办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内。
	矿安〔2024〕41号
	查阅资料、现场勘查
	办公区、生活区等场所未在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内。
	符合

	
	（2）遇极端天气露天矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员。
	矿安〔2024〕41号
	查阅资料、现场勘查
	企业建立了极端天气条件下矿山停止作业并撤出现场作业人员的相关制度。
	符合


通过使用安全检查表法对安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程重大生产安全事故隐患判定标准单元的15项检查，其中10项符合，5项不涉及。

以上检查结果说明，该矿山不存在重大生产安全事故隐患，符合安全要求。

6安全对策措施与整改建议

6.1安全隐患及整改措施

6.1.1现场检查提出的主要问题和整改建议

2025年5月20日，辽宁诺诚安全科技有限公司技术人员对安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程进行了安全现状评价现场勘查，针对检查过程中存在的问题，提出了如下整改建议：

（1）采场运输道路远离山体一侧的挡土堆高度不足。

（2）采场内部分运输道路的安全警示标志不足。

6.1.2整改完成情况

安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程针对辽宁诺诚安全科技有限公司检查过程中矿山存在问题进行了整改，于2025年5月25日整改完成，并将整改情况进行了反馈，详见附件。

6.2对策措施建议

通过对各单元进行危险有害因素的分析及安全定性定量评价，提出以下安全对策措施与整改建议：

6.2.1场址选择及总平面布置单元安全对策措施与建议

（1）破碎站等位于爆破警戒范围内，矿山爆破作业时应采取有效的防护措施，如控制爆破指向、减小装药量等工程措施，避免或减少爆破对矿山设施带来的危害。

（2）矿区南面距离矿区最近的村子居民住房距离矿区最近分别约253m、280m、425m，部分民房与矿区距离不足300m，东南面为安宁云耀冶炼厂距离矿区最近约104m，设计爆破警戒范围按采矿区范围边界外推300m圈定，爆破作业时须派专人在涉及路段两侧警戒禁止人员及车辆进入。同时应在公路边缘设置醒目的警示标志及警示带，禁止无关人员误入采场。

6.2.2露天采场单元安全对策措施与建议

（1）矿山在开采过程中应严格按照设计要求采取由上至下分台阶开采，严格控制边坡参数，台阶高度、工作台阶坡面角、安全平台、清扫平台、工作平台宽度应符合设计要求。开采到最终境界时，最终边坡角最大不得大于设计要求。严禁采用“高陡边坡一面墙”、“掏挖式”开采，严禁在高陡边帮下作业。

（2）加强对原有露天采坑区及露天采场边坡监测与检查，边坡存在危岩、浮石，须进行清理，在边坡危险区域设置相应的安全警示标志。

（3）矿山作业人员在工作台阶上进行穿孔作业时，应坚持按照规范要求佩戴质量合格的保险带并固定在牢靠地点，平台边缘岩土较松散，穿孔设备应避免在平台边缘作业，避免发生设备倾翻、坠落事故。

（4）凿岩前应对岩面做好清扫和检查工作，清除瞎炮，严禁在残眼上打孔；发现盲炮、危石时，应立即报告并进行处理，盲炮处理时，应在危险区域设置警戒，无关人员不准进入现场；处理过程中应严格遵守相关规定。
（5）矿山在爆破过程中应严格按照设计要求圈定300m爆破警戒范围，所有无关人员撤出300m外安全地点，并在路口设置岗警戒。

（6）爆破作业后应先清除边坡上的孤石、浮石，待清除完成后，方可进入采场进行铲装作业；同时作业人员在清理浮石时，应按照规范要求正确佩戴符合要求的安全带，并将安全带固定在牢靠地点。

（7）严格控制边坡角度，随时注意工作面上方坡度及危岩的变化及松动情况，发现异常情况及时处理，清理上方松动岩石，防止片帮事故发生。

（8）矿山应建立边坡安全管理制度和检查制度，加强采场边坡管理，严格落实边坡管理制度和监测实施方案。当前矿山现状边坡高度已大于100米，应当每年进行一次边坡稳定性分析。

（9）应在采场、边坡、运输道路、矿区边界等部位增加设置醒目的警示标志。

6.2.3开拓运输系统单元安全对策措施与建议

（1）建立道路运输安全管理制度，规范操作行为，定期进行车辆维护保养，确保车况良好。
（2）加强运输道路安全设施的安全管理，对运输道路上的警示标志、挡车墙进行维护和修缮，确保其完好可用。

（3）矿山必须设置降尘措施，以减少粉尘、扬尘的产生。粉尘较大时，应对矿堆进行喷洒降尘。

（4）加强车辆定期检查和行车安全管理，运输干道、涉及上下作业的区域须严格行车调度，特殊地段实行放行制，大型机械、设备和车辆应避免临近边坡作业。

（5）严禁车辆超载、超速等违规行为，同时加强边坡检视和维护，清理边坡浮石，防止车辆压塌边坡而发生翻车事故。
（6）对运输道路局部坡度偏陡地段进行缓坡处理。
（7）驾驶员应持证上岗，定期培训，注意车辆保养与日常检修，如刹车、轮胎、驻车制动、声光报警等应保持车况良好。

6.2.4供配电系统单元安全对策措施与建议

（1）规范电线电缆的敷设，电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应严格按照规定设置保护罩或遮栏及警示标志。

（2）加强供配电设施的安全管理，完善供配电设施的过流保护、接地保护和漏电保，规范铺设供电线路，对变配电设施设置必要的安全防护设施和安全警示，配置必要的消防设备，有效预防电器火灾。

（3）在进行电气检修作业应有人员监督、并设置“有人作业，禁止合闸”等标志。

（4）配电室应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门等处进入室内的设施等。

6.2.5防排水和防灭火单元安全对策措施与建议

（1）应按照设计要求在采场清扫平台设置排水沟，定期对矿区内排水沟等排水安全设施进行清理，避免雨水对采场边坡的冲刷破坏造成滑坡、边坡塌方等危害。

（2）每年应制定防排水措施，定期对台阶排水沟和道路排水沟进行检查维护及防排水措施执行情况。

（3）按要求为铲装运输车辆配备消防灭火器。

6.2.6安全管理单元安全对策措施与建议

（1）矿山必须依法设立安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。
（2）严格执行并落实安全生产责任制、管理制度、操作规程，根据矿山实际生产情况，不断补充和完善企业的安全生产管理制度、安全操作规程。

（3）加强企业危险源点及重大隐患的管理与监控，及时化解生产风险；加强安全检查工作的力度，做好督促工作。
（4）加强对露天采场边坡监测与检查，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段应进行加固或削坡。定期对采场边坡进行监测，及时观察和分析边坡的稳定性。

（5）金属非金属露天矿山应当配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人。矿山应当按照《中华人民共和国安全生产法》的要求配备注册安全工程师从事安全生产管理工作。
（6）矿山应按照《安全生产法》及《云南省安全生产条例》的规定建立健全矿山安全管理台帐，并做好相关记录内容。

（7）加强对作业人员的安全教育、培训，不断提高作业人员的安全意识、素质、安全技能及识别、预防、处理事故的能力。

（8）矿山应按照《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）的标准为作业人员配备了相应的安全防护用品（如：安全帽、安全带、绝缘鞋、工作服口罩）等，建立防护品更换、报废制度，并保证职工能正确使用。

（9）矿山应按规定制定安全资金提取和使用计划，保障专款专用。

（10）建立边坡管理制度，对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查，发现异常应立即处理，检查有记录，并建立边坡监测记录台账。

（11）矿山应保存下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新：

——地形地质图；

——采剥工程年末图；

——采场边坡工程平面及剖面图；

——采场最终境界图；

——供配电系统图；

——防排水系统图。

（12）企业应制定合理有效的应急救援演练计划，每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，演练结束后应对应急预案演练效果进行评估，并形成应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

（13）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强企业危险源点及重大隐患的管理与监控，及时化解生产风险；加强安全检查工作的力度，做好督促工作。

（14）矿山安全管理制度中应补充完善技术人员和注安设置及制度，并按照要求配备相应的技术人员及注册安全工程师。
7安全现状评价结论

7.1项目符合性评价结果综述

辽宁诺诚安全科技有限公司本着合法性、科学性、公正性、针对性的评价原则及对工作高度负责的态度，根据《安全生产许可证条例》和《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》的规定，受安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场委托，依据《安全生产法》等国家和地方法律、法规、标准、规范及政策文件的要求，对安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程露天开采系统和安全管理等进行了安全现状评价。

根据对安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程露天开采系统现有生产作业场所、使用设备、生产工艺和管理状况等的调查分析，该矿在生产过程中主要存在着边坡失稳（坍塌、滑坡或滚石）、爆破伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电、雷电危害、粉尘等危险、有害因素。其中可能造成重大事故的主要有边坡失稳（坍塌、滑坡或滚石）、爆破伤害、车辆伤害等危险、有害因素，企业在实际生产过程中，应采取措施重点防范。其他危险、有害因素虽然引发重大事故的可能性小，但也应加强防范。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）对矿山生产过程中使用的危险化学品进行辨识结果，安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程不构成危险化学品重大危险源。

依据《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）和《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号）进行判定，安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程不存在重大生产安全隐患。

依据各单元主要危险、有害因素的辨识、定性定量分析结果、隐患整改复核情况，得出如下安全评价综合结论：

（1）企业经营证照基本齐全有效。

（2）矿山的特种作业人员（电工、焊工等）经相关部门培训并经考试合格，持证上岗，证书均在有效期，主要负责人、生产安全管理人员培训合格证刚过期，目前企业已在复训取证中，在取证后6个月内参加培训并取得合格证后需补交应急管理局。

（3）安全生产责任制、管理制度、岗位操作规程已建立。

（4）管理者的安全生产知识、管理能力基本能满足矿山生产需要，矿山安全管理条件基本适应。

（5）露天采场现有开拓运输、采剥工艺、防排水、供配电等方面基本能适应现阶段安全生产的要求。

7.2需重视的安全对策措施和建议

安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程需重视的安全对策措施和建议如下：

（1）矿区南面距离矿区最近的村子居民住房距离矿区最近分别约253m、280m、425m，部分民房与矿区距离不足300m，东南面为安宁云耀冶炼厂距离矿区最近约104m，设计爆破警戒范围按采矿区范围边界外推300m圈定，爆破作业时须派专人在涉及路段两侧警戒禁止人员及车辆进入。
（2）矿山在开采过程中应严格按照设计要求由上至下分台阶开采，严格控制边坡参数，台阶高度、工作台阶坡面角、安全平台、清扫平台、工作平台宽度应符合设计要求。

（3）完善采场地表及边坡的防排水设施，避免雨水对采场边坡的冲刷破坏造成滑坡、边坡塌方等危害。

（4）加强企业危险源点及重大隐患的管理与监控，及时化解生产风险；加强安全检查工作的力度，做好督促工作。
（5）矿山应在运输道路设置连续土夹石土堆，高度为汽车轮胎直径的1/2，严禁车辆超载、超速等违规行为，同时加强边坡检视和维护，清理边坡浮石，防止车辆压塌边坡而发生翻车事故。
（6）矿山应按照《安全生产法》及《云南省安全生产条例》的规定建立健全矿山安全管理台帐，并做好相关记录内容。

（7）主要负责人、生产安全管理人员培训合格证刚过期，目前企业已在复训取证中，主要负责人、生产安全管理人员应在规定时间内参加培训并取得合格证。
7.3安全现状评价结论

矿山厂址选择及总平面布置合理，矿山开采工艺满足规定要求，开拓运输系统满足矿山生产安全要求，矿山供配电满足生产安全要求，矿山防排水和防灭火能力满足矿山生产安全要求，现场安全管理能够适应安全生产要求。矿山建立了安全生产管理机构并配备了专职安全生产管理人员，特种作业人员（电工、焊工等）持证上岗，主要负责人、生产安全管理人员培训合格证刚过期，目前企业已在复训取证中，企业应按要求在规定时间内参加培训并取得合格证；建立了安全生产责任制、管理制度及岗位操作规程；编制了矿山生产安全事故应急预案并在安宁市应急管理局备案；建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；按照相关要求填写生产管理记录；缴纳了工伤保险和为从业人员投保了安全生产责任险。根据各单元评价结论，结合矿山隐患整改情况，得出以下综合评价结论。

经评价认为：安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程已按照安全设施设计组织生产，从安全生产角度符合国家安全相关法律、法规、技术规范的规定和要求，具备安全生产条件。
评价项目在生产过程存在危险、有害因素，采取相应的安全防范措施，其危险因素基本可以得到控制。在项目的生产过程中，通过落实本次现状评价报告提出的对策措施建议，切实针对项目中危险、有害因素对生产设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，即可为本矿山奠定本质的安全生产条件，从而满足本矿山安全生产的要求。其项目风险是可以控制和接受的。

总之，矿山安全生产是一个动态的过程，企业在今后的安全生产过程中，应根据矿山生产条件的变化，把安全生产管理工作贯穿于生产的全过程，不断完善矿山安全管理，依靠科技进步提升安全生产技术水平，防止安全生产事故的发生，实现本质化安全生产，切实保障人民生命和财产的安全。

6附件及附图

6.1附件

1、安全现状评价委托书

2、材料真实性承诺书

3、营业执照

4、采矿许可证

5、安全生产许可证

6、安全管理机构设置及专职安全生产管理人员任命文件

7、主要负责人、管理人员复训报名证明及特种作业人员证书

8、安全生产责任制、管理制度及操作规程封面、目录

9、初步设计和安全设施设计的扉页、资质

10、应急预案备案登记表及演练记录

11、采场边坡稳定性分析报告封面、扉页、资质及结论页

12、矿山签订的医疗救护协议

13、工伤保险及安全生产责任险缴纳凭证

14、安全协议

15、爆破协议
16、部分安全生产台账记录

17、主要存在问题整改及回复

18、安全评价检验检测机构从业告知书

6.2附图

附图1：总平面布置图

附图2：防排水系统图
附图3：安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程开采现状图（2025年5月）

附图4：安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场普通建筑材料用白云岩矿95万t/a露天采矿工程A-A′、B-B′剖面图
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