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前  言
镇雄县三和建材有限公司成立于2008年9月18日，营业执照证号：9153062767874883XX，位于云南省昭通市镇雄县赤水源镇洗白村赵家湾，法定代表人为常绍云，注册玖仟万元整，经营范围：一般项目：水泥生产及销售；砂石材料、普通砖、混凝土生产及销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场原矿区范围由四个拐点圈定，矿区面积0.7440km2，开采深度为1742m~1570m。因原矿区范围与镇雄至果珠火车站至大湾公路工程存在压覆区重叠，根据公路安全保护条例相关规定，于2020年7月9日对矿区范围进行缩减调整。矿山于2020年12月28日取得了缩减后的采矿许可证，最新采矿许可证证号为C5306002010067130067095；矿区范围由5个拐点圈定；矿区面积0.6723km2；开采深度为1742m~1570m；开采矿种为石灰岩；开采方式为露天开采；生产规模为60万t/a；有效期壹拾年，2020年12月28日至2030年12月28日。

矿山于2021年12月委托云南忠瑞工程设计有限公司编制了《镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场60万t/a露天采矿工程安全设施设计》，该安全设施设计通过评审后，经过基建验收取得了安全生产许可证，但由于征地原因，矿山未进行大规模开采。目前矿山已取得了矿区北侧部分范围征地手续，此外，矿区范围内西侧原存在两个高压线塔，为110kV镇南一回线#60-#61号塔杆及其线路，原设计范围对其进行了退让，现该两个塔杆已向矿界外西侧搬迁，同时，企业已与云南电网有限责任公司昭通供电局重新签订了电力设施安全保护协议。

因原设计开采范围位于矿区南侧，与现有征地范围差异较大，且高压线塔已搬迁，矿山可开采的范围已发生改变。根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关规定，该项目属于改建项目，需要履行建设项目安全设施的“三同时”工作。镇雄县三和建材有限公司2025年8月委托云南德成规划设计有限公司承担编制《镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场60万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》的工作。镇雄县三和建材有限公司于2025年8月委托辽宁诺诚安全科技有限公司承担镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场60万t/a露天采矿工程的安全预评价工作。本次评价项目是对镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场60万t/a露天采矿工程进行安全预评价。
在接受镇雄县三和建材有限公司的委托之后，我公司立即组成安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作。在系统调查分析的基础上，对照国家或行业有关安全法律法规、标准和规范，对该项目初步设计（代可研）的可行性及项目涉及的危险、有害因素进行了分析评价，采用可靠、适用的评价方法对该矿山进行安全预评价，提出了相应的安全对策措施，得出了评价结论。依据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）的要求，于2025年11月份编制完成了《镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场60万t/a露天采矿工程安全预评价》。

该项目的安全预评价过程中得到了镇雄县三和建材有限公司等有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢。
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1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象

根据《镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场60万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》和《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）等有关法律法规的规定，本次评价对象为镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场60万t/a露天采矿工程。

1.1.2评价范围

本次安全预评价范围的确定包含安全评价空间范围和评价的项目系统范围两部分内容。

1.1.2.1 空间范围

本次安全预评价的空间范围是根据镇雄县三和建材有限公司的矿区范围和《镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场60万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》设计范围确定的。

①镇雄县三和建材有限公司矿区范围

采矿许可证允许开采范围由5个拐点坐标圈定，矿区面积为0.6723km2，开采深度：1742m-1570m。矿区范围坐标见表1.1-1。
表1.1-1 矿区范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X坐标
	Y坐标

	1
	3044027.90
	35483822.49

	2
	3044286.35
	35484233.65

	3
	3044286.36
	35484442.48

	4
	3043086.35
	35484442.49

	5
	3043146.35
	35483822.48

	开采标高
	1742m-1570m

	矿区面积
	0.6723km2


②本项目初步设计（代可研）的设计范围

设计开采范围位于矿区北侧已征地范围内，设计露天境界面积为0.2741km2，设计采深为采矿许可证证载采深，为1742m-1570m。设计开采范围见表1.1-2。
表1.1-2 设计范围拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	采1
	3044133.84
	35484333.13

	采2
	3044087.23
	35484393.75

	采3
	3044012.33
	35484409.04

	采4
	3043889.55
	35484364.33

	采5
	3043830.51
	35484315.37

	采6
	3043745.57
	35484264.82

	采7
	3043571.57
	35484220.59

	采8
	3043504.29
	35484133.52

	采9
	3043543.52
	35484013.78

	采10
	3043523.71
	35483984.50

	采11
	3043551.99
	35483900.15

	采12
	3043600.00
	35483908.68

	采13
	3043782.26
	35483854.47

	采14
	3043808.05
	35483855.75

	采15
	3044092.29
	35483924.93

	采16
	3044246.49
	35484170.22

	露天境界面积
	0.2741km2


矿山破碎站及水泥厂位于矿区范围东侧，为保护矿山自有建筑，设计对东侧建筑保留10m安全保护距离，并且根据爆破振动距离，对矿山破碎站及自有建筑60m范围内采用非爆破的机械开采工艺。

表1.1-3 机械开采区拐点坐标表

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	机1
	3044133.84
	35484333.13

	采2
	3044087.23
	35484393.75

	采3
	3044012.33
	35484409.04

	采4
	3043889.55
	35484364.33

	采5
	3043830.51
	35484315.37

	机6
	3043782.77
	35484286.96

	机7
	3043918.69
	35484308.15

	机8
	3043985.01
	35484348.35

	机9
	3044017.70
	35484356.70

	机械开采区面积
	0.0151km2


③本次安全预评价空间范围

本次安全预评价的空间范围与初步设计（代可研）的设计范围一致。

1.1.2.2 项目系统范围

本次安全预评价根据《镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场60万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》确定的露天开采系统开展评价工作。评价工作以露天开采生产工艺为主线，以安全设施（包括基本安全设施和专用安全设施）为重点的安全评价。本次安全预评价范围包括镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场60万t/a露天采矿工程总平面布置、开拓运输、采剥工艺、供配电、防排水及安全管理等方面的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本工程的油类存储、消防、加工系统及搅拌站、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。
1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1 国家法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令十三号，2014年12月1日起施行；中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令十八号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行；2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订，自2025年7月1日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日起实施；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过　2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国道路交通安全法>等八部法律的决定》，2021年4月29日实施）；

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2014年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号，2011年12月31日中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》通过；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）。

1.2.1.2 行政法规

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日起施行）；

《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行）；

《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订，2014年7月29日起施行）；

《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。

1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，自2009年6月8日起实施；原国家安全生产监管总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（原安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号，2013年8月29日原国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日原国家安全监管总局令第80号第二次修正，2015年7月1日施行）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原安监总管—〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲，2016年5月30日》；

《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（原安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日）；

《用人单位劳动防护用品管理规范》（原安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）；

《关于印发《安全生产责任保险实施办法》的通知》（
应急〔2025〕27号）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日施行）；

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（2023年8月25日）；

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）；

《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；

《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）；
《国家矿山安全监察局关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案>的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月14日）；
《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日）；
《国家矿山安全监察局关于加强矿山应急救援工作的通知》（矿安〔2024〕8号，2024年3月1日施行）；
《矿山救援规程》（2024年4月28日应急管理部令第16号公布，自2024年7月1日起施行）。

《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综〔2025〕12号）
1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2024年11月28日云南省第十四届人民代表大会常务委员会第十三次会议《关于废止和修改部分地方性法规的决定》第二次修正）；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局、云南省财政厅<关于取消企业安全生产风险抵押金的通知>》（原云安监管〔2017〕18号，自2017年4月1日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；

《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）；

《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；

《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）；

《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>的通知》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日）。
1.2.2标准规范
《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016；2017年01月03日实施）；
《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）[2025-01-01]；

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019，2020年4月1日）；

《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007，2007年11月1日）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005；2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T 23821-2022，2022年11月08日）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日)；

《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010（2024年版），2024年8月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010，2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017，2018年7月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011，2012年6月1日）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014，2015年5月1日）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日实施）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日）；

《安全预评价导则》（AQ8002-2007，2007年4月1日）；

《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（KA-23-2025，2005年9月1日）；

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，自2011年5月1日）；

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》（AQ2056-2016，自2017年3月1日）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T 2063—2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（KA/T 2075—2019，自2020年2月1日）；

《非煤矿山建设项目安全设施设计编写提纲 第2部分：金属非金属露天矿山建设项目安全设施设计编写提纲》（KA/T 20.2—2024）；
《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》（KA/T 22.1-2024，2024年11月1日实施）；
《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024，2024年11月1日实施）。
1.2.3建设项目合法性文件

1．投资备案证；

2．营业执照（统一社会信用代码：9153062767874883XX）；

3．采矿许可证（证号：C5306002010067130067095）。
1.2.4建设项目技术文件

1.《关于《镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场石灰岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案的复函》（昭市自然资矿储备字(2020)27号）

2.《镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场60万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》（云南德成规划设计有限公司，2025年9月）。
1.2.5其它评价依据

安全预评价委托书；

提供资料真实性承诺书；
《采矿工程设计手册》，煤炭工业出版社，2003；

《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001；

《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；
《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1建设单位简介

企业名称：镇雄县三和建材有限公司；

统一社会信用代码：9153062767874883XX；

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：镇雄县赤水源镇洗白村赵家湾；

法定代表人：常绍云；

注册资本：玖仟万元整；

经营范围：一般项目：水泥生产及销售；砂石材料、普通砖、混凝土生产及销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

登记机关：镇雄县行政审批局。

2.1.2矿区地理位置及交通

镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场位于镇雄县城335°方向，直距7km。行政区划属于镇雄县赤水源镇洗白村委会，矿区地理坐标：东经104°50′06″~104°50′29″，北纬27°30′00″~27°30′35″。矿区由5个拐点圈定，矿区面积0.6723km2。交通位置见图2.1-1。

图2.1-1 交通位置图
2.1.3建设项目背景
镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场原矿区范围由四个拐点圈定，矿区面积0.7440km2，开采深度为1742m~1570m。因原矿区范围与镇雄至果珠火车站至大湾公路工程存在压覆区重叠，根据公路安全保护条例相关规定，于2020年7月9日对矿区范围进行缩减调整。矿山于2020年12月28日取得了缩减后的采矿许可证，最新采矿许可证证号为C5306002010067130067095；矿区范围由5个拐点圈定；矿区面积0.6723km2；开采深度为1742m~1570m；开采矿种为石灰岩；开采方式为露天开采；生产规模为60万t/a；有效期壹拾年，2020年12月28日至2030年12月28日。

矿山于2021年12月委托云南忠瑞工程设计有限公司编制了《镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场60万t/a露天采矿工程安全设施设计》该安全设施设计通过评审后，经过基建验收取得了安全生产许可证，但由于征地原因，矿山未进行大规模开采。目前矿山已取得了矿区北侧部分范围征地手续，此外，矿区范围内西侧原存在两个高压线塔，为110kV镇南一回线#60-#61号塔杆及其线路，原设计范围对其进行了退让，现该两个塔杆已向矿界外西侧搬迁，同时，企业已与云南电网有限责任公司昭通供电局重新签订了电力设施安全保护协议。

因原设计开采范围位于矿区南侧，与现有征地范围差异较大，且高压线塔已搬迁，矿山可开采的范围已发生改变。根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关规定，该项目属于改建项目，需要履行建设项目安全设施的“三同时”工作。

2.2自然环境概况
（1）地形地貌

矿区属构造侵蚀、溶蚀中山地貌区，地势总体中部高、四周低，矿区内海拔1742m~1554m，相对高差188m，最高点位于矿区中部的山顶上，海拔1742m，最低点位于矿区北西部低洼处1554m，地形坡度10~30°，局部较陡，由于受土层制约，区内植被稀疏-较密，以灌木、杂草为主，植被一般，地形地貌中等复杂。

（2）水文条件

矿镇雄县境内的河流和水库均属长江流域，大致以以古、场坝、赤水源、雨河为分水岭，东北面总体属赤水河水系，东南面总体属乌江水系，汇入长江；西面属白水江水系，汇入金沙江。矿区处于长江流域一级支流赤水河上游分水岭南侧，板桥河、赵家湾小河分别从矿区北西部和东部通过。

矿区周边水系较发育，围绕板桥河、赵家湾小河有较多的水系分布，矿山地处板桥河、赵家湾小河东西两侧夹持的山坡地带，矿区地表水、地下水均排泄于两条河流中，自然排泄条件良好。

（3）气候条件

本区气候属南温带山地季风气候，冬季低温阴雨连绵，夏季雨水充沛。全年气温不高，晴天较少，雨日较多，湿度较大，冬季较长，霜雪冷冻较重，夏季不明显。有“终年无夏半年冬，春秋两季略相同，三伏不热三九冷，春秋一雨便如冬”的概说。据县气象局1957~1983年观测资料，年平均气温11.3℃。1月最冷，月平均气温1.2℃；7月最热，月平均气温20.5℃；历史最高气温33.4℃（1985年4月25日），历史最低气温-11.9℃（1974年2月19日），11月至次年3月为冷冻期。年降雨量688.9~1427.7mm。平均914.6mm，日最大降雨量153.4mm（1961年8月18日）。一般5月上旬至10月上旬为雨季，雨季降雨量占全年降雨量的83%。历年平均雨日230天，最长连续降雨日33天。年蒸发量969.4~1407.5mm，平均1154.7mm。主导风向为西北风和东南风，平均风速2.1m/s，最大风速18m/s。刮风时间甚少，一般2~3级，主要是西北风，次为东南风，平均风速2.1m/s。

（4）地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计标准》（GB50011-2010，2024年版），矿区当地为抗震设防烈度6度区，地震加速度0.05g，所属设计地震分组为第一组，地震动反应谱特征周期为0.40s。

2.3建设项目地质概况
建设项目地质信息依据《镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场60万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》。
2.3.1区域地质

2.3.1.1 区域地层
区域出露地层主要有第四系、二叠系、石炭系、泥盆系、志留系及前震旦系，其中二叠系分布最广，第四系为零星分布。

2.3.1.2区域构造

矿区区域大地构造位置处于扬子陆块区系（VI），上扬子古陆块（VI-2），滇东被动陆缘（VI-2-4，Pz），昭通陆棚（VI-2-4-1，Pz）。区域地质构造以褶皱为主，断裂不甚发育。区域构造线呈北东-南西向展布，详见区域构造纲要图。据《中华人民共和国区域水文地质普查报告》（镇雄幅，1：200000）资料，区域构造主要由南北向构造系、东西向构造系、扭动构造系三大构造系组成。矿区位于东西向构造系中；受区域构造影响形成一系列北东-南西向近于平行的向斜或背斜构造。向斜长而宽展，平缓开阔，多构成向斜盆地，向斜多由中古生界T~J的地层组成。褶皱起伏较大，轴面多陡倾角，向南东倾伏。

镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场矿区地质构造简单，附近无明显的断裂通过。

2.3.1.3区域岩浆岩

本区内岩浆活动不明显，仅有以晚二叠世海西期为主，以大陆裂隙式喷发的峨眉山玄武岩分布。

2.3.2矿区地质

2.3.2.1 地层

矿矿区出露地层主要为二叠系下统梁山组（P1l）、栖霞组（P1q）、茅口组（P1m）及第四系（Q）。现将各地层岩性特征由老至新分述如后：

1、二叠系下统梁山组（P1l）

主要分布于矿区北部板桥河的两侧，岩性为灰黑、黄绿、紫红色砂岩，粉~细砂岩和页岩为主，下部夹粉砂岩、泥质灰岩薄层、团块及钙质砂砾岩透镜体；上部夹石英粉砂、泥岩、铝土矿砾岩及劣质煤透镜体，含黄铁矿结核与植物碎片，厚度为43.3m。

2、二叠系下统栖霞组（P1q）

岩性为灰~深灰色厚层状粉晶灰岩，岩层产状152°∠20°~21°，为矿山开采矿体，在矿区中部及北部分布，区域地层厚度153~288m，与下伏地层呈整合接触。

3、二叠系下统茅口组（P1m）

岩性为灰~深灰色厚层状粉晶灰岩、生物灰岩，岩层产状152°∠20°~21°，为矿山开采矿体，在矿区南部分布，区域地层厚度157~315m，与下伏地层呈整合接触。

4、第四系（Q）

矿区范围内有两种堆积类型：

（1）冲洪积物（Qal+pl）

由灰色、灰黄色砂砾、砂土、粘土等河床冲积物组成，局部为砾砂、砾石，其间为粘性土及粉细砂充填。砾石主要成分为灰岩，呈亚圆状及扁平状，无规则排列。主要分布沟谷地段，一般厚1~3m，与下伏地层呈不整合接触。

（2）残坡积物（Qel+dl）

由褐红色、灰黄色粘土、粉质粘土夹灰岩碎石组成，呈可塑~硬塑状，稍湿，失水硬结开裂，分布于裸露岩石间，一般厚1~5m，与下伏地层呈不整合接触。。
2.3.2.2 构造

矿区构造为走向北东南西，倾向南东的单斜构造，出露地层为二叠系下统栖霞组（P1q）、茅口组（P1m），地层产状152°∠20°、152∠21°，矿区内无断裂通过，矿区地质构造复杂程度为简单。

2.3.2.3 岩浆岩及侵入岩

矿区内无岩浆岩出露，无侵入岩体。
2.3.3矿体地质

2.3.3.1 矿体特征

矿区石灰岩矿层属浅海相碳酸盐沉积矿床，矿床类型属层状非金属建材矿床。矿体为二叠系下统栖霞组（P1q）、茅口组（P1m）灰~深灰色厚层状粉晶灰岩、生物灰岩，呈层状产出，地层走向北东，倾向南东，倾角20°~21°，矿体沿走向、倾向厚度变化不大。层位稳定，厚度较大。矿石中方解石及白云石呈细晶、微晶、隐晶结构，隐晶及微晶结构者为贝壳状断口，矿石大部分为块状构造。其化学成份已满足建筑用石料和砂料要求，根据曲靖岩土工程勘测有限责任公司岩石单轴抗压试验报告，岩石的饱和单轴抗压强度为81.4Mpa，矿石质量达到建筑用石料和砂料的强度要求。
2.3.3.2 矿石质量

1、矿石物质组成

矿区矿石属沉积型矿床，矿石类型为灰~深灰色厚层状粉晶灰岩、生物灰岩，力学强度高；矿物成分主要为方解石及少量白云石、生物介壳，少量泥质物、铁质物等，矿石呈层状结构，块状构造，质地均匀，是水泥生产原材料、民用建筑、建材等基础设施建设的良好材料。

2、矿石化学组份

据镇雄县三和建材有限公司原料化验报告结果：矿石中主要化学组份有：Loss、SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O等。

3、矿石风（氧）化特征

经调查，除低凹处有第四系（Q）松散堆积物外，灰岩均裸露分布，仅地表以下0.5~2.0m为全~强风化带，下部风化较弱，地表风化后可呈碎裂~碎块状，岩石整体结构完整，对开采无大的影响。
2.3.3.3 矿体（层）围岩和夹石

矿区范围内除岩石间有1~5m厚的第四系（Qel+dl）褐红色、灰黄色粘土、粉质粘土夹灰岩碎石外全为二叠系下统栖霞组（P1q）、茅口组（P1m）灰~深灰色厚层状粉晶灰岩、生物灰岩，二叠系下统栖霞组（P1q）下伏岩层为二叠系下统梁山组（P1l）灰黑、黄绿、紫红色砂岩，粉~细砂岩和页岩。厚度43.3m。矿区内的石灰岩矿体中目前未发现有夹石，矿体完整。

2.3.3.4 矿石加工技术性能

矿区内的石灰岩上部多为原地风化或半风化，矿石矿物成分主要为Loss、SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O等，矿体单层厚度大。矿区内的石灰岩矿岩石饱和单轴抗压强度81.4MPa，属坚硬岩。岩石抗压强度大，机械性能良好。开采后的矿石只需采用旋转式打砂机破碎后即可销售，矿石易开采、易加工，以其为原料生产的产品质量稳定，且生产过程中无有害成分危及人员、生产设备，矿石加工技术性能良好。

2.3.4开采技术条件

2.3.4.1水文地质条件

1、岩（矿）层的富水性

根据矿区出露地层的岩性组合特征，含水性及其与矿床充水的关系，将矿山内地层划分为3个含水层及1个隔水层。现由老到新描述如下：

（1）二叠系下统梁山组（P1l）相对隔水层

出露于矿区北部板桥河两岸，梁山组厚43.3m。以灰黑、黄绿、紫红色砂岩，粉~细砂岩和页岩为主，下部夹粉砂岩、泥质灰岩薄层、团块及钙质砂砾岩透镜体；上部夹石英粉砂、泥岩、铝土矿砾岩及劣质煤透镜体，含黄铁矿结核与植物碎片。根据“区域水文地质图-镇雄幅”资料，径流模数平均值（M）1L/s.km2，数学期望值（Qs）0.95L/s，变差系数（Cv）2.0，无含水迹象，为相对隔水层。该含水层不在矿区范围内，对矿床充水无影响。

（2）二叠系下统栖霞组（P1q）、茅口组（P1m）岩溶含水层

矿区内广泛出露，岩性为灰~深灰色厚层状粉晶灰岩，生物灰岩，区域地层厚度大于300m，出露标高1558~1742m。地表无泉点出露。根据“区域水文地质图-镇雄幅”资料，径流模数平均值（M）14L/s.km2，数学期望值（Qs）65L/s，变差系数（Cv）7.1，该含水层富水性强。该含水层为矿区开采矿体，构成矿床直接充水含水层。由于矿区所处地势较高，为地下水补给区，水位埋藏深，探明的资源储量全部分布于地下水位之上，地下水对矿床开采无影响。

（3）第四系（Qel+dl）残坡积孔隙含水层

残坡积层零星分布于山坡平缓处，厚1~5m，不整合覆盖于各地层之上。由褐红色、灰黄色粘土、粉质粘土夹灰岩碎石组成，结构松散，孔隙度较大，含孔隙水，其直接接受大气降水的补给。旱季一般透水而不含水，雨季局部地形低洼处含季节性孔隙水，具有就地补给、就地排泄、迳流短的特点。与下伏地层因基底岩性及风化程度不同具有一定的水力联系。受大气降水下渗补给。

（4）第四系（Qal+pl）冲洪积孔隙含水层

冲洪积层主要分布于板桥河、赵家湾小河两岸地形相对平缓宽阔处，厚1~3m，由灰色、灰黄色砂砾、砂土、粘土等河床冲积物组成，结构松散，孔隙度大，含孔隙水，受河水、溪沟水下渗补给，含水性弱，分布于矿区外围，对矿床充水无影响。

2、构造破碎带的水文地质特征

矿区内构造简单，为单斜构造，无断层通过，构造破碎带对开采充水无影响。

3、地表水特征

矿区内地表水体不发育，大气降水后，水体一部分渗入地下，另一部分沿地形低凹处自然排泄。采区地势较高，最低开采标高1570m。地形有利于露天开采，可以自流排水。矿区内汇集的大气降水均沿山坡向北西、北东地形低洼处排泄，自然排泄条件良好。地表水及地下水对采矿活动无影响。

4、地下水补给、径流、排泄条件

矿区属岩溶地貌，无地表水体分布。地下水补给主要来源于大气降雨下渗，沿岩石中的节理裂隙与溶蚀孔隙由南东至北西径流，最后排入板桥河。

5、石灰岩矿床埋藏条件

根据调整后的矿区范围确定，矿层开采标高为1742m~1570m，矿区最低侵蚀基准面（板桥河：海拔1555m）位于矿区北西部，矿山开采的全部石灰岩矿层资源储量均位于最低侵蚀基准面（1555m）之上。

6、充水因素分析

矿区地形有利于露天开采，矿坑水可以自流排泄。探明的资源储量全部分布于矿区最低侵蚀基准面和直接充水含水层地下水位之上，地下水对矿床充水无影响。未来露采矿坑唯一充水来源为采场境界汇集的大气降水形成的地表径流。由于矿区地势较高，矿体及围岩渗透性好，采场汇集的大气降水能快速下渗。

2.3.4.2工程地质条件

区内地质构造简单，地层走向北东，地层倾向南东，倾角20°~21°，节理主要有两组，据调查，二叠系下统栖霞组（P1q）主要发育一组节理，产状245°∠75°、70°∠82°，发育密度1~2条/m，节理张开度较小，其间多被红粘土充填，并具上宽下窄、深部闭合的特点，该组结构面产状发育密度较少，张开度不大，充填物较多。据调查，该岩组地表岩溶不发育，岩溶形态主要是峰丛、洼地，岩石表面多溶隙、溶沟等形态，顺层发育，规模较小。二叠系下统梁山组（P1l）岩性组合复杂，常是由坚硬的砂岩与半坚硬的粉~细砂岩、粘土岩和页岩互层组成，有薄层状泥质灰岩、粉砂质泥岩夹层，岩石地表风化强烈，地表多呈砂土状，向下逐渐完整；主要发育一组节理，产状分别为65°∠75°、150°∠75°，走向长度0.6~3.0m，倾向延伸长度0.2~1m，发育密度2条/m，节理张开度3~15mm。矿区以可溶岩类层状结构坚硬岩组为主，断裂构造不发育。矿体厚度较大，矿层稳定，矿体赋存于最低侵蚀基准面之上，适宜露天开采。

矿区岩性相对单一，岩石致密坚硬，整体完整，呈层状结构，稳固性好，工程地质条件较好。由于灰岩属可溶性岩，在地表水和地下水的作用下容易产生岩溶空洞，降低岩体力学强度；该岩组地表多表现溶蚀裂隙、溶洞、岩溶洼地等溶蚀现象，不良结构面为岩溶空洞，不良地质作用为岩溶塌陷、崩塌。

2.3.4.3环境地质条件

1、地震

昭通市位于我国地震活动最强的北西、南东地震带东翼，境内地震活动频繁，断裂密布，地质构造复杂，近百年来发生过破坏性地震三十多次。地震烈度区划规定地震设防烈度之高为全国少有。基本上是小震大灾，大震巨灾，每次地震都具有频度高、强度大、分布广、灾害重的特点，区域内地震地质条件简单，据记载，镇雄县从1674年至今发生的地震均为有感地震，震级未超过5级，处于弱震区，地震活动对核实区影响小。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计标准》（GB50011-2010，2024年版），矿区当地为抗震设防烈度6度区，地震加速度0.05g，所属设计地震分组为第一组，地震动反应谱特征周期为0.40s。

2、区域稳定性

根据“云南省区域地壳稳定性分析图”可知，矿区处于地壳稳定区。

3.定性定量评价

根据镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场60万t/a露天采矿工程已提供的有关技术资料和现场调查、类比调查结果，以及设计方案所固有的系统特点，在对该建设项目主要危险因素分析的基础上，遵循突出重点、抓主要环节的原则，按照系统分析中自上而下逐步分解的原理，将整个评价对象首先划分为若干子系统，再将各子系统划分为不同的单元，对复杂的和重要的单元进一步划分为数个子单元，以此确保评价过程的系统性、完整性和针对性。

本报告根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（原安监总管一〔2016〕49号），并结合该矿山危险、有害因素的性质和主要危险、有害因素的分布情况，划分为7个单元进行评价，见表3.1-1。

表3.1-1 评价单元划分表

	序号
	评价单元划分
	评价方法

	1
	总平面布置单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	2
	开拓运输单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	3
	采剥单元
	露天采场子单元
	预先危险性分析法(PHA)、事故树分析法(FTA)、安全检查表分析法(SCL)

	
	
	穿孔爆破子单元
	预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法

	
	
	铲装运输子单元
	预先危险性分析法(PHA)

	4
	矿山供配电设施单元
	安全检查表

	5
	防排水单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	6
	安全管理及其他单元
	预先危险性分析法(PHA)、安全检查表

	7
	重大危险源辨识单元
	/


根据《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》，本章节采用安全检查表分析法(SCL)、预先危险性分析法(PHA)、鱼刺图分析法、事故树分析法(FTA)等评价方法，按划分的评价单元对本项目可能存在的主要危险、有害因素的种类和严重程度进行定性、定量分析和评价。

3.1总平面布置单元

3.1.1周边环境及总平面布置危险、有害因素辨识与分析
（1）滑坡、坍塌

在开采过程中，未按矿山设计要求进行开采而发生设施破坏和伤亡事故。针对本项目产生坍塌的原因有：
1）采场剥采作业过程中，若开采中台阶坡面高陡，台阶高度过高，再加上矿岩构造、自然环境、地形地貌等固有因素的制约，边坡坍塌可能会影响到生产场地。

2）在露采过程中，随着台阶的推进，受构造影响可能会产生局部塌方；露天开采结束后形成的最终边坡也可能产生局部塌方，边坡岩石也可能出现塌落移动现象，特别是暴雨季节有发生滑坡的可能。

3）未按设计要求布置矿山防排水设施或损坏失效，导致边坡冲刷、失稳垮塌，因而造成的人员伤害和设备、设施损坏。
4）场地道路的开挖边坡陡、缺乏有效支护。

5）在生产过程中使岩体受到某种条件的影响，破坏了岩体原有的稳定，从而导致坍塌事故的发生。

（2）触电

电气设备设施布局不当，如电力线架设、变压器的安装、配电房的设置等会发生触电事故。针对本项目来辨识发生触电事故的原因有：

1）矿山设备设施位于引雷区；

2）雷暴时人员位于山脊、大树等引雷设施下；

3）电力设施设备布局在人员易触及的地方；

4）电力线路的架设高度及线路布局走向不合理；

5）配电室未设置防雷接地设施。

（3）火灾

矿山材料工具房储存有可燃易燃物品，机修车间动火作业管理不善，配电室产生漏电等会导致火星产生，火源管理不善，会引发火灾事故。针对本项目来辨识发生火灾事故的原因有：

1）建筑的消防距离不满足消防安全要求；

2）未配置灭火器或灭火器放置地点、消防水池布局不当。

（4）车辆伤害

矿山的运输道路布局不当，会导致车辆伤害事故。针对本项目来辨识发生车辆伤害事故的原因有：

1）矿区道路布局在坡度较大的地段。

2）矿区道路布局的转弯半径小，不能满足车辆转弯要求。

3）在运行过程中，由于路面窄、行车速度快、在行至弯道、运输车辆通过下方与公路的交叉路口时，易发生翻车、挤伤、撞坏设备等事故。

（5）放炮

矿区西侧有110kV安德I回线、110kV镇南I回线，距离露天境界分别为260m、157m，矿山在爆破作业时，爆破产生的飞石等对高压线以及道路产生影响。
（6）不良工程地质

受区域构造作用，区内小型节理及裂隙发育，在开采过程中，随着开采规模的加大，采场范围扩大，将产生新的边坡及采空区，岩体内原有应力平衡将被打破，使采场边坡坡面和后缘等部位产生应力集中，易在节理裂隙发育的部位产生崩落、掉块等不良地质现象，对矿山开采产生一定的不利影响。
3.1.2周边环境及总平面布置预先危险性分析（PHA）
根据危险有害因素辨识和分析，对已辨识的危险、有害因素进行PHA分析，鉴别危险产生的原因，预测事故出现对作业人员及生产过程产生的影响，判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。总平面布置预先危险性分析见表3.1-2。

表3.1-2 总平面布置预先危险性分析

	危险有害因素
	诱发事故原因
	事故

模式
	事故后果
	危险等级
	对策措施

	建构筑物基础不均匀沉降、变形、滑坡
	①建构筑物布置于残积、坡积，断裂破碎带等不良工程地质地段；

②厂址不良工程地质现象未查明；

③厂址、生活区布置于滚石、滑坡、泥石流可能影响区域。
	建构筑物沉降、变形、滑坡

滚石、滑坡、泥石流冲击、掩埋建构筑物、生活区。
	人员伤亡

财产损失
	IV
	①厂址选址和总图时应重视厂址的工程地质条件和环境条件；

②设计阶段，重要建构筑物应进行工程地质勘察，落实基础条件，宜避开不良工程地质地段；

③设计、施工中应根据工程地质的变化情况，采取措施及时进行调整。

	滚石

滑坡

坍塌
	①建构筑物区存在不良工程地质现象；②风化剥蚀和降雨影响，陡崖岩体脱落，斜坡上坡积滑动；③场地道路的开挖边坡陡、缺乏有效支护；④施工、生产废土缺乏有效的堆弃措施和管理。
	冲击、掩埋建构筑物、设施。滑坡
	人员伤亡

财产损失
	IV
	①建构筑物布置于工程地质及环境条件良好区段；

②各类场地、道路边坡采取加固措施，确保边坡稳固；

③加强施工和生产中废土、废石的规划堆存和管理。

	泥石流
	①建构筑物设施置于汇水面较大的区域；

②气象条件不详实，截排水设施不完善或失效
	建构筑物被冲刷、掩埋；溃决。
	人员伤亡财产损失
	III
	①合理优化厂址选址；②根据矿区气象条件，③设置可靠的截排洪设施，并加强管理。

	车辆

伤害
	①道路存在坡度大、弯道大、路面窄、缺乏安全防护及警示

②车况差

③气候影响

④驾驶违章和操作失误
	倾翻、坠落
	人员伤亡财产损失
	III
	①按厂矿道路设计规范进行道路设计；②设置防护设施及警示标牌；③加强车辆维护保养；④驾驶员持证操作，杜绝违章驾驶。

	道路运输及消防联系
	①各厂址间道路联系不完善或联系不畅；

②道路设施损坏。
	①设备、材料运输中断；②消防救援联系不及时。
	影响生产

财产损失
	II
	完善各厂区道路联系，确保道路运输和消防救援联系通道。


本系统应根据矿区工程地质、环境地质、气象、地形地貌等条件，应避免选址及布置过程中形成滚石、滑坡、泥石流等重大危险因素，对选址特殊，且条件限制的设施，应根据危险因素的诱发事故条件，采取措施，加以消除、预防和减弱；对运输可能造成的车辆伤害也应引起重视，加强预防和管理。

3.1.3厂址选择安全检查表 
根据《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)中的相关内容对该项目厂址选择进行对照检查。检查表见表3.1-3。

表3.1-3 厂址选择安全检查表

	序号
	检查内容
	依据标准条款
	检查情况
	检查结果

	1
	配套和服务工业企业的居住区、交通运输、动力公用设施、废料场及环境保护工程、施工基地等用地，应与厂区用地同时选择。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.2条
	居住区、交通运输、动力公用设施等用地已同时选择。
	符合

	2
	厂址选择应对原料、燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、城镇土地利用现状与规划、环境保护、文物古迹、占地拆迁、对外协作、施工条件等各种因素进行深入的调查研究，并应进行多方案技术经济比较后确定。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.3条
	厂址已择优选择。
	符合

	3
	原料、燃料或产品运输量（特别）大的工业企业，厂址宜靠近原料、燃料基地或产品主要销售地及协作条件好的地区。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.4条
	矿区内有矿区公路相通。
	符合

	4
	厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.6条
	有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。
	符合

	5
	散发有害物质的工业企业厂址，应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段，并应满足有关防护距离的要求。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.7条
	无有害物质。
	符合

	6
	厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.8条
	工程地质及水文地质条件都满足。
	符合

	7
	厂址应满足近期建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形，并应根据工业企业远期发展规划的需要，留有适当的发展余地。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.9条
	留有发展余地。
	符合

	8
	山区建厂，当厂址位于山坡或山脚处时，应采取防止山洪、泥石流等自然灾害的危害的加固措施，应对山坡的稳定性等作出地质灾害的危险性评估报告。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.13条
	露天境界四周位于山坡部位，坡面均向外倾斜，境界外汇水可依靠自然地形向外排出，不会汇入采场内。
	符合

	9
	下列地段和地区不应选为厂址：

①发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区；

②有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；

③采矿陷落（错动）区地表界限内；

④爆破危险界限内；

⑤坝或堤决溃后可能淹没的地区；

⑥有严重放射性物质污染影响区；

⑦生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域；

⑧对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内；

⑨很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段；

⑩具有开采价值的矿藏区；

⑪受海啸或湖涌危害的地区。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第3.0.14条
	厂址不存在上述地段。
	符合


3.1.4总平面布置安全检查表 

根据《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)及《厂矿道路设计规范》（GBJ22－1987）中的相关内容从总平面布置方面对该项目进行检查，见表3.1-4。

表3.1-4 总平面布置安全检查表

	序号
	检查内容
	依据标准条款
	检查情况
	检查结果

	1
	总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求：

1 在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置；

2 应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度；

3 厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；

4 功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第5.1.2条
	初步设计（代可研）中总平面布置已按功能分区。
	符合

	2
	总平面布置，应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，布置建筑物、构筑物和有关设施，应减少土（石）方工程量和基础工程费用，并应符合下列要求：

1 当厂区地形坡度较大时，建筑物、构筑物的长轴宜顺等高线布置；

2 应结合地形及竖向设计，为物料采用自流管道及高站台、低货位等设施创造条件。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第5.1.5条
	矿山各构筑物布置基本合理，设计时充分考虑了地形条件。
	符合

	3
	行政办公及生活服务设施的布置，应位于厂区全年最小频率风向的下风侧，并应符合下列要求：1.应布置在便于行政办公、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联系方便的位置；2.行政办公及生活服务设施的用地面积，不得超过工业项目总用地面积的7%。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第5.7.1条
	初步设计（代可研）中说明该矿山为扩建矿山，行政办公区设置符合要求。
	符合

	4
	总平面布置应采取防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害的安全保障措施，并应符合现行国家有关工业企业卫生设计标准的规定。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第5.1.7条
	总平面布置符合相关规定。
	符合

	5
	公用设施的布置，宜位于其负荷中心或靠近主要用户。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第5.3.1条
	公用设施的布置靠近主要用户。
	符合

	6
	厂矿道路设计，应适合厂矿企业生产（包括检修、安装）和其它交通运输的需要。对厂矿基本建设期间的超限货物（大件、重件）运输，可根据具体情况，予以适当考虑。

厂矿道路路线设计，应符合厂矿企业总体规划或总平面布置的要求，并应根据道路性质和使用要求，合理利用地形，正确运用技术指标。
	《厂矿道路设计规范》GBJ22-1987

第1.0.5条
	初步设计（代可研）已对矿山道路路线进行了简单说明，符合总平面布置要求。
	符合

	7
	反映工业企业建筑群体的总平面图应包括总平面布置的建(构)筑物现状，拟建建筑物位置、道路、卫生防护、绿化等内容，必须满足职业卫生评价要求。
	《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

第5.2.1.2条
	总平面图满足职业卫生评价要求。
	符合

	8
	厂内道路路面宽度应根据车辆、行人通行和消防需要确定，并宜按现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ 22 的有关规定执行。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第6.4.5条
	总平面图中进行了简单的厂矿道路设计。
	符合

	9
	产生高噪声的生产设施，总图宜符合下列要求：1.宜相对集中布置在远离人员集中和有安静要求的场所；2.产生高噪声的车间应与低噪声的车间分开布置；

3.产生噪声生产设施的周围宜布置对噪声较不敏感、高大、朝向有利于隔声的建筑物、构筑物和堆场等。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

第5.2.5条
	按要求布置，远离人员，高低噪声车间分开布置。
	符合

	10
	产生粉尘、毒物的工作场所，其发生源的布置，应符合下列要求：放散不同有毒物质的生产过程布置在同一建筑物内时，毒性大与毒性小的应隔开；粉尘、毒物的发生源，应布置在工作地点的自然通风的下风侧；如布置在多层建筑物内时，放散有害气体的生产过程应布置在建筑物的上层。如必须布置在下层时，应采取有效措施防止污染上层的空气。
	《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

第6.1.1.2条
	粉尘无毒，影响在矿区范围内。
	符合


3.1.5矿山开采和周边环境的相互影响

1、道路

镇果高速：目前正在建设，位于矿区北侧，距离矿界最近为250m，距离设计露天开采境界最近为348m。

302省道：位于矿区西北侧，距离矿界最近为300m，距离设计露天开采境界最近为410m。

004乡道：位于矿区东侧，距离矿界最近为270m，距离设计露天开采境界最近为338m。

毕昭高速：位于矿区南侧，距离矿界最近为210m，距离设计露天开采境界最近为614m。

以上周边道路与设计露天境界距离均大于300m，满足相关规定要求。

2、高压线

110kV安德I回线、110kV镇南I回线：位于矿区西侧，距离露天境界分别为210m、127m，距离设计露天境界分别为260m、157m。矿山已同云南电网有限责任公司昭通供电局签订电力设施安全保护协议，承诺在距离电力设施90m范围外进行爆破作业，爆破风险可控。

3、民房

矿区周边民房较多，南侧部分民房位于矿区范围内，矿山已同西南侧矿界内5户民房、东南侧矿界边缘15户民房以及北侧12户民房签订了租赁协议，其中西南侧的5户民房由于距离设计开采范围较近，矿山现已出资对其进行彻底搬迁，保证村民不再返回生活。其余民房设计均保留300m安全保护距离，爆破风险可控。

4、破碎站及水泥厂

矿山破碎站及水泥厂位于矿区范围东侧，为保护矿山自有建筑，对东侧建筑保留10m安全保护距离，并且根据爆破振动距离，对矿山破碎站及自有建筑60m范围内采用非爆破的机械开采工艺，风险可控。
3.1.6单元小结

依据项目初步设计（代可研）方案，通过查对本工程厂址选择及总平面布置与相关法律、法规、标准和规范的符合程度，厂址选择及总平面布置符合有关法律、法规、标准和规范要求。该矿山在今后设计及开采过程中应重点注意以下问题：

（1）露天开采会形成较高边坡，下一步安全设施设计应考虑在采场边界危险性大的区域设置护栏等安全设施。

（2）矿区西侧有110kV安德I回线、110kV镇南I回线，距离露天境界分别为260m、157m，矿山在爆破作业时，爆破产生的飞石等对高压线以及道路产生影响，矿山在生产过程中应该严格遵守法律法规，加强爆破安全管理工作，采用控制爆破等措施，减少爆破飞石等对周边的影响。
（3）矿山为扩建矿山，新旧采场在生产过渡时期可能对生产安全产生一定影响，矿山应严格按照设计要求开采，在采空区边缘设置防护措施、安全警示标志；临近采空区作业时，安全管理技术人员要对生产作业情况进行现场观察，发现异常及时处理，并做好安全防护措施。
（4）初步设计（代可研）中考虑在采矿区域设置边界围栏，但未详细说明，安全设施设计应对围栏材质及参数做进一步具体说明。

（5）安全设施设计图纸需补充林地审批范围和证明文件以及征地范围证明文件，以说明设计范围的合理性。
3.2开拓运输单元

3.2.1开拓运输单元危险有害因素辨识
（1）车辆伤害

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。

场内运输、装载设备有故障、操作失误或指挥不当，有造成车辆伤害的危险；矿山使用汽车进行运输，由于驾驶员违章驾驶等造成车辆伤害。本单元车辆伤害在本项目中包括汽车等车辆的伤害。

1）露天铲装运输过程中，由于违章载人、违章作业或作业场地狭窄而导致人员坠落或铲装设备倾翻引发的伤亡事故；

2）车辆在行驶过程中，由于道路坡陡弯急、行车速度快、车辆故障、制动失灵、信号标志缺失、运输线路及路面设计不合理、道路局部坍塌、下沉、路况质量差、狭窄、路不平、雨季冲刷严重等，易发生翻车、撞坏设备和撞伤人员等车辆伤害事故；

3）疲劳驾驶、酒后驾驶、无证驾驶、人货混装驾驶等违章作业；

4）雨天运输车辆未采取防滑措施，导致车辆失控而引起车辆伤害；

5）采场台阶作业平台宽度不够，平台边沿岩土松散、不稳固，铲装设备沿平台边缘行驶作业，易发生设备倾翻、坠落，导致人员伤害、设备损坏；

6）卸载点未设置车挡或形成反坡，易发生卸载车辆倾翻、坠落，导致人员伤害、车辆损坏等。

可能存在的部位：运输过程中的各种车辆设备、铲装作业平台、运输公路等。

（2）高处坠落

高处坠落在本单元主要存在于边坡作业、各类相对于坠落基准面2m及以上的作业平台等处，易发生高处坠落伤亡事故。

产生高处坠落的诱因为：

1）在边坡上进行高处作业人员没有按要求使用安全带或安全绳、安全带未正确、牢靠固定即进行作业，由于失重、高温、大风或作业人员生理因素差等导致作业人员坠落，而造成伤亡事故；通往采场的人行通道，坡度太陡；

2）采场工作平台宽度不足，平台边沿矿岩松散、不稳固，设备在平台边缘作业，导致设备坠落、倾翻造成人员伤害、设备损坏；

3）高处作业未制定作业规程，现场安全管理不到位；或作业人员疏忽大意，疲劳过度；
4）因采场危险区域内、采场顶部等未设置安全警示标志，外来人员、牲畜进入采场上部危险区域；

5）高处作业时安全防护设施损坏或高处作业时无人监护或主观判断失误等；
6）运输道路路基高于2m的地段及转弯地段未按设要求设置边坡护栏，运输车辆车速过快会导致高处坠落；

可能存在的部位：运输公路、采场边坡等。

（3）物体打击

物体打击是指物体在重力或其它外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故。造成物体打击伤害的原因多种多样，主要有：

1）安全帽等劳保用品穿戴不齐或未按照规范佩戴等；

2）矿区岩石节理裂隙较发育，开拓运输边坡浮石处理不及时，易引起物体打击；

3）铲装作业过程中，铲装设备操作失误或违章作业；铲装作业时铲斗经过汽车驾驶室，矿岩掉落；在边坡、挖掘半径内坐卧、停留；

4）人员在边坡脚底停留或通过；

5）上、下台阶同时作业时，上部台阶坠物及滚石对下部台阶作业人员造成伤害。

可能存在的部位：运输道路、采场边坡等。

（4）机械伤害

矿山的开拓运输中使用机械设备，因机械的运转部位防护缺失、操作人员的操作失误可能发生机械伤害。本单元发生机械伤害事故的原因有：

1）所选用设备在设计上存在先天不足(如强度不够、设计缺陷等)；

2）设备设施没有按规定进行维护或特种设备没有定期检测检验；

3）设备安全防护装置缺乏或损坏或被拆除等，导致事故发生；

4）运输作业人员违章操作或穿戴不符合安全规定的劳动防护用品进行操作，操作过程中衣物、头发、工具进入运转机械导致身体被运动机械拖带伤害；

5）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

6）在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

7）在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生。

可能存在的部位：机修车间、设备设施等。

（5）粉尘

矿山开采作业及运输过程，粉尘主要发生在铲装、运输等环节，以及大风扬尘，铲装工作面和运输道路未进行洒水，路面或采场干燥，车过易扬尘。
3.2.2预先危险性分析

表3.2-1 开拓运输单元预先危险性分析表

	危险

因素
	诱发事故原因
	事故模式及后果
	危险

等级
	安全对策措施

	轮胎抓地力不足
	轮胎磨损过度、雨后路面滑。
	翻车，人员伤亡
	Ⅲ
	设计按露天矿山三级道路标准设计碎石铺面；及时更换磨损严重的轮胎。

	超载
	驾驶员、装载机工、矿山领导等忽视超载危害。
	车辆提前报废、翻车、坠车、车毁人亡
	Ⅳ
	就汽车载重合理匹配装载机斗容；矿山领导和安全员强化安全生产意识、加强工人安全生产教育。

	超速
	驾驶员忽视超速危害、下坡用空挡、制动失灵、超载。
	撞车、翻车、坠车
	Ⅳ
	加强工人的安全生产教育；严禁超载和空挡下坡；定期检修汽车制动系统、严禁病车出工。

	车辆伤害
	超速行驶、路面狭窄、路滑、公路前后视距不够、制动失灵。
	人员伤亡
	Ⅳ
	按设计要求建设矿山公路并加强养护；严禁超载、超速等违规驾驶；定期检修车辆制动系统。

	侧翻
	车辆超载、超速，路面湿滑，路面坑洼不平，路基垮塌。
	车辆损毁人员伤亡
	Ⅳ
	严禁超载、超速等违规驾驶；设计按露天矿山三级道路标准设计泥结碎石路面；做好路面日常养护。

	坠落
	驾驶员疲劳驾驶或酒后驾车，车辆超载、超速，路况差、开夜车、防护设施缺失。
	车毁人亡
	Ⅳ
	做好路面日常养护和边坡检查维护；在弯道等危险路段设计并建设挡墙等安全防护设施；严禁驾驶员疲劳驾驶或酒后驾车；严禁超载、超速；开夜车需降低行驶速度并保证车灯正常发亮。

	起火
	引擎过热、油箱漏油并见明火。
	车损人伤亡
	Ⅲ
	汽车安装泡沫灭火器，严禁超载、超负荷工作、及时加水。

	塌方
	不良工程地质、雨水冲刷、震动、边坡设计或建设不满足稳定性要求。
	影响生产
	Ⅱ
	合理设计边坡角度并保证施工质量；加强边坡检查和维护。

	油污染
	油箱或管路破损。
	水污染
	Ⅱ
	定期检修、保养汽车。

	粉尘
	路面或采场干燥，车过易扬尘。
	矽肺病
	Ⅲ
	洒水降尘、个体防护。

	物体打击
	设计不满足要求。
	车损人伤亡
	Ⅲ
	矿石拦截挡墙高度不足等。


3.2.3安全检查表

依据《厂矿道路设计规范》（GBJ22－87）及《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)的相关条款对建设项目初步设计（代可研）中的开拓运输进行安全检查，见表3.2-2。

表3.2-2 开拓运输安全检查表
	序号
	检查内容
	检查标准条款
	检查情况
	检查

结果

	
	露天矿山道路的计算行车速度宜按表2.4.3 的规定采用，三级露天矿山道路的计算行车速度为20km/h。
	《厂矿道路设计规范》（GBJ22－87）第2.4.3条
	初步设计（代可研）中设计三级道路的行车速度为重车15km/h、空车20km/h。
	符合

	
	露天矿山道路宜采用较大的圆曲线半径当受地形或其它条件限制时可采用表2.4.6所列最小圆曲线半径。三级露天矿山道路的最小圆曲线半径为15m。
	《厂矿道路设计规范》（GBJ22－87）第2.4.6条
	初步设计（代可研）中设计该矿山最小圆曲线半径15m。
	符合

	
	露天矿山道路的纵坡不应大于表2.4.13的规定，三级露天矿山道路的纵坡不应大于9%。重车上坡的二三级露天矿山道路的生产干线及支线的最大纵坡可增加1%。
	《厂矿道路设计规范》（GBJ22－87）第2.4.13条
	初步设计（代可研）方案中设计的运输道路最大纵坡9%。
	符合

	
	一级露天矿山道路可采用高级或次高级路面亦可采用中级路面，二级露天矿山道路可采用次高级或中级路面，三级露天矿山道路可采用中级路面，二三级露天矿山道路，如该道路服务年限较长时，亦可采用高级次高级路面。
	《厂矿道路设计规范》（GBJ22－87）第4.1.3条
	在初步设计（代可研）说明道路为三级露天矿道路。
	符合

	
	露天矿山道路采用回头曲线时，其主要技术指标应按表2.4.12的规定采用，并设置限制速度标志和在其外侧设置挡车堆等安全设施。
	《厂矿道路设计规范》（GBJ22－87）第4.1.12条
	在初步设计（代可研）中已说明。
	符合

	
	露天矿山道路采用回头曲线时，其主要技术指标应按表2.4.12的规定采用，并设置限制速度标志和在其外侧设置挡车堆等安全设施。
	《厂矿道路设计规范》（GBJ22－87）第4.1.12条
	在初步设计（代可研）中已说明。
	符合

	
	运输道路的高陡路基路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护栏、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。
	《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)第5.4.2.4条
	在初步设计（代可研）中已说明。
	符合


3.2.4单元小结

矿山矿山生产干线的道路等级为三级，生产支线的道路等级为三级，公路路面采用泥结碎石路面。基建期沿1640m卸矿平台新建开拓运输道路至1720m标高，道路总长1120m，路面宽4m，路基宽6m，运输道路平均坡度为7.14%，最大纵坡为9%。由于卸矿平台位于1640m标高，采至1640m以下平台时，在各台阶边坡修筑平台联络道运输矿石，平台联络道宽度为8m，联络道纵坡9%，联络道缓和段长度60m。符合《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）及《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)的规范标准。

本单元存在主要问题：

（1）矿区道路边坡需加强支护并设置安全警示牌，山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高路基外侧应设置护栏或挡车墙，在下一步安全设施设计中应补充、完善。同时，矿山应建立道路安全管理制度，定期对运输设备进行检查维护；

（2）根据预选危险性分析，开拓运输环节存在众多危险有害因素，危害程度为Ⅱ~Ⅳ级，危害程度较高，在今后的矿山建设和矿山生产过程中，矿山应当从主观上高度重视矿山内外部视运输环节中的危害，充分落实上述安全对策措施，确保矿山安全生产。

3.3采剥单元

3.3.1采剥单元危险有害因素辨识
3.3.1.1采场边坡危险有害因素辨识

露天开采采掘作业是露天矿山建设的主要环节，也是矿山建设安全问题比较集中的环节，根据本项目初步设计（代可研），本矿山台阶高度主要受挖掘机工作参数、矿岩性质和运输条件所限制。根据该矿山实际开采现状，使用挖掘机直接采挖作业，因此采用台阶式的采剥方法，自上而下分台阶开采，本评价单元主要存在以下危险有害因素：

1.坍塌

由于采装作业打破了边坡岩体内的原始应力的平衡状态，出现了次生应力场，常使边坡岩体发生变形破坏，使岩体失稳，导致崩落、散落、座落、倾倒坍塌和滑动等。

3.3.1.2铲装运输危险有害因素辨识
1.物体打击

矿山的剥离及铲装作业过程中，人员处于会坠落、掉落物体下方，会发生物体打击事故。

引起物体打击的原因主要包括：

1）矿区地形坡度陡，植被破坏后难以恢复，地表岩石松散，剥离期间易导致滚石伤害；

2）地表岩石裸露，矿山雨季生产期间易发生滚石伤害；

3）引起物体打击的主要原因：

①在松散断裂带边坡脚作业。

②坡面上的浮石危石未及时清除或清除不彻底。

③在高处作业的人员不小心碰掉工具、材料，浮石等。

④安全帽等劳动防护用品穿戴不齐全。

⑤思想不集中，对出现的危险不能及时做出反应。

易发生物体打击的场所：剥离工作面、物料装卸场所及设备、设施检修场所。

2.高处坠落

人员、车辆等设备在采场作业，人员及设备处于会坠落的场所或位置，如台阶上面、人员位于设备、场所高度大于2m的地方，会发生高处坠落事故。

引起高处坠落的原因主要包括：

1）在采掘、铲装过程中，由于违章载人、违章作业或而导致人员坠落或挖掘机和装载机倾翻引发伤亡事故；

2）采场工作平台及铲装平台宽度不足，平台边沿矿岩松散、不稳固，导致设备坠落、倾翻造成人员伤害、设备损坏；

3）在临近边坡作业时，挖掘机、装载机的作业应严格按照操作规程作业，挖掘机、装载机超出作业平台边缘，极有可能发生作业人员及车辆坠落事故；

4）矿山采场工作台阶较高，因此整个采剥作业地点均属于高差大于2m的作业场所，一旦人跌倒，就有可能发生坠落或跌落，轻则骨裂腰断，重则死亡；

5）作业人员因平台边缘岩土松散不稳固，或因脚底打滑而发生高处坠落；

6）装车时不听信号、高速倒车上坡、强抢进位、卸排作业时无人指挥，安全车挡高度、宽度达不到要求，强行用倒车冲撞排弃废石土以清理平整场地等造成的高处坠落事故和车辆事故；

7）无证驾驶、疲劳驾驶、身体不适、路况不熟、麻痹大意等均会造成高处坠落事故和车辆事故；

8）作业人员违章操作，穿戴不合规定的防护用品进行操作。

易发生高处坠落的场所：高于2m的工作平台、维修平台及坡面角大于30°的边坡工作面。

3.机械伤害

机械伤害是指机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。

矿山采用挖掘机或装载机铲装，汽车运输矿石；剥离的废土石由挖掘机或装载机进行装车，自卸汽车进行运输。

发生机械伤害事故的原因有：

1）作业人员违章操作，穿戴不合规定的防护用品进行操作；

2）作业人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

3）破碎设备的安全防护装置缺乏或不完善；

4）跨越或接触运转的机械设备部份；

5）在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；
6）安全管理存在不足、现场管理混乱、操作人员未经上岗培训。

易发生机械伤害的场所：操作、维修运转的挖掘机、装载机、运输车辆等设备。

4.车辆伤害

矿山车辆伤害包括汽车、挖掘机、装载机等的伤害、主要原因包括：由于冲沟、岩溶沟和私挖乱采矿坑的存在，露天开采工作平台连续性有可能被破坏，采用起伏工作平台有可能危害挖掘、铲装和运输机械的安全；地表可能出现沉陷而导致翻车，陷落等事故。上述条件的存在致使地表运输设施较差、车辆伤害危险度较高，需要引起矿山的重视。

发生车辆伤害事故的原因有：

1）作业平台路面凹凸不平、坡度较大，导致装载机及自卸汽车自动下滑而导致车辆伤害；

2）挖掘机、装载机在作业平台上挖装矿石，如果作业平台宽度不足，边坡高度过高，未严格按操作规程操作，均有可能导致车辆伤害事故发生；
3）装载机驾驶员疲劳驾驶、酒后驾驶、无证驾驶、人货混装驾驶等违章作业将导致车辆伤害；

4）雨天及下雪天未采取防滑措施导致车辆伤害事故。

引起车辆伤害的主要原因：

（1）违章驾驶、违章作业；

（2）运输设备和工具、器具有缺陷；

（3）安全防护装置失效；

易发生车辆伤害的场所：采场内矿石装卸、运输场所。

5.粉尘危害

露天采剥挖掘、装矿、卸矿、运输道路上的扬尘、大风天气采场内扬起的粉尘都比较大，若措施不力，作业人员吸入，易患矽肺病（尘肺病）。

6.噪声危害

采矿产生的噪声主要来自采掘及铲装运输。
3.3.1.3穿爆作业主要危险有害因素辨识

矿山爆破作业采用潜孔钻机钻孔，中深孔爆破。

穿孔工作中的危险有害因素有：钻机移动过程的侧翻、作业过程中倾翻；人员操作失误；无收尘器进行干式凿岩，导致粉尘超标；无关人员进入作业现场受到伤害。

爆破事故是指爆破作业中的伤亡事故。主要包括早爆事故、拒爆事故等。此外，爆破作业还会产生大量的粉尘。

1.早爆事故

主要包括明火引起的爆炸事故、电炮事故、运输事故、高温环境造成的早爆事故、打残眼事故、销毁爆破器材违章事故、误操作引起早爆、石头砸响引起的早爆和化学反应引起的早爆等事故。

2.拒爆事故

主要包括炸药质次或过期变质拒爆、装药堵塞作业造成的拒爆等。

3.其他事故

主要包括警戒疏漏事故、飞石事故、气冲击波事故、毒气事故等。

4.造成爆破事故的主要因素

（1）严重违反《爆破安全规程》的规定，在作业过程中图省事进行操作；

（2）爆破后过早进入工作面，造成中毒窒息事故；

（3）盲炮处理不当，打残眼；

（4）警戒不严，信号不明，安全距离不够，爆破未定时；

（5）工人未经特殊工种培训，施工操作不规范；

（6）雷管受潮，或因雷管密封防水失效。

3.3.4铲装运输子单元

3.3.4.1危险、有害因素分析

本单元存在的主要危险、有害因素有：车辆伤害、机械伤害、物体打击、高处坠落、其他伤害。

3.3.4.2预先危险性分析(PHA)

表3.3-7 铲装运输单元预先危险性分析表

	危害因素
	诱发事故原因
	事故模式
	事故后果
	危险等级
	对策措施

	物体

打击
	铲装作业时铲斗下方有人，矿岩掉落；边坡上浮石未清理干净；未佩戴劳保用品或佩戴劳保用品不规范；滚石伤人。
	物体掉落
	人员

伤亡

设备

损坏
	II
	1.铲装作业时铲斗下方禁止有人，严格控制满斗率；

2.禁止在边坡下坐卧、停留；

3.加强安全教育，按照规程操作；

4.坚持工作前对工作面的安全处理，加强个人防护措施，注意滚石伤人。

	车辆

伤害
	车辆带病运行，设备故障；道路不符合设计要求，如双车道的路面宽度不能保证会车安全，弯道处会车视距不能满足要求，且未设分车道，错车时，易发生撞车事故；在高路堤或山坡填方的弯道处，坡度较大的填方地段，道路外侧未设置护栏、挡车土堆等；主要运输道路及联络道的长大坡道上，未设置汽车避难道；雨季路面车辆未采取有效的防滑措施；倒车时车速过快；安全设施失灵；信号不畅、失灵；司机精力不集中；违章驾驶。
	以挤夹、碾压、碰撞等形式危害人员及设备，
	人员伤亡、设备损害、车辆坠落
	II～Ⅲ
	1.车辆应定期维护检修，保持车况良好；

2.按照设计进行道路施工，经常维护，弯道处会车视距不能满足要求时，应设分车道；

3.具体规定矿区道路上各地段的车速，并设置路标；

4.在高路堤或山坡填方的弯道处，坡度较大的填方地段，道路外侧应设置护栏或挡车土堆等，挡车土堆的高度根据实际情况具体规定；

5.雨季路面、车辆采取有效的防滑措施；

6.加强司机安全教育，禁止疲劳驾驶、违章驾驶。

	机械

伤害
	设备质量不合格或缺乏检修维护；规程缺乏或未执行规；操作失误。
	机械

伤害
	人员伤亡
	II
	1.加强设备检修维护；

2.制定各种安全操作规程，并严格执行。

	高处

坠落
	汽车卸载点未设置安全栏杆和格筛；

高处作业人员没有按要求使用安全防护用品。
	坠落
	人员伤亡、设备损坏
	Ⅱ
	1.卸矿作业人员按规程操作；

2.卸载点设置安全装置和格筛；

3.高处作业人员严格按要求使用安全防护用品。

	职业

危害
	粉尘中游离二氧化硅含量超标、噪声超标；

长期在高粉尘、噪声作业环境中下作业；未采取洒水降尘措施和消声、隔音措施；未佩戴个人防护用品。
	慢性中毒、听力减弱
	职业病
	II
	1.采取洒水降尘措施；

2.设置消声、隔音设施；

3.加强个体防护，如配戴防尘口罩、耳塞。


3.3.4.3铲装、运输设备的合理性评述

选用选用1台斗容2.2m3挖掘机作为采场主要铲装设备，配备4辆载重量20t自卸式汽车进行运输。
铲装设备数量计算：
表3.3-8 铲装运设备数量计算表
	序号
	项目
	符号
	单位
	矿石
	备注

	1
	平均体重
	r
	t/m3
	2.77
	　

	2
	松散系数
	Kp
	　
	1.4
	　

	3
	松散体重
	r1
	t/m3
	1.98
	r1=r÷kp

	4
	挖掘机铲斗容积
	E
	m3
	2.2
	　

	5
	挖掘机铲斗装满系数
	Kh
	　
	0.85
	　

	6
	挖掘机每斗装载量
	Q1
	t/斗
	3.70
	Q1=r1×E×Kh

	7
	挖掘机每斗循环时间
	Tx
	S
	36
	Tx=20×r1/2+1.2E

	8
	挖掘机班工作时间
	T班
	h
	8
	　

	9
	班工作时间利用系数
	η
	　
	0.9
	　

	10
	挖掘机每班有效作业时间
	T班总
	S/班
	25920
	T班总=T班×3600×η

	11
	挖掘机台班总铲斗数
	N总
	斗/台班
	721.47
	N总=T班总÷Tx

	12
	挖掘机台班生产能力
	QC
	t/班
	2669.39
	QC=Q1×N总

	13
	挖掘机每年工作班数
	W
	班/a
	300
	W=1班×300d

	14
	挖掘机台年生产能力
	Qa
	万t/台·a
	80.08
	Qa=Qc×w

	15
	最大铲装量
	A
	万t/a
	60
	　

	16
	计算所需挖掘机数量
	N
	台
	0.75
	N=A÷Qa

	17
	设计挖掘机台数
	　
	台
	1
	　


设计选用1台斗容2.2m3挖掘机作为采场主要铲装设备，可以满足矿山生产需求。

露天境界内年运输总量约为60万t。汽车计算结果：
表3.3-9 铲装运设备数量计算表
	序号
	项目
	符号
	单位
	矿石
	备注

	1
	挖掘机斗容
	E
	m3
	2.2
	　

	2
	挖掘机每斗装载量
	Q1
	t/斗
	3.70
	　

	3
	汽车额定载重量
	G
	t
	20
	　

	4
	每车装斗数
	n
	斗/车
	5.41
	n=G÷Q1

	
	取值
	
	
	5
	　

	5
	每车实际载重
	G实
	t/车
	18.50
	　

	6
	松散矿（岩）堆积容积
	Vs
	m3
	9.35
	VS=G实×Kp÷r

	7
	汽车有效容积
	Vx
	m3
	16
	Vs＜Vx

	8
	汽车载重利用系数
	KZ
	　
	0.92
	　

	9
	挖掘机每斗循环时间
	Tx
	S
	36
	Tx=20×r1/2+1.2E

	10
	汽车入换时间
	Tr
	S
	25
	一般取20~25s

	11
	装满一车总时间
	Tz
	S
	205
	Tz=（n×Tx+Tr）

	12
	平均运行速度：
	V
	　
	
	　

	
	重车
	V重
	km/h
	15
	　

	
	空车
	V空
	km/h
	20
	　

	13
	平均运距
	L
	km
	0.6
	　

	14
	汽车重车运行时间
	t1
	S/次
	144
	t1=L÷V重×3600

	15
	汽车空车运行时间
	t2
	S/次
	108
	t1=L÷V空×3600

	16
	汽车往返一次运行时间
	Ty
	S
	252
	Ty=t1+t2

	17
	汽车等调时间
	Tt
	S
	120
	一般取2min

	18
	汽车卸载时间
	Tq
	S
	60
	一般取1min

	19
	汽车运行一趟循环时间
	T
	S
	637
	T=TZ+Ty+Tt+Tq

	20
	时间利用系数
	K1
	　
	0.9
	　

	21
	每班有效作业时间
	T1
	S/班
	25920
	T1=T班×3600×K1

	22
	每班运行次数
	n1
	次/班
	40.71
	n1=T1÷T

	
	取值
	
	
	40
	　

	23
	汽车台班运输能力
	A
	t/台·班
	739.99
	A=n1×G实

	24
	年最大运输量
	Q
	万t/a
	60
	　

	25
	汽车年工作班数
	W
	班/a
	300
	W=1班×300d

	26
	运输不均衡系数
	K2
	　
	1.1
	　

	27
	计算所需汽车数量
	N
	台
	2.97
	N=Q×K2÷（W×A）

	28
	汽车出车率
	K3
	%
	85
	　

	29
	需要在册汽车数量
	NC
	台
	3.50
	　

	
	设计选取汽车数量
	
	
	4
	　


根据自卸汽车数量计算表，矿山需配备4辆载重量20t自卸式汽车进行运输，能够满足矿山生产需求。
3.3.4.4单元小结

初步设计（代可研）中设计方案对铲装运输方式及开拓运输道路布置进行了设计，符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)的相关规定。

本单元应注意以下问题：

（1）铲装设备在工作台阶上铲装作业时，应尽量避免靠近平台边缘，由于工作台阶边缘矿岩松散，有可能导致铲装设备坠落、倾翻。

（2）挖掘机汽笛或警报器应完好，进行各种操作时，均应发出警告信号。挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近，不应有人停留。

（3）对运输设备建立定期的检测和保养制度，矿山需采用专门的矿用车辆，并按照要求定期检验和维护保养，每年进行一次安全性能检验，以确保运输设备的安全可靠性，防止机械失灵造成安全事故；建立运输系统各岗位安全职责及安全操作规程安全管理制度。

（4）道路设置安全警示标牌。包括：限速、弯道、路口指示、停车指示等标志；沿道路外侧设立安全桩或安全墙；建立道路运输安全管理制度，对操作人员的行为进行规范，定期进行车辆维护保养确保车况良好。

3.4矿山供配电设施单元

3.4.1矿山供配电设施单元危险有害因素辨识与分析

（1）触电伤害

一、触电伤害的类型

1）电击在各种电气事故中，它的危险性最大。电击主要是电流通过人体内部，使人体的心脏、肺部等系统受到伤害；

2）电灼伤，是电热效应在人体上的反应。电灼伤主要作用于人体表面，造成人体外部伤害。电灼伤时往往在皮肤上形成金属微粒而较其它灼伤为重。

二、引起触电伤害的主要原因：

1）不填写工作操作票、未执行监护制度或工作完毕未办理工作票终结手续就恢复供电；

2）电气作业的安全管理工作存在漏洞，不使用或使用不合格的防护用品和电气工具；

3）在带电体附近作业，不符合安全距离或无监护措施；

4）跨越安全围栏或安全警戒线或误入隔离区域接触带电设备；

5）线路老化、磨损、绝缘层破损造成电器设备外壳带电，设备缺少漏电保护装置；

6）在潮湿、狭窄空间或金属容器内作业不穿绝缘鞋、无绝缘垫、无监护人，雷雨天在室外操作带电体，绝缘鞋破损透水，操作者身体或工具碰到带电设备或线路。

三、易发生触电伤害的场所：

变压器、配电室、加工车间。

（2）雷电危害

矿区建（构）筑物、变配电设施、采场等危险环境，均应避免雷电伤害。

一、雷电伤害方式和途径分析：

1）伤害方式：爆炸、火灾、电击、毁坏设备、设施、事故停电等；

2）伤害途径：直接雷击、雷电感应、雷电波的电性质、热性质、机械性质的破坏作用引起。

二、雷电伤害产生的原因分析：

1）防雷接地装置设计不合理；

2）防雷接地装置使用不当，存在缺陷；

3）防雷接地装置失效，接地电阻不符合要求；

4）缺乏必要的人身防雷安全知识；

5）雷雨天露天采场进行采掘作业。

三、易发生雷电伤害的场所：

各种电器设备及其线路，变压器及配电室。

（3）火灾（电气火灾）

矿山电气设备设施由于短路等原因，可能发生电气火灾。

一、本单元发生电气火灾事故的原因有：

1）用电线路不规范或破损裸露等引起火灾事故；

2）电气设备设施由于短路等原因，可能发生电气火灾。

二、易发生雷电伤害的场所：

各种电器设备及其线路，变压器及配电室。

3.4.2预先危险性分析(PHA)

表3.4-1 矿山供配电设施单元预先危险性分析表

	危险有

害因素
	诱发事故原因
	事故

模式
	事故后果
	危险等级
	对策措施

	机械

伤害
	操作不熟练；操作地点不安全；

作业前安全检查、处理不到位；防护装置(罩)不全。
	机械伤害、跌伤
	人员伤害
	II
	①严格执行操作规程；②树立先安全后生产的观念，坚持工作前对工作面的安全处理；③加强个人防护措施；④完善配备机械安全防护装置。

	触电
	工作面潮湿；

使用电气设备绝缘老化；电气设备缺少漏电保护等防护装置；不执行停送电制度；缺乏安全警示标志；作业无人监护；不使用安全电压；安全装置失效；个人防护措施不全；其他违章操作。
	短路、引发漏电、触电
	人员伤亡、设备损坏
	II
	①严格执行操作规程；②树立先安全后生产的观念，坚持工作前对工作面的安全处理；③加强个人防护措施，严格执行劳动防护用品发放、使用管理制度；④电气工作人员持证上岗；⑤变压器周围设围栏、警告牌，配电室铺设绝缘地毯；⑥配电室配备绝缘靴、绝缘手套、绝缘杆等绝缘设备，门窗加防护网；⑦电气设备可能被人所触及的裸露带电部分，设置警戒标志；⑧定期检查电气线路及设备。

	火灾
	保险丝（片）选用不当；开关及配电箱内油料着火；

机械作用（包括摩擦、震动冲击等）所引起；

绝缘、保护装置未检查，未维护；装置失效；

未设置消防灭火设施；其他违章操作。
	明火、短路引发火灾
	人员伤亡、设备设施损坏
	Ⅱ
	①严格执行操作规程；②树立先安全后生产的观念，坚持工作前对工作面的安全处理；③加强个人防护措施；④加强安全管理；⑤电气设备采用保护接地；⑥加强电气设备及其线路的检查、维护；⑦机械设备配备消防灭火器。

	职业

危害
	长期在噪声环境下作业。
	职业病
	慢性伤害
	Ⅱ
	采用间歇式工作方式或完善隔音、消音设施。


3.4.3安全检查表
表3.4-2 矿山供配电设施单元安全检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	检查情况
	检查结果

	1
	正确选用用电产品的规格型式，容量和保护方式(如过载保护等)，不得擅自更改用电产品的结构、原有配置的电气线路以及保护装置的整定值和保护元件的规格等。
	《用电安全导则》（GB/T13869-2017）5.2.1
	矿山变压器采用S11型高原型变压器，低损耗，高环保，绝缘强度高。变压器户外落地式安装，变压器型号为S11-M-500/10。

10kV配电装置采用成套开关柜，柜内选用真空断路器。
	符合

	2
	配电室的位置应靠近用电负荷中心，设置在尘埃少、腐蚀介质少、周围环境干燥和无剧烈震动的场所，并宜留有发展余地。
	《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

4.1.1
	配电室的位置靠近用电负荷中心，设置在尘埃少、腐蚀介质少的环境中。
	符合

	3
	低压配电电压应采用220/380V。
	《供配电系统设计规范》7.0.1
	初步设计（代可研）中明确低压配电电压采用220/380V。
	符合

	4
	变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。
	《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）第6.2.4条
	初步设计（代可研）中未明确。
	不符合


3.4.4触电危险性评价

电气方面的危险有害因素按照电气事故的性质分为：触电(含电击、电伤)、电气火灾和爆炸、雷电等几类，针对本建设项目存在的危险性分析如下：

触电的危险部位分布在：变压器、配电室、办公生活区的各种电气设备、供电线路、照明线路及照明器具等。

矿山变压器、配电室、办公生活区内所有用电设备的金属外壳、底座、支架及电缆金属外皮等均应可靠接地，配电室要上锁，专人守护，存在的触电危险性是可接受的。

3.4.5电气火灾和爆炸危险性评价

矿山供电系统中，在变压器、配电室、办公生活区配备有照明线路和用电器等，存在因漏电、短路、过载、过流引起的过热、电火花、电弧，雷电放电的电弧，静电火花等可能，引起电气线路火灾。

3.4.6雷电危险性评价

雷电危险评价主要是针对项目中建(构)筑物应设置的防雷接地设施而进行的，所采用的方法是根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)等相关标准、规范，检查该项目建(构)筑物、设施的防雷分类、防雷设施措施是否正确。矿山作业人员在雷雨天要注意防雷，不要在树下、电杆下等易发生雷击伤害的地方停留。

3.4.7单元小结

通过单元危险有害因素辨识、分析和危险度评价，本单元主要存在触电（含电击、电伤）、雷电伤害、电气火灾等危险有害因素。初步设计（代可研）对矿山供电现状进行了说明，对矿山供配电、照明及防雷、接地等进行了设计说明，符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)、《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）和《低压配电设计规范》（GB50054-2011）的要求。

本单元应注意以下问题：

（1）设计中应当明确用电产品应具有符合规定的铭牌或标志，以满足安装、使用和维护的要求。

（2）下一步安全设施设计应进一步完善矿山供配电设施应配备的安全设施，变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。

3.5防排水和防灭火单元

3.5.1防排水和防灭火危险有害因素辨识与分析

采场露天山坡的排水沟或截水沟未按设计要求尺寸设置或者未定期清理排水沟或截水沟导致排水不畅，可能会引起边坡失稳、淹溺等事故。
电源线长时间拖地，绝缘外皮破损，人员意外触碰；设备未接保护接地线，发生漏电现象不能快速导向大地，发生触电事故；

水池临边护栏或者盖板缺失，作业人员可能掉入水中导致淹溺事故发生。

3.5.2防排水、防灭火单元预先危险性分析

表3.5-1  防排水、防灭火单元预先危险性分析表

	危险有害因素
	触发事件
	形成事

故原因
	事故

模式
	事故

后果
	危险

等级
	对策措施

	滚石、塌方、泥石流
	采场内各台阶排水沟排泄条件不好、采场外截水沟不畅；

雨季突遇暴雨，雨水冲刷坡面有可能引发滚石、塌翻、泥石流等地质灾害
	采场内各台阶排水沟排泄条件不好、采场外截水沟不畅；

采场上部、工作平台上无截、排水沟。
	滚石、塌方、泥石流
	人员伤亡、设备损坏
	II
	在台阶上开挖排水沟；

在雨季来临之前和雨季过后，对采场边坡进行安全检查，发现孤石、浮土及时清理。

	淹溺
	矿山坑底沉淀池及集水坑，在未进行抽排之前，人员经过或进行抽排工作时意外坠落。
	沉淀池或集水坑周围围栏缺失；

现场警示标识不足；

对现场作业环境不熟。
	淹溺
	人员伤亡
	Ⅲ
	完善水池围栏；

在现场设置明显的警示标识；

加强人员教育培训。


3.5.3防排水和防灭火单元安全检查表

根据《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)中的相关内容对该项目初步设计（代可研）中的防排水系统进行对照检查，见表3.5-2。

表3.5-2  防排水和防灭火单元安全检查表

	编号
	评价内容
	检查依据
	检查情况
	检查

结果

	1
	露天矿山应建立水文地质资料档案；有洪水或地下水威胁的应设置防、排水机构；水文地质条件复杂或有洪水淹没危险的应配备专职水文地质人员。
	GB16423-2020

第5.7.1.1条
	初步设计（代可研）中已进行设计说明。
	符合

	2
	露天采场的总出入沟口、平硐口、排水口和工业场地应不受洪水威胁。
	GB16423-2020

第5.7.1.2条
	设计对工业场地排水进行了设计。
	符合

	3
	露天矿山应采取下列措施保证采场安全：

——在采场边坡台阶设置排水沟；

——地下水影响露天采场的安全生产时，应采取疏干等防治措施。
	GB16423-2020

第5.7.1.3条
	初步设计（代可研）已对采场排水进行了考虑。
	符合

	4
	露天矿山应按照下列要求建立防排水系统：

——受洪水威胁的露天采场应设置地面防洪工程。

——凹陷露天坑应设机械排水或自流排水设施。
	GB16423-2020

第5.7.1.4条
	初步设计（代可研）中台阶排水可通过在各清扫平台设置排水沟排出场外。
	符合

	5
	有遭遇洪水危险的露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施。

采剥和排土作业不应给深部开采和邻近矿山造成水害或者其他危害。
	GB16423-2020

第5.1.1条、

第5.1.6条
	露天境界四周位于山坡部位，坡面均向外倾斜，境界外汇水可依靠自然地形向外排出，设计不设置截洪沟。
	符合

	6
	露天矿用设备应配备灭火器。
	GB16423-2020

第5.7.2.2条、
	初步设计（代可研）中未明确。
	不符合

	7
	木材场、防护用品仓库、爆破器材库、氢和乙炔瓶库、石油液化气站和油库等重要场所，应建立防火制度，采取防火、防爆措施，备足消防器材。
	GB16423-2020

第5.7.2.7条、
	初步设计（代可研）中仅说明了防火、防爆措施、防火制度。
	符合


3.5.4防排水合理性评价

在采场清扫平台及底部平台设置台阶排水沟进行排水。

根据《防洪标准》（GB50201-2014），该矿山为中型露天矿山，设计排水沟重现期按20a考虑，设计频率为P=5%。

根据《云南省暴雨洪水查算实用手册92年》，矿山历年日最大降雨量均值按75mm考虑，历年最大24h暴雨量均值（[image: image1.wmf]24

H

）比历年日最大降雨量均值大10%左右。

因此历年最大24h暴雨量均值[image: image2.wmf]24

H

=75×1.1=82.5mm。

暴雨频率为P=5%，降雨变差系数取Cv＝0.45，偏差系数CS＝3.5Cv，根据CS与Cv的关系查皮尔逊Ⅲ型曲线值表，可得模比系数为Kp=1.88。

经计算设计频率24h暴雨量：

H24P=Kp×[image: image3.wmf]24

H

=1.88×55=155.1mm。

暴雨递减系数n＝0.65，经计算：Sp=H24P/24（1-n）=51.02mm/h；地表径流系数取0.6。

1、洪峰流量

洪峰流量经验计算公式为：

Qm=φ×Sp×F

式中：

Qm-设计频率为P的洪峰流量，m3/s；

Sp-设计频率P雨力，mm/h；

F-排水沟汇水面积，km2；

φ-地表径流系数。

各段排水沟洪峰流量计算结果见表3.5-3。

表3.5-3各段排水沟洪峰流量计算结果

	排水沟编号
	长度
	最大汇水面积
	设计频率（P=5%）雨力（mm/h）
	地表径流系数
	洪峰流量（m3/s）

	
	m
	km2
	Sp
	φ
	Qm

	南1675m平台
	578
	0.0153
	51.02
	0.6
	0.13

	南1630m平台
	770
	0.0257
	51.02
	0.6
	0.22

	北1630m平台
	268
	0.0092
	51.02
	0.6
	0.08

	南1585m平台
	730
	0.0366
	51.02
	0.6
	0.31

	北1585m平台
	430
	0.0153
	51.02
	0.6
	0.13

	1570m平台
	1475
	0.0705
	51.02
	0.6
	0.60


2）排水沟断面尺寸

采场清扫平台及采空区排水沟采用矩形断面，水力坡降i=3‰，水沟粗糙系数n=0.015。排水沟断面尺寸计算详见表3.5-4。

表3.5-4各台阶排水沟断面尺寸计算表

	序号
	名称
	符号
	单位
	南1675m平台
	南1630m平台
	北1630m平台
	南1585m平台
	北1585m平台
	1570m平台
	备注

	1
	水沟粗糙系数
	n
	
	0.015
	0.015
	0.015
	0.015
	0.015
	0.015
	

	2
	水力坡度
	i
	
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	

	3
	最大洪峰流量
	Qm
	m3/s
	0.13
	0.22
	0.08
	0.31
	0.13
	0.60
	Qm=ф×Sp×F

	4
	计算水沟水面深度
	h
	m
	0.26
	0.32
	0.22
	0.36
	0.26
	0.47
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	5
	水力最优断面水沟底宽
	b
	m
	0.53
	0.64
	0.44
	0.73
	0.53
	0.93
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	6
	水面宽度
	B
	m
	0.53
	0.64
	0.44
	0.73
	0.53
	0.93
	B=（b+2mh）

	7
	水沟安全超高
	hc
	m
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	汇水面积小于1km2，安全超高0.2~0.3m

	8
	设计水沟尺寸：
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	水沟深度
	h1
	m
	0.5
	0.6
	0.5
	0.6
	0.5
	0.8
	h1=h+hc

	
	水沟底宽
	b1
	m
	0.5
	0.7
	0.5
	0.7
	0.5
	0.8
	

	
	水沟顶宽
	B1
	m
	0.5
	0.7
	0.5
	0.7
	0.5
	0.8
	a1=b1+2mh1

	
	水沟净断面积
	S1
	m2
	0.25
	0.42
	0.25
	0.42
	0.25
	0.64
	

	9
	水沟过水断面积
	W
	m2
	0.13
	0.22
	0.11
	0.25
	0.13
	0.37
	W=（b1+m1h）×h

	10
	水沟湿周
	Pw
	m
	1.03
	1.34
	0.94
	1.43
	1.03
	1.73
	PW=b1+2h×（1+m2）1/2

	11
	水沟水力半径
	R
	m
	0.13
	0.17
	0.12
	0.18
	0.13
	0.22
	R=W÷PW或R=h÷2

	12
	水沟平均流速
	Vm
	m/s
	0.93
	1.11
	0.87
	1.16
	0.93
	1.31
	Vm=R2/3×i1/2÷n

	13
	水沟最大水流断面积
	Smax
	m2
	0.1875
	0.315
	0.1875
	0.315
	0.1875
	0.48
	不超过水沟净断面积的75%

	14
	设计排水沟最大流量校核
	Qmax
	m3/s
	0.17
	0.35
	0.16
	0.36
	0.17
	0.63
	Qmax=Vm×Smax


台阶排水沟基岩地段直接开挖毛沟，土层地段开挖后采用砂浆抹面，各段排水沟断面尺寸详见表3.5-5。

表3.5-5各段排水沟断面尺寸汇总表

	名称
	长度
	排水沟尺寸（m）
	净断面积
	备注

	
	（m）
	沟深
	顶宽
	底宽
	（m3）
	

	南1675m平台
	578
	0.5
	0.5
	0.5
	0.25
	排水沟为矩形

断面

	南1630m平台
	770
	0.6
	0.7
	0.7
	0.42
	

	北1630m平台
	268
	0.5
	0.5
	0.5
	0.25
	

	南1585m平台
	730
	0.6
	0.7
	0.7
	0.42
	

	北1585m平台
	430
	0.5
	0.5
	0.5
	0.25
	

	1570m平台
	1475
	0.8
	0.8
	0.8
	0.64
	


经计算采场排水可以满足要求。

3.5.5单元小结

初步设计（代可研）中对矿山防排水进行了设计描述，并提出了一些相应安全对策措施建议，基本符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)的相关要求。

本单元应注意以下问题：

（1）初步设计（代可研）中未对露天矿用设备配备灭火器情况进行说明，下一步设计中应完善重要采掘设备、配电室、生活办公区配备灭火器要求。

（2）矿山应完善采场防排水设施，特别是雨季，加强边坡监测和采场排水沟日常检查。

3.6安全管理及其他单元

3.6.1安全管理及其他单元危险有害因素辨识与分析
各类事故的发生都与安全生产管理有关，管理的缺失、不到位等安全管理因素一般是导致各类事故发生的间接原因。

本单元安全管理的危险有害因素包括：

（1）未设置安全管理机构，造成安全管理工作衔接不当、管理空白、专业不全等，从而造成安全管理上的漏洞。

（2）未健全和落实安全生产责任制、安全生产管理制度，安全操作规程，容易造成生产过程中责任不落实，任务不明确，工作中无章可循，造成生产次序混乱，诱发各类安全生产事故。

（3）未对矿山进行日常检查，不能及时发现矿山存在的隐患，导致隐患未能及时消除而诱发安全生产事故。

（4）未建立安全生产管理档案，不利于及时、全面系统的掌握企业安全生产情况，不利于及时反应安全生产动态，不利于分析安全生产中的危险因素和作出安全管理决策。

（5）没有足够安全投入，导致企业在安全生产上的投入资金不足，而引发安全生产事故。

（6）矿山的安全管理人员及特种作业人员如果未按要求培训取证，安全管理人员和特种作业人员没有相应的操作技术及经验，将导致巨大的安全事故。

（7）劳动防护用品未及时发放，作业人员未能按相关要求穿戴将导致作业人员的伤情扩大。

（8）未编制应急预案，对突发事故无预见性，事故发生后无法及时组织救援，导致事故扩大，造成重大损失。

3.6.2预先危险分析

表3.6-1 安全管理预先危险分析表

	危险因素
	诱导因素
	事故后果
	危险

等级
	措施

	1.安全生产责任制不健全，缺乏科学性和完整性，与矿山现行组织机构不相对应，影响执行效果。
	发生安全生产责任事故
	1.发生事故后，无人负责处理。

2.职责不明，导致事故发生后，扑救不及时，造成重大损失。
	Ⅳ
	①有健全的行政领导岗位安全生产责任制；②有健全的职能机构安全生产责任制；③岗位人员的安全生产责任制。

	2.矿长对企业的安全生产不重视。
	发生重大安全责任事故
	1.造成重大伤亡和损失。
	Ⅳ
	①矿长必须认真贯彻执行《矿山安全法》和其他法律、法规中有关矿山安全生产的规定；②指定本企业安全生产管理制度；③根据需要配备合格的安全工作人员，对每个作业场所进行跟班检查；④采取有效措施，改善职工劳动条件，保证安全生产所需要的材料、设备、仪器和劳动防护用品的及时供应；⑤对职工进行安全教育、培训；⑥制定矿山灾害的预防和应急计划；⑦及时采取措施，处理矿山存在的事故隐患；⑧及时、如实向劳动行政主管部门和管理矿山企业的主管部门报告矿山事故。

	3.矿山对职工的安全教育、培训不完全。
	职工对安全知识了解不完全，在作业中忽视安全防护或违反安全操作规定。
	1.造成职工在作业中，因不了解安全责任或安全规定，疏忽大意造成人员伤亡，设备损坏。
	Ⅳ
	对职工的安全教育、培训，应包括下列内容：

①《矿山安全法》及其他法律、法规赋予矿山职工的权利和义务；②矿山安全规程及矿山企业有关安全管理的规章制度；③与职工本职工作有关的安全知识；④各种事故征兆的识别、发生紧急危险情况时的应急措施和撤退路线；⑤自救装备的使用和有关急救方面的知识；⑥有关主管部门规定的其他内容。

	4.特种作业人员未接受专门技术培训。
	不了解作业程序，引起误操作
	造成未遂事故或重大事故，使人员伤亡或设备损失。
	Ⅳ
	特种作业人员必须接受专门的技术培训，经考核合格取得操作资格证书后，方可上岗作业。

	5.矿山向企业职工发放的劳动保护用品未经过鉴定和检验合格的产品。
	发生伤害事故
	职工由于劳动保护用品失效而造成伤害，甚至死亡。
	Ⅲ
	依据国务院劳动行政主管部门指定的劳动防护用品发放标准发放劳动保护用品。

	6.未编制矿山年度灾害预防和应急计划或编制不完全，每季度未根据实际情况对计划及时进行修改，制定相应的措施。
	发生灾害或重大事故
	在灾害和事故发生时，未能按计划有序有效的进行抢救，造成重大损失
	Ⅳ
	矿山必须编制年度灾害预防和应急计划。每季度末根据实际情况对计划及时修改，制定相应的措施。

	7.矿山没有使每个职工熟悉矿山灾害预防和应急计划，并没有每年至少一次的矿山救灾演习。
	发生灾害或重大事故
	职工由于不了解预防和应急计划，不能及时避灾或自救，造成伤亡
	Ⅲ
	矿山必须使每一个职工熟悉矿山灾害预防和应急计划，并每半年至少一次的矿山救灾演习。

	8.在不同的作业场所未按要求设置矿山安全标志。
	发生伤亡事故
	由于标志不清或无标志造成人身伤亡
	Ⅳ
	在不同的作业场所必须按规定设置矿山安全标志

	9.矿山未建立专职或兼职的人员组成的矿山救护和医疗组织。
	发生事故
	不能及时进行抢救，造成更大的伤亡。
	Ⅳ
	矿山企业应当建立专职矿山救援队；规模较小、不具备建立专职矿山救援队条件的，应当建立兼职矿山救援队，并与邻近的专职矿山救援队签订应急救援协议。专职矿山救援队至服务矿山的行车时间一般不超过30分钟。

	10.矿山安全资金挪作他用。
	由于安全隐患不能及时消除，造成安全事故
	造成人员伤亡，设备损坏。
	Ⅲ
	矿山企业必须按照国家规定的安全条件进行生产，并安排一部分资金，用于下列改善矿山安全生产条件的项目：

①预防矿山事故的安全技术措施；②预防职业危害的劳动卫生技术措施；③职工的安全培训；④改善矿山安全生产条件的其他技术措施。

	11.安全装备技术水平低
	未能发现安全隐患或发生事故
	由于未能及时发现安全隐患，造成重大安全事故。或发生事故时，不能及时发挥安全装备的效用，致使事故损失增大。
	Ⅲ
	①矿山必须每年对现有安全装备进行维护、更新。②矿山必须每年对易损耗的安全装备进行补充。③采用技术水平较高、且与矿山经济实力相当的装备。

	12.管理不到位
	安全生产责任制未落实。
	发生重大事故。
	Ⅱ
	建立并落实安全生产责任制；完善各类规章制度和规程。

	13.没制定事故应急救援预案
	对突出事故无预见性；领导及管理人员不重视。
	事故发生后，失去控制，事故的损失扩大。
	Ⅱ
	立即建立健全事故应急救援预案。

	14.危险源点监控不力
	无监控设施或监控设备落后、监测数据不准确。
	造成事故的发生。
	Ⅱ
	对矿山的每一危险源逐一登记；采用合理可行的监测手段；及时更新监测设备，采用安全、精确的设备。


3.6.3安全管理现状评价

评价单元依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》及《金属非金属矿山安全规程》、《国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知》等对本矿山的安全管理组织机构、安全管理制度、事故应急救援预案、特种作业人员培训等方面进行评价。其评价方法采用安全检查表法。检查表见表3.6-2。

表3.6-2 安全管理单元安全检查表

	序号
	检查内容
	检查标准条款
	检查情况
	检查

结果

	1
	建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程；
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第20号公布，国家安全监管总局令78号修正）第六条第一项
	矿山已建立有责任制、生产规章制度及岗位安全操作规程文件。
	符合

	2
	矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
	《中华人民共和国安全生产法》第二十四条
	矿山已设置安全生产管理机构。
	符合

	3
	生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。
	《中华人民共和国安全生产法》第二十七条
	矿山主要负责人、安全生产管理人员已经过培训持证上岗，证书均在有效期。
	符合

	4
	生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
	《中华人民共和国安全生产法》第二十八条
	本矿山为生产矿山，从业人员经安全生产教育培训，考试合格上岗，能够满足安全生产需要。
	符合

	5
	生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
	《中华人民共和国安全生产法》第三十条
	矿山配备了电工、焊工等特种作业人员。
	符合

	6
	生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。有关地方人民政府应急管理部门和有关部门应当通过相关信息系统实现信息共享。
	《中华人民共和国安全生产法》第四十条
	矿山无重大危险源。
	符合

	7
	生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条
	建立了安全风险分级管控制度。
	符合

	8
	生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
	《中华人民共和国安全生产法》第四十五条
	矿山为从业人员配备劳动防护用品。
	符合

	9
	生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。
	《中华人民共和国安全生产法》第五十一条
	矿山为从业人员缴纳了工伤保险和投保了安全生产责任险。
	符合

	10
	制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》国家安全生产监督管理总局令第20号，国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第78号修订）第6条
	矿山编制了生产安全事故应急预案，并在应急管理局备案。
	符合

	11
	矿山企业的要害岗位、重要设备和设施周围及危险区域，应设置醒目的安全警示标志，并在生产使用期间保持完好。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB16423－2020）第4.7.3条
	在采场道路、边坡、运输道路、变压器、工业场地等位置设置了安全警示标志。
	符合

	12
	非煤矿山企业必须依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。专职安全生产管理人员应当从事矿山工作5年及以上、具有相应的非煤矿山安全生产专业知识和工作经验并熟悉本矿生产系统。
	国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知（矿安〔2022〕4号）第十条
	矿山设置了安全生产管理机构，配备了安全技术人员，配备了注册安全工程师。
	符合

	13
	严格安全生产费用提取和使用。非煤矿山企业应当按规定足额提取和使用安全生产费用，实行专户核算，严禁超范围支出。
	国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知（矿安〔2022〕4号）第十六条
	矿山建立了安全生产费用使用台账，如实记录安全生产费用使用情况。
	符合


3.6.4单元小结

企业应根据生产的发展及建设项目的具体情况，及时建立健全安全生产管理机构，完善安全生产管理台账。

本单元应注意以下问题：

（1）建立安全生产管理机构，特种作业人员要取得特种作业资格证。

（2）企业应完善其余安全管理台帐。

（3）矿山应按照矿安〔2025〕12号文内容，强化安全管理、技术管理，配备负责生产技术、调度、机电运输、地质测量、安全管理工作职能部门的技术人员以及注册安全工程师进行管理。

3.7重大危险源辨识单元
3.7.1按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识
《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）根据物质不同的特性，将危险物质分为爆炸品、易燃气体、毒性气体、易燃液体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质、氧化性物质、有机过氧化物、毒性物质八大类，并且分别给出了物质的名称及其临界量。

危险化学品重大危险源分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过危险物质规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

[image: image6.png]


式中：q1，q2 …… qn —每种危险化学品实际存在量，单位为（t）。

Q1，Q2……QN—与各危险化学品相对应的临界量，单位为（t）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，项目涉及的危险化学品的临界量如下表：

表3.7-1 危险化学品的临界量

	化学品品名
	类别
	危险性分类及说明
	临界量

	柴油
	易燃液体
	丙类易燃液体
	5000t


3.7.2重大危险源辨识小结

镇雄县三和建材有限公司在生产过程中只涉及车辆（挖掘机、装载机）及机械设备使用的0#柴油，不进行生产、加工，属正常使用，场内未设置油库。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的重大危险源申报范围，对矿山进行重大危险源综合辨识后，确认该矿山不构成重大危险源。

4.安全对策措施建议

4.1各单元安全对策措施建议
4.1.1总平面布置单元

（1）露天开采会形成高边坡，下一步安全设施设计应考虑在采场边界危险性大的区域设置护栏等安全设施。

（2）矿区西侧有110kV安德I回线、110kV镇南I回线，距离露天境界分别为260m、157m，矿山在爆破作业时，爆破产生的飞石等对高压线以及道路产生影响，矿山在生产过程中应该严格遵守法律法规，加强爆破安全管理工作，采用控制爆破等措施，减少爆破飞石等对周边的影响。
（3）矿山为扩建矿山，新旧采场在生产过渡时期可能对生产安全产生一定影响，矿山应严格按照设计要求开采，在采空区边缘设置防护措施、安全警示标志；临近采空区作业时，安全管理技术人员要对生产作业情况进行现场观察，发现异常及时处理，并做好安全防护措施。
（4）安全设施设计图纸需补充林地审批范围和证明文件以及征地范围证明文件，以说明设计范围的合理性。
4.1.2开拓运输单元

（1）矿区道路边坡需加强支护并设置安全警示牌，山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高路基外侧应设置护栏或挡车墙，在下一步安全设施设计中应补充、完善。同时，矿山应建立道路安全管理制度，定期对运输设备进行检查维护；

（2）根据预选危险性分析，开拓运输环节存在众多危险有害因素，危害程度为Ⅱ~Ⅳ级，危害程度较高，在今后的矿山建设和矿山生产过程中，矿山应当从主观上高度重视矿山内外部视运输环节中的危害，充分落实上述安全对策措施，确保矿山安全生产；
（3）在原有边坡上部应设围栏及警示标志，以防人员坠下；台阶边缘作业时，机械设备与人员必须与边坡保持在2.5m以上，并在该距离范围内设置警示标志及围栏，防止设备及人员靠近边坡。

4.1.3采剥单元

1.采场子单元：

（1）下一步设计中应完善采场应采取的安全措施，矿山在露天坑入口、露天坑及原有边坡底部周围易于发生危险的区域设置隔离措施及安全警示标志，防止无关人员误入。

（2）作业人员在距坠落基准面2m及2m以上，有人员坠落危险的作业场所进行高处作业时，作业人员应佩戴安全带。有六级以上强风时，不应进行高处作业和露天起重作业。

（3）定期对采区进行检查，发现灾害隐患时及时采取相应的控制及治理措施。

（4）露天采场工作边坡应每季度检查1次，运输或者行人的非工作边坡每半年检查1次；边坡出现滑坡或者坍塌迹象时，应立即停止受影响区域的生产作业，撤出相关人员和设备，采取安全措施。
（5）下一步安全设施设计中应当完善与原有采空区衔接的安全对策措施。

（6）矿山为扩建矿山，新旧采场在生产过渡时期可能对生产安全产生一定影响，矿山应严格按照设计要求开采，在采空区边缘、顶部、底部等位置设置防护措施、安全警示标志。
（7）矿山应当每年进行1次边坡稳定性分析，下一步设计补充边坡监测系统的图纸。

（8）设计开采终了边坡高度为150m，建议企业下一步完善边坡在线监测相关设施。
2.铲装运输子单元：

（1）铲装设备在工作台阶上铲装作业时，应尽量避免靠近平台边缘，由于工作台阶边缘矿岩松散，有可能导致铲装设备坠落、倾翻。

（2）挖掘机汽笛或警报器应完好，进行各种操作时，均应发出警告信号。挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近，不应有人停留。

（3）对运输设备建立定期的检测和保养制度，以确保运输设备的安全可靠性，防止机械失灵造成安全事故；建立运输系统各岗位安全职责及安全操作规程安全管理制度。

（4）道路设置安全警示标牌。包括：限速、弯道、路口指示、停车指示等标志；沿道路外侧设立安全桩或安全墙；建立道路运输安全管理制度，对操作人员的行为进行规范，定期进行车辆维护保养确保车况良好。

4.1.4矿山供配电设施单元

（1）设计中应当明确用电产品应具有符合规定的铭牌或标志，以满足安装、使用和维护的要求。

（2）下一步安全设施设计应进一步完善矿山供配电设施应配备的安全设施，变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。

4.1.5防排水和防灭火单元

（1）初步设计（代可研）中未对露天矿用设备配备灭火器情况进行说明，下一步设计中应完善重要采掘设备、配电室、生活办公区配备灭火器要求。

（2）矿山应完善采场防排水设施，特别是雨季，加强边坡监测和采场排水沟日常检查。

4.1.6安全管理单元

（1）建立安全生产管理机构，特种作业人员要取得特种作业资格证。

（2）企业应完善其余安全管理台帐。

（3）矿山应按照矿安〔2025〕12号文内容，强化安全管理、技术管理，配备负责生产技术、调度、机电运输、地质测量、安全管理工作职能部门的技术人员以及注册安全工程师进行管理。

（4）矿山劳动定员应配备足够的专职安全员及技术员，进一步细化专职安全员及技术员的数量。
4.2其他对策措施及建议

（1）矿山应委托有相应资质的设计单位编制安全设施设计，施工及监理单位应由有相应资质的单位承担。

（2）根据边坡失稳的影响因素分析，结合料场现有资料反映的工程及水文地质特征，建议加强可能对边坡稳定性产生影响地质等方面的研究；在生产过程中应对边坡参数进行详细确定，对边坡加固和维护做进一步说明和提出预防和控制措施系统；对可能发生的坍塌、滚石影响及作业面人员、设备的安全条件采取安全可靠的措施。

（3）汛期时应做好矿区的防汛工作，包括明确防汛安全生产责任制，建立应急预案，疏通矿区内外的排水沟，详细检查排洪系统的安全状况，配备足够物资，确保通讯、照明、道路、供电可靠和畅通等。

（4）凡禁止跨越、禁止通行、禁止烟火的场所均应设置红色禁止标志；凡易发生坠落、触电伤人、机械伤害、主要交通道口等处均应设置黄色警告标志；所设各类安全标志应牢固、醒目、易于识别，真正起到应有警示作用。

（5）对员工进行操作技术培训和安全教育（安全教育中除包括思想、纪律、安全知识、消防器材使用、个体防护用品使用等内容外，还应包括事故紧急处理、抢救、报告方法的教育），既保证员工安全健康，又保证在紧急事故中能采取正确的处理方法，使事故损失降到最低。

（6）矿山应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

5.评价结论

5.1主要危险、有害因素评价结果

5.1.1该项目存在的主要危险、有害因素

该项目存在的主要危险、有害因素为：坍塌、滑坡、滚石、泥石流、高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电、火灾、容器爆炸、爆破伤害、粉尘、其它伤害等。

5.1.2该项目存在的主要危险、有害因素存在的部位

表5.1-1 矿山主要存在的危险、有害因素分布表
	项目
	序号
	危险因素分类
	可能存在部位
	可能造成的后果

	危险因素
	1
	滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流
	采场边坡
	人员伤亡

	
	2
	爆破伤害
	爆破器材运输、使用、销毁过程、采场穿孔爆破作业
	人员伤亡

	
	3
	物体打击
	采场矿废石搬运、铲装工作面等
	人员伤亡

	
	4
	高处坠落
	采场边坡、采矿过程中2m及以上的作业平台等
	人员伤亡

	
	5
	车辆伤害
	矿石开挖过程中的各种车辆设备
	人员伤亡

	
	6
	机械伤害
	各种设备引起的机械事故
	人员伤亡、设备损失

	
	7
	容器爆炸
	空压机储气罐等
	人员伤亡、设备损失

	
	8
	火灾
	机械设备及电气设备、线路
	人员伤亡、设备损失

	
	9
	触电、雷电
	各种电气设备及其线路
	人员伤亡、设备损坏

	有害因素
	1
	粉尘
	采场铲装、凿岩工作面、矿岩转运作业
	慢性伤害、职业病

	管理因素
	1
	未建立安全生产管理机构或安全生产监督检查不到位
	安全管理过程中，安全生产命令执行过程中
	人员伤亡

	
	2
	未建立安全生产责任制、安全管理制度及操作规程，或者不健全
	
	

	
	3
	特种作业人员未取证上岗
	
	

	
	4
	违章指挥、违章操作
	
	


5.1.3该项目应重点防范的危险、有害因素

项目应重点防范以下危险因素：边坡失稳(滑坡)、爆破伤害、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电及边坡滑坡、坍塌及泥石流。

5.2该项目应重视的安全对策措施建议

初步设计（代可研）中考虑在采矿区域设置边界围栏，但未详细说明，安全设施设计应对围栏材质及参数做进一步具体说明。
矿区西侧有110kV安德I回线、110kV镇南I回线，距离露天境界分别为260m、157m，矿山在爆破作业时，爆破产生的飞石等对高压线以及道路产生影响，矿山在生产过程中应该严格遵守法律法规，加强爆破安全管理工作，采用控制爆破等措施，减少爆破飞石等对周边的影响。
安全设施设计图纸需补充林地审批范围和证明文件以及征地范围证明文件，以说明设计范围的合理性。
下一步安全设施设计中应当完善与原有采空区衔接的安全对策措施。
设计应在采空区外围设置警戒标志，禁止人员及设备进入。
矿山应当每年进行1次边坡稳定性分析，下一步设计补充边坡监测系统的图纸。
矿山需每3年全面开展一次隐蔽致灾因素普查工作，确保动态掌握灾害风险。
矿山应严格按照设计要求开采，在临近采空区作业时，安全管理技术人员要对生产作业情况进行现场观察，发现异常及时处理，并做好安全防护措施。

矿山应按设计要求在采场平台设置排水沟，以防雨水对边坡冲刷造成滑坡、边坡矿山应建立安全生产管理机构，主要负责人和安全生产管理人员经应急管理局考核合格，取得安全生产管理合格证书；特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业得技术职称人员以及注册安全工程师进行管理。塌方等危害。

企业应完善各安全责任制、安全管理制度、安全操作规程及相应的安全管理台帐。
建立矿山安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

加强企业危险源点及重大隐患的管理与监控，及时化解生产风险；加强安全检查工作的力度，做好督促工作。
5.3安全预评价结论

评价组根据对评价项目的现场调查和相关资料的分析，完成了项目主要危险、有害因素的辨识和分析，对项目进行了较为科学合理的单元划分，并按照所选择的评价方法，对项目中存在的危险、有害因素进行了全面的定性评价，提出了合理可行的安全对策措施。

按照评价要求和各单元的分析评价结论，对镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场60万t/a露天采矿工程建设项目形成以下预评价结论：

1.镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场60万t/a露天采矿工程建设项目证照齐全、有效，建设项目建设程序合法。

2.镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场60万t/a露天采矿工程建设项目的选址合理，符合有关法律、法规、标准和规程的规定。

3.《镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场60万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》方案中的工艺设计总体上符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)等法规的有关规定，露天开采各工艺参数符合相关规范要求。

4.项目中虽然存在滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电、粉尘、其它伤害等潜在的危险和有害因素，但在项目建设施工和生产过程中，通过落实设计方案中的安全对策措施和本次安全预评价报告补充的安全对策措施，切实针对项目中危险、有害因素对设计和生产设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，该项目潜在的危险、有害因素能得到控制，在可接受的范围内。

经评价认为：镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场60万t/a露天采矿工程建设方案从安全生产角度符合国家相关法律、法规、规章、标准和规范的要求。

在今后的设计、施工和生产过程中，建设单位应按有关法规和标准的要求，认真落实各项安全措施和预防手段，确保该扩建项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。根据本安全预评价报告中提出的安全对策措施，该扩建项目应在下一步安全设施设计中进行完善与补充，以保证该扩建项目建成投产后能安全运行。

6.附件及附图

6.1附件
附件1：安全预评价委托书

附件2：提供材料真实性承诺书

附件3：营业执照

附件4：采矿许可证

附件5：储量评审备案证明及评审意见书
附件6：投资备案证

附件7：《镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场60万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》扉页、资质
附件8：征地范围证明

附件9：安全协议

附件10：房屋租赁协议

附件11：民房租赁情况说明

附件12：《镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场安全条件论证报告》扉页、资质页、专家审查意见

附件13：镇雄县应急局关于镇雄县三和建材有限公司赵家湾采石场矿界与村庄防护距离技术论证报告的意见
附件14：行政处罚书
附件15：告知书
6.2附图

附图1：总平面布置图

附图2：基建终了平面图

附图3：开采终了平面图

附图4：开采终了剖面图

附图5：防排水系统图

附图6：供配电系统图
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