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[bookmark: _GoBack]前  言
凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司行政区划属辽宁省朝阳市凌源市牛营子乡小北沟村管辖，企业性质：有限责任公司，法定代表人：宋晓利。
[bookmark: _Hlk60925593]凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司由6个采区整合而成，整合后提升生产规模至30万t/a，于2017年5月24日取得了朝阳市自然资源局颁发的采矿许可证，矿区面积为0.9313km2，开采深度从***********至***********，开采矿种为珍珠岩，开采方式为露天开采，生产规模为30万t/a。
企业于2022年06月委托沈阳一方正和工程技术咨询有限公司编制完成了《凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目初步设计》（以下简称《初步设计》）及《凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目安全设施设计》（以下简称《安全设施设计》）。并于2022年6月28日取得《关于凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目安全设施设计专家审查的批复》。
2023年4月，因开采范围发生变更，企业委托沈阳一方正和工程技术咨询有限公司针对开采范围、开采境界、边坡治理及基建工程等进行了变更，出具了《凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目初步设计重大变更》（以下简称《初步设计重大变更》）及《凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目安全设施设计重大变更》（以下简称《安全设施设计重大变更》）。并于2023年4月10日取得《关于凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目安全设施设计重大变更专家审查的批复》。
设计中确定采用露天开采方式，公路开拓汽车运输，开采矿种为珍珠岩，矿山生产规模为30万t/a，开采高度从+900m至+800m标高，采用自上而下水平分台阶开采。
[bookmark: _Hlk59727329]凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司委托辽宁天承矿山工程有限公司对项目基建工程进行了施工，工程竣工后，施工单位出具了《凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目竣工报告》（以下简称《竣工报告》）；企业委托北票北煤工程监理有限公司对项目基建工程进行了监理，工程监理合格后，监理单位出具了《凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目监理报告》（以下简称《监理报告》），经过一个月的试生产，运行状态良好，安全设施达到设计要求。
根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）、《安全生产许可证条例》（国务院法制办公室2014年修正本）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理局令第36号）、《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号）的要求，凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司委托辽宁诺诚安全科技有限公司对其露天开采工程进行安全设施验收评价。
凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目安全设施验收评价报告
凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目安全设施验收评价报告
2023年11月24日，我辽宁诺诚安全科技有限公司在接受委托后，组成了评价组进行了现场检查，并提出了现场整改意见及建议，并于2023年12月3日进行现场复核，并收集了评价所需的相关资料，按照《安全评价通则》、《金属非金属露天矿山建设项目安全设施验收评价报告编写提纲》（安监总管一〔2016〕49号）以及相关的法律、法规、标准、文件的要求对该项目进行了评价，并本着科学、公正的原则编写了《凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目安全设施验收评价报告》。
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[bookmark: _Toc15953][bookmark: _Toc32374]1.评价范围与依据
[bookmark: _Toc8492][bookmark: _Toc9581]1.1评价范围和依据
[bookmark: _Toc12376][bookmark: _Toc9922][bookmark: _Toc8443][bookmark: _Toc22902]1.1.1评价对象
本次安全设施验收评价对象为“凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目”。
[bookmark: _Toc30523][bookmark: _Toc18337][bookmark: _Toc27221][bookmark: _Toc754]1.1.2评价范围
本次安全设施验收评价的范围包括：凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目的露天开采系统、公用辅助设施、基本安全设施、专用安全设施和安全生产管理。
本次验收评价的平面范围与采矿许可证平面范围一致，该矿山采矿许可证批准开采标高范围为+937～***********，矿区范围详见表1.1-1。《安全设施设计重大变更》设计开采标高为+900～+800m，设计开采范围详见表1.1-2。安全设施验收评价空间范围标高为+900～+870m，评价范围详见表1.1-3。
表1.1-1 矿区范围拐点坐标表
	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	1
	4545511.5970
	40440971.0450

	2
	4545449.5970
	40441235.0460

	3
	4545252.5970
	40441165.0470

	4
	4545258.5970
	40441333.0470

	5
	4545411.5990
	40441593.0470

	6
	4545411.5990
	40441587.0470

	7
	4544762.5970
	40441688.0490

	8
	4544675.5970
	40441602.0490

	9
	4544518.5960
	40441545.0490

	10
	4544403.5960
	40441534.0500

	11
	4544314.5950
	40441360.0490

	12
	4544351.5950
	40441156.0490

	13
	4544502.5950
	40441104.0480

	14
	4544757.5960
	40441153.0480

	15
	4544749.5950
	40441031.0470

	16
	4544807.5940
	40440713.0470

	17
	4544953.5940
	40440569.0460

	18
	4545085.5950
	40440653.0460

	19
	4545325.5960
	40440719.0450

	矿区面积：***********km2  矿区开采深度：从***********至***********标高


表1.1-2 《安全设施设计重大变更》设计开采范围拐点坐标表
	[bookmark: _Hlk503858267]拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	1
	4545511.5970
	40440971.0450

	2
	4545449.5970
	40441235.0460

	3
	4545252.5970
	40441165.0470

	4
	4545258.5970
	40441333.0470

	5
	4545411.5990
	40441593.0470

	6
	4545411.5990
	40441587.0470

	7
	4544762.5970
	40441688.0490

	8
	4544675.5970
	40441602.0490

	9
	4544518.5960
	40441545.0490

	10
	4544403.5960
	40441534.0500

	11
	4544314.5950
	40441360.0490

	12
	4544351.5950
	40441156.0490

	13
	4544502.5950
	40441104.0480

	14
	4544757.5960
	40441153.0480

	15
	4544749.5950
	40441031.0470

	16
	4544807.5940
	40440713.0470

	17
	4544953.5940
	40440569.0460

	18
	4545085.5950
	40440653.0460

	19
	4545325.5960
	40440719.0450

	设计开采面积：0.9313km2  设计开采深度：从+900m至+800m标高


表1.1-3 验收评价范围拐点坐标表
	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	1
	4545511.5970
	40440971.0450

	2
	4545449.5970
	40441235.0460

	3
	4545252.5970
	40441165.0470

	4
	4545258.5970
	40441333.0470

	5
	4545411.5990
	40441593.0470

	6
	4545411.5990
	40441587.0470

	7
	4544762.5970
	40441688.0490

	8
	4544675.5970
	40441602.0490

	9
	4544518.5960
	40441545.0490

	10
	4544403.5960
	40441534.0500

	11
	4544314.5950
	40441360.0490

	12
	4544351.5950
	40441156.0490

	13
	4544502.5950
	40441104.0480

	14
	4544757.5960
	40441153.0480

	15
	4544749.5950
	40441031.0470

	16
	4544807.5940
	40440713.0470

	17
	4544953.5940
	40440569.0460

	18
	4545085.5950
	40440653.0460

	19
	4545325.5960
	40440719.0450

	评价范围平面面积：0.9313km2  评价范围标高：从+900m至+870m标高


注：
（1）本次评价开采范围坐标及高程系统均为国家统一坐标（2000国家大地坐标系）；
（2）本次验收评价的基本安全设施与专用安全设施包括：具体包括①号治理区域基建期内需要治理部分、②号治理区域基建期内需要治理部分、运输道路、排土场、避炮棚、900m、890m、880m以及870m基建台阶等其他《安全设施设计》和《安全设施设计重大变更》要求的基本安全设施与专用安全设施。基建范围以外的①号治理区域、②号治理区域及其他治理区域不在本次验收评价范围内。
（2）职业卫生不在本次评价范围之内。
（3）爆破器材的领取、运输、使用和清退均由民爆公司“一体化”服务，不在本次评价范围之内。
（4）矿石加工、破碎车间及加油设施等其他与采矿工程无关的设备设施不在本次验收评价范围内。
[bookmark: _Toc23958][bookmark: _Toc24336]1.2评价依据
[bookmark: _Toc32738][bookmark: _Toc19421][bookmark: _Toc23042][bookmark: _Toc25857]1.2.1法律法规
（1） 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号，2014年08月31日发布，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议修改通过，自2021年9月1日起施行）。
（2） 《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，2009年中华人民共和国第十八号令修订，2009年08月27日施行）。
（3） 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日实施，2018年12月29日修正）。
（4） 《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令第七十四号，2009年中华人民共和国第十八号令修订，2009年08月27日施行）。
（5） 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号公布，2014年01月01日施行）。
（6） 《中华人民共和国气象法》（中华人民共和国主席令第二十三号，2014年中华人民共和国主席令第十四号修订，2014年08月31日施行）。
（7） 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年08月30日发布）。
（8） 《中华人民共和国消防法（2008年修订）》（中华人民共和国主席令第六号，2008年10月28日发布，2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改）。
（9） 《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，2004年03月01日施行）。
（10） 《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第549号，2009年05月01日施行）。
（11） 《民用爆炸物品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第466号，2006年05月10日发布，2014年国务院令第653号修订，2014年07月29日施行）。
（12） 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（2009年修订）》（2009年6月8日国家安全监管总局令第20号公布，根据2015年5月26日国家安全监管总局令第78号修正）。
（13） 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，应急部令第2号修订，2019年09月01日施行）。
（14） 《矿山地质环境保护规定》（中华人民共和国国土资源部令第44号，2015年05月06日国土资源部第2次部务会议修订，2015年05月06日施行）。
（15） 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，国家安全生产监督总局77号令修订，2015年05月01日实施）。
（16） 《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第75号，2015年07月01日施行）。
（17） 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年07月19日发布）。
（18） 《关于金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号，2013年09月06日施行）。
（19） 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，2015年02月13日施行）。
（20） 《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，2022年7月8日施行）
（21） 《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号，2016年05月30日发布施行）。
（22） 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日发布）。
（23） 《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日发布）。
（24） 《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日发布）。
（25） 《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年12月10日施行）。
（26） 《辽宁省安全生产条例》（辽宁省第十届人民代表大会常务委员会公告（第61号）2022年4月21日修正）。
（27） 《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤〔2018〕29号，2018年07月19日施行）
（28） 《辽宁省安全生产监督管理规定》（辽宁省人民政府令第178号，辽宁省第十二届人民政府第100次常务会议修订，2016年11月19日施行）。
（29） 《辽宁省民用爆炸物品安全管理办法》（辽宁省人民政府令第294号修订，2015年06月14日施行）。
（30） 《关于印发辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则的通知》（辽安监应急〔2017〕5号，2017年9月13日施行）。
[bookmark: _Toc24924][bookmark: _Toc25285][bookmark: _Toc26072][bookmark: _Toc32595]1.2.2标准规范
（1） 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）；
（2） 《厂矿道路设计设计规范》（GBJ22-1987）；
（3） 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；
（4） [bookmark: _Hlk71134624]《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）；
（5） 《矿用产品安全标志标识》（AQ1043-2007）；
（6） 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）；
（7） 《安全评价通则》（AQ8001-2007）；
（8） 《建设灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）；
（9） 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；
（10） 《矿山安全标志》（GB14161-2008）；
（11） 《安全色》（GB2893－2008）；
（12） 《用电安全导则》（GB/T13869-2008）；
（13） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；
（14） 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）；
（15） 《供配电系统设计规范》（GB50052－2009）；
（16） 《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2009）；
（17） 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；
（18） 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；
（19） 《冶金矿山采矿设计规范》（GB50830-2013）；
（20） 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；
（21） 《建筑设计防火规范[2018版]》（GB50016-2014）；
（22） 《防洪标准》（GB50201--2014）；
（23） 《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015）；
（24） [bookmark: _Hlk71134657]《爆破安全规程》（GB 6722-2014/XG1-2016）；
（25） 《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第2部分：移动式空气压缩机》（AQ 2055-2016）；
（26） 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）；
（27） 《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）；
（28） 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；
（29） 《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》（GB/T 29328-2018）；
（30） 《机械安全防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）；
（31） 《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》（AQ 9010-2019 ）；
（32） 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2019）；
（33） 《生产安全事故应急演练基本规范》（AQT9007-2019）；
（34） 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQT9007-2019）；
（35） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；
（36） 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）；
（37） 《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）；
（38） 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）；
（39） [bookmark: _Hlk71134581]《机械安全 防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T 12265-2021）；
（40） 《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021）；
（41） 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）。
[bookmark: _Toc1725][bookmark: _Toc16031][bookmark: _Toc29348][bookmark: _Toc25506]1.2.7建设项目合法证明文件
（1） 《采矿许可证》（证号：***********，朝阳市自然资源局，有效期：2017年5月24日至2026年3月23日）；
（2） 《营业执照》（统一社会信用代码：912113820556810347，凌源市行政审批局，有效期：2012年11月13日至2032年11月13日）；
（3） 《关于凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目安全设施设计专家审查的批复》（凌源市应急管理局，2022年6月28日）；
（4） 《关于凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目安全设施设计重大变更专家审查的批复》（凌源市应急管理局，2023年4月10日）；
（5） 《关于<年开采30万吨珍珠岩项目>项目备案证明》（凌审批投资备（2018）28号，凌源市行政审批局，2018年4月19日）。
[bookmark: _Toc24693][bookmark: _Toc10268][bookmark: _Toc24039][bookmark: _Toc15497]1.2.8建设项目技术资料
（1） 《凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目可行性研究报告》（凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司，2022年5月）；
（2） 《凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目安全预评价报告》（沈阳万益安全科技有限公司，2022年6月14日）；
（3） 《凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目初步设计》（沈阳一方正和工程技术咨询有限公司，2022年6月）；
（4） 《凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目安全设施设计》（沈阳一方正和工程技术咨询有限公司，2022年6月）；
（5） 《凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目初步设计重大变更》（沈阳一方正和工程技术咨询有限公司，2023年4月）；
（6） 《凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目安全设施设计重大变更》（沈阳一方正和工程技术咨询有限公司，2023年4月）；
（7） 《设计变更通知单》（沈阳一方正和工程技术咨询有限公司，2023年6月）；
（8） 《凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目竣工报告》（辽宁天承矿山工程有限公司，2023年12月）；
（9） 《凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目监理报告》（北票北煤工程监理有限公司，2023年12月）；
（10） 凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司提供的其他有关书面资料、文件和数据。
[bookmark: _Toc680][bookmark: _Toc4281][bookmark: _Toc11538][bookmark: _Toc22672]1.2.9其他评价依据
（1） 安全评价技术服务合同。
凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目安全设施验收评价报告

凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目安全设施验收评价报告
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[bookmark: _Toc3507][bookmark: _Toc19704]2.建设项目概述
[bookmark: _Toc16423][bookmark: _Toc17474]2.1建设单位概况
[bookmark: _Toc12175][bookmark: _Toc31753][bookmark: _Toc5709][bookmark: _Toc24804]2.1.1项目基本概况
（1）企业基本情况
法定代表人：宋晓利；
类    型：有限责任公司；
行政区划：隶属于辽宁省朝阳市凌源市牛营子乡小北沟村管辖；
经营范围：珍珠岩露天开采，珍珠岩加工、销售；珍珠岩制品及各种保温材料加工、销售。
（2）采矿权基本信息
采矿许可证：***********；
采矿权人：凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司；
[bookmark: _Hlk59982654]开采矿种：珍珠岩；
开采方式：露天开采；
生产规模：30万吨/年；
开采深度：由***********至***********标高；
矿区面积：***********km2；
有效期：***********。
（3）矿山历史沿革
2017年根据《辽宁省凌源市松岭子地区矿业权设置方案》，凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司是由原有6个采区进行整合而来，整合后成一个采矿权，并开始履行安全设施“三同时”手续，同时提升生产规模至30万t/a。
矿山于2017年5月24日取得了朝阳市自然资源局颁发的采矿许可证，采矿权人为凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司，经济类型为有限责任公司，法定代表人为宋晓利。
2016年2月17日，《辽宁省凌源市牛营子乡小北沟珍珠岩矿资源储量核实报告》经辽宁省专家评审，备案文号为辽国土资储备字[2016]016号。
2022年5月，凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司委托沈阳一方正和工程技术咨询有限公司编制凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目初步设计及安全设施设计。
2023年4月，凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司委托沈阳一方正和工程技术咨询有限公司编制凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目初步设计重大变更及安全设施设计重大变更。
2023年11月，辽宁天承矿山工程有限公司对露天开采的基建工程进行了施工，工程竣工后，出具了《竣工报告》。
2023年11月，北票北煤工程监理有限公司对露天开采的基建工程进行了全方位的监理，经监理单位验收合格后，出具了《监理报告》。
2023年12月，企业经过一段时间的试生产，试运行期间各系统运行工况良好。经企业自检，各项安全设施达到设计要求，具备安全设施竣工验收的基本条件，我辽宁诺诚安全科技有限公司进行安全设施验收评价，并出具《安全设施验收评价报告》。
[bookmark: _Toc20508][bookmark: _Toc32142][bookmark: _Toc11568][bookmark: _Toc1082]2.1.2矿山位置
凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司矿区位于凌源市牛营子境内，行政区划隶属于牛营子乡政府管辖。
矿区中心地理坐标为：
东经：东经119°18′00″；北纬41°02′15″。
矿区北距凌源市约26.0km。矿区北而距长、深高速公路北炉出口约4.0km，有县乡公路（北炉至五家子）线在矿区东侧通过，并有简易公路通往矿区，交通条件便利。
[image: ][image: ]矿山位置

图2.1-1  交通位置图
[bookmark: _Toc14334][bookmark: _Toc24216][bookmark: _Toc26158][bookmark: _Toc9376]2.1.3周边环境
（1）相邻矿山
矿山西南侧为凌源市万益达珍珠岩有限责任公司，两矿山矿界贴邻；相邻矿山为露天开采，两矿爆破由公安部门统一监管，错时爆破，爆破前所有人员撤离至爆破警戒线以外，确保各矿山露天开采的安全生产。两矿签订有《相邻矿山安全管理协议》，明确了双方责任和义务，详见附件。900m基建水平靠近凌源市万益达珍珠岩有限责任公司一侧，设置有滚石挡墙、警示标志以及警戒线。
（2）厂房
矿山历史由6个采区整合而来，原各采区设有的破碎站、办公室等位于矿区范围内，部分厂房位于爆破警戒范围内，详见总平面布置竣工图，矿山爆破前所有人员撤离至爆破警戒线以外，确保矿山露天开采的安全生产。
（3）居民
矿区东北侧有废弃厂房和小北沟村，位于爆破警戒范围300m以外。
除此之外，矿区周边300m范围内无其他采矿权、村庄、学校、旅游、文物保护及自然保护区等其他需要保护的构（建）筑物，1km范围内无其他公路、输油气管道、无铁路和水利水电等重要工程设施。
[image: ][image: ]临矿
居民

图2.1-2  周边环境图
[bookmark: _Toc8324][bookmark: _Toc30742]2.2自然环境概况
（1）自然地理
自然地理属辽西低山丘陵区，多以低山为主，地形较低缓，且切割强烈，海拔高度600.0～950.0m，相对高差300.0m。地表植被覆盖较少，表土覆盖较厚，仅在局部有岩石裸露，区内无常年性河流，均是在雨季时呈暴涨急消的季节河流。
（2） 气象条件
该区属北温带大陆性气候，年降水量在450～500mm，集中在7～8月份。蒸发量在2080mm左右，属干旱～半干旱地区。年平均气温10.6°C。无霜期在165天左右，冬季冻土层在1.20m左右。
（3） 地震条件
矿区及周边地区地震设防烈度按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2015）划分矿区地震烈度为Ⅶ度，设防基本地震加速度为 0.10g，设计地震分组为第二组，场地类别为10，地震反应谱周期为 0.25s。
（4）经济条件
该区经济上属贫困地区，以农业生产为主。工业不发达，工业以小型的采矿业为主，开采矿种为珍珠岩、煤矿等。农业以旱田种植业为主，农作物为玉米、高粱、谷类和小杂粮等。当地村民总体生活水平较其它地区相对较高，农闲时以进城打工或就近到矿山打工，农村剩余劳动力充足。矿山生产动力用电充足。沟谷第四系浅水可满足小型矿山的工业用水和生活用水。
根据牛营子水利服务站提供的证明材料，当地历史最高洪水位标高为700m。
[bookmark: _Toc24748][bookmark: _Toc5014]2.3地质概况
[bookmark: _Toc9198][bookmark: _Toc29060][bookmark: _Toc13671][bookmark: _Toc15633]2.3.1 矿区地质概况
（1）地层
区域出露地层主要为元古界青白口系、古生界寒武系、奥陶系，中生界侏罗系和新生界第四系。
（2）构造
区内地层呈单斜构造，未见大规模的断裂。
（3）岩浆岩
由于区内未见岩浆岩出露，故对矿体无影响。
[bookmark: _Toc18350][bookmark: _Toc9613][bookmark: _Toc10189][bookmark: _Toc7599]2.3.2 矿床地质特征
本次资源储量核实工作查明区内珍珠岩矿体主要赋存在中生界侏罗系中统髫髻山组内，依据各条矿层地表出露特征，规模、品位变化特征，结合地质测量实测成果，共圈定11条矿体，编号为1、1-1、2、2-1、3、3-1、3-2、4、4-1、4-2、4-3号矿体。
（1）矿体特征
1号矿体为区内主矿体（划入矿区内）。出露于矿区南东部侏罗系髫髻山组，地表控制延长654m。矿体在走向上呈连续分布，总体走向34°，倾向北西，倾角80°，矿体水平厚度为24m~46m，平均水平厚度为34m，平均真厚度32.37m。
1-1号矿体为区内主矿体划入矿区内。出露于矿区中部侏罗系髫髻山组，与1号矿体呈平行状态产出，相距约100米，地表控制延长390m。矿体在走向上呈连续分布，总体走向40°，倾向北西，倾角80°，矿体水平厚度为18m~42m，平均水平厚度为34m，平均真厚度32.27m。
2号矿体为区内主矿体划入矿区内，出露于矿区北西部侏罗系髫髻山组，与1号矿体呈平行状态产出，相距约310米，地表控制延长450m。矿体在走向上呈连续分布，总体走向40°，倾向北西，倾角85°，矿体水平厚度为24m~52m，平均水平厚度为37m，平均真厚度37.15m。
表2.3-1  矿体特征一览表
	矿体编号
	长度（m）
	平均真厚度（m）
	走向（°）
	倾向
	倾角（°）
	赋存标高
（m）
	备注

	1
	654
	32.37
	34
	NW
	80
	898-800
	

	1-1
	390
	32.27
	40
	NW
	80
	884-806
	

	2
	450
	37.15
	40
	NW
	85
	859-800
	


（2）矿石物质组成
矿石呈灰黑色，主要由酸性火山玻璃质及少量石英组成。玻璃光泽、珍珠光泽、油脂光泽，全玻璃质结构，珍珠构造、块状构造。
耐火度1220～1222°C。膨胀倍数13.20～19.11倍，平均膨胀倍数16.79倍。矿石导热系数0.047～0.48千卡/米时度。
（3）矿石化学成分
根据化验分析报告，主要为矿石的化学成分为：SiO272.45%；Fe2O30.63%；Al2O312.27%；FeO0.28%； K2O3.51%；Na2O4.32%；TiO20.09%； H2O+4.25%。
参照《矿产工业要求参考手册》珍珠岩矿的工业指标，矿石化学成分≥SiO270%，H2O+4～6%，Fe2O3+FeO＜1%为优质，Fe2O3+FeO≥1%为劣质。由此可见，矿区内的矿石为优质矿石。
（4）矿体（层）围岩和夹石
矿体赋存于侏罗系中统髫髻山组（J2t），矿体的主要围岩：矿体顶板围岩为髫髻山组流纹岩，底板为流纹质凝灰角砾岩。矿体的夹石为流纹质凝灰岩。
（5）矿床共（伴）生矿产
目前，在矿床中尚未发现共（伴）生矿产。
（6）矿床成因类型
该矿的矿床成因类型，属火山岩型矿床。
[bookmark: _Toc16452][bookmark: _Toc18908][bookmark: _Toc9518][bookmark: _Toc11879]2.3.3 水文地质概况
（1）矿区水文地质概况
该区位于辽西低山丘陵区，山势较缓，地形切割强烈，沟谷发育，地表植被覆盖较少，岩石裸露面积较大，海拔高度一般为600～950 m左右。
区内水文系不发育，无常年性河流，在雨季时形成暴涨急消的季节性汇水区，多以地表径流排泄区外，少量补给地下水，最低侵蚀基准面出现在矿区东北部部为547m。
（2）地下水补给、径流、排泄条件
该区域内的含水层主要补给源以大气降水补给为主，地形地貌有利于地表水排泄，主要含水层为基岩裂隙水，雨季形成短暂汇水区域后，排泄出采区，汇入季节性河流。
（3）矿床充水因素
直接充水含水层为基岩裂隙水，开采揭露后，成为矿坑充水涌水量增大的主要因素。
该区域裂隙水虽为直接充水含水层，但其深部岩石裂隙多呈闭合状态，含富水性较弱，对矿体影响较小，矿区主要位于山顶部位，有利于大气降水自然排泄，大气降水为直接充水因素。
（4）水文地质类型复杂程度类型划分
采区内无地表水体，地表未发现大的含导水构造，含水层含水性差，富水程度弱，且补给条件差，主要以大气降水补给。矿床开采方式为露天开采，坑内涌水量相对较小。
综上所述，矿区水文地质条件为简单类型。
[bookmark: _Toc29496][bookmark: _Toc19479][bookmark: _Toc1151][bookmark: _Toc23298]2.3.4 工程地质条件
据采区岩性成因、结构特征和物理力学性质分为：块状岩组和可溶岩类工程地质岩组。
①块状岩组
该岩组分布各采区，除小北沟外围区为部分外，其余采区均为该岩组。岩组岩性主要有角砾岩、珍珠岩、流纹岩，以珍珠岩、流纹岩为主。岩体稳定性较好。
矿体及围岩试验结果：
围岩：含水率0.47％，密度2.29 g/cm³，干密度2.28 g/cm³，饱和密度2.30 g/cm³，吸水率0.74％，饱和吸水率0.88％，耐崩解指数99.9％，饱和单轴抗压强度29.43MPa，软化系数0.81Kp,摩擦角53.50；
矿体：含水率0.98％，密度2.55 g/cm³，干密度2.54 g/cm³，饱和密度2.56 g/cm³，吸水率0.99％，饱和吸水率1.13％，耐崩解指数99.9％，饱和单轴抗压强度73.17MPa，软化系数0.86Kp,摩擦角64.80。
岩体完整程度为完整～较完整，岩体基本质量等级为Ⅰ～Ⅱ级。
②可溶岩类岩组
分布于采区范围较小，采区范围内主要存在于小北沟（外围区），由寒武系、奥陶系地层组成本组，岩体完整，地形地貌简单。
工作区工程地质划分为二个工程地质岩组。
块状岩组；岩石主要以火成岩为主，岩石顶底板稳定，岩体完整程度为完整～较完整，质量等级较高Ⅰ～Ⅱ级。区内构造简单。岩石节理裂隙不甚发育，稳定性较好。
可溶岩类工程地质岩组：岩石主要以灰岩白云岩为主，岩石完整，构造发育较少，节理不甚发育，稳定性较好。
矿体为珍珠岩，矿体为较软岩，围岩为较硬岩，顶底板稳定，岩体完整程度为完整～较完整，质量等级较高Ⅰ～Ⅱ级。区内构造简单，以褶皱为主。岩石节理裂隙不甚发育，稳定性较好。
综上所述，矿区工程地质条件属简单类型。
[bookmark: _Toc31851][bookmark: _Toc5327]2.5《安全设施设计》概况
本节内容为沈阳一方正和工程技术咨询有限公司2022年6月编制的《凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目安全设施设计》，以下简称《安全设施设计》。
[bookmark: _Toc30967][bookmark: _Toc12680][bookmark: _Toc23077][bookmark: _Toc26108]2.5.1设计开采范围
《安全设施设计》设计开采平面范围矿区范围一致，开采标高为***********。
[bookmark: _Toc747][bookmark: _Toc32748][bookmark: _Toc1384][bookmark: _Toc27565]2.5.2露天开采境界
《安全设施设计》根据矿山规模和选用的装备水平以及矿岩物理和机械性质，确定露天边坡参数见下表2.5-1。
表2.5-1  露天采场参数表
	序号
	项目
	参数
	单位
	备注

	1
	工作台阶高度
	10
	m
	

	2
	安全平台宽度
	4
	m
	

	3
	清扫平台宽度
	8
	m
	每两个安全平台设置一个机械清扫平台

	4
	工作台阶坡面角
	65
	°
	

	5
	最终边坡角
	54
	°
	1号矿体

	
	
	56
	°
	1-1号矿体

	
	
	48
	°
	2号矿体北端

	
	
	31
	°
	2号矿体南端

	6
	最小工作平台宽度
	30
	m
	


《安全设施设计》按上述采场圈定原则和结构参数，设计采用剖面和平面相结合方法，对采场进行了圈定，采场终了境界圈定结果见下表2.5-2。
表2.5-2  露天开采终了境界圈定结果表 
	序号
	项目名称
	单位
	参数

	1
	采场上部尺寸：长×宽
	m
	705×445

	2
	采场底部尺寸：长×宽
	m
	430×340

	3
	采场顶部标高
	m
	937

	4
	采场底部标高
	m
	800

	5
	露天开采深度
	m
	137.5

	6
	境界内矿石量
	万t
	180.9

	7
	境界内岩石量
	万t
	642.2

	8
	境界内矿岩合计
	万t
	823.1

	9
	平均剥采比
	t/t
	3


设计采用挖掘机装矿，40t自卸汽车运输，采用折返调车场，本次设计露天采场工作面最小工作平台宽度不应小于30m，满足矿山铲装和运输作业安全要求。
[bookmark: _Toc30965][bookmark: _Toc17842][bookmark: _Toc24689][bookmark: _Toc567]2.5.3矿山规模、服务年限与工作制度
根据市场需求情况，结合矿体赋存特点及矿山开采技术条件和该矿山现有技术装备水平，设计该矿生产能力为30万t/a。
采用间断工作制度，年工作300天，每天1班，每班工作8小时。
矿山服务年限为5.4年（不含基建期）。
[bookmark: _Toc13092][bookmark: _Toc21753][bookmark: _Toc28091][bookmark: _Toc32449]2.5.4矿床开拓
矿山设计采用公路开拓汽车运输系统，各矿体开采终了概况：
1）2号矿体开采终了为山坡型露天采场，矿体上盘810m、820m、830m水平为安全平台，宽4.0m。矿体下盘：810m、820m、840m、850m、860m水平为安全平台，宽4.0m。830m水平为机械清扫平台，宽8.0m。矿体下盘870.0m水平与1-1号矿体上盘870.0m水平形成共用平台。采场终了底部标高分别为800.0m和810.0m。2号矿体采场终了出入道路分别设在采场西北侧810.0m水平处和800.0m水平处，道路与采场外道路相连。
2）1-1号矿体开采终了为山坡型露天采场，矿体上盘810m、820m、840m、850m、860m水平为安全平台，宽4.0m。830.0m水平为机械清扫平台宽8.0m。矿体下盘810.0m、820.0m、830.0m水平为安全平台宽4.0m。矿体下盘820.0m水平与1号矿体上盘820.0m水平形成共用平台。采场终了底部标高分别为800.0m和820.0m。1-1号矿体采场终了出入道路设在采场北侧800.0m水平处用道路与1号矿体采场底800.0m水平相连后由1号矿体采场出入道路进出。
3）1号矿体开采终了为山坡型露天采场，矿体上盘810.0m、820.0m、830.0m水平为安全平台宽4.0m。采场终了底部标高为800.0m。1号矿体采场终了出入道路设在采场东侧矿体下盘800.0m水平处。1号矿体采场西侧端部下部标高840.0m，设850.0m、860.0m、870.0m、880.0m、890.0m、900.0m、910.0m、920.0m水平为安全平台，宽4.0m，终了出入道路设在采场南侧840.0m水平处，与下部800.0m出入道路相连。
根据矿体的赋存条件、地表地形特点及运输矿石的走向等综合考虑，矿山采用自上而下分台阶开采，台阶高度确定为10m，工作面台阶坡面角65º，最小工作平盘宽度30m。设计采用公路开拓运输方式，各水平采下的矿石通过公路～汽车开拓运输系统，将矿石运往公司加工车间。
根据矿区的地形特征，采场外运输道路沿地形等高线布置在采场东、西两侧，为露天采场的总出入道路。当开采时，矿区运输公路采用直进式布置，矿区至外部运输主干道采用固定式线路，山坡露天各水平分层至运输主干道采用折返式移动线路。矿岩运输道路从800m标高开始沿地形等高线折返推进至露天采场顶部工作平台，各水平台阶的矿石经载重卡车重车下坡沿运输公路运至公司加工车间。
矿区新修建的运输道路与现有运输公路相互衔接，设计运输公路级别为Ⅲ级，运输道路宽度为4m，局部错车道宽8m，道路纵坡8%（局部困难地点为10%），最小转弯半径15m（局部困难地点为12m）。行车速度不大于15km/h，停车视距不大于15m，会车视距不大于30m。矿区内固定公路为碎石路面，路面碎石面层厚20cm，移动线路为简易路面。为了保证路面的平整，应经常用压路机碾压维护，以改善行车条件，减少机械及轮胎磨损消耗，延长运输设备的使用寿命。采矿场内作业线的临时道路，须经推土机整平清理和碾压成路后方可行车。
设计采用矿山现有的20台40t自卸汽车运输矿岩，可以满足矿山每年采剥约150万t的运输能力。
自卸汽车外形尺寸：长×宽×高= 8660mm×2500mm×2980mm，最大输出功率245kW，最大330马力，有效载重量40t。
[bookmark: _Toc25521][bookmark: _Toc625][bookmark: _Toc17293][bookmark: _Toc6392]2.5.5采矿方法
根据矿体赋存情况，设计采用自上而下分台阶开采，台阶高度为10m。沿山体等高线掘单壁沟，形成初始工作线后，垂直于山体走向推进至最终境界。在开采过程中，始终要遵循“采剥并举、剥离先行”的原则。
[bookmark: _Toc18359][bookmark: _Toc19177][bookmark: _Toc19851][bookmark: _Toc4560]2.5.5开采工艺
（1）穿孔工作
本次设计穿孔设备采用10台KQ-100型履带式液压潜孔钻机（配套有干式捕尘器），单台耗气量为12m3/min，每台潜孔钻机配套1台DCY-17/7型柴油机驱动移动式空气压缩机为潜孔钻机供风，可满足要求。穿孔效率为30m/台·班，穿孔直径d=100mm，孔深11.5m，最小抵抗线3.0m，炮孔间距3.5m，排距3.0m，炮孔沿平行坡顶线布置，三角型布孔，每天1班作业，年工作300天，即9000m/台年。
本次设计采用三角布孔，最小抵抗线3.0m，排间距b=3m，孔间距a=3.5m。炮孔超深h=1m。
（2）爆破工作
矿区位于山区，矿区周边300m范围内无居民区、相邻矿山、重要交通要道或建筑设施，无自然保护区、旅游景点或重要水源地，1km范围及可视范围内无铁路设施。
根据采场地形地貌的特点和周边环境及设计生产规模的需要，选用中深孔爆破，松动爆破作业。采用2#岩石乳化炸药、单一装药结构，采用人工装药和填塞，多排孔微差爆破，专业起爆器起爆。采用小抵抗线、大孔距的布孔方式进行炮孔的布置，采用少装药和提高填塞质量的手段，让岩石在自重和爆破作用下小范围崩落，提高爆破质量并减小飞石距离。
采场内不进行二次爆破，大块矿石采用挖掘机安装液压锤进行破碎。挖掘机需配备相应的除尘装置和灭火器。
根据地方公安部门管理规定，各种爆破器材和起爆器材由当地民爆公司统一配送，矿山不设置爆破器材库。
设计采用微差爆破，爆破参数如下：
孔深11.5m（含超深1m），最小抵抗线3.0m，填塞长度3.5m，炮孔间距3.5m，排距3.0m。废孔率5%，延米爆破量为8.3m3/m。
[bookmark: _Toc28232][bookmark: _Toc24400][bookmark: _Toc8731][bookmark: _Toc21519]2.5.6压气工作
设计选用10台移动柴油DCY-17/7型空压机，满足矿山生产需求，空压机性能参数见下表2.5-3。
表2.5-3  DCY-17/7移动式柴油空气压缩机性能参数
	项  目
	容积流量
（m3/min）
	排气压力
（kg/cm2）
	柴油机型号
	转速
（r/min）
	功率
（kW）
	外形尺寸
（mm）

	性能参数
	17
	0.7
	YC6B150Z-K20
	2200
	110
	3900×1960×1800


[bookmark: _Toc21911][bookmark: _Toc27046][bookmark: _Toc8699][bookmark: _Toc18725]2.5.7铲装作业
根据露天矿的生产规模、矿体的赋存条件、开采技术条件及与运输、穿孔设备相配套等要求，本次设计选用6台（5工1备）三一SY155W型1.5m3挖掘机进行铲装作业，使用柳工ZL-50装载机进行辅助装载工作。矿山年开采总量为30万t。
当矿石堆高度不大于4m时，由装载机进行铲装作业。
当矿石堆高度大于4m时，采用挖掘机进行分段向下倒矿，即挖掘机行站立在爆堆高度的中间高度上，稳固好站立平台后，从上部爆堆沿爆堆坡面伪倾斜方向向下扒矿集堆，集堆高度大致控制2.5m左右，当集堆宽度达到5m时，挖掘机行驶到矿石集堆上，稳固好站立平台后开始装车作业。当挖掘机进行其它辅助作业时，矿石集堆可由装载机进行装车。
需要强调的是，矿山应严格执行单一作业程序，即当工作面上部进行作业时，下部不得进行铲装作业和其它作业，当下部平台进行铲装作业时，工作面上部不得同时进行其它作业，而且需要设置安全员进行现场监督。
[bookmark: _Toc29205][bookmark: _Toc272][bookmark: _Toc5273][bookmark: _Toc26945]2.5.8辅助工作
露天矿道路养护与生产有密切关系，保持道路良好的状态是提高运输效率的保证，本次设计外雇2台T-120型推土机养护道路。
[bookmark: _Toc23858][bookmark: _Toc15116][bookmark: _Toc10945][bookmark: _Toc16378]2.5.9排土场
（1）排岩量及所需排土场容积
该项目开采终了排岩总量为291.91万m3，按岩石松散系数1.5，经二次堆积压实沉降系数1.25计算所需排土场容积为：291.91×1.5÷1.25＝326.94万m3。
（2）排土场位置选择
6号、4号和3号排土场下游为自然冲沟，5号排土场下游为凌源市万益达珍珠岩有限责任公司露天采场，因此，本次设计5号排土场20m范围内及两侧端部要用大块岩石砌筑挡土墙。
根据该矿露天采场的周边环境及地形条件及所需排土场容积，按照选择排土场原则，及采场开采终了的废石排放量，并遵照每个排土场排放量不大于100万m3的要求，6号、5号、4号排土场保留，1、2号排土场与3号排土场合并后为一个排土场。因此确定最终该采场共设排土场4个，总堆存容积为329万m3，满足矿山服务期间的排放空间。
表2.5-4  各排土场设置参数表
	排土场编号
	位置
	顶标高
	底标高
	阶段高
	总高度
	可堆存容积
	总排弃容积

	6号排土场
	矿区西北侧
	825m
	785m
	20m
	40m
	84万m3
	95万m3

	5号排土场
	矿区西南侧
	850m
	810m
	20m
	40m
	82万m3
	95万m3

	4号排土场
	矿区南侧
	780m
	740m
	20m
	40m
	83万m3
	95万m3

	3号排土场
	矿区东南侧
	760m
	720m
	20m
	40m
	80万m3
	97万m3

	小计
	
	
	
	
	
	329万m3
	


（3）排土场设置要求
①进入排土场道路宽不小于6m。道路沿上部平台标高地形等高线修筑。
②排土场台阶边坡角不大于35°。
③排土场上部平台返坡不小于2%。
④排土场下部挡土墙高不小于2m。
（4）排土场形式及排土工艺
本次设计各排土场均采用多台阶排土，自上而下共分为2个阶段，段高20m，边坡角35°。排土场初始路堤沿确定的排土场上部平台标高的地形等高线方向开挖单壁路堑，并进行修整形成汽车行走道路，排土时垂直路堤由初始点向下侧排土，逐渐扩展并形成上部排土平台。
（5）排土场使用及管理要求
①排土场在排放岩土时要边排放边进行平整压实，并要有不小于3%的返坡。
②本次设计的6号、4号和3号排土场下游为自然冲沟，5号排土场下游20m范围内及两侧端部要用大块岩石砌筑挡土墙，顶宽不小于1.0m，底宽不小于2.0m，高不小于2.0m。
③5号和6号排土场处在爆破安全警戒范围内时，采场爆破时要将排土场作业人员及设备撤到安全地点。
④要严格执行《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）以及《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）中有关对排土场使用与管理的规定。
[bookmark: _Toc25682][bookmark: _Toc958][bookmark: _Toc14110][bookmark: _Toc31863]2.5.10采场防排水及防灭火
该项目三条矿体位于矿区中部，地理位置处在最高位置，矿体最低开采标高+800m，高于当地历史最高洪水位（+700m）；露天采场上部标高937m为附近最高标高，汇水面积很小，且在矿山开采过程始终不形成封闭圈，大气降水可通过露天采场各平台向内形成3‰的反坡、自然地形和东、西两侧运输道路自流排泄至矿区以外。因此，本次设计露天采场不设截洪沟。
根据矿山总体布置，设计矿山办公室、机修间、变压器等位置应配备必要的消防器材，由灭火器、消防桶、消防沙等组成，挖掘机、自卸汽车、推土机、装载机、空压机等机械设备应配备灭火器。
[bookmark: _Toc7417][bookmark: _Toc1451][bookmark: _Toc16483][bookmark: _Toc531]2.5.11矿区供电
矿山电源引自附近10kV架空线路接入矿区工业场地附近变压器。矿山生产所用设备均为柴油设备，不需要供电。仅工业场地内办公室、机修间等需要低压用电。
[bookmark: _Toc32373][bookmark: _Toc19407]2.6《安全设施设计重大变更》概况及该阶段开采现状
本节内容为沈阳一方正和工程技术咨询有限公司2023年4月编制的《凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目安全设施设计重大变更》，以下简称《安全设施设计重大变更》。
（1）重大设计变更阶段矿山现状
该项目为改扩建项目，之前共分为六个采区进行过小规模露天开采，在以往开采过程中围绕着3条矿体形成了六处大小不一且不连续、不规则的山坡型露天采场，具体参数详见下表2.6-1。
表2.6-1 原采区现状参数表
	原采区编号
	位置
	最高标高（m）
	最低标高（m）
	台阶数量（个）
	台阶高度（m）
	边坡角（°）

	一采区
	二采区和三采区之间
	870
	810
	3
	10～30
	44～63

	二采区
	一采区东北侧
	900
	820
	3
	10～60
	45～59

	三采区
	一采区和四采区之间
	937
	800
	4
	7～47
	28～65

	四采区
	三采区南侧
	930
	800
	4
	10～60
	42～61

	五采区
	六采区南侧
	920
	800
	4
	10～70
	36～67

	六采区
	五采区北侧
	915
	820
	4
	7～55
	50～66


以往，围绕矿区周边共形成了6个排土场，各排土场参数详见下表2.6-2。
表2.6-2 各排土场现状参数表
	排土场编号
	位置
	顶标高
	底标高
	阶段高
	总高度
	现堆存容积
	剩余容积

	6号排土场
	矿区西北侧
	825m
	785m
	20m
	40m
	11万m3
	84万m3

	5号排土场
	矿区西南侧
	880m
	840m
	20m
	40m
	13万m3
	82万m3

	4号排土场
	矿区南侧
	780m
	740m
	20m
	40m
	12万m3
	83万m3

	3号排土场
	矿区东南侧
	760m
	720m
	40m
	40m
	7万m3
	40万m3

	1、2号排土场
	矿区东南侧
	760m
	720m
	40m
	40m
	10万m3
	40万m3


[bookmark: _Toc23774][bookmark: _Toc14999][bookmark: _Toc13011][bookmark: _Toc26058]2.6.1主要变更内容概述
依据矿山现状，对原初步设计方案中的开采范围、露天开采境界、现在高陡边坡治理方案、爆炸参数、基建工程、对基建运输道路有影响的高陡边坡治理工程和投资概算等内容进行增加和调整。
表2.6-3  设计重大变更对照表
	序号
	变更项目
	原设计内容
	设计变更内容
	备注

	1
	开采范围
	***********
	900m～800m
	

	2
	露天开采境界
	最终边坡角：1-1号矿体56°
	最终边坡角：1-1号矿体41°
	

	3
	高陡边坡治理
	对5号排土场上部高陡边坡进行降段处理
	采用分期治理方式。
	

	4
	爆破炸药量
	矿山每次爆破两排炮孔，每排8个炮孔。
	矿山每次爆破4～8排炮孔，每排8个炮孔。
	

	5
	基建工程
	设计基建期为10个月，总工程量为63350m3，基建期出矿量1.6万t。
	基建期为8个月，总工程量为161170m3，基建期出矿量3.2万t。
	

	6
	对基建运输道路有影响的高陡边坡治理工程
	无
	①号治理区域21840m3，②号治理区域79840m3。
	

	7
	投资概算
	新增投资280万元
	新增投资160万元
	


[bookmark: _Toc10145][bookmark: _Toc6438][bookmark: _Toc25010][bookmark: _Toc7609]2.6.2开采范围变更内容
根据矿体赋存条件，矿山已对900m以上基建台阶全部崩落，导致矿山开采最高标高降至900m，因此设计变更开采平面范围与矿区范围一致，开采标高为900m～800m，采用自上而下分台阶开采方式。
[bookmark: _Toc14401][bookmark: _Toc14751][bookmark: _Toc32103][bookmark: _Toc22437]2.6.3露天开采境界变更内容
《安全设施设计重大变更》开采平面范围调整后，新圈定的露天采场参数见下表2.6-4。
表2.6-4  露天采场参数表
	序号
	项目
	参数
	单位
	备注

	1
	工作台阶高度
	10
	m
	

	2
	安全平台宽度
	4
	m
	

	3
	清扫平台宽度
	8
	m
	每两个安全平台设置一个机械清扫平台

	4
	工作台阶坡面角
	65
	°
	

	5
	最终边坡角
	54
	°
	1号矿体

	
	
	41
	°
	1-1号矿体

	
	
	48
	°
	2号矿体北端

	
	
	31
	°
	2号矿体南端

	6
	最小工作平台宽度
	30
	m
	


《安全设施设计重大变更》按上述圈定原则和结构参数，设计采用剖面和平面相结合方法，对采场进行了圈定，采场终了境界圈定结果见下表2.6-5。
表2.6-5  露天开采终了境界圈定结果表
	序号
	项目名称
	单位
	参数

	1
	采场上部尺寸：长×宽
	m
	705×445

	2
	采场底部尺寸：长×宽
	m
	430×340

	3
	采场顶部标高
	m
	900

	4
	采场底部标高
	m
	800

	5
	露天开采深度
	m
	100

	6
	境界内矿石量
	万t
	180.9

	7
	境界内岩石量
	万t
	620

	8
	境界内矿岩合计
	万t
	800.9

	9
	平均剥采比
	t/t
	3.43


[bookmark: _Toc26508][bookmark: _Toc11570][bookmark: _Toc19742][bookmark: _Toc25046]2.6.4高陡边坡治理方案
矿山原有形成的高陡边坡较多，本次设计对原有高陡边坡采用分期治理方式，具体方案如下：
（1）①号治理区域
①号治理区域的815m标高附近运输道路西侧与高陡边坡之间形成了深约5m～10m的深沟，需要在基建期治理，将高陡边坡采取削坡降段处理，削坡降段后台阶高20m、边坡角65°，废石全部堆存至深沟内直至填平并压实，同时在高陡边坡底部外2m处设置顶宽0.5m、底宽1m、高1.5m的安全挡墙和警示标志，用于防止滚石危害，安全挡墙与运输道路之间安全距离为4m。
（2）②号治理区域
对②号治理区域840m～850m标高附近运输道路北侧高陡边坡进行削坡降段处理，削坡降段后台阶高20m～40m、边坡角65°，在高陡边坡底部外2m处设置1.5m高安全挡墙和警示标志，用于防止滚石危害，安全挡墙与运输道路之间安全距离为4m。对850m标高附近阻碍运输道路修建的高陡边坡全部进行崩落处理，崩落后基底形成10%坡度与基建运输道路连接，最终直达870m基建水平，崩落的废石可全部充填至南侧深沟内直至填平并压实，同时在高陡边坡底部外2m处设置顶宽0.5m、底宽1m、高1.5m的安全挡墙和警示标志，安全挡墙与运输道路之间安全距离为4m。
（3）③号治理区域
③号治理区域对基建工程无影响，不需在基建期间治理，本次设计在生产期第2年～4年结合生产进度逐步削坡降段治理，并与生产台阶进行有效衔接，台阶参数应满足原设计要求，在边坡外缘设置不小于自卸汽车轮胎直径1/2的安全车挡和警示标志，保证作业人员、设备作业安全。
（4）④号治理区域
④号治理区域870m～820m的高陡边坡对基建工程无影响，不需在基建期间治理，本次设计在生产期第1年～4年结合生产进度逐步削坡降段治理，并与生产台阶进行有效衔接，在边坡外缘设置不小于自卸汽车轮胎直径1/2的安全车挡和警示标志，保证作业人员、设备作业安全。为防止滚石危害，本次设计在5号排土场底部外侧2m处设置大块废石围挡和警示标志。
（5）⑤号治理区域
⑤号治理区域对基建工程无影响，不需在基建期间治理，本次设计在生产期第2年～4年结合生产进度逐步削坡降段治理，并与生产台阶进行有效衔接，台阶参数应满足原设计要求，在边坡外缘设置不小于自卸汽车轮胎直径1/2的安全车挡和警示标志，保证作业人员、设备作业安全。
（6）高陡边坡分期治理时限
表2.6-6  高陡边坡分期治理明细表
	序号
	高陡边坡位置
	高陡边坡参数
	治理时间

	1
	①号治理区域运输道路西侧
	顶标高840m、底标高810m
	基建期

	2
	②号治理区域运输道路北侧
	顶标高900m、底标高850m
	基建期

	3
	①号治理区域其他高陡边坡
	顶标高870m、底标高800m
	生产第1年～5年

	4
	②号治理区域其他高陡边坡
	顶标高900m、底标高815m
	生产第1年～5年

	5
	③号治理区域高陡边坡
	顶标高870m、底标高820m
	生产第2年～4年

	6
	④号治理区域高陡边坡
	顶标高870m、底标高820m
	生产第1年～4年

	7
	⑤号治理区域高陡边坡
	顶标高870m、底标高825m
	生产第2年～4年


（7）为完成现有台阶与设计最终境界的衔接以及根据地形地势条件完成各台阶的开挖，针对矿山现状，建议该项目实施后：
1）削坡工程首先采用爆破作业的方式将高陡边坡削坡，利用矿山现有潜孔钻机凿下向倾斜炮孔，炮孔倾角70°，孔深11.2m（具体位置根据现有段高圈定），孔距4.0m，排距3.15m，为减轻爆破振动对原有高陡边坡的影响，采用分段微差爆破技术，每4个炮孔为一段，分段起爆。
钻爆施工工序：测量——布孔——钻孔——验孔——装药——填塞——起爆——检查——排除盲炮。
2）爆破结束以后，推土机沿阶段坡面把上部破碎的岩石推至下部。对岩石块度大于1m的破碎锤进行二次破碎，破碎锤与推土机配合多次，把台阶高度削至10m，坡面平整到坡度65°左右。机械整修后形成的作业平台宽度不小于30m。
3）最后利用已形成的宽度不小于30m的作业平台进行正常的下一分层的削坡作业，直至最底治理水平。
4）及时超前剥离境界外第四系及风化岩，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除；严格遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。
5）利用爆破作业的方式进行削坡作业时，在装药前应对第一排各钻孔的最小抵抗线进行测定，对形成反坡或有大裂隙的部位应考虑调整药量或间隔填塞。底盘抵抗线过大的部位，应进行处理，使其符合爆破要求。
6）深孔爆破应采用微差爆破，并严格控制可能重叠段的段数；应按环境要求限制单段最大爆破药量，并采取必要的减振措施。
7）邻近最终边坡作业，应采用预裂爆破减震；应按设计确定的宽度预留安全平台、清扫平台、运输平台；应保持台阶的安全坡面角，不应超挖坡底。
矿界内高陡边坡的削坡减载作业必须按设计要求时限内完成。
（8）矿界外高陡边坡的治理措施
在矿区5号排土场附近现有2处高陡边坡，部分位于设计开采范围以外，部分位于矿区范围以外，该边坡上部最高标高900m，底部最低标高850m，边坡最大高度50m，边坡角63°，形成高陡边坡重大事故隐患。需在高陡边坡底部外2m处设置顶宽0.5m、底宽1m、高1.5m的安全挡墙和警示标志。
边高陡边坡治理的方法主要包括疏干排水、削坡减载、清扫维护、压脚护坡等措施。由于该处高陡边坡位于界外，本次设计采取多种方式结合的方式处理该处高陡边坡隐患。具体处理方式如下：
1）矿山在基建前，首先在该高陡边坡外围5～10m处设水泥桩、铁丝等进行圈护，并设醒目的“小心坠落、严禁靠近”的警示标志，派专人实施监护。
2）高陡边坡底部为宽度约30m的运输平台，标高约850m。设计在该处运输平台的边缘设置防滚石挡墙。挡墙完成后，该高陡边坡的坡底线与挡墙之间距离10～20mm。同时本次设计要求：
①挡墙修建前，首先在挡墙底部每隔10m修筑1条排渗暗沟，暗沟断面为矩形，断面1.0m×1.0m，纵向坡度3%，暗沟内敷设排渗管，防止挡墙与高陡边坡之间的平台积水。
②挡墙断面为梯形，高度1.5m，顶部宽度0.5m，按照坡比1:1建设。
③应定期对挡墙进行维护和整修。
④挡墙采用表土或废石分层堆砌，砌筑挡墙时利用挖掘机分层碾压，压实系数大于1.2，挡墙砌筑在矿山基建前完成。
⑤在挡墙与高度边坡坡底线之间敷设粒度20～30mm的碎石垫层，形成坡度5%左右的反坡，缓冲滚石掉落产生的冲击。
3）因该处高陡边坡位于矿界外，企业应向政府相关部门申请，在自然资源、应急管理等相关部门的监管下采取削坡降段的方式处理该处高陡边坡。
[bookmark: _Toc13891][bookmark: _Toc3570][bookmark: _Toc5294][bookmark: _Toc7898]2.6.5高陡边坡治理方案
原设计矿山每次爆破2排炮孔，每排8个炮孔，依据现场踏勘，矿山原有形成的高陡边坡较多，单次爆破方量少导致施工进度缓慢，同时矿山下游方向300m范围内无需要保护的居民区、生产生活设施等敏感目标，与相邻矿山明确了爆破时间，爆破作业期间人员、设备全部撤至安全区域，以保证相互之间无影响。
[bookmark: _Toc5066][bookmark: _Toc5134][bookmark: _Toc32664][bookmark: _Toc7512]2.6.6基建工程变更内容
设计变更基建工程量主要为①号治理区域、②号治理区域、运输道路、原有边坡治理、900m～870m基建台阶等工程，890m水平和880m水平做为安全平台，870m水平为工作平台。变更后基建工程量见表4-8。
运输道路等级为Ⅲ级，路面宽4m，局部错车道宽8m，道路纵坡8%（局部困难地点为10%），最小转弯半径15m（局部困难地点为12m），主要为通往870m水平的运输道路。
表2.6-5  变更后基建工程量汇总表
	序号
	工程名称
	变更后工程量（m3）
	备注

	1
	①号治理区域
	21840
	

	2
	②号治理区域
	79840
	

	3
	运输道路
	350
	

	4
	原有边坡治理
	0
	

	5
	900m～870m基建台阶
	56000
	

	总计
	157670
	


变更后设计基建期为8个月，总工程量为157670m3，基建期出矿量3.2万t。
[bookmark: _Toc5160][bookmark: _Toc16165]2.6.7设计变更
2023年6月6日，因建设单位采场内北侧运输道路因征地问题，原设计825m标高以上道路无法修建至基建开采水平，由设计单位沈阳一方正和工程技术咨询有限公司出具了《设计变更通知单》。
（1）原设计内容：
1）运输道路
依据沈阳一方正和工程技术咨询有限公司2023年4月编制的《凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目安全设施设计重大变更》报告基建终了平面图明确，825m标高以上通往采场的运输道路位于北侧矿界以南约35m处。
2）运输方式
依据沈阳一方正和工程技术咨询有限公司2023年4月编制的《凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目安全设施设计重大变更》，设计采用公路～汽车开拓运输系统，各水平采下的矿石通过公路～汽车开拓运输系统，将矿石运往公司加工车间。基建工程量主要为①号治理区域、②号治理区域、运输道路、原有边坡治理、900m～870m基建台阶等工程，890m水平和880m水平做为安全平台，870m水平为工作平台。
（2）变更原因：
1）运输道路
采场内北侧运输道路因征地问题，原设计825m标高以上道路无法修建至基建开采水平。
2）运输方式
至2023年6月6日，矿山按设计建设900m～870m基建台阶等基建工程。目前矿山900m水平为工作平台，现890m、880m水平宽度为6~7m，导致870m至880m、880m至890m以及890m至900m水平运输道路转弯半径小于设计要求（局部困难地点转弯半径为12m），矿山经与设计单位沟通，900m～870m拟采用挖掘机倒装方式运输。
（3）变更内容：
1）运输道路
设计变更825m标高以上道路由原来位置向南移动约174m，详见本次变更后基建终了平面图（图号：WY202301-5-BG01），825m标高以下道路不变，道路参数不变。
2）运输方式
设计变更900m水平作为生产水平，870m水平为运输平台，爆破后矿石在890m水平由挖掘机倒装至880m水平，在880m水平倒装至870m运输水平，870m水平采用汽车运输。
随着生产的进行待890m、880m水平宽度增大，870m至900m水平运输道路转弯半径（局部困难地点转弯半径为12m）满足设计要求后，停止倒装，采用汽车运输。
根据《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安[2023] 147号），上述内容不涉及安全设施设计重大变更。
[bookmark: _Toc8746][bookmark: _Toc24612]2.7建设概况
[bookmark: _Toc19571][bookmark: _Toc19608][bookmark: _Toc27756][bookmark: _Toc13225]2.7.1矿山建设现状
该项目属整合扩建项目，建设单位已按《安全设施设计重大变更》完成了基建工程量，对矿山道路进行了修整、地表风化岩剥离以、治理区及工业场地建设。台阶联络道已与三级露天矿山道路相通，露天采场已形成完整的公路开拓汽车运输系统。
[bookmark: _Toc4899][bookmark: _Toc27269][bookmark: _Toc90][bookmark: _Toc12527]2.7.2总平面布置
（1）工业场地布置
工业场地内包括的设施有：办公室、工人休息室及维修车间。
（2）建（构）筑物防火
本工程建筑物主要为办公室、工人休息室及维修车间。
办公室、工人休息室及维修车间其生产类别为戊类，耐火等级按二级设计，每个房屋可作为一个防火分区进行建设，满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定。
该矿办公室、仓库等应配备必要的消防器材，由灭火器、消防桶、消防沙等组成。
（3）排土场
矿山共有4个排土场，分别为6号、5号、4号和3号排土场。
6号、4号和3号排土场下游为自然冲沟，5号排土场下游为凌源市万益达珍珠岩有限责任公司，5号排土场20m范围内及两侧端部设有大块岩石砌筑挡土墙。3号排土场由原1、2号排土场与3号排土场合并后形成的一个排土场。
6号排土场位于矿区西北侧，排土场顶标高817m，底标高773m，阶段高度20m，现状容积约11万m3。6号排土场东西宽约80m，南北长约300m，现有二个阶段，台阶坡面角约35°。
5号排土场位于矿区西南侧，阶段高度10~16m。现状容积约13万m3。5号排土场东西长约140m，南北宽约120m，现有两个阶段，标高分别为845m和834m。排土场底标高为818.20m，台阶坡面角约35°。5号排土场底部修建有大块废石挡墙及排渗沟。
4号排土场位于矿区外东南侧，排土场顶标高753.36m，底标高690.12m，阶段高度10~15m。现状容积约12万m3。4号排土场东西宽约148m，南北长约160m，现有4个阶段，标高分别为753m、740m、725m及710m。排土场台阶坡面角约32°~35°。
3号排土场位于矿区外东南侧，排土场顶标高735.57m，底标高685.39m，阶段高度10~16m。现状容积约17万m3。3号排土场东西长约220m，南北宽约80m，现有3个阶段，标高分别为735m、719m及705m水平。排土场台阶坡面角约31°~35°。
[bookmark: _Toc16118][bookmark: _Toc29532][bookmark: _Toc12345][bookmark: _Toc30213]2.7.3开采范围
矿山现状开采范围与《安全设施设计重大变更》设计开采范围一致，开采标高为900m～800m，目前矿山基建水平底标高为870m，采用自上而下分台阶开采方式。矿山采用自上而下的开采顺序，分台阶开采，坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。
[bookmark: _Toc17125][bookmark: _Toc15971][bookmark: _Toc197][bookmark: _Toc57]2.7.4矿山规模与工作制度
该矿生产能力为30万t/a。
采用间断工作制度，年工作300天，每天1班，每班工作8小时。
[bookmark: _Toc18850][bookmark: _Toc16226][bookmark: _Toc16535][bookmark: _Toc28812]2.7.5采矿方法
（1）穿孔工作
矿山采用水平分台阶下行式开采，单台阶作业，由高至低逐个生产台阶开采。穿孔设备采用KQ-100型履带式液压潜孔钻机（配套有干式捕尘器），每台潜孔钻机配套1台柴油机驱动移动式空气压缩机为潜孔钻机供风，空压机和潜孔钻机均由民爆公司提供，矿山备用1台XRHS666C移动式空气压缩机，空压机由北票北煤矿山安全检测检验有限公司检测，检测结果为合格，检测报告位于有效期内，可满足要求。
穿孔效率为30m/台·班，穿孔直径d=100mm，孔深11.5m，最小抵抗线3.0m，炮孔间距3.5m，排距3.0m，炮孔沿平行坡顶线布置，三角型布孔，每天1班作业，年工作300天，即9000m/台年。
（2）爆破工作
矿山采用中深孔爆破，松动爆破作业，采用2#岩石乳化炸药、单一装药结构，人工装药和填塞，多排孔微差爆破，专业起爆器起爆。采用小抵抗线、大孔距的布孔方式进行炮孔的布置，采用少装药和提高填塞质量的手段，让岩石在自重和爆破作用下小范围崩落，提高爆破质量并减小飞石距离。
采场内不进行二次爆破，大块矿石采用挖掘机安装液压锤进行破碎。挖掘机配备有相应的除尘装置和灭火器。
企业委托朝阳鹏达爆破工程有限公司实施爆破作业“一体化”服务，由爆破公司负责露天开采穿孔作业、爆破设计及爆破施工。
露天采场附近已设置了移动式避炮棚，避炮棚背向采场，以供爆破员避炮使用。
（3）爆破警戒
矿山爆破警戒圈按300m范围圈定，企业在进入矿区的路口设置了关卡，在爆破警戒范围设置了警示牌。露天生产爆破时严格执行安全警戒工作，当进行爆破作业时，警戒圈内全体人员撤离，潜孔钻机、空压机及铲装运输等移动设备均撤离至爆破警戒之外，在爆破单位解除爆破警戒信号后，人员方可进入采区作业。矿山与凌源市万益达珍珠岩有限责任公司爆破警戒范围有部分重叠，目前两矿之间的爆破作业安全由当地公安部门统一进行管理，采用错时爆破手段，可以确保相互之间无影响。
[image: ]
图2.7-1  采场避炮棚
[bookmark: _Toc25042][bookmark: _Toc29593][bookmark: _Toc29465][bookmark: _Toc12462]2.7.6开拓运输
根据查阅《竣工图》，并结合现场踏勘检查可知，矿山已按照设计要求完成了公路开拓，汽车运输方案。
根据基建工程，矿山自上而下形成了900m水平、890m水平、880m水平及870m水平。900m水平为工作水平宽度约30m，870m为运输水平，宽度约30m。矿山现台阶坡面角65°，安全平台6~7m，目前矿山基建工程竣工，台阶未靠帮，暂未形成清扫平台。
目前矿山900m水平为工作平台，现890m、880m水平宽度为6~7m，导致870m至880m、880m至890m以及890m至900m水平运输道路转弯半径小于设计要求（局部困难地点转弯半径为12m），矿山经与设计单位沟通，900m～870m采用挖掘机倒装方式运输，符合《设计变更通知单》要求。
目前，①号治理区域的815m标高附近运输道路西侧与高陡边坡之间形成了深约5m～10m的深沟现已回填完毕；
矿山将原有高陡边坡采取了削坡降段处理，削坡降段后台阶高10-20m、边坡角65°，北侧形成有815m、830m、840m水平，南侧形成有830m、820m、810m及800m水平，同时在高陡边坡底部外设有安全挡墙和警示标志，用于防止滚石危害，符合设计要求。
②号治理区域为保障《安全设设施设计重大变更》设计840m～850m标高附近运输道路，要求北侧高陡边坡进行了削坡降段处理。目前高陡边坡进行了削坡降段处理，同时在高陡边坡底部外2m处设置顶宽0.5m、底宽1m、高1.5m的安全挡墙和警示标志，安全挡墙与运输道路之间安全距离为4m。南侧形成有805m、810m、830m及840m水平，削坡降段后台阶高20m～40m、边坡角65°，根据《设计变更通知单》北侧运输道路因林地问题南移174m，符合设计要求。
矿山总出入沟布置在矿区东侧（785.85m），直接与矿区道路相连。台阶之间的联络道路均采用临时道路，台阶联络道已与矿区原有三级露天矿山道路相通，露天采场已形成完整的公路运输系统。
运输公路级别为Ⅲ级，运输道路宽度为4m，局部错车道宽8m，道路纵坡8%（局部困难地点为10%），最小转弯半径15m（局部困难地点为12m）。行车速度不大于15km/h，停车视距不大于15m，会车视距不大于30m。
矿山运输设备现有20台40t自卸汽车运输矿岩，可以满足矿山每年采剥约30万t的运输能力。
自卸汽车外形尺寸：长×宽×高= 8660mm×2500mm×2980mm，最大输出功率245kW，最大330马力，有效载重量40t。
现有6台（5工1备）三一SY155W型1.5m3挖掘机进行铲装作业，龙工LG955装载机1台进行辅助装载工作。1台5t洒水车负责运输道路和采场防尘及厂区绿化用。
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图2.7-2  890m水平现状图
[image: 微信图片_20231212132529]
图2.7-3  870m水平安全车挡和限速标志
[image: 1702360134013]
图2.7-4  自卸汽车
[image: ]
图2.7-5  挖掘机
目前矿区范围内，因矿山自行治理①号治理区域和②号治理区域基建要求范围外区域，导致局部与《安全设施设计重大变更》阶段图纸地形不符。
基建要求的①号治理区域运输道路西侧，顶标高840m、底标高810m，已治理完成。
基建要求的②号治理区域运输道路北侧，顶标高900m、底标高850m，已治理完成。
①号治理区域其他高陡边坡、②号治理区域其他高陡边坡、③号治理区域高陡边坡、④号治理区域高陡边坡及⑤号治理区域高陡边坡根据《安全设施设计重大变更》要求后续随着生产进行逐步治理。
[image: 微信图片_202312040835501]
图2.7-6  900m水平
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图2.7-7  基建采场现状图
[bookmark: _Toc3021][bookmark: _Toc22073][bookmark: _Toc17208][bookmark: _Toc20879]2.7.7采场防排水
矿山设计最低开采标高+800m，高于当地历史最高洪水位（+700m）。
目前矿山基建台阶为900m、890m、880m及870m，为山坡露天开采阶段，汇水面积小，且在矿山开采过程始终不形成封闭圈，现状未形封闭圈，大气降水可通过露天采场各平台向内和自然地形自流排泄至矿区以外。
[bookmark: _Toc18492][bookmark: _Toc2875][bookmark: _Toc26430][bookmark: _Toc18134]2.7.8供配电
目前矿山生产所用设备均为柴油设备，不需要供电。
矿山电源引自附近10kV架空线路接入矿区工业场地附近变压器（S9-315/6/0.4型）；仅供工业场地内办公室、机修间等低压用电需要。
[bookmark: _Toc30970][bookmark: _Toc8947][bookmark: _Toc1406][bookmark: _Toc6639]2.7.9通信系统
矿山采用对讲机和手机相结合的通讯方式，矿山管理人员配有对讲机，工人每人配备一部手机，以保持内外部的联系工作。
[bookmark: _Toc13941][bookmark: _Toc32593][bookmark: _Toc28043][bookmark: _Toc11844]2.7.10个人安全防护
矿山为工作人员足额配备防护服、防护鞋、防尘口罩、防护手套等防护用品，且留有备用护具，另外为特殊工种配备专用防护用品，如为凿岩工等配备听力护具。矿山有健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度。安全管理人员对购进的劳动防护用品进行检验。
[bookmark: _Toc2808][bookmark: _Toc2261][bookmark: _Toc3261][bookmark: _Toc11824]2.7.11安全标志
矿山根据《矿山安全标志》（GB14161-2008）在露天矿各工作场所根据工作性质及工作区域设置安全标志和指示标志，矿山分别在采场、运输道路、台阶边坡等处设置了安全标识，且放在醒目固定的地方，并定期检查以保证安全标志不缺失、不遮挡。矿山在日常培训中加强了工人对安全标志的熟悉培训。
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图2.7-8  矿区内安全警示标志（指示类）
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图2.7-9  矿区内安全警示标志（警示类）
[image: ][image: ][image: ]
图2.7-10  矿区内限速标志
[bookmark: _Toc8211][bookmark: _Toc18930][bookmark: _Toc29909][bookmark: _Toc6320]2.7.12安全管理
（1）组织与制度
评价组根据国家相关法律法规的要求并结合矿山实际情况进行检查，目前矿山安全管理主要有以下内容：
矿山制定了安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。
矿山成立了安全科，设置了2名从事矿山工作5年以上、具有相应的矿山安全生产专业知识和工作经验并熟悉本矿山生产系统的专职安全生产管理人员。
矿山成立了技术科，配备了采矿、地质及机电专业专职技术人员。
矿山聘请了专职注册安全工程师参与矿山安全管理工作。
矿山主要负责人和安全生产管理人员均取得了相应资格证。
矿山特种作业人员电工和焊工均取得了特种作业操作证书。
矿山有本年度安全生产费用提取计划和按设计要求足额提取了安全生产费用。
矿山为从业人员缴纳了工伤保险和安全生产责任险。
矿山成立了兼职救援队伍并与凌源市万益达珍珠岩有限责任公司签订了救护协议书。
（2）安全运行管理
经询问及查阅资料，矿山生产时制定了年度生产计划，每天均有安全生产管理人员对现场进行勘察，并及时作出调整。按期召开安全会议，进行安全教育培训，以班组为单位，采取班前会的形式进行安全教育，并根据矿山安排，进行全员安全教育。
（3）应急救援
矿山编制了生产安全事故应急预案，取得了凌源市应急管理局下发的应急预案备案表（备案编号：211382-2022-003-F）。企业对矿山生产过程中的危险有害因素分析比较全面，建立了预警机制，保障措施到位，应急物资和人员得到落实，定期进行应急演练，有演练记录，能够满足矿山应急救援的需要。
矿山与凌源市万益达珍珠岩有限责任公司签订了《相邻非煤矿山应急救援互助协议书》紧急情况能提供救援帮助。
[bookmark: _Toc27336][bookmark: _Toc18259][bookmark: _Toc3752][bookmark: _Toc15440]2.7.13安全设施投入
凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目基建期内安全设施投入详见下表：
表2.7-1  安全设施投入
	序号
	名称
	描述
	投资
	说明

	
	
	
	（万元）
	

	1
	露天采场
	移动避炮棚
	0.3
	钢板制

	
	
	警示旗
	0.2
	手持红旗

	
	
	报警器
	0.2
	手持电喇叭

	
	
	①号治理区域边坡治理
②号治理区域边坡治理
	95
	

	
	
	采装设备防护罩
	0.25
	　

	
	
	矿山道路
	8
	修缮运输道路

	2
	排土场
	大块废石围挡墙
	4
	排土场

	3
	汽车运输
	道路挡墙
	1
	土制挡墙　

	4
	堆矿场
	卸矿挡车墙
	0.2
	土制挡墙

	
	
	设备防护罩
	0.2
	　

	5
	供、配电设施
	变压器、破碎设备接地
	0.2
	　

	
	
	地面建筑防雷设施
	0.1
	避雷设备

	6
	矿山应急救援器材及设备
	灭火器
	0.1
	16个

	
	
	灭火沙箱
	0.1
	3个

	
	
	急救药品和设备
	0.1
	急救箱和担架

	7
	个人安全防护用品
	安全帽
	0.5
	60个

	
	
	安全带
	0.2
	30个

	
	
	防尘口罩、降噪耳塞
	0.15
	60个

	8
	矿山、交通、电气安全标志
	安全警示标志
	0.5
	　

	9
	矿山安全教育培训
	培训费用
	10
	60人

	
	合计
	
	121.3
	　


除上述设计要求的安全设施投入，按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）要求，非金属露天矿山每吨每月按3元提取安全生产费用，企业2023年计划提取安全生产费用96万，截止2023年11月已提取89.07万元。具体使用台账详见附件。
[bookmark: _Toc27554][bookmark: _Toc32091]2.8施工及监理概况
凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目于2023年5月开始施工建设，竣工日期为2023年11月。项目建设单位为凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司；施工单位为辽宁天承矿山工程有限公司，资质证书编号为D121177415，资质等级：矿山工程施工总承包一级；项目监理单位为北票北煤工程监理有限公司，资质证书编号为（[煤]工监企第（0207）号），资质等级：乙级。
凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目按照设计及法律法规、标准规范要求执行，进行了施工建设，监理部门严格按照国家法律、法规、安全设施设计及施工图的要求对施工单位的整个施工过程进行了全方位的监理，各项记录完整，企业资料齐全，并出具了竣工报告及监理报告，工程进度控制情况良好。
[bookmark: _Toc16291][bookmark: _Toc16353][bookmark: _Toc5404][bookmark: _Toc7022]2.8.1施工内容及进度完成时间
（1）施工内容
根据辽宁天承矿山工程有限公司编制完成的《凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目竣工报告》：露天采场台阶中①号治理区域剥离量（21840m³）、②号治理区域剥离量（79840m³）、运输道路修整剥离量（350m）、形成900m平台剥离量（6158m³）、890m平台剥离量（28976m³）、880m平台剥离量（20866m³）。剥离工程总量157670m3。
[bookmark: _Toc26098][bookmark: _Toc23990][bookmark: _Toc18991][bookmark: _Toc21629]2.8.2监理验收意见
根据北票北煤工程监理有限公司编制完成的《凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目监理报告》：本工程已按工程施工合同约定竣工，工程质量符合设计要求以及《建筑工程施工质量验收统一标准》（GBJ50300-2013）及相关专业施工质量验收规范、规程及工程建设标准强制性条文。本单位工程各分部工程质量均验收合格。质量控制资料齐全，工程质量合格，施工中未出现任何安全、质量问题，各项指标符合验收条件要求，故该工程质量评定为合格工程。
[bookmark: _Toc32523][bookmark: _Toc13265]2.9 试运行概况
矿山基建工程于2023年11月竣工，随即进入试生产阶段。
[bookmark: _Hlk59740003]（1）穿孔
矿山现状为山坡露天矿，基建平台位于山顶+900m、+890m、+880m及870m四个平台。工作台阶高约10m，工作台阶坡面角为65º，工作平台宽30m~50m。矿山穿孔作业采用潜孔钻机穿孔作业，钻孔直径100mm。凿岩供风采用螺杆移动式空压机。可以满足露天生产需求。
试运行期间，作业位置在900m平台，露天采场穿孔作业运行正常，穿孔设备工况良好。
（2）爆破
企业露天开采严格按照从上至下水平分台阶开采，采用逐孔爆破技术，钻孔采用多排孔布置形式。采场爆破采用乳化炸药、非电导爆管起爆，采场内不进行二次爆破作业，利用挖掘机更换冲击锤后，进行二次破碎作业。企业委托朝阳鹏达爆破工程有限公司实施爆破作业“一体化”服务，由爆破公司负责露天开采穿孔作业、爆破设计及爆破施工。露天采场附近已设置了移动式避炮棚，避炮棚背向采场，以供爆破员避炮使用。
建设单位与爆破单位签订了爆破施工协议书，并派专人进行穿孔爆破工程现场监督、管理工作。试运行期间爆破作业运行正常，无任何生产安全事故。
（3）运输
矿山采用公路开拓，汽车运输方案。台阶之间的联络道路均采用临时道路，台阶联络道已与矿区原有三级露天矿山道路相通，露天采场已形成完整的公路运输系统。
[bookmark: _Hlk59739926]试运行期间，运输系统运行正常，露天采场运输道路可以满足汽车的安全运输要求，铲装设备工况良好。
（4）排水系统
矿山为山坡露天矿，地表汇水顺山体自流排出。
[bookmark: _Hlk59740389]试运行期间，矿山排水系统运行正常，设备工况良好。
（5）供电系统
矿山设备均为采油动力，设备运行工况良好。
（6）安全管理
矿山基建期内完成的开拓运输系统及地表配套的安全设施均已建成并投产，企业已建立了比较完善的安全管理体系。在安全管理上，矿山已建立健全与贯彻执行了全员安全生产责任制；设置了矿山专职安全管理人员，安全管理人员对该矿山的安全生产工作负责，各级负责人对分管部门的安全生产工作负责，技术人员对其安全技术工作负责；各级领导和安全员了解国家的安全生产方针、政策、法规、规章制度等，熟悉安全管理方法，掌握基本的矿山安全技术知识和所管辖范围的各工种安全操作规程；企业已严格按照有关规定的要求，提取了安全措施费用，以保持日常安全投入；为改善企业劳动条件，购买了劳动防护用品，防止伤亡事故和职业病；矿山生产时制定了年度生产计划，每天均有安全生产管理人员对现场进行勘察，并及时作出调整；按期召开安全会议，进行安全教育培训，以班组为单位，采取班前会的形式进行安全教育，并根据厂部安排，进行全员安全教育。
试运行期间，矿山安全管理体系运转正常，未发生任何生产安全事故，试运行工况良好。
[bookmark: _Toc17461][bookmark: _Toc3965]2.10 安全设施概况
凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目安全设施详情见下表。
表2-10-1 建设项目专用、基本安全设施一览表
	序号
	名称
	基本安全设施
	专用安全设施

	1
	露天采场
	安全平台、清扫平台、运输平台的宽度、台阶高度、台阶坡面角
	移动避炮棚

	
	
	
	警示旗

	
	
	
	报警器

	
	
	
	边坡治理

	
	
	
	采装设备防护罩

	
	
	露天采场边坡
	矿山道路

	2
	排土场
	场址
	大块废石围挡墙

	
	
	安全平台、阶段高度、总堆置高度、总边坡角
	卸矿挡车墙

	3
	汽车运输
	道路参数
	道路挡墙

	4
	堆矿场
	/
	卸矿挡车墙

	
	
	
	设备防护罩

	5
	供、配电设施
	矿山电源、线路、地面供配电系统
	变压器围挡、架线

	
	
	架空线路防雷设施
	变压器

	
	
	高压供配电系统继电保护装置
	

	6
	矿山应急救援器材及设备
	/
	灭火器

	
	
	
	灭火沙箱

	
	
	
	急救药品和设备

	7
	个人安全防护用品
	/
	安全帽

	
	
	
	安全带

	
	
	
	防尘口罩、降噪耳塞

	8
	矿山、交通、电气安全标志
	/
	安全警示标志

	9
	矿山安全教育培训
	培训费用
	培训费用



[bookmark: _Toc13919][bookmark: _Toc2950]3.安全设施符合性评价
根据国家的相关法律、法规、规程及安全设施设计，结合现场实际检查、竣工验收资料、施工记录、监理记录、检测检验等相关资料，采用安全检查表方法检查基本安全设施、专用安全设施和安全管理等，对凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目的各个评价单元进行直接、全面的符合性评价如下。
[bookmark: _Toc13892][bookmark: _Toc5203]3.1安全设施“三同时”程序
通过查阅相关资料，编制建设程序单元安全检查表如表3.1-1所示。 
表3.1-1 建设程序符合性单元安全检查表
	序号
	检  查  内  容
	检查依据
	事  实  记  录
	结论

	1
	建设项目审批、核准或者备案的文件；
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	2018年4月19日，凌源市行政审批局下发了《关于<年开采30万吨珍珠岩项目>项目备案证明》（凌审批投资备【2018】28号）。
	符合
要求

	2
	依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。
	《公司法》第七条
	2018年2月26日，企业取得了凌源市行政审批局登记的营业执照，统一社会信用代码912113820556810347，营业期限至2032年11月13日。
	符合
要求

	3
	开采相关矿产资源的，根据生产规模和矿种应由相应的地质矿产主管部门审批，并颁发采矿许可证。
	《矿产资源法》第十六条
	2021年3月24日，企业取得了朝阳市自然资源局颁发的采矿许可证，证号***********，有效期至2026年3月23日。
	符合
要求

	4
	生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构，对其建设项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	该项目《安全预评价报告》由沈阳万益安全科技有限公司编写，资质证书编号：APJ-（辽）-002，具备金属、非金属矿山及其他矿采选业安全评价资质，符合要求。
	符合
要求

	5
	生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设计，编制安全设施设计。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	该系统《初步设计》、《安全设施设计》、《初步设计重大变更》、《安全设施设计重大变更》由沈阳一方正和工程技术咨询有限公司编制，资质证书编号：A221010585
，具备工程设计冶金行业冶金矿山工程专业乙级资质，符合要求。
	符合
要求

	6
	 安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	该系统施工单位为辽宁天承矿山工程有限公司，（证书编号D121177415）为矿山工程施工总承包一级，其资质范围及等级合法合规。
凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司与朝阳鹏达爆破工程有限公司签订了爆破协议和爆破合同，爆破作业由朝阳鹏达爆破工程有限公司“一体化”负责，（爆破作业单位许可证证书编号2100001300304）其资质合法合规。
	符合
要求

	7
	 实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	北票北煤工程监理有限公司，资质证书编号为（[煤]工监企第（0207）号），资质等级：乙级，对该工程进行了监理，其资质范围及等级合法合规。
	符合
要求

	8
	建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行安全验收评价，并编制建设项目安全验收评价报告。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》第二十三条。
	建设单位在基建结束后委托我辽宁诺诚安全科技有限公司对其进行安全验收评价，在竣工试生产结束后，出具验收评价报告。我单位资质编号：APJ-（辽）-021，资质范围涵盖金属、非金属矿山（资质具体见本报告扉页）。
	符合
要求

	9
	安全设施需要试运行（生产、使用）的，应当提供自查报告。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》第二十四条。
	该项目进行了30天试生产运行，在试生产运行期间，企业根据试生产的实际情况，进行了自查，并编制了自查及试运行报告。
	符合
要求


评价单元小结：
该项目具有合法资质、核准批复文件、《初步设计》、《安全设施设计》、《初步设计重大变更》、《安全设施设计重大变更》、《竣工报告》及《监理报告》，项目完工及试运行情况良好，编制单位合法合规。通过对该项目的建设程序符合性进行检查，该项目的建设程序符合国家有关法律、法规、标准和规范的规定和要求。
[bookmark: _Toc16850][bookmark: _Toc9390]3.2露天采场
（1）安全检查表
结合安全设施设计、相关法律法规、查阅相关资料并通过现场检查，编制露天采场单元安全检查表如表3.2-1所示。
表3.2-1 露天采场单元安全检查表
	序号
	检  查  内  容
	检查依据
	事  实  记  录
	结论

	1
	露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采
	《金属非金属矿山安全规程》
（GB 16423- 2020）5.2.1.1条
	采用自上而下分台阶开采
	符合
要求

	2
	设计工作台阶高度10m，安全平台宽度为4m，清扫平台宽度8m，工作台阶坡面角65°，最小工作平台宽度30m。
	《安全设施设计》、安监总管一〔2015〕68号
	矿山自上而下形成有900m、890m、880m及870m水平，阶段高度10m，目前矿山基建水平未最终靠帮，未形成清扫平台，平台宽度6~7m。工作台阶坡度为65°，工作平台（900m水平）宽度大于30m。
	符合
要求

	3
	挖掘机或装载机铲装时，爆堆高度应不大于机械最大挖掘高度的1.5倍
	《金属非金属矿山安全规程》
（GB 16423- 2020）5.2.1.1条
	爆堆高度不大于机械最大挖掘高度的1.5倍
	符合
要求

	4
	设计在采场附近设置避炮棚。
	《安全设施设计》
	在采场附近设置了移动式避炮棚。
	符合
要求

	5
	露天坑入口和露天坑周围易于发生危险的区域应设置围栏和警示标志，防止无关人员进入
	《金属非金属矿山安全规程》
（GB 16423- 2020）5.18条
《安全设施设计》
	矿山在明显处设置了警示标志
	符合
要求

	6
	在距坠落高度基准面2m以上（含2m）的高处作业时，应佩带安全带或设置安全网、护栏等防护设施
	《金属非金属矿山安全规程》
（GB 16423- 2020）5.1.13条
	矿山制定有相关制度
	符合
要求

	7
	有六级以上强风时，不应进行高处作业和露天起重作业
	《金属非金属矿山安全规程》
（GB 16423- 2020）4.12条
	矿山制定有相关制度
	符合
要求

	8
	任何人不应酒后进入矿山作业场所；受酒精或麻醉剂影响的人员不应从事露天或井下作业。不应将酒类饮料和麻醉剂带入作业场所（医疗用麻醉剂除外）
	《金属非金属矿山安全规程》
（GB 16423- 2020）4.7.1条
	矿山制定有相关制度
	符合
要求

	9
	露天采场应设安全平台和清扫平台。人工清扫平台宽度不小于6m，机械清扫平台宽度应满足设备要求且不小于8m
	《金属非金属矿山安全规程》
（GB 16423- 2020）5.2.1.4条
	矿山未进行大规模开采，暂未形成清扫平台
	符合
要求

	[bookmark: _Hlk59741088]10
	金属非金属露天开采项目自2015年2月13日起半年后禁止采用未安装捕尘装置的干式凿岩作业。
	《安监总管一〔2015〕13号》
	潜孔钻自带捕尘装置。
	符合
要求

	11
	金属非金属露天开采项目自2015年2月13日起立即禁止使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎。
	《安监总管一〔2015〕13号》
	大块矿岩采用破碎锤进行破碎。
	符合
要求


表3.2-2 穿孔与爆破单元安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	事实记录
	结论

	1 
	设计穿孔设备选用KQ-100型潜孔钻机穿孔，潜孔钻机应安装干式捕尘装置。
	《安全设施设计重大变更》
	矿山爆破由民爆公司负责，潜孔钻机和空压机由民爆公司提供。民爆公司潜孔钻机型号为KQ-100型潜孔钻机穿孔，带有干式捕尘装置。
	符合要求

	2 
	为保证爆破作业安全，设置一座可移动式避炮棚。避炮棚采用钢板焊接，避炮棚净尺寸为：1.5m（长）×1.5m（宽）×2.0m（高），门口应背向采场，并且应保证采场至避炮棚的道路畅通，无障碍物。
	《安全设施设计重大变更》
	采场内设置了避炮棚。避炮棚采用钢板焊接，避炮棚净尺寸为：避炮棚净尺寸为：1.5m（长）×1.5m（宽）×2.0m（高），门口背向采场，采场至避炮棚的道路畅通，无障碍物。
	符合要求

	3 
	避炮棚、警示旗、手持式报警器、无线对讲机、警戒带。
	《安全设施设计重大变更》
	矿山设有避炮棚、警示旗、手持式报警器、无线对讲机、警戒带。
	符合要求

	4 
	本项目爆破危险距离为下坡方向300m、背坡方向200m。采场进行爆破时，起爆前应将采场附近无关人员及采场内设备全部撤出，并挂上“爆破危险区，禁止通行”的标志；采场内不进行二次爆破。
	《安全设施设计重大变更》
	矿山爆破危险距离为下坡方向300m、背坡方向200m。矿山在爆破作业前将采场附近无关人员及采场内设备全部撤出，并挂有“爆破危险区，禁止通行”的标志；采场内不进行二次爆破，大块采用破碎锤破碎。
	符合要求

	5 
	从炸药运入采场开始，应划定运输警戒区，警戒区内应禁止烟火；搬运爆破器材应轻拿轻放，不应冲撞起爆药包。
	《GB6722-2014》之4.10.2条
	爆破作业人员能够按照有关规程运输、搬运爆破器材。
	符合要求

	6 
	不应用翻斗车、自卸汽车、拖车、自行车、摩托车和畜力车运输爆破器材。
	《GB6722-2014》之7.3.1.4条
	爆破器材由专用运送车进行配送。
	符合要求

	7 
	贮存爆破器材的单位设置爆破器材库，应报主管部门批准，并报当地县（市）公安机关审查同意，方可建库；库房建成并经验收合格发给“爆破器材贮存许可证”后，方准贮存爆破器材。
	《GB6722-2014》之7.4.1.2条
	矿山爆破作业由朝阳鹏达爆破工程有限公司负责，该公司取得了爆破作业安全许可证，矿山所用爆破器材由爆破公司进行“一体化”服务。爆破公司爆破员持有爆破资格证书。 
	符合要求

	8 
	爆破前应对爆区周围的自然条件和环境状况进行调查，了解危及安全的不利环境因素，采取必要的安全防范措施。
	《GB6722-2014》之4.7.1条
	矿山爆破前能够按规程要求采取必要的安全防护措施。
	符合要求

	9 
	金属非金属露天开采项目自2015年2月13日起立即禁止使用扩壶爆破。
	《安监总管一〔2015〕13号》
	现采用深孔爆破，无扩壶爆破。
	符合要求

	10 
	露天浅孔、深孔、特种爆破，爆后应超过 5min 方准许检查人员进入爆破作业地点；如不能确认有无盲炮，应经15min 后才能进入爆区检查。
	《GB6722-2014》之6.8.1.1条
	矿山规定爆破后超过15min方能进入爆区。
	符合
要求


表3.2-3 治理区安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	事实记录
	结论

	1 
	①号治理区域的815m标高附近运输道路西侧与高陡边坡之间形成了深约5m～10m的深沟，需要在基建期治理，将高陡边坡采取削坡降段处理，削坡降段后台阶高20m、边坡角65°，废石全部堆存至深沟内直至填平并压实，同时在高陡边坡底部外2m处设置顶宽0.5m、底宽1m、高1.5m的安全挡墙和警示标志，用于防止滚石危害，安全挡墙与运输道路之间安全距离为4m。
	《安全设施设计重大变更》
	目前，①号治理区域的815m标高附近运输道路西侧与高陡边坡之间形成了深约5m～10m的深沟现已回填完毕；
矿山将原有高陡边坡采取了削坡降段处理，削坡降段后台阶高10-20m、边坡角65°，北侧形成有815m、830m、840m水平，南侧形成有830m、820m、810m及800m水平，同时在高陡边坡底部外设有安全挡墙和警示标志，用于防止滚石危害，符合设计要求。
	符合要求

	2 
	②号治理区域840m～850m标高附近运输道路北侧高陡边坡进行削坡降段处理，削坡降段后台阶高20m～40m、边坡角65°，在高陡边坡底部外2m处设置1.5m高安全挡墙和警示标志，用于防止滚石危害，安全挡墙与运输道路之间安全距离为4m。对850m标高附近阻碍运输道路修建的高陡边坡全部进行崩落处理，崩落后基底形成10%坡度与基建运输道路连接，最终直达870m基建水平，崩落的废石可全部充填至南侧深沟内直至填平并压实，同时在高陡边坡底部外2m处设置顶宽0.5m、底宽1m、高1.5m的安全挡墙和警示标志，安全挡墙与运输道路之间安全距离为4m。
	《安全设施设计重大变更》
	②号治理区域为保障《安全设设施设计重大变更》设计840m～850m标高附近运输道路，要求北侧高陡边坡进行了削坡降段处理。目前高陡边坡进行了削坡降段处理，同时在高陡边坡底部外2m处设置顶宽0.5m、底宽1m、高1.5m的安全挡墙和警示标志，安全挡墙与运输道路之间安全距离为4m。南侧形成有805m、810m、830m及840m水平，削坡降段后台阶高20m、边坡角65°，根据《设计变更通知单》北侧运输道路因林地问题南移174m，符合设计要求。
	符合要求


评价单元小结：
通过用安全检查表对该矿山露天采场单元包括穿孔与爆破和治理区域内容，进行了23项的检查以，全部符合要求。检查结果表明，凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目露天采场单元符合设计及规范要求，满足安全生产条件。
[bookmark: _Toc30002][bookmark: _Toc27633]3.3矿岩运输系统
对矿岩运输系统单元采用安全检查表法进行评价，结合安全设施设计、相关法律法规，并通过现场检查，矿岩运输单元安全检查表详见表3.3-1。
表3.3-1 矿岩运输单元安全检查表
	序号
	检  查  内  容
	检查依据
	事  实  记  录
	结论

	1 
	主要运输道路的急弯、陡坡、危险地段应设置警示标志
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.4.2.3条、《安全设施设计》
	运输道路急弯、陡坡、危险地段设有警示标志
	符合
要求

	2 
	遇有大雾、尘雾、雷电或暴雨等恶劣天气，应停止作业
	《安全设施设计》
	矿山在大雾、尘雾、雷电或暴雨等恶劣天气，应停止作业
	符合
要求

	3 
	冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.4.2.9条
	冰雪或多雨季节道路较滑时采取了防滑措施并减速行驶
	符合要求

	4 
	矿区运输道路应设置道路安全警示标志，主要包括（限速、禁止超车等），在道路外侧设置安全车挡，挡墙高度不小于0.8m。
	《安全设施设计》
	矿山在运输到了外侧设有高度不小于0.8m的安全车挡。
	符合要求

	5 
	设计运输公路级别为Ⅲ级，运输道路宽度为4m，局部错车道宽8m，道路纵坡8%（局部困难地点为10%），最小转弯半径15m（局部困难地点为12m）。行车速度不大于15km/h，停车视距不大于15m，会车视距不大于30m。
	《安全设施设计》
	矿山运输道路按Ⅲ级修建，路宽4m，错车道8m，道路纵坡8%（局部困难地点为10%），最小转弯半径15m（局部困难地点为12m）。行车速度不大于15km/h，停车视距不大于15m，会车视距不大于30m。
	符合
要求

	6 
	自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外，防止挖掘机回转撞坏车辆
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.4.2.2条
	矿山制定有相关制度
	符合要求

	7 
	不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.4.2.1条
	易燃、易爆物品由专车运输
	符合
要求

	8 
	车辆通过道口之前，驾驶员应减速了望，确认安全方可通过
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）5.4.2.6条
	矿山制定有相关制度
	符合
要求

	9 
	装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.4.2.2条
	矿山制定有相关制度
	符合
要求

	10 
	在坡道上停车时，司机不应离开；应使用停车制动，并采取安全措施
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.4.2.2条
	矿山制定有相关制度
	符合
要求

	11 
	铲装工作开始前应确认作业环境安全
	《金属非金属矿山安全规程》
（GB 16423- 2020）5.2.3.1条
	矿山设置了专职安全管理人员，负责现场安全指挥
	符合
要求

	12 
	铲装设备工作前应发出警告信号，无关人员应远离设备
	《金属非金属矿山安全规程》
（GB 16423- 2020）5.2.3.2条
	矿山制定有相关制度
	符合
要求

	13 
	铲装设备工作时其平衡装置与台阶坡底的水平距离不小于1m
	《金属非金属矿山安全规程》
（GB 16423- 2020）5.2.3.3条
	设备与台阶边坡留有足够的安全距离
	符合
要求

	14 
	铲斗不应从车辆驾驶室上方通过
	《金属非金属矿山安全规程》
（GB 16423- 2020）5.2.3.4条
	矿山制定有相关制度
	符合
要求

	15 
	上、下台阶同时作业时，上部台阶的铲装设备应超前下部台阶铲装设备；超前距离不小于铲装设备最大工作半径的3倍，且不小于50m
	《金属非金属矿山安全规程》
（GB 16423- 2020）5.2.3.6条
	矿山采用自上而下单台阶作业
	符合
要求

	16 
	铲装时铲斗不应压、碰运输设备；铲斗卸载时，铲斗下沿与运输设备上沿高差不大于0.5m；
不应用铲斗处理车箱粘结物
	《金属非金属矿山安全规程》
（GB 16423- 2020）5.2.3.12条
	矿山制定有相关制度
	符合
要求


评价单元小结：
对该矿山矿岩运输单元进行了16项检查，全部符合要求。检查结果表明，凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目矿岩运输单元符合设计要求，满足安全生产条件。
[bookmark: _Toc851][bookmark: _Toc12715]3.4防排水系统
对防排水单元采用安全检查表法进行评价，检查结果详见下表3.4-1。
表3.4-1 防排水单元安全检查表
	序号
	检查内容
	依据标准
	事实记录
	结论

	1
	该项目始终为山坡露天采场，不形成封闭圈，设计露天采场各平台向外形成5％的反坡，采场内积水可自流排出。
	《安全设施设计》
	矿山为山坡露天开采，现状未形成封闭圈，采场位于山顶，汇水可自流排出。
	符合
要求

	2
	露天采场的总出入沟口、平硐口、排水口和工业场地应不受洪水威胁
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.7.1.2条
	矿山总出入沟布置在矿区东侧（785.85m），直接与矿区道路相连，不受洪水威胁。
	符合
要求

	3
	受洪水威胁的露天采场应设置地面防洪工程
	《金属非金属矿山安全规程》
（GB 16423- 2020）5.7.1.4条
	采场位于山顶无不受洪水倒灌的影响。
	符合
要求


评价单元小结：
对该矿山采场防排水单元进行了3项检查，全部符合要求。检查结果表明，凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目矿山防排水单元符合设计要求，满足安全生产条件。
[bookmark: _Toc18332][bookmark: _Toc6628]3.5供配电系统
对供配电系统单元采用安全检查表法进行评价，检查结果详见下表3.5-1。
表3.5-1 供配电单元安全检查表
	序号
	检查内容
	依据标准
	事实记录
	结论

	1
	设计利用原有一台S9-150/10/0.4型变压器供电，可满足矿山生产和生活需要。
	《安全设施设计》
	矿山现变压器为S9-315/10/0.4型，虽然型号不一致，但容量大于设计型号，符合要求。
	符合
要求

	2
	在架空进线处及架空线路的引上引下处，设置阀型避雷器。
	《安全设施设计》
	在架空进线处及架空线路的引上引下处，设置有阀型避雷器。
	符合
要求

	3
	地表低压配电系统的接地形式，采用TN-C-S系统。
	《安全设施设计》
	地表低压配电系统的接地形式，采用了TN-C-S系统。
	符合
要求

	4
	在办公室、机修间等低压电源进线处，设置总等电位端子箱，进行总等电位接地。
	《安全设施设计》
	在矿山办公室、机修等低压电源进线处，设置有总等电位端子箱，进行总等电位接地。
	符合
要求


评价单元小结：
对该矿山供配电单元进行了4项检查，全部符合要求。检查结果表明，凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目矿山供配电系统单元符合设计要求，满足安全生产条件。
[bookmark: _Toc25600][bookmark: _Toc9642]3.6总平面布置
[bookmark: _Toc10823][bookmark: _Toc24351][bookmark: _Toc4726][bookmark: _Toc27698]3.6.1工业场地
通过现场检查，编制总平面布置单元安全检查表如表3.5-1所示。
表3.6-1 总平面布置单元安全检查表
	序号
	检查内容
	依据标准
	事实记录
	结论

	1
	露天矿山道路生产干线应为采矿场各开采台阶通往卸矿点共用道路。
	道路设计规范GBJ22-87
第2.4.1条
	该矿道路生产干线为露天采场各开采台阶通往卸矿点的共用道路。
	符合
要求

	2
	厂址选择应符合国家的工业布局、城乡总体规划及土地利用总体规划的要求，并按照国家规定的程序进行。
	工业企业总平面设计规范GB50187-2012
第3.0.1条
	厂址选择在荒地，不占用农田，符合国家的工业布局、城乡总体规划及土地利用总体规划的要求，并按照国家规定程序进行。
	符合
要求

	3
	厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应短捷，且用水、用电量大的工业企业宜靠近水源及电源地。
	工业企业总平面设计规范GB50187-2012
第3.0.6条
	该项目厂址具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接短捷。
	符合
要求

	4
	厂址选择应对原料、燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、城镇土地利用现状、环境保护、文物古迹、土地拆迁、对外协作、施工条件等各种因素进行深入的调查研究，并应进行多方案技术经济比较后确定。
	工业企业总平面设计规范GB50187-2012
第3.0.3条
	已对原料、燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、城镇土地利用现状、环境保护、文物古迹、土地拆迁、对外协作、施工条件等各种因素进行深入的调查研究，并进行多方案技术经济比较后确定。
	符合
要求

	5
	工业场地位于露天采场东北侧爆破警戒范围之外，工业场地标高为730m。工业场地包括办公室、休息室、仓库、机修车间等，高位水池标高为750m，满足安全生产要求。
	《安全设施设计》
	工业场地位于露天采场东北侧爆破警戒范围之外，工业场地标高为730m。工业场地包括办公室、休息室、仓库、机修车间等，现场未见高位水池，矿山实际生产用水采用洒水车运输，生活用水为自有深井，满足安全生产要求。
	符合
要求


评价单元小结：
对该采区的总平面布置通过检查表的5项检查中，全部符合要求。检查结果表明，凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目总平面布置符合设计要求，能够满足安全生产条件。
[bookmark: _Toc5674][bookmark: _Toc4656][bookmark: _Toc8908][bookmark: _Toc9358]3.6.2建（构）筑物防火
对防火子单元采用安全检查表法进行评价，检查结果详见表3.5-2。
表3.6-2 建（构）筑物防火安全检查表
	序号
	检  查  内  容
	检查依据
	事  实  记  录
	结论

	1
	矿山建构筑物应建立消防设施，设置消防器材
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.7.2.1条
	矿山建筑物备用消防器材
	符合
要求

	2
	露天矿用设备应配备灭火器
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5. 7.2.2条
	矿山设备上备有灭火器
	符合
要求

	3
	露天矿用设备上严禁存放汽油和其他易燃易爆品
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.9.2.4条
	现场检查，没有此现象
	符合
要求

	4
	严禁用汽油擦洗设备
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.9.2.5条
	现场检查，没有此现象
	符合
要求

	5
	易燃易爆器材，不应放在电缆接头、轨道接头或接地极附近
	《金属非金属矿山安全规程》
（GB 16423- 2020）5.7.2.6条
	现场检查，没有此现象
	符合
要求


评价单元小结：
通过对矿山防灭火单元用安全检查表法进行了5项检查，均符合安全要求。检查结果表明，凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目防灭火单元符合设计要求，能够保证矿山安全生产条件。
[bookmark: _Toc27549][bookmark: _Toc8290][bookmark: _Toc18331][bookmark: _Toc2405]3.6.3排土场
对排土场子单元采用安全检查表法进行评价，检查结果详见表3.6-3。
表3.5-3 排土场子单元安全检查表
	序号
	排土场名称
	检  查  内  容
	检查依据
	事  实  记  录
	结论

	1
	6号排土场
	①进入排土场道路宽不小于6m。道路沿上部平台标高地形等高线修筑。
②排土场台阶边坡角不大于35°。
③排土场上部平台返坡不小于2%。
④排土场下部挡土墙高不小于2m。
设计各排土场均采用多台阶排土，自上而下共分为2个阶段，段高20m，总高度40m，边坡角35°。
	《安全设施设计》

	6号排土场东西宽约80m，南北长约300m，现有一个阶段，台阶坡面角约35°。
排土场路面宽度为6m，沿上部平台标高地形等高线修筑，上部平台修有2%反坡，挡土墙高度不小于2m。
6号排土场目前设有2个阶段，排土场顶标高817m，底标高773m，阶段高度20m，现状容积约11万m3。
	符合要求


	2
	
	6号排土场位于矿区西北侧。
	《安全设施设计》
	6号排土场位于矿区西北侧。
	符合要求

	3
	5号排土场
	①进入排土场道路宽不小于6m。道路沿上部平台标高地形等高线修筑。
②排土场台阶边坡角不大于35°。
③排土场上部平台返坡不小于2%。
④排土场下部挡土墙高不小于2m。
设计各排土场均采用多台阶排土，自上而下共分为2个阶段，段高20m，总高度40m，边坡角35°。
	《安全设施设计》
	5号排土场东西长约140m，南北宽约120m，现有两个阶段，台阶坡面角约35°。
排土场路面宽度为6m，沿上部平台标高地形等高线修筑，上部平台修有2%反坡，挡土墙高度不小于2m。
5号排土场位于矿区西南侧现有2各阶段，阶段高度10~16m，标高分别为845m和834m。
	符合要求

	4
	
	5号排土场位于矿区西南侧。
	《安全设施设计》
	5号排土场位于矿区西南侧
	符合要求

	5
	4号排土场
	①进入排土场道路宽不小于6m。道路沿上部平台标高地形等高线修筑。
②排土场台阶边坡角不大于35°。
③排土场上部平台返坡不小于2%。
④排土场下部挡土墙高不小于2m。
设计各排土场均采用多台阶排土，自上而下共分为2个阶段，段高20m，总高度40m，边坡角35°。
	《安全设施设计》
	4号排土场东西宽约148m，南北长约160m，现有3个阶段。排土场台阶坡面角约32°~35°。
排土场路面宽度为6m，沿上部平台标高地形等高线修筑，上部平台修有2%反坡，挡土墙高度不小于2m。
4号排土场位于矿区外东南侧，排土场顶标高753.36m，底标高690.12m，阶段高度10~15m。现状容积约12万m3。现有4个阶段，标高分别为753m、740m、725m及710m。
	符合要求

	6
	
	4号排土场位于矿区南侧。
	《安全设施设计》
	4号排土场位于矿区南侧。
	符合要求

	7
	3号排土场
	①进入排土场道路宽不小于6m。道路沿上部平台标高地形等高线修筑。
②排土场台阶边坡角不大于35°。
③排土场上部平台返坡不小于2%。
④排土场下部挡土墙高不小于2m。
设计各排土场均采用多台阶排土，自上而下共分为2个阶段，段高20m，总高度40m，边坡角35°。
	《安全设施设计》
	3号排土场东西长约220m，南北宽约80m，现有3个阶段，标高分别为735m、719m及705m水平。排土场台阶坡面角约31°~35°。
排土场路面宽度为6m，沿上部平台标高地形等高线修筑，上部平台修有2%反坡，挡土墙高度不小于2m。
3号排土场位于矿区外东南侧，排土场顶标高735.57m，底标高685.39m，阶段高度10~16m。现状容积约17万m3。
	符合要求

	8
	
	3号排土场位于矿区东南侧。
	《安全设施设计》
	3号排土场位于矿区东南侧。
	符合要求


评价单元小结：
通过对排土场单元用安全检查表法进行了8项检查，全部符合设计要求。
[bookmark: _Toc31928][bookmark: _Toc28279]3.7通信系统
对通信系统采用安全检查表法对该项目通信系统单元进行评价，详见表3.7-1。
表3.7-1 通信系统安全检查表
	序号
	检查内容
	依据标准
	事实记录
	结论

	1
	根据生产和生活的需要设置生产调度电话。
	《安全设施设计》
	主管生产和安全的管理人员均佩带对讲机，其他工作人员均随身携带移动通讯设备。
	符合要求


评价单元小结：
通过对通信系统单元的1项检查中，检查结果符合要求。检查结果表明，凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目通信系统符合设计要求，满足矿山安全生产条件。
[bookmark: _Toc16047][bookmark: _Toc28331]3.8个人安全防护
对个人安全防护单元采用安全检查表法对该项目个人安全防护进行评价，详见表3.8-1。
表3.8-1 个人安全防护安全检查表
	序号
	检查内容
	依据标准
	事实记录
	结论

	1
	进入矿山作业场所的人员，应按规定佩带防护用品。
	《安全设施设计》
	矿山工作人员配备劳动防护用品进入作业场所。
	符合要求

	2
	为作业人员配备符合国家标准或行业标准要求的劳动防护用品。
	《安全设施设计》
	矿山为工作人员配备劳动防护用品。配备了防砸靴，耳塞，安全帽、工作服等。有劳动保护用品发放记录。
	符合要求


评价单元小结：
通过对个人安全防护单元的2项检查中，均符合要求。检查结果表明，凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目矿山个人安全防护单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。
[bookmark: _Toc12578][bookmark: _Toc29035]3.9安全标志
对安全标志单元采用安全检查表法对该项目安全标志进行评价，详见表3.9-1。
表3-9-1 安全标志安全检查表
	序号
	检查内容
	依据标准
	事实记录
	结论

	1
	露天采场应有各种安全标志。
	《安全设施设计》
	露天采场处设有注意安全的警示标志。
	符合
要求

	2
	运输道路设置一定限速牌等安全标志牌。
	《安全设施设计》
	通往采场道路上设置有当心弯道、限速5km/h、鸣笛等安全标志。
	符合
要求

	3
	对露天边坡处应有明显的安全标志。
	《安全设施设计》
	露天采场边坡处设有当心片帮、滑坡的警示标志。
	符合
要求


评价单元小结：
通过对安全标志单元的3项检查中，均符合要求。检查结果表明，凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目安全标志单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。
[bookmark: _Toc22275][bookmark: _Toc10291]3.10安全生产管理单元
采用安全检查表法对该项目安全生产管理单元进行评价，见下表3.10-1。
表3.10-1 安全生产管理单元安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	事实记录
	结论

	1
	企业应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
	辽安监非煤（2018）29号
	企业成立了安全科（北方嘉合2023第18号），任命了安全科长为鞠国新，2名专职安全管理人员（鞠兴旺和张永刚）。
	符合
要求

	2
	企业应制定各级安全生产责任制。
	辽安监非煤（2018）29号
	企业制定了全员安全生产责任制。
	符合
要求

	3
	企业应制定安全生产规章制度和操作规程。
	辽安监非煤（2018）29号
	企业制定了安全生产规章制度和操作规程。
	符合
要求

	4
	矿山主要负责人和安全生产管理人员应取得安全生产知识和管理能力考核合格证。
	辽安监非煤（2018）29号
	矿山主要负责人鞠国新和2名专职安全管理人员（鞠兴旺和张永刚）已经取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并在有效期内。
	符合
要求

	5
	矿山特种作业人员应取得特种作业操作证书。
	辽安监非煤（2018）29号
	矿山特种作业人员电工朱振良和焊工王文军已取得特种作业操作证书。
	符合
要求

	6
	企业应提供足额提取安全生产费用的证明文件。
	辽安监非煤（2018）29号
	企业已按照文件要求，足额提取了安全生产费用，并提供有2023年提取计划和2023年落实情况。
	符合
要求

	7
	企业应为从业人员缴纳工伤保险。
	辽安监非煤（2018）29号
	企业为从业人员缴纳了工伤保险和安全生产责任险。
	符合
要求

	8
	企业应制定应急救援预案。
	辽安监非煤（2018）29号
	企业编制了露天矿山生产安全事故应急预案，并与2022年5月30日取得了应急预案备案登记表（备案编号：211382-2022-003-F），应急预案备案登记表在有效期内。
	符合
要求

	9
	企业应提供设立事故应急救援组织的文件或者与矿山救护队、其他应急救援组织签订的救护协议。
	辽安监非煤（2018）29号
	企业设置了兼职救援组织并与凌源市万益达珍珠岩有限责任公司签订了救护协议。
	符合
要求

	10
	涉及人身安全、危险性较大的矿山井下特种设备由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告，并取得安全使用证或者安全标志；
	辽安监非煤（2018）29号
	矿山穿孔和爆破由民爆公司负责，空压机由民爆公司自带。建设单位备用1台空压机，有检测报告。
	符合
要求

	11
	非煤矿山企业必须依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。
	矿安〔2022〕4号
	矿山聘请了专职注册安全工程师于文华参与矿山安全管理。
	符合
要求

	12
	金属非金属露天矿山应当配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人。
	矿安〔2022〕4号
	矿山配备了技术人员，并成立了技术科，人员资质符合上述要求。
	符合
要求

	13
	非煤矿山企业应当严格执行《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号）、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号）等规章，强化从业人员安全素质和技能提升，不得安排未经安全生产培训合格的从业人员上岗。
	矿安〔2022〕4号
	矿山严格执行《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号）、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号）等规章，上岗人员均进行了培训。
	符合
要求

	14
	安全生产检查和隐患整改等记录。
	《矿山安全法》第五章第三条
	具有安全生产检查记录和隐患整改等相关记录。
	符合要求

	15
	制定爆破伤害、边坡坍塌等各种事故以及诱发地质灾害等事故的应急救援预案。
	《许可证实施办法》第二章第五条第十二款
	编制了生产安全事故综合应急预案和爆破事故专项应急预案。
	符合要求

	16
	不良天气影响正常生产时，应立即停止作业；威胁人身安全时，人员应转移到安全地点。
	《GB16423-2020》
之5.1.14条
	遇到影响正常生产的不良天气能够做到停产，并将人员转移到安全地点。
	符合要求

	17
	矿山从业人员的安全培训情况和考核结果，应记录存档。
	《GB16423-2020》
之4.5.8条
	矿山对从业人员的安全培训情况和考核结果留有记录，并存档。
	符合要求

	18
	两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
	安全生产法，第四十八条
	矿山与凌源市万益达珍珠岩有限责任公司为相邻矿山，俩家签订了《相邻矿山安全管理协议》，制定了专职安全管理人员进行安全检查与协调。
	符合要求


评价单元小结：
对该矿山的安全生产管理用安全检查表法进行了18项检查，均符合安全要求，检查结果表明，凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目安全生产管理单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。



[bookmark: _Toc12657][bookmark: _Toc13538]4.安全对策措施建议
根据初步设计、安全设施设计及相关规程要求，结合矿山建设现状，对该矿山安全技术和安全管理两个方面补充提出以下对策措施：
[bookmark: _Toc9919][bookmark: _Toc32086]4.1安全技术对策措施及建议
（1）矿山在生产过程中继续保持与相邻矿山错时爆破、统一管理。
（2）日后生产过程中，继续保持按照设计开采，严禁陡帮开采。
（3）企业目前开采方式为自上而下分台阶开采，符合要求，企业下步开采过程中应继续保持。
（4）企业应继续保持在临近边坡进行爆破时采用控制爆破措施。
（5）矿山爆破后和铲装时，应继续坚持对爆堆进行喷雾降尘。
（6）企业应继续坚持从上而下处理险石、浮石。
（7）尽快完成其他治理区域的整改，并由应急部门进行验收。
（8）矿山应加强运输道路维护，及时清理运输道路尘土，定期洒水降尘。
（9）定期维护安全挡墙、警示标识以及警戒线，禁止人员车辆进入，严格按照《相邻矿山安全管理协议》执行，爆破前相互通知，人员及设备撤出警戒范围。
4.2安全管理对策措施
（1）企业现有安全生产管理制度完善，企业在日后管理过程中应继续保持，并及时进行更新。
（2）企业应继续保持边坡管理制度，随着矿山开采的进行，及时补充、更新和完善相关记录。
（3）企业应继续保持安全生产投入的长效保障机制。
（4）企业应继续保持每年至少进行一次综合或专项应急预案的演练，每半年至少一次现场处置方案演练，并做好相应记录。
（5）露天边坡及排土场边坡按要求定期进行边坡稳定性分析，并留有记录。
（6）矿山应加强双重预防机制与隐患排查治理建设，不断完善矿山标准化相关内容。
凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目安全设施验收评价报告

凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目安全设施验收评价报告


[bookmark: _Toc18537][bookmark: _Toc2552]5.评价结论
[bookmark: _Toc28826][bookmark: _Toc23955]5.1安全设施验收评价综述
根据国家的相关法律、法规、规程及初步设计，对凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目的各个评价单元进行直接、全面的符合性评价，本安全设施验收评价认定其安全生产管理能够满足安全生产需要，该项目安全设施设计确定的设计方案合理，建设单位已按照设计设置了相应的安全设施，能够保证该项目的安全生产。
[bookmark: _Toc22256][bookmark: _Toc14249]5.2各评价单元评价结果
[bookmark: _Toc21805][bookmark: _Toc11788][bookmark: _Toc3408][bookmark: _Toc11326]5.2.1安全设施“三同时”程序
通过安全检查表对凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目建设程序符合性进行检查，检查结果表明，该矿山的建设程序符合国家有关法律、法规、标准、规范及设计的规定和要求。
[bookmark: _Toc30021][bookmark: _Toc18324][bookmark: _Toc2272][bookmark: _Toc20056]5.2.2露天采场单元
通过用安全检查表对凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目露天采场单元进行检查，检查结果表明，该矿山露天开采的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合符合设计要求，满足安全生产条件。
[bookmark: _Toc3947][bookmark: _Toc32215][bookmark: _Toc26555][bookmark: _Toc7256]5.2.3采场防排水系统单元
通过用安全检查表对凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目采场防排水系统单元进行检查，检查结果表明，该矿山防排水系统单元符合设计要求，满足安全生产条件。
[bookmark: _Toc26401][bookmark: _Toc14435][bookmark: _Toc7237][bookmark: _Toc13306]5.2.4矿岩运输系统单元
通过用安全检查表对凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目矿岩运输系统进行检查，检查结果表明，该矿山开拓运输系统单元符合设计要求，满足安全生产条件。
[bookmark: _Toc1773][bookmark: _Toc11898][bookmark: _Toc11654][bookmark: _Toc15089]5.2.5总平面布置单元
通过安全检查表对凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目总平面布置进行检查，检查结果表明，该矿山的总平面布置单元符合设计要求，满足安全生产条件。
[bookmark: _Toc26999][bookmark: _Toc17103][bookmark: _Toc757][bookmark: _Toc23366]5.2.6通信系统单元
通过用安全检查表对凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目通信系统单元进行评价，该矿山通信系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及设计的规定和要求，该矿山的通信系统满足安全生产的要求。
[bookmark: _Toc3416][bookmark: _Toc12676][bookmark: _Toc15913][bookmark: _Toc10625]5.2.7个人安全防护单元
通过用安全检查表对凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目个人安全防护进行评价，结果表明，该矿山个人安全防护的安全用品单元符合设计要求，满足安全生产条件。
[bookmark: _Toc15342][bookmark: _Toc10081][bookmark: _Toc14866][bookmark: _Toc24327]5.2.8安全标志单元
通过用安全检查表对凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目本项目安全标志进行评价，结果表明，该矿山安全标志单元符合设计要求，满足安全生产条件。
[bookmark: _Toc20432][bookmark: _Toc12910][bookmark: _Toc27439][bookmark: _Toc8269]5.2.9安全生产管理单元
通过安全检查表对本项目安全生产管理进行检查，检查结果表明，该矿山的安全生产管理单元符合设计要求，满足安全生产条件。
[bookmark: _Toc12170][bookmark: _Toc2197]5.3安全总体评价结论
按照科学、严谨、客观、公正的原则，本着对工作高度负责的精神，依据国家及地方政府的相关法律、法规、文件及规范的规定，对照按照安监总管一〔2016〕14号文“关于金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的要求”，以设计的内容进行现场检查，共检查97项，其中否决项9项全部符合要求，一般项88项全部符合要求。
因此本安全设施验收评价认定：凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司（珍珠岩矿）露天开采建设项目符合《安全设施设计》、《安全设施设计重大变更》及《设计变更通知单》要求，满足安全生产许可条件。
6.附件
（1）立项批复文件；
（2）营业执照；
（3）采矿许可证；
（4）安全设施设计批复；
（5）安全设施设计重大变更批复；
（6）下发全员安全生产责任制红头文件及全文；
（7）安全规章制度和安全操作规程目录清单；
（8）成立安全科红头文件；
（9）主要负责人任命文件；
（10）主要负责人和安全管理人员资格证书；
（11）成立技术科红头文件；
（12）注册安全工程师聘任文件；
（13）技术人员和注册安全工程师资格证书；
（14）特种作业人员资格证书；
（15）安全生产费用提取计划和使用台账；
（16）空压机检测报告；
（17）相邻非煤矿山应急救援互助协议书；
（18）应急预案备案表；
（19）爆破作业合同；
（20）竣工报告封皮、资质；
（21）监理报告封皮、资质；
（22）应急演练记录；
（23）错时爆破证明；
（24）工伤保险和安全生产责任险；
（25）设计变更通知单；
（26）相邻矿山安全管理协议；
（27）劳保用品发放记录；
（28）培训考试试卷。

7.附图
（1）地形地质图；
（2）总平面布置竣工图；
（3）开拓运输系统基建终了竣工图；
（4）露天采场竣工剖面图；
（5）采矿方法图；
（6）供电系统图；
（7）设计通知单附图；
（8）设计开采终了平面图。



[bookmark: _Hlk61192941]
image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




image7.jpeg




image8.png
EEEEEER] |

i
¥
'

i

i





image9.png




image10.jpeg




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image22.png




image1.png




