前  言

本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司位于辽宁省本溪市明山区牛心台镇大南村3组，行政区划隶属本溪市明山区牛心台镇所管辖，企业类型为有限责任公司，法定代表人李霞。

本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司目前持有本溪市明山区市场监督管理局2019年5月22日签发的《营业执照》，本溪市自然资源局2023年9月7日签发的《采矿许可证》以及2024年6月由辽宁中祥国瑞矿业工程设计有限公司出具的《本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司（制灰用石灰岩）露天开采建设项目可行性研究报告》（以下简称《可研报告》）,以上材料为进行安全预评价提供了依据。

该项目属于扩建项目，建设规模及内容为：年开采制灰用石灰岩50万吨。
本次预评价对象为本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司（制灰用石灰岩）露天开采扩建项目。《可研报告》确定矿山开采方式为山坡露天开采，开拓方式为公路开拓、汽车运输。

本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确保建设工程项目符合国家相关规定，保障劳动者在生产过程中的安全，根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号）以及《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤〔2018〕29号）等文件精神的要求，委托我辽宁诺诚安全科技有限公司，针对本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司（制灰用石灰岩）露天开采扩建项目进行安全预评价。

为有利于加强建设工程项目安全设施“三同时”工作，切实达到安全预评价的目的，为扩建项目安全设施设计的编制提供科学依据，提高扩建项目的本质安全程度，兹提出《本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司（制灰用石灰岩）露天开采扩建项目安全预评价报告》。

本次安全预评价报告的格式和内容，是按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《安全预评价导则》（AQ8002-2007）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号）以及《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）等要求确定的。 

辽宁诺诚安全科技有限公司

2024年7月
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1 评价对象与依据

1.1 评价对象和范围

安全预评价对象为：本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司（制灰用石灰岩）露天开采扩建项目。

（1）矿区范围：矿区范围详见表1.1-1。

（2）设计开采范围：《可研报告》明确设计开采范围，设计开采范围由10个拐点圈定，设计开采标高由330m至195m，设计开采面积0.2766km2，详见表1.1-2 。
（3）评价范围：本次预评价的评价范围与设计开采范围空间范围一致，详见表1.1-2。

有关评价范围的说明：

本次安全评价范围内生产系统具体评价内容包括：总平面布置、开拓运输、采剥系统、通风防尘、供配电、防排水、安全管理及其他。

本次评价的具体空间范围拐点坐标及标高与《可研报告》设计开采范围一致，见表1.1-2。

本项目爆破所需爆破器材由爆破服务公司统一配送，爆破服务公司负责爆破器材的购买、运输、贮存、清退，建设单位不设置爆破器材库。因此，本次安全预评价内容不包括爆破器材的购买、运输、贮存和清退，只评价露天采场爆破作业安全可靠性。

表1.1-1  《采矿许可证》矿区范围拐点坐标表
	点号
	2000国家大地坐标

	
	X
	Y

	1
	4575390.7961
	41577572.4342

	2
	4575690.7975
	41577678.4318

	3
	4575638.7980
	41577832.4327

	4
	4575679.7978
	41577882.4321

	5
	4575910.7999
	41578202.4309

	6
	4575784.7998
	41578385.4308

	7
	4575636.7984
	41578106.4330

	8
	4575301.7986
	41578370.4458

	9
	4575298.7987
	41578120.4362

	10
	4574821.7862
	41578155.4494

	11
	4574956.7874
	41577850.4392

	12
	4575336.7981
	41577724.4352

	开采标高：从402m至195m，矿区面积0.4149km2


表1.1-2  《可研报告》设计开采范围及评价范围拐点坐标表

	点号
	设计开采范围拐点坐标表（2000国家大地坐标）

	
	X
	Y

	1
	4575390.7961
	41577572.4342

	a
	4575634.4452
	41577658.5269

	b
	4575526.3174
	41577855.0345

	c
	4575595.5253
	41578138.9658

	8
	4575301.7986
	41578370.4458

	9
	4575298.7987
	41578120.4362

	d
	4575095.4532
	41578135.3482

	e
	4575060.1554
	41577921.5485

	f
	4575218.2365
	41577763.7548

	12
	4575336.7981
	41577724.4352

	开采标高：从330m至195m，设计开采面积0.2766平方公里


1.2 评价依据
1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号，2014年08月31日发布，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议修改通过，自2021年9月1日起施行）。

（2）《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，2009年中华人民共和国第十八号令修订，2009年08月27日施行）。

（3）《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日实施，2018年12月29日修正）。

（4）《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令第七十四号，2009年中华人民共和国第十八号令修订，2009年08月27日施行）。

（5）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号公布，2014年01月01日施行）。

（6）《中华人民共和国气象法》（中华人民共和国主席令第二十三号，2014年中华人民共和国主席令第十四号修订，2014年08月31日施行）。

（7）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日起施行）。

（8）《中华人民共和国消防法（2008年修订）》（中华人民共和国主席令第六号，2008年10月28日发布，2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改）。

（9）《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（1994年3月26日国务院令152号，1994年3月26日起施行）。
（10）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（1996年10月11日国务院批准，1996年10月30日劳动部发布并施行）。
（11）《安全生产许可证条例》（根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》进行修订）。
（12）《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，2004年03月01日施行）。

（13）《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第549号，2009年05月01日施行）。

（14）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年07月19日发布）。

（15）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号，2013年09月06日施行）。

（16）《民用爆炸物品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第466号，2006年05月10日发布，2014年国务院令第653号修订，2014年07月29日施行）。

（17）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，2015年02月13日施行）。
（18）《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，国家安全生产监督总局77号令修订，2015年05月01日实施）。

（19）《矿山地质环境保护规定》（中华人民共和国国土资源部令第44号，2015年05月06日国土资源部第2次部务会议修订，2015年05月06日施行）。

（20）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（2009年修订）》（2009年6月8日国家安全监管总局令第20号公布，根据2015年5月26日国家安全监管总局令第78号修正）。

（21）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第75号，2015年07月01日施行）。

（22）《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号，2016年05月30日发布施行）。

（23）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，应急部令第2号修订，2019年09月01日施行）。

（24）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日）。

（25）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，2022年9月1日起施行）。
（26）《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日发布）。

（27）《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年12月10日施行）。
（28）《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号）。
（29）《国家矿山安全监察局综合司关于印发<露天矿山边坡感知数据接入规范（试行）>的通知》（矿安综〔2023〕59号）。
（30）《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21 号2023 年 8 月 25 日发布）。
（31）《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日发布）。
（32）《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号）。
（33）《国家矿山安全监察局关于开展隐蔽致灾因素普查和汛期水害防治专项监察的通知》（矿安〔2024〕39号）。
（34）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号）。
（35）《国家矿山安全监察局关于加强矿山生产安全事故警示教育工作的通知》（矿安〔2024〕67号）。
（36）《辽宁省民用爆炸物品安全管理办法》（辽宁省人民政府令第294号修订，2015年06月14日施行）。

（37）《辽宁省安全生产监督管理规定》（辽宁省人民政府令第178号，辽宁省第十二届人民政府第100次常务会议修订，2016年11月19日施行）。

（38）《关于印发辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则的通知》（辽安监应急〔2017〕5号，2017年9月13日施行）。

（39）《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤〔2018〕29号，2018年07月19日施行）。
（40）《辽宁省安全生产条例》（辽宁省第十届人民代表大会常务委员会公告（第61号）2022年4月21日第二次修正）。

1.2.2 标准规范

（1）《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）。

（2）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）。

（3）《噪声作业分级》（LD 80-1995）。

（4）《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）。

（5）《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GB Z2.2-2007）。

（6）《安全评价通则》（AQ 8001-2007）。

（7）《安全预评价导则》（AQ 8002-2007）。

（8）《矿山安全标志》（GB 14161-2008）。

（9）《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）。

（10）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）。

（11）《矿山安全术语》（GB/T 15259-2008）。

（12）《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）。

（13）《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）。

（14）《建筑抗震设计规范-2016年版》（GB 50011-2010）。

（15）《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）。

（16）《工业企业设计卫生标准》（GB Z1-2010）。

（17）《有色金属采矿设计规范》（GB50771-2012）。

（18）《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）。

（19）《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）。

（20）《工业企业噪声控制设计规范》（GB /T 50087-2013）。

（21）《建筑设计防火规范-2018年版》（GB 50016-2014）。

（22）《爆破安全规程》（GB 6722-2014）。

（23）《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）。

（24）《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）。

（25）《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）。

（26）《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）。

（27）《矿山电力设计标准》（GB 50070-2020）。

（28）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）。

（29）《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）。
（30）《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（AQ∕T 2075-2019）。
（31）《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010）。

1.2.3 建设项目技术资料

（1）《辽宁省本溪市明山区牛心台镇泉眼村制生石灰用石灰石矿资源储量核实报告》（辽宁省第十地质大队，2015年5月）；
（2）《本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司（制灰用石灰岩）矿产资源开发利用方案》（辽宁阔达弘业土地科技服务有限公司，2022年5月）；
（3）《辽宁省本溪市明山区牛心台镇泉眼村制生石灰用石灰岩矿勘探报告》（本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司，2024年4月）；
（4）《本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司（制灰用石灰岩）露天开采建设项目可行性研究报告》（辽宁中祥国瑞矿业工程设计有限公司，2024年6月）。
1.2.4 其他评价依据

（1）《关于<牛心台泉眼矿业石灰石开采项目>项目备案证明》，本命发改备字[2024]5号，（本溪市明山区发展和改革局，2024年1月24日）

（2）采矿许可证：（证号：C2105002009077120026691，本溪市自然资源局，2023年9月7日）

（3）《营业执照》（统一社会信用代码：91210504MAOQC4K479，本溪市明山区市场监督管理局，2019年5月22日）

（4）《安全评价技术服务合同》（本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司和辽宁诺诚安全科技有限公司，2024年6月）

2 建设项目概述

2.1 建设单位概况

2.1.1 建设单位简介

本溪市明山区牛心台镇泉眼村石灰石矿是2005年11月由志英、富佳、长利三家白灰厂资源整合而成的矿山企业，采矿权人为本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司，矿山企业性质为有限责任公司，开采矿种为制灰用石灰岩，生产规模为6万吨/年，矿区面积为0.4149平方公里，开采深度由402m至195m标高，开采方式为露天开采。
企业于2015年5月委托辽宁省第十地质大队编制完成《辽宁省本溪市明山区牛心台镇泉眼村制生石灰用石灰石矿资源储量核实报告》，并于2015年9月30日取得由辽宁溪源土地矿产资源评估有限公司出具的评审意见书并进行备案。

2022年5月委托辽宁阔达弘业土地科技服务有限公司编制完成了《本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司（制灰用石灰岩）矿产资源开发利用方案》。2024年4月企业又重新提交了《辽宁省本溪市明山区牛心台镇泉眼村制生石灰用石灰岩矿勘探报告》，通过对矿区进行实地勘查，补充了地层产状，重新圈定了矿体，重新划定了地层界线，基本查明了矿区内地层、岩性、构造、矿体赋存层位、分布范围及构造对矿体的影响等，进行了评审，并出具《辽宁省本溪市明山区牛心台镇泉眼村制生石灰用石灰岩矿勘探报告评审意见书》。
2024年6月委托辽宁中祥国瑞矿业工程设计有限公司编制完成了《本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司（制灰用石灰岩）露天开采建设项目可行性研究报告》。
现委托辽宁诺诚安全科技有限公司编制《本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司（制灰用石灰岩）露天开采扩建项目安全预评价报告》。

2.1.2 地理位置及交通

本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司（制灰用石灰岩）位于本溪市明山区牛心台镇大南沟村东南，距本溪市中心北东方向22km处，距牛心台火车站6km，距乡级公路2km，行政区划隶属辽宁省本溪市明山区牛心台镇大南沟村管辖。矿区内均有柏油公路，交通较方便（详见交通位置图）。
矿区中心地理坐标：东经123°55′48″；北纬41°18′35″。
图2.1-1 交通位置图

2.1.3 矿区周边环境

矿区西侧有公路通过，距本矿302m，为牛大线支线乡级公路，距离超过300m，且之间有山梁相隔，因此，矿山开采对该乡级公路无影响。矿区西侧存在基本农田，基本农田20m范围内禁止开采。

矿区西侧相邻矿山为本溪市祥通石灰石有限公司熔剂、建筑石料用灰岩矿，两矿矿界最近距离17m。
矿区西南侧为豆地沟村，距范围边缘320m。

另外，矿山部分地面设施，厂房位于矿界内，受征地因素限制，部分厂房无法搬迁。
除此之外，矿区周边300m范围内无其他建筑、居民及矿山，矿山500m范围内无高压线、其他公路、旅游景点和名胜古迹等需要保护的建（构）筑物，1000m范围内无铁路。此外矿区范围内不涉及保护区、公益林和生态红线自然环境概况

矿区为辽东山区低山丘陵地貌。矿区附近最高海拔标高410m，最低海拔标高150m，相对高差260m。当地最低侵蚀基准面标高150m。总体地势为南高北低，山坡坡度一般在10～25°之间。

区内植被较发育，主要为灌木草丛及人工林木，第四系覆盖于山坡下部及山沟内，主要为残坡积和冲洪积物，一般深为0.2～1.2m。

本区属北温带大陆季风气候，四季分明，温差变化较大，最高气温为7、8月份，最高达35.6℃；最低气温为1月份，最低达-34.3℃。降雨多集中在7-8月份，年均降水量800～1000mm左右。本区积雪从11月份至次年4月份，最大积雪深度1.0m左右。冻土期为11月份至次年3月份，历时近5个月，最大冻土深度为1.3m。

该地区工业主要有煤矿和石灰石矿。区内多为山地，植被较发育，主要为及人工林木灌木草丛，耕地面积较少，农业不甚发达，农作物主要以旱田玉米和蔬菜为主，劳动力充足。

2.2 建设项目地质概况

2.2.1 矿区地质概况

矿区大地构造位置处于Ⅲ柴达木一华北板块，Ⅲ-5华北陆块，Ⅲ-5-7 辽东新元古代一古生代坳陷带，Ⅲ-5-7-2太子河新元古-古生代坳陷中部。区内出露地层为古生界奥陶系中统马家沟组、石炭系中统本溪组及新生界第四系。
（1）地层

区内地层除大面积分布古生界奥陶系中统马家沟组（O2m）、石炭系中统本溪组（C2b），二者为平行不整合接触关系。此外在沟谷河流发育有第四系松散堆积物。现由老至新将各岩性特征分述如下：

奥陶系中统马家沟组(O2m)：分布于矿区大部分地区，主要岩性灰色-深灰色中厚层-厚层状灰岩、花纹状灰岩，其底部有角砾状灰岩，夹薄层灰白色白云质灰岩及薄层灰岩。产状20～30°∠4～8°，层厚约300m。

石炭系中统本溪组(C2b)：主要分布于矿区北部、东部及东南部。主要岩性为紫色夹黄灰色页岩及铝土质页岩，产状20～30°∠8～10°，层厚约148m。

第四系（Qh）：主要分布于沟谷底部，岩性主要为坡洪积亚粘土、亚砂土及砂砾石，层厚约1～3m。

矿区开采的石灰石矿为奥陶系中统马家沟组灰色-深灰色中厚层-厚层状灰岩、花纹状灰岩。

（2）构造


 矿区内构造简单，地层为向北东倾斜的单斜构造，近水平产出，岩层平缓稳定，倾向20～30°，倾角一般在4～8°。

（3）岩浆岩

区内岩浆岩不发育，未发现岩浆岩侵入及脉岩出露。
2.2.2 水文地质概况

勘查区水文地质

（1）概述

区内地层除大面积分布古生界奥陶系中统马家沟组中厚层灰岩外，在矿区东北部、东南部出露石炭系中统本溪组页岩，石灰岩及碎屑岩含水性弱，而且具有明显的季节变化。

矿山为露天开采，现状条件下正在开采的矿体均位于当地侵蚀基准面之上，矿体水文地质条件无明显变化，露天采坑均采用自然排水，矿区附近无地表水体，与矿床直接充水含水层不发生明显的水力联系；矿区内地下水以分布碳酸盐岩类岩溶裂隙含水为主，主要为大气降水补给，补给条件较差。根据钻孔简易水文观测，矿区内地下水埋藏较深，钻孔内未见地下水。矿层及顶底板围岩基本不含水，自然排水条件好，对采矿影响小，水文地质条件属简单类型。矿床水文地质勘探类型为第二类：岩溶裂隙充水矿床。

矿区矿体水文地质条件无明显变化。证内开采矿体分布标高为+402～195m，工作区当地侵蚀基准面标高为150m，矿区露天开采最低排泄面标高195m，现状条件下开采矿体均位于当地侵蚀基准面之上。矿体水文地质条件无明显变化。

（2）岩石的赋水特征

本矿床位于碳酸盐岩类岩溶裂隙区，它不受区域上其他含水岩组的影响，基本属于独立的水文地质单元。矿区范围位于山坡上，第四系地层厚度薄，为透水不含水层。故矿区内地下水按其赋存条件可划分为两种类型：分布不均匀的碳酸盐岩类岩溶裂隙水、碎屑岩类孔隙裂隙层间水。含水层特征分述如下：

①分布不均匀的碳酸盐岩类岩溶裂隙水

该类型地下水主要含水介质为马家沟组灰岩，含水介质富水性受岩石的溶蚀程度、岩石裂隙的发育程度控制；深部岩层裂隙不发育，岩芯大部分呈长柱状，部分裂面见有地下水活动痕迹，少部分裂面见有溶蚀现象，并有溶孔，个别岩芯沿裂隙面断开，裂面粗糙而不新鲜，钻孔揭露该含水介质时冲洗液消耗量增加，在矿区施工的6个钻孔中，均未揭露到岩溶溶洞。通过引用临近矿山（本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司石灰石矿明山矿区）水文地质资料，该矿山与本矿山含矿层位均为奥陶系马家沟组灰岩，水文地质情况相近，故本矿区奥陶系灰岩岩溶裂隙水渗透系数为0.0074m3 /d。单位涌水量0.0225L/(
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)，单位流量远远小于0.1（L/S.m），为极弱富水岩层，且水量主要来源于风化裂隙中。水质类型为重碳酸-硫酸钙型。

②碎屑岩类孔隙裂隙层间水

该类型地下水主要含水介质为石炭系中统本溪组，岩性为泥质页岩，地表强风化泥岩地下水类型是风化裂隙水，地表风化带厚度20～30m，富水性弱。中深部风化裂隙差为相对隔水层。地下水富水性的影响的空间分布不均，根据水文地质调查，涌水量一般为小于0.1L/s，富水性弱。补给来源主要为大气降水，岩石渗透性较差，降水多以地表径流方式流入低洼地带。地下水由地势高处向北排泄，主要排泄方式为地下径流和泉。

（3）地下水的动态特征及补给、迳流、排泄条件

大气降水后，大部分水呈现地表迳流形式排泄注入主河道和低洼处，形成地表水体。由于矿区范围位于山坡上，第四系地层厚度薄，为透水不含水层。沿松散岩类孔隙下渗仅能形成弱的孔隙水。而其下伏的碳酸盐岩类岩溶裂隙水接受上覆第四系孔隙水垂向补给量。两者的径流条件一般或较好，均以人工开采或地下径流形式排泄。孔隙含水岩组与弱的裂隙含水岩组之间的水力联系较密切。

（4）矿坑充水因素分析

矿坑充水因素主要有大气降水及地下水（碳酸盐岩类岩溶裂隙水、碎屑岩类孔隙裂隙层间水）沿岩矿石裂隙导入露天矿坑形成涌水。

（5）水文地质勘查类型

矿床水文地质勘探类型属于第二类：以碳酸盐岩溶裂隙充水为主的矿床，简称岩溶裂隙充水矿床。

矿坑涌水量预测

现状露天采矿坑最低开采标高在195m。现状采用自然排水。

（1）计算方法及公式的选择

根据矿床水文地质条件及开采方式，岩溶裂隙水涌水量选择地下水动力学法中“大井”法，考虑矿床岩溶裂隙水岩组基本为单一的潜水状态，其公式为：
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式中：Q大—“大井”法计算的矿坑涌水量（m3/d）

      Kcp—岩溶裂隙水渗透系数（m/d）

      S—矿坑中的水位降深，S=各采坑水位标高-预采标高

H—含水层厚度（m）

      R0—引用影响半径R0＝R＋r0，式中影响半径依据经验公式计算
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；矿坑近似于矩形，引用半径采用r0＝η*0.25（a+b）确定(a基坑长；b基坑宽,据b/a值查表求η)。

r0—矿坑的引用半径（m）

采坑未来矿坑涌水量参数详见下表。

表2.3-1未来矿坑涌水量参数表

	预采标高（m）
	η值
	引用半径r0（m）
	影响半径R（m）

	195
	1.05
	433.13
	149.35


基岩裂隙水涌水量预测结果详见下表。
表2.3-2预测岩溶裂隙水涌水量

	采坑

名称
	水位

标高

（m）
	含水层

厚度H

（m）
	水位降深

S（m）
	引用半径

r0（m）
	影响半径

R（m）
	引用影响

半径R0（m）
	涌水量

Q大（m3/d）

	泉眼
	286.00
	91.00
	91.00
	433.13
	149.35
	582.48
	643.91


直接降落在露天采场面积上的大气降水量，按下式计算：

Q2=
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 及Q3=a×b×z

式中：Q2—采坑最低开采标高日平均降雨量

Q3—采坑最低开采标高日最大降雨量

      a—采坑长

      b—采坑宽

      z—年平均降雨量（0.7565m），日最大降雨量（0.2286m）

未来露天开采的总涌水量Q总应是（大井）法计算的露天采场涌水量Q大和直接降落在露天采场面积上的大气降水量Q3的总和。

表2.3-3预测降落到采场上的大气降水量

	日均降雨量Q2（m3/d）
	日最大降雨量Q3（m3/d）

	8568.97
	945123.84


（2）计算结果及评述

将计算参数分别代入相应公式式，其结果列于下表。

表2.3-4预测采场涌水量总表

	采坑名称
	岩溶裂隙涌

水量Q大

（m3/d）
	日均降水量

Q2（m3/d）
	日最大降雨量

Q3（m3/d）
	日均涌水总量

Q2总（m3/d）
	日最大

涌水总量

Q3总（m3/d）

	泉眼
	643.91
	8568.97
	945123.84
	9212.88 
	945767.75 


充水因素主要与开采方式，岩石裂隙发育程度有关。本矿床为露天开采，形成充水因素主要是大气降水，大气降水多沿地表径流，局部流入矿坑内，通过机械设备排放到矿区外，因此矿区充水可能性较小，水文地质条件相对简单。

总之，区内第四系不发育，地表水体距矿体较远，矿床赋存最低侵蚀基准面以上，对含水层破坏较轻，矿区内地下水埋藏较深，矿坑充水的主要来源为大气降水，矿体及围岩风化裂隙含水微弱。

综上所述，区内矿床充水因素为大气降水和岩溶裂隙水，充水方式属直接充水。本区地表水地下水补给来源主要是大气降水，受大气降水控制，呈明显的季节性消涨变化，现状采用自然排水。随之矿山不断地开采，矿坑继续加深，采用机械排水。

因此，矿区水文地质条件复杂程度类型划分为简单型。
2.2.3 工程地质概况

根据岩土成因、岩性、结构特征、结构面发育程度和分布特点，以及岩石物理力学性质和对未来矿山开采的影响程度等，将矿区岩性划分为二个工程地质岩组。

1、松散类岩组

矿区内第四系较发育，厚度2～5m，由砂土、砂砾石组成。该层在开采时基本剥离，构成不了露天采场的边坡，故该岩组对矿山开采影响不大。

2、块状岩类岩组

矿区内分布的主要岩石为奥陶系中统马家沟组（O2m）中厚层灰岩等。矿区岩矿石，根据钻孔岩石物理力学测试样品，矿石饱和单轴极限抗压强度48.8～61.7MPa，平均55.25MPa，属坚硬岩石；底板为灰岩，岩石饱和极限单轴抗压强度为33.00～45.10 MPa，平均39.05MPa，属半坚硬岩石，抗拉强度3.01～4.11MPa，饱和抗剪强度内摩擦角ф值为36.5°，粘聚力c值为3.73MPa。矿体及顶板属半坚硬-坚硬岩石，由于裂隙作用强度降低，尤其是浅部岩石，施工时易产生岩石失稳现象；矿体底板岩石质量好，岩石稳固性良好。

3、工程地质评价

矿区钻孔岩心RQD值一般在85～95%之间，岩石质量等级为极好的，岩体完整性评价为较完整，说明该矿层顶底板岩体完整性较好，岩体稳定性较高。岩石结构类型属于块状结构。

矿床附近岩石强风化层发育深度不均匀一般5～10m，平均发育深度7m。从各钻孔岩芯采取率及其完整程度上分析，岩体较完整，多为坚硬岩石，岩体基本质量等级分类为Ⅱ级。大致有如下特点：

（1）浅部岩石质量多为较差，个别为差的，岩体破碎，局部完整性差；约20m以下岩石质量多为较好的，少量好的，岩体多为中等完整和较完整，少量为完整。

（2）矿床内矿层及其顶底板各类岩石强度均为半坚硬-坚硬的。

总的看矿床工程地质条件属简单类型，矿山工程地质条件变化小。

工程地质条件复杂程度为简单类型。

2.2.4 矿床地质概况

矿区石灰石矿体赋存于奥陶系中统马家沟组中，矿体矿石为中厚层深灰色-灰黑色灰岩，矿石呈致密块状构造，地表矿石呈深灰色，由于该矿体已经开采，大部分矿体已经揭露，裸露地表。矿体沿走向和倾向均未封闭。矿体工程控制长度600m，控制延深248～520m，赋存标高296～174m，矿体最大埋深125m。矿体产状平缓，呈近水平的层状，走向115°，倾向20～30°，倾角4～8°，界内矿体控制垂直厚度60.51～80.18m，平均厚69.14m，厚度变化系数15%。控制界内矿体品位CaO 42.76～46.13%、MgO 0.34～9.23%、SiO21.65～1.80%；矿体平均品位CaO 46.00%、MgO 5.81%、SiO2 1.73%。

矿体严格受地层控制。矿体主要为单斜近水平的层状，形态简单。矿体与围岩、矿体与夹层和矿体各矿层之间均为沉积渐变过渡关系，以化学样划定界线。矿体属深灰色，隐晶、致密块状，其内夹有白色方解石细脉（1～2mm），局部石灰岩面有浅黄、褐色氧化铁薄膜，在矿体顶部有0.5m厚的薄层泥质灰岩，底部石灰岩内夹有白云质斑点。矿区内石灰岩矿体构造简单，为向北东倾斜的单斜构造。
矿区矿石岩石类型为灰岩。矿石为深灰-灰黑色，矿石矿物成份为泥晶方解石，含量约96％。方解石均为粒径小于0.01mm的泥晶，约占94％，粒径为0.05～0.25mm的细晶约占2％。矿石中偶见有白色方解石细脉，为后期方解石沿细小节理充填形成，多呈平行状排列，局部呈网格状，方解石细脉宽约为0.1～0.3cm，长约为2～5cm。

矿物成分：方解石96%，白云石1%，石英<1%。

矿石矿物成分以方解石为主，含量约为96％左右，脉石矿物为白云石、石英等，总体上矿石质量较好。矿区内石灰岩矿石主要用于制生石灰。
矿石化学成分以CaCO3为主，CaCO3的含量在59.67～96.08%之间，残余成分主要为SiO2、K2O、Na2O和SO3等，SiO2含量在1.65～1.80%，K2O+Na2O含量在0.10～0.54%，SO3含量在0.019～0.14%。经基本分析、组合分析，矿石平均品位达到制生石灰用石灰岩工业指标要求，且有害组分不超标。

CaO、MgO、K2O+Na2O、fSiO2 、SO3的含量具有消长关系，当CaO含量增高时，MgO、K2O+Na2O、fSiO2、SO3的含量相对降低，反之当CaO的含量降低时，则MgO、K2O+Na2O、fSiO2、SO3的含量相对升高。经组合分析，矿石有害组分含量低，据多元素分析，矿床内未发现伴生有益组分可供综合利用。
2.3 工程建设方案概况

2.3.1 矿山开采现状

本溪市明山区牛心台镇泉眼村石灰石矿是2005年11月由志英、富佳、长利三家白灰厂资源整合而成的矿山企业。该矿采用露天开采，采矿方法为分台阶开采。经过多年开采，采场范围较大，现已经形成一定规模。采场长约560m，宽约400m，采场最低标高195m，最顶标高260m；南侧形成2个台阶，台阶高度10～20m，坡面角约为60°；西侧形成1个台阶，台阶高度15～20m，坡面角约为60°；东侧形成3个台阶，台阶高度10～15m，坡面角约为60°；破碎后的矿石对方在采场东北侧。目前矿山未形成封闭圈，采场内无积水,处于停产状态。

矿山现有工业场地位于矿区北侧，包括办公室、破碎车间、机修间等，整个矿区由宽约5～8m的砂石路联络疏通。
2.3.2 建设规模及工作制度
（1）地质资源储量

矿山部分地面设施，厂房位于矿界内，受征地因素限制，厂房无法搬迁，因此为保护厂房，防止厂房地基受损，本次设计以厂房边界为准，向外80m禁止开采。另外，为保护矿区范围内北侧破碎站及厂房，破碎站及厂房东侧矿产资源暂不开采。上述暂不开采资源量为731.021万吨。

为保护基本农田，防止造成水土流失，本次设计基本农田20m范围内禁止开采。该部分不开采资源量为104.556万吨。

另外受矿区范围限制，造成部分边坡压矿，压矿量为213.806万吨。

扣除上述区域内不开采储量及部分边坡压矿，采场境界内制灰用石灰岩矿资源量共计2013.117万吨。
该矿为中型露天矿山，根据4号文件要求，地质报告已达到勘探程度。

（2）生产规模及服务年限

根据《可研报告》及《采矿许可证》确定矿山生产规模为年产矿石50万t，矿山服务年限40.26a（含基建期）。

（3）工作制度

矿山工作制度为：300d/a，1班/d，8h/班。

2.3.3 总图运输

矿山工业场地位于露天采场采场以北80～400m间，工业场地主要由办公楼、宿舍、休息室、餐厅、机修间、仓库、圆筒仓、炉窑等组成。工业场地部分生产设施位于爆破境界线以内，其中办公楼、宿舍、休息室、破碎车间等均在爆破境界线内。矿山爆破作业前必须撤出全部人员至安全地点。
矿区用油由油罐车运送，剩余油量返回到当地供销商，做到矿区不存放易燃易爆等危险源。

矿山道路为双车道，宽8m，道路纵坡为8%，道路的最小曲线半径为15m，最大纵坡长度300m，运输道路间隔300m设置缓坡段，缓坡段长40m，坡度不大于3％。

2.3.4 开采范围

（1）设计开采对象

《可研报告》明确设计开采对象为矿区范围内的制灰用石灰岩矿体。

（2）设计开采范围

设计开采范围见表1.1-2。
（3）开采顺序

《可研报告》明确露天采用单台阶开采，由高至低逐个生产台阶开采。各生产台阶均沿地形等高线开单壁沟，形成采矿作业面后，水平推进至境界。
2.3.5 开拓运输

《可研报告》明确矿山采用公路开拓、汽车运输。

矿区圈定的露天采场为山坡露天采场。矿山采用自上而下水平分台阶开采法，台阶高度确定为10m（并段后20m）。根据露天采场境界终了平面图，两个总出入沟，分别位于采场南侧及北侧。运输道路宽度为8m，道路纵坡为8％，道路最小曲线半径为15m，采场内的矿石及剥离的表土均采用豪沃20t矿用自卸汽车运输。采场内采出的矿石及剥离的表土通过装入汽车，经采场内运输道路将矿岩分别运至加工厂和排土场。

采场采用卡特225液压挖掘机进行采装作业；采用豪沃20t矿用自卸汽车进行运输。

2.3.6 采矿工艺

（1）露天采场境界

《可研报告》明确露天采场境界圈定参数见表2.4-1。
表2.4-1   露天采场境界圈定参数表

	序号
	项目名称
	单位
	参数
	备注

	1
	采场上部尺寸：长×宽
	m
	680×460
	

	2
	采场底部尺寸：长×宽
	m
	550×320
	

	3
	采场最高标高
	m
	330
	

	4
	采场最低标高
	m
	195
	

	5
	最大边坡高度
	m
	135
	A—A”剖面处

	6
	最终边坡角
	°
	上盘48
	最大值

	
	
	
	下盘45
	最大值

	7
	境界内矿石量
	万t
	2013.117
	

	8
	境界内废石量
	万t
	60.39
	

	9
	境界内矿石废石合计
	万t
	2073.507
	

	10
	平均剥采比
	t/t
	0.03
	

	11
	台阶高度
	m
	10
	靠帮并段高度为20m

	12
	最终台阶坡面角
	°
	65
	

	13
	安全平台宽度
	m
	4
	清扫平台与安全
平台间隔设置

	14
	清扫平台宽度
	m
	8
	

	15
	接滚石平台宽度
	m
	20
	

	16
	运输道路限坡
	%
	8
	局部困难段9

	17
	最小工作平台宽度
	m
	30
	


（2）采剥方法

露天采场采用单台阶开采，由高至低逐个生产台阶开采。各生产台阶均沿地形等高线开单壁沟，形成采矿作业面后，水平推进至境界。

（3）采剥工艺及参数

矿山采用自上而下水平分台阶开采。穿孔设备选择CM358型潜孔钻机（配置移动空压机）作为矿山主要的穿孔设备，共需要2台。矿山无二次爆破，大块采用液压挖掘机配破碎锤破碎，选用采用卡特225液压挖掘机进行矿岩铲装作业。并配2台t-120型推土机用于排土作业及平整作业场地等辅助作业。矿山生产的辅助设备有：洒水车、推土机等。9台20t自卸汽车运输作业。

本项目采用露天深孔爆破，个别飞散物的最小安全允许距离为200m，沿山坡爆破时，下坡方向的个别飞散物安全允许距离应增大50%为300m。露天矿山禁止二次爆破，为了解决超规格大块矿岩石破碎问题，利用液压挖掘机改装液压破碎锤进行破碎。大块矿石经液压碎石冲击锤破碎后，装车运输。

（4）穿孔、爆破参数

穿孔设备设计选用CM358型潜孔钻机，穿孔效率为30m/台.班，穿孔直径110mm。爆破采用深孔爆破，钻孔倾角70°，孔深11.5ｍ，超深1.5m，孔距3.5m，排距3.0m。临近边坡时采用预裂爆破，孔距1.0～1.5m，不设超深，采用不耦合装药，不耦合系数2~2.5。
采用中深孔爆破，电子雷管起爆网路，逐孔微差起爆，采用乳化炸药，单段爆破一次最大起爆药量为51.98kg。

为保证爆破作业安全，在爆破冲击波安全允许距离外设避炮棚。避炮棚采用厚度不小于6mm的花纹钢板焊接，外部包裹直径不小于150mm的圆木一层，避炮棚净尺寸为：1.5m（长）×1.5m（宽）×2.0m（高），门口应背向采场，并且应保证采场至避炮棚的道路畅通，无障碍物。
（5）装载

《可研报告》明确矿山采用的2台卡特225液压挖掘机铲装矿岩。

2.3.7 矿山供配电

《可研报告》明确矿山为山坡露天开采，不使用排水设备。另矿山所有采掘设备均采用柴油作为动力。因此，矿山采场不用电。
2.3.8 防排水系统

《可研报告》明确矿区水文地质条件属简单类型，矿山为山坡型露天矿，水可自流出采场。暴雨来临时，采场内停止作业，撤离人员及生产设备，以保证生产安全。由于该采场地形坡度较大，不需要设置截洪沟进行排水。
2.3.9 排土场
该项目剥离量为60.39万t，合22.28万m³，松散系数取1.4，沉实系数取1.2，最终废石体积为26.00万m³。矿山废石主要为风化石灰岩，大部分可综合利用。排土场位置设于采场东北侧5号拐点约50m处，采用单台阶排土方式，排土场顶标高为215m，底标高为190m，堆置高度25m，容积为26万m3，占地面积15000m2，排土场边坡角为35°。

废石运至排土场，矿山剥离岩石中的表土应单独堆放，以便以后利用。
2.3.10 安全管理及其他
1.安全管理

本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司设置了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员，形成了安全管理网络。

1）从业人员

本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司主要负责人、安全生产管理人员均经过应急管理部门培训、经考核合格取得安全生产知识和管理能力考核合格证，人员持证上岗。

2）安全教育培训

本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司制定了教育培训计划，并严格按计划组织培训、考核，培训结束后将培训档案及时归档保存。特种作业人员均经过培训，持证率100%，企业严格执行“三级安全教育”制度，从业人员全部经过安全教育培训，经考试合格后上岗，能够满足企业安全生产工作需要。

3）安全生产责任制及规章制度

本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司实行全员安全生产责任制，安全生产责任制包含公司领导及安全生产管理人员、各岗位人员安全生产责任制。

公司制定了安全生产管理制度，安全生产管理制度包括安全例会制度、安全生产管理制度、安全教育培训制度、安全检查与隐患排查治理制度等。在日常生产过程中，上述责任制及规章制度均得到有效落实。

4）操作规程

本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司已制定了各工种安全操作规程，各工种操作人员严格按照操作规程执行

5）应急救援

矿山编制有生产安全事故应急预案，并于本溪市应急管理局出具的《应急预案备案登记表》。
2.其他 

1）劳动定员

《可研报告》明确，矿山采用间断工作制，年工作300天，每天1班，每班8小时。按矿山生产工艺需要配备人员，全矿职工定员为60人，其中：生产工人50人，管理及技术人员10人。

2）投资估算

项目总投资1480万元，其中设备投资460万元，基建工程费用60万元，安全设施及培训费用50万元，其他投资40万元，铺底流动资金40万元，不可预见费30万元，征地费用800万元。投资使用计划与资金筹措详见表2.4-2。
表2.4-2 总投资估算表（单位：万元）

	项目名称
	设备

投资
	基建

工程
	安全

投资
	其它

费用
	铺底流动资金
	不可

预见费
	征地费用
	总投资

	投资（万元）
	460
	60
	50
	40
	40
	30
	800
	1480

	所占比例（%）
	31.08 
	4.05 
	3.38 
	2.70 
	2.70 
	2.03 
	54.05 
	100


3 定性、定量评价
3.1总平面布置单元

（一）使用安全检查表法对总平面布置单元进行安全评价，见表3.1-1。

表3.1-1    总平面布置安全检查表
	项目
	检查内容
	检查依据
	《可研报告》中介绍的情况
	检查结果

	矿区及建构筑物布置
	1．厂址应具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源，且用水、用电量特别大的工业企业，宜靠近水源、电源。
	《工业企业总平面设计规范》第3.0.6条
	矿山工业场地内水源充足，可满足矿山生产期间的生产及生活用水需求，矿山电源引自附近的供电线路上，可以满足生产需要。
	符合要求

	
	2．厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。
	《工业企业总平面设计规范》第3.0.8条
	矿区工程地质条件简单，水文地质条件简单，厂址能满足建设工程的需要。
	符合要求

	
	3.厂址应满足适宜的地形坡度，尽量避开自然地形复杂、自然坡度大的地段，应避免将盆地、积水洼地作为厂址。
	《工业企业总平面设计规范》第3.0.10条
	设计工业场地，位置地势较平坦，坡度不大。
	符合要求

	
	4．居住区应位于向大气排放有害气体、烟、雾、粉尘等有害物质的工业企业全年最小频率风向的下风侧。
	《工业企业总平面设计规范》第4.5.3条
	该项目的采场为主要产尘、有害气体场所，工业场地及居民区距离较远，且属于最小风频的下风侧。
	符合要求

	
	5. 露天采场的总出入沟口、工业场地，均应采取妥善的防洪措施。
	《金属非金属矿山安全规程》第5.7.1.2条
	矿山为山坡露天矿，采场采用自流排水方式。
	符合要求

	矿区道路布置
	1．露天矿山道路生产干线为采矿场各开采台阶通往卸矿点和废石场的共用道路。
	《厂矿道路设计规范》第2.4.1条
	《可研报告》设计矿山道路生产干线为采矿场各开采台阶通往排土场的共用道路。
	符合要求

	
	2．二类车宽及三级露天矿山路面宽度宜不小于4m（单车道）、6.5m（双车道）。
	《厂矿道路设计规范》第2.4.4条
	《可研报告》中明确露天矿采场境界内与境界外主干线公路行车路面宽度均为双车道8m，符合要求。
	符合要求

	
	4．三级露天矿山道路最小圆曲线半径应不小于15m。
	《厂矿道路设计规范》第2.4.6条
	《可研报告》中明确最小曲线半径为15m。
	符合要求

	
	5.三级露天矿山道路的纵坡，不大于9%
	《厂矿道路设计规范》第2.4.13条
	《可研报告》中明确道路纵向限制坡度为8%。
	符合要求


由以上检查表分析可知：《可研报告》对总平面布置单元中的厂址选择、地表建筑物的布置进行了必要的论证，充分考虑了总平面布置方面潜在的危险有害因素，通过上述检查表检查，该项目选址合理，地面工业场地和运输道路布置合理，总平面布置单元符合《工业企业总平面设计规范》、《厂矿道路设计规范》等标准的有关规定，符合规范要求。
（二）周边环境符合性评价
评价组采用专家评议法对矿山周边环境进行评价，具体如下：
矿区西侧有公路通过，距本矿302m，为牛大线支线乡级公路，距离超过300m，且间有山梁相隔。评价组援引《公路安全保护条例》第十七条规定“禁止在下列范围内从事采矿、采石、取土、爆破作业等危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动：（一）国道、省道、县道的公路用地外缘起向外100米，乡道的公路用地外缘起向外50米”。满足上述第十七条规定要求。因此，矿山开采对该乡级公路无影响。
矿区西侧相邻矿山为本溪市祥通石灰石有限公司熔剂、建筑石料用灰岩矿，两矿矿界最近距离17m。爆破警戒范围部分重叠，为避免矿山露天开采进行爆破作业时，相互之间造成影响，任何一方露天开采进行爆破作业以前，必须通知对方矿山，将人员全部撤离至安全区，避免造成人员伤亡。矿山爆破前做好警戒工作，确保爆破时爆破警戒范围内无人员停留、无车辆通过等，确保安全生产；双方签订了《相邻矿山安全管理互不影响协议书》。
另外，矿山部分地面设施，厂房位于矿界内，受征地因素限制，部分厂房无法搬迁。因此为保护厂房，以厂房边界为准，向外80m内禁止开采。爆破时控制齐发药量减少振动，按照设计布置炮孔，保证抵抗线宽度，保证堵塞高度避免飞石，控制起爆方向背向厂房方向。为保证安全，爆破前需将人员、挖掘机、汽车等移动设备需撤离至爆破警戒范围外安全地点。待警戒解除后，方可回到工作岗位。
（1）爆破空气冲击波控制
爆破冲击波安全距离计算公式如下：
R=  
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式中：R ——爆破空气冲击波安全距离，m；
K——与爆破条件和爆破性质有关的系数，考虑对建筑物破坏程度为没有破坏，取值 10；
Q——装药量（kg）取 Q=51.98kg
则 R =72.08m。
（2）爆破振动安全允许距离

R=（k/v）1/αqm=63.52m
R—爆破震动安全距离；

q—炸药量，kg，微差爆破取单段最大装药量51.98kg；

v—震动安全速度，cm/s；该矿为露天深孔爆破，f为10~60Hz，根据《爆破安全规程》（GB6722-2014），矿山工业建筑属于工业建筑类，因此取3.5cm/s；

m—炸药系数，取1/3；

k、α—爆破点地形、地质等条件有关的系数和衰减系数，通过查表求得：（k/v）1/α=12.3，矿岩属中硬-坚硬岩石，k取250，α取1.7。

（3）爆破飞石安全距离：

根据几何相似公式计算：

RFmax=20Kfn2W

式中：RFmax——飞石的飞散距离，m；

      Kf——安全系数，一般取Kf=1.0～1.5，取1.2；

      n——爆破作用指数，1.0；

      W——最小抵抗线，3.0m。

经计算，爆破飞石距离为：RFmax=72m。
根据爆破作业计算可知，矿山单孔装药量51.98kg。采用中深孔爆破，电子雷管起爆网路，逐孔微差起爆。经计算爆破空气冲击波距离R=72.08m。爆破振动安全允许距离R=60.83m，爆破飞石距离为：R=72m。本次设计厂房80m内禁止开采。可保证厂房安全。
综上，矿山周边环境符合国家安全生产法律法规、标准、规范的要求。

3.2 开拓运输系统单元
3.2.1  危险、有害因素辨识

《可研报告》明确，该项目选用9台20t自卸汽车运输矿岩，若道路（或其局部）不符合要求：坡度过大、转弯半径过小、路宽不够、路面不平，路面缺乏维护保养等，易发生意外事故，主要表现为车辆挤人、压人、撞车或撞人、车辆倾覆等。

（1）运输道路设计不符合要求，如坡度大，转弯半径过小，路宽不够，路面不平等。

（2）运输道路路面缺乏维护保养。

（3）车辆驾驶员没有经过培训考试持证上岗，或没有严格执行行车规则和驾驶操作规程。

（4）车辆没有按照有关规定进行保养，其安全防护装置有缺陷。

（5）自然条件恶劣，如雾3天影响视线，冰雪和雨水使路面变滑等。

此外，由于该项目使用的车辆较多，行车公路上将经常沉积大量粉尘，在大风干燥天气下车辆运行时，导致尘土弥漫，空气中每立方米的粉尘量可能高达几十甚至几百毫克。运输车辆在行使过程中，产尘量的大小与路面种类、路面上积尘多少、天气干湿、有无雨雪以及汽车行驶速度等因素有关。

粉（矿）尘对人的主要危害是能引起尘肺病。尘肺病是由于长期大量吸入微细矿尘而引起的一种慢性职业病。尘肺病是矿工的主要职业病，发病率高，对身体影响大，迄今尚无根治的方法。

通过对矿山开拓运输单元存在的危险、有害因素进行辨识和分析，确定该单元存在的危险因素为“车辆伤害”，有害因素为“尘毒”。

3.2.2 预先危险性分析法评价

采用预先危险性分析法对开拓运输单元进行安全评价，见表3.2-2。

表3.2-2    开拓运输单元预先危险性分析检查表

	危险有害因素
	致因因素
	事故后果
	危险等级
	预防措施

	车辆伤害
	1.车辆老化，设备损坏。

2.道口未设有明显的警示标志。

3.采场道路外侧未设有安全车挡。

4.道路盲区，道口交叉。

5.违章驾驶。

6.信号警示差，安全距离不够。

7.运输道路不标准，检修道路不及时。

8.驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人；不应在运行中升降车斗。

9.冰雪或多雨季节道路较滑时，未设防滑措施。

10.同类车超车，前后车距离应保持适当。生产干线、坡道上无故停车。

11.采用溜车方式发动车辆，下坡行驶空档滑行。
	人员伤亡。
	Ⅲ
	1.经常检查与维护车辆，损坏车辆维修前严禁作业。

2.道口设置明显的警示标志。

3.采场道路外侧设不小于车辆轮胎高度1/2的安全车挡。

4.人员加强道路盲区及道路交叉处的了望，增设醒目的警示牌。

5.司机持证上岗，按规程驾驶车辆。

6.设置明显的警示指示信号。

7.经常检查与维护道路。

8.按照设计要求修建矿区道路。

9.遵守岗位操作规程，冰雪或多雨季节制定防滑措施。

10.车辆之间保持足够的安全距离。

11.严禁采用溜车方式发动车辆，下坡行驶空档滑行。

	尘毒
	汽车作业时产生尾气、粉尘。
	影响人员健康。
	Ⅱ
	1.汽车安装尾气净化装置；

2.加强洒水作业；

3.加强个体防护等。


3.2.3 评价结果

车辆伤害是常见的运输事故，且事故结果较为严重，因此，本项目运输过程中造成的伤害危险等级定为Ⅱ～Ⅲ级。

《可研报告》明确道路按矿山Ⅲ级道路标准设计，本次预评价认为该项目道路建设方案基本满足《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）要求。建设单位按照设计要求布置矿山道路，对运输车辆及时检修保持车况良好，并杜绝驾驶人员违章，并落实本预评价报告提出的以上安全措施，运输过程中造成的伤害可以控制在可接受范围内。

3.3 采剥单元

采剥单元中存在的危险、有害因素较多，又交叉存在于不同的工序和环节中，为便于评价工作的有序开展，将采剥单元划分为3个子单元，即边坡稳定性、穿孔（凿岩）爆破、铲装作业子单元。

3.3.1 边坡稳定性子单元

（1）危险、有害因素的辨识和分析

露天采场边坡上不稳定的岩（土）体在重力作用下沿一定滑动面（或滑动带）整体向下滑动的物理地质现象，称为滑坡。在露天开采工程中，滑坡往往造成严重危害。

由于边坡过陡、其岩土内含水量较大、岩石风化，以及岩层构造、地震影响等原因导致坍（塌）方的物理地质现象，称为坍塌。在露天开采过程中，坍塌也往往造成严重危害。

该项目实施过程中可能发生滑坡与坍塌的地点主要为露天采场。

以往矿山生产过程中，未发现涌水、透水等水文地质灾害现象。综上所述，因此水害对边坡稳定的影响不大。

该项目拟采用深孔爆破，爆破的地震效应较强，对边坡的稳定影响较大，若邻近边坡爆破未采取措施严加控制，则可能直接或间接导致滑坡或坍塌。

露天采场在采剥过程中，由于管理不善，形成“伞檐”或边坡浮石及上段工作平台碎石清扫不净，受到爆破、铲装、运输等某种震动，很可能发生滚石滑落，对下部平台作业人员的危害是严重的。造成滚石的主要原因有：

处理浮石、“伞檐”不及时（这是露天采场存在滚石伤人的隐患）。

处理浮石操作方法不当。由于处理浮石操作方法不当所引起的滚石事故，大多数是因处理前缺乏全面、细致的检查，没有掌握浮石情况而造成的。

爆破时边帮受震动，引起危岩不稳定，浮石突然下滑，造成滚石伤人。

安全平台宽度不足，不能充分缓冲和阻截滑落的岩石。

上下平台同时作业时，未能保持一定的超前距离，当上部平台作业时滚石滑落造成下部平台人员设备不能及时躲避。

在处理浮石时，操作工人的技术不熟练，站立位置不当，当浮石落下时无法躲避而造成事故。

通过对采场边坡子单元存在的危险、有害因素进行辨识和分析，确定该单元存在的危险因素为“滑坡”、“坍塌”、“滚石滑落”。

（2）边坡失稳鱼刺图分析

露天开采的主要危险是边坡失稳引起滑坡、坍塌，轻则会导致设备损坏、采场道路损毁，重则引起人员伤亡，严重影响矿山生产，甚至停产。因而对矿山边坡稳定性必须予以足够的重视。

1、边坡失稳事故鱼刺图

本鱼刺图分析了边坡失稳的主要因果关系，用于对边坡危险因素的预测和分析。从图3.3-1可看出，影响采场边坡失稳的原因主要有：地质因素（主要为边坡体内存在软弱结构面）、边坡角过陡、无序开采、地表水的入渗导致岩体强度降低、爆破振动以及边坡管理不善。具体分析如下：
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图3.3-1  采场边坡失稳的鱼刺图分析

1）地质因素：

主要有：边坡角若与岩层层面一致易出现滑坡；在节理裂隙发育地段，若边坡角过大，易出现滑坡、塌方等事故；工程地质(断层、节理、裂隙、软弱带、矿岩物理力学性质等)和水文地质资料不详可能会出现边坡失稳事故；山崩、泥石流、洪水淹没等灾害。

2）地质构造发生滑坡的几种形式：

（1）由于边坡上部的岩土结构松散破碎，易形成圆弧形的滑坡；

（2）存在于边坡上方的与边坡同面的层状结构的岩体或层面，两种不同的岩面接触面，斜切而成的边坡三角体，容易产生滑坡；

（3）岩性构造：控制矿区的一区构造，控制采矿的二级构造，控制三个台阶以上的三级构造，以及边坡体内的软弱夹层等不连续面，只要这些不连续面与边坡同向，都有可能构成滑体的滑动面，尤其是这些不连续的倾角，两个不连续面交线的倾角小于边坡时，大型滑坡的可能性更大；

（4）延伸2m以上的四级构造（如边坡的节理，裂隙层理）以及2m以下的节理，裂隙对边坡岩体强度具有弱化作用和破坏台阶的作用。

3）水的因素：

地表水对边坡的冲刷及渗水将增加边坡荷重，这对边坡稳定产生危害。

4）边坡结构因素：

台阶过高会引起台阶失稳，产生滑坡、崩落、滚石；整体边坡角度过陡，将产生大型滑坡。

5）生产因素：

靠帮穿孔爆破，对边坡的稳定有着至关重要的影响。靠近边坡帮排孔﹑布孔不当﹑药量过大﹑没有采用微差爆破都有可能破坏边坡岩体，造成边坡失稳。日常生产靠边坡爆破产生的炮震，有可能导致局部边坡稳定受到影响。

6）边坡管理因素：

开采方法不当，靠帮边坡部位产生超挖，欠挖，以及护坡工作没有做到位而影响边坡的稳定。

7）设计因素

台阶过高、平台宽度不够等都会造成边坡稳定性下降。

2.可能导致本项目边坡失稳的影响因素分析

1）地质因素及地质构造发生滑坡

如遇顺层开采，则岩层层面属软弱结构面，抗变形能力较差，整体稳固性较差，存在开采边坡失稳，产生滑坡、坍塌、掉块等安全隐患。

2）水的因素

大气降水是采场充水的主要因素，但地形有利于大气降水自流排出采场。若雨季突遇暴雨，无防排水沟阻截地表水对边坡冲刷，有可能引起滑坡、泥石流等地质灾害。

3）边坡管理因素：

如果开采方法不当，靠帮边坡部位超挖，欠挖等，以及护坡工作没有做到位会影响边坡的稳定。

4）设计因素：

该矿山类型为露天矿山，采用自上而下分台阶开采，并明确台阶参数及开采工艺、设备。

采场长约560m，宽约400m，采场最低标高195m，最顶标高260m；南侧形成2个台阶，台阶高度10～20m，坡面角约为60°；西侧形成1个台阶，台阶高度15～20m，坡面角约为60°；东侧形成3个台阶，台阶高度10～15m，坡面角约为60°；破碎后的矿石对方在采场东北侧。目前矿山未形成封闭圈，采场内无积水。企业目前未进行边坡稳定性分析，要求在安全设施设计中补充边坡稳定性分析内容，判断现有边坡稳定性，若现状条件下边坡不稳定，就不能随着生产进行削坡降段，且为重大事故隐患。
（3）预先危险性分析法

采用预先危险性分析法对边坡稳定性子单元存在的危险、有害因素进行评价，见下表3.3-1。
表3.3-1   边坡稳定性子单元预先危险性分析检查表

	存在的危险
	引发事故的原因
	导致的事故后果
	危险等级
	预防措施

	滑坡
	1.实际生产中采矿方法变动或构成参数违背设计确定的正确数值。

2.对该项目开采范围内的构造对边坡的影响判断有误或未采取正确的预防措施。

3.爆破参数设计不合理；爆破施工时违章作业。

4．邻近边坡的爆破未采取控制爆破措施。

5.未采取有效的边坡地下水疏干措施或未采取有效的地表水防治措施。
	1.剧烈滑坡，其影响区域内,作业人员严重伤亡，设备摧毁性破坏，并严重影响正常生产。

2.缓慢滑坡，“滑体”缓慢下滑，影响正常的开采作业，对采场内的人员和设备的安全构成威胁。
	Ⅲ
	1.设计阶段要详尽地了解相关情况，做出正确的边坡参数设计；开采过程中严格按设计的要求作业。

2.弄清地质构造对边坡稳定性的影响并采取合理的预防措施。

3.选择合理的爆破参数，编制能够保证安全的爆破设计，保证爆破施工按爆破设计执行。

4.邻近边坡的爆破采取控制爆破措施。

5.采取合理的防治水措施，重点是边坡水的疏干措施。

	坍塌
	1.露天采场的边坡与断裂构造交汇地点产生临空面。

2.边坡局部高陡。
	开采过程中局部发生坍塌，威胁其下部作业人员和设备的安全。
	Ⅲ
	1.及时处理露天采场的边坡与断裂构造交汇之处的危险岩（矿）体，并采取加固措施（如锚固）。

2.开采过程中严格按相关规程作业，边坡高陡处及时处理。

	滚石滑落
	未及时清理边坡危岩、浮石，或安全、清扫平台的浮石清扫不净。
	滚石伤人或损坏设备。
	Ⅱ
	及时清理（处理）边坡和安全清扫平台的危岩、浮石。


（4）边坡稳定性分析计算

边坡稳定性分析方法主要有不平衡推力传递法、简化毕肖普法等计算方法。但目前露天采场边坡稳定性分析基础数据取值缺乏边坡研究资料及工程地质勘察资料支撑，建议矿山尽快展开露天采场边坡稳定性研究。

本矿山最终边坡最高为135m。根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号文要求：最终边坡高度60m以上的采场边坡应采用极限平衡法等计算方法对边坡稳定性进行计算。因此，本次预评价采用瑞典条分法对采场最终边坡进行稳定性计算。瑞典条分法计算公式如下：
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式中：

Fs——安全系数； 

im——第i个条块的计算系数； 

i——第i个条块底部的倾角； 

Wi——第i个条块的重量；

Ci——第i个条块的粘聚力； 

bi——第i个条块的长度； 

ui——第i个条块的孔隙水压力；

φi——第i个条块的有效内摩擦角；

Qi——第i个条块所受的水平向作用力；

ei——第i个条块所受的法向条间力； 

R——滑面半径

1）计算参数

因矿山未做过相关岩石力学实验，故根据《非煤露天矿边坡工程设计规范》（GB 51016-2014）选取相关的抗剪程度指标。根据矿山的资源储量核实报告及现场调查，开采主要矿种为制灰用石灰岩，根据矿山地质条件情况，内摩擦角取值为36.5°，结构面摩擦角48°，粘聚力取80kPa；基本地震烈度分带的Ⅵ度带，基本地震加速度值为0.05g。

表3.3-2 边坡岩体结构面抗剪程度标准值

	结构面类型
	结构面结合程度
	内摩擦角Φ(°)
	粘聚力c（MPa）

	硬性结构面
	胶结的结构面，结合好
	﹥35
	0.25～0.15

	
	无填充的结构面，结合一般
	35～27
	0.15～0.10

	
	岩块岩屑型，结合差
	27～18
	0.10～0.05

	软弱结构面
	岩块夹泥型，结合很差
	18～12
	0.05～0.02

	
	泥膜、泥化夹层型，结合极差
	＜12
	0.02～0.002


依据边坡危害等级，确定本矿山的边坡危害等级均为Ⅱ级；

依据边坡工程安全等级划分，确定本矿山的边坡工程安全等级均为Ⅱ级。

表3.3-3 边坡危害等级

	边坡危害等级
	I
	Ⅱ
	Ⅲ

	可能的人员伤亡
	有人员伤亡
	有人受伤
	无人员伤亡

	潜在的经济

损失
	直接
	≥100万
	50万～100万
	≤50万

	
	间接
	≥1000万
	500万～1000万
	≤500万

	综合评定
	很严重
	严重
	不严重


表3.3-4 边坡工程安全等级划分

	边坡工程安全等级
	边皮高度H（m）
	边坡危害等级

	I
	H﹥500
	I、Ⅱ、Ⅲ

	
	300﹤H≤500
	I、Ⅱ

	
	100﹤H≤300
	I

	Ⅱ
	300﹤H≤500
	Ⅲ

	
	100﹤H≤300
	Ⅱ、Ⅲ

	
	H≤100
	I

	Ⅲ
	100﹤H≤300
	Ⅲ

	
	H≤100
	Ⅱ、Ⅲ


2）安全系数

不同荷载组合下总体边坡的设计安全系数应满足下表规定的安全系数要求。

表3.3-5 不同荷载组合下总体边坡的设计安全系数

	边坡工程

安全等级
	边坡工程设计安全系数

	
	载荷组合Ⅰ
	载荷组合Ⅱ
	载荷组合Ⅲ

	Ⅰ
	1.25～1.20
	1.23～1.18
	1.20～1.15

	Ⅱ
	1.20～1.15
	1.18～1.13
	1.15～1.10

	Ⅲ
	1.15～1.10
	1.13～1.08
	1.10～1.05


注：①载荷组合Ⅰ为自重＋地下水；载荷组合Ⅱ为自重＋地下水＋爆破振动力；载荷组合Ⅲ为自重＋地下水＋地震力。

②对台阶边坡和临时性工作帮，允许有一定程度的破坏，设计安全系数可适当降低。

3）计算过程及结果

本次计算使用北京理正岩土软件计算，计算过程及结果如下：

[ 计算简图 ]
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----------------------------------------------------------------------

[ 计算条件 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 基本参数 ]

计算方法：               极限平衡法(建坡规范附录A.0.2)

计算目标：               计算安全系数

边坡高度：                  135.000(m)

结构面倾角：                   36.5(°)

结构面内摩擦角：               48.0(°)

结构面粘聚力：                 80.0(kPa)

水平外荷载Px(kN):
        0.0(kN/m)

竖向外荷载Py(kN):            0.0(kN/m)

[ 坡线参数 ]

坡线段数             13

序号 水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)

  1      6.995     15.000     65.0

  2      8.000      0.000      0.0

  3      9.326     20.000     65.0

  4      8.000      0.000      0.0

  5      9.326     20.000     65.0

  6     20.000      0.000      0.0

  7      9.326     20.000     65.0

  8      8.000      0.000      0.0

  9      9.326     20.000     65.0

 10      8.000      0.000      0.0

 11      9.326     20.000     65.0

 12      8.000      0.000      0.0

 13     10.000     20.000     63.4

[ 岩层参数 ]

层数                 1

序号  控制点Y坐标    容重    锚杆和岩石粘结强度

          (m)      (kN/m3)    frb(kPa)

 1     21.300       18.0       80.0

----------------------------------------------------------------------

[ 计算结果 ]

----------------------------------------------------------------------

岩体重量：             67299.4(kN)

水平外荷载：               0.0(kN)

竖向外荷载：               0.0(kN)

侧面裂隙水压力：           0.0(kN)

底面裂隙水压力：           0.0(kN)

结构面上正压力：       54099.1(kN)

总下滑力：             40031.2(kN)

总抗滑力：             78239.8(kN)

安全系数：               1.954
表3.3-6 最终境界边坡稳定性计算结果

	计算剖面


	边坡工程设计安全系数

	
	荷载组合Ⅰ

	
	规范值
	计算值

	
	1.25～1.20
	1.954


4）分析结论

计算结果均符合安全稳定系数要求，因此本矿山设计的边坡参数安全合理。矿山后续应及时进行岩体力学参数实验，完善边坡稳定性分析计算，从而指导矿山安全生产。

由于矿山实际情况往往存在不确定性，比如局部地段岩体较破碎、生产爆破对边坡造成的损害以及暴雨冲刷边坡造成岩体强度降低等，这些因素都将对边坡稳定性产生影响。因此矿山要提高安全生产意识，在特殊情况下采取相应的保证边坡稳定的措施，比如在靠帮边坡的生产爆破时采取控制爆破技术、局部破碎地段的加固与护坡等。

（5）评价结果

建设单位只要严格按照设计布置采场结构参数；严格按照设计的采矿方法进行开采，杜绝掏采和超挖坡底；对邻近最终边坡的爆破尽可能采用控制爆破减震；对易失稳产生滑坡的部位采取相应加固措施；露天开采每次爆破后应组织人员对露天开采采场、边坡进行检查，在基建期间对原有高陡边坡进行处理，通过采取以上安全措施后，能够保证露天采场边坡的稳定性。
3.3.2 穿孔爆破子单元

3.3.2.1 危险、有害因素的辨识和分析

一、穿孔作业危险、有害因素的辨识和分析

该项目实施中将使用潜孔钻机、空压机等机械设备，在机械运行过程中，存在人员被机械伤害的危险。机械伤害和其它事故一样，是由人的不安全行为或物的不安全状态造成的。

（1）人的不安全行为

1）作业人员违反操作规程或者某些失误造成不安全的行为；没有穿戴合适的防护用品而得不到良好的保护；防护用品没有穿戴好，衣角、袖口、头发等被转动的机械拉卷进去；

2）正在检修机器或者刚检修好尚未离开，因他人误开动而被机器伤害；

3）在机器运转时进行检查、保养或做其它工作，因误入某些危险区域和部位造成伤害，如人跌入机械内，手伸进皮带罩内等；

4）操作方法不当或不慎造成事故。

（2）设备的不安全状态

机械设备先天不足，缺乏安全防护装置，结构不合理，强度达不到要求，或者设备安装维修不当，是导致机械伤害的主要原因之一。

1）机械传动部分没有防护罩而轧伤人员，或传动部件的螺丝松脱而飞出伤人；

2）机械某些零件强度不够或受损伤，突然断裂伤人；

3）缺乏必要的安全保险装置，或其失灵而不能起到应有的作用。

（3）工作场所环境不良

机械设备所处的环境条件不好，会妨碍作业人员的工作，容易引起人员操作失误，造成伤害。

此外，穿孔设备、作业人员临近边坡作业时，若防护设施欠缺，易造成高处坠落事故。

二、爆破作业危险、有害因素的辨识和分析

该项目建设实施过程中，使用中深孔爆破崩落矿岩。

（1）爆破器材的使用过程中存在的危险

1）爆破时产生的空气冲击波直接对人员造成伤害。造成此类事故发生的主要原因是爆破警戒不当和起爆信号发生错误。

在该项目露天采场实施爆破时，如爆破警戒范围确定有误、警示标志不明显、执行警戒任务的人员未按指令到达指定地点并坚守工作岗位；由于其它突然因素，导致爆破警戒范围内有人员没有撤离而进行了起爆；预警信号、起爆信号有误，不具备安全起爆条件时发出起爆信号等。则易导致爆破作业产生的伤亡范围内意外出现人员，其将受到爆破冲击波伤害，后果严重。

2）爆破产生的个别飞散物击中人体造成伤害。爆破警戒范围确定有误或起爆信号发生错误，可能导致爆破飞石影响范围内出现人员，受到个别飞散物（爆破飞石）伤害。

需要指出的是，该项目为山坡露天开采，下坡方向爆破产生的个别飞散物飞散距离较远，导致爆破飞石的危险半径增加。

3）爆破作业产生的震动波对露天采场周边的建筑物产生破坏作用，间接导致人员伤亡、财产损失。

（2）爆破器材意外爆炸引发的危险

该项目爆破器材运输至露天采场使用。在储存、运输环节，如不注意防护，炸药、雷管（主要是雷管）受到冲击、震动或摩擦等外力作用，可能引起意外爆炸。

在爆破器材存储和使用的环节中，如违章操作、管理，对爆破器材产生了冲击、摩擦或挤压等，可能导致其意外爆炸；热能（如明火、吸烟或过热物体等热源可能引爆雷管）也可能导致爆破器材意外爆炸；该项目露天采场所处地势较高，易形成天空对地放电路径，如雷雨天气进行爆破作业，有雷电引爆爆破器材的可能。

爆破器材一旦发生意外爆炸，将对周边人员（主要是作业人员）的安全构成极大威胁；如爆破器材在储存、运输环节中发生意外爆炸，则同时严重威胁公共安全，后果极其严重。

通过对穿孔爆破子单元存在的危险、有害因素进行辨识和分析，确定该单元存在的危险因素为“机械伤害”、“高处坠落”、“爆破伤害”。

3.3.2.2 穿孔爆破子单元评价

（1）预先危险性分析法评价

采用预先危险性分析法对穿孔爆破子单元存在的危险、有害因素进行评价，见下表3.3-7。

表3.3-7    穿孔爆破子单元预先危险性分析检查表

	存在的危险因素
	引发事故的原因
	导致的事故后果
	危险

等级
	预防措施

	机械伤害
	1.该项目使用的钻机在进行稳车、移动等操作时，未按照相关规程执行。

2.穿孔设备无安全保护措施或其失效。

3.穿孔作业人员违章进行穿孔操作。
	1.穿孔设备或其辅助设备对作业人员造成伤害。

2.损坏设施、设备。
	Ⅱ
	1. 杜绝违章操作现象，钻机在进行稳车、移动等操作时，按照相关规程执行。

2. 按要求设置穿孔设备的安全保护措施。

	高处坠落
	1.穿孔设备、人员作业时临近边坡，若防护设施欠缺。

2.钻机稳车平台不牢。
	设备损坏、人员伤亡
	Ⅱ
	1.穿孔设备、人员临近边坡作业时，应留设有足够的安全距离，必要时应设防护设施。

2.钻机稳车平台应牢固。

	爆破伤害
	1.爆破作业未执行爆破设计。

2.爆破警戒范围确定有误。

3.执行爆破警戒有误。

4.人员误入爆区。

5.爆破前，未对重要设施进行防护。

6. 无避炮设施或其失效。

7.残炮、盲炮的处理不当。

8．爆破器材意外爆炸。
	1.爆破空气冲击波伤人。

2.爆破飞石伤人。

3.损坏设施、设备。
	Ⅲ
	1.严格按照爆破设计的要求进行爆破作业。

2.按规程要求确定爆破警戒范围。

3.爆破警戒线内杜绝非作业人员入内。

4.采场内应设置避炮设施并确保其有效性。

5.爆破前，对重要设施进行防护。

6.按规程要求处理残炮、盲炮。
7．加强爆破器材的运输及管理工作。


（2）经验分析法评价

该项目采用深孔爆破。实施爆破作业过程中，爆破器材使用现场可能发生的事故类型主要有3个方面：一是爆破时产生的空气冲击波直接对人员、建（构）筑物造成危害（主要由警戒措施不力引起）；二是爆破产生的个别飞散物击中人体或建（构）筑物，造成危害；三是爆破作业产生的震动波对露天采场周边的建筑物产生破坏作用，间接导致人员伤亡、财产损失。

爆破安全允许距离计算：

根据几何相似公式计算：

RFmax=20Kfn2W

式中：RFmax——飞石的飞散距离，m；

Kf——安全系数，一般取Kf=1.0～1.5，取1.2；

n——爆破作用指数，1.0；

W——最小抵抗线，3.0m。

经计算，爆破飞石距离为：RFmax=72.0m
3.3.2.3 评价小节

该项目露天爆破作业采用深孔爆破，符合有关规定，建设单位在建设和生产中，应该委托具备相应资质部门出具爆破设计，合理选择爆破参数。依据《爆破安全规程》（GB6722-2014）中的相关要求实施爆破作业，能够保证露天爆破作业的安全可靠性。

3.3.3 铲装作业子单元

3.3.3.1危险、有害因素的辨识和分析

该项目在铲装作业过程中将使用挖掘机、装载机、自卸汽车等机械设备，在机械运行过程中，存在人员被机械伤害、高处坠落及物体打击的危险。

机械伤害和其它事故一样，是由人的不安全行为或物的不安全状态造成的：

（1）人的不安全行为

1）作业人员违反操作规程或者某些失误造成不安全的行为；没有穿戴合适的防护用品而得不到良好的保护；防护用品没有穿戴好，衣角、袖口、头发等被转动的机械拉卷进去；

2）正在检修机器或者刚检修好尚未离开，因他人误开动而被机器伤害；

3）在机器运转时进行检查、保养或做其它工作，因误入某些危险区域和部位造成伤害，如人跌入机械内，手伸进皮带罩内等；

4）操作方法不当或不慎造成事故。

（2）设备的不安全状态

机械设备先天不足，缺乏安全防护装置，结构不合理，强度达不到要求，或者设备安装维修不当，是导致机械伤害的主要原因之一。

1）机械传动部分没有防护罩而轧伤人员，或传动部件的螺丝松脱而飞出伤人；

2）机械某些零件强度不够或受损伤，突然断裂伤人；

3）缺乏必要的安全保险装置，或其失灵而不能起到应有的作用。

（3）工作场所环境不良

机械设备所处的环境条件不好，会妨碍作业人员的工作，容易引起人员操作失误，造成伤害。

此外，运输车辆、作业人员临近边坡作业时，若防护设施欠缺，易造成高处坠落事故；

挖掘机在进行铲装作业时，操作失误或铲斗直接从车辆驾驶室上方通过易造成物体打击事故，这些事故多是由于人的不安全行为造成的。

通过对铲装作业子单元存在的危险、有害因素进行辨识和分析，确定该单元存在的危险因素为“机械伤害”、“高处坠落”、“物体打击”。
3.3.3.2铲装作业子单元评价

采用预先危险性分析法对铲装作业子单元存在的危险、有害因素进行评价，见下表3.3-8。
表3.3-8  铲装作业子单元预先危险性分析检查表

	存在的危险因素
	引发事故的原因
	导致的事故后果
	危险等级
	预防措施

	机械伤害
	1.挖掘机在移动前和移动时，有人员在其移动范围内。

2.挖掘机在进行各种操作时，出警告信号；夜间作业时，车下及前后信号、照明未完好。

3. 没有确认作业人员和设备是否在安全范围内就开动设备。

4.挖掘机作业时，悬臂或铲斗下面、工作面附近有人停留。

5. 挖掘机铲装作业时，铲斗从车辆驾驶室上方通过。

6. 两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距不当；相邻两阶段同时作业的挖掘机未沿阶段方向错开一定的距离。

7．在设备运转时处理故障和进行卫生清扫，多人作业时没有相互监护。

8. 存在视觉盲角。

9．使用工具，操作设备，没有严格按操作规程进行操作。

10.挖掘机设备“带病”作业。

11.自卸汽车进入工作面装车，未停留在挖掘机尾部回转范围0.5m以外，挖掘机回转撞击汽车。
	1.设备伤人（碾压、碰撞）。

2.设备倾倒。
	Ⅱ
	1.在开动挖掘机之前，应检查其移动范围内是否有人员。

2.挖掘机在进行各种操作时，应先出警告信号；夜间作业时，车下及前后信号、照明必须完好。

3.确认作业人员和设备在安全范围内再开动设备。

4.挖掘机作业时，悬臂或铲斗下面、工作面附近严禁人员停留。

5.严禁铲斗从车辆驾驶室上方通过。

6. 两台以上的挖掘机同时作业时，合理确定其相对位置。

7.在设备运转时不容许处理故障和进行卫生清扫。多人作业时要做好相互监护。

8.增加必要的观察设施，避免有视觉盲角。

9.使用工具，操作设备，严格按操作规程进行操作。

10.严禁设备“带病”作业。

11.自卸汽车进入工作面装车时，应停留在挖掘机尾部回转范围0.5m以外。

	高处坠落
	1.作业平台未设安全防护设施；作业人员从工作平台边缘行走、站位不当。

2.是运输车辆从工作平台边缘行走。

3．挖掘机未在作业平台的稳定范围内行走。挖掘机上下坡时，驱动轴未始终处于下坡方向或铲斗未空载。
	人员伤亡，设备损坏。


	Ⅱ
	1．铲装作业平台设安全防护设施；作业人员严禁从工作平台边缘行走，合理站位。

2.人员及车辆在操作过程中遵守规程，要站位合理。

3. 挖掘机应在作业平台的稳定范围内行走。挖掘机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向或铲斗未空载。

	物体打击
	1. 上一阶段存在浮石滚落。

2. 挖掘机司机操作失误，提前把铲斗内的矿（岩）放出。

3. 挖掘机铲斗从车辆驾驶室上通过，矿（岩）石从铲斗内掉落。

4．作业人员没戴安全帽。

5．挖掘机作业时，发现县浮岩块或崩塌征兆未停止作业，未将挖掘机开到安全地带。

6．装车时，汽车司机离开司机室，或将头、手臂伸至司机室外。

7.装车时，检查、维护车辆、汽车司机停留在司机室跳板上或有落石危险的地方。
	损坏设备，伤害人员
	Ⅱ
	1.及时处理上一阶段内的浮石。

2.挖掘机司机必须经过培训后上岗，严格按照作业规程操作。

3. 挖掘机铲斗不容许从车辆驾驶室上方通过。

4. 作业人员穿戴好安全帽。

5．挖掘机作业时，发现县浮岩块或崩塌征兆应立即停止作业，并将挖掘机开到安全地带。

6．装车时，汽车司机不得离开司机室，或将头、手臂伸至司机室外。

7.装车时，不得检查、维护车辆；汽车司机不得停留在司机室跳板上或有落石危险的地方。


3.3.4 评价结果

铲装作业是矿山生产的主要工艺之一，机械伤害、高处坠落、物体打击在矿山发生频率较高，因此本项目潜在的危险等级定为Ⅱ级。

高处作业配备必要的劳动防护用品并杜绝上下多层垂直作业，禁止人员在坡根底停留，避免高处坠落和物体打击事故的发生。如果建设单位落实本预评价报告提出的以上安全措施，铲装作业是安全可靠的，铲装作业过程中造成危害是可控制的。

3.4 矿山供配电设施单元

3.4.1 危险、有害因素的辨识和分析

矿山主要采掘设备、空压机动力均为柴油机。矿山用电主要为办公室生活及照明用电。《可研报告》明确不再新增配电设施。与此相关，存在电气设备与输电线路漏电导致人员触电的可能。

触电伤害有电击与电伤两种形式：电击是指电流通过人体内部的组织和器官，引起人体功能及组织损伤，破坏人的心脏、肺脏及神经系统的正常功能，导致人体痉挛、窒息，直至危及人的生命。电伤是通过电流的热效应、化学效应或机械效应对人体的伤害。

该项目发生触电伤害的主要原因如下：

（1）电气保护系统（短路、过负荷、过电压、接地保护）失灵。

（2）电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等。

（3）输电线路绝缘老化或损坏，保护装置失灵。

（4）电气设备可能被人触及的裸露带电部分未设置安全防护罩或遮栏及警示牌。

（5）电气设备绝缘失效，保护装置失灵。

（6）缺少个体防护装备。

除此之外，若各种矿山采掘设备自带的电气设施防护不当或未能及时更换，造成线路老化，易形成短路，从而造成火灾事故，而大多数采掘设备均是燃油设备，若油类及燃油设备日常管理不善，则可能导致火灾乃至爆炸事故的发生。引起火灾事故的主要因素如下：

（1）设备的原因。如不符合防火的要求，设备安装、使用、维护不当等。

（2）物料的原因。如可燃物质的自燃，机械摩擦及撞击生热，在运输装卸时受剧烈振动等。

（3）环境的原因。如高温、雷击、静电、地震等自然因素。

（4）管理的原因。

通过对供配电设施单元存在的危险、有害因素进行辨识和分析，确定该单元存在的危险因素为“触电”、“火灾”。

3.4.2 供配电设施单元评价

采用预先危险性分析法对供配电设施单元进行评价，见下表3.4-1。
表3.4-1   供配电设施单元预先危险性分析检查表

	存在的危险因素
	引发事故的原因
	事故

后果
	危险等级
	对策措施

	触电
	1.变压器、高压配电柜、供电线路或用电设备漏电。

2.电气保护系统(短路、过负荷、过电压、接地保护)失灵。

3. 电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等。

4.输电线路绝缘老化或损坏。

5. 电气设备可能被人触及的裸露带电部分未设置安全防护罩或遮栏及警示牌。

6. 电气设备绝缘失效，保护装置失灵。

7．移动电缆和停、切、送电源时，未严格穿戴好高压绝缘手套与绝缘鞋，未使用符合要求的电缆钩。
	1.人员触电，造成伤亡；设备损坏。

2.胶带倒转，导致洒矿、埋人。
	Ⅱ
	1.按要求设置合理的电气检漏等保护装置并及时检修。

2.经常检查电气保护系统，并加强维护。

3. 加强电工及机电设备操作人员的培训，严禁违章作业。

4.及时检查供电线路，及时处理绝缘老化或损坏的缆线，合理地敷设电缆线。

5.对供电线路及时检修，重点检查其接地保护装置以及线路完好情况，发现问题及时处理。

6.加强供电系统的维护，对出现的故障要及时处理。

7.变电所等场所及易发生火灾的设备配备灭火器。

8. 经常检查维护电气设备设施，确保保护装置完好。

9．移动电缆和停、切、送电源时，严格穿戴好高压绝缘手套与绝缘鞋，使用符合要求的电缆钩。

11.完善供电系统及电气设备的避雷设施。

	火灾
	1.电气设备短路。

2.设备摩擦产生火花。

3.设备长时间过负荷运行，会产生大量热量，导致内部绝缘损坏。

4.供电线路绝缘损坏或老化，裸露部位接触可燃物。

5.燃油设备使用的油类管理不善。
	人员伤亡 ，设备损坏。
	Ⅱ
	1. 安装完善的电气保护系统并经常检修。

2.减少设备摩擦。

3. 严禁设备超负荷运行。

4. 对输电线路进行保护，防止被刮碰、挤压，损坏或老化部位要及时修善。

5.严格管理燃油设备，油料附近杜绝明火。

6.车辆、机械设备及供配电设施均应配备消防器材。


3.4.3 评价结果

建设单位在施工及以后生产过程中，要定期对办公区生活用电及照明等设备进行维护检修，电气作业人员应持有特种作业人员资格证，并且应严格按照电气作业操作规程进行，并杜绝违章作业，同时，作业时佩带必要的劳动防护用品，则能够保证供电系统的安全可靠性。

3.5 防排水单元

3.5.1 危险、有害因素的辨识和分析

矿区水文地质条件简单，主要危险、有害因素为大气降水。

3.5.2 预先危险性分析法评价

采用预先危险性分析法对防排水单元进行评价，见下表3.5-1。
表3.5-1  防排水单元预先危险性分析检查表

	存在的危险因素
	引发事故的原因
	导致的事故后果
	危险等级
	预防措施

	水灾
	1.未按设计开采，形成封闭圈。

2.出现特大、罕见的暴雨。


	1.淹没采场或台阶，威胁采场内作业人员和设备的安全。

2.直接或间接造成泥石流或滑坡，造成人员伤亡或设备损坏。

3.雨季突遇暴雨，雨水冲刷坡面有可能引发滚石、塌翻、泥石流等地质灾害。
	Ⅲ
	1.按照设计要求进行开采。

2.出现特大、罕见的暴雨时，将下部台阶的人员和设备及时撤出，力求将损失降到最小。




3.5.3 安全检查表法

根据《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)中的相关内容对该项目《可研报告》中的防排水系统进行对照检查，见表3.5-2。

表3.5-2 防排水单元安全检查表

	编号
	评价内容
	依据标准

条款
	检查情况
	检查

结果

	1
	露天采场总出入沟、平硐口、排水口和工业场地不应受洪水威胁。
	GB16423-2020

5.7.1.2
	《可研报告》中工业场地设置合理，未受洪水威胁；
	符合

	2
	矿山建构筑物应建立消防设施，设置消防器材。
	GB16423-2020

5.7.2.1
	《可研报告》明确了矿山建构筑物应建立消防设施，设置消防器材。
	符合


3.5.4 评价结果

由以上分析可知，《可研报告》中工业场地设置合理，但雨季汇水冲刷采场台阶可能引发滑坡事故，建议在安全设施设计中进一步完善。
3.6 排土场单元

3.6.1 排土场单元评价
表3.6-1 排土场预先危险性分析

	存在的危险
	引发事故的原因
	导致的事故后果
	危险等级
	预防措施

	滑坡、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、泥石流、粉尘。
	1.拟扩建的排土场堆积高度过大，排弃作业时违反规程造成坡面较陡。

2.排土场堆积坡角、分层高度等参数设计不合理或设计合理，但未按设计施工

3.未对排土场工程地质不良地段采取妥善处理措施。

4. 防排水工作不力，未在排土场上游设置截洪沟，暴雨冲刷排土场。

5.排土场排土作业时未采用间歇式排土。

6.雨洪水冲刷排土场。

7.使用的推土机等大型设备安全防护设施不全或实效。

8.排土场内未设反坡或坡度不合理。

9. 汽车卸载时无人指挥。

10．卸载平台边缘无固定的挡车设施，或其不符合要求。

11．在同一地段进行卸车和推土作业时，设备之间未保持足够的安全距离。

12．汽车进入排土场未限速行驶；卸土时，汽车未垂直于工作线，高速倒车。

13．在排土场边缘，推土机沿平行坡顶线方向推土。

14．排土场作业区夜间照明不足。

15．在暴雨、大雪、大风等天气进行卸载作业。

16.排土场位于地面工业场地上风侧，排土场未采取防扬尘措施。
	1.排土场发生滑坡、泥石流，造成人员伤亡或财产损失并影响生产。

2.造成机械伤害事故、车辆伤害（如排土汽车撞人、撞车、坠毁）。

4.发生高处坠落事故，导致人员伤亡，设备损坏。

5.扬尘造成环境污染。
	Ⅱ
	1.遵守相关规程进行卸载作业。

2. 按要求设计排土场堆积坡角、总堆置高度、分层高度等参数。

3.对排土场工程地质不良地段采取妥善处理措施。

4. 在排土场周围设置截洪沟与排水设施。

5. 采用间歇式排土。

6.推土机等大型设备设置可靠的安全防护设施，日常加强检查和维护。

7. 排土场内必须设反坡，坡度符合要求。

8. 汽车卸载时必须设置专人指挥。

9．卸载平台边缘设固定的挡车设施，并符合规程要求。

10．在同一地段进行卸车和推土作业时，设备之间应保持足够的安全距离。

11．汽车进入排土场要限速行驶；卸载时，汽车应垂直于工作线，严禁高速倒车。

12．在排土场边缘，推土机不得沿平行坡顶线方向推土。

13．排土场作业区必须有足够的夜间照明设施。

14．在暴雨、大雪、大风等天气不得进行排土作业。

15.对排土场采取可靠的防尘措施。


该项目剥离量为60.39万t，合22.28万m³，松散系数取1.4，沉实系数取1.2，最终废石体积为26.00万m³。矿山废石主要为风化石灰岩，大部分可综合利用。排土场位置设于矿区东北侧5号拐点约50m处，采用单台阶排土方式，排土场顶标高为215m，底标高为190m，堆置高度25m，容积为26万m3，占地面积15000m2，排土场边坡角为35°。

废石运至排土场，矿山剥离岩石中的表土应单独堆放，以便以后利用。

排土场稳定性分析：
排土场常见的破坏类型有整体滑动、塑性变形、坡面散落、沉陷等。其中整体滑动危害性最大，现以排土场基底接触面为假定的土场整体滑动结构面，排土场稳定系数K计算如下：

[image: image9.emf]costan


sin


K


rvAC


rv


aj


a


+


=




costan

sin

K

rvAC

rv












式中：A—结构面的面积（15000m2）；


r—岩土体的重度（17kN/m3）；

v—岩体的体积（26万m3）；

a—滑动面的倾角（18°）；

φ—滑动面的内摩擦角（取25°）；

C—滑动面的粘聚力（取较低值，15KPa）；

带入上式计算K=1.18。

排土场稳定系数大于该类型土场规定的稳定系数1.15，排土场稳定。

该排土场周边环境较好，下游安全距离内无其他工业设施、河流、居民区，无自然保护区和名胜古迹。排土场工程地质较好，无断裂、裂隙构造，基岩出露较好，无泉水露头，地基承载力较高，场地地形横坡在21°之内，矿山排土安全有保证。

为防止废石滚落和滑坡，在排土场底部边缘处设置大的干石堆积石坝，坝上和坝下均采用8号钢丝线编织的石笼子，纵横交织摆放，使少量流水可以渗透过石坝。

排土场汇水主要充水因素为大气降水，设计在排土场外围设排水沟。

排水沟为梯形经济断面，水沟上宽1.0m，底宽0.6m，高0.5m，断面0.4m2。
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3.6.2 评价结果
由以上分析可知，《可研报告》中排土场设置合理。但是由于排土场位于矿区外东侧，可研中未提及征地情况，建议下一设计阶段，企业应尽快完成对排土场选址的征地手续。
3.7 安全管理及其他单元

3.7.1 安全管理及其他单元评价

安全生产管理措施是安全生产技术措施得以实现和有效运行的保障。《可研报告》中提出了部门安全生产管理方面的建议，但还存在一些不足，评价组采用专家评议法对本项目安全管理单元进行评价。

（1）建立安全管理机构和配备不少于2名安全管理人员；

（2）设立技术总负责人和生产技术管理机构，并配备采矿、机电、地质等专业技术人员；

（3）建立各项安全管理制度；

（4）建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；

（5）设立矿山救护队或与专业救护队签订的救护协议；

（6）依法参加工伤保险和安全生产责任险，为从业人员缴纳保险费；

（7）依照国家有关规定，编制安全经费的提取计划，并按计划足额提取安全经费。

安全管理制度包括：

1）建立健全企业安全生产责任制

安全生产责任制包括企业负责人、技术负责人、车间主任、班组长、车间安全员、班组安全员和职工的各级安全生产责任制。

2）制定各项安全生产规章制度和操作规程

各项规章制度包括：安全检查制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。

3）安全培训、教育和考核制度

包括单位主要负责人、安全管理人员、从业人员、特种作业人员的安全培训教育。

《可研报告》中提出了一些安全生产管理的建议，但还存在一些不足之处，本次安全预评价报告予以了相应补充。
3.7.2 评价结果

评价结果：《可研报告》中对该项目提出的安全生产管理方面的对策措施尚不够完善，本预评价报告给予了补充。建设单位在以后的生产中，只要落实本报告在安全管理方面提出的措施，建立安全管理机构、安全管理制度、应急预案，并要对安全管理人员和特种作业人员进行培训，生产中要落实各项制度，以确保安全生产管理有效的运用于施工及生产的各个环节，就能够最大限度的确保本项目的安全生产。

3.8 重大危险源辨识单元

因《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）已经废止，矿山重大危险源辨识只依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），通过分析可知，矿山不存在危险化学品，因此，不存在重大危险源。

4 安全对策措施建议
4.1 本预评价建议补充的安全对策措施

本安全预评价报告提出的安全对策措施为《安全设施设计》的编制提供依据。本次预评价考虑了该扩建项目实施过程中存在的危险、有害因素，提出了必要的安全措施，使该扩建项目具有一定的本质安全程度，本预评价报告给予以下补充。

4.1.1 总平面布置

（1）露天矿入口和周围易于发生危险的区域应设置围栏和警示标志，防止无关人员进入。露天矿边界外20m范围内，可能危及人员安全的不稳固材料和岩石等，应予以清除。露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过2m时，其倾角要小于自然安息角。

（2）在爆破作业前，爆破影响范围内人员应全部撤离至爆破警戒范围之外，从而保证人员作业的安全。

（3）严禁越界开采，划定边界范围，并进行圈护。

4.1.2 开拓运输

（1）自卸汽车严禁运输易燃、易爆物品；驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人。不应在运行中升降车斗。

（2）正常作业条件下，同类车不应超车，前后车距离应保持适当。生产干线、坡道上不应无故停车。

（3）汽车在靠近边坡或危险路面行驶时，应谨慎通过，防止崩塌事故发生。

（4）禁止采用溜车方式发动车辆，下坡行驶严禁空挡滑行。在坡道上停车时，司机不能离开，必须使用停车制动并采取安全措施。

（5）雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。视距不足20m时，应靠右暂停行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯。

（6）冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m；拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。

（7）对主要运输道路的长大陡坡，应根据运行安全需要，设置汽车避让道。

（8）运输道路的高陡路基路段,或者弯道、坡度较大的填方地段,远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护栏、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。

（9）露天采场内汽车运输道路外侧应设置高度符合要求的挡车堆。

4.1.3 采剥

4.1.3.1边坡稳定性
（1）严格遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。

（2）采取合理的推进方式，合理的完成新旧采场过渡开采。

（3）矿山逐步开采后，边坡高度加大，阶段边坡和组合台阶边坡的破坏将直接影响矿山生产的安全，因此，应及时研究和加固局部边坡，并采取预裂爆破等措施提高台阶边坡的稳定性，对于平台及时维护和清扫，保证其使用功能；

（4）对局部高陡边坡和顺层节理进行削坡减荷，将台阶坡面角控制在合理范围内。

（5）矿山严格按照设计要求留设安全平台、清扫平台。

（6）在装药前应对第一排各钻孔的最小抵抗线进行测定，对形成反坡或有大裂隙的部位应考虑调整药量或间隔填塞。底盘抵抗线过大的部位，应进行处理，使其符合爆破要求。

（7）邻近最终边坡作业，应遵守下列规定：

①合理确定爆破参数、起爆方式，应通过计算确定爆破作业能否对边坡稳定构成威胁。对邻近最终边坡的爆破要严加控制，应采用控制爆破减震，以保证露天采场最终边坡的平整，提高边坡的稳定性；

②按设计确定的宽度预留安全平台及运输平台；

③保持台阶坡面角，不应超挖坡底；

④局部边坡发生坍塌时，应及时报告公司有关主管部门，并采取有效的处理措施；

⑤每个台阶采掘结束，均应及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，并组织矿有关部门验收。

（8）对采场工作帮应每季度检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查，发现异常应立即处理。

（9）对运输和行人的非工作帮，应定期进行安全稳定性检查（雨季应加强），发现坍塌与滑落征兆，应立即停止采剥作业，撤出人员与设备，查明原因，及时采取安全措施，并报告公司有关主管部门。

（10）开采过程中应及时清理边坡与安全平台和坡面上的浮石，防止滚石伤人；遇局部不稳固的地方要采取锚杆加金属网支护的措施。

4.1.3.2穿孔（凿岩）爆破

（1）实施穿孔（凿岩）爆破作业，必须编制爆破设计，并按审批的爆破设计书或爆破说明书进行；爆破设计书应由建设单位的主要负责人批准，爆破说明书由单位的总工程师或爆破工作负责人批准。

（2）钻车稳车时，应与台阶坡顶线保持足够的安全距离。

（3）钻车靠近台阶边缘行走时，应检查行走路线是否安全；钻车外侧突出部位与台阶坡顶线应保持不小于3m的安全距离。

（4）钻车移动时，机下应有人引导与监护。

（5）穿凿第一排孔时，钻车的中轴线与台阶坡顶线之间应保持不小于45°的夹角。

（6）爆破设计中合理确定爆破参数，以防止爆堆过高与过低，爆堆前冲过大与过小；保持台阶工作规整，防止出现根底、“伞檐”，减少新形成台阶的“龟裂”。

（7）深孔爆破应采用毫秒延期爆破，并严格控制可能重叠段的段数；应按环境要求限制单段最大爆破药量，并采取必要的减振措施。

（8）爆破工程技术人员在装药前应对第一排各钻孔的最小抵抗线进行测定，对形成反坡或有大裂隙的部位应考虑调整药量或间隔填塞。底盘抵抗线过大的部位，应进行处理，使其符合爆破要求。

（9）深孔爆破装药后都应进行填塞，不应使用无填塞爆破。

（10）露天爆破装药前，应与当地气象、水文部门联系，及时掌握气象、水文资料，遇以下恶劣气候和水文情况时，应停止爆破作业，所有人员应立即撤到安全地点。

（11）在有水或潮湿条件下实施爆破，应采用抗水爆破器材或采取防水防潮措施。在寒冷地区的冬季实施爆破，应采用抗冻爆破器材。

（12）爆堆边缘到汽车道路边缘的距离，应符合安全要求，不小于1m。

（13）爆破前，应将钻机、装载机、汽车及空压机等移动设备开到安全地点。

（14）向采场运输爆破器材时，应遵守有关爆破器材运输的有关规定。

（15）装药警戒范围由爆破工作负责人确定，装药时应在警戒区边界设置明显标志并派出岗哨。

（16）在爆破警戒范围的边界，应设有明显标志，爆破时要派出岗哨。

（17）执行警戒任务的人员，应按指令到达指定地点并坚守工作岗位。

（18）爆破过程中，应设置明确的预警信号、起爆信号及解除信号。各类信号均应使爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到。

（19）爆破完成确保安全后，方准检查人员进入爆区。

（20）检查确认爆破点安全后，经当班爆破班长同意，方准许作业人员进入爆区。

（21）检查人员发现盲炮及其他险情，应及时上报或处理；处理前应在现场设立危险标志，并采取相应的安全措施，无关人员不应接近。

（22）发生盲炮时，应首先检查导爆管是否有破损或断裂，发现有破损或断裂的应修复后重新起爆。

（23）盲炮处理后，应仔细检查爆堆，将残余的爆破器材收集起来销毁，在不能确认爆堆无残留的爆破器材之前，应采取预防措施。

（24）遇到软夹层或不利断裂面等地质缺陷时，要进行特别处理，以减少飞石。

（25）爆破作业现场应设置坚固的人员避炮设施，其设置地点、结构及拆移时间，应在采掘计划中规定，并报公司主管领导批准。

（26）严禁企业非法越“机械开采爆破开采”分界线爆破开采。
（27）与相邻矿山企业应严格按照《相邻矿山安全管理互不影响协议书》执行。

4.1.3.3铲装作业

（1）为保证矿山产量的稳定，上下台阶需进行同时作业时，需保持一定的超前距离。

（2）挖掘机工作时，其平衡装置外型的垂直投影到阶段坡底的水平距离，应不小于1m。

（3）挖掘机必须在作业平台的稳定范围内行走。挖掘机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向；铲斗要空载，并下放与地面保持适当距离；悬臂轴应与行进方向一致。

（4）挖掘机通过电缆、风水管时，应采取保护电缆及风水管的措施；在松软或泥泞的道路上行走，应采取防止沉陷的措施；上下坡时应采取防滑措施。

（5）挖掘机汽笛与警报器应完好。进行各种操作时，均应发出警报信号。

（6）挖掘机铲装作业时，禁止铲斗从车辆驾驶室上方通过；挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近，不应有人停留；装车时，汽车司机不应在司机室踏板上或有落石危险的地方停留。

（7）挖掘机作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，应立即停止作业，并将设备开到安全地带。

（8）挖掘机在移动前和移动时，必须严格检查其移动范围内是否有人员。

（9）汽车进入工作面装车，应停在装载机尾部回转范围0.5m以外，防止装载机回转撞坏车辆。

（10）运输设备不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。

（11）装车时铲斗不应压碰汽车边帮，铲斗卸载高度应不超过0.5m，以免震伤司机，砸坏车辆。

（12）禁止在汽车装载时检查、维护车辆；驾驶员不得离开驾驶室，不得将头和手臂伸出驾驶室外。

（13）不应用装载机铲斗处理粘厢车辆。

4.1.4 供配电

（1）严禁雷雨天气作业。

（2）电气设备可能被人触及的裸露带电部分，必须设置防护罩或遮栏及警示标志。

（3）在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。

（4）电气设备、线路要设有可靠的防雷、接地装置，并定期进行全面检查和监测，不合格的应及时更换或修复。

（5）联系和办理停送电时，应执行和使用录音电话和工作票制度。
（6）按照设计要求采取防雷击措施。

4.1.5 防排水

（1）露天矿山应在采场边坡台阶设置排水沟。

（2）对于设置的排水沟，企业应派专人每天进行巡查、维护，检查人员配备救生器材，防止发生意外事故。

（3）矿山的建（构）筑物和大型设备，必须按国家发布的有关防火规定和当地消防机关的要求，设置消防设备和器材。

（4）重要采掘设备，应配备灭火器材。禁止在采掘设备上存放汽油和其它易燃易爆材料，禁止用汽油擦洗设备。使用过的油纱等易燃物，应妥善管理。

4.1.6 排土场

（1）矿山应急预案应包括排土场滑坡、泥石流等事故。

（3）矿山企业应设专职人员负责排土场的安全管理工作。

（4）卸载作业应按经过批准的安全设施设计进行。

（5）排土场防洪应遵守下列规定:

--排土场周围应修筑可靠的截、排水设施；

--排土场内的平台应设置2%-5%的反坡，并在靠近山坡处修筑排水沟；

--排土场范围内有出水点的，应在作业之前进行处理；

--疏浚排土场外截洪沟和排土场内的排水沟，确保排洪设施可以正常工作；

--及时了解和掌握水情以及气象预报情况，保证排土场下游安全；

--洪水过后立即对排土场和排洪设施进行检查，发现问题立即处理。

（6）排土场作业区应符合下列要求:

--有良好的照明；

--配备通信工具；

--设置醒目的安全警示标志。

（7）汽车排土应遵守下列规定:

--排土平台应平整，排土线应整体均衡推进；

--在排土卸载平台边缘设置安全车挡，车挡高度不小于车轮轮胎直径的1/2，顶宽不小于车轮轮胎直径的1/4，底宽不小于车轮轮胎直径的3/4；

--由经过培训考核合格的人员指挥；

--进入作业区内的人员、车辆服从指挥；非作业人员未经允许不得进入排土作业区；无关人员不得进入；

--汽车与排土工作面距离小于200m时，车速不大于16km/h；与坡顶线距离小于50m时，车速不大于8km/h；

--重车卸载时的倒车速度不大于5km/h；

4.1.7安全管理
（1）企业现有安全生产管理制度完善，企业在日后管理过程中应继续保持，并及时进行更新。

（2）企业应继续保持边坡管理制度，随着矿山开采的进行，及时补充、更新和完善相关记录。

（3）企业应继续保持安全生产投入的长效保障机制。

（4）企业应继续保持每年至少进行一次综合或专项应急预案的演练，每半年至少一次现场处置方案演练，并做好相应记录。

（5）露天边坡及排土场边坡按要求定期进行边坡稳定性分析，并留有记录。

（6）矿山应加强双重预防机制与隐患排查治理建设，不断完善矿山标准化相关内容。

（7）建立安全生产管理机构，确定主要负责人和安全管理人员，并要取得相应安全资格证书，特种作业人员也应取得特种作业资格证；

（8）企业应完善各安全责任制、安全管理制度、安全操作规程及相应的安全管理台帐。

（9）矿山应委托有相应资质的设计单位编制安全设施设计，施工及监理单位应由有相应资质的单位承担。

（10）按要求配备注册安全工程师参与矿山安全管理。

（11）对员工进行操作技术培训和安全教育（安全教育中除包括思想、纪律、安全知识、消防器材使用、个体防护用品使用等内容外，还应包括事故紧急处理、抢救、报告方法的教育），既保证员工安全健康，又保证在紧急事故中能采取正确的处理方法，使事故损失降到最低。

（12）根据国家有关规定，购买、发放具有产品合格证的劳动防护用品，建立防护品更换、报废制度，并保证职工能正确使用。

（13）凡禁止跨越、禁止通行、禁止烟火的场所均应设置红色禁止标志；凡易发生坠落、触电伤人、机械伤害、主要交通道口等处均应设置黄色警告标志；所设各类安全标志应牢固、醒目、易于识别，真正起到应有警示作用。

（14）企业必须与具有工程外包资质的单位签订外包安全管理协议，不允许直接将运输作业外包给没有资质单位及人员。

4.2 安全设施设计原则

（1）两矿区爆破警戒范围内不设置24小时值守的建筑物，安全设施设计中进一步核实，并采取相应的措施。
（2）企业需要取得市发改委的立项批复。

（3）安全设施设计中明确新旧采场的过度方案。

（4）
安全设施设计明确同时开采台阶数量，给出最大生产工作帮最大边坡角。
（5）
安全设施设计中明确露天采场顶部的防排水措施。
（6）
安全设施设计中明确破碎站与露天采场的安全距离及措施。
（7）
安全设施设计中，250m接滚石平台应设置截滚石挡墙，防止边坡滚石对采场内的人员和设施造成伤害。
5 安全预评价结论
5.1 建设项目安全预评价综述

该项目的《可研报告》确定的建设方案，从总体上考虑了该项目存在的危险、有害因素，提出了相应的安全对策措施，在一定程度上提高了该扩建项目的本质安全度。

该项目露天开采中存在的主要危险、有害因素有滑坡与坍塌、滚石、爆破伤害、高处坠落与物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电与雷击、火灾、泥石流、空压机及压力容器爆炸，其中，重大危险因素为滑坡与坍塌、爆破伤害、车辆伤害、高处坠落与物体打击。

5.2 各评价单元的评价结果

5.2.1 总平面布置单元

该项目选址合理，《可研报告》提出的总平面布置方案结合了矿区现状及该项目实施后的企业布局，在安全上可行。

5.2.2 开拓运输单元

该单元存在的危险、有害因素主要为车辆伤害（Ⅲ），在项目实施过程中，主要加强对车辆的维护和管理，严格按照设计布置道路，提高员工安全意识，遵守岗位操作规程，并为员工提供齐全的劳动保护用品。在采取了《可研报告》及本预评价报告提出的安全对策措施后，车辆伤害对该项目的影响在可接受的范围内。

5.2.3 采剥单元

该单元存在的危险、有害因素较多，其中滑坡、坍塌事故、爆破伤害危险等级较高（Ⅲ级），必须重点防范；滚石滑落、高处坠落、机械伤害、空压机及压力容器爆炸等级较低（Ⅱ级），但如不引起重视，一旦发生，后果也非常严重。该项目实施过程后，矿山应按照《可研报告》及本预评价报告提出的安全对策措施处理矿山原有的高陡边坡，清理边坡浮石，加强对边坡监测，制定完善的各岗位操作规程并严格执行，提高员工安全意识。总体而言，该项目实施过程中针对该单元存在的主要危险、有害因素，在采取相应的安全对策措施后，其对该项目的影响在可接受的范围内。

5.2.4 供配电单元

该单元存在的危险、有害因素危险等级较低，若矿山能严格执行本预评价提出的安全对策措施，其对该项目的影响在可接受的范围内。

5.2.5 防排水单元

该单元存在的危险、有害因素主要为水灾，危险等级均较低（Ⅱ），但如不引起重视，一旦发生，后果也非常严重。项目实施过程后矿山要加强组织管理，雷雨或暴雨天气停止生产，并撤离所有人员和设备。该单元存在的危险、有害因素危险等级较低，若矿山能严格执行本预评价提出的安全对策措施，其对该项目的影响在可接受的范围内。

5.2.6 排土场单元

总体而言，该项目实施过程中针对该单元存在的主要危险、有害因素，在采取相应的安全对策措施后，其对该项目的影响在可接受的范围内。

5.2.7 安全生产管理

《可研报告》中提出了一些安全生产管理的建议，如建立安全制度和安全组织机构的要求等。建设单位要在《可研报告》提出的安全生产管理对策措施的基础上，认真落实本次安全预评价提出的关于人员资质、规章制度、应急预案、安全投入等方面的对策措施，以保障该项目安全运行。

5.2.8 重大危险源辨识单元

因《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）已经废止，矿山重大危险源辨识只依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），通过分析可知，矿山不存在危险化学品，因此，不存在重大危险源。

5.3 安全预评价总体结论

本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司（制灰用石灰岩）露天开采扩建项目安全预评价报告在评价时的条件下符合国家有关法律、法规、标准、规章、规范的要求，可行性研究报告提出的安全对策措施较完善，拟采取的预防危险因素和有害因素的各项技术措施和防范设施可行。建设单位如能按照可行性研究报告和本预评价报告提出的安全对策措施和建议实施，能够将该扩建项目潜在的危险有害因素控制在可接受范围之内，该扩建项目在安全上是可行的。

6 附件

（1）项目备案证明；

（2）《采矿许可证》；

（3）《营业执照》；

（4）《储量核实报告》评审备案证明及评审意见书；

（5）《开发利用方案》审查意见书；

（6）《勘探报告》评审意见书；
（7）相邻矿山安全管理协议。

7 附图

（1）矿山地形地质图

（2）矿山地质剖面图

（3）矿区总平面布置图

（4）采场边坡工程平面图

（5）露天开采最终境界图

（6）露天开采基建平面图

（7）采场边坡工程剖面图

（8）排土场工程平面及剖面图

（9）采矿方法示意图
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