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鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司位于辽宁省营口市鲅鱼圈区临港工业园鞍钢钢构公司办公室，类型为有限责任公司分公司，负责人为张继维，主要从事危险化学品经营等业务。
鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司于2023年10月30日取得了营口市鲅鱼圈区行政审批局为其颁发的《危险化学品经营许可证》，证书有效期限至2026年10月29日，证书编号：辽营鲅危化经字[2020]149号，经营方式：批发，许可范围：有储存经营：液氧（10m3+20m3）、管道气体（工业氧）；仅限无储存经营：氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、混合气、标准气、疝[压缩的或液化的]、氖[压缩的或液化的]、氦[压缩的或液化的]、氪[压缩的或液化的]、六氟化硫、甲硅烷、一氧化二氮[压缩的或液化的]、氨、氢[压缩的或液化的]、一氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、丙烯、正丁烷、异丁烷、乙烯、乙炔、二氧化硫、液化石油气、天然气[富含甲烷的]、煤气。鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司已提交延期申请。
根据《危险化学品目录（2015年版）》（原国家安全生产监督管理总局等十部门公告2015年第5号）、《关于调整危险化学品目录（2015版）的公告》（应急管理部等十部门公告2022年第8号）及《关于公布将3-氯丙炔等5种化学品纳入<危险化学品目录（2015版）>的公告》（应急管理部等十部门公告2026年第3号）的规定，储存经营的化学品：氧[液化的]序号：2528；票据经营的化学品：氮[压缩的或液化的]序号：172；氩[压缩的或液化的]序号：2505；二氧化碳[压缩的或液化的]序号：642；疝[压缩的或液化的]序号：2200；氖[压缩的或液化的]序号：1584；氦[压缩的或液化的]序号：929；氪[压缩的或液化的]序号：1237；六氟化硫序号：1341；甲硅烷序号：1030；一氧化二氮[压缩的或液化的]序号：2561；氨序号：2；氢[压缩的或液化的]序号：1648；一氧化碳序号：2563；甲烷序号：1188；乙烷序号：2661；丙烷序号139；丙烯序号：140；正丁烷序号：2778；异丁烷序号：2707；乙烯序号：2662；乙炔序号：2629；二氧化硫序号：639；液化石油气序号：2548；天然气[富含甲烷的]序号：2123；煤气序号：1570均属于危险化学品。
根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，国务院令第645号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第55号，原国家安全生产监督管理总局令79号修订）的有关规定，其经营许可证有效期为3年。有效期满后，企业需要继续从事危险化学品经营活动的，应当在经营许可证有效期满3个月前，向设区的市级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门提出经营许可证的延期申请。安全评价报告是延期申请经营许可证的要件之一，为此，鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司委托具有相应安全评价资质的辽宁诺诚安全科技有限公司对其进行安全现状评价。
[bookmark: _Hlk239235614]接受委托后，我公司专业技术人员立即深入现场进行全面调研和现场勘验并根据国家有关安全生产方面的法律、法规规定、国家或行业标准，按照科学性、公正性、合法性、针对性的原则开展安全评价工作，并编制完成了《鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司经营危险化学品安全评价报告》。
在本评价报告的编制过程中，得到了鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司的领导及相关人员的大力支持配合，在此表示感谢！
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[bookmark: _Toc163051341][bookmark: _Toc527536690][bookmark: _Toc492367634][bookmark: _Toc238048927]1.1评价目的
安全评价是以实现工程、系统安全为目的，应用安全系统工程原理和方法，对工程、系统中存在的危险、有害因素进行辨识与分析，判断工程、系统发生事故和职业危害的可能性及其严重程度，从而为制定安全防范措施和管理决策提供科学依据。
本次安全评价的目的是：通过对鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司储存、经营危险化学品的过程中存在的危险和有害因素的分析，按照国家对危险化学品经营企业的有关规定和技术标准的具体要求，评价其经营所必需的法律文书、安全管理规章制度及危险化学品事故应急预案等是否具备经营条件。对安全评价过程中发现的问题，依据有关规定和技术标准的要求，提出合理可行的安全对策措施和整改建议，以不断提高其危险化学品经营安全管理水平，同时，也为当地应急管理部门日常监管提供技术支撑。
[bookmark: _Toc492367635][bookmark: _Toc163051342][bookmark: _Toc527536691][bookmark: _Toc238048928]1.2评价依据
[bookmark: _Toc457295092][bookmark: _Toc152859488][bookmark: _Toc153443056][bookmark: _Toc153525454][bookmark: _Toc154566294][bookmark: _Toc153443521][bookmark: _Toc151221629]1.2.1法律
（1） [bookmark: _Toc457295093]《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号，2021年09月01日实施）
（2） 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号，2026年05月01日实施）
（3） 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令[2018]第二十四号，2018年12月29日实施）
（4） 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第二十四号，2018年12月29日实施）
（5） 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十一号，2021年04月29日实施）
（6） 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2024]第二十五号，2024年11月01日实施）
（7） 《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令[2008]第七号，2009年05月01日实施）
（8） 《中华人民共和国气象法》（中华人民共和国主席令[2016]第五十七号，2016年11月07日实施）
（9） 《中华人民共和国生态环境法典》（中华人民共和国主席令[2026]第七十号，2026年08月15日实施）
（10） 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令[2013]第四号，2014年01月01日实施）
（11） 《中华人民共和国社会保险法》（中华人民共和国主席令[2018]第二十五号，2018年12月29日实施）
1.2.2法规
（1） [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Toc457295094]《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2013]第645号，2013年12月7日施行）
（2） 《特种设备安全监察条例》（国务院令[2009]549号，2009年5月1日施行）
（3） 《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年01月01日施行）
（4） 《气象灾害防御条例》（国务院令[2010]第570号，中华人民共和国国务院令[2017]第687号修订，2010年4月1日施行）
（5） 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年04月01日施行）
（6） 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令[2007]493号，2007年6月1日施行）
（7） 《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5号，2024年01月31日实施）
（8） 《辽宁省安全生产条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告〔14届〕第34号，2025年05月29日起施行）
（9） 《辽宁省消防条例》（辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议修订，2022年11月9日起施行）
（10） 《辽宁省突发事件应对条例》（辽宁省十三届大会常委会第十七次会议修订，自2020年3月30日起实施）
（11） 《辽宁省防震减灾条例》（辽宁省第十一届人大常委会第二十二次会议审议通过，2011年06月01日施行）
（12） 《辽宁省环境保护条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告〔13届〕第92号，2022年04月21日施行）
1.2.3规章
（1） [bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: _Toc457295095][bookmark: _Toc312653145][bookmark: _Toc312652980][bookmark: _Toc268244142][bookmark: _Toc312652893][bookmark: _Toc312653184][bookmark: _Toc312652933][bookmark: _Toc312653084][bookmark: _Toc268242646][bookmark: _Toc312653223][bookmark: _Toc312653306][bookmark: _Toc312653346][bookmark: _Toc312653019][bookmark: _Toc312652854][bookmark: _Toc312653267]《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令第3号，原国家安全生产监督管理总局第80号令修订，2015年07月01日实施行）
（2） 《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令[2012]第44号，原国家安全生产监督管理总局令[2015]80号修正，2015年7月1日施行）
（3） 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（中华人民共和国应急管理部令第19号，2026年06月01日实施）
（4） 《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第55号，原国家安全生产监督管理总局令79号修订，2015年07月01日实施）
（5） 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号修改，2019年09月01日实施）
（6） 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号，2024年02月01日施行）
（7） 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号，2013年6月1日施行）
（8） 《特种设备安全监督检查办法》（国家市场监督管理总局令第57号，2022年07月01日施行）
（9） 《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第74号，2023年05月05日施行）
（10） 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号，2008年02月01日施行）
（11） 《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（辽宁省人民政府令[2021]341号，2021年5月18日施行）
（12） 《辽宁省雷电灾害防御管理规定》（辽宁省人民政府令[2018]324号，2018年12月4日施行）
（13） 《辽宁省工伤保险实施办法》（辽宁省人民政府令第316号，2018年2月1日施行）
1.2.4规范性文件
（1） [bookmark: _Toc457295096]《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号，2004年1月9日施行）
（2） 《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发[2006]24号，2006年6月15日施行）
（3） 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号，2010年7月19日施行）
（4） 《危险化学品目录（2015年版）》（原国家安全生产监督管理总局等十部门公告2015年第5号，2015年5月1日起实施）
（5） 《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三[2015]80号，2015年8月19日发布）
（6） 《关于调整危险化学品目录（2015版）的公告》（应急管理部等十部门公告2022年第8号，2023年01月01日实施）
（7） 《关于公布将3-氯丙炔等5种化学品纳入<危险化学品目录（2015版）>的公告》（应急管理部等十部门公告2026年第3号，2026年04月09日实施）
（8） 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三[2011]95号）
（9） 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品目录的通知》（安监总管三[2013]12号）
（10） 《应急管理部办公厅关于印发〈危险化学品企业生产安全事故应急准备指南〉的通知》（应急〔2019〕62号，2019年12月26日发布）
（11） 《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部等四部门公告[2020]1号，2020年5月30日施行）
（12） 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三[2011]142号，2011年7月1日实施）
（13） 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三[2014]94号）
（14） 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财政部 应急部 财资[2022]136号，2022年11月21日起实施）
（15） 《国务院安全生产委员会关于印发<全国危险化学品安全风险集中治理方案>的通知》（安委[2021]12号）
（16） 《国务院安全生产委员会印发<关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施>的通知》（安委[2022]6号）
（17） 《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（原安监总管三〔2012〕87号，2012年06月29日施行）
（18） 《特种设备作业人员监督管理办法（2011修正）》（国质检令[2011]140号，2011年7月1日施行）
（19） 《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》（安委[2024]1号）
（20） 《关于做好危险化学品经营许可证办法管理有关工作的通知》（辽安监管三[2012]144号，2012年8月30日实施）
（21） 《关于印发辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则的通知》（辽安监应急[2017]5号，2017年9月13日实施）
（22） 《辽宁省安全生产委员会关于深刻吸取事故教训切实加强当前安全生产工作的通知》（辽安委[2020]1号）
1.2.5标准、规范
（1） 《安全评价通则》（AQ 8001-2007）
（2） 《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）
（3） 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）
（4） 《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）
（5） 《生产过程安全基本要求》（GB 12801-2025）
（6） 《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）
（7） 《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）
（8） 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》（GB 16912-2008）
（9） 《低温液体贮运设备 使用安全规则》（JB/T 6898-2015）
（10） 《建筑设计防火规范（2018版）》（GB 50016-2014）
（11） 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）
（12） 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）
（13） 《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）
（14） 《建筑照明设计标准》（GB/T 50034-2024）
（15） 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）
（16） 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）
（17） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）
（18） 《生产安全事故分类与编码》（GB 6441-2025）
（19） 《生产过程危险和危害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）
（20） 《消防应急照明和疏散指示系统》（GB 17945-2024）
（21） 《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）
（22） 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）
（23） 《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）
（24） 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）
（25） 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）
（26） 《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）
（27） 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB /T 13955-2017）
（28） 《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）
（29） 《防止静电事故通用要求》（GB 12158-2024）
（30） 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ 3009-2007）
（31） 《系统接地的型式及安全技术要求》（GB 14050-2008）
（32） 《消防给水及消火栓系统》（GB 50974-2014）
（33） 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）
（34） 《化工采暖通风与空气调节设计规范》（HG/T 20698-2009）
（35） 《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）
（36） 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019/XG1-2022/XG2-2024）
（37） 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）
（38） 《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T 3091-2015）
（39） 《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163-2018）
（40） 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016/XG1-2020）
（41） 《氧气和富氧场所的火灾危险》（T/CCGA 90001-2021）
（42） 《惰性气体或缺氧场所的危险》（T/CCGA 90002-2020）
（43） 《高处作业分级》（GB 3608-2025）
（44） 《中华人民共和国劳动部噪声作业分级》（LD 80-1995）
（45） 《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）
（46） 《消防安全标志 第3部分：设置要求》（GB 13495.3-2026）
（47） 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）
（48） 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）
1.2.6技术文件和有关资料
（1） 鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司和辽宁诺诚安全科技有限公司双方签订的《安全评价技术服务合同》；
（2） 鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司提供的有关书面资料、文件和数据；
（3） 《危险化学品安全技术全书》（周国泰 化学工业出版社）；
（4） 《新编危险物品安全手册》（余志明 化学工业出版社）。
[bookmark: _Toc527536692][bookmark: _Toc492367636][bookmark: _Toc268880205][bookmark: _Toc286933816][bookmark: _Toc163051343][bookmark: _Toc238048929]1.3评价范围
[bookmark: _Toc169854317][bookmark: _Toc178849886][bookmark: _Toc167603103]受鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司的委托，辽宁诺诚安全科技有限公司对该企业进行安全现状评价，鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司储存经营部分及票据经营部分进行评价；评价范围包括该评价部分涉及的工艺过程、工艺装置、建（构）筑物、公辅工程、安全管理、平面布置以及周边环境。

[bookmark: _Toc163051344][bookmark: _Toc504394760][bookmark: _Toc527536693][bookmark: _Toc238048930]1.4评价程序
安全现状评价程序为：前期准备；辨识与分析危险、有害因素；划分评价单元；评价方法选择；定性、定量评价；提出安全对策措施建议；做出评价结论；编制安全现状评价报告等。本次安全现状评价工作程序如图1.4-1所示。
前期准备
编制安全评价报告
做出评价结论
定性、定量评价
提出安全对策措施建议
评价方法选择
划分评价单元
辨识与分析危险、有害因素

图1.4-1  安全评价工作程序框图
图1.4-1  评价工作的主要内容及程序

[bookmark: _Toc181983934][bookmark: _Toc492367638][bookmark: _Toc163051345][bookmark: _Toc194374139][bookmark: _Toc527536694][bookmark: _Toc187466151][bookmark: _Toc187563581][bookmark: _Toc186441837][bookmark: _Toc187810785][bookmark: _Toc238048931]2企业概况
[bookmark: _Toc492367639][bookmark: _Toc527536695][bookmark: _Toc163051346][bookmark: _Toc238048932]2.1企业基本情况
[bookmark: _Toc479257147]2.1.1企业简介
鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司位于辽宁省营口市鲅鱼圈区临港工业园鞍钢钢构公司办公室，类型为有限责任公司分公司，负责人为张继维，主要从事危险化学品经营等业务。
鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司于2023年10月30日取得了营口市鲅鱼圈区行政审批局为其颁发的《危险化学品经营许可证》，证书有效期限至2026年10月29日，证书编号：辽营鲅危化经字[2020]149号，经营方式：批发，许可范围：有储存经营：液氧（10m3+20m3）、管道气体（工业氧）；仅限无储存经营：氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、混合气、标准气、疝[压缩的或液化的]、氖[压缩的或液化的]、氦[压缩的或液化的]、氪[压缩的或液化的]、六氟化硫、甲硅烷、一氧化二氮[压缩的或液化的]、氨、氢[压缩的或液化的]、一氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、丙烯、正丁烷、异丁烷、乙烯、乙炔、二氧化硫、液化石油气、天然气[富含甲烷的]、煤气。鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司已提交延期申请。
其中标准气包含：
1）标准气体6ppmC3H6等九组分
2）标准气体25%CO余N2
3）标准气体100ppmCH4、50ppmH2等10组分
4）标准气体9.03%N2余Ar
5）标准气体103ppmCH4等8组分
6）标准气体200ppmO2余N2
7）标准气体5ppmCO2余Ar
8）高纯氢≥99.999%
9）标准气体100%N2
10）标准气体超纯氦≥99.9999%
11）标准气体20%O2余N2
12）标准气体10%O2余N2
13）标准气体5ppmN2余Ar
14）标准气体O2-0ppm、H2-30ppm、CO-3ppm、CO2-20ppm余N2
混合气包含：
1）混合气成分比例为二氧化碳20%氩气80%
2）混合气成分比例为二氧化碳30%氩气70%
3）混合气成分比例为二氧化碳40%氩气60%
本次拟进行经营许可证的换证申请，经营品种与三年前相比取消无储存经营品种一氧化二氮[压缩的或液化的]。
表2.1-1  经营品种清单
	序号
	化学品名称
	危化品目录序号
	CAS号
	经营方式
	备注

	1 
	氧[压缩的或液化的]
	2528
	7782-44-7
	储存经营
	

	2 
	氮[压缩的或液化的]
	172
	7727-37-9
	票据经营
	

	3 
	氩[压缩的或液化的]
	2505
	7440-37-1
	
	

	4 
	二氧化碳[压缩的或液化的]
	642
	124-38-9
	
	

	5 
	疝[压缩的或液化的]
	2200
	7440-63-3
	
	

	6 
	氖[压缩的或液化的]
	1584
	7440-01-9
	
	

	7 
	氦[压缩的或液化的]
	929
	7440-59-7
	
	

	8 
	氪[压缩的或液化的]
	1237
	7439-90-9
	
	

	9 
	六氟化硫
	1341
	2551-62-4
	
	

	10 
	甲硅烷
	1030
	7803-62-5
	
	

	11 
	氨
	2
	7664-41-7
	
	

	12 
	氢[压缩的或液化的]
	1648
	1333-74-0
	
	

	13 
	一氧化碳
	2563
	630-08-0
	
	

	14 
	甲烷
	1188
	74-82-8
	
	

	15 
	乙烷
	2661
	74-84-0
	
	

	16 
	丙烷
	139
	74-98-6
	
	

	17 
	丙烯
	140
	115-07-1
	
	

	18 
	正丁烷
	2778
	106-97-8
	
	

	19 
	异丁烷
	2707
	75-28-5
	
	

	20 
	乙烯
	2662
	74-85-1
	
	

	21 
	乙炔
	2629
	74-86-2
	
	

	22 
	二氧化硫
	639
	7446-09-5
	
	

	23 
	液化石油气
	2548
	68476-85-7
	
	

	24 
	天然气[富含甲烷的]
	2123
	8006-14-2
	
	

	25 
	煤气
	1570
	-
	
	

	26 
	标准气
	6ppmC3H6等九组分
	-
	-
	
	

	27 
	
	25%CO余N2
	-
	
	
	

	28 
	
	100ppmCH4、50ppmH2等10组分
	-
	-
	
	

	29 
	
	9.03%N2余Ar
	-
	--
	
	

	30 
	
	103ppmCH4等8组分
	-
	-
	
	

	31 
	
	200ppmO2余N2
	-
	-
	
	

	32 
	
	5ppmCO2余Ar
	-
	-
	
	

	33 
	
	高纯氢≥99.999%
	-
	
	
	

	34 
	
	100%N2
	-
	-
	
	

	35 
	
	纯氦≥99.9999%
	-
	-
	
	

	36 
	
	20%O2余N2
	-
	-
	
	

	37 
	
	10%O2余N2
	-
	-
	
	

	38 
	
	5ppmN2余Ar
	-
	-
	
	

	39 
	
	O2-0ppm、H2-30ppm、CO-3ppm、CO2-20ppm余N2
	-
	-
	
	

	40 
	混合气
	二氧化碳20%氩气80%
	-
	-
	
	

	41 
	
	二氧化碳30%氩气70%
	-
	-
	
	

	42 
	
	二氧化碳40%氩气60%
	-
	-
	
	


近三年生产工艺、设施变化情况：自2023年取证以来，鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司工艺无变化，停用厂区南部1座10m3液氧储罐。
近三年新、改、扩建项目三同时情况：自2023年取证以来，鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司无新、改、扩建项目。
近三年鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司未发生安全生产事故。
2.1.2企业所在区域地理位置
鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司位于辽宁省营口市鲅鱼圈区临港工业园区内，土地租赁于鞍钢能源科技有限公司，土地管理合同详见附件。地理位置如下图2.1-1所示。


2.1.3企业周边环境及平面布置
鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司厂区东侧为鞍钢建设集团营口钢结构分公司锅炉房及入厂道路，南侧为鞍钢建设集团营口钢结构分公司，西侧及北侧均为空地。
总平面布置：厂区由西向东依次布置为储罐区、计量区及办公区。
储罐区包括1座20m3液氧储罐、2座10m3液氧储罐（均已停用）及气化器。计量区包括充装间（已闲置）及计量间。办公区包括办公室（含配电间及食堂）、消防泵房、消防水池、门卫及车库。
厂区周边环境及平面布置情况见图2.1-2。厂内设施与厂外建（构）筑物、厂内建（构）筑物之间的防火间距见下表2.1-3、表2.1-4。
鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司经营危险化学品安全评价报告
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图2.1-2  周边环境及平面布置图

表2.1-3  厂内设施与厂外建（构）筑物之间的防火间距表（m）
	序号
	项目
	方位
	厂外建（构）筑物
	防火间距
	依据
	结论

	
	
	
	
	规范
距离
	实际
距离
	
	

	1
	液氧储罐
V=20m3
	东
	鞍钢建设集团营口钢结构分公司锅炉房（耐火等级二级）
	12
	118.2
	GB50030-2013第3.0.4条
	符合

	
	
	东
	入厂道路
	15
	101.8
	GB50030-2013第3.0.4条
	符合

	
	
	南
	鞍钢建设集团营口钢结构分公司（耐火等级二级）
	12
	15
	GB50030-2013第3.0.4条
	符合

	2
	计量间及充装间
（乙类）
	东
	鞍钢建设集团营口钢结构分公司锅炉房（耐火等级二级）
	10
	62.4
	GB50030-2013第3.0.4条
	符合

	
	
	东
	入厂道路
	15
	48.8
	GB50030-2013第3.0.4条
	符合

	
	
	南
	鞍钢建设集团营口钢结构分公司（耐火等级二级）
	10
	13.5
	GB50030-2013第3.0.4条
	符合


表2.1-4  厂内建（构）筑物之间的防火间距表（m）
	序号
	项目
	其他建（构）筑物
	方位
	防火间距
	依据
	结论

	
	
	
	
	规范距离
	实际距离
	
	

	1
	液氧储罐
V=20m3
	液氧储罐V=10m3（已停用）
	东
	2
	12
	①
	符合

	
	
	计量间（乙类，二级）
	东
	12
	25
	②
	符合

	
	
	车库（戊类，二级）
	东
	12
	88.5
	②
	符合

	
	
	门卫
（民用建筑）
	东
	20
	94.6
	②
	符合

	
	
	办公室
（民用建筑）
	东北
	20
	94.4
	②
	符合

	
	
	消防泵房（丁类，二级）
	东北
	12
	83.4
	②
	符合

	
	
	消防水池取水口
	东北
	40
	72.9
	③
	符合

	2
	计量间及充装间
（乙类，二级）
	车库（戊类，二级）
	东
	10
	36.6
	②
	符合

	
	
	门卫
（民用建筑）
	东
	25
	42.8
	②
	符合

	
	
	办公室
（民用建筑）
	东
	25
	40.6
	②
	符合

	
	
	消防泵房（丁类，二级）
	东北
	10
	28.8
	②
	符合

	
	
	消防水池取水口
	东北
	15
	18.7
	③
	符合

	注：①依据《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008第4.3.3条a）；
②依据《氧气站设计规范》GB 50030-2013第3.0.4条；
③依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第4.3.7条。


2.1.4企业所在区域气象条件
鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司位于营口市鲅鱼圈区，属温带大陆性季风气候，气候温和，四季分明，春季多风少雨，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥而漫长。
夏季极端最高温度                  36.6℃
冬季极端最低温度                  -31.6℃
年平均气温                        9.4℃
夏季通风室外计算温度             28.0℃
冬季采暖室外计算温度             -15.0℃
夏季平均室外风速                 3.8m/s
冬季平均室外风速                 4.0m/s
年均降雨量                       652.5mm
平均无霜期                       176d
基本雪压（n=50）                 0.30kN/m2
基本风压（n=50）                 0.45kN/m2
最大冻土深度                     105cm
常年风向                         S
全年平均雷暴日数                 29d
根据《中国地震动参数区划图》和《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）规定，营口市鲅鱼圈区的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g，所属的设计地震分组为第二组。
2.1.5安全管理
（1）企业建立并落实了健全的安全生产责任制，包括安全生产管理领导小组安全职责、主要负责人安全职责、安全生产管理人员安全职责、监装人员安全职责、门卫安全职责。
（2）企业制定并落实了较完善的安全管理制度，制订了全员安全生产责任制管理制度、安全生产会议制度、安全投入管理制度、安全生产档案管理制度、安全风险分级管控与事故隐患排查治理制度、安全培训教育制度、特种作业人员管理制度、安全设备设施管理制度、设备设施检修、维护保养制度、建设项目安全设施“三同时”管理制度、安全生产奖惩与责任追究制度、岗位安全生产标准化操作制度、危险品管理制度、特殊作业安全管理制度、职业健康管理制度、劳动防护用品管理制度、安全生产检查管理制度、消防安全管理制度、应急管理制度、相关方管理制度、事故报告和调查处理管理制度、值班值宿管理制度、用电安全管理制度、工伤保险管理制度、事故隐患有奖举报制度、特种设备安全管理制度、特种设备操作人员安全管理制度、变更管理制度、操作规程管理制度、异常工况安全处置管理制度。
（3）企业制定并落实了液氧储罐灌装安全操作规程、低温流体泵安全操作规程、气化器安全操作规程。
（4）企业制定了相对完善的危险化学品事故应急预案，明确应急救援组织机构及其相应分工责任明确，联络、报警系统完善。能够按照危险化学品事故应急预案的规定进行演练，对演练效果能够进行讲评。符合事故应急预案的相关要求。应急预案备案登记表情况如下：
备案单位：鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司
发证单位：营口鲅鱼圈区应急管理局
备案日期：2024年09月19日
备案编号：BA21080420AG24015
2.1.6机构设置及人员培训情况
企业现有职工4人，设有安全生产领导小组，由张继维担任主要负责人，聂壮担任专职安全管理人员。
企业设置安全管理人员1名负责厂内安全生产工作。企业负责人和专职安全管理人员均经营口市应急管理局培训考核合格，并取得安全资格证书；企业特种设备作业人员均已经相关培训考核后合格，取得特种设备作业资格证书。
[bookmark: _Toc238048933]2.2工艺装置、设备、设施等基本情况
2.2.1工艺流程
（1）卸车：外购的液氧用低温汽车槽车运至厂内，通过金属软管两端的快速接头，连接槽车和相应的低温液体储罐，打开槽车出口阀门和储罐进口阀门，启动槽车泵，即可将槽车内的低温液体卸到相应的低温液体储罐中。
（2）输送：液氧经低温液体泵加压，再通过气化器气化成高压气体进入输氧管线输送至用户（以厂区围墙为边界，围墙外管道不由企业进行安全管理、检修等）。工艺流程简图，见图2.2-1所示。
液态氧槽车
液氧储罐
低温液体泵
液氧气化器
输氧管线

图2.2-1  工艺流程简图
（2）票据经营
氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、混合气、标准气、疝[压缩的或液化的]、氖[压缩的或液化的]、氦[压缩的或液化的]、氪[压缩的或液化的]、六氟化硫、甲硅烷、氨、氢[压缩的或液化的]、一氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、丙烯、正丁烷、异丁烷、乙烯、乙炔、二氧化硫、液化石油气、天然气[富含甲烷的]、煤气为票据经营。
订单
开票
客户

图2.2-2  票据经营工艺流程简图
2.2.2主要设备
该厂气体储存经营过程中所涉及的主要生产设备、设施明细见表2.2-1，特种设备明细见表2.2-2。
表2.2-1  主要生产设备、设施一览表
	序号
	名称
	规格、型号
	数量
	备注

	1 
	液氧储罐
	20m3
	1座
	特种设备，Ⅱ类压力容器

	2 
	液氧储罐
	10m3
	2座
	已停用

	3 
	低温液氧泵
	DYB50500/165型
	2台
	

	4 
	液氧气化器
	QH-300/16.5
	4台
	其中1台已停用

	5 
	阻尼器
	
	2台
	


表2.2-2  特种设备明细表
	序号
	名称
	规格型号
	设计压力
	设计温度
	单位
	数量
	备注

	1
	液氧储罐
	20m³
	夹套：-0.1MPa；内筒：1.7MPa
	夹套：50℃；内筒：-196℃
	座
	1
	

	2
	液氧储罐
	10m³
	夹套：-0.1MPa；内筒：1.6MPa
	夹套：常温；内筒：-196℃
	座
	2
	已停用

	注：安全附件—安全阀台账详见附件


2.2.3主要建（构）筑物
厂内主要建（构）筑物情况详见下表。
表2.2-3  建（构）筑物一览表
	[bookmark: _Hlk238049339]序号
	名称
	占地面积m2
	建筑面积m2
	结构
	耐火等级
	层数
	高度m
	火灾危险类别
	备注

	1
	办公室
	150
	150
	砖混
	二级
	1
	2.8
	民用建筑
	含配电间及食堂

	2
	消防泵房
	60
	60
	砖混
	二级
	1/-1
	2.87/3.07
	丁类
	

	3
	车库
	80
	80
	砖混
	二级
	1
	4.3
	戊类
	

	4
	门卫
	20
	20
	砖混
	二级
	1
	2.9
	民用建筑
	

	5
	计量间及充装间
	486
	486
	砖混
	二级
	1
	4.3
	乙类
	充装间已闲置

	6
	消防水池
	96
	/
	/
	二级
	/
	/
	丁类
	336m3


2.2.4公用工程
（1）给排水
给水：企业给水由鞍钢建设集团营口钢结构分公司地下井供给，企业生产过程中不使用水，只有少量生活用水，给水系统能够满足该企业日常生产和生活需求。
排水：企业生产过程中无工艺废水排放，雨水采用自然排水方式，生活污水排入企业内部渗水井。
消防用水设消防水池。
（2）供配电
供电负荷：企业用电负荷为三级。
供电方案：企业供电由鞍钢建设集团提供，进线电压为380V，穿管、埋地输送至厂区配电间内，各用电设备采用TN-S接地。
防雷、防静电接地：液氧储罐和气化器按二类防雷建筑物进行设防，其余建（构）筑物按三类建构筑物设防。
液氧储罐利用储罐自身作接闪器，通过-25×4镀锌扁钢与四周与接地装置连接，不少于两个接地点。
计量间及充装间、办公室、消防泵房用φ10热镀锌圆钢在屋顶装内设接闪带，接闪连接线网格不大于20×20m或24m×16m，用φ10热镀锌圆钢沿墙明敷设做防雷引下线，引下线间距不大于25m。
输送、储存氧介质的储罐、设备、管道已做防静电接地，管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处，采用金属导线跨接。所有室内及室外电气设备之不带电金属外壳及要求接地的非用电设备可靠接地。
鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司于2026年09月29日委托辽宁中科防雷装置检测有限公司对其全厂进行雷电防护装置进行检测，报告编号：（1062023004）[2026]14130，报告结论：所检雷电防护装置全部符合上述技术标准要求，该项目整体雷电防护装置综合评定为符合标准。
（3）采暖及通风
采暖：生产区域不设采暖设施，办公、生活采用空调取暖。
通风：计量间及液氧储罐采用自然通风。
（4）消防设施
1）消防用水量
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第3.3.2条、第3.5.2条和第3.6.2条，厂区消防用水量最大的建筑物为计量间及充装间（乙类），其室外消火栓用水量为20L/s，室内消火栓用水量为10L/s，火灾延续时间为3h，所需消防水量为（20+10）×3×3600/1000=324m3。
厂内设有1座336m3消防水池，2台消防水泵，1用1备，并配备消防水带，可以满足全厂一次消防最大用水量要求。
2）灭火器
厂区内配备2台35kg推车式干粉灭火器、21具4kg手提式干粉灭火器及2具2kg手提式二氧化碳灭火器。
（5）视频监控系统
企业设置视频监控系统，在计量间外及储罐周围设置摄像头，监控画面在办公室内显示，能够实时监控现场，确保安全。
（6）温度检测系统
厂区门卫内设有2台无线测温装置，可实时检测气化器出口温度。
（7）氧气浓度报警器
计量间内设1台氧气浓度报警器，报警信号远传至门卫显示。
（8）运输
鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司不具有运输资质，该企业雇佣具备危险化学品运输资质的车辆将原料运至本单位。厂区道路设计合理，在厂区内，限制车速5km/h，设备和道路保持了足够的间距。


[bookmark: _Toc163051348][bookmark: _Toc238048934]3危险、有害因素辨识分析
[bookmark: _Toc141260348][bookmark: _Toc141324902][bookmark: _Toc141324799][bookmark: _Toc141759634][bookmark: _Toc492367650][bookmark: _Toc527536706]危险、有害因素分析，是对该企业在生产过程中的物料、工艺、设备及公用设施等方面潜在的危险、有害因素及能量失控时出现的危险、有害因素的性质、类别、条件和可能带来的后果进行分析。
危险因素的分析目的是对系统中潜在危险进行辨别，提出防止这些隐患转变为事故的安全对策措施。
有害因素分析的目的则是找出生产活动中对作业人员的健康可能产生危害的因素，提出改善作业条件和作业环境的对策措施。通过贯彻和落实提出的措施，达到控制和减少职业危害，保证职工身体健康和安全。
[bookmark: _Toc153188276][bookmark: _Toc153188309][bookmark: _Toc163051349][bookmark: _Toc153164199][bookmark: _Toc153164283][bookmark: _Toc479257160][bookmark: _Toc184353431][bookmark: _Toc153164239][bookmark: _Toc154481646][bookmark: _Toc238048935][bookmark: _Toc150744345][bookmark: _Toc151433084][bookmark: _Toc151432833][bookmark: _Toc150762738][bookmark: _Toc152308737][bookmark: _Toc141260349][bookmark: _Toc141759635][bookmark: _Toc150762520][bookmark: _Toc148415651][bookmark: _Toc148274187][bookmark: _Toc152300719][bookmark: _Toc148271303][bookmark: _Toc149036055][bookmark: _Toc152386213][bookmark: _Toc151432892][bookmark: _Toc141324800][bookmark: _Toc141324903][bookmark: _Toc148271244][bookmark: _Toc152296973]3.1物质的危险、有害因素分析
依据《危险化学品目录（2015年版）》（国家安全生产监督管理总局等十部门公告2015年第5号）、《关于调整危险化学品目录（2015版）的公告》（中华人民共和国应急管理部等十部门公告2022年第8号）和《关于公布将3-氯丙炔等5种化学品纳入<危险化学品目录（2015版）>的公告》（应急管理部等十部门公告2026年第3号）进行辨识，企业储存经营的危险化学品有氧[压缩的或液化的]，票据经营的危险化学品有氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、疝[压缩的或液化的]、氖[压缩的或液化的]、氦[压缩的或液化的]、氪[压缩的或液化的]、六氟化硫、甲硅烷、氨、氢[压缩的或液化的]、一氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、丙烯、正丁烷、异丁烷、乙烯、乙炔、二氧化硫、液化石油气、天然气[富含甲烷的]、煤气，各种化学品的理化性质和危险性分析如下。

表3.1-1 危险化学品危险特性一览表
	序号
	名称
	危化品
目录序号
	CAS号
	危险类别
	闪点
（°C）
	爆炸
极限
%
	火灾
危险性
	备注

	1 
	氧[压缩的或液化的]
	2528
	7782-44-7
	氧化性气体，类别1
加压气体
	-
	-
	乙类
	储存经营

	2 
	氮[压缩的或液化的]
	172
	7727-37-9
	加压气体
	-
	-
	戊类
	票据经营

	3 
	氩[压缩的或液化的]
	2505
	7440-37-1
	加压气体
	-
	-
	戊类
	

	4 
	二氧化碳[压缩的或液化的]
	642
	124-38-9
	加压气体
特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（麻醉效应）
	-
	-
	戊类
	

	5 
	疝[压缩的或液化的]
	2200
	7440-63-3
	加压气体
	-
	-
	戊类
	

	6 
	氖[压缩的或液化的]
	1584
	7440-01-9
	加压气体
	-
	-
	戊类
	

	7 
	氦[压缩的或液化的]
	929
	7440-59-7
	加压气体
	-
	-
	戊类
	

	8 
	氪[压缩的或液化的]
	1237
	7439-90-9
	加压气体
	-
	-
	戊类
	

	9 
	六氟化硫
	1341
	2551-62-4
	加压气体
特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（麻醉效应）
	-
	-
	戊类
	

	10 
	甲硅烷
	1030
	7803-62-5
	易燃气体，类别1
加压气体
皮肤腐蚀/刺激，类别2
严重眼损伤/眼刺激，类别2A
特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激）
特异性靶器官毒性-反复接触，类别2
	＜-50
	-
	甲类
	

	11 
	氨
	2
	7664-41-7
	易燃气体，类别2
加压气体
急性毒性-吸入，类别3*
皮肤腐蚀/刺激，类别1B
严重眼损伤/眼刺激，类别1
危害水生环境-急性危害，类别1
	-
	15.7%-27.4%
	乙类
	

	12 
	氢[压缩的或液化的]
	1648
	1333-74-0
	易燃气体，类别1
加压气体
	-
	4%-75%
	甲类
	

	13 
	一氧化碳
	2563
	630-08-0
	易燃气体，类别1
加压气体
急性毒性-吸入，类别3*
生殖毒性，类别1A
特异性靶器官毒性-反复接触，类别1
	-
	12%-74%
	乙类
	

	14 
	甲烷
	1188
	74-82-8
	易燃气体，类别1
加压气体
	-
	5%-16%
	甲类
	

	15 
	乙烷
	2661
	74-84-0
	易燃气体，类别1
加压气体
	-
	3%-16%
	甲类
	

	16 
	丙烷
	139
	74-98-6
	易燃气体，类别1
加压气体
	-104
	2.1%-9.5%
	甲类
	

	17 
	丙烯
	140
	115-07-1
	易燃气体，类别1
加压气体
	-108
	1%-15%
	甲类
	

	18 
	正丁烷
	2778
	106-97-8
	易燃气体，类别1
加压气体
	-60
	1.5%-8.5%
	甲类
	

	19 
	异丁烷
	2707
	75-28-5
	易燃气体，类别1
加压气体
	-82.8
	1.8%-8.5%
	甲类
	

	20 
	乙烯
	2662
	74-85-1
	易燃气体，类别1
加压气体
特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（麻醉效应）
	-
	2.7%-36%
	甲类
	

	21 
	乙炔
	2629
	74-86-2
	易燃气体，类别1
化学不稳定性气体，类别A
加压气体
	-
	2.1%-80%
	甲类
	

	22 
	二氧化硫
	639
	7446-09-5
	加压气体
急性毒性-吸入，类别3
皮肤腐蚀/刺激，类别1B
严重眼损伤/眼刺激，类别1
	-
	-
	戊类
	

	23 
	液化石油气
	2548
	68476-85-7
	易燃气体，类别1
加压气体
生殖细胞致突变性，类别1B
	-80～-60
	5%-33%
	甲类
	

	24 
	天然气[富含甲烷的]
	2123
	8006-14-2
	易燃气体，类别1
加压气体
	-80-60
	5%-33%
	甲类
	

	25 
	煤气
	1570
	-
	易燃气体，类别1
加压气体
	-
	4.5%40%
	甲类
	




[bookmark: _Hlk238027056]3.1.1氧[压缩的或液化的]
表3.1-2  氧[压缩的或液化的]理化特性表
	中文名称：氧
	英文名称：oxygen

	分子式：O2
	分子量：32.00

	危编号：22001
	CAS号：7782-44-7 

	理
化
性
质
	外观与性状：无色无臭气体。

	
	熔点（℃）：-218.8
	沸点（℃）：-183.1
	自燃点（℃）：

	
	相对密度（空气=1）：1.43
	相对密度（水=1）：1.14（-183℃）

	
	溶解性：溶于水、乙醇。

	毒
害
性
及
健
康
危
害
	毒性资料
	LD50：无资料LC50：无资料

	
	侵入途径
	吸入

	
	健康危害
	常压下，当氧的浓度超过40％时，有可能发生氧中毒。吸入40％～60％的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80％以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60～100kPa（相当于吸入氧浓度40％左右）的条件下可发生眼损害，严重者可失明。 

	
	急救措施
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	燃
烧
爆
炸
危
险
性
	危险特性
	燃烧性：本品助燃。
	闪点（℃）：
	爆炸极限（%）：

	
	
	是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一, 能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。

	
	禁忌物
	易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。

	
	灭火方法
	用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保
护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

	泄
漏
处
理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	防
护
措
施
	呼吸系统防护：一般不需特殊防护

	
	眼睛防护：一般不需特殊防护

	
	手部防护：戴一般作业防护手套

	
	身体防护：一般不需特殊防护

	
	其它:避免高浓度吸入。

	运
输
	氧气钢瓶不得沾污油脂。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、活性金属粉末等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。

	储
存
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

	
	

	
	


3.1.2氮[压缩的或液化的]
表3.1-3  氮[压缩的或液化的]理化特性表
	中文名称：氮
	英文名称：nitrogen

	分子式：N2
	分子量：28.01

	UN编号：1066
	CAS号：7727-37-9

	理
化
性
质
	外观与性状：无色无臭气体。

	
	熔点（℃）：-209.8
	沸点（℃）：-195.6
	自燃点（℃）：

	
	相对密度（空气=1）：0.97
	相对密度（水=1）：0.81（-196℃）

	
	溶解性：微溶于水、乙醇

	毒
害
性
及
健
康
危
害
	毒性资料
	无资料

	
	健康危害
	空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深替时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成徽血管阻塞，发生“减压病”。

	
	急救措施
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

	燃
烧
爆
炸
危
险
性
	危险特性
	燃烧性：不燃
	闪点（℃）：--
	爆炸极限（%）：--

	
	
	若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	禁忌物
	无资料

	
	灭火方法
	本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

	泄
漏
处
理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	防
护
措
施
	呼吸系统防护：一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。

	
	眼睛防护：一般不需特殊防护。

	
	手部防护：戴一般作业防护手套。

	
	身体防护：穿一般作业工作服。

	
	其它：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	运
输
	采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 

	储
存
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。


3.1.3氩[压缩的或液化的]
表3.1-4  氩[压缩的或液化的]理化特性表
	中文名称：氩；氩气
	英文名称：Argon

	分子式：Ar
	分子量：39.95

	危编号：22011
	CAS号：7440-37-1

	理
化
性
质
	外观与性状：无色无臭的惰性气体。

	
	熔点（℃）：-189．2
	沸点（℃）：-185．7
	自燃点（℃）：

	
	相对密度（空气=1）：1．38  
	相对密度（水=1）：1．40／-186℃

	
	溶解性：微溶于水。

	健
康
危
害
	侵入途径
	吸入

	
	健康危害
	普通大气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50%以上，则引起严重症状；75%以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时，先呈呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以至死亡。液态氩可致皮肤冻伤，眼部接触可引起炎症。

	
	急救措施
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。
皮肤接触：若有皮肤冻伤，先用温水洗浴，再涂抹冻伤软膏，用消毒沙布包扎。就医。尽量防止进一步的组织损害，不要将冻结的衣服从冻伤处撕开。

	燃
烧
危
险
性
	危险特性
	燃烧性：不燃
	闪点（℃）：无意义
	爆炸极限（%）：无意义

	
	
	惰性气体，有窒息性，在密闭空间内可将人窒息死亡。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	灭火方法
	不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。若冷却水流不起作用（排放音量、音调升高，罐体变色或有任何变形的迹象），立即撤离到安全区域。

	泄
漏
处
理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿相应的工作服。切断气源，通风对流，稀释扩散。如有可能，即时使用。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。

	防
护
措
施
	呼吸系统防护：高浓度环境中，佩带供气式呼吸器或自给式呼吸器。高于NIOSHREL浓度或尚未建立REL，任何可检测浓度下：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。

	
	眼睛防护：一般不需特殊防护。

	
	手部防护：穿工作服。

	
	身体防护：一般不需特殊防护。

	
	其它: 避免高浓度吸入。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。

	储
存
	不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃、可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。

	
	

	
	




3.1.4二氧化碳[压缩的或液化的]
表3.1-5  二氧化碳[压缩的或液化的]理化特性表
	中文名称：二氧化碳
	英文名称：Carbon dioxide

	分子式：CO2
	分子量：44.01

	危编号：22019
	CAS号：124-38-9

	理
化
性
质
	外观与性状：无色无臭气体。无警示特性。低温时为压缩液化气体，或白色固体（干冰，薄片或立方体）

	
	熔点（℃）：-56．6／527kPa
	沸点（℃）：-78．5（升华）
	自燃点（℃）：--

	
	相对密度（空气=1）：1．53
	相对密度（水=1）：1．56／-79℃  

	
	溶解性：溶于水、烃类等多数有机溶剂。固体在水中沉底并发生沸腾，产生可见蒸气云团。

	毒
害
性
及
健
康
危
害
	毒性资料
	IDLH：40000ppm（大气中二氧化碳在12％以上可引起人昏迷或死亡）

	
	侵入途径
	吸入

	
	健康危害
	在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋；高浓度时则引起抑制作用，更高浓度时还有麻醉作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁?呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。慢性中毒，在生产中是否存在，目前无定论。固态(干冰)和液态二氧化碳在常压下迅速汽化，造成局部低温，可引起皮肤和眼腈严重的低温灼伤。

	
	急救措施
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。如有条件给高压氧治疗。
皮肤接触：若有皮肤冻伤，先用温水洗浴，再涂抹冻伤软膏，用消毒沙布包扎。就医。冻结在皮肤上的衣服，要在解冻后才可脱去。接触液化气体，接触部位用温水浸泡复温。注意患者保暖并且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。注意：可发生酸中毒。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	燃
烧
爆
炸
危
险
性
	危险特性
	燃烧性：
	闪点（℃）：
	爆炸极限（%）：

	
	
	窒息性气体，在密闭容器内可将人窒息死亡。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。与水接触生成碳酸。多种金属粉末、如镁、锆、钛、铝、铬及锰悬浮在二氧化碳气体中时，能被点燃，并能引发爆炸。干冰与钠、钾、或钠钾合金能形成对震动敏感的混合物。液体或固体二氧化碳能腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。

	
	禁忌物
	丙烯醛、胺类、无水氨、氧化铯、锂、金属粉尘、钾、钠、碳化钠、钠钾合金、过氧化钠和钛。

	
	灭火方法
	切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。气体比空气重，易在低处聚集。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进人水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。

	泄
漏
处
理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿相应的工作服。切断气源，然后抽排（室内）或强力通风（室外）。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。

	防
护
措
施
	呼吸系统防护：高浓度环境中，建议佩带供气式呼吸器。NIOSH/OSHA 40000ppm：供气式呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器、辅助自携式正压呼吸器。逃生：自携式逃生呼吸器。 

	
	眼睛防护：一般不需特殊防护。

	
	手部防护：必要时戴防护手套。

	
	身体防护：穿工作服。

	
	其它：避免高浓度吸入。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。

	储
输
	不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃、可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。


3.1.5疝[压缩的或液化的]
表3.1-6  疝[压缩的或液化的]理化特性表
	理
化
特
性
	pH：无资料                             熔点(℃)：-112
沸点(℃)：-107.1                         分子式：Xe
主要成分：含量：工业级≥99.99％。       饱和蒸气压(kPa)：724.54(-64℃)
辛醇/水分配系数的对数值：无资料         临界温度(℃)：16.6
闪点(℃)：无意义                        引燃温度(℃)：无意义
自燃温度：无意义                        燃烧性：不燃
溶解性：不溶于水。                      相对密度(水=1)：3.52(-109℃)
相对蒸气密度(空气=1)：4.56               分子量：131.30
燃烧热(kJ/mol)：无意义                   临界压力(MPa)：5.88
爆炸上限%(V/V)：无意义                 爆炸下限%(V/V)：	无意义
外观与性状：无色无臭的惰性气体。
主要用途：用于闪光管、闪光灯充气，以及作深度麻醉剂。
其它理化性质：无资料

	危险性概述
	危险性类别：第2.2类 不燃气体
侵入途径：吸入
健康危害：对人的危害与氩相似。人吸入混有70％氙气的氧，引起轻度麻醉，约经3分钟即意识丧失。
环境危害：无资料
燃爆危险：本品不燃。

	接触控制/个体防护
	监测方法：无资料
工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。
呼吸系统防护：一般不需特殊防护。但当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。
眼睛防护：一般不需特殊防护。
身体防护：穿一般作业工作服。
手防护：戴一般作业防护手套。
其他防护：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	急救措施
	皮肤接触：无资料
眼睛接触：无资料
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：无资料

	消防措施
	危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
建规火险分级：戊
有害燃烧产物：无资料
灭火方法：本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	操作处置与储存
	操作注意事项：密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。远离易燃、可燃物。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。
储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

	运输信息
	危险货物编号：22015
UN编号：2036
IMDG规则页码：	2188
包装标志：5
包装类别：O53
包装方法：钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。
运输注意事项：采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。


3.1.6氖[压缩的或液化的]
表3.1-7  氖[压缩的或液化的]理化特性表
	理
化
特
性
	pH：无资料                                 熔点(℃)：-248.7
沸点(℃)：-245.9                             分子式：Ne
主要成分：纯品                             饱和蒸气压(kPa)：101.32(-246℃)
辛醇/水分配系数的对数值：无资料             临界温度(℃)：-228.7
闪点(℃)：无意义                            引燃温度(℃)：无意义
自燃温度：无意义                            燃烧性：不燃
溶解性：微溶于水。                          相对密度(水=1)：1.20(-246℃)
相对蒸气密度(空气=1)：0.7	                    分子量：20.18
燃烧热(kJ/mol)：无意义                       临界压力(MPa)：2.73
爆炸上限%(V/V)：无意义                     爆炸下限%(V/V)：无意义
外观与性状：无色无臭气体。
主要用途：用于填充电子管、霓虹灯及液化深冷源等。
其它理化性质：无资料

	危险性概述
	危险性类别：第2.2类 不燃气体
侵入途径：吸入
健康危害：本品在高浓度时，可使空气中氧分压降低而有窒息的危险。表现有呼吸加快、注意力不集中、共济失调。继之疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以致死亡。
环境危害：无资料
燃爆危险：本品不燃，具窒息性。

	接触控制/个体防护
	监测方法：无资料
工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。
呼吸系统防护：一般不需特殊防护。但当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。
眼睛防护：一般不需特殊防护。
身体防护：穿一般作业工作服。
手防护：戴一般作业防护手套。
其他防护：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	急救措施
	皮肤接触：无资料
眼睛接触：无资料
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：无资料

	消防措施
	危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
建规火险分级：戊
有害燃烧产物：无资料
灭火方法：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	操作处置与储存
	操作注意事项：密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。远离易燃、可燃物。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。
储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

	运输信息
	危险货物编号：22009
UN编号：1065
IMDG规则页码：2161
包装标志：5
包装类别：O53
包装方法：钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。
运输注意事项：采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。


3.1.7氦[压缩的或液化的]
表3.1-8  氦[压缩的或液化的]理化特性表
	理
化
特
性
	PH：无资料
沸点(℃)：-268.9
主要成分：无资料
辛醇/水分配系数的对数值：无资料
闪点(℃)：无意义
自燃温度：无意义
溶解性：不溶于水、乙醇。
相对蒸气密度(空气=1)：0.14
燃烧热(kJ/mol)：无意义
爆炸上限%(V/V)：无意义
外观与性状：无色无臭的惰性气体。
主要用途：用于气球、温度计、电子管、潜水服等的充气。
其它理化性质：无资料
	熔点(℃)：-272.1
分子式：He
饱和蒸气压(kPa)：202.64(-268℃)
临界温度(℃)：-267.9
引燃温度(℃)：无意义
燃烧性：不燃
相对密度(水=1)：0.15(-271℃)
分子量：4.00
临界压力(MPa)：0.23
爆炸下限%(V/V)：无意义

	危险性概述
	危险性类别：第2.2类 不燃气体
侵入途径：吸入
健康危害：本品为惰性气体，高浓度时可使氧分压降低而有窒息危险。当空气中氦浓度增高时，患者先出现呼吸加快、注意力不集中、共济失调；继之出现疲倦无力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以致死亡。
环境危害：无资料
燃爆危险：本品不燃。

	接触控制/个体防护
	监测方法：无资料
工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。
呼吸系统防护：一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。
眼睛防护：一般不需特殊防护。
身体防护：穿一般作业工作服。
手防护：戴一般作业防护手套。
其他防护：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	急救措施
	皮肤接触：无资料
眼睛接触：无资料
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：无资料

	消防措施
	危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
建规火险分级：戊
有害燃烧产物：无资料
灭火方法：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	操作处置与储存
	操作注意事项：密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。远离易燃、可燃物。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。
储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

	运输信息
	危险货物编号：22007
UN编号：1046
IMDG规则页码：2144
包装标志：5
包装类别：O53
包装方法：钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。
运输注意事项：	采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。


3.1.8氪[压缩的或液化的]
表3.1-9  氪[压缩的或液化的]理化特性表
	理
化
特
性
	外观与性状：无色气体
pH值（指明浓度）：不适用
沸点、初沸点和沸程(℃)：-153
相对蒸气密度(空气=1)：2.9 
饱和蒸气压(kPa)：不适用 
蒸发速率：不适用 
闪点(℃)：不适用 
分解温度(℃)：无资料 
爆炸上限 /下限[％(V/V)]：上限：无资料；下限：无资料
	气味：无特殊气味
熔点/凝固点(℃)：-157
气味临界值：无资料
相对密度(水=1)：2.155
黏度(mm2/s)：不适用
n-辛醇/水分配系数：1.2
引燃温度(℃)：无资料
易燃性：无资料
溶解性：221mg/L（20℃）

	危险性概述
	紧急情况概述：气体。高压，遇热有爆炸危险。
GHS危险性类别：根据 GB 30000-2013化学品分类和标签规范系列标准（参阅第十六部分），该产品分类如下：加压气体，压缩气体。
危险信息：内装高压气体；遇热可能爆炸。
防范说明
预防措施：不适用。
事故响应：不适用。
安全储存：防日晒。存放在通风良好处。
废弃处置：不适用。
物理化学危险：高压压缩气体，遇热有爆炸危险。
健康危害：窒息。由于本品的物理状态，在商业/工业场合中，认为本品不太可能进入体内。与液体接触：冻伤。（见皮肤）。

	接触控制/个体防护
	职业接触限值：无资料。
生物限值：无资料。
监测方法：EN 14042工作场所空气用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。GBZ/T 160.1~GBZ/T 160.81-2004工作场所空气有毒物质测定（系列标准）。
工程控制：保持充分的通风，特别在封闭区内。确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。使用防爆电器、通风、照明等设备。设置应急撤离通道和必要的泄险区。
呼吸系统防护：如果蒸气浓度超过职业接触限值或发生刺激等症状时，请使用全面罩式多功能防毒面具（US）或AXBEK型（EN14387）防毒面具筒。
眼睛防护：佩戴化学护目镜（符合欧盟EN 166或美国NIOSH标准）。
皮肤和身体防护：穿阻燃防静电防护服和抗静电的防护靴。
手防护：戴化学防护手套（例如丁基橡胶手套）。建议选择经过欧盟EN 374、美国US F739 或AS/NZS 2161.1标准测试的防护手套。
其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	急救措施
	一般性建议：急救措施通常是需要的，请将本SDS出示给到达现场的医生。
皮肤接触：冻伤时，用大量水冲洗，不要脱去衣服，给予医疗护理。
眼睛接触：先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。
吸入：新鲜空气，休息，必要时进行人工呼吸，给予医疗护理。
食入：禁止催吐，切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。立即呼叫医生或中毒控制中心。
对保护施救者的忠告：清除所有火源，增强通风。避免接触皮肤和眼睛。避免吸入蒸气。使用防护装备，包括呼吸面具。
对医生的特别提示：根据出现的症状进行针对性处理。注意症状可能会出现延迟。

	消防措施
	危险特性：高浓度气体可导致没有预兆的窒息。与气体接触可能造成烧伤，严重伤害和/或冻伤。加热时，容器可能爆炸。受热或接触火焰可能会产生膨胀或爆炸性分解。
灭火方法与灭火剂
合适的灭火介质：使用适合火灾类型的合适的灭火剂。
不合适的灭火介质：无特别说明。
灭火注意事项及措施：灭火时，应佩戴呼吸面具（符合MSHA/NIOSH要求的或相当的）并穿上全身防护服。在安全距离处、有充足防护的情况下灭火。防止消防水污染地表和地下水系统。

	泄漏应急处理
	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：保证充分的通风。清除所有点火源。采取防静电措施。迅速将人员撤离到安全区域，远离泄漏区域并处于上风方向。使用个人防护装备。避免吸入蒸气、烟雾、气体或风尘。
环境保护措施：在确保安全的情况下，采取措施防止进一步的泄漏或溢出。避免排放到周围环境中。
泄漏化学品的收容、清除方法及处置材料：少量泄漏时，可采用干砂或惰性吸附材料吸收泄漏物，大量泄漏时需筑堤控制。附着物或收集物应存放在合适的密闭容器中，并根据当地相关法律法规废弃处置。清除所有点火源，并采用防火花工具和防暴设备。

	操作处置与储存
	操作注意事项：在通风良好处进行操作。穿戴合适的个人防护用具。避免接触皮肤和进入眼睛。远离热源、火花、明火和热表面。
储存注意事项：保持容器密闭。储存在干燥、阴凉和通风处。远离热源、火花、明火和热表面。存储于远离不相容材料和食品容器的地方。储存温度不应高于30℃。

	运输信息
	联合国危险货物编号（UN)：1056
|联合国运输名称：压缩氪
联合国危险性分类：2.2
包装类别：不适用
海洋污染物（是/否）：否
包装方法：采用钢质气瓶等压力容器包装。按照生产商推荐的方法进行包装。
运输注意事项：装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输前应先检查包装容器是否完整、密封。运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。


3.1.9六氟化硫
表3.1-10  六氟化硫理化特性表
	理
化
特
性
	pH：无资料
沸点(℃)：无资料
主要成分：纯品
辛醇/水分配系数的对数值：无资料
闪点(℃)：无意义
自燃温度：无意义
溶解性：微溶于水、乙醇、乙醚。
相对蒸气密度(空气=1)：5.11	
燃烧热(kJ/mol)：无意义
爆炸上限%(V/V)：无意义
外观与性状：无色无臭气体。
主要用途：用作电子设备和雷达波导的气体绝缘体。
	熔点(℃)：-51
分子式：F6S
饱和蒸气压(kPa)：无资料
临界温度(℃)：45.6
引燃温度(℃)：无意义
燃烧性：不燃
相对密度(水=1)：1.67(-100℃)
分子量：146.05
临界压力(MPa)：3.37
爆炸下限%(V/V)：无意义
其它理化性质：无资料

	危险性概述
	危险性类别：第2.2类 不燃气体
侵入途径：吸入
健康危害：纯品基本无毒。但产品中如混杂低氟化硫、氟化氢，特别是十氟化硫时，则毒性增强。
环境危害：无资料
燃爆危险：本品不燃。

	接触控制/个体防护
	接触限值：美国：TWA：OSHA 1000ppm，5970mg／m3；ACGIH 1000ppm，5970mg／m3美国：STEL：未制定标准
监测方法：无资料
工程控制：密闭操作，局部排风。
呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。或自给式呼吸器。
眼睛防护：必要时，戴安全防护眼镜。
身体防护：穿一般作业防护服。
手防护：戴一般作业防护手套。
其他防护：工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	急救措施
	皮肤接触：无资料
眼睛接触：无资料
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：无资料

	消防措施
	危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
建规火险分级：戊
有害燃烧产物：氧化硫、氟化氢。
灭火方法：本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	操作处置与储存
	操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。
储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、氧化剂分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

	运输信息
	危险货物编号：22021
UN编号：1080
IMDG规则页码：2179
包装标志：5
包装类别：O53
包装方法：钢质气瓶。
运输注意事项：铁路运输时需经生物试验证明合格，根据合格证托运。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。


3.1.10甲硅烷
表3.1-11  甲硅烷理化特性表
	理
化
特
性
	pH：无资料
沸点(℃)：-112
主要成分：无资料
辛醇/水分配系数的对数值：无资料
闪点(℃)：<-50
自燃温度：无资料
溶解性：溶于苯、四氯化碳。
相对蒸气密度(空气=1)：无资料
燃烧热(kJ/mol)：无资料
爆炸上限%(V/V)：无资料
外观与性状：无色气体，有恶臭。
主要用途：用作固态电器、布漆。
	熔点(℃)：-185
分子式：Sil14
饱和蒸气压(kPa)：无资料
临界温度(℃)：分解温度(℃)：400
引燃温度(℃)：无资料
燃烧性：易燃
相对密度(水=1)：0.68／-182℃
分子量：32.12
临界压力(MPa)：无资料
爆炸下限%(V/V)：无资料
其它理化性质：无资料

	危险性概述
	危险性类别：第2.1类 易燃气体
侵入途径：吸入
健康危害：吸入甲硅烷蒸气后，引起头痛、头晕、发热、恶心、多汗；严重者面色苍白，脉搏微弱，陷入半昏迷状态。
环境危害：无资料
燃爆危险：无资料

	接触控制/个体防护
	接触限值：美国TWA：ACGIH 5ppm，6.6mg／m3美国STEL：未制定标准
监测方法：无资料
工程控制：生产过程密闭，全面通风。
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒口罩。必要时佩带自给式呼吸器。
眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。
身体防护：穿工作服。
手防护：一般不需特殊防护。
其他防护：无资料

	急救措施
	皮肤接触：无资料
眼睛接触：无资料
吸入：脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。
食入：无资料

	消防措施
	危险特性：遇明火、高热极易燃烧。暴露在空气中能自燃。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。
建规火险分级：甲
有害燃烧产物：氧化硅、氢气。
灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。二氧化碳。

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。

	操作处置与储存
	操作注意事项：无资料
储存注意事项：易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。钢瓶温度不应超过52℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。禁止撞击和震荡。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。

	运输信息
	危险货物编号：21050
UN编号：2203
IMDG规则页码：2177
包装标志：4
包装类别：无资料
包装方法：无资料
运输注意事项：无资料


3.1.11氨
表3.1-12  氨理化特性表
	特别
警示
	与空气能形成爆炸性混合物；吸入可引起中毒性肺水肿。

	理
化
特
性
	常温常压下为无色气体，有强烈的刺激性气味。20℃、891kPa下即可液化，并放出大量的热。液氨在温度变化时，体积变化的系数很大。溶于水、乙醇和乙醚。分子量为17.03，熔点-77.7℃，沸点-33.5℃，气体密度0.7708g/L，相对蒸气密度（空气＝1）0.59，相对密度（水＝1）0.7(-33℃)，临界压力11.40MPa，临界温度132.5℃，饱和蒸气压1013kPa(26℃)，爆炸极限15%～30.2%（体积比），自燃温度630℃，最大爆炸压力0.580MPa。
主要用途：主要用作致冷剂及制取铵盐和氮肥。

	危
害
信
息
	【燃烧和爆炸危险性】
极易燃，能与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热引起燃烧爆炸。
【活性反应】
与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。
【健康危害】
对眼、呼吸道粘膜有强烈刺激和腐蚀作用。急性氨中毒引起眼和呼吸道刺激症状，支气管炎或支气管周围炎，肺炎，重度中毒者可发生中毒性肺水肿。高浓度氨可引起反射性呼吸和心搏停止。可致眼和皮肤灼伤。
 PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):20; PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3):30。

	安
全
措
施
	【一般要求】
操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。
严加密闭，防止泄漏，工作场所提供充分的局部排风和全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。
生产、使用氨气的车间及贮氨场所应设置氨气泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，应至少配备两套正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等防护器具。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。工作场所浓度超标时，操作人员应该佩戴过滤式防毒面具。可能接触液体时，应防止冻伤。
储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，设置整流装置与压力机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。重点储罐需设置紧急切断装置。
避免与氧化剂、酸类、卤素接触。
生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
【特殊要求】
【操作安全】
（1）严禁利用氨气管道做电焊接地线。严禁用铁器敲击管道与阀体，以免引起火花。
（2）在含氨气环境中作业应采用以下防护措施：
——根据不同作业环境配备相应的氨气检测仪及防护装置，并落实人员管理，使氨气检测仪及防护装置处于备用状态；
——作业环境应设立风向标；
——供气装置的空气压缩机应置于上风侧；
——进行检修和抢修作业时，应携带氨气检测仪和正压式空气呼吸器。
（3）充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。
【储存安全】
（1）储存于阴凉、通风的专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。
（2）与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。储罐远离火种、热源。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。
（3）液氨气瓶应放置在距工作场地至少5m以外的地方，并且通风良好。
（4）注意防雷、防静电，厂(车间)内的氨气储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷、防静电设施。
【运输安全】
（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。
（2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；防止阳光直射。
（3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵漏。
（4）输送氨的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；氨管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的氨管道下面，不得修建与氨管道无关的建筑物和堆放易燃物品；氨管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。

	应
急
处
置
原
则
	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
【灭火方法】
消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。
灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。
【泄漏应急处置】
消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式空气呼吸器的全封闭防化服。如果是液化气体泄漏，还应注意防冻伤。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。构筑围堤或挖坑收容液体泄漏物。用醋酸或其它稀酸中和。也可以喷雾状水稀释、溶解，同时构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。如果钢瓶发生泄漏，无法封堵时可浸入水中。储罐区最好设水或稀酸喷洒设施。隔离泄漏区直至气体散尽。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
隔离与疏散距离：小量泄漏，初始隔离30m，下风向疏散白天100m、夜晚200m；大量泄漏，初始隔离150m，下风向疏散白天800m、夜晚2300m。


3.1.12氢[压缩的或液化的]
[bookmark: _Hlk238027468]表3.1-13  氢[压缩的或液化的]理化特性表
	特别
警示
	极易燃气体。

	理
化
特
性
	无色、无臭的气体。很难液化。液态氢无色透明。极易扩散和渗透。微溶于水，不溶于乙醇、乙醚。分子量2.02，熔点-259.2℃，沸点-252.8℃，气体密度0.0899g/L，相对密度（水=1）0.07(-252℃)，相对蒸气密度（空气=1）0.07，临界压力1.30MPa，临界温度-240℃，饱和蒸气压13.33kPa(-257.9℃)，爆炸极限4%～75%（体积比），自燃温度500℃，最小点火能0.019mJ，最大爆炸压力0.720MPa。
主要用途：主要用于合成氨和甲醇等，石油精制，有机物氢化及作火箭燃料。

	危
害
信
息
	【燃烧和爆炸危险性】
极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即发生爆炸。比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。在空气中燃烧时，火焰呈蓝色，不易被发现。
【活性反应】
与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。
【健康危害】
为单纯性窒息性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起缺氧性窒息。在很高的分压下，呈现出麻醉作用。

	安
全
措
施
	【一般要求】
操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。
密闭操作，严防泄漏，工作场所加强通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。
生产、使用氢气的车间及贮氢场所应设置氢气泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。建议操作人员穿防静电工作服。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、温度计，并应装有带压力、温度远传记录和报警功能的安全装置。
避免与氧化剂、卤素接触。
生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
【特殊要求】
【操作安全】
（1）氢气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。制氢和充灌人员工作时，不可穿戴易产生静电的服装及带钉的鞋作业，以免产生静电和撞击起火。
（2）当氢气作焊接、切割、燃料和保护气等使用时，每台(组)用氢设备的支管上应设阻火器。因生产需要，必须在现场（室内）使用氢气瓶时，其数量不得超过5瓶，并且氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器或气瓶的间距不应小于8m，与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20m。
（3）管道、阀门和水封装置冻结时，只能用热水或蒸汽加热解冻，严禁使用明火烘烤。不准在室内排放氢气。吹洗置换，应立即切断气源，进行通风，不得进行可能发生火花的一切操作。
（4）使用氢气瓶时注意以下事项：
——必须使用专用的减压器，开启时，操作者应站在阀口的侧后方，动作要轻缓；
——气瓶的阀门或减压器泄漏时，不得继续使用。阀门损坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门；
——气瓶禁止敲击、碰撞，不得靠近热源，夏季应防止曝晒；
——瓶内气体严禁用尽，应留有0.5MPa的剩余压力。
【储存安全】
（1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。
（2）应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。储存室内必须通风良好，保证空气中氢气最高含量不超过1%（体积比）。储存室建筑物顶部或外墙的上部设气窗或排气孔。排气孔应朝向安全地带，室内换气次数每小时不得小于3次，事故通风每小时换气次数不得小于7次。
（3）氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器或气瓶的间距不应小于8m；与空调装置、空气压缩机或通风设备等吸风口的间距不应小于20m；与明火或普通电气设备的间距不应小于10m。
【运输安全】
（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。
（2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；要有遮阳措施，防止阳光直射。
（3）在使用汽车、手推车运输氢气瓶时，应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运。装运时，应妥善固定。汽车装运时，氢气瓶头部应朝向同一方向，装车高度不得超过车厢高度，直立排放时，车厢高度不得低于瓶高的2/3。不能和氧化剂、卤素等同车混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。
（4）氢气管道输送时，管道敷设应符合下列要求：
——氢气管道宜采用架空敷设，其支架应为非燃烧体。架空管道不应与电缆、导电线敷设在同一支架上；
——氢气管道与燃气管道、氧气管道平行敷设时，中间宜有不燃物料管道隔开，或净距不小于250mm。分层敷设时，氢气管道应位于上方。氢气管道与建筑物、构筑物或其他管线的最小净距可参照有关规定执行；
——室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止氢气泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。埋地敷设的管道埋深不宜小于0.7m。含湿氢气的管道应敷设在冰冻层以下；
——管道应避免穿过地沟、下水道及铁路汽车道路等，必须穿过时应设套管保护；
——氢管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。

	应
急
处
置
原
则
	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
【灭火方法】
切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。
氢火焰肉眼不易察觉，消防人员应佩戴自给式呼吸器，穿防静电服进入现场，注意防止外露皮肤烧伤。
灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
【泄漏应急处置】
消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。若泄漏发生在室内，宜采用吸风系统或将泄漏的钢瓶移至室外，以避免氢气四处扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。
作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。


3.1.13一氧化碳
表3.1-14  一氧化碳理化特性表
	特别警示
	极易燃气体，有毒，吸入可因缺氧致死。

	理
化
特
性
	无色、无味、无臭气体。微溶于水，溶于乙醇、苯等有机溶剂。分子量28.01，熔点-205℃，沸点-191.4℃，气体密度1.25g/L，相对密度(水=1)0.79，相对蒸气密度(空气=1)0.97，临界压力3.50MPa，临界温度-140.2℃，爆炸极限12%～74%（体积比），自燃温度605℃，最大爆炸压力0.720MPa。
主要用途：主要用于化学合成，如合成甲醇、光气等，及用作精炼金属的还原剂。

	危
害
信
息
	【燃烧和爆炸危险性】
极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
【健康危害】
一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。
急性中毒：轻度中毒者出现剧烈头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，轻度至中度意识障碍但无昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10％；中度中毒者除上述症状外，意识障碍表现为浅至中度昏迷，但经抢救后恢复且无明显并发症，血液碳氧血红蛋白浓度可高于30％；重度患者出现深度昏迷或去大脑强直状态、休克、脑水肿、肺水肿、严重心肌损害、锥体系或锥体外系损害、呼吸衰竭等，血液碳氧血红蛋白可高于50％。部分患意识障碍恢复后，约经 2～60天的“假愈期”，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。
慢性影响：能否造成慢性中毒，是否对心血管有影响，无定论。
职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3),20;PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3)：30。

	安
全
措
施
	【一般要求】
操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。
密闭隔离，提供充分的局部排风和全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。
生产、使用及贮存场所应设置一氧化碳泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。空气中浓度超标时，操作人员必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式空气呼吸器。
储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、温度计，并应装有带压力、温度远传记录和报警功能的安全装置。
生产和生活用气必需分路。防止气体泄漏到工作场所空气中。
避免与强氧化剂接触。
在可能发生泄漏的场所设置安全警示标志。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
患有各种中枢神经或周围神经器质性疾患、明显的心血管疾患者，不宜从事一氧化碳作业。
【特殊要求】
【操作安全】 
（1）配备便携式一氧化碳检测仪。进入密闭受限空间或一氧化碳有可能泄漏的空间之前应先进行检测，并进行强制通风，其浓度达到安全要求后进行操作，操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具，要求同时有2人以上操作，万一发生意外，能及时互救，并派专人监护。
（2）充装容器应符合规范要求，并按期检测。
【储存安全】
（1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源，防止阳光直晒。库房内温不宜超过30℃。
（2）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。搬运储罐时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。
（3）注意防雷、防静电，厂(车间)内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷设施。
【运输安全】
（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。
（2）装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。高温季节应早晚运输，防止日光暴晒。
（3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。中途停留时应远离火种、热源。禁止在居民区和人口稠密区停留。

	应
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	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。
【灭火方法】
灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。
【泄漏应急处置】
消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。
隔离与疏散距离：小量泄漏，初始隔离30m，下风向疏散白天100m、夜晚100m；大量泄漏，初始隔离150m，下风向疏散白天700m、夜晚2700m。


3.1.14甲烷
表3.1-15  甲烷理化特性表
	特别警示
	极易燃气体。

	理
化
特
性
	无色、无臭、无味气体。微溶于水，溶于醇、乙醚等有机溶剂。分子量16.04，熔点-182.5℃，沸点-161.5℃，气体密度0.7163g/L，相对蒸气密度（空气=1）0.6，相对密度（水=1）0.42(-164℃)，临界压力4.59MPa，临界温度-82.6℃，饱和蒸气压53.32kPa(-168.8℃)，爆炸极限5.0%～16%（体积比），自燃温度537℃，最小点火能0.28mJ，最大爆炸压力0.717MPa。
主要用途：主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。

	危
害
信
息
	【燃烧和爆炸危险性】
极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸危险。
【活性反应】
与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂剧烈反应。
【健康危害】
纯甲烷对人基本无毒，只有在极高浓度时成为单纯性窒息剂。皮肤接触液化气体可致冻伤。天然气主要组分为甲烷，其毒性因其他化学组成的不同而异。

	安
全
措
施
	【一般要求】
操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。
密闭操作，严防泄漏，工作场所全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。
在生产、使用、贮存场所设置可燃气体监测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，必要时戴防护手套，接触高浓度时应戴化学安全防护眼镜，佩带供气式呼吸器。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。
避免与氧化剂接触。
生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
【特殊要求】
【操作安全】
（1）天然气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。
（2）生产区域内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业（固定动火区必须距离生产区30m以上）。生产需要或检修期间需动火时，必须办理动火审批手续。配气站严禁烟火，严禁堆放易燃物，站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置。
（3）天然气配气站中，不准独立进行操作。非操作人员未经许可，不准进入配气站。
（4）含硫化氢的天然气生产作业现场应安装硫化氢监测系统。进行硫化氢监测，应符合以下要求：
——含硫化氢作业环境应配备固定式和携带式硫化氢监测仪；
——重点监测区应设置醒目的标志；
——硫化氢监测仪报警值设定：阈限值为1级报警值；安全临界浓度为2级报警值；危险临界浓度为3级报警值；
——硫化氢监测仪应定期校验，并进行检定。
（5）充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。
【储存安全】
（1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。
（2）应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。
（3）天然气储气站中：
——与相邻居民点、工矿企业和其他公用设施安全距离及站场内的平面布置，应符合国家现行标准；
——天然气储气站内建(构)筑物应配置灭火器，其配置类型和数量应符合建筑灭火器配置的相关规定；
——注意防雷、防静电，应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷设施，工艺管网、设备、自动控制仪表系统应按标准安装防雷、防静电接地设施，并定期进行检查和检测。
【运输安全】
（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。
（2）槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。
（3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵漏。
（4）采用管道输送时：
——输气管道不应通过城市水源地、飞机场、军事设施、车站、码头。因条件限制无法避开时，应采取保护措施并经国家有关部门批准；
——输气管道沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩；
——输气管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；
——输气管道管理单位应设专人定期对管道进行巡线检查，及时处理输气管道沿线的异常情况，并依据天然气管道保护的有关法律法规保护管道。

	应
急
处
置
原
则
	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。
【灭火方法】
切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。
灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
【泄漏应急处置】
消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。
作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。


3.1.15乙烷
表3.1-16  乙烷理化特性表
	特别警示
	极易燃气体。

	理
化
特
性
	无色无臭气体。微溶于水和丙酮，溶于苯。分子量30.08，熔点-183.3℃，沸点-88.6℃，气体密度1.36g/L，相对密度（水=1）0.45，相对蒸气密度（空气=1）1.05，临界压力4.87MPa，临界温度32.2℃，饱和蒸气压3850kPa(20℃)，爆炸极限3.0%～16.0%（体积比），自燃温度472℃，最小点火能0.31mJ。
主要用途：主要用于制乙烯、氯乙烯、氯乙烷、冷冻剂等。

	危
害
信
息
	【燃烧和爆炸危险性】
极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸危险。
【活性反应】
与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。
【健康危害】
高浓度有窒息和轻度麻醉作用。空气中浓度大于6%时，出现眩晕、恶心和轻度麻醉作用。

	安
全
措
施
	【一般要求】
操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。
生产过程密闭。全面通风。工作现场严禁吸烟。
设置固定式可燃气体报警器，或配备便携式可燃气体报警器，使用防爆型通风系统和设备。高浓度环境中，佩戴供气式呼吸器。戴化学安全防护眼镜。穿工作服。戴防护手套。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。
储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、温度计，并应装有带压力、温度远传记录和报警功能的安全装置。
避免与强氧化剂、卤化物接触。
生产、储存区域应设置安全警示标志。
【特殊要求】
【操作安全】
（1）严禁用铁器敲击管道与阀体，以免引起火花。
（2）防止气体泄漏到工作场所空气中。
【储存安全】
（1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房内温度不宜超过30℃。
（2）应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。
【运输安全】
（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。
（2）采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝车辆行驶的右方向，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。高温季节应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源，勿在居民区和人口稠密区停留。
（3）输送管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的管道下面，不得修建与管道无关的建筑物和堆放易燃物品；管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。

	应
急
处
置
原
则
	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
【灭火方法】
切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。
灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
【泄漏应急处置】
消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体向下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。


3.1.16丙烷
表3.1-17  丙烷理化特性表
	标
识
	中文名：丙烷
英文名：Propane
分子式：C3H8
分子量：44.1
	CAS号：74-98-6
UN编号：1978
主（次）危险性：易燃性

	理
化
性
质
	外观与性状：无色气体，纯品无臭。
溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚。
主要用途：用于有机合成
临界温度(℃)：96.8                          临界压力(MPa)：4.25
饱和蒸汽压(kPa)：53.32／-55.6℃              燃烧热(kJ/mol)：2217.8
熔点(℃)：-187.6                            沸点(℃)：-42.1
闪点(℃)：-104                              相对密度(水=1)：0.58
相对密度(空气=1)：1.56                      自燃温度(℃)：450
爆炸下限(V%)：2.1                          爆炸上限(V%)：9.5

	危险
特性
	危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
燃烧性：易燃
毒性：属微毒类
稳定性：稳定
聚合危害：不能出现
燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。
禁忌物：强氧化剂、卤素。
灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。

	健康
危害
	健康危害：1％丙烷，对人无影响；10％以下的浓度，只引起轻度头晕；在较高浓度的丙烷、丁烷混合气体中毒时，有头痛、头晕、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、流涎、血压轻度降低、脉缓、神经反射减弱、无病理反射；严重者出现麻醉状态、意识丧失；有的发生继发性肺炎。
侵入途径：吸入

	急救
措施
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。

	防护
措施
	呼吸系统防护：高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。
眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。
身体防护：穿工作服。
手防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴防护手套。
其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护
安全卫生标准：中国MAC：未制定标准
美国TWA：ACGIH窒息性气体；美国STEL：未制定标准。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器不能再用，，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。
工程控制：生产过程密闭，全面通风

	储运
措施
	易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。灌装适量，不可超压超量盛装。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损


3.1.17丙烯
表3.1-18  丙烯理化特性表
	特别警示
	极易燃气体，火场温度下易发生危险的聚合反应。

	理
化
特
性
	无色气体，略带烃类特有的气味。微溶于水，溶于乙醇和乙醚。熔点-185.25℃，沸点-47.7℃，气体密度1.7885g/L(20℃)，相对密度（水=1）0.5，相对蒸气密度（空气=1）1.5，临界压力4.62MPa，临界温度91.9℃，饱和蒸气压61158kPa(25℃)，闪点-108℃，爆炸极限1.0%～15.0%（体积比），自燃温度455℃，最小点火能0.282mJ，最大爆炸压力0.882MPa。
主要用途：主要用于制聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丙酮等。

	危
害
信
息
	【燃烧和爆炸危险性】
极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源或明火有燃烧爆炸危险。比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
【活性反应】
与二氧化氮、四氧化二氮、氧化二氮等易发生剧烈化合反应，与其他氧化剂发生剧烈反应。
【健康危害】
主要经呼吸道侵入人体，有麻醉作用。直接接触液态产品可引起冻伤。

	安
全
措
施
	【一般要求】
操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。
密闭操作，严防泄漏，全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。生产、使用及贮存场所应设置泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。穿防静电工作服。
储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。
避免与氧化剂、酸类接触。
生产、储存区域应设置安全警示标志。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
【特殊要求】
【操作安全】
（1）丙烯系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。
（2）管道、阀门和水封装置冻结时，只能用热水或蒸汽加热解冻，严禁使用明火烘烤。不准在室内排放丙烯。吹洗置换，应立即切断气源，进行通风，不得进行可能发生火花的一切操作。
（3）使用丙烯瓶时注意以下事项：
——必须使用专用的减压器，开启时，操作者应站在阀口的侧后方，动作要轻缓；
——气瓶的阀门或减压器泄漏时，不得继续使用。阀门损坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门；
——气瓶禁止敲击、碰撞，不得靠近热源，夏季应防止曝晒；
——瓶内气体严禁用尽，应保留规定的余压。
（4）厂（车间）内的丙烯设备、管道应按《化工企业静电接地设计技术规定》要求采取防静电措施，并在避雷保护范围之内。
（5）充装时使用万向节管道充装系统，严防超装。
【储存安全】
（1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。
（2）应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。丙烯瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器和气瓶的间距不应小于8m；与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20m；与明火或普通电气设备的间距不应小于10m。
（3）储存室内必须通风良好，保证空气中丙烯最高含量不超过1%（体积比）。储存室建筑物顶部或外墙的上部设气窗或排气孔。排气孔应朝向安全地带，室内换气次数每小时不得小于3次，事故通风每小时换气次数不得小于7次。
（4）注意防雷、防静电，厂(车间)内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷防静电设施。
【运输安全】
（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。
（2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；要有遮阳措施，防止阳光直射。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾要开到安全地方进行灭火或堵漏。
（3）汽车装运丙烯瓶，丙烯瓶头部应朝向车辆行驶的右方，装车高度不得超过车厢高度，直立排放时，车厢高度不得低于瓶高的2/3。
（4）输送丙烯的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；丙烯管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的丙烯管道下面，不得修建与丙烯管道无关的建筑物和堆放易燃物品；丙烯管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。

	应
急
处
置
原
则
	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
【灭火方法】
切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。
灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
【泄漏应急处置】
消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。处理液体时，应防止冻伤。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。
作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。


3.1.18正丁烷
表3.1-19  正丁烷理化特性表
	理
化
特
性
	pH：无资料
沸点(℃)：-0.5
主要成分：纯品
辛醇/水分配系数的对数值：无资料
闪点(℃)：-60
自燃温度：287
溶解性：易溶于水、醇、氯仿。
相对蒸气密度(空气=1)：2.05	
燃烧热(kJ/mol)：2653
爆炸上限%(V/V)：8.5
外观与性状：无色气体，有轻微的不愉快气味。
主要用途：用于有机合成和乙烯制造，仪器校正，也用作燃料等。
	熔点(℃)：-138.4
分子式：C4H10
饱和蒸气压(kPa)：106.39(0℃)
临界温度(℃)：151.9
引燃温度(℃)：287
燃烧性：易燃，最小引燃能量(mj)：0.25
相对密度(水=1)：0.58
分子量：58.12
临界压力(MPa)：3.79
爆炸下限%(V/V)：1.5
其它理化性质：无资料

	危险性概述
	危险性类别：第2.1类 易燃气体
侵入途径：吸入
健康危害：高浓度有窒息和麻醉作用。急性中毒：主要症状有头晕、头痛、嗜睡和酒醉状态、严重者可昏迷。慢性影响：接触以丁烷为主的工人有头晕、头痛、睡眠不佳、疲倦等。
环境危害：无资料
燃爆危险：本品易燃，具窒息性。

	接触控制/个体防护
	接触限值：美国TWA：ACGIH 800ppm，1900mg／m3美国STEL：未制定标准
监测方法：无资料
工程控制：生产过程密闭，全面通风。
呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴一般作业防护手套。
其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	急救措施
	皮肤接触：无资料
眼睛接触：无资料
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：无资料

	消防措施
	危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
建规火险分级：甲
有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	操作处置与储存
	操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

	运输信息
	危险货物编号：21012
UN编号：1011
IMDG规则页码：2147
包装标志：4
包装类别：O52
包装方法：钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。
运输注意事项：本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。


3.1.19异丁烷
表3.1-20  异丁烷理化特性表
	理
化
特
性
	pH：无资料
沸点(℃)：-11.8
主要成分：纯品
辛醇/水分配系数的对数值：无资料
闪点(℃)：-82.8
自燃温度：460
溶解性：微溶于水，溶于乙醚。
相对蒸气密度(空气=1)：2.01
燃烧热(kJ/mol)：2856.6
爆炸上限%(V/V)：8.5
外观与性状：无色、稍有气味的气体。
主要用途：用于染料，化学合成致冷剂，合成橡胶，航空汽油，照明。
	熔点(℃)：-159.6
分子式：C4H10
饱和蒸气压(kPa)：160.09(0℃)
临界温度(℃)：135
引燃温度(℃)：460
燃烧性：易燃
相对密度(水=1)：0.56
分子量：58.12
临界压力(MPa)：3.65
爆炸下限%(V/V)：1.8
其它理化性质：无资料

	危险性概述
	危险性类别：第2.1类 易燃气体
侵入途径：吸入
健康危害：具有弱刺激和麻醉作用。急性中毒：主要表现为头痛、头晕、嗜睡、恶心、酒醉状态，严重者可出现昏迷。慢性影响：出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲倦。
环境危害：无资料
燃爆危险：本品易燃。

	接触控制/个体防护
	监测方法：无资料
工程控制：生产过程密闭，全面通风。
呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴一般作业防护手套。
其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	急救措施
	皮肤接触：无资料
眼睛接触：无资料
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：无资料

	消防措施
	危险特性：易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
建规火险分级：甲
有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	操作处置与储存
	操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

	运输信息
	危险货物编号：21012
UN编号：1969
IMDG规则页码：2147
包装标志：4
包装类别：O52
包装方法：钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。
运输注意事项：采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。


3.1.20乙烯
表3.1-21  乙烯理化特性表
	特别警示
	极易燃气体，有较强的麻醉作用；火场温度下易发生危险的聚合反应。

	理
化
特
性
	无色气体，带有甜味。不溶于水，微溶于乙醇，溶于乙醚、丙酮和苯。分子量28.05，熔点-169.4℃，沸点-103.9℃，气体密度1.260g/L，相对密度（水=1）0.61，相对蒸气密度（空气=1）0.98，临界压力5.04MPa，临界温度9.2℃，饱和蒸气压8100kPa(15℃)，爆炸极限2.7%～36.0%（体积比），自燃温度425℃，最小点火能0.096mJ。
主要用途：主要用于制聚乙烯、聚氯乙烯、醋酸等。

	危
害
信
息
	【燃烧和爆炸危险性】
极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热或接触氧化剂，有引起燃烧爆炸的危险。
【活性反应】
与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。
【健康危害】
具有较强的麻醉作用。
急性中毒：吸入高浓度乙烯可立即引起意识丧失，液态乙烯可致皮肤冻伤。
慢性影响：长期接触，可引起头昏、全身不适、乏力、思维不集中。

	安
全
措
施
	【一般要求】
操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。
密闭操作，严防泄漏，工作场所全面通风。
生产、使用及贮存场所应设置泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。操作人员应该穿防静电工作服。
储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，输入、输出管线等设置紧急切断装置。
避免与氧化剂、卤素接触。
生产、储存区域应设置安全警示标志。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
【特殊要求】
【操作安全】
（1）乙烯作业场所的乙烯浓度必须定期测定，并及时公布于现场。
（2）生产区域内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业（固定动火区必须距离生产区30m以上）。生产需要或检修期间需动火时，必须办理动火审批手续。乙烯设备、容器及管道在动火进行大、小修之前应作充氮吹扫。所用氮气的纯度应大于98%，吹扫口化验乙烯含量低于0.5%时，才能动火修理，并应事先得到有关部门批准，设专人监护和采取必要的防火、防爆措施。
（3）乙烯管道、阀门和水封装置冻结时，只能用热水或蒸汽加热解冻，严禁使用明火烘烤。乙烯系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。
（4）充装时使用万向节管道充装系统，严防超装。
【储存安全】
（1）储存容器应有正确的标识。保持容器密闭，储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房，库房温度不宜超过30℃。
（2）远离热源、点火源和酸类、卤素、氧化剂。储存区电路必须接地以避免产生电火花，采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。
（3）乙烯瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器和气瓶的间距不应小于8m；与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20m；与明火或普通电气设备的间距不应小于10m。
（4）对于储罐，定期校验安全阀、液位计、压力计等，并按标准要求定期对储罐进行耐压试验，同时对罐壁腐蚀情况进行一次系统测试。
（5）注意防雷、防静电，厂(车间)内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷设施。
（6）储存区应设置气体检测器以便及时发现物料的泄漏并采取措施。储存区应备有泄漏应急处理设备。
【运输安全】
（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。
（2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；要有遮阳措施，防止阳光直射。
（3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动，直立排放时，车厢高度不得低于瓶高的2/3。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾要开到安全地方进行灭火或堵漏。
（4）乙烯采用管道输送时应注意以下事项： 
——输气管道不应通过城市水源地、飞机场、军事设施、车站、码头。因条件限制无法避开时，应采取保护措施并经国家有关部门批准；
——输气管道沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩；
——输气管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；乙烯管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的管道下面，不得修建与管道无关的建筑物和堆放易燃物品；
——输气管道管理单位应设专人定期对管道进行巡线检查，及时处理输气管道沿线的异常情况。

	应
急
处
置
原
则
	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。
【灭火方法】
切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。
灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
【泄漏应急处置】
消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。接触液体时，防止冻伤。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。
作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。


3.1.21乙炔
表3.1-22  乙炔理化特性表
	特别警示
	极易燃气体；经压缩或加热可造成爆炸；火场温度下易发生危险的聚合反应。

	理
化
特
性
	无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。微溶于水，溶于乙醇、丙酮、氯仿、苯。分子量26.04，熔点-80.8℃，沸点-83.8℃，气体密度1.17g/L，相对密度（水=1）0.62，相对蒸气密度（空气=1）0.91，临界压力6.19MPa，临界温度35.2℃，饱和蒸气压4460kPa（20℃），爆炸极限2.1%～80%（体积比），自燃温度305℃，最小点火能0.02mJ。
主要用途：主要是有机合成的重要原料之一。亦是合成橡胶、合成纤维和塑料的原料，也用于氧炔焊割。

	危
害
信
息
	【燃烧和爆炸危险性】
易燃烧爆炸。能与空气形成爆炸性混合物，爆炸范围非常宽，遇明火、高热和氧化剂有燃烧、爆炸危险。
【活性反应】
与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。
【健康危害】
具有弱麻醉作用，麻醉恢复快，无后作用，高浓度吸入可引起单纯窒息。

	安
全
措
施
	【一般要求】
操作人员必须经过专门培训，应具有防火、防爆、防静电事故和预防职业病的知识和操作能力，严格遵守操作规程。
密闭操作，避免泄漏，全面通风，防止乙炔气体泄漏到工作场所空气中。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。
在发生或合成、使用、储存乙炔的场所，设置可燃气体检测报警仪，并与应急通风联锁，使用防爆型的通风系统和设备。操作人员应穿防静电工作服，禁止穿戴易产生静电衣物和钉鞋。
避免与氧化剂、酸类、卤素接触。
生产、储存区域应设置安全警示标志。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
【特殊要求】
【操作安全】
（1）在有乙炔存在或使用乙炔作业的人员，应配备便携式可燃气体检测报警仪。不能接触铜、银和汞。要避免使用含铜66％以上的黄铜、含铜银的焊接材料和含汞的压力表。
（2）进入有乙炔存在或泄漏密闭有限空间前，应首先检测乙炔浓度，强制机械通风10分钟以上，直至乙炔浓度低于爆炸下限20%，作业过程中有人监护，每隔30分钟监测一次，可燃气体含量不得高于爆炸下限的20%。
（3）凡可能与易燃、易爆物相通的设备，管道等部位的动火均应加堵盲板与系统彻底隔离、切断，必要时应拆掉一段连接管道。
（4）电石库禁止带水入内。
（5）使用乙炔气瓶，应注意：
——注意固定，防止倾倒，严禁卧放使用，对已卧放的乙炔瓶，不准直接开气使用，使用前必须先立牢静止15分钟，再接减压器使用，否则危险。轻装轻卸气瓶，禁止敲击、碰撞等粗暴行为；
——同时使用乙炔瓶和氧气瓶时，两瓶之间的距离应超过10m。不得将瓶内的气体使用干净，必须留有0.05MPa以上的剩余压力气体；
——乙炔气瓶不得靠近热源和电器设备，夏季要有遮阳措施防止暴晒，与明火的距离要大于10m。气瓶的瓶阀冻结时，严禁用火烘烤，可用10℃以下温水解冻；
——乙炔气瓶在使用时必须设专用减压器。回火防止器，工作前必须检查是否好用，否则禁止使用，开启时，操作者应站在阀门的侧后方，动作要轻缓。
（6）在乙炔站内应注意：
——站房内允许冬季取暖时，不得用电热明火，宜采用光管散热器，以免积尘及静电感应，并应离乙炔发生器1m以上，当气温在0℃以下时，可用氯化钠的水溶液代替发生器及回火防止器的用水，以防冰冻的发生。乙炔发生器管道冻结可用热水解冻。移动式乙炔发生器在夏季应遮阳，防高温和热辐射；
——乙炔发生器设备运行时，操作者应密切注意各部位压力和温度的变化。若发现压力表读数骤升或有气体从安全阀逸出，或者启动数分钟压力表的指针没有上升应停止作业，排除故障。严禁超出规定压力和温度；
（7）乙炔设备、容器及管道在动火进行大、小修之前应作充氮吹扫。所用氮气的纯度应大于98%，吹扫口化验乙炔含量低于0.5%时，才能动火作业，并应事先得到有关部门批准，设专人监护和采取必要的防火、防爆措施。
【储存安全】
（1）乙炔瓶储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。
（2）应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。乙炔瓶贮存时要保持直立，并有防倒措施，严禁与氧气、氯气瓶及易燃品同向贮存。乙炔瓶严禁放在通风不良及有放射线的场所，不得放在橡胶等绝缘体上，瓶库或贮存间有专人管理，要有消防器材和醒目的防火标志。
（3）储存室内必须通风良好，保证空气中乙炔最高含量不超过1%（体积比）。储存室建筑物顶部或外墙的上部设气窗或排气孔。排气孔应朝向安全地带，室内换气次数每小时不得小于3次，事故通风每小时换气次数不得小于7次。
【运输安全】
（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。
（2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；要有遮阳措施，防止阳光直射。
（3）车辆运输钢瓶时，瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，装车高度不得超过车箱高度，直立排放时，车厢高度不得低于瓶高的2/3。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾要开到安全地方进行灭火或堵漏。
（4）输送乙炔的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；乙炔管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的乙炔管道下面，不得修建与乙炔管道无关的建筑物和堆放易燃物品；乙炔管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。

	应
急
处
置
原
则
	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
【灭火方法】
切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。
灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
【泄漏应急处置】
消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。
作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。


3.1.22二氧化硫
表3.1-23  二氧化硫理化特性表
	特别警示
	对粘膜有强烈的刺激作用。

	理
化
特
性
	无色有刺激性气味的气体。溶于水，水溶液呈酸性。溶于丙酮、乙醇、甲酸等有机溶剂。分子量64.06，熔点-75.5℃，沸点-10℃，气体密度3.049g/L，相对密度（水=1）1.4(-10℃)，相对蒸气密度（空气=1）2.25，临界压力7.87MPa，临界温度157.8℃，饱和蒸气压330kPa(20℃)。
主要用途：主要用于制造硫酸和保险粉等。

	危
害
信
息
	【燃烧和爆炸危险性】
不燃。
【健康危害】
对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用，大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。液体二氧化硫可引起皮肤及眼灼伤，溅入眼内可立即引起角膜浑浊，浅层细胞坏死。严重者角膜形成瘢痕。
职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3),5;PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3)：10。

	安
全
措
施
	【一般要求】
操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。
严加密闭，防止气体泄漏到工作场所空气中，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
生产、使用及贮存场所设置二氧化硫泄漏检测报警仪，配备两套以上重型防护服。空气中浓度超标时，操作人员应佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式空气呼吸器。建议操作人员穿聚乙烯防毒服、戴橡胶手套。
储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，设置整流装置与压力机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。重点储罐、输入输出管线等设置紧急切断装置。
避免与氧化剂、还原剂接触，远离易燃、可燃物。
生产、储存区域应设置安全警示标志。工作现场禁止吸烟、进食或饮水。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能存在残留有害物时应及时处理。
支气管哮喘和肺气肿等患者不宜接触二氧化硫。
【特殊要求】
【操作安全】
（1）在生产企业设置必要紧急排放系统及事故通风设施。设置碱池，进行废气处理。
（2）根据职工人数及巡检需要配置便携式二氧化硫浓度检测报警仪。进入密闭受限空间或二氧化硫有可能泄漏的空间之前应先进行检测，并进行强制通风，其浓度达到安全要求后进行操作，操作人员应佩戴防毒面具，并派专人监护。
【储存安全】
（1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房内温不宜超过30℃。
（2）应与易（可）燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储存区应备有泄漏应急处理设备。
【运输安全】
（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。
（2）车辆运输钢瓶, 立放时，车厢高度应在瓶高的2/3以上；卧放时，瓶阀端应朝向车辆行驶的右方，用三角木垫卡牢，防止滚动，垛高不得超过5层且不得超过车厢高度。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。禁止在居民区和人口稠密区停留。高温季节应早晚运输，防止日光曝晒。
（3）搬运人员必须注意防护，按规定穿戴必要的防护用品；搬运时，管理人员必须到现场监卸监装；夜晚或光线不足时、雨天不宜搬运。若遇特殊情况必须搬运时，必须得到部门负责人的同意，还应有遮雨等相关措施；严禁在搬运时吸烟。

	应
急
处
置
原
则
	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
【灭火方法】
本品不燃，但周围起火时应切断气源。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。消防人员必须佩戴正压自给式空气呼吸器，穿全身防火防毒服，在上风向灭火。由于火场中可能发生容器爆破的情况，消防人员须在防爆掩蔽处操作。有二氧化硫泄漏时，使用细水雾驱赶泄漏的气体，使其远离未受波及的区域。
灭火剂：根据周围着火原因选择适当灭火剂灭火。可用二氧化碳、水（雾状水）或泡沫。
【泄漏应急处置】
根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式空气呼吸器的全封闭防化服。如果是液化气体泄漏，还应注意防冻伤。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。隔离泄漏区直至气体散尽。
隔离与疏散距离：小量泄漏，初始隔离60m，下风向疏散白天300m、夜晚1200m；大量泄漏，初始隔离400m，下风向疏散白天2100m、夜晚5700m。


3.1.23液化石油气
表3.1-24  液化石油气理化特性表
	特别
警示
	极易燃气体。

	理
化
特
性
	由石油加工过程中得到的一种无色挥发性液体，主要组分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯，并含有少量戊烷、戊烯和微量硫化氢等杂质。不溶于水。熔点-160～-107℃，沸点-12～4℃，闪点-80～-60℃，相对密度（水=1）0.5～0.6，相对蒸气密度（空气=1）1.5～2.0，爆炸极限5%～33%（体积比），自燃温度426～537℃。
主要用途：主要用作民用燃料、发动机燃料、制氢原料、加热炉燃料以及打火机的气体燃料等，也可用作石油化工的原料。

	危
害
信
息
	【燃烧和爆炸危险性】
极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源或明火有燃烧爆炸危险。比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇点火源会着火回燃。
【活性反应】
与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。
【健康危害】
主要侵犯中枢神经系统。急性液化气轻度中毒主要表现为头昏、头痛、咳嗽、食欲减退、乏力、失眠等；重者失去知觉、小便失禁、呼吸变浅变慢。
职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):1000;PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3)：1500。

	安
全
措
施
	【一般要求】
操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。
密闭操作，避免泄漏，工作场所提供良好的自然通风条件。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。
生产、储存、使用液化石油气的车间及场所应设置泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，工作场所浓度超标时，建议操作人员应该佩戴过滤式防毒面具。可能接触液体时，应防止冻伤。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，设置整流装置与压力机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。储罐等设置紧急切断装置。
避免与氧化剂、卤素接触。
生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
【特殊要求】
【操作安全】
（1）充装液化石油气钢瓶，必须在充装站内按工艺流程进行。禁止槽车、贮灌、或大瓶向小瓶直接充装液化气。禁止漏气、超重等不合格的钢瓶运出充装站。
（2）用户使用装有液化石油气钢瓶时：不准擅自更改钢瓶的颜色和标记；不准把钢瓶放在曝日下、卧室和办公室内及靠近热源的地方；不准用明火、蒸气、热水等热源对钢瓶加热或用明火检漏；不准倒卧或横卧使用钢瓶；不准摔碰、滚动液化气钢瓶；不准钢瓶之间互充液化气；不准自行处理液化气残液。
（3）液化石油气的储罐在首次投入使用前，要求罐内含氧量小于3%。首次灌装液化石油气时，应先开启气相阀门待两罐压力平衡后，进行缓慢灌装。
（4）液化石油气槽车装卸作业时，凡有以下情况之一时，槽车应立即停止装卸作业，并妥善处理：
——附近发生火灾；
——检测出液化气体泄漏；
——液压异常；
——其他不安全因素。
（5）充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。
【储存安全】
（1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。
（2）应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。照明线路、开关及灯具应符合防爆规范，地面应采用不产生火花的材料或防静电胶垫，管道法兰之间应用导电跨接。压力表必须有技术监督部门有效的检定合格证。储罐站必须加强安全管理。站内严禁烟火。进站人员不得穿易产生静电的服装和穿带钉鞋。入站机动车辆排气管出口应有消火装置，车速不得超过5km/h。液化石油气供应单位和供气站点应设有符合消防安全要求的专用钢瓶库；建立液化石油气实瓶入库验收制度，不合格的钢瓶不得入库；空瓶和实瓶应分开放置，并应设置明显标志。储存区应备有泄漏应急处理设备。
（3）液化石油气储罐、槽车和钢瓶应定期检验。
（4）注意防雷、防静电，厂(车间)内的液化石油气储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷、防静电设施。
【运输安全】
（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。
（2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。
（3）车辆运输钢瓶时，瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾要开到安全地方进行灭火或堵漏。
（4）输送液化石油气的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；液化石油气管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的液化石油气管道下面，不得修建与液化石油气管道无关的建筑物和堆放易燃物品；液化石油气管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。

	应
急
处
置
原
则
	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，立即输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医。
皮肤接触：如果发生冻伤，将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。
【灭火方法】
切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。
灭火剂：泡沫、二氧化碳、雾状水。
【泄漏应急处置】
消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区；静风泄漏时，液化石油气沉在底部并向低洼处流动，无关人员应向高处撤离。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电、防寒服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。
作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。


3.1.24天然气[富含甲烷的]
表3.1-25  天然气[富含甲烷的]理化特性表
	特别警示
	极易燃气体。

	理
化
特
性
	无色、无臭、无味气体。微溶于水，溶于醇、乙醚等有机溶剂。分子量16.04，熔点-182.5℃，沸点-161.5℃，气体密度0.7163g/L，相对蒸气密度（空气=1）0.6，相对密度（水=1）0.42(-164℃)，临界压力4.59MPa，临界温度-82.6℃，饱和蒸气压53.32kPa(-168.8℃)，爆炸极限5.0%～16%（体积比），自燃温度537℃，最小点火能0.28mJ，最大爆炸压力0.717MPa。
主要用途：主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。

	危
害
信
息
	【燃烧和爆炸危险性】
极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸危险。
【活性反应】
与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂剧烈反应。
【健康危害】
纯甲烷对人基本无毒，只有在极高浓度时成为单纯性窒息剂。皮肤接触液化气体可致冻伤。天然气主要组分为甲烷，其毒性因其他化学组成的不同而异。

	安
全
措
施
	[bookmark: OLE_LINK5]【一般要求】
操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。
密闭操作，严防泄漏，工作场所全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。
在生产、使用、贮存场所设置可燃气体监测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，必要时戴防护手套，接触高浓度时应戴化学安全防护眼镜，佩带供气式呼吸器。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。
避免与氧化剂接触。
生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
【特殊要求】
【操作安全】
（1）天然气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。
（2）生产区域内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业（固定动火区必须距离生产区30m以上）。生产需要或检修期间需动火时，必须办理动火审批手续。配气站严禁烟火，严禁堆放易燃物，站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置。
（3）天然气配气站中，不准独立进行操作。非操作人员未经许可，不准进入配气站。
（4）含硫化氢的天然气生产作业现场应安装硫化氢监测系统。进行硫化氢监测，应符合以下要求：
——含硫化氢作业环境应配备固定式和携带式硫化氢监测仪；
——重点监测区应设置醒目的标志；
——硫化氢监测仪报警值设定：阈限值为1级报警值；安全临界浓度为2级报警值；危险临界浓度为3级报警值；
——硫化氢监测仪应定期校验，并进行检定。
（5）充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。
【储存安全】
（1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。
（2）应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。
（3）天然气储气站中：
——与相邻居民点、工矿企业和其他公用设施安全距离及站场内的平面布置，应符合国家现行标准；
——天然气储气站内建(构)筑物应配置灭火器，其配置类型和数量应符合建筑灭火器配置的相关规定；
——注意防雷、防静电，应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷设施，工艺管网、设备、自动控制仪表系统应按标准安装防雷、防静电接地设施，并定期进行检查和检测。
【运输安全】
（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。
（2）槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。
（3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵漏。
（4）采用管道输送时：
——输气管道不应通过城市水源地、飞机场、军事设施、车站、码头。因条件限制无法避开时，应采取保护措施并经国家有关部门批准；
——输气管道沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩；
——输气管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；
——输气管道管理单位应设专人定期对管道进行巡线检查，及时处理输气管道沿线的异常情况，并依据天然气管道保护的有关法律法规保护管道。

	应
急
处
置
原
则
	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。
【灭火方法】
切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。
灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
【泄漏应急处置】
消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。
作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。


3.1.25煤气
表3.1-26  煤气理化特性表
	理
化
特
性
	pH：无资料
沸点(℃)：无资料
主要成分：无资料
辛醇/水分配系数的对数值：无资料
闪点(℃)：无资料
自燃温度：648.9
溶解性：无资料
相对蒸气密度(空气=1)：0.4～0.6
燃烧热(kJ/mol)：	1256～2512kJ/m3
爆炸上限%(V/V)：4.5
外观与性状：无色有特殊臭味的易燃气体
主要用途：燃料气
	熔点(℃)：无资料
分子式：无资料
饱和蒸气压(kPa)：无资料
临界温度(℃)：无资料
引燃温度(℃)：无资料
燃烧性：可燃
相对密度(水=1)：无资料
分子量：无资料
临界压力(MPa)：	资料
爆炸下限%(V/V)：40
其它理化性质：无资料

	危险性概述
	危险性类别：第2.3类 有毒气体
侵入途径：无资料
健康危害：煤气中含有一氧化碳、芳烃等，前者能与人体中的血红蛋白结合，造成缺氧，使人昏迷不醒。在低浓度下停留，也能产生头晕、心跳、恶心以及虚脱等。
环境危害：无资料
燃爆危险：无资料

	接触控制/个体防护
	监测方法：无资料
工程控制：无资料
呼吸系统防护：如果呼吸停止，应立即进行人工呼吸，并送医院急救。
眼睛防护：无资料
身体防护：无资料
手防护：无资料
其他防护：无资料

	急救措施
	皮肤接触：无资料
眼睛接触：无资料
吸入：应使吸入气体的患者立即脱离污染区，如果发生昏迷等症状，须速送医院诊治。
食入：无资料

	消防措施
	危险特性：易燃，气体能与空气形成爆炸性混合物。如果易燃气体混合物扩散到火源处，就会立即回燃。遇火源，高热有着火、爆炸危险。遇氧化剂激烈反应。高毒。
有害燃烧产物：气体
灭火方法：消防人员必须空戴防护面具。关闭阀门，切断气源，消杀火势。

	泄漏应急处理
	首先切断一切火源，戴好防毒面具与手套。在泄漏处周围设置雾状水幕。

	操作处置与储存
	操作注意事项：无资料
储存注意事项：一般用管道煤气方式储运。钢瓶煤气应储存于阴凉、通风的专用仓间。远离热源、火源，防止阳光直射。与氧化剂、氧气、压缩空气隔离储运。平时用肥皂水检查钢瓶是否漏气，搬运时戴好钢瓶安全帽和防震橡皮圈，防止撞击受损。

	运输信息
	危险货物编号：23030
UN编号：1023
IMDG规则页码：2123
包装标志：6
包装类别：无资料
包装方法：无资料
运输注意事项：无资料


[bookmark: _Toc238048936]3.2储存经营过程中的危险、有害因素分析
依据《生产安全事故分类与编码》、《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《职业病危害因素分类目录》可知，鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司经营过程中的危险、有害因素分为：容器爆炸、管道爆炸、火灾、中毒、窒息、泄漏、触电、机械致害、高处坠落、跌落、物体打击、厂内车辆致害、淹溺、噪声与振动、低温伤害等。
3.2.1容器爆炸
鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司在经营过程中涉及的液氧储属于压力容器等，在储存过程中可能由于超温，或者由于安全附件失效或过载运行，或由于金属材料疲劳、蠕变出现裂缝，而发生物理爆炸的危险。承压设备发生爆炸事故，不但使整个设备遭到毁坏，而且会破坏周围的设备及建筑物，造成人员伤亡事故，并可能导致火灾、中毒等事故。因为当承压设备爆炸时，内部的介质卸压膨胀，瞬时释放出较大的能量，这些能量除了可以将整个容器或其碎块以很高的速度抛散外，还会产生冲击波在大气中传播，从而造成更大的破坏。
破裂时气体爆炸的能量除了很少一部分消耗于将容器进一步撕裂和将容器或其碎片抛出以外，大部分产生冲击波。冲击波除了破坏建筑物外，还直接危害到它所波及范围内的人身安全。
影响承压设备发生事故的因素是多方面的，从技术角度分析，其主要原因有：
①与设备本身的特性有关，压力容器结构一般比较简单，但受力情况一般比较复杂，既有一次应力又有二次应力，还有峰值、温度受力和残余应力等：此外还受到循环应力作用，产生低周期疲劳。
②工作条件多变，如操作压力波动大，制造或安装过程留下的任何微小缺陷，都可能迅速扩展而酿成事故。
③易受化学反应突变、仪表失灵影响而发生超载，设备一旦超载，且安全装置有故障或失效，就可能酿成事故。
④易受工作介质的腐蚀使器壁由厚变薄和使材料变形，酿成事故。
与其它设备比较，受压容器比较容易发生超载，而一旦超载就会迅速造成破坏事故。
3.2.2管道爆炸
输氧管道及其配件中的油脂、溶剂和橡胶等可燃物质，在高纯度和高压力下的氧气流中会迅速起火。在输送氧气的管道中，铁锈、焊渣或其它杂质与管道内壁摩擦，或与阀板、弯道冲撞以及这些物质间的互相冲撞，也易产生高温而燃烧，其危险性与杂质的种类、粒度和氧气流速有关，当氧气流速在100m/s以上时，可使钢管温度很快升至着火点。当氧气在1.6MPa以上的管路中输送时，急开或速闭阀门，易因绝热压缩而发生着火或爆炸。例如阀前为15MPa的压力，温度为20℃，阀后为常压0.1MPa，若将阀门快速打开，阀后氧气温度按绝热压缩公式计算可达1228K。这个温度已达到或超过了有些金属的着火点。
同类厂曾发生多起管道燃烧、爆炸事故，多数是在阀门开启时，氧气管道材质为钢管，铁素体在氧中一旦着火，其燃烧热非常大，温度急剧上升，呈白热状态，钢管都会被烘熔化。
3.2.3火灾
根据气化器工艺条件，原料气进料压力为中等压力。气化器一旦发生破裂，造成大量气体泄漏，与有机物或其它易氧化物质能形成爆炸性混合物，能使油脂剧烈氧化，甚至燃烧，引发火灾事故。
该企业设低温液体泵用于输送氧气，该类机泵具有一定的火灾危险性。当泵体有油脂或进入其它杂质，会因摩擦或撞击产生火花发生火灾。如果出现物料大量泄漏，与有机物或其他易氧化物质能形成爆炸性混合物，能使油脂剧烈氧化，甚至燃烧，引发火灾事故。
变配电设施等场所可能会发生电气火灾事故。电缆本身是一种易燃物，特别是塑料电缆，更易着火蔓延。电缆着火时产生大量烟气，CO、CO2含量很高。任何电气方面的不安全因素往往会引发火灾事故，对人员和企业造成重大的伤害和损失。由于电缆本身受潮，终端、接头爆炸及过负荷，或者由于电缆短路等都是导致电缆火灾的主要原因。办公室等场所的火灾危险也主要为电气火灾。
3.2.4中毒
氧气在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用，高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。
3.2.5窒息
作业人员因工作需要进入液氧储罐等受限空间内作业，若未办理作业票，受限空间没有进行清洗、置换，又未进行安全分析，或没有釆取相应的安全防护措施，受限空间外也没有专人进行监护等，作业人员就贸然进入，均可能造成窒息事故。
3.2.6泄漏
该企业液氧储罐及管道可能会发生泄漏事故，引发爆炸或中毒、窒息等衍生事故，发生泄漏事故的原因如下：
①设备自身缺陷：储罐或管道焊接质量差、材质选用不当，在低温高压下发生“冷脆”或疲劳断裂。
②阀门故障：控制阀门因结构设计或运行磨损导致密封不严，发生液氧泄漏。
③操作不当：液氧泵容量过大，导致管道内流速过高，产生静电或剧烈冲击。
④违规操作：未按规程进行检验、在作业现场违规使用明火等。
3.2.7触电
（1）触电伤害
电气伤害是电能作用于人体造成的伤害。电气伤害事故以触电伤害最为常见。造成电伤害的危险源主要包括带电部分裸露、漏电、电火花等。
伤害的方式：触电伤害是由电流形式的能量造成的，当伤害电流流过人体时，人体受到局部电能作用，使人体内细胞的正常工作遭到不同程度的破坏，产生生物学效应、热效应、化学效应和机械效应，会引起压迫感、打击感、痉挛、疼痛、呼吸困难、血压异常、昏迷、心率不齐等，严重时会引起窒息、心室颤动而导致死亡。
伤害的途径：人体触及设备和线路正常运行时的带电体发生电击；人体触及正常状态下不带电，而当设备或线路故障（如漏电）时意外带电的金属导体（如设备外壳）发生电击；人体进入地面带电区域时，两脚之间承受到跨步电压造成电击。
电气部分主要包括电气主接线、低压电气设备、配电装置、防雷接地、操作电源等。电气安全保护设施不完善、电缆敷设不合理等原因均可能造成人体触电伤害事故的发生。触电方式有以下几种：单相触电；两相触电；人体直接接触绝缘损坏的设备；在停电设备上工作时突然来电等。对人体而言，触电可能造成严重的伤害，轻则受伤致残，丧失劳动能力，重则造成死亡。一旦发生触电事故还可能引发火灾爆炸等次生事故，影响生产系统的安全运行。
电击危险因素的产生原因：
①电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏、等隐患；
②没有设置必要的安全技术措施（如保护接零、漏电保护、安全电压、等电位联结等）或安全措施失效；
③电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有必要的安全组织措施；
④专业电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等。
（2）静电伤害
在有火灾爆炸危险的场所，静电放电火花可能成为电击点火源，造成火灾爆炸事故。
伤害的方式：在有爆炸和火灾危险的场所，静电放电火花可能成为电击点火源，造成爆炸和火灾事故；人体因受到静电电击的刺激，可能导致二次事故，如坠落、摔倒等。
伤害的途径：由于来自气体以及其中的固体微粒的动能或人体的动能而产生的静电火花、静电力以及静电场场强的作用引起。
静电危险因素的产生原因主要有：静电接地、跨接装置不完善；测量操作不规范；设备缺乏检修和维护；人体静电防护不符合要求等产生静电火花。
（3）雷电
厂区内所有建、构筑物在雷雨天存在着被雷击的危险，由于雷电具有电流很大、电压很高、冲击性很强的特点，一旦被雷电击中，不但可能损坏生产设备和设施，造成大规模停电，而且还会导致火灾和爆炸，造成人员伤亡事故。
伤害的方式：直接雷击放电、二次放电、雷电流的热量可能引起爆炸和火灾；雷电的直接击中、跨步电压的作用及火灾爆炸的间接作用会造成人员伤亡；雷击可直接毁坏建构筑物，导致电气设备击穿或烧毁：变压器、电力线路等遭受雷击，可导致大规模停电事故。
伤害的途径：由直击雷、雷电感应、雷电波的电性质、热性质、机械性质的破坏作用引起。
从雷电防护的角度分析，雷电危险因素的产生原因主要有：防雷装置设计不合理；防雷装置安装存在缺陷；防雷装置失效，防雷接地体接地电阻不符合要求；缺乏必要的人身防雷安全知识等。
3.2.8机械致害
在低温液体泵与电动机的连轴器等传动装置处存在着机械致害的危险，在运行中，人体或人体的一部分一旦进入运行的机械部件内，就有可能受到伤害。造成机械致害事故的主要原因有：
（1）缺乏安全装置。
人手直接频繁接触的机械，没有完好的紧急制动装置，或者该制动钮位置不能使操作者在机械作业活动范围内随时可触及到。此外，有的机械接近地面的联轴节、皮带轮、飞轮等易伤害人体部位没有完好防护装置；还有的投料口等部位缺护栏及盖板，无警示牌，人一旦疏忽误接触这些部位，就会造成事故。
（2）检修、检查机械时忽视安全措施。
如人进行设备检修、检查作业，不切断电源，未挂不准合闸警示牌，未设专人监护等措施而造成严重后果。也有的因当时受定时电源开关作用或发生临时停电等因素误判而造成事故。也有的虽然对设备断电，但因未等至设备惯性运转彻底停住就下手工作，同样造成严重后果。
（3）电源开关布局不合理。
一种是有了紧急情况不能立即停车；另一种是好几台机械开关设在一起，极易造成误开机械引发严重后果。
（4）自制或任意改造机械设备，不符合安全要求。
（5）任意进入机械运行危险作业区（采样、干活、借道、拣物等）。
（6）不具操作素质的人员上岗或其他人员乱动机械。
3.2.9高处坠落
根据《高处作业分级》（GB 3608-2025）的规定，凡是高于基准面2m以上（含2m），有可能坠落的高处进行的作业均为高处作业。
厂内存在坠落伤害隐患的设备或作业场所主要是液氧储罐。作业人员在巡视、维修检查时，造成高处坠落伤亡事故。
3.2.10跌落
跌落是指非高处作业时，坠落或跌倒至非液体或非液态物质基准面造成的事故。作业人员在储罐区、装卸区等地面处进行作业时，可能由于地面湿滑、夜间照明不足、作业人员长时间工作体力下降、平衡感差、杂物随意摆放被绊倒等原因导致发生跌落事故。
3.2.11物体打击
物体打击事故通常作业过程中大多是两人或两人以上的众人多工种或立体交叉作业过程中由于配合不当所致，且通常是不但伤害自己还常危及他人。如：对设备进行检修作业或巡检时，高处作业时作业人员从高处随意往下任意乱抛物体；或在检修作业过程中工器具脱落飞出；或在检修作业过程中物体受到打击后边、角飞出。或正在转动的机器设备另部件因安装不牢而飞出，从而造成对作业人员或其周围人员的伤害。
3.2.12厂内车辆致害
厂内车辆致害是指机动车辆在行驶中引起的人体伤害或载运物体倾翻等事故。如果车速过快，车辆技术状况不好，如：制动失灵、转向失灵、灯光音响信号损坏失灵，或安全标志不全、道路设计不合理、转弯处没有反光镜等，均容易导致厂内车辆致害，造成人员伤亡或财产损失。
鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司在储存经营过程中，运输槽车进出厂区，由于操作失误或其它原因而发生意外交通事故，伤及人群；更严重时发生燃烧、爆炸，严重影响相关区域内人们的正常生活及工作秩序，容易造成人身伤亡事故。
3.2.13淹溺
鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司设有消防水池，如果防护设施不齐全、作业人员违章作业、恶劣天气作业、夜间照明不良时作业，均可能到时相关人员失足落水，造成淹溺事故。
3.2.14噪声与振动
噪声作用于人体会产生各方面影响及危害，长期接触高强度噪声会使人的听力下降，甚至耳聋。噪声作用于人体的神经系统，从而诱发许多疾病，如头晕、失眠多梦、消化不良、食欲不振、心率不齐及高血压，降低脑力工作效率，使人体疲劳。另外噪声干扰报警信号，引发事故，影响安全生产。
厂区内的噪声主要来自：物料在管道流动的湍流噪声。这与管内流体流速、弯头、弯径有关，流速不高时，多为低频；另外，流体流过阀门时其流动状态发生激烈变化，使势能变成动能和声能，由阀门和上、下游管路传出，一般下游噪声是防治的主要方面。
作业场所整体噪声强度不高，有的岗位露天布置，操作工人接触时间较短，所以噪声危害不严重，但仍要加强防护，确保健康。
3.2.15低温危害
液化气体在液态情况下巡视气化，会造成局部低温，如果泄漏直接接触到皮肤则会造成组织冻伤以及严重的超低温灼伤和眼睛严重的低温灼伤。引发液化气体泄漏造成冻伤的原因主要有：
（1）安全装置缺失依法液化气体泄漏：
（2）低温液体泵连接管道、阀门破碎导致液化气体泄漏；
（3）人员操作失误导致液化气体泄漏。
鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司在厂区设有低温液体储罐，如低温液体泄漏，人员防护设施不当，低温液体与皮肤接触，将造成严重冻伤，轻则皮肤形成水泡、红肿、疼痛；重则将冻坏内部组织和关节，如落入眼内将造成眼损伤。

[bookmark: _Toc238048937]3.3主要危险有害部位辨识结果
鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司主要危险有害部位辨识结果，见表3.3-1。
表3.3-1  主要危险有害部位辨识结果
	序
号
	事故类别
	事故后果
	危险部位或场所
	危险程度
	发生
频率

	1 
	容器爆炸
	设备损坏、人员伤亡、停产、造成严重经济损失
	储罐区
	高
	低

	2 
	管道爆炸
	设备损坏、人员伤亡、停产、造成严重经济损失
	储罐区、计量间
	高
	低

	3 
	火灾
	设备损坏、人员伤亡、停产、造成严重经济损失
	储罐区、办公室、配电间
	高
	低

	4 
	中毒
	人员中毒死亡
	储罐区、计量间
	高
	低

	5 
	窒息
	人员窒息死亡
	储罐区
	高
	低

	6 
	泄漏
	设备损坏、停产、造成严重经济损失
	储罐区、计量间
	中
	低

	7 
	触电
	人员伤亡
	配电间、生产场所及公辅工程的用电场所、可能产生静电的场所、可能被雷击的建（构）筑物
	低
	中

	8 
	机械致害
	人员伤亡
	储罐区内液氧泵
	低
	中

	9 
	高处坠落
	人员伤亡
	储罐区
	低
	低

	10 
	跌落
	人员伤亡
	储罐区、装卸区
	低
	低

	11 
	物体打击
	人员伤害
	储罐区
	低
	低

	12 
	厂内车辆致害
	人员伤亡
	储罐区、运输槽车卸车时
	低
	低

	13 
	淹溺
	人员溺亡
	消防水池
	低
	低

	14 
	噪声与振动
	人员伤害
	液氧泵
	低
	高

	15 
	低温伤害
	人员伤亡
	液氧泵、储罐区
	低
	中


[bookmark: _Toc238048938]3.4周边环境及自然条件分析
3.4.1周边环境影响
鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司位于辽宁省营口市鲅鱼圈区临港工业园区内，厂区东侧为鞍钢建设集团营口钢结构分公司锅炉房及入厂道路，南侧为鞍钢建设集团营口钢结构分公司，西侧及北侧均为空地。该企业厂区地理位置优越，交通便利。厂区内设备、设施与厂外建、构筑物防火间距均满足规范要求。正常生产情况下，鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司的经营活动与周边环境互不构成安全影响。
3.4.2地震
营口市鲅鱼圈区的地震基本烈度为7度，如果设防不当，发生地震时会对建（构）筑物造成损坏甚至发生坍塌事故，导致建、构筑物，低温液体储罐、低温液体泵及气化器等损坏，其直接后果是发生低温液体大量泄漏，造成人员伤害、财产损失。
3.4.3雷电
雷电引发火灾情况大体有三种：一是雷电直接击中建筑物产生大量热，从而引起可燃物质发生火灾；二是感应雷会造成建筑物内导线接地不良的金属物导体和大型的金属设备放电而引起电火花，从而引起火灾；三是在雷电闪击时会形成感应电磁场，对建筑物内的电子设备造成干扰、破坏，又或者使周围的金属构件产生感应电流，从而产生大量的热而引起火灾。故一旦建筑物没有设置可靠的防雷设施或是防雷设施失效，均有可能引发雷电火灾。
雷电放电会产生高达几万乃至数百万伏的冲击电压，足以烧毁电气元件设备，引起绝缘击穿发生短路导致事故。雷电放电产生的上千安的电流通过导体在极短时间内转换成大量的热能可造成易燃物燃烧或金属熔化、飞溅而引发事故。雷电袭击在架空线路、架空管道可产生冲击电压，使雷电波沿线路或管道迅速侵入建筑物内可造成电气线路、绝缘层击穿，发生事故。一旦防雷装置设计不合理、安装存在缺陷、装置失效、防雷接地体接地电阻不符合要求会造成雷电伤害。
当建构筑物受到雷电袭击时，会形成过电流和过电压，电线电缆、电气设备及开关等由于接地不良、电缆破损等原因，有可能发生电气大火。因此，应经常检查电气设施的完好性，定期对防雷防静电设施进行检验检测。
3.4.4暴雨
该区域年平均降雨量为652.5mm，降水多集中在7、8月份，一旦发生洪水或雨量过大时，若排水不畅，会造成雨水阻滞，水淹厂房，进而可能损毁设备、设施，一旦装置基础受雨水冲刷下陷，则可能发生设备或建筑物坍塌，还可能危及生命财产安全。
3.4.5暴雪
在严寒的冬季，大雪过后屋盖结构不仅产生较大的残余变形，有时还会导致结构破坏。而在屋面低凹处更为严重，由于雪的堆积而形成局部地区很大的超载。同时，积雪熔化期间会在屋檐处形成冰锥，若不及时清理，大块冰锥整体掉落可引发物体打击。
[bookmark: _Toc479257174][bookmark: _Toc163051353][bookmark: _Toc238048939]3.5“两重点、一重大”辨识
[bookmark: _Toc479257175][bookmark: _Toc423599728]3.5.1重大危险源辨识
（1）重大危险源定义
根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），危险化学品重大危险源的定义为：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。
（2）重大危险源辨识指标
重大危险源的辨识指标为：生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：
生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。
生产单元、储存单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：
                               公式（3.5-1）
式中：q1，q2，…，qn——每种危险化学品的实际存在量，t。
Q1，Q2，…，Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，t。
（3）重大危险源辨识
根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）可知，该企业涉及重大危险源辨识的物质有氧、甲硅烷、氨、氢、一氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、丙烯、正丁烷、异丁烷、乙烯、乙炔、液化石油气、天然气、煤气。
由于甲硅烷、氨、氢、一氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、丙烯、正丁烷、异丁烷、乙烯、乙炔、液化石油气、天然气、煤气属于票据经营，因此，该企业危险化学品重大危险源单元划分为液氧储罐区单元，1个储存单元。
液氧储罐区单元包括1座20m³液氧储罐，液氧密度为1.143t/m³，充装系数为0.95，因此，储量为20m3×1.143t/m³×0.95=21.717t。
表3.5-1  液氧储罐区单元储存量和临界量一览表
	序号
	物质名称
	最大存在量（t）
	临界量（t）

	1
	液氧
	21.717
	200


氧最大储存量21.717t＜氧临界量200t
因此，液氧储罐区单元不构成危险化学品重大危险源。
综上，鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司不构成危险化学品重大危险源。
[bookmark: _Toc423599729][bookmark: _Toc479257176]3.5.2重点监管危险化学品辨识
根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司票据经营的氨、氢、一氧化碳、甲烷、乙烷、丙烯、乙烯、乙炔、二氧化硫、液化石油气及天然气为重点监管危险化学品。
[bookmark: _Toc479257177][bookmark: _Toc423599730]3.5.3重点监管危险化工工艺辨识
根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管、危险化工工艺目录和调整首批重点监管、危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号），企业未涉及危险化工工艺。
[bookmark: _Toc238048940]3.6事故案例
3.6.1事故案例一
2020年1月7日，四川攀枝花攀钢集团股份公司钛冶炼厂发生一起职工伤亡事故。
（1）事故的基本情况
1月7日23点38分左右，股份公司钛冶炼厂运转作业区职工肖某某向运转作业区公辅班组组长周某某报告2号氧气站液氧汽化器前的法兰存在液氧泄漏现象，周某某与倒班作业长王某某立即赶赴现场。23：41，周某某与王某某走到5平台斜坡处，听到爆炸声，立即跑到现场查看，呼唤寻找肖某某，发现肖某某倒在液氧汽化器附近，随即关闭液氧、液氩阀门，立即报110、120、园区安监局、119等相关部门，经120医护人员现场抢救无效后宣布死亡。经调取、查看事故区域监控视频：23:41（视频时间23：37）肖某某站在2号氧气站液氧汽化器泄漏点附近用手机对泄漏点进行拍照，随即发生爆炸，爆炸冲击波造成肖某某死亡。
（2）事故原因分析
1）直接原因
2号氧气站液氧汽化器前的法兰泄漏，导致现场集聚大量液氧；肖某某不熟悉液氧的物化性质、危险性及应急处置措施，在排查泄漏点时违规使用手机对泄漏点进行拍照，物的不安全状态和人的不安全行为是事故发生的直接原因。
2）间接原因
厂部、作业区及班组对职工在危险区域的行为监督纠偏管控不力，对职工的安全知识及应急处置措施培训不力，在职工岗位工作内容变更后没有及时修订安全规程，管理缺失和监督不力是事故发生的重要管理原因。
（3）事故经验教训
所有可燃物质（包括气、液、固）和液氧混合时就呈现爆炸危险性，现场如果存在可燃物（不一定是可燃气体），其本身可能没有爆炸危险性，但被液氧混合后这种混合物常常由于静电、机械撞击、电火花和其它类似的作用，特别是当混合物被凝固时经常能发生爆炸。
3.6.2事故案例二
2010年2月25日下午，沈阳某气体有限公司一液氧储罐外筒体下封头爆裂，大量液氧液态氧泄露，持续3个半小时。事故中无人员伤亡。
（1）事故的基本情况
2010年2月25日下午，沈阳某气体有限公司向30t液态氧的50m3液态氧储罐中又充入9t液态氧，结束作业后10分钟，即14时23分（时间来自监控录像），该低温液氧储罐外筒体下封头爆裂，大量液态氧泄漏，一直持续到18时左右，储罐内液态氧全部泄漏完毕。
事故中无人员伤亡。储罐外筒体下封头的爆裂碎片崩飞到四周，破裂面积约占下封头面积的三分之二。位于储罐底部的上进液管、排气管、下排液管被拉断。外筒其它部位及内筒无外观破损，但对应测满管口的外筒部位颜色异常，呈现黄白色。
（2）事故原因分析
对外筒体下封头碎片形貌分析，属于脆性断裂，应为低温断裂。
造成低温的可能原因主要有三点：一是环境温度，事故当日气温较低（-2～12℃），还刚刚遭遇了冰雨天气；二是下部进液口管路与外筒体下封头焊接连接，向储罐内充装液态氧时，热传导作用不可避免的使外筒体下封头温度降低；三是有可能液氧进入外筒，在造成低温的同时又形成压力源，使得外筒破裂。前两个原因毋庸置疑，第三个原因需要更多的证据支持。切割下储罐外筒上封头及最上部筒节，发现管路与内筒接管管座连接的环向塔连接焊缝全部断裂，管路与内筒接管管座已断开，结合该部位对应的储罐外筒部分颜色异常的情况，可确定该处为氧气泄露到外筒的原始泄露点，并以发生较长时间。
综上所述，管道焊口存在未融合缺陷，使用过程中发生了疲劳断裂，液氧由断裂处进入储罐外筒，气化后导致外筒压力不断升高，加之下封头处于低温环境下，最终引发事故。
（3）事故经验教训
低温液体储罐的结构设计应当充分考虑循环热应力的影响，增加热补偿设计。使用单位应加强对此部位的检查力度，尤其是已投入使用超过一年的储罐，在加强巡检的同时适当的进行检修维护。

[bookmark: _Toc238048941]4评价单元划分及评价方法选择
[bookmark: _Toc238048942]4.1评价单元划分和评价方法选择
按照评价单元划分的原则和方法，结合该企业经营条件及安全管理、周边环境及平面布置、储存及输送、公辅工程及辅助设施及重大生产安全事故隐患等内容，划分为5个评价单元，各个单元采用的评价方法见表4.1-1所示。
表4.1-1  各单元评价方法的选择
	序号
	评价单元
	选用评价方法
	主要内容

	1
	经营条件及安全管理
	安全检查表法
	包括经营基本条件、安全生产管理机构的设置、安全生产管理规章制度、事故应急预案与演练等

	2
	周边环境及平面布置
	安全检查表法
	包括厂区内、外周边设施的安全距离

	3
	储存及输送
	安全检查表法
	储罐区、工艺过程、工艺装置、建构筑物

	4
	公辅工程及辅助设施
	安全检查表法
	包括供配电、防雷、防静电、采暖通风、消防系统等

	5
	重大生产安全事故隐患
	安全检查表法
	判定是否为重大生产安全事故隐患


[bookmark: _Toc238048943]4.2评价方法简介
安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对各检查项目给予量化，用于进行系统安全评价。
对系统进行评价时，对照安全检查表逐项检查，从而评价出系统的安全等级。编制安全检查表的主要依据为有关的安全法规、标准、规程和国内外相关的事故案例。
安全检查表的编制步骤如下：
（1）熟悉系统。包括评价对象的结构、功能、工艺流程、操作条件、总图布置、已有的安全卫生设置等；
（2）搜集资料。搜集与评价对象有关的安全法规、标准、制度、过去发生过的事故案例，作为评价依据；
（3）划分单元。按功能或结构：将系统划分为若干子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素；
（4）编制检查表。

[bookmark: _Toc238048944]5定性、定量评价
[bookmark: _Toc238048945]5.1经营条件及安全管理单元
根据《危险化学品经营许可证管理办法》、《辽宁省危险化学品经营许可证颁发管理施细则》等行政法规、部门规章，针对鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司经营条件及安全管理符合性进行检查，检查结果见表5.1-1。
表5.1-1  经营条件及安全管理单元安全检查表
	项目
	检查内容
	依据
	检查记录
	结论

	基本
证件
	1. 具有工商行政管理部门颁发的企业性质营业执照或者企业名称预先核准文件
	《危险化学品经营许可证管理办法》第九条
	有营业执照，并在有效期内，见附件
	符合

	
	2. 具有经营场所产权证明文件或者租赁证明文件
	《危险化学品经营许可证管理办法》第九条
	具有土地租赁管理合同
	符合

	安全管理职责
	1. 安全生产管理领导小组安全职责
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	2. 主要负责人安全职责
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	3. 安全生产管理人员安全职责
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	4. 监装人员安全职责
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	5. 门卫安全职责
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	安全管理制度
	1. 全员安全生产责任制管理制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	2. 安全生产会议制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	3. 安全投入管理制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	4. 安全生产档案管理制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	5. 安全风险分级管控与事故隐患排查治理制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	6. 安全培训教育制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	7. 特种作业人员管理制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	8. 安全设备设施管理制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	9. 设备设施检修、维护保养制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	10. 建设项目安全设施“三同时”管理制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	11. 安全生产奖惩与责任追究制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	12. 岗位安全生产标准化操作制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	13. 危险品管理制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	14. 特殊作业安全管理制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	15. 职业健康管理制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	16. 劳动防护用品管理制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	17. 安全生产检查管理制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	18. 消防安全管理制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	19. 应急管理制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	20. 相关方管理制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	21. 事故报告和调查处理管理制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	22. 值班值宿管理制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	23. 用电安全管理制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	24. 工伤保险管理制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	25. 事故隐患有奖举报制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	26. 特种设备安全管理制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	27. 特种设备操作人员安全管理制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	28. 变更管理制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	29. 操作规程管理制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	
	30. 异常工况安全处置管理制度
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	完善
	符合

	操作
规程
	1. 液氧储罐灌装安全操作规程
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	可行
	符合

	
	2. 低温流体泵安全操作规程
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	可行
	符合

	
	3. 气化器安全操作规程
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	可行
	符合

	安全
管理
组织
	1. 设立安全管理机构或配备专职安全管理人员。
	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条
	设立安全管理机构并配备专职安全管理人员
	符合

	应急
救援
措施
	1. 建立应急救援组织，制定事故应急预案。
	《危险化学品安全管理条例》第三十四条
	已建立应急救援组织，并制定事故应急预案
	符合

	
	2. 预案编制符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020
	《危险化学品安全管理条例》第三十四条
	企业已编制应急预案，已备案
	符合

	
	3. 定期组织预案演练并进行记录。
	《危险化学品安全管理条例》第三十四条
	有演练记录
	符合

	从业
人员
资格
	1. 主要负责人安全资格证书。
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	取得安全资格证书
	符合

	
	2. 安全管理人员安全资格证书。
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	取得安全资格证书
	符合

	
	3. 特种作业人员操作资格证书。
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	特种作业人员已取得资格证书
	符合

	
	4. 其他从业人员培训合格证明。
	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条
	已取得从业人员资格证书
	符合

	特种
设备
管理
	1. 特种设备使用单位，应当严格执行本条例和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的安全使用
	《特种设备安全监察条例》第二十三条
	特种设备按照要求使用，有检测合格报告
	符合

	
	2. 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。
	《特种设备安全监察条例》第二十五条
	储罐已取得“特种设备使用登记证”
	符合

	
	3. 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：
（一）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；
（二）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；
（三）特种设备的日常使用状况记录；
（四）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；
（五）特种设备运行故障和事故记录；
（六）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。
	《特种设备安全监察条例》第二十六条
	特种设备使用单位建立了完善的特种设备安全技术档案
	符合

	
	4. 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验和能效测试。
未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用
	《特种设备安全监察条例》第二十八条
	液氧储罐定期检测，并有检测报告
	符合

	
	5. 压力容器的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。
	《特种设备安全监察条例》第三十八条
	具有特种作业人员证书
	符合

	
	6. 压力容器的安全附件，包括直接连接在压力容器上的安全阀、爆破片装置、易熔塞、紧急切断装置、安全联锁装置。压力容器的仪表，包括直接连接在压力容器上的压力、温度、液位等测量仪表。
	《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016第1.6.2条
	压力容器设有相关安全附件
	符合

	
	7. 压力表安装位置应当便于操作人员观察和清洗，并且应当避免受到辐射热、冻结或者震动等不利影响；压力表与压力容器之间，应当装设三通旋塞或者针形阀(三通旋塞或者针形阀上应当有开启标记和锁紧装置)，并且不得连接其他用途的任何配件或者接管；用于蒸汽介质的压力表，在压力表与压力容器之间应当装有存水弯管；用于具有腐蚀性或者高粘度介质的压力表，在压力表与压力容器之间应当安装能隔离介质的缓冲装置。
	《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016第9.2.1.3条
	压力表安装位置便于操作人员观察和清洗，符合上述要求
	符合

	
	8. 压力容器、压力管道的设计、制造、安装、改造、使用、检修及检验检测，应符合《压力容器安全技术监察规程》等国家特种设备安全管理的有关规定。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008
第4.6.33条
	液氧储罐具有压力容器检验报告
	符合

	劳动防护用品
	1.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
	《安全生产法》
第四十五条
	企业为员工提供防静电工作服、防冻手套、防砸鞋、安全帽、护目镜、耳塞等劳动防护用品。
	符合


小结：通过对鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司经营危险化学品的经营条件、安全管理制度、管理组织、从业人员资格等经营条件进行安全评价，共检查57项，检查结果均为符合。
[bookmark: _Toc238048946]5.2周边环境及平面布置单元
采用安全检查表法对周边环境及平面布置单元进行评价，见表5.2-1。
表5.2-1  周边环境及平面布置单元安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	实际情况
	结论

	1 
	厂址选择必须符合工业布局和城市规划的要求，按照国家有关法律、法规及建设前期工作的规定进行。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012
第3.0.1条
	厂址选择符合工业布局和城市规划要求
	符合

	2 
	厂址应具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源，且用水、用电量特别大的工业企业，宜靠近水源、电源。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012
第3.0.6条
	厂址选择具有满足生产、生活及发展规划必须的水源和电源
	符合

	3 
	厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带；当不可避免时，必须具有可靠的防洪、排涝措施。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012
第3.0.12条
	厂址不位于受洪水、潮水或内涝威胁的地带
	符合

	4 
	下列地段和地区不得选为厂址：
1、地震断层和设防烈度为九度及高于九度的地震区；
2、有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段
3、采矿陷落（错动）区界限内；
4、爆破危险范围内；
5、坝或堤决溃后可能淹没的地区；
6、有严重放射性物质污染影响区；
7、生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区及其他需要特别保护的区域；
8、对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内；
9、Ⅳ级自重湿陷性黄土、厚度大的新近堆积黄土、高压缩性的饱和黄土和Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区；
10、具有开采价值的矿藏区；
11、受海啸及湖涌危害的地区。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012
第3.0.14条
	厂址不处于上述地段
	符合

	5 
	工业企业交通运输的规划，应符合工业企业总体规划要求，并应根据生产需要、当地交通运输现状和发展规划，结合自然条件与总平面布置要求，全面考虑，统筹安排。且应便于经营管理，兼顾地方客货运输，方便职工通勤。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012
第4.3.1条
	厂址选择符合工业企业总体规划要求，交通便利
	符合

	6 
	总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时，应符合下列规定：
1.在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施应采用集中、联合、多层布置。
2.应按企业规模和功能分区合理地确定通道宽度。
3.厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整。
4.功能分区内各项设施的布置应紧凑、合理。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012
第5.1.2条
	总平面布置符合上述要求
	符合

	7 
	厂区的通道宽度应符合下列规定：
1.应符合通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距的要求。
2.应符合铁路、道路与带式输送机通廊等工业运输线路的布置要求。
3.应符合各种工程管线的布置要求。
4.应符合绿化布置的要求。
5.应符合施工、安装与检修的要求。
6.应符合竖向设计的要求。
7.应符合预留发展用地的要求。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012
第5.1.4条
	厂区的通道宽度符合上述要求
	符合

	8 
	消防车道的布置应符合下列规定：
1.道路宜呈环形布置。
2.车道宽度不应小于4.0m。
3.应避免与铁路平交。必须平交时，应设备用车道，且两车道之间的距离不应小于进入厂内最长列车的长度。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012
第6.4.11条
	消防车道的布置符合上述要求
	符合

	9 
	厂房建筑方位应能使室内有良好的自然通风和自然采光，相邻两建筑物的间距一般不宜小于二者中较高建筑物的高度。
	《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010第5.3.1条
	计量间内照明良好，采用自然通风，通风良好
	符合

	10 
	厂房的耐火等级、层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3.3.1的要求。
其中氧气火灾危险性类别为乙类，充装间及计量间耐火等级不应小于二级，二级耐火等级单层厂房建筑面积不应大于4000m2，一级耐火等级单层厂房建筑面积不应大于5000m2。
	《建筑防火设计规范（2018年版）》GB50016-2014第3.3.1条
	充装间及计量间为砖混结构，耐火等级为二级，建筑面积不大于400m2
	符合

	11 
	厂房的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个，乙类厂房建筑面积不大于150m2且同时作业人员不超过10人的可设1个安全出口，丁戊类厂房建筑面积不大于400m2且同时作业人员不超过30人的可设1个安全出口。
	《建筑防火设计规范（2018年版）》GB50016-2014第3.7.2条
	充装间及计量间设置2个安全出口
	符合

	12 
	民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外，人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间，其疏散门的开启方向不限。        
	《建筑防火设计规范（2018年版）》GB50016-2014第6.4.11.1条
	充装间及计量间、办公室的门均向疏散方向开启
	符合

	13 
	消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。
	《建筑防火设计规范（2018年版）》GB50016-2014第7.1.8条
	消防车道与充装间及计量间之间未设置妨碍消防车作业的障碍物
	符合

	14 
	制氧站房、灌氧站房、氧气压缩机间宜布置成独立建筑物，但可与不低于其耐火等级的除火灾危险性属甲、乙类的生产车间，以及无明火或散发火花作业的其他生产车间毗连建造，其毗连的墙应为无门、窗、洞的隔墙与该厂房分开。
	《氧气站设计规范》GB50030-2013第3.0.10条
	充装间及计量间为独立建筑物，与其他建筑物毗连的墙为无门、窗、洞的隔墙
	符合

	15 
	液氧贮罐和输送设备的液体接口下方周围5m范围内不应有可燃物，不应铺设沥青路面，在机动输送液氧设备下方的不燃烧材料地面不应小于车辆的全长。
	《氧气站设计规范》GB50030-2013第3.0.14条
	[bookmark: _Hlk233097385]液氧储罐的液体接口下方周围5m范围内没有可燃物，未铺设沥青路面
	符合

	16 
	氧气站的乙类生产场所，不得设置在地下室或半地下室。
	《氧气站设计规范》GB50030-2013第3.0.15条
	充装间及计量间未设置在地下室或半地下室
	符合

	17 
	液氧贮槽安装场所附近必须有充足的消防水源，场所必须有灭火器材，场所周围5m内不得有易燃易爆物，保持场地清洁干净。
	《低温液体贮运设备 使用安全规则》JB/T 6898-2015第4.2.5条
	厂区内设消防水池，设有一定数量的灭火器，满足消防要求
	符合

	18 
	液氧的贮存、汽化、充装、适用场所周围20m内严禁明火，杜绝一切火源，并应有明显的禁火标志。
	《低温液体贮运设备 使用安全规则》JB/T 6898-2015第4.2.11条
	液氧储存、汽化场所20m内严禁明火，设有禁火标志
	符合

	19 
	厂区四周应设围墙或围栏。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008第4.4.1条
	厂区东侧、南侧、西侧设有围墙，北侧设有围栏
	符合

	20 
	建（构）筑物与厂外建（构）筑物防火间距是否满足要求
	《氧气站设计规范》GB50030-2013第3.0.4条
	见表2.1-3
	符合

	21 
	建（构）筑物与厂内建（构）筑物防火间距是否满足要求
	《氧气站设计规范》GB50030-2013第3.0.4条、第3.0.5条
	见表2.1-4
	符合


小结：通过对周边环境及平面布置进行安全评价，共检查21项，均符合相关要求。
[bookmark: _Toc238048947]5.3储存及输送单元
采用安全检查表法对储存及输送单元进行评价，见表5.3-1。
表5.3-1  储存及输送单元安全检查表
	[bookmark: _Toc237085414]序号
	检查内容
	检查依据
	实际情况
	结论

	一
	工艺系统

	1 
	氧气站中氧气设备和管道中有冷凝水时，应经各自的专用疏水装置排至站外。
	《氧气站设计规范》GB50030-2013
第4.0.24条
	按规范设计
	符合

	2 
	氧气站的氧气放散管和液氧排放管均应引至室外安全处，放散管口距地面不得低于4.5m
	《氧气站设计规范》GB50030-2013
第6.0.13条
	氧气放散管和液氧排放管均引至室外安全处，放散管口距地面不低于4.5m
	符合

	3 
	氧气放散时，在放散口附近严禁烟火。氧气的各种放散管，均应引出室外，并放散至安全处。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008第4.6.29条
	放散口附近严禁烟火，放散管均引出室外，并放散至安全处
	符合

	4 
	液氧气化装置严禁采用明火或电加热气化。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008第10.3.2条
	液氧气化装置未采用明火或电加热气化
	符合

	5 
	高速旋转或往复运动的机械零部件位置应设计可靠的防护设施、挡板或安全围栏。
	《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第4.6.2条
	低温泵等高速旋转部位设置防护设施
	符合

	二
	液氧泵

	6 
	设备裸露的回转部位，应设符合有关国家标准的防护罩。严禁跨越运转中的设备。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB 16912-2008第5.13条
	液氧泵的带轮处设置了防护装置
	符合

	7 
	液氧泵入口应设过滤器。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB 16912-2008第6.4.1条
	液氧泵入口处设有过滤器
	符合

	8 
	液氧泵应设出口轴承温度过高声光报警。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB 16912-2008第6.4.2条
	液氧泵设有出口温度过高报警装置
	符合

	9 
	中、高压液氧泵与气化器间应设安全保护联锁装置。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB 16912-2008第6.4.5条
	液氧泵与气化器设安全保护联锁装置
	符合

	三
	低温储罐

	10 
	低温液体储罐和汽化器周围应设安全标志，必要时设单独防撞围栏或围墙。储罐本体应有色标。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008第4.4.2条
	低温液体储罐和气化器周围设安全标志；液氧储罐色环褪色
	不符合

	11 
	生产现场不准堆放油脂和与生产无关的其他物品。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008第5.6条
	生产现场不存放油脂和其他无关物品
	符合

	12 
	储罐与安全阀之间不宜装设中间截止阀门。若需要时，可加装同等级的截止阀门，但正常运行时该截止阀门应保持全开，并加铅封、加锁、挂牌。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008第5.10条
	储罐与安全阀之间未设截止阀
	符合

	13 
	低温液体储罐和其他有关设备，严禁超压运行。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008第5.16条
	未超压运行
	符合

	14 
	保持粉末真空绝热式低温液体储罐夹层的真空度，使其绝对压力在1.36Pa～6.80Pa范围内。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008第6.7.1条
	真空度满足要求
	符合

	15 
	严禁低温液体储罐的使用压力超过设计的工作压力。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008第6.7.3条
	使用压力小于设计压力
	符合

	16 
	低温液体储罐的最大充装量为几何容积的95%。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008第6.7.10条
	最大充装量不超过几何容积的95%
	符合

	17 
	液氧储罐和汽化器的周围应设明显的禁火标志。
	《氧气站设计规范》GB50030-2013
第3.0.17条
	液氧储罐和气化器周围设置明显的禁火标志
	符合

	四
	建（构）筑物

	18 
	液氧储罐的安装场所必须设有安全出口，周围应设置安全标志，安全标志的要求应符合GB2894的有关规定。
	《低温液体贮运设备 使用安全规则》JB/T 6898-2015第4.2.3条
	储罐周围设有安全标志
	符合

	19 
	安装容器的基础必须坚实牢固，并应防火耐热；安装液氧设备的基础必须无油脂及其他可燃物，严禁使用沥青路面。
	《低温液体贮运设备 使用安全规则》JB/T 6898-2015第4.2.4条
	储罐基础牢固，周围无油脂及可燃物
	符合

	五
	管道

	20 
	氧气管道宜采用架空敷设。当架空敷设有困难时，可采用不通行地沟敷设或直接埋地敷设。
	《氧气站设计规范》GB50030-2013
第11.0.1条
	氧气管道敷设符合要求
	符合

	21 
	厂区管道架空敷设时，应符合下列规定：
1）氧气管道应敷设在不燃烧体的支架上；
2）除氧气管道专用的导电线路外，其它导电线路不得与氧气管道敷设在同一支架上；
3）当沿建筑物的外墙或屋顶上敷设时，该建筑应为一、二级耐火等级，并应是与氧气生产或使用有关的车间建筑物；
4）氧气管道、管架与建筑物、构筑物、铁路、道路等之间的最小净距应符合本规范附录B的规定；
5）氧气管道与其他气体、液体管道共架敷设时，宜布置在其他管道外侧，并宜布置在燃油管道的上面。各种管线之间的最小净距应符合本规范附录C的规定；
6）氧气管道上设有阀门时，应设置操作平台；
7）寒冷地区的含湿气体管道应采取防护措施。
	《氧气站设计规范》GB50030-2013
第11.0.2条
	氧气管道敷设在不燃烧支架上，无其他导电线路设在同一支架上；氧气管道沿外墙敷设，建筑物为二级耐火等级，且是与氧气使用相关车间
	符合

	22 
	车间内氧气管道的敷设应符合下列规定：
1）氧气管道的放散管应引至室外，并应高出附近操作面4m以上的无明火场所；
2）穿过墙壁、楼板的氧气管道应敷设在套管内，套管内不得有焊缝，管子与套管间的间隙应采用不燃烧的软质材料填实；
3）氧气管道不应穿过不使用氧气的房间。当必须通过不使用氧气的房间时，其在房间内的管段上不得设有阀门、法兰和螺纹连接，并应采取防止氧气泄漏的措施。
	《氧气站设计规范》GB50030-2013
第11.0.4条
	氧气管道放散管引至室外，高出附近操作面4m；穿墙氧气管道敷设在套管内，无焊缝，采用不燃烧材料填实
	符合

	23 
	氧气管道的阀门应符合下列规定：
1）设计压力大于0.1MPa的氧气管道上，不得采用闸阀；
2）设计压力大于等于1.0MPa且公称直径大于等于150mm的氧气管道上的手动阀门，宜设旁通阀；
3）设计压力大于等于1.0MPa，公称直径大于等于150mm的氧气管道上经常操作的阀门，宜采用气动阀门。
	《氧气站设计规范》GB50030-2013
第11.0.10条
	氧气管道的阀门符合上述要求
	符合

	24 
	氧气管道上的弯头应符合下列规定：
1）氧气管道严禁采用折皱弯头；
2）采用冷弯或热弯弯制碳钢弯头时，弯曲半径不应小于公称直径的5倍；
3）采用标准的对焊无缝碳钢弯头时，应采用长半径弯头；
4）采用铜镍合金、铜或铜基合金无缝弯头时，可采用短半径弯头。
	《氧气站设计规范》GB50030-2013
第11.0.12条
	氧气管道不采用折皱弯头；氧气管道弯头材质为304不锈钢
	符合

	25 
	输送含湿气体或需做水压试验的管道应设不小于0.003的坡度，并在管道最低点设排水设施。
	《氧气站设计规范》GB50030-2013
第11.0.14条
	含湿气体设不小于0.003的坡度，并在管道最低点设排水设施
	符合

	26 
	氧气管道的连接应采用焊接，但与设备、阀门连接处可采用法兰或螺纹连接。螺纹连接处应采用聚四氟乙烯带作为填料，不得采用涂铅红的麻或棉丝，或其他含油脂的材料。
	《氧气站设计规范》GB50030-2013
第11.0.16条
	氧气管道连接采用焊接，阀门处采用螺纹连接
	符合

	27 
	氧气管道应设置导除静电的接地装置，并应符合下列规定：
1）厂区架空或地沟敷设管道，在分岔处或无分支管道每隔80m～100m处，以及与架空电力电缆交叉处应设接地装置；
2）进、出车间或用户建筑物处应设接地装置；
3）直接埋地敷设管道应在埋地之前及出地后各接地一次；
4）车间或用户建筑物内部管道应与建筑物的静电接地干线相连接；
5）每对法兰或螺纹接头间应设跨接导线，电阻值应小于0.03Ω。
	《氧气站设计规范》GB50030-2013
第11.0.17条
	氧气管道设置导除静电的接地装置
	符合

	28 
	氧气管道的弯头、分岔头不得紧接安装在阀门的出口侧，其间宜设长度不小于5倍管道公称直径且不应小于1.5m的直管段。
	《氧气站设计规范》GB50030-2013
第11.0.18条
	弯头，分叉处附近不设置阀门
	符合

	29 
	深冷低温运行的设备，容器和管道，应用铜、铝合金或不锈钢等耐低温材料制作，外设保冷层。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008第4.9.3条
	设有保冷层
	符合

	30 
	设计、安装低温液体的管道，应采取避免低温液体在管道内、阀门前后积存的措施
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008第4.9.4条
	低温液体储罐底部均设有排空口
	符合

	31 
	氧气管道严禁穿过生活间、办公室，不宜穿过不使用氧气的房间，若必须穿过时，则该房间内应采取防止氧气泄漏等措施。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008第8.1.4条
	氧气管道未穿过生活间、办公室、不使用氧气的房间
	符合

	32 
	厂房内氧气管道不宜埋地敷设。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008第8.1.13条
	计量间内氧气管道架空敷设
	符合

	33 
	液体加压前的管道上应安装切断阀、安全阀、排液阀，加压后的管道上应设有止回阀。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008第10.3.6条
	管道上安装切断阀、安全阀、排液阀
	符合


小结：通过对充装间及储罐区进行安全评价，共检查33项，32项检查内容符合相关要求，1项检查内容不符合相关要求。
不符合项：1、液氧储罐色环褪色。
[bookmark: _Toc238048948]5.4公辅工程及辅助设施单元
采用安全检查表法对鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司公辅工程及辅助设施情况进行评价分析，见表5.4-1。
表5.4-1  公辅工程及辅助设施单元安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	实际情况
	结论

	一
	电气和仪表

	1 
	与氧气接触的仪表必须无油脂。
	《氧气站设计规范》GB50030-2013
第8.0.7条
	与氧气接触的仪表均为无油脂的仪表
	符合

	2 
	积聚液氧的各类设备和氧气管道应设置导除静电的接地装置，接地电阻不应大于10Ω。
	《氧气站设计规范》GB50030-2013
第8.0.8条
	设置静电接地装置，满足规范要求
	符合

	3 
	氧气站和露天布置的液氧贮罐的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定。
	《氧气站设计规范》GB50030-2013
第8.0.9条
	液氧罐设置防雷接地装置
	符合

	4 
	液氧容器安装在室外，必须设有导除静电的接地装置及防雷击装置。防止静电的接地电阻不应大于10Ω；防止雷击装置的最大冲击电阻为30Ω。
	《低温液体贮运设备 使用安全规则》JB/T 6898-2015
第4.3.5条
	液氧罐设置防雷接地装置
	符合

	5 
	电缆接头及电缆沟内的非阻燃电缆应涂阻火涂料。电缆沟不准与其它管沟相通，应保持通风良好。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008第4.6.22条
	电缆沟未与其它管沟相通
	符合

	6 
	氧气生产、储配系统的建、构筑物和高度1.5m以上的吸风筒，属第三类防雷建、构筑物
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008第4.7.2条
	液氧储罐、气化器按二类防雷建构筑物进行设防。其余建（构）筑物按三类建构筑物设防
	符合

	7 
	所有防雷防静电接地装置，应定期检测接地电阻，每年至少检测一次。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008第4.7.3条
	已进行防雷装置检测，具有雷电防护装置检测报告
	符合

	8 
	氧气设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处，应采用金属导线跨接，其跨接电阻应小于0.03Ω。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008第4.7.4条
	跨接电阻小于0.03Ω
	符合

	9 
	电气设备和装置的金属外壳、金属电缆桥架及其支架、引入或引出的金属电缆导管、电缆的铠装和电缆屏蔽层，必须可靠接地。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008第4.8.5条
	电气设备和装置的金属外壳、金属电缆桥架及其支架、引入或引出的金属电缆导管、电缆的铠装和电缆屏蔽层，进行接地
	符合

	10 
	凡与氧气接触的设备、管道、阀门、仪表及零部件严禁沾污油脂。氧气压力表应设有禁油标志。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008第5.2条
	与氧气接触的设备、管道、阀门、仪表及零部件未沾污油脂
	符合

	11 
	对各种电气安全信号装置要定期检查，执行巡回检查制度，在带电线路上发现有火花、火焰时，应立即与电工联系，断开线路，采取措施处理故障或灭火。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008第6.12.6条
	对各种电气安全信号装置定期检查，执行巡回检查制度
	符合

	12 
	电气线路和设备的外壳及金属外壳的电缆，必须采取保护性接地和接零，接地电阻不应大于4Ω。
	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008第6.12.8条
	液氧泵的金属外壳已采取保护性接地和接零，电阻值小于4Ω
	符合

	13 
	有爆炸危险的露天钢质封闭气罐，当其高度小于或等于60m、罐顶壁厚不小于4mm时，或当其高度大于60m、罐顶壁厚和侧壁壁厚均不小于4mm时，可不装设接闪器，但应接地，且接地点不应少于2处，两接地点间距离不宜大于30m，每处接地点的冲击接地电阻不应大于30Ω。
	《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
第4.3.10条
	储罐接地点不少于两处
	符合

	14 
	第三类防雷建筑物外部防雷的措施宜采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆，也可采用由接闪网、接闪带和接闪杆混合组成的接闪器。接闪网、接闪带应按本规范附录B的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设，并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格。接闪器之间应互相连接。
	《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
第4.4.1条
	计量间及充装间、办公室、消防泵房用φ10热镀锌圆钢在屋顶装内设接闪带，接闪连接线网格不大于20×20m或24m×16m，用φ10热镀锌圆钢沿墙明敷设做防雷引下线，引下线间距不大于25m
	符合

	15 
	专设引下线不应少于2根，并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不应大于25m。
	《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
第4.4.3条
	专用引下线设有2根，沿建筑物四周均匀布置
	符合

	16 
	在有人的一般场所，有危险电位的裸带电体应加遮护或置于人的伸臂范围以外。
	《低压配电设计规范》GB50054-2011
第3.2.1条
	有危险电位的裸带电体加遮护
	符合

	17 
	配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护，作用于切断供电电源或发出报警信号。
	《低压配电设计规范》GB50054-2011
第4.1.1条
	配电线路设有短路保护，过负载保护和接地故障保护
	符合

	18 
	电气装置的外露可导电部分，应与保护导体相连接。
	《低压配电设计规范》GB50054-2011第5.2.3条
	电气设备的外露可导电部分，与保护导体连接
	符合

	19 
	配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护。
	《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.1.1条
	配电线路装设了短路保护和过负载保护
	符合

	20 
	配电室应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。
	《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013
第6.2.4条
	配电室未设置挡鼠板
	不符合

	二
	消防

	21 
	厂房应设应急照明灯具。
	《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014第11.3.1条
	厂房设有应急照明灯
	符合

	22 
	灭火器应设置在明显和便于取用的地点，且不影响安全疏散。
	《建筑灭火器配置规范》GB50140-2005
第5.1.1条
	设置的灭火器材地点不影响疏散
	符合

	23 
	灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外，手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面不应大于1.5m，底部离地面高度不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁。
	《建筑灭火器配置规范》GB50140-2005第5.1.3条
	灭火器的摆放稳固，铭牌朝外
	符合

	24 
	灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
	《建筑灭火器配置规范》GB50140-2005
第5.1.5条
	灭火器的设置点温度未超过其使用范围
	符合

	25 
	一个灭火器配置场所的灭火器不应少于2具。
	《建筑灭火器配置规范》GB50140-2005
第6.1.1条
	灭火器配置满足要求
	符合

	26 
	消防水池有效容积的计算应符合下列规定：
1.当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时，消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。
2.当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时，消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
	《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
第4.3.2条
	消防水池有效容积为336m3
	符合

	27 
	消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的形式，水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动，消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。
	《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
第5.1.1条
	消防水泵采用电动机直接传动，并配备有2台消防水泵，一用一备
	符合


小结：通过对公辅工程及辅助设施进行安全评价，共检查27项，26项检查内容符合相关要求，1项检查内容不符合相关要求。
不符合项：1、配电室未设置挡鼠板。
[bookmark: _Toc238048949]5.5重大生产安全事故隐患单元
采用安全检查表法对鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司重大生产安全事故隐患情况进行评价分析，见表5.5-1。
表5.5-1  重大生产安全事故隐患单元安全检查表
	序号
	检查内容
	评价依据
	实际情况
	检查
结果

	重点从业人员

	1 
	危险化学品生产、经营单位主要负责人、专职安全生产管理人员未依法经考核合格。
	AQ 3067-2026
第5.1.1条
	企业主要负责人、安全管理人员经考核合格
	符合

	2 
	涉及“两重点一重大”生产装置或储存设施的企业（加油站除外）主要负责人、主要生产、设备、技术、安全的负责人，专职安全生产管理人员不具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历，且不具备化工类中级及以上职称。
	AQ 3067-2026
第5.1.2条
	企业不涉及重点监管的危险化工工艺，不构成重大危险源，涉及重点监管的危险化学品均为票据经营
	不涉及

	3 
	涉及危险化学品重大危险源（一下简称“重大危险源”）或重点监管的危险化工工艺生产装置、储存设施操作人员，不具备高中及以上学历且未达到化工类中等及以上职业教育水平；涉及爆炸危险性化学品的生产装置或储存设施的操作人员，不具备化工类大专及以上学历。
	AQ 3067-2026
第5.1.3条
	企业不涉及重大危险源、重点监管危险化工工艺；不涉及爆炸危险性化学品
	不涉及

	4 
	特种作业人员未持证上岗。
	AQ 3067-2026
第5.1.4条
	特种作业人员均持证上岗
	符合

	5 
	重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人未按照AQ3072的要求履责。
	AQ 3067-2026
第5.1.5条
	企业不涉及重大危险源
	不涉及

	设计与规划

	6 
	化工生生产装置或储存设施未经正规设计且未按照要求开展安全设计诊断；建设项目周边条件、主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模发生重大变化未重新进行安全设施设计；设计单位资质不满足相关规定要求。
	AQ 3067-2026
第5.2.1条
	企业经正规设计，周边条件、建设项目周边条件、主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模未发生重大变化，设计单位资质满足相关规定要求
	符合

	7 
	涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。
	AQ 3067-2026
第5.2.2条
	企业不涉及重点监管的危险化工工艺，不构成重大危险源，涉及重点监管的危险化学品均为票据经营
	不涉及

	8 
	输送甲、乙类火灾危险性、急性毒性（类别1、类别2）的物料管线或全厂性的公共管廊穿（跨）越与其无关的生产装置、储罐组。
	AQ 3067-2026
第5.2.3条
	氧气管道未穿（跨）越与其无关的生产装置
	符合

	9 
	光气、氯气、硫化氢气体管道穿越厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。
	AQ 3067-2026
第5.2.4条
	企业不涉及光气、氯气、硫化氢气体管道
	不涉及

	10 
	地区架空电力线路穿越生产区不符合标准规范要求。
	AQ 3067-2026
第5.2.5条
	无地区架空电力线路穿越生产区
	符合

	11 
	涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室布置在装置区（厂房）内；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置（厂房）控制室、交接班室未按照要求布置，或布置在装置区内时未按照GB/T50779的要求进行抗爆设计、建设。
	AQ 3067-2026
第5.2.6条
	充装间及计量间内未布置控制室、交接班室
	符合

	12 
	涉及甲乙类火灾危险性、爆炸危险性、急性毒性（类别1、类别2）化学品或构成爆炸性粉尘环境的厂房（含装置或车间）或仓库内设置办公室、休息室、外操室（含人员固定操作岗位）、巡检室等人员聚集场所。
	AQ 3067-2026
第5.2.7条
	充装间及计量间内未设置办公室、休息室、外操室等人员聚集场所
	符合

	13 
	涉及硝酸铵的企业未按照GB44022的要求核算硝酸铵最大储存量；固体硝酸铵仓库周边50m内存放易燃易爆物品或建有涉及易燃易爆物品的生产装置或储存设施。
	AQ 3067-2026
第5.2.8条
	企业不涉及硝酸铵
	不涉及

	14 
	液化烃储罐区的液化烃专用泵布置在管廊下，不符合AQ3059的要求。
	AQ 3067-2026
第5.2.9条
	企业不涉及液化烃
	不涉及

	15 
	硝化工艺装置未按照AQ3062的要求实现全流程自动化控制；硝化反应器未设置紧急冷却系统（绝热硝化、微通道反应器除外）；热媒温度超过物料Td24的，涉及硝化物的蒸馏（精馏）釜、蒸馏（精馏）塔再沸器未配备紧急冷却系统。
	AQ 3067-2026
第5.2.10条
	企业不涉及硝化工艺
	不涉及

	工艺技术

	16 
	使用淘汰落后安全生产工艺技术设备目录中的工艺、技术、设施、设备。
	AQ 3067-2026
第5.3.1条
	未使用目录中明确列举出的淘汰落后安全生产工艺、技术、设备、设施
	符合

	17 
	新开发的化工工艺未按照要求进行小试、中试、工业化试验，直接进行工业化应用；采用中试、工业化试验装置作为工业化生产装置；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证。
	AQ 3067-2026
第5.3.2条
	生产工艺不是新开发化工工艺
	不涉及

	18 
	工艺技术来源不明；国外引进或国内转让的生产工艺技术，未提供工艺技术的设计基础、工艺说明、工艺设备清单、工艺控制方式、控制参数以及过程危险性分析报告等工艺技术资料。
	AQ 3067-2026
第5.3.3条
	技术来源明确
	符合

	19 
	硝化装置生产过程涉及的化学物料危险特性、热稳定性数据以及工艺、设备等安全信息缺失。
	AQ 3067-2026
第5.3.4条
	企业不涉及硝化装置
	不涉及

	20 
	精细化工装置未按照要求开展反应安全风险评估，或反应安全风险评估条件与实际工况不相符；未按照AQ3062的要求获得原料、催化剂、中间产品、产品、副产物，以及蒸馏（精馏）等后处理过程涉及的各相关物料的热分解起始分解温度、分解热等物料热稳定性数据；工艺控制指标发生变更且超出设计范围、原辅料发生变更或投料顺序发生改变未重新开展反应安全风险评估：未按照反应安全风险评估结论和建议落实安全风险管控措施。
	AQ 3067-2026
第5.3.5条
	企业不涉及重点监管化工工艺和金属有机物合成反应的间歇和半间歇精细化工反应，且不属于首次使用的新工艺、工艺路线、参数、装置能力未发生过变更，因此无须开展反应安全风险评估
	不涉及

	21 
	硝基化合物、有机过氧化物、重氮化合物等涉及爆炸危险性风险的固体物料摩擦感度、撞击感度不明确，且未采取防控措施。
	AQ 3067-2026
第5.3.6条
	企业不涉及硝基化合物、有机过氧化物、重氮化合物等物
	不涉及

	设备设施

	22 
	化工生产装置未按照标准规范要求设置双重电源供电；BPCS、GDS和SIS未设置UPS。
	AQ 3067-2026
第5.4.1条
	企业不涉及化工生产装置
	不涉及

	23 
	存在可燃或有毒气体泄漏风险的场所未按照设计要求设置气体探测器或气体探测器功能失效；GDS未投人使用。
	AQ 3067-2026
第5.4.2条
	不存在可燃或有毒气体泄漏风险的场所
	不涉及

	24 
	爆炸危险场所未按照标准规范要求安装使用防爆电气设备。
	AQ 3067-2026
第5.4.3条
	爆炸危险场所按照标准规范要求安装了防爆电器
	符合

	25 
	液化烃、液氨、液氯、无水氟化氢的充装未使用万向管道充装系统：液化经充装接头不具备锁定、防脱落和脱落自封闭功能。
	AQ 3067-2026
第5.4.4条
	企业不涉及液化烃、液氨、液氯、无水氟化氢的充装
	不涉及

	26 
	易挥发性可燃液体物料储罐罐顶的油气收集管道未设置阻爆轰型阻火器；混合后能发生化学反应的气体共用收集系统。
	AQ 3067-2026
第5.4.5条
	企业不涉及易挥发性可燃液体物料储罐
	不涉及

	27 
	安全阀、爆破片未按照设计要求设置或未正常投用。
	AQ 3067-2026
第5.4.6条
	安全阀按照设计要求设置、正常投用
	符合

	28 
	全压力式液化烃球罐未按照AQ3059要求设置注水设施。
	AQ 3067-2026
第5.4.7条
	企业不涉及全压力式液化烃球罐
	不涉及

	29 
	硝酸铵溶液储罐的热源温度和储罐溶液浓度、温度不符合GB 44022的要求；硝酸铵溶液储罐未实现硝酸铵溶液浓度在线监测功能。
	AQ 3067-2026
第5.4.8条
	企业不涉及硝酸铵溶液储罐
	不涉及

	30 
	液氯储罐厂房、瓶库、充装场所或气化间未采用封闭式结构；液氯罐式集装箱、罐式专用车辆槽罐作为固定储罐使用；事故氯吸收装置不具备24h连续运行能力；碱液循环吸收罐不具备切换、备用和配液条件。
	AQ 3067-2026
第5.4.9条
	企业不涉及液氯
	不涉及

	生产运行

	31 
	建设项目试生产前未完成“三查四定”；试生产方案未经审查；未进行PSSR即投料开车。
	AQ 3067-2026
第5.5.1条
	企业试生产前已完成三查四定，且试生产经过审查；已进行PSSR
	符合

	32 
	未制定操作规程和工艺控制指标；未按照操作规程即时响应和处置重要工艺报警或气体检测报警。
	AQ 3067-2026
第5.5.2条
	已制定相应的安全操作规程和工艺控制指标
	符合

	33 
	涉及重点监管的危险化工工艺生产装置、构成重大危险源的生产装置或储存设施未实现自动化控制；装备的自动化控制系统未投入使用或功能失效。
	AQ 3067-2026
第5.5.3条
	企业未构成重大危险源，不涉及重点监管的危险化工工艺
	不涉及

	34 
	涉及重点监管的危险化工工艺生产装置未实现紧急停车功能；紧急停车系统未投入使用或功能失效。
	AQ 3067-2026
第5.5.4条
	企业不涉及重点监管的危险化工工艺
	不涉及

	35 
	涉及有毒气体、液化气体、剧毒液体的一级或二级重大危险源未按照标准规范要求配备SIS。
	AQ 3067-2026
第5.5.5条
	企业未构成重大危险源
	不涉及

	36 
	构成一级、二级重大危险源危险化学品罐区各储罐进、出液相物料管道未实现紧急切断功能或功能失效。
	AQ 3067-2026
第5.5.6条
	企业未构成重大危险源
	不涉及

	37 
	涉及重点监管的危险化工工艺生产装置、构成重大危险源的生产装置或储存设施的安全联锁摘除未履行审批手续或摘除后的联锁未按照审批要求恢复；涉及物料发生热分解失控风险的生产装置、储存设施的控制、联锁设施未投人使用或功能失效。
	AQ 3067-2026
第5.5.7条
	企业未构成重大危险源，不涉及重点监管的危险化工工艺；不涉及物料发生热分解失控风险的生产装置、储存设施
	不涉及

	38 
	未按照GB15603等标准规范要求分区分类储存危险化学品；超量、超品种储存危险化学品；相互禁配物质混放混存。
	AQ 3067-2026
第5.5.8条
	按照标准要求储存危险化学品
	符合

	39 
	生产现场违规存放爆炸危险性化学品。
	AQ 3067-2026
第5.5.9条
	生产现场未违规存放爆炸危险性化学品
	符合

	40 
	涉及甲类、剧毒物料的压力管道、管道元件（弯头法兰、变径等）采用打“卡具”等临时堵漏措施继续运行。
	AQ 3067-2026
第5.5.10条
	企业不涉及甲类、剧毒物料的压力管道
	不涉及

	41 
	可燃液体常压储罐未按照AQ3063的要求，设置氮气密封保护系统或定期检测气相空间可燃气体浓度。
	AQ 3067-2026
第5.5.11条
	企业不涉及可燃液体常压储罐
	不涉及

	42 
	内浮顶储罐的低低液位报警值未按照标准规范设置或正常运行时浮顶落底。
	AQ 3067-2026
第5.5.12条
	企业不涉及内浮顶储罐
	不涉及

	作业安全

	43 
	未履行审批手续开展特殊作业；动火作亚未按照GB30871的要求进行升级管理。
	AQ 3067-2026
第5.6.1条
	特殊作业已履行审批手续
	符合

	44 
	涉及易燃易爆或有毒有害介质的设备、管道动火作业前或受限空间作业前，未采取隔离措施或未确认设备、工艺处置结果满足安全作业要求。
	AQ 3067-2026
第5.6.2条
	采取隔离措施、工艺处置结果满足安全作业要求
	符合

	45 
	动火作业或受限空间作业未按照要求进行气体分析；受限空间作业未连续监测可燃气体、有毒气体及氧气浓度；特级动火作业未实现全过程视频监控。
	AQ 3067-2026
第5.6.3条
	动火作业前进行气体分析
	符合

	46 
	未对生产区作业人员进行入厂安全教育；作业前未对特殊作业人员进行安全交底；实施特殊作业时，企业未对作业实施管理和检查。
	AQ 3067-2026
第5.6.4条
	对生产区作业人员进行入厂安全教育，对特殊作业人员进行安全交底
	符合

	安全管理

	47 
	生产、经营（有储存）、使用危险化学品品种未经许可或超许可范围。
	AQ 3067-2026
第5.7.1条
	经营（有储存）许可范围内的危险化学品品种
	符合

	48 
	未对物理危险性不明的化学品进行物理危险性鉴定与分类。
	AQ 3067-2026
第5.7.2条
	未储存物理危险性不明的化学品
	符合

	49 
	涉及重大危险源、高危工艺的企业未投用具有人员聚集报警功能的人员定位系统；进入生产区的人员未携带定位终端。重大危险源安全监测监控数据未接人重大危险源安全风险监测预警系统。
	AQ 3067-2026
第5.7.3条
	企业未构成重大危险源，不涉及高危工艺
	不涉及

	50 
	异常工况现场处置时，同一装置区内超过6人或无关人员进入处置现场。涉及高危工艺和工艺危险度4级及以上的其他危险化工工艺的精细化工厂房（含装置）内同一时间现场人员超过2人。
	AQ 3067-2026
第5.7.4条
	异常工况现场处置时，同一装置区内不超过6人，企业不涉及高危工艺
	符合

	51 
	未建立变更管理制度；变更前未按照要求开展安全风险评估；变更未履行变更审批程序；变更后未对相关人员开展培训。
	AQ 3067-2026
第5.7.5条
	建立有变更制度，变更前对相关人员进行培训
	符合

	52 
	未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制，或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。
	AQ 3067-2026
第5.7.6条
	已建立与岗位匹配的全员安全生产责任制
	符合

	53 
	未进行安全风险承诺；承诺公告与现场情况严重失实。
	AQ 3067-2026
第5.7.7条
	已进行安全风险承诺
	符合


小结：通过对重大生产安全事故隐患单元进行安全评价，共检查53项，27项不涉及，其余26项检查内容均符合相关要求。

[bookmark: _Toc238048950]6安全对策措施与建议
[bookmark: _Toc238048951]6.1安全对策措施
安全管理是企业运行的必需投入，在安全生产中有举足轻重的地位。据事故统计，几乎所有的事故都与安全管理不当有关。因此，切实加强安全管理工作是预防事故发生的最有效途径。
要全面贯彻“安全发展”的重要指导原则和“安全第一、预防为主、综合管理”的安全生产方针，把安全生产工作纳入企业的发展战略和长远规划当中，同步规划、同步实施、同步考核、同步推进。
从鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司的基本情况来看，其经营现状基本具备了安全保障条件。依照国家有关法律、法规和技术标准，为更好贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保长期、安全、稳定运转，预防意外事故发生，下面从完善安全经营条件和切实强化安全管理的角度提出如下安全对策措施。
（1）保障安全资金投入
《中华人民共和国安全生产法》第二十三条规定：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司在日常管理过程中应安排安全投入，用于进行安全管理方面的技术改造，增添安全设施和防护设备以及个体防护用品；根据经营、储存特点，适应事故应急预案措施的需要，配备必要的训练、急救、抢险的设备、设施。
（2）推广标准化安全管理
建议积极推广标准化安全管理，不断完善安全管理体系。运用安全系统工程的方法，实施安全目标控制，实现全面安全管理，有效杜绝“三违”作业，营造良好的安全氛围，将“要我安全”转变为“我要安全”，把安全管理纳入安全良性循环的轨道。
（3）加强人员的安全教育
应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，掌握本岗位危险、危害知识和应急处理能力；有预防火灾、爆炸等事故和职业危害的知识和能力，在紧急情况下能采取正确的应急方法和果断措施，尽可能避免事故的发生和减少事故造成的损失。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。只有严格按照有关规定从事经营销售，才能保证单位安全运营，要加强对新员工的安全教育、专业培训和考核，并经考试合格后，方可上岗。
（4）重视危险化学品的安全技术说明
鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司经营的危险化学品的危险性并不是人人皆知，但是它们的危险程度却十分严重。因此，在经营过程中应注意向生产厂家索要销售化学产品安全技术说明书和安全标签，并向使用单位和用户提供，以便提醒用户注意该产品的危险、危害程度，避免在使用过程中出现火灾、爆炸和中毒等重大事故。
（5）加强危险化学品购买环节的安全管理
在选取危险化学品供应商时，严格按照供应商管理制度执行，选取有资质、信用度高的企业，建立合格供应商档案。向供应商索取购进的危险化学品的安全技术说明书及安全标签，并主动提供给客户。
（6）加强危险化学品销售环节的安全管理
鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司的办公场所并不具有储存危险化学品的条件。因此，严禁在经营办公场所存储任何危险化学品。要强化批发与零售业务的日常安全管理工作，及时消除不安全隐患，杜绝“三违”，确保经营工作安全平稳运行。
（7）加强档案管理
建立经营危险化学品的化学品安全技术说明书档案。在危险化学品生产企业有新的危害特性公告以及修订安全技术说明书等资料时，及时予以调整，并迅速传递给用户。
（8）实施监督和日常检查
应加强监督检查和日常管理工作，确保安全教育和培训能正常有效地进行，确保安全投入的有效实施，确保安全技术措施和管理措施能有效落实，及时消除生产安全事故隐患。
（9）特种设备管理
应建立特种设备管理台账，应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。
（10）危险化学品经营
应严格遵守《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，2015年7月1日实施）中要求，在经营许可证有效期满3个月前，向营口市鲅鱼圈区应急管理局提出经营许可证的延期申请，并提交延期申请书及相关申请文件、资料。
[bookmark: _Toc225254899][bookmark: _Toc238048952]6.2整改建议
现场存在问题1：液氧储罐色环褪色。
整改建议：根据《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008第4.4.2条，储罐本体应有色标。	
现场存在问题2：配电室未设置挡鼠板。
整改建议：根据《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013第6.2.4条，配电室应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。
[bookmark: _Toc2730][bookmark: _Toc18362][bookmark: _Toc19991][bookmark: _Toc225254900][bookmark: _Toc238048953]6.3整改完成情况
目前，鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司已完成整改，并经确认合格，整改情况详见整改确认报告。

[bookmark: _Toc238048954]7评价结论
[bookmark: _Toc238048955]7.1主要危险有害因素评价结果
（1）依据《生产安全事故分类与编码》、《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《职业病危害因素分类目录》，鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司经营过程中（含储存）的危险、有害因素分为：容器爆炸、管道爆炸、火灾、中毒、窒息、泄漏、触电、机械致害、高处坠落、跌落、物体打击、厂内车辆致害、淹溺、噪声与振动、低温伤害等。
（2）鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司不构成危险化学品重大危险源。
（3）根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三[2011]95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号），鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司票据经营的氨、氢、一氧化碳、甲烷、乙烷、丙烯、乙烯、乙炔、二氧化硫、液化石油气及天然气属于重点监管危险化学品。
（4）根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管、危险化工工艺目录和调整首批重点监管、危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号），该企业储存经营不涉及危险化工工艺。
[bookmark: _Toc238048956]7.2定性定量分析结果
通过现场检查，采用安全检查表评价，鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司现有基本经营条件、安全管理条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》、《辽宁省危险化学品经营许可证颁发管理施细则》等行政法规、部门规章；企业周边环境、总平面设置、储存设施、输送设施及公辅工程情况均满足《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）等标准规范。
[bookmark: _Toc238048957]7.3评价结论
根据对鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司的安全作业条件等进行的综合评价，认为该企业工艺设施符合相关标准的规定，从业人员具备相应的知识和能力。只要该单位保证安全管理机构的有效性，进一步加强日常安全管理工作，严格贯彻执行气体分装的经营、销售等方面的各种安全规章制度，健全各项安全管理组织制度，就能够有效地对经营过程实现有效的安全监控，从而保证企业安全经营保障条件的落实和实施。
经评价，鞍钢能源科技有限公司鲅鱼圈分公司符合液氧、管道气体（工业氧）储存经营要求；氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、混合气、标准气、疝[压缩的或液化的]、氖[压缩的或液化的]、氦[压缩的或液化的]、氪[压缩的或液化的]、六氟化硫、甲硅烷、氨、氢[压缩的或液化的]、一氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、丙烯、正丁烷、异丁烷、乙烯、乙炔、二氧化硫、液化石油气、天然气[富含甲烷的]、煤气票据经营要求。
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（1） 营业执照
（2） 土地管理合同
（3） 危险化学品经营许可证
（4） 成立安全管理机构文件
（5） 主要负责人和安全管理人员任命文件
（6） 主要负责人和安全管理人员资格证
（7） 特种设备作业人员证书
（8） 雷电防护装置检测报告
（9） 压力容器检测报告
（10） 压力表检定报告及台账
（11） 安全阀校验报告及台账
（12） 安全生产责任制、管理制度、操作规程清单
（13） 应急预案备案登记表
（14） 应急物资配备清单
（15） 应急演练记录及照片
（16） 工伤保险缴费证明
（17） 安全生产责任险保单
（18） 总平面布置图
（19） 整改确认报告（送审稿）
（20） 专家意见
（21） 报告修改说明
（22） 整改确认报告（备案稿）
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